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1 Область применения
 
Настоящие общие правила организации и проведения сертификации продукции в строительстве (далее - правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О стандартизации и сертификации» и является нормативным документом Системы сертификации продукции в строительстве действующим в Государственной системе сертификации Республики Казахстан (далее - ГСС Республики Казахстан)
Настоящие правила обязательны для аккредитованных органов по сертификации, органов инспекционного контроля и испытательных лабораторий (центров), заявителей аудиторов ГСС Республики Казахстан, также для юридических и физических лиц, участвующих в деятельности ГСС Республики Казахстан
Документ устанавливает основные принципы и порядок проведения обязательной сертификации продукции в строительстве.
Правила проведения сертификации конкретных видов однородной продукции в строительстве устанавливаются в отдельных документах с учетом особенностей производства, поставок и испытаний.
Настоящие правила Системы используются при сертификации продукции в строительстве.
 

2 Нормативные ссылки
 
	СТ РК 1.1-94 
	Государственная система стандартизации РеспубликиКазахстан.
Термины и определения. 

	СТ РК 3.0-94 
	Государственная система сертификации РеспубликиКазахстан.
Основные положения. 

	СТ РК 3.2-94 
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Требования к органам по сертификации и порядок их аккредитации.

	СТ РК 3 4-94
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок проведения сертификации продукции. Общие требования.

	ГОСТ Р 50779.30-95
	Статистические методы. Приемочный контроль.

	РД 50 РК 3.3-94
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок признания иностранных сертификатов.

	РД 50 РК 3.4-94 
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок проведения сертификации систем качества и производств.

	РД 50 РК 3.5-94
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок рассмотрения апелляции.

	РД 50 РК 3.6-94
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Правила ведения Государственного реестра.

	РД 50 РК 3.7-9
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок оплаты труда.

	ПР РК 50.3.19-96
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.

Порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации. 

	ПР РК 50.1.20-95 
	Государственная система сертификации Республики Казахстан.
Порядок разработки нормативных документов.


 
3 Определения
 
В настоящем документе использованы термины и соответствующие им определения согласно СТ РК 3.0, СТ РК 3.2, СТ РК 3.4 и СТ РК 3.4. 
В дополнение используются следующие термины и их определения:
Строительная продукция - строительные материалы, изделия, детали и конструкции, процессы и услуги в строительстве, в том числе продукция импортируемая в Казахстан.
Контроль третьей стороны - контроль качества продукции проводимой третьей стороной для подтверждения или проверки правильности информации поставщика о качестве продукции и результатов ее качества.
Импортер - страна (иностранное государство), ввозящая продукцию на территорию Республики Казахстан для использования по назначению или реализации на внутреннем рынке.
Экспортер - страна, вывозящая продукцию (товар) для реализации на внешнем рынке.
Корректирующие мероприятия - действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы исключить их повторное возникновение.
 

4 Общие положения
 

4.1 Сертификацию продукции проводят органы по сертификации. 
4.2 Продукция в строительстве подлежит обязательной сертификации, номенклатуру которой определяет Госстандарт Республики Казахстан.
4.3 Сертификация направлена на достижение следующих целей:
контроль безопасности и экологическую чистоту продукции;
подтверждение показателей качества продукции заявленных изготовителем;
подтверждение уверенности в объективной и компетентной оценке продукции;
защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);
подтверждение признания зарубежных сертификатов и протоколов испытаний.
К нормативным документам, используемым при сертификации продукции в строительстве относятся государственные стандарты (в том числе межгосударственные и международные стандарты), санитарные строительные нормы и правила, технические нормы, а также другие документы, которые устанавливают обязательные требования к продукции.
4.4 При сертификации проверяются характеристики продукции позволяющие идентифицировать ее в соответствии с действующей нормативной документацией и подтвердить ее соответствие требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды.
Перечень других показателей качества определяется, исходя из требований сертификации к конкретной продукции.
При наличии в нормативных документах дополнительных или отличительных требований, обязательных при сертификации, продукции должна быть подвергнута испытаниям на соответствие этим требованиям.
Перечень обязательных показателей, подлежащих подтверждению на конкретную продукцию приводится в специальных правилах.
4.5 Сертификат соответствия на продукцию в строительстве выдается на следующие сроки: шесть месяцев, восемь месяцев и три года. Образцы, для испытаний могут быть отобраны у изготовителя или в сфере торговли.
4.6 Признание иностранных сертификатов на импортную продукцию осуществляется в соответствии с РД 50 РК 3.3.
При сертификации продукции впервые ввозимой в республику необходимо представление заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы по безопасности продукции, и пожарной безопасности.
4.7 Схемы сертификации, применяемые при обязательной сертификации, приведены в соответствии с СТ РК 3.4 и изложены в приложении 2.
При выборе схемы учитываются особенности производства, свойства продукции, ее хранение и реализация.
4.8 Работы по сертификации оплачиваются заявителем в соответствии с требованиями РД 50 РК 3.7.
4.9 При возникновении разногласий заявителем и органом по сертификации порядок подачи апелляции определяется в соответствии с требованиями РД 50 РК 3.5.
4.10 Порядок обращения с образцами проводится в соответствии с требованиями ПР РК 50.3.19.
 
5 Порядок проведения сертификации
 
5.1 Сертификация продукции в строительстве включает следующее:
подачу заявки на сертификацию в орган по сертификации;
оформление договора между органом по сертификации и заявителем на проведение работ по сертификации;
принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы сертификации;
отбор, идентификацию образцов и проведение сертификационных испытаний; обследование производства (если это предусмотрено схемой);
анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
выдача сертификата соответствия и внесение его в Государственный реестр ГСС Республики Казахстан;
проведение инспекционного контроля (если это предусмотрено схемой).
5.2 Заявку на сертификацию заявитель направляет в любой из аккредитованных в этой области ГСС орган по сертификации. Форма заявки приведена в приложении 3.
5.3 Заявитель совместно с органом по сертификации выбирает схему по которой будут проведена сертификация. Орган по сертификации принимает решение о проведении сертификации и заключает договор с заявителем при условии предоставления необходимой документации.
5.4 Сертификация продукции в строительстве проводится в соответствии с рекомендуемыми схемами, указанными в СТ РК 3.4, исключая схемы 1, 6 и 8, а именно:
схема 2 - сертификат соответствия на продукцию выдается на основании положительных результатов обследования производства и испытаний продукции в аккредитованных испытательных лабораториях (далее - ИЛ) при осуществлении последующего инспекционного контроля сертифицированной продукции на основе образцов (проб), взятых со сферы торговли.
схема 3 - сертификат соответствия на продукцию выдается на основании положительных результатов обследования производства и испытаний образцов (проб) продукции в аккредитованных ИЛ при осуществлении, последующего инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и условиями производства, на основе испытаний образцов (проб), взятых со склада готовой продукции предприятия-изготовителя;
схема 4 - сертификат соответствия на продукцию выдается на основании положительных результатов обследования производства и испытаний образцов (проб) продукции в аккредитованных ИЛ при осуществлении последующего инспекционного контроля сертифицированной продукции на основе испытаний образцов (проб) взятых из сферы торговли и со склада готовой продукции предприятия-изготовителя;
схема 5 - сертификат соответствия на продукцию выдается на основании положительных результатов обследования производства и испытаний образцов (проб) продукции в аккредитованных ИЛ при последующем осуществлении инспекционного контроля сертифицированной продукции на основе образцов (проб) взятых из сферы торговли и со склада готовой продукции предприятия-изготовителя с процедурой сертификации производства или системы качества заявленной продукции у изготовителя;
Указанная схема может применяться для сертификации продукции с выполнением полной процедуры сертификации изложенной выше.
Порядок проведения сертификации систем качества и производств производится в соответствии с требованиями РД 50 РК 3.4,
схема 7 - сертификат соответствия на продукцию выдается на партию продукции при положительных результатах испытаний представленных образцов (проб) от заявленной партии, проводимых аккредитованной ИЛ.
5.5 Порядок обследования или проверки условий производства сертифицируемой продукции устанавливается в правилах по сертификации однородной продукции. По результатам проверки составляют заключение, которое учитывают при выдаче сертификата соответствия.
Рекомендуемая форма акта программы проверки производства изложена в приложениях 4 и 5 настоящих правил.
При анализе состояния, производства предусматривается проверка следующих данных:
наличие нормативной документации на продукцию и методы ее испытаний в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами;
достаточность и количество контроля при производстве продукции, в том числе и состояние метрологического обеспечения;
состояние технологических операций, определяющих уровень сертифицируемых требований; стабильность характеристик изготавливаемой продукции требованиям нормативных документов;
наличие входного контроля сырья, материалов и комплектующих изделий; организация контроля качества сертифицируемой продукции;
оценка санитарного состояния производства, проведения органами санэпиднадзора; 
выводы о результатах оценки состояния производства и наличия на предприятии условий для стабильного выпуска продукции по показателям безопасности.
5.6 Отбор образцов (проб) и идентификация образцов.
5.6.1 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными документами для данной продукции и методиками испытаний.
Заявитель предоставляет необходимую нормативную документацию к образцу для его идентификации.
Испытания проводятся на образцах состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как и продукция, заявленная на сертификацию, так и поставляемая потребителю.
Количество образцов для сертификационных испытаний должно быть не менее минимально рекомендуемых нормами, которые установлены в специальных правилах сертификации однородной продукции.
Для продукции, которая с прохождением времени теряет свои первоначальные свойства, необходимо учитывать установленные сроки ее годности и реализации.
5.6.2 Отбор образцов (проб) проводит орган по сертификации или по его поручению другая компетентная организация с оформлением акта отбора образцов (проб).
Рекомендуемая форма акта отбора образцов (проб) изложена в приложении 6.
Ответственность за правильность отбора образцов (проб), их хранение, целостность упаковки, маркировку несет орган по сертификации.
5.6.3 Орган по сертификации самостоятельно определяет метод идентификации продукции, либо на основании анализа документов характеризующих партию продукции; либо на основании исследований и испытаний продукции по всем показателям.
Идентификация вида продукции в строительстве на соответствие ее наименованию, осуществляется органом по сертификации на основе оценки основных потребительских свойств, органолептических показателей, требований к маркировке, упаковке, .установленных в соответствующих нормативных документах.
5.6.4 Идентификация продукции заданными требованиями осуществляется по следующим уровням:
типового представителя продукции (схемы 2, 3,4,5);
партии продукции (схема 7).
5.6.5 Идентификация продукции на уровне типового представителя выполняется для соответствия образца продукции с требованиями, предъявляемых к данному типу продукции.
Идентификация на уровне партии проводится с целью установления взаимного соответствия совокупности единиц и реквизитов сертификата.
5.6.7 Соответствие партии продукции осуществляется при помощи таких идентифицирующих документов: контракт, документы поставки, накладная, счет-фактура, транспортная квитанция, номер поставки, номер сертификата соответствия и т.п.
5.6.8 При отрицательных результатах идентификации, процедура сертификации прерывается и продукций ее подлежит сертификации на соответствие требованиям безопасности.
5.6.9 При положительных результатах идентификации, оформляется решение по заявке и договора на проведение работ по сертификации продукции.
5.7 Проведение сертификационных испытаний.
5.7.1 Испытания образцов (проб) проводятся в аккредитованных лабораториях в сроки, установленные ИЛ и согласованные с заявителем.
Объем испытаний устанавливаются органом по сертификации, исходя из специфики проверяемой продукции.
Контроль основных показателей качества продукций, определяющих потребительские в дегустационные свойства, а также уровни показателей вредных воздействий является обязательным.
5.7.2 Протоколы испытаний продукции, представляются заявителю и органу по сертификации соответствия.
Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 7.
5.7.3 При отрицательных результатах испытаний, хотя бы по одному показателю, испытания продукции с целью сертификации прекращаются, о чем сообщается заявителю.
5.7.4 Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции или срока действия сертификата, установленных в правилах сертификации однородной продукции.
5.7.5 Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний, проведение при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях выполненные, другими испытательными лабораториями, аккредитованными и признанными в ГСС Республики Казахстан.
5.7.6 После проверки представленных документов, оценки содержащихся в них результатов в соответствии с действующими нормативными документами, орган по сертификации принимает решение по выдаче сертификата соответствия.
5.8 Выдача сертификатов соответствия.
5.8.1 При обязательной сертификации, сертификат соответствия выдается в том случае, если продукция соответствует всем предъявляемым к ней требованиям.
5.8.2 Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний, оценки производства, сертификации производств или системы качества, анализа документов о соответствии продукции, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям, оформляет сертификат соответствия, регистрирует его и выдает заявителю.
В случае отказа в выдаче сертификата соответствия заявителю направляется письменное уведомление с указанием обоснованных причин.
Государственная регистрация сертификатов соответствия производится согласно требований РД 50 РК 3.6
5.8.3 Срок действия сертификата соответствия орган по сертификации устанавливает с учетом реализованной схемы сертификации, срока годности установленного нормативной документацией при необходимости, а также срока, на которой сертифицировано производство или сертифицирована система качества, но не более чем на три года. Действия сертификата соответствия на партию продукции, на которую установлен срок годности, должен распространятся на установленный срок, при наличии условий хранения
5.8.4 При внесении изменений в состав или технологию производство продукции, которые могут повлиять на соответствие продукции нормативным документам, заявитель обязан предупредить об этом орган по сертификации выдавший сертификат соответствия заранее, после чего принимается дополнительное решение по данному виду продукции и возможности ее сертификации.
5.9 Применение знака соответствия
5.9.1 Продукция, на которую выдан сертификат соответствия маркируется знаком соответствия в соответствии с требованиями СТ РК 3.1.
5.9.2 Маркирование продукции осуществляет изготовитель или продавец. Право на маркирование передается изготовителю или продавцу согласно договору с органом по сертификации после получения сертификата соответствия.
5.9.3 Правила нанесения знака соответствия на конкретную продукцию устанавливаются правилами сертификации однородной продукции.
 
6 Инспекционный контроль
 
6.1 Инспекционный контроль за стабильностью показателей качества определяемых при сертификации, осуществляют органы, выдавшие сертификаты соответствия, или территориальные органы Госстандарта Республики Казахстан.
б 2 Периодичность инспекционного контроля определяется по реализованной схеме сертификации, но не реже установленного срока и зависит от степени потенциальной опасности продукции, стабильности производства объема выпуска, наличия системы качества и других причин, но не реже одного раза в год.
Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результатов испытания образцов и других проверок, дается общее заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.
Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются изготовителю и в организации, принимавшие участие в проведении проверки.
По результатом инспекционного контроля в случае нарушения требований нормативных документов, контролируемых при сертификации, орган по сертификации может приостановить или аннулировать действие сертификата соответствия или приостановить право маркирования продукции Знаком соответствия.
Информация о приостановлении действия или аннулирования сертификата соответствия доводится органом по сертификации до сведения заявителя, потребителей и всех участников системы сертификации.
Порядок и сроки доведения этой информации устанавливаются в правилах сертификации однородной продукции.
 
7 Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении Знака соответствия
 
7.1 При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации проводит следующие работы:
приостанавливает действие сертификата соответствия и запрещает применять Знак соответствия;
информирует участников системы сертификации;
устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;
контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.
7.2 После проведения корректирующих мероприятий изготовителем (продавцом) орган, если результаты удовлетворительные:
указывает изготовителю (продавцу) на необходимость новой маркировки для отличия изделия до и после корректирующих мероприятий;
информирует участников системы сертификации.
7.3 При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата соответствия и лишает права применения Знака соответствия.
 
Приложение 1
(обязательное)
Классификация строительных материалов, 
изделий и конструкций по однородным признакам
 
1 Стеновые материалы
2 Вяжущие материалы
3 Бетоны и растворы
4 Кровельные и гидроизоляционные материалы
5 Изоляционные строительные материалы
6 Отделочные и облицовочные материалы керамические
7 Заполнители органические и неорганические
8 Дорожные материалы
9 Изделия санитарно-технические керамические, металлические, полимерные
10 Бетонные и железобетонные конструкции и детали
11 Деревянные конструкции и детали
12 Металлические конструкции и детали
13 Конструкции и детали из других материалов
14 Строительный инструмент
15 Лакокрасочные и полимерные материалы
16 Стекло строительное и стеклопакеты из них
17 Асбест и асбестоцементные изделия и конструкции
 
Приложение 2
(обязательное)
 

Рекомендации по выбору схемы сертификации продукции в строительстве
 

	Номер схемы
	Виды работ по схеме сертификации
	Срок действия сертификата не более

	
	испытания
	инспекционный контроль
	

	1
	2
	3
	4

	2*
	типового образца взятых у продавца
	в сфере торговли не реже одного раза в квартал
	12 мес.

	З*
	типового образца взятых у изготовителя
	у изготовителя не реже одного раза в квартал
	12 мес.

	4*
	типового образца взятых в торговли и у изготовителя
	в сфере торговли и у изготовителя не реже раза в полугодие
	18 мес.

	5**
	типового образца взятого у изготовителя
	у изготовителя и сфере торговли не реже раза в год
	36 мес.

	7
	типового образца
	контроль за реализацией партии
	на срок реализации партии с учетом срока годности продукции


 
* Испытания типового образца продукции с целью распространения результатов испытаний на всю совокупность.
** Процедуры сертификации проводятся после положительных результатов обследования, производства.
 

Приложение 3
(рекомендуемое)
 
Руководителю
__________________________________
наименование органа по сертификации
ЗАЯВКА
на проведение сертификации
_________________________________________________________________________________________
                                             наименование заявителя (предприятия-изготовителя)
просит провести сертификацию продукции ___________________________________________________
                                                                                                    (наименование продукции)
выпускаемой в соответствии _______________________________________________________________
                                                                (наименование и обозначение нормативной документации)
Заявитель согласен оплатить расходы, связанные с процедурами проведения сертификации и выдачей 
сертификата соответствия.
________________________________________________________________________________________
                            (Фамилия, имя, отчество лица, почтовые и банковские реквизиты, телефон)
 
Приложение. Исходные материалы определяемые органом по сертификации
Руководитель предприятия _______________________________
(физическое лицо)          Ф.И.О. подпись, дата
 
М.П.
 

Приложение 4
(рекомендуемое)
_________________________________________________________________________________
(наименование органа по сертификации однородной продукции)
 
АКТ №
проверки условий производства при сертификации продукции
от «___» _______200 г.
О соответствии требованиям стабильности характеристик 
_______________________________________________________________________
наименование предприятия-изготовителя
наименование продукции выпускаемой по __________________________________
                                                                         (наименование, обозначение документа)
Руководитель _________________________________________
Адрес ________________________________________________
Основание: Заявка предприятия от «___»_________199 г
Составлен комиссией в составе:
 
Председателя _________________________________________
организация, должность, фамилия, имя
и членов комиссии ____________________________________
организация, должность, фамилия, имя 
Комиссия в период с ___ по ____ провела проверку состояния производства с целью проведения сертификации выпускаемой продукции
Проверкой установлено:
 
В акте раскрываются следующие вопросы по оценке состояния производства
 
1. Общая характеристика производства тип производства, специализация производства, уровень автоматизации, механизации, технический уровень продукции, наличие передовой технологии, нормативные документы на выпускаемую продукцию, показатель характеризующий качество изготовления продукции (коэффициент дефектности, наличие рекламаций, процент сдачи продукции с первого предъявления).
2. Результаты проверки и оценки готовой продукции на основании сведений о рекламациях, дефектах и отказах заявленной продукции обусловленных нарушением требований нормативных документов, приемки готовой продукции и испытаний.
3. Результаты проверки и оценки системы технической системы (технологических процессов по видам производств и оценки качества погрузочно-разгрузочных работ, хранения и упаковки).
4. Результаты проверки и оценки системы технического обслуживания и ремонта (техническое обслуживание и ремонт оборудования, производство и ремонт оснастки, поверка и ремонт контрольно-измерительных приборов).
5. Результаты проверки и оценки технического контроля и испытаниий (входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль контрольные испытания).
Комиссия рекомендует _______________________________________________________________________
                           замечания и рекомендации комиссии по результатам проверки производства
Заключение ________________________________________________________________________________
                                             рекомендации комиссии в отношении сертификации
______________________________________________________________________________________________
Председатель __________________ _______________
                            (Имя, фамилия)            (подпись)
Члены комиссии _______________ _______________
                                (Имя, фамилия)        (подпись)
 
Приложение 5
(рекомендуемое)
 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
по сертификации
______________________
______________________
«___»____________ 200 г.
 
ПРОГРАММА
проверки условий производства сертифицируемой продукции
 
1 Общие положения
 

1.1 Настоящая программа устанавливает порядок проведения проверки условий производства сертифицируемой продукции на предприятиях любой формы собственности
1.2 Проверка условий производства сертифицируемой продукции проводится в соответствии с требованиями стандартов и руководящих документов в Государственной системе сертификации Республики Казахстан
 
2 Порядок проведения проверки условий производства
 

2 1 При проверке условий производства сертифицируемой продукции останавливаются и проверяются:
наличие в структуре управления предприятия ответственного лица по стандартизации, сертификации и метрологии,
наличие подразделения (службы), ответственного за стабильность характеристик сертифицируемой продукции,
наличие претензий и рекламаций к сертифицируемой продукции со стороиы потребителей и контролирующих органов, анализ причин и меры, принимаемые для обеспечения стабильности сертифицируемых характеристик,
наличие зарегистрированных документов о поставке продукции на производство в соответствии с требованиями нормативных документов,
наличие и комплектность технологической документации на выполняемые технологические процессы,
наличие на рабочих местах необходимой технологической документации,
наличие сертификатов соответствия на поступающие сырье и материалы, осуществление входного контроля,
наличие контрольно-измерительных приборов и средств измерений и их соответствие требованиям технологической и нормативной (поверка и ремонт),
квалификация рабочих, занятых выполнением особо ответственных операций из указанных в схеме производственного процесса,
соблюдение технологической дисциплины при выполнении операций,
наличие анализа нарушений и мер принятых для обеспечения стабильности характеристик продукции;
наличие сведений о результатах приемки готовой продукции,
состояние производственного оборудования, его технические обслуживание и ремонт,
соответствие установленным требованиям нормативных документов с требованиями органов здравоохранения и Государственной пожарной службы,
по территории,
по водоснабжению,
по производственным и складским помещениям,
по санитарно-бытовым помещениям,
по содержанию оборудования,
по персоналу,
по сырью.
2.2 В комплекс работ по оценке производства также должны входить:
контроль качества изготовления продукции по нормируемым показателям,
анализ дефектов готовой продукции;
проверка безопасности продукции по результатам соответствующих испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории.
Начальник отдела сертификации __________________________________
                                                                               подпись, ФИО
 

Приложение 6
(рекомендуемое)
 
АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
от «__»__________200_г.
 
Предприятие ________________________________________________________________________________
                                                         (наименование, адрес) 
Адрес и место отбора _________________________________________________________________________
Акт составлен представителем органа по сертификации ____________________________________________
                                                           (Ф. И. О.)
с участием __________________________________________________________________________________
                                                                         (Ф. И. О. должность представителей)
Образцы предъявленной продукции отобраны в соответствии с ____________________________________,
для сертификационных испытаний (наименование нд) Продукция получена по ________________________
____________________________________________________________________________________________
          (товарно-транспортной накладной; ж/д квитанции №, контракту №, дата; договору №, дата)
Изготовитель: _______________________________________
                   (страна, адрес, фирма)
Поставщик: _________________________________________
          (страна, предприятие, адрес)
Осмотром установлено: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Условия хранения ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
вид и состояние тары, упаковки, емкостей _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
надписи на упаковке и этикетках ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Образцы отобраны от продукции предъявленной под наименованием:
 
	Наименование
образцов предъявленной продукции
	Ед. изм
	Номер партии
	Размер партии
	Дата изгот.
	Срок годности
	Количество
отобранных образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


 
Срок хранения (востребования) контрольных образцов проб _____ месяца со дня подписания настоящего акта.
Представитель органа по сертификации ____________________________
                                                                             (подпись) (И О. фамилия)
Представитель предъявителя продукции ___________________________
                                                                             (подпись) (И.О. фамилия)
Акт получил ___________________________
                        (дата, роспись, И.О. фамилия)
 
Приложение 7
(рекомендуемое) 
Наименование органа по сертификации, его реквизиты
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 
№ от "___"__________ 200 г.
образца (ов), поступившего (их) с актом отбора от
под наименованием-
Дата изготовления-
Количество (масса) продукции в партии-
Страна (фирма)- изготовитель (поставщик)-
Вид испытаний-
	Наименование показателей
	Нормы НД
	Фактические показатели


 
Заключение Представленный (ные) образец (цы) требованиям соответствует (ют) ________________________
(наименование нормативных документов)
Начальник испытательного центра (лаборатории) ______________________________________________
(подпись)
 
 
 
