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1 Область применения
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению, земельному участку, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию зданий судов районного (городского) значения.
1.2 Настоящие строительные нормы устанавливают требования на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий районных (городских) судов, размещаемых в населенных пунктах, являющихся районными центрами, в городах областного подчинения, не имеющих деления на городские районы, а также в административных районах больших, крупных городов (в соответствии с СН РК 3.01-01). 
 
 
2 Нормативные ссылки
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» от 22 декабря 1998 года.
Нормы площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335;
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный ппостановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-21-2011 Объекты общественного питания.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Бокс для въезда спецавтомобилей: Охраняемые боксы для контролируемой посадки-высадки охраняемых подсудимых.
3.2 Гражданское дело: Правовой вопрос, возникший из гражданского, семейного, трудового, земельного или иного права, требующий рассмотрения и разрешения юрисдикционным органом в соответствии с установленной для этого процедурой.
3.3 Истец: Участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело.
3.4 Конвой: Охрана, приставленная к подсудимому, находящемуся в процессе транспортировки.
3.5 Лицо, содержащееся под стражей: Лицо, в отношении которого избрана или избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, либо отбывающее наказание в виде лишения свободы (независимо от процессуального статуса: задержанный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, потерпевший, свидетель и др.).
3.6 Ответчик: Участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца.
3.7 Посетители: Лица, не являющиеся участниками судопроизводства.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
 
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности зданий районных (городских) судов на всех стадиях их жизненного цикла, защита жизни, здоровья людей, имущества и охраны окружающей среды, создание необходимых условий для эффективной работы судей и работников аппарата суда, участников судебных процессов.
 
4.2 Функциональные требования
 
4.2.1 Здание районных (городских) судов должно обеспечивать условия для полноценной работы руководящего и управленческого персонала, разрешения конфликтов, споров, возникающих в общественной и государственной жизни, восстановления нарушенных прав, а также удовлетворять бытовые потребности людей во время работы.
4.2.2 Основание и несущие конструкции зданий должны выдерживать сочетание предполагаемых воздействий, которые они могут испытывать во время строительства или реконструкции и эксплуатации в течение проектного срока.
4.2.3 Здания судов должны проектироваться с учетом возможного поведения его и элементов при пожаре, чтобы последний не мог распространиться на соседние здания при самых неблагоприятных погодных условиях.
4.2.4 Здание должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалось раннее обнаружение очага пожара, оповещение людей, создание условий безопасной и быстрой эвакуации, ликвидации пожара.
4.2.5 Здания судов должны быть спроектированы и построены с учетом создания единой организации коммуникативной структуры, обеспечивающей комплексность доступа людей к различным услугам и процессам, дополненной созданием необходимой среды, удовлетворяющей потребность работников, посетителей и подозреваемых.
4.2.6 Здания судов и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены с учетом выполнения установленных требований к эксплуатации; была сведена к минимуму возможность возникновения несчастных случаев, нанесения травм человеку и создания угроз для его жизни, несанкционированного доступа, пользования лифтами или другим инженерным оборудованием.
4.2.7 Здания должны быть спроектированы и построены с учетом обеспечения беспрепятственного доступа всех людей, в том числе людей с ограниченными возможностями передвижения, к местам в соответствии с их назначением.
4.2.8 Здания должны размещаться на территории с соблюдением экологических требований, по сведению к минимуму негативного воздействия на окружающую среду, в том числе по удалению и утилизации твердых бытовых и производственных отходов.
4.2.9 Здания и их установки обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции должны быть спроектированы и построены так, чтобы количество энергии, которое они требуют в использовании, было низким с учетом климатических условий.
4.2.10 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы предусматривалась система мер, направленная на защиту почвы от эрозии, восстановление и повышение плодородия, рациональное использование земель, экономию водопотребления.
Раздел дополнен пунктом 4.2.11 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ 
4.2.11 На этапе проектирования зданий районных (городских) судов необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Основные положения
 
5.1.1 Проектирование зданий районных (городских) судов следует выполнять в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» с учетом требований настоящих строительных норм и других действующих нормативных документов.
5.1.2 Состав помещений в зданиях районных (городских) судов должны определяться исходя из числа составов суда или заданного числа и назначения (для слушания гражданских или уголовных дел) залов судебных заседаний.
5.1.3 При расчете площади зданий районных (городских) судов необходимо учитывать требования постановления Правительства Республики Казахстан «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».
5.1.4 Этажность здания (блоков здания) суда должна определяться с учетом функциональной и эксплуатационной необходимости, площади территории. 
5.1.5 Внутреннее проектное решение здания суда должно обеспечивать разделение (непересечение) потоков: 
- посетителей суда; 
- судей и работников аппарата суда; 
- лиц, содержащихся под стражей, и конвоя. 
Это требование распространяется как на горизонтальные (коридоры, холлы), так и на вертикальные коммуникации здания (лестницы, лифты). 
5.1.6 В зданиях районных (городских) судов допускается устройство подвального или цокольного этажей. 
5.1.7 Конференц-зал допускается располагать на верхних этажах при условии обеспечения безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
5.1.8 Столовую (буфет) рекомендуется размещать на нижних этажах зданий судов, поблизости от вестибюля. Допускается размещать столовую на двух смежных этажах: на одном - производственные и складские помещения, на другом - обеденный зал с кухней и моечной.
5.1.9 На первом этаже зданий судов следует размещать залы судебных заседаний. Допускается размещение залов судебных заседаний на промежуточных этажах в случае предусмотренного четкого деления потоков персонала, посетителей, публики и подсудимых.
5.1.10 На первом этаже зданий судов также следует размещать помещения подразделений и служб, работа которых связана с приемом посетителей и самостоятельной деятельностью прокуроров, адвокатов и отдельных граждан по изучению материалов дел (приемная суда, отделы делопроизводства по уголовным и гражданским делам, архивы дел, находящихся в производстве, экспедиция, канцелярия президиума суда). 
5.1.11 На промежуточных этажах следует размещать залы судебных заседаний со вспомогательными помещениями и рабочие помещения (офисы) судей, их помощников и секретарей. 
5.1.12 На верхнем этаже здания следует размещать помещения председателя суда и председателей коллегий суда, секретарей отдела кодификации и систематизации законодательства.
5.1.13 В подвальном или цокольном этажах здания суда допускается размещать помещения для охраняемых подсудимых и конвоя, архив законченных производством дел, кладовые для хранения вещественных доказательств, бокс (шлюз) для въезда-выезда спецавтотранспорта, встроенные стоянки автотранспорта (без функции техобслуживания автомобилей), гараж служебного автотранспорта (по заданию на проектирование), технические помещения.
 
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
 
5.2.1 При соблюдении установленных требований настоящих норм несущие конструкции здания должны сохранять свои свойства в течение предполагаемого срока службы. 
5.2.2 Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными периодами. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных периодов устанавливается технико-экономическими расчетами.
5.2.3 При проектировании зданий судов для обеспечения требуемой долговечности необходимо учитывать:
- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.
5.2.4 Конструкции и основания здания должны быть рассчитаны на восприятие постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций, временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия, снеговых, ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть приняты в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
5.2.5 Необходимо соблюдать требование равнопрочных элементов несущих конструкций, в том числе не должны допускаться слабые узлы и элементы, преждевременный выход которых может привести к разрушению сооружения до исчерпания несущей его способности.
5.2.6 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, при расчете конструкций должны учитываться требования действующих нормативных документов, а также СН РК 5.01-02.
5.2.7 При проектировании зданий и сооружений в сейсмически опасных районах требуется соблюдать общеполагающие принципы сейсмостойкого строительства, в соответствии с которыми все используемые строительные материалы, конструкции и конструктивные схемы должны обеспечивать наименьшее значение сейсмических нагрузок.
5.2.8 Несущая способность стен при заданной расчетной толщине должна обеспечиваться преимущественно классом бетона и необходимой толщиной стены. Повышение несущей способности стен за счет армирования допускается только в случае экономической нецелесообразности повышения класса бетона и увеличения толщины стены. 
5.2.9 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов. 
В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Должны применяться необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
5.2.10 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции 
должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения. 
5.2.11 В зданиях из сборных элементов рекомендуется располагать стыки вне зоны максимальных усилий, в которых необходимо обеспечивать однородность и монолитность конструкций за счет применения укрепленных сборных элементов.
5.2.12 В конструкциях и их соединениях следует предусматривать условия, облегчающие развитие пластических деформаций, обеспечивающие при этом общую устойчивость сооружения.
 
5.3 Требования по пожарной безопасности
 
5.3.1 По функциональной пожарной опасности здания районных судов следует относить к классу ф 4.3 по классификации зданий в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
5.3.2 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий судов должны обеспечивать в случае пожара:
- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.
5.3.3 Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать к выходам из зданий, к входам, ведущим к лифтам для пожарных подразделений, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.4 Система оповещения о пожаре в зданиях судов должна быть централизованной и проектироваться в соответствии с требованиями технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5.3.5 Все материалы, применяемые в местах большого скопления людей, должны быть огнестойкими или же специально обработанными. Материалы должны отвечать требованиям, установленным в действующих нормативных документах по пожарной безопасности.
5.3.6 Площадь пожарного отсека, ограниченного противопожарными стенами, исходя из степени огнестойкости и этажности здания следует определять в соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности.
5.3.7 Для основных путей эвакуации людей следует использовать повседневные эксплуатируемые проходы, коридоры и вестибюли. Дополнительные (специальные) пути эвакуации допускается предусматривать при обосновании.
5.3.8 Ширина проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых, обеспечивая максимальную пропускную способность, в том числе для маломобильных групп населения.
5.3.9 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения, расположенного между лестничными клетками, наружными выходами (кроме туалетных, умывальных, душевых, курительных), до ближайшего выхода на лестничную клетку или наружу должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.10 Коридоры и различные проходы не должны сужаться на пути эвакуации.
5.3.11 Для эвакуации людей, находящихся в здании во время чрезвычайной ситуации, должны быть доступны несколько выходов с рабочего места. Эвакуационные выходы должны быть расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы в случае блокировки огнем или дымом одного из них, сотрудники смогли эвакуироваться при помощи запасного выхода.
5.3.12 Все запасные выходы, маршруты должны иметь соответствующее искусственное освещение.
5.3.13 Любая система механической вентиляции должна быть разработана так, чтобы гарантировать при пожаре непроходимость огня и дыма в остальные помещения через систему труб. Одиночная система вентиляции должна быть у каждой эвакуационной лестницы.
 
5.4 Требования к размещению здания и участку
 
5.4.1 Размещение зданий судов на территории района (города) следует осуществлять в соответствии с генеральным планом района (города) и утвержденными действующими нормативными документами.
5.4.2 Не допускается строительство зданий судов на территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также на участках, примыкающих к зонам специального назначения.
5.4.3 Размер территории участка для районного (городского) суда определяется исходя из особенности застройки района (города), где предполагается размещение здания суда, с учетом зонирования участка и застройки каждой зоны, обеспечения технического обслуживания здания по его периметру и создания условий для проезда пожарных машин.
5.4.4 Генеральный план участка должен включать в себя помимо основной еще функциональные зоны: общественную (распределительную) и служебную (служебный двор), хозяйственную.
5.4.5 Общественная зона должна примыкать к главному входу в здание суда. В ее планировке должны быть предусмотрены примыкание к городской улице (магистрали, проезду), удобная связь с остановками общественного транспорта, стоянки для личного автотранспорта сотрудников и посетителей, пешеходные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими доступность территории и здания суда для маломобильных граждан, передвигающихся в креслах-колясках, места отдыха для посетителей.
5.4.6 Служебная зона (служебный двор) должна иметь въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых, исключающих доступ посторонних лиц на территорию служебного двора, а также наблюдение за происходящим на дворе с улицы. 
5.4.7 Проезжая часть служебной зоны должна иметь площадку для подъезда и разворота спецавтомобилей, расположенную перед въездом в здание суда.
5.4.8 Въезд автомобилей в служебную зону территории суда предусматривается отдельно от другого автотранспорта через металлические въездные ворота, которые оборудуются средствами охраны и видеонаблюдения.
5.4.9 В хозяйственной зоне участков судов следует размещать ремонтные и эксплуатационные службы, складские постройки, площадку для размещения мусоросборников. 
5.4.10 Хозяйственную зону следует располагать со стороны загрузочных помещений предприятия общественного питания и предусматривать для нее отдельный въезд. 
5.4.11 На территории хозяйственной зоны допускается устройство гаража для размещения служебного автотранспорта сотрудников суда. 
5.4.12 Площадка для установки мусоросборников должна иметь бетонное или асфальтовое покрытие, ограниченное бордюром и зелеными насаждениями по периметру. К ней должен быть обеспечен удобный подъезд для автотранспорта.
Размер площадки устанавливается в зависимости от числа мусоросборников, которое принимается в зависимости от принятого для данной местности способа удаления мусора.
5.4.13 Площадка для установки мусоросборников должна соответствовать требованиям действующих санитарных правил. 
 
5.5 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий
 
5.5.1 Функциональные группы помещений и их взаимосвязь
 
5.5.1.1 Здания судов следует делить на следующие функциональные группы:
- залы судебных заседаний с соответствующими помещениями;
- рабочие помещения судей;
- рабочие помещения технического аппарата суда;
- помещения для подсудимых и конвоя;
- помещения вспомогательного и обслуживающего назначения.
5.5.1.2 Число залов судебных заседаний следует определять исходя из числа судей.
По назначению залы судебных заседаний подразделяются на залы для рассмотрения уголовных и гражданских дел.
5.5.1.3 При размещении залов судебных заседаний в объемно-планировочной структуре здания следует учитывать, что они должны иметь удобную связь с помещениями для судей, помещениями для подсудимых и вестибюлем, через который публика попадает в залы заседаний.
5.5.1.4 В планировке зала судебных заседаний следует выделять две основные зоны: процессуальную и зону для публики.
5.5.1.5 Процессуальная зона зала судебных заседаний для слушания уголовных дел включает:
- подзону для размещения главных участников судебного процесса - суда в составе судьи и судебных заседателей;
- подзону для остальных участников процесса: прокурора, адвокатов, секретаря судебного заседания - примыкающей к ней кафедрой свидетелей;
- подзону для подсудимых и конвоя.
Процессуальная зона зала для слушания гражданских дел включает подзону суда и подзону для истца и ответчика, адвокатов и секретаря судебного заседания.
5.5.1.6 Подзона для подсудимых должна выделяться заградительной решеткой и не должна примыкать к стене с оконными проемами.
5.5.1.7 Зал судебных заседаний для слушания гражданских дел должен иметь отдельные входы из совещательной и свидетельской комнат и вход для публики. Предпочтительно устраивать служебный вход для судьи и заседателей, однако при невозможности его организации допускается вход суда в зал через совещательную комнату.
5.5.1.8 В каждом суде наиболее вместительный зал судебных заседаний для слушания уголовных дел следует оснащать средствами (устройствами) видеоконференцсвязи, и помещением для допроса скрытого свидетеля. Такой зал имеет особое оснащение аппаратной.
5.5.1.9 Помещения для допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность (помещения для скрытых свидетелей) должны располагаться в обособленной части служебной зоны здания суда, исключающей возможность получения информации о личности свидетеля другими участниками судебного процесса. 
5.5.1.10 Расположение источников естественного и искусственного освещения зала судебных заседаний должно обеспечивать хорошую видимость для всех участников процесса. 
5.5.1.11 В случаях, обусловленных особенностями планировки здания суда, допускается проектировать без естественного освещения залы судебных заседаний (в том числе для проведения закрытых судебных заседаний). Размещенные на верхнем этаже залы судебных заседаний допускается освещать через световые фонари. 
5.5.1.12 К сопутствующим помещениям следует относить совещательную комнату, свидетельскую комнату, комнату для участников процесса (адвокатов и прокуроров), холл (кулуар) для публики, помещение аппаратной.
5.5.1.13 Для посетителей должны предусматриваться помещения ожидания. В качестве помещений ожидания могут использоваться коридоры и примыкающие к ним холлы, при этом в их габаритах следует предусматривать возможность установки мест для сидения.
5.5.1.14 В помещениях приемной суда и отделов, осуществляющих прием посетителей (граждан и их представителей) по вопросам, относящимся к компетенции отделов, должно быть предусмотрено рабочее место для работы с посетителями, отделенное прозрачной перегородкой с проемом, обеспечивающим получение и выдачу документов, ведения переговоров. Ведение переговоров может обеспечиваться переговорным устройством. Такие рабочие места предусматриваются дополнительно к основным рабочим местам сотрудников названных отделов. 
5.5.1.15 В помещении канцелярии должно быть предусмотрено место для приема посетителей. Оно отделяется барьером.
5.5.1.16 Архивы в зданиях судов следует проектировать в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах».
5.5.1.17 Архивы для хранения текущих и рассмотренных дел следует размещать в непосредственной близости к помещениям отделов. Вход в помещения архивов должен предусматриваться со стороны служебной зоны. 
5.5.1.18 Архив оконченных производством дел следует размещать в служебной зоне здания суда. 
5.5.1.19 Здания судов следует оснащать встроенными (пристроенными) боксами для въезда спецавтомобилей и посадки-высадки доставленных в здание суда лиц, содержащихся под стражей. 
5.5.1.20 Группа помещений для подсудимых и конвоя должна включать в себя камеры для подсудимых, помещения для конвоя и санитарный узел.
Эту группу помещений следует размещать таким образом, чтобы она имела непосредственную связь со служебным входом в здание, а путь подсудимых от камер до зала судебных заседаний по слушанию уголовных дел был изолированным, он должен проходить по отдельным лестницам и коридорам.
5.5.1.21 Допускается размещение группы помещений для подсудимых в подвальном этаже здания.
5.5.1.22 Камеры для лиц, содержащихся под стражей, следует предусматривать с учетом раздельного размещения различных категорий лиц, содержащихся под стражей (мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных и др.).
5.5.1.23 В случае размещения камер для лиц, содержащихся под стражей, не в подвальных этажах зданий судов, на всех оконных проемах камер с наружной стороны следует устанавливать металлические решетки, обеспечивающие доступ естественного освещения. 
5.5.1.24 Допускается в каждой камере устанавливать систему приточно-вытяжной вентиляции, при этом проектирование вертикальных или горизонтальных вентиляционных шахт в камерах не допускается.
5.5.1.25 В целях безопасности выходы с лестницы для конвоирования в подвальные и технические этажи здания не допускаются.
5.5.1.26 Комнату дежурного конвойного наряда следует располагать в максимальной близости от камерного блока.
5.5.1.27 Комнату психологической разгрузки следует предусматривать во всех зданиях судов.
5.5.1.28 В зданиях судов в зависимости от количества судей необходимо предусматривать буфеты или комнаты для приема пищи в соответствии с требованиями СН РК 3.02-21.
5.5.1.29 Санузлы для судей и работников аппарата суда (мужчин и женщин) следует предусматривать в служебной зоне на каждом этаже здания суда. 
5.5.1.30 Санузлы для посетителей предусматриваются мужские и женские в общественной зоне на каждом этаже здания суда. 
5.5.1.31 Санузлы для лиц, содержащихся под стражей, предусматриваются мужские и женские. Санузлы оснащаются металлическими раковинами для умывания (с подводкой горячей и холодной воды) с жестким креплением к стене, санитарным оборудованием, дверями деревянными со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны), освещением и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией (аналогично камерам). Естественное освещение в санитарных узлах не допускается. 
Стены и пол следует облицовывать керамической плиткой светлого цвета.
 
5.5.2 Требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения 
 
5.5.2.1 При проектировании и строительстве зданий судов должна быть обеспечена их доступность для маломобильных сотрудников и посетителей в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01, обеспечивая оптимальные условия для работы, отдыха (в зале ожидания), приема пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах) и т.д.
5.5.2.2 При проектировании зданий следует предусматривать специальные устройства и мероприятия для удобного доступа в помещения, свободного передвижения маломобильных граждан. Необходимо исключить перепад уровней в помещениях на путях перемещения маломобильных групп.
5.5.2.3 Уличные бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть.
5.5.2.4 На территории не допускается пересечение пешеходных путей маломобильных групп, пользующихся для передвижения креслами-колясками, людей с нарушением функций зрения с автомобильными потоками. 
5.5.2.5 При входах в здания необходимо проектировать наряду с лестницами пандусы, специальные двери, тамбуры и другие приспособления для маломобильных групп.
5.5.2.6 В зданиях, помещения которых расположены выше первого этажа, предназначенных для пребывания в них людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, целесообразно предусматривать пассажирские лифты независимо от этажности здания.
5.5.2.7 Места для маломобильных граждан, в том числе на креслах-колясках, следует располагать преимущественно вблизи эвакуационных выходов. Места для сопровождающих лиц должны располагаться в непосредственной близости от мест для маломобильных (чередоваться или располагаться сзади).
5.5.2.8 Места для маломобильных граждан в зальных помещениях зданий судов следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, информационных материалов.
5.5.2.9 На этаже, где предполагается наибольшее количество мест для публики в залах судебных заседаний, в одном из санузлов должна быть предусмотрена кабина для маломобильных, пользующихся креслом-коляской.
5.5.2.10 На первом этаже должен быть предусмотрен санузел для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
 
5.5.3 Требования по обеспечению безопасности при эксплуатации
 
5.5.3.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий судов должны обеспечивать соблюдение требований технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
Пункт 5.5.3.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.3.2 Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности посетителей и работающих в зданиях и территории зданий судов следует предусматривать помещения охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в орган внутренних дел (вневедомственной охраны) по требованиям, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
5.5.3.3 В целях обеспечения звукоизоляции стены и двери кабинетов судей, совещательной комнаты для присяжных заседателей, а также стены комнаты для свидетелей должны быть облицованы звукоизолирующим материалом.
5.5.3.4 При входе в здание суда следует предусматривать место для установки металлообнаружителя.
5.5.3.5 Металлическими решетками должны быть ограждены оконные проемы залов судебных заседаний, совещательных комнат, помещения для конвоя, камер для подсудимых, коридоров и лестничных клеток на путях следования подсудимых, а также смотровые окна в дверях камер.
5.5.3.6 Помещения архивов и кладовой для хранения оружия должны быть обеспечены дверями сейфового типа.
5.5.3.7 В камерах для подсудимых следует предусматривать специальные камерные двери со смотровыми окошками. 
5.5.3.8 В зависимости от особенностей криминогенной обстановки в регионе, в обоснованных случаях, в зданиях суда могут предусматриваться дополнительные помещения, предназначающиеся для изоляции граждан и судей в случаях осложнения обстановки в судах, а также помещения для служебных собак и кинологов.
 
5.6 Инженерное обеспечение
 
5.6.1 Водопровод, канализацию, горячее водоснабжение зданий судов следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01 и другими действующими нормативными документами по водоснабжению.
5.6.2 Водоснабжение помещений бытового обслуживания (при необходимости) включает системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды и противопожарного водопровода.
5.6.3 Систему водопровода предпочтительно предусматривать объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной.
5.6.4 При отсутствии централизованного снабжения горячей водой допускается в зданиях судов устанавливать электронагреватели.
5.6.5 При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и помещений следует соблюдать требования СН РК 4.02-01.
5.6.6 В помещениях для лиц, содержащихся под стражей, необходимо обеспечить условия для установки автономной системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции с регулятором подачи воздуха, для отвода отработанных выхлопных газов спецавтомобилей.
5.6.7 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением залов судебных заседаний, конференц-залов, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной 
вентиляции.
5.6.8 Также самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений складского назначения и архивов.
5.6.9 Элементы систем отопления и электроснабжения в камерах должны быть встроенными.
5.6.10 Естественное и искусственное освещение помещений зданий судов должно соответствовать требованиям СН РК 2.04-01.
5.6.11 Здания судов должны быть электрифицированы, телефонизированы, радиофицированы и электрочасифицированы. Необходимость устройства местной радиотрансляции устанавливается в каждом конкретном случае.
5.6.12 Электротехнические устройства зданий судов должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок и других действующих нормативных документов.
5.6.13 Электрочасы следует устанавливать в кабинетах судей и помещениях сотрудников аппарата судов, в залах судебных заседаний, холлах и вестибюле. Их размещение должно обеспечить визуальную доступность часов как для публики, так и для работников суда.
5.6.14 В помещениях, предназначенных для подозреваемых, светильники устанавливаются антивандальные на потолке. Выключатели электрического освещения устанавливаются в помещении для личного состава конвоя. 
5.6.15 Переговорные устройства следует устанавливать в кабинете председателя суда, комнатах судей, в помещении конвоя и в канцелярии.
Переговорные устройства также должны быть установлены в зале судебных заседаний для связи его с комнатой для свидетелей и помещением для конвоя.
5.6.16 Помещения для охраны здания должны иметь прямую телефонную связь с ближайшим отделением милиции.
 
5.7 Охрана окружающей среды
 
5.7.1 При проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений судов должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, воспроизводству природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности. В целях охраны окружающей среды при проектировании зданий судов следует учитывать требования Экологического кодекса Республики Казахстан.
5.7.2 При проектировании участка и территории зданий судов необходимо свести к минимуму любые отрицательные воздействия на окружающую среду, микроклимат, обеспечить правильное использование ландшафта и биологического разнообразия с эффективным использованием энергии и ресурсов.
5.7.3 Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе вблизи от застройки должно соответствовать предельно допустимым концентрациям, установленным санитарными нормами и требованиями действующих нормативных документов.
5.7.4 Необходимо снизить до минимума уровень шумового фона, возникающего в ходе механизированных строительно-монтажных работ.
5.7.5 При проведении технического этапа следует выполнять работы по созданию и улучшению структуры рекультивационного слоя.
5.7.6 Территорию здания, при необходимости, следует покрыть равномерными слоями потенциально плодородных видов почвы.
5.7.7 Следует организовать эффективную систему утилизации и вывоза отходов без причинения вреда окружающей среде.
5.7.8 При проектировании и строительстве зданий следует учитывать степень радоноопасности участка застройки, наличие техногенного радиоактивного загрязнения и радиоактивность строительных конструкций. При этом необходимо выполнять требования радиационной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.
 
 
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования по сокращению энергопотребления
 
6.1.1 Здание должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивалось эффективное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации.
6.1.2 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха. Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время. 
6.1.3 Проектирование должно быть организовано таким образом, чтобы энергетический расход здания был на минимальном уровне при эффективном его функционировании в течение всего срока эксплуатации.
6.1.4 Необходимо находить компромисс и не снижать требования качества освещения осветительной установки для сокращения энергозатрат.
6.1.5 Эффективное использование системы освещения следует выполнять путем создания соответствующих параметров, таких как высота потолка, окна, цвет и отражающая способность поверхности помещения.
6.1.6 Следует использовать энергоэкономичные лампы для освещения помещений, но в пределах нормируемых значений.
6.1.7 Для уменьшения расхода электроэнергии необходимо использовать оборудование с высоким классом энергоэффективности.
 
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
 
6.2.1 Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключался нерациональный расход природных ресурсов.
6.2.2 При проектировании территорий следует минимизировать зоны для вырубки растительности.
6.2.3 Для мытья окон, фасада здания следует использовать вторичную, очищенную воду.
6.2.4 В поливке растительности должна использоваться ливневая вода, для который должен быть предусмотрен резервуар.
6.2.5 Во избежание нерационального расходования воды предпочтительно применение современной водоразборной и наполнительной арматуры, предотвращающей утечку воды и уменьшающей расходы воды в процессе пользования.
6.2.6 Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, на ответвлениях трубопроводов к встроенным или пристроенным помещениям общественного назначения.
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