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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан с целью развития и обеспечения обязательных требований, заложенных в строительных нормах СН РК 3.03-02-2013 «Отвод земель для автомобильных дорог» и описывает приемлемые решения проектирования.
Настоящий свод правил устанавливает оправдавшие себя и проверенные практикой положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм СН РК 3.03-02-2013 «Отвод земель для автомобильных дорог» или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами.
Настоящий свод правил, применяемый совместно с другими нормативными актами и техническими документами, приведенными в разделе «Нормативные ссылки» образуют комплекс взаимосвязанных документов, рекомендуемых для применения в области проектирования вновь строящихся, реконструируемых и перестраиваемых в плане и продольном профиле участков капитально ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования и подземных дорог к промышленным предприятиям, а также внутрихозяйственных, промышленных предприятий и организаций (внутренних).
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил разработан в развитие требований строительных норм «Отвод земель для автомобильных дорог».
1.2 Главной целью разработки свода правил является описание приемлемых решений отвода земель при строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и подземных дорог к промышленным предприятиям, а также внутрихозяйственных, промышленных предприятий и организаций (внутренних) в Республике Казахстан.
Приемлемые решения не являются единственным способом выполнения требований строительных норм.
1.3 Настоящий свод правил носит рекомендательный характер к отводу земель для автомобильных дорог в целях устойчивого развития населенных пунктов и межселенных территорий, обеспечения условий жизнедеятельности, необходимые для сохранения здоровья населения и охрану окружающей природной среды от воздействия техногенных факторов.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III.
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.
Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года № 245-II.
Закон Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 4 декабря 2002 года № 361-II.
Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
3.1 Лицо, чьи интересы затрагиваются (ЛИЗ): Люди, крестьянские хозяйства или юридические лица, интересы которых затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода.
3.2 Компенсация: Выплата в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход.
3.3 Окончательный срок: Дата, после которой люди НЕ БУДУТ считаться правомочными на компенсацию, то есть их не включают в список ЛИЗ, определенных переписью.
3.4 Самовольные пользователи: Лица, занимающие территорию проекта после окончательного срока и поэтому не имеющие права на компенсацию или другие меры по восстановлению, предусматриваемые проектом, либо лица, которые заняли государственную землю, располагающуюся рядом с их землей или имуществом, на которые они не имеют права, получая с нее доход. Такое действие называют «Самовольным занятием».
3.5 Право на компенсацию: Ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражениях, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы.
3.6 Выкуп земель: Выкуп всей или части земли, собственником которой это лицо является, для государственных нужд в обмен на справедливую компенсацию.
3.7 Восстановление: Помощь, предоставляемая лицам, чьи интересы затрагиваются, для пополнения их утраченного дохода с целью улучшения или, по меньшей мере, полного восстановления их уровня и качества жизни до первоначального уровня до начала Проекта.
 
 
4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
 
4.1 Проект полосы отвода должен содержать:
1) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
2) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения автомобильной дороги (полоса отвода);
3) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
4) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
5) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
6) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;
7) сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках;
8) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса;
9) сведения о землепользователях и участках землепользования;
10) графическую часть:
- топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу;
- план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;
- план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);
- план трассы с указанием мест размещения проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса).
4.2 В Проекте полосы отвода определяются (Приложение А):
1) Лица, чьи интересы затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода;
2) Размер компенсации - выплаты в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход;
3) Право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы;
4) Люди, которые занимают территорию проекта после окончательного срока и поэтому не имеют права на компенсацию или другие меры по восстановлению, предусматриваемые проектом, или лица, которые заняли государственную землю, располагающуюся рядом с их землей или имуществом, на которые они не имеют права, получая с нее доход. Такое действие называют «Самовольным занятием»;
5) Информация о социально-экономическом срезе лиц, чьи интересы затрагиваются, может быть получена путем переписи и социально-экономического исследования.
4.3 Размеры компенсации определяются в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан и, как правило, компенсации подразделяются на компенсации:
1) За частные земли;
2) Арендуемые земли;
3) За затраты, связанные с освоением участков и ответственностью перед третьими лицами;
4) Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (более 10%);
5) За утраченные строения;
6) За утрату бизнеса;
7) На переселение и восстановление утраченного дохода за 1 месяц. 
4.4 Формы для анализа и сбора данных приведены в Приложении А.
 
 
5. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
 
Ширину полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог в постоянное пользование, устанавливают:
для автомобильных дорог, располагаемых в насыпях, по табл. 1-6;
для автомобильных дорог, располагаемых в выемках, по табл. 7-12;
для автомобильных дорог, располагаемых в раскрытых выемках, по табл. 13;
для внутрихозяйственных дорог, располагаемых в насыпях, по табл. 15-17;
для внутрихозяйственных дорог, располагаемых в выемках, по табл. 18-20;
для внутренних автомобильных дорог, промышленных предприятий:
карьерных, располагаемых в насыпях, по табл. 21-24;
карьерных, располагаемых в выемках, по табл. 25-28;
лесовозных, располагаемых в насыпях, по табл. 29-34;
лесовозных, располагаемых в выемках, по табл. 35-40;
межплощадочных, располагаемых в насыпях, по табл. 41-44;
межплощадочных, располагаемых в выемках по табл. 45-48.
Размеры участков земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях и примыканиях устанавливаются по табл. 14.
 
 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
 
Таблица 1 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением
 
	Высота насыпи, м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны

	
	1:4
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
1:1,75
	1:1,3
1:1,5

	1
	48
	42
	-
	40
	39
	-
	-
	60
	46
	45
	44
	-
	-
	54
	51
	48
	-
	-

	1,5
	52
	44
	-
	41
	40
	-
	-
	60
	46
	45
	44
	-
	-
	54
	52
	48
	54
	-

	2
	54
	46
	-
	43
	41
	-
	-
	61
	47
	46
	44
	-
	-
	54
	52
	48
	55
	52

	3
	59
	50
	47
	45
	44
	-
	-
	67
	52
	50
	48
	-
	-
	54
	51
	-
	55
	52

	4
	-
	54
	50
	48
	46
	-
	-
	59
	56
	54
	52
	56
	54
	57
	54
	-
	58
	55

	5
	-
	58
	53
	51
	48
	-
	-
	64
	58
	55
	-
	58
	56
	61
	58
	-
	63
	59

	6
	-
	62
	56
	53
	50
	56
	54
	68
	61
	58
	-
	62
	59
	65
	62
	-
	67
	63

	7
	-
	66
	59
	56
	-
	60
	56
	72
	64
	61
	-
	66
	62
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	-
	70
	62
	59
	-
	63
	59
	77
	67
	64
	-
	70
	65
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	-
	75
	65
	61
	-
	67
	62
	-
	70
	66
	-
	73
	68
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	79
	68
	64
	-
	70
	65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	83
	71
	66
	-
	73
	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	87
	74
	69
	-
	78
	71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 


 
Таблица 2 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением
 
	Высота насыпи, м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением

	
	 С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны

	
	 1:4
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5

	1
	40
	35
	-
	32
	32
	-
	-
	50
	36
	36
	35
	-
	-
	45
	44
	42
	-
	-

	1,5
	44
	36
	-
	34
	33
	-
	-
	51
	37
	37
	35
	-
	-
	45
	44
	42
	-
	-

	2
	47
	38
	-
	35
	34
	-
	-
	54
	40
	39
	38
	-
	-
	45
	43
	41
	-
	-

	3
	54
	42
	47
	38
	36
	-
	-
	59
	45
	43
	42
	-
	-
	45
	43
	40
	46
	43

	4
	-
	46
	42
	40
	38
	-
	-
	51
	49
	48
	46
	49
	48
	50
	47
	-
	51
	48

	5
	-
	50
	45
	43
	40
	-
	-
	56
	50
	48
	47
	50
	48
	55
	52
	-
	56
	53

	6
	-
	54
	48
	46
	42
	48
	46
	60
	53
	50
	-
	54
	51
	59
	56
	-
	61
	57

	7
	-
	59
	51
	48
	-
	52
	49
	64
	56
	53
	-
	57
	54
	-
	57
	-
	-
	59

	8
	-
	63
	54
	51
	-
	55
	52
	68
	59
	56
	-
	61
	57
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	-
	66
	57
	53
	-
	59
	55
	73
	63
	59
	-
	64
	60
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	71
	60
	56
	-
	62
	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	74
	63
	59
	-
	66
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	79
	66
	61
	-
	69
	64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Таблица 3 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением
 
	Высота насыпи, м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны

	
	1:4
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5
	1:4
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5

	1
	27
	21
	-
	20
	19
	-
	-
	30
	35
	-
	22
	21
	-
	-
	26
	25
	24
	-
	-

	1,5
	31
	23
	-
	21
	20
	-
	-
	35
	39
	-
	25
	24
	-
	-
	26
	25
	23
	-
	-

	2
	34
	26
	-
	22
	21
	-
	-
	40
	43
	28
	27
	26
	-
	-
	28
	27
	25
	-
	-

	3
	41
	30
	33
	25
	23
	-
	-
	-
	46
	32
	31
	30
	-
	-
	32
	31
	29
	-
	-

	4
	-
	34
	29
	28
	25
	-
	-
	-
	38
	37
	36
	34
	-
	-
	37
	35
	32
	37
	35

	5
	-
	38
	32
	30
	27
	-
	-
	-
	43
	37
	35
	32
	37
	35
	42
	37
	-
	43
	38

	6
	-
	42
	36
	33
	29
	36
	33
	-
	47
	40
	37
	-
	41
	38
	44
	40
	-
	45
	41

	7
	-
	46
	39
	36
	-
	39
	36
	-
	51
	43
	40
	-
	45
	41
	47
	43
	-
	49
	44

	8
	-
	50
	42
	38
	-
	43
	39
	-
	55
	46
	43
	-
	47
	44
	50
	46
	-
	52
	47

	9
	-
	54
	45
	41
	-
	46
	42
	-
	59
	49
	45
	-
	51
	47
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	58
	48
	43
	-
	50
	45
	-
	-
	53
	48
	-
	55
	53
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	62
	51
	46
	-
	53
	48
	-
	-
	-
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	66
	54
	49
	-
	57
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Таблица 4 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением
 
	Высота насыпи, м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18 

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны

	
	1:4
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:4
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5

	1
	24
	19
	-
	17
	16
	-
	-
	27
	32
	-
	20
	19
	-
	-
	22
	21
	20
	-
	-

	1,5
	27
	21
	-
	18
	17
	-
	-
	32
	35
	-
	22
	21
	-
	-
	23
	22
	20
	-
	-

	2
	31
	23
	-
	19
	18
	-
	-
	-
	39
	25
	24
	23
	-
	-
	25
	24
	22
	-
	-

	3
	36
	27
	24
	22
	20
	-
	-
	-
	44
	30
	29
	27
	-
	-
	29
	28
	26
	-
	-

	4
	-
	31
	27
	25
	22
	-
	-
	-
	35
	31
	29
	26
	-
	-
	34
	32
	30
	35
	32

	5
	-
	35
	30
	28
	25
	-
	-
	-
	40
	34
	32
	28
	34
	32
	37
	34
	-
	38
	35

	6
	-
	39
	33
	30
	27
	33
	30
	-
	44
	37
	34
	-
	38
	35
	40
	37
	-
	42
	38

	7
	-
	43
	36
	33
	-
	36
	33
	-
	48
	40
	37
	-
	41
	38
	44
	40
	-
	45
	41

	8
	-
	47
	39
	35
	-
	40
	36
	-
	52
	43
	40
	-
	44
	41
	47
	42
	-
	49
	44

	9
	-
	51
	42
	38
	-
	44
	39
	-
	56
	46
	42
	-
	48
	44
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	55
	45
	41
	-
	48
	42
	-
	-
	49
	45
	-
	52
	47
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	59
	48
	43
	-
	52
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	-
	51
	46
	-
	55
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Таблица 5 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением
 
	Высота насыпи, м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3 
1:1,5
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5

	1
	18
	-
	-
	15
	14
	-
	-
	21
	33
	-
	17
	17
	-
	-
	19
	18
	17
	-
	-

	1,5
	21
	18
	-
	16
	15
	-
	-
	-
	33
	20
	19
	19
	-
	-
	20
	20
	18
	-
	-

	2
	24
	20
	18
	17
	16
	-
	-
	-
	35
	22
	21
	20
	-
	-
	22
	21
	20
	-
	-

	3
	-
	24
	21
	20
	18
	-
	-
	-
	29
	26
	24
	22
	-
	-
	26
	25
	23
	-
	-

	4
	-
	29
	25
	23
	20
	-
	-
	-
	33
	29
	27
	24
	-
	-
	31
	29
	26
	32
	29

	5
	-
	33
	28
	25
	22
	-
	-
	-
	37
	32
	30
	26
	32
	30
	35
	32
	-
	36
	32

	6
	-
	36
	31
	28
	25
	31
	28
	-
	42
	35
	32
	-
	35
	33
	38
	35
	-
	39
	36

	7
	-
	40
	34
	31
	-
	34
	31
	-
	46
	38
	35
	-
	39
	36
	41
	38
	-
	43
	39

	8
	-
	45
	37
	33
	-
	38
	34
	-
	50
	41
	38
	-
	42
	39
	45
	40
	-
	47
	42

	9
	-
	49
	40
	36
	-
	41
	37
	-
	54
	44
	40
	-
	46
	42
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	53
	43
	39
	-
	45
	40
	-
	58
	47
	43
	-
	49
	45
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	57
	46
	41
	-
	49
	43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	61
	49
	44
	-
	52
	46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Таблица 6 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с 1-полосным движением
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с 1-полосным движением

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны
	постоянным
	переменной крутизны

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5 
1:1,75
	1:1,3
1:1,5

	1
	16
	-
	-
	13
	12
	-
	-
	19
	29
	-
	15
	15
	-
	-
	16
	15
	14
	-
	-

	1,5
	19
	-
	-
	14
	13
	-
	-
	-
	28
	18
	17
	16
	-
	-
	18
	17
	16
	-
	-

	2
	21
	18
	16
	16
	14
	-
	-
	-
	30
	20
	19
	18
	-
	-
	20
	19
	18
	-
	-

	3
	-
	22
	19
	18
	16
	-
	-
	-
	27
	24
	23
	20
	-
	-
	26
	23
	21
	-
	-

	4
	-
	26
	22
	21
	18
	-
	-
	-
	31
	27
	25
	22
	-
	-
	29
	27
	24
	29
	27

	5
	-
	30
	25
	23
	20
	-
	-
	-
	35
	30
	28
	24
	30
	28
	33
	30
	-
	33
	30

	6
	-
	34
	29
	26
	22
	29
	26
	-
	39
	33
	30
	-
	34
	31
	36
	32
	-
	37
	33

	7
	-
	38
	32
	29
	-
	32
	29
	-
	44
	36
	33
	-
	37
	34
	39
	35
	-
	41
	36

	8
	-
	42
	35
	31
	-
	36
	32
	-
	48
	40
	36
	-
	41
	37
	42
	38
	-
	45
	40

	9
	-
	46
	38
	34
	-
	39
	35
	-
	52
	43
	38
	-
	45
	40
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	50
	41
	37
	-
	43
	38
	-
	56
	46
	41
	-
	49
	43
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	54
	44
	39
	-
	47
	41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	57
	47
	42
	-
	50
	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Таблица 7 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
 
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	65
	49
	51
	50
	50
	47
	43
	59
	53
	50
	45

	2
	62
	52
	60
	52
	51
	48
	40
	59
	52
	48
	43

	3
	66
	55
	67
	56
	53
	49
	41
	61
	54
	49
	43

	4
	63
	58
	71
	61
	55
	50
	41
	65
	56
	51
	42

	5
	67
	61
	75
	64
	57
	51
	41
	-
	59
	52
	42

	6
	71
	65
	73
	66
	59
	52
	42
	-
	61
	53
	43

	7
	75
	68
	77
	70
	61
	53
	42
	-
	63
	54
	43

	8
	79
	72
	-
	73
	63
	54
	43
	-
	65
	55
	44

	9
	83
	75
	-
	-
	65
	55
	43
	-
	67
	56
	44

	10
	87
	78
	-
	-
	67
	56
	43
	-
	-
	57
	44

	11
	-
	-
	-
	-
	69
	57
	44
	-
	-
	58
	45

	12
	-
	-
	-
	-
	71
	58
	44
	-
	-
	59
	45


 
Таблица 8 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	57
	42
	43
	41
	39
	37
	33
	47
	43
	40
	35

	2
	54
	45
	55
	46
	43
	40
	33
	47
	42
	39
	33

	3
	58
	47
	59
	49
	45
	41
	33
	49
	47
	42
	33

	4
	55
	51
	61
	53
	47
	42
	34
	54
	49
	43
	33

	5
	59
	54
	66
	57
	49
	43
	34
	57
	51
	44
	34

	6
	63
	58
	70
	60
	51
	44
	34
	60
	53
	45
	34

	7
	67
	62
	74
	64
	53
	45
	35
	-
	55
	46
	35

	8
	71
	65
	-
	67
	55
	46
	35
	-
	57
	47
	35

	9
	75
	68
	-
	-
	57
	47
	36
	-
	59
	48
	35

	10
	80
	71
	-
	-
	59
	48
	36
	-
	-
	49
	36

	11
	-
	-
	-
	-
	61
	49
	36
	-
	-
	50
	36

	12
	-
	-
	-
	-
	63
	50
	37
	-
	-
	-
	37


 
Таблица 9 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	45
	30
	34
	29
	29
	27
	20
	33
	30
	27
	23

	2
	41
	32
	41
	33
	31
	28
	20
	34
	32
	28
	20

	3
	39
	35
	46
	36
	33
	29
	21
	39
	34
	29
	21

	4
	43
	38
	45
	39
	35
	30
	21
	43
	36
	30
	21

	5
	47
	41
	49
	43
	37
	31
	22
	46
	38
	31
	22

	6
	51
	45
	53
	46
	39
	32
	22
	50
	40
	32
	22

	7
	55
	49
	57
	49
	41
	33
	23
	-
	42
	33
	23

	8
	59
	52
	61
	53
	43
	34
	23
	-
	44
	34
	23

	9
	63
	56
	-
	57
	45
	35
	23
	-
	46
	35
	23

	10
	67
	59
	-
	-
	47
	36
	24
	-
	48
	36
	24

	11
	-
	62
	-
	-
	49
	37
	24
	-
	50
	37
	24

	12
	-
	-
	-
	-
	51
	38
	25
	-
	-
	38
	25


 
Таблица 10 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	42
	23
	33
	24
	25
	24
	17
	23
	23
	21
	17

	2
	39
	27
	39
	27
	27
	25
	18
	28
	28
	25
	18

	3
	36
	31
	43
	30
	30
	26
	18
	33
	31
	26
	18

	4
	40
	34
	39
	33
	32
	27
	18
	36
	33
	27
	19

	5
	44
	36
	45
	37
	34
	28
	19
	40
	35
	28
	19

	6
	48
	39
	49
	40
	36
	29
	19
	43
	37
	29
	19

	7
	52
	43
	54
	43
	38
	30
	20
	46
	39
	31
	20

	8
	56
	46
	58
	47
	40
	31
	20
	-
	41
	32
	20

	9
	60
	49
	-
	50
	42
	32
	21
	-
	43
	33
	21

	10
	64
	52
	-
	53
	44
	33
	21
	-
	45
	34
	21

	11
	-
	55
	-
	-
	46
	34
	21
	-
	47
	35
	21

	12
	-
	-
	-
	-
	48
	35
	22
	-
	-
	36
	22


 
Таблица 11 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
 
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	39
	21
	31
	21
	18
	17
	15
	21
	18
	17
	15

	2
	36
	23
	36
	24
	20
	19
	15
	26
	21
	19
	15

	3
	33
	26
	40
	27
	23
	19
	15
	30
	24
	20
	16

	4
	37
	29
	38
	30
	24
	21
	16
	34
	27
	21
	16

	5
	41
	33
	43
	34
	28
	22
	16
	37
	29
	23
	16

	6
	45
	37
	47
	37
	30
	24
	16
	40
	31
	24
	17

	7
	49
	40
	51
	40
	32
	25
	17
	43
	33
	25
	17

	8
	53
	44
	55
	45
	35
	27
	17
	-
	35
	27
	18

	9
	57
	47
	59
	47
	37
	28
	18
	-
	37
	28
	18

	10
	61
	50
	-
	-
	39
	29
	18
	-
	40
	29
	18

	11
	65
	53
	-
	-
	41
	30
	19
	-
	42
	30
	19

	12
	-
	-
	-
	-
	43
	31
	19
	-
	-
	31
	19


 
Таблица 12 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с однополосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
 
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	37
	19
	30
	19
	18
	16
	13
	20
	17
	17
	13

	2
	34
	22
	34
	22
	19
	17
	13
	23
	19
	17
	13

	3
	31
	25
	38
	25
	21
	18
	13
	27
	22
	18
	13

	4
	35
	28
	36
	28
	23
	19
	13
	31
	25
	19
	14

	5
	39
	31
	40
	33
	26
	20
	14
	35
	27
	21
	14

	6
	43
	35
	45
	36
	28
	22
	15
	38
	29
	22
	15

	7
	47
	39
	49
	39
	30
	24
	15
	41
	31
	23
	15

	8
	51
	42
	53
	43
	33
	25
	15
	-
	33
	25
	15

	9
	55
	45
	57
	46
	35
	26
	16
	-
	36
	26
	16

	10
	59
	48
	-
	-
	37
	27
	16
	-
	38
	27
	16

	11
	63
	51
	-
	-
	39
	28
	17
	-
	40
	28
	17

	12
	-
	-
	-
	-
	41
	29
	17
	-
	42
	29
	17


 
Таблица 13 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог при глубине раскрытой выемки до 1 метра, м
 
	Категория дороги
	Количество полос движения
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог при глубине раскрытой выемки до 1 метра, м

	I
	6
	40

	I
	4
	33

	II
	2
	20

	III
	2
	17

	IV
	2
	15

	V
	1
	13

	ПРИМЕЧАНИЕ. Внешние откосы подлежат рекультивации и их площади следует относить к временному отводу.


 
Таблица 14 - Площади участков земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях, га
 
	Категория дороги и количество полос движения
	Площади участков земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях, га

	
	категория пересекаемой дороги при количестве полос движения
	категория примыкаемой дороги при количестве полос движения

	
	I-6п
	I-4п
	II-2п
	III-2п
	I-6п
	I-4п
	II-2п
	III-2п

	I-6п
	23,7
	23,0
	22,4
	18,2
	9,6
	8,8
	8,2
	6,8

	I-4п
	23,0
	22,4
	21,7
	17,6
	8,8
	8,2
	7,6
	6,2

	II-2п
	22,4
	21,7
	21,0
	17,0
	8,2
	7,6
	6,7
	5,1

	III-2п
	18,2
	17,6
	17,0
	16,7
	6,8
	6,2
	5,1
	4,7

	Примечания 
1. Пересечение принято по типу «клеверный лист», примыкание по типу «труба». 
2. Площадь отвода земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях других типов определяется проектом индивидуально.


 
 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
 
Таблица 15 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с 2-х полосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с 2-х полосным движением, м

	
	На равнинной местности с поперечным уклоном от 0 до 3%
	На пересеченной местности с поперечным уклоном от 3 до 9%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	на малоценных землях
	на ценных землях
	на малоценных землях
	на ценных землях

	
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны

	
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75

	0,5
	18
	-
	-
	16
	-
	-
	17
	-
	-
	15
	-
	-

	1
	18
	15
	-
	16
	13
	-
	-
	16
	-
	-
	14
	-

	1,5
	-
	17
	-
	-
	15
	-
	-
	18
	-
	-
	16
	-

	2
	-
	18
	-
	-
	16
	-
	-
	19
	-
	-
	17
	-

	3
	-
	21
	-
	-
	19
	-
	-
	23
	-
	-
	21
	-

	4
	-
	24
	-
	-
	22
	-
	-
	26
	-
	-
	24
	-

	5
	-
	27
	-
	-
	25
	-
	-
	28
	-
	-
	26
	-

	6
	-
	30
	30
	-
	28
	28
	-
	31
	32
	-
	29
	30

	7
	-
	33
	34
	-
	31
	32
	-
	34
	35
	-
	32
	33

	8
	-
	36
	38
	-
	34
	36
	-
	37
	39
	-
	35
	37

	9
	-
	39
	41
	-
	37
	39
	-
	41
	43
	-
	39
	41

	10
	-
	42
	45
	-
	40
	43
	-
	44
	46
	-
	42
	44

	11
	-
	46
	49
	-
	44
	47
	-
	47
	49
	-
	45
	47

	12
	-
	49
	53
	-
	47
	51
	-
	49
	53
	-
	47
	51


 
Таблица 16 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м

	
	На равнинной местности с поперечным уклоном от 0 до 3%
	На пересеченной местности с поперечным уклоном от 3 до 9%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	на малоценных землях
	на ценных землях
	на малоценных землях
	на ценных землях

	
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны

	
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75

	0,5
	16
	-
	-
	15
	-
	-
	15
	-
	-
	14
	-
	-

	1
	17
	13
	-
	16
	12
	-
	-
	15
	-
	-
	14
	-

	1,5
	-
	15
	-
	-
	14
	-
	-
	17
	-
	-
	16
	-

	2
	-
	16
	-
	-
	15
	-
	-
	18
	-
	-
	17
	-

	3
	-
	19
	-
	-
	18
	-
	-
	20
	-
	-
	19
	-

	4
	-
	22
	-
	-
	21
	-
	-
	23
	-
	-
	22
	-

	5
	-
	25
	-
	-
	24
	-
	-
	26
	-
	-
	25
	-

	6
	-
	28
	29
	-
	27
	28
	-
	29
	29
	-
	28
	28

	7
	-
	31
	32
	-
	30
	31
	-
	32
	32
	-
	31
	31

	8
	-
	34
	36
	-
	33
	35
	-
	35
	36
	-
	34
	34

	9
	-
	37
	39
	-
	36
	38
	-
	37
	39
	-
	36
	37

	10
	-
	40
	42
	-
	39
	41
	-
	40
	43
	-
	39
	41

	11
	-
	43
	46
	-
	42
	45
	-
	43
	46
	-
	42
	44

	12
	-
	46
	49
	-
	45
	48
	-
	46
	49
	-
	45
	47


 
Таблица 17 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м

	
	На равнинной местности с поперечным уклоном от 0 до 3%
	На пересеченной местности с поперечным уклоном от 3 до 9%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	на малоценных землях
	на ценных землях
	на малоценных землях
	на ценных землях

	
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны
	постоянным
	перем. крутизны

	
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75
	1:3
	1:1,5
	1:1,5 
1:1,75

	0,5
	16
	-
	-
	14
	-
	-
	14
	-
	-
	12
	-
	-

	1
	15
	12
	-
	14
	11
	-
	-
	13
	-
	-
	12
	-

	1,5
	-
	14
	-
	-
	12
	-
	-
	14
	-
	-
	13
	-

	2
	-
	15
	-
	-
	14
	-
	-
	16
	-
	-
	15
	-

	3
	-
	18
	-
	-
	17
	-
	-
	19
	-
	-
	18
	-

	4
	-
	21
	-
	-
	20
	-
	-
	22
	-
	-
	21
	-

	5
	-
	24
	-
	-
	23
	-
	-
	25
	-
	-
	24
	-

	6
	-
	27
	27
	-
	26
	26
	-
	28
	28
	-
	27
	27

	7
	-
	30
	31
	-
	29
	30
	-
	31
	32
	-
	30
	30

	8
	-
	33
	34
	-
	32
	33
	-
	34
	36
	-
	33
	34

	9
	-
	36
	37
	-
	35
	37
	-
	37
	39
	-
	36
	37

	10
	-
	39
	41
	-
	38
	40
	-
	40
	43
	-
	39
	41

	11
	-
	42
	44
	-
	41
	43
	-
	43
	46
	-
	42
	44

	12
	-
	45
	48
	-
	44
	47
	-
	47
	50
	-
	45
	48


 
Таблица 18 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с двухполосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	на малоценных
землях
	на ценных землях
	на малоценных землях
	на ценных землях

	
	 1:1,5
	1:1,5
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,1
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,1

	1
	21
	19
	21
	18
	17
	14
	19
	18
	16
	12

	2
	24
	22
	24
	20
	19
	15
	22
	19
	17
	12

	3
	27
	25
	27
	23
	19
	15
	25
	21
	18
	13

	4
	30
	28
	30
	24
	21
	15
	28
	23
	19
	13

	5
	33
	31
	34
	28
	22
	15
	33
	26
	20
	13

	6
	37
	35
	37
	30
	24
	15
	36
	28
	22
	13

	7
	41
	39
	40
	32
	25
	16
	39
	30
	24
	14

	8
	44
	42
	45
	35
	27
	16
	43
	33
	25
	14

	9
	47
	45
	47
	37
	28
	16
	46
	35
	26
	14

	10
	50
	48
	-
	39
	29
	16
	-
	37
	27
	14

	11
	53
	51
	-
	41
	30
	17
	-
	39
	28
	14

	12
	-
	-
	-
	43
	31
	17
	-
	41
	29
	15


 
Таблица 19 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	на малоценных
землях
	на ценных землях
	на малоценных землях
	на ценных землях

	
	 
1:1,5
	1:1,5
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,1
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,1

	1
	19
	18
	19
	18
	16
	12
	18
	16
	15
	11

	2
	22
	21
	22
	19
	17
	12
	21
	18
	16
	11

	3
	25
	24
	25
	21
	18
	13
	24
	20
	17
	12

	4
	28
	27
	28
	23
	19
	13
	27
	22
	18
	12

	5
	31
	30
	33
	20
	20
	13
	31
	25
	19
	12

	6
	35
	34
	36
	28
	22
	13
	34
	27
	21
	12

	7
	39
	38
	39
	30
	24
	14
	37
	30
	23
	13

	8
	42
	41
	43
	33
	25
	14
	41
	32
	24
	13

	9
	45
	44
	46
	36
	26
	14
	45
	34
	25
	13

	10
	48
	47
	-
	37
	27
	14
	-
	36
	26
	13

	11
	51
	50
	-
	39
	28
	14
	-
	38
	27
	13

	12
	-
	-
	-
	41
	29
	15
	-
	40
	28
	14


 
Таблица 20 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	на малоценных землях
	на ценных землях
	на малоценных землях
	на ценных землях

	
	1:1,5
	1:1,5
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,1
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,1

	1
	17
	16
	17
	15
	14
	11
	16
	14
	13
	10

	2
	20
	19
	20
	17
	15
	11
	20
	16
	14
	10

	3
	23
	22
	24
	19
	16
	11
	23
	18
	15
	10

	4
	26
	25
	27
	21
	17
	11
	26
	20
	16
	10

	5
	29
	28
	31
	23
	18
	12
	30
	22
	17
	11

	6
	33
	32
	34
	26
	20
	12
	33
	25
	19
	11

	7
	38
	36
	37
	28
	22
	12
	36
	27
	21
	11

	8
	41
	39
	42
	31
	23
	12
	40
	30
	22
	11

	9
	44
	42
	45
	33
	24
	12
	43
	32
	23
	12

	10
	47
	45
	-
	35
	25
	13
	-
	34
	24
	12

	11
	50
	48
	-
	37
	26
	13
	-
	36
	25
	12

	12
	-
	-
	-
	39
	27
	13
	-
	38
	26
	12


 
 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОРОГИ
 
Таблица 21 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	30
	-
	-
	26
	26
	-
	28
	27
	27
	26
	31
	30
	29

	2
	-
	32
	31
	30
	30
	-
	33
	31
	30
	29
	32
	31
	29

	3
	-
	33
	30
	28
	27
	-
	38
	35
	34
	32
	36
	35
	32

	4
	-
	37
	33
	31
	29
	-
	42
	38
	36
	33
	41
	39
	-

	5
	-
	41
	36
	34
	31
	-
	46
	41
	39
	-
	45
	41
	-

	6
	-
	45
	39
	37
	-
	-
	51
	44
	42
	-
	48
	45
	-


 
Таблица 22 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	30
	-
	-
	26
	25
	-
	28
	27
	26
	25
	31
	30
	28

	2
	-
	32
	30
	30
	29
	-
	33
	31
	30
	29
	32
	31
	29

	3
	-
	33
	30
	28
	27
	-
	37
	35
	33
	32
	36
	34
	32

	4
	-
	37
	33
	31
	29
	-
	42
	37
	35
	33
	41
	38
	-

	5
	-
	41
	36
	34
	31
	-
	46
	40
	38
	-
	45
	42
	-

	6
	-
	45
	39
	37
	-
	-
	50
	44
	41
	-
	48
	45
	-


 
Таблица 23 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	29
	-
	-
	25
	25
	-
	27
	26
	25
	25
	30
	30
	28

	2
	-
	31
	30
	29
	29
	-
	32
	30
	29
	28
	31
	30
	28

	3
	-
	32
	29
	28
	26
	-
	37
	34
	33
	32
	35
	34
	31

	4
	-
	36
	32
	30
	28
	-
	41
	37
	35
	32
	40
	38
	-

	5
	-
	40
	35
	33
	30
	-
	45
	40
	38
	-
	44
	40
	-

	6
	-
	44
	38
	36
	-
	-
	49
	43
	40
	-
	48
	43
	-


 
Таблица 24 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	24
	-
	-
	20
	20
	-
	22
	21
	20
	20
	22
	21
	20

	2
	-
	26
	25
	24
	23
	-
	27
	25
	24
	23
	26
	24
	23

	3
	-
	27
	24
	22
	21
	-
	32
	28
	27
	25
	30
	28
	26

	4
	-
	31
	27
	25
	23
	-
	36
	31
	29
	27
	34
	31
	-

	5
	-
	35
	30
	28
	25
	-
	40
	34
	32
	-
	38
	35
	-

	6
	-
	39
	33
	29
	-
	-
	44
	38
	35
	-
	42
	38
	-


 
Таблица 25 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	48
	30
	36
	30
	27
	26
	24
	35
	32
	30
	27

	2
	45
	33
	45
	33
	30
	28
	24
	35
	30
	28
	24

	3
	42
	36
	49
	36
	32
	29
	24
	40
	34
	29
	25

	4
	40
	39
	54
	40
	34
	30
	25
	43
	36
	31
	25

	5
	50
	42
	52
	44
	37
	32
	25
	47
	38
	32
	26

	6
	54
	46
	56
	47
	39
	33
	26
	50
	40
	33
	26


 
Таблица 26 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	47
	29
	36
	29
	27
	26
	23
	34
	31
	29
	26

	2
	44
	32
	45
	33
	29
	27
	23
	34
	30
	27
	24

	3
	42
	35
	49
	36
	31
	28
	24
	40
	34
	29
	24

	4
	46
	38
	53
	39
	33
	29
	24
	43
	36
	31
	25

	5
	50
	41
	51
	43
	36
	31
	25
	46
	38
	32
	25

	6
	54
	45
	55
	46
	38
	32
	25
	49
	40
	33
	25


 
Таблица 27 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	47
	29
	35
	29
	27
	26
	23
	33
	29
	27
	25

	2
	44
	32
	44
	32
	29
	27
	23
	34
	30
	27
	23

	3
	41
	35
	48
	35
	31
	28
	23
	39
	33
	28
	24

	4
	45
	38
	53
	38
	33
	29
	24
	42
	35
	30
	24

	5
	48
	41
	51
	43
	36
	31
	24
	46
	37
	31
	25

	6
	53
	45
	55
	46
	38
	32
	25
	49
	39
	32
	25


 
Таблица 28 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	41
	23
	32
	24
	21
	20
	17
	24
	21
	19
	17

	2
	38
	26
	40
	27
	23
	21
	17
	28
	24
	22
	18

	3
	36
	29
	43
	30
	25
	22
	18
	33
	26
	23
	18

	4
	40
	32
	47
	33
	27
	23
	18
	36
	30
	25
	18

	5
	44
	35
	45
	37
	30
	24
	19
	40
	32
	26
	19

	6
	48
	39
	49
	40
	32
	26
	19
	43
	34
	27
	19


 
Таблица 29 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	23
	-
	-
	20
	19
	21
	20
	20
	19
	22
	21
	20

	2
	-
	25
	24
	24
	23
	26
	24
	24
	23
	26
	24
	23

	3
	-
	26
	23
	22
	20
	31
	29
	26
	24
	30
	28
	26

	4
	-
	30
	26
	25
	22
	35
	31
	29
	26
	34
	32
	28

	5
	-
	35
	30
	27
	24
	40
	34
	32
	28
	37
	34
	-

	6
	-
	39
	33
	30
	-
	44
	37
	35
	-
	41
	38
	-


 
Таблица 30 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	22
	-
	-
	18
	18
	22
	-
	-
	19
	18
	19
	19
	18

	2
	-
	24
	23
	22
	21
	-
	25
	23
	22
	21
	24
	23
	21

	3
	-
	25
	22
	20
	18
	-
	30
	26
	25
	23
	28
	26
	24

	4
	-
	29
	25
	23
	21
	-
	34
	29
	27
	25
	31
	28
	25

	5
	-
	33
	28
	26
	23
	-
	38
	32
	30
	27
	35
	32
	-

	6
	-
	37
	31
	29
	-
	-
	42
	36
	33
	-
	38
	35
	-


 
Таблица 31 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-я категории с двухполосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-я категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	20
	-
	-
	16
	16
	20
	-
	-
	16
	16
	18
	17
	16

	2
	-
	22
	21
	20
	20
	-
	22
	21
	20
	19
	22
	21
	19

	3
	-
	23
	20
	18
	17
	-
	27
	24
	23
	21
	26
	25
	23

	4
	-
	27
	23
	21
	19
	-
	31
	27
	25
	23
	29
	27
	24

	5
	-
	31
	26
	24
	21
	-
	36
	30
	28
	25
	33
	30
	-

	6
	-
	35
	29
	26
	-
	-
	40
	34
	31
	-
	37
	33
	-


 
Таблица 32 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-я категории с двухполосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-я категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	17
	-
	-
	13
	12
	17
	-
	-
	14
	13
	15
	14
	14

	2
	-
	19
	18
	17
	17
	-
	20
	18
	17
	17
	19
	18
	17

	3
	-
	20
	17
	15
	14
	-
	24
	21
	20
	18
	23
	21
	20

	4
	-
	24
	20
	18
	16
	-
	29
	24
	22
	20
	26
	24
	21

	5
	-
	28
	23
	21
	18
	-
	33
	27
	25
	22
	30
	27
	-

	6
	-
	32
	26
	23
	-
	-
	38
	31
	28
	-
	34
	30
	-


 
Таблица 33 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:0
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	16
	-
	-
	13
	12
	16
	-
	-
	13
	13
	14
	13
	13

	2
	-
	18
	17
	17
	16
	-
	19
	18
	17
	16
	18
	17
	16

	3
	-
	19
	16
	15
	13
	-
	24
	20
	19
	17
	22
	21
	19

	4
	-
	23
	19
	18
	15
	-
	28
	24
	22
	19
	25
	23
	20

	5
	-
	27
	22
	20
	17
	-
	32
	27
	24
	21
	29
	26
	-

	6
	-
	31
	25
	23
	-
	-
	36
	30
	27
	-
	33
	30
	-


 
Таблица 34 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м
 
	Высота насыпи,
м
 
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:0
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	19
	-
	-
	13
	12
	19
	-
	-
	15
	15
	16
	15
	14

	2
	-
	18
	16
	16
	14
	-
	22
	20
	19
	18
	20
	19
	18

	3
	-
	22
	19
	18
	16
	-
	27
	24
	23
	20
	26
	23
	21

	4
	-
	26
	22
	21
	18
	-
	31
	27
	25
	22
	29
	27
	24

	5
	-
	30
	25
	23
	20
	-
	35
	30
	28
	24
	33
	30
	-

	6
	-
	34
	29
	26
	22
	-
	39
	33
	30
	-
	36
	32
	-


 
Таблица 35 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
 
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	41
	23
	32
	23
	21
	20
	17
	23
	20
	19
	16

	2
	38
	26
	38
	26
	23
	21
	17
	28
	23
	21
	17

	3
	35
	29
	42
	29
	25
	22
	17
	33
	26
	22
	17

	4
	39
	32
	40
	32
	27
	23
	18
	36
	29
	23
	18

	5
	43
	35
	44
	37
	30
	24
	18
	39
	31
	25
	18

	6
	47
	39
	49
	40
	32
	26
	19
	42
	33
	26
	19


 
Таблица 36 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог II-я категории с двухполосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог II-я категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	40
	21
	31
	22
	19
	18
	15
	23
	20
	18
	15

	2
	36
	24
	37
	25
	21
	19
	16
	26
	22
	19
	16

	3
	34
	27
	41
	28
	23
	20
	16
	31
	25
	20
	16

	4
	38
	30
	39
	31
	26
	21
	16
	34
	27
	23
	17

	5
	42
	33
	43
	35
	28
	23
	17
	37
	29
	24
	17

	6
	46
	37
	47
	38
	30
	24
	17
	41
	31
	25
	17


 
Таблица 37 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-л категории с двухполосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-л категории с двухполосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	38
	19
	29
	20
	17
	16
	13
	21
	19
	17
	13

	2
	34
	22
	34
	23
	19
	17
	14
	24
	20
	17
	14

	3
	32
	25
	38
	26
	21
	18
	14
	27
	22
	19
	14

	4
	36
	28
	37
	29
	23
	19
	14
	32
	25
	21
	14

	5
	40
	31
	41
	33
	26
	21
	15
	35
	27
	22
	15

	6
	44
	35
	45
	36
	28
	22
	15
	38
	29
	23
	15


 
Таблица 38 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-л категории с однополосным движением, м
 
	Глубина выемки,
м
 
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-л категории с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	35
	16
	27
	17
	14
	13
	10
	18
	15
	13
	10

	2
	31
	19
	31
	19
	16
	14
	10
	21
	17
	14
	10

	3
	29
	22
	35
	23
	18
	15
	10
	24
	19
	15
	10

	4
	33
	25
	34
	26
	20
	16
	11
	29
	21
	16
	11

	5
	37
	28
	38
	30
	22
	17
	11
	32
	24
	19
	11

	6
	41
	32
	42
	33
	25
	19
	12
	35
	26
	20
	12


 
Таблица 39 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м
 
	Глубина
выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	34
	16
	27
	16
	14
	13
	10
	17
	14
	13
	10

	2
	31
	19
	31
	19
	16
	14
	10
	20
	16
	14
	10

	3
	28
	22
	35
	22
	18
	15
	10
	24
	18
	15
	10

	4
	32
	25
	33
	25
	20
	16
	11
	28
	20
	16
	11

	5
	36
	28
	38
	29
	22
	17
	11
	31
	24
	18
	11

	6
	40
	32
	42
	32
	25
	19
	11
	35
	26
	19
	12


 
Таблица 40 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м
 
	Глубина выемки, м
	Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	37
	19
	30
	19
	18
	16
	13
	20
	17
	17
	13

	2
	34
	22
	34
	22
	19
	17
	13
	23
	19
	17
	13

	3
	31
	25
	38
	25
	21
	18
	13
	27
	22
	18
	13

	4
	35
	28
	36
	28
	23
	19
	13
	31
	25
	19
	14

	5
	39
	31
	40
	33
	26
	20
	14
	35
	27
	21
	14

	6
	43
	35
	45
	36
	28
	22
	15
	38
	29
	22
	15


 
Таблица 41 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	22
	-
	-
	19
	18
	-
	20
	19
	19
	18
	20
	19
	18

	2
	-
	24
	23
	23
	22
	-
	25
	23
	23
	22
	24
	23
	21

	3
	-
	25
	22
	22
	21
	-
	29
	26
	25
	23
	28
	27
	25

	4
	-
	29
	25
	25
	24
	-
	33
	29
	27
	25
	31
	28
	25

	5
	-
	33
	28
	28
	26
	-
	38
	32
	30
	27
	35
	32
	-

	6
	-
	37
	31
	29
	-
	-
	42
	35
	33
	-
	39
	35
	-


 
Таблица 42 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	22
	-
	-
	18
	18
	22
	-
	-
	19
	18
	19
	19
	18

	2
	-
	24
	23
	22
	21
	-
	25
	23
	22
	21
	24
	23
	21

	3
	-
	25
	22
	20
	18
	-
	30
	26
	25
	23
	28
	26
	24

	4
	-
	29
	25
	23
	21
	-
	34
	29
	27
	25
	31
	28
	26

	5
	-
	33
	28
	26
	23
	-
	38
	32
	30
	27
	35
	32
	-

	6
	-
	37
	31
	29
	-
	-
	42
	36
	33
	-
	38
	32
	-


 
Таблица 43 - Для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	21
	-
	-
	17
	17
	22
	-
	-
	18
	17
	19
	18
	17

	2
	-
	23
	22
	22
	21
	-
	24
	22
	22
	21
	23
	22
	20

	3
	-
	24
	21
	20
	18
	-
	28
	25
	24
	22
	27
	25
	24

	4
	-
	28
	24
	23
	20
	-
	33
	28
	26
	24
	32
	30
	26

	5
	-
	32
	27
	25
	22
	-
	37
	31
	29
	26
	35
	32
	-

	6
	-
	36
	30
	28
	-
	-
	41
	34
	32
	-
	39
	35
	-


 
Таблица 44 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Высота насыпи,
м
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:3
	1:2
	1:1,5
	1:1,3
	1:1
	1:1,5
	1:1,3
	1:1

	1
	20
	-
	-
	16
	16
	20
	-
	-
	16
	16
	18
	17
	16

	2
	-
	22
	21
	20
	20
	-
	22
	21
	20
	19
	22
	21
	19

	3
	-
	23
	20
	18
	17
	-
	27
	24
	23
	21
	26
	25
	23

	4
	-
	27
	23
	21
	19
	-
	31
	27
	25
	23
	29
	27
	24

	5
	-
	31
	26
	24
	21
	-
	36
	30
	28
	25
	33
	30
	-

	6
	-
	35
	29
	26
	-
	-
	40
	34
	31
	-
	37
	33
	-


 
Таблица 45 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Глубина выемки, м
 
 
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	40
	22
	31
	22
	20
	19
	16
	23
	20
	19
	16

	2
	37
	25
	37
	25
	22
	20
	16
	27
	22
	20
	16

	3
	34
	28
	41
	28
	24
	21
	16
	32
	26
	21
	16

	4
	38
	31
	39
	31
	27
	22
	17
	35
	28
	23
	17

	5
	42
	34
	44
	35
	29
	24
	17
	38
	30
	24
	17

	6
	46
	38
	48
	39
	31
	25
	18
	41
	32
	25
	18


 
Таблица 46 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Глубина выемки,
м
 
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	40
	21
	31
	22
	19
	18
	15
	23
	20
	18
	15

	2
	36
	24
	37
	25
	21
	19
	16
	26
	22
	19
	16

	3
	34
	27
	41
	28
	23
	20
	16
	31
	25
	20
	16

	4
	38
	30
	39
	31
	26
	21
	16
	34
	27
	23
	16

	5
	42
	33
	43
	35
	28
	23
	17
	37
	29
	24
	17

	6
	46
	37
	47
	38
	30
	24
	17
	41
	31
	25
	17


 
Таблица 47 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	39
	21
	31
	21
	18
	17
	15
	21
	18
	17
	15

	2
	36
	24
	36
	24
	20
	19
	15
	26
	21
	19
	15

	3
	33
	27
	40
	27
	23
	19
	15
	30
	24
	20
	16

	4
	37
	30
	38
	30
	24
	21
	16
	34
	27
	21
	16

	5
	41
	33
	43
	34
	28
	22
	16
	37
	29
	23
	16

	6
	45
	37
	47
	37
	30
	24
	16
	40
	31
	24
	17


 
Таблица 48 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м
 
	Глубина выемки,
м
	Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

	
	С поперечным уклоном от 0 до 3%
	С поперечным уклоном от 3 до 9%
	С поперечным уклоном от 9 до 18%

	
	С заложением откосов земляного полотна

	
	1:2
	1:1,5
	1:2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2
	1:1,5
	1:1
	1:0,5
	1:0,2

	1
	38
	19
	29
	20
	17
	16
	13
	21
	19
	17
	13

	2
	34
	22
	34
	23
	19
	17
	14
	24
	20
	17
	14

	3
	32
	25
	38
	26
	21
	18
	14
	27
	22
	19
	14

	4
	36
	28
	37
	29
	23
	19
	14
	32
	25
	21
	14

	5
	40
	31
	41
	33
	26
	21
	15
	35
	27
	22
	15

	6
	44
	35
	45
	36
	28
	22
	15
	38
	29
	23
	15


 
Примечания
1. Ширина полосы отвода земель, установленная в табл. 1-48, предназначена для размещения:
земляного полотна по подошве насыпей или бровками внешних откосов выемок;
двусторонних кюветов при высоте насыпи (рабочая отметка) до 1,5 м в условиях равнинной местности;
односторонних кюветов, располагаемых с верховной стороны насыпей с бермами (забанкетные каналы) при поперечных уклонах местности свыше 9%;
предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны, откладываемых от подошвы насыпи или бровки внешнего откоса выемки или водоотводной канавы (кювета).
2. На участках, где проектом предусмотрено устройство дополнительных переходно-скоростных или грузовых полос движения, к ширине основной полосы отвода дороги, принимаемой по табл. 1-48, следует добавлять для переходно-скоростных полос 3,75 м и для грузовых 3,5 м на каждую дополнительную полосу.
3. Проектом, утвержденным в установленном порядке, определяются: 
полосы отвода земель в случаях, требующих индивидуального проектирования земляного полотна (согласно СНиП РК 3.03-09), а также в случаях, когда максимальная высота одного из откосов насыпи или выемки превышает 12 м;
размеры и местоположение дополнительных полос и участков земель, отводимых в постоянное пользование для размещения конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, не включенных в нормы табл. 1-48 (укреплений русел у водопропускных труб, струенаправляющих дамб и траверсов, спрямлений русел и срезок у мостов, нагорных водоотводных канав при значительной косогорности, берм обеспечения устойчивости откосов, срезок грунта и вырубки леса для бассейнов, съездов, летних и тракторных дорог, пешеходных и велосипедных дорожек, проездов для местного транспорта, уширений дороги с устройством площадок для сушки зерна, декоративных лесонасаждений, комплексов обслуживания пассажирского и грузового движения, дублирующих участков дорог с необходимыми сооружениями, противоползневых, противоселевых, противолавинных и других защитных сооружений);
ширина полосы отвода земель для автомобильных дорог, располагаемых в горной местности;
ширина полосы отвода земель и размеры земельных участков, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства автомобильных дорог, а также краткосрочное или долгосрочное пользование на период действия лесовозных веток и усов;
ширина полосы постоянного отвода земель, необходимых для устройства боковых резервов, если они являются постоянным конструктивным элементом земляного полотна.
 
 
6. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНОЙ 
И АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБ
 
6.1 Дорожная служба:
а) ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок) - 2,4 га
б) ДРП (дорожный ремонтный пункт) - 0,95-1,56 га
в) ВОХР моста (военизированная охрана моста) - 0,01 га
6.2 Автотранспортная служба
а) здания и сооружения обслуживания грузовых перевозок: контрольно-диспетчерские пункты - 0,04 га
б) здания и сооружения обслуживания организованных перевозок: автобусные остановки - 0,16 га
автобусные остановки с павильонами - 0,18-0,20 га
в) здания и сооружения для обслуживания участков движения в пути следования - автомобильный сервис:
мотели - 4,7-5 га
кемпинги - 1-1,5 га
площадки отдыха - 0,6-1,0 га
площадки для кратковременной остановки автомобилей с эстакадой - 0,5-0,6 га
двухсъездная эстакада на перегоне - 0,36 га
пункты питания - 2 га
пункты торговли - 2 га
автозаправочные станции (АЗС) - 0,42-0,58 га
дорожные станции технического обслуживания (СТО) - 0,40-0,52 га
пункты мойки автомобилей на въезде в город - 0,18 га
механизированная мойка - 0,22 га
6.3 Служба государственной дорожной полиции - линейные сооружения по контролю дорожного движения - 0,16-0,33 га.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Формы для анализа и сбора исходных данных
 
Таблица A.1 - Сводные данные о последствиях выкупа земель и переселения
 
	№
	Наименование
	Количество/Площадь

	1
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых в постоянное пользование: 
- частные/арендуемые земли; 
- земли сельских округов и земли запаса
	 

	2
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых временно
	 

	3
	Общая площадь земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	4
	Общая площадь земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	5
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	6
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	7
	Общая площадь земель коммерческого назначения, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	8
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	9
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых временно (га)
	 

	10
	Общая площадь частных земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	11
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	12
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых временно
	 

	13
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются навсегда
	 

	14
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются временно
	 

	15
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, интересы которых затрагиваются серьезно
	 

	16
	Общее количество социально незащищенных крестьянских хозяйств
	 

	17
	Общее количество отчуждаемых строений
	 

	18
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих бизнес
	 

	19
	Общее количество работников, чьи интересы затрагиваются: 
- работники предприятий, на которые оказывается воздействие; 
- сельскохозяйственные рабочие хозяйств, на которые оказывается воздействие
	 

	20
	Общее число лиц, подвергающихся воздействию проекта, включая работников предприятий, на которые оказывается воздействие
	 


 
Таблица А2 - Пример Документа по правам на компенсацию
 
	Собственность
	Описание
	ЛИЗ*
	Права на компенсацию

	Постоянная утрата

	Земли с/х назначения
 
 
 
 
	Все потери земли независимо от серьезности последствий
 
 
 
	Собственники
	• Денежная компенсация по стоимости замещения или предоставление взамен земельных участков, стоимость и продуктивность которых равна стоимости и продуктивности утраченных участков, в местах, по возможности приемлемых для ЛИЗ.

	
	
	Арендаторы (краткосрочная/ долгосрочная аренда)
 
 
	• Денежная компенсация в размере рыночной стоимости брутто-урожая за один год (по средней величине за три года); или возобновление арендного договора на другом участке

	
	
	
	• Денежная компенсация по стоимости замещения или предоставление взамен земельных участков, стоимость и продуктивность которых равна стоимости и продуктивности утраченных участков, в местах, по возможности приемлемых для ЛИЗ.

	
	Серьезные последствия - утрата более 10% дохода/ продуктивной земли
	Собственники, арендаторы
	• Денежная компенсация в размере рыночной стоимости урожая за два года.

	Земли коммерческого назначения
 
 
	 
 
	Собственники
	• Денежная компенсация по стоимости замещения или предоставление взамен земельных участков, стоимость и продуктивность которых равна стоимости и продуктивности утраченных участков, в местах, по возможности приемлемых для ЛИЗ.

	
	
	Самовольные пользователи
	• Предоставление в аренду участка на государственных землях. 
• Как вариант, денежное пособие для самостоятельного переезда.

	Здания и сооружения
	 
	Владельцы капитальных строений
	• Возмещение полной рыночной стоимости или по желанию собственника предоставление здания в обмен.

	Урожай
	Утраченный урожай
	Все ЛИЗ, включая самовольных пользователей
	• Денежная компенсация за урожай по рыночным ценам брутто урожая за один год -выплачивается собственникам и арендаторам.

	Бизнес и работа
	Временная или постоянная утрата бизнеса/работ ы
	Все ЛИЗ, включая самовольных пользователей и работников отчуждаемых предприятий
	• Собственник: при постоянной утрате бизнеса собственнику выплачивается денежная компенсация, равная доходу за один год (упущенная выгода); при временной утрате бизнеса собственнику выплачивается денежная компенсация за период потери дохода с учетом компенсации наемным работникам за утрату работы (вынужденного перерыва в работе) в связи с полным или временным прекращением бизнеса в размере средней заработной платы за 3 месяца.

	Переселение
	Затраты на переезд и утрата дохода за один месяц
	Все переселяемые ЛИЗ
	• Пособие, достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов за один месяц, связанных с переездом.

	Социально незащищенные группы населения
	 
	ЛИЗ, которые нуждаются в специальной поддержке, чтобы воспользоваться благами проекта
	• Специальные программы предоставления дополнительных компенсаций, пособий на адаптацию или другие инициативы, основанные на результатах социальной оценки и переписи лиц, интересы которых затрагиваются.

	Временная утрата
	 
	 

	Земли для производства строительных работ и для устройства карьеров
	Собственники (частные или государственные)
	• Денежная компенсация по местным коммерческим ставкам арендной платы за период использования. 
• Восстановление земли в первоначальное состояние в конце периода аренды.

	
	
	
	
	
	


____________
* к/х - крестьянские хозяйства; ю/л - юридические лица; ЛИЗ - лица, интересы которых затрагиваются.
 
Примечание. При пользовании настоящей таблицей целесообразно проверять действие нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.
 
Таблица A3 - Утрата земель по категориям 
 
А. Крестьянские хозяйства, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств, интересы которых затрагиваются
	Число лиц, чьи интересы затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно
	 

	С/х земли
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли жилого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются, без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
В. Юридические лица, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число Фирм/Юридических лиц, интересы которых затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно

	С/х земли
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются без двойного учета)
	 
	 
	 

	Итого (А и В)
	 
	 
	 
	 

	Общее число крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих земли (без двойного учета)
	 
	 
	 


 
Таблица A4 - Утрачиваемые земли по типу собственности / статусу аренды крестьянских хозяйств/ юридических лиц / сельских округов
 
	Право собственности/ 
Статус аренды
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств (к/х) / юридических лиц (ю/л), интересы которых затрагиваются

	
	 Постоянно
	Временно
	Итого
	Постоянно
	Временно
	Итого без двойного учета

	Частная собственность
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Долгосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Краткосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Незарегистрированные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов / земли запаса
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого (без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А5 - Список выкупаемых земель, находящихся в частной собственности
 
	№
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Общая площадь земли (га)
	Выкупаемая площадь (га)
	%от выкупаемой площади

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А6 - Лица, подвергающиеся воздействию Проекта и утрачивающие бизнес
 
	 
	ЛИЗ (лица, интересы которых затрагиваются), утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Год начала бизнеса
	Ежемесячный доход , тенге

	Частные собственники

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Арендаторы

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А7 - Оценка выкупаемых частных земель
 
	№ п/п
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Выкупаемая площадь (га)
	Начислено компенсации, тенге

	Административный район 1

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	Административный район 2

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	 


 
Таблица А8 - Оценка дохода с сельскохозяйственных земель по административным районам
 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Административный район 1
	Административный район 2

	 
	 
	 
	Наименование выращиваемой культуры 1
	Наименование выращиваемой культуры 2
	Наименование выращиваемой культуры 3
	Наименование выращиваемой культуры 1
	Наименование выращиваемой культуры 2

	1
	Рыночная цена реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Себестоимость реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Чистая прибыль с 1 центнера
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А9 - Расчет компенсаций за участки, имеющие затраты на освоение участков и обременения перед третьими лицами
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер
	№ и дата постановления, решения
	Право пользования
	степень воздействия, %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	
	
	
	
	
	
	 за досрочное прекращение обязательств перед
	за затраты на освоение земельного участка
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Административный район 1
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 


 
Таблица A10 - Хозяйства и юридические лица, арендаторы сельскохозяйственных земель, интересы которых 
затрагиваются серьезно (степень воздействия 10% и более) (участок, км - км)
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер земельного участка № 
и дата постановления, решения
	Право пользования
	Общая площадь, га
	Отчуждаемая площадь, га
	Степень воздействия %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица A11 - Компенсация за утрату бизнеса, (участок км - км)
 
	№
	ЛИЗ, утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Ежемесячный доход (тенге)
	Кол-во месяцев
	Сумма компенсации (тенге)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 


 
Таблица А12 - Бюджет выкупа земель и переселения (участок км - км)
 
	 
	Виды затрат
	Число ЛИЗ
	Единица измерения
	Количество
	Расчетный бюджет (тенге)

	1
	Компенсация за частные земли
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. с/х земли 
b. коммерческие земли
	 
	 
	 
	 

	2
	Компенсация за арендуемые с/х земли, отчуждаемые в постоянное пользование
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Административный район 1: 
a1. Зерновые 
а2. Многолетние травы 
а3. ............. 
b. Административный район 2: 
b1. Зерновые 
b2. Многолетние травы
	 
	 
	 
	 

	3
	Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (утрата более 10% продуктивных земель)
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за строения
	 
	 
	 
	 

	5
	Компенсация работникам, чьи интересы затрагиваются
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за утрату бизнеса
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Компенсация за утраченный доход от бизнеса
в. Утрата работы работниками отчуждаемого бизнеса
	 
	 
	 
	 

	5
	Помощь в переселении
	 
	 
	 
	 

	6
	Помощь социально незащищенным ЛИЗ
	 
	 
	 
	 

	7
	Перерегистрация оставшихся участков ЛИЗ
	 
	 
	 
	 

	8
	Компенсация за временные последствия, включая меры по восстановлению земель
	 
	 
	 
	 

	9
	Администрирование /реализация выкупа земель и переселения, включая внутренний мониторинг со стороны уполномоченного органа/
	 
	 
	 
	 

	10
	Внешний мониторинг
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты (10%)
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого + Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица А13 - Процесс подготовки, окончательного завершения и реализации Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП)
 
	№
	Наименование работ
	Ответственная организация/подразделение

	А. Подготовка ПВЗП

	A1
	Детальные исследования/консультации
	 

	А2
	Подготовка проекта ПВЗП
	 

	A3
	Рассмотрение ПВЗП
	 

	A4
	Одобрение и раскрытие
	 

	В. Обновление ПВЗП

	В1
	Обновление исследований
	 

	В2
	Утверждение ставок компенсации 
	

	В3
	Определение участков для замены 
	

	В4
	Легализация легализуемых ЛИЗ 
	

	В5
	Идентификация социально незащищенных ЛИЗ 
	

	В6
	Подготовка обновленного ПВЗП 
	

	В7
	Рассмотрение/одобрение обновленного ПВЗП и выпуск отсутствия возражений по присуждению контрактов
	 

	В8
	Одобрение и раскрытие
	 

	С. Реализация ПВЗП

	C1
	Распределение фондов на ВЗП, включая средства на помощь по переселению и восстановлению
	 

	С2
	Подготовка Плана действий
	 

	С3
	Идентификация различных типов лиц, интересы которых затрагиваются
	 

	С4
	Официальное уведомление
	 

	С5
	Подготовка ваучеров
	 

	С6
	Подготовка участков для замены
	 

	С7
	Регистрация новых участков
	 

	С8
	Процедуры выкупа
	 

	С9
	Выплата компенсаций
	 

	С10
	Перемещение придорожных торговцев, чьи интересы затрагиваются
	 

	С11
	Мониторинг
	 

	С12
	Подготовка отчета о соответствии
	 

	С13
	Рассмотрение отчета о соответствии и выпуск отсутствия возражений по строительным работам
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