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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан во исполнение Законов Республики Казахстан «О техническом регулировании», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и др. в рамках реформирования нормативной базы сферы строительства Республики Казахстан.
Основное отличие данного свода правил - обеспечение согласованности, технического единства посредством объединения и классификации понятий, используемых для обозначения строительной продукции в области архитектуры, градостроительства и строительства с учетом применения некоторых терминов и определений, содержащих в нормативных технических документах экономически развитых стран, приведенных в библиографии.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил содержит термины и определения, применяемые в строительстве. Положения свода правил предназначены для применения органами государственного управления, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими архитектурную, градостроительную, строительную деятельность и эксплуатацию строительных объектов на территории Республики Казахстан.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы.
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
СНиП РК 1.01-03-2008 Строительная терминология. Строительные материалы и изделия.
ГОСТ 12.0.002-80* «ССБТ. Термины и определения».
ГОСТ 12.1.009-76 «ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения».
ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения».
ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85) «ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения».
ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Термины и определения»
ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения».
ГОСТ 26883-86 «Внешние воздействующие факторы. Термины и определения».
ГОСТ 27346-87 «Изделия замочно-скобяные. Термины и определения».
СТ РК 1.2-2008 Порядок разработки государственных стандартов и стандартов организаций.
СТ РК 1.5-2013 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
СТ РК 1.27-2002 Стандартизация в терминологии. Основные принципы и методы.
СТ СЭВ 2439-80 «Изделия из стекла для строительства. Термины и определения».
СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения».
СТ СЭВ 3979-83 «Плитки керамические. Термины и определения».
СТ СЭВ 4419-83 «Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения».
СТ СЭВ 4926-84 «Изделия асбестоцементные. Термины и определения».
СТ СЭВ 5063-85 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».
 
 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
3.1 Свод правил подготовлен в соответствии со строительными нормами СН РК 1.01-01 с учетом требований стандартов Республики Казахстан: СТ РК 1.2, СТ РК 1.5, СТ РК 1.27.
3.2 В настоящем своде правил применены термины и определения, приведенные в источниках информации Республики Казахстан, указанных в разделе 2 и в БИБЛИОГРАФИИ данного свода правил, в том числе: СНиП РК 1.01-03, ГОСТ 12.0.002, ГОСТ 12.1.009, ГОСТ 12.1.033, ГОСТ 12.2.047, ГОСТ 24346, ГОСТ 25957, ГОСТ 26883, ГОСТ 27346, СТ СЭВ 2439, СТ СЭВ 383, СТ СЭВ 3979 , СТ СЭВ 4419, СТ СЭВ 4926, СТ СЭВ 5063 и [1], [2].
 
 
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
4.1 Абляция: Унос вещества с поверхности твердого тела потоком горячего газа в результате оплавления, сублимации, испарения, разложения и эрозии материала.
4.2 Абляционные материалы: Материалы, предохраняющие конструкцию от непосредственного контакта с атмосферой или продуктами сгорания. Например, наиболее часто применяющиеся обугливающиеся пластмассы на основе фенольных, кремнийорганических и др. синтетических смол, содержащих в качестве наполнителя углерод (в т. ч. графит), диоксид кремния (кремнезем, кварц) и др.
4.3 Абонент энергоснабжающей организации: Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации.
4.4 Абонентский ввод (тепловые сети): Комплекс оборудования, с помощью которого системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха здания присоединяются к тепловым сетям. Абонентским вводом заканчиваются тепловые сети системы теплоснабжения и начинаются местные системы зданий. Абразивный брусок: Абразивный инструмент в виде твердого тела, предназначенный для обработки без вращения вокруг своей оси. Примечание: в зависимости от назначения различают, например, хонинговальный брусок, суперфинишный брусок.
4.5 Абразивный инструмент: Инструмент, режущими элементами которого являются абразивные зерна (абразив). Различают А. и. со связанным абразивом (шлифовальные бруски, круги, сегменты), на эластичном основании (шлифовальная шкурка, лента) и в виде свободного абразива (зерна, порошки, пасты).
4.6 Абразивный шевер: Абразивный инструмент в виде твердого тела, имеющий форму зубчатого колеса.
4.7 Абразивная обработка: 1. Обработка резанием, осуществляемая множеством абразивных зерен; 2. Процесс обработки материала резанием, заключающийся в снятии тонкого слоя металла абразивным инструментом. К абразивной обработке относятся шлифование, затачивание, доводка и др.
4.8 Абразивные материалы: Природный или искусственный материал, способный осуществлять абразивную обработку.
4.9 Абразивы: Твердые кристаллические зернистые или порошкообразные материалы, служащие для обработки поверхностей.
4.10 Абрис: Линейное очертание предмета, контурное изображение.
4.11 Абсолютная влажность: Отношение массы влаги к объему влажного вещества.
4.12 Абсолютная влажность древесины: Отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины, в процентах.
4.13 Абсолютно минимальная и абсолютно максимальная температура воздуха (климатология): Характеризуют наинизшие и наивысшие пределы температуры воздуха, которых достигла температура воздуха в данном пункте за последние 50-80 лет в пределах периода наблюдений; обеспеченность этих показателей близка к единице.
4.14 Абсолютно сухая древесина: Древесина, высушенная до постоянной массы при температуре 103±2°С.
4.15 Абсолютное удлинение: Увеличение или уменьшение длины произвольного линейного элемента тела.
4.16 Абсолютный ноль: Начало отсчета термодинамической температуры; расположен на 273,16 К ниже тройной точки воды. При А. н. прекращается поступательное и вращательное движение атомов и молекул, но они находятся не в покое, а в состоянии, так называемых, «нулевых» колебаний.
4.17 Абсорбенты и адсорбенты (системы кондиционирования воздуха): Жидкие и твердые вещества, используемые в аппаратах для термодинамической обработки приточного воздуха и для очистки от вредных газообразных смесей вытяжного воздуха.
4.18 Абсорбер: Аппарат, в котором для очистки воздуха используют жидкий поглощающий вредные пары и газы раствор - абсорбент.
4.19 Абстрактный: Отвлеченный, абстрактная форма в архитектуре.
4.20 Аванзал: Передний зал, комната перед главным залом.
4.21 Аванложа: В некоторых театрах - внутренняя закрытая часть ложи (небольшая передняя).
4.22 Аварийно-восстановительные работы в чрезвычайной ситуации: Первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях, восстановлению минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территории.
4.23 Аварийный тормоз эскалатора: Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора при срабатывании блокировки скорости и самопроизвольном изменении направления движения, а также отказе рабочего тормоза.
4.24 Аварийное освещение: Освещение при аварийном отключении рабочего освещения для продолжения работы (освещение безопасности) или эвакуации людей из помещения (эвакуационное освещение).
4.25 Аварийно-регулирующий резервуар (водоотведения): Емкость, предназначенная для приема сточных вод при авариях и остановках работы оборудования на сооружениях очистки сточных вод, а также в часы максимального водоотведения.
4.26 Аварийно-спасательная служба: Организация, созданная для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оснащенная аварийно-спасательными средствами.
4.27 Аварийно-спасательные работы: Неотложные работы в зоне чрезвычайной ситуации по спасанию людей, материальных и культурных ценностей, снижению размеров вреда, причиняемого окружающей среде, а также по локализации чрезвычайной ситуации и ликвидации или уменьшению уровня воздействия опасных факторов, характерных для нее, проводимые в условиях, угрожающих жизни и здоровью людей, для выполнения которых требуются специальная подготовка, экипировка и оснащение спасателей.
4.28 Аварийный режим электроснабжения: Режим работы системы электроснабжения, при котором в результате отказа (или сочетания отказов) элементов системы соблюдение технических нормативов становится невозможным. Наступление аварийного режима требует сокращения или полного прекращения движения.
4.29 Авария: Событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий, с крупными нарушениями режима работы объекта.
4.30 Авария в строительстве: Повреждение (обрушение) здания, сооружения в целом, его части, отдельного конструктивного элемента либо достижение конструкциями деформаций, превышающих предельно допустимые в процессе строительства или эксплуатации и угрожающих безопасности граждан, а также повреждение (обрушение) в результате природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, оползень и т. п.), интенсивность которых не превышала расчетных значений; повреждение машин, механизмов, приспособлений и устройств, используемых при возведении зданий и сооружений.
4.31 Авария на магистральном трубопроводе: Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. Примечание: в зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.
4.32 Авария на подземном сооружении: Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.
4.33 Авария на системе водоснабжения: Выход из строя системы водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекший прекращение либо недопустимое снижение объемов подаваемой воды и (или) ухудшения качества воды, создающие угрозу жизни и здоровью населения и (или) причиняющие ущерб окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц.
4.34 Авария экологическая: Выброс в окружающую среду определенными объектами вредных веществ в таких размерах, что возникает всеобщая опасность для окружающей среды, людей и материальных ценностей.
4.35 Автобаза: Производственное предприятие, предназначенное для содержания и технического обслуживания автотранспортных средств, а также для выполнения транспортных операций: перевозки материалов, изделий, конструкций, грунта, строительного мусора, оборудования, деталей, узлов, агрегатов, строительной техники, людей и др.
4.36 Автобетоновоз: Специализированный автомобильный транспорт, предназначенный для транспортирования бетонной смеси.
4.37 Автобетономешалка: Автомобиль с установленной на шасси бетономешалкой, предназначенный для приготовления бетона и его доставки к месту укладки, а также для перевозки готового бетона от бетонного завода до потребителя.
4.38 Автобетононасос: Самоходная специализированная машина, являющаяся мобильным вариантом бетононасоса.
4.39 Автобетоносмеситель: Специализированный автомобиль, предназначенный для приготовления и доставки бетонных смесей различной подвижности.
4.40 Автоблокировка: Автоматическое изменение режима работы машины, прибора, системы (вплоть до полной остановки), вызванное внезапным нарушением нормальных условий их функционирования; совокупность технических средств, автоматически осуществляющих такое изменение режима.
4.41 Автовокзал: Комплекс сооружений и различных технических средств для обслуживания пассажиров на конечных и узловых пунктах междугородних автобусных линий.
4.42 Автогрейдер: Самоходная колесная машина с регулируемым отвалом, расположенным между передними и задними колесами, предназначенная для постройки, планировки и профилирования земляных насыпей, дорожного земляного полотна и корыта под основания и дорожные покрытия, копания и очистки дорожных и оросительных канав, перемещения и распределения материалов, сооружения и ремонта грунтовых дорог.
4.43 Автодром: Территория со специально оборудованными трассами для спортивных соревнований, испытаний автомобилей и тренировки (обучения) водителей. В состав автодрома входят также трибуны для зрителей, помещения для технического обслуживания автомобилей, гаражей и пр.
4.44 Автозаправочная станция: 1. Комплекс зданий и сооружений, технологических систем, предназначенных для приема, хранения и заправки транспортных средств различными видами моторного топлива и маслами. 2. Сооружение для снабжения (заправки) автомобилей топливом, маслами, водой и другими материалами, а также для осуществления отдельных видов технического обслуживания (накачивания шин, мойки, осмотра, ремонта и пр.).
4.45 Автозаправочная станция блочно-контейнерного типа: Комплекс зданий, наземных резервуаров и других сооружений, выполненных в виде блок-контейнеров, предназначенных для приема, хранения и заправки нефтепродуктами автомототехники.
4.46 Автозаправочная станция стационарного типа: Комплекс зданий, подземных и наземных резервуаров и других сооружений, предназначенных для приема, хранения и заправки нефтепродуктами автомототехники.
4.47 Автокар: Безрельсовая самоходная тележка с двигателем и грузовой платформой. Применяется для механизации погрузочно-разгрузочных работ. Нередко оборудуется подъемными платформами, грузоподъемными кранами и др.
4.48 Автоклав: Герметичный аппарат (плотно закрывающийся котел) для проведения различных физико-химических процессов при нагревании и повышенном давлении.
4.49 Автоклавные материалы: Материалы и изделия автоклавного твердения, строительные материалы и изделия, получаемые из смеси извести и кварцевого песка и твердеющие при повышенной температуре и давлении.
4.50 Автокран (автомобильный кран): Грузоподъёмная машина, предназначенная для перемещения грузов в вертикальном и горизонтальном направлениях. Автокран относится к стреловым самоходным кранам, у которых горизонтальное перемещение груза происходит главным образом в результате вращательного движения крана. В строительстве Автокран используется для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
4.51 Автомагистраль, автострада: Автомобильная дорога обычно большой протяженности, с высокой пропускной способностью и разделительной полосой для разобщения встречных транспортных потоков, не имеющая пересечений на одном уровне с другими путями.
4.52 Автоматизация: Применение автоматических технических средств и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации. Автоматизируются: производственные процессы, процессы расчета, проектирования, обработки статистических данных, планирования, управления и многое другое.
4.53 Автоматизированная система проектирования: Совокупность математических методов технических средств (ЭВМ, средств связи, устройств отображения информации и т.д.) и организационных комплексов, обеспечивающих рациональную разработку проектно-технической, сметной документации объектов в соответствии с заданием.
4.54 Автоматизированная система управления строительством (АСУС): Совокупность административных, организационных, экономико-математических методов, средств вычислительной техники, оргтехники и средств связи, взаимосвязанных в процессе своего функционирования для принятия соответствующих решений и проверки их исполнения.
4.55 Автоматизированное рабочее место (АРМ): Рабочее место оператора, диспетчера, конструктора, технолога и др., оснащенное средствами вычислительной техники (ПК) для автоматизации процессов переработки и отображения информации, необходимой для выполнения производственного задания.
4.56 Автоматическая линия: Комплекс рабочих машин и вспомогательного оборудования, автоматически выполняющих в определенной технологической последовательности и с заданным ритмом весь процесс изготовления или переработки продукта производства или его части.
4.57 Автоматический пожарный извещатель: Пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару.
4.58 Автоматическое управление: Поддержание нормального функционирования управляемого объекта (машины, прибора, системы и др.) в соответствии с заданным алгоритмом без непосредственного участия человека. Осуществляется с помощью технических средств, обеспечивающих автоматический сбор, хранение, передачу и переработку информации, а также формирование управляющих воздействий (сигналов) на объект управления.
4.59 Автомобилеразгрузчик, автомобилеопрокидыватель: Устройство для выгрузки сыпучих грузов (зерна, щебня, гравия и др.) из кузовов бортовых автомобилей.
4.60 Автомобильная дорога: Дорога, предназначенная главным образом для безопасного и удобного движения автомобилей. Основные элементы автомобильной дороги: земляное полотно, проезжая часть с дорожной одеждой, обочины для временной остановки автомобилей.
4.61 Автомобильный кран, автокран: Самоходная погрузочно-разгрузочная машина, смонтированная на автомобильном шасси, с рабочим органом в виде поворотной консольной стрелы.
4.62 Автомобильный полигон: Участок местности, оборудованный для испытаний автомобилей.
4.63 Автомобильный транспорт: Транспорт, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по дорогам с различными видами покрытий, а также в условиях бездорожья.
4.64 Автономная (индивидуальная) котельная: Котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания или сооружения.
4.65 Автопанелевоз: Специализированное транспортное средство, состоящее из автомобильного тягача и полуприцепа со специализированной грузовой платформой. Предназначен для перевозки стеновых панелей и доборных элементов в положении, близком к рабочему. Автопанелевозы подразделяются на хребтовые, кассетные, платформенные и с наклонной рамой.
4.66 Автопогрузчик: Самоходная подъемно-транспортная машина с приводом от двигателя со сменным рабочим оборудованием (ковшами, вилочными захватами и др.); служит для погрузки, разгрузки, укладки в штабеля и перемещения штучных и сыпучих грузов.
4.67 Автопоезд: Транспортное средство, состоящее из грузовика-тягача и полуприцепа или грузового автомобиля с одним или двумя прицепами.
4.68 Авторастворовоз: Специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки, побуждения и порционной выдачи строительных растворов различной консистенции от растворобетонных узлов на строительные объекты.
4.69 Автостоянка открытого типа: Расположенное на земле или асфальте сооружение для стоянки автомобилей без наружных стеновых ограждений или открытое, по крайней мере, с двух противоположных сторон. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
4.70 Автостоянки с пандусами (рампами): Сооружения, которые имеют ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд соединительных пандусов между полами, которые позволяют автомашине на своей тяге перемещаться от и на уровень земли.
4.71 Автотрансформатор: Трансформатор, две или более обмоток которого гальванически связаны так, что они имеют общую часть.
4.72 Автофермовоз: Специализированное транспортное средство, состоящее из автомобильного тягача и полуприцепа со специальной грузовой платформой для перевозки всей номенклатуры железобетонных ферм.
4.73 Автоцементовоз: Специализированное транспортное средство; относится к специальным автопоездам и предназначен для перевозки цемента в герметичном резервуаре от базисных складов и цементных заводов с пневматической загрузкой из складов силосного типа и бункеров, пневматической саморазгрузки по трубопроводу непосредственно в склады потребителя.
4.74 Автошпатлевковоз: Специализированное транспортное средство, предназначенное для централизованной перевозки готовых шпатлевочных и меловых ласт с завода-изготовителя на строительные площадки и подачи на этажи высотных зданий.
4.75 Автоштабелер: Штабелер с двигателем внутреннего сгорания.
4.76 Агломерат: Рыхлые скопления обломков горных пород.
4.77 Агломерация: Фактическое слияние многих городов и населенных пунктов.
4.78 Агрегат: Сборочная единица, обладающая полной взаимозаменяемостью, возможностью сборки отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и способностью выполнять определенную функцию в изделии или самостоятельно.
4.79 Агрегат (асбест хризотиловый): Недеформированное волокно толщиной около 1 мм.
4.80 Агрегатное состояние: Общее название состояний: твердого, жидкого и газообразного, в которых может находиться всякое вещество в зависимости от состава, температуры и давления.
4.81 Агрегатный метод ремонта: Обезличенный метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными.
4.82 Агрессивная вода: Вода, обладающая способностью растворять или разрушать твердые материалы при контакте с ними. Эта способность нередко связана с антропогенной деятельностью, в частности, такой способностью обладают кислотные осадки, которые в населенных пунктах наносят большой вред сооружениям, памятникам культуры и т. п.
4.83 Агрессивная среда: Среда, воздействие которой вызывает коррозию строительного материала в изделии или конструкции.
4.84 Агрессивная среда (коррозийная стойкость бетонов): Жидкая, твердая или газообразная среда, которая вызывает изменение физико-механических характеристик бетона с потерей его эксплуатационных свойств.
4.85 Агрессивное воздействие: Воздействие агрессивной среды, вызывающей коррозию строительного материала.
4.86 Агрессивность воды: Способность воды и растворенных в ней веществ разрушать путем химического воздействия различные материалы.
4.87 Адаптация (в технике): Способность технических устройств или систем приспосабливаться к изменяющимся внешним воздействиям или (и) к изменениям собственной структуры либо алгоритма функционирования.
4.88 Адаптация (приспособляемость) пластическая: Свойство материальных тел, проявляющееся в том, что появление пластических деформаций происходит лишь на первом этапе нагружения; при последующих нагружениях тело деформируется упруго.
4.89 Адаптивные системы сейсмозащиты: Оптимальные системы, периоды собственных колебаний которых могут меняться в процессе сейсмического воздействия.
4.90 Адгезия: Сцепление (слипание) разнородных твердых или жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями.
4.91 Аддитивный: Суммарный, но не образующий цельности, применимо к оценке архитектурного комплекса, не образующего ансамбль.
4.92 Аддитивный способ нанесения покрытия (стекло с покрытием): Нанесение различными методами на поверхность стекла однослойных или многослойных покрытий, состоящих из металлов, окислов нитридов, фторидов или других соединений.
4.93 Адеструктивные методы испытаний (неразрушающие методы): Определение свойств строительных материалов и конструкций без разрушения и изъятия проб (например, предела прочности бетона, по скорости распространения ультразвуковых волн, положения арматуры в бетоне по характеру магнитного поля, измеряемого на поверхности объекта исследования, влажности по величине диэлектрической проницаемости алажного строительного материала или конструкции).
4.94 Адиабатный процесс (адиабатический процесс): Термодинамический процесс, при котором нет теплообмена между системой, совершающей процесс, и окружающей средой.
4.95 Адеструктивные методы испытаний: Определение свойств строительных материалов и конструкций без разрушения или изъятия проб.
4.96 Административный штраф: Мера административного взыскания за нарушение, применяется по отношению к гражданам, должностным лицам, организациям.
4.97 Адресант: 1) Отправитель почты или телеграфный отправитель; 2) Грузоотправитель.
4.98 Адресат: Получатель отправленного груза, товара, письма.
4.99 Адсорбер: Аппарат, в котором осуществляется поглощение газо- и парообразных компонентов (адсорбативов) из газовых смесей поверхностным слоем адсорбента - твердого вещества, на поверхности или в порах которого происходит адсорбция (поглощение). Из очищаемых газов поглощается адсорбат - пары летучих растворителей (ацетона, бензина, бензола, ксилола и др.), оксидов азота, диоксида серы, соединений фтора, хлора и хлоридов водорода, йода и йодида водорода, сероводорода и сероорганических соединений, паров ртути и др.
4.100 Адсорбционный слой (коррозия металлов): Слой, возникающий на металле в результате адсорбции атомов или молекул окружающей среды и затрудняющий протекание процесса коррозии.
4.101 Адсорбция бетона (физическая): Поглощение активного вещества добавки цементом или продуктами его гидратации, происходящее под влиянием молекулярных сил поверхности адсорбента, что приводит к уменьшению свободной поверхности энергии.
4.102 Азаршен: Деревянное куполовидное перекрытие, состоящее из нескольких ярусов - прямоугольников или восьмигранников, суживающихся к верху.
4.103 Азерит: Искусственный заполнитель для легких бетонов. Представляет собой шарообразные стекловидные пористые частицы диаметром 5-40 мм. Азерит применяется также в качестве теплоизоляционной засыпки.
4.104 Азимут (географический азимут): Двугранный угол между плоскостью меридиана длиной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном направлении, отсчитываемый от направления на север по ходу часовой стрелки.
4.105 Айван: Открытая галерея с колоннами или портал с большой нишей, перекрытой сводом (в архитектуре средневекового Востока).
4.106 Академизм: Направление в архитектуре, основанное на следовании внешним формам классического зодчества, термин употребляется и более широко - любая канонизация художественных идеалов и принципов архитектуры прошлого.
4.107 Аквариум: Специальные резервуары (застекленные ящики и банки, крупные бассейны), приспособленные для содержания водных животных и растений.
4.108 Акведук, мост-водовод: Сооружение в виде моста или эстакады с водоводом (трубой, лотком, каналом); строят в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой и др.
4.109 Аккредитование (аккредитация): Процедура признания (подтверждения) государственными органами особых полномочий различного рода субъектов.
4.110 Аксонометрическая проекция: Условное изображения трехмерности (объема) здания либо его фрагмента или конструктивного узла на плоскости чертежа без перспективных искажений.
4.111 Аксонометрия: Способ изображения пространственных тел на чертеже, позволяющий ограничиваться лишь одной проекцией, присоединяя к ней изображение координатных осей, к которым отнесен проектируемый предмет.
4.112 Акт-допуск: Нормативный документ по охране труда, дающий право на производство СМР на территории действующего предприятия.
4.113 Активация (коррозия металлов): Переход металла из пассивного состояния в активное.
4.114 Активация основного покрываемого металла (подслоя) (защита металлов от коррозии): Обработка поверхности основного покрываемого металла (подслоя) в растворах химическим или электрохимическим способом для снятия окисного слоя непосредственно перед получением покрытия.
4.115 Активируемый растворителем клей (полимерный): Полимерный клей, приобретающий адгезионную способность при смачивании его поверхности органическим растворителем.
4.116 Активируемый теплом клей (полимерный): Полимерный клей, приобретающий адгезионную способность под действием тепла.
4.117 Активирующее вещество (коррозия металлов): Вещество (реагент), способствующее переходу металла из пассивного состояния в активное или затрудняющее наступление пассивности.
4.118 Активная берегозащита: Комплекс берегозащитных (морей, озер, водохранилищ) сооружений, предназначенных для накопления пляжных наносов (нарастание суши) и удержания их от перемещения в направлении как вдоль берега, так и вглубь акватории. А. б. также предусматривает отсыпку (укладку) в пляжной зоне обломочного материала (гравия, гальки, камня и др.), искусственных фасонных элементов, устройство банкетов.
4.119 Активная виброзащита: Вибрационная защита, использующая энергию дополнительного источника.
4.120 Активная зона основания (основания фундаментов): Часть основания, воспринимающая дополнительные напряжения и вызванные ими деформации и перемещения относительно неподвижного грунта.
4.121 Активная зона основания насыпи (автомобильные дороги): Мощность толщи основания, принимаемая в расчет при прогнозе осадки и устойчивости насыпи.
4.122 Активная минеральная добавка к цементу: Минеральная добавка к цементу, которая в тонкоизмельченном состоянии обладает гидравлическими или пуццоланическими свойствами.
4.123 Активная противопожарная защита: Силы и средства пожарной службы, предназначенные для тушения пожаров, защиты людей и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара.
4.124 Активная система солнечного отопления: Система отопления с использованием солнечного излучения, которая в зависимости от вида теплоносителя может быть жидкостной или воздушной.
4.125 Активное давление (основания фундаментов): Минимальное давление, возникающее при смещении подпорной стены от грунта.
4.126 Активное давление сыпучего тела: Наибольшее суммарное давление, которое может оказать масса сыпучего тела с заданной на ней нагрузкой на поддерживающую ее стену в условиях предельного равновесия.
4.127 Активное состояние (коррозийное состояние стальной арматуры в бетоне): Состояние стальной арматуры в бетоне, при котором возможна ее коррозия различной интенсивности.
4.128 Активность цемента: Фактическая прочность на сжатие образцов из стандартного цементного раствора, изготовленных и испытанных в стандартных условиях, установленных нормативным документом.
4.129 Активные минеральные (гидравлические) добавки: Вещества, добавка которых придает воздушным вяжущим (извести, гипсу) гидравлические свойства, а у гидравлических вяжущих повышает их стойкость в пресных и сульфатных водах. А. м. д. повышают также плотность и солестойкость бетонов и растворов. Такими добавками являются естественные материалы вулканического происхождения: доломиты, опоки, трассы, трепелы; осадочного происхождения: доломиты, трепелы, опоки, глиежи. Искусственные материалы - топливные золы, доменные гранулированные шлаки и др.
4.130 Активный ил (очистка сточных вод): 1. Комплекс микроорганизмов (простейшие, бактерии, вирусы) с адсорбированными на них и частично окисленными загрязняющими веществами сточных вод. 2. Взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в аэробных биоокислителях (аэротенки, окситенкн и т. д.).
4.131 Активный эксперимент: Эксперимент, в котором уровни факторов в каждом опыте задаются исследователем.
4.132 Активные красители: Красители, обладающие способностью образовывать прочную химическую связь с волокном.
4.133 Активы: Учетная категория, включающая стоимость собственного имущества рыночного субъекта, а также средства и запасы, предназначенные для уплаты задолженности.
4.134 Активы предприятия (организации): Все активы, используемые для предпринимательской деятельности.
4.135 Актинометр: Метеорологический прибор для измерения интенсивности прямой солнечной радиации (излучения), падающей на перпендикулярную лучу поверхность. Принцип действия актинометра основан на поглощении излучения телом и превращении энергии солнечной радиации в тепловую энергию.
4.136 Актуализация: Изменение, обновление или пересмотр решения плана (задания) и других документов проекта на основе новых данных о фактическом развитии проекта (например, обновление или пересмотр графика строительства объекта с целью учета текущей информации в состоянии строительства).
4.137 Акустика: Звуковая (акустическая) характеристика какого-либо помещения.
4.138 Акустика архитектурная: Раздел акустики, изучающий звуковые процессы в помещениях. Архитектурная акустика включает и волновую акустику, рассматривающую процессы собственных и вынужденных колебаний воздуха в помещении с учетом волновой природы звука, и геометрическую акустику, исследующую распространение звука в помещениях различной формы с учетом многократных отражений звуковых волн. Законы архитектурной акустики учитываются при проектировании зрелищных сооружений, вокзалов, аэропортов, производственных зданий с технологическими процессами, сопровождаемыми шумом.
4.139 Акустика строительная: Раздел акустики, рассматривающий вопросы звукоизоляции ограждающих конструкций зданий от воздушного и ударного шумов, вопросы снижения уровня шума посредством облицовки внутренних поверхностей звукопоглощающими материалами и конструкциями, а также применения звукоизолирующих материалов в перекрытиях.
4.140 Акустическая аппаратура неразрушающего контроля: Составная часть акустической установки, объединяющая функционально связанные акустические приборы неразрушающего контроля и (или) электронные блоки и преобразователи.
4.141 Акустическая дефектометрия: Измерение параметров дефектов, оценка их вида и ориентации в объекте контроля методами акустического неразрушающего контроля.
4.142 Акустическая дефектоскопия: 1. Акустический неразрушающий контроль на наличие дефекта типа нарушения сплошности и однородности. 2. Метод дефектоскопии, основанный на использовании упругих колебаний преимущественно звукового (до 20 кГц) диапазона частот. Применяют для выявления дефектов соединений в многослойных конструкциях, слоистых пластиках и др.
4.143 Акустическая обработка помещения: Облицовка всех или части внутренних поверхностей помещения звукопоглощающим материалом или специальными звукопоглощающими конструкциями, размещение в помещении штучных звукопоглотителей.
4.144 Акустическая ось пучка (главный луч): Линия, соединяющая точки максимумов амплитуды волны в дальней зоне, продолженная до эффективного акустического центра.
4.145 Акустическая тень: Зона в объекте контроля, в которую ультразвуковая энергия, распространяющаяся в данном направлении, не может попасть вследствие формы объекта контроля или несплошности в нем.
4.146 Акустическая толщинометрия: Измерение толщины объекта контроля методами акустического неразрушающего контроля.
4.147 Акустическая характеристика звукопоглощающей конструкции или штучного звукопоглотителя: Соответственно, частотная характеристика реверберационного коэффициента звукопоглощения или частотная характеристика эквивалентной площади звукопоглощения, приходящейся на один звукопоглотитель, м2.
4.148 Акустические материалы: Материалы пористой структуры, обладающие звукопоглощающими свойствами и применяемые для звукоизоляции помещений и технических устройств, в междуэтажных перекрытиях, а также для улучшения акустических свойств помещений общественных зданий (зрительные залы, лекционные аудитории и др.).
4.149 Акустические строительные материалы: Строительные материалы и изделия, предназначенные для создания звукового комфорта - акустического благоустройства зданий. Акустические материалы подразделяются на звукопоглощающие и звукоизоляционные. Акустические материалы изготавливаются в виде матов, плит, блоков, ваты или сыпучих веществ (керамзит, вспученный перлит).
4.150 Акустический глубиномер: Устройство, предназначенное для измерения координат, расстояния до отражателя и глубины его залегания.
4.151 Акустический дефектоскоп: Прибор акустического неразрушающего контроля, предназначенный для неразрушающего контроля на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности.
4.152 Акустический импеданс (сопротивление звуковой волны): Отношение амплитуды звукового давления к амплитуде колебательной скорости в общем случае, когда наряду с бегущей существует и стоячая или отражённая волна. Для материалов с идеальными упругими свойствами и плоской продольной волны он равен произведению плотности на скорость этой волны.
4.153 Акустический каротаж: Каротаж, основный на изучении характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазона в горных породах.
4.154 Акустический неразрушающий контроль: Неразрушающий контроль, основанный на применении упругих колебаний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля.
Примечание: Методы, приборы, устройства акустическою неразрушающего контроля, использующие ультразвуковой диапазон частот, допускается называть ультразвуковым, например, «ультразвуковая дефектоскопия», «ультразвуковой дефектоскоп».
4.155 Акустический структуроскоп: Прибор акустического неразрушающего контроля, предназначенный для определения структуры материалов.
4.156 Акустический толщиномер: Прибор акустического неразрушающего контроля, предназначенный для измерения толщины и (или) контроля ее отклонения от установленного значения.
4.157 Акустическое поле: Трехмерная структура излучения, полученная от источника ультразвуковой энергии.
4.158 Акцент: Составные части или отдельные элементы зданий, сооружений, их комплексов (ансамблей), выделенные с целью усиления композиционной значимости в архитектуре.
4.159 Алебастр: 1) одно из названий строительного гипса; 2) природный гипс в виде тонкозернистого агрегата снежно-белого цвета (гипсовый камень); сырье для получения полуводного (строительного) гипса путем обжига при 140-180°С.
4.160 Алевролит: Обломочная твердая порода, сцементированная, уплотненная, претерпевшая некоторые диагенетические изменения. Состоит преимущественно из зерен размером от 100 до 10 мкм. Алевролит успешно используется в отделочных работах. Слоистое залегание породы удобно для добычи его в качестве плитного материала для облицовки поверхностей. Разнообразная цветовая гамма породы позволяет достичь интересного декоративного эффекта. Алевролит хорошо обрабатывается - режется и полируется.
4.161 Алит: Один из основных клинкерных материалов - трехкальциевый силикат - химически активный минерал. Взаимодействие с водой происходит с большим тепловыделением. Алит обладает способностью быстро твердеть и набирать высокую прочность, что обеспечивает получение из данного клинкера высокомарочного портландцемента.
4.162 Алкидная смола: Синтетическая смола, полученная поликонденсацией многоосновных кислот, жирных кислот или масел с многоатомными спиртами.
4.163 Алкидные лаки: Растворы алкидных смол в органических растворителях. Применяются в качестве антикоррозионных и атмосферостойких покрытий для защиты и отделки различных изделий из дерева и металла, приготовления эмалевых красок и грунтовок.
4.164 Алмаз: 1. Кристаллическое вещество, представляющее собой одну из полиморфных модификаций углерода кубической сингонии. Примечание: различают по способу получения природный и синтетический алмаз и по применению - ювелирный и технический; 2. Минерал, одна из кристаллических модификаций самородного углерода. Цвет желтоватый, белый, серый, зеленоватый, реже голубой и черный; иногда бесцветный. Самый твердый минерал. Твердость по минералогической шкале 10. Плотность 3 500-3560 кг/м3. Прозрачные кристаллы А. - самые драгоценные камни. В технике употребляются мелкие алмазы, использующиеся, главным образом, в абразивной и других отраслях промышленности,
4.165 Алмазная канатная пила: Алмазный абразивный инструмент в виде стального каната с закрепленными на нем алмазными элементами, предназначенный для отрезки.
4.166 Алмазная паста: Смесь алмазного порошка и поверхностно-активных веществ.
4.167 Алмазная проволока: Алмазный абразивный инструмент в виде проволоки, на поверхности которой нанесен алмазоносный слой.
4.168 Алмазное бурение: Механическое вращательное бурение породоразрушающим инструментом, армированным мелкими техническими алмазами с удалением буровой мелочи водой.
4.169 Алмазное сверло: Инструмент для сверления отверстия, режущая часть которого изготовлена из алмаза.
4.170 Алмазный брусок: Алмазный абразивный инструмент, форма которого образована комбинацией плоских или фасонных поверхностей с прямолинейными образующими, имеющий алмазоносный слой на одной или нескольких поверхностях.
4.171 Алмазный инструмент: Инструмент, рабочая часть которого изготовлена из алмаза.
4.172 Алмазный отрезной круг: Алмазный круг для отрезки и прорезки с алмазоносным слоем в виде кольца.
4.173 Алмазный порошок: Совокупность кристаллов и поликристаллов алмаза размером не более 2000 мкм.
4.174 Алмазный резец: Резец, рабочей частью которого является кристалл или поликристалл алмаза.
4.175 Алупласт: Профиль для легких перегородок, состоящий из пластика.
4.176 Альбедо: Характеристика отражательных свойств поверхности тел, зданий, планет. А. - отношение потока излучения, рассеиваемого поверхностью, к потоку, падающему на нее. Различают А. интегральное (энергетическое) - для всего потока радиации и монохроматическое (ультрафиолетовое, световое и инфракрасное). А. используют при расчете теплопоступления в помещение от солнечной радиации.
4.177 Альков: Углубление, ниша в стене, обычно служащая спальней.
4.178 Альпийская горка: Садово-парковая искусственная композиция из песка, камней и растений, характерных для горного ландшафта.
4.179 Альпинарий: Часть ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для экспонирования растений альпийской флоры или декоративная экспозиция на озеленённой территории.
4.180 Альтернатива: 1. Необходимость выбора между взаимоисключающими возможностями (вариантами решений); 2. Каждый возможный, исключающий другие, вариант из двух или нескольких управленческих решений; 3. Понятие исследования операций, теории игр, теории решений - возможный вариант решения задачи. В этом случае под термином А. понимается как само решение, так и результат его реализации.
4.181 Альтернативные источники энергии (экологически безопасные природные источники): Энергия солнечного излучения, ветра, малая гидроэнергетика, низкопотенциальное тепло подземных и поверхностных вод, воздуха и др., а также вторичные энергетические ресурсы в производстве и быту (тепло производственных и бытовых сточных вод, вентиляционных систем и т. п.).
4.182 Альфрейные работы: Отделка поверхностей под дерево, декоративный камень и шелк, аэрографические отделки, постановка трафаретов, вытягивание филенок и др. Альфрейные отделки поверхностей производят по высококачественным малярным окраскам. Простейшие альфрейные отделки (вытягивание филенок, постановка трафаретов, накатывание рисунков валиками) выполняют по простым и улучшенным окраскам.
4.183 Алюминат трехкальциевый: Один из основных клинкерных материалов - минерал высокой химической активности; в первые сутки твердения он выделяет наибольшее количество теплоты гидратации и быстро твердеет, однако продукт его твердения имеет низкую долговечность и малую стойкость против воздействия сернокислых соединений.
4.184 Алюминиевые конструкции: Конструкции и изделия, основным материалом которых служат алюминиевые сплавы или технический алюминий. Главные достоинства А. к.: легкость, прочность, долговечность, высокая индустриальность изготовления и хороший внешний вид.
4.185 Алюминирование: Нанесение на поверхность металлических изделий алюминия или сплавов на его основе с целью защиты изделий от коррозии, улучшения внешнего вида, придания им специальных физико-химических свойств.
4.186 Алюмоферрит четырехкальциевый: Один из основных клинкерных материалов, характеризуется умеренным тепловыделением, твердеет значительно медленнее, чем алит, но быстрее, чем белит. Прочность продуктов его гидратации несколько ниже, чем у алита.
4.187 Алюр: Коридор или галерея за парапетом.
4.188 Аминопласты, карбамидные пластики: Пластмассы на основе мочевино- и меламиноформальдегидных смол. Прочные, трудногорючие, светостойкие, легко окрашиваемые материалы с хорошими физико-механическими и электроизоляционными свойствами. Аминопласты используют в качестве отделочных, тепло- и звукоизоляционных материалов в строительстве.
4.189 Аммонийная коррозия бетона: Коррозия бетона в результате его взаимодействия с растворами солей аммония.
4.190 Амортизатор: Устройство для смягчения ударов в машинах, сооружениях с целью уменьшения их колебаний и защиты от воздействия динамических нагрузок.
4.191 Амортизационные отчисления: Инструмент возмещения износа основных средств в виде денег, направляемых на ремонт или строительство, изготовление новых основных средств. Сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства и переходит в цену.
4.192 Амортизационный срок: Срок полного погашения стоимости средств производства за счет амортизационных отчислений. Амортизационный срок регулируется государством.
4.193 Амортизационный фонд: Денежные средства, предназначенные для просмотра и расширенного производства основных фондов; имеет двойную экономическую природу, т.е. одновременно обслуживает процесс износа основных фондов и процесс их расширенного воспроизводства.
4.194 Амортизация (в экономике): Постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с их помощью товары или услуги; целевое накопление денежных средств и их последующее применение для возмещения изношенных фондов.
4.195 Амортизация (в технике): Поглощение (смягчение) ударов, вибраций и т.п. в машинах и сооружениях.
4.196 Анализ: 1. Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 2. Метод исследования, основанный на расчленении изучаемого объекта (мысленном или реальном) на составные элементы. А. является главным методом исследования во всех отраслях знаний. В сфере материального производства (в т. ч. в строительстве) объектом являются как все натурально-вещественные факторы производственного процесса (совокупность используемых материально-технических ресурсов), так и факторы, определяющие содержание системы производственных отношений (взаимодействие участников производственного процесса, сфера управления и др.).
4.197 Анализ и оценка геологических условий и рельефа (в градостроительстве): Определение благоприятности условий застройки и других видов градостроительного освоения территории на основании сведений о генезисе, литологии и свойствах верхней толщи геологических отложений, генетических типах и формах рельефа, эндогенных и экзогенных процессах и предпосылках их проявления.
4.198 Анализ и оценка гидрологических и гидрогеологических условий (в градостроительстве): Определение благоприятности территории для градостроительного освоения на основании сведений о состоянии, режимах и ресурсах поверхностных и подземных вод, условий затопления и подтопления территории.
4.199 Анализ и оценка климатических условий (в градостроительстве): Определенные благоприятности территории для градостроительного освоения по климатическим характеристикам, отражающим, с одной стороны, естественную динамику геофизических процессов в атмосфере (температура и влажность воздуха, скорость, направление и повторяемость ветра, сумма атмосферных осадков, величина солнечной радиации), с другой - степень загрязнения атмосферного воздуха в результате антропогенной деятельности, а также анализ микроклиматических особенностей территории, обусловленный характером рельефа, водных объектов, растительности, застройки.
4.200 Анализ металлографический (металлографическое исследование): Метод исследования микро- и макроструктуры металлов и сплавов.
4.201 Анализ неопределенности (жизненного цикла продукционной системы): Систематическая процедура по установлению и количественному расчету значения неопределенности, вносимого в результаты инвентаризационного анализа жизненного цикла вследствие кумулятивных воздействий входного значения неопределенности и изменчивости данных. Для вычисления значения неопределенности применяются диапазоны либо распределения вероятностей.
4.202 Анализ риска: Систематическое использование имеющейся информации для выявления и идентификации опасностей и оценки риска.
4.203 Анализ ситовый: Способ определения состава сыпучего материала по крупности с помощью набора сит, на которых производится разделение смеси зерен на ряд смежных классов. Выходы классов даются в весовых единицах (кг, г), а также в процентах.
4.204 Анализируемый период: Период времени, за который вычисляется средний по партиям коэффициент вариации плотности для назначения требуемой плотности в течение последующего контролируемого периода; период времени, за который вычисляют средний по партиям коэффициент вариации прочности в течение последующего контролируемого периода.
4.205 Аналог: 1. Продукция отечественного или зарубежного производства, подобная сравниваемому изделию, обладающая сходством функционального назначения и условий применения. 2. Архитектурная форма, подобная той, которую проектируют или оценивают по одному или нескольким признакам.
4.206 Аналогия: Подобие, равенство отношений, а также познание путем сравнения. Установление сходства архитектурных объектов по некоторым признакам: физическим параметрам, архитектурному стилю.
4.207 Ангар: Сооружение для стоянки, технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также любой другой крупногабаритной техники.
4.208 Анкерная плита: Металлическая плита, закладываемая в основание фундамента сооружения и служащая для предохранения фундамента от разрушения головкой анкерного болта.
4.209 Анкерный болт: Болт с прямоугольной головкой, вставляемый в отверстие анкерной плиты и поворачиваемый на 90° вокруг вертикальной оси. Иногда А. б. называют фундаментным.
4.210 Анкеры (грунтовые): Конструкции, работающие на выдергивание из грунта.
4.211 Анкерный захват (средства грузозахватные): Захват, действие которого основано на удержании груза за счет фиксации закладного элемента захвата в полости груза.
4.212 Анкерование строительного объекта (конструкции) в грунте: Строительный метод, обеспечивающий устойчивость и взаимную связь объекта (конструкции) с грунтом при наличии растягивающих или сдвигающих усилий по поверхности их контакта.
4.213 Анкеруемая в заделке длина тяги (фундаменты): Отрезок тяги, через который передается анкерная сила цементному камню или затвердевшему материалу корня.
4.214 Антаблемент: Балка перекрытия, обычно лежащая на колоннах; верхняя часть архитектурного ордера: состоит из архитрава, фриза и карниза.
4.215 Антикоррозионные покрытия: Тонкослойные покрытия на изделиях и конструкциях для защиты от коррозионного воздействия внешней среды и придания изделиям декоративного вида. Основные виды антикоррозионных покрытий: металлические, лакокрасочные, стеклоэмали, оксидные пленки, резиновые пленки, пластмассовые и битумные смазки.
4.216 Антипирены: Вещества или смеси, предохраняющие материалы от воспламенения и самостоятельного горения. Антипирены наносят на поверхность изделий в составе красок или (и) используют в виде растворов, которыми пропитывают материал.
4.217 Антипирирование древесины: Глубокая или поверхностная пропитка древесины раствором химических веществ или смесей (антипиренов) с целью повышения ее сопротивляемости воздействию огня.
4.218 Антисептирование: Обработка химическими веществами (антисептиками) различных неметаллических материалов (древесины и изделий из нее, пластмасс и др.) с целью улучшения их биостойкости и повышения срока службы конструкций.
4.219 Антисептические средства, антисептики: Химические вещества, обладающие противомикробным действием, придающие устойчивость против гниения материалов.
4.220 Антресоль: Площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования): 1) в жилом доме - полка под потолком квартиры для размещения объемных и редко востребуемых вещей; 2) полуэтаж, занимающий верхнюю часть высокого помещения жилого, общественного или производственного здания, увеличивающий полезную площадь помещения.
4.221 Анфилада, анфиладное построение: Ряд залов, комнат, последовательно примыкающих друг к другу, дверные проемы которых расположены на одной оси, что создает при открытых дверях сквозную перспективу в интерьере и облегчает доступность для маломобильных лиц.
4.222 Апсида, абсида: Выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом.
4.223 Арболит: Легкий бетон, состоящий из смеси органических заполнителей, минерального вяжущего и воды.
4.224 Аргиллит: Осадочная горная порода, образовавшаяся в результате уплотнения, обезвоживания и цементации глин.
4.225 Арка бесшарнирная: Арка с защемленными концами, не имеющая промежуточных шарниров.
4.226 Арка возвышения: Арка со стрелой подъема в пределах от полупролета до пролета.
4.227 Арка гибкая: Арка, обладающая значительной деформативностью, учитываемой при расчете.
4.228 Арка глухая: Арка, отверстие или проем которой в пределах ее внутреннего контура заполнены сплошной стенкой.
4.229 Арка дощатоклееная: Арка, получаемая склеиванием досок (слоев) по пластям или по пластям и кромкам.
4.230 Арка жесткая: Арка с незначительной деформативностью, которая может не учитываться при расчете.
4.231 Арка килевидная: Арка с остроконечной верхней частью, очертание которой подобно килевой части корпуса лодки.
4.232 Арка коньковая: Арка, образующая конек скатного покрытия.
4.233 Арка круговая: Арка, ось которой очерчена по оси окружности.
4.234 Арка кружальная (деревянная): Составная арка, собранная из дощатых косяков.
4.235 Арка крутая: Арка со стрелой подъема, равной или более пролета.
4.236 Арка лучковая: Круговая арка менее половины окружности, центр которой расположен ниже пят.
4.237 Арка многолопастная: Арка, ось которой образована из нескольких симметрично расположенных по отношению к вертикальной оси круговых дуг с различными центрами.
4.238 Арка обратная: Арка, обращенная выпуклостью вниз и нагруженная в пятах.
4.239 Арка подпружная: 1. Арка, поддерживающая свод или вышележащие конструкции пролетного строения арочного моста. 2. Арочная конструкция, на которую опираются конструкции перекрытия.
4.240 Арка ползучая: Арка, пяты которой расположены на разных уровнях.
4.241 Арка пологая: Арка со стрелой подъема равной или менее 1/5 пролета.
4.242 Арка пониженная: Арка со стрелой подъема в пределах 1/5 или 1/2 пролета.
4.243 Арка разгрузочная: Арка, заделанная в стене и передающая нагрузку от верхних частей здания на боковые массивы стен, устои, контрфорсы, столбчатые фундаменты.
4.244 Арка с затяжкой: Арка, пяты или ветви которой соединены затяжкой для восприятия распора.
4.245 Арка стрельчатая: Арка, образованная двумя выпуклыми полуарками, пересекающимися под углом в вершине и очерченными из двух и более центров дугами, радиусами более половины длины пролета.
4.246 Арка трехшарнирная: Арка, имеющая шарнирные соединения в пятах и замке.
4.247 Аркада: Ряд одинаковых арок, опирающихся на столбы или колонны.
4.248 Аркатура: Ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на стенах внутренних помещений.
4.249 Аркбутан: Подпорная наружная каменная полуарка, передающая распор свода опорным столбам - контрфорсам, что позволяет значительно уменьшить площадь поперечного сечения внутренних опор и увеличить полезный объем здания.
4.250 Арматура: Устройства и детали, не входящие в состав основного оборудования, но обеспечивающие его нормальную работу. Различают арматуру трубопроводную, электротехническую, печную и т.д.
4.251 Арматура (в конструкциях): Элементы усиления, включенные в материал строительных конструкций.
4.252 Арматура железобетонных конструкций: Составная часть железобетонных конструкций для восприятия главным образом растягивающих усилий и создания предварительных напряжений. Распространение получили стальная арматура железобетонных конструкций (стержни, проволока, сетки, каркасы), а также стекловолокно, стеклопластики.
4.253 Арматура косвенная: Поперечная (спиральная, кольцевая) арматура центрально-сжатых элементов железобетонных конструкций, предназначенная для повышения их несущей способности.
4.254 Арматура несущая: Арматура железобетонных конструкций, способная воспринимать монтажные и транспортные нагрузки, возникающие при производстве работ, а также при нагрузке от собственного веса бетона и опалубки.
4.255 Арматурные работы: Комплекс работ по изготовлению, укладке в форму (опалубку) или установке на место бетонирования арматурных каркасов железобетонных конструкций.
4.256 Арматурный станок: Машина для резки, гибки и правки изделий из арматурной стали.
4.257 Армирование: Усиление материала или конструкции элементами (арматурой) из другого, более прочного материала.
4.258 Армированное стекло: Листовое силикатное стекло с запрессованной при формовании металлической сварной сеткой из стальной проволоки.
4.259 Армированные пластики: Пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя волокнистые материалы в виде нитей, жгутов, тканей и др.
4.260 Армоцементные конструкции: Тонкостенные (толщиной 15-20 мм) конструкции из мелкозернистого бетона, армированного частыми ткаными или сварными сетками из тонкой проволоки.
4.261 Арочная плотина: Криволинейная в плане (в виде арки) плотина, прочность которой обеспечивается в основном ее работой как свода с передачей горизонтального давления воды берегам реки или устоям (крайним опорам).
4.262 Арочный мост: Мост с пролетными строениями, основными несущими конструкциями которых служат арки или своды, работающие на сжатие с изгибом.
4.263 Архитектура: Искусство проектировать и строить сооружения и их комплексы в соответствии с назначением.
4.264 Архитектура малых форм: Небольшие сооружения, используемые для организации открытых пространств (фонтан, лестницы, ограды, надгробье, стеллы, фонари, киоски, реклама и др.), имеющие функции декоративно-материально-благоустроительные.
4.265 Архитрав: Нижняя из трех горизонтальных частей антаблемента, лежащая на капителях колонн.
4.266 Асбест: Обобщенное название минералов класса силикатов, образующих волокнистые агрегаты, способные расщепляться на гибкие и тонкие волокна (толщиной до 0,5 мкм). Применяется в качестве наполнителей пластмасс, асбестоцементов, материалов для огнестойких и теплоизоляционных изделий.
4.267 Асбестоцемент: Строительный композиционный материал, представляющий собой затвердевший цементный камень, армированный волокнами асбеста, выполняющими роль своеобразной арматуры, и применяемый для изготовления листовых изделий (кровельных плиток, волнистых и полуволнистых листов и т. п.), а также трубных изделий - асбестоцементных труб.
4.268 Асбестоцементная безнапорная труба: Труба из асбестоцемента, предназначенная для использования в трубопроводах с давлением транспортируемых жидкости или газа, не превышающим атмосферное.
4.269 Асбестоцементная напорная труба: труба, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным давлением (превышающим атмосферное) транспортируемых жидкости или газа.
4.270 Асбестоцементная фасонная деталь: Асбестоцементное изделие сложной формы, служащее для устройства сопряжений в кровле.
4.271 Асбестоцементные изделия: 1. Искусственные композиционные материалы, получаемые в результате затвердевания смеси цемента, асбеста и воды с добавками или без них; 2. Строительные изделия, изготовляемые из смеси цемента и хризотилового асбеста, иногда с добавками, улучшающими внешний вид, повышающими диэлектрические свойства или снижающими водопоглощение.
4.272 Асбестоцементный полуцилиндр: Асбестоцементное изделие в виде замкнутого прямого цилиндра, предназначенное для устройства защитного кожуха на теплоизоляционном слое трубопровода.
4.273 Асбестоцементная панель: Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в вертикальном положении.
4.274 Асбозурит: Сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой порошкообразную смесь, состоящую из 15-30% (по массе) асбестового волокна и 70-85% трепела (диатомита).
4.275 Асбопеколит: Асфальтопековая пластическая масса - смесь измельченного асбеста с каменноугольным песком и инфузорной землей. Кислотно-щелочестойкий материал, применяемый для изготовления кислотостойких труб и плит, а также прессованных изделий.
4.276 Асбошифер: Листовой материал, изготовленный из асбестоцемента.
4.277 Аспект стандартизации: Краткое выражение обобщенного содержания устанавливаемых стандартом требований.
4.278 Аспирационная установка: Совокупность устройств для удаления пыли из укрытий и транспортировки ее в воздухопроводах, очистки воздуха от пыли и удаления его в окружающее пространство.
4.279 Аспирационное укрытие: Устройство, выполненное в виде различных полостей, кожухов, местных отсосов и предназначенное для локализации выделяющейся пыли.
4.280 Аспирация: Отсасывание пыли и вредных газов в месте их образования технологическим оборудованием с целью предотвращения загрязнения производственных помещений с последующей транспортировкой и очисткой воздуха.
4.281 Ассенизация: Система очистки населенных мест, главным образом, вывозом жидких отбросов и нечистот из выгребов.
4.282 Асбестоцементная плита: Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в горизонтальном положении.
4.283 Асбестоцементные конструкции: Строительные конструкции и изделия (плиты, панели и др.), изготовленные на основе листового асбестоцемента.
4.284 Асбестоцементный вентиляционный короб: Пустотелое изделие, предназначенное для устройства вентиляционных систем.
4.285 Асбестоцементный швеллер: Асбестоцементное изделие по форме швеллера, предназначенное для изготовления каркаса строительных конструкций.
4.286 Асфальт: Природный или искусственный строительный материал. Искусственный асфальт представляет собой смесь нефтяного битума (13-60%) с тонкоизмельченными минеральными наполнителями (главным образом известняками). В смеси с гравием, песком или щебнем образует асфальтобетон.
4.287 Асфальтобетон, асфальтовый бетон: Строительный материал, получаемый из смеси щебня, песка, минерального порошка и битума. Используется для покрытий дорог, полов промышленных зданий и др.
4.288 Атмосфероустойчивое огнезащитное вещество: Вещество, обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов.
4.289 Асфальтобетоносмеситель: Установка для приготовления асфальтобетонных и др. битумоминеральных смесей путем перемешивания песка, щебня и других компонентов с битумом.
4.290 Асфальтоукладчик: Самоходная дорожно-строительная машина для распределения и укладки асфальтобетона и других битумоминеральных смесей на основание дорожных и аэродромных покрытий при их сооружении и ремонте.
4.291 Атлант: Мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика и т.д.
4.292 Аттик: Стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом, часто украшенная рельефами и надписями. Обычно завершает триумфальную арку.
4.293 Аудит: Проверка бухгалтерской или налоговой отчетности, учета первичных документов и другой информации финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с целью определения их достоверности, полноты, соответствия действующему законодательству и установленным нормативам.
4.294 Аэрация воды: Насыщение воды кислородом воздуха, производимое в очистных водопроводных сооружениях с целью повышения качества воды путем ее обезжелезивания и удаления из нее свободной углекислоты и сероводорода. Производится также в сооружениях биологической очистки сточных вод, в рыболовных прудах.
4.295 Аэрация зданий: Регулируемый естественный воздухообмен в промышленных зданиях, главным образом, горячих цехах. Осуществляется через окна, аэрационные фонари за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха.
4.296 Аэровокзал: Здание или совокупность зданий для обслуживания пассажиров и проведения багажных операций.
4.297 Аэродром: Комплекс сооружений, оборудования и земельного участка со взлетно-посадочной полосой, воздушным пространством над ним, предназначенный для взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания самолетов.
4.298 Аэродромное покрытие: Искусственное покрытие на взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках, местах стоянок самолетов и других площадках аэродрома для обеспечения бесперебойной эксплуатации летательных аппаратов.
4.299 Аэродромные сооружения: Сооружения, которые включают в себя грунтовые элементы летного поля, грунтовые основания, аэродромные покрытия, водоотводные и дренажные системы, а также специальные площадки и конструкции.
4.300 Аэрозоли: Дисперсные системы, состоящие из жидких либо твердых частиц, взвешенных в воздухе (или ином газе). В зависимости от размера частиц и их физической природы аэрозоли подразделяют на пыли, дымы и туманы. Пыли содержат твердые частицы размером 10-100 мкм, дымы - 0,5-5 мкм, туманы (иногда их называют спреями) - капельки жидкости более 10 мкм.
4.301 Аэропорт, воздушный порт: Комплекс зданий, сооружений и оборудования, предназначенный для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и грузов средствами воздушного транспорта. В состав аэропорта входят аэродром, аэровокзал, службы перевозки почты и грузов, мастерские, ангары, топливохранилища и другие служебно-технические комплексы.
4.302 Аэротенк: Сооружение для биологической очистки сточных вод с помощью аэробных бактерий.
4.303 Аэротенк-вытеснитель: Аэротенк, в котором сточная вода и активный ил впускаются сосредоточенно с одной стороны коридора, а выпускаются также сосредоточенно с противоположной торцевой стороны коридора.
4.304 Аэротенк-отстойник: Сооружение, в котором конструктивно и функционально объединены аэротенк и отстойник, находящиеся в прямой технологической связи между собой.
4.305 Аэротенк-смеситель: Аэротенк, в котором подвод сточной воды и активного ила осуществляется равномерно вдоль одной длинной стороны коридора, а отвод вдоль другой стороны коридора.
4.306 Аэрофильтр: Сооружение для биологической очистки сточных вод.
4.307 Аэфф: Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в строительных материалах.
4.308 Баба: Рабочая деталь машин ударного действия (копров, ковочных и штамповочных молотов и др.), совершающая полезную работу за счет энергии удара при направленном падении.
4.309 Багет: Узкая, обработанная под более или менее сложный профиль полированная деревянная планка или брусок. Может быть художественно обработан, покрыт лепкой.
4.310 База: Основание, основа чего-либо, в архитектуре основание, подножие колонны или столба.
4.311 База в архитектуре: Основание (подножие), нижняя опорная часть колонны или пилястры.
4.312 База проката мобильных зданий и сооружений: Специализированная организация, в функции которой входит обеспечение строительства мобильными зданиями и (или) сооружениями, включая их транспортирование, монтаж, эксплуатацию и демонтаж.
4.313 Базальт: Горная порода, используемая в строительстве как облицовочный, электроизоляционный и кислотоупорный материал.
4.314 Базисный год: Год, принятый за базу при осуществлении расчетов.
4.315 Базовое значение показателя качества продукции: Значение показателя качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценке ее качества.
4.316 Базовое испытательное подразделение головной организации: Подразделение, назначенное в принятом порядке для проведения испытаний определенных видов продукции или видов испытаний из числа закрепленных за головной организацией по государственным испытаниям.
4.317 Базовый метод определения морозостойкости (бетона): Метод, при котором число циклов испытания соответствует численному значению марки бетона по морозостойкости F.
4.318 Базовый образец: Образец продукции, принятый для сравнения при оценке ее технического уровня и качества, характеризующий передовые научно- технические достижения на установленный период.
4.319 Базовый показатель технологичности конструкции изделия: Показатель, принятый за исходный при оценке технологичности.
4.320 Байдак: Половые доски, имеющие толщину более 40 мм.
4.321 Байпас: Обводной участок трубопровода, подсоединяемый параллельно основному участку, служащий для продолжения в нужном режиме технологического процесса при неисправности арматуры или приборов, установленных на основном трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены без остановки технологического процесса.
4.322 Бак расширительный: Резервуар в замкнутой системе водяного отопления для приема излишка объема воды, образующегося при ее нагревании до максимальной рабочей температуры.
4.323 Баланс: 1) финансовый показатель доходов и расходов предприятия; 2) приход и расход чего-либо (тепла, энергии, вещества и др.).
4.324 Баланс бухгалтерский: Способ экономической группировки и обобщенного отражения в денежной оценке средств объединений и предприятий по видам и источникам их образования на определенный момент (дату).
4.325 Балансовая стоимость основных средств производства: Стоимость, по которой основные средства производства отражаются в бухгалтерском балансе на начало или конец отчетного периода (или на определенную дату).
4.326 Балка: Конструктивный элемент в виде бруса, работающего на изгиб.
4.327 Балка-стенка: Конструктивный элемент в виде балки, перекрывающей значительную часть пролета по высоте (т.е. выполняющий функцию стенки).
4.328 Балкон: Выступающая из плоскости стены фасада открытая огражденная площадка, служащая для отдыха.
4.329 Балласт: Материал (щебень, гравий, песок и др.) для балластного слоя верхнего строения пути.
4.330 Балластный слой: Часть верхнего строения пути в виде тонкой полосы из сыпучих материалов (щебень, гравий, песок и др.), укладываемых на земляное полотно железнодорожного пути.
4.331 Балочный мост: Мост с пролетными строениями, основными несущими конструкциями которых служат балки или балочные фермы длиной до 150-160 м (предварительно напряженный железобетон) и 200-250 м (сталь).
4.332 Балюстрада: Ограждение лестниц, террас, балконов, крыш, состоящее из ряда невысоких деревянных, каменных, металлических фигурных столбиков (балясин), соединенных сверху горизонтальной балкой или перилами.
4.333 Балюстрада боковая: Часть балюстрады, расположенная с обеих сторон лестничного полотна между фартуком или плинтусом и карнизом.
4.334 Балюстрада крайняя: Часть балюстрады, расположенная между карнизом крайнего эскалатора и строительными сооружениями.
4.335 Балюстрада наружная: Часть балюстрады, расположенная в местах входа и выхода пассажиров, примыкающая к полу вестибюля и к крайней балюстраде в случае выполнения последней свободно стоящей.
4.336 Балюстрада средняя: Часть балюстрады, расположенная между карнизами двух смежных эскалаторов.
4.337 Балюстрада эскалатора: Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.
4.338 Банк данных: Совокупность информации, сконцентрированной в определенном месте, доступном для коллективного пользования.
4.339 Банкет: 1) земляной вал, устраиваемый с нагорной стороны дорожной выемки для защиты ее от стока поверхностной воды; 2) отсыпанная из камня призма в верховой и низовой частях плотины, сооружаемой из грунтовых материалов.
4.340 Банкет дорожный: Невысокий земляной вал треугольной или трапециедальной формы, отсыпанный вдоль верхнего края дорожной выемки, для защиты ее от стока вод.
4.341 Бар: Рабочий орган некоторых машин, состоящий из направляющей рамы и движущейся в ней режущей цепи, собранной из кулаков с гнездами для резцов или погрузочных лопастей.
4.342 Барабан в архитектуре: Опирающаяся на своды цилиндрическая или граненая часть здания, увенчанная куполом.
4.343 Баровая машина: Машина, которая предназначена для разработки прочных и мерзлых грунтов путем нарезания в них щелей. Рабочий орган - цепь с зубьями (бар).
4.344 Бассейн: Искусственный водоем.
4.345 Бассейн брызгальный: Открытый резервуар с системой напорных трубопроводов для понижения температуры циркуляционной воды разбрызгиванием ее в воздухе, применяемый в оборотных системах водоснабжения промышленных предприятий, на которых используются теплосиловые установки, компрессоры и т.д.
4.346 Бассейн канализования: Часть канализуемой территории, ограниченная вертикальной планировкой или границами застройки, отведение сточных вод с которой осуществляется системой самотечных коллекторов/трубопроводов.
4.347 Бассейн-отстойник: Сооружение (водный бассейн или резервуар) в системах водоснабжения, канализации, гидроэнергетики и др., а также в технологических установках, служащий для выпадения из жидкости взвешенных частиц осаждением под действием силы тяжести. Применяются при подготовке питьевой и технической воды, очистке сточных вод.
4.348 Бассейн-охладитель: Естественные или искусственные водоемы для охлаждения сбрасываемых в них подогретых теплых вод из систем охлаждения.
4.349 Бастион: Круглое или пятиугольное укрепление, возводимое в углах крепостного ограждения и позволяющее обстреливать местность спереди и вдоль крепостных стен.
4.350 Башенный кран: Грузоподъемный кран, применяемый главным образом в строительстве и имеющий высокую башню, поворотную стрелу и подъемную лебедку.
4.351 Башмак свайный: Стальной наконечник, надеваемый на нижний конец сваи для облегчения ее входа в грунт.
4.352 Башмак колонны: Подкладка-ложе колонн, столбов, стоек, опор.
4.353 Башня: Свободно стоящее высотное сооружение, устойчивость которого обеспечивается основной конструкцией (без оттяжек): телебашня, радиобашня, водонапорная, силосная башня и т.п. Конструкция ствола башни обычно представляет собой пространственную стержневую систему либо цилиндрическую железобетонную или каменную оболочку.
4.354 Безопасное расстояние: Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и вредного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны.
4.355 Безопасность: 1) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз или опасностей; 2) свойство объекта не допускать ситуации, опасной для людей и окружающей среды.
4.356 Безопасность производственного оборудования: Свойство производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативно-технической документацией.
4.357 Безопасность производственного процесса: Свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией.
4.358 Безопасные условия труда: Условия труда, при которых воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений.
4.359 Безосколочное стекло: Листовое стекло, которое при разрушении не дает осколков с режущими краями.
4.360 Безотказность: Свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого времени или при выполнении определенного объема работы без вынужденных перерывов в заданных условиях эксплуатации.
4.361 Безотходная технология: Технологический процесс, при котором более рационально и комплексно расходуются сырье и энергия.
4.362 Безотходное производство: Одно из направлений развития производства, предусматривающее комплексное экономичное использование сырьевых и энергетических ресурсов без ущерба для окружающей среды.
4.363 Белила: Белые пигменты для всех видов красок и эмалей, а также крашения резин, пластмасс, бумаги. Наиболее распространенные цинковые (и титановые) белила.
4.364 Бельведер: Вышка, надстройка над зданием (обычно круглая в плане); павильон, беседка на возвышенном месте.
4.365 Берегоукрепительные сооружения: Сооружения, предназначенные для защиты берегов водоемов, участков морских побережий от разрушающих воздействий волн, течений, напора льда и др.
4.366 Берма: Горизонтальная площадка (уступ) на откосах земляных и каменных плотин, каналов, железнодорожного земляного полотна, карьеров, котлованов.
4.367 Бессточная технология: Технологический процесс, в котором водоснабжение обеспечивается замкнутой (бессточной) системой водооборота, в результате чего сброс каких-либо вод в природные водоемы исключается.
4.368 Бесчердачная вентилируемая крыша: Не имеющая проходного или полупроходного пространства крыша, содержащая вентилируемую наружным воздухом полость или каналы, расположенная над теплоизоляционным слоем или его верхней частью.
4.369 Бесчердачные крыши (покрытия) и невентилируемые (не содержащие воздушных прослоек вентиляции): Выполняемые из однослойных панелей, ячеистого или легкого бетонов; железобетонных панелей с эффективным утеплителем; крыши построечного исполнения многослойной конструкции с засыпным утеплителем и стяжкой под кровлю из рулонных материалов.
4.370 Бетон: 1. Искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую бетонную смесь. 2. Материал, получаемый путем смешивания вяжущего, крупного и мелкого заполнителей, воды и, при необходимости, различных химических и минеральных добавок, структура которого формируется вследствие процесса гидратации вяжущего.
4.371 Бетон автоклавного твердения: Бетон, твердеющий в условиях тепловлажностной обработки в автоклавах при давлении водяного пара выше атмосферного.
4.372 Бетон асфальтовый: Искусственный материал, получаемый в результате уплотнения смеси, состоящей из битума, минерального порошка, песка и крупного заполнителя - щебня или гравия.
4.373 Бетон вакуумированный: Бетон, получаемый путем удаления из уплотняемой бетонной смеси избыточной воды и воздуха с помощью вакуумирования.
4.374 Бетон виброгидропрессованный: Бетон, свойства которого в основном обуславливаются способом уплотнения бетонной смеси с применением вибрирования и гидравлического прессования.
4.375 Бетон вибропрессованный: Бетон, свойства которого в основном обуславливаются способом уплотнения бетонной смеси с применением вибрирования и механического прессования.
4.376 Бетон высокопрочный: Тяжелый бетон класса по прочности на сжатие С35/45 и выше.
4.377 Бетон гидротехнический: Бетон, характеризуемый повышенной плотностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью, низким тепловыделением, стойкостью против воздействия агрессивных вод и обеспечивающий длительную нормальную службу (долговечность) сооружений в этих условиях.
4.378 Бетон для заполнения (каменные конструкции): Бетонная смесь, применяемая для заполнения пустот в каменной кладке.
4.379 Бетон естественного твердения: Бетон, имеющий механическую прочность, структура которого в основном формируется после конца схватывания вяжущего, процесс гидратации которого происходит в естественных условиях.
4.380 Бетон заданного качества: Бетон, требуемые характеристики которого задаются потребителем, при этом изготовитель бетона несет ответственность за обеспечение этих требований.
4.381 Бетон заданного состава: Бетон, состав которого назначается потребителем, при этом изготовитель несет ответственность за соблюдение этого состава и обеспечение согласованных между изготовителем и потребителем контрольных показателей, приведенных в стандартах и подлежащих проверке при приёмосдаточных испытаниях.
4.382 Бетон затвердевший: Бетон, имеющий механическую прочность, структура которого в основном формируется после конца схватывания цемента.
4.383 Бетон защитный: Бетон со средней плотностью более 2500 кг/м1, содержащий легкие элементы (водород, литий, бор). Применяется для защиты от ионизирующих излучений (главным образом поглощает нейтронное излучение) в специальных сооружениях (атомных электростанциях и т. п.).
4.384 Бетон конструкционный: Бетон, используемый в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений и обеспечивающий главным образом прочность, жесткость, трещиностойкость несущих конструкций - за исключением специальных бетонов, предназначенных для конструкций, эксплуатируемых в особых условиях, или для конструкций специального назначения, к которым относятся теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, гидротехнические, радиационно-защитные, декоративные, дисперсно-армированные; полимербетоны, бетонополимеры, полимерцементные, шлако-щелочные и другие бетоны.
4.385 Бетон на цементном вяжущем: Бетон, изготавливаемый на основе клинкерных цементов: портландцемента, шлакопортландцемента, пуццоланового портландцемента, глиноземистого цемента.
4.386 Бетон напрягающий: Бетон, изготавливаемый на основе напрягающего вяжущего, предназначенный для создания предварительного напряжения - самонапряжения - в конструкциях в процессе расширения бетона при его твердении.
4.387 Бетон неавтоклавного твердения (бетоны ячеистые): Бетон, твердеющий в естественных условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного водяного пара при атмосферном давлении.
4.388 Бетон особо легкий: Бетон со средней (по объему) плотностью менее 500 кг/м3; применяется главным образом в качестве теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций зданий. К Б.о.л. относят ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, а также бетоны на наиболее легких пористых заполнителях (вспученном перлите, вермикулите и др.).
4.389 Бетон песчаный: Мелкозернистый бетон, в состав которого входят вяжущее и мелкий заполнитель (песок).
4.390 Бетон плотной структуры: Бетон, в котором пространство между зернами заполнителей полностью занято затвердевшим вяжущим веществом и порами, объем которых не превышает 7% всего объема.
4.391 Бетон пористый: Бетон, объем пор, в котором превышает 7% всего объема.
4.392 Бетон прессвакуумированный (прессвакуумбетон): Бетон, свойства которого в основном обуславливаются специальным способом уплотнения бетонной смеси с применением механического или гидродинамического прессования и вакуумирования.
4.393 Бетон свежеуложенный: Бетон, уложенный в заданные формы, уплотненный различными механическими средствами или под действием гравитационных сил, структура которого формируется до конца схватывания цемента.
4.394 Бетон силикатный: Бетон на известковых вяжущих автоклавного и неавтоклавного твердения, получаемый термообработкой в автоклавах смесей, состоящих из известкового кремнеземистого вяжущего, заполнителя (обычно песка) и воды.
4.395 Бетон стандартный: Бетон, состав которого устанавливается техническими условиями изготовителя.
4.396 Бетон сухого формования: Бетон, свойства которого в основном обуславливаются способом укладки и уплотнения сухой бетонной смеси и последующего насыщения ее водой или паром.
4.397 Бетон товарный: 1. Бетонная смесь, приготовленная в стационарных или мобильных смесителях организацией или физическим лицом, не являющимися ее потребителями; 2. Бетонная смесь, приготовляемая на бетоносмесительных заводах или централизованных установках и предназначенная для отпуска потребителям.
4.398 Бетон тяжелый: Бетон плотной структуры, плотностью от 2000 до 2600 кг/м3, приготовленный на тяжёлых заполнителях: крупном и мелком - бетон крупнозернистый, или только на мелком заполнителе - бетон мелкозернистый.
4.399 Бетон химический стойкий: Специальный бетон, предназначенный для восприятия химических воздействий агрессивных сред; среди специальных бетонов различают: фурановые (смола ФАМ, ФА); полиэфирные (смола ПН-1); фурано-эпоксидные (смола ФАЭД-20); карбамидные (смола КФЖ); акриловые (мономер ММА); жидкостекольные (жидкое натриевое или калиевое стекло).
4.400 Бетон центрифугированный: Бетон, свойства которого в основном обуславливаются способом распределения и уплотнения бетонной смеси в процессе центрифугирования.
4.401 Бетон, подвергнутый тепловой обработке: Бетон, формирование структуры которого происходит в условиях избытка искусственного тепла, влажности и давления или при атмосферном давлении.
4.402 Бетонирование: Распределение, укладка и уплотнение бетонной смеси с созданием необходимых условий ее твердения.
4.403 Бетонирование безопалубочное: Бетонирование при укладке бетонной смеси «в распор», например, при устройстве буронабивных свай, ленточных фундаментов и др. К Б. м. можно отнести и бетонирование поверхностей методом торкретирования.
4.404 Бетонирование зимнее: Бетонирование с использованием приемов, обеспечивающих твердение бетонной смеси при температуре окружающей среды ниже +5°С.
4.405 Бетонирование методом «восходящего раствора»: Раздельное подводное бетонирование с подачей цементного раствора под действием гидростатического напора или нагнетания растворонасосом по трубам в заранее уложенный крупный заполнитель.
4.406 Бетонирование методом вертикально перемещаемой трубы: Подводное бетонирование с подачей бетонной смеси по трубе, нижний конец которой погружен в ранее уложенную бетонную смесь; по мере бетонирования трубу постепенно поднимают.
4.407 Бетонирование непрерывное: Бетонирование, при котором укладка бетонной смеси в бетонируемый объект производится без перерыва.
4.408 Бетонирование подводное: Способ производства бетонных работ, при котором бетонная смесь подается под воду. Смесь перемещается по трубам или в бадьях; при другом способе один только цементный раствор подается по трубам в крупный заполнитель, предварительно засыпанный в опалубку под водой (способ «восходящего раствора»), Б.п. применяют при возведении и ремонте подводных частей гидротехнических сооружений на значительной глубине.
4.409 Бетонирование послойное: Бетонирование с последовательной укладкой бетонной смеси горизонтальными слоями по всей площади бетонируемой части конструкции.
4.410 Бетонирование раздельное: Бетонирование в труднодоступных или густоармированных местах путем предварительной укладки в опалубку крупного заполнителя с последующим нагнетанием в его толщу цементного раствора.
4.411 Бетонит: Коллоидная глина, состоящая не менее чем на 60% из минералов группы монтмориллонита, имеет резко выраженную адсорбционную и каталитическую активность. Характерны склонность к разбуханию при увлажнении, высокая связующая способность. Б. используют для приготовления промывочных глинистых растворов при нефтяном и геологоразведочном бурении, как отбеливающую глину, в качестве катализаторов в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности, как связующий материал в литейных формовочных смесях и керамических массах, в производстве керамзита, окатышей; бентонитовые суспензии эффективны при тушении лесных пожаров.
4.412 Бетонная панель (панели стеновые наружные бетонные и железобетонные): Панель, прочность которой в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном, Бетонная панель имеет конструктивную арматуру и может иметь расчетную, предназначенную для восприятия усилий, возникающих при изготовлении и транспортировании панели и при монтаже стены. Панель считается бетонной, если рабочая арматура имеется только на ограниченных участках (например, в опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагрузки).
4.413 Бетонная перемычка: Перемычка, изготовленная из тяжелого или ячеистого бетона с армированием.
4.414 Бетонная смесь: 1. Бетон, получаемый путем смешивания заданных компонентов, не имеющий механической прочности, и структура которого формируется до укладки и уплотнения. 2. Смесь вяжущего, заполнителей, затворителей и различных добавок. 3. Полуфабрикат строительного материала, состоящий из вяжущих веществ (цемента), воды и камневидных частиц различной крупности - заполнителей - песок, щебень или гравий, а также добавок, которые, затвердевая, превращаются в искусственный каменный материал - бетон.
4.415 Бетонная смесь сухая: 1. Бетонная смесь без затворителя. 2. Бетонная смесь, в которую при смешивании компонентов не вводится затворитель.
4.416 Бетонная смесь, частично затворенная: Бетонная смесь, в которую при смешивании компонентов введена часть затворителя.
4.417 Бетонные изделия: Строительные детали, изготавливаемые на заводах и полигонах главным образом из легких бетонов. Наиболее употребительные виды Б. и. для кладки стен зданий: камни сплошные, камни пустотелые, крупные бетонные блоки весом от 0,5 до 3 т, применяемые при сборном строительстве.
4.418 Бетонные работы: Совокупность строительных процессов по возведению бетонных и железобетонных сооружений и конструкций. К Б. р. относятся опалубочные работы, заготовка и обработка инертных материалов, приготовление, транспорт, укладка, уплотнение бетона и уход за ним, а для железобетонных сооружений, кроме того, арматурные работы.
4.419 Бетонный блок (блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий): Блок, прочность которого в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном. Блок считается бетонным, если в нем имеется конструктивное армирование, а также рабочая арматура только на ограниченных участках (например, в зонах концентрации напряжений от местной нагрузки, в перемычке над проемом, консольном выступе).
4.420 Бетонный завод: Постоянное или временное предприятие для приготовления бетона или сухой бетонной смеси, обслуживающее одну или несколько строительных площадок.
4.421 Бетонная плотина: Плотина, основные конструкции которой выполнены из гидротехнического бетона.
4.422 Бетонные конструкции и изделия: Элементы зданий и сооружений, выполненные из бетона без арматуры или со слабым (конструктивным) армированием.
4.423 Бетоновоз: Специализированный автомобиль для перевозки бетонной смеси, оборудованный емкостью (бункером, барабаном, бадьей) с загрузочно-разгрузочным устройством. Емкость для бетонной смеси может иметь термоизоляцию или систему обогрева.
4.424 Бетононасос: Машина для подачи бетонной смеси по трубам к месту ее укладки на расстояние до 300 м по горизонтали и до 40 м по вертикали.
4.425 Бетонополимер: Бетон на минеральном вяжущем (обычно на цементе), пропитанный полимерами.
4.426 Бетоносмеситель, бетономешалка: Установка для приготовления бетонной смеси путем перемешивания цемента, песка, щебня или гравия с водой. Бетоносмеситель, смонтированный на шасси автомобиля (автобетоносмеситель), доставляет смесь к месту работ.
4.427 Бетоноукладчик: Самоходная дорожно-строительная машина для распределения, дозирования, уплотнения бетонной смеси, отделки дорожного покрытия.
4.428 Биологическая авария: Авария, при которой распространяются опасные биологические вещества в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среды.
4.429 Биологическая коррозия строительного материала: Коррозия строительного материала в изделии или конструкции, вызываемая жизнедеятельностью биоорганизмов.
4.430 Биологическая очистка сточных вод: Способ очистки бытовых и промышленных сточных вод, заключающийся в биохимическом разрушении (минерализации) микроорганизмами органических веществ, растворенных и эмульгированных в сточных водах.
4.431 Биостойкость: Свойство материалов и изделий долговременно сопротивляться действию грибов и бактерий, вызывающих гниение или другие разрушительные биологические процессы.
4.432 Биотуалет: Устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками.
4.433 Биофильтр: Сооружение для биологической очистки сточных вод; имеет вид резервуара с двойным дном, наполненный фильтрующим материалом.
4.434 Битум: Общее название природных или получаемых искусственно сложных органических веществ, состоящих из углеводородов, их кислородных, сернистых и азотистых производных.
4.435 Битумные материалы: Материалы на основе природных асфальтов или нефтяных битумов.
4.436 Битумовоз: Специализированный автомобиль с цистерной для перевозки жидких битумных материалов с температурой до 200°С.
4.437 Бифилярная система отопления: Двухпоточная установка центрального водяного отопления с отопительными приборами в стояках или ветвях, разделенными на две равные части («а» и «б»), последовательно соединенные одной трубой (сначала все части «а», затем все части «б»). Теплоноситель в частях каждого отопительного прибора движется в противоположных направлениях с различной температурой, что создает равенство среднеарифметической температуры теплоносителя во всех отопительных приборах системы. Б. С. О. по гидравлической связи частей отопительных приборов (последовательное соединение) относится к однотрубным, а по условиям теплопередачи приборов - к двухтрубным системам водяного отопления.
4.438 Бифориум: Окно с двумя проемами, разделенное колонной или столбиком, очень распространенное в романской архитектуре.
4.439 Благоприятная окружающая среда: Окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов.
4.440 Благоустройство: Совокупность работ (по инженерной подготовке территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения и др.) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата, охраны от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума и др.), осуществляемые в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства, нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.
4.441 Благоустроенное жилище: Жилое помещение, обеспеченное хозяйственно-питьевым и горячим водоснабжением и канализацией, отоплением и вентиляцией, радиофикацией, электроосвещением от централизованных, местных или индивидуальных систем с использованием традиционных или альтернативных источников, оборудованное газовыми или электрическими напольными плитами, санблоком.
4.442 Благоустройство населенных пунктов: Совокупность мероприятий по созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории населенных мест.
4.443 Благоустройство территории: 1. Обеспечение комфортных условий жизни на городской территории и в здании. 2. Озеленение, устройство площадок для отдыха и спорта у объектов, удобных подъездов и подходов к ним, инженерных систем жизнеобеспечения, организация сбора и утилизация отходов жизнедеятельности.
4.444 Блиндаж: Фортификационное сооружение, предназначенное для укрытия живой силы и оружия от пуль, осколков и снарядов. Б. представляет выемку со ступенькой для сидения и с покрытием из бревен, металлических балок и прочего, поверх которых насыпается слой грунта.
4.445 Блок-контейнер: Объемный элемент полной заводской готовности с индивидуальным укрытием (контейнером), внутри которого создается микроклимат, обеспечивающий необходимые условия работы оборудования (в т.ч. топливораздаточных колонок), аппаратуры и пребывания человека.
4.446 Блок объемный (в строительстве): Конструктивный монтажный элемент, являющийся частью объема здания (санитарно-технические кабины, элементы лифтовых шахт, трансформаторных подстанций, реже в виде комнаты, квартиры). Различают монолитный (цельноформованный) и составной (собранный из отдельных панелей).
4.447 Блок-секция: Объемно-пространственный элемент здания, независимый в функциональном отношении, который может использоваться как в сочетании с другими элементами здания, так и самостоятельно.
4.448 Блок стеновой: Конструктивный элемент стен здания, изготовляемый из легких ячеистых или тяжелых бетонов, кирпича и природного камня, а также из керамических материалов и силикатного бетона.
4.449 Блок строительно-технологический: Взаимосвязанные элементы монтируемых строительных конструкций и оборудования, предварительно объединенные на предприятии или строительной площадке в единую неизменяемую объёмно-пространственную систему.
4.450 Блокированное производственное здание: Укрупненное здание, в котором объединены производственные и подсобно-вспомогательные цехи и складские помещения одного или нескольких промышленных предприятий.
4.451 Блокированный жилой дом: Жилой дом, состоящий из двух и более квартир, вход в каждую из которых организован непосредственно с придомовой территории.
4.452 Блокировка: Мера защиты людей от поражения током или других несчастных случаев, применяемая в электрических установках, приборах и приспособлениях. Например, Б. предусмотрена в конструкции защитного кожуха рубильника: его можно снять или надеть только при выключенном рубильнике. Б. применяют в лифтах, шахтных подъемниках, электрических пускателях и др.
4.453 Блокировочное устройство (ворот): Устройство для остановки и удерживания полотна ворот с механизированным приводом в требуемом положении.
4.454 Блокоукладчик: Механизм для монтажа сборной обделки туннелей из железобетонных элементов-блоков.
4.455 Блок-секция: Объемно-пространственный элемент здания, независимый в функциональном отношении, который может использоваться как в сочетании с другими элементами здания, так и самостоятельно.
4.456 Бойлер: Трубчатый теплообменник, используемый для подогрева воды паром или горячей водой.
4.457 Боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.
4.458 Борт поручня: Часть поручня, предназначенная для удержания поручня при его движении по рабочей ветви.
4.459 Бортовой элемент: Элемент жесткости, закрепляющий края оболочки.
4.460 Бочка (в архитектуре): Крыша в форме полуцилиндра с заостренным верхом, образующая на фасаде килевидный фронтон.
4.461 Брандмауэр: 1) рекламный щит, маскирующий глухую стену здания; 2) устаревшее название противопожарной стены.
4.462 Брекчия, полы «брекчия»: Обломочки из мраморных плит, уложенные в определенном порядке на основании пола (или орнамент), залитые цементным раствором на мраморной крошке и после затвердения - шлифованные.
4.463 Брус: 1. в строительной механике - конструктивный элемент, размеры поперечного сечения которого значительно малы по сравнению с длиной; 2. в деревообработке - пиленый (реже тесаный) лесоматериал толщиной и шириной (по сечению) более 100 мм.
4.464 Брусчатка: Каменный материал в виде брусков (длиной 15-30 см, шириной 12-15 см, высотой 10-15 см) из прочных горных пород для мощения улиц, площадей, автомобильных дорог.
4.465 Брутто: 1) масса товара с упаковкой; 2) валовой доход предприятия или организации.
4.466 Бугель: Металлическое кольцо, надеваемое на верхний конец сваи для предохранения ее от разрушения при забивании.
4.467 Бульвар: Широкая, обсаженная деревьями аллея вдоль улицы, берега моря и т.д.
4.468 Бульдозер: Съемное оборудование на тракторе или тягаче, а также сам трактор или тягач с оборудованием, предназначенным для разравнивания, срезания или перемещения грунта рабочим органом - неповоротным или поворотным отвалами.
4.469 Бункер: Специально оборудованное подземное убежище, укрытие, долговременное огневое сооружение.
4.470 Бурильный молоток, перфоратор: Машина ударного действия для бурения в массиве горных пород, бетоне, кирпичной кладке и т.д.
4.471 Буровая вышка: Сооружение, устанавливаемое над скважиной для спуска и подъема бурового инструмента, забойных двигателей, обсадных труб.
4.472 Буровой инструмент: Общее название механизмов и приспособлений, применяемых для бурения шпуров, скважин.
4.473 Буровые сваи: Сваи, образующиеся при заполнении бетоном пробуренных скважин без устройства котлованов.
4.474 Бутовый камень, бут: Крупные куски горной породы неправильной формы (с длиной ребра 150-500 мм), получаемые из известняков, доломитов, песчаников, гранитов.
4.475 Буфер: Устройство для смягчения удара.
4.476 Бучарда: Металлический четырехгранный молоток, две ударные поверхности которого покрыты пирамидальными зубцами. Применяется каменщиками-строителями для подгонки камней в различных кладках и при обработке камня.
4.477 Бык: Промежуточная опора моста.
4.478 Быстроток: 1. Гидротехническое сооружение в виде облицованного канала или лотка для сброса воды из верхнего бьефа в нижний.
4.479 Быстроток: Открытое или закрытое гидротехническое сооружение для сопряжения безнапорных участков воды (водоема), расположенных на разных уровнях, в котором пропуск воды из верхнего участка в нижний осуществляется с большими (более критических) скоростями без отрыва потока от контура самого сооружения.
4.480 Бьеф: Часть водоема, реки, канала, непосредственно примыкающая к гидротехническому сооружению (плотине, шлюзу).
4.481 Вакуумирование бетона: Искусственное удаление (отсасывание) избыточной воды из бетонной смеси после ее укладки и уплотнения в опалубке.
4.482 Ванта: Закрепленный по концам криволинейный провисающий растянутый элемент (стержень), выполняемый обычно из стальных канатов, может быть из клееной древесины, и применяемый в висячих конструкциях.
4.483 Ванта коньковая: Ванта, образующая конек скатного висячего покрытия.
4.484 Байтовые конструкции: Конструкции, основанные на сочетании основных несущих элементов (вант), работающих исключительно на растяжение, и жестких опор, расположенных друг против друга или по замкнутому контуру.
4.485 Байтовый мост: Висячий мост с основной несущей конструкцией в виде геометрически неизменяемой висячей (вантовой) формы, выполненной из прямолинейных стальных канатов - вантов.
4.486 Ванты: Гибкие растянутые стержни (стальные тросы, канаты, круглый прокат), применяемые в висячих конструкциях для крепления радиомачт, антенн и др.; передают усилия от одного узла к другому и не воспринимают поперечной нагрузки.
4.487 Вариантное проектирование строительных процессов: Создание набора решений с различными оценками выполнения строительных процессов. Осуществляется как с целью вскрытия внутренних резервов повышения эффективности строительного производства, так и более адекватного его описания. Целесообразно осуществлять на основе широкого повышения математического моделирования, современных вычислительных средств и автоматизированных систем проектирования и управления.
4.488 Вариационно-разностный метод: Метод, представляющий собой сочетание вариационного и конечно-разностного методов и применяющийся для решения как одномерных, так и двумерных задач строительной механики.
4.489 Вата: Слабо уплотненная масса перепутанных волокон, очищенных от примесей.
4.490 Ватерпас: Прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона при земляных, плотничных и др. работах; представляет собой вертикальную стойку с основанием (или треугольник), к которой прикреплен отвес.
4.491 Вахтовый метод: Метод организации труда и производства при выполнении работ в отдаленных и вновь осваиваемых районах с использованием трудовых ресурсов, территориально не совмещенных ни производственными, ни природными условиями.
4.492 Вахтовый метод строительства: Один из разновидностей организационных методов непрерывного обеспечения трудовыми ресурсами строительства рассредоточенных объектов, удаленных на большое расстояние от постоянного места жительства работников, за счет периодичности их работы (вахты) и отдыха.
4.493 Вахтовый поселок: Временный поселок, предназначенный для размещения и социально-бытового обслуживания трудящихся на период вахтового метода организации производства, создается вблизи объектов, производственной деятельности.
4.494 Ввод в эксплуатацию: Событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.
Примечание: Для специальных видов техники к вводу в эксплуатацию дополнительно относят подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением.
4.495 Ввод водопроводный: Трубопровод, соединяющий сеть наружного водопровода с внутренним водопроводом здания или сооружения.
4.496 Ввод объекта: Юридическое оформление заказчиком (пользователем объекта) путем регистрации в местных органах исполнительной власти принятого от исполнителя в установленном порядке законченного строительством объекта.
4.497 Ввод трубопровода: Ответвление трубопровода от наружной сети до узла с запорной арматурой, размещенного внутри здания (сооружения).
4.498 Вводной газопровод: Участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание (при установке отключающего устройства снаружи здания) до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
4.499 Ведомственные испытания (продукции): Испытания, проводимые комиссией из представителей заинтересованного министерства или ведомства.
4.500 Ведомственный испытательный центр (продукции): Организация, на которую министерством или ведомством возложено проведение определённых категорий испытаний закрепленных видов продукции, выпускаемой и (или) разрабатываемой предприятиями и организациями данного министерства или ведомства.
4.501 Велосипедная дорожка: Обособленная от остальных видов транспорта полоса с твердым покрытием для движения велосипедов.
4.502 Велотрек: Сооружение в виде замкнутых в плане путей, приспособленных для учебно-спортивной работы и соревнований по велосипедному спорту. В зависимости от рода материала покрытий В. бывают земляные, деревянные, бетонные, железобетонные, асфальтобетонные и др.
4.503 Венец в деревянном строительстве: Горизонтальный ряд связанных между собой в углах бревен или брусьев сруба.
4.504 Вентиль: Установка для впуска и выпуска жидкостей, паров или газов из трубопроводов.
4.505 Вентиль трубопроводный: Запорное приспособление для включения или выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи жидкости, газа или пара.
4.506 Вентилятор: Лопастной нагнетатель, предназначенный для перемещения или циркуляции воздуха в системе воздуховодов или в объеме помещения, технологических аппаратов и других. Широко используется в системах вентиляции, кондиционирования воздуха в зданиях, шахтах, теплицах и др.
4.507 Вентилятор диаметральный (поперечно-проточный): Тип вентилятора с центробежным рабочим колесом с лопатками, загнутыми вперед и частично заключенными в кожух, входной и выходной патрубки которого расположены на корпусе В. д., в плоскости вращения рабочего колеса.
4.508 Вентилятор осевой: Вид вентилятора, рабочее колесо которого представляет собой втулку с консольно закрепленными на ней лопастями (лопатками). Рабочее колесо В. о. обычно размещают соосно в цилиндрическом кожухе и отрезке воздуховода.
4.509 Вентилятор радиальный (центробежный): Тип вентилятора, рабочее колесо которого барабанного типа с лопатками помещено в спиральный кожух.
4.510 Вентиляторный пылеуловитель: Ротационный пылеуловитель, в котором вращающаяся часть одновременно выполняет функции пылеуловителя и рабочего колеса вентилятора.
4.511 Вентиляция: 1. Естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях (замкнутых пространствах), обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями; 2. Комплекс устройств и мероприятий, предназначенных для удаления вредных выделений (избыточной теплоты, влаги, газов, паров и аэрозолей) из помещений.
4.512 Вентиляционная система: Главный элемент вентиляции, состоящий из устройств для обработки и транспортировки вентиляционного воздуха. Включает в себя систему воздуховодов или каналов, устройства для забора из атмосферы наружного воздуха или выброса в нее загрязненного вытяжного воздуха, вентилятор (при искусственном побуждении движения воздуха), шумоглушители.
4.513 Вентиляционный выброс: Упорядоченный поток воздуха, удаляемого системой вентиляции с естественным или искусственным побуждением из помещений в атмосферу.
4.514 Вентиляционный элемент (ворот): Часть полотна ворот, обеспечивающая возможность воздухообмена.
4.515 Вентиляция естественная: Перемещение воздуха с целью создания воздухообмена за счет действия гравитационных сил и ветрового давления.
4.516 Вентиляция искусственная: Механическое перемещение воздуха с целью создания воздухообмена, осуществляемое воздуходувными машинами - вентиляторами, компрессорами и т. п.
4.517 Вентиляция местная: Способ организации воздухообмена в вентилируемом помещении, при котором приток воздуха подают непосредственно на рабочее место, а вытяжку осуществляют от места образования вредных выделений.
4.518 Вентиляция организованная: Вентиляция, обеспечивающая воздухообмен в помещениях по определенной схеме и заданным параметрам.
4.519 Веранда: 1. Неотапливаемое, как правило, застеклённое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему и в зависимости от расположения его в жилом доме несущее в разное время года различные функции (столовая, гостиная, спальня, комната для домашних занятий и т. п.); 2. Открытое или застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, а также сооружаемое отдельно от здания в виде легкого павильона.
4.520 Верея: Столб у ворот.
4.521 Верификация: Подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.
4.522 Вермикулит: Минерал из группы гидрослюд, водный основной алюмосиликат магния и железа. Цвет бурый, бронзово-желтый, зеленоватый. Твердость по минералогической шкале 1-1,5; плотность 2400-2700 кг/м3. Порошкообразный вермикулит не поддается истиранию и по смазочным свойствам подобен графиту. При быстром нагревании до температуры 800-1000°С вспучивается с увеличением объема в 15-20 раз; между чешуйками возникают тончайшие прослойки воздуха, обусловливающие низкую среднюю плотность и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства вспученного вермикулита. Обожженный после вспучивания В. используется как наполнитель легких бетонов, для производства тепло- и звукоизоляционных материалов. Применяется также в качестве наполнителя резин, пластмасс, красок, в производстве антифрикционных материалов.
4.523 Вермикулитобетон: Разновидность легкого бетона с заполнителем из вспученного вермикулита. В., имеющий среднюю (по объему) плотность 250-400 кг/м3, применяют для тепловой изоляции промышленного оборудования и утяжеления ограждающих конструкций зданий. Более тяжелый (конструктивно-изоляционный) В., имеющий среднюю плотность 600-1000 кг/м3, используют для изготовления стеновых панелей, блоков и др. ограждающих конструкций.
4.524 Верста: Крайний рад кирпичей или камней в ряду кладки, образующий наружную или внутреннюю грань стены.
4.525 Верстак: Рабочий стол, снабженный приспособлениями для закрепления обрабатываемых предметов, а в ряде случаев также механизированного инструмента.
4.526 Вероятность: Числовая характеристика степени возможности появления какого-либо определенного события в тех или иных определенных условиях, которые могут повторяться неограниченное число раз, выражается в долях единицы или процентах. Вероятности, с которыми характеристики грунтов, трактуемые как случайные величины, принимают те или иные значения, образуют распределение вероятностей, для установления которого по выборочным данным оценивают один или несколько параметров распределения.
4.527 Вероятность воздействия опасных факторов пожара: Математическая величина возможности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров.
4.528 Вероятность возникновения пожара (загорания): Математическая величина возможности появления необходимых и достаточных условий возникновения пожара (загорания).
4.529 Вероятные сдвижения и деформации: Величины сдвижений и деформаций, определяемые в условиях, когда отсутствуют календарные планы развития горных работ.
4.530 Вертикальная кривая трассы (геодезия): Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой кривую, лежащую в вертикальной плоскости.
4.531 Вертикальная планировка территории: 1. Изменение в соответствии с проектом рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта для целей строительства и последующей эксплуатации объекта; 2. Изменение естественного рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта и приспособление его для целей строительства и эксплуатации. В.п.т. - один из основных элементов благоустройства населенных мест. Проект В.п.т. - обязательная составная часть проекта планировки и застройки города (поселка).
4.532 Вертикальная плоскость (геодезия): Плоскость, проходящая через отвесную линию данной точки.
4.533 Вертикальное давление на образец грунта: Отношение приложенной к образцу грунта вертикальной нагрузки к площади его поперечного сечения.
4.534 Вертикальное озеленение: Декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями.
4.535 Вертикальное членение ордера: Последовательное размещение по вертикали основных составных частей классического архитектурного ордера: стереобита (пьедестала), колонны и антаблемента, базы и капители.
4.536 Вертикальные перемещения основания фундамента: Осадки фундамента, происходящие в результате уплотнения грунта под воздействием внешних нагрузок и в отдельных случаях собственной массы грунта; просадки, происходящие в результате уплотнения под воздействием как внешних нагрузок и собственной массы грунта, так и дополнительно с ними действующих факторов (замачивание просадочного грунта, оттаивание ледовых прослоек в замерзшем грунте и т. п.); набухания и усадки, связанные с изменением объема некоторых видов глинистых грунтов при изменении их влажности, температуры (морозное пучение) или воздействии химических веществ.
4.537 Вертикальные деформации земной поверхности (наклоны, кривизна): Деформации земной поверхности в вертикальной плоскости, вызванные неравномерностью вертикальных сдвижений.
4.538 Верхнее естественное освещение: Естественное освещение помещения через фонари. Световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.
4.539 Верхолазные работы: Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работающих от падения, является предохранительный пояс.
4.540 Вес: Сила, с которой тело действует на горизонтальную опору (или другую конструкцию) удерживающую его от свободного падения.
4.541 Вестибюль: Помещение перед входом во внутренние части здания, предназначенное для приема и распределения потоков посетителей.
4.542 Взлетно-посадочная полоса: Часть летного поля, специально подготовленная и оборудованная для взлета и посадки воздушных судов.
4.543 Взрыв: Быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
4.544 Взрывные работы: Работы, выполняемые воздействием взрыва на естественные или искусственные материалы с целью контролируемого их разрушения и перемещения или изменения структуры и формы.
4.545 Виадук: Сооружение мостового типа, обычно многопролетное на высоких опорах, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, горным ущельем и т.п.
4.546 Вибратор: 1) вибратор механический - устройство для получения механических колебаний, используемое самостоятельно либо являющееся узлом вибрационной машины или оборудования; 2) вибратор электрический - отрезок металлического провода, штырь из токопроводящего материала или диэлектрика, который может служить возбудителем (источником) электромагнитных колебаний.
4.547 Вибрация: Механические колебания в технике. Различают полезную и вредную вибрацию.
4.548 Вибрационная болезнь: Профессиональное заболевание строителей, обусловленное длительным воздействием вибрации: изменение сосудов конечностей, нервно-мышечного и костно-суставного аппарата.
4.549 Вибрационная машина, вибратор: Машина, у которой рабочий орган находится в колебательном движении. Применяется для уплотнения бетона, формирования железобетонных изделий, погружения в грунт свай и труб и т.п.
4.550 Вибрационный транспорт: Устройства для направленного перемещения сыпучих и кусковых материалов, паст, жидкостей, осуществляемого вибрацией рабочих (грузонесущих) органов вибрационных машин.
4.551 Виброизоляция: Защита людей, сооружений и приборов от вредного воздействия вибраций, возникающих вследствие работы механизмов, движения транспорта и т.п.
4.552 Вибромолоток: Инструмент ударного действия с небольшой перемещающейся массой, большими скоростями перемещения и частотой ударов до 6000 в 1 мин.
4.553 Виброплита: Рабочий орган вибрационных уплотняющих машин или самостоятельная вибрационная установка для уплотнения несвязных грунтов, гравийно-щебеночных и др. материалов.
4.554 Виброплощадка: Стационарная вибрационная установка для уплотнения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных изделий под действием круговых, вертикальных, горизонтальных колебаний или ударов.
4.555 Вибропогружатель: Вибрационная машина для погружения в грунт свай, шпунтов, труб и др. элементов.
4.556 Вибропрокатная установка: Агрегат для производства крупноразмерных железобетонных строительных конструкций и изделий на вибропрокатном стане, на котором выполняются укладка арматурных каркасов, подача и вибрирование бетонной смеси, тепловая обработка и автоматическая распалубка готовых изделий.
4.557 Виброштамповка: Формование сборных железобетонных изделий сложного профиля при одновременном воздействии на бетонную смесь вибрации и давления штампа.
4.558 Вид мобильных (инвентарных) зданий или сооружений: Классификационная категория мобильных (инвентарных) зданий или сооружений по признаку сходства функционального назначения.
4.559 Винтовое соединение: Разъемное неподвижное соединение деталей при помощи винтов, ввертываемых в резьбу в теле одной из деталей.
4.560 Висячие конструкции: Строительные конструкции, в которых основные несущие элементы испытывают только растягивающие усилия.
4.561 Висячий мост: Мост, в котором основная несущая конструкция выполнена из гибких элементов, работающих на растяжение, а проезжая часть подвешена.
4.562 Витраж: Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция, размещаемая обычно в оконных проемах, дверях, перегородках, иногда выполненная в виде самостоятельных панно, из стекла или др. материала, пропускающего свет; сплошное остекление фасада здания.
4.563 Влагомер: Прибор для определения влажности газов, жидкостей и твердых тел, в т.ч. сыпучих.
4.564 Влагоотдача: Способность материала отдавать влагу при изменении окружающей среды. Характеризуется скоростью высыхания материала в сутки при относительной влажности воздуха 60% и температуре 20°С.
4.565 Влагостойкость: Способность строительных материалов долговременно сопротивляться разрушающему действию влаги при периодических увлажнениях и высыханиях материала.
4.566 Влажность: Содержание влаги в твердом теле, порошке или газе.
4.567 Внецентренное растяжение-сжатие стержня в сопротивлении материалов: Деформация, возникающая при действии на стержень двух равных и противоположно направленных продольных сил, параллельных оси стержня.
4.568 Внешний вид асбестоцементного изделия: Совокупность регламентированных стандартом свойств, определяемых визуально.
4.569 Внешние условия: Влияющие на состояние и использование территории экологические, инфраструктурные и ресурсные факторы ее окружения.
4.570 Водобой: Элемент крепления водотока непосредственно за водосливом (водосбросом) плотины в виде массивной плиты, предназначенной для восприятия ударов струй и гашения энергии переливающего потока воды, а также для защиты русла водотока и грунтов основания сооружения от размыва.
4.571 Водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды из открытого водоема (реки, озера, водохранилища) или водотока, либо подземных источников и подачи ее в водоводы для последующего транспортирования в хозяйственных целях (орошения, водоснабжения, выработки электроэнергии и др.).
4.572 Водонапорные башни и резервуары: Сооружения в системе водоснабжения для выравнивания работы насосных станций, создания запаса воды, а также регулирования ее напора и расхода в водопроводной сети.
4.573 Водонепроницаемость: Способность материала пропускать воду под давлением; характеризуется количеством воды, прошедшей за 1 час через 1 см поверхности материала.
4.574 Водонепроницаемость асбестоцементного изделия: Способность асбестоцементного изделия препятствовать сквозному проникновению воды при установленных нормативных параметрах времени и давления.
4.575 Водоотводные и дренажные системы: Система сооружений, предназначенных для отвода воды с поверхности покрытий и понижения уровня подземных вод с целью обеспечения необходимой устойчивости грунтового основания и слоев аэродромного покрытия при восприятии нагрузок в расчетный период наибольшего увлажнения грунтов, а также исключения аквапланирования колес самолетов при движении по искусственной взлетно-посадочной полосе.
4.576 Водоотлив: Система устройств, обеспечивающих отвод и удаление подземных или поверхностных вод из карьеров, шахт, штолен, котлованов, траншей и др.
4.577 Водоочистка: Комплекс технологических процессов, в результате которых вода, поступающая в водопровод из природного источника водоснабжения, приобретает необходимые для ее использования качества.
4.578 Водоподготовка: Обработка воды, поступающей из водопровода или природного источника для питания паровых и водогрейных котлов или обеспечения технологических процессов.
4.579 Водопоглощение: Способность материала впитывать и удерживать воду.
4.580 Водопоглощение керамической плитки: Количество воды, проникающей в открытые поры черепка плитки при определенных условиях, выраженное в процентах к массе сухого образца.
4.581 Водопонижение: Временное искусственное понижение уровней или напоров подземных вод при сооружении котлованов, тоннелей, проходки горных выработок и т.п.
4.582 Водоприемник: 1) часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из источника (река, озеро, водохранилище) или подземного источника; 2) водоток, водоем или лощина, принимающие и отводящие воду, собираемую мелиоративной осушительной системой с прилегающей территории.
4.583 Водопровод: Комплекс инженерных сооружений и устройств, осуществляющих водоснабжение - получение воды из природных источников, ее очистку, транспортирование и подачу потребителям.
4.584 Водопроводная сеть: Совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления.
4.585 Водосборный лоток: Элемент крыши для сбора и удаления дождевых и талых вод.
4.586 Водосброс, сооружение водосбросное: Гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего в нижний во избежание превышения максимальных расчетных уровней воды в водохранилище, через поверхностные отверстия (водосливы) на гребне плотины или через глубинные отверстия (водоспуски), располагаемые ниже уровня воды в верхнем бьефе, либо через те или другие одновременно.
4.587 Водослив: Преграда (порог), через которую переливается поток воды; в гидротехнике водосливом называют водосброс со свободным переливом воды через его гребень.
4.588 Водосливная плотина: Плотина, допускающая перелив воды при пропуске излишних (паводковых) расходов по всей длине гребня или через водосливные отверстия.
4.589 Водоснабжение: Совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей (населения, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства) в необходимых количествах и требуемого качества.
4.590 Водоспуск, сооружение водоспускное: Глубинный водосброс в виде отверстий (труб) в гидротехническом сооружении или отдельное сооружение для опорожнения водохранилища, промывки донных наносов, отложившихся в верхнем бьефе и для пропуска (сброса) воды в нижний бьеф.
4.591 Водоупор, слой грунта водоупорный: Водонепроницамый для подземных и поверхностных вод слой грунта.
4.592 Водоудерживающая способность (растворы строительные): Способность растворной смеси удерживать в своем составе воду при интенсивном отсосе ее пористым основанием.
4.593 Водоупор: 1. Слой, в котором практически отсутствует фильтрация подземных вод. 2. Пласт слабо- или водонепроницаемого грунта (супесь, суглинок или глина).
4.594 Водоустойчивость: Свойство гидроизоляционного покрытия, определяющее его долговечность по отношению к водной среде.
4.595 Водохозяйственная система: 1. Комплекс взаимосвязанных водных объектов, сооружений и устройств, предназначенных для использования и охраны вод. К водохозяйственным системам относятся системы водоснабжения, системы канализации, мелиоративные системы и гидротехнические сооружения; 2. Комплекс взаимосвязанных водных объектов и гидротехнических сооружений, предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны вод.
4.596 Водохозяйственные сооружения и устройства: Сооружения и устройства водохозяйственных систем. К водохозяйственным сооружениям и устройствам относятся сети и сооружения систем водоснабжения и канализации, мелиоративные системы и гидротехнические сооружения.
4.597 Водохозяйственный баланс: Соотношение в пределах определенных территорий и/или конкретного хозяйственного объекта между поступающими и используемыми водами, составными частями которых являются осадки атмосферные, конденсация влаги, испарение, транспирация растительностью, стоки подземный и поверхностный, водопотребление и водоотведение.
4.598 Водохозяйственный комплекс: Совокупность различных отраслей народного хозяйства, совместно использующих водные ресурсы одного водного бассейна.
4.599 Водохозяйственный объект: Комплекс сооружений в совокупности или в отдельности, связанных с использованием, восстановлением и охраной водных объектов и их водных ресурсов.
4.600 Водохранилище: Искусственный водоем значительной вместимости, образованный в долине реки водоподпорными сооружениями для задержания, накопления и хранения воды.
4.601 Водоцементное отношение: Коэффициент, определяющий отношение воды к цементу в бетонах и растворах.
4.602 Водяной затвор: Гидравлическое устройство, препятствующее обратному течению газов в трубопроводах. Применяется в сантехнике для предотвращения попадания канализационных газов в помещение через санитарные приборы (унитазы, раковины).
4.603 Водяное отопление: Система отопления помещения горячей водой через находящиеся в нем отопительные приборы.
4.604 Возгораемость, горючесть: Способность материалов к горению при воздействии источника зажигания.
4.605 Воздействие: Явление, вызывающее внутренние силы в элементах конструкций (от неравномерных деформаций основания, от деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и в карстовых районах, от изменения ползучести материала конструкций, от сейсмических, взрывных, влажностных и других подобных явлений).
4.606 Воздуховод, воздухопровод: Трубопровод для перемещения воздуха, применяемый в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, а также в технологических целях.
4.607 Воздухообмен: Частичная или полная замена загрязненного воздуха помещений чистым воздухом.
4.608 Воздухоподготовка: Обработка воздуха (очистка от пыли, вредных газов, примесей, подогрев, охлаждение, увлажнение, осушение и др.) для придания ему качеств, отвечающих технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.
4.609 Воздухоохладитель: Теплообменное устройство для понижения температуры воздуха, подаваемого в помещение.
4.610 Воздухоподогреватель, воздухонагреватель: Теплообменный аппарат для нагревания проходящего через него воздуха.
4.611 Воздушная завеса: Направленный воздушный поток, подаваемый системой местной приточной вентиляции и препятствующий доступу наружного воздуха в помещения через дверные или технологические проемы.
4.612 Воздушное отопление: Система отопления помещений подогретым воздухом.
4.613 Воздушный бассейн: Воздушное пространство над территорией города (поселка) или промышленного предприятия.
4.614 Воздушный фильтр: Фильтр для очистки от пыли воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования воздуха или используемого в технологических процессах, в газовых турбинах, двигателях внутреннего сгорания и др.
4.615 Возникновение пожара (загорание): Совокупность процессов, приводящих к пожару (загоранию).
4.616 Воздушный оазис: Устройство в системе местной приточной вентиляции, создающее в ограниченном пространстве производственного помещения улучшенные (по сравнению с остальной частью помещения) условия воздушной среды путем нагнетания наружного воздуха, прошедшего, как правило, очистку и термовлажностную обработку.
4.617 Войлок: Текстильный материал, получаемый валянием шерсти и меховых отходов или формированием и тепловой обработкой смеси минеральной ваты и связующего вещества.
4.618 Вокзал: Комплекс зданий, сооружений и устройств для обслуживания пассажиров, управления движением транспортных средств и размещения служебного персонала.
4.619 Волластонит (горная порода): Белый минерал Са3[Si3O9]; используют для производства вязкой керамики, а также специальной высокочастотной радиокерамики, фаянса, фарфора, цементов, изоляторов и др.
4.620 Волна асбестоцементного листа: Часть асбестоцементного волнистого листа, ограниченная образующими, отстоящими друг от друга на величину, равную шагу волны.
4.621 Волнистый асбестоцементный лист: Асбестоцементный лист, форма которого основана на повторяющемся чередовании выпуклых и вогнутых участков с прямыми продольными образующими.
4.622 Волнолом, брекватер: Гидротехническое сооружение для защиты от действия волн акватории порта и рейдовых причалов, подходов к каналам и шлюзам порта или береговых участков.
4.623 Волюта: Архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком в центре; характерная часть капители ионической колонны.
4.624 Воспламенение: Возгорание материала, сопровождающееся появлением пламени.
4.625 Восьмерик в архитектуре: Восьмиугольное в плане сооружение (или часть сооружения).
4.626 Впадина асбестоцементного листа: Часть асбестоцементного волнистого листа, имеющая вогнутую лицевую поверхность.
4.627 Врезное замочно-скобяное изделие: Изделие, полностью врезанное в дверь или окно, лицевая поверхность которого находится в одной плоскости с торцом двери или окна или ниже ее.
4.628 Временная нагрузка: 1. Нагрузка, которая при расчете строительного сооружения изменяется по величине, направлению действия н месту приложения. Временные нагрузки подразделяются на длительные, кратковременные и особые; 2. Нагрузка, которая действует на сооружение определенный период времени, меньший чем срок службы сооружения - снеговая, ветровая, крановая и т. д.
4.629 Временная перегородка: Ненесущая стена, которую можно передвинуть, установить в другом месте или демонтировать.
4.630 Временная противокоррозионная защита: Защита от коррозии металлов и изделий на время их изготовления, эксплуатации, хранения и транспортирования средствами, удаляемыми перед использованием металлов и изделий по назначению или не требующих удаления, если они не препятствуют их использованию.
4.631 Временная строительная инфраструктура: Это динамическая система, формирующаяся в результате интеграции мобильных и стационарных инженерных, селитебных, промышленных подсистем (дороги, сети, жилые здания, цехи, заводы и т. п.), обеспечивающие планируемый ход строительного производства при возведении или обновлении конкретного объекта. Такая В. с. и. носит временный характер, который определяется жизненным циклом строительства объекта: формируется при подготовке производства и ликвидируется при сдаче объекта в эксплуатацию.
4.632 Временное водоснабжение строительства: Система трубопроводов и оборудования, предназначенная для обеспечения производственных, хозяйственных и противопожарных нужд. При проектировании В. в. c. необходимо определить потребности, выбрать источник и схему водоснабжения, рассчитать диаметры трубопроводов и привязать трассу на стройгенплане.
4.633 Временное крепление стенок выемок: Временное крепление котлованов (траншей), которые применяют при невозможности отрывки котлованов с откосами из-за стесненности производства земляных работ.
4.634 Временное сопротивление: Характеристика сопротивляемости материала разрушению: условное напряжение, отвечающее наибольшему усилию, предшествовавшему разрушению материала.
4.635 Временные дороги: Пути для проезда транспорта в пределах строительной площадки, которые устраиваются на время возведения объекта.
4.636 Временные инженерные сети: Коммуникации, прокладываемые на строительных площадках для обеспечения потребностей в воде и электроресурсах (электроэнергии, паре, горячей воде, сжатом воздухе и др.). Для сокращения затрат на устройство В.и.с. в подготовительный период прокладываются отдельные участки постоянных инженерных сетей, в том числе и канализационных.
4.637 Временные реперы (нивелирные): Нивелирные реперы, которыми могут быть цоколи или обрезы фундаментов зданий, оголовки железобетонных труб, деревянные столбы и бетонные центры.
4.638 Временные сооружения: Жилые, культурно-бытовые и др. здания и сооружения для обслуживания строителей; подъездные пути, дороги, склады, насосные, подстанции, бетонорастворные узлы, инженерные сети и др. сооружения производственного назначения, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, обычно ликвидируемые по окончанию строительства.
4.639 Временный анкер (фундаменты): Устройство для обеспечения связи объекта с грунтом в интервале времени до трех лет.
4.640 Временный мост: Мост, предназначенный для ограниченного срока службы. Как правило, В.м. строятся деревянными, поэтому срок службы таких мостов не превышает срока службы древесины (10-15 лет). Деревянные В. м/ (или деревянные опоры моста) применяются в период постройки железной дороги или при восстановлении, на временных обходах, до постройки постоянного моста.
4.641 Временный погрузочно-разгрузочный путь (железнодорожный): Железнодорожный путь, устраиваемый в рабочей зоне карьера или отвала с целью размещения на нем вагонов для погрузочно-разгрузочных операций, который по мере отработки уступа карьера или расширения отвала периодически разбирается и укладывается в новое положение.
4.642 Время воздействия: Интервал времени между моментом начала контакта инструмента или группы инструментов на образец и моментом прекращения его контакта с образцом.
4.643 Вторичная защита от коррозии: Защита от коррозии, достигаемая ограничением или исключением действия среды на конструкцию после изготовления.
4.644 Вторичные энергетические ресурсы: 1. Отходы производства и потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и (или) электрической энергии. 2. Энергия, получаемая в ходе любого технологического процесса в результате недоиспользования первичной энергии или в виде побочного продукта основного производства и не применяемая в этом технологическом процессе. 3. Источники энергии, получаемые из побочных продуктов или отходов основного производства, включающие горючие газы технологических процессов (нефтезаводские, доменные, попутные нефтедобычи и др.), отработанный пар, а также часть электрических потерь, получающихся в технологическом процессе, которые могут быть повторно использованы для получения энергии (в том числе тепловой) за пределами данного процесса. В. э. р. по видам энергии подразделяют на горючие, тепловые и избыточного давления.
4.645 Вулканит: 1) теплоизоляционный материал, изготовленный из диатомита (трепела), асбеста и извести; 2) горные породы, образовавшиеся в результате вулканической деятельности.
4.646 Вулканический пепел: Рыхлая тонкообломочная порода (размер зерен 0,05-2 мм), в состав которой входят частицы вулканического стекла, кристаллики породообразующих минералов и обломки различных горных пород, выброшенных из жерла вулкана.
4.647 Выдра: Борозда под выступом, образованным напуском кладки или выступающим бортом.
4.648 Выносливость материалов: Способность материалов и конструкций сопротивляться действию повторных (циклических) нагрузок.
4.649 Высота волны асбестоцементного листа: Расстояние от плоскости, касательной к двум соседним вершинам волн, до наиболее удаленной образующей лицевой поверхности впадины, находящейся между этими вершинами.
4.650 Вытрамбовывание котлована: Процесс образования котлована в крупнопористом просадочном или насыпном грунте трамбованием при помощи механических ударных уплотняющих средств с рабочим органом в виде штампа.
4.651 Вяжущие вещества: Строительные материалы для изготовления бетонов и растворов.
4.652 Габарит: Предельные внешние очертания или размеры конструкций, зданий, сооружений, устройств, транспортных средств и т.п.
4.653 Габарит (плиты бетонные): Номинальные размеры плиты, указываемые в следующей последовательности: общая длина, общая ширина и толщина.
4.654 Габарит (в транспорте): Предельное (по внешнему контуру) очертание подвижного состава и приближение строений к пути движения транспорта.
4.655 Габарит погрузки: Предельное поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, в котором должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.
4.656 Габарит подвижного состава: Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором должен (размещаться) установленный (в) прямом горизонтальном пути подвижной состав как в порожнем, так и нагруженном состоянии, имеющий максимальные нормируемые допуски и износы, за исключением бокового наклонения на рессорах.
4.657 Габарит подмостовой судоходный: Поперечное (перпендикулярное направлению течения водотока) очертание пространства под мостом, образованное низом пролетного строения, расчетным судоходным горизонтом и гранями опор, внутрь которого не должны заходить элементы конструкций моста или расположенных под ним устройств.
4.658 Габарит приближения строения: Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутри которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а также материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с подвижным составом, с которыми они могут соприкасаться и не могут вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава.
4.659 Газгольдер: Стационарное стальное сооружение для приема и хранения газа перед подачей в распределительные газопроводы или установки для его переработки.
4.660 Газобетон: Ячеистый бетон, получаемый введением газообразователя (обычно алюминиевой пудры) в смесь, состоящую из вяжущего, воды и кремнеземистого компонента.
4.661 Газовая резка, автогенная резка, кислородная резка: Резка материала сжиганием его в струе кислорода с одновременным удалением продуктов сгорания.
4.662 Газовая сварка: Сварка плавлением, при которой для нагрева материала используется теплота пламени смеси горючего газа с кислородом, сжигаемой с помощью сварочной горелки.
4.663 Газовая сеть: Состоит из трубопроводов (газопроводов) для транспортирования горючих газов и распределения их между потребителями в системе газоснабжения.
4.664 Газовое хранилище, газохранилище: Природная или искусственная емкость для хранения больших объемов газа и регулирования его подачи в соответствии с неравномерностью газопотребления.
4.665 Газокомпрессорная станция: Комплекс сооружений и оборудования для повышения давления природного газа при его транспортировании по газопроводу и хранении.
4.666 Газон: Участок земли с искусственно созданным травяным покровом.
4.667 Газопрессовая сварка: Соединение встык стержней, труб, фасонных профилей и т.д. нагревом мест сварки газовым пламенем до оплавления или пластичного состояния металла с последующим сжиманием (осаживанием) соединяемых частей.
4.668 Газопровод: Комплекс трубопроводов, для оборудования и приборов, предназначенных для транспортирования горючих газов от какого-либо пункта до потребителей.
4.669 Газопровод магистральный: Газопровод для транспортирования горючих газов от места их добычи (или производства) до газораспределительной станции, на которой давление понижается до уровня, необходимого для снабжения потребителей.
4.670 Газопроницаемость: Способность материала пропускать через свою толщу газ или воздух. Объем газа, проходящего через слой материала прямо пропорционален площади стены, времени протекания газа, разности давления и обратно пропорционален толщине стены.
4.671 Газораспределительная станция: Комплекс установок и оборудования, предназначенный для распределения газа и регулирования его давления.
4.672 Газоснабжение: Организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства и населения.
4.673 Газоуравнительная система: Оборудование, обеспечивающее выравнивание давления паровой фазы топлива в группе резервуаров (камер), объединенных общей системой деаэрации.
4.674 Газохимзащитный костюм: Костюм для защиты при выполнении работ в газоопасной и (или) химически агрессивной среде.
4.675 Газоход: Канал в печах, в водогрейных или паровых котлах, образованный металлическим ограждением или отдельными элементами поверхностей нагрева либо огнеупорными стенками.
4.676 Галерея: 1) длинное крытое помещение, в котором одна из продольных стен заменена колоннами или столбами, а иногда еще и балюстрадой; 2) удлиненный зал со сплошным рядом окон в одной из продольных стен; 3) галерея противообвальная (полутоннель) - обычно железобетонная подпорная стена, предохраняющая участок железнодорожного или автомобильного пути от горных обвалов; 4) надземное или наземное, полностью или частично закрытое, горизонтальное и наклонное протяженное сооружение, соединяющее помещения зданий и сооружений, предназначенное для инженерных и технологических коммуникаций, а также для прохода людей; 5) верхний ярус зрительного зала.
4.677 Галечник: Рыхлая крупнообломочная осадочная порода, состоящая преимущественно из гальки с примесью гравия, песка, иногда глинистого материала.
4.678 Гараж: Здание (или комплекс зданий и сооружений) для хранения, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
4.679 Гармонизированные стандарты (нормативные документы): Стандарты на один и тот же объект, утвержденные различными органами по стандартизации и обеспечивающие взаимозаменяемость продукции, процессов и услуг и взаимное понимание результатов испытаний или информации.
4.680 Гаситель растекатель: Устройство в водобое, служащее для изменения направлений струй и растекания (по ширине) водного потока в целях гашения избыточной кинетической энергии воды и перераспределения скоростей потока в нижнем бьефе водосливной плотины.
4.681 Генеральный план (Генплан): Часть проекта, содержащая комплексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта строительства, размещение зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового обслуживания.
4.682 Генеральный подрядчик, генподрядчик: Строительная организация, которая на основании заключенного подрядного договора с заказчиком несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков.
4.683 Геодезическая сеть: Система закрепленных на земной поверхности геодезических пунктов, положение которых определено единой системой координат и высот над уровнем моря.
4.684 Геодезический знак: Устройство или сооружение, обозначающее положение геодезического пункта на местности.
4.685 Геодезический пункт: Точка на земной поверхности, положение которой в известной системе координат и высот определено геодезическими методами (триангуляция, полигонометрия) и закреплено на местности геодезическим знаком.
4.686 Геодезия: Наука, охватывающая вопросы определения формы и размеров Земли, проведения измерений на земной поверхности для отображения ее на планах и картах.
4.687 Геологическая среда: Многокомпонентная дискретная динамическая природная система, разнообразно и энергично взаимодействующая с сооружениями. Состоит из системы геологических тел разных уровней, различного состава, тектонической нарушенности, выветрелости, обводненности и т.п., которые разделяются на формации, субформации, стратиграфолитологические комплексы, петрографические типы (пачки, толщи) и монопородные элементы.
4.688 Геологическая съемка: Комплекс полевых геологических исследований, проводимых с целью всестороннего изучения геологического строения какой-либо территории и составления ее геологической карты.
4.689 Геологические и инженерно-геологические процессы и явления: Эндогенные и экзогенные геологические процессы, возникающие под воздействием разных природных факторов (и их сочетаний) как вне влияния деятельности человека (геологические), так и под ее влиянием (инженерно-геологические). Характеризуются взаимообусловленностью, нестационарностью и унаследованностью развития, а также детерминированностью. Явления - результат деятельности одного или группы процессов.
4.690 Герметизация: Обеспечение непроницаемости стенок и соединений в аппаратах, машинах, сооружениях или емкостях для жидкостей и газов.
4.691 Гибкая нить в строительной механике: Гибкий элемент, обладающий ничтожно малой жесткостью на изгиб, способный работать только на растяжение.
4.692 Гибкий асбестоцементный лист: Изделие, обладающее повышенной пластичностью, используемое для облицовки поверхностей различной формы.
4.693 Гибкость стержня в сопротивлении материалов: Отношение приведенной длины стержня к наименьшему радиусу инерции его поперечного сечения.
4.694 Гигроскопичность: Свойство материалов (или веществ) поглощать влагу из окружающей среды (обычно паров воды из воздуха) за счет образования химических соединений с водой или за счет конденсации влаги в капиллярах, порах, микротрещинах.
4.695 Гидратация: Присоединение воды к различным веществам. Г. широко применяют для получения гашеной извести.
4.696 Гидратация цемента: Химическое взаимодействие цемента с водой с образованием кристаллогидратов.
4.697 Гидратная (гашеная) известь: Воздушная, кальциевая или доломитовая известь, получаемая в процессе контролируемого гашения негашеной извести. Она изготавливается в виде порошка, теста или суспензии (известковое молоко).
4.698 Гидроизол: Рулонный материал, изготовленный пропиткой асбестовой или асбестоцеллюлозной бумаги (тонкого картона) нефтяными битумами.
4.699 Гидроизоляционные материалы: Материалы для защиты строительных конструкций, зданий и сооружений от вредного воздействия воды и химически агрессивных водных растворов.
4.700 Гидроизоляционный слой (слои): Слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.
4.701 Гидромеханизация: Способ механизации земляных, горных и др. работ, при котором для проведения всех или части технологических процессов используют кинетическую энергию водного потока.
4.702 Гидросмесь: Механическая смесь частиц сыпучих или искусственно измельченных твердых материалов различной крупности с водой.
4.703 Гидротехнические сооружения: Инженерные сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов или для борьбы с разрушительным действием воды.
4.704 Гидротехнический бетон: Тяжелый бетон, отличающийся повышенной коррозионной стойкостью, водонепроницаемостью и морозостойкостью, применяемый для строительства сооружений или их отдельных частей, постоянно находящихся в воде или периодически контактирующих с водной средой.
4.705 Гидротехнический затвор: Подвижная конструкция для полного или частичного закрывания водопропускного отверстия гидротехнического сооружения.
4.706 Гидротехнический тоннель: Подземный водовод замкнутого поперечного сечения с напорным или безнапорным движением воды, устроенный без вскрытия находящейся над ним массы грунта.
4.707 Гидроузел: Комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по расположению и условиям их совместной работы.
4.708 Гидрофобный цемент: Вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением портландцементного клинкера с гипсом и гидрофобизирующей добавкой, которая уменьшает гигроскопичность цемента и предохраняет его от порчи при длительном хранении даже во влажных условиях.
4.709 Гидроэлектрическая станция (ГЭС), гидроэлектростанция: Электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования энергии водного потока.
4.710 Гипс: 1) гипс природный - минерал СаSО4*2Н2О. 2) гипс строительный CaSO4*0.5H2O (алебастр) - быстротвердеющее воздушное вяжущее вещество, получаемое обжигом природного гипса при температуре 140-190°С.
4.711 Гипсобетон, гипсовый бетон: Бетон на основе гипсовых вяжущих материалов с использованием минеральных и органических заполнителей и добавок, замедляющих схватывание, а также повышающих водо- и атмосферостойкость гипсобетона.
4.712 Гипсовые вяжущие материалы: Воздушные вяжущие вещества на основе строительного гипса или ангидрита.
4.713 Гипсоцементнопуццолановые вяжущие: Вяжущие вещества, получаемые смешиванием строительного гипса (50-70%) с портландцементом (15-25%) и кислой гидравлической добавкой.
4.714 Гладкая декорированная керамическая плитка: Плитка с гладкой лицевой поверхностью, с нанесенным цветным рисунком.
4.715 Гладкая керамическая плитка: Плитка с гладкой поверхностью, не декорированная.
4.716 Глазок: Изделие, служащее для осмотра пространства изнутри помещения без открывания двери.
4.717 Глазурь: Тонкий стекловидный или частично закристаллизованный слой, покрывающий поверхность керамической плитки и закрепленный путем обжига при высоких температурах.
4.718 Глауконит: Минерал из группы гидрослюд, основной алюмосиликат железа, калия и др.
4.719 Глиноземистый цемент: Быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество; продукт тонкого измельчения клинкера, получаемого обжигом смеси бокситов и известняков до плавления или спекания.
4.720 Глины: Тонкодисперсные несцементированные, но связные осадочные горные породы, состоящие, в основном, из глинистых минералов - водных силикатов со слоистой структурой.
4.721 Глубокая огнезащита: Огнезащита путем специальной обработки массы изделия, материала, конструкции.
4.722 Гнутые профили: Облегченные металлические профили, получаемые на профилегибочных станах из листового металла толщиной 0,1 -20 мм, шириной до 2000 мм и длиной до 30 м.
4.723 Горение: Взаимодействие вещества с кислородом, сопровождающееся выделением тепла и дыма, появлением пламени и тлением.
4.724 Горизонтальное сдвижение: Горизонтальная составляющая вектора сдвижения точки земной поверхности в мульде сдвижения.
4.725 Горизонтальный участок лестничного полотна: Участок лестничного полотна перед входными площадками, не имеющий перепада ступеней и предназначенный для обеспечения безопасного входа и выхода пассажиров.
4.726 Горные породы: Природные минеральные агрегаты, возникшие в результате геологических процессов и слагающие земную кору в виде самостоятельного геологического тела.
4.727 Городской транспорт: Комплекс различных видов транспорта и устройств, служащий для перевозки населения и грузов на территории города и в ближайшей пригородной зоне, а также выполняющий работы по благоустройству города.
4.728 Горючесть, возгораемость: Способность вещества (материала) к распространению пламени или тлению.
4.729 Горячее металлическое защитное покрытие строительных конструкций: Защитное покрытие, получаемое погружением защищаемой металлической конструкции или ее элемента в расплав защитного металла.
4.730 Государственные нормативы (государственные нормативные документы): Система нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, иных обязательных требований, условий и ограничений, обеспечивающих благоприятные, безопасные и другие необходимые условия обитания и жизнедеятельности человека.
4.731 Государственное социальное жилище: Предназначенное для постоянного проживания и отвечающее установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям жилище из государственного жилищного фонда, предоставляемое внаем гражданам, имеющим право на государственную социальную поддержку.
4.732 Готический стиль (готика): В архитектуре это каркасная система (стрельчатые арки, опирающиеся на столбы с контрфорсами), позволившая дать небывалые по высоте и обширности соборы, прорезать стены огромными окнами с многоцветными витражами, гигантскими ажурными башнями, стрельчатыми окнами и порталами.
4.733 Гофрирование: Образование гофр (изгибов, волн) на листах черных и цветных металлов, асбоцемента, картона, ткани и т.п. с целью увеличения их жесткости при работе на изгиб и сжатие.
4.734 Гравий: Рыхлая крупнообломочная осадочная порода, состоящая в основном, из окатанных обломков горных пород размером 2-10 мм в поперечнике.
4.735 Гравитационная плотина: Бетонная или каменная плотина, устойчивость которой по отношению к сдвигающим силам обеспечивается в основном, силами трения по основанию, пропорциональными собственному весу конструкции.
4.736 Градирня: Сооружение для охлаждения воды, отводящей тепло от тепловыделяющей аппаратуры атмосферным воздухом, в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий и в устройствах кондиционирования воздуха за счет испарения части воды, стекающей по оросителю.
4.737 Градостроительная ценность территории: Мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.
4.738 Градостроительные регламенты: Предпочтения и ограничения (в том числе обременения, запрещения и сервитуты) изменения состояния и использования территории, включая недвижимость.
4.739 Гранулометрический состав: 1. Содержание по массе групп частиц (фракций) грунта различного размера по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта. 2. Количественное содержание в грунте твердых частиц того или иного размера. 3. Содержание в заполнителе частиц, проходящих через определенное количество сит, выраженное в процентах по массе. 4. Содержание в горной породе, почве или искусственном продукте зерен (частиц) различной крупности, выраженное в процентах от массы или количества зерен исследованного образца.
4.740 График производственный: Календарный план выпуска продукции или ведения строительных работ, выраженный в графической или иной форме.
4.741 Грейфер: Грузозахватное приспособление подъемного механизма с самозакрывающимися челюстями (со створами) для насыпных материалов, бревен, труб, металлолома и т.д.
4.742 Грейферный погрузчик: Машина для погрузки горных пород и др. материалов с помощью грейфера.
4.743 Грузоподъемный кран: Грузоподъемная машина циклического действия для подъема и горизонтального перемещения грузов на небольшие расстояния.
4.744 Грунтобетон: Строительный материал, получаемый полусухим способом из связных грунтов, минеральных вяжущих, воды и различных добавок.
4.745 Грунт: Обобщенное наименование всех видов горных пород, являющихся объектом инженерно-строительной деятельности человека.
4.746 Грунтовая плотина: Плотина, возводимая в основном из грунтовых материалов.
4.747 Грунтовки: Материалы, образующие нижние (грунтовочные) слои лакокрасочного покрытия для создания надежного сцепления покрытия с окрашиваемой поверхностью, защиты металла от коррозии, «выявления» текстуры древесины.
4.748 Грунтовые воды: Подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта.
4.749 Грунтовые основания: Спланированные и уплотненные местные или привозные грунты, предназначенные для восприятия нагрузок, распределенных через конструкцию.
4.750 Грунтоматериалы: Строительные материалы, изготовляемые из связных грунтов без обжига, иногда с применением портландцемента, реже извести, гипса, жидкого стекла и др.
4.751 Грунтосмесительная машина: Самоходная машина для рыхления, измельчения грунта и смешивания его с вяжущими материалами в процессе движения.
4.752 Гудронатор: Прицепная или самоходная машина для равномерного распределения битумов (на основе гудрона) по полосе дорожного полотна при ремонте или строительстве автомобильных дорог.
4.753 Давление: Величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на какую-либо часть поверхности тела по направлениям, перпендикулярным этой поверхности, и определяемая отношением силы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к площади этой поверхности.
4.754 Давление в покое (оснований и сооружений из армированного грунта): Боковое давление грунта при отсутствии смещений подпорной (неподвижной) стенки.
4.755 Давление гидродинамическое: Сила динамического воздействия потока жидкости на единицу площади поверхности элемента системы инженерного оборудования (например, водяного отопления), связанная со скоростью движения и зависящая от плотности жидкости.
4.756 Давление гидростатическое: Сила статического воздействия жидкости на единицу площади поверхности элемента системы инженерного оборудования здания (например, водяного отопления), зависящая от удельного веса (Н/м3) и высоты столба жидкости, расположенной над ней.
4.757 Давление грунта боковое активное (подпорные стены и крепления котлованов): Минимальное значение бокового давления (напора) грунта на смещающуюся в горизонтальном направлении от него ограждающую конструкцию при возникновении его разуплотнения с обрушением по поверхности сдвига.
4.758 Давление грунта боковое в покое (подпорные стены и крепления котлованов): Напор грунта на поверхность неподвижной ограждающей конструкции, т. е. без ее смещения по направлению к грунту или от него.
4.759 Давление грунта боковое пассивное (подпорные стены и крепления котлованов): Максимальное значение бокового давления (отпора) грунта на смещающуюся в горизонтальном направлении к нему ограждающую конструкцию при возникновении его спрессовывания и сдвига по поверхности выпора.
4.760 Дамба: Гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты речных и морских прибрежных низменностей от затопления, для обвалования каналов, сопряжения напорных технических сооружений с берегами (дамбы напорные), для регулирования речных русел, улучшения условий судоходства и работы водопропускных и водозаборных сооружений (дамбы безнапорные).
4.761 Дверной закрыватель верхнего расположения: Изделие, служащее для обеспечения автоматического закрывания дверей с дополнительным торможением перед полным закрыванием двери и установленное на верхней части двери и коробки.
4.762 Дверной закрыватель нижнего расположения: Изделие, служащее для обеспечения вращения и закрывания двери и установленное ниже поверхности пола помещения.
4.763 Дверной (оконный) упор: Изделие, служащее для предохранения внутреннего стекла окна от разбивания ручкой, установленной на наружном переплете окна, или предохранения стены помещения от удара ручкой двери.
4.764 Дверной (оконный) фиксатор: Изделие, служащее для фиксирования или ограничения движения дверей (окон) в определенном положении.
4.765 Двуслойный резервуар: Резервуар, представляющий собой двуслойный сосуд (сосуд в сосуде).
4.766 Двутавр: Прокатный металлический профиль, двутаврная балка или профиль, состоящий из двух горизонтальных полок и стойки между ними.
4.767 Декларация о соответствии: Документ, в котором изготовитель (продавец) удостоверяет соответствие производимой и (или) реализуемой им продукции требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
4.768 Декларирование соответствия: Форма подтверждения соответствия, осуществляемого изготовителем (продавцом).
4.769 Декоративная скульптура: Рельефы, скульптурная орнаментация, тесно связанные с архитектурой; предназначаются для декоративной отделки фасадов и интерьеров зданий и сооружений, являются средством усиления их эстетической выразительности.
4.770 Декоративная штукатурка: Штукатурка повышенного художественного качества (цветная, под мрамор, террацо, сграффито), позволяющая разнообразить цвет и фактуру отделываемой поверхности, вводить орнамент и плоский рельеф.
4.771 Декоративное искусство: Род пластических искусств, произведения которого наряду с архитектурой способствуют художественному формированию жизненной среды человека, помогают раскрытию идейно-образного содержания архитектуры (монументально-декоративная живопись, скульптура), вносят эстетический комфорт (парковая скульптура, цветовое оформление витрин, иллюминации, скульптурные фонтаны и т. д.).
4.772 Декоративное покрытие (защита металлов от коррозии): Покрытие для придания поверхности основного покрываемого металла декоративного вида.
4.773 Декоративно-защитный слой (тепловая изоляция ограждающих конструкций): 1. Конструктивный элемент, предназначенный для защиты утеплителя и придания ограждающей конструкции архитектурной выразительности; 2. Конструктивный элемент, предназначенный для защиты утеплителя, ячеистого бетона и декоративного оформления фасадной поверхности.
4.774 Декоративно-лицевая планка: Деталь, устанавливаемая на лицевую планку врезного замка (защелки) для декоративного оформления корпуса замка (защелки).
4.775 Декоративные накладки: Декоративные профили для создания фальшпереплета. Профили наклеиваются на стеклопакет с обеих сторон - наружной и внутренней.
4.776 Декоративные работы: Род художественных отделок в архитектуре, имеющих как утилитарное, так и эстетическое значение. К ним относят облицовку внешних и внутренних поверхностей естественными (гранит, песчанки, мраморы, известняки) и искусственными (облицовочный кирпич, керамические плитки, майолика, силикатные плитки, пластмассы и др.) материалами; декоративные штукатурки (сграффито, террацо, под мрамор, цветные); облицовку деревом (фанеровочные работы из различных пород дерева, резьба по дереву); лепные и скульптурные работы (плоский орнамент, барельеф); металлические работы (ковка художественная, скульптура); декоративную россыпь (фреска, энкаустика, витраж и др).
4.777 Декорирование керамической плитки: Нанесение на лицевую поверхность плитки гладкого или рельефного рисунка одного или нескольких цветов.
4.778 Деловая древесина: Основная группа лесоматериалов, включающая определенных размеров и качества круглые лесоматериалы (сортименты), кроме дров; используется как полуфабрикат для дальнейшей механической и химической переработки.
4.779 Дельта-древесина, лигнофоль: Один из видов древесно-слоистых пластиков; изготавливается прессованием и склеиванием шпона (главным образом, березового), пропитанного крезоло- или феноло-формальдегидной смолой.
4.780 Демпфер: Устройство для поглощения (демпфирования) энергии вредных механических колебаний звеньев машин и механизмов.
4.781 Демпфирующий слой (основания и фундаменты): Упругий сжимаемый слой.
4.782 Деревообрабатывающие машины: Машины, выполняющие различные технологические операции обработки натуральной древесины или древесных материалов для придания им необходимых размеров и формы или отделки их поверхности.
4.783 Дереворежущие станки: Деревообрабатывающие машины для механической обработки (резания) древесины и древесных материалов.
4.784 Деревянная плотина: Плотина, у которой основные конструкции, воспринимающие нагрузку, выполнены из древесины преимущественно хвойных пород; сооружается при небольших напорах воды, обычно водосливными.
4.785 Деревянные конструкции: Строительные конструкции, элементы которых выполнены преимущественно из древесины и соединены между собой врубками, шпонками, нагелями, болтами, металлическими креплениями, а также с помощью клея - клееные конструкции, изготовляемые индустриальными методами.
4.786 Деревянный мост: Мост с деревянными пролетными строениями и деревянными или бетонными (массивными) опорами.
4.787 Держатель подлинника технических условий: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие утверждение, учет, хранение, внесение изменений и восстановление подлинника технических условий.
4.788 Дериватограф (изделия полимерные для строительства): Прибор для термического анализа, позволяющий при изменении температуры с заданной скоростью одновременно регистрировать температуру вещества, его массу, скорость изменения массы и разность температур в веществе и инертном эталоне.
4.789 Деривационный водовод: Гидротехническое сооружение, подводящее воду из русла реки или др. водоёма к гидроэлектростанции, насосной станции и т.п. или отводящее воду от них.
4.790 Деривация: Система водоводов для отвода воды из естественного русла с целью создания сосредоточенного перепада уровней воды.
4.791 Десюпорт: Декоративная живописная или скульптурная вставка над дверью.
4.792 Деталь строительная: Часть строительной конструкции, изготовленная из однородного материала без применения сборочных операций.
4.793 Дефект элемента здания: Неисправность (изъян) элемента здания, вызванная нарушением правил, норм и технических условий при его изготовлении, монтаже или ремонте.
4.794 Деформативность: Свойство податливости материалов к изменению первоначальной формы.
4.795 Деформация: Изменение формы или размеров тела (либо его части) в результате воздействий, вызывающих изменение относительного положения частиц данного тела.
4.796 Деформация здания (сооружения): Изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и пр.) здания или сооружения под влиянием различных нагрузок и воздействий.
4.797 Деформация конструкции: Изменение формы и размеров конструкции (или части ее) под влиянием нагрузок и воздействий.
4.798 Деформация основания: Деформация, возникающая в результате передачи усилий от здания (сооружения) на основание или изменения физического состояния грунта основания в период строительства эксплуатации здания (сооружения).
4.799 Деформация остаточная: Часть деформации, не исчезающая после устранения нагрузок и воздействий, вызвавших ее.
4.800 Деформация пластическая: Остаточная деформация без микроскопических нарушений сплошности материала, образовавшаяся в результате действия силовых факторов.
4.801 Деформация упругая: Деформация, исчезающая после снятия вызвавшей ее нагрузки.
4.802 Диафрагма в конструкции: Сплошной или решетчатый элемент пространственной конструкции, способствующий увеличению ее жесткости; применяется в тонкостенных конструкциях, каркасно- и крупнопанельных зданиях и т.д.
4.803 Диафрагма плотины: Противофильтрационное устройство внутри тела плотины, сооружаемой из грунтовых материалов, выполненное в виде стенки из негрунтовых материалов (бетона, железобетона, металла, дерева или полимерных пленочных материалов).
4.804 Дизайн: Термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств промышленных изделий, предметов домашнего обихода, одежды, обуви и т.п.
4.805 Динамика сооружений: Наука о колебаниях, методах расчета сооружений, подвергающихся действию динамических нагрузок, и способах уменьшения колебаний; раздел строительной механики.
4.806 Динамическая нагрузка: Нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее значения, направления или точки приложения.
4.807 Динамическая прочность: Способность материала сопротивляться действию динамических нагрузок без разрушения или без существенного изменения формы.
4.808 Динамическая устойчивость в строительной механике: Устойчивость сооружений при действии динамических нагрузок.
4.809 Диспетчеризация: Система централизованного оперативного руководства всеми звеньями строительного производства для обеспечения ритмичного и комплексного производства строительно-монтажных работ путем регулирования и контроля за выполнением оперативных планов и графиков производства и для обеспечения его материально-техническими ресурсами, согласования работы всех субподрядных организаций, подсобных производств и обслуживающих хозяйств.
4.810 Длительная прочность: Прочность материала, находящегося длительное время в напряженном состоянии при высокой температуре; зависит от температуры, химического состава, микроструктуры, состояния поверхности образца, окружающей среды.
4.811 Дноуглубительные работы: Углубление и расширение водоемов и водотоков путем извлечения грунта со дна и последующего удаления извлеченного грунта в сторону от судового хода или гидротехнического сооружения.
4.812 Договор подряда (контракт): Документ, включающий в себя все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные заказчиком и подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, возникшие в процессе строительства.
4.813 Док: 1) гидротехническое сооружение либо особое судно, предназначенное для осмотра и ремонта подводной части судов или для их постройки; 2) искусственный портовый бассейн с затвором, служащий для стоянки судов под погрузкой-разгрузкой в местах больших приливно-отливных колебаний уровня моря; 3) комплекс сооружений для ремонта и технического обслуживания летательных аппаратов.
4.814 Документ нормативный международный: Нормативный документ, содержащий обязательные при проектировании и строительстве требования.
4.815 Документ нормативный республиканский: Нормативный документ, устанавливающий требования по вопросам, специфичным для республики и не регламентированным международными нормативными документами.
4.816 Документация производственная: Совокупность документов, отражающих ход производства строительно-монтажных работ и техническое состояние объекта строительства (исполнительные схемы и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных объемов работ, общие и специальные журналы работ и др.).
4.817 Долото: 1) ручной или машинный дереворежущий инструмент для выдалбливания отверстий, гнезд, пазов и т.п.; 2) основной элемент бурового инструмента для механического разрушения горных пород в процессе бурения скважин.
4.818 Дополнительная изоляция: Электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции.
4.819 Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои из рулонных материалов или мастик, армированных стекломатериалами, используемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.
4.820 Допуск: Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, равная арифметической сумме допускаемых отклонений от номинального размера.
4.821 Допустимый выброс радиоактивных веществ: Установленный для предприятий и лабораторий контрольный уровень активности радионуклидов, удаляемых за календарный год в атмосферу через систему вентиляции.
4.822 Допустимый сброс радиоактивных веществ: Установленный для предприятий и лабораторий контрольный уровень активности радионуклидов, удаляемых за календарный год во внешнюю среду со сточными водами.
4.823 Допустимые микроклиматические условия: Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей, При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.
4.824 Допустимые параметры микроклимата (в помещениях): Сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.
4.825 Допустимые условия и характер труда: Условия и характер труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.
4.826 Дорожная одежда: Многослойная конструкция проезжей части автомобильной дороги, укладываемая на подготовленное земляное полотно; состоит из покрытия, основания и подстилающего слоя.
4.827 Дорожно-строительные материалы: Применяются при сооружении автомобильных дорог и площадей.
4.828 Дорожно-строительные машины: Машины, используемые для выполнения комплекса работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, а также в железнодорожном, гидротехническом, гражданском, промышленном, аэродромном строительстве и т.д.
4.829 Драглайн: Самоходный экскаватор на шагающем (реже гусеничном) ходу, у которого рабочий орган (ковш) подвешен к стреле на канатах (подъемном и тяговом) и разработка грунта осуществляется, как правило, ниже уровня его стояния.
4.830 Древесина, ксилема: Ткань высших растений.
4.831 Древесная масса: Волокнистая масса, получаемая при механическом истирании древесины в дефибрере или дефибраторе с применением воды; полуфабрикат в производстве бумаги, картона, древесноволокнистых плит.
4.832 Древесная мука: Мелкий сыпучий продукт, получаемый сухим механическим размолом древесных стружек, опилок.
4.833 Древесноволокнистые плиты (ДВП): Древесный материал, представляющий собой спрессованную в плиты волокнистую массу из измельченной и расщепленной древесины.
4.834 Древесно-пластические массы: Материалы на основе древесных опилок, стружек, волокон, обрезков шпона, пропитанных синтетической смолой, высушенных и спрессованных при давлении 12-15 МН/м2 и температуре 120°С.
4.835 Древесно-слоистые пластики: Материалы на основе тонкого шпона лиственных пород (обычно березы, бука, липы).
4.836 Древесно-стружечные плиты: Древесный материал, представляющий собой спрессованные в плиты древесные стружки со связующим веществом, главным образом, синтетическими смолами.
4.837 Древесные материалы: Конструкционные, изоляционные и поделочные материалы на основе натуральной древесины.
4.838 Дрель: Ручной инструмент для сверления отверстий в металле, древесине, пластмассе и др. материалах.
4.839 Дрена: Подземное искусственное устройство (труба, скважина, полость) для сбора и отвода грунтовых вод.
4.840 Дренаж: Система труб (дрен), скважин и других устройств для сбора и отвода грунтовых вод с целью понижения их уровня, осушения массива грунта у здания (сооружения), снижения фильтрационного давления.
4.841 Дренажные машины: Машины для укладки дрен в грунт, устройства дренажа на осушаемых и орошаемых землях.
4.842 Дренажные трубы: Трубы, используемые в системах закрытого дренажа для сбора и отвода грунтовых вод.
4.843 Дробилка: Машина для разрушения, измельчения кусков различных твердых материалов.
4.844 Дуговая сварка, электродуговая сварка: Сварка плавлением, при которой нагрев и расплавление кромок соединяемых металлических частей изделия осуществляется электрической дугой.
4.845 Дуговая сварка под флюсом: Дуговая сварка с защитой металла в зоне сварки флюсом от окисления и азотирования.
4.846 Дымовая труба: Вертикальная труба для отвода в атмосферу газообразных продуктов сгорания топлива из печей, котельных и сушильных установок.
4.847 Дымовой пожарный извещатель: Автоматический пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения.
4.848 Дюкер: Напорный водовод в системах водопровода, канализации, орошения, прокладываемый под руслом реки или канала, по склонам и дну глубокой долины (оврага), под дорогой и т.п. для пропуска пересекающего их водотока (канала).
4.849 Дымосос: Центробежный или осевой вентилятор, устанавливаемый за котлоагрегатом для удаления из котла или печи в атмосферу газообразных продуктов сгорания топлива.
4.850 Единая модульная система: Правила координации размеров зданий и сооружений, их элементов, конструкций и деталей (все размеры должны быть кратные 100 мм - основному модулю).
4.851 Единые районные единичные расценки (ЕРЕР): Централизованно разработанные на основании сметных норм IV части строительных норм и правил (СНиП) и утвержденные для районов страны по принятому территориальному делению единичные расценки на общестроительные и специальные работы.
4.852 Ендова: Пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.
4.853 ЕСКД: Комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.).
4.854 Естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.
4.855 Естественный заземлитель: Заземлитель, в качестве которого используют электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций.
4.856 Естественный радиационный фон: Доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека.
4.857 Жадеит: По классификации соответствует первому классу строительных материалов для строящихся и реконструируемых зданий, печей-каменок в банях и саунах, бассейнах, турецких банях-хаммах, в фитнес-центрах для проведения косметических процедур «стоун-терапия», в интерьер-дизайне, фонтанах.
4.858 Жалюзи: Ставни, шторы из параллельных пластинок, устанавливаемые для защиты от солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли, для регулирования воздушных или тепловых потоков.
4.859 Жаропрочность: Способность конструкционных материалов при высоких температурах выдерживать без существенных деформаций, не разрушаясь, механические нагрузки.
4.860 Жаропрочные материалы: Материалы, обладающие жаропрочностью; к ним относятся сплавы на основе никеля, железа, кобальта, тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, а также некоторые композиционные материалы.
4.861 Жаростойкие сплавы: Металлические сплавы, обладающие повышенным сопротивлением химическому взаимодействию с газами при высоких температурах.
4.862 Жаростойкий бетон: Бетон, способный сохранять необходимые физико-механические свойства при длительном воздействии высоких температур (обычно до 1600°С).
4.863 Жаростойкость: 1) жаростойкость металлов и сплавов - то же, что жароупорность (окалиностойкость); 2) жаростойкость конструкционных материалов - способность противостоять химическому или механическому разрушению (сохранять или лишь незначительно изменять свои механические свойства) при высоких температурах.
4.864 Железная дорога: Комплексное транспортное предприятие, обеспечивающее перевозки пассажиров и грузов поездами по рельсовым путям; в узком смысле - рельсовый путь, предназначенный для движения поездов. Основные составляющие железной дороги общего пользования: железнодорожный путь с рельсовой колеей и искусственными сооружениями; подвижной состав; тяговые подстанции и контактные сети; средства железнодорожной сигнализации, управления движением поездов, автоблокировки железнодорожной, поездной и диспетчерской связи и т.д.; вокзалы, депо, мастерские, складские и пр.
4.865 Железнение: Выравнивание поверхностей бетонных конструкций с добавлением цемента, придание им прочности и водонепроницаемости.
4.866 Железнодорожная станция: Основное эксплуатационное предприятие железнодорожного транспорта, осуществляющее прием, отправление, формирование и расформирование поездов, обслуживание пассажиров, прием и выдачу грузов.
4.867 Железнодорожный мост: Служит для перевода железнодорожного пути через какое-либо препятствие или др. дорогу.
4.868 Железнодорожный переезд: Место пересечения железной дороги в одном уровне автомобильной дороги, трамвайных путей, троллейбусных линий.
4.869 Железнодорожный путь: Комплекс инженерных сооружений и обустройств, расположенных в полосе отвода и образующих дорогу с направляющей рельсовой колеей.
4.870 Железобетон: Строительный материал, в котором бетон и стальная арматура монолитно соединены и работают в конструкции как единое целое.
4.871 Железобетонная плотина: Плотина, сооруженная в основном из железобетона, обеспечивающего требуемую прочность конструкции.
4.872 Железобетонные конструкции и изделия: Элементы зданий и сооружений, изготовляемые из железобетона и сочетания этих элементов.
4.873 Железобетонный мост: Мост с пролетными строениями, выполненными из железобетонных плит, элементов коробчатого и др. сечения, которые укладывают на опоры из железобетона или бетона, в т.ч. предварительно напряженного.
4.874 Жесткость: 1) способность тела (или конструкции) сопротивляться деформированию; 2) физико-геометрическая характеристика поперечного сечения тела, широко используемая при решении задач сопротивления материалов.
4.875 Жесть: Холоднокатаная отожженная сталь (преимущественно низкоуглеродистая) в виде тонкой ленты или листов толщиной 0,08-0,32 мм.
4.876 Жидкая агрессивная среда: Среда, агрессивное воздействие которой определяется составом и свойствами ее жидкой фазы.
4.877 Жизненный цикл (проекта): Промежуток времени между периодом разработки проекта и моментом его завершения (ликвидации).
4.878 Жизненный цикл строительной машины, оборудования технической системы: Время от момента возникновения и обоснования необходимости создания строительной машины, оборудования технической системы до момента прекращения дальнейшей их эксплуатации.
4.879 Жизнеспособность лакокрасочного материала: Максимальное время, в течение которого лакокрасочный материал, выпускаемый в виде отдельных компонентов, может быть использован после смешения компонентов.
4.880 Жила: Протяженное в двух направлениях геологическое тело, сравнительно небольшой мощности, заполнившее трещину в земной коре либо возникшее путем замещения горных пород вдоль трещины иными минеральными веществами. Ж., сложенные горными породами, называют дайками.
4.881 Жилая застройка: Часть жилого образования, на котором размещаются жилые дома с примыкающей к ним территорией - придомовые участки, дворики, общественное пространство, хозяйственные площадки, обеспечивающие деятельность населения на открытом воздухе в пределах отдельного жилого образования.
4.882 Жилая площадь: Подсчитывается как сумма площадей всех жилых комнат (спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобное) в жилом доме.
4.883 Жилая ячейка общежития: Группа жилых комнат, объединенных подсобными помещениями общего пользования.
4.884 Жилое здание галерейного типа: Здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.
4.885 Жилое здание коридорного (галерейного) типа: Здание, в котором жилые помещения (квартиры, комнаты общежитий) имеют выходы через общий коридор (общую галерею) наружу либо на две и более лестничные клетки.
4.886 Жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общую галерею (коридор) не менее чем на две лестницы.
4.887 Жилое помещение: Отдельное помещение (квартира), предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища.
4.888 Жилой дом (жилое здание): Строение, состоящее, в основном, из жилых помещений (квартир) и частей дома общего пользования, а также из нежилых помещений.
4.889 Забивной фильтр: Самоизливающее дренажное устройство из металлической перфорированной трубы (длиной 1 м, диаметром 30-50 мм) и отводящих труб, применяемое, главным образом, для осушения обводненных песков, а также при проходке шахт и подземном осушении карьеров.
4.890 Забой: Перемещающееся в процессе производства работ рабочее место, где происходит разработка грунта открытым или подземным способом.
4.891 Завал керамической плитки: Округленная грань плитки со стороны ее лицевой поверхности.
4.892 Завертка: Изделие, служащее для запирания дверей и окон с одной стороны при помощи вращения ручки.
4.893 Завеса воздушно-тепловая: Устройство, препятствующее поступлению через открытые проемы (двери, ворота) в помещение наружного холодного воздуха путем нагнетания вентилятором подогретого воздуха навстречу потоку, стремящемуся проникнуть в помещение.
4.894 Завеса противофильтрационная: Искусственная преграда на пути фильтрационного потока воды, создаваемая в грунте основания подпорного гидротехнического сооружения и в береговых его примыканиях (путем инъекции растворов, смесей) для удлинения путей фильтрации, снижения фильтрационного давления на подошву сооружения, уменьшения потерь воды на фильтрацию.
4.895 Загородная зона: Территория, подготовленная для размещения эвакуируемого населения, находящаяся вне пределов зоны вероятной чрезвычайной ситуации, установленной для населенных пунктов, имеющих потенциально опасные объекты народного хозяйства и иного назначения.
4.896 Загрязнение воздуха: Любое загрязнение воздуха веществами, которые являются вредными для здоровья или опасными в другом отношении, независимо от их физического состояния.
4.897 Задвижка: Изделие, служащее для запирания дверей и окон с одной стороны при помощи возвратно-поступательного движения засова.
4.898 Задел: Объем незавершенного строительства по мощности, объему капитальных вложений и объему строительно-монтажных работ, который должен быть выполнен фактически на пусковых объектах и комплексах, переходящих на следующие за планируемым периоды, в целях обеспечения планомерного ввода в действие основных фондов и ритмичного строительного производства.
4.899 Задел в строительстве: Объем работ, который должен быть выполнен на переходящих объектах к концу планируемого периода. Задел обеспечивает планомерный ввод в действие основных фондов, ритмичность строительства и рациональное использование мощности строительных организаций. Основной показатель, определяющий размер задела, - нормативная продолжительность строительства объектов. Структура задела, т. е. степень технической готовности различных объектов, зависит от сроков ввода, конструктивных особенностей зданий и сооружений, технологии производства работ. В промышленном строительстве объем задела наряду со сметной стоимостью СМР включают стоимость смонтированного или сданного в монтаж оборудования.
4.900 Задел по мощности: Суммарная проектная мощность предприятий, которые должны находиться в стадии строительства на конец планируемого периода за вычетом мощностей, введенных от начала их строительства до конца планируемого периода.
4.901 Задел по объему капитальных вложений: Стоимость строительно-монтажных работ и других затрат, входящих в сметную стоимость объектов, которая должна быть освоена к концу планируемого периода на переходящих стройках.
4.902 Задел по объему строительно-монтажных работ: Часть задела по объему капитальных вложений и монтажных работ, которые должны быть выполнены на переходящих стройках к концу планируемого периода.
4.903 Заделка: Устранение неровностей, трещин, мест стыков, т. е. место внедрения конца или края одной из конструкций в тело другой.
4.904 Заделка (анкера) (фундаменты): Часть анкера, обеспечивающая передачу растягивающего усилия от сооружения грунтовому основанию.
4.905 Задувка: Матовый налет на поверхности плитки, образующийся под воздействием дымовых газов при обжиге.
4.906 Заземлитель: Проводник или совокупность металлически соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.
4.907 Заказчик (застройщик): Организация, предприятие или учреждение, которым выделяются средства для осуществления капитального строительства или которые имеют для этих целей собственные средства и заключают с подрядной организацией договор подряда на капитальное строительство.
4.908 Закарстованные породы: Породы, имеющие в своем составе каменную соль, гипс, известняк, подверженные растворению природными водами, характеризующиеся комплексом подземных пещер, полостей, ходов, естественных колодцев.
4.909 Закладные детали в железобетоне: Металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали) с приваренными к ним анкерными стержнями, устанавливаемые (закладываемые) в конструкцию до заливки ее бетоном для соединения сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями путем сварки анкерных стержней.
4.910 Заклепка: Крепежная деталь, состоящая из стержня (трубки) и закладной головки на одном конце и замыкающей головки, образующейся в процессе клепки, на другом в результате чего получается неразъемное заклепочное соединение.
4.911 Заклепочное соединение: Неразъемное соединение деталей при помощи заклепок.
4.912 Закомара: Полукруглое или килевидное завершение наружного участка стены (отрезка между двумя лопатками), воспроизводящее очертания расположенного за ним свода.
4.913 Закрепление грунтов: Искусственное преобразование свойств грунтов в условиях естественного залегания для повышения их прочности или связности, придания им водонепроницаемости.
4.914 Залог: Серия ударов молота по забиваемой в грунт свае, выполняемая для замера средней величины ее отказа.
4.915 Замачивание грунтов: Способ уплотнения просадочных грунтов путем затопления водой до заданной стабилизации просадки.
4.916 Замок: 1) в широком смысле - устройство, обеспечивающее стопорение подвижных частей машин и механизмов; 2) специальное соединение деревянных конструкций; 3) устройство для запирания помещений, ящиков, дверей машин и т.д.; 4) замок в архитектуре - верхний замыкающий (замковый) камень арки или свода.
4.917 Замораживание грунтов: Способ временного укрепления слабых водонасыщенных грунтов с образованием ледогрунтового массива заданных размеров и прочности путем циркуляции носителя по трубам, погружаемым в замораживаемый грунт.
4.918 Замоноличивание стыков железобетонных конструкций: Превращение в монолит сопряжения двух или более сборных железобетонных конструкций или их элементов путем скрепления (преимущественно электросваркой) выпусков арматуры или закладных деталей с последующим заполнением стыковой полости бетонной смесью.
4.919 Замочно-скобяное изделие: Изделие, служащее для соединения оконных створок и дверных полотен с коробками, а также для закрывания, запирания, фиксирования и украшения окон и дверей.
4.920 Зануление: Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
4.921 Запасы в строительстве (производственные): Средства производства, имеющиеся на строительных площадках или предприятиях, но еще не переданные в производственный процесс.
4.922 Запасы материалов: Создаются в связи с необходимостью обеспечения непрерывного и ритмичного процесса производства при непредвиденных перебоях в снабжении предприятия из-за нарушения поставщиками сроков и условий поставок, недостатков в работе транспорта. Общий З. м. может состоять из текущего, подготовительного и страхового запасов.
4.923 Заполнители (для бетонов): Природные или искусственные сыпучие каменные материалы, основной компонент бетона. Различают плотные, пористые, крупные, мелкие. Подбор заполнителей существенно влияет на свойство бетонов и его стоимость.
4.924 Запорная планка: Деталь, в которую входит засов или засов-защелка при запирании или фиксировании окна или двери.
4.925 Заправочный островок: Технологическая площадка, предназначенная для установки ТРК.
4.926 Запроектная промышленная авария: Промышленная авария, вызываемая не учитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, приведших к тяжелым последствиям.
4.927 Засов: Деталь замка, завертки или задвижки, служащая для обеспечения запирания дверей или окон посредством входа в запорную планку.
4.928 Засов-защелка: Деталь защелки, служащая для фиксирования дверей посредством входа в запорную планку.
4.929 Затирочная машина: Отделочная строительная машина для механизированной затирки штукатурного слоя, а также шлифовки шпатлеванных поверхностей.
4.930 Затраты капитальные: Затраты на приобретение новых или на расширение существующих долгосрочных производственных активов, таких как здания, оборудование, производственный транспорт и др.
4.931 Затраты на строительное производство: Расходы строительных организаций на производство строительной продукции, выраженные в денежной форме. В состав З. на с. п. входят материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты.
4.932 Затраты прямые: Основная составная часть сметной стоимости строительно-монтажных работ, включающая стоимость всех материалов, изделий и конструкций, энергетических ресурсов, заработную плату рабочих и стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.
4.933 Затяжка: Стержневой элемент, воспринимающий растягивающие усилия в распорной конструкции арок, сводов, стропил и т.п., соединяющей концевые узлы строительных конструкций.
4.934 Захватка: Участок здания, сооружения, предназначенный для поточного выполнения строительно-монтажных работ с повторяющимися на данном и последующих за ним участках составом и объемом работ.
4.935 Зачистка котлована: Съем слоя грунта с поверхности дна и стен котлована, разработанного с недобором.
4.936 Защита от коррозии строительного материала: Способы и средства, уменьшающие или предотвращающие коррозию строительного материала.
4.937 Защита населения в чрезвычайных ситуациях (защита населения в ЧС): Совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий ЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации.
4.938 Защитная обработка поверхности: Физическая, химическая или электрохимическая обработка, повышающая коррозионную стойкость поверхностного слоя строительного изделия или конструкции.
4.939 Защитная пропитка: Заполнение пор материала строительной конструкции или нанесение защитного покрытия материалами, стойкими к воздействию агрессивной среды.
4.940 Защитно-декоративная планка: Изделие, устанавливаемое на дверях или окнах, служащее для декоративного оформления ручки, цилиндрового механизма замка, отверстия для ключа или для защиты цилиндрового механизма от принудительной поломки.
4.941 Защитное сооружение: Инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.
4.942 Защитный бетон: Особо тяжелый бетон, используемый для защиты от нейтронного излучения (главным образом, за счет его поглощения) на атомных электростанциях, ядерных энергетических установках и др.
4.943 Защитный слой: Элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня на поверхности кровли.
4.944 Защитный слой бетона: Слой бетона от наружной поверхности железобетонной конструкции до ближайшей поверхности арматуры.
4.945 Защищенность в чрезвычайных ситуациях (защищенность в ЧС): Состояние, при котором предотвращают, преодолевают или предельно снижают негативные последствия возникновения потенциальных опасностей в чрезвычайных ситуациях для населения, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды.
4.946 Звукоизоляционные материалы (преимущественно рулонные и плиточные): Используют в конструкциях межэтажных перекрытий, во внутренних стенах и перегородках (минераловатные и стекловолокнистые маты и плиты), а также как виброизоляционные прокладки (из эластичных газонаполненных пластмасс, литой или губчатой резины) под машины и оборудование.
4.947 Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий: Ослабление уровня звука, проникающего в помещение извне, путем повышения звукоизолированной способности ограждений.
4.948 Звукопоглощающие конструкции: Конструкции и устройства для поглощения падающих на них звуковых волн.
4.949 Звукопоглощающие материалы: Применяют для облицовки помещений и технических устройств, требующих снижения уровня шумов, а также для улучшения акустических свойств зрительных залов, радиостудий и пр.
4.950 Земельный участок: Земельная территория, закрепленная за жилым домом в порядке, установленном законодательством.
4.951 Землеройные машины: Машины для разработки грунтов всех категорий, в т.ч. мерзлых, скальных, заболоченных, а также залежей полезных ископаемых.
4.952 Землесосный снаряд, земснаряд - плавучая землеройная машина для извлечения грунта из-под воды всасыванием его в виде водогрунтовой смеси (пульпы).
4.953 Зона анкеровки арматуры: Участок от конца арматурного стержня до сечения, в котором арматура может быть использована с расчетным сопротивлением растяжению или сжатию.
4.954 Зона аэрации (подземные воды): Ненасыщенная зона над зеркалом грунтовых вод, где пустоты частично заполнены воздухом. Зона может содержать верховодку.
4.955 Зона безопасности: Зона (полоса) у края функционального элемента (площадки), предназначенная для предотвращения травмоопасных ситуаций.
4.956 Зона безопасности (пожарная безопасность): Помещение, выделенное противопожарными преградами и оборудованное для временного пребывания людей до прибытия пожарных подразделений.
4.957 Зона буферная: Территория (полоса), прилегающая к особо охраняемым природным территориям, в пределах которой запрещаются любые действия, способные нарушить установленный здесь природный режим.
4.958 Зона влияния (контактная сеть): Пространство, в котором контактная сеть городского электрического транспорта находится в электромагнитном поле, создаваемом проводами ВЛ или контактной сетью железной дороги переменного тока, и приобретает вследствие этого индуктированные потенциалы, могущие представлять опасность для людей и оборудования.
4.959 Зона насыщения (грунтов): Насыщенные водой грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод или кровли напорного пласта.
4.960 Зона неполного водонасыщения (грунтов): Грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод.
4.961 Зона опасная: Часть рабочей зоны, в пределах которой существует опасность травмирования людей, обусловленная их производственной деятельностью.
4.962 Зона отдыха: Функциональная зона города, региона, предназначенная для рекреационных целей и включающая природный и искусственный ландшафт и комплекс учреждений отдыха.
4.963 Зона охраны природного окружения (градостроительное развитие): Территория, занятая природным ландшафтом, выделяемая вблизи участка историко-культурной ценности или прилегающая к нему и предназначенная для сохранения объектов природного ландшафта, связанных с историческими условиями формирования историко-культурной ценности.
4.964 Зона передачи напряжения: Участок от конца арматурного стержня до сечения, в котором на бетон полностью передается напряжение предварительного обжатия.
4.965 Зона подпора подземных вод: Область над водоносным пластом, в которой происходит повышение свободной поверхности подземных вод в случае их подпора, например, водохранилищем, рекой и т. д.
4.966 Зона подтопления: Территория, подвергающаяся подтоплению в результате строительства водохранилищ, других водных объектов и застройки или в результате воздействия любой другой народно-хозяйственной деятельности; территория, в пределах которой повышается уровень подземных вод в результате их подпора водохранилищем или иным гидротехническим сооружением до хозяйственно недопустимых отметок.
4.967 Зона пожара: Пространство, в котором опасные факторы пожара имеют критические для человека значения.
4.968 Зона регулирования застройки (градостроительное развитие): Территория существующей или проектируемой застройки, выделяемая вокруг участка историко-культурной ценности или прилегающая к нему, предназначенная дня обеспечения художественного единства среды обитания, эффективного использования историко-культурной ценности и усиления ее значения в зрительном восприятии из ближних и дальних видовых точек.
4.969 Зона рекреационная: Одна из функциональных зон города, предназначенная для отдыха горожан.
4.970 Зона дорожно-климатическая: Условная часть территории страны с однородными по особенностям сооружения автомобильных дорог климатическими условиями, характеризуемая сочетанием водно-теплового режима, глубины залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунтов и количеством атмосферных осадков, свойственных только данной местности.
4.971 Зона охранная: Зона, в которой устанавливается специальный режим охраны размещаемых объектов.
4.972 Зона рабочая: Участок, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы, готовые конструкции и изделия, машины и приспособления.
4.973 Зона с особыми условиями пользования: Расположенная за границей полосы предоставления полоса местности, на которой устанавливается особый режим пользования землей.
4.974 Зона санитарно-защитная: Зона, отделяющая промышленное предприятие от селитебной территории городов и других населенных пунктов, в пределах которой размещение зданий и сооружений, а также благоустройство территории регламентируются санитарными нормами.
4.975 Зона санитарной охраны: Территория и акватория, в определенных границах которых устанавливается особый санитарный режим, исключающий возможность заражения и загрязнения источников водоснабжения.
4.976 Зуб плотины: Элемент плотины в виде выступа, связанного с фундаментом и заглубленного в основание, служащий для исключения фильтрации воды и увеличения устойчивости плотины.
4.977 Иглофильтр: Трубчатый колодец, состоящий из колонны труб, к нижнему концу которой присоединены фильтровое звено и наконечник, позволяющий погружать иглофильтр гидравлическим способом при помощи струи воды. Иглофильтр применяется для понижения уровня грунтовых вод.
4.978 Иглофильтрование: Способ водопонижения при помощи иглофильтров.
4.979 Идентификация (продукции): Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения и применения однозначное распознавание продукции среди подобной по отличительным признакам.
4.980 Идентификация опасности: Установление наличия опасности и определение ее характеристик.
4.981 Идентификация строительных материалов и изделий (сертификация): Процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленных на сертификацию строительных материалов и изделий требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) строительных материалов и изделий (в технических нормативных правовых актах и технической документации, в информации о строительных материалах и изделиях).
4.982 Известняк: Широко распространенная осадочная горная порода, состоящая главным образом из минерала кальцита в виде остатков известковых раковин (ракушечник) и скелетов различных организмов или мелких кристаллических зерен.
4.983 Известь: Обобщенное название продуктов обжига (и последующей переработки) известняка, мела и др. карбонатных пород.
4.984 Изделия строительные: Элементы заводского изготовления, поставляемые на строительство в готовом виде.
4.985 Изол: 1) рулонный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего, асбеста, пластификатора и антисептика; 2) изол - мастика - герметизированный и приклеивающий материал на основе нефтяного битума и каучука.
4.986 Изоляционная машина: Машина для нанесения изолирующего слоя битумной мастики на предварительно очищенную и покрытую грунтовкой наружную поверхность трубопровода и обмотки его изоляционным материалом - стеклохолстом, бризолом, бумагой.
4.987 Изразцы, кафли: Керамические плитки для облицовки каминов, печей, стен фасадов зданий (фризы, наличники, карнизы) и т.п.
4.988 Изыскания инженерные: Комплекс технических исследований, четких исследований района строительства, позволяющих обосновать его целесообразность и местоположение, собрать необходимые данные для проектирования новых или реконструкции существующих объектов.
4.989 Иловая площадка: Элемент очистных сооружений, устраивается для обезвоживания осадка (ила), выпадающего из сточных вод или перегнившего в метантенках.
4.990 Импост: 1) профилированная, иногда скульптурно обработанная архитектурная деталь над столбом, лопаткой, капителью колонны, или камень стены, служащие опорой для пяты арки; 2) узкий простенок или вертикальный брусок в оконном блоке, разделяющий дверной или оконный проемы на две части.
4.991 Ингибитор коррозии арматуры: Вещество, применяемое для предотвращения коррозии арматуры или снижения ее скорости и вводимое в состав бетона или в состав защитного покрытия арматуры.
4.992 Индустриализация: Организация строительного производства с применением комплексно-механизированных процессов возведения зданий и сооружений и прогрессивных методов строительства и широким применением сборных конструкций, в том числе укрупненных с высокой заводской готовностью.
4.993 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений: Комплекс инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и др. процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий.
4.994 Инженерная подготовка территорий населенных мест: Комплекс инженерных мероприятий, направленных на освоение территорий, их целесообразное использование, улучшение санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.
4.995 Инженерно-геологический массив пород (ИГМП): Часть геологической среды, взаимодействующей с сооружениями в процессе строительства и эксплуатации (природно-техногенная система). Основным компонентом ИГМП являются горные породы. Различают ИГМП разных уровней, наименьшим из которых является инженерно-геологический элемент, породы которого обладают разными геомеханическими свойствами и напряженным состоянием. ИГМП может охватывать часть одной стратиграфо-литологической формации, комплекса и т. п. или состоять из нескольких комплексов, пачек и т. п.
4.996 Инженерное оборудование зданий и населенных мест: Комплекс технических устройств, обеспечивающих благоустроенные (комфортные) условия проживания населения.
4.997 Инженерные сети промышленного здания: Комплекс коммуникаций, обслуживающих производственный процесс: технологические конвейеры и трубопроводы, устройства энергоснабжения, коммуникации связи и сигнализации, системы водоснабжения, канализации, шумопоглощения, пылеудаления и пр.
4.998 Инжиниринг: Сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг. К основным видам И. относятся услуги предпроектного, проектного, послепроектного характера, а также рекомендательные услуги по эксплуатации и управлению производством, реализации выпускаемой продукции.
4.999 Инклинометр (устройство для изучения оползня): Устройство, используемое для изучения оползня, состоящее из системы гибко соединенных отрезков труб, последовательно закрепленных в вертикальной скважине и позволяющих с помощью специального прибора фиксировать наклон каждого отрезка трубы.
4.1000 Инструкция: Нормативный республиканский (РСН) или ведомственный (ВСН) документ в системе строительных норм и правил, устанавливающий нормы и правила: проектирования предприятий отдельных отраслей промышленности, а также зданий и сооружений различного назначения, конструкции инженерного оборудования; производства отдельных видов строительно-монтажных работ; применения материалов, конструкций и изделий; организации проектно-изыскательских работ, механизации работ, нормированию труда и разработки проектно-сметной документации в строительстве и др.
4.1001 Инструмент: Собирательное название орудий труда или исполнительный механизм технологической машины.
4.1002 Интерьер: Внутреннее пространство здания или отдельного помещения.
4.1003 Инцерт: Облицовка бетонных поверхностей природными или искусственными камнями неправильной формы.
4.1004 Интерколумний: Расстояние (в свету) между рядом стоящими колоннами в колоннаде или портике ордерной архитектуры.
4.1005 Интерполяция: Нахождение по ряду данных значений функции промежуточных ее значений.
4.1006 Интерфейс: Система технических средств и правил для сопряжения и взаимодействия компонентов систем.
4.1007 Инфильтрация: Нисходящее движение воды от поверхности земли к зеркалу грунтовых вод через зону аэрации или ненасыщенную зону под влиянием гравитационных сил.
4.1008 Инфильтрация воздуха через ограждения: 1. Неорганизованный воздухообмен в здании или помещении, возникающий под действием ветровых и гравитационных сил или из-за дисбаланса приточно-вытяжной механической вентиляции; 2. Поток наружного воздуха, инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений здания или помещения.
4.1009 Инфраструктура: 1. (Организация) система зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации. 2. Комплекс зданий, сооружений, коммуникаций, обеспечивающих функционирование населенных пунктов и межселенных территорий.
4.1010 Инфраструктура инженерная (транспортная и социальная): Комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий.
4.1011 Инъекционный анкер (фундаменты): Анкер с заделкой (корнем), полученный за счет подачи в скважину твердеющего раствора (преимущественно цементного) под избыточным давлением.
4.1012 Инъекция: Нагнетание (закачка, впрыскивание) под давлением текучего материала в грунт или пустоты конструкции.
4.1013 Искусственные сооружения: Собирательное название транспортных сооружений, возводимых на пересечениях дорог с различными препятствиями - реками (водотоками), ущельями, другими дорогами, обвалоопасными или лавиноопасными участками и т.п.
4.1014 Исполнение мобильного (инвентарного) здания или сооружения: Классификационная категория мобильного (инвентарного) здания или сооружения по признаку соответствия его технического решения климатическим воздействиям и нагрузкам.
4.1015 Исполнительная документация: Комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие качество материалов, акты об освидетельствовании скрытых работ, журналы работ, акты промежуточной и окончательной приемки, проведенных испытаний систем и др.
4.1016 Использование территории: Осуществление на ней определенных видов деятельности (функций).
4.1017 Исполнительная инженерно-топографическая съемка: Инженерно-топографическая съемка законченных строительных объектов.
4.1018 Исполнительная съемка подземных сооружений: Комплекс работ по обследованию и геодезической привязке подземных сооружений, выполняемый для составления исполнительной документации.
4.1019 Исполнительные механизмы: Устройства, служащие приводами для регулирующих клапанов. По виду используемой энергии они могут быть электрическими, гидравлическими, манометрическими.
4.1020 Испытание оборудования индивидуальное: Проверка в действии отдельных единиц смонтированного оборудования на соответствие техническим требованиям.
4.1021 Испытание оборудования комплексное: Проверка в действии всего смонтированного оборудования и подвергнутого индивидуальным испытаниям оборудования на соответствие техническим требованиям.
4.1022 Испытания материалов: Определение технологических и эксплуатационных свойств материалов на специальных машинах и приборах или приспособлениях.
4.1023 Искусственные сооружения: 1. Мостовые сооружения, транспортные и пешеходные тоннели, водопропускные трубы, скотопрогоны, наплавные мосты и паромные переправы. 2. Инженерные сооружения, устраиваемые для проезда транспортных средств и прохода пешеходов в местах пересечений автомобильных дорог с водотоками, оврагами, иными дорогами и препятствиями. 3. Термин транспортного строительства, обозначающий транспортные сооружения на дорогах, пересекающих реки, овраги, горные хребты, иные дороги и другие препятствия: мосты, виадуки, эстакады, трубы, лотки, тоннели, подпорные стены и т. д.
4.1024 Исследования инженерно-геологические: Комплексное изучение и оценка геологических и гидрогеологических факторов (природных и вызванных деятельностью человека) с целью принятия соответствующих проектных решений и определения наиболее благоприятных мест размещения зданий и сооружений и условий производства строительных работ, а также мероприятий, обеспечивающих надежность зданий и сооружений от возможных геологических процессов.
4.1025 Источник техногенной чрезвычайной ситуации (источник техногенной ЧС): Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. Примечание: к опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.
4.1026 Источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС): Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
4.1027 Кабелеукладчик: 1) прицепная или самоходная машина для укладки электрических кабелей в земле и под водой; 2) кабелеукладчик горный - устройство, перемещающееся в лаве и служащее для укладки в специальный желоб электрических кабелей или др. коммуникаций, подведенных к добычному комбайну.
4.1028 Кабель электрический: Один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключенных в защитную (обычно герметичную) оболочку.
4.1029 Кабельная канализация: Система постоянных подземных сооружений для размещения кабелей энергетических и телефонных сетей в городах и на промышленных предприятиях.
4.1030 Кабельная ЛЭП: Линия электропередачи, состоящая из одного или нескольких силовых кабелей, кабельных муфт и крепежных деталей.
4.1031 Кабельный кран, кабель-кран: Грузоподъемный кран, устанавливаемый на стационарных или передвижных опорах (башнях), между которыми по несущему канату перемещается грузовая тележка.
4.1032 Каблучок: Архитектурная деталь, состоящая из выпуклой и вогнутой дуг.
4.1033 Кавальер: 1. Сооружение в виде насыпи, устроенной из выемки грунта, не используемого по тем или иным причинам. 2. Геотехническое сооружение в виде насыпи правильной формы, устроенной из грунта выемки, не используемого по тем или иным причинам для отсыпки насыпей. 3. Насыпь. 4. Насыпь правильного профиля, образованная землей, взятой из выемки при сооружении дороги или канала и не использованной для самого сооружения.
4.1034 Каверна (блоки из горных пород): Пустота неправильной или округлой формы размером свыше 1,0 мм.
4.1035 Каверны: Пустоты в горных породах, имеющие круглую форму и размер больше 1 мм. К. возникают в результате растворяющего действия воды (особенно в карбонатных и соляных породах), но могут быть и другого происхождения (например, при застывании лавы).
4.1036 Кавитация: Нарушение сплошности (однородности) потока жидкости вследствие образования в нем «пустот» мелких пузырьков или целых полостей, заполненных паром, газом или их смесью, выделившимися из жидкости в результате гидродинамических или акустических процессов.
4.1037 Кадастр: Систематизированный свод сведений, составляемых периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом.
4.1038 Кадастровый квартал: Часть застроенной, подлежащей застройке или иному использованию территории населенного пункта, ограниченная городскими улицами, дорогами или землями общего пользования, выделяемая в пределах функциональной зоны для целей ведения градостроительного кадастра, а также для детализации на стадии проекта детальной планировки градостроительных регламентов, ранее установленных для данного квартала в границах покрывающей его функциональной зоны.
4.1039 Кадастровый участок: Учетная территориальная единица, границы которой четко определены.
4.1040 Каланча: Возвышающаяся над зданием пожарной части башня для наблюдения за возникновением пожара.
4.1041 Калевка: Фигурный профиль бруска или доски.
4.1042 Калевка (отборная): Рубанок для фигурной обработки лицевых кромок деталей.
4.1043 Календарное планирование: Процесс организационно-технологической увязки во времени и пространстве элементов строительного производства.
4.1044 Календарное планирование строительного производства: Один из основных этапов организационно-технологического проектирования и производства СМР К. п. с. п. выполняется в идее проектного документа, регламентирующего потребность по времени и в пространстве живого труда, строительных машин, материально-технических и энергетических ресурсов, транспортных средств, временных зданий и сооружений, а также поставку технологического оборудования и комплектующих изделий, разработку проектно- сметной документации, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ.
4.1045 Календарные графики: Графическая часть календарных планов. Обычно это календаризованные организационно-технологические модели (линейные и сетевые модели, циклограммы).
4.1046 Календарные планы: Проектные документы, устанавливающие очередность и сроки выполнения строительных работ, монтажа оборудования при возведении отдельных объектов или их комплексов, а также потребность в ресурсах.
4.1047 Календарный план строительной организации: Проектно-технологический документ, устанавливающий целесообразную очередность строительства объектов, последовательность и сроки выполнения строительных, монтажных и специальных работ и их взаимную увязку во времени, при которых обеспечивается полная загрузка и ритмичность деятельности строительной организации и своевременный ввод объектов в эксплуатацию.
4.1048 Калорифер: Теплообменник из пластинчатых или гладких труб для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках.
4.1049 Кальцит: Известковый шпат, минерал класса карбонатов СаСО3, строительный и поделочный материал.
4.1050 Каменная плотина: Плотина, основные конструкции которой выполнены из каменных материалов без применения вяжущих.
4.1051 Каменно-земляная плотина: Плотина, большая часть тела которой выполнена из каменных материалов, а противофильтрационное устройство - из малопроницаемого грунта.
4.1052 Каменное литье (базальтовое, шлаковое литье): Литье расплавленных горных пород или шлаков для изготовления кислотоупорных труб, облицовочной плитки и т.п.
4.1053 Каменные конструкции: Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений, выполненные из природного камня, кирпича или бетонных камней, а также из крупноразмерных сборных элементов (блоков, панелей).
4.1054 Каменные природные строительные материалы: Материалы, получаемые в результате обработки горных пород и применяемые для каменной кладки, облицовки, устройства кровель, дорожных покрытий и т.п.
4.1055 Каменные работы: Строительные работы, выполняемые при возведении каменных конструкций зданий и сооружений: кладка кирпича или др. камней на растворе.
4.1056 Каменный мост: Мост с каменным пролетным строением; состоит из устоев, сводов и надсводной эстакады с гидроизоляционным покрытием.
4.1057 Камень искусственный: Изделие, отличающееся от кирпича нормального формата габаритными размерами.
4.1058 Камера: 1) помещение специального назначения; 2) в горном деле -подземная горная выработка шахты или рудника, имеющая сравнительно большие поперечные размеры при небольшой длине.
4.1059 Камнерезная машина: Машина для выпиливания из массива горных пород штучного камня.
4.1060 Камуфлетный анкер (фундаменты): Анкер с уширением заделки при инъекции твердеющего раствора и взрыве заряда взрывчатых веществ.
4.1061 Камышит: Дешевый строительный и теплоизоляционный материал в виде прямоугольных плит, изготовляемых из камыша путем прессования с прошивкой проволокой или скреплением деревянными планками.
4.1062 Камышит, камышитовые плиты: Строительный материал из спрессованных стеблей камыша (тростника), скрепленных проволокой, применяемый в основном для тепловой изоляции ограждающих конструкций и заполнения каркасных стен 1-2-этажных домов.
4.1063 Канавокопатель, каналокопатель: Машина для прокладки осушительных и оросительных каналов, траншей, кюветов и др.
4.1064 Канал: Протяженное открытое сооружение, расположенное в выемке или насыпи, предназначенное для безопасного пропуска воды; закрытое подземное протяженное сооружение высотой менее 2 м до выступающих конструкций, предназначенное для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т.д.).
4.1065 Канализационная сеть: Совокупность подземных трубопроводов и коллекторов для приема и отведения сточных вод с территорий населенных мест и промышленных предприятий к очистным сооружениям; основная часть системы канализации.
4.1066 Канализация: Комплекс инженерных сооружений (трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений и оборудования санитарных приборов, стояков и др.), обеспечивающих прием, сбор и отведение сточных вод с территорий населенных пунктов, промышленных предприятий и других объектов, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или сбросом в водоем.
4.1067 Канат: Гибкое изделие из стальных, синтетических или растительных (пеньковых, хлопчатобумажных) волокон. Различают канаты крученные, витые, невитые, плетенные.
4.1068 Канат ловителя предохранительный (подъемника): Канат, служащий для страховки подвешенной люльки от падения в случае обрыва подъёмного каната.
4.1069 Канатная пила: Устройство для разрезки камня с режущим органом в виде стального каната диаметром 3-6 мм. К. п. применяют в карьерах при добыче блоков из горного массива или на камнеобрабатывающих предприятиях для производства из блоков облицовочной плитки.
4.1070 Канатная таль: Таль с канатом для подъема и опускания груза.
4.1071 Канатный подвесной конвейер: Подвесной конвейер, тяговым элементом которого является канат.
4.1072 Канаты арматурные стальные: Нераскручивающиеся стальные канаты однопрядные (трехпроволочные, семипроволочные и девятнадцатипроволочные) двухпрядиые и многопрядные, предназначенные для использования в качестве напрягаемой арматуры.
4.1073 Канатная дорога: Сооружение для транспортирования грузов и пассажиров, в котором перемещение вагонов, вагонеток или кресел осуществляется с помощью канатов, натянутых между опорами.
4.1074 Каннелированная колонна: Колонна, ствол которой прорезан вертикальными желобками (каннелюрами).
4.1075 Каннелюра: Вертикальный желобок на стволе колонны или пилястре сегментного или полукруглого сечения. К. примыкают друг к другу острыми углами или через дорожку; встречаются горизонтальные - на валах ионических баз.
4.1076 Капитальный ремонт здания: Ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
4.1077 Капитель: Венчающая часть столба, колонны или пилястры.
4.1078 Капсулированный клей (полимерный): Полимерный клей, содержащий в своей массе равномерно распределенные капсулы реакционноспособного компонента, разрушающиеся в процессе склеивания.
4.1079 Каптаж: Сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность.
4.1080 Карбонатные породы: Горные породы, состоящие из карбонатов кальция, магния, железа.
4.1081 Карбонизация бетона: Процесс взаимодействия цементного камня с углекислым газом, приводящий к снижению щелочности жидкой фазы бетона.
4.1082 Каркас: Остов, скелет какого-либо изделия, сооружения, состоящий из отдельных скрепленных между собой стержней, балок и др.
4.1083 Каркас арматурный: Совокупность стержней продольной и поперечной арматуры железобетонных конструкций, собранная (связанная, сваренная) в соответствующую объемную или плоскостную систему для установки в опалубочную форму.
4.1084 Каркасно-панельные конструкции: Конструкции зданий, состоящие из несущих элементов каркаса и ограждающих конструкций (стен, перекрытий и покрытий), выполненных из панелей.
4.1085 Карниз: 1) горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды; часто имеет декоративное значение; 2) верхняя выступающая часть антаблемента.
4.1086 Карниз балюстрады: Элемент балюстрады, к которому крепятся направляющие поручня и щиты балюстрады.
4.1087 Каротаж: Геофизические исследования в скважинах с целью изучения вскрытого скважиной геологического разреза и выявления полезных ископаемых.
4.1088 Каротаж: Геофизический метод исследования посредством измерения физических свойств грунтов, а также естественных и искусственно созданных полей по стволу скважины.
4.1089 Карра: Повреждение ствола, нанесенное при подсочке, сопровождающееся засмолением древесины.
4.1090 Карст: Явления, связанные с растворением природными водами горных пород (гипс, каменная соль, и т.д.), образующие подземные полости, ходы, пещеры, учитываемые при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
4.1091 Карта инженерно-геологического районирования: Отображение на топографическом плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью однородности этих условий.
4.1092 Карта инженерно-геологических условий: Отображение на топографическом плане (карте) (в цифровой, графической и иных формах) компонентов геологической среды, оказывающих влияние на здания и сооружения.
4.1093 Карта инженерно-экологическая: Графическое отображение на карте современного экологического состояния окружающей среды и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени.
4.1094 Карта опасности природных и техноприродных процессов (карта опасности): Отображение на специальной карте (в цифровой, графической и иных формах) характеристик опасности (интенсивности, повторяемости, вероятности и др.) природных или техноприродных процессов.
4.1095 Карта риска от природных и техноприродных процессов (карта риска): Отображение на специальной карте (в цифровой, графической и иных формах) вероятных потерь (социальных, материальных и др.) от воздействий природных и техноприродных процессов.
4.1096 Картон: Разновидность бумаги; характеризуется большой удельной массой.
4.1097 Каталог единичных расценок: Сборник единичных расценок на общестроительные и специальные работы, привязанных к законам строительства в области (регионе, республике) или для конкретных условий отдельных крупных строек, а также для специализированных и линейных строек.
4.1098 Катанка: Горячекатанная проволока диаметром 5-10 мм. Применяется при армировании железобетонных конструкций.
4.1099 Каток дорожный: Прицепная или самоходная машина для уплотнения укатыванием грунтов, дорожных оснований и покрытий и т.д.
4.1100 Кафель: Керамические плитки для облицовки стен, печей и т.д. Могут быть гладкие, рельефные, покрытые глазурью.
4.1101 Качество строительной продукции: Совокупность потребительских свойств строительной продукции и ее способность удовлетворять определенные потребности народного хозяйства или населения с точки зрения технических, эстетических, социальных требований, установленных в нормативных документах и стандартах.
4.1102 Кварцевое стекло: Силикатное стекло, получаемое плавлением природных разновидностей кремнезема - горного хрусталя, жильного кварца и кварцевого песка, а также синтетического диоксида кремния.
4.1103 Квалиметрия: Научная область, объединяющая количественные методы оценки качества, используемые для обоснования решений, принимаемых при управлении качеством продукции и стандартизации.
4.1104 Квалификационные испытания (продукции): Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме.
4.1105 Квалификация (работы): Совокупность технологических, трудовых и организационных факторов, позволяющих отнести данную работу в зависимости от степени ее сложности, точности и ответственности к определенной группе (разряду). К. рабочего - совокупность знаний и профессиональных навыков, необходимых для выполнения в определенных организационно-технических условиях работы, относящейся к данной группе (разряду).
4.1106 Кемпинг: 1. Учреждение гостиничного типа сезонного функционирования, обеспечивающее организацию отдыха автотуристов на принципах самообслуживания (целевые кемпинги для автотуристов, прибывающих в зоны отдыха, туристские центры и курорты с рекреационными целями); 2. Автотуристический лагерь, предназначенный для отдыха граждан, путешествующих на автомашинах в летний период года.
4.1107 Керамзит: Искусственный пористый материал в виде гравия (реже щебня), служащий заполнителем для легких бетонов, реже используемый в качестве теплоизоляционной и звукоизоляционной засыпки в конструкциях зданий.
4.1108 Керамзитобетон: Легкий бетон, в котором заполнителем является керамзит и песок, а вяжущим - цемент (реже строительный гипс, известь или синтетические смолы).
4.1109 Керамика: Изделия и материалы, получаемые спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также оксидов металлов и др. неорганических соединений.
4.1110 Керамическая плитка для полов, метлахская плитка: Обожженные до спекания плитки, применяемые для облицовки стен. Различают фарфоровые, фаянсовые и гончарные плитки. Лицевая сторона имеет рифленую покрытую глазурью поверхность, внутренняя - насечку для лучшего сцепления с раствором или мастикой.
4.1111 Керамические краски: Окрашенные минеральные вещества (обычно оксиды тяжелых цветных металлов или синтетические соединения типа корундов, гранатов, цирконов), стойкие при высоких температурах.
4.1112 Керметы: Композиционные материалы, содержащие металлы (или сплавы) и один или несколько видов керамики.
4.1113 Кессон в архитектуре: Углубление (обычно квадратной формы) на потолке, на внутренней поверхности арки.
4.1114 Кессон в строительстве: Преимущественно железобетонная конструкция для сооружения под водой или в водонасыщенном грунте глубоких массивных фундаментов.
4.1115 Кирпич: Искусственный камень правильной формы (обычно в виде прямоугольного параллелепипеда), сформированный из минеральных материалов, приобретающий камнеподобные свойства (прочность, водостойкость, морозостойкость) после обжига или обработки паром.
4.1116 Кирпич-сырец: Необожженный глиняный кирпич.
4.1117 Кирпич условный: Кирпич размерами 250×120×65 мм, принятый в качестве условной единицы.
4.1118 Кислородная резка: Газовая, автогенная резка металла в струе кислорода.
4.1119 Кислотная коррозия бетона: Коррозия бетона в результате взаимодействия его с кислотами.
4.1120 Кислотостойкие материалы, кислотоупорные материалы: Материалы, способные противостоять разрушающему действию кислот.
4.1121 Кислотостойкий раствор (бетон): Раствор (бетон), состоящий из вяжущего в виде растворимых силикатов калия или натрия, инициатора твердения и кислотостойких заполнителей: пылевидного наполнителя, песка (щебня).
4.1122 Кладка зимняя: Возведение каменных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха на растворах с противоморозными добавками или способом замораживания.
4.1123 Клеевые краски: Краски на основе водных растворов эфиров целлюлозы, поливинилового спирта, крахмала, казеина. Образуют пористые, обычно неводостойкие покрытия. Применяются для отделки внутри помещений. Водостойкие казеиновые клеевые краски применяют для окраски фасадов и получения моющихся покрытий.
4.1124 Клей, адгезивы: Композиции на основе органических или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы за счет образования прочной адгезивной связи клеевой прослойки с поверхностями соединяемых материалов.
4.1125 Клейстер: Клейкий раствор, получаемый нагреванием водной суспензии крахмала. Применяют в малярных, переплетных и др. работах.
4.1126 Клепальный молоток: Пневматическая ручная машина ударного действия для образования замыкающей головки на заклепке.
4.1127 Клепаные конструкции: Металлические конструкции зданий, сооружений, машин, технологического оборудования, элементы которых соединяются заклепками.
4.1128 Клеть, сруб: Простейшая деревянная конструкция, образованная положением один на другой венцами из бревен или брусьев.
4.1129 Клин: Деталь призматической формы, имеющая две рабочие поверхности, сходящиеся под углом.
4.1130 Клинкер белый портландцемент: Клинкер, состоящий преимущественно из силикатов и алюминатов, кальция, получаемый обжигом до спекания маложелезистой сырьевой смеси и имеющий в измельченном состоянии белизну не менее 70% по абсолютной шкале.
4.1131 Клинкер глиноземистый (высокоглиноземистый): Клинкер, состоящий преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция.
4.1132 Клинкер нормированного состава: Клинкер, к минералогическому составу которого установлены требования нормативным документом.
4.1133 Клинкер сульфоалюминиевый (ферритный): Клинкер, состоящий преимущественно из сульфоалюминатов (ферритов) кальция.
4.1134 Клинкер цементный: Продукт, получаемый обжигом до спекания или плавления сырьевой смеси надлежащего состава и содержащий главным образом высокоосновные силикаты и (или) высоко- или низкоосновные алюминаты кальция.
4.1135 Клинкерные изделия: Обожженные до полного спекания изделия из глины, обычно в форме кирпича, применяемые для мощения дорог, облицовки гидротехнических сооружений, цоколей и фасадов зданий, а также для футеровки резервуаров в химических производствах.
4.1136 Клинкерная фаза: Составляющая часть клинкера в виде твердых растворов на основе клинкерных минералов, отдельных оксидов или стекла.
4.1137 Клинкерный минерал: Искусственное соединение стехиометрического состава, представляющее собой кристаллохимическую основу клинкерных фаз.
4.1138 Клинкер дорожный: Высокопрочный кирпич, полученный из специальных (клинкерных) глин обжигом до полного спекания.
4.1139 Клиновое соединение: Разъемное неподвижное соединение деталей машин, затягиваемое или регулируемое при помощи клина.
4.1140 Ковер из керамических плиток: Набор плиток, наклеенных на ситообразный материал или на лист бумаги, предназначенный для облегчения работ при укладке.
4.1141 Ковшовый элеватор: Машина непрерывного действия для подъема сыпучих материалов в ковшах, присоединенных к движущейся ленте (ленточные элеваторы) или цепи (цепные элеваторы).
4.1142 Козловый кран: Грузоподъемный кран в виде моста на жестких опорах, передвигающихся по рельсовому пути или бетонному основанию.
4.1143 Кокошник в архитектуре: Ложная закомара, имеющая лишь декоративное назначение.
4.1144 Коллектор коммуникационный: 1) подземное протяженное сооружение для транспортирования жидкостей и газов (без трубопроводов); 2) подземное протяженное сооружение для комбинированной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения.
4.1145 Коллектор осушительных систем: Дренажная труба или канал, которые принимают воду из регулирующей части осушительной сети и отводят ее за пределы осушаемой территории.
4.1146 Колодец: Сооружение в виде вертикальной скважины, шахты или камеры. Колодцы гидротехнические устраивают с целью сбора подземных вод для водоснабжения и орошения - водозаборный колодец; для пополнения запаса подземных вод поверхностными или сброса дренажных и осветленных канализационных вод -поглощающий колодец; для регулирования забора воды из рек, озер, водохранилищ - береговой колодец. Колодец канализационный сооружают на канализационной сети для ее осмотра, промывки, прочистки и пр. (смотровые, перепадные, промывные).
4.1147 Колодец опускной: Полая вертикальная конструкция, погружаемая в грунт, по мере его разработки под действием собственного веса.
4.1148 Колонна: 1) в архитектуре - вертикальная опора здания, сооружения (как правило, круглого сечения), воспринимающая вертикальные нагрузки от др. элементов; 2) в машиностроении - стержневой вертикальный элемент несущей конструкции машин, на котором размещены рабочие органы, инструмент и т.п.
4.1149 Колоннада: Ряд или ряды колонн, объединенные горизонтальным перекрытием и расположенные снаружи или внутри здания.
4.1150 Комбинированное защитное покрытие: Защитное покрытие, образуемое путем сочетания металлического и лакокрасочного покрытий.
4.1151 Комбинированное освещение: Освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.
4.1152 Комбинированные системы в строительной механике: Системы, представляющие собой сочетания несущих конструкций различных типов.
4.1153 Коммуникации: Пути сообщения: маршруты движения транспорта, каналы связи, сети подземного городского хозяйства и т.п.
4.1154 Комплекс пусковой: Группа объектов (или их частей) основного и дополнительного производственного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим актам.
4.1155 Композиционные материалы: Материалы, образованные объемным сочетанием химически разнородных компонентов с четкой границей раздела между ними.
4.1156 Компрессорная станция: Комплекс агрегатов для получения сжатого воздуха или газа на промышленных предприятиях, магистральных трубопроводах и строительных объектах.
4.1157 Кондуктор монтажный: Устройство для выверки и временного закрепления монтируемых конструкций или их элементов в проектном положении.
4.1158 Конек: Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.
4.1159 Консервация объекта незавершенного строительства: Приостановление строительства на срок свыше трех месяцев, оформленное в установленном порядке и влекущее за собой расторжение договора, на основании которого осуществлялось строительство.
4.1160 Консолидация (основания и фундаменты): Осадочная деформация основания.
4.1161 Консолидация грунтов: 1. Процесс затухания осадок фундаментов во времени под собственным весом или весом сооружения; 2. Процесс уплотнения глинистого водонасыщенного грунта под действием длительной постоянной нагрузки. Различают консолидацию вторичную (стадия консолидации связного грунта при компрессионном уплотнении, наступающая после выравнивания норового давления); начальную (стадия консолидации связного грунта при компрессионном уплотнении до начала вытеснения поровой воды и постепенного выравнивания порового давления); первичную (начальная стадия консолидации связного грунта при компрессионном уплотнении, включающая вытеснение поровой воды и постепенное выравнивание порового давления); фильтрационную (процесс сжатия грунта, обусловленный в основном его водопроницаемостью и условиями оттока выжимаемой из него воды); 3, Вычисленный на основе фильтрационной теории процесс затухания осадок фундаментов во времени.
4.1162 Консолидированно-дренированное испытание (грунты): Испытание грунта для определения характеристик прочности и деформируемости с предварительным уплотнением образца и отжатием из него воды в процессе всего испытания.
4.1163 Консольные системы: В строительной механике системы (несущие конструкции), основные элементы которых имеют выступающие части - консоли. Наиболее эффективно сочетание К. с. с балочными (например, много пролетные консольно-балочные системы, применяемые в мостостроении).
4.1164 Консоль: 1) строительная конструкция или ее часть, выступающая за опору, служащая для поддержания балкона, устройства козырька над входом и т.п.; 2) элемент интерьера жилого помещения - прикрепленный к стене столик, подставка для цветов или статуэтки.
4.1165 Консольный кран: Грузоподъемный кран с несущей конструкцией в виде консольной фермы, по которой перемещается грузовая тележка.
4.1166 Конструктивно-унифицированный ряд: Изделия, одинаковые или различные по функциональному назначению, но имеющие конструктивную общность деталей, блоков и агрегатов.
4.1167 Конструкции комплексные: Строительные конструкции, состоящие из частей различного назначения, функционально связанные друг с другом (например, плита покрытия с утеплителем и кровлей).
4.1168 Конструкции легкосбрасываемые: Наружные ограждающие конструкции (или их элементы) зданий, сооружений и помещений с взрывоопасными производствами, которые при возможном взрыве должны сбрасываться (или разрушаться), образуя открытые проемы для уменьшения давления при взрыве и обеспечения сохранности конструкций здания и сооружения.
4.1169 Конструкции монолитные: Строительные конструкции (главным образом, бетонные и железобетонные), основные части которых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания и сооружения.
4.1170 Конструкции несущие: Строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
4.1171 Конструкции ограждающие: Строительные конструкции, предназначенные для изоляции от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и т.д.
4.1172 Конструкции ограждающие вентилируемые: Конструкции в наружной стене или покрытии здания, имеющие полости, сообщающиеся с воздухом, для удаления пара, излишнего тепла, подсушки утеплителя.
4.1173 Конструкции плоскостные: Конструкции, способные воспринимать только такую приложенную к ним нагрузку, которая действует в одной определенной плоскости.
4.1174 Конструкции пневматические: Мягкие оболочки из армированных пленок или воздухонепроницаемых синтетических тканей с резиновым или полимерным покрытием, во внутренний замкнутый объем которых нагнетается воздух.
4.1175 Конструкции пространственные: Конструкции, способные воспринимать приложенную к ним пространственную систему сил.
4.1176 Конструкции самонапряженные: Разновидность предварительно напряженных железобетонных конструкций, напряжение арматуры которых достигается в результате увеличения объема бетона на расширяющемся цементе в процессе его затвердевания.
4.1177 Конструкции сборные: Строительные конструкции, изготовленные на предприятиях и используемые при возведении зданий и сооружений.
4.1178 Конструкции совмещенные: Конструкции, применяемые при строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющие несущие и ограждающие функции.
4.1179 Конструкции строительные: Элементы здания и сооружения, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции.
4.1180 Конструкционная прочность: Свойство конструкционных элементов в определенных условиях воспринимать, не разрушаясь, те или иные воздействия.
4.1181 Конструкционные материалы: Материалы, применяемые для изготовления конструкций, воспринимающих силовую нагрузку.
4.1182 Контактная сварка: Сварка, при которой свариваемые детали нагреваются проходящим в месте контакта электрическим током и сдавливаются (осаживаются).
4.1183 Контейнер: Стандартная емкость, служащая для бестарной транспортировки грузов различными видами транспорта без промежуточной перегрузки при смене транспортных средств.
4.1184 Контроль качества производственный: Входной, операционный и приемочный контроль за соблюдением заданных проектом и требуемых нормативными документами и стандартами геометрических, физико-технических и технологических параметров и свойств конструкций зданий и сооружений и их составных элементов в процессе строительства объекта.
4.1185 Контрфорс: Поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро из камня, бетона или железобетона, укрепляющие основную несущую конструкцию (преимущественно наружную стену) и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия.
4.1186 Контрфорсная плотина: Плотина, в которой давление воды верхнего бьефа, воспринимаемое напорными перекрытиями, передается контрфорсам и через них основанию.
4.1187 Коррозия бетона: Ухудшение характеристик и свойств бетона в результате вымывания (выщелачивания) из него растворимых составных частей (коррозия первого вида); образования продуктов коррозии, не обладающих вяжущими свойствами (коррозия второго вида), и накопления малорастворимых кристаллизующихся солей, увеличивающих объем его твердой фазы (коррозия третьего вида).
4.1188 Коррозионная стойкость строительного материала: Относительная способность строительного материала в изделии или конструкции в течение определенного срока сопротивляться воздействию агрессивной среды.
4.1189 Коррозионная усталость: Понижение предела выносливости материала при одновременном воздействии циклических переменных напряжений и коррозионной (агрессивной) среды.
4.1190 Коррозионное разрушение строительного материала: Изменение массы, сечения, прочности или ухудшение других количественных характеристик и показателей качества строительного материала и (или) конструкции вследствие коррозии.
4.1191 Котельная: Комплекс зданий и сооружений, здания или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения.
4.1192 Котлован: Выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и сооружений.
4.1193 Коэффициент естественной освещенности (КЕО): Отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.
4.1194 Коэффициент запаса: Расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.
4.1195 Коэффициент пульсации освещенности: Критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.
4.1196 Коэффициент размягчения: Отношение прочности материала, насыщенного водой, и его прочности в сухом состоянии, числовое значение колеблется от 0 до 1.
4.1197 Коэффициент светового климата: Коэффициент, учитывающий особенности светового климата.
4.1198 Кран трубопроводный: Запорное или регулирующее устройство для перекрытия либо изменения направления потока или напора жидкости (газа) в трубопроводах.
4.1199 Красители органические: Химические соединения (главным образом, окрашенные), применяемые для крашения различных материалов.
4.1200 Красная линия: Граница, определяющая линию застройки улицы или площади населенного пункта.
4.1201 Красная линия застройки: Обозначает условную границу, отделяющую магистрали, улицы, проезды и площади от территорий, предназначенных под застройку; здания могут размещаться с отступом от красных линий либо вдоль них; благодаря проектам красных линий, разрабатываемым в градостроительстве, обеспечивается дисциплина при застройке и реконструкции городов.
4.1202 Красная линия улицы, дороги: Условная граница, отделяющая территорию, улицы, дороги или площади от территорий, предназначенных под иное использование.
4.1203 Краски: Однородные суспензии пигментов в пленкообразующих веществах (связующих).
4.1204 Краскопульт: Переносной аппарат для нанесения на поверхность стен, потолков невязких красочных составов при отделочных работах.
4.1205 Краскотерка: Установка для измельчения (перетирания) окрасочных материалов с помощью вальцов, жерновов или дисков.
4.1206 Кратность воздухообмена: Отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение часа, к объему помещения.
4.1207 Крен: Отклонение от вертикали здания или сооружений.
4.1208 Крен фундамента: Деформация, происходящая в результате неравномерной осадки, просадки, подъема и т. п., характеризующаяся разностью вертикальных перемещений точек, отнесенной к расстоянию между ними.
4.1209 Кренометр: Прибор, основной частью которого является точный уровень с измерительным винтом на одном из его концов, позволяющий определять наклон в градусной или относительной мере.
4.1210 Креозот: Прозрачная маслянистая желтоватая жидкость с едким запахом, полученная при сухой перегонке древесины; применяется главным образом для пропитывания древесины с целью предохранения ее от гниения.
4.1211 Крепеж: Металлические винты, болты, крюки, скрепляющие деревянные детали.
4.1212 Крепежно-выверочные устройства: Устройства, предназначенные для фиксации и удержания монтируемого элемента в проектном положении и для его выверки. К ним относятся различного рода кондукторы для крепления и выверки колонн и опорных частей ферм, подкосы, распорки, калиброванные тяги с выверочными устройствами.
4.1213 Крепежное изделие: Деталь для образования соединения.
4.1214 Крепежные детали: Детали для жесткого скрепления элементов машин и конструкций. К К. д. относятся болты, винты, шпильки, гайки, шурупы, заклепки, шпонки и т. п. изделия, а также вспомогательные детали - шайбы и шплинты.
4.1215 Крепежные материалы: Строительные материалы, применяемые для горной крепки. К. м. разделяются на основные, применяемые в несущих конструкциях, - дерево, искусственные камни, бетон, металл; вяжущие вещества; вспомогательные материалы водоизоляционные - толь, рубероид и другие; химические реагенты - жидкое стекло, антисептик и др.
4.1216 Крепежные элементы (ворот): Детали для установки и фиксации рамы ворот в проеме здания.
4.1217 Крепежный реквизит: Изделия и детали, применяемые для крепления лесо- и пиломатериалов при транспортировании.
4.1218 Крепежный элемент (анкерное устройство) (тепловая изоляция ограждающих конструкций): Элемент, предназначенный для крепления плит теплоизоляционных или других элементов системы утепления к стене.
4.1219 Крепление: Конструкция, связывающая элементы конструктивной системы с целью фиксации их взаимного положения и вовлечения в совместную работу.
4.1220 Крепление котлована (подпорные стены и крепления котлованов): Конструктивный элемент: анкерный, упорный или подпирающий, предназначенный для обеспечения устойчивости вертикальных или наклонных откосов у грунтовых насыпей или выемок.
4.1221 Креповка (раскреповка): Небольшой выступ стены, антаблемента карниза.
4.1222 Крепость: Укрепленный пункт, подготовленный к длительной осаде; чаще всего возводился на возвышенности, окружался частоколом и рвом с водой.
4.1223 Крепь: Конструкция (чаще деревянная) для крепления подземных горных выработок с целью предотвращения обрушения породы или для управления горным давлением.
4.1224 Крепь анкерная (крепь штанговая): Крепь, состоящая из металлических, реже деревянных или железобетонных стержней, закрепленных в массиве пород для удержания породы от расслоения и обрушения.
4.1225 Крепь тюбинговая: Крепь, собранная из тюбингов, для крепления вертикальных, горизонтальных и наклонных выработок круглого сечения в слабых неустойчивых породах или в обводных песках. Пространство между крепью и вмещающими породами заполняется тампонажным раствором, нагнетаемым через специальные отверстия в тюбингах.
4.1226 Кривизна мульды сдвижения: Отношение разности наклонов двух соседних интервалов мульды к полусумме длин этих интервалов. В точках мульды различают кривизну: в направлении простирания рх; в направлении вкрест простирания в полу мульде по падению ру1; в направлении вкрест простирания в полу мульде по восстанию ру2; в заданном направлении р□.
4.1227 Критическая нагрузка в строительной механике: Нагрузка, при которой происходит потеря устойчивости деформируемой системы.
4.1228 Кровельная асбестоцементная плитка: Плоское асбестоцементное изделие, длина и ширина которого не более 600 мм, а толщина не более 5 мм.
4.1229 Кровельная сталь, кровельное железо: Листы из мягкой низкоуглеродистой стали (толщиной 0,25-2 мм), предназначенные, главным образом, для устройства кровли зданий, а также для изготовления металлической тары и изделий широкого потребления.
4.1230 Кровельные материалы: Рулонные, мастичные и штучные материалы для устройства кровель, обладающие определенными свойствами: водонепроницаемостью, атмосферо- и морозостойкостью, прочностью, легкостью и др.
4.1231 Кровельные работы: Работы по устройству кровель зданий и сооружений из кровельных материалов.
4.1232 Кровля: Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. Состоит из водоизолирующего слоя и основания (обрешетки, сплошного настила, стяжки), укладываемого по несущим конструкциям, либо по утеплителю (бесчердачных крышах).
4.1233 Кронштейн: 1) консольная опорная деталь или конструкция для крепления на вертикальной стене или колонне, выступающих или выдвинутых в горизонтальном направлении частей машин или сооружений; 2) кронштейн в архитектуре - выступ в стене, обычно профилированный, служит для поддержки балконов, карнизов и пр.
4.1234 Круглопильный станок: Деревообрабатывающий станок для продольной, поперечной и смешанной распиловки и раскроя бревен и древесных материалов; режущий инструмент - круглая пила.
4.1235 Крупноблочные конструкции в строительстве: Сборные конструкции из крупноразмерных искусственных или природных камней (блоков).
4.1236 Крупнопанельные конструкции в строительстве: Конструкции из крупноразмерных плоскостных сборных элементов, изготовляемые на специальных предприятиях и монтируемые на строительной площадке.
4.1237 Крыльцо: Наружная пристройка при входе в дом с площадкой и лестницей.
4.1238 Крыша: Верхняя ограждающая конструкция здания. Состоит из несущей части (стропил, ферм, прогонов, панелей и т.д.), передающей нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены или каркас. Крыши подразделяются на чердачные и бесчердачные (совмещенные с верхним перекрытием).
4.1239 Крыша вальмовая: Четырехскатная крыша с коньком, два ската которой - вальмы - обращены к торцам здания.
4.1240 Крыша мансардная: Чердачная крыша, в которой размещены жилые помещения.
4.1241 Крыша плоская: Крыша без уклона или с незначительным уклоном до 2,5%.
4.1242 Крыша скатная: Крыша, поверхность которой состоит из одного или нескольких наклонных участков - скатов.
4.1243 Крышная котельная: Котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием.
4.1244 Кряж: Сравнительно короткий толстый отрезок ствола дерева, преимущественно лиственных пород, реже - хвойных.
4.1245 Ксилолит: Искусственный строительный материал из смеси магнезиального вяжущего, древесной муки и опилок с добавлением тонкодисперсных минеральных веществ и щелочестойких пигментов.
4.1246 Купол: 1) пространственная конструкция выпуклого покрытия зданий и сооружений, перекрывающая круглые, эллиптические или многоугольные в плане помещения; 2) в геологии - форма залегания слоистых магматических пород, солей и др.
4.1247 Купол вспарушенный: Купол, образованный рассечением полусферического купола четырьмя вертикальными, взаимно ортогональными плоскостями.
4.1248 Купол металлический: Применяемая для покрытия круглого, эллиптического и многоугольного плана выпуклая пространственная конструкция, поверхность которой определяется очертанием характерных кривых поверхности - меридианы и параллели. В строительстве наиболее распространены сферический купол, поверхность которого образуется вращением меридионально расположенной дуги вокруг вертикальной оси.
4.1249 Купол на барабане: Купольное покрытие, опирающееся на цилиндрическую конструкцию.
4.1250 Купол пологий: Купол, стрела подъема которого меньше половины радиуса окружности основания.
4.1251 Купол сетчатый (деревянный): Купол, основными несущими элементами которого являются деревянные элементы (стержни или пластины), образующие на его поверхности сетку в виде ячеек различной геометрической формы.
4.1252 Купол усеченный: Купол, у которого верхний сегмент полусферы срезан горизонтальной плоскостью.
4.1253 Купол фонарный: Куполообразный элемент зенитного точеного фонаря, выполненного из светопрозрачного материала.
4.1254 Купол-оболочка (деревянный): Купол, основной несущей конструкцией которого является оболочка из меридианных арочек (ребер) и дощатого настила.
4.1255 Курватура: Нарочитая, едва заметная кривизна прямолинейных частей здания, применяемая для устранения оптических искажений (при восприятии здания в ракурсе) и усиления пластической выразительности архитектуры.
4.1256 Курвиметр: Прибор для измерений длин отрезков кривых и извилистых линий на топографических планах, картах и графиках.
4.1257 Кювет: Боковая сточная канава для отвода поверхностных вод с полотна и откосов выемки дороги.
4.1258 Кюветокопатель (канавокопатель): Землеройная машина для сооружения кюветов в ж.-д. и автодорожных выемках, дорожных нагорных и продольных водоотводах канав, канав для укладки нефте- и газопроводов, оросительных и осушительных канав в сельском хозяйстве и др. Основные виды К.: плужные, многоковшовые экскаваторы с профильным рабочим органом.
4.1259 Кюветы: Боковые водоотводные канавы, располагающиеся непосредственно вдоль подошвы земляного полотна.
4.1260 Кяриз: Подземное сооружение для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность.
4.1261 Лаборатория строительная: Учреждение или отдел в составе строительного подразделения, где производятся все необходимые испытания строительных материалов и конструкций.
4.1262 Лавины снежные: Сосредоточенное движение снежных масс, падающих или соскальзывающих с горных склонов, в виде сплошного тела (мокрые лавины) или распыленного снега (сухие лавины).
4.1263 Лазерная безопасность: Совокупность технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда персонала при использовании лазеров (лазерных установок).
4.1264 Лазерная сварка (сварка металлов): Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия излучения лазера.
4.1265 Лазерно-опасная зона: Часть пространства, в пределах которого уровень лазерного излучения превышает предельно допустимый уровень.
4.1266 Лаки: Растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, применяемые для получения прозрачных защитных и декоративных покрытий или для электроизоляционной пропитки различных материалов, а также для приготовления эмалевых красок, грунтовок, шпатлевок.
4.1267 Лакокрасочное защитное покрытие: Покрытие на поверхности строительного изделия или конструкции из лакокрасочного материала, состоящее из одного или нескольких слоев, адгезионно связанных с защищаемой поверхностью.
4.1268 Ландшафт: Территориальная система, состоящая из взаимодействующих природных или природных или антропогенных компонентов и комплексов более низкого таксономического ранга (местностей).
4.1269 Ландшафт антропогенный: Ландшафт, сложившийся под влиянием деятельности человека, в структуре которого ведущую роль приобрели искусственные компоненты: здания и сооружения промышленной и гражданской застройки, терриконы, карьеры, искусственные водохранилище и др.
4.1270 Ландшафт искусственный: Ландшафт, созданный по проекту архитектора.
4.1271 Ландшафт поселений (города, сельского поселения): Антропогенный, в большинстве случаев культурный ландшафт, с той или иной степенью преобразованности природной основы, которая зависит от величины поселения, наличия и профиля промышленных производств, транспорта и др. факторов.
4.1272 Ландшафт природный: Природная территория, однородная по происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, однотипным сочетанием гидрологических условий, почв, биоценозов.
4.1273 Ландшафт сельскохозяйственный (агроландшафт): Антропогенный ландшафт, используемый преимущественно в целях земледелия и животноводства, включающий техногенные элементы (дороги, застройка).
4.1274 Ландшафт урбанизированный (предельно антропогенезированный): Ландшафт, характерный интенсивным развитием городских поселений, сокращением природных составляющих и замещением их техногенными.
4.1275 Ландшафтная архитектура: Искусство создавать гармоническое сочетание естественного ландшафта с освоенными человеком территориями, населенными пунктами, архитектурными комплексами и сооружениями.
4.1276 Латексы: Водные дисперсии полимеров. Различают следующие виды Л.: натуральный - млечный сок каучуконосных растений; синтетические - водные дисперсии каучуков или некоторых пластиков, образующихся при эмульсионной полимеризации; искусственные - дисперсии, получаемые эмульгированием растворов полимеров в воде; чаще всего для этого используют каучуки, которые синтезируют полимеризацией в растворе, - бутил-каучук, изопреновые каучуки.
4.1277 Латерна: Световой проем, завершающий купольное покрытие.
4.1278 Лебедка: Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана. Типы лебедок: барабанная, с канатоведущими шкивами, шпилевая.
4.1279 Легенда (в архитектуре): Условные знаки или описания, поясняющие карту, план, чертеж проект и пр. Помещаются на полях или свободном пространстве в пределах самого документа, могут прилагаться дополнительно в виде пояснительной записки, например, при визуальной съемке местности, обмере строений мостов и т. д.
4.1280 Легированная сталь: Сталь, содержащая один или несколько специальных элементов (хром, никель, титан, ванадий и др.) в различных комбинациях и количестве, заметно изменяющих ее свойства, или содержащая повышенное количество марганца или кремния.
4.1281 Легирующие элементы в стали: Элементы, вводимые специально в сталь в определенных количествах для придания ей определенной структуры и требуемых свойств. Легирующими могут быть также и постоянные примеси в сталях, например, марганец и кремний, если их количество превышает обычное содержание в углеродистых сталях. Стали, в которые для получения требуемых свойств специально вводят легирующие элементы, называются легированными.
4.1282 Легкие сплавы: Конструкционные материалы на основе легких металлов (алюминия, магния, титана и бериллия), обладающие малой плотностью. Характеризуются высокой удельной прочностью.
4.1283 Легкий бетон: Общее название большой группы бетонов с объемной массой менее 1800 кг/м3. К ней относятся бетоны на пористых заполнителях и ячеистые бетоны.
4.1284 Легкий заполнитель: Заполнитель минерального происхождения с плотностью частиц, не превышающей 2000 кг/м3 (2,00 Мг/м3) или насыпной плотностью, не превышающей 1200 кг/м3 (1,20 Мг/м3).
4.1285 Легкий керамзитовый заполнитель: Легкий зернистый изоляционный материал с ячеистой внутренней структурой, получаемый вследствие вспучивания минеральной глины при нагревании.
4.1286 Легкий раствор: Раствор по подбору состава с плотностью в сухом состоянии затвердевшего раствора в пределах определенного значения.
4.1287 Легкосбрасываемые конструкции: Специальные наружные ограждающие конструкции зданий, сооружений (или их части), предназначенные для уменьшения давления при взрыве с целью обеспечения безопасности людей, сохранности конструкций и оборудования.
4.1288 Ледорез: Отдельная конструкция или устройство на плотинах и опорах мостов для защиты их от повреждения льдом во время ледохода и предупреждения образования ледовых заторов.
4.1289 Ледосброс, ледосбросное сооружение: Часть водосливной плотины, через которую производится пропуск (сброс) льда из верхнего бьефа в нижний.
4.1290 Ленточный конвейер: Транспортирующее устройство непрерывного действия, у которого грузонесущим и одновременно тяговым органом служит замкнутая (бесконечная) гибкая лента, которая опирается по всей длине на стационарные роликоопоры.
4.1291 Леса строительные: Временные вспомогательные конструкции для размещения на необходимой высоте рабочих, инструментов, материалов для выполнения строительных и монтажных работ, преимущественно снаружи здания (сооружения).
4.1292 Лесоматериалы: Материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую структуру и химический состав.
4.1293 Лесопильная рама: Станок для продольной распиловки бревен и брусьев.
4.1294 Лестница-палка: Ручная пожарная лестница, складываемая сдвиганием тетив за счет поворота ступенек.
4.1295 Летние помещения: Балконы, лоджии, включаемые в общую площадь квартир (жилищ) с понижающими коэффициентами.
4.1296 Лещадь: Пол (дно) в доменной печи, вагранке и некоторых других шахтных металлургических печах.
4.1297 Ливневая канализация (дождевая канализация) (водостоки): Сооружения для приема и отвода с территории населенного места или предприятия дождевых и талых вод.
4.1298 Ливнеотвод: Трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в приемник сточных вод.
4.1299 Ливнеспуск: Сооружение для автоматического сброса сверх расчетного количества дождевых сточных вод в водный объект.
4.1300 Ливнесточный (дождеприемный) колодец: Камера или шахта для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков в ливневую канализационную систему.
4.1301 Линейка входной площадки: Деталь входной площадки, предназначенная для взаимной центровки настила ступени и гребенки.
4.1302 Линия регулирования застройки: Условная граница, на которой должно осуществляться размещение внешнего контура зданий и сооружений.
4.1303 Линолеум: Полимерный рулонный материал для покрытия полов.
4.1304 Листовые конструкции: Конструкции из листового металла.
4.1305 Лифт: Стационарный подъемник прерывного действия с вертикальным движением кабины или платформы по жестким направляющим, установленным в огражденной шахте.
4.1306 Лифтовой холл: Помещение перед входами в лифты.
4.1307 Лоджия: Перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
4.1308 Ложок: Наибольшая боковая поверхность кирпича или какого-либо другого изделия, расположенная перпендикулярно основанию кирпичной кладки.
4.1309 Лонжерон: Основной силовой элемент конструкций многих инженерных сооружений и машин. Выполняются в виде балки, обычно коробчатого или двутаврового сечения, усиленной в местах, воспринимающей наибольшие нагрузки.
4.1310 Лопатка в архитектуре: Вертикальный выступ на стене здания, не имеющий базы и капители, одно из основных средств ритмичного членения стены.
4.1311 Лотковый спуск: Простейшее транспортное устройство в виде наклонной плоскости с бортами, по которой штучные и сыпучие грузы перемещаются под действием собственной силы тяжести.
4.1312 Лоток: 1) водовод незамкнутого поперечного сечения с безнапорным движением жидкости; 2) простое транспортное приспособление в виде наклонной плоскости с бортами, по которой груз перемещается под действием силы тяжести.
4.1313 Люнет в архитектуре: Арочный проем в своде или стене здания, ограниченный снизу горизонтально.
4.1314 Люфт-клозет: Внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу, вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.
4.1315 Магистраль: 1) главное направление, основная линия путей сообщения; 2) широкая улица большого города с интенсивным транспортным движением; 3) главный кабель в телеграфной и телефонной сети, линия электропередач; 4) главная труба в канализационной, водопроводной сети или сети теплоснабжения.
4.1316 Магнезиальная коррозия бетона: Коррозия бетона в результате взаимодействия цементного камня с растворами магнезиальных солей.
4.1317 Майолика: Керамические обожженные изделия из естественно окрашенных глин, покрытые глухой оловянной, стронциевой или прозрачной свинцовой глазурью.
4.1318 Макет: Воспроизведение проектируемого объекта (изделия, здания) в условных материалах в натуральном, уменьшенном или увеличенном масштабе относительно реальных размеров.
4.1319 Малярные работы: Нанесение окрасочных составов на стены помещений, внешние поверхности конструкций зданий и сооружений с использованием пигментов и жидких связующих на водной и неводной основе, а также вспомогательных смесей.
4.1320 Мансарда: Чердачное помещение под крутой (часто с изломом) крыши, используемое обычно для жилья и в хозяйственных целях.
4.1321 Мансардный этаж садового дома (мансарда): Этаж для размещения помещений внутри свободного чердачного пространства.
4.1322 Марка материалов: Условный показатель, назначаемый обычно по основной эксплуатационной характеристике или по главному свойству материала (например, число, соответствующее прочности материала на сжатие, по твердости) или по комплексу главнейших свойств.
4.1323 Марка строительных материалов: Показатель, устанавливаемый техническими нормами по основной эксплуатационной характеристике или по комплексу главных свойств материалов.
4.1324 Масляные краски: Суспензии пигментов (или их смесей) и наполнители в олифах.
4.1325 Масляные лаки: Растворы высыхающих и полувысыхающих растительных масел, олиф и природных смол в органических растворителях.
4.1326 Мастики: Применяемые в строительстве материалы в виде пластической смеси органического вяжущего вещества с добавками, обычно с тонкомолотыми наполнителями.
4.1327 Мачта: Сооружение из опирающегося на фундамент вертикального ствола и поддерживающих его наклонных оттяжек, закрепленных в анкерных устройствах.
4.1328 Маяк: Сооружение с источником света, служащее навигационным ориентиром для судов.
4.1329 Медицинское средство индивидуальной защиты (МСИЗ): Медицинский препарат или изделие, предназначенное для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
4.1330 Межферменный этаж: Этаж производственного здания, расположенный в пределах конструктивной высоты ферм покрытия в одноэтажных зданиях или перекрытия в многоэтажных зданиях.
4.1331 Мезонин: Надстройка (часто с балконом) над средней частью жилого дома.
4.1332 Мел: Тонкозернистый слабосцементированный мягкий белый известняк, состоящий из мелких обломков и целых кальцитовых скелетов микроорганизмов.
4.1333 Мембрана: 1) закрепленная по контуру тонкая гибкая пленка или пластинка, предназначенная для разобщения двух полостей с различными давлениями или отделения замкнутой полости от общего объема, для преобразования изменения давления в линейное перемещение и наоборот и т.п.; 2) мембрана в теории упругости - закрепленная по контуру бесконечно тонкая пластинка, модуль упругости которой в перпендикулярном поверхности направлении равен нулю; 3) мембрана в строительной механике - упругая система, которая может быть использована в качестве несущей конструкции.
4.1334 Мемориальный ансамбль: Архитектурный художественный комплекс, воздвигнутый в честь павших героев, выдающихся деятелей. Мемориальный ансамбль объединяет в архитектурно организованном пространстве сооружения, монументальную скульптуру и живопись, надписи.
4.1335 Местная элементная норма расхода цемента: Чистый расход цемента, необходимый для изготовления 1 м3 бетона заданного качества, по принятой технологии, из материалов усредненного фактического качества, применяемых на данном производстве.
4.1336 Металлизационное защитное покрытие строительных конструкций: Защитное покрытие, получаемое путем напыления расплавленного металла на защищаемую поверхность конструкции или ее элементов.
4.1337 Металлические конструкции: Строительные конструкции, применяемые как несущие в каркасах зданий и др. инженерных сооружений, в большепролетных покрытиях, обшивках стеновых и кровельных панелей.
4.1338 Металлический мост: Мост с пролетными строениями преимущественно из углеродистой горячекатаной или низколегированной стали и с опорами обычно из бетона и железобетона.
4.1339 Металлопласт: Конструкционный материал из металлического листа (сталь, алюминий и его сплавы) толщиной 0,3-1,2 мм с одно- или двухсторонним полимерным покрытием толщиной 0,05-1 мм из полиолефинов, полиамидов и др.
4.1340 Металлополимеры, металлонаполненные пластики: Материалы обычно на основе термопластов, синтетических смол или каучуков, содержащие металлический наполнитель в виде порошков.
4.1341 Метатенк: Сооружение для обезвреживания осадков сточных вод, выделяемых в отстойниках, путем их сбраживания без доступа воздуха с искусственным подогревом.
4.1342 Метантенк для осадка сточных вод: Сооружение для анаэробного сбраживания осадка сточных вод, а также высококонцентрированных сточных вод при повышенных температурах.
4.1343 Метеорологические условия (в помещении): Сочетание трех основных параметров воздуха: температуры, относительной влажности и подвижности, определяющих микроклимат в рабочей зоне производственного помещения.
4.1344 Метеорологические элементы: Название ряда характеристик состояния воздуха и атмосферных процессов, например, скорость ветра, температура воздуха, количество осадков, относительная влажность и др.
4.1345 Метлахские плитки: Прочный и стойкий облицовочный материал, применяемый преимущественно для покрытия полов; изготавливается путем прессования глин и последующего обжига с получением самого различного рисунка.
4.1346 Метод: 1. Способ исследования, изучения, построения, обоснования использования совокупности приемов и операций при решении целевых задач; 2. Способ осуществления чего-нибудь, воздействия на кого-либо или что-либо.
4.1347 Метод «стена в грунте»: 1. Технология устройства глубоких фундаментных и подземных конструкций с несущими или противофильтрационными функциями посредством выполнения в грунте выработок (траншей, щелей или скважин) под защитой обсадных труб или тиксотропной глинистой суспензии с последующим формированием в них конструктивных элементов путём подводного бетонирования или замоноличивания сборных элементов; 2. Технологии, позволяющие без предварительного раскрытия котлованов выполнять сборные или монолитные подземные конструкции с несущими или противофильтрационными функциями в скважинах или узких траншеях в грунте под защитой тиксотропной глинистой суспензии, которая играет роль временной крепи для стенок в соответствующих выработках за счет избыточных гидростатического и гидродинамического давлений.
4.1348 Метод «тандем» (ультразвуковой контроль): Метод, основанный на применении двух или большего числа наклонных преобразователей, обычно с одинаковыми углами падения. Преобразователи направлены в одну сторону так, что их акустические оси лежат в одной плоскости, перпендикулярной поверхности объекта контроля, причем один из преобразователей используется для излучения, другой - для приема ультразвуковой энергии. Основное назначение способа - обнаружение дефектов, перпендикулярных к поверхности объекта контроля.
4.1349 Метод Власова - Канторовича: Основанный на принципе Лагранжа, сформулированный в одни и те же годы В. З. Власовым применительно к тонкостенным пространственным системам, а Л. В. Канторовичем - применительно к изгибаемым пластинкам. Прикладной (континуальный) метод, позволяющий свести рассматриваемую задачу строительной механики к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
4.1350 Метод деформаций (перемещений): Метод определения усилий в элементах статически неопределимой системы от произвольной нагрузки, в котором за основные неизвестные принимаются либо линейные и угловые перемещения узлов, либо группы, образованные из этих величин. Вспомогательными величинами при пользовании методом деформаций для рам с прямыми стержнями служат реакции, возникающие в статически определимой балке с прямой осью. Величины этих реакций могут быть найдены методом сил.
4.1351 Метод замещения объема для определения плотности грунтов: Установление отношения массы пробы грунта к его объему при условии, что из слоя испытываемого грунта отбирают пробу необходимого объема, которую замещают однородной средой с известной плотностью.
4.1352 Метод испытаний (продукции): Правила применения определенных принципов и средств испытаний.
4.1353 Метод контроля: Правила применения определённых принципов и средств контроля.
4.1354 Метод координирования (измерение деформаций оснований): Метод измерения крена здания (сооружения), при котором вокруг объекта прокладывают замкнутый полигонометрический ход и вычисляют координаты трех или четырех постоянно закрепленных точек, с которых через определенные промежутки времени засечкой находят координаты хорошо заметной наверху здания, сооружения точки. По разности координат между циклами наблюдений находят величину крена и его направление.
4.1355 Метод неразрушающего контроля: Метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к применению.
4.1356 Метод окрашивания: Способ нанесения лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность.
4.1357 Метод отдельных направлений (измерение деформаций оснований): Метод определения отклонений деформационных марок по изменению горизонтального угла и расстоянию от опорных знаков до марок во времени.
4.1358 Метод предельных состояний: Метод проектирования строительных конструкций, основанный на понятии предельных состояний. Предельные состояния (П. с.) определяются как состояния, при которых конструкция, основание, здание (сооружение) в целом перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям при производстве работ (возведении). П. с. подразделяются на две группы. Первая включает П. с., которые ведут к полной непригодности эксплуатации конструкций, основании, зданий (сооружений) в целом или к полной (частичной) потере несущей способности зданий (сооружений); вторая - П. с., затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций или оснований или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком службы.
4.1359 Метод проецирования (геодезические работы): Метод намерения крена здания (сооружения), когда на двух взаимно перпендикулярных осях объекта закладываются опорные знаки, с которых теодолитом проецируют заметную верхнюю точку на какую-либо горизонтально установленную палетку (рейку), закрепленную внизу здания (сооружения). Зафиксированный в течение времени на палетке ряд точек представляет собой центральную проекцию траектории верхней наблюдаемой точки на плоскость.
4.1360 Метод разрушающего контроля: Метод контроля, при котором может быть нарушена пригодность объекта к применению.
4.1361 Метод сечения: Метод, позволяющий установить наличие внутренних сил в теле путем мысленного рассечения его плоскостью или поверхностью и таким образом позволяющий рассматривать внутренние силы как внешние по отношению к рассматриваемой части тела.
4.1362 Метод сил: Метод определения усилий в элементах статически неопределимых систем от произвольной нагрузки, при котором основными неизвестным» служат усилия в лишних связях. Расчет статически неопределимых систем по М. с. начинается с выбора т. н. основной системы. Основная система получается из заданной при помощи удаления того пли иного количества лишних связей. На практике в большинстве случаев отбрасывается такое количество лишних связей, которое в точности равно количеству лишних связей. Тогда основная система получается геометрически неизменяемой и статически определимой.
4.1363 Метод створных наблюдений (измерение деформаций оснований): Метод определения отклонений деформационных марок во времени, установленных на здании (сооружении), от линии створа, концы которого закрепляются неподвижными опорными знаками.
4.1364 Метод строительства объектов «под ключ»: Такой порядок организации работ, при котором подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов к установленному сроку. На основе сосредоточения функций управления всеми стадиями инвестиционного процесса в одной организационной структуре осуществляется единый непрерывный комплексный процесс создания готовой строительной продукции (проектирование - выполнение строительных и монтажных работ, включав комплектацию строек технологическим и инженерным оборудованием, - ввод в эксплуатацию).
4.1365 Метод труда: Способ осуществления процессов труда, характеризующийся составом приемов, операций и определенной последовательностью их выполнения.
4.1366 Метод Эйлера: Метод расчета на устойчивость прямого стержня (системы с прямыми стержнями) при продольном осевом сжатии (при приложении нагрузок в узлах системы) в пределах упругих деформаций.
4.1367 Методика: Совокупность методов, способов, приёмов для систематического проведения исследований, применения на практике выработанных при исследовании рекомендаций; рекомендуемый порядок действий.
4.1368 Методика испытаний (продукции): Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.
4.1369 Методология: Учение о системе принципов и методов построения теоретических познаний и практической деятельности. М. отличается от теории акцентом на методах и путях достижения практически эффективных знаний.
4.1370 Методология архитектуры: 1. Область научных знаний, изучающая способы, предпосылки и принципы организации познавательной и практически-преобразовательной архитектурной деятельности; 2. Совокупность способов, приемов, принципов и подходов, используемых в разных видах архитектурной деятельности.
4.1371 Методы контроля конструкций неразрушающие: Комплекс физических методов диагностики элементов конструкций без их разрушения.
4.1372 Методы приемки: Установленные строительными нормами правила применения отдельных принципов и средств, обязательных к выполнению, устанавливающих последовательность и сроки осуществления приемки работ, продукции, объекта, а также ответственность за их соблюдение.
4.1373 Методы управления: Совокупность воздействий субъекта управления на коллективы людей, участвующих в производственном процессе, и на условия, обеспечивающие достижение поставленной цели. В первом случае М.у. являются методами прямого воздействия, а во втором - косвенного. К М.у. прямого (непосредственного) воздействия на трудовой коллектив относятся методы директивные, убеждения, стимулирования и принуждения.
4.1374 Механика грунтов: Раздел механики, в котором изучается механическое движение масс грунта (кинематика, динамика и статика), определяющих собой систему соприкасающихся материальных частиц, в порах которой содержатся способные перемещаться вода и воздух. Физической базой М. г. являются, помимо общих законов механики, специфические законы, связанные с наличием у грунта пористости, которая может изменяться.
4.1375 Механика разрушения: Раздел механики твёрдого тела, рассматривающий различные модели деформационных (вязких) и малодеформационных (хрупких) разрушений, а также теорию трещин, позволяющие правильно интерпретировать результаты экспериментов и прогнозировать разрушение тел сложной формы. Современные методы М. р, ограничиваются обычно рассмотрением однородных или квазиоднородных тел (сред), трещины в которых имеют размеры, на несколько порядков превышающее размеры наибольшего структурного элемента материала.
4.1376 Механика строительная: Наука о принципах и методах расчета сооружений на прочность, жесткость, устойчивость и колебания, Основные объекты изучения М. с. - плоские и пространственные стержневые системы, состоящие из пластинок и оболочек.
4.1377 Механовооруженность строительства: Показатель уровня механизации, характеризуемый отношением балансовой стоимости машин и механизмов к годовому объему строительно-монтажных работ.
4.1378 Механовооруженность труда: Показатель уровня механизации, характеризуемый отношением балансовой стоимости машин и механизмов к среднесписочному числу рабочих, занятых на строительно-монтажных работах.
4.1379 Микрорайон: Первичный структурный элемент селитебной территории города (поселка), включающий жилую застройку и комплекс учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания населения и ограниченный «красными» линиями магистральных и жилых улиц или естественными преградами.
4.1380 Микросейсморайонирование: Установление границ сейсмических воздействий в населенных местах (городах, районах), определенных опытным путем и путем наблюдений.
4.1381 Минеральная вата: Теплоизоляционный материал, получаемый переработкой расплавов металлургических шлаков и некоторых горных пород в стекловидное волокно.
4.1382 Многоковшовый экскаватор: Землеройная машина непрерывного действия, рабочий орган которой имеет ковши, укрепленные на замкнутой цепи (цепной экскаватор) или на колесе (роторный экскаватор), предназначенная для выемки грунта, полезных ископаемых и т.п.
4.1383 Мобильное (инвентарное) здание или сооружение: Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации.
4.1384 Модель: Устройство, установка, воспроизводящие (обычно в уменьшенном масштабе) строение или имитирующие действие какого-либо другого («моделируемого») объекта в исследовательских, производственных, познавательных или спортивных целях.
4.1385 Модельно-макетный метод, объемный метод проектирования: Метод разработки проектов промышленных предприятий с использованием выполненных в определенном масштабе моделей строительных конструкций, основного технологического и инженерного оборудования.
4.1386 Модифицирование: Изменение, преобразование некоторых признаков, свойств, явлений предмета, вызывающих его качественно иное состояние.
4.1387 Модифицирование древесины: Процесс направленного изменения физико-механических, теплофизических, триботехнических, биохимических свойств древесины применительно к условиям эксплуатации изделий из нее.
4.1388 Модифицированная древесина: Древесина, с улучшенными физико-механическими, теплофизическими, триботехническими или биохимическими свойствами, приобретенными в процессе ее модифицирования.
4.1389 Модифицированная смола: Смола, химическая структура которой включает в себя природный материал, частично видоизмененный в результате соответствующих химических реакций.
4.1390 Модуль упругости бетона: Коэффициент пропорциональности между нормальным напряжением и соответствующей ему относительной продольной упругомгновенной деформацией при □= 0,3 Rпр при осевом сжатии образца.
4.1391 Модуль упругости динамический: Постоянная упругость: отношение нормального напряжения к соответствующему ему относительному удлинению при одноосной деформации растяжения в процессе динамического нагружения.
4.1392 Модуль упругости при сжатии (материалы строительные теплоизоляционные): Отношение напряжения сжатия к соответствующей деформации при сжатии в пределе пропорциональности при наличии линейной зависимости.
4.1393 Модульная высота этажа (координационная высота этажа): Расстояние между горизонтальными координационными плоскостями, ограничивающими этаж здания.
4.1394 Модульная координация размеров в строительстве: Взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также размеров и расположения их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования на основе применения модулей.
4.1395 Модульная пространственная координационная система: Условная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения с расстояниями между ними, равными основному или производным модулям.
4.1396 Модульная сетка: Совокупность линий на одной из плоскостей модульной пространственной координационной системы.
4.1397 Модульный пролет: Модульное расстояние между двумя смежными координационными осями в плане в направлении работы основных несущих конструкций покрытия (стропильных конструкций, плит «на пролет» м т. п.) или перекрытия (основных балок или ригелей и т. п.).
4.1398 Модульный размер: Размер, равный или кратный основному или производному модулю.
4.1399 Модульный шаг: Модульное расстояние между двумя смежными координационными осями в плане в направлении, перпендикулярном направлению работы основных несущих конструкций покрытия или перекрытия.
4.1400 Модульон: Архитектурная деталь, тип кронштейна, которая поддерживает выносную плиту венчающего карниза.
4.1401 Молниезащита, грозозащита: Комплекс мероприятий и технических средств, предохраняющих здания, сооружения, электрические устройства от повреждений при прямых попаданиях молнии.
4.1402 Молниеотвод, громоотвод: Устройство для защиты зданий и промышленных, транспортных, коммуникационных, сельскохозяйственных и др. сооружений от прямых ударов молнии.
4.1403 Молот: 1) машина ударного действия для пластической деформации металлических заготовок; 2) ручной инструмент для ковки металлов (малые молоты называют ручниками, крупные - кувалдами).
4.1404 Молоток: 1) ручной инструмент, состоящий из головки и рукоятки, служит для ударных работ; 2) ручная машина ударного действия с поступательным движением рабочего инструмента, имеющая электрический, пневматический или гидравлический привод.
4.1405 Мониторинг в инженерной геологии: Единая система, включающая: комплексные наблюдения за инженерно-геологическими процессами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооружений и территорий в периоды строительства и эксплуатации объекта; анализ результатов наблюдений, расчетов и моделирования, рекомендаций по усилению инженерной защиты, совершенствованию конструкций сооружений и т.п.; проектирование дополнительных мероприятий по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты, по предотвращению социально-экологических последствий; осуществление дополнительных мероприятий при активном геологическом надзоре.
4.1406 Мониторинг геотехнический: Визуальные и инструментальные наблюдения за поведением строительных конструкций и их оснований в процессе строительства и в период эксплуатации объекта.
4.1407 Монолитные конструкции: Строительные конструкции (главным образом бетонные и железобетонные), основные части которых выполняются в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения преимущественно нестандартных зданий, а также в сооружениях, трудно поддающихся членению.
4.1408 Монорельсовая дорога: Транспортная система для перевозки пассажиров и грузов, в которой подвижной состав перемещается по балке - монорельсу, установленному на опорах на некоторой высоте над землей (навесная) или под ним (подвесная).
4.1409 Монтаж: Сборка, установка в проектное положение и постоянное крепление конструкций (конструктивных элементов) инженерного или технологического оборудования с присоединением к нему средств контроля и автоматики, а также коммуникаций, обеспечивающих подачу сырья, воды, пара, энергии и т.д. и удаление отходов производства.
4.1410 Монтаж безвыверочный: Монтаж конструкций и оборудования, имеющих высокую точность обработки монтажных поверхностей, отверстий и гнезд в стыках, без дополнительных перемещений (выверки).
4.1411 Монтаж мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса: Сборка и соединение плоских, линейных и объемных элементов, а также инженерных сетей здания, сооружения или комплекса, установка в рабочее (для зданий и сооружений контейнерного типа) или проектное (для зданий и сооружений сборно-разборного типа) положение с закреплением конструкций и различного рода оборудования, мебели, размещение здания или сооружения на опорах (основании) с подключением к зданию или сооружению инженерного технологического оборудования, обеспечивающих подачу сырья, воды, пара и энергии, устройство заземления и выполнение других работ, обеспечивающих подготовку и эксплуатацию мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса.
4.1412 Монтаж принудительный: Разновидность безвыверочного монтажа конструкций (оборудования) с применением специальных фиксирующих устройств, обеспечивающих ориентирование и установку конструкций (оборудования) в проектное положение без инструментального контроля с полным ограничением свободы случайных перемещений.
4.1413 Монтаж транспортных средств: Метод монтажа конструкций заводского изготовления, при котором они доставляются в рабочую зону строительной площадки в определенное время и непосредственно с транспортных средств устанавливаются в проектное положение.
4.1414 Монтажные приспособления: Различные устройства, конструктивные временные элементы, приспособления, используемые при монтаже сборных конструкций.
4.1415 Моральный износ здания: Величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг современным требованиям.
4.1416 Морозостойкость: Способность различных материалов выдерживать многократное поперечное замораживание и оттаивание, часто в насыщенном водой состоянии, без видимых признаков разрушения и допустимого уменьшения прочности.
4.1417 Мост: Сооружение, по которому проложена дорога через какое-либо препятствие.
4.1418 Мостовое полотно: Часть железнодорожного моста, являющаяся верхним строением пути, непосредственно воспринимающая нагрузку от колес подвижного состава и передающая ее на пролетное строение моста.
4.1419 Мостовой кран: Подъемный кран, выполненный в виде опорного или подвесного моста с грузовой тележкой. Кран (мост) перемещается по подкрановым рельсам, а тележка - по мосту (крану) поперек пролета.
4.1420 Мостовой переход: Комплекс инженерных сооружений, включающий собственно мост, насыпи подходов к нему в пределах разлива (поймы) реки, регуляционного сооружения (главным образом, дамбы), обеспечивающие плавный проток воды через отверстие моста, берегоукрепительные сооружения, предотвращающие размыв берегов и накипей подходов.
4.1421 Мрамор: Метаморфическая горная порода, образованная в результате перекристаллизации, главным образом, известняка.
4.1422 Мульда сдвижения земной поверхности: Участок земной поверхности, подвергшийся сдвижению под влиянием подземных разработок.
4.1423 Мусоропровод: Устройство в многоэтажных жилых домах и др. зданиях для удаления сухого мусора по трубам.
4.1424 Муфта асбестоцементная: Изделие цилиндрической формы для соединения асбестоцементных труб.
4.1425 Муфта асбестоцементная безнапорная: Муфта, предназначенная для использования в трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы с давлением, не превышающим атмосферное.
4.1426 Муфта асбестоцементная напорная: Муфта, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим атмосферное) давлением транспортируемых жидкости или газа.
4.1427 Набор мобильных (инвентарных) зданий и сооружений: Совокупность мобильных (инвентарных) зданий и сооружений различного функционального назначения, типа и вместимости (мощности и др.), необходимых для обеспечения нормальной деятельности эксплуатирующей их организации.
4.1428 Нагель: Деревянный или металлический сплошной или пустотелый стержень (штифт) цилиндрической или др. формы, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций, соединяемых в пакет досок и брусьев и т.п.
4.1429 Нагрузка: Механическое воздействие, мерой которого является сила, характеризующая величину и направление этого воздействия и вызывающая изменение напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений и их оснований.
4.1430 Нагрузка временная: Нагрузка, имеющая ограниченную продолжительность действия и в отдельные периоды срока службы здания или сооружения может отсутствовать. Временные нагрузки подразделяются на: длительные, расчетные значения которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются длительное время; кратковременные, расчетные значения которых в течение срока службы здания и сооружения наблюдаются в течение короткого отрезка времени; особые, возникновение которых возможно либо в исключительно редких случаях (сейсмические и взрывные воздействия, аварийные нагрузки и т.п.), либо имеющих необычный характер (например, воздействие неравномерной деформации грунтов основания).
4.1431 Нагрузка динамическая: Нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее значения, направления или точки приложения и вызывающая в элементах конструкций значительные силы инерции.
4.1432 Нагрузка нормативная: Нагрузка, устанавливаемая нормативными документами, исходя из условия заданной обеспеченности ее появления или принятая по ее номинальному значению.
4.1433 Нагрузка постоянная: Нагрузка, которая действует постоянно в течение всего срока службы здания или сооружения.
4.1434 Нагрузка равномерно распределенная: Нагрузка постоянной интенсивности, прилагаемая непрерывно к данной поверхности или части ее.
4.1435 Нагрузка рекреационная: Посещаемость отдыхающими единицы площади за единицу времени. Предельно допустимый уровень рекреационных нагрузок - величина, показывающая, какое количество отдыхающих единовременно в течение всего сезона может пользоваться единицей площади рекреационной территории, не нанося существенного ущерба природным комплексам, в которых продолжаются самовосстановительные процессы и растительность не испытывает дигрессионных изменений.
4.1436 Надворная уборная: Легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.
4.1437 Надежность: Свойство (способность) изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных пределах, при заданных режимах работы и условиях использования, технического обслуживания, ремонта и транспортирования.
4.1438 Надежность строительного объекта: Свойство строительного объекта выполнять заданные функции в течение требуемого промежутка времени.
4.1439 Надзор государственный: Надзор за строительством объектов с целью выявления и устранения нарушений и отступлений от проекта и соблюдения требований нормативных документов и стандартов, осуществляемый соответствующими государственными органами по подведомственным им вопросам и видам работ.
4.1440 Надзор технический: Надзор за строительством, осуществляемый заказчиком, включая функции приемки выполненных строительно-монтажных работ.
4.1441 Наземная канатная дорога: Транспортное сооружение с канатной тягой.
4.1442 Наклоны интервалов в мульде сдвижения: Отношение разности оседаний двух соседних точек мульды к расстоянию между ними.
4.1443 Наличник: Декоративное обрамление оконного проема.
4.1444 Намывная плотина: Грунтовая плотина, в тело которой грунт (в виде пульпы) намывают при помощи грунтовых насосов.
4.1445 Наполнители полимерных материалов: Вещества (главным образом порошковые и волокнистые), которые вводят в состав пластмасс, резин, красок, клеев с целью облегчения переработки, придания необходимых эксплуатационных свойств.
4.1446 Напор в гидравлике: Величина, выражающая удельную (отнесенную к единице веса) энергию потока жидкости в данной точке потока.
4.1447 Напорный резервуар для воды: Резервуар для воды, служащий для создания напора в водопроводной сети.
4.1448 Наплавляемые строительные материалы: Кровельные материалы с применением модифицированных полимерами битумов. Не требуют приклеивающих мастик.
4.1449 Напрягающий цемент: Быстросхватывающийся и быстротвердеющий цемент, получаемый совместным тонким измельчением портландцементного клинкера (65%), глиноземистого цемента или высокоглиноземистого шлака (20%) и природного гипса (15%).
4.1450 Напряжение в арматуре контролируемое: Расчетная величина напряжения в напрягаемой арматуре предварительно напряженных конструкций.
4.1451 Напряжение механическое: 1) мера внутренних сил, возникающих в теле (в элементах сооружений и машин) при его деформации; 2) мера внутренних сил, возникающих в элементах конструкции под влиянием внешних нагрузок.
4.1452 Напряжение шага: Напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.
4.1453 Напряжения остаточные: Сохраняющиеся во времени внутренние напряжения в материале или изделии.
4.1454 Наружная пожарная лестница: Лестница, предназначенная для подъема личного состава пожарных команд и пожарно-технического вооружения на кровлю зданий и сооружений.
4.1455 Нарушение земель: Процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель.
4.1456 Насосная станция: Комплекс сооружений, машин и устройств для напорного перемещения жидкостей.
4.1457 Настил: Элемент перекрытия или покрытия здания, установленный горизонтально на опорные несущие конструкции (стены, ригели, балки, прогоны) и предназначенный для устройства пола в многоэтажных зданиях, кровли, проезжей части мостов, технологических рабочих площадок в промышленных цехах и т.п.
4.1458 Насыпные и намывные грунты: Искусственные грунты, образованные в результате человеческой деятельности.
4.1459 Насыпь: Инженерное земляное сооружение, устраиваемое из природных и (или) техногенных грунтов, в пределах которых вся поверхность земляного полотна расположена выше уровня земли.
4.1460 Насыпь дорожная: Грунтовое сооружение, возводимое на трассе дороги обычно в понижениях рельефа, на подходах к мостам и путепроводам, обеспечивающее размещение дорожной одежды автомобильной дороги или верхнего строения пути железной дороги.
4.1461 Натурные испытания: Испытания объекта в условиях, соответствующих условиям его использования по прямому назначению с непосредственным оцениванием или контролем определяемых характеристик свойств объекта.
4.1462 Натяжение арматуры: Создание в арматуре предварительно напряженных конструкций растягивающего контролируемого напряжения.
4.1463 Натяжение арматуры на бетон: Способ изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций, при котором процесс натяжения арматуры осуществляется после окончания твердения бетона конструкции.
4.1464 Натяжение арматуры на упоры: Способ изготовления сборных предварительно напряженных железобетонных конструкций, при котором процесс натяжения арматуры осуществляется на упоры стенда или формы до начала бетонирования конструкции.
4.1465 Национальный стандарт: Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации.
4.1466 Недвижимость: Земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
4.1467 Недвижимость в жилищной сфере: Недвижимое имущество с установленными правами владения, пользования и распоряжения в границах имущества, включающее: земельные участки и прочно связанные с ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, приусадебные хозяйственные постройки, зеленые насаждения с многолетним циклом развития; жилые дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания; сооружения и элементы инженерной инфраструктуры жилищной сферы.
4.1468 Нежилая площадь (вспомогательная) жилища: Подсчитывается как сумма площадей внутренних подсобных помещений в жилом доме (кухни, ванной комнаты или встроенной бани, постирочной, туалета, прихожей, коридора, квартирной кладовой, встроенной топочной и тому подобное).
4.1469 Нежилое помещение: Отдельное встроенное (встроенно-пристроенное) в жилой дом помещение, предназначенное и используемое для иных, чем постоянное проживание, целей, в том числе для общественных нужд и/или малого предпринимательства.
4.1470 Незавершенное строительное производство: Сметная стоимость СМР работ по незаконченным объектам, которые не приняты и не оплачены заказчиком в силу установленной системы расчетов за выполненные работы. Н. с. п. отражается на балансе подрядной организации.
4.1471 Незавершенное строительство: 1. Незаконченные или не сданные в эксплуатацию здания, сооружения и их отдельные конструктивные элементы, принятые и оплаченные организацией-заказчиком, по объектам, не введенным в действие и не зачисленным в основные фонды; 2. Показатель, используемый для обозначения положения, когда на строительном объекте прекращены строительно-монтажные работы, объект «заморожен» на многие годы.
4.1472 Неисправность, неисправное состояние: Состояние изделия (устройства), при котором оно не соответствует одному или нескольким требованиям, предъявляемым как в отношении основных параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, так и в отношении удобств эксплуатации, внешнего вида, комплектности и т.д.
4.1473 Ненесущая панель: Панель, не предназначенная для опирания на нее конструкций здания (кроме оконных и дверных блоков и легких межоконных вставок).
4.1474 Неотапливаемые помещения: Нежилые помещения в квартире (жилище), не имеющие отопительную систему (холодные кладовые, веранды и тому подобное) и включающиеся в нежилую площадь квартиры (жилища). К неотапливаемым помещениям не могут быть причислены внутриквартирные прихожие и коридоры.
4.1475 Непрозрачный темплет: Темплет, изготовленный из непрозрачного или светонепроницаемого материала, например, из картона, стальной фольги и т.п.
4.1476 Неравномерность водопотребления: Колебание расхода воды в интервале времени.
4.1477 Неразрушающий контроль: Определение характеристик материалов и изделий без их разрушения с целью получения информации о качестве изделий и объектов. Неразрушающий контроль обеспечивается, различными методами дефектоскопии, основанными на использовании проникающих полей, излучений и веществ.
4.1478 Нервюра в архитектуре: Арка из тесаных клиновидных камней, укрепляющих ребра свода. Система нервюра образует каркас, облегчающий кладку свода.
4.1479 Нержавеющая сталь: Легированная сталь, устойчивая к коррозии на воздухе, в воде, а также в некоторых агрессивных средах.
4.1480 Несгораемый материал: Материал, который под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняется, не тлеет и не обугливается.
4.1481 Несущая панель: Панель, предназначенная для опирания на нее конструкций здания.
4.1482 Нетиповое изделие (конструкция, устройство, монтажный блок): Изделие, впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации) технологических, энергетических, санитарно-технических и других систем.
4.1483 Неф в архитектуре: Вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.
4.1484 Нефелиновый цемент: Гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением нефелинового шлама, активизаторов твердения (извести или портландцемента) и гипса.
4.1485 Нефелиновый шлам, белитовый шлам: Отход производства оксида алюминия из нефелинов, состоящий из сиенитов и др. горных пород, в основном, из двухкальциевого силиката алюминия (белита).
4.1486 Нивелир: Геодезический инструмент, используемый для геометрического нивелирования, снабженный зрительной трубой, вращающейся в горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем.
4.1487 Нивелирная сеть: Геодезическая сеть, высоты пунктов которой над уровнем моря определены геометрическим нивелированием.
4.1488 Нивелирный репер: Геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети. Примечание: в собственном названии репера может быть отражено место закладки (например, фунтовый репер) и особенности закладки (например, фундаментальный репер).
4.1489 Нивелирование: Определение превышений (разности высот) точек земной поверхности относительно некоторой избранной точки или уровня моря.
4.1490 Норма расхода материальных ресурсов: Количество материальных ресурсов, необходимое для производства единицы продукции (работ).
4.1491 Нормальная эксплуатация: Эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими или бытовыми условиями.
4.1492 Нормативная документация (нормативный документ): Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, расширении и техническом перевооружении предприятий, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов.
4.1493 Нормативные нагрузки: Наибольшие нагрузки, отвечающие нормальным условиям эксплуатации зданий и сооружений; используются при расчете конструкций по предельным состояниям.
4.1494 Нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу потребителей. Примечания: 1) термин «нормативный документ» в системе нормативных документов в строительстве охватывает такие понятия, как строительные нормы и правила, свод правил, территориальные строительные нормы, стандарт; 2) деятельность, проявляющаяся при разработке, опубликовании и применении нормативных документов системы, обозначается термином «нормирование и стандартизация».
4.1495 Нормативы материальных ресурсов: Поэлементные составляющие норм расхода сырья и материалов.
4.1496 Нормируемая плотность бетона: Значение плотности бетона, заданное в нормативно-технической и проектной документации.
4.1497 Нормируемая прочность раствора: Прочность затвердевшего строительного раствора, заданная в государственных стандартах или нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (проектная марка).
4.1498 Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время: Сметные нормы, учитывающие дополнительные затраты, необходимые при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, в том числе: доплаты к заработной плате рабочих; расходы на благоустройство рабочих мест; затраты, вызываемые изменением технологии производства работ в зимнее время (устройство, разборка и отопление тепляков, исключая тепляки для коксовых печей), выдерживание бетонных и железобетонных конструкций в необходимых температурно-влажностных условиях, применение специальных добавок к растворам и бетонам и др. Нормы, установленные по видам строительства, предназначенные для составления смет и круглогодичных расчетов за выполненные работы между заказчиками и генподрядными строительными организациями и нормы по конструкциям и видам работ для расчетов, как правило, за выполненные работы между генподрядными и субподрядными строительными организациями.
4.1499 Нормы продолжительности строительства: Установленная государственными органами продолжительность строительства объектов. При формировании Н. п. с. возможны два подхода: продолжительность строительства является функцией времяобразующего фактора, и необходимо установить аналитическую зависимость между продолжительностью и этим фактором. В качестве факторов могут выступать стоимость объекта, его физические параметры (размеры), мощность. Реализация указанного подхода позволяет создать компактные универсальные нормы; продолжительность строительства является функцией его технико-экономических параметров, диапазон которых очень широк, Поэтому Н. п. с, задаются в виде перечней объектов с их кратким описанием и временными параметрами. Такой подход связан с необходимостью разработки обширной нормативной базы, с неизбежностью несовпадения параметров конкретных объектов с принятыми в Н. п. с, с трудностью нормирования для новых объектов, не имеющих аналогов в нормах.
4.1500 Нормы производственные: Нормы, устанавливающие величину затрат труда и материальных ресурсов на производство единицы объема работ (единицы продукции).
4.1501 Нормы технологического проектирования: Нормативные документы по проектированию технологических процессов промышленных предприятий и сооружений, утверждаемые в установленном порядке министерствами и ведомствами.
4.1502 Нулевой цикл: 1. Комплекс строительно-монтажных работ по возведению частей зданий или сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных ниже условной проектной отметки, принимаемой за «нуль»; 2. Комплекс работ по строительству подземной части здания. Включает: вертикальную планировку, отрывку котлована, устройство фундаментов, забивку свай, устройство стен подвала, вводов и выпусков инженерных коммуникаций, гидроизоляцию подземной части стен, монтаж перекрытий, засыпку пазух котлована.
4.1503 Нуль строительный: Проектная отметка уровня чистого пола первого этажа. Абсолютная отметка Н. с. задается в проекте сооружения. Н. с. выносится геометрическим нивелированием и закрепляется на строительной площадке или отмечается на стене здания красной горизонтальной чертой.
4.1504 Обводнение: Комплекс мероприятий, включающий строительство гидротехнических сооружений в местностях, где нет водных источников или их дебит недостаточен для обеспечения водой данного района, либо они содержат непригодную для использования воду.
4.1505 Обделка подземного сооружения: Строительная конструкция, возводимая в тоннелях, складах, гаражах и т.д. и образующая их внутреннюю поверхность. Обделку подземного сооружения устраивают для защиты подземных сооружений от обрушений, чрезмерных смещений окружающих пород, проникновения подземных вод.
4.1506 Обезвреживание сточных вод: Очистка сточных вод от содержащихся в них вредных веществ до степени, позволяющей сбрасывать их в водоём или использовать повторно для производственных нужд.
4.1507 Обеззараживание: Уменьшение до предельно допустимых норм загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продовольствия, пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными химическими веществами путём дезактивации, дегазации и демеркуризации, а также опасными биологическими веществами путём дезинфекции и детоксикации.
4.1508 Обеззараживание воды: Уменьшение количества болезнетворных организмов в воде до пределов, установленных санитарно-гигиеническими требованиями.
4.1509 Обеззараживание природных и сточных вод: Уничтожение в воде болезнетворных бактерий и вирусов.
4.1510 Обеспечение пожарной безопасности: Принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий.
4.1511 Обеспечение промышленной безопасности в чрезвычайных ситуациях: Принятие и соблюдение правовых норм, выполнение экологозащитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса организационных, технологических и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение промышленных аварий и катастроф в зонах чрезвычайной ситуации.
4.1512 Обеспечение сейсмической безопасности: Принятие и соблюдение правовых норм, выполнение эколого- и сейсмозащитных правил и требований, а также проведение комплекса организационных, прогнозных, инженерно-технических, сейсмозащитных и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты от воздействия поражающих факторов землетрясения людей, объектов экономики и окружающей природной среды.
4.1513 Обкладка поручня: Наружная декоративная часть поручня.
4.1514 Область аккредитации: Сфера деятельности, в которой аккредитованному органу по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центру) предоставлено право на выполнение работ по подтверждению соответствия или проведение испытаний продукции.
4.1515 Область сертификации: Совокупность взаимосвязанных объектов сертификации.
4.1516 Область технического нормирования, область стандартизации: Совокупность взаимосвязанных объектов технического нормирования, объектов стандартизации. Областью технического нормирования, стандартизации, например, можно считать машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, химическую промышленность и др.
4.1517 Облицовка: Конструкция из штучных материалов, образующая наружный слой элементов зданий (стен, колонн, перекрытий, цоколей) и поверхности сооружений.
4.1518 Облицовочные работы: Отделка поверхности зданий и сооружений.
4.1519 Обломы архитектурные: Разные по форме поперечного сечения протяженные архитектурные элементы, расположенные преимущественно по горизонтали (на цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах, тягах, базах колонн).
4.1520 Обмуровка котла: Огнеупорные и теплоизоляционные ограждения котла, отделяющие его топочную камеру и газоходы от окружающей среды. Обмуровка котла позволяет уменьшить потери теплоты, снизить присосы холодного воздуха в газоходы и предотвратить выбивание из котла газов.
4.1521 Обои: Рулонный отделочный материал на бумажной или другой гибкой основе, предназначенный для оклейки стен и потолков помещений.
4.1522 Оболочка: Пространственная конструкция, ограниченная двумя криволинейными поверхностями, расстояние между которыми (толщина оболочки) мало по сравнению с остальными размерами конструкции.
4.1523 Оборотное водоснабжение: Многократное использование воды в системах водоснабжения на предприятиях.
4.1524 Образец продукции, эталон продукции: Образец изделия, изготавливаемый промышленным способом в одном или нескольких экземплярах (партией) с целью опытной проверки и контроля конструктивно-технических и потребительских качеств, предусмотренных техническим заданием на его проектирование и проектом.
4.1525 Обратная лопата: Рабочее оборудование одноковшового экскаватора, обеспечивающее копание движением вниз по направлению к машине.
4.1526 Обрез: Горизонтальный уступ стены или фундамента, образованный в результате изменения толщины кладки вышележащей части.
4.1527 Обследование (здания): Комплекс работ по сбору, обработке, систематизации и анализу данных о техническом состоянии здания, его отдельных элементов, оценке их технического состояния и степени износа.
4.1528 Обследование объектов после землетрясения: 1. Оперативное обследование объектов с целью определения предварительных объемов повреждений и принятия решения по каждому объекту о возможности его восстановления, усиления или сноса; 2. Детальное обследование с подготовкой исходных материалов для разработки проектов восстановления или усиления объектов.
4.1529 Обследование подземных сооружений: Определение технических характеристик подземных сооружений (коммуникаций) и схемы их взаимосвязи.
4.1530 Обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
4.1531 Общая организационно-техническая подготовка: Комплекс мероприятий, входящих в систему подготовки строительного производства, которые являются общими и обязательными для обеспечения строительства каждого объекта, деятельности строительных предприятий и производства отдельных видов строительных и монтажных работ. Этот вид подготовки предусматривает обеспечение строек проектно-сметной документацией, в том числе ПОС; отвод в натуре площадки для строительства; составление титульных и внутрипостроечных титульных списков строек; заключение договоров (контрактов) подряда и субподряда на строительство объектов; оформление разрешений, допусков на право производства работ; освобождение отведенных под строительство площадок от расположенных на них зданий и сооружений; переселение лиц и организаций, расположенных в этих зданиях; обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания; размещение заказов на оборудование и определение поставщиков материальных ресурсов.
4.1532 Общая оценка риска: Процесс анализа риска и оценки риска.
4.1533 Общая площадь квартиры: Суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас.
4.1534 Общая площадь строений: Подсчитывается как сумма площадей всех этажей жилого дома, хозяйственно-бытовых и иных строений.
4.1535 Общее содержание воды в бетонной смеси: Количество воды, добавляемой при затворении смеси; воды, содержащейся в заполнителе (в порах и адсорбированной на поверхности); воды, вводимой вместе с добавками (модификаторами и минеральными, если они применяются в виде раствора или суспензии); воды, вводимой в бетон со льдом (если он применяется для охлаждения смеси и снижения экзотермии) или при пропаривании.
4.1536 Объект народного хозяйства: Предприятие, объединение, учреждение или организация сферы материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное на единой площадке.
4.1537 Объект строительства: Отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию или расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета. Отдельными объектами строительства являются и виды др. работ (вертикальная планировка, наружные инженерные сети, благоустройство строительной площадки и т.д.).
4.1538 Объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: Территория РК, областей, районов, населенных пунктов и их частей, функциональные зоны, объекты недвижимости, включая все виды сооружений с относящимися к ним технологическим и инженерным оборудованием, специальные экономические зоны, недвижимые памятники истории и культуры, природы и городского ландшафта, статус которых установлен законодательством РК.
4.1539 Объект аудита (экологического): Определённая экологическая деятельность, событие, условие, система управления и (или) информация об этих предметах.
4.1540 Объект выбросов парниковых газов: Любой источник или природный комплекс, расположенный на территории Республики Казахстан, от которого парниковые газы с прямым или косвенным парниковым эффектом поступают в атмосферный воздух.
4.1541 Объект защиты (пожарная безопасность): Здание, сооружение, помещение, процесс, технологическая установка, вещество, материал, транспортное средство, изделия, а также их элементы и совокупности. В состав объекта защиты входит и человек.
4.1542 Объект мониторинга (в строительстве): Объект, в процессе строительства и эксплуатации которого проводятся визуальные и инструментальные наблюдения за строительными конструкциями и основаниями фундаментов.
4.1543 Объект сложный: Строительный производственный комплекс, состоящий из ряда нетиповых зданий и сооружений различной объемно-планировочной и конструктивной характеристики, строительство которого требует проведения тщательной организационно- технической подготовки; в строительстве такого комплекса участвует большое количество организаций (от 15 до 20, включая проектные, строительные, специализированные), выполняющих значительный объем строительных работ и монтажа различных видов технологического и подъемно-транспортного оборудования с широкой номенклатурой применяемых конструкций и материалов. Отдельные здания и сооружения: - со сложными конструкциями, строительство которых осуществляется с применением специальных вспомогательных приспособлений и устройств; с применением сложных конструкций или методов строительства, отличающихся новизной принятых решений, требующих нестандартных методов расчета; с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров. Наличие одного из признаков, указанных в определении, является основанием для отнесения объекта к данной степени сложности. К категории сложных зданий и сооружений следует также относить мосты, эстакады, путепроводы и другие сооружения при наличии одного или ряда следующих признаков; возведение железобетонных и металлических пролетных строений производится способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной надвижкой, перевозкой на плаву, сборкой на арочных кружалах; возведение опор глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях; реконструкция существующих сооружений в стесненных условиях в части организации строительного производства; элеваторы, комбикормовые заводы, предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов, заводы по ремонту сельскохозяйственной техники; культовые здания и сооружения высотой более 30 м, со сложными конструктивными решениями сводов, куполов и других элементов и частей.
4.1544 Объект уникальный: Объекты капитального строительства, единственные в своем роде, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота более чем 100 метров; пролеты более чем 100 метров; наличие консоли с вылетом более чем 20 метров; заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров; наличие конструкций и конструктивных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета на основе выполненных научных исследований.
4.1545 Объект экспериментальный: Включенные в утвержденную в установленном порядке программу проектирования и строительства экспериментальных объектов градостроительные комплексы, населенные пункты, жилые районы и кварталы, промышленные районы и узлы, предприятия, здания, сооружения, мелиорационные и водохозяйственные объекты, инженерно-транспортные коммуникации, а также иные объекты строительства, при проектировании и строительстве которых проводится проверка результатов впервые внедряемых завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
4.1546 Объекты градостроительства и территориальной планировки: Фрагменты целостного пространства обитания, условно вычлененные из него с целью осуществления управляющих воздействий, направленных на преобразование, развитие, поддержание требуемого состояния пространства; разработку проектной документации; выполнение научных исследований. В состав объектов градостроительства входят территории поселений, отдельные их части, пригородные зоны, выделенные по признакам административного подчинения, принадлежности, функционального использования, экологического состояния, народно-хозяйственной, историко-культурной, природно-ландшафтной ценности или по другим социально значимым признакам. В состав объектов территориальной планировки входят территории стран, их части, выделенные по тем же признакам.
4.1547 Объекты дорожного сервиса: Здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, водителей и транспортных средств (комплексы обслуживания, автобусные остановки, авто павильоны, площадки отдыха и стоянки транспортных средств, подъезды к указанным объектам).
4.1548 Объекты придорожного сервиса: Здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения).
4.1549 Огневая нагрузка (пожарная нагрузка): Общий тепловой потенциал, учитывающий количество сгораемых материалов, отнесенный на 1 м3 площади пола здания или сооружения.
4.1550 Огнезащита: Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путём специальной обработки.
4.1551 Огнезащитное вещество (смесь): Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту.
4.1552 Огнезащитное изделие (материал, конструкция): Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность которого является результатом огнезащиты.
4.1553 Огнестойкий асбестоцементный плоский лист: Изделие, обладающее повышенным сопротивлением теплопередаче, используемое для защиты строительных конструкций от воздействия огня при пожаре.
4.1554 Огнестойкость: Способность изделия, конструкции или элемента сооружения сохранять при пожаре несущую и огнепреграждающую способность, т.е. сопротивляться обрушению (разрушению), прогреву до температур возгорания, образованию сквозных отверстий и трещин, а также препятствовать распространению горения по поверхности или внутри изделия (конструкции сооружения). Время, в течение которого изделие сохраняет огнестойкость при специальных огневых испытаниях, называется пределом огнестойкости.
4.1555 Огнетушащее вещество: Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.
4.1556 Огнеупорность: Способность материалов противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур.
4.1557 Огнеупоры: Материалы и изделия, изготавливаемые, главным образом, на основе минерального сырья, обладающие огнеупорностью не ниже 1580°С.
4.1558 Ограждающие конструкции: Строительные конструкции, составляющие наружную оболочку здания или разделяющие его на отдельные помещения; могут одновременно служить и несущими конструкциями.
4.1559 Ограждающий вал, защитная дамба: Регуляционное сооружение в виде насыпи, ограждающее пойму или часть её от затопления высокими водами (половодными и паводковыми).
4.1560 Ограждение защитное: Устройство, препятствующее непреднамеренному доступу людей в зону действия опасного производственного фактора, а также предназначенного для изоляции соответствующих рабочих мест от доступа посторонних лиц.
4.1561 Одноковшовый экскаватор: Самоходная машина цикличного действия с рабочими органами в виде ковша или другого сменного оборудования. В зависимости от назначения и вида выполняемых работ одноковшовые экскаваторы подразделяются на универсальные (главным образом для производства строительных и землеройных работ), карьерные, вскрышные и торфяные, подземные и плавучие, шагающие и др.
4.1562 Одориизация: 1. Придание воздуху благоприятных запахов. Иногда применяют при кондиционировании воздуха; 2. Добавка к горючим газам сильно пахнущих веществ (одорантов) для обнаружения утечек газа через неплотности соединений газопровода или арматуры. Распространён одорант - этилмеркаптан (C2H5SH), реже применяются органические сульфиды и дисульфиды.
4.1563 Окрасочный агрегат, пневмоокрасочная установка: Комплект машин и оборудований для окрашивания поверхностей лакоокрасочными материалами, подаваемыми сжатым воздухом в пистолет-краскораспылитель.
4.1564 Омологация: Приведение технических характеристик товара в соответствии со стандартами страны-импортера.
4.1565 Ондулин: Волнистый листовой кровельный материал с волокнистым наполнителем, не содержит асбеста.
4.1566 Опалубка в строительстве: Форма для укладки бетонной смеси арматуры при возведении бетонных и железобетонных конструкций и сооружений.
4.1567 Опасная зона: Пространство, в котором возможно воздействие на человека опасного и (или) вредного производственного фактора.
4.1568 Опасные геологические процессы: Геологические и инженерно-геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей (оползни, обвалы, карст, селевые потоки, снежные лавины и др.). Наиболее распространенные сочетания процессов, требующие комплексных решений: склоновые - вместе с процессами на берегах морей и водохранилищ, абразионными и эрозионными - на реках; эрозионно-селевые в долинах горных и предгорных областей - совместно с оползневыми; карстовые и суффозионные; снежные и снежно-каменные лавины.
4.1569 Опасные природные воздействия: Проявление природных процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на живые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания.
4.1570 Операция технологическая: Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими рабочими, а также без участия рабочих или под их наблюдением (в автоматизированном производстве). Операция технологическая - основная расчетная единица для определения производительности, при планировании загрузки оборудования и техническом нормировании труда.
4.1571 Опережающая инженерная подготовка: Мероприятия и работы, которые необходимо выполнить, чтобы подготовить площадку к строительству производственного комплекса, жилого массива или их очереди. О. и. п. включает мероприятия и работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие нормальное начало и развитие основного периода строительства, в т. ч. создание заказчиком опорной геодезической сети (красных линий, реперов, главных осей зданий, опорной строительной сетки); освоение строительной площадки - расчистку территории, снос строений и др.; инженерную подготовку площадки - планировку территории с устройством организованного стока поверхностных вод, устройство постоянных или временных дорог, железнодорожных веток, пристаней, перенос существующих сетей и устройство новых для снабжения строительства водой н электроэнергией, включая сооружение постоянных или временных источников; устройство временных (инвентарных) сооружений, а также отдельных основных объектов для нужд строительства; устройство средств связи (телефонной, радио и телетайпной), необходимых для управления строительством, В состав О. и. п. входят также внеплощадочные работы по сооружению магистральных линий (свыше 3 км), включая железнодорожные пути, автодороги, линии электропередачи с трансформаторными подстанциями; водопроводные линии с водозаборными сооружениями; канализационные коллекторы с очистными сооружениями; судоходные трассы с причалами; линии связи.
4.1572 Описательное положение (характеристики продукции): Положение о соответствии назначению, касающееся характеристик продукции, процесса или услуги. Описательное положение обычно содержит описание конструкции, конструкционных деталей и т. д. с указанием размеров и состава материалов.
4.1573 Описательное требование (техническое нормирование и стандартизация): Требование соответствия назначению, касающееся характеристик продукции, процесса или услуги. Описательное требование обычно содержит описание конструкции, конструкционных деталей и т. д. с указанием размеров и состава материалов.
4.1574 Опора глубокого заложения, глубокая опора: Используется для сооружения фундаментов без устройства котлована.
4.1575 Опора моста: Конструкция, предназначенная для восприятия нагрузок от пролетного строения и передачи их основанию.
4.1576 Опоры линии электропередачи: Сооружения (конструкции) для подвески проводов и грозозащитных тросов, воздушных ЛЭП.
4.1577 Опоры сооружений: Устройство для поддержания и прикрепления несущих конструкций сооружений (столбы, стойки, колонны и т.д.).
4.1578 Опускной колодец: Полая круглая или прямоугольная, как правило, железобетонная конструкция, используемая при сооружении глубоких опор, массивных фундаментов (на глубине 70 м и более), подземных помещений (на глубине 25-30 м).
4.1579 Орган по сертификации: Беспристрастный орган, государственный или негосударственный, обладающий необходимой компетентностью и полномочиями по проведению сертификации соответствия по данным правилам процедуры и управлению.
4.1580 Орган по стандартизации: Орган, занимающийся стандартизацией, признанный на национальном, региональном или международном уровнях, основная функция которого (согласно его уставу) заключается в разработке, утверждении или принятии стандартов, которые доступны широкому кругу потребителей.
4.1581 Организационное проектирование: Процесс проектирования новой и совершенствования существующей системы управления строительно-монтажной организации (предприятия) с применением специальных аналитических методов.
4.1582 Организация специализированная: Организация, выполняющая специальные виды работ (электромонтажные, сантехнические, противопожарные и охранные, монтаж технологического оборудования и др.) на основе договора субподряда с генподрядчиком; договором определяются объемы и сроки выполнения работ.
4.1583 Организация строительства: Взаимоувязанная система подготовки к строительству, установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, снабжения всеми видами ресурсов, для обеспечения эффективности и качества строительства комплекса объектов (промышленное предприятие, градостроительный комплекс или жилой микрорайон), направленная на достижение конечного результата - ввода объектов в эксплуатацию.
4.1584 Организация субподрядная (субподрядчик): 1) специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ; 2) специализированная проектная организация, привлекаемая генеральным проектировщиком на договорных началах для разработки отдельных разделов проекта.
4.1585 Ордер архитектурный: Тип архитектурной композиции, основанный на определенной системе сочетания и пластической обработки несущих (колонна с капителью, базой, пьедесталом) и несомых (архитрав, фриз, карниз) частей и деталей стоечно-балочной конструкции.
4.1586 Ориентация зданий: Расположение зданий относительно сторон света (сторон горизонта).
4.1587 Осадка в строительстве: Понижение сооружения (земляного), вызванное уплотнением его основания или сокращением вертикальных размеров сооружения (его частей).
4.1588 Осадочный шов: Соединение частей сооружений, обеспечивающее их свободное взаимное смещение в допустимых пределах по вертикали, которое возникает под действием нагрузок (в результате нагрева, охлаждения, при изменениях в земной коре).
4.1589 Оседание: Вертикальная составляющая вектора сдвижения точки земной поверхности в мульде сдвижения.
4.1590 Оси разбивочные: Линии (направления), имеющие заданные координаты, обозначаемые закрепленными на местности геодезическими знаками или постоянно закрепленными ориентирами на смонтированных в проектном положении несущих конструкциях, определяющих положение в натуре отдельных элементов зданий и сооружений.
4.1591 Основание под кровлю: Поверхность теплоизоляции несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из асбестоцементных листов и других штучных материалов - опоры для закрепления листов (прогоны или обрешетка).
4.1592 Основание сооружения: Массив грунта, непосредственно воспринимающий нагрузки от сооружения.
4.1593 Особо легкий бетон: Бетон со средней (по объему) плотностью менее 500 кг/м3.
4.1594 Особо тяжелый бетон: Бетон со средней (по объему) плотностью более 2500 кг/м3.
4.1595 Осушение: Совокупность технических мероприятий по отводу грунтовых и поверхностных вод от зданий, сооружений, с территории населенных мест, площадей, предназначенных для сельскохозяйственного освоения, и т.п. по осушительным и отводным каналам с помощью отводящего дренажа, водопонижающих установок.
4.1596 Отверстие моста: Сумма горизонтальных размеров свободного пространства, измеренного на отметке расчетного уровня высоких вод.
4.1597 Отвод: Участок трубопровода для плавного изменения его направления.
4.1598 Отвод земель: Предоставление в установленном земельным законодательством порядке и в размерах, определяемых нормативными документами, земель (земельных участков), необходимых для строительства, эксплуатации и развития предприятий, зданий и сооружений.
4.1599 Отводящий канал: Сооружение, служащее для отвода воды, прошедшей через турбины ГЭС, в русло реки.
4.1600 Отделочные материалы в строительстве: Материалы, применяемые в целях улучшения эксплуатационных и декоративных качеств зданий и сооружений, и защиты основных материалов конструкции от атмосферного и др. воздействий.
4.1601 Отделочные работы в строительстве: Комплекс строительных работ, выполняемых с целью повышения долговечности, улучшения эксплуатационных, санитарно-гигиенических, эстетических и декоративных качеств зданий и сооружений.
4.1602 Отказ: Предельное значение контролируемого параметра технологического процесса, достижение которого (отказа) в процессе производства работ означает выполнение расчетных (проектных) требований.
4.1603 Отказ (при трамбовании грунта): Предельная величина понижения поверхности уплотняемого грунта от одного удара трамбовки в конце процесса трамбования.
4.1604 Отказ (при уплотнении грунта): Предельная величина понижения поверхности уплотняемого грунта от одного удара трамбовки в конце процесса трамбования.
4.1605 Отказ конструкций: Событие, заключающееся в нарушении работоспособности, прекращении выполнения конструкциями заданных функций, определяемых с соответствующими допусками. При назначении нормативной надежности как несущих, так и ограждающих конструкций, под О. к. понимают техническое состояние элемента, предшествующее исчерпанию несущей способности или полной потере ограждающих функций. Понятие безотказности жилого здания в целом как сложной технической системы шире, чем для его элементов и простых систем, способных находиться лишь в двух состояниях: работоспособном или неработоспособном. Отказы отдельных ограждающих конструкций и технических устройств (кровли, межпанельных швов, полов и др.) обычно являются частичными. Не приводя к прекращению функционирования объекта в целом, они снижают качество его функционирования. Такая адаптация жилого здания к комплексу внешних условий возникает благодаря наличию определенной избыточности - некоторому запасу технических характеристик сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций.
4.1606 Отказ сваи: Средняя величина (в см) погружения в грунт забивной сваи от одного удара молота в залоге за 10 ударов, а при вибропогружении свай - величина (в см) погружения свай в грунт от работы вибропогружателя за 1 минуту.
4.1607 Откос: Искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естественный грунтовый массив, выемку или насыпь дороги.
4.1608 Относительные горизонтальные деформации растяжения или сжатия: Деформация земной поверхности в горизонтальной плоскости, вызванные неравномерностью горизонтальных сдвижений в мульде сдвижения. В точках мульды сдвижения различают горизонтальные деформации: в направлении простирания пластов Ех; в направлении в крест простирания пластов в полу мульде по падению Еу1; в направлении в крест простирания пластов в полумульде по восстанию Еу2; в заданном направлении Eλ.
4.1609 Отопительный котел: Источник тепла в центральной отопительной системе отдельного дома или целого района со многими домами.
4.1610 Отопление: Искусственный обогрев жилых и производственных помещений для возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей чаще всего условиям теплового комфорта для людей, а иногда требованиям технологического процесса.
4.1611 Отстойник: Сооружение для осветления воды (удаления взвешенных примесей из неё) путём коагуляции и отстаивания при замедленной скорости течения потока в системах гидроузлов и ирригационных сооружений водоснабжения и канализации.
4.1612 Охранная зона (безопасность труда в строительстве): Зона, в которой устанавливается специальный режим охраны размещаемых объектов.
4.1613 Охранная зона (градостроительное развитие): Территория, прилегающая к участку историко-культурной ценности, предназначенная для сохранения, наилучшего функционального использования и благоприятного зрительного восприятия историко-культурной ценности и ее окружения и отличающаяся определённым режимом содержания и реконструкции.
4.1614 Оценка соответствия: 1. Систематическая проверка степени соответствия продукции установленным требованиям. 2. Деятельность по определению соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
4.1615 Оценка технического уровня продукции: Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.
4.1616 Оценка уровня качества продукции: Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества, оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.
4.1617 Оценка экологической эффективности: Процесс, способствующий принятию управленческих решений, относящихся к экологической эффективности организации методом выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по критериям экологической эффективности, составления отчетности и распространения информации, периодического пересмотра и улучшения этого процесса.
4.1618 Очередь строительства: Часть объекта строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказания услуг, предусмотренных проектом.
4.1619 Очистные сооружения: Инженерные сооружения в системе канализации населенной местности или промышленных предприятий, предназначенных для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений.
4.1620 Павильон: 1) отдельно стоящая постройка небольшого размера, имеющая облегченную открытую конструкцию, сочетающаяся с окружающим ландшафтом; 2) часть большого здания (клуба, дворца и. т.д.), имеющая обычно отдельную крышу; 3) самостоятельное сооружение, предназначенное для выставочной экспозиции, киносъемок, торговли и т.д.
4.1621 Пагода: Многоярусная башня для хранения реликвий; тип культового и мемориального сооружения буддистов.
4.1622 Падуга: Криволинейная поверхность над карнизом внутри помещения, служащая в качестве перехода от стены к поверхности потолка (плафона).
4.1623 Пажилина (деревянная): Деревянная горизонтальная планка между столбами забора или стойками крепления траншей, к которой крепят обшивку.
4.1624 Паз: 1) выемка на боковой и торцовой кромках паркетной планки, в которую входит гребень для соединения с соседней планкой; 2) углубление на поверхности кладки, предназначенное для улучшения ее прочностных свойств.
4.1625 Пайка, паяние: Процесс получения неразъемного соединения материалов (стали, чугуна, стекла, графита, керамики и др.), находящихся в твердом состоянии, расплавленные припоем.
4.1626 Пакер (буроинъекционные анкеры): Уплотняющее устройство в виде расширяющейся камеры, препятствующее выбросу смеси по скважине при ее нагнетании в зону заделки анкера.
4.1627 Пакер (фундаменты): Уплотняющее устройство в виде расширяющейся камеры, препятствующее выбросу смеси по скважине при ее нагнетании в зону заделки анкера.
4.1628 Пакеляж: Разновидность основания под дорожное покрытие или полужесткое основание для трамвайных рельсов, прокладываемое непосредственно по грунту.
4.1629 Пал: Сооружение в виде сквозных конструкций, куста свай и др. или массивной железобетонной стены, устраиваемое по сторонам головной части шлюза и предназначенное для направления судов при входе в шлюз или при выходе из него и для гашения энергии навала судна.
4.1630 Палетка: 1) прозрачная пластинка с нанесенной на неё сеткой линий (реже точек). Служит для определения площади участков на плане или на карте, или отсчета координат и т.д.; 2) тонкая каменная плитка с рельефным изображением, используемая для украшения стен храмов, дворцов.
4.1631 Памятники: Отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.
4.1632 Памятники всемирного наследия: Памятники культуры или памятники природные, включённые на основе специальной процедуры в международный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может быть целый город или уникальная по своим свойствам природная территория.
4.1633 Пандус: 1) наклонная плоская коммуникационная конструкция, связывающая поверхности, расположенные на различных уровнях; 2) сооружение, имеющее продольный уклон, повышающий уровень доступности и удобства при вертикальном перемещении.
4.1634 Панель: 1) вертикальный плоскостной элемент заводского изготовления, применяемый в строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие) функции; 2) нижняя часть стены помещения, отличающаяся по отделке от всей стены. Панель может быть деревянной, мраморной, пластиковой. 3) пролет между двумя смежными узлами верхнего или нижнего пояса фермы, воспринимающими основную нагрузку; 4) то же, что и тротуар.
4.1635 Панель асбестоцементная: Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент; имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в вертикальном положении.
4.1636 Панель бетонная: 1. Панель, прочность которой в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном, П. б. имеет конструктивную арматуру и может иметь расчетную арматуру, предназначенную для восприятия усилий, возникающих при изготовлении и транспортировании панели и при монтаже стены. Панель считается бетонной, если арматура имеется только на ограниченных участках (например, в опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагрузки); 2. Панель с конструктивной арматурой, прочность которой в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном, К П. б. относятся также панели, в которых рабочая арматура расположена только на ограниченных участках (например, в перемычке над проемом в консольном выступе, опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагрузки) и отсутствует вертикальная рабочая арматура.
4.1637 Панель вентилируемая: Панель с одной или несколькими полостями для циркуляции воздуха.
4.1638 Панель двухслойная: Слоистая панель, имеющая два основных слоя. П. д. сплошного сечения имеет два армированных бетонных слоя; несущий и теплоизоляционный. П. д. с экраном имеет внутренний слой из армированного конструкционно-теплоизоляционного бетона и наружный экран.
4.1639 Панель инфракрасного излучения: Беспламенная горелка панельно-лучистого отопления, в которой теплота, выделяющаяся при сгорании природного или сжиженного газа, передается в помещение путем инфракрасного излучения.
4.1640 Панель ребристая: Панель, усиленная продольными и (или) поперечными ребрами жесткости.
4.1641 Панель с экраном (панели стеновые наружные бетонные и железобетонные): Слоистая панель с наружным слоем, расположенным на относе (с воздушной прослойкой), - наружным экраном. Наружные экраны применяют в целях уменьшения климатических воздействий на основную конструкцию стены, для ее водозащиты, вентиляции и повышения теплоустойчивости и выполняют из армированного бетона, листовых и других материалов.
4.1642 Панель составная: 1. Панель, состоящая из нескольких отдельно изготовленных армированных бетонных элементов или из армированных бетонных и других основных элементов (не считая оконные и дверные блоки), цельность конструкции которой создается последующим соединением этих элементов с помощью соединительных изделий или другим способом; 2. Панель, состоящая из нескольких бетонных и/или железобетонных элементов, соединенных с помощью металлических соединительных изделий или другим способом.
4.1643 Панель сплошная: Панель без воздушных прослоек и пустот.
4.1644 Панель термоструктурная: Панель, изготовленная из вязкого полистирола методом вспенивания. Образовавшиеся в результате микропоры представляют собой мелкие полости, заполненные воздухом.
4.1645 Панель фермы: Часть плоской фермы, ограниченная смежными верхними (нижними) узлами.
4.1646 Папильонажный ход: Перемещение земснаряда из одного крайнего положения в другое поперек выемки.
4.1647 Папильонирование: Перемещение земснаряда поперек разрабатываемой выемки при разработке грунта или движение в этом же направлении одного грунтозаборного устройства.
4.1648 Парадигма: Теория (или модель) постановки проблем, принятая в качестве образца решения исследовательских задач.
4.1649 Параметр негерметичности помещения: Величина, определяемая как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого помещения.
4.1650 Параметры застройки территории: Требования к этажности, плотности, интенсивности и другим характеристикам объектов строительства, устанавливаемые при градостроительном зонировании.
4.1651 Парапет: 1) невысокая сплошная стенка, проходящая на гребне плотины, дамбы, молота и т.п. у верхового откоса (грани), служащая для защиты сооружения от разрушающего действия волн, брызг и т.п.; 2) глухое ограждение перепада высот; конструктивный элемент, ограждающий пути движения и функциональные пространства, совмещающий функции по критериям безопасности и информативности.
4.1652 Паркет: Небольшие деревянные строганные планки (клепки) для покрытия пола, а также само покрытие (лицевой слой) такого пола.
4.1653 Паркетные работы: Укладка паркета для покрытия (образования лицевого слоя) пола.
4.1654 Паркетоотделочные машины: Машины, применяющие для строгания и шлифования, очистки паркетных полов.
4.1655 Паровое отопление: Система отопления, в которой теплоносителем является водяной пар, поступающий от сети центрального теплоснабжения, районной котельной или от местного парового котла по трубопроводам (паропроводам) в отопительные приборы, установленные в помещениях.
4.1656 Паронит: Листовой материал, получаемый прессованием массы из асбестового волокна, каучука, минеральных наполнителей (порошков) и серы.
4.1657 Паропровод: Трубопровод для транспортирования пара.
4.1658 Пемзобетон: Легкий бетон, в котором заполнителем является природный пемзовый щебень и какой-либо песок (кварцевый, пемзовый, шлаковый).
4.1659 Пенетрационно-каротажный зонд (грунты): Измерительное устройство, конструктивно объединяющее группу первичных преобразователей непрерывного действия, предназначенных для получения измерительной информации о свойствах пород, В результате полевых испытаний горных пород определяют: удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда; сопротивление грунта на боковой поверхности зонда или удельное сопротивление на участке боковой поверхности зонда; объемную влажность породы нейтрон-нейтронным каротажем; плотность породы гамма-гамма каротажем; естественную гамма-активность породы гамма-каротажем.
4.1660 Пенетрационно-каротажная станция (грунты): Установка, включающая транспортную базу, измерительную систему ПК и силовое устройство, предназначенное для внедрения в породу и извлечения пенетрационно-каротажного зонда.
4.1661 Пенетрационный каротаж: 1. Геофизический метод определения комплекса показателей свойств пород непрерывно по глубине внедрения в породу пенетрационно-каротажного зонда; 2. Геоизический и зондировочный метод определения в полевых условиях ряда показателей свойств пород непрерывно по глубине внедрения в породу пенетрационно-каротажного зонда.
4.1662 Пенобетон: Ячеистый бетон, пористая структура которого получается путем смешивания устойчивой пены с вяжущим (обычно портландцемент).
4.1663 Пенобетономешалка: Установка для приготовления пенобетонной и пеносиликатной ячеистой смеси.
4.1664 Пенометалл: Металл или сплав ячеистого строения.
4.1665 Пенообразующие добавки: Поверхностно-активные органические вещества, обеспечивающие возможность получения технической пены требуемых кратности и стойкости, которые при смешении с компонентами бетонной смеси позволяют получать бетоны ячеистой или поризованной структуры.
4.1666 Пенопласты, газонаполненные полимеры: Композиционные материалы с каркасом (матрицей) из полимерных пленок, образующих стенки и ребра ячеек (пор), заполненных газом (преимущественно воздухом). Пенопласты с сообщающимися порами называются поропластами. Пенопласт имеет низкую плотность, высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. К недостаткам пенопласта можно отнести горючесть.
4.1667 Пеностекло: Пористый материал (ср. плотностью 100 - 800 кг/м3), получаемый спеканием тонкоизмельченного стеклянного порошка и пенообразования (кокс, мел, доломит).
4.1668 Первичная защита от коррозии: Защита от коррозии, достигаемая посредством выбора материалов, изменения состава или структуры строительного материала до изготовления или в процессе изготовления конструкции.
4.1669 Пергамин: Рулонный материал, получаемый пропиткой тонкого картона легкоплавкими нефтяными битумами, применяемый для устройства подстилающих слоев кровли, изоляции строительных конструкций и т.п.
4.1670 Перевернутая (реверсивная) кровля: Кровля, где утеплитель укладывается по гидроизоляционному слою, покрывается защитной сеткой и изолируется от внешней среды слоем гравия или керамзита. Утеплитель должен обладать высокой морозостойкостью и низким водопоглощением.
4.1671 Перегородка: Внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая в здании смежные помещения, находящиеся между капитальными стенами, на отдельные комнаты.
4.1672 Передвижной огнетушитель: Огнетушитель, смонтированный на колесах или тележке.
4.1673 Передислокация мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса: Перемещение мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса с помощью транспортных средств с одного места эксплуатации на другое.
4.1674 Перекрытие здания: Это внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция. Состоит из основной (несущей) части: балки, плиты, изоляционных слоев пола, иногда потолка (как самостоятельного элемента перекрытия). Различают перекрытия междуэтажные, чердачные, подвальные.
4.1675 Перемычка: 1) ограждение, предохраняющее гидротехническое сооружение или его котлован от затопления во время строительства; 2) конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.
4.1676 Перепад: 1) разность уровней, температур, давлений и т.п. параметров; 2) гидротехническое сооружение безнапорных участков водотоков, расположенных на разных уровнях, на трассах с резким изменением продольного профиля; 3) гидротехническое сооружение (открытое ступенчатое и консольное, полунапорное и напорное) для сопряжения безнапорных участков водовода (водоема), расположенных на разных уровнях, в котором поток воды движется непосредственно по сооружению и, отрываясь от него, по типу падающей струи.
4.1677 Перепад ступеней в лестничном полотне: Разность уровней настилов двух смежных ступеней на горизонтальном участке.
4.1678 Переход мостовой: Комплекс инженерных сооружений, состоящий из моста, переходов к нему (эстакад, земляных насыпей или выемок), регуляционных и берегозащитных сооружений.
4.1679 Периодический профиль: Разновидность переменного профиля, в котором изменения размеров и формы поперечного сечения периодически повторяются по длине.
4.1680 Периптер: Прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой.
4.1681 Перлитобетон: Легкий бетон, в котором заполнителем служит вспученный перлит, в качестве вяжущих могут использоваться цемент, известь, гипс, растворимое стекло, синтетические смолы.
4.1682 Персонал линейный: Инженерно-технический персонал, являющийся непосредственным руководителем строительно-монтажных работ (начальники участков, производители работ, строительные мастера и участковые механики).
4.1683 Перспектива: 1) система изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком; 2) линейная п. - способ изображения пространственных фигур на плоскости с помощью центральной проекции, при которой точка пространства проектируется на плоскость в точку, являющейся точкой пересечения прямой с плоскостью.
4.1684 Пески: Рыхлые мелкообломочные осадочные горные породы, состоящие из зерен (песчинок) кварца, полевых шпатов, слюды и реже обломков пород размером от 0,1 до 1 мм, содержащие иногда примеси пылеватых, глинистых и органических частиц.
4.1685 Песколовка: Устройство для выделения из сточных вод механических примесей минерального происхождения.
4.1686 Пескоструйная обработка: Обработка (преим. очистка) фасадов зданий, металлических поверхностей перед их окрашиванием и т.д.
4.1687 Песчаный бетон, мелкозернистый бетон: Получают из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего (цемента) и воды.
4.1688 Петля: Изделие, служащее для соединения дверей и окон с коробками и обеспечивающее открывание и закрывание дверей, окон, фрамуг и форточек
4.1689 Печь: Устройство, в котором в результате горения топлива (иногда и др. химических реакций) или преобразования электрической энергии выделятся теплота, используемая для отопления, тепловой обработки материалов и т.п.
4.1690 Пешеходный мост: Мост для перевода пешеходной дороги через какое-либо препятствие.
4.1691 Пигменты: Цветные химические соединения, применяемые в виде тонкоизмельченных (высокодисперсных) порошков для крашения пластмасс, резин, кожи, бумаги, химический волокон, изготовления красок, шпаклевок и др.
4.1692 Пикет: 1. точка земной поверхности, положение которой определяют относительно съемочной точки в процессе геодезической съемки определенного участка местности; 2. путевой знак с указанием номера участка (отрезка) ж/д пути и сам участок, ограниченный двумя такими знаками, расположенных один от другого обычно на расстоянии 100 м.
4.1693 Пила: Ручной или станочный многорезцовый режущий инструмент для разделения (распиливания) древесины, металла, камня и др. материалов, а также станок с режущим инструментом в виде абразивного или стального диска, стального каната, ножовочного полотна, ленты и др.
4.1694 Пилон: Массивный столб, входящий в конструктивный пояс и поддерживающий своды, арки, перекрытия зданий, мостовые пролеты и т.п.; отдельно стоящие сооружения, устанавливаемые обычно с декоративной целью симметрично у входов в парки, здания и т.п.
4.1695 Пилястра: Плоский прямоугольный выступ стены (столба), повторяющий части и пропорции колонны.
4.1696 Пирс: Двустороннее причальное сооружение внутри акватории порта, построенное перпендикулярно или под углом к берегу.
4.1697 Пистолет дыропробивной: Аппарат взрывного (порохового) или пружинного действия для пробивания отверстий в материале.
4.1698 Пистолет-краскораспылитель: Аппарат для окрашивания поверхностей лакокрасочными материалами.
4.1699 Плавленый сварочный флюс (сварка металлов): Флюс для дуговой сварки, полученный сплавлением его составляющих и последующей грануляцией расплава.
4.1700 Плакирование: Защита металлических изделий (листов, плит, труб, проволоки) от коррозии путем нанесения на их поверхность тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом.
4.1701 План: 1) план топографический - картографическое изображение участка местности, в пределах которого кривизна местности не учитывается; 2) план в архитектуре - выполненный в определенном масштабе (обычно в уменьшенном) чертеж местности, населенного пункта, сооружения; 3) масштаб воспроизведения (крупный план, мелкий план); 4) то же, что горизонтальная проекция, вид сверху (в плане).
4.1702 План инженерно-топографический: Картографическое изображение на специальном плане, созданном или обновленном в цифровой, графической и иных формах, элементов ситуации и рельефа местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акватории), ее планировки, пунктов (точек) геодезической основы, существующих зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками.
4.1703 План подземных и (или) надземных инженерных коммуникаций: Специальный план (в цифровой, графической и иных формах), на котором отображены подземные и (или) надземные линейные сооружения, используемые для транспортировки жидкостей и газов, передачи энергии и информации с их техническими характеристиками, как правило, с минимально необходимым отображением ситуации местности.
4.1704 План пожаротушения объекта: Документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося на объекте пожара.
4.1705 План ситуационный: План, показывающий размещение объекта строительства в увязке с производственной базой строительно-монтажной организации, ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями и сетями канализации, транспорта и связи, карьерами и отвалами, а также основные особенности природных условий территории в районе строительства.
4.1706 План эвакуации при пожаре: Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.
4.1707 Планировка территории вертикальная: Изменение в соответствии с проектом рельефа местности со срезкой или подсыпкой грунта для целей строительства и последующей эксплуатации объекта.
4.1708 Планировочная отметка земли: Уровень земли на границе отмостки.
4.1709 Планировочная плита: Плита или поверхность, на которой размещают и закрепляют темплеты.
4.1710 Пластикат: Эластичная пластмасса.
4.1711 Пластификаторы: 1) органические вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания или повышения пластичности и (или) эластичности; 2) поверхностно-активные добавки (мылонафт, смола древесная омыленная и др.), вводимые в строительные растворы и бетонные смеси (не менее 1% от массы вяжущего) с целью придания им пластичности, увеличения подвижности (растекаемости) и удобства укладки.
4.1712 Пластификация цемента: Снижение водопотребности цемента путем введения специальных добавок.
4.1713 Пластифицирующие добавки: Вещества, увеличивающие подвижность бетонных смесей.
4.1714 Пластические массы, пластмассы, пластики: Материалы на основе полимеров, способные придать заданную форму при нагревании под давлением и устойчиво сохранять ее после охлаждения.
4.1715 Платформа: Возвышенная площадка, помост.
4.1716 Плафон: 1) плоское, сводчатое или купольное перекрытие какого-либо помещения; 2) потолок, украшенный живописным или скульптурным изображением либо архитектурно-декоративными мотивами.
4.1717 Пленки полимерные: Полимерные материалы толщиной, как правило, менее 0,5 мм.
4.1718 Пленкообразующие вещества, пленкообразователи: Синтетические или природные вещества (обычно полимеры или олигомеры), способные при нанесении тонким слоем из раствора, суспензии или расплава на металлической, деревянной или другой поверхности высыхать с образованием твердых и прочных пленок, обладающих высокой адгезией к подложке.
4.1719 Пленочное защитное покрытие: Защитное покрытие из пленочных листовых или рулонных материалов.
4.1720 Пленочное стекло: Гибкое тонкое (толщ, от 10 до 200 мкм) листовое стекло.
4.1721 Плинтус балюстрады: Элемент балюстрады, расположенный над фартуком, к которому крепятся щиты балюстрады.
4.1722 Плита: Горизонтальный плоскостный элемент (ширина сечения которого преобладает над его высотой или толщиной), применяемый в строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие), теплотехнические, звукоизоляционные и тому подобные функции.
4.1723 Плитка коврово-мозаичная: Плитка мозаичная из неокрашенного или цветного глушенного стекла, поставляемая наклеенной на бумагу или россыпью, предназначенная для облицовки стен.
4.1724 Плотина: Гидротехническое сооружение, перегораживающее реку (или др. водоток) для подъема уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения ГЭС или создания водохранилища.
4.1725 Плотничные работы: Строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой изделий из дерева.
4.1726 Площадка: Одноярусное сооружение (без стен), размещенное в здании или вне его, опирающееся на самостоятельные опоры, конструкции здания и предназначенное для установки, обслуживания или ремонта оборудования.
4.1727 Площадка для автоцистерны (АЦ): Технологическая площадка, предназначенная для установки АЦ при сливоналивных операциях на АЗС.
4.1728 Площадка строительная: Земельный участок, отведенный в установленном порядке, для постоянного размещения объектов строительства, а также складирования материалов и конструкций, размещения машин, временных зданий и сооружений на период строительства.
4.1729 Площадь окон So: Суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м2.
4.1730 Площадь фонарей Sф: Суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом, м2.
4.1731 Плывун: Рыхлые водонасыщенные отложения, способные под давлением вышележащих толщ и др. механических воздействий переходить в текучее состояние, а при замерзании - вспучиваться.
4.1732 Пляж намыва: Поверхность грунта, по которой в процессе намыва земляного сооружения стекает пульпа или осветленная вода.
4.1733 Повреждение: 1) одно из понятий надежности; событие, заключающееся в нарушении исправности изделия; 2) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.
4.1734 Повреждение элемента здания: Неисправность элемента здания или его составных частей, вызванная внешним воздействием (событием).
4.1735 Поглощение звука: Ослабление интенсивности звука при прохождении его через какую-либо среду вследствие преобразования энергии звуковой волны в другие виды энергии, направленные в теплоту.
4.1736 Поглощение света: Уменьшение интенсивности световой волны при ее распространении в среде вследствие взаимодействия с частицами среды.
4.1737 Подвесная дорога: Подъемно-транспортное сооружение с подвесным канатным или монорельсовым путем, расположенное на опорах выше уровня земли.
4.1738 Подвесная канатная дорога с кольцевым движением: Подвесная канатная дорога, имеющая две ветви несущих канатов, предназначенных для движения транспортных средств раздельно в грузовом и порожнем направлениях.
4.1739 Подвесная канатная дорога с маятниковым движением: Подвесная канатная дорога с одной ветвью несущего каната, предназначенная для движения транспортных средств как в грузовом, так и в порожнем направлениях.
4.1740 Подводное бетонирование: Способ производства бетонных работ при возведении и ремонте подводных частей гидротехнических сооружений, опор мостов и др. на значительной глубине.
4.1741 Подводно-технические работы: Строительно-монтажные работы, выполняемые под водой при возведении гидротехнических сооружений, обслуживании морских нефтепромыслов, прокладке трубопроводов и т.д.
4.1742 Подготовка территории инженерная: Комплекс работ и мероприятий по освоению территорий для целесообразного строительного использования.
4.1743 Поддон - элемент формы, предназначенный для образования в процессе формирования нижней поверхности изделия.
4.1744 Подземный резервуар (подземное хранение): Резервуар, предназначенный для хранения нефтепродуктов, если наивысший уровень жидкости в резервуаре ниже не менее чем на 0,2 м нижней планировочной отметки прилегающей площадки (в пределах 3 м от стенки резервуара).
4.1745 Подклет: Нежилой нижний этаж каменного или деревянного здания.
4.1746 Подкрановая балка: Металлическая или железобетонная балка, опирающаяся на колонны, с укрепленным на ней рельсом для перемещения грузоподъемного крана.
4.1747 Подкрановый путь: Два параллельных рельса, служащих направляющими для ходовых тележек передвижных грузоподъемных кранов.
4.1748 Подмости: Приспособления индивидуального изготовления или типовые инвентарные в виде жестких пространств, конструкций, используемые при производстве некоторых строительных и монтажных работ на различной высоте.
4.1749 Подошва фундамента: Нижняя плоскость фундамента, передающая нагрузку на основание.
4.1750 Подполье: Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
4.1751 Подпорная стенка: Конструкция, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта.
4.1752 Подрабатываемая территория: Территория, подвергающаяся влиянию подземных горных разработок. Границы зоны влияния горных разработок определяются граничными углами.
4.1753 Подработка объекта: Выемка полезного ископаемого, оказывающая влияние на объект.
4.1754 Подряд бригадный: Форма низового хозяйственного расчета, при котором бригаде в соответствии с договором, заключенным с администрацией, поручается выполнение работ по объекту строительства или его части и создаются условия, необходимые для выполнения работ, предусмотренных этим договором.
4.1755 Подрядчик: Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы или услуги по договору подряда и (или) государственному контракту.
4.1756 Подстилающий слой: Слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.
4.1757 Подтоварник: Круглый лесоматериал (тонкие бревна) диаметром в верхнем отрезе 6-13 см - у хвойных, 8-11 см - у лиственных пород древесины.
4.1758 Подъем перекрытий: Метод возведения многоэтажных зданий путем подъема изготавливаемого на уровне земли этажей или перекрытий на заданную проектом высоту.
4.1759 Подъем строительный: Дополнительный выгиб балочных (арочных) строительных конструкций, создаваемый в процессе их изготовления или монтажа, обеспечивающий в соответствии с проектом достижения ими заданной формы при действии эксплуатационных нагрузок.
4.1760 Пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
4.1761 Пожарная безопасность: Состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара.
4.1762 Пожарная сигнализация: Комплекс технических средств для обнаружения загорания, сообщения о месте его возникновения и переработки сигнала о пожаре.
4.1763 Пожарный гидрант: Стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети.
4.1764 Пожарный извещатель: 1) элемент пожарной сигнализации, предназначенный для восприятия начальных признаков возникшего пожара (теплоты, пламени, дыма) и преобразования этих признаков в электрические сигналы, пригодные для дальнейшей передачи; 2) автономный прибор, воспринимающий начальные признаки пожара (обычно дым) и подающий звуковой сигнал пожарной тревоги.
4.1765 Пожарный кран: Комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом.
4.1766 Пожаробезопасная зона: Часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания.
4.1767 Пожаровзрывоопасный объект: Объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
4.1768 Пожароопасный отказ комплектующего изделия: Отказ комплектующего изделия, который может привести к возникновению опасных факторов пожара
4.1769 Показатель пожарной опасности: Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной опасности.
4.1770 Покрытие: 1) верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям; 2) верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа, покрытие именуется чердачным; 3) верхняя ограждающая конструкция, одновременно выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (совмещенных) крышах и при теплых чердаках также теплоизолирующие функции.
4.1771 Покрытие здания: Верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещение здания от наружной среды и защищающая их от атмосферных осадков и других внешних воздействий.
4.1772 Покрытие огнезащитное: Поверхностная обработка (оштукатуривание, обмазка пастами и т.п.) строительных конструкций с целью повышения их сопротивляемости воздействию огня.
4.1773 Пол: Элемент конструкции здания (сооружения), воспринимающий эксплуатационные нагрузки.
4.1774 Пол плавающий: Пол, отделенный от перекрытия и стен амортизирующими или изолирующими устройствами с целью повышения звукоизоляции смежных помещений.
4.1775 Полезная площадь: Подсчитывается как сумма жилой и нежилой площадей жилого дома. Площадь неотапливаемых помещений, расположенных в цокольном или подвальном этажах жилого дома, в полезную площадь жилища не включается.
4.1776 Полезная толща: Часть геологической среды и техногенных образований, используемая в качестве грунтовых строительных материалов.
4.1777 Полигон: Открытая площадка для изготовления элементов сборных строительных конструкций и деталей, оборудованная формами для бетонирования изделий, бетоноукладчиками, виброплощадками, грузоподъемными кранами и т.д.
4.1778 Полимербетон, пластбетон: 1) бетон, в котором вяжущим служит синтетический полимер (обычно термореактивная смола), содержится высокодисперсный наполнитель, крупный и мелкий заполнители, порообразователи, пластификаторы, растворители и отвердители. Полимербетон, армированный металлом, сталеполимербетон - высокопрочный конструкционный материал; 2) специальные бетоны на основе полимерного вяжущего, химически стойких минеральных заполнителей, наполнителей и добавок.
4.1779 Полимербетон легкий: Полимербетон плотной структуры на синтетическом связующем, на пористом химически стойком крупном заполнителе и химически стойком мелком заполнителе, плотном или пористом, легкий (1500-1800 кг/куб.м) или облегченный (1800-2200 кг/куб.м) по объемной массе.
4.1780 Полимербетон тяжелый: Полимербетон плотной структуры на синтетическом связующем и плотных химически стойких крупных и мелких заполнителях, тяжелый (2200-2500 кг/куб.м) по объемной массе.
4.1781 Полирование: Обработка (отделка) материалов до получения зеркального блеска поверхности. Полирование металлов производится на полировальных станках быстровращающимися кругами из фетра или сукна либо быстродвижущимися лентами, на поверхность которых нанесена полировальная паста, а также на установках для жидкостной абразивной обработки, в которых абразивный материал перемещается свободно в барабане, куда помещают обрабатываемые детали. Полирование древесины осуществляют нанесением прозрачной смолы (политуры) на шлифованную поверхность и наведением зеркального блеска кислой полировочной или венской известью, разбавленной спиртом. Полирование камня производят после шлифования на специализированных станках или вручную, путем натирания поверхности увлажненным войлочным кругом с подачей тончайшего порошка.
4.1782 Полиспаст: Грузоподъемное устройство из нескольких подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом или цепью.
4.1783 Полиэтилен: Синтетический полимер, продукт полимеризации этилена.
4.1784 Полуцилиндрическая освещенность: Характеристика насыщенности светом пространства и тенеобразующего эффекта освещения для наблюдателя, движущегося по улице параллельно ее оси. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5 м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет полуцилиндрической освещенности производится инженерным методом.
4.1785 Полоса движения: 1) полоса проезжей части автомобильной дороги, ширина которой устанавливается по максимально допустимой ширине пропускаемого транспортного средства, включая его габарит и зазоры безопасности; 2) продольная полоса проезжей части, по которой движение транспортных средств происходит в один ряд; 3) часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в одном направлении.
4.1786 Полоса краевая: Уширение дорожной одежды на автомобильных дорогах высших (I и II) категорий с целью размещения на ней краевых разметочных полос для организации движения транспортных средств и предохранения кромки дорожных покрытий от разрушения.
4.1787 Полотно земляное: Инженерное грунтовое сооружение в виде насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути или для дорожной одежды автомобильной дороги. К земляному полотну относятся непосредственно связанные с ним водоотводные, укрупнительные и защитные устройства и сооружения (кюветы, лотки, бермы, подпорные стены и т.п.).
4.1788 Полузапруда, буна, поперечная дамба: Гидротехническое сооружение для регулирования режима водного потока и защиты морского или речного берега, оснований береговых сооружений от размыва.
4.1789 Помещение: 1) единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также РК и территориальных единиц; 2) пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями; 3) пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
4.1790 Помещение без естественного проветривания: Помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения.
4.1791 Помещение индивидуального обслуживания (функциональное): Кабина или кабинет, где осуществляется самообслуживание или обслуживание маломобильного посетителя персоналом учреждения (предприятия). Габариты кабины (кабинета) должны учитывать, как правило, возможность размещения также сопровождающего лица.
4.1792 Помещение с массовым пребыванием людей: Помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и другие) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 кв.м помещения площадью 50 кв.м и более.
4.1793 Понур: Водонепроницаемое покрытие дна реки, примыкающее к плотине или др. водоподпорному сооружению со стороны верхнего бьефа.
4.1794 Поперечный профиль трассы: Профиль местности по линии, перпендикулярной к оси трассы проектируемого сооружения.
4.1795 Поребрик: Разновидность орнаментальной кирпичной кладки, при которой один ряд кирпичей укладывается под углом к наружной поверхности стены.
4.1796 Поризующие добавки: Вещества, способствующие целенаправленному образованию в теле бетона воздушных или других газообразных пор.
4.1797 Пористость: Отношение объема пор к внешнему объему (габариту) материала в процентах. Пористость определяет основные свойства материалов: прочность, морозостойкость, газоводопроницаемость и т.д.
4.1798 Пороизол: Строительный материал в виде пористых эластичных жгутов, изготовленных из смеси битума и резины.
4.1799 Поролон: Торговое название эластичного пенопласта, выпускаемого промышленностью.
4.1800 Порообразователи, вспенивающиеся вещества: Неорганические и органические вещества, с помощью которых создается система пор в первоначально монолитном материале, применяются для получения материалов пористой структуры -пенопластов, губчатых резин, газобетона, керамических изделий и т.д.
4.1801 Порошковые краски: Высокодисперсные композиции на основе синтетических пленкообразующих веществ и пигментов, содержащие также пластификаторы, наполнители, отвердители, стабилизаторы и добавки, улучшающие сыпучесть краски и ее распределение по подложке.
4.1802 Порт: 1. участок берега с прилегающим водным районом (акваторией) и комплексом сооружений и устройств для погрузки-разгрузки судов и их полного обслуживания. 2. Телекоммуникационное гнездо активного оборудования.
4.1803 Портал: 1) архитектурное обрамление входа в здание; 2) П-образная часть конструкции или машины, направляющая опорная часть портального металлорежущего станка.
4.1804 Портик: Выступающая часть здания, образуемая перекрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, образующими открытую галерею.
4.1805 Портландцемент: Цемент, полученный на основе портландцементного клинкера.
4.1806 Портландцементный клинкер: Клинкер, состоящий преимущественно из высокоосновных силикатов кальция, а также алюминатов и алюмоферритов кальция.
4.1807 Постель (в кирпичной кладке): Поверхность изделия, расположенная параллельно основанию кладки.
4.1808 Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.
4.1809 Потерна: Продольная галерея в теле гидротехнического сооружения (бетонного или железобетонного), служащая для его осмотра и ремонта, служебного сообщения между берегами, а также для отвода фильтрационной воды.
4.1810 Потолок в зданиях: Часть ограждающей конструкции, ограничивающей помещение сверху. Может быть нижней частью перекрытия или образуется особыми конструктивными элементами (подвесной потолок).
4.1811 Потребительские качества жилища: Характеристики и параметры, определяющие уровень безопасности проживания (технический, противопожарный, экономический, функциональный, криминальный); санитарно-гигиенического комфорта (состав воздуха, воздухообмен, доступность питьевой воды, удаление жидких и твердых отходов, защита от вредных насекомых, грызунов, бактерий, инсоляция и освещенность, температурно-влажностный режим, акустический режим); ресурсосбережения; социально-функционального комфорта (условия для реализации всех необходимых и желательных видов деятельности, форм и способов общения).
4.1812 Потребительские требования к жилищам: Характеристики и параметры жилых помещений, жилых домов, их местоположения, определяющие уровень безопасности проживания, энергопотребления, санитарно-гигиенического и социально-функционального комфорта проживания.
4.1813 Поэтажный эскалатор: Эскалатор, предназначенный для установки между этажами зданий и сооружений.
4.1814 Пояс антисейсмический: Железобетонная замкнутая конструкция с непрерывным армированием, устанавливаемая вдоль несущих стен здания в их теле.
4.1815 Правила Установленные обязательные требования по организации и технологии строительного производства при возведении зданий, сооружений и их элементов, по экономному использованию материальных ресурсов, по технике безопасности и др.
4.1816 Правила пожарной безопасности: Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.
4.1817 Предварительно напряженные конструкции: Строительные конструкции, в которых предварительно (в процессе изготовления или монтажа) создаются напряжения, оптимально распределенные в элементах конструкции.
4.1818 Предел водонепроницаемости: Наименьший перепад давления, при котором образуется сквозное проникновение воды через оконный блок.
4.1819 Предел огнестойкости: Время (в часах или минутах) от начала их огневого стандартного испытания до возникновения одного из предельных состояний строительных конструкций по огнестойкости: 1) потеря несущей способности конструкции и узлов (обрушение или прогиб в зависимости от типа конструкции); 2) по теплоизолирующей способности - это повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем более чем на 160°С или в любой точке этой поверхности более чем на 190°С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220°С независимо от температуры конструкции до испытания; 3) по плотности - образование в конструкциях сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя; 4) для конструкций, защищенных огнезащитными покрытиями или испытываемых без нагрузок, предельным состоянием будет достижение критической температуры материала конструкций.
4.1820 Предел прочности клеевого соединения при испытании на отрыв: Максимальная величина напряжений, предшествующая разрушению клеевого соединения, при испытании на отрыв.
4.1821 Предел прочности клеевого соединения при скалывании: Максимальная величина напряжений, предшествующая разрушению клеевого соединения, при испытании на скалывание.
4.1822 Предел распространения огня: Время (в часах или минутах) от начала огневого стандартного испытания образцов до наступления любого из признаков, характеризующих распространение огня по конструкциям.
4.1823 Предельно допустимая концентрация опасного вещества (ПДК): Максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий.
4.1824 Предельно допустимый выброс: Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов.
4.1825 Предельно допустимый норматив вредного физического воздействия на атмосферный воздух: 1) норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух и при котором вредное физическое воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух; 2) норматив физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно допустимый максимальный уровень физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.
4.1826 Предельное состояние: - 1) состояние изделия, конструкции, сооружения, при котором его дальнейшее использование по назначению недопустимо или неэффективно, а восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно из-за высокой стоимости ремонта; 2) состояние, при котором конструкция, основание (здание или сооружение в целом) перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или требованиям при производстве работ (возведении).
4.1827 Прейскуранты на строительство зданий и сооружений: Сметные нормативы для определения сметной стоимости строительства зданий или сооружений определенного назначения в соответствующих местностях, разрабатываемые, как правило, на основе типовых проектов или проектных решений повторного применения.
4.1828 Прессование: Изготовление изделий способом прессования из порошкообразных масс с добавлением каких-либо компонентов (вода, клей и т.д.)
4.1829 Прессованная (пластифицированная) древесина: Материал, получаемый из древесной крошки лиственных пород (чаще всего березы, реже - бука, граба, клена и др.), уплотненной при давлении 15-30 МН/м2 (150 300 кгс/см2) и температуре до 120°С.
4.1830 Прессованные профили: Длинномерные металлические изделия (металлические профили), полученные прессованием (экструдированием).
4.1831 Приборы санитарные: Приемники сточных вод (хозяйственных и бытовых), устанавливаемые в жилых, общественных, коммунальных и производственных зданиях. По назначению подразделяются: для гигиенических целей (умывальники, ванны, душевые, поддоны, унитазы и т.п.); для хозяйственных нужд (кухонные раковины, мойки и т.п.); для специальных целей (для лабораторий, детских и медицинских учреждений, бытовых помещений производственных зданий).
4.1832 Привязка к координационной оси: Расположение конструктивных и строительных элементов, а также встроенного оборудования, по отношению к координационной оси.
4.1833 Привязка проекта: Внесение необходимых дополнений в типовые (или повторно применяемые) проекты зданий в зависимости от конкретных условий участка строительства и возможностей по изготовлению строительных конструкций и материалов.
4.1834 Привязка элементов конструкций к координационным осям: Установление расстояния от координационной оси до геометрической оси сечения элемента конструкции или до какой-либо одной (наружной, внутренней, боковой) его конструктивной плоскости (грани).
4.1835 Приемочный контроль: 1) контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ приемочный контроль одного и того же показателя может осуществляться на нескольких уровнях и разными методами (например, плотность грунта отдельных слоев и насыпи в целом). При этом результаты контроля низшего уровня могут служить предметом контроля высшего уровня (например, акты освидетельствования скрытых работ по приемке основания насыпи представляются при приемке насыпи в целом). Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций, актах испытания свай пробной нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных работ, зданий и сооружений; 2) контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.
4.1836 Призменная прочность бетона: Отношение разрушающей осевой сжимающей силы образца (призмы стандартных размеров) к площади его сечения, нормального к этой силе.
4.1837 Приквартирный участок: Земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него.
4.1838 Применение международного стандарта, регионального или национального стандарта другой страны: Использование международного, регионального или национального стандарта другой страны путем включения его полного содержания в отечественный нормативный документ по стандартизации.
4.1839 Применение мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса: Процесс, охватывающий передислокацию, хранение, ремонт, монтаж, эксплуатацию и демонтаж мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса.
4.1840 Применение стандарта: Использование стандарта его пользователями с выполнением требований, установленных в стандарте, в соответствии с областью его распространения и сферой действия.
4.1841 Природная среда (природа): Совокупность компонентов природной среды природных и природно-антропогенных объектов.
4.1842 Природно-антропогенный объект: Природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.
4.1843 Природные ресурсы: Компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.
4.1844 Природные системы: Пространственно ограниченная совокупность функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их среды, характеризующаяся определенными закономерностями энергетического состояния, обмена и круговорота веществ.
4.1845 Пристань: Специально оборудованное у берега место для стоянки речных судов.
4.1846 Пристройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами. В пристройках допускается размещать (частично) инженерное оборудование.
4.1847 Причал: Гидротехническое сооружение, имеющее устройства для безопасного подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и обслуживания, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов.
4.1848 Приямок: Местное углубление, устраиваемое в какой-либо части здания или сооружения в целях обеспечения свободного доступа обслуживающего персонала к расположенным здесь конструкциям и устройствам или улучшения пространственной связи их с окружающей средой.
4.1849 Проба цемента: Количество цемента, отобранное от контролируемой партии (части партии) для проведения испытаний.
4.1850 Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты: Открытое пространство под зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого (цокольного, технического) этажа.
4.1851 Прогиб: Вертикальное перемещение точек и оси балки (арки, рамы и т.п.) под действием силовых, температурных и др. факторов.
4.1852 Прогноз изменения природных и техногенных условий: Качественная и (или) количественная оценка изменения свойств и состояния природной среды во времени и в пространстве под влиянием естественных и техногенных факторов.
4.1853 Прогон: Конструктивный элемент покрытия здания в виде балки, служащей опорой для плит покрытия и передающей нагрузки на основные несущие элементы (фермы, ригели и т.п.).
4.1854 Продолжительность строительства: Период времени от начала работ на строительной площадке до ввода в действие мощностей предприятий, их очередей, пусковых комплексов и отдельных объектов при полном выполнении состава работ, предусмотренных проектом.
4.1855 Продольный профиль трассы: Профиль местности по оси трассы проектируемого сооружения.
4.1856 Продукция строительная: Законченные строительством и принятые в эксплуатацию объекты (предприятия, здания и сооружения) производственного и непроизводственного назначения.
4.1857 Проезд: Территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
4.1858 Проект: 1) совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальное (эскизный П.) или окончательное (технический П.) решение, дающее необходимое представление об устройстве создаваемого сооружения (изделия) и исходные данные для последующей разработки рабочей документации; 2) проектно-сметная документация, разработанная для конкретного объекта в соответствии с требованиями СНиП на порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации.
4.1859 Проект вертикальной планировки: Технический документ, определяющий преобразование рельефа местности для инженерных целей.
4.1860 Проект детальной планировки: Проект, разрабатываемый для отдельных частей города на основе его генерального плана с целью выявления архитектурно-пространственного и инженерно-экономического решения застройки.
4.1861 Проект организации строительства (ПОС): Составная часть технического (технорабочего) проекта, определяющая общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных работ и структуру управления строительством объекта.
4.1862 Проект производства работ (ППР): Проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов по возведению частных зданий (сооружений).
4.1863 Проектирование: Разработка комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-экономические обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки и др. материалы, необходимые для строительства (реконструкции) населенных пунктов, предприятий, сооружений, производства оборудования, изделий и т.п.
4.1864 Проектная документация: Проект, рабочая документация, техусловия, паспорта (сертификаты) на материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, документация заводов-изготовителей и др., необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта, разработанные в соответствии с техническим заданием и строительными нормами.
4.1865 Проектная организация: Организация, выполняющая проектно-изыскательские работы.
4.1866 Проектная отметка: Высота точки относительно исходного уровня, заданная проектом.
4.1867 Проектная промышленная авария: Промышленная авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварии установленными пределами.
4.1868 Проектный возраст бетона: Время, в течение которого должно быть обеспечено достижение бетоном заданных требований по маркам, классам или по другим показателям, которое устанавливается в нормативно-технической документации на бетонные и железобетонные изделия или в рабочих чертежах бетонных и железобетонных монолитных сооружений.
4.1869 Проем монтажный: Отверстие в стене или перекрытии, предусмотренное проектом, для обеспечения беспрепятственного перемещения крупногабаритного оборудования или укрупненных узлов конструкций к месту монтажа или при демонтаже.
4.1870 Прозрачность: Характеристика среды; определяется отношением потока излучения, прошедшего в среде без изменения направления распространения путь, равный единице длины, к потоку излучения, вошедшему в эту среду в виде параллельного пучка.
4.1871 Производственная деятельность: Совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство и оказание различных видов услуг.
4.1872 Производственная документация: Совокупность документов, отражающих ход производства строительно-монтажных работ и техническое состояние объекта строительства (исполнительные схемы и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных объемов работ, общие и специальные журналы работ и др.).
4.1873 Производственная территория: 1) территория, выделенная для осуществления строительной или производственной деятельности с находящимися на ней строящимися или действующими зданиями и сооружениями; 2) территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.
4.1874 Производство строительное: Совокупность производственных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, включая строительно-монтажные и специальные работы в подготовительный и основной периоды строительства.
4.1875 Прокатные профили: Металлические профили, полученные прокаткой.
4.1876 Пролет воздушной ЛЭП: Расстояние между соседними опорами линии электропередачи: 100 - 200 м (деревянные опоры), 250 - 400 м (железобетонные опоры), 300 - 450 м (металлические опоры).
4.1877 Пролет (объемный): Часть объема одноэтажного здания или одного из этажей многоэтажного здания, расположенная между двумя смежными вертикальными основными координационными плоскостями, ограничивающими размер модульного пролета.
4.1878 Пролет расчетный: Расстояние между осями опорных частей, а при их отсутствии между осями опор или условных точек опирания горизонтальной конструкции, перекрывающей пролет.
4.1879 Пролетное строение моста: Конструкция, перекрывающая пролет между опорами моста и предназначенная для восприятия нагрузок (от транспортных средств, ветра и др.).
4.1880 Промышленность строительных материалов: Изготовление в промышленных условиях материалов (в том числе штучных), предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.
4.1881 Промышленные сооружения: Сооружения, выполняющие определенные функции в производственном процессе либо предназначенные для восприятия нагрузок от технологического оборудования, коммуникаций и пр.
4.1882 Прослойка: Промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.
4.1883 Противодымная защита: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения.
4.1884 Противоморозныс добавки: Вещества, понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах.
4.1885 Противопожарная преграда: Конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, препятствующая распространению огня из одной части здания в другую.
4.1886 Противопожарная стена, брандмауэр: Предназначается для разобщения смежных помещений одного здания либо двух смежных зданий с целью задержания распространения пожара.
4.1887 Противопожарное водоснабжение: Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения.
4.1888 Противопожарное мероприятие: Мероприятие организационного и (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.
4.1889 Противорадиационное укрытие (ПРУ): Защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.
4.1890 Противофильтрационная завеса: Вертикальная или наклонная водонепроницаемая для фильтрации потока преграда, создаваемая в подпорных гидротехнических сооружениях, грунте основания подпорного сооружения и в береговых его примыканиях для удлинения путей фильтрации.
4.1891 Прочность: Свойство материалов в определенных условиях и пределах, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия (нагрузки, неравномерные температурные, магнитные, электрические и др. поля, неравномерное протекание физико-химических процессов в различных частях тела и др.).
4.1892 Прочность бетона передаточная: Нормируемая прочность бетона предварительно напряженных конструкций к моменту передачи предварительного напряжения на бетон (отпуск натяжения арматуры).
4.1893 Прочность раствора: Свойство затвердевшего строительного раствора, не разрушаясь, воспринимать различные виды нагрузок и воздействий.
4.1894 Пудр-клозет: Туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста.
4.1895 Пусковой комплекс: Совокупность объектов (или их частей) основного, подсобного и обслуживающего назначения, которые обеспечивают выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и могут эксплуатироваться.
4.1896 Путепровод: Сооружение мостового типа, служащее для пропуска одной дороги над другой с целью создания пересечения дорог в разных уровнях.
4.1897 Пятно: Зона другой окраски керамической плитки размером более 2 мм, отличающаяся от основного цвета.
4.1898 Работы геодезические: Измерения и построения, обеспечивающие соответствие геометрических параметров объекта строительства проекту и включающие создание геодезической разбивочной основы, производство разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль геометрической точности выполнения строительно-монтажных работ и геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений.
4.1899 Работы скрытые: Отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче объекта строительства в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями.
4.1900 Работы специальные: Работы, включающие изоляцию, укрепление грунтов, монтаж технологического оборудования, трубопроводов, средств контроля и автоматики, электромонтажные работы и др.
4.1901 Работы строительно-монтажные: Комплекс работ, выполняемый при возведении зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические, специальные, а также монтажные работы.
4.1902 Рабочая зона: 1) пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работы стоя или 1,5 м. при выполнении работы сидя; 2) пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
4.1903 Рабочее место: 1) место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 2) место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.
4.1904 Рабочее освещение: Освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.
4.1905 Рабочее положение опалубки: Проектное положение опалубки, подготовленной для укладки бетонной смеси.
4.1906 Рабочий макет: Макет, собранный на стадии разработки рабочей документации с использованием темплетов и (или) моделей.
4.1907 Рабочий чертеж узла: Чертеж с изображением строительного узла со всеми размерами, марками соединительных и крепежных изделий, данными по примененным материалам, другими данными, необходимыми и достаточными для выполнения строительных и монтажных работ.
4.1908 Радиатор: Нагревательный прибор, применяемый в системах отопления зданий, помещений.
4.1909 Радиационно-опасный объект: Объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, на котором при аварии или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, загрязнение объектов народного хозяйства, окружающей природной среды.
4.1910 Радионуклид: Радиоактивные атомы с данным массовым числом и атомным номером, а для изомерных атомов - и с данным определенным энергетическим состоянием атомного ядра. Радионуклиды элемента называют его изотопами.
4.1911 Разбивочная сеть: Геодезическая сеть, создаваемая для перенесения проекта в натуру.
4.1912 Разбивочный чертеж: Чертеж, содержащий все необходимые данные для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру.
4.1913 Развязка транспортная: Инженерное сооружение или комплекс сооружений, устраиваемый на одном или нескольких уровнях и служащий для разделения разнородных или разделения и слияния однородных пересекающихся потоков транспортных средств.
4.1914 Разделяющий трансформатор: Специальный трансформатор, предназначенный для отделения приемника энергии от первичной электрической сети и сети заземления.
4.1915 Разрез: Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.
На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета.
4.1916 Разрешение на строительство: Основание для реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику (застройщику) органами исполнительной власти РК в целях контроля за выполнением градостроительных нормативов, требований утвержденной градостроительной документации, а также в целях предотвращения причинения вреда окружающей природной среде.
4.1917 Разрыв декора: Отсутствие узора на отдельных участках плитки.
4.1918 Рама: Плоская или пространственная геометрически неизменяемая стержневая система, элементы которой (стойки и ригели) во всех или некоторых узлах жестко соединены между собой.
4.1919 Рамочная конструкция (элемент) оконного блока: Сборочная единица оконного блока, состоящая из брусков (профилей), соединенных между собой посредством жестких угловых связей: на шипах и клее, сварке, механических связях (винтовых, на зубчатых пластинах, путем опрессовки) и др.
4.1920 Рампа: 1) устройство (конструкция) для передвижения транспортных средств между двумя различными уровнями с доступным для их движения уклоном, например, для подъема грузов на железнодорожную платформу, въезда погрузочно-разгрузочных машин в склады, перехода поездов метрополитена с поверхности земли под землю и т.д.; 2) в дорожном строительстве - для перехода на основную магистраль в местах развязки движения в двух уровнях; 3) низкий барьер вдоль передней части сцены, закрывающий со стороны зрительного зала аппаратуру, освещающую сцену снизу; 4) сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ. Рампа одной стороной примыкает к стене склада, а другой располагается вдоль железнодорожного пути (железнодорожная рампа) или автоподъезда (автомобильная рампа).
4.1921 Рандбалка: Балка (обычно железобетонная или металлическая), опирающаяся на отдельные фундаменты и воспринимающая нагрузку от расположенной выше стены.
4.1922 Раствор строительный: Смесь вяжущего (цемента, извести, гипса и др.) мелкого заполнителя (природного или искусственного песка), воды и добавок (в некоторых случаях), приобретающая с течением времени камнеобразное состояние.
4.1923 Растворимое стекло: Прозрачный стекловидный материал, состоящий из силикатов натрия или калия.
4.1924 Растворонасос: Стационарная или передвижная машина, служащая для перекачки строительных растворов (главным образом, штукатурных) к месту из использования.
4.1925 Растворы: Однородные смеси перемешанного состава двух или большего числа веществ (компонентов).
4.1926 Растяжка: Гибкое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на растяжение.
4.1927 Расчет (смета, калькуляция издержек производства) подрядчика: Комплект документов, предназначенный для обоснования подрядчиком своих предложений по свободной (договорной) цене на строительную продукцию. В нем приводится стоимость работ и затрат, предлагаемых подрядчиком к исполнению в соответствии с заключаемым договором подряда.
4.1928 Расчетная нагрузка: Наибольшая нагрузка на объект (напр., здание, крыло самолета), определяемая с учетом возможных отклонений от заданных условий их нормальной эксплуатации.
4.1929 Расчетная схема: 1) условное изображение сооружения, механизма и т.п., выполняемое для упрощения их расчета при строгом соблюдении действительной картины работы сооружения, механизма и учете всех действующих сил; 2) графическое изображение связей между результирующими и составляющими геометрическими параметрами, в которых учитываются конструктивно-технологические особенности зданий, сооружений и их элементов, в том числе способы и последовательность выполнения технологических процессов и операций.
4.1930 Регуляционные сооружения, выправительные сооружения: Гидротехнические сооружения для регулирования русла реки.
4.1931 Режим подземных вод: Характер изменений во времени и в пространстве уровней (напоров), температуры, химического, газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод.
4.1932 Режим радиационной защиты: Порядок действия населения и применения средств и способов защиты в зоне радиоактивного загрязнения с целью возможного уменьшения воздействия ионизирующего излучения на людей.
4.1933 Режим теплопотребления: Установленные договором величины потребления тепловой энергии (мощности), циркуляционных расходов и количества используемых теплоносителей в течение заданного времени (час, сутки).
4.1934 Режим теплоснабжения: Установленные договором величины отпуска тепловой энергии (мощности) и параметры (расход; температура; давления) теплоносителя, обеспечивающие нормальную работу систем теплопотребления.
4.1935 Резерв: Расположенная вдоль насыпи железнодорожного земляного полотна канава для сбора и отвода стекающих с бермы поверхностных вод.
4.1936 Резервирование: Применение дополнительных средств и возможностей с целью сохранения работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его элементов.
4.1937 Резервуар: Емкость для хранения жидкостей или газов.
4.1938 Рекомендации: Материал, разрабатываемый научно-исследовательскими институтами на основе результатов научных исследований и направленный на дальнейшее совершенствование проектирования и строительства.
4.1939 Рекомендуемое положение (Recommendation): Положение (норма или правило), содержащее совет или указание, не носящее обязательного характера.
4.1940 Реконструируемый мост: Мост, подлежащий переустройству с полной заменой пролетных строений и использованием (полным или частичным) существующих опор.
4.1941 Реконструкция: Перестройка здания, сооружения для улучшения его функционирования или комплекс мероприятий, предусматривающих увеличение объема производства на действующих предприятиях (станциях).
4.1942 Рекультивация земель: Комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
4.1943 Рекультивация территории: Комплекс мероприятий по подготовке территории, нарушенной при строительных работах, для сельскохозяйственного или лесохозяйственного использования.
4.1944 Рекультивированные земли: Нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды.
4.1945 Рекуперативный воздухонагреватель: Воздухонагреватель с теплообменником рекуперативного типа, в котором при одновременном протекании теплообменивающихся сред теплота от продуктов сгорания к нагреваемому воздуху передается через разделяющую их стенку.
4.1946 Рекуператор: Теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплота от горячего теплоносителя передается холодному непрерывно через разделяющую их стенку.
4.1947 Рекуперация: Процесс извлечения и повторного использования ценных веществ или энергии, участвующих в технологическом процессе для повторного использования в том же технологическом процессе, что снижает количество отходов при производстве конечного продукта. Так, газы, возникающие при работе какой-либо технологической установки, могут быть использованы для нагревания поступающих в эту установку топлива и воздуха. Установка, где это происходит, называется рекуператор.
4.1948 Рекуперация отходов: Деятельность по технологической обработке отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного использования.
4.1949 Релин (резиновый линолеум): Двухслойный рулонный материал для покрытия полов в помещениях с повышенной влажностью. Лицевой слой изготавливается из цветной резины, а нижний - из смеси дробленой резины и битумных примесей.
4.1950 Ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных частей.
4.1951 Ремонт здания капитальный: Ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
4.1952 Ремонтопригодность: Свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонта.
4.1953 Реставрация здания (сооружения): Работы по обеспечению длительной физической сохранности объектов недвижимости (как правило, памятников архитектуры) с возвращением им облика, утраченного или искаженного за время существования без изменения их исторически сложившегося облика.
4.1954 Ресурс технический: Наработка изделия от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта определенного вида до достижения им предельного состояния, оговоренного в нормативно-технической документации.
4.1955 Ресурсный потенциал территории: Степень обеспеченности территории естественно природными и техногенными ресурсами (природными, рекреационными, людскими, сырьевыми, материальными, техническими и др.).
4.1956 Ресурсоемкость: Количество ресурсов, используемых для получения единицы производимого продукта или услуг.
4.1957 Ресурсосбережение: Прямая экономия ресурсов в процессе их потребления, а также мероприятия по использованию отходов, комплексной переработке сырья и материалов, созданию замкнутых технологий.
4.1958 Ресурсы: Совокупность трудовых, материальных, технических и финансовых средств, необходимых для выполнения работы в строительном производстве.
4.1959 Рефлектометр: Прибор радиоволнового неразрушающего контроля, предназначенный для измерения параметров отраженного от объекта контроля радиоволнового излучения.
4.1960 Рециклинг: 1. Процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза. 2. Процесс возвращения отходов, сбросов, выбросов, шламов, смесей в материальный круговорот через посредство процессов техногенеза на стадиях производства и потребления продукции. 3. Повторное использование какого-либо ресурса после его обработки (например, использование воды в технологическом цикле после его очистки).
4.1961 Рециркуляция: Частичный или полный возврат в обслуживаемые помещения воздуха (при необходимости с предварительной подготовкой), удаляемого из них вытяжными системами вентиляции.
4.1962 Рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в т. ч. сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами.
4.1963 Рециркуляция сточных вод: Возвращение очищенной воды на сооружения станции очистки сточных вод для разбавления или для поддержания определенного расхода сточных вод в этих сооружениях.
4.1964 Решетчатые конструкции: Строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны, стойки, ригели рам и др.), расчетная схема которых принимается в виде геометрически неизменяемой системы, составляются из стержней, скрепленных узловыми соединениями.
4.1965 Ригель: Горизонтальная или наклонная балка, связывающая между собой колонны зданий, стойки рам и т.п.
4.1966 Ризалит: Часть здания, выступающая за основную линию фасада по всей его высоте, составляя единое целое с основной постройкой.
4.1967 Рисберма: Элемент крепления дна водотока в нижнем бьефе, расположенный за водобоем и предназначенный для предохранения русла от размыва, гашения пульсации, выравнивания и снижения скоростей водного потока.
4.1968 Ростверк: Конструкция верхней части свайного фундамента в виде бетонной или железобетонной плиты либо балки, объединяющей сваи в одну устойчивую систему и служащей для равномерной передачи нагрузки на сваи.
4.1969 Ротонда: Круглое в плане сооружение (культовое, мемориальное, парковое и др.), обычно перекрываемое куполом, опирающимся на колонны.
4.1970 Рубашка тиксотропная: Слой раствора из глин соответствующих свойств, состава и консистенции для уменьшения трения между грунтом и перемещаемым или погружаемым сооружением (например, опускным колодцем, глубокой опорой).
4.1971 Рубероид: Рулонный материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами с последующим покрытием его с обеих сторон тугоплавким нефтяным битумом и бронирующей посыпкой (тальком, асбестом и т.д.).
4.1972 Руководство: Материал, содержащий вспомогательные данные для проектирования и строительства и выпускаемый ведущими исполнителями-разработчиками проектов нормативных документов (как правило, глав СНиП).
4.1973 Рулежная дорожка (РД): Часть летного поля аэродрома, специально подготовленная для руления и буксировки воздушных судов. РД могут быть магистральные (МРД), соединительные, вспомогательные.
4.1974 Ряж: Конструкция в виде ящика из бревен (брусьев) либо железобетонных балок со сплошными или решетчатыми стенками, заполненная камнем (реже грунтом).
4.1975 Ряжевая плотина: Деревянная (реже железобетонная) плотина, основные элементы которой, воспринимающие нагрузку, выполнены из ряжей.
4.1976 Самовентиляция: Саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухообмена через каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки саморегулирующиеся климатические клапаны с целью регулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон.
4.1977 Самонесущие конструкции: Конструкции, воспринимающие нагрузку только от собственного веса.
4.1978 Самоочищение вод: Совокупность природных процессов, обеспечивающих восстановление первичного экологического состояния водного объекта.
4.1979 Сандрик: Декоративная архитектурная деталь над дверью или окном здания в виде небольшого карниза или фронтона, иногда опирающаяся на консоли.
4.1980 Санитарно-технические работы: Строительные работы, связанные с устройством систем отопления, вентиляции, тепло- и газоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода и канализации в жилых и общественных зданиях и сооружениях.
4.1981 Санитарные приборы: Обеспечивают санитарное благоустройство жилых, общественных и промышленных зданий.
4.1982 Санитарный разрыв: Расстояние от источника вредных выбросов в атмосферу до границы селитебной территории или другого предприятия.
4.1983 Санитарный узел (санузел): 1) помещение, оборудованное умывальником, унитазом, ванной и/или душем. Санузел может быть как раздельным, так и совмещенным; 2) отдельное помещение, в котором установлены санитарные приборы для личной гигиены человека.
4.1984 Сатинирование (защита металлов от коррозии): Декоративная обработка основного покрываемого металла и (или) покрытия механическим, химическим или электрохимическим способом для получения полублестящей поверхности за счет микронеровностей.
4.1985 Сатуратор: Аппарат для принудительного увеличения концентрации в растворителе растворяемого вещества.
4.1986 Сбалансированный манипулятор: Манипулятор с ручным управлением, содержащий систему уравновешивания устройства рабочего органа.
4.1987 Сборная железобетонная крыша: Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от атмосферных воздействий. Крыши могут быть чердачные и бесчердачные.
4.1988 Сборно-монолитные конструкции строительные: Конструкции, состоящие из заранее изготовленных на заводах и полигонах отдельных элементов и монолитного бетона, укладываемого на месте строительства здания (сооружения) и объединяющего все составные части в единое целое.
4.1989 Сборно-разборный мост: Мост из транспортабельных стальных или алюминиевых элементов (пролетное строение и опоры моста) относительно небольшой массы, заводского изготовления, предназначенный для быстрого наведения моста, разборки и перебазировки элементов на другое место.
4.1990 Сваебойное оборудование: Комплект оборудования, предназначенный для установки (наведения) сваи, ее ориентирования, фиксации и погружения в грунт.
4.1991 Свайный фундамент: Фундамент, в котором основными элементами, передающими нагрузки на грунт, являются сваи, объединенные обычно в единое целое ростверком.
4.1992 Световой карман: Помещение с естественным освещением, примыкающее к коридору и служащее для его освещения. Роль светового кармана может выполнять лестничная клетка, отделенная от коридора остекленной дверью шириной не менее 1,2 м. При этом за ширину светового кармана принимается ширина проема в лестничную клетку.
4.1993 Световой климат: Совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти лет.
4.1994 Световой фонарь: Остекленная конструкция покрытия для освещения лестничной клетки или внутреннего дворика.
4.1995 Светопрозрачная ограждающая конструкция: 1) ограждающая конструкция, предназначенная для освещения естественным светом помещений зданий; 2) строительная конструкция, предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения.
4.1996 Свод: 1) несущая пространственная строительная конструкция, отличающаяся наличием распора и работающая преимущественно на сжатие; 2) архитектурная пространственная конструкция, перекрытие или покрытие сооружений, имеющее геометрическую форму выпуклой криволинейной поверхности. Основные виды сводов: цилиндрический, крестовый, сомкнутый, зеркальный, купольный (парусный).
4.1997 Связи в строительных конструкциях: Соединительные элементы, обеспечивающие устойчивость основных (несущих) конструкций каркаса и пространственную жесткость сооружения в целом.
4.1998 Сейсмическая разведка, сейсморазведка: Совокупность геофизических методов разведки, основанных на искусственном возбуждении и регистрации сейсмических (упругих) волн с целью изучения строения, вещественного состава и напряженного состояния земных недр.
4.1999 Сейсмокаротаж: Исследование сейсмических свойств горных пород, расположенных вдоль ствола скважины, с помощью зонда каротажного или сейсмоприемника.
4.2000 Сейсмостойкое строительство, антисейсмическое строительство: Строительство зданий и сооружений, способных противостоять сейсмическим воздействиям во время землетрясений, сохраняя свои эксплуатационные качества.
4.2001 Сейсмостойкость: Способность зданий или сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств.
4.2002 Секция: 1) часть здания или сооружения, условно ограниченная в плане и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении; 2) самостоятельный в конструктивном отношении объемно-планировочный элемент здания, ограниченный наружными стенами или (и) деформационными швами и состоящий из совокупности однотипных или разнотипных (по модульным пролетам и шагам) ячеек, имеющих одинаковое направление пролетов и одинаковые модульные высоты этажей в пределах всего объема этого элемента (в одно- и многоэтажном элементе) или в пределах каждого его этажа (в многоэтажном элементе).
4.2003 Секция трубопровода: Прямолинейная сборочная единица, состоящая из нескольких труб одного диаметра, ограниченная транспортными габаритами.
4.2004 Селевые потоки: Кратковременные разрушительные потоки, перегруженные грязекаменным материалом, возникающие при выпадении обильных дождей или интенсивном таянии снега в предгорных и горных районах, в бассейнах небольших рек и логов с большими уклонами тальвега (> 0,1).
4.2005 Селитебная зона: Территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.
4.2006 Серпантин: Вид закругления автомобильной дороги, устраиваемый в горной местности вне угла поворота трассы для сопряжения двух ее направлений, сходящихся (расходящихся) под острым углом.
4.2007 Сертификат: Документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам или техническим условиям.
4.2008 Сертификат соответствия: 1) документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям; 2) документ, изданный в соответствии с правилами системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу.
4.2009 Сертификация продукции: 1) процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям; 2) процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям. Примечание: при указании объектов сертификации используют термины «товары, работа, услуги».
4.2010 Сертификация используемой в строительстве продукции: Процедура аттестации, в которой третья сторона письменно подтверждает, что качественные характеристики продукции проверены и соответствуют положениям или требованиям нормативных документов.
4.2011 Сертификация постоянных рабочих мест: Подтверждение соответствия рабочих мест показателям, обеспечивающим здоровье и безопасные условия труда работающих.
4.2012 Сертификация строительных материалов и изделий: Процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что строительные материалы и изделия соответствуют заданным требованиям.
4.2013 Сертифицированные строительные материалы и изделия: Строительные материалы и изделия, прошедшие сертификацию.
4.2014 Сетевое планирование и управление (спу): Система планирования и управления разработкой крупных народно-хозяйственных комплексов, научными исследованиями, строительством, реконструкцией и т. д., основанная на использовании сетевых моделей, в частности сетевых графиков. Позволяет определять оптимальную (по времени, стоимости и др.) последовательность планируемых работ, устанавливать ее взаимосвязь с полученными результатами, корректировать план.
4.2015 Сетевой график: Основной документ в составе организационно-технологической документации, который определяет технологическую последовательность выполнения строительно-монтажных работ во времени при рациональном использовании всех видов ресурсов и соблюдении нормативной продолжительности строительства. Главные параметры С. г. - событие и работа, производные - критический путь и резервы времени.
4.2016 Сетевой график (в строительстве): Изображаемая в виде ориентированного графа (состоящего из безмасштабных стрелок и кружков) динамическая модель процесса строительства объекта (комплекса и т. п.), которая отображает технологическую взаимосвязь работ и их конечные цели.
4.2017 Сетка колонн: Совокупность линий на горизонтальной основной координационной плоскости, определяющих размеры шага колонн в двух направлениях плана (в направлении модульных пролета и шага).
4.2018 Сеть тепловая: Совокупность трубопроводов (теплопроводов), по которым перемещается теплоноситель (горячая вода или пар) от источника теплоснабжения к потребителям.
4.2019 Сеть электрическая: Совокупность электрических линий, подстанций, распределительных и переключательных пунктов, связывающих электростанцию с потребителями электрической энергии.
4.2020 Силос: Сооружение башенного типа, предназначенное для хранения сыпучих материалов.
4.2021 Система аспирации: Комплекс аспирационных установок в здании, локализующих образование пыли, предотвращающих ее выделение из оборудования в помещения, транспортирующих пыль по воздухопроводам к пылеуловителям очистных устройств, очищающих воздух перед выбросом его в окружающую среду.
4.2022 Система газоснабжения: Имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа.
4.2023 Система качества: Совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством.
4.2024 Система коммунального теплоснабжения: Совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района, квартала), другого населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией системы жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.
4.2025 Система местных отсосов: Система местной вытяжной вентиляции, к воздуховодам которой присоединяются местные отсосы.
4.2026 Система сертификации: Система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации соответствия.
4.2027 Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления: Гидротехнические сооружения различного назначения, объединенные в единую территориальную систему, обеспечивающую инженерную защиту территории от затопления и подтопления.
4.2028 Скальные грунты: Магматические, осадочные или метаморфические горные породы с жесткой связью между зернами, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватые, не разрушенные выветриванием.
4.2029 Скат: Наклонная поверхность кровли.
4.2030 Склад приобъектный: Склад (сооружение, помещение, площадка) для хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, размещаемый в зоне действия монтажных кранов в соответствии с проектом организации строительства.
4.2031 Складчатые конструкции: Тонкостенные строительные конструкции типа оболочек, состоящие из плоских элементов (пластинок), соединенных между собой под некоторыми углами.
4.2032 Склады нефти и нефтепродуктов: Комплекс зданий, резервуаров и других сооружений, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов.
4.2033 Скобяные изделия: Небольшие металлические детали (в основном крепежные), применяемые при строительстве, столярных и плотничных работах.
4.2034 Скручивание в точках мульды сдвижения: Отношение разности наклонов параллельных до деформаций границ квадратной площадки к ее стороне. При расчете скручивание в направлении простирания (вкрест простирания) определяется как вторая производная функции оседаний по перемещениям х и у (где х - расстояние по направлению простирания от рассматриваемой точки до главного сечения мульды вкрест простирания; у - расстояние по направлению вкрест простирания от рассматриваемой точки до главного сечения мульды по простиранию пласта). Различают скручивание в направлении простирания (вкрест простирания) и в заданном направлении.
4.2035 Скрытые работы: Работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения этих последующих работ.
4.2036 Слоистая панель: Панель, имеющая несколько основных слоев, выполняемых из бетона или из бетона и небетонных теплоизоляционных материалов и изделий, в том числе панель с экраном.
4.2037 Слоистые пластики: Полимерные материалы, в которых упрочняющий (армирующий) наполнитель расположен параллельными слоями
4.2038 Смета: Документ, определяющий на основе проектных данных стоимость строительства объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства.
4.2039 Смолы природные, натуральные смолы: Продукты жизнедеятельности некоторых растений, выделяемые ими на поверхность коры самопроизвольно или при ранении.
4.2040 Совмещенное освещение: Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
4.2041 Совмещенный мост: Мост для одновременного движения транспорта различных видов.
4.2042 Солнцезащитные средства, солнцезащита: Совокупность архитектурно-планировочных и конструктивных средств, предназначенных для защиты от неблагоприятного действия инсоляции и создания комфортной световой обстановки и микроклимата в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях населенных мест.
4.2043 Сооружение: Искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный, надворный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы, и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение.
4.2044 Сооружение двойного назначения: Инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также от воздействия современных средств поражения.
4.2045 Сооружение каптажное: Сооружение для перехвата и сбора подземных вод в местах их выхода на поверхность.
4.2046 Сопоставимые стандарты: Стандарты на один и тот же объект, утвержденные различными органами по стандартизации и основанные на одних и тех же методах, которые позволяют однозначно сопоставить различия в требованиях. Примечание: сопоставимые стандарты не являются гармонизированными стандартами.
4.2047 Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции: Отношение разности температур окружающей среды по обе стороны однородной ограждающей конструкции к плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной теплопередачи.
4.2048 Составная стена: Стена, состоящая по толщине из двух стенок: наружной и внутренней.
4.2049 Составной стержень: Элемент стержневой строительной конструкции, состоящий из отдельных простых металлических профилей, соединенных в одно целое при помощи планок или решетки.
4.2050 Состояние предельное: Состояние, при котором конструкции, основания, здания или сооружения перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или требованиям при производстве работ.
4.2051 Специальная добавка к цементу: Добавка к цементу, вводимая для придания ему специальных свойств или регулирования отдельных показателей качества.
4.2052 Специальные конструкции аэродромов: Струеотклоняющие щиты, швартовочные и заземляющие устройства, заглубленные каналы, колодцы, светосигнальное оборудование и др. воспринимающие усилия от ветровых, колесных нагрузок, газовоздушных струй авиадвигателей и др., предназначены для обеспечения нормальной безопасной эксплуатации воздушных судов на различных участках аэродрома.
4.2053 Специальный цемент: Цемент, к которому наряду с формированием прочности предъявляют специальные требования.
4.2054 Спиральношовная электросварная стальная труба: Электросварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка спиральным швом.
4.2055 Список титульный: Перечень строящихся (реконструируемых, расширяемых) предприятий, зданий и сооружений или их частей, включаемых в планы капитальных вложений.
4.2056 Спринклерная установка пожаротушения: Автоматическая установка водяного пожаротушения, оборудованная нормально закрытыми спринклерными оросителями, вскрывающимися при достижении определенной температуры.
4.2057 Примечание: спринклерные установки, находящиеся в режиме ожидания, в зависимости от заполняемости сетей их трубопроводов жидким огнетушащим веществом или воздухом под давлением, называются соответственно «мокрыми» водозаполненными или «сухими» сухотрубными.
4.2058 Спринклерный ороситель: Ороситель с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка.
4.2059 Среднесуточная температура наружного воздуха: Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.
4.2060 Средний уровень плотности бетона: Среднее значение плотности бетона, устанавливаемое лабораториями предприятий и строек на определенный контролируемый период в соответствии с достигнутой однородностью по плотности, на которое подбирается его состав и которое поддерживается в производстве.
4.2061 Средняя освещенность улиц, дорог и площадей: Освещенность, средневзвешенная по площади.
4.2062 Средняя яркость дорожной поверхности: Средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.
4.2063 Средства подмащивания: Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия.
4.2064 Срок службы: Период времени от начала эксплуатации изделия до момента возникновения предельного состояния, обозначенного в нормативно-технической документации, или до выбраковки.
4.2065 Сроки схватывания цемента: Время начала и конца схватывания цементного теста, определяемое в нормированных условиях.
4.2066 Стабилизация грунтов: 1) состояние грунтов оснований и в сооружениях из грунтовых материалов после завершения процесса консолидации грунтов (т.е. достижения максимальной осадки при данном напряженном состоянии); 2) метод улучшения свойств грунтов с целью уменьшения их деформируемости и повышения прочности.
4.2067 Сталежелезобетон: Строительный материал, изготовленный из железобетонной плиты, покрытой листовой сталью (мембраной), укрепленной с помощью анкеров.
4.2068 Стальбетон: Износостойкий бетон, изготовляемый из смеси портландцемента, воды, кварцевого песка, стальных стружек и опилок.
4.2069 Стандарт: 1) в широком смысле слова: образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов. В технике под стандартом обычно понимают нормативно-технический документ, содержащий ряд условий, подлежащих выполнению как для конкретной продукции, так и для технических условий и требований, обеспечивающих ее разработку, производство и применение; 2. Государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуги). 3. Нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием). Примечание: стандарты основываются на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества.
4.2070 Станция очистки воды: Комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды.
4.2071 Старение: 1) старение металлов - изменение механических, физических, химических свойств металлов и сплавов, протекающее либо самопроизвольно в процессе длительной выдержки при комнатной температуре (естественное старение), либо при нагреве (искусственное старение); 2) старение полимеров - необратимое изменение, в т.ч. потеря ценных технических свойств полимеров вследствие химических превращений под действием кислорода.
4.2072 Стекло защитное многослойное: Склеенные между собой полимерными материалами в различном сочетании пластины силикатного стекла, силикатного с органическим стеклом, поликарбонатом или упрочняющими пленками. Представляет собой многослойный блок, обладающий защитными свойствами.
4.2073 Стекло листовое тушеное прокатное: Листовое стекло прокатное непрозрачное, молочное или цветное, имеющее одну лицевую поверхность гладкую, другую - мелкорифленую.
4.2074 Стекло листовое эмалированное закаленное: Листовое стекло, покрытое с одной стороны эмалевой краской и подвергнутое термообработке для упрочнения стекла и закрепления краски на его поверхности.
4.2075 Стекло неорганическое: Твердый, аморфный, прозрачный в той или иной области оптического диапазона (бесцветный или окрашенный) хрупкий материал, получаемый при остывании расплава, содержащего стеклообразующие компоненты и оксиды металлов.
4.2076 Стекло органическое: Оптически прозрачный твердый материал на основе органических полимеров.
4.2077 Стеклобетонные конструкции: Строительные конструкции, в виде бетонной обоймы, внутри которой на растворе уложены стеклянные блоки; предназначены для устройства светопрозрачных ограждений в жилых, общественных и промышленных зданиях.
4.2078 Стеклоблок: Стеклянное изделие, получаемое сваркой двух прессованных полублоков, образующих герметичную плотность.
4.2079 Стеклопакет: Изделие для остекления световых проемов зданий, состоящее из двух или нескольких листов стекла, соединенных друг с другом по кромкам так, что между ними образуются герметические полости, заполненные осушенным газом.
4.2080 Стеклопластики: Пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя стеклянные волокнистые материалы - в виде тканей (стеклотекстолит), рубленых волокон (стекловолокнит), нитей, жгутов, матов и т.д.
4.2081 Стеклопрофилит: Крупногабаритные строительные изделия, изготовленные в основном методом непрерывного проката из армированного и неармированного бесцветного и окрашенного стекла различного профиля.
4.2082 Стеклорубероид: Рулонный гидроизоляционный материал в виде стеклянной ткани, пропитанной с обеих сторон битумом.
4.2083 Стеклоткань: Материал, образованный переплетением взаимно перпендикулярных нитей стеклянного волокна (круглого или профильного сечения).
4.2084 Стеклянное волокно, стекловолокно: Волокно круглого или профильного сечения, получаемое из расплавленного стекла.
4.2085 Стеллаж: Устройство для хранения предметов и штучных материалов, состоящее из полок (настилов), укрепленных в несколько ярусов на вертикальных стойках.
4.2086 Стена в грунте: Способ возведения вертикальных стен подземных и заглубленных сооружений, а также противофильтрационных завес, устраиваемых в траншеях под защитой раствора (суспензии) из бентонитовых глин, удерживающего грунт в траншеях от обрушения.
4.2087 Стена здания: Основная ограждающая конструкция здания, защищающая его от внешних атмосферных воздействий, одновременно выполняющая и несущие функции: воспринимает горизонтальные и вертикальные нагрузки, разделяет внутренний объем здания на отдельные помещения.
4.2088 Стенка забральная: Вертикальная стена, расположенная перед водозаборным отверстием и погруженная нижней гранью под минимальный уровень воды гидротехнического сооружения для защиты последнего от попадания шуги (донного льда), плавника и т.п.
4.2089 Стилобат: Возвышенная платформа, замощенная каменными плитами, на которой возводится сооружение, устанавливается памятник.
4.2090 Сточные воды: Воды, использованные на бытовые или производственные нужды и получившие при этом дополнительные примеси (загрязнения), заменившие их первоначальный химический состав или физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных мест и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц.
4.2091 Стояк: Вертикальный трубопровод внутри жилого, общественного или производственного здания, проходящий через все этажи, для подачи воды (или газа) через ответвления (подводки) к водоразборным (газовым) приборам и пожарным кранам или для отвода сточных вод, поступающих через отводные трубы от санитарных приборов и различных приемников.
4.2092 Стробоскопический эффект: Явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.
4.2093 Строгание: Обработка резанием со снятием стружки плоскостей и фасонных поверхностей (пазов, канавок, углублений) при относительном возвратно-поступательном перемещении инструмента или изделия (заготовки).
4.2094 Строительные материалы и изделия: Природные и искусственные материалы и изделия, применяемые при возведении и ремонте зданий и сооружений.
4.2095 Строительные машины: Машины, предназначенные для выполнения подготовительных, планировочных, землеройно-транспортных и других работ при возведении зданий, мостов, прокладке дорог и т.п.
4.2096 Строительные нормы и правила: Нормативный документ в области строительства, принятый органом исполнительной власти и содержащий обязательные требования. Примечания: 1) строительные нормы и правила являются частным случаем технического регламента (technical regulation); 2) в Системе нормативных документов в строительстве к области строительства относятся объекты нормирования и стандартизации.
4.2097 Строительный подъем: Небольшой выгиб выпуклостью наружу (обратный прогиб), придаваемый некоторым строительным конструкциям с целью повышения эксплуатационных и архитектурных качеств сооружений.
4.2098 Строительство: 1) отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения; 2) комплекс производственных процессов, включающий строительные, монтажные, вспомогательные, транспортные работы, а также работы, связанные с восстановлением, реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, их разборкой и передвижкой.
4.2099 Струг: 1) землеройная машина непрерывного действия с рабочим органом в виде двух вертикальных щитов, образующих двугранный угол, расположенный в торцовых частях машины; 2) рабочее оборудование экскаваторов, служащее для выемки (срезки) тонких пластов полезных ископаемых в карьере; 3) рабочий орган струговой установки для подземной добычи полезных ископаемых.
4.2100 Структура бетона: Формируется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами крупных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропорами, и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водяные пары и воздух. Поэтому бетон представляет собой капиллярно-пористый каменный материал, в котором нарушена сплошность и присутствуют все три фазы - твердая, жидкая и газообразная. Структура цементного камня в бетоне также сложна и неоднородна, Цементный камень состоит из упругого кристаллического остова и наполняющей его вязкой массы - геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих цементного камня наделяют бетон свойствами упруго-пластично-ползучего тела.
4.2101 Структура грунта: 1. Пространственная организация всего вещества фунта (твердого, жидкого, газообразного и биотического компонентов), характеризующаяся совокупностью геометрических, морфометрических и энергетических признаков и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта; 2. Пространственная организация структурных твердого, жидкого, газообразного и биотического компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью геометрических, морфометрических и энергетических признаков и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.
4.2102 Стяжка (основание под покрытие): 1) слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии; 2) изделие, служащее для обеспечения плотного соединения створок спаренных дверей или окон; 3) тонкий и относительно прочный слой в многослойных конструкциях перекрытий и покрытий зданий, предназначенный для восприятия и передачи нагрузок на нижележащий слой тепло- и звукоизоляции.
4.2103 Субподрядчик: Специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных условиях для выполнения на строящемся объекте отдельных видов строительных, специальных строительных, ремонтных, монтажных работ.
4.2104 Сульфатостойкость цемента: Способность цементного камня противостоять разрушающему действию водных сред, содержащих сульфатионы.
4.2105 Сухая штукатурка: Листовой отделочный материал, изготовленный на основе гипсобетона, облицован картоном.
4.2106 Схватывание цемента: Необратимая потеря подвижности цементным тестом в результате гидратации.
4.2107 Схемы инженерной защиты (генеральные, детальные, специальные): Проектный материал, разработанный с целью определения и обоснования оптимального комплекса инженерной защиты, его укрупненной ориентировочной стоимости и очередности осуществления.
4.2108 Съемка (топографическая съемка): Комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получение топографической информации в другой форме.
4.2109 Тамбур: Проходное помещение между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
4.2110 Тампонаж: Процесс нагнетания специальных растворов в горные породы; применяется в шахтном строительстве или при укреплении оснований гидротехнических сооружений (плотин и др.) через скважины.
4.2111 Тампонаж (скважины): Цементированные скважины для разобщения вскрытых пластов (например, нефте-, газо-, водоносных) и закрепления стенок скважины. Производится нагнетанием цементного раствора в зазор между стенками скважины и обсадными трубами через внутреннюю полость спущенных труб.
4.2112 Тампонажная обойма (устройство анкера в грунте): Затвердевшее заполнение из цементного раствора (цементный камень) между защитной оболочкой участка тяги с антикоррозийным покрытием или инъекционной трубки и стенками скважины, предназначенное для исключения выброса (по скважине) инъекционной смеси, нагнетаемой в зону заделки анкера.
4.2113 Тампонажные работы: Заполнение тампонажным раствором трещин и пустот в горных породах и пространства за обделкой подземных сооружений с целью повышения прочности и уменьшения водо- и газопроницаемости.
4.2114 Тампонажный цемент: Разновидность портландцемента, содержащего примеси гипса; применяется для цементирования скважин в виде цементного теста (раствора).
4.2115 Тахеометрическая съемка: Способ определения положения точки на местности в плане и по высоте одним визированием трубой тахеометра на геодезическую рейку, установленную в определяемой точке (пикете). Тахеометрическая съемка, как один из видов топографической съемки, называется тахеометрией.
4.2116 Текстолит: Слоистый пластик на основе ткани, пропитанной полимерным связующим, например, феноло- или крезоло-формальдегидной смолой.
4.2117 Телевизионная башня: Опора (обычно металлическая, железобетонная или комбинированная), на вершине которой устанавливаются антенны передающей телевизионной станции, а также антенны радиовещания, радиотелефонов и радиорелейной связи, иногда приборы для метеорологических наблюдений.
4.2118 Телевизионный центр, телецентр: Комплекс сооружений с техническим оборудованием для подготовки и передачи программ телевизионного вещания.
4.2119 Телефонная сеть: Комплекс технических сооружений и оборудования для осуществления телефонной связи, состоящий из телефонных узлов связей (телеф. станций, подстанций, концентраторов и др.), линий связи и телефонных аппаратов (абонентских установок).
4.2120 Температура возгорания: Самая низкая температура, при которой материалы могут возгораться от источника зажигания.
4.2121 Теодолит: Геодезический прибор для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов.
4.2122 Теодолитная съемка: Горизонтальная геодезическая съемка местности, выполняемая при помощи теодолита и мерной ленты (или дальномера).
4.2123 Тепловая изоляция: Защита зданий, тепловых промышленных установок (или их отдельных частей), холодильных камер, трубопроводов и т.п. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой.
4.2124 Тепловая инерция ограждения: Способность ограждения сопротивляться изменению температурного поля при переменных тепловых воздействиях.
4.2125 Тепловая инерция помещения: Способность помещения сопротивляться изменению температуры при переменных тепловых воздействиях. При установившихся периодических воздействиях его теплоинерционные свойства оценивают показателями теплоустойчивости помещения.
4.2126 Тепловая модернизация здания: Такой вид преобразования здания, при котором производится экономически целесообразное повышение величины сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с целью приведения эксплуатационных и архитектурно-художественных качеств в соответствие с современными функциональными и эстетическими требованиями.
4.2127 Тепловая обработка бетона (прогрев): Условия твердения бетона при подводе тепла различными способами без создания паровоздушной среды за счет подачи водяного пара.
4.2128 Тепловая сеть: Система теплоизолированных трубопроводов (теплопроводов) централизованного теплоснабжения, по которым теплота переносится теплоносителем (горячей водой или паром) от источника к потребителям.
4.2129 Тепловая электростанция (ТЭС): Электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.
4.2130 Тепловой насос: 1. Устройство для производства тепла с использованием обратного термодинамического цикла; 2. Термодинамическая установка, в которой благодаря затрате механической энергии в компрессоре теплота передается от низкотемпературного источника теплоты к теплопотребителю при более высокой температуре. Кроме теплоты, перенесенной от источника, теплопотребитель получает теплоту, эквивалентную затраченной механической энергии.
4.2131 Тепловыделение цемента: Количество теплоты, выделяемое при гидратации цемента.
4.2132 Теплоемкость (растворы строительные): Количество тепла, поглощаемого строительным раствором при его нагревании на 1°С.
4.2133 Теплоизоляционные материалы: Материалы, имеющие низкую теплопроводность.
4.2134 Теплоизоляционный бетон: Бетон, применяемый для теплоизоляции строительных конструкций и изделий.
4.2135 Теплообменник: Аппарат для передачи теплоты посредством теплоносителя от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой (нагреваемое тело).
4.2136 Теплоснабжение: Снабжение теплом с помощью теплоносителя (горячей воды или пара) систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и технологических потребителей.
4.2137 Теплоустойчивость здания: Способность здания сохранять в допустимых пределах постоянство температуры воздуха в помещениях при периодических колебаниях температуры наружного воздуха и теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции.
4.2138 Теплый период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8°С.
4.2139 Терминал: 1) площадка на территории порта, грузовой ж/д станции, предназначенная для обработки контейнеров и пакетированных грузов; 2) помещение в крупных аэропортах, где размещаются пассажиры во время досмотра, во время ожидания груза, дозаправки самолета и т.п.
4.2140 Термограф: Метеорологический прибор для автоматической записи изменений температуры. Чувствительным элементом термографа является биметаллическая пластина или сплющенная металлическая трубка, заполненная толуолом, способные деформироваться при изменении температуры воздуха.
4.2141 Терраса: Огражденная открытая пристройка (площадка) к зданию или эксплуатируемая кровля нижележащих помещений в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу (навес) или перголу.
4.2142 Территориальная укрупненная норма расхода цемента: Чистый расход и типовые трудноустранимые потери цемента, необходимые для выполнения укрупненных видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов возведения зданий, сооружений или их частей, рассчитанные на единицу стоимости, единицу мощности, прироста мощности, на 1000 м2 приведенной площади зданий и другие показатели, рассчитанные по территориальным усредненным нормам расхода цемента и выраженные в натуральных или приведенных показателях, с учетом видов строительства, природно-климатических, экологических и других особенностей конкретного региона.
4.2143 Территориальные строительные нормы: Нормативный документ в области строительства, принятый на уровне одной территориальной единицы страны.
4.2144 Территория малоэтажного жилищного строительства: Часть селитебной территории поселения или поселение в целом. Предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры, инженерных и транспортных коммуникаций.
4.2145 Технические условия (Technical specification): Нормативный документ на конкретную продукцию (услугу), утвержденный предприятием-разработчиком, как правило, по согласованию с предприятием-заказчиком (потребителем) и устанавливающий требования к конкретной продукции, процессам, услугам или к нескольким видам продукции. Примечания: 1) в технических условиях должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования; 2) технические условия могут быть стандартом (стандарт вида технических условий) или самостоятельным документом на конкретную продукцию.
4.2146 Технический надзор: Контроль качества выполняемых подрядчиком строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и соответствия их проектным решениям.
4.2147 Технический проект: Совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации. Технический проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки рабочей конструкторской документации.
4.2148 Технический регламент: Регламент, который устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы производства. Он может также включать требования к терминологии, символам, упаковыванию, маркированию и этикетированию, либо быть целиком посвящен этим вопросам.
4.2149 Техническое предложение: Совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия на основании анализа технического задания заказчика и различных вариантов возможных решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий и патентные исследования.
4.2150 Технологические трубопроводы: 1) трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ, необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования; 2) трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.
4.2151 Технологический способ световой маскировки: Заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих световую маскировку осуществлять механическим способом.
4.2152 Технология строительного производства: Совокупность процессов по изготовлению изделий и конструкций и превращению их в готовую строительную продукцию (здания и сооружения) на основе развития и повышения уровня индустриализации строительства.
4.2153 Тип мобильности мобильного (инвентарного) здания или сооружения: Классификационная категория мобильных (инвентарных) зданий или сооружений по признаку конструктивного решения, характеризуемого продолжительностью перехода их от передислокации к эксплуатации.
4.2154 Типовые строительные конструкции, изделия, узлы: Соответственно строительные конструкции, изделия, узлы, отобранные из числа им подобных или специально разработанные для многократного повторения в строительстве, имеющие, как правило, лучшие по сравнению с аналогами технико-экономические показатели и качественные характеристики. Обязательным условием отнесения строительных конструкций, изделий, узлов к типовым является наличие утвержденной в установленном порядке типовой проектной документации, обеспечивающей изготовление и применение в строительстве данных конструкций, изделий, узлов.
4.2155 Типоразмерный ряд изделий (серия изделий): 1) ряд ограждающих конструкций, характеризующихся единым конструктивным решением и отличающихся размерами, архитектурным рисунком, а также относительной площадью и вариантами остекления; 2) ряд изделий с единым конструктивным решением, отличающихся между собой размерами элементов, архитектурным рисунком, а также относительной площадью и вариантами остекления.
4.2156 Толщина непрозрачной части оконного блока: Средняя толщина комбинации (системы) брусков створок и коробок по сечению оконного блока.
4.2157 Толь: Рулонный материал, получаемый обработкой кровельного картона дегтевыми продуктами.
4.2158 Тоннель: Сквозной коридор под землей для прокладки железнодорожных, автомобильных или пешеходных путей, коммуникаций.
4.2159 Топографическая съемка: Комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получение топографической информации в другой форме.
4.2160 Траверс в гидротехнике: Поперечная дамба, соединяющая продольную направляющую дамбу с берегом.
4.2161 Траверса: 1) элемент конструкций, располагаемый в поперечном направлении по отношению к основной конструкции и опирающийся на вертикальные элементы; 2) грузозахватное устройство в виде балок или треугольных ферм с подвешенными стропами.
4.2162 Транспортная развязка: Комплекс сооружений в месте пересечения дорог двух или нескольких направлений для поворота транспорта с одного направления на другое.
4.2163 Траншея: 1) узкая канава для укладки кабелей, трубопроводов, отвода воды и т.п.; 2) открытая горная выработка трапециевидного сечения.
4.2164 Требование пожарной безопасности: Специальное условие или правило организационного и (или) технического характера, установленное в целях обеспечения пожарной безопасности специально уполномоченным государственным органом РК в действующем законодательстве или нормативно-технических документах.
4.2165 Требования экологические: Комплекс ограничений по природопользованию и условий по сохранению окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности.
4.2166 Требуемая плотность бетона: Максимально допустимое значение фактической плотности бетона в партии, устанавливаемое лабораториями предприятий и строек в соответствии с достигнутой ее однородностью.
4.2167 Трибуна: Сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей.
4.2168 Триплекс: 1) разновидность безосколочного стекла; состоит из двух пластин силикатного или органического стекла и склеивающего соединительного слоя; 2) какое-либо устройство или процесс, состоящий их трех самостоятельных частей, элементов.
4.2169 Триумфальная арка, триумфальные ворота: Временные или постоянные монументальные арочные ворота, воздвигаемые в честь знаменательных событий.
4.2170 Трубопровод: Протяженное сооружение из труб, плотно соединенных между собой с помощью сварки или разъемных фланцев.
4.2171 Турникет: 1) устройство в виде вращающейся крестовины, устанавливаемое при входе на стадионы, станции метро и т.п. для пропуска посетителей по одному человеку; 2) двери, имеющие четыре створки, соединенные крестом (в плане) и вращающиеся вокруг вертикальной оси, проходящей через центр креста; устанавливаются в тамбурах общественных зданий.
4.2172 Туфобетон: Легкий бетон с заполнителями из туфов.
4.2173 Тяга: 1) сила, передаваемая движителю транспортной машины; 2) тяга в машинах и механизмах - деталь, передающая движение, связывающая отдельные детали или звенья механизма; 3) тяга в топочных и вентиляционных устройствах - разрежение в данном участке трубопровода или канала, вследствие чего возникает (усиливается) движение воздуха или газа; 4) тяга в архитектуре - горизонтальный профилированный выступ (поясок), членящий стены или обрамляющий потолки.
4.2174 Убежище: Защитное сооружение, в котором в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от современных средств поражения, воздействий опасных химических и радиоактивных веществ.
4.2175 Увиолевое стекло: Стекло с повышенной прозрачностью, пропускающее ультрафиолетовое излучение с Х<400 нм.
4.2176 Увлажнение бетона: Поливка бетона водой через определенные промежутки времени для обеспечения его нормального твердения.
4.2177 Углепластики, углеродопласты: Пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя углеродные волокна.
4.2178 Удельный расход вяжущего на единицу проектной прочности: Характеристика раствора, определяемая отношением расхода вяжущего (кг/куб.м) к единице нормируемой прочности (МПа).
4.2179 Удельный расход материалов: Количество материала, необходимое для изготовления 1 кв.м паркетного изделия.
4.2180 Узел трубопровода: Ограниченная транспортными габаритами часть линии трубопровода, состоящая из нескольких элементов и арматуры, собранных на разъемных или неразъемных соединениях, которая по размерам и конфигурации может быть установлена в проектное положение.
4.2181 Узловой метод строительства: Организация строительно-монтажных работ с разделением пускового комплекса на взаимоувязанные между собой технологические узлы - конструктивно и технологически обособленные части объекта строительства, техническая готовность которых после завершения строительно-монтажных работ позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, производить пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование агрегатов, механизмов и устройств.
4.2182 Улица: Территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двуполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
4.2183 Уплотнение бетона: Способ повышения плотности бетонной смеси (вибрирование, центрифугирование, трамбование и т. п.) в целях достижения наибольшей прочности материала, а в последующем - строительных изделий, конструкций.
4.2184 Уплотнительное газотермическое покрытие: Газотермическое покрытие, обеспечивающее необходимую стабильность зазоров в изделии или конструкции в процессе их эксплуатации.
4.2185 Уплотнительный элемент (ворот): Эластичный или жесткий элемент, препятствующий проникновению внутрь нежелательных веществ.
4.2186 Уплотняемый слой (уплотнение грунтов): Слой, в пределах которого распространяется влияние трамбований, вызывающее увеличение плотности грунта по сравнению с плотностью его в природном состоянии.
4.2187 Уровень ударного шума: Средний уровень звукового давления в рассматриваемой полосе частот в помещении низкого уровня под перекрытием, подвергающимся воздействию стандартной ударной машины.
4.2188 Усадка раствора: Уменьшение линейных размеров и объема затвердевшего строительного раствора вследствие потери им влаги, уплотнения, затвердевания и др. процессов.
4.2189 Усадка цемента: Уменьшение линейных размеров цементного камня при твердении.
4.2190 Усиление конструкций зданий и сооружений: Повышение несущей способности конструкций существующих зданий и сооружений или их отдельных частей.
4.2191 Усиление фундаментов и оснований (зданий и сооружений): Производится: при реконструкции, когда в результате надстройки или увеличении нагрузок на здание (сооружение) давление на фундаменты возрастает и несущая способность основания, на котором они покоятся, становится недостаточной; при расстройстве существующих оснований и фундаментов (например, при вымывании грунта из-под подошвы фундаментов, просадке лессовидных грунтов вследствие случайного замачивания, загнивания верхушек деревянных свай и деревянного ростверка). У. ф. и о. осуществляется также при откопке глубоких котлованов внутри или непосредственной близости от существующих зданий (например, при закладке ниже подошвы фундаментов стен промышленных зданий, фундаменты под вновь устанавливаемые молоты, прессы и др. мощное оборудование); с целью уменьшения амплитуд вибрации фундаментов и конструкций, поддерживающих машины; при прокладке около зданий и сооружений ниже подошвы фундаментов траншей для туннелей метрополитена, водопровода и канализации и т. п.; при разрушении самих фундаментов; для устранения ошибок, допущенных в проекте или при производстве работ (неправильный учет несущей способности оснований).
4.2192 Усилие блокировочное (буроинъекционные анкеры): Преднапряжение в анкере, блокируемое на период его дальнейшей эксплуатации стопорным устройством.
4.2193 Усилие на анкер максимальное (буроинъекционные анкеры): Передаваемая на анкер максимальная нагрузка, которая соответствует исчерпанию прочности стальной тяги или несущей способности грунтового основания, а также ее сцепления с цементным камнем корня.
4.2194 Усилие на анкер предельное (буроинъекционные анкеры): Последняя ступень передаваемой на анкер вырывающей силы, при которой наступает затухание перемещений.
4.2195 Усилие на анкер расчетное допускаемое (буроинъекционные анкеры): Нагрузка, достаточная для обеспечения надежной эксплуатации анкера в сооружении и исключения его выхода из строя за счет возникновения случайных перегрузок или ухудшения свойств грунта в зоне заделки.
4.2196 Усилие на анкер расчетное проектное (буроинъекционные анкеры): Нагрузка на анкер, определяемая расчетом из условия обеспечения устойчивости сооружения от расчетных воздействий.
4.2197 Ускоренный метод определения морозостойкости (бетона): Метод, при котором число циклов испытания меньше численного значения марки бетона по морозостойкости F.
4.2198 Условия особые (основание и фундаменты): Условия, характеризующиеся наличием: грунтов с особыми свойствами (просадочные, набухающие, засоленные, искусственные и др.); неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, оползни, подрабатываемые территории и др.); динамических, вибрационных и других воздействий.
4.2199 Условия пассивации (коррозия металлов): Сумма всех условий, необходимых для наступления пассивного состояния металла.
4.2200 Условная рабочая поверхность: Условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.
4.2201 Устой: 1) конструкция, сопрягающая бетонную или железобетонную плотину с берегом (устой береговой), либо плотиной из грунтовых материалов (устой сопрягающий); 2) крайняя опора мостового сооружения, сопрягающая его с земляным полотном дороги.
4.2202 Устойчивость зданий (сооружения): Способность здания (сооружения) противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамического равновесия.
4.2203 Устройство: Совокупность элементов, представляющих единую конструкцию (многоконтактное реле, набор транзисторов, плата, блок, шкаф, механизм, разделительная панель и т.п.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.
4.2204 Уступы: Сосредоточенные деформации земной поверхности, проявляющиеся в образовании трещин со сдвигом пород. Уступы возникают как следствие относительных разрывных перемещений смежных участков по напластованию, поверхностям разрывных нарушений, осевым поверхностям складок и т.п. Различают прямые и обратные уступы. У прямого уступа участок у края трещины, расположенной ближе к точке максимального оседания, оседает больше, чем расположенный дальше от этой точки; у обратного уступа - наоборот.
4.2205 Фактическая изоляция воздушного шума: Десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности, падающей на испытываемый образец, к полной звуковой мощности, переданной в помещении низкого уровня, в том числе и по обходным путям.
4.2206 Фанера: Листовой древесный материал, получаемый склеиванием трех или более листов лущеного шпона (с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных листах).
4.2207 Фаолит: Пластмасса на основе феноло-формальдегидной смолы и кислостойкого наполнителя - асбеста, графита, талька.
4.2208 Фарфор: Плотный керамический материал, а также изделия из него.
4.2209 Фасад: Внешняя (лицевая) сторона сооружения (здания).
4.2210 Фахверк: Каркас (остов) ограждающей конструкции здания, состоящий обычно из стоек и ригелей, в некоторых случаях и раскосов, промежутки между которыми заполнены камнем или кирпичом.
4.2211 Фашина: Туго стянутая связка хвороста в форме цилиндра диаметром 20-25 см.
4.2212 Фаянс: Плотный керамический материал, а также изделия из него.
4.2213 Ферма: Стержневая несущая конструкция покрытия здания, пролетного строения моста, гидротехнических и других сооружений.
4.2214 Фиал: В готической архитектуре декоративное венчание пинаклей, щипцов, контрфорсов в виде пирамиды, фигурного шпиля.
4.2215 Фибра: Листовой материал, изготовляемый пропиткой непроклееной тряпичной бумаги (несколько слоев) концентрированным раствором хлорида цинка.
4.2216 Фильтр: Устройство или сооружение для фильтрования неоднородных систем (смесей), в результате чего происходит их разделение (очищение), осветление, сгущение.
4.2217 Фитинг: Соединительная деталь трубопровода, помещаемая на поворотах, переходах, разветвлениях или в местах соединения прямолинейных основных звеньев труб одинакового или разных диаметров (муфты, тройники, крестовина, отводы и др.). Фитингом называются также некоторые вспомогательные детали: пробки-заглушки, футорки и т.д.
4.2218 Флюгер: Метеорологический прибор для определения направления и скорости ветра.
4.2219 Флютбет: Совокупность частей плотины или другого напорного гидротехнического сооружения, служащих искусственным ложем для открытого водного потока.
4.2220 Фольгоизол: Рулонный материал, представляющий собой рифленую алюминиевую фольгу (толщиной 0,1-0,2 мм) с резинобитумным или полимербитумным покрытием с одной стороны.
4.2221 Фон: Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается: светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0,4; средним - то же, от 0,2 до 0,4; темным - то же, менее 0,2.
4.2222 Фонарь: 1) в архитектуре - возвышающаяся часть покрытия общественного или промышленного здания с оконными проемами для естественного воздухообмена и (или) освещения; 2) осветительный или сигнальный прибор.
4.2223 Форточка: Створчатый элемент с размерами, как правило, не превышающими 350×450 мм, соединенный посредством шарнирной связи с брусками створки или коробки и предназначенный для проветривания помещения.
4.2224 Фронтон: Завершение (обычно треугольное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Декоративным фронтоном также украшают двери и окна зданий.
4.2225 Фряз: В архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента между архитравом и карнизом.
4.2226 Фуникулер: Рельсовая дорога с канатной тягой для перемещения пассажиров и грузов в вагонах по крутому подъему на короткие расстояния.
4.2227 Футляр: Труба для защиты основного трубопровода от повреждений (или земляного полотна от размыва при аварии трубопровода) на участках, переходах под железными и автомобильными дорогами, прокладки через конструкции зданий и сооружений, а также от проникновения газа и вредных веществ при пересечении с инженерными сетями и сооружениями.
4.2228 Химически опасный объект: Объект, где хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии или разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.
4.2229 Хладоновый огнетушитель: Огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов.
4.2230 Холл: Проходной зал, примыкающий к коммуникационному помещению.
4.2231 Холодильник: Сооружение или устройство для хранения пищевых или иных продуктов при температурах ниже температуры окружающей среды.
4.2232 Холодный период года: Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной + 10°С и ниже.
4.2233 Хрусталь: Высокосортное стекло с большим содержанием оксида свинца или оксида бария.
4.2234 Целлофан: Прозрачная гидратцеллюлозная пленка (толщиной 20-50 мкм), пластифицированный глицерином и иногда гидрофобизированная (лакированная), например, эфироцеллюлозным лаком.
4.2235 Целлюлоза: Клетчатка, [С6 Н7 О2 (ОН)3n]-высокомолекулярный углевод (полисахарид), образованный остатками глюкозы; главная составная часть клеточных стенок высших растений, обуславливающая механическую прочность и эластичность растительных тканей.
4.2236 Цемент: Собирательное название большой группы искусственных порошкообразных вяжущих материалов, способных при взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидкостями образовывать пластичную массу, которая со временем затвердевает и превращается в прочное камневидное тело.
4.2237 Цементнодревесностружечные плиты: Строительный материал, изготавливаемый прессованием древесных стружек с портландцементом и химическими добавками.
4.2238 Цилиндрическая освещенность Ец: Характеристика насыщенности помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет цилиндрической освещенности производится инженерным методом.
4.2239 Цоколь: Нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте и подвергающаяся частым механическим, температурным и др. воздействиям.
4.2240 Цокольный этаж: Этаж, у которого пол расположен ниже уровня тротуара или отмостки, но не более чем на половину высоты помещения.
4.2241 Чердак: 1) пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа; 2) пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа; 3) объем, ограниченный покрытием, фризовыми стенами и чердачным перекрытием.
4.2242 Черепица: Штучный кровельный материал в виде пластин, изготавливаемый из глины или цементно-песчаных растворов жесткой консистенции путем формовки с последующей сушкой и обжигом.
4.2243 Четверик: Нижняя часть храма, имеющая квадратную форму в плане.
4.2244 Четверик в деревянном зодчестве: Четырехугольное в плане сооружение (или часть сооружения).
4.2245 Чугун: Сплав железа (основа) с углеродом (обычно 2-4%), содержащий постоянные примеси (марганец, кремний, фосфор, серу), а иногда и легирующие элементы (хром, никель, ванадий, алюминий и др.).
4.2246 Шаблон: Приспособление, применяемое при строительных работах для придания заданной формы конструктивному элементу.
4.2247 Шаг элементов конструкций: Расстояние между геометрическими осями двух смежных однотипных элементов конструкций (например, шаг стропильных балок или ферм покрытия, балок или ригелей перекрытия, колонн и т. п.).
4.2248 Шамот: Огнеупорная глина или каолин, обожженные до потери пластичности (до спекания).
4.2249 Шатер: Архитектурное покрытие в форме высокой 4-х гранной или многогранной пирамиды, (применялось при строительстве церквей и др. зданий).
4.2250 Шахта для проветривания: Защищенное вентиляционной решеткой полое вертикальное пространство на всю высоту здания с горизонтальным сечением не менее 1/30 общей площади всех проветриваемых квартир на этаже.
4.2251 Швеллер: Металлическая балка коробчатого П-образного сечения.
4.2252 Шероховатость дорожного покрытия: Качество поверхности дорожного покрытия, характеризуемое его микрогеометрией и обеспечивающее сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием.
4.2253 Шеф-монтаж: Техническое руководство монтажом оборудования, осуществляемое предприятием-изготовителем этого оборудования или привлекаемой им специализированной организацией по договору с заказчиком. Стоимость этих работ предусматривается в сметах на строительство.
4.2254 Шифер: Кровельный материал, первоначально изготовлявшийся из природных сланцев, а в современных условиях - преимущественно из асбестоцемента.
4.2255 Шлакобетон: Разновидность легкого бетона, содержащего в качестве заполнителя шлаковую пемзу или топливный шлак.
4.2256 Шлакопортландцемент: Цемент, получаемый совместным тонким помолом портландцементного клинкера, доменного гранулированного шлака (20-80% от общей массы) и небольшой добавки (не более 5%) гипса.
4.2257 Шов: 1) место скрепления деталей машин и сооружений; 2) конструктивный шов - постоянный разрез, отделяющий одну часть сооружения от другой и допускающий некоторое взаимное перемещение этих частей для исключения влияния температурных деформаций, осадки оснований, сейсмических и т.п. воздействий.
4.2258 Шпала: 1) опора, укладываемая под оба рельса поперек железнодорожного пути на балластный слой или бетонное основание; 2) пиломатериал в виде обрезных и необрезных брусьев из древесины хвойных пород деревьев.
4.2259 Шпиль: Вертикальное остроконечное завершение зданий в виде вытянутых вверх конуса или пирамиды.
4.2260 Шпон: Тонкие листы древесины, получаемые лущением, строганием или пилением.
4.2261 Шпонка: 1) крепежная деталь, закладываемая одновременно в тело вала и в паз ступицы шкива, зубчатого колеса или другой детали, надетой на вал, в шпоночном соединении; 2) вкладыш в соединениях деревянных конструкций, работающий на сдвиг (срез) и смятие, препятствует сдвигу одного элемента относительно другого; 3) водонепроницаемая преграда (уплотнение, прокладка) из гидроизоляционного материала в конструктивных швах плотин и других гидротехнических сооружений.
4.2262 Шпренгельная система: Стержневая система строительной конструкции, дополненная элементами (шпренгелями), предназначенная для усиления всей системы, уменьшения изгибающих моментов, обусловленных внеузловым расположением внешней нагрузки, и т.п.
4.2263 Шпунт: 1) прямоугольный узкий паз на кромке или плоскости доски, бруса, какой-либо детали, в который входит соответствующий ему гребень (шип); 2) получившее распространение в строительной практике обобщенное название деревянных, металлических или железобетонных шпунтовых свай (шпунтин), используемых для образования шпунтовых стенок при строительстве гидротехнических сооружений.
4.2264 Штапик балюстрады: Элемент балюстрады, закрывающий зазор между смежными щитами балюстрады.
4.2265 Штукатурка: Отделочный слой, образованный строительным раствором на поверхностях конструкций зданий и сооружений.
4.2266 Шум: Любой звук, который может вызвать потерю слуха или быть вредным для здоровья или опасным в другом отношении.
4.2267 Щебень строительный: Острореберные обломки твердого прочного камня размером 5-150 мм, включающие щебень природный и полученный специальным дроблением твердых горных пород или искусственных каменных материалов.
4.2268 Щелевое проветривание: Ограниченное проветривание помещения через фиксированный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента (площадь открывания не более 0,02 кв.м). Примечание: щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки.
4.2269 Экран плотины: Противофильтрационное устройство из маловодопроницаемых материалов, располагаемое по верхнему откосу земляных, каменно-земляных или каменно-набросных плотин.
4.2270 Эксплуатационные показатели здания: Совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.
4.2271 Электробезопасность: Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
4.2272 Элемент здания (сооружения) конструктивный: Конструкция, составляющая здание или сооружение (фундамент, стена, покрытие, лестница и т.д.).
4.2273 Элементы трубопровода: Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства.
4.2274 Эмаль: 1) прочное стеклообразное покрытие, наносимое на поверхность изделия из чугуна, стали, алюминия, сплавов легких металлов электрохимическим способом; 2) суспензии высокодисперсных пигментов или их смесей с наполнителями в лаках.
4.2275 Эмульсионные краски, воднодисперсные краски, водноэмульсионные краски, латексные краски: Суспензии пигментов и наполнителей в синтетических латексах, а также в водных эмульсиях алкидных или эпоксидных смол, битумов и др.
4.2276 Энергоемкость изготовления изделия: Затраты электроэнергии на 1 кв.м изделия.
4.2277 Энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
4.2278 Эркер: Выходящая из плоскости фасада часть отапливаемого помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.
4.2279 Эрлифт: Устройство, аналогичное газлифту, но с использованием сжатого воздуха, применяемое для подъема жидкости или гидросмеси из буровых скважин на поверхность.
4.2280 Эскизный проект: Совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия. Эскизный проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки технического проекта или рабочей конструкторской документации.
4.2281 Эстакада: Надземное (надводное) открытое протяженное сооружение, состоящее из ряда опор и пролетного строения и предназначенное для пропуска транспортных средств, прокладки различных коммуникаций, для погрузо-разгрузочных работ и т.д.
4.2282 Этаж: Часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием или полом и покрытием.
4.2283 Этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций и может быть расположен в нижнем (техническое подполье) и/или верхнем (технический чердак) ярусах. В отдельных случаях технический этаж может занимать один из средних надземных этажей.
4.2284 Этажерка: Многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно стоящее в здании или вне его, предназначенное для размещения на перекрытиях технологического и прочего оборудования и транспортных средств.
4.2285 Ядро плотины: Противофильтрационный элемент центральной части грунтовой плотины, выполненный в виде стенки из маловодопроницаемого грунта.
4.2286 Ярус: Часть здания (сооружения), условно ограниченная по высоте и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении.
4.2287 Ячейка (первичный объемно-планировочный элемент): Элементарная (первоначальная, основная) часть объема одноэтажного здания или одного из этажей многоэтажного здания, ограниченная основными координационными плоскостями и характеризующаяся ее основными координационными размерами (геометрическими параметрами) - модульными пролетом, шагом и высотой этажа, а также основными параметрами размещаемого в ней подвесного или опорного подъемно-транспортного оборудования.
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