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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан во исполнение законов Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», «О техническом регулировании», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и др. в рамках реформирования нормативной базы сферы строительства Республики Казахстан.
Основное отличие данного свода правил - обеспечение согласованности, технического единства посредством объединения и классификации понятий, используемых для обозначения строительной продукции в области архитектуры, градостроительства и строительства с учетом применения некоторых терминов и определений, содержащих в нормативных технических документах экономически развитых стран, приведенных в библиографии.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил содержит термины и определения, применяемые в строительстве. Положения свода правил предназначены для применения органами государственного управления, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими архитектурную, градостроительную, строительную деятельность и эксплуатацию строительных объектов на территории Республики Казахстан.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СНиП РК 1.01-01-2001 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
РДС РК 1.01-01-2001 Порядок проведения работ по подготовке проектов государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства
СТ РК 1.2-2008 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок разработки государственных стандартов (с 01.07.09 г.).
СТ РК 1.5-2008 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
СТ РК 1.27-2002 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Стандартизация в терминологии. Основные принципы и методы.
Примечание - при пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применены термины и определения, приведенные в источниках информации (литература и нормативные документы) Республики Казахстан и зарубежных стран, указанных в разделе 2 и Библиографии данного свода правил:
3.1 Абсолютно жесткие фундаменты: Фундаменты, перемещения которых вследствие деформирования конструкции малы по сравнению с перемещениями основания. К абсолютно жестким относятся отдельно стоящие фундаменты под колонны, ленточные фундаменты большого поперечного сечения и сравнительно малой длины, нагруженные колоннами при небольших расстояниях между ними, массивные фундаменты под оборудование и др.
3.2 Абсолютное удлинение: Увеличение или уменьшение длины элемента (конструкции), происходящее под действием приложенных к нему внешних сил или иных воздействий (температурных, усадочных явлений и т.д.).
3.3 Аварийное состояние здания: Состояние здания, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного пребывания в нем людей.
3.4 Авария здания или сооружения: Повреждение, обрушение здания (сооружения) в целом или его части, отдельного конструктивного элемента, либо достижение конструкциями деформаций, превышающих предельно допустимые в процессе строительства и эксплуатации и угрожающие безопасности людей, а также повреждение (обрушение) в результате природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, оползень и т.д.), интенсивность которых не превышала расчетных значений.
3.5 Авторское свидетельство: Государственный документ, удостоверяющий авторство на изобретение.
3.6 Автозимники: Сезонные дороги с полотном и дорожной одеждой из снега, льда и мерзлых грунтов.
3.7 Автоматизация строительных процессов: Выполнение строительных процессов с минимальным привлечением ручного труда.
3.8 Автоматическая линия: Комплекс машин-орудий, автоматически выполняющих в определенной технологической последовательности весь цикл операций по производству изделий, объединенных общими для всей линии механизмами управления и автоматическим транспортным устройством, перемещающим объект обработки от одной машины к другой.
3.9 Автоматическая сварка: Электрическая дуговая сварка металлическим электродом, при которой правильное горение сварочной дуги обеспечивается автоматически.
3.10 Автомобили грузовые специализированные: Грузовые автомобили или автопоезда, оборудованные специальными кузовами, предназначенными для перевозки одного или нескольких однородных видов грузов: грунта, сыпучих грузов (автомобили самосвалы, керамзитовозы), строительных конструкций (панелевозы, фермовозы, плитовозы), длинномерных грузов (трубовозы, плетевозы, металловозы), строительных грузов в контейнерах (контейнеровозы), технологического оборудования и строительных машин (тяжеловозы).
3.11 Авторское свидетельство: Государственный документ, удостоверяющий авторство на изобретение.
3.12 Авторский надзор: Правомочия автора по осуществлению контроля за:
- разработкой проекта строительства (строительной документации), осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного произведения;
- реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора (авторов) архитектурного или градостроительного произведения.
Авторский надзор осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3.13 Агропромышленное строительство: Одна из важнейших фондообразующих отраслей агропромышленного комплекса (АПК). Ее назначение - возведение в сельской местности новых зданий и сооружений для всех отраслей АПК, включая проведение реконструкции, технического перевооружения и расширения действующих предприятий, а также строительство сельских дорог, объектов социальной культуры и быта и других объектов.
3.14 Адеструктивные методы испытаний: Определение свойств строительных материалов и конструкций без разрушения или изъятия проб (например, установление предела прочности бетона по скорости распространения ультразвуковых волн, определение положения арматуры в бетоне по характеру магнитного поля, измеряемого на поверхности объекта исследования и т. д.)
3.15 Административные методы: Прямое воздействие на объект управления в целях побуждения его к принятию определенного решения или совершению определенного действия.
3.16 Акт-допуск: Нормативный документ по охране труда, дающий право на производство работ на территории действующего предприятия. Оформляется в трех экземплярах по установленной форме заказчиком и генеральным подрядчиком с участием субподрядных организаций перед началом работ. Необходимость оформления акта-допуска вызвана наличием дополнительных, опасных и вредных факторов при выполнении работ на территории действующего предприятия (стесненность условий труда, производство работ вблизи действующих коммуникаций, взрыво- и пожароопасность производства, наличие мест с повышенным уровнем шума, вибрации, излучений и др.). В акте-допуске приводится подробный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность труда, с указанием сроков их выполнения и исполнителей. Акт-допуск подписывают начальник участка и представитель генерального подрядчика.
3.17 Акт об окончании подготовительных работ: Документ, подтверждающий в результате проверки окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в объеме, обеспечивающем строительство объекта запроектированными темпами.
3.18 Акт приемки скрытых работ: Официальный документ, один из видов исполнительной документации в строительстве, установленный действующими строительными нормами и правилами, составляемый после освидетельствования и приемки завершенных работ и конструктивных элементов, скрываемых последующими работами.
3.19 Актуализация: Изменение, обновление или пересмотр решения, плана (задания) и других документов проекта на основе новых данных о фактическом развитии проекта (например, обновление или пересмотр графика строительства объекта с целью учета текущей информации в состоянии строительства).
3.20 Акустические методы испытаний материалов и конструкций: Разновидность адеструктивных методов. Акустические методы основаны на определении косвенных акустических характеристик объекта испытаний, которые связаны с его физико-механическими свойствами.
3.21 Альфрейные работы: Отделка поверхностей под дерево, декоративный камень и шелк, аэрографические отделки, постановка трафаретов, вытягивание филенок и др.
3.22 Анализ проектных приоритетов в строительстве: Системотехнический анализ альтернатив проектных решений на основе многокритериальной оценки имитационной модели здания (сооружения) и (или) его элементов с целью выбора приемлемой стратегии проектирования и конкретных проектных решений здания (сооружения) с известным набором функциональных и технических характеристик в условиях объективно изменяемых ограничений.
3.23 Анкерное крепление: Устройство, состоящее из растягиваемого элемента (тяги) и самого анкера. Для устройства анкера забуривают под наклоном скважину в грунте диаметром от 20 до 30 см и глубиной от 8 до 20 м. Тягу (трос) заводят в скважину, после чего инъецируют в нее раствор, после твердения которого тягу крепят одним концом к конструкции и производят ее натяжение.
3.24 Анкеровка арматуры: Обеспечение восприятия арматурой действующих на нее усилий путем заведения ее на определенную длину за расчетное сечение или устройства на концах специальных анкеров. Длина анкеровки определяется из условия, по которому усилие, действующее в арматуре, должно быть воспринято силами сцепления арматуры с бетоном, действующими по длине анкеровки, и силами сопротивления анкерующих устройств в зависимости от: диаметра и профиля арматуры, прочности бетона на растяжение, толщины защитного слоя бетона, вида анкерующих устройств (загиб стержня, приварка поперечных стержней), поперечного армирования в зоне анкеровки, характера усилия в арматуре (сжимающее или растягивающее), напряженного состояния бетона на длине анкеровки.
3.25 Антикоррозийная защита: Работы по защите строительных конструкций и технологического оборудования от коррозии.
3.26 Антипирирование конструкций: Глубокая или поверхностная пропитка неметаллических конструкций (древесины и изделий из нее, синтетических материалов) раствором химических веществ или смесей (антипиренов) с целью повышения ее сопротивляемости воздействию огня
3.27 Антисептирование конструкций: Обработка химическими веществами различных неметаллических конструкций (древесины и изделий из нее, синтетических материалов) с целью улучшения их биостойкости и повышения срока службы.
3.28 Антисейсмическое строительство: Строительство зданий и сооружений, способных противостоять сейсмическим воздействиям.
3.29 Антропогенные воздействия: Позитивные и негативные воздействия на природу, окружающую среду, населенный пункт, вызванные в результате различной формы влияния деятельности человека. В случае оказания негативного воздействия наступает необходимость применения природоохранных мер.
3.30 Арматурные работы: Работы по заготовке, вязке и укладке арматуры.
3.31 Архитектурная деятельность: Деятельность по созданию объектов архитектуры, включающая творческий процесс создания внешнего и внутреннего облика объекта, пространственной, композиционной, объемно-планировочной и функциональной организации, зафиксированной в архитектурной части проектной документации для строительства (реконструкции, реставрации), ведение авторского надзора при реализации проекта.
3.32 Архитектурно-планировочное задание: Комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению объекта на конкретном земельном участке (площадке, трассе), а также обязательные требования, условия и ограничения к проектированию и строительству устанавливаемые в соответствии с градостроительными регламентами для данного населенного пункта. При этом установление требований по цветовому решению и использованию материалов отделки фасадов зданий (сооружений), объемно-пространственному решению не допускается.
3.33 Архитектурные объекты: Здание, сооружение, монумент, комплекс зданий и сооружений, их экстерьеры и (или) интерьеры, элементы благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурных или градостроительных проектов, в разработке которых необходимо участие архитектора.
3.34 Архитектурный проект, содержащий архитектурный замысел: Самостоятельный проект возведения сооружения (монумента), в проектировании которого необходимо участие архитектора, или часть проектной (проектно-сметной) документации, включающая архитектурно-художественные, композиционные и объемно-планировочные решения объекта, учитывающая социальные, экономические, функциональные, технологические, инженерно-технические, противопожарные, противовзрывные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования, выполненная в объеме, необходимом для разработки проекта строительства или иной документации на строительство объекта.
3.35 Асфальтирование: Процесс покрытия улиц и внегородских дорог асфальтобетоном по предварительно устроенному основанию.
3.36 Бадья неповоротная: Сварная емкость, предназначенная для подачи бетонной смеси с помощью крана. В отличие от поворотной бадьи всегда занимает вертикальное положение.
3.37 Бадья поворотная: Сварная емкость, состоящая из жесткого корпуса, затвора и рычага, предназначенная для подачи бетонной смеси. При подъеме бадья плавно переходит из горизонтального положения в вертикальное. Разгружается открыванием затвора в нижней части.
3.38 База материалов: Производственное предприятие или участок для складирования (приема, хранения и отгрузки) или приготовления строительных и эксплуатационных материалов.
3.39 Базирование: Придание изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.
3.40 Базисный склад: Центральная база материально-технического снабжения, предназначенная для приемки и хранения материалов и изделий, которая обслуживает несколько строительно-монтажных организаций.
3.41 Баланс грунта: Соотношение объемов земляных масс в выемках и насыпях в пределах одной строительной площадки или участка земляного полотна. Баланс грунта определяется расчетным путем на основании проекта и применяется при производстве работ по вертикальной планировке территорий.
3.42 Банк типовых проектных решений: Информационная база, состоящая из совокупности проектных решений в автоматизированном банке данных и знаний системы автоматизированного проектирования проектной организации, которая создана на основе обобщения предшествующего опыта проектирования объектов.
3.43 Банкет: 1. Насыпь из грунта или камня правильной формы (трапецеидальной или треугольной) для защиты какого-либо сооружения; 2. Отсыпанная из камня призма в верховой и низовой части плотины, сооружаемой из грунтовых материалов; 3. Земляной вал, устраиваемый с нагорной стороны дорожной выемки для защиты ее от стока поверхностных вод.
3.44 Безвыверочная установка: Монтаж сборных металлических и железобетонных конструкций с повышенным классом точности геометрических размеров в монтажных стыках.
3.45 Безнарядная система оплаты: Система, согласно которой оплата начисляется бригадам и звеньям в зависимости от стоимости выполненных работ, исходя из почасовой оплаты труда и в соответствии с квалификацией работника.
3.46 Бескаркасные здания: Здания, в которых отсутствуют колонны, ригели, обвязки и состоящие из стен, перегородок и перекрытий.
3.47 Бескрановый монтаж: Монтаж зданий и сооружений без применения монтажных кранов с использованием стационарных или переставных монтажных средств - шевров, «падающих стрел», домкратов и др. Пример Б. м. - подъем при помощи домкратов по колоннам монолитных плит зданий, возводимых методом подъема перекрытий.
3.48 Бетонирование безопалубочное: Бетонирование при укладке бетонной смеси «в распор», например, при устройстве буронабивных свай, ленточных фундаментов и др. К Б. б. можно отнести и бетонирование поверхностей методом торкретирования.
3.49 Бетонирование в зимних условиях: Бетонирование, при котором учитывается воздействие отрицательных температур на структурообразование бетона.
3.50 Бетонирование зимнее: Бетонирование с применением приемов, обеспечивающих твердение бетонной смеси при температуре окружающей среды ниже +5°С.
3.51 Бетонирование непрерывное: Бетонирование, при котором укладка бетонной смеси в бетонируемый объект производится без перерыва.
3.52 Бетонирование раздельное: Бетонирование в труднодоступных или густоармированных местах путем предварительной укладки в опалубку крупного заполнителя с последующим нагнетанием в его толщу цементного раствора.
3.53 Бетонные работы: Совокупность строительных процессов по возведению бетонных и железобетонных сооружений и конструкций. К бетонным работам относятся: опалубочные работы, заготовка и обработка инертных материалов, приготовление, транспорт, укладка, уплотнение бетона, уход за ним, а для железобетонных сооружений, кроме того, - арматурные работы.
3.54 Бетононасос: Машина с плунжерным (поршневым) насосом для транспортирования свежеприготовленной бетонной смеси по трубам к месту ее укладки.
3.55 Бетононасосы: Горизонтальные поршневые насосы, предназначенные для подачи бетонной смеси в опалубку бетонируемой конструкции. Более экономичны и эффективны бетононасосы с маслогидравлическим приводом.
3.56 Бетононасосы на автомобильном ходу: Бетононасосы, смонтированные на шасси автомобиля.
3.57 Бетонораздатчик: Самоходный бункер, способный перемещать и выдавать бетонную смесь порциями.
3.58 Бетоносмеситель: Машина для приготовления бетонной смеси путем перемешивания материалов. Бетоносмесители бывают передвижные и стационарные. В зависимости от способа перемешивания материалов различают бетоносмесители гравитационного действия (со свободным падением материалов) и принудительного перемешивания. По характеру работы бетоносмесители делятся на машины цикличного (периодического) и непрерывного действия.
3.59 Бетоноукладчик: Самоходная дорожно-строительная машина для распределения, дозирования, уплотнения бетонной смеси, отделки покрытия, укладываемого на основание строящейся дороги, аэродромов и т. п.
3.60 Битумизация грунта: Создание противофильтрационных завес в трещиноватой скале, в гравийно-галечниковых и песчаных грунтах путем нагнетания в них под давлением битумных материалов.
3.61 Битумизация грунта горячая: Процесс нагнетания в скважины разогретой до температуры от плюс 150°С до плюс 180°С битумной мастики или асфальтового раствора, которые, попадая в трещины и поры, вытесняют воду, охлаждаются и превращаются в твердый малопластичный материал.
3.62 Битумизация грунта холодная: Процесс нагнетания в скважины тонкодисперсной битумной эмульсии. Этот способ применяют для уплотнения песчаных грунтов. Перед нагнетанием эмульсии в скважину в ее устье устанавливают тампонную трубу длиной около 2 м, кольцевое пространство между стенкой скважины и тампонной трубой заполняют пеньковым тампоном толщиной от 0,1 до 0,2 м и заливают цементным раствором. Нагнетание производят плунжерным насосом.
3.63 Блок бетонирования: Часть бетонируемой конструкции, подготовленная к укладке бетонной смеси с установленной опалубкой и смонтированной арматурой.
3.64 Блок объемный: Часть объема строящегося здания, предварительно изготовленная в заводских условиях (санитарно-техническая кабина, комната и т.п.)
3.65 Блок строительно-технологический: Блок, состоящий из взаимосвязанных элементов монтируемых строительных конструкций и оборудования, которые предварительно объединены на предприятии или строительной площадке в единую неизменяемую объемно-пространственную систему.
3.66 Блочный метод разработки мерзлого грунта: Способ разработки мерзлого слоя грунта с помощью нарезания его на блоки специальным баровым оборудованием, установленным на тракторе.
3.67 Блочный монтаж: Монтаж конструкций, предварительно укрупненных в плоские или пространственные блоки. Примером плоского блока могут служить колонны фахверка, соединенные прогонами и связями, пространственного - блок из двух ферм с прогонами и связями. Непременное требование к пространственному блоку - его геометрическая изменяемость.
3.68 Боковой забой: Разработка выемки экскаватором «обратная лопата» поперек гусеничной ленты.
3.69 Бригада: Группа рабочих, совместно выполняющих строительно-монтажные работы в соответствии с выданным ей производственным заданием.
3.70 Бурение: 1. Процесс сооружения горной выработки цилиндрической формы путем разрушения грунтов на забое; 2. Образование в грунтовой среде скважины вращательным способом с выемкой грунта.
3.71 Буровзрывные работы: Работы по разрушению, дроблению, разрыхлению и перемещению скальных пород, обычных горных пород, мерзлых грунтов, льда, подлежащих разборке строительных конструкций и т.д., совершаемые за счет энергии взрыва.
3.72 Вакуумирование бетона: Искусственное удаление (отсос) избыточной воды из бетонной смеси после укладки смеси и уплотнения ее в опалубке. Осуществляется при помощи вакуум-камер различной конструкции, разряжение в которых создается вакуум-насосом.
3.73 Вахтовый метод: Метод организации труда и производства при выполнении работ в отдаленных и вновь осваиваемых районах с использованием трудовых ресурсов, территориально не совмещенных ни производственными, ни природными условиями.
3.74 Вахтовый поселок: Временный поселок, предназначенный для размещения и социально-бытового обслуживания трудящихся на период вахтового метода организации производства, создается вблизи объектов производственной деятельности.
3.75 Ввод объекта: Юридическое оформление заказчиком (пользователем объекта) принятого от исполнителя в установленном порядке объекта законченного строительства, осуществляемое путем регистрации в местных органах власти.
3.76 Вертикальная планировка городских территорий: Изменение естественного рельефа земли путем срезки, подсыпки, смягчения уклонов и приспособления его для целей строительства. Градостроительная и архитектурно-строительная документация: Система взаимоувязанных документов (включая предпроектную и проектную документацию, государственные и межгосударственные нормативные документы), необходимых для организации территорий, градостроительного планирования развития и застройки территорий и населенных пунктов, строительства (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, консервации и постутилизации) объектов, а также организации строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства, озеленения, внешнего оформления.
3.77 Вертикальный дренаж: Трубчатый колодец с фильтром в нижней части, из которого глубинными насосами откачивается грунтовая вода. Трубчатые колодцы могут быть объединены в ряд или контур и обслуживаются централизованно насосной станцией.
3.78 Вертикальный транспорт: Транспорт в строительстве, включенный в производственный процесс и обеспечивающий подъем материалов и конструкций на различную высоту (ярусы, этажи). Например, краны башенные, мостовые, стреловые, самоходные краны, лебедки, конвейеры, подъемники и др.
3.79 Верхолазные работы: Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте; при этом основным средством, предохраняющим работающих от падения, является предохранительный пояс.
3.80 Взаимодействие участников строительства: Целенаправленная деятельность всех участников инвестиционного процесса создания объекта (заказчика, застройщика, проектных, генподрядных и субподрядных строительных организаций, предприятий стройиндустрии, плановых и финансирующих органов, обеспечивающих хозяйств и др.), предусматривающая развертывание строительства, возведение зданий и сооружений запроектированными темпами и ввод в действие производственных мощностей и объектов в заданные сроки с высокими технико-экономическими показателями и требуемым качеством строительно-монтажных работ.
3.81 Взрывные работы: Работы, выполняемые воздействием взрыва на естественные или искусственные материалы с целью контролируемого их разрушения и перемещения или изменения структуры и формы.
3.82 Вибрационная уплотняющая машина: Машина для уплотнения несвязанных грунтов, гравийно-щебеночных и других материалов.
3.83 Вибрационный способ бурения: Способ бурения, при котором на грунт воздействует специальный вибрационный снаряд, закрепленный на буровой штанге.
3.84 Вибрирование: Метод уплотнения свежеуложенной бетонной смеси вибрацией, под действием которой уменьшаются силы трения и сцепления между частицами смеси, происходит их перегруппировка и более плотная «упаковка». Вследствие этого из бетонной смеси вытесняются защемленные пузырьки воздуха. В результате уменьшается пористость и улучшается структура бетона. [6]
3.85 Виброгашение: Метод борьбы с вредной вибрацией, основанный на принципе динамического поглотителя колебаний (присоединение к колеблющейся массе через гибкую связь другой массы, способной колебаться и ослаблять или полностью гасить колебания основной массы).
3.86 Виброизоляция: Защита людей, сооружений и приборов от вредного воздействия вибраций, возникающих вследствие работы механизмов, движения транспорта и т. д.
3.87 Вибронагнетательный способ бетонирования: Способ бетонирования, при котором в межзерновое пространство крупного заполнителя нагнетается цементно-песчаный раствор и одновременно производится вибрирование смеси глубинными вибраторами.
3.88 Вибропитатель: Сварной металлический ящик, треугольный в плане, оборудованный вибратором.
3.89 Виброплощадка: Стационарная вибрационная установка для уплотнения бетонной смеси. Служит обычно для изготовления сборных железобетонных конструкций.
3.90 Вибропоглощение: Метод борьбы с вредной вибрацией, применяемый для уменьшения вибрации ограждений, кожухов, трубопроводов, вентиляционных систем и других устройств из тонколистовых материалов.
3.91 Вибропрокат: Способ уплотнения бетонной смеси с помощью одновременного или последовательного воздействия на нее вибрацией и прокатом между валками с целью повышения плотности и прочности бетона.
3.92 Виброрейка: Средство малой механизации, предназначенное для уплотнения бетонной смеси при устройстве полов и цементно-песчаных стяжек в строительстве.
3.93 Виброхобот: Сборная конструкция из металлических конусообразных емкостей без дна, навешиваемых друг на друга и составляющих вертикальную сборную конструкцию, служащую для подачи бетонной смеси на большие глубины. Конусообразность предотвращает разгон бетонной смеси под собственным весом.
3.94 Виброштампование: Способ изготовления изделий из бетонной смеси, основанный на воздействии давления и вибрирования на бетонную смесь, при применении жестких бетонных смесей для формования изделий сложной формы.
3.95 Временные здания передвижного типа: Временные здания, состоящие из кузова и ходовой части, жестко соединенных друг с другом.
3.96 Внеплощадочные подготовительные работы: Комплекс работ подготовительного периода строительства объектов, включающий строительство подъездных путей и причалов, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями. В случае необходимости создается или расширяется материально-техническая база строительства, строятся предприятия производственной базы, жилые поселки для строителей, а также сооружения и устройства связи для управления строительством.
3.97 Внешний горизонтальный транспорт: С помощью внешнего транспорта перевозят строительные грузы, поступающие на строительную площадку извне, по путям общего пользования. Горизонтальный строительный транспорт разделяют на рельсовый (железные дороги нормальной (широкой) колеи (1524 мм) или узкой (750, иногда 1000 и 600 мм)); безрельсовый (автомобили бортовые и самосвалы, автотягачи с прицепами, специальные автомобили (цементовозы, цистерны, лесовозы и пр.), гусеничные и колесные (на пневматике) тракторы с прицепами); водный.
3.98 Внешний транспорт: Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный) служит для доставки на предприятие всех видов сырья, топлива, химикатов, вспомогательных материалов, а также для вывоза готовой продукции, и возврата тары.
3.99 Внутренние санитарно-технические работы: Работы по монтажу санитарно-технического, отопительно-вентиляционного и газового оборудования промышленных и гражданских зданий и сооружений.
3.100 Внутренний горизонтальный транспорт: Собственный транспорт строительных и монтажных предприятий, используемый в пределах строительной площадки для перевозок технологических грузов (грунта, товарного бетона, растворов, других смесей инертных и сыпучих), разнородных грузов разовой оперативной поставки, рабочих, служащих и инженерно-технического персонала.
3.101 Внутриплощадочные работы при реконструкции объекта: Работы по обустройству и инженерной подготовке строительной площадки, а также работы, обеспечивающие проведение строительно-монтажных работ (СМР) без нарушения эксплуатационной деятельности предприятия.
3.102 Внутрипостроечный титульный список: Перечень объектов, подлежащих строительству или реконструкции в планируемом году.
3.103 Внутрипостроечный транспорт: Транспорт, с помощью которого осуществляются перевозки по территории строительства, а также перевозки с заводов строительных конструкций на приобъектные склады или непосредственно к месту монтажа. В.т. разделяется на: 1) рельсовый - железные дороги нормальной (широкой) колеи (1524 мм) или узкой (750, иногда 1000 и 600 мм); 2) безрельсовый - автомобили бортовые и самосвалы, автотягачи с прищепами, специальные автомобили (цементовозы, цистерны, лесовозы и пр.), гусеничные и колесные (на пневмошинах) тракторы с прицепами; 3) специальный - канатные дороги (подвесные и рельсовые), ленточные конвейеры гидротранспорт, пневмотранспорт и др.; 4) водный.
3.104 Водные синтетические краски: Краски, используемые для внутренних отделочных работ.
3.105 Водный транспорт в строительстве: Транспорт, использующий для передвижения водные пути.
3.106 Водоотлив: Система устройств, обеспечивающих отвод и удаление подземных или поверхностных вод из карьеров, шахт, штолен, котлованов, траншей и др.
3.107 Водопонижение: Временное искусственное понижение уровней или напоров подземных вод при сооружении котлованов, тоннелей, проходки горных выработок и т.п.
3.108 Возведение зданий в скользящей опалубке: Процесс, реализуемый с использованием опалубки, состоящей из двух рядов щитов, закрепленных на домкратной раме, к которой крепят несущие конструкции рабочего настила с подвешенными подмостками, домкратными стержнями, домкратами и насосными станциями для подъема опалубки.
3.109 Возведение многоэтажных зданий методом подъема этажей: Индустриальный метод строительства по специальным проектам, исключающий применение дорогостоящих башенных кранов.
3.110 Возведение объемно-блочных зданий: Процесс строительства зданий из завозимых на строительную площадку объемных элементов с полной отделкой и установленным санитарным и электротехническим оборудованием.
3.111 Возведение полносборных зданий: Процесс строительства, основанный на заблаговременном выполнении работ нулевого цикла, монтаже элементов непосредственно с транспортных средств, поточном производстве работ с помощью подъемно-транспортных машин и механизмов, обеспечении возможности выполнения смежных работ по совмещенному графику и осуществлении монтажа в порядке, обеспечивающем последовательную сдачу отдельных участков здания или сооружения для дальнейшего производства на них общестроительных и специальных работ, а также монтажа технологического оборудования.
3.112 Восстановление здания: Проведение комплекса конструктивных и технологических мероприятий по восстановлению конструкций и элементов здания, в результате которых эксплуатационные качества здания в целом восстанавливаются до уровня, предшествующего появлению повреждений.
3.113 Восстановление конструкций: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.
3.114 Восьмерка: Схема работы скрепера, при которой за один цикл он дважды набирает и разгружает грунт.
3.115 Вращательное бурение: Разрушение забоя скважины вращающимся инструментом - смятием, скалыванием, истиранием с приложением к инструменту осевой нагрузки. Например, дробовое, шарошечное, шнековое вращательное бурение.
3.116 Временные административные здания: Временные здания конторы управления строительством, строительно-монтажного управления, начальника участка, прораба, диспетчерские и проходные.
3.117 Временные дороги: Дороги на строительных площадках, прокладываемые по трассам постоянных дорог.
3.118 Временные здания воздухоопорные пневматические из тканепленочных материалов: Временные здания из мягкой оболочки, избыточное давление под которой, создается воздуходувными и отопительными установками, снабженными системой автоматики.
3.119 Временные здания из тканепленочных материалов: Временные здания, наружной ограждающей конструкцией которых является надувная мягкая оболочка или тент из тканепленочного материала.
3.120 Временные здания и сооружения: Специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства (капитального ремонта) производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ и обслуживания работников строительства (капитального ремонта). Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и не титульные.
3.121 Временные здания передвижного типа: Временные здания, состоящие из кузова и ходовой части, жестко соединенных друг с другом.
3.122 Временные земляные сооружения: Земляные сооружения, которые возводятся лишь на время строительства:
- протяженные выемки, называемые траншеями, для прокладки подземных коммуникаций;
- котлованы для возведения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений.
3.123 Временные инвентарные здания: Временные здания, рассчитанные на многократную перебазировку и использование на различных объектах.
3.124 Временные инвентарные каркасно-панельные здания: Временные здания сборно-разборного типа с несущим каркасом из металла и ограждающими конструкциями в виде навесных или самонесущих стеновых панелей и кровельных плит.
3.125 Временные контейнерные здания: Временные здания в виде объемно-пространственной конструкции, состоящей из одного или нескольких объемных блоков контейнеров.
3.126 Временные неинвентарные здания: Временные здания, сооружаемые в расчете на однократное использование.
3.127 Временные панельные сборно-разборные здания: Временные здания из унифицированных типовых секций сборно-разборного типа, основным элементом которых является звено, состоящее из стеновых щитов, двух кровельных и двух щитов пола, соединенных между собой косынками и болтами.
3.128 Временные производственные здания: Временные здания на строительной площадке, в которых располагают мастерские, механизированные установки (бетонно-растворные, асфальтовые), объекты энергетического хозяйства (трансформаторные подстанции, котельные), объекты транспортного хозяйства (гаражи, депо, профилактории).
3.129 Временные санитарно-бытовые здания: Временные здания, которые включают гардеробные, помещения для сушки одежды, душевые, столовые и буфеты, медицинские пункты.
3.130 Вскрышные работы: Работы по проведению капитальных горных выработок, открывающих доступ с поверхности к месторождению полезных ископаемых (в строительстве - к глинам, песку, известнякам, изверженным породам).
3.131 Вспомогательные земляные работы: Работы по устройству временных креплений котлованов и траншей, водоотлив, понижение уровня грунтовых вод, искусственное закрепление слабых грунтов.
3.132 Вспомогательные работы: Работы по устройству подмостей для монтажа конструкций, возведению лесов для кладки стен, транспортные работы, связанные с доставкой материалов, деталей и конструкций к рабочему месту, и другие транспортные работы.
3.133 Вспомогательные технические средства: Необходимое оборудование для обслуживания основного производства, которое выполняет функции обустройства рабочих мест на различных высотных отметках, куда входят средства подмащивания и горизонтального транспорта, средства для улучшения условий труда и безопасности работ, различные емкости, технологическая оснастка и др.
3.134 Вспомогательный процесс: Процесс, который необходим для нормального выполнения основного процесса: устройство подмостей для кирпичной кладки, ограждение стенок траншей, укрупнительная сборка конструкций перед монтажом, обустройство монтируемых конструкций вспомогательными навесными приспособлениями.
3.135 Вспомогательный процесс: Процесс, который характеризуется выпуском продукции, не являющейся основной для данного предприятия (ремонт оборудования, производство пара и др.)
3.136 Втапливание: Технологический процесс насыщения верхнего слоя покрытия щебнем путем распределения мелкого горячего щебня по горячему слою покрытия и погружения щебня в слой покрытия проходами катка.
3.137 Второстепенная балка: Неосновная балка, опирающаяся на прогоны (главные балки).
3.138 Входной контроль: Качественный контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации.
3.139 Выбор комплекта строительных машин: Определение видов, характеристик и количества ведущих и комплектующих машин для производства работ в зависимости от метода (способа) производства работ, трудоемкости (объема) работ, применяемых материалов, изделий и конструкций. Средства механизации выбирают на основании сопоставления показателей экономической эффективности технологически возможных вариантов механизированного выполнения заданных объемов работ в установленные сроки.
3.140 Выбор способа производства земляных работ: Выбор, который осуществляется в зависимости от назначения, сроков возведения сооружения и баланса грунтов с учетом наиболее рационального перемещения земляных масс из выемок в насыпи, а также характеристики грунтов и календарного графика строительства.
3.141 Выбор транспортных средств: Выбор, который производится в зависимости от расстояния перевозок, наличия и состояния дорожной сети, сроков, стоимости перевозок, характера грузов и требований к их сохранности, а также способов погрузки и разгрузки. Выбор эффективных способов перевозки грузов производится путем технико-экономического сравнения возможных вариантов.
3.142 Выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений: Работы по ремонту отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, при котором устраняется их физический износ.
3.143 Выверка автоматическая: Выверка, которая предусматривает установку конструкций с параллельной выверкой при помощи автоматических устройств.
3.144 Выверка инструментальная: Выверка, применяемая при сложности обеспечения точности установки монтажных элементов и конструкций проверкой только опорных поверхностей, торцовых оснований или стыков смонтированных конструкций.
3.145 Выверка монтируемой конструкции: Приведение монтируемого элемента в проектное положение на конечной стадии перемещения элемента в пространстве относительно разбивочных осей и отметок.
3.146 Выверка монтируемой конструкции визуальная: Выверка, которая производится при достаточной точности изготовления опор и монтируемой конструкции без применения поверочных устройств.
3.147 Вылет крюка крана: Показатель технической характеристики крана, который устанавливает расстояние между осью вращения поворотной платформы крана и вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового крюка.
3.148 Выработка: Количество строительной продукции, выпущенной за единицу времени (обычно за 1 ч. или за смену).
3.149 Выработка в денежном выражении: Частное от деления стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению, на трудоемкость их выполнения.
3.150 Выработка в натуральном выражении: Частное от деления физических объемов работ на трудоемкость их выполнения.
3.151 Высокочастотная сварка: Сварка, при которой кромки свариваемых деталей нагреваются токами высокой частоты. Ток в изделии наводится с помощью индуктора или подводится контактами.
3.152 Вытрамбовывание котлована: Процесс образования котлована трамбованием в крупнопористом просадочном или насыпном грунте при помощи механических, ударных, уплотняющих средств с рабочим органом в виде штампа.
3.153 Выявление подземных сооружений: Поиск на местности положения скрытых точек подземных сооружений (коммуникаций) при помощи трубокабелеискателей, проходки шурфов и по внешним признакам.
3.154 Габарит строительный: Предельные внешние очертания или размеры конструкций, зданий, сооружений, устройств, определяющие занимаемые указанными объектами место и объем в пространстве. Подмостовый габарит - контур, образованный низом пролетного строения моста, судоходным горизонтом и опорами пролета.
3.155 Газовая резка: Способ кислородной резки, который основан на плавлении металла пламенем, образующимся при сгорании какого-либо горючего газа (ацетилена, коксового газа) или жидких материалов (керосина, бензина) в кислороде.
3.156 Газовая сварка: Способ сварки металлических изделий с помощью газового пламени, которое образуется в результате сгорания смеси кислорода с горючим газом. Нагретый пламенем стык свариваемого металла расплавляется (температура плавления от 3000°С до 3150°С) и вместе с присадочным материалом (прутками, проволокой, электродами) образует сварочную ванну. Для газовой сварки применяются: кислород; ацетилен (С2Н2 - химическое соединение углерода с водородом); карбид кальция (получают сплавлением известняка и кокса в дуговых электрических печах; в специальных генераторах при затворении карбида кальция водой получают ацетилен).
3.157 Генеральные размеры балочной клетки: Пролет, расстояние между балками (шаг балок) и высота, определяемые: технологическими условиями, длиной стандартных железобетонных или других плит при сборном перекрытии (при других типах настила оптимальное расстояние между балками определяется сравнением вариантов), габаритами высоты балочной клетки, но не менее предъявляемых к ней требований прочности и жесткости.
3.158 Генеральный план: Проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий.
3.159 Генеральный план населенного пункта: Градостроительный проект комплексного планирования развития и застройки города, поселка, аула (села) либо другого поселения, устанавливающий зонирование, планировочную структуру и функциональную организацию их территории, систему транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения и благоустройства.
3.160 Генеральный план объекта: Часть проекта строительства объекта (здания, сооружения, комплекса), содержащая комплексное решение вопросов его размещения на территории (участке), прокладки (проводки) транспортных коммуникаций, инженерных сетей, инженерной подготовки участка, благоустройства и озеленения, организации хозяйственного обслуживания и иных мероприятий, связанных с местоположением проектируемого объекта.
3.161 Генеральный подрядчик (генподрядчик): Строительная организация, отвечающая перед заказчиком за своевременное и качественное выполнение всех строительно-монтажных работ по данному объекту.
3.162 Геодезические работы: Комплекс работ, выполняемый на строительной площадке, включающий разбивочные работы, контроль точности строительно-монтажных работ, а также наблюдения за смещениями и деформациями строящихся зданий и сооружений.
3.163 Геодезические разбивочные работы: Работы по определению планового и высотного положения конструкций и элементов зданий и сооружений геодезическими методами в натуре с применением геодезических средств измерения.
3.164 Гибкая технология: Технология, способная к структурным изменениям, быстрой адаптации элементов производства в условиях динамизма и интенсификации.
3.165 Гибкие стропы: Стропы, изготавливаемые из стальных канатов и используемые при подъеме легких колонн, балок, плит, стеновых панелей, контейнеров и других предметов. Стропы выполняют универсальными и облегченными, в зависимости от технологического назначения - одно-, двух-, четырех- и шестиветвевыми.
3.166 Гидравлический способ бурения: Способ бурения, при котором разрушение грунта происходит водой, нагнетаемой в скважину через колонну труб и специальную насадку.
3.167 Гидровибрирование: Гидровиброуплотнение грунта, то есть уплотнение песчаных грунтов посредством глубинного вибратора с одновременным их увлажнением путем подачи воды через перфорированную трубку, опускаемую рядом с вибратором.
3.168 Гидроизоляция: Защита конструкций, зданий и сооружений от воздействия на них воды и других жидкостей, а также средства, применяемые для этих целей.
3.169 Гидроизоляция оклеенная: Гидроизоляция, выполненная из нескольких слоев рулонных, ленточных или листовых материалов, изготовленных на основе битума, дегтя, которые послойно наклеивают на поверхность с помощью битумных мастик или синтетических составов.
3.170 Гидроизоляция окрасочная: Гидроизоляция в виде сплошного водонепроницаемого слоя, выполненного из холодных или горячих битумных мастик и синтетических смол.
3.171 Гидроизоляция пола: Слой, препятствующий доступу воды и других жидкостей к вышележащим конструкциям пола.
3.172 Гидроизоляция штукатурная: Изоляция из цементно-песчаного раствора, полимерцементного, стеклоцементного, мелкозернистого асфальтобетона, которую наносят механизированным способом с применением штукатурно-затирочных машин.
3.173 Гидромеханизация: Способ механизации земляных, горных и других работ, при котором все или основная часть технологических процессов проводятся движущимся потоком воды. Основное оборудование гидромеханизации: насосы, загрузочные аппараты, грунтонасосные станции, трубопроводы, земснаряды, гидроэлеваторы, эрлифты, гидромониторы. Гидромеханизация применяется в гидротехническом и ирригационном строительстве (возведение насыпей, плотин, дамб, систем орошения для намыва фунта под застройку территорий, добычи песка из-под воды и других целей).
3.174 Гидронамыв: Технологическая операция укладки грунта, подаваемого в виде пульпы в земляное сооружение.
3.175 Гидротехнические работы: Работы, связанные со строительством гидротехнических сооружений и объектов гидромелиорации.
3.176 Гидрофобизация: Способ укрепления грунта введением в его состав водоотталкивающих веществ.
3.177 Гидрофобия: Процесс придания поверхности конструкции водоотталкивающих свойств с помощью покрытия их водными растворами кремнийорганических веществ.
3.178 Главные оси сечения: Две взаимно перпендикулярные оси сечения балки, проходящие через центр тяжести, относительно которых осевые моменты инерции сечения достигают экстремальных значений (максимум и минимум), а центробежный момент инерции равен нулю.
3.179 Главный инженер, главный архитектор проекта: Квалифицированный специалист, который руководит разработкой проектно-сметной документации, проектно-изыскательскими работами на протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.
3.180 Горизонт монтажный: Плоскость, проходящая через опорные площадки несущих конструкций на каждом этаже или ярусе строящегося здания. На монтажный горизонт переносят опорные точки разбивочных осей, закрепленных на исходном горизонте.
3.181 Горизонтальное бурение: Способ прокладки трубопроводов в глинистых грунтах диаметром от 800 до 1000 мм на длину от 80 до 100 м. Конец трубы снабжают режущей коронкой увеличенного диаметра, труба приводится во вращение от двигателя, установленного на поверхности земли у бровки котлована. Поступательное движение трубы обеспечивается реечным домкратом с упором в заднюю стенку котлована, усиленную двумя рядами брусьев.
3.182 Горизонтальный открытый дренаж: Устройство в виде канав или траншей глубиной до 1,5 м, отрываемых с пологими откосами (1:2) и необходимыми для течения воды продольными уклонами.
3.183 Горячая битумизация: Нагнетание в скважину разогретых до температуры от плюс 150°С до плюс 180°С битумных мастик, которые вытесняют воду и при охлаждении превращаются в твердый малопластичный материал.
3.184 Государственная экспертиза проектов: Обязательная форма комплексной оценки проектов (предпроектной или проектно-сметной документации), являющаяся единой государственной системой, дублирование функций которой не допускается. Государственная экспертиза проектов осуществляется юридическим лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, без права осуществлять какую-либо иную деятельность.
3.185 Государственные нормативы: Система нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, иных обязательных требований, условий и ограничений, обеспечивающих благоприятные, безопасные и другие необходимые условия обитания и жизнедеятельности человека.
3.186 Готовая продукция: Введенные в эксплуатацию и сданные заказчику объекты и сооружения, возведенные в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями к качеству работ. Законченные общестроительные работы не являются готовой продукцией и рассматриваются как незавершенное строительство (производство) или валовая строительная продукция (сметная стоимость выполненных строительных и монтажных работ).
3.187 Градостроительная деятельность: Деятельность в градостроительном планировании организации и развития территорий и населенных пунктов, определении видов градостроительного использования территорий, комплексном проектировании городских и сельских населенных пунктов, включающая творческий процесс формирования градостроительного пространства, создания градостроительного проекта, координацию всех смежных разделов градостроительной документации.
3.188 Градостроительное пространство: Территория градостроительного регулирования, на которой формируется материальная среда обитания и жизнедеятельности человека (населения страны, региона, населенного пункта, части населенного пункта).
3.189 Градостроительные проекты: Проекты, содержащие замысел комплексного градостроительного планирования организации, развития и застройки территорий и населенных пунктов или их частей (генеральная схема организации территории Республики Казахстан, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов, проекты детальной планировки, проекты планировки промышленной зоны, проекты застройки, генеральные планы объектов и комплексов, проекты благоустройства и озеленения, иные планировочные проекты).
3.190 Градостроительные регламенты: Режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использования территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, а также любых допустимых изменений их состояния, установленных в законодательном порядке. Градостроительные регламенты устанавливаются градостроительной и архитектурно-строительной документацией, выполненной в соответствии с государственными нормативами. Действие градостроительных регламентов ограничивается в пределах установленного для них срока.
3.191 Греющая опалубка: Опалубка, применяемая при бетонировании в зимних условиях и состоящая из металлического листа или водостойкой фанеры, с тыльной стороны которой расположены электрические нагревательные элементы.
3.192 Грузозахватные приспособления: Приспособления, используемые в виде гибких стальных канатов, различных систем траверс, механических и вакуумных захватов для подъема строительных конструкций.
3.193 Грузооборот: Основной показатель работы транспорта, исчисляемый как произведение количества перевезенного груза (в тоннах) и расстояния перевозки (в километрах).
3.194 Грузоподъемность: Показатель технической характеристики крана, наибольшая масса груза и грузозахватного устройства, которая может быть поднята краном при условии сохранения им устойчивости и прочности его конструкции.
3.195 Грузопоток: Масса груза, следующая в определенном направлении в единицу времени.
3.196 Грунт: Второй слой штукатурного покрытия, предназначенный для выравнивания штукатурной поверхности и создания основной толщины штукатурного слоя.
3.197 Грунт мерзлый: Грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенным строением.
3.198 Грунт набухающий: Грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания Esw ≥ 0,4.
3.199 Грунт просадочный: Грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки Esl ≥ 0,1.
3.200 Грунт пучинистый: Грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения Eth ≥ 0,1.
3.201 Грунтовка: Технологический процесс нанесения вяжущего материала на поверхность нижележащего слоя для обеспечения склеивания материала вышележащего слоя с нижележащей поверхностью и совместной работы указанных слоев.
3.202 Грунтовые воды: Подземные воды первого от поверхности Земли постоянного водоносного горизонта, не имеющего сверху сплошной кровли водонепроницаемых пород.
3.203 Гуммирование: Нанесение на поверхность сырой резины с последующей ее вулканизацией, то есть воздействием положительной температуры.
3.204 Двухосное обжатие: Предварительное обжатие бетона в направлении двух осей элемента, в котором действуют наиболее опасные растягивающие усилия.
3.205 Двухсетчатые оболочки: Оболочки покрытий зданий прямоугольного в плане вида, образующиеся системой перекрестных ферм, связанных по нижним и верхним поясам дополнительными связями - решеткой.
3.206 Действительная стоимость строений: Восстановительная стоимость строений за вычетом износа.
3.207 Делянка: Участок или часть захватки, составляющая ее кратную часть, отводимая звену каменщиков для бесперебойной работы в течение нескольких смен, на которой организуется рабочее место. Рабочее место звена каменщиков включает рабочую зону и зону расположения материалов.
3.208 Демонтаж: Разборка на отдельные части машины, агрегата, сооружения.
3.209 Детали закладные: Металлические пластины, присоединяемые к арматурному каркасу конструкции на сварке, необходимые для соединения сборных элементов между собой; стыковку элементов осуществляют сваркой закладных деталей.
3.210 Дефектоскопия с помощью гамма-излучения: Способ обнаружения дефектов сварного шва с помощью аппаратов с радиоактивными источниками излучения (изотопами кобальта, иридия, цезия), помещенными в свинцовые переносные контейнеры.
3.211 Дефектоскопия с помощью ультразвука: Способ определения дефектов сварного шва, основанный на способности ультразвуковых колебаний проникать в толщу металла и отражаться от неметаллических включений, деструктивных дефектов.
3.212 Дефекты при производстве работ: Отклонения от нормы, возникающие при использовании низкосортных материалов и материалов с просроченным сроком, отступлении в работе от проектной технологии, применении устаревших машин и несовершенного инструмента, отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технических работников и по другим причинам.
3.213 Деформации несиловые: Объемные деформации, возникающие в материале, конструкции вследствие усадки, набухания, температурных воздействий. Свободное несиловое деформирование не сопровождается изменением напряженного состояния твердого тела. Стесненные несиловые деформации приводят к возникновению собственных (начальных) напряжений.
3.214 Деформации силовые: Деформации материала, конструкции, проявляющиеся под воздействием внешних сил и развивающиеся преимущественно вдоль направления действия внутренних усилий. Они проявляются в виде сжатия, растяжения, сдвига, поворота. Одновременно с ними как следствие продольного деформирования возникают поперечные деформации.
3.215 Диагностика: Установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений, а также для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
3.216 Диагностика конструкций: Процесс установления и изучения признаков, которые свидетельствуют о наличии дефектов в конструкциях; определения технического состояния конструкций; выявления места неисправности или отказа; прогнозирования технического состояния конструкций, а также разработки методов и средств их определения, принципа построения и организации использования систем диагностирования.
3.217 Диаграмма усилий: Графическое отображение в определенном масштабе векторов усилий в стержнях ферм и узловых нагрузок, используемое для приближенного определения величины возникающих в стержнях растягивающих или сжимающих усилий.
3.218 Диафрагма жесткости: Вертикальные элементы несущей системы, обеспечивающие восприятие горизонтальных нагрузок и передачу их на фундаменты. Кроме этого, диафрагмы жесткости воспринимают вертикальные нагрузки, приложенные непосредственно к ним от ригелей, плит перекрытий, лестниц, инженерного оборудования и др.
3.219 Дилатация: В бетонных и железобетонных конструкциях увеличение объема при сжатии, обусловленное развитием множества микротрещин, а также трещин большей протяженности.
3.220 Динамическое воздействие на мерзлый грунт: Способ рыхления мерзлого грунта раскалыванием его молотами свободного и направленного действия, подвешенными на канатах стрелы экскаватора.
3.221 Динамическое упрочнение: Увеличение временного сопротивления бетона при кратковременной (ударной, импульсной) нагрузке.
3.222 Директивность планов: Свойство планов, которое проявляется в обязательности их исполнения.
3.223 Диспетчеризация: Централизация (концентрация) оперативного контроля и управления производственными процессами. Цель диспетчеризации - обеспечение согласованной работы отдельных звеньев предприятия для достижения наивысших технико-экономических показателей, а также регулирование процесса производства и ритма работы предприятия.
3.224 Дифференцированный метод монтажа: Метод, который предусматривает последовательную установку всех однотипных конструкций в пределах здания или участка монтажа.
3.225 Дноуглубительные работы: Работы, выполняемые на водных путях для обеспечения необходимых судоходных габаритов (глубины, ширины, радиуса закругления судового хода), а также на акваториях портов, баз отстоя флота, судоремонтных и других предприятий. В процессе дноуглубительных работ осуществляется извлечение грунта со дна водоема и его удаление в намеченное место (отвал).
3.226 Допускаемая гибкость: Наибольшее допускаемое значение приведенной гибкости в элементах, в зависимости от их наименования и материала, устанавливаемая нормами проектирования.
3.227 Договор на выполнение проектных и изыскательских работ: Договор, который заключается между заказчиком и проектной организацией (генеральным проектировщиком) на выполнение всего комплекса проектных и изыскательских работ. Генеральный проектировщик для выполнения отдельных видов проектных и изыскательских работ (водоснабжение, электроснабжение, искусственные сооружения и др.) привлекает специализированные проектные и изыскательские организации (субподрядчиков), заключая с ними договоры, в которых определены состав, сроки выполнения работ и их стоимость. При этом ответственность перед заказчиком за качество проекта, взаимную увязку отдельных его частей, комплексность и комплектность технической документации несет генеральный проектировщик. Проектная организация также осуществляет авторский надзор в течение всего периода строительства.
3.228 Договор подряда: По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.
3.229 Договор субподряда: Соглашение, регламентирующее отношения генерального подрядчика и субподрядчика, определяя их взаимную ответственность за выполнение договорных обязательств. Договор субподряда заключается между Генеральным подрядчиком и субподрядчиком при наличии необходимой документации и фронта работ. В нем предусматривается выполнение отдельных видов или комплексов работ для обеспечения ввода в действие производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения в установленные сроки и с необходимым качеством.
3.230 Договорная цена в строительстве: Цена (стоимость работ и затрат) на строительство предприятий, зданий и сооружений, согласованная между заказчиком и подрядчиком. Договорная цена является основной для заключения договора подряда (контракта) на капитальное строительство, и она должна быть стабильной в течение всего периода строительства.
3.231 Документация: Совокупность документов, оформленных по единым правилам.
3.232 Документация конструкторская: Совокупность документов, разрабатываемых и используемых в ходе проектирования изделия, детали, при изготовлении опытного образца и организации серийного производства этого изделия, детали.
3.233 Документация нормативно-справочная, нормативно-техническая: Совокупность официальных документов, содержащих определенные правила, стандарты, нормали, нормативы и условия, СНиПы и другие нормативные документы, утвержденные органами государственного надзора, министерствами и ведомствами. К нормативно-справочной документации относятся также инструкции, указания, руководства, положения обязательного или рекомендательного характера, отражающие специфику отдельных видов строительства. Нормативные документы регламентируют деятельность предприятий и правомерность их решений в соответствующих областях деятельности на всех этапах инвестиционного цикла (изысканиях, проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и т.п.)
3.234 Документация тендерная: Комплект документов, содержащих информацию по организационным, технологическим и коммерческим вопросам проведения торгов (условия проведения торгов, основные финансовые и коммерческие условия купли-продажи или подряда, описание процесса торгов, технические характеристики товара, сведения о характере, видах и объемах предлагаемых на торгах работ и услуг).
3.235 Долговечность: Способность здания или сооружения и их элементов сохранять заданные качества во времени в определенных условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушения и деформаций.
3.236 Домостроительный комбинат; ДСК: Предприятие строительной индустрии, осуществляющее комплектное изготовление (конструкций, деталей) полносборных зданий, их транспортирование на строительную площадку, монтаж и послемонтажные работы со сдачей готовых зданий в эксплуатацию.
3.237 Допуск: 1. Характер сопряжения двух деталей. 2. Разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами, в пределах которых могут колебаться действительные размеры годных деталей.
3.238 Допуск технологический: Допуск, который устанавливает точность технологических процессов и операций по изготовлению и установке элементов, а также по выполнению необходимых разбивочных операций.
3.239 Допуск функциональный: Допуск, который регламентирует точность геометрических параметров в сопряжениях конструкций и точность взаимного положения конструкций.
3.240 Допускаемая нагрузка на сваю: Расчетная нагрузка на одиночную сваю в составе фундамента и вне его, определяемая как отношение расчетной несущей способности грунта основания (несущая способность сваи) к коэффициенту надежности. Величина коэффициента надежности принимается: 1,2 - при определении несущей способности сваи по результатам полевых испытаний статической нагрузкой; 1,25 - по результатам статического зондирования грунта; 1,4 - по результатам расчета, а также в том случае, если несущая способность сваи определена по результатам динамических испытаний без учета упругих деформаций грунта.
3.241 Дорожно-строительные машины: Машины, используемые для выполнения комплекса работ при строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог, а также в железнодорожном, гидротехническом, гражданском, промышленном, аэродромном и других видах строительства.
3.242 Дренаж закрытый: Траншеи глубокого заложения с устройством колодцев для ревизии системы и с уклоном в сторону сброса воды, заполняемые дренирующим материалом (щебень, гравий, крупный песок). Поверху дренажную траншею закрывают местным грунтом.
3.243 Дренаж открытый: Канава глубиной от 0,5 до 0,7 м, на дно которой укладывают слой щебня, крупнозернистого песка толщиной от 10 до 15 см. Открытый дренаж применяют при необходимости понизить уровень грунтовых вод на глубину от 0,3 до 0,4 м.
3.244 Документация графическая: Документация в виде графиков, диаграмм. В текстово-графической форме описываются сведения и зависимости объекта, события, явления, в частности, данные о производственной деятельности строительных и монтажных предприятий, а также их подразделений.
3.245 Документация исполнительская: Совокупность документов, фиксирующих процесс производства строительных и монтажных работ и техническое состояние строительного объекта (исполнительные схемы и чертежи на инженерные конструкции, схемы приемки выполненных и скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных элементов работ, журналы производства работ, операционного контроля, авторского надзора). Исполнительская документация предъявляется при приемке объекта в эксплуатацию и используется в процессе будущей эксплуатации.
3.246 Документация организационно-технологическая: Часть проектно-сметной документации, обосновывающая решения по технологии, организации работ и строительства. Разработка организационно-технологической документации обычно ведется в две стадии: на первой разрабатывают проект организации строительства, на второй - проект производства работ. Проект производства работ по заказу строительной организации разрабатывают генеральные проектировщики или специализированные проектно-технологические организации. В ряде случаев проект производства работ разрабатывают сами строительные организации (подрядчики).
3.247 Документация отчетная: Совокупность документов, отражающих отчетные показатели работы предприятий или их подразделений по выполнению какого-либо задания (проекта), или отчетные показатели за какой-либо период (финансовый, материальный отчет, отчет по выполнению научно-исследовательских работ).
3.248 Документация проектно-сметная: Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, обосновывающих объемно-планировочные, конструктивные, организационно-технологические решения, стоимость и экономическую целесообразность строительства конкретного здания, сооружения, объекта. Проектно-сметная документация для несложных и непродолжительных по срокам выполнения объектов разрабатывается в одну стадию, а для крупных и сложных объектов, как правило, в две стадии: первая стадия - это проект со сметным расчетом; вторая стадия - это рабочая документация со сметами. Основанием для разработки проектно-сметной документации служит задание на проектирование, составляемое заказчиком при участии проектной и подрядной строительной организации.
3.249 Документация рабочая: Часть проектно-сметной документации, разрабатываемая на стадии «рабочая документация» и используемая непосредственно на строительных площадках при возведении объектов.
3.250 Документация разрешительная: Комплект документов, разрешающий заказчику производство проектно-изыскательских работ по строительству или реконструкции объекта, выдаваемый министерствами, ведомствами или органами местного управления.
3.251 Долговечность: Способность здания или сооружения и их элементов сохранять заданные качества во времени в определенных условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушения и деформаций.
3.252 Дуговая сварка: Способ электросварки металлов, при котором местное расплавление свариваемых частей осуществляется электрической дугой.
3.253 Единая система конструкторской документации: Комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные единые правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации.
3.254 Единая система подготовки строительного производства; ЕС ПСП: Установленный государственными стандартами и другими нормативными документами комплекс взаимосвязанных мероприятий и задач организационного, технического, технологического, планово-экономического, социального характера, обеспечивающих планомерное развертывание строительства и ввод в действие производственных мощностей и объектов в заданные сроки и с требуемым качеством строительно-монтажных работ.
3.255 Единые нормы и расценки; ЕНиР: Предельные величины затрат времени на выполнение определенного объема однородных работ, а также размеры оплаты на единицу работ.
3.256 Естественное освещение помещений: Освещение помещений естественным светом (прямым или отраженным), проникающим через прозрачные ограждающие конструкции.
3.257 Железнение: Специальная обработка бетонной поверхности цементным раствором для увеличения плотности поверхностного слоя и водонепроницаемости.
3.258 Желтые линии: Границы максимально допустимых зон возможного распространения завалов (обрушений) зданий (сооружений, строений) в результате разрушительных землетрясений, иных бедствий природного или техногенного характера. Желтые линии, как правило, применяются для регулирования разрывов между зданиями и сооружениями.
3.259 Жесткие опоры: В расчетах каменных и армокаменных конструкций поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные стены толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки.
3.260 Жесткие стыки: Стыки конструкций, способные воспринимать действующие в узлах сопряжения нормальные усилия и изгибающие моменты.
3.261 Жесткое сопряжение свай с ростверком: Заделка выпусков сваи в ростверк на длину анкеровки арматуры и защемление бетона сваи в ростверк не менее 50 мм. Предусматривается в случаях, когда: стволы свай располагаются в слабых грунтах; в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения; на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения; в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи; сваи работают на выдергивающие нагрузки.
3.262 Жесткость сваи: Отношение нагрузки на сваю к ее осадке. Определяется расчетом или по результатам статических испытаний свай. В расчетных программных комплексах задается соответствующим значением жесткости конечного элемента.
3.263 Жестяные работы: Работы по изготовлению различных изделий из листовой стали толщиной до 1 мм, выполняемые при устройстве кровель из листовой стали, устройстве и монтаже санитарно-технических систем зданий.
3.264 Забой: Рабочее место, где происходит разработка грунта открытым или подземным способом, перемещающееся в процессе производства работ.
3.265 Забутка: Заполнение каменной кладкой пространства между стенами или пазухами сводов, между наружной и внутренней верстой.
3.266 Забутовка: Заполнение промежутка между внутренней и внешней оболочками стены камнем, щебнем, битым кирпичом и другими материалами.
3.267 Завеса противофильтрационная: Искусственная преграда на пути фильтрационного потока воды, создаваемая в грунте основания подпорного гидротехнического сооружения и в береговых его примыканиях (путем инъекции раствора, смесей) для удлинения путей фильтрации, снижения фильтрационного давления на подошву сооружения уменьшения потери воды на фильтрацию.
3.268 Заготовительные процессы: Процессы, которые обеспечивают строящийся объект полуфабрикатами, деталями и изделиями. Эти процессы выполняют обычно на специализированных предприятиях (заводах сборного железобетона, заводах товарного бетона и др.), но также и в условиях строительной площадки (на приобъектных бетонорастворных узлах, в приобъектных арматурных цехах и других местах).
3.269 Заготовительные работы: Работы по заготовке и производству строительных и эксплуатационных материалов, организация складов.]
3.270 Заготовка: Предмет производства, из которого изменением формы, размеров, чистоты поверхности и свойств материалов изготавливают деталь или разъемную сборочную единицу (например, арматурные стрежни для сборки арматурного каркаса, стальной лист для изготовления штампованного настила, закладная деталь для железобетонной конструкции с нанесением на нее антикоррозионного покрытия).
3.271 Задание на проектирование: Официальный документ, выдаваемый заказчиком (инвестором) и содержащий требования по проектированию и строительству объекта.
3.272 Заделка стыков соединений сборных железобетонных конструкций: Процесс, состоящий из сварки и защиты закладных деталей от коррозии, замоноличивания стыков раствором бетонной смеси, герметизации стыков.
3.273 Задел в строительстве: Объем работ, который должен быть выполнен на переходящих объектах к концу планируемого периода. Основной показатель, определяющий размер задела - нормативная продолжительность строительства объектов. В жилищном строительстве размер задела определяют в натуральных (жилая и общая площадь) и стоимостных показателях, необходимых для установления числа объектов задела и проектирования производства работ.
3.274 Задел по мощности: Суммарная проектная мощность предприятий, которые должны находиться в стадии строительства на конец планируемого периода, за вычетом мощностей, введенных от начала их строительства до конца планируемого периода.
3.275 Задел по объему капитальных вложений: Стоимость строительно-монтажных работ и других затрат, входящих в сметную стоимость объектов, которая должна быть освоена к концу планируемого периода на переходящих стройках.
3.276 Задел по объему строительно-монтажных работ: Часть задела по объему капитальных вложений, включающая стоимость строительных и монтажных работ, которые должны быть выполнены на переходящих стройках к концу планируемого периода.
3.277 Заказчик (застройщик): Физическое или юридическое лицо (частное лицо, организация, предприятие, учреждение), выделяющее средства для капитального строительства зданий и сооружений с заключением договора с подрядной организацией (подрядчиком) на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
3.278 Закладные детали в железобетоне: Металлические детали, устанавливаемые в железобетонных элементах до бетонирования; служат для соединения железобетонных конструкций с металлическими, установки и крепления технологического оборудования и других целей.
3.279 Закрепление грунта: Искусственное преобразование строительных свойств грунта физико-химическими методами в условиях естественного залегания грунта для повышения прочности или связности и придания грунтам водонепроницаемости.
3.280 Закрытый склад: Склад, служащий для хранения материалов, которые подвергаются порче на открытом воздухе.
3.281 Замок, замковый камень: Завершающий свод или арку верхний центральный камень. Представляет собой клиновидный блок или кирпич, несколько выступающий из плоскости.
3.282 Замоноличивание стыков сборных элементов: Заполнение швов, ниш, пространств между монтируемыми изделиями цементным раствором или бетоном. При этом бетон замоноличивания может выполнять несущую, ограждающую, декоративную функцию или совмещать несколько функций.
3.283 Залог: Количество ударов молота по забиваемой в грунт свае, выполняемых для замера средней величины ее отказа.
3.284 Заложение откоса: Горизонтальная проекция откоса выемки или насыпь. Откос характеризуется крутизной, то есть отношением высоты (глубины) земляного сооружения к заложению.
3.285 Замачивание грунта: Один из способов уплотнения, который заключается в затоплении грунта водой до заданной стабилизации просадки.
3.286 Замоноличивание стыка: Процесс превращения в монолит зоны сопряжения двух или более сборных железобетонных конструкций или их элементов. Достигается скреплением выпусков арматуры или закладных деталей (преимущественно сваркой) с последующим заполнением стыковой полости бетонной смесью или раствором.
3.287 Замораживание грунта: Искусственное охлаждение слабых и водонасыщенных грунтов в естественном залегании до температуры ниже 0°С с целью их упрочнения и достижения водонепроницаемости.
3.288 Зануление: Мера защиты людей от поражения электрическим током; применяется в сетях с глухозаземленным нейтральным проводом. Зануление осуществляется путем присоединения к неоднократно заземленному нулевому проводу питающей сети корпусов и других конструктивных неметаллических частей электрооборудования, которые не находятся под напряжением, но вследствие повреждения изоляции могут оказаться под ним. Задача зануления - быстрое отключение установки от сети при повреждении или пробое на корпус.
3.289 Запаздывающие деформации: Деформации, которые, являясь следствием напряжений и следуя за ними, накапливаются постепенно во времени, асимптотически приближаясь к некоторому предельному значению, обусловленному реологическими свойствами материалов и действующими напряжениями. Запаздывающие деформации, накопленные к любому моменту времени, отличному от предельного, зависят от закона изменения напряжений во времени.
3.290 Запасы производственные в строительстве: Средства производства, имеющиеся на строительных площадках или предприятиях, но еще не переданные в производственный процесс.
3.291 Заполнение ограждения: Элемент ограждения, расположенный между опорами или вертикальными поверхностями строительных конструкций зданий
3.292 Заполнение швов и трещин: Технологическая операция введения в паз шва или трещины герметика (мастики) для обеспечения их водонепроницаемости.
3.293 Запорная планка: Деталь, в которую входит засов или засов-защелка при запирании или фиксировании окна или двери.
3.294 Застройка разрывов между зданиями: Строительство дополнительных зданий и сооружений, соединяющих два соседних архитектурных объекта, расположенных по одной красной линии или в одном квартале, и заполняющих свободное пространство между ними.
3.295 Затирка: Процесс заглаживания специальными инструментами штукатурного слоя раствора по поверхности.
3.296 Затраты на строительное производство: Расходы строительных организаций на производство строительной продукции, выраженные в денежной форме.
3.297 Затраты прямые: Основная составная часть сметной стоимости строительно-монтажных работ, включающая стоимость всех материалов, изделий и конструкций, энергетических ресурсов, заработную плату рабочих и стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.
3.298 Затяжка анкерных болтов: Создание предварительного натяжения анкерного болта, осуществляемое с использованием ручного или механизированного инструмента до величины, указанной в технических условиях на монтаж оборудования. При отсутствии указанной величины крутящего момента при окончательной затяжке болта она не должна превышать нормируемого максимально допускаемого крутящего момента. Контроль усилия затяжки осуществляется по величине крутящего момента, по перемещению или удлинению болта, по углу поворота гайки или по величине давления в гидросистеме специально предназначенных для этих целей гидроключей.
3.299 Захватка: Часть участка застройки, здания, сооружения, в пределах которого выполняются все частные строительные процессы, входящие в технологический комплекс работ.
3.300 Зачистка: Срезка недоборов грунта с поверхности дна и стенок выемок, котлованов для доведения их до проектных размеров. Для зачистки применяются зачистные приспособления, навешиваемые на экскаваторные ковши.
3.301 Защемление: Жесткое закрепление элемента (конструкции) на опоре, не допускающее линейных и угловых перемещений.
3.302 Защита грунта от промерзания глубинным рыхлением: Процесс рыхления грунта экскаватором на глубину от 1,3 до 1,5 м путем перекидки разрабатываемого грунта на участке, где в последующем будет располагаться земляное сооружение.
3.303 Звено: Группа рабочих (одной или нескольких профессий), наименьшая численность которой обусловливается рациональной организацией труда при выполнении определенного строительного процесса.
3.304 Звено инфраструктурное: Звено высокоразвитой материально-технической базы, которое обеспечивает взаимодействие и нормальное функционирование строительно-монтажного и промышленно-производственного звеньев этой базы. Обеспечивает все виды транспортных связей, складирование и хранение элементов производства, их размещение и концентрацию на базах комплектаций, ремонт и эксплуатацию технических и технологических систем, машин и механизмов.
3.305 Звено каменщиков: Звено из двух каменщиков, одного ведущего - высокой квалификации, выполняющего кладку верстовых рядов, другого - подсобного, раскладывающего материал на стене и выкладывающего забутку. Звено эффективно при кладке стен с большим количеством проемов при толщине стены до полутора кирпичей.
3.306 Звено каменщиков «пятерка»: Звено состоит из пяти каменщиков. Оно разбивается на три самостоятельных потока: наружную версту выкладывает первый каменщик с подсобным, за ним на расстоянии от 2,0 до 2,5 м работает второй каменщик со своим подсобным и на таком же расстоянии еще один подсобный выкладывает забутку. Способ эффективен при толщине стены в два с половиной кирпича и более.
3.307 Звено каменщиков «тройка»: Звено из трех каменщиков. Ведущий каменщик выполняет кладку наружной версты, второй каменщик выполняет остальную кладку, подсобный рабочий расстилает раствор и доставляет кирпич. Звено эффективно при кладке стен простой и средней сложности толщиной в два кирпича.
3.308 Звено каменщиков «четверка»: Звено из четырех каменщиков, которые ведут кладку двумя звеньями «двойками»; кладку наружной и внутренней версты ведут ведущие каменщики, а вспомогательные работы выполняют два подсобных рабочих. Звено эффективно при толщине стены в два с половиной кирпича и более.
3.309 Звено промышленно-производственное: Звено, которое составляет индустриальную основу прогрессивного развития строительства с обеспечением строительными материалами, машинами, изделиями и конструкциями.
3.310 Звено строительно-монтажное: Звено высокоразвитой материально-технической базы, в которое входят все виды общестроительных и специализированных строительно-монтажных организаций. Это звено осуществляет выпуск готовой строительной продукции.
3.311 Звукоизоляция: Комплекс мероприятий по снижению уровня шума, ослаблению звука при его проникновении через ограждающие конструкции зданий.
3.312 Звукоизоляция пола: Слой или пористая прокладка, уменьшающие передачу шума через перекрытие.
3.313 Здание: Искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть.
3.314 Землесосный снаряд (земснаряд): Снаряд, который представляет собой плавучее устройство с подвешенным грунтоприемником, всасывающим грунт при помощи землесоса.
3.315 Земляные работы: Комплекс строительных работ включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение и укладку с разравниванием и уплотнением грунта. Цель производства земляных работ - создание инженерных сооружений из грунта (плотон, дорог, каналов, траншей и др.), устройство оснований зданий и сооружений, планировка территорий под застройку удаление земляных масс для вскрытия месторождений полезных ископаемых открытым способом.
3.316 Зимние условия производства работ: Условия, требующие выполнения специально разработанных мер для выполнения процессов в период, когда ожидаемая среднесуточная температура воздуха становится ниже 5°С, а минимальная суточная температура - ниже 0°С. Производство работ в зимних условиях требует проведения технологических и организационных мероприятий, которые позволяют свести к минимуму увеличение трудовых, энергетических и материальных затрат при сохранении заданных сроков строительства и качества строительной продукции.
3.317 Заполнение швов и трещин: Технологическая операция введения в паз шва или трещины герметика (мастики) для обеспечения их водонепроницаемости.
3.318 Застройка разрывов между зданиями: Строительство дополнительных зданий и сооружений, соединяющих два соседних архитектурных объекта, расположенных по одной красной линии или в одном квартале, и заполняющих свободное пространство между ними.
3.319 Захваты: Устройства, предназначенные для подъема монтируемых элементов. Конструктивно захваты выполняют механическими, электромагнитными и вакуумными способами.
3.320 Зона обслуживания краном: Пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана в процессе работы.
3.321 Зона работы крана: Пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана при монтаже конструкции.
3.322 Зона работы подъемника: Пространство, где возможно падение поднимаемого подъемником груза.
3.323 Зона складирования материала: Участок рабочего места каменщика (полоса) шириной от 1,0 до 1,6 м для размещения поддонов с кирпичом и ящиков с раствором.
3.324 Зона транспортная рабочего места каменщика: Участок рабочего места (полоса) шириной от 0,75 до 1,20 м для передвижения рабочих, занятых доставкой материала в пределах рабочей зоны.
3.325 Зонирование территорий: При градостроительном планировании деление территорий на функциональные зоны с установлением видов градостроительного использования отдельных зон и возможных ограничений по их использованию.
3.326 Зоны (районы) повышенной сейсмической опасности: Районы с возможным (ожидаемым) сейсмическим воздействием интенсивностью семь и более баллов.
3.327 Иглофильтрование: Понижение уровня грунтовых вод с помощью иглофильтра, представляющего собой трубу с фильтром на конце, соединенного с откачивающим насосом.
3.328 Изготовление свай методом выштамповывания: Метод, основанный на изготовлении свай забуриванием лидер-скважины, которую пробивают ударным снарядом на требуемую глубину, с последующим заполнением бетонной смесью нижней части скважины. Смесь уплотняют ударами трамбовки, устанавливают обсадную трубу, арматурный каркас и осуществляют бетонирование верхней части сваи.
3.329 Изготовление частотрамбованных свай: Метод изготовления свай путем забивки обсадной трубы в пробуренную скважину вместе с надетым на конце чугунным башмаком, который остается в грунте. Загружение бетонной смеси в обсадную трубу осуществляют порциями. Затем обсадная труба извлекается из скважины с помощью молота двойного действия.
3.330 Изделие строительное: Элемент заводского изготовления, поставляемый на строительство в готовом виде.
3.331 Издержки производства: Совокупные затраты на производство продукта. Издержки производства представляют собой производительные затраты на покупку средств производства и оплату рабочей силы.
3.332 Изобретение: Новое и обладающее существенными отличиями техническое решение, дающее положительный эффект.
3.333 Изоляционные работы: Работы, выполняемые с целью устройства защитных покрытий на поверхности узлов, части зданий и сооружений. Разделяют две группы изоляционных работ - гидроизоляционные и теплоизоляционные.
3.334 Изыскания инженерно-геодезические: Комплекс работ, проводимых с целью изучения топографических условий района строительства. Инженерно-геодезические изыскания включают:
- сбор и анализ ранее выполненных топографо-геодезических работ на участке строительства;
- создание или развитие геодезических сетей для выполнения топографических съемок и перенесения проекта сооружения на местность;
- производство крупномасштабных съемок, съемок подземных коммуникаций и сооружений;
- трассирование линейных сооружений;
- геодезическую привязку геологических выработок, геофизических и гидрогеологических створов;
- согласование с различными организациями вопросов отводов земель, мест примыкания подъездных дорог и других коммуникаций, обеспечения объекта строительства электроэнергией, газом, водой.
3.335 Инвентаризация: Операция с составлением подробных описей имеющихся материальных ценностей для установления точного количества и состояния материальных ресурсов и проверки правильности данных учета и отчетности, выявления недостач или излишков и причин их образования.
3.336 Инвентарная стоимость объекта строительства: Фактическая стоимость, по которой объект после ввода в эксплуатацию зачисляется на баланс основной деятельности застройщика в качестве элемента основных фондов.
3.337 Инвестиционный строительный проект: Проект, связанный с реализацией полного цикла капитальных вложений от начального вложения до завершения Работ, в состав которого входит строительная часть.
3.338 Инвестор: Субъект управления, основной функцией которого является финансирование проекта или инвестиционной программы с целью получения прибыли, определяемой процентом (прибыль инвестора) на инвестируемый капитал.
3.339 Индустриализация строительства: Процесс возведения зданий и сооружений на основе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов на строительстве или путем переноса процессов сооружения объекта со строительной площадки в заводские условия с использованием современных методов управления.
3.340 Инженерная геология: Отрасль геологии, изучающая верхние горизонты земной коры и их динамику в связи с инженерной деятельностью человека.
3.341 Инженерная гидрогеология: Составная часть гидрогеологии - науки о подземных водах. В инженерной гидрогеологии подземные воды рассматриваются в связи со строительством и эксплуатацией различных инженерных сооружений и хозяйственной деятельностью человека.
3.342 Инженерная инфраструктура: Совокупность предприятий (организаций), объектов (зданий и сооружений), коммуникаций и сетей инженерного и коммунального обеспечения, создающая нормальные условия для жизнедеятельности людей, а также устойчивого функционирования производства или обращения товаров и услуг.
3.343 Инженерная подготовка территорий населенных мест: Комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест. В состав инженерной подготовки территории входят:
- вертикальная планировка территории;
- организация поверхностного стока и удаление застойных вод;
- устройство и реконструкция водоемов.
3.344 Инженерная подготовка территории строительной площадки: Комплекс взаимоувязанных подготовительных мероприятий организационного, технического и технологического характера с целью развертывания и осуществления строительства. К основным работам инженерной подготовки территории строительной площадки относятся:
- прокладка постоянных и временных трубопроводов;
- вертикальная планировка площадки;
- устройство дренажа и прокладка автодорог;
- устройство монтажных и складских площадок, а также мобильных и инвентарных временных зданий.
3.345 Инженерные изыскания: Комплекс технических и экономических исследований района строительства, позволяющих обосновать его целесообразность и месторасположение, собрать необходимые данные для проектирования и расчета смет новых или реконструируемых зданий (сооружений). Инженерные изыскания предшествуют всем этапам строительства.
3.346 Инжиниринг: Предоставление фирмой-консультантом клиенту комплекса инжиниринговых и консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производства, реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.
3.347 Инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: Оказание комплекса услуг, обеспечивающих подготовку и осуществление строительства, имеющих целью достижение оптимальных проектных показателей.
3.348 Инструкция: Нормативно-методический документ, регламентирующий принципы и методы управления.
3.349 Интенсивность труда: Количество труда, затрачиваемое в течение определенного промежутка времени и измеряемое затратами физической, умственной и нервной энергии в единицу времени.
3.350 Информационные процессы: Процессы, которые реализуются с помощью информационных технологий - методов расчета, методик, программ и средств информационно-вычислительной техники - и направлены на переработку идеальных предметов (информации, чисел, исходных данных, документов) с целью выработки и принятия решений по наиболее эффективному осуществлению строительных технологий.
3.351 Информация: Сведения, данные, обладающие элементами новизны для их получателя и требующие с его стороны принятия решений.
3.352 Инъекционный способ бетонирования: Способ, при котором в опалубку конструкции (без нарушения проектного расположения арматуры) равномерно укладывают крупный заполнитель, а затем в пустоты уложенного заполнителя нагнетают под давлением цементно-песчаный раствор. При толщине конструкции более 1 м раствор инъецируют через стальные трубы, устанавливаемые в опалубку до укладки крупного заполнителя; при толщине конструкции менее 1 м - через специальные инъекционные отверстия в опалубке конструкции.
3.353 Искусственное понижение уровня грунтовых вод: Мероприятия, направленные на понижение уровня грунтовых вод и осуществляемые с помощью иглофильтровых, эжекторных иглофильтровых установок или системы скважин, оборудованных индивидуальными насосами.
3.354 Испытание конструкций и сооружений: Комплекс экспериментальных методов и средств для изучения действительной работы сооружений и конструкций с целью установления взаимосвязи теоретических исследований и их реализации в натурном сооружении. Испытание конструкций и сооружений подразумевает: контроль за возведением сооружения, приемку в эксплуатацию, диагностику эксплуатируемых конструкций и сооружений с целью их ремонта, реконструкции или отбраковки, оценку состояния аварийных конструкций.
3.355 Испытание материалов: Определение механических, физических, химических или иных свойств материалов. При испытании материалов руководствуются стандартами, ведомственными и другими техническими условиями, регламентирующими методику контрольно-испытательных операций. Испытание материалов осуществляется в фабрично-заводских и других лабораториях.
3.356 Кавальер: Насыпь, образуемая при отсыпке ненужного грунта, а также для временного хранения грунта, предназначенного для обратной засыпки траншей и котлованов.
3.357 Календарное планирование: Процесс организационно-технологической увязки во времени и пространстве элементов строительного производства, включающий разработку организационно-технологических моделей процессов возведения отдельных зданий и сооружений или их комплексов с последующей их календаризацией (привязкой сроков строительства объектов комплекса и работ к календарным срокам с учетом нормативной или договорной продолжительности строительства).
3.358 Календарный план подготовительного периода: Проектно-технологический документ, устанавливающий продолжительность подготовительного периода и сроки выполнения подготовительных работ по зданиям и сооружениям с распределением их объемов по месяцам. Календарный план подготовительного периода разрабатывается в составе проекта организации строительства. Форма и последовательность составления аналогичны календарному плану строительства.
3.359 Калькуляция трудовых затрат: Форма для расчета количества трудовых затрат (в человеко-часах, человеко-днях) при выполнении определенного объема строительной работы. Объектом калькуляции трудовых затрат могут служить: строительный процесс; отдельная работа; комплекс строительных работ, выполняемых звеном, бригадой на выделенном фронте работ; отдельная конструкция или строительное сооружение в целом.
3.360 Каменная кладка в зимнее время с противоморозными добавками: Способ производства каменных работ в зимнее время, основанный на применении противоморозных химических добавок, которые понижают температуру замерзания раствора и обеспечивают увеличение набора прочности на 20% от проектной величины при отрицательной температуре.
3.361 Каменная кладка вподрезку: Кладка, при которой швы полностью заполняются раствором.
3.362 Каменная кладка впустошовку: Кладка, швы которой не заполняются раствором от 10 до 15 мм для лучшего сцепления штукатурного слоя с кладкой.
3.363 Каменные работы: Строительные работы, выполняемые при возведении каменных конструкций зданий и сооружений. Каменные работы представляют собой комплекс процессов, в состав которых, кроме основных (кладка кирпича или камней на растворе), включаются вспомогательные процессы (установка лесов и подмостей, подача материалов и т.п.)
3.364 Камнеобработка: Процесс придания естественному камню требуемой формы и внешней отделки (фактуры). Камнеообработка состоит из трех основных операций: распиловки, окантовки и фактурной обработки лицевой поверхности. Камнеобработку производят на станках, а также термо-, пневмо- или электроинструментом.
3.365 Капитальное строительство: Строительство и оснащение оборудованием новых или реконструкция (расширение, переоборудование) действующих объектов: предприятий, зданий и сооружений как производственного, так и гражданского назначения.
3.366 Капитальные вложения в строительстве: Денежные затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, торговых и других предприятий, затраты на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.
3.367 Капитальный ремонт зданий и сооружений: Ремонт объекта с целью восстановления исправности и работоспособности его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержки эксплуатационных показателей в связи с физическим износом и разрушением без изменения основных технико-экономических показателей объекта.
3.368 Капитальный ремонт наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства: Работы по ремонту сетей водопровода, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и др.
3.369 Каркас с ядрами жесткости: Связевая, рамно-связевая или каркасно-стеновая конструктивная система, в которой каркас выполняется в виде ствола или ядер жесткости - вертикальных пространственных элементов жесткости замкнутой в плане формы.
3.370 Карта инженерно-геологических условий: Отображение в цифровой, графической и иных формах на топографическом плане (карте) компонентов инженерно-геологической среды, оказывающих влияние на здания и сооружения.
3.371 Карта инженерно-геологического районирования: Отображение на топографическом плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и тому подобное) с принятой (заданной) степенью однородности этих условий.
3.372 Карта инженерно-экологическая: Графическое отображение на карте современного экологического состояния окружающей среды и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени.
3.373 Карта трудовых процессов: Документ, устанавливающий рациональную и стабильную технологию какого-либо производственного процесса с часто повторяющимися производственными операциями и определяющий методы, условия выполнения и материально-технического обеспечения этих операций.
3.374 Карточки складского учета: Документы, в которых ежедневно отражаются все операции по движению материальных ценностей с указанием их остатков после каждого отпуска или поступления материалов.
3.375 Качества сертификат: Сопроводительный документ, удостоверяющий качество поставленного товара. Содержит показатели качества, технические характеристики. По требованию покупателя продавец представляет сертификат качества, выданный нейтральной стороной, соответствующим учреждением, фирмой, торговой палатой либо государственной организацией.
3.376 Качество: Совокупность свойств товара, определяющих его пригодность для использования по назначению.
3.377 Качество строительной продукции (качество объекта): Совокупность характеристик (включая эстетические) доведенной до потребителя конечной строительной продукции, отражающих требования, направленные на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения).
3.378 Квалиметрия: Область науки, объединяющая, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества продукции (результаты деятельности), а в ряде случаев - процессы производства или управления.
3.379 Квалификационный разряд: Уровень профессиональной подготовки рабочих одной и той же профессии и специальности.
3.380 Квалификация: Совокупность технологических, трудовых и организационных факторов, позволяющих отнести данную работу в зависимости от степени ее сложности, точности и ответственности к определенной группе (разряду).
3.381 Квалификация рабочего: Совокупность знаний и профессиональных навыков, необходимых для выполнения в определенных организационно-технических условиях работы, относящейся к данной группе (разряду).
3.382 Кессонный способ производства работ под водой: Производство подводных работ с использованием ограждающей конструкции (кессона), свободной от воды при избыточном давлении воздуха.
3.383 Кислородная резка: Один из видов обработки металлов газовым пламенем, основанный на сгорании металла в струе кислорода и удалении этой струей образовавшихся окислов.
3.384 Кладка: Процесс изготовления частей зданий и сооружений из каменных изделий (кирпича, камней, блоков) и строительного раствора.
3.385 Кладка бутобетонная: Кладка из бутового камня, который утапливают в уложенную бетонную смесь горизонтальными рядами с последующим вибрированием.
3.386 Кладка бутовая из естественных камней неправильной формы: Кладка, применяемая при сооружении фундаментов, стен подвальных этажей, цоколей и стен неотапливаемых зданий. Для кладки используется известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень с подгонкой в целях перевязки камней в слоях.
3.387 Кладка в зимних условиях: Кладка методом замораживания, при котором кладку ведут на открытом воздухе при отрицательных температурах на растворе, имеющем положительную температуру в момент укладки его в дело, с применением обычных растворов с химическими противоморозными добавками, а также с применением электро- или паропрогрева свежевозведенной кладки в тепляках.
3.388 Кладка из бутового камня «под залив»: Способ кладки из бутового камня насухо враспор со стенками траншеи или опалубки с последующим заполнением пустот щебнем и заливкой цементным раствором.
3.389 Кладка из бутового камня «под лопатку»: Кладка из бутового камня, выполняемая горизонтальными рядами из подобранных по высоте камней с перевязкой швов по однорядной системе перевязки. Вначале укладывают наружные и внутренние версты, а в промежутке между ними набрасывают раствор и укладывают камни-забутки.
3.390 Кладка каменная армированная: Каменная кладка, в швы которой для увеличения прочности укладывают арматурную сетку или отдельные арматурные стержни (по проекту).
3.391 Кладка многорядная (шестирядная): Кладка, в которой пять ложковых рядов перекрываются одним тычковым рядом.
3.392 Кладка стен облегченной конструкции: Кладка стен, состоящая из двух параллельных ложковых стенок с перевязкой тычковыми рядами через 3-5 рядов. Образовавшуюся полость заполняют теплоизоляционным материалом.
3.393 Кладка стен с облицовкой: Кладка стен, фасады которых облицовывают лицевым кирпичом, керамической плиткой и плиткой из естественного камня.
3.394 Кладка цепная однорядная: Кладка, выполняемая чередованием через один тычковых и ложковых рядов.
3.395 Климатическое районирование в строительных целях: Разделение территории страны на зоны или районы, проводимое по характерным климатическим показателям, влияющим на особенности застройки, выбор типа здания или отдельных конструкций, а также на методы организации и производства строительных работ.
3.396 Коллективный подряд: Форма организации труда в строительстве с включением в строительный процесс инженерно-технических работников и работников аппарата управления.
3.397 Колодец опускной: Полая вертикальная конструкция, погружаемая в грунт по мере его разработки под действием собственного веса.
3.398 Колонковое бурение: Вращательное бурение, при котором разрушение горной породы осуществляется по периферийной (кольцевой) части забоя скважины с сохранением нетронутой, центральной части (керна). Применяется при разведочных и изыскательских работах.
3.399 Комбинирование в строительстве: Форма осуществления строительного производства, характеризуемая административным объединением процесса строительства и монтажа, организаций различной специализации или строительных и монтажных организаций с промышленными предприятиями по изготовлению конструкций и деталей.
3.400 Комбинированный метод монтажа: Представляет собой сочетание дифференцированного (последовательная установка всех однотипных конструкций в пределах здания или участка) и комплексного (последовательный монтаж разнотипных конструкций в пределах одной или нескольких ячеек здания) методов.
3.401 Комбинированный свайно-плитный фундамент; КСПФ: Фундаментная плита, в которой для уменьшения осадок и их неравномерности предусматриваются сваи, располагаемые на расстоянии не менее 57 диаметрам и более между осями свай. Метод расчета осадки КСПФ основан на совместном учете жесткости свай и плиты. При этом нормами проектирования предусматривается, что когда в работу включается плита, на сваи принимается приблизительно 85% общей нагрузки на фундамент, на плиту - 15%.
3.402 Коммунальное строительство: Отрасль строительства, назначением которой является возведение, реконструкция и расширение зданий и сооружений коммунального хозяйства, объектов коммунального транспорта и городской дорожной сети, предприятий и сооружений коммунальной энергетики, объектов внешнего благоустройства населенных мест.
3.403 Компоновка связей каркасных зданий: Оптимальное размещение различных видов вертикальных связей между колоннами и связей покрытия, соединяющих плоские рамы в жесткий пространственный каркас с учетом характера и вида действующих на него нагрузок.
3.404 Компоновка каркаса: Установление рациональных схем несущих элементов и связей, выполняемое до расчета, на основе которого составляются расчетные схемы и при необходимости уточняются после его выполнения.
3.405 Компьютеризация управления: Процесс использования органами управления электронно-вычислительной техники и методов переработки информации с целью получения оптимальных управленческих решений.
3.406 Комплекс инвестиционно-строительный: Комплекс, который включает совокупность всех фондообразующих отраслей, таких как проектные и подрядные организации, отрасли инвестиционного машиностроения, промышленность строительных материалов и конструкций, поставщиков оборудования и строительных материалов, предприятия социально-бытовой инфраструктуры. Центральное звено комплекса - капитальное строительство, завершающее усилия всех инвестиционных отраслей и превращающее материальные ресурсы в основные фонды.
3.407 Комплексная застройка: Планирование, проектирование, застройка крупного жилого массива с условием одновременного ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов социально-бытового назначения инфраструктуры жилого района.
3.408 Комплексно-механизированный процесс: Строительный процесс, все основные работы которого производятся машинами, а некоторые вспомогательные операции выполняются с помощью механизированного инструмента. При этом все машины увязаны между собой по производительности и основным параметрам с таким расчетом, чтобы обеспечивалась высокая производительность труда, наименьшая стоимость, максимальное использование основных машин и сокращение сроков производства работ.
3.409 Комплексный капитальный ремонт здания: Ремонт, который предусматривает работы, охватывающие все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется их физический и моральный износ, включая инженерное оборудование, наружные сети и благоустройство территории, относящиеся к ремонтируемому зданию.
3.410 Комплексный процесс: Совокупность одновременно осуществляемых простых процессов, находящихся между собой в непосредственной организационной зависимости и связанных единством конечной продукции, например, монтаж колонн, балок и ферм каркаса здания.
3.411 Комплектно-блочный метод: Метод, объединяющий строительство зданий и сооружений и их частей и монтаж технологических линий, агрегатов и инженерного оборудования, при котором предусматривается индустриальное изготовление и поставка на строительную площадку комплектов блоков, их укрупнительная сборка и возведение из них зданий и сооружений.
3.412 Комплектность хода производства: Равномерное изготовление отдельных частей (узлов или деталей) изделия в количествах и в сроки, обеспечивающие своевременную и ритмичную его сборку и, как следствие, ритмичный выпуск предприятиями продукции.
3.413 Комплектующее изделие: Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого другим предприятием.
3.414 Конвейерный метод крупноблочного монтажа: Метод монтажа, основанный на сборке конструкций в крупные блоки на специальных стоянках, затем монтируемых в определенной технологической последовательности с организацией единого технологического процесса, с взаимоувязанным выполнением всех видов работ, начиная от нулевого цикла и заканчивая пусконаладочными работами.
3.415 Конвейеры: Устройства, применяемые для транспортирования гравия, щебня, цемента, грунта, бетонных смесей, кирпича, дробленого камня в пределах строительной площадки, завода строительных деталей или карьера.
3.416 Кондуктор монтажный: Устройство для выверки и временного закрепления монтируемых конструкций или их элементов в проектном положении.
3.417 Консервация строящихся объектов: Комплекс мер по обеспечению сохранности качественных характеристик конструкции, материалов и оборудования незавершенного строительством объекта на период временного приостановления его строительства.
3.418 Конструирование: Создание конструкции чего-либо (машин, агрегатов, сооружений) с выполнением проекта (рабочих чертежей, модели) и необходимых расчетов во взаимоувязке всех частей и элементов объекта проектирования, увязке их взаимного расположения и взаимодействия и с выбором материалов, из которых будут изготовлены отдельные части и элементы.
3.419 Конструктивная система стеновая: Пространственная конструктивная система из несущих стен, объединенных для совместной работы с горизонтальными дисками перекрытий, воспринимающая всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. В зависимости от схемы расположения несущих стен в плане здания и характера опирания на них перекрытий различают перекрестно-стеновые, поперечно-стеновые и продольно-стеновые конструктивные системы.
3.420 Конструктивная схема с несущими стенами: Схема, согласно которой нагрузку от перекрытий и крыши (покрытия) воспринимают продольные, поперечные стены или одновременно и те, и другие.
3.421 Конструктивная схема с неполным каркасом: Схема с несущими наружными стенами и внутренним каркасом, заменяющим внутренние несущие стены.
3.422 Конструкции несущие: Строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
3.423 Контактная сварка: Способ электросварки металлов без добавления присадочного материала, при котором сваривание осуществляется путем местного нагрева в зоне соединения при одновременном действии сжимающей силы, направленной перпендикулярно к плоскости соединения.
3.424 Контактное омоноличивание: Способ получения высокопористых материалов, основанный на образовании каркаса из зернистых или волокнистых материалов.
3.425 Контейнерный способ перевозки кирпича: Способ перевозки кирпича, уложенного в универсальный контейнер с деревометаллическим поддоном.
3.426 Контроль: Наблюдение и проверка соответствия действительного хода и развития процесса производства разработанному плану.
3.427 Контроль визуальный: Контроль, осуществляемый посредством внешнего осмотра.
3.428 Контроль внутриведомственный: Контроль, который выполняется контрольно-ревизионными подразделениями вышестоящей организации в виде проведения комплексной ревизии.
3.429 Контроль внутрихозяйственный: Контроль соответствия материальных отчетов линейных работников и нарядов на заработную плату объемам и структуре фактически выполненных работ. Контроль осуществляется администрацией и функциональными отделами строительной организации.
3.430 Контроль выборочный: Выборочная проверка части контролируемой продукции. Объем выборки устанавливается строительными нормами и правилами или проектом.
3.431 Контроль измерительный: Контроль, выполняемый с применением средств измерений, в том числе лабораторного оборудования.
3.432 Контроль непрерывный: Контроль, при котором информация о контролируемом параметре поступает через определенные промежутки времени.
3.433 Контроль операционный: Контроль, выполняемый в процессе производства работ или после их завершения. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.
3.434 Контроль приемочный: Контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнении последующих работ.
3.435 Контроль регистрационный: Контроль, выполняемый путем анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельствования скрытых работ, общих и специальных журналах работ). Применяется при недоступности объекта контроля.
3.436 Контроль сплошной: Проверка всего количества контролируемой продукции (все стыки, все сваи, все конструкции).
3.437 Контрфорс: Вертикальная опора, расположенная с наружной стороны стены и воспринимающая боковой распор. Сечение контрфорса увеличивается по мере приближения к основанию по треугольнику или ступенчато. В случае возникновения сравнительно небольших нагрузок сечение контрфорса может быть постоянным.
3.438 Концентрация строительства: Планомерный процесс, предусматривающий концентрацию, то есть сосредоточение капитальных вложений и, соответственно, трудовых и материальных ресурсов на ограниченном числе строек, а также концентрацию строительства, заключающихся в укрупнении строительных организаций, в целях повышения эффективности производства.
3.439 Концептуальный этап: Этап, в который входит разработка протокола о намерениях, обоснования инвестиций в проект или бизнес-плана проекта и задания на проектирование.
3.440 Кооперативное строительство: Одна из форм кооперативного движения, члены которого объединяются для совместного строительства и эксплуатации жилых домов.
3.441 Координация: Функция согласования действий различных внешних систем по отношению к рассматриваемой системе для достижения общих целей.
3.442 Копры: Механизмы, которые служат для правильной установки и направления сваи при забивке.
3.443 Коробление: Изменение формы и размеров изделия, конструкции, происходящее в результате проявления внутренних напряжений, возникающих в процессе изготовления изделия, конструкции и последующего воздействия внешних факторов.
3.444 Корчеватель: Машина для очистки участков от пней и крупных камней и их перемещения на небольшие расстояния, а также для валки деревьев и рыхления грунта.
3.445 Косой прируб: Соединение элементов деревянных конструкций с подрезкой, применяемое для стыков стоек и балок в местах с нулевыми или малыми значениями изгибающих моментов, при необходимости с установкой стяжных болтов.
3.446 Косоур: Наклонно размещенная балка, перекинутая между площадками лестницы, на которую, в свою очередь, укладываются лестничные ступени. В промышленном домостроении сборный лестничный марш изготавливается из железобетона полностью (и косоуры, и ступени) и также называется косоур.
3.447 Коэффициент использования парка строительных машин во времени: Отношение количества фактически отработанных машино-дней к календарному количеству машино-дней нахождения в хозяйстве за тот же период.
3.448 Коэффициент использования машин по времени в течение смены: Отношение количества часов работы машины в течение смены к продолжительности смены.
3.449 Коэффициент использования машины во времени: Отношение фактического времени работы машины за год к плановому рабочему времени, устанавливаемому на год.
3.450 Коэффициент остаточного разрыхления: Коэффициент, который характеризует состояние разрыхленного грунта, длительное время пролежавшего в насыпи.
3.451 Коэффициент первоначального разрыхления: Отношение объемов грунта в разрыхленном и естественном состояниях.
3.452 Коэффициент сменности работы машины: Отношение количества машино-часов, отработанных однотипными машинами за отчетный период, к произведению количества дней нахождения этих машин в работе на среднюю продолжительность рабочего дня.
3.453 Коэффициент технической готовности машины: Отношение времени, в течение которого машина находится в полной готовности к использованию, к общему рабочему времени.
3.454 Коэффициент условий работы: Коэффициент, учитывающий возможные отклонения принятой расчетной схемы строительного объекта от условий его реальной работы. Коэффициенты условий Работы устанавливаются в нормах, регламентирующих расчет конструкций и оснований на основе экспериментальных и теоретических данных, а также данных о действительной работе материалов, конструкций и оснований в условиях эксплуатации и производства работ.
3.455 Красные линии: Границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов от улиц (проездов, площадей). Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки.
3.456 Кредитование строительства: Предоставление займов застройщикам и подрядчикам учреждениями финансирующих банков. Кредитование - одно из источников образования средств для капитальных вложений в соответствии с планом строительства и для покрытия текущих расходов подрядных проектных и изыскательских организаций на условиях возвратности.
3.457 Крестовые связи: Жестко или шарнирносоединенные крестообразные связи, обеспечивающие геометрическую неизменяемость плоских или пространственных конструктивных систем.
3.458 Критерий качества интегральный: Критерий, обобщающий дифференциальные (частные) критерии с учетом их значимости. При этом дифференциальные критерии формируются таким образом, чтобы их колебания были в определенных одинаковых для всех пределах и с одинаковым знаком.
3.459 Критическая прочность: Критерии морозостойкости, выраженный в процентах от проектной прочности в возрасте 28 суток, при достижении которой бетон может быть заморожен без снижения его прочностных показателей после продолжения твердения при наступлении положительных температур. Величина нормируемой прочности зависит от факторов, включающих тип монолитной конструкции, класс примененного бетона, условия его выдерживания, срок приложения, проектную нагрузку к конструкции, условия эксплуатации.
3.460 Критически важные точки объекта: Строительные конструкции, элементы, узлы, коммуникации инженерных и других систем высотных зданий, выход из строя или несанкционированное воздействие на которые может привести к развитию чрезвычайных ситуаций.
3.461 Критический путь: Полный путь в сетевом графике, имеющий наибольшую продолжительность.
3.462 Кровельные работы: Строительные работы по устройству кровли здания. Основные кровельные работы - устройство кровельного покрытия и личных деталей кровли (желобов, воронок, водосточных труб и др.)
3.463 Крупноблочный монтаж: Монтаж, предусматривающий сборку зданий и сооружений из крупных геометрически неизменяемых, конструктивно законченных блоков, изготавливаемых на предприятиях строительной индустрии (например, две подкрановые металлические балки объединяют между собой тормозной фермой) или на строительной площадке (пространственные блоки покрытий полной готовности).
3.464 Крупноэлементный монтаж: Сборка зданий и сооружений из отдельных конструктивно законченных элементов (колонн, подстропильных и стропильных ферм, балок, плит покрытия, стеновых панелей и др.)
3.465 Лакокрасочное защитное покрытие: Покрытие на поверхности строительного изделия или конструкции из лакокрасочного материала, состоящее из одного или нескольких слоев, адгезионно связанных с защищаемой поверхностью.
3.466 Леса строительные: Многоярусная конструкция для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства строительно-монтажных работ на разных горизонтах. Леса строительные относятся к средствам подмащивания и по конструктивному исполнению подразделяются на стоечные, передвижные, подвесные и выпускные. В строительстве наиболее распространены сборно-разборные, инвентарные, стоечные, приставные, хомутовые или штырьевые леса из стальных труб.
3.467 Лестница монтажная: Упрощенное сооружение без ограждений для рабочих, допущенных к работе на высоте (верхолазов), или на случай сварки.
3.468 Лестницы и подмости подвесные: Лестницы и подмости, закрепляемые на колоннах с помощью хомутов и закладных деталей. Их располагают в местах примыкания конструкций.
3.469 Лестницы навесные: Лестницы, которые навешивают на хомуты, закрепленные на колоннах на земле.
3.470 Лестницы приставные с площадками: Элементы обустройства колонн для крепления ферм и подкрановых балок к колоннам при небольшой высоте здания.
3.471 Лимитно-заборные карты: Документы, где указывается потребность в материалах, необходимых для выполнения отдельных видов или комплексов работ.
3.472 Линейная организация управления: Организационная структура, которая характеризуется тем, что все функции управления сосредотачиваются у руководителя.
3.473 Линейно-функциональная структура управления: Структура, при которой органически соединены линейная и функциональная структуры, состоящие из специальных функциональных органов, ячеек управления (отделов, бюро), которые, как правило, соответствуют определенной конкретной функции управления.
3.474 Линейно-штабная структура управления: Организационная структура, которая характеризуется тем, что при линейных руководителях создаются специальные подразделения (штабные службы), состоящие из отдельных специалистов или групп управления. Назначение этих служб - подготовка данных для линейного руководителя в целях компетентного решения им возникающих производственных и управленческих задач.
3.475 Линейный инженерно-технический персонал в строительстве: Участники строительства, имеющие соответствующее образование и занимающие должности старших производителей работ (начальники участков), производителей работ, участковых механиков, мастеров, техников и нормировщиков.
3.476 Линии регулирования застройки (линии застройки): Границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий (сооружений, строений) с отступом от красных и желтых линий или от границы земельного участка.
3.477 Лобовой забой: Разработка выемки экскаватором «обратная лопата» черпанием грунта при постепенном движении экскаватора задним ходом.
3.478 Ложковый ряд кладки: Ряд, который образуется при укладке камня длинной стороной вдоль стены.
3.479 Люльки и подмости: Устройства, предназначенные для подъема одного или нескольких рабочих с инструментом на определенную высоту.
3.480 Магнитная и электромагнитная дефектоскопия: Способ поиска дефектов сварных соединений, основанный на изменении формы магнитных силовых линий вследствие образования полей их рассеивания в местах дефектов. Контрольный участок намагничивается с одновременной записью на магнитную ленту, с последующим считыванием результатов, зафиксированных на ленте, на магнитографических дефектоскопах.
3.481 Макет: Иллюстрационный (наглядный) материал, выполненный в строгом соответствии с масштабом в объемной форме (с детализацией или условно) в целях установления пространственной соразмерности планируемых территорий, проектируемых объектов, их отдельных элементов, а также интерьеров помещений или внутреннего пространства сооружений. В качестве макета могут использоваться видеоматериалы компьютерного пространственного моделирования.
3.482 Макетирование: Изготовление макетов в требуемом масштабе или, реже, в натуральную величину. Способ получения наиболее полной информации об объекте до его реализации в натуре.
3.483 Малая механизация: Средства и вспомогательное оборудование, предназначенное для сокращения затрат ручного труда и механизации трудоемких операций и отдельных процессов. Средства малой механизации по функциональному назначению делятся на следующие группы: средства подмащивания, грузозахватные приспособления, контейнеры и пакеты, емкости, внутрипостроечный транспорт, вспомогательные средства для улучшения условий труда и техники безопасности.
3.484 Малярные работы: Окраска и отделка различных поверхностей для придания им красивого внешнего вида, для защиты их от вредного влияния атмосферных воздействий, газов и т.п. Иногда окраска имеет и специальное назначение, например, создание огнестойкости, кислотоупорности. Малярные работы подразделяются на подготовительные работы, шпаклевку и окраску поверхностей, и сложную отделку поверхностей.
3.485 Маркировка: Совокупность знаков, характеризующих изделие, например, обозначение, шифр, номер партии (серии), порядковый номер, дата изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя, марка материала, группа селективности, монтажные или транспортные знаки.
3.486 Массив информации: Совокупность данных, объединенных по какому-либо признаку, содержанию, назначению, средствам и методам обработки.
3.487 Массивность бетонной или железобетонной конструкции: Отношение охлаждаемой поверхности конструкции к ее объему.
3.488 Мастичные кровли, устраиваемые в зимний период: Мастичные кровли из мастики, в состав которой введены антифризные и пластифицирующие добавки.
3.489 Материалоемкость: Показатель расхода материальных ресурсов на производство какой-либо продукции. Выражается в натуральных единицах расхода сырья, материалов, топлива и энергии, необходимых для изготовления единицы продукции, либо в процентах к стоимости используемых материальных ресурсов в структуре себестоимости продукции.
3.490 Материально-техническая база строительства: Система предприятий и хозяйств строительных организаций, промышленности строительных материалов, а также отраслей, обслуживающих строительство. Высокоразвитую материально-техническую базу принято подразделять на три звена: строительно-монтажное, промышленно-производственное и инфраструктурное.
3.491 Материальные процессы: Строительные процессы, которые охватывают все действия, направленные на материальные элементы строительного производства.
3.492 Машина землеройно-транспортная: Машина прицепная, полуприцепная или самоходная, которая за один цикл послойно срезает грунт в планировочно выемке, транспортирует, разгружает в планировочную насыпь и частично разравнивает его рабочим органом ковшом или отвалом.
3.493 Машины мобильные монтажные: Машины, которые практически не имеют ограничения зоны работы (самоходные стреловые краны на гусеничном и пневматическом ходу, автомобильные и тракторные краны и др.)
3.494 Машины монтажные специальные: Машины, которые составляют специфическую группу. К ним относят самоползучие и переставные краны, гидравлические подъемники и др.
3.495 Машины ограниченно мобильные: Машины, которые позволяют вести монтажные работы в зоне, ширина которой определяется радиусом их действия, а длина - длиной пути их перемещения.
3.496 Машины стационарные монтажные: Машины, которые допускают ведение монтажа в строго зафиксированном пространстве, ограниченном радиусом их действия.
3.497 Маятниковая схема организации доставки строительных грузов: Схема, при которой автотранспортные средства вынужденно простаивают определенное время под погрузкой и разгрузкой груза.
3.498 Маятниково-челночная схема организации доставки строительных грузов: Схема, при которой на строительную площадку привозят прицеп с грузом, отцепляют его, прицепляют свободный, возвращаются с ним к месту погрузки, отцепляют прицеп, оставляя его под загрузку, прицепляют ранее загруженный прицеп и отвозят его к месту назначения.
3.499 Межгосударственная экспертиза проектов: Обязательная форма экспертизы проектов, представляющих интерес для двух и более государств-участников международного договора о строительстве объекта.
3.500 Межгосударственные нормативы (межгосударственные нормативные документы) в области архитектуры, градостроительства и строительства: Система нормативно-технических документов, правил и других обязательных требований, условий и ограничений, включающая межгосударственные градостроительные нормативы, межгосударственные строительные нормы и правила, межгосударственные стандарты в строительстве, действующие на основании ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров на территориях Республики Казахстан и другого государства (других государств).
3.501 Межгосударственный свод правил по проектированию и строительству: Нормативный акт, рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации строительной продукции, и определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов.
3.502 Межселенные территории: Территории, находящиеся за пределами границ (черты) населенных пунктов.
3.503 Мелкоэлементный метод монтажа: Сборка и установка в проектное положение отдельных деталей конструкции.
3.504 Местное сжатие: Сжатие (смятие), возникающее под опорной частью в местах стыковки элементов
3.505 Метод монтажа комплексный: Метод, который предусматривает последовательную установку, временное и окончательное закрепление разных конструктивных элементов, составляющих каркас одной ячейки здания. Установка элементов другой ячейки начинается после проектного закрепления конструкций предыдущей ячейки.
3.506 Метод погружения сваи вибровдавливанием: Метод погружения сваи, основанный на применении комбинации вибрационного и статического воздействия на сваю.
3.507 Метод прямого экономического расчета: Экономический метод управления, основанный на непосредственно общественных формах отношений и прямом распределении материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с выбранным вариантом плана.
3.508 Метод термоса: Энергоэкономичный метод, суть которого состоит в том, что бетонную смесь с заданной положительной температурой укладывают в утепленную опалубку, где за счет начальной температуры смеси и тепла, выделяемого цементом в процессе гидратации (явление экзотермии), бетон набирает необходимую прочность (обычно критическую) до того момента, когда температура в конструкции снизится до 0°С.
3.509 Метод хозяйственного расчета: Экономический метод управления, основанный на использовании товарно-денежных отношений.
3.510 Методы монтажа: Принципиальные решения, определяющие техническую политику в производстве монтажных работ при возведении отдельных зданий, сооружений или их комплексов и направленные на целесообразное достижение определенного технико-экономического результата.
3.511 Методы приемки: Методы, установленные строительными нормами и правилами по применению отдельных принципов и средств, обязательных для выполнения, устанавливающих последовательность и сроки осуществления приемки работ, продукции, объекта, а также ответственность за их несоблюдение.
3.512 Метод подъема этажей, перекрытий: Метод возведения многоэтажных зданий, при котором крупноразмерные железобетонные плиты безбалочных перекрытий (иногда с установленными на них перегородками, санитарно-техническим оборудованием и т.п.) поднимаются на заданную высоту с помощью комплекта подъемников, синхронно работающих в автоматическом режиме.
3.513 Методы управления производством: Способы воздействия на отдельных работников и производственные коллективы в целом, обеспечивающие координацию их деятельности в процессе достижения поставленных целей.
3.514 Механизация: Выполнение работ с использованием машин.
3.515 Механическое бурение вращательное: Способ получения скважин в грунте с помощью вращения штанги (трубы) или вращателя-ротора с одновременным их опусканием.
3.516 Механовооруженность строительства: Совокупность технических средств, используемых для комплексной механизации строительства. В состав технических средств входят:
- строительные машины;
- средства малой механизации;
- средства автомобильного транспорта.
3.517 Механовооруженность труда: Показатель уровня механизации, характеризуемый отношением балансовой стоимости машин и механизмов к среднесписочному числу рабочих, занятых на строительно-монтажных работах.
3.518 Мгновенная деформация: Изменение формы и размеров материала, конструкции при нагружении кратковременной нагрузкой.
3.519 Многослойные стены: Стены облегченной кладки и стены с облицовками, соединенные между собой жесткими или гибкими связями, обеспечивающими распределение нагрузки между конструктивными слоями. При расчете многослойных стен на прочность различаются два случая:
- жесткое соединение слоев. Различную прочность и упругие свойства слоев, а также неполное использование прочности их при совместной работе в стене следует учитывать путем приведения площади сечения к материалу основного несущего слоя. Эксцентриситеты всех усилий должны определяться по отношению к оси приведенного сечения;
- гибкое соединение слоев. Каждый слой следует рассчитывать раздельно на воспринимаемые им нагрузки, нагрузки от покрытий и перекрытий должны передаваться только на внутренний слой. Нагрузку от собственного веса утеплителя следует распределять на несущие слои пропорционально их сечению.
3.520 Мобильное строительство: Гибкая система строительства, способная перемещать элементы строительного производства в определенных направлениях, концентрировать их в необходимом сочетании в районе строительства в виде мощностей и рационально функционировать в конкретных условиях с минимальными затратами общественного труда.
3.521 Мобильность: Способность к быстрому изменению места работы, деятельности.
3.522 Мобильные инвентарные вспомогательные здания: Здания для обогрева рабочих, конторы мастера и прораба, столовые, душевые и гардеробные, туалеты, медпункты, диспетчерские.
3.523 Мобильные инвентарные производственные здания: Здания, располагаемые на строительной площадке в период строительства. К ним относят инструментальные, ремонтно-механические мастерские, котельные, штукатурные и малярные станции, лаборатории, насосные станции, трансформаторные подстанции.
3.524 Мобильные инвентарные складские здания: Здания-кладовые для хранения материалов, изделий, приборов, аппаратуры и оборудования.
3.525 Модель организационно-техническая: Информационная модель, описывающая организационные, технические и технологические мероприятия, реализация которых обеспечивает достижение конечного результата строительства - ввода в действие объекта в установленные сроки при требуемом качестве.
3.526 Модернизация зданий и сооружений: Комплекс строительно-монтажных работ, направленных на приведение эксплуатационных показателей здания в существующих габаритах в соответствие с современными требованиями, изменение планировочной структуры зданий, секций и квартир, оснащение зданий недостающими видами инженерного оборудования, замену систем и отдельных конструкций в соответствии с современными требованиями комфортности и технологии эксплуатации объекта.
3.527 Модулирование габаритных параметров строительных конструкций: Единая модульная система, предусматривающая градацию размеров по горизонтали и вертикали на базе модуля 100 мм или укрупненного модуля, кратного 100 мм.
3.528 Модуль: Исходная мера в архитектуре и строительстве, принятая для выражения кратных соотношений размеров комплексов, сооружений и их частей. В качестве модуля принимают меру длины, размер одного из элементов здания или размер строительного изделия. Применение модуля придает комплексам, сооружениям и их частям соизмеримость, облегчает унификацию и стандартизацию строительства.
3.529 Модульная система: Совокупность правил координации размеров зданий и инженерных сооружений, их элементов, изделий, оборудования на основе кратности этих размеров установленной единице - модулю.
3.530 Мониторинг объектов: Система наблюдений за состоянием и изменениями объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
3.531 Монтаж: Сборка и установка сооружений, конструкций, технологического оборудования, агрегатов, машин, аппаратов из готовых частей (узлов) и элементов.
3.532 Монтаж каркаса с применением группового кондуктора: Монтаж каркаса, производимый с помощью групповых кондукторов на четыре колонны или рамно-шарнирных индикаторов на шестнадцать колонн, посредством которого обеспечивается временное закрепление и заданная точность установки колонн принудительными приемами.
3.533 Монтаж ограниченно-свободный: Монтаж, характеризующийся тем, что монтируемая конструкция устанавливается в направляющие упоры, фиксаторы и другие приспособления, частично ограничивающие свободу перемещения конструкции. 
3.534 Монтаж принудительный: Безвыверочный монтаж конструкций и оборудования с применением специальных фиксирующих устройств, обеспечивающих ориентирование и установку конструкций в проектное положение без инструментального контроля с полным ограничением свободы случайных перемещений.
3.535 Монтаж транспортных средств: Организация монтажных работ с подачей основных конструкций непосредственно к месту монтажа транспортными средствами по часовому графику.
3.536 Монтаж свободный: Монтаж, при котором монтируемый элемент без каких-либо ограничений устанавливают в проектное положение при его свободном перемещении.
3.537 Монтажная высота: Высота, которая складывается из высоты (отметки) установки конструкции, запаса высоты над уровнем земли или над опорной поверхностью монтируемого элемента, высоты (длины или толщины) монтируемой конструкции, высоты строповки или грузозахватных устройств.
3.538 Монтажная зона: Пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов. Эта зона является потенциально опасной, она равна контуру здания плюс 7 м при высоте здания до 20 м и плюс 10 м при высоте здания от 20 до 100 м.
3.539 Монтажная масса: Масса монтируемой конструкции и поднимаемых с ней приспособлений.
3.540 Монтажная технологичность: Характеристика технологичности подсистемы монтажа конструкций при определенных ограничениях со стороны других подсистем.
3.541 Монтажно-укладочные процессы: Процессы, которые заключаются в переработке, изменении формы или придании новых качеств материальным элементам строительных процессов. Данные процессы обеспечивают получение продукции строительного производства.
3.542 Монтажные петли: Петли, выполненные из арматуры и являющиеся частью элементов сборной железобетонной конструкции, предназначенные для строповки при подъеме и установке конструкции.
3.543 Монтажные приспособления: Приспособления, применяемые при монтаже сборных конструкций для подъема, установки и временного закрепления, выверки и заделки стыковых соединений.
3.544 Монтажные стыки: Стыки в конструкциях, предусматриваемые при невозможности транспортирования элемента в цельном виде или из-за недостаточной длины прокатных профилей. Монтажные стыки делят конструкцию на отдельные части, называемые отправочными элементами или отправочными марками
3.545 Монтажные усилия: Усилия, возникающие в конструкции от собственного веса при хранении, перевозке и монтаже до ее установки в проектное положение.
3.546 Монтажный болт: Металлическая связь в узле контактного соединения деревянных элементов, препятствующая разрушению узла при скалывании древесины.
3.547 Монтажный участок: Часть здания или сооружения, в пределах которой одна бригада полностью выполняет сложный комплексный строительный процесс - монтаж конструкций, инженерного или технологического оборудования.
3.548 Мощность: Энергетическая характеристика, равная отношению работы к интервалу времени ее совершения.
3.549 Набрызг: Способ нанесения жидкого материала (краски, строительного раствора и т.п.) путем распыления на подготовленную поверхность с целью ее защиты, изоляции или отделки.
3.550 Навесной монтаж: Последовательное присоединение монтируемых элементов в горизонтальном или наклонном направлениях к ранее смонтированным конструкциям с удержанием их на весу до окончательного закрепления, замоноличивания швов между элементами и достижения бетоном (раствором) замоноличивания предусмотренной проектом прочности без установки временных или постоянных опор.
3.551 Надвижка: Способ монтажа конструкций, при котором горизонтальное перемещение конструкций осуществляется по специально устроенному пути, а иногда - по поверхности нижележащих конструкций на уровне проектной установки конструкций (или немного выше) с помощью горизонтально работающих домкратов, тяговых полиспастов или мостовых кранов.
3.552 Надежность в строительстве: Способность организационных, технологических, экономических решений обеспечивать достижение заданного результата строительного производства в условиях случайных возмущений, присущих строительству как сложной вероятностной системе. Показатель или уровень надежности возведения отдельного объекта или комплекса объектов может быть выражен аналитически через вероятность выполнения строительно-монтажных работ с определенной продолжительностью, трудоемкостью, стоимостью и другими показателями в пределах запроектированных величин.
3.553 Надзор государственный: Надзор за строительством объектов, осуществляемый соответствующими государственными органами по подведомственным им вопросам и видам работ, с целью выявления и устранения нарушений и отступлений от проекта и соблюдения требований нормативных документов и стандартов.
3.554 Надзор технический заказчика: Функция заказчика объекта строительства (дирекция строительства), осуществляемая в установленном порядке, специально уполномоченными лицами по надзору: за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематического контроля и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ; за соответствием их проектным решениям, строительным нормам и правилам; за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций; за осуществлением строительства и вводом в эксплуатацию объектов в установленном порядке и в сроки, определенные договором (контрактом).
3.555 Накладные расходы: Сумма средств, предназначенных для возмещения затрат строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих условий, организацией, управлением и обслуживанием строительного производства.
3.556 Наклонное горизонтальное бурение: Бурение скважин с помощью специальных установок. На первом этапе на запланированной трассе при помощи компьютерной системы контроля пробуривается пилотная скважина буровой головкой или резцом, смонтированными на приводной полой штанге. При выходе буровой головки на поверхность в заданной точке ее снимают и к приводной штанге присоединяют расширитель, к которому с помощью вертлюга (серьги) присоединяют трубопровод или кабель. При вытягивании с вращением штанги производят расширение скважины и одновременное затягивание в расширенную скважину коммуникации.
3.557 Наносные диагональные ноги: Стропильные диагональные ноги, устанавливаемые в местах пересечения скатов наклонных стропил скатных крыш.
3.558 Напыление: Способ нанесения на поверхность порошкообразных полимеров, которые, расплавляясь, прилипают к ней, а при охлаждении образуют прочную пленку покрытия.
3.559 Наращивание: Последовательный монтаж элементов конструкции, начиная с расположенных внизу, путем установления их поочередно один на другой. При этом высота подъема крюка должна быть больше высоты монтируемой конструкции, а грузоподъемность - больше массы наиболее тяжелого из устанавливаемых элементов.
3.560 Нарезка (нарезание швов): Технологическая операция образования пазов деформационных швов бетонного покрытия путем вырезания бетона алмазным диском.
3.561 Наружные санитарно-технические работы: Работы по прокладке трубопроводов для внешних сетей тепло-, газо-, водоснабжения и канализации населенных пунктов и предприятий, по возведению головных сооружений систем водоснабжения и канализации.
3.562 Нарушение требований пожарной безопасности: Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
3.563 Наряд: Первичный документ, определяющий конкретное производственное задание бригаде, звену или отдельному рабочему, где указаны объемы работы, норма времени и разряд квалификации рабочих в соответствии с действующей тарифной системой оплаты труда.
3.564 Настил: Элемент перекрытия или покрытия здания, устанавливаемый на опорные несущие конструкции (стены, балки, ригели, прогоны) и предназначенный для устройства полов в многоэтажных зданиях для устройства кровли или технологических рабочих площадок в промышленных зданиях, а также в качестве мостовой проезжей части и других целей.
3.565 Насыпные грунты: Техногенные грунты, перемещение и укладка которых произошла механическим или взрывным способом.
3.566 Научно-техническая информация; НТИ: Система отбора, выявления и обработки сведений передовых достижений науки, техники и технологии в строительстве и обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, между автоматами.
3.567 Негабаритный груз: Груз, выступающий за пределы габарита подвижного состава.
3.568 Недобор грунта: Слой грунта, оставляемый (по конструктивным или технологическим соображениям в пределах, предусмотренных нормами) в выработке после разработки ее землеройной машиной и подлежащий последующему удалению с обеспечением проектных размеров и отметок дна выработки.
3.569 Незавершенное строительство: Объект строительства, не принятый в установленном порядке заказчиком для ввода в эксплуатацию и не используемый по назначению (проживание, оказание услуг, выпуск продукции, получение прибыли и другие виды эксплуатации).
3.570 Ненесущая панель: Панель, не предназначенная для опирания на нее конструкций здания (кроме оконных и дверных блоков и легких межоконных вставок).
3.571 Непрерывность: Принцип организации, который требует сведения до минимума всякого рода технологических перерывов в процессе управленческого труда.
3.572 Непрерывный процесс: Процесс, все стадии которого протекают одновременно, но в разных местах установки или в разных установках, выполняющих одну технологическую операцию.
3.573 Несущая панель: Панель, предназначенная для опирания на нее конструкций здания.
3.574 Несущая система: Пространственная конструкция, основа здания, состоящая из стержневых, плоскостных или объемных элементов, обеспечивающая прочность, жесткость, устойчивость и пространственную неизменяемость здания в целом.
3.575 Нивелирование: Процесс геодезических измерений точек на земной поверхности, на различных уровнях сооружений относительно исходной точки - «нуля высот», или над уровнем моря.
3.576 Номенклатура материалов: Систематизированный перечень материалов, конструкций и деталей, используемых в строительстве, в котором каждому наименованию условно присвоено постоянное цифро-буквенное или буквенно-цифровое обозначение, которое называется номенклатурным номером (условный номер материала во внутрипроизводственном бухгалтерском учете).
3.577 Номинальная площадь поперечного сечения: Площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра.
3.578 Норма: Требование, устанавливающее единые количественные или качественные показатели по отдельным разделам проектирования строительства или определения сметной стоимости.
3.579 Норма времени: Количество рабочего времени, необходимого для производства единицы доброкачественной продукции рабочим соответствующей профессии и квалификации, выполняющим работу в условиях правильной организации труда и производства.
3.580 Норма выработки: Количество доброкачественной продукции, которое должен выработать за единицу времени при данных средствах труда рабочий соответствующей профессии и квалификации, работающий в условиях правильной организации труда и производства.
3.581 Нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу потребителей. Термин «нормативный документ» в строительстве охватывает такие понятия, как строительные нормы и правила, свод правил, территориальные строительные нормы, стандарт.
3.582 Норма затрат материальных ресурсов: Научно обоснованная величина расхода материальных ресурсов, необходимая для производства единицы продукции или выполнения определенного объёма работ. Характеризует меру использования сырья, материалов, конструкций и другой продукции в процессе производства.
3.583 Нормаль технологическая: Проектный документ в строительстве, содержащий для одной захватки состав строительных процессов, входящих в комплекс для получения готовой продукции, степень расчленения этих процессов, последовательность их выполнения на захватке, возможность совмещения отдельных процессов, необходимые технологические перерывы, их место и продолжительность, а также продолжительность каждого отдельного процесса.
3.584 Норма машинного времени: Количество рабочего времени машины, которое должно быть затрачено на создание единицы доброкачественной машинной продукции в условиях рационального использования машины, а также правильной организации труда и производства.
3.585 Норма продолжительности строительства: Установленная государственными органами продолжительность строительства объектов.
3.586 Нормальная эксплуатация: Эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими или бытовыми условиями.
3.587 Нормирование: Мероприятия по установлению меры затрат на производство единицы продукции или объема работ на основании технически обоснованных норм, определенных аналитически и обоснованных научными исследованиями и передовым опытом, а также мероприятия по определению ряда технических требований по проектированию зданий, сооружений, конструкций.
3.588 Нормокомплект: Оптимальный набор средств механизации, инструментов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, используемый для производства определенного вида строительных и монтажных работ.
3.589 Нормоконтроль: Процесс проверки соблюдения норм и требований, установленных в нормативной документации, рационального использования принципов конструктивной преемственности и редакционно-графического оформления документа.
3.590 Нормы противопожарной безопасности: Нормативные документы, в которых отражены общие принципы обеспечения противопожарной безопасности при решении градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных задач, классификация зданий сооружений и их элементов по огнестойкости и пожарной опасности, средства противопожарной защиты, пути эвакуации и зоны безопасности, пожарно-технические показатели строительных конструкций, материалов и изделий.
3.591 Нормы санитарно-гигиенические: Количественные показатели окружающей среды, соблюдение которых обеспечивает безопасность их влияния на состояние здоровья и гигиенические условия жизни населения.
3.592 Нормы строительного проектирования: Регламентированные требования, установленные для обязательного применения при проектировании строительных объектов, конструкций и их элементов.
3.593 Нормы технологического проектирования: Нормативные документы по проектированию технологических процессов промышленных предприятий и сооружений.
3.594 Нулевой цикл: Комплекс строительно-монтажных работ по возведению частей зданий и сооружений, расположенных ниже условной отметки, принимаемой за «нуль».
3.595 Обделка: Обделка подземного сооружения, конструкция, закрепляющая выработку подземного сооружения и придающая последнему очертания, требуемые для его нормальной эксплуатации. В отличие от временных крепей (например, горных), обделка имеет постоянное назначение, форма и размеры обделки определяются габаритами, глубиной заложения и назначением подземных сооружений (тоннели, подземные ГЭС, гаражи, склады, винохранилища и т.п.), а также характером воспринимаемых нагрузок (давление горных пород, гидростатическое давление, подвижные нагрузки и т.д.). Материалами обделки служат: монолитный бетон и железобетон, сборный железобетон и металл (чугун, реже сталь). Большим разнообразием отличаются обделки тоннелей.
3.596 Облегченный строп: Строп в виде отрезка стального каната с закрепленными на обоих концах крюками, петлями, на коушах или карабинами. В зависимости от вида и массы поднимаемого элемента стропы изготавливают с одной, двумя, четырьмя и более ветвями.
3.597 Облицовка: Технологический процесс закрепления на боковой поверхности бетонных и грунтовых сооружений каменных, бетонных и других блоков с целью защиты поверхностей от действия воды, льда и улучшения зрительного восприятия.
3.598 Облицовка поверхностей «сайтингом»: Облицовка поверхностей путем крепления на гвоздях сайтинга - стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с нанесенным пластиковым слоем из пластизола, полиэфира и акрила.
3.599 Облицовочные декоративные панели «Полиформ»: Панели, крепящиеся к основанию по деревянным рейкам на гвоздях и шурупах.
3.600 Облицовочные древесноволокнистые твердые плиты: Плиты с лакокрасочным покрытием, которые применяют для облицовки поверхностей внутренних стен помещений с повышенной влажностью. Крепление плит к поверхности стены осуществляют по гипсовым маякам на шурупах, гвоздях, саморезах, на клее и на мастике.
3.601 Облицовочные листы из бумажно-слоистого пластика: Листы, приклеиваемые к вертикальным поверхностям кумароно-найритовыми мастиками или закрепляемые по деревянному каркасу с помощью накладок на шурупах или гвоздях.
3.602 Облицовочные панели, покрытые шпоном из ценных пород древесины: Панели, крепящиеся к ранее установленному и выверенному деревянному каркасу гвоздями и шурупами, забивая их в паз, выбранный с двух сторон панели.
3.603 Облицовочные поливинилхлоридные листы «Полидекор»: Листы, приклеиваемые к основанию на синтетических клеях типа клей-88.
3.604 Облицовочные полипропиленовые листы: Листы, крепящиеся к основанию на бутилметакрилатном клее или на кумаронокаучуковых мастиках.
3.605 Облицовочный гипсокартон с виниловым покрытием: Гипсовинил, крепящийся к заранее установленному алюминиевому каркасу с помощью соединительного профиля на саморезах.
3.606 Обмер: Точные измерения всех элементов существующего здания или сооружения с последующей фиксацией их размеров на чертежах.
3.607 Обноска: Специальное приспособление, применяемое на строительной площадке при выносе осей здания и их закреплении.
3.608 Обойные работы: Отделка поверхностей стен и перегородок обоями, линкрустом или синтетическими пленочными материалами.
3.609 Обработка поверхности: Технологический процесс последовательного нанесения на поверхность дорожного покрытия вяжущего (битума или битумной эмульсии) и одномерного (мелкой фракции) щебня для создания защитного слоя, повышающего срок службы покрытия и улучшающего сцепление колес с покрытием.
3.610 Обратная засыпка: Засыпка грунтом выемок и пазух, оставшихся в котлованах или траншеях после возведения конструкций или прокладки коммуникаций.
3.611 Обрызг: Первый слой штукатурного покрытия из пластичного раствора, который наносится вручную или механизировано с последующим разравниванием.
3.612 Общеплощадочные подготовительные работы: Часть работ подготовительного периода, необходимых для начала работ основного периода строительства всего промышленного комплекса или квартала жилой застройки (снос неиспользуемых в процессе строительства строений, засыпка оврагов, ограждение площадки, вертикальная планировка площадки, комплекс работ по инженерному оборудованию площадки, отвод поверхностных вод, проведение геодезических работ).
3.613 Общестроительные работы: Виды строительных работ при возведении зданий и сооружений. К ним относятся земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные работы, устройство полов, столярные и стекольные работы и др. Их выполняют, как правило, генеральные подрядные строительные организации.
3.614 Общие методы управления: Методы, которые опираются на объективные экономические законы, естественно-технические законы управления людьми и техникой в процессе производства.
3.615 Объект местного значения: Объект, планирование, проектирование и строительство которого независимо от источника финансирования связаны с выполнением задач данной области (города республиканского значения, столицы) и не имеющий целью решение стратегических или иных важных общегосударственных задач.
3.616 Объект республиканского значения: Объект, планирование, проектирование и строительство которого независимо от источников финансирования связаны с выполнением стратегических или иных важных общегосударственных задач, имеющих межобластное, общереспубликанское, межгосударственное (международное) значение и затрагивающих интересы двух и более областей (города республиканского значения, столицы) или интересы Республики Казахстан и других государств.
3.617 Объект строительства: Отдельное здание или сооружение со всем относящимся к нему оборудованием, инвентарем, инструментом, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, а также отдельные виды работ (вертикальная планировка, наружные инженерные сети, подъездные и межцеховые пути, благоустройство строительной площадки и др.)
3.618 Объекты особого регулирования и градостроительной регламентации: Объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществление которой затруднено или невозможно без введения специальных правил (порядка), установления исключений либо внесения дополнений к общепринятым правилам (порядку) использования территорий, территории населенного пункта, отдельного объекта недвижимости.
3.619 Объем строительно-монтажных работ: Количество различных операций, выполняемых строительной организацией по возведению объектов строительства.
3.620 Огневой способ оттаивания грунта: Способ, основанный на использовании тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива в конструкции из ряда металлических коробов, устанавливаемых на мерзлый грунт.
3.621 Огневой способ устройства кровли из наплавляемых материалов: Способ, заключающийся в подплавлении мастичного слоя с использованием агрегатов, работающих на жидком топливе или электроэнергии.
3.622 Огнезащита: Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки.
3.623 Ограждение защитное: Устройство, препятствующее непреднамеренному доступу людей в зону действия опасного производственного фактора, а также предназначенное для изоляции соответствующих рабочих мест от доступа посторонних лиц.
3.624 Ограждение котлована: Конструкция, удерживающая от обрушения грунт при возведении фундаментов, подземных и заглубленных сооружений. Различают временное и постоянное ограждение котлованов. Ограждение конструкций стен котлованов устраивается: из железобетонных забивных или буронабивных свай; из сплошной железобетонной стенки, выполняемой способом «стена в грунте» или способом «секущихся» буровых свай. Изготовляются также из железобетонного или металлического шпунта, из прокатных профилей.
3.625 Огрунтовка: Процесс подготовки под окраску очищенной и обезжиренной поверхности путем предварительного нанесения красящих составов с целью выравнивания и уменьшения пористости поверхности, улучшения сцепления с окрасочным слоем и уменьшения общего расхода красителя.
3.626 Одиночное армирование: Армирование изгибаемого железобетонного элемента, при котором рабочая арматура устанавливается только в растянутой зоне.
3.627 Окраска лакокрасочными составами: Окраска, предназначенная для защиты металлических конструкций и деталей от коррозии. Применяют масляные краски, лаки, эмали на основе синтетических смол, битумные мастики и растворы. Защитное покрытие состоит из грунтовки и покровных слоев, количество которых зависит от назначения покрытия, свойств защищаемого материала, технологических условий процесса нанесения и эксплуатации покрытия.
3.628 Окраска масляная: Окраска составами, состоящими из смеси пигментов и олифы; наносится на подготовленную поверхность вручную кистями, валиками или механизировано с помощью краскопультов.
3.629 Окрасочные составы на органических растворителях: Окрасочные составы, применяемые для наружных отделочных работ.
3.630 Окружающая среда: Совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии.
3.631 Опалубка: Форма, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных конструкций; изготавливается из дерева, металла, железобетона, пластмасс.
3.632 Опалубка внешнего контура: Блочная опалубка, применяемая для бетонирования замкнутых и отдельно стоящих монолитных конструкций типа колонн, ступенчатых фундаментов, ростверков и др.
3.633 Опалубка внутреннего контура: Блочная опалубка внутренней поверхности замкнутых ячеек (например, квартир, комнат, лифтовых шахт).
3.634 Опалубка внутреннего (внешнего) контура неразъемная: Блочная опалубка внешнего и внутреннего контура с неразъемными блоками.
3.635 Опалубка внутреннего (внешнего) контура переналаживаемая: Блочная опалубка внешнего и внутреннего контура, конструкция которой допускает изменение размеров в плане и по высоте.
3.636 Опалубка внутреннего (внешнего) контура разъемная: Блочная опалубка внешнего и внутреннего контура с разъемными блоками.
3.637 Опалубка для производства бетонных колец: Производится по ГОСТу 8020-90.
3.638 Опалубка крупнощитовая: Опалубка, состоящая из крупногабаритных щитов, поддерживающих, соединительных и монтажных элементов массой более 50 кг.
3.639 Опалубка мелкощитовая: Опалубка, состоящая из малогабаритных щитов, поддерживающих, соединительных и монтажных элементов массой до 50 кг, допускающих монтаж опалубки вручную.
3.640 Опалубка модульная: Опалубка крупнощитовая (мелкощитовая), включающая щиты и (или) другие элементы с фиксированными размерами, кратными определенному модулю.
3.641 Опалубка объемно-переставная: Опалубка, состоящая из секций, которые при установке в Рабочее положение образуют в поперечном сечении опалубку П-образной формы для одновременного бетонирования стен и перекрытий.
3.642 Опалубка разборная: Опалубка крупнощитовая (мелкощитовая), состоящая из съемной палубы и набора несущих элементов, из которых в различном их сочетании собираются каркасы щитов, панелей, блоков, столов в зависимости от нагрузки с последующим закреплением палубы, а также необходимых поддерживающих, соединительных и монтажных элементов.
3.643 Опалубка стен: Опалубка, состоящая из модульных щитов, которые собирают в опалубочные панели нужных размеров и конфигурации.
3.644 Опалубка щитовая ступенчатых фундаментов стаканного типа: Опалубка под колонну, состоящая из отдельных коробов, устанавливаемых друг на друга. Короба, в свою очередь, собирают из двух пар щитов - «закладных» и «накрывных», соединенных между собой винтовыми стяжками.
3.645 Опалубки оборачиваемость: Многократность использования опалубки.
3.646 Опалубки поддерживающие элементы: Элементы, включающие подкосы, стойки, рамы, распорки, опоры, леса, балки перекрытий и др., фиксирующие опалубку в проектном положении и воспринимающие нагрузку при бетонировании.
3.647 Опалубки элементы крепления: Элементы, включающие замки для соединения и надежного крепления между собой примыкающих щитов опалубки; стяжки, соединяющие в опалубке противостоящие щиты и другие приспособления, объединяющие элементы опалубки в единую неизменяемую конструкцию.
3.648 Опалубочная панель: Крупноразмерный элемент опалубки с плоской или криволинейной поверхностью, собираемый из нескольких щитов, соединенных между собой с помощью специальных узлов и креплений, и предназначенный для создания необходимой поверхности в заданных размерах.
3.649 Опалубочная система: Система, которая включает опалубку и элементы, обеспечивающие ее жесткость и устойчивость, - крепежные элементы, леса, поддерживающие подмостки.
3.650 Опалубочные работы: Работы по заготовке, установке и разборке опалубки. Заготовка опалубки должна быть механизирована. Перед установкой опалубки производится инструментальная разбивка и закрепление осей колонн и других элементов железобетонных или бетонных конструкций. Разборка элементов опалубки производится не раньше установленного для каждой конструкции срока.
3.651 Опасная зона: Пространство, в котором возможно воздействие на человека опасного и (или) вредного производственного фактора.
3.652 Опасные зоны дорог: Зоны, устанавливаемые в соответствии с нормами техники безопасности, которые попадают в пределы зоны перемещения груза при монтажных работах.
3.653 Оперативное планирование: Составная часть единой системы планирования строительного производства, имеющая те же конечные цели, что и годовое планирование. Документы оперативного планирования делят на месячные оперативные планы, декадные и недельные графики (планы) с разбивкой по суткам.
3.654 Операция: Отдельное, чаще простое, действие любого процесса.
3.655 Опора глубокого заложения: Фундамент, сооружаемый без устройства котлована. Применяют в мостостроении, гидротехническом строительстве, строительстве промышленных сооружений с большими сосредоточенными нагрузками. Опоры глубокого заложения, как и свайные фундаменты, устраивают погружением в грунт предварительно изготовленных на поверхности конструкций или заполнением выработанной в грунте скважины.
3.656 Оптимальное проектирование конструкций: Конструирование сооружения с точки зрения его стоимости, веса, надежности, с учетом технологических, конструкторских, эстетических, экологических требований, соображений защиты здоровья и обеспечения комфортности людей.
3.657 Оптимальность планирования: Свойство планов, которое заключается в том, что они должны исходить из наиболее полного учета в данных условиях всех факторов строительного производства.
3.658 Организационное нормирование: Форма организационно-стабилизирующего воздействия, необходимость которого продиктована установлением соответствующих нормативов в использовании сырья, материалов, труда, а также уточнением параметров определенных производственных процессов, различных стандартов, организационно-технических нормативов.
3.659 Организационное распорядительство: Метод управления по конкретизации всех форм воздействия в процессе управленческой деятельности, по своевременной выдаче распоряжений основным, вспомогательным и обслуживающим подразделениям экономической системы, по постановке конкретных задач всем исполнителям в управляющей системе.
3.660 Организационное регламентирование: Форма организационного воздействия на деятельность коллективов и отдельных работников с помощью организационных положений, постановлений, инструкций и правил, административных актов, обязательных для исполнения в течение длительного времени.
3.661 Организационно-технологическая структура: Структура, состоящая из совокупности устойчивых параметров в строительных процессах по организационно-технологическим признакам.
3.662 Организация строительного производства: Функциональная система, включающая объекты строительства, ресурсы для их возведения (временные, трудовые, материальные, денежные), а также ограничения и правила взаимодействия ресурсов (последовательность, направление, совмещение, продолжительность, интенсивность, надежность) для достижения заданного результата - возведения объекта.
3.663 Организация труда: Комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание процессов труда с материально-техническими ресурсами для достижения максимальной эффективности строительства.
3.664 Оргтехника: Комплекс технических средств для механизации и автоматизации управленческих работ и инженерно-технического труда.
3.665 Ориентация здания: Расположение здания относительно сторон света; важнейшее архитектурно-планировочное средство, позволяющее усиливать и ослаблять воздействия природно-климатических факторов на человека, находящегося внутри здания.
3.666 Осадочный шов: Шов между частями зданий и сооружений, отличающихся друг от друга высотой или нагрузками или возводимых на различных по физико-механическим свойствам грунтах. Обычно осадочный шов выполняет также функции температурно-усадочного шва, а в сейсмических районах - антисейсмического. Осадочный шов должен разделять как само сооружение, так и его фундамент, чтобы обеспечить свободное взаимное смещение по вертикали разделенных им частей сооружения.
3.667 Оси разбивочные: Линии (направления), определяющие положение в натуре отдельных элементов и частей строящихся зданий и сооружений, имеющие заданные координаты, обозначаемые закрепленными на местности геодезическими знаками или постоянно закрепленными ориентирами на установленных в проектном положении несущих конструкциях.
3.668 Основание подконструкции: Несущая конструкция, на которую крепятся подконструкции навесных фасадных систем, не являющиеся ее элементом. Это несущая, самонесущая, навесная стена из конструкционного материала со средней плотностью не менее 900 кг/м3, например, кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича, бетонных и легкобетонных блоков, бетона, легкого бетона. В отдельных случаях это может быть металлический каркас для создания архитектурных элементов фасада.
3.669 Основной период строительства: Период, в течение которого осуществляется процесс возведения зданий и сооружений, включающий выполнение строительных, монтажных специальных, вспомогательных, транспортных и других работ.
3.670 Основные непроизводственные фонды: Часть фондов предприятия (организации), не используемая непосредственно в процессе производства, но оказывающая воздействие на производство через активизацию производственной деятельности работающих на предприятии (ведомственный жилой фонд, здания и сооружения культурно-бытового и медицинского назначения).
3.671 Основные производственные фонды: Часть фондов предприятия (организации), которая функционирует в процессе производства длительное (более года) время, сохраняет натуральную форму и переносит свою стоимость на вновь создаваемый продукт по частям по мере износа здания, сооружения, машины и оборудования.
3.672 Отвод земель: Выделение земельного участка в пользование предприятию, организации, учреждению или физическому лицу с указанием цели и основных условий пользования. Отвод земель осуществляется в соответствии с действующим законодательством. [9]
3.673 Отделочные работы: Работы, связанные с наружной и внутренней отделкой зданий (сооружений).
3.674 Отказ: Событие, при котором система, элемент или изделие полностью или частично теряют работоспособность.
3.675 Отказ сваи: Средняя величина погружения в грунт забивной сваи от одного удара молота в залоге за 10 ударов, а при вибропогружении свай - величина погружения сваи в грунт от работы вибропогружателя за одну минуту.
3.676 Отказ сваи фактический: Отказ сваи, определяемый по результатам испытания свай динамической нагрузкой после ее «отдыха» (стабилизации состояния фунта вокруг сваи) в течение определенного промежутка времени, зависящего от вида и состояния грунта, окружающего сваю.
3.677 Отклонения недопустимые: Отклонения, которые создают препятствия нормальной эксплуатации конструкции или вносят такие изменения в расчетную схему, учет которых требует усиления конструкции.
3.678 Открытие: Установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания.
3.679 Открытый водоотлив: Непосредственное откачивание воды из выемок в грунте. Метод эффективен при наличии грунтов с хорошей водопроницаемостью, при отсутствии дна ниже осушаемой выемки напорных водоносных горизонтов.
3.680 Открытый склад: Площадка складирования материалов, располагающаяся в зоне действия монтажного крана на объекте.
3.681 Относительный эксцентриситет: Расстояние от геометрического центра тяжести подошвы фундамента до точки приложения равнодействующей, определяемый как отношение суммы моментов, действующих на фундамент, к суммарной вертикальной нагрузке в уровне подошвы фундамента.
3.682 Отсыпка грунта: Технологическая операция равномерной (по площади) разгрузки грунта из автосамосвалов и скреперов.
3.683 Оттаивание грунта теплоэлектронагревателями: Поверхностный способ оттаивания мерзлого грунта с помощью тепловой энергии, выделяемой электроматами, изготовленными из специального токопроводящего материала. Прямоугольные маты размером от 4 до 8 м2 укладывают на оттаиваемый участок и подсоединяют к источнику электричества.
3.684 Оттаивание мерзлого грунта паровыми или водяными иглами: Способ, основанный на использовании для оттаивания грунта тепловой энергии пара или горячей воды, подаваемых в полые металлические трубы (иглы), установленные в мерзлом слое грунта в заранее пробуренных скважинах.
3.685 Оформление финансирования строительства: Совместные мероприятия заказчика и подрядчика на стадии общей организационно-технической подготовки финансирующего строительного банка для оплаты выполненных строительно-монтажных работ, закупленного оборудования, материалов при представлении определенных документов (реквизитов финансирования).
3.686 Охлаждение грунтов оснований: Направленное понижение температуры грунтов, сопровождающееся уменьшением содержания незамерзшей воды в грунте и его переходом из пластичного (или талого) в твердомерзлое состояние.
3.687 Охрана окружающей среды: Система мероприятий и законодательных актов, направленных на сохранение и воспроизводство окружающей человека природной среды (воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира).
3.688 Охрана труда: Система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.
3.689 Оценка соответствия: Процедура проверки (документальной, визуальной, инструментальной) соответствия выполненных работ, конструкций, инженерных систем, возведенных объектов обязательным требованиям, установленным проектной документацией, действующим законодательством, строительными нормами, правилами и стандартами.
3.690 Очередь строительства: Часть объекта строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом.
3.691 Пакетно-контейнерные перевозки: Современный наиболее экономичный вид транспортировки в специальных контейнерах, сформированных в группы (пакеты) грузов (в том числе тарно-штучных) без расформировки пакетов от грузоотправителя до получателя, что позволяет рационально использовать механизацию, сократить затраты ручного труда, простои транспорта, обеспечивает максимальную сохранность грузов.
3.692 Палуба щита: Поверхность щита опалубки, непосредственно соприкасающаяся с бетоном.
3.693 Параллельность: Принцип организации, который означает совмещение либо параллельное выполнение работниками аппарата функций управления с целью сокращения длительности цикла отдельных строительных работ.
3.694 Параллельно-поточный метод: Поточный метод, организуемый путем введения в поток дополнительных однотипных бригад при изменении очередности освоения фронтов работ.
3.695 Паркетные работы: Работы по устройству покрытия пола из паркета.
3.696 Патент: Документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан, исключительное право на изобретение.
3.697 Патентоспособность: Совокупность признаков технического решения, необходимых и достаточных для признания его изобретением.
3.698 Пакетный способ перевозки кирпича: Способ перевозки кирпича, уложенного на поддон-щит из досок, обшитый с торцов стальными уголками с приваренными крюками.
3.699 Паспорт здания: Документ, содержащий описание основных конструктивных элементов здания и отдельных наиболее сложных видов технического оборудования. Включает также характеристику инженерного оборудования, его технического состояния и время проведения ремонтов.
3.700 Подготовительный запас: Запас материалов и изделий, создающий возможность своевременного начала работ.
3.701 Перевалочный склад: Склад, который создается на железнодорожных станциях или пристанях в тех случаях, когда к строительным объектам не подведены железнодорожные пути, и с этих складов грузы доставляют автомобильным транспортом.
3.702 Передвижка зданий: Комплекс строительных работ, включающий устройство фундаментов на новом месте, подготовку рельсового пути, отделение здания от фундамента, подведение под стены и колонны здания жесткой металлической конструкции, устройство приспособлений, обеспечивающих нормальные условия для находящихся в здании людей, перемещение здания по рельсовому пути с помощью электролебедок.
3.703 Перекрестно-стеновая конструктивная система: Конструктивная система, в которой поперечные и продольные внутренние стены являются несущими, наружные - несущими или ненесущими (навесными), а плиты перекрытий предусматриваются опертыми по контуру или по трем сторонам.
3.704 Переменные параметры: Используемые при расчете строительных объектов физические величины (воздействия, характеристики материалов и грунтов), значения которых изменяются в течение расчетного срока эксплуатации или имеют случайную природу.
3.705 Переопирание опалубки: Опирание опалубки на несущие строительные или другие конструкции перед демонтажем. Например, переопирание скользящей опалубки на стены перед демонтажем подъемного оборудования.
3.706 Переходная расчетная ситуация: Рассматриваемая при расчетах конструкций ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, возведение здания, капитальный ремонт, реконструкция).
3.707 Перспективный план: Основная форма планирования экономического и социального развития строительной организации с разбивкой заданий по годам для заблаговременной подготовки к строительству, разработки технической документации, создания или развития производственной базы строительства, установления связи с поставщиками оборудования, конструкций и материалов.
3.708 Пескоструйная обработка: Работы по обработке, очистке фасадов зданий, металлических поверхностей перед окрашиванием с помощью пескоструйных аппаратов, действие которых основано на подаче струи сжатого воздуха с взвешенными в нем частицами песка на обрабатываемую поверхность.
3.709 Плакирование: Защита металлических изделий (листов, плит, труб, проволоки) от коррозии путем нанесения на их поверхность тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом.
3.710 Планирование: Функция управления, которая характеризуется системой принципов, тесно связанных с принципами управления. Важнейшими из этих принципов являются: обоснованность, директивность, оптимальность планов, единство планирования, его комплексность.
3.711 Планировка: Технологический процесс выравнивания слоя земляного полотна или дорожной одежды по отметкам или заданной толщине слоя.
3.712 Плановые накопления: Сознательное и целенаправленное использование части дохода предприятия (организации) для развития производства, образования фондов в непроизводительной сфере.
3.713 Плановые показатели: Абсолютные или относительные величины, выраженные в цифрах или символах и характеризующие результаты деятельности строительных организаций, определяющие достижение конкретных целей или степень отклонения фактического выполнения заданий от плана.
3.714 Плиточные работы: Облицовка внутренних и наружных поверхностей стен и полов зданий глазурованными и другими плитками в декоративных и санитарно-гигиенических целях.
3.715 Плотничные работы: Строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой древесины.
3.716 Площадка, средства подмащивания: Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ.
3.717 Площадка текучести: Горизонтальный участок на диаграмме деформирования материала, отражающий развитие пластических деформаций при постоянной величине напряжений.
3.718 Поверхностная огнезащита: Огнезащита поверхности изделия, материала, конструкции.
3.719 Повреждение элемента здания: Неисправность элемента здания или его составных частей, вызванная внешним воздействием (событием).
3.720 Повышение несущей способности каменной кладки: Способ усиления каменной кладки с помощью металлических и железобетонных обойм, которые снижают поперечное расширение кладки и увеличивают сопротивляемость кладки воздействию продольной силы.
3.721 Погружение сваи вибрированием: Способ погружения сваи с использованием вибрационных механизмов, оказывающих на сваю динамические воздействия, позволяющие преодолеть сопротивление трения на боковых поверхностях сваи, лобовое сопротивление грунта, возникающее под острием сваи, и погрузить сваю на проектную отметку.
3.722 Погружение свай вдавливанием: Способ погружения коротких свай (от 3 до 5 м) усилием вдавливания от базовой машины (трактор, экскаватор), которое передается на сваю через систему блоков и полиспастов оголовника, устанавливаемого на голову сваи.
3.723 Погружение сваи подмывом грунта: Способ погружения сваи в грунт под действием собственного веса и веса установленного на ней молота. Для этого вдоль сваи закрепляют металлические трубки, в которые подают воду под давлением не менее 0,5 МПа.
3.724 Погружение сваи с использованием электроосмоса: Способ погружения сваи в водонасыщенных плотных грунтах, основанный на использовании явления электроосмоса.
3.725 Подводное бетонирование: Способ производства бетонных работ, при котором бетонная смесь подается под воду в опалубку из шпунтовых свай по вертикальной стальной трубе с постепенным извлечением ее по мере заполнения опалубки бетонной смесью.
3.726 Подготовительный запас: Запас материалов и изделий, создающий возможность своевременного начала работ.
3.727 Подготовка строительного производства: Комплекс взаимоувязанных мероприятий и работ организационного, технического, планово-экономического и социального характера, обеспечивающих планомерное развертывание строительства и ввод в действие производственных мощностей в заданные сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.
3.728 Подготовка территории строительства: Работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории.
3.729 Подкосное крепление стен котлованов: Крепление, которое состоит из щитов или досок, прижатых к стене котлована стойками, раскрепленными подкосами с защемлением их нижнего конца упором.
3.730 Подмазка: Заполнение шпатлевочными составами неровностей на обрабатываемой поверхности.
3.731 Подмости: Вспомогательное устройство в виде деревянного настила на опорах, предназначенное для выполнения строительных работ на высоте (кладка стен, отделка помещений и др.), обычно устраивают на перекрытиях.
3.732 Подмости выкатные: Подмости, предназначенные для выкатывания по ним туннельной опалубки или опалубки перекрытий при их демонтаже.
3.733 Подмости монтажные: Подмости рабочие, предназначенные для рабочих, выполняющих различные операции.
3.734 Подмости навесные: Подмости специальные, навешиваемые на стены со стороны фасадов с помощью кронштейнов, закрепленных в отверстиях, оставленных при бетонировании стен.
3.735 Подмости панельные: Подмости в виде пространственной конструкции из металлических ферм высотой 1,0 м. К верхнему поясу на болтах укреплен деревянный настил, а к нижней части шарнирно прикреплены откидные опоры высотой 1,0 м, которые служат для наращивания подмостей.
3.736 Подмости сборочные: Временные поддерживающие опоры для конструкций в процессе монтажа.
3.737 Подмости стоечные: Подмости для производства каменной кладки, состоящие из выдвижных трубчатых стоек, деревянных прогонов и щитов Настила, располагаемых на высоте 1,2; 2,4; 2,7; 3,2 м.
3.738 Подмости шарнирно-панельные: Подмости, состоящие из двух ферм-опор треугольного сечения, к которым прикреплены деревянные брусья и настил. При отсоединении опоры в центре и подъеме подмостей краном, откидные опоры под собственным весом распрямляются, закрепляются накидными скобами у рабочего настила. Таким образом, увеличивают высоту подмостей до 205 см.
3.739 Подращивание при монтаже: Метод монтажа, который предусматривает установку верхнего элемента конструкции на уровне основания, подъем этого элемента на высоту, несколько превышающей высоту следующего элемента, установку, соединение элементов в единый блок, подъем блока на высоту следующего яруса и повторение этих циклов со всеми последующими элементами конструкции.
3.740 Подрядное строительство: Строительство, осуществляемое строительно-монтажными организациями по договорам подряда с организациями-заказчиками.
3.741 Подрядчик (подрядная организация): Физическое или юридическое лицо, выполняющее строительные и монтажные работы по договору подряда.
3.742 Подстилающий слой пола: Слой, который служит для равномерной передачи нагрузки на основание; состоит из шлака, гравия, щебня, бетона и асфальтобетона.
3.743 Подъем (опускание) груза: Вертикальное перемещение груза.
3.744 Подъем (опускание) стрелы: Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости.
3.745 Подъем перекрытий: Метод возведения зданий, который заключается в бетонировании на уровне земли пакета плит перекрытий с их последовательным подъемом по вертикальным конструкциям при помощи специального подъемного оборудования и закреплением в проектном положении.
3.746 Подъем со сложным перемещением в пространстве: Метод, состоящий из подъема, горизонтального перемещения краном и опускания конструкции в проектное положение иногда с разворотом или кантованием на весу.
3.747 Подъем этажей: Метод, который предусматривает устройство на верхней (чердачной) плите пакета плит перекрытий кровельного перекрытия, после чего плиту поднимают и закрепляют в проектном положении. На освободившейся плите в наземных условиях монтируют стеновые конструкции - перегородки, сантехкабины, коммуникации. Затем этот этаж поднимают и закрепляют на проектной отметке. Цикл повторяется.
3.748 Подъем строительный: Допускаемый выгиб балочных или арочных конструкций, создаваемый в процессе их изготовления или монтажа, обеспечивающий в соответствии с проектом заданную форму при действии эксплуатационных нагрузок.
3.749 Подъемник строительный: Устройство для подъема строительных материалов при возведении зданий и сооружений. Подъемник строительный состоит из решетчатой мачты, прикрепленной к уже возведенной части здания или сооружения, двигающейся на канате вдоль мачты платформы, и электролебедки, приводящей ее в движение.
3.750 Подъемы и оседания: Связанные с деформациями основания вертикальные перемещения фундаментов, возникающие вследствие набухания, морозного пучения, усадки грунта при изменении его влажности, промерзания, оттаивания, механической или химической суффозии, карстовых явлений и разработки подземных выемок
3.751 Пожар: Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу.
3.752 Пожарная лестница: Лестница, предназначенная для подъема пожарных и пожарно-технического вооружения на кровлю здания.
3.753 Пожарная профилактика: Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.
3.754 Пожарный гидрант: Стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети.
3.755 Покрытие пола: Верхний элемент пола, подвергающийся эксплуатационным воздействиям. В качестве покрытия используют древесину, линолеум, пластмассовые и керамические плитки, синтетические ворсовые покрытия и др.
3.756 Полиспаст: Простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из системы подвижных и неподвижных блоков (роликов), огибаемых гибким канатом. Полиспасты применяются как самостоятельные механизмы в сочетании с лебедками и как элементы сложных грузоподъемных машин (кранов). Полиспасты используют для выигрыша в силе (реже в скорости).
3.757 Полоса безопасности: Полоса между полосой движения автотранспортных средств и тротуаром или боковой дорожкой (пешеходной, велосипедной).
3.758 Полоса движения: Полоса проезжей части автомобильной дороги, ширина которой устанавливается по максимально допустимой ширине пропускаемого транспортного средства, включая его габариты и зазоры безопасности.
3.759 Полоса отчуждения: Участок земли, отводимый для строительства железной дороги, который служит для возможного расширения дороги в будущем.
3.760 Полотно земляное: Инженерное грунтовое сооружение в виде насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути или для дорожной одежды автомобильной дороги. К земляному полотну относятся непосредственно с ним связанные водоотводные, укрепительные и защитные устройства и сооружения (кюветы, лотки, бермы, подпорные стенки и др.)
3.761 Полуавтоматические стропы: Монтажная оснастка, которая позволяет быстро и надежно производить строповку. Кроме того, специальное приспособление позволяет освободить стропы без поднятия монтажника к месту строповки.
3.762 Полузакрытый склад: Склад, который сооружают для материалов, не изменяющих своих свойств от перемены температуры и влажности воздуха, но требующих защиты от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков.
3.763 Полы бесшовные с синтетическим покрытием: Полы, которые устраивают из мастик, имеющих в своем составе связующие вещества, пылевидный наполнитель и пигмент.
3.764 Полы из поливинилхлоридных и кумароновых плиток: Полы, устраиваемые приклейкой плиток к подготовленному основанию жидкой мастикой КН-2.
3.765 Полы из резинового линолеума (релина): Полы из релина, которые после подготовки основания и нарезки полотнищ нужного размера приклеивают к основанию на мастиках КН-2 и КН-3.
3.766 Полы из щитового паркета: Пол, устраиваемый из паркетных щитов. Основание под паркетные щиты выполняют в виде рам из деревянных реек или из древесно-стружечной плиты.
3.767 Полы линолеумные на войлочной (теплозвукоизолирующей) основе: Полы, устраиваемые двумя способами:
- при первом способе по заданным размерам нарезают полотнища, укладывают насухо на выровненную поверхность и края прижимают деревянными галтелями;
- при втором способе отдельные полотнища после распрямления приклеивают к основанию на клеях типа бустилат.
3.768 Полы монолитные бетонные: Полы, бетонируемые полосами шириной до 3,5 м, ограниченными маячными рейками. Уплотнение бетонной смеси осуществляют виброрейками или площадочными вибраторами с последующим заглаживанием поверхности металлическими гладилками.
3.769 Пользователь-эксплуатационник: Субъект управления, основной функцией которого является использование и эксплуатация строительного объекта, включая эксплуатацию его производственных мощностей.
3.770 Пониженное сопряжение балок: Сопряжение балок в усложненных балочных клетках, при котором вспомогательные балки примыкают к главной ниже уровня ее верхнего пояса, и на них поэтажно укладывают балки настила, расположенные над главной балкой.
3.771 Поперечно-челночная схема работы экскаватора типа драглайн: Схема, при которой набор грунта производится поочередно с каждой боковой стороны автомобиля.
3.772 Порядовка: Деревянная или металлическая рейка с размеченными на ней рядами кладки, а также отметками низа и верха проемов, укладки перемычек, плит перекрытия.
3.773 Последовательный метод организации строительных работ: Метод, при котором в каждый момент времени выполняется не более одной работы.
3.774 Послойный способ срезки грунта бульдозером: Способ, при котором бульдозером с помощью ножа разрабатывают выемку слоями на толщину снимаемой стружки за один проход последовательно по всей площади выемки.
3.775 Постутилизация объекта: Комплекс работ по демонтажу и сносу капитального строения (здания, сооружения, комплекса) после прекращения его эксплуатации (пользования, применения) с одновременным восстановлением и вторичным использованием регенерируемых элементов (конструкций, материалов, оборудования), а также переработкой не подлежащих регенерации элементов и отходов.
3.776 Потенциально опасные объекты строительства: Объекты, которые по функциональному назначению, технологическим производственным процессам, эксплуатационным характеристикам содержат угрозу возникновения техногенных и (или) экологических бедствий (аварий) с нанесением вреда здоровью и жизни человека, невосполнимого ущерба, нарушения устойчивого функционирования других объектов.
3.777 Потеря местной устойчивости: Местное выпучивание отдельных элементов металлических конструкций под действием сжимающих нормальных или касательных напряжений
3.778 Потеря устойчивости балки: В стальных балках предельное состояние, возникающее при достижении в сжатых зонах балки напряжений (или соответствующих им нагрузок), превышающих критическую величину. Различают потерю общей устойчивости балки, потерю местной устойчивости сжатой полки, потерю местной устойчивости стенки.
3.779 Поток комплексный: Поток, состоящий из объектных потоков, одновременно занятых строительством отдельных зданий и сооружений, входящих в состав промышленного предприятия, жилого квартала и других комплексов.
3.780 Поток объектный: Поток, объединяющий специализированные потоки, состав которых обеспечивает выполнение всего комплекса работ по сооружению соответствующего объекта строительства.
3.781 Поток специализированный: Поток, состоящий из ряда частных потоков, объединенных единой системой параметров и схемой потока.
3.782 Поток частный: Элементарный строительный поток, представляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном).
3.783 Потолки подвесные из декоративных плит «Акмигран», «Акминит», «Армстронг»: Потолки, плиты которых крепятся по металлическому или деревянному каркасу, который, в свою очередь, крепится к закладным деталям, закрепляемым в швах между плитами перекрытий или в дополнительно устраиваемых отверстиях в них.
3.784 Поточное производство: Метод организации производства, характеризующийся расчленением технологического процесса на отдельные операции, выполняемые последовательно на специально оборудованных местах (постах).
3.785 Поточно-кольцевой метод каменной кладки: Метод, который предусматривает выполнение каменной кладки непрерывным потоком, причем каждое звено последовательно выкладывает один ряд кладки. Эффективен при возведении зданий, отличающихся простой конфигурацией в плане.
3.786 Поточно-операционный способ: Способ, который применяется в отдельных звеньях и заключается в разделении производственного процесса по операциям между рабочими, например, кирпичная кладка звеном «тройка», где каждому каменщику поручается выполнить определенную операцию в процессе кирпичной кладки.
3.787 Поточно-расчлененный метод: Поточный метод с полным расчленением строительного процесса на простые рабочие процессы, а в некоторых случаях - на строительные операции. Простой процесс может быть организован без расчленения и с расчленением на операции. При расчлененном процессе каждый член бригады специализируется на выполнении определенных операций.
3.788 Поточно-расчлененный метод организации каменной кладки: Метод, при котором захватку (часть фронта работ) разбивают на делянки, закрепленные за звеньями.
3.789 Поточный метод строительства: Метод организации строительного производства, основанный на непрерывности работ, постоянной загрузке рабочих и строительных машин, совмещении во времени строительных процессов. При поточном методе строительства объекты разбиваются на захватки (секции, пролеты, этажи, части зданий и сооружений). Комплекс строительно-монтажных работ делится на циклы.
3.790 Поперечное армирование: Армирование, при котором стержни арматуры устанавливаются перпендикулярно или наклонно к продольной оси элемента. В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, поперечная арматура устанавливается с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры. В балках шаг поперечной арматуры принимается не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм. В железобетонных элементах, содержащих расчетную сжатую продольную арматуру (колонны, пилоны, диафрагмы), поперечную арматуру устанавливают с шагом не более величины, обеспечивающей устойчивость продольной сжатой арматуры от выпучивания (потери устойчивости). При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более пятнадцати диаметров сжатой продольной арматуры и не более 500 мм.
3.791 Пояс жесткости: Армированная монолитная железобетонная балка, предназначенная для увеличения жесткости надземной части здания и уменьшения его чувствительности к неравномерным деформациям основания. Предусматривается, как правило, в зданиях с кирпичными стенами и располагается на уровне верха фундамента, междуэтажных перекрытий, над оконными проемами и т.д.
3.792 Правило разрезки каменной кладки второе: Правило, заключающееся в том, что продольные и поперечные вертикальные швы в кладке не должны быть сквозными по высоте конструкции.
3.793 Правило разрезки каменной кладки первое: Правило, заключающееся в том, что кладку выполняют плоскими рядами, перпендикулярными действующей силе.
3.794 Правило разрезки каменной кладки третье: Правило, заключающееся в том, что плоскости вертикальной разрезки кладки соседних рядов должны быть смещены для перевязки швов.
3.795 Предварительное рыхление грунта: Защита грунта от промерзания до наступления низких температур вспашкой тракторными плугами на глубину до 20 см.
3.796 Предел текучести: Механическая характеристика материалов, выражающая напряжение, при котором деформации начинают расти без увеличения нагрузки.
3.797 Предельные состояния по огнестойкости: Состояние, при котором при достижении предела огнестойкости несущие и ограждающие конструкции перестают удовлетворять эксплуатационным требованиям:
- по потере несущей способности конструкций и узлов (обрушение или прогиб в зависимости от типа конструкции);
- по теплоизолирующей способности (повышение температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 160°С или в любой точке этой поверхности более чем на 190°С по сравнению с температурой конструкции до нагрева, или прогрев конструкции более чем на 220°С независимо от температуры конструкции до огневого воздействия);
- по целостности (образование в конструкции сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя).
3.798 Для несущих конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны) предельным состоянием по огнестойкости является только потеря несущей способности конструкции.
3.799 Предельные состояния строительного объекта: Состояние строительной конструкции или основания здания (сооружения), при котором они перестают удовлетворять эксплуатационным требованиям. При этом различают:
- аварийное предельное состояние, соответствующее разрушению зданий и сооружений при аварийных воздействиях и ситуациях с катастрофическими последствиями;
- первую группу предельных состояний - состояния строительных объектов, реализация которых приводят к потере несущей способности строительных объектов;
- вторую группу предельных состояний - состояния, при реализации которых нарушается нормальная эксплуатация строительных объектов или исчерпывается ресурс их долговечности;
- устанавливаемые в нормах или заданиях на проектирование другие предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию объектов.
3.800 Предписание: Официальное распоряжение, выдаваемое органами государственного архитектурно-строительного надзора организации, допустившей дефекты и отступления от требований норм и стандартов, приведших к потере, снижению прочности, устойчивости или эксплуатационной надежности возводимого объекта. Предписанием устанавливаются необходимые действия и сроки устранения дефектов и нарушений, а в необходимых случаях приостанавливается ведение работ, реализация продукции.
3.801 Предпроектная документация: Документация, предшествующая разработке градостроительного, архитектурного проектов, проекта строительства и включающая программы, отчеты, технико-экономические обоснования строительства, технико-экономические расчеты, результаты научных исследований и инженерных изысканий, технологические и конструктивные расчеты, эскизы, макеты, обмеры и результаты обследований объектов, а также иные исходные данные и материалы, необходимые для принятия решений о разработке проектной документации и последующей реализации проектов.
3.802 Приведенные затраты: Показатель, используемый для сопоставления взаимозаменяемых технических, производственно-хозяйственных решений с целью выбора лучшего по экономическим параметрам варианта путем приведения к одной размерности текущих и единовременных затрат.
3.803 Пригонка элементов конструкции: Обработка сопрягаемых поверхностей элементов конструкций до заданных нормами параметров для обеспечения плотности соединения.
3.804 Приемка объекта: Порядок принятия от исполнителя (генерального подрядчика) законченного строительного объекта. Приемку производит заказчик или другое уполномоченное лицо. Приемка производится на основе результатов проведенных заказчиком обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта нормам и проекту, а также заключения надзорных органов.
3.805 Приемка работ: Систематическая проверка выполненных промежуточных строительных работ на предмет точного соблюдения требований проекта, строительных норм и правил и технических условий. Для приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий, сооружений и предприятий назначается государственная приемочная комиссия.
3.806 Приемочная комиссия: Временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта (комплекса), контрольное испытание технологического оборудования и инженерных систем и принимающий построенный объект в эксплуатацию.
3.807 Применяемость опалубки: Область или особенность применения (эксплуатации) опалубки для возведения монолитных конструкций.
3.808 Принудительные ограничения: Ограничения, осуществляемые установкой датчиков и концевых выключателей, производящих аварийное отключение грузоподъемного крана в заданных пределах. Не зависит от действия машиниста крана.
3.809 Прогнозирование: Предвидение качественных и объемных изменений каких-либо процессов или явлений в перспективе на основе изучения тенденции их развития.
3.810 Прогрев бетона: Способ ухода за бетоном при отрицательных температурах путем образования теплого укрытия и повышения температуры в нем подогревом паром или электричеством.
3.811 Прогрев стыковых соединений индукционным способом: Прогрев стыковых соединений индукционным способом: Способ, применяемый в зимнее время и основанный на использовании магнитной составляющей переменного электромагнитного поля для нагрева арматуры вследствие теплового действия электрического тока, наводимого электромагнитной индукцией с помощью индуктора (навивка токопроводящих проводов на опалубку).
3.812 Прогрев стыковых соединений инфракрасными нагревателями: Способ, применяемый в зимнее время и основанный на прогреве бетонной смеси инфракрасными лучами, подаваемыми на открытые участки забетонированного стыка.
3.813 Прогрев стыковых соединений кондуктивным способом: Способ, используемый в зимнее время и основанный на применении греющей опалубки, которую включают в электрическую сеть от двух до восьми часов для обогрева стыкуемых элементов на от плюс 15°С до плюс 20°С, после чего в полость стыка укладывают бетонную смесь и продолжают прогрев.
3.814 Продавливание: Бестраншейная принудительная прокладка трубопровода диаметром свыше 300 мм через толщу грунта, осуществляемая домкратной установкой с удалением грунта из полости трубы.
3.815 Продольно-челночная схема работы экскаватора типа драглайн: Схема, при которой набор грунта производится перед задней стенкой кузова.
3.816 Продольное армирование: Армирование, при котором арматурные стержни устанавливаются параллельно продольной оси элемента. Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры принимается не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм.
3.817 Проемообразователи: Специальная опалубка, предназначенная для формирования в монолитных конструкциях оконных, дверных и других проемов.
3.818 Проект организации работ: Проектная документация по организации работ на годовую (двухлетнюю) программу строительной организации, увязывающая все объекты по срокам строительства и обеспечению материально-техническими и трудовыми ресурсами для своевременного ввода объектов в эксплуатацию с наиболее высокими технико-экономическими показателями.
3.819 Проект организации ремонта; ПОР: Документация, разрабатываемая в целях обеспечения рациональной организации ремонтно-строительного производства в соответствии с требованиями нормативных документов.
3.820 Проект строительства (строительный проект): Проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс.
3.821 Проектная документация включает:
- проекты озеленения территории, ее внешнего оформления, размещения и установки (возведения) произведений монументального или декоративного искусства;
- градостроительные проекты;
- проект строительства (строительный проект);
- архитектурный проект, содержащий архитектурный замысел.
3.822 Проем монтажный: Отверстие в стене или перекрытии, предусмотренное проектом, для обеспечения беспрепятственного перемещения крупногабаритного оборудования или укрупненных узлов конструкций к месту монтажа или при демонтаже.
3.823 Произведение архитектуры (градостроительства): Объект авторского права и интеллектуальной собственности автора (авторов), являющийся результатом творческого процесса в профессиональной деятельности физических лиц, направленного на создание какого-либо архитектурного объекта или формирование градостроительного пространства, включая авторский замысел, зафиксированный в форме проектной документации, отдельного чертежа, макета или эскиза, а также реализованный в натуре проект (часть проекта).
3.824 Производительность труда: Показатель эффективности труда в процессе производства. Измеряется количеством времени, затраченного на производство единицы продукции, или количеством продукции, произведенной в единицу времени.
3.825 Производственная структура: Состав и мощность производственных подразделений, их соотношение и формы взаимосвязи на каждой ступени организации строительного производства.
3.826 Производственно-технологическая комплектация: Система обеспечения комплектной доставки комплектуемых материалов, изделий и сопутствующих материалов централизованно непосредственно на строящиеся объекты согласно графикам производства работ.
3.827 Производственный процесс монтажа: Процесс, взаимоувязывающий частные процессы, в результате действия которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую продукцию. Орудиями труда здесь выступают подъемно-транспортные машины и механизмы, инструмент и монтажная оснастка, а в качестве предметов труда служат отдельные конструктивные элементы и материалы.
3.828 Прокол: Метод образования отверстий в грунте за счет радиального его уплотнения при вдавливании трубы с коническим наконечником.
3.829 Промышленная безопасность: Состояние условий производства, перевозки, хранения, комплектации, монтажа и утилизации комплекта конструкций и изделий здания, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу.
3.830 Промышленное строительство: Отрасль строительства, создающая основные фонды промышленности.
3.831 Пропитка: Технологический процесс обработки слоя из каменных материалов (щебня) путем розлива по поверхности щебня слоя вяжущего с целью проникновения его в поры слоя и склеивания зерен.
3.832 Пропорциональность: Принцип организации, который предполагает соблюдение определенных пропорций между различными звеньями аппарата управления.
3.833 Прослойка пола: Слой промежуточный, связывающий покрытие с нижележащими элементами пола или перекрытия. Выполняется из цементно-песчаных растворов, битумных мастик, синтетических клеев и других материалов.
3.834 Противопожарные преграды: Преграды (стены, перегородки, перекрытия), предназначенные для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.
3.835 Профессия: Основной род занятий, трудовая деятельность.
3.836 Проходка горизонтальных скважин с помощью микрощитов: Проходка скважин с помощью микрощитов, снабженных компьютерной лазерной системой наведения, которая обеспечивает достижение высокой точности проходки. Микрощит комплектуется находящимся на поверхности оборудованием для приготовления и подачи бентонитового раствора в забой и удаления шлама из скважины.
3.837 Проходческий щит: Подвижная конструкция, находящаяся в голове строящегося туннеля и обеспечивающая безопасную разработку руды или грунта в забое, погрузку их на внутритуннельный транспорт и устройство крепи (обделки). Проходческие щиты бывают немеханизированные и механизированные.
3.838 Процесс ведущий: Процесс, определяющий итоговые сроки возведения здания или сооружения.
3.839 Процесс механизированный: Процесс, который выполняется при помощи механизмов.
3.840 Процесс основной: Процесс, при выполнении которого создаются элементы и части зданий и сооружений. Этот процесс обеспечивает получение продукции строительного производства и заключается в переработке, изменении формы и придании новых качеств материальным элементам строительных процессов.
3.841 Процесс прерывный: Процесс, который требует перед выполнением последующих процессов обязательных технологических перерывов.
3.842 Процесс простой: Процесс, состоящий из нескольких операций, в результате выполнения которых создаются или формируются конструктивные элементы проектной конструкции здания.
3.843 Процесс ручной: Процесс, осуществляемый при помощи механизированного или немеханизированного инструмента.
3.844 Процесс совмещенный: Процесс, который выполняется только параллельно с ведущим процессом.
3.845 Процесс транспортный: Процесс доставки требующихся материальных ресурсов и грузов на строительную площадку.
3.846 Прочность на продавливание: Предельное усилие, которое может быть воспринято железобетонным элементом при продавливании. Определяется как сумма предельных усилий, воспринимаемых бетоном и поперечной арматурой, расположенной в зоне продавливания.
3.847 Прямоточность: Принцип организации, который предполагает кратчайшее движение информации, документации от места возникновения до места ее использования.
3.848 Психологические методы управления: Конкретные приемы и способы, направленные на регулирование взаимоотношений между людьми путем создания оптимального психологического климата в коллективе.
3.849 Пусковой комплекс: Совокупность нескольких объектов (или их частей) основного, производственного и вспомогательного назначения энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройства и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.
3.850 Пути эвакуации: Проходы, обеспечивающие эвакуацию людей из зданий и сооружений через различные помещения, коридоры, лестнично-лифтовые узлы, галереи, балконы.
3.851 Путь: Непрерывная последовательность работ в сетевом графике.
3.852 Работа: Часть строящегося объекта, необходимая для размещения определенного числа рабочих с приданными им средствами труда (механизмами, приспособлениями, материалами).
3.853 Работы зимние: Строительные работы, выполняемые в периоды года с отрицательными температурами воздуха, требующие проведения специальных мероприятий по защите от низких температур, которые нормируются для различных районов соответственно температурным зонам.
3.854 Работы скрытые: Отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче объекта строительства в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями.
3.855 Рабочая зона: Пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2,0 м при выполнении работы стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя.
3.856 Рабочая зона: Пространство, в пределах которого осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы, готовые конструкции и изделия, машины, механизмы и приспособления.
3.857 Рабочая зона каменщика: Пространство между возводимой стеной и материалами.
3.858 Рабочая комиссия: Временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии.
3.859 Рабочая операция: Технологически однородный и организационно неделимый элемент строительного процесса. Каждая операция состоит из нескольких тесно связанных между собой рабочих приемов, которые, в свою очередь, состоят из отдельных движений.
3.860 Рабочая платформа: Самоходный агрегат, оснащенный четырьмя телескопическими полноприводными выносными опорами, предназначенный для размещения рабочих, производящих работы на высоте.
3.861 Рабочее место каменщика: Пространство, которое включает участок возводимой конструкции, место расположения материала, инструмента и приспособлений. Рабочее место может находиться на земле, междуэтажных перекрытиях, на рабочих подмостях и лесах.
3.862 Рабочее освещение: Освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.
3.863 Рабочее положение опалубки: Проектное положение опалубки, подготовленной для укладки бетонной смеси.
3.864 Рабочий прием: Совокупность рациональных рабочих движений, выполняемых с определенной целью и характеризующихся постоянной последовательностью.
3.865 Рабочий процесс: Комплекс технологически связанных трудовых, машинных или и тех и других операций, объединенных с целью получения определенного количества законченной продукции, необходимый для осуществления строительного процесса и выполняемый постоянным составом исполнителей (звеном, бригадой рабочих).
3.866 Рабочий шов: Плоскость стыка между затвердевшим и новым свежеуложенным бетоном, образованная из-за перерыва в бетонировании, когда последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью затвердевшие предыдущие.
3.867 Разбивочные работы: Измерения и построения, обеспечивающие соответствие геометрических параметров объекта строительства проекту и включающие создание геодезической разбивочной основы, производство разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль.
3.868 Разгружающие конструкции: Временные выносные опоры или другие специальные приспособления, через которые на основание передается нагрузка от несущих стен, колонн, перекрытий при производстве работ по усилению оснований и фундаментов существующих и реконструируемых зданий и сооружений.
3.869 Размер заготовочный: Размер изделия с припусками на обработку при выполнении сопряжений или стыков.
3.870 Размер координационный: Размер, определяющий расстояние между условными границами конструктивного элемента с учетом половины ширины зазора или шва или расстояние между координационными осями здания на чертеже.
3.871 Распалубка: Демонтаж опалубки, производимый после достижения бетоном, забетонированной конструкцией прочности, допускающей снятие опалубки.
3.872 Разработка грунта, горной породы: Технологический процесс копания, перемещения и погрузки (выгрузки) грунта и горной породы ковшом экскаватора.
3.873 Распорка: Жесткое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на сжатие. Предназначена для удержания двух элементов от смещения внутрь.
3.874 Распорное крепление стенок траншей: Крепление узких траншей, состоящее из вертикальных стоек, горизонтальных щитов и распорок, прижимающих щиты к стенкам траншеи.
3.875 Расценки единичные: Сметный документ, в котором на основании соответствующих сметных или производственных норм устанавливается нормативная стоимость основной заработной платы рабочих, материалов, изделий и конструкций и эксплуатации строительных машин и механизмов на принятую единицу измерения конструктивного элемента или вида работ.
3.876 Расчет сметный: Сметный документ, определяющий стоимость зданий и сооружений, строительство которых осуществляется по индивидуальным проектам, а также стоимость отдельных видов работ при отсутствии прейскурантов, укрупненных сметных норм и рабочих чертежей.
3.877 Расчетная высота стенки: Принимаемая в расчетах стальных балок высота, равная: в сварных балках - полной высоте стенки; в балках с поясными соединениями на высокопрочных болтах расстоянию между ближайшими к оси балки краями поясных уголков; в балках, составленных из прокатных профилей, - расстоянию между началами внутренних закруглений; в гнутых профилях - расстоянию между краями закруглений.
3.878 Расчетные модели строительных объектов: Модель (схема), отражающая действительные наиболее существенные условия работы строительных объектов, соответствующие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом учитываются конструктивные особенности строительных объектов, особенности их поведения вплоть до рассматриваемого предельного состояния, а также действующие нагрузки и воздействия, в том числе влияние внешней среды. Расчетная схема включает в себя: расчетные модели нагрузок и воздействий; расчетные модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов конструкции и основания; расчетные модели сопротивления.
3.879 Расшивка швов: Придание растворным швам различной формы с помощью специального инструмента - расшивки.
3.880 Расширение предприятия: Строительство новых и расширение существующих производственных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий и прилегающих к ним площадках с целью создания дополнительных или новых производственных мощностей.
3.881 Рациональное предложение: Техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, организации или учреждения, которому оно подано и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства, применяемой техники или изменение состава материала.
3.882 Рациональность: Принцип осуществления функций управления в строительстве, который заключается в установлении продуманных связей между элементами координируемой системы.
3.883 Ребра жесткости: Пластины, разделяющие стенку металлических балок на отдельные отсеки, в которых устойчивость стенки от местных сжимающих напряжений теряется в каждом отсеке независимо. Различают ребра жесткости: опорные, поперечные (вертикальные), продольные (горизонтальные), поперечные короткие, наклонные.
3.884 Регулирование: Действия, направленные на сохранение и поддержание состояния упорядоченности какого-либо процесса или системы, на ликвидацию возможных отклонений от плановых заданий в процессе функционирования управляемого объекта.
3.885 Реконструкция: Перестройка здания, сооружения для улучшения его функционирования или комплекс мероприятий, предусматривающих увеличение объема производства на действующих предприятиях (станциях).
3.886 Реконструкция действующих предприятий: Переустройство объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения с целью получения новой продукции, повышения качества выпускаемой номенклатуры или повышения технико-экономических показателей, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений.
3.887 Реконструкция жилых зданий: Перепланировка жилых зданий с изменением основных технико-экономических показателей (число и площадь квартир, строительный объем, общая площадь).
3.888 Реконструкция здания: Комплекс строительных работ и организационно-строительных мероприятий, связанных с изменениями технико-экономических показателей, в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.
3.889 Рекультивация территории: Комплекс мероприятий по восстановлению территории, поврежденной при строительстве, для сельскохозяйственного или лесохозяйственного использования.
3.890 Ремонт: Комплекс работ, направленный на восстановления технического и эксплуатационного уровня сооружения.
3.891 Ремонт косметический: Восстановление или замена отделочных материалов с сохранением первоначальных функций и внешнего облика объекта.
3.892 Ремонт текущий: Комплекс ремонтно-строительных работ по поддержанию эксплуатационных качеств зданий и сооружений путем наладки систем, восстановления защитных покрытий и устранения небольших повреждений. Текущий ремонт восстанавливает работоспособность отдельных элементов здания. Существует плановый (профилактический) и непредвиденный (экстренный ликвидационный, в срочном порядке) текущий ремонт.
3.893 Ремонтопригодность: Свойство изделия, характеризующее его приспособленность к восстановлению исправности и сохранению заданной технической характеристики в результате предупреждения, выявления и устранения отказов.
3.894 Реновация: Экономический процесс замещения выбывающих в результате физического и морального износа основных фондов новыми, инструмент простого воспроизводства.
3.895 Рентгенодефектоскопия: Способ обнаружения внутренних дефектов сварных швов просвечиванием рентгеновскими лучами, которые направляют на шов, а с обратной стороны располагают фотографическую пленку. После проявления на пленке видны очертания дефектов сварного соединения.
3.896 Реорганизация: Перестройка, преобразование, изменение структуры и функции учреждения, организации, осуществляемая в связи с изменением условий их функционирования и целей, поставленных перед системой управления.
3.897 Реставрация зданий и сооружений: Комплекс специальных работ, связанных с восстановлением в первоначальный вид полностью или частично утраченных (разрушенных) объектов, их частей или деталей на основе достоверных описаний и графических (фотографических) материалов.
3.898 Ресурс технический: Наработка технического устройства (машины, системы) до достижения им предельного состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация невозможна или нежелательна из-за снижения эффективности либо возросшей опасности для человека.
3.899 Ресурсная связь: Зависимость между двумя смежными работами одного вида, показывающая, что начало выполнения последующей работы может быть осуществлено после окончания выполнения предшествующей работы.
3.900 Ресурсосбережение: Производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природную систему. Применительно к строительству - разработка проектов зданий и сооружений, коммуникаций, планировки и комплексной застройки, обеспечивающих минимум затрат на строительство, эксплуатацию, реконструкцию или ликвидацию; создание ресурсосберегающих видов строительных материалов, изделий и соответствующих технологий их производства; разработка новых ресурсосберегающих методов расчета конструкций и технологии строительства, экономной эксплуатации зданий и сооружений.
3.901 Ритмичность: Принцип организации, который означает равномерное выполнение работы, подчинение всего трудового процесса определенному планомерному режиму.
3.902 Рихтовка (рихтование): 1. Выверка и небольшие перемещения установленных строительных конструкций или оборудования с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. 2. Выправление проката, проволоки с целью устранения искривлений и коробления путем пластического деформирования в холодном состоянии.
3.903 Роза ветров: График, изображающий повторяемость различных направлений ветра за месяц, сезон, год по основным румбам для данного района.
3.904 Ростверк: Конструкция верхней части свайного фундамента в виде бетонной или железобетонной плиты или балки, объединяющей сваи в одно целое; служит для равномерной передачи нагрузки на сваи.
3.905 Роторное бурение: Бурение для устройства скважин диаметром от 300 до 400 мм и глубиной до 1500 м. Роторная бурильная установка состоит из вращателя-ротора, сборной вышки и оборудования для промывки скважины.
3.906 Рубка стен: Процесс возведения стен деревянных зданий из бревен или брусьев.
3.907 Руководство: Функция направления деятельности управляемого объекта.
3.908 Руководящие документы в строительстве; РД: Документы, устанавливающие обязательные и рекомендуемые организационно-методические процедуры по осуществлению деятельности в области разработки и применения нормативных документов в строительстве, градостроительстве, проектировании и изысканиях.
3.909 Рыхление: Технологический процесс разрушения массива грунта с целью снижения его прочности или просушивания после его переувлажнения.
3.910 Рыхлитель: Механизм для разрушения структуры уплотненных грунтов.
3.911 Ряд кладки: Ряд кирпичей или камней, уложенных в каменной конструкции в одной горизонтальной плоскости; укладка кирпичей длинной боковой гранью (ложком) вдоль лицевой поверхности стены - ложковый ряд, короткой боковой гранью (тычком) - тычковый ряд.
3.912 Санитарно-защитная зона: Территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные предприятия и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.
3.913 Санитарно-технические работы: Работы, связанные с сооружением систем отопления, вентиляции, газоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода и канализации зданий.
3.914 Санкции: Меры принудительного воздействия, применяемые к нарушителям условий договора, требований законодательства, установленного порядка ведения хозяйственно-финансовой деятельности (штрафы, пени, неустойки и пр.)
3.915 Сбойка: Сопряжение двух встречных выработок при проходке встречным забоем.
3.916 Сборка укрепительная: Работы по соединению металлических и арматурных конструкций на строительной площадке с помощью ручной дуговой сварки.
3.917 Сборность в строительстве: Монтаж сборных элементов зданий и сооружений, изготовленных с высокой степенью заводской готовности, превращающий строительную площадку в монтажную, что сокращает продолжительность строительства, затраты труда, повышает качество строительства и его эффективность.
3.918 Сваи буронабивные: Сваи, изготовленные непосредственно в заранее пробуренной скважине из бетонной смеси, подаваемой по бетоноводной трубе.
3.919 Сваи забивные: Железобетонные, деревянные и стальные элементы, погружаемые в грунт без его выемки или в лидерные скважины с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки диаметром до 0,8 м, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью. Различаются по способу армирования (с ненапрягаемой продольной арматурой, с поперечным армированием и предварительно напряженные), по форме поперечного сечения (квадратные, прямоугольные, таврового и двутаврового сечения, квадратные с круглой полостью, полые круглые), по форме продольного сечения (призматические, пирамидальные, трапецеидальные, ромбовидные), по конструктивным особенностям (цельные и составные), по конструкции нижнего конца.
3.920 Свайные работы: Работы по погружению свай в грунт с целью создания свайного фундамента сооружения.
3.921 Сварка арматуры методом непрерывного оплавления: Сварка, при которой свариваемые стержни, подключенные к электрической сети, сближают друг с другом до соприкосновения и одновременного замыкания цепи тока. Завершается операция сильным сжатием оплавленных концов.
3.922 Сварка ванная: Сварка, при которой для расплавленного металла под стык свариваемых стержней устанавливают инвентарную ванну из меди и стальные скобы-подкладки.
3.923 Сварка высокочастотная: Сварка, при которой кромки свариваемых деталей нагревают токами высокой частоты с последующим сжатием.
3.924 Сварка полуавтоматическая: Сварка с использованием порошковой проволоки, подача которой в зону сварки осуществляется с помощью полуавтомата.
3.925 Сварное соединение: Неразъемное соединение элементов изделия, выполненное сваркой, включающее сварной шов (или зону соединения) и зону материала, изменившуюся вследствие нагрева или пластической деформации.
3.926 Свая винтовая: Свая заводского изготовления, погружаемая в грунт завинчиванием.
3.927 Свая грунтовая: Набивная свая, изготовленная путем заполнения пробуренной скважины сыпучим грунтом.
3.928 Свая забивная: Свая заводского изготовления, погружаемая в грунт путем забивки, вибрирования, вдавливания, подмыва или комбинированным методом.
3.929 Свая маячная: Свая, являющаяся ориентиром при погружении других свай шпунтового или свайного ряда.
3.930 Сваи набивные: Бетонные и железобетонные конструкции, устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного отжатия (вытеснения) грунта.
3.931 Свая шпунтовая: Забивная свая из доски либо бруса с боковым гребнем и пазом или из специального прокатного профиля с замковым соединением по боковым продольным сторонам для образования в грунте водонепроницаемой шпунтовой стенки.
3.932 Сверление: Технологическая операция по образованию отверстий в бетонных элементах и сооружениях.
3.933 Свод правил; СП: Правила, устанавливающие рекомендуемые положения, которые сформулированы в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов.
3.934 Сводка затрат: Сметный документ, определяющий общую сметную стоимость стройки и объединяющий сводные сметы на строительство объектов производственного и непроизводственного назначения, а в отдельных случаях - на развитие базы строительной индустрии.
3.935 Сезонный запас: Запас из материалов, завозимых на объект в навигационные периоды.
3.936 Сейсмичность: Проявление землетрясений на поверхности Земли в целом или в отдельных областях.
3.937 Сейсмостойкость: Способность зданий и сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств.
3.938 Секция: Часть здания или сооружения, условно ограниченная в плане и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении.
3.939 Секция жилого дома: Объемно-планировочный элемент дома, образованный лестницей на всю высоту здания, с выходящими на нее квартирами.
3.940 Селитебная территория: Часть территории населенного пункта, предназначенная для размещения жилой, общественной (общественно-деловой) и рекреационной зон, а также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон.
3.941 Сельское строительство: Отрасль строительства, охватывающая возведение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания сельскохозяйственного производства и удовлетворения культурно-бытовых потребностей сельского населения.
3.942 Серия: Группа проектов типовых зданий, объединенных принципиальными архитектурно-планировочными решениями и конструкциями.
3.943 Сертификат: Документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов, изделий или конструкций стандартам или техническим условиям.
3.944 Сетевой график: Используемая в сетевом планировании и управлении схема, отображающая технологическую связь и последовательность разных работ в процессе достижения цели. На графике нанесены работы (например, в виде стрелок) и события (например, в виде кружков). Каждое событие характеризует завершение или начало работы; работа означает действие, которое надо совершить, чтобы перейти от предыдущего события к последующему.
3.945 Сетка колонн: Система разбивочных осей в плане, в точках пересечения которых устанавливаются колонны каркаса здания.
3.946 Силикатизация грунтов: Закрепление грунтов для усиления оснований зданий и сооружений или придания грунтам водонепроницаемости при устройстве противофильтрационных завес.
3.947 Система: Упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, обладающая существенными свойствами, отсутствующими у ее отдельных элементов.
3.948 Система допусков в строительстве: Наибольшие допустимые отклонения размеров сборных строительных конструкций, устанавливаемые в зависимости от требований к точности и взаимозаменяемости их элементов.
3.949 Система планово-предупредительного ремонта; ППР: Система, которая включает в себя работы по техническому обслуживанию и ремонту машин для содержания их парка в работоспособном состоянии.
3.950 Система поддержки принятия решений: Программно-методический комплекс, включающий базы данных, базы знаний, экспертные системы и партнерские системы искусственного интеллекта, информационно-поисковые системы, программы многокритериальной оптимизации и др., предназначенный в помощь проектировщику при выработке оптимальных решений строительных объектов.
3.951 Системность: Понятие, означающее рассмотрение производственного процесса строительства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную иерархическую структуру, состоящую из большого количества элементов, связанных друг с другом и внешней средой конструктивными, технологическими, организационными и экономическими связями.
3.952 Системотехника организации строительства: Направление системотехники строительства, позволяющее повысить обоснованность методов получения организационно-технологических решений. К таким методам относятся:
- сетевые модели и методы сетевого планирования и управления;
- поточные методы и модели;
- балансовые методы и модели;
- моделирование логико-смысловое;
- имитационное моделирование.
3.953 Системотехника экспертных систем: Направление системотехники строительства, позволяющее разрабатывать научные принципы, методологические положения и практические основы создания и использования экспертных систем для повышения эффективности строительства.
3.954 Системы программно-целевого управления: Организационные механизмы горизонтальной координации, сущность которых заключается в комплексном и системном подходе к достижению заданной цели с помощью особой программы в условиях линейно-функциональной структуры (управление по проекту, управление по продукту, служба внедрения новшеств и др.)
3.955 Ситуационный план: План, показывающий связь проектируемого сооружения или его участка с личными объектами и элементами города (поселка).
3.956 Ситуационный строительный генеральный план: Мелкомасштабный план, на котором отображается строительная площадка и инфраструктурные объекты, находящиеся на значительном удалении.
3.957 Скалывание: Разрушение в результате сдвига одной части материала относительно другой под действием касательных напряжений.
3.958 Склад приобъектный: Склад (сооружение, помещение, площадка) для хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, размещаемый в зоне действия монтажных кранов в соответствии с проектом организации строительства.
3.959 Склады производственных предприятий: Склады для хранения необходимого сырья, вспомогательных материалов и выпускаемой готовой продукции.
3.960 Складирование: Технологическая операция по приемке и размещению на складе строительных и эксплуатационных материалов.
3.961 Складчатая система: Пространственная система, состоящая из соединенных под углом плоских плит.
3.962 Скользящая опалубка: Опалубка, перемещаемая вверх по мере наполнения ее бетонной или другой смесью.
3.963 Слой бетона защитный: Толщина слоя бетона между внешними поверхностями арматуры и бетона конструкции (от 10 до 30 мм).
3.964 Слой накрывочный штукатурный: Отделочный слой штукатурки, наносимый в один прием при толщине не более 2 мм.
3.965 Смета: Документ, определяющий на основе проектных данных стоимость строительства объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства.
3.966 Смета локальная: Первичный сметный документ, на основании которого определяется стоимость отдельных видов работ и затрат, входящих в объектную смету.
3.967 Смета объектная: Сметный документ, определяющий на основе локальных смет стоимость строительства отдельных зданий и сооружений и видов работ, входящих в сводную смету на строительство, и служащий основанием для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы.
3.968 Смета сводная: Сметный документ, определяющий общую стоимость строительства (расширения или реконструкции) предприятия, здания или сооружения различного назначения, который составляется в соответствии с установленным порядком и служит основанием для планирования и финансирования капитального строительства.
3.969 Сметные нормативные документы: Комплекс сметных нормативных расценок и цен, объединенных в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, сметные нормативные документы служат для определения сметной стоимости строительства и реконструкции зданий и сооружений, расширения и технического перевооружения предприятий всех отраслей.
3.970 Сметные нормы: Совокупность нормативов, применяемых при определении сметной стоимости строительства.
3.971 Сметные цены: Цены, применяемые при исчислении сметной стоимости строительства на строительные и монтажные материалы, детали и конструкции, на работу машин и оборудования и на перевозки строительных грузов.
3.972 Смятие кладки: Деформации кладки от внешней нагрузки, приложенной на ограниченном участке (площадке) стен или простенков, возникающие под опорной частью концов прогонов, балок, ферм и т.д. При расчете кладки на смятие ее расчетное сопротивление увеличивают, так как давление, передающееся на кладку, воспринимается не только непосредственно площадью смятия, но и соседними участками кладки, расположенными в пределах расчетной площади сечения.
3.973 Снос здания: Целенаправленная, часто вынужденная, деятельность по ликвидации строительного объекта, обусловленная рядом причин или физическим и моральным износом строительного объекта.
3.974 Событие: Факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих работ.
3.975 Соединение арматурных стержней с резьбовыми муфтами и гайками: Соединение, применяемое для арматурных стержней с винтовыми выступами.
3.976 Соединение вертикальных арматурных стержней с разрезной гильзой и стягивающим ее клином: Соединение, состоящее из стальной разрезной обоймы, надеваемой на нижний стержень. После приведения стержней в основное положение на обойму надевается стягивающий клин, забиваемый до отказа.
3.977 Соединение нахлесточное арматурных стержней: Бессварочное соединение, при котором осуществляют перепуск стержней при стыковке с фиксацией положения стержней вязальной проволокой.
3.978 Сооружение: Искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение.
3.979 Сопряжение балок в одном уровне: Схема расположения балок в балочных клетках, при котором верхние полки балок настила и главных балок располагаются в одном уровне, и на них опирается настил.
3.980 Специализация: Принцип организации, который предполагает разделение труда в аппарате управления и концентрацию однородных работ в определенном подразделении, на рабочем месте, у конкретных исполнителей.
3.981 Специализированная бригада: Бригада из рабочих одной профессии, выполняющих работы одного вида, например, бетонные, каменные или плотничные.
3.982 Специальность: Узкая специализация по определенному виду работ (монтажник-высотник, монтажник железобетонных конструкций).
3.983 Способ вибрационной сейсмической разведки: Способ, имеющий повышенную разрешающую способность и чувствительность. Способ включает в себя создание пар фасонных каскадированных последовательностей для развертки вибратора и корреляционной обработки, позволяющих подавить гармонические помехи, использование излучения вибратора для зондирования Земли, сбор сейсмических данных и построение коррелограмм.
3.984 Способ возведения набивных свай: Способ, применяемый в грунтах с различными инженерно-геологическими условиями достигается тем, что в способе возведения набивной сваи-оболочки, включающем погружение с помощью сердечника и трамбующего элемента в грунт теряемого кольцевого наконечника на проектную отметку, подачу под трамбующий элемент бетонной смеси и формирование сваи-оболочки по мере извлечения сердечника с трамбующим элементом и уплотнения бетонной смеси, в основании грунтового ядра сваи-оболочки формируют пяту сплошного поперечного сечения, полностью закрывающую нижний конец сваи-оболочки.
3.985 Способ изготовления бетонных изделий: Производство бетонных изделий на строительной площадке с применением сжатого воздуха и устройство для его осуществления предполагают периодическое засыпание щебня, песка и цемента в отдельные герметически закрываемые бункеры, последующее одновременное смешивание и перемещение их из бункеров под давлением сжатого воздуха в выпускные патрубки.
3.986 Способ изготовления керамических изделий на основе золы: Способ осуществляют путем смешивания золы и глины в объемном соотношении от 3:1 до 8:3 соответственно, их обработки, вылеживания, формования, сушки и обжига.
3.987 Способ изготовления стеновой керамики с анизотропными свойствами путем пластического формования полуфабриката из шихты на основе глины, сушки, обжига при температуре 950-1000 °С, в области температур упруго-пластично-вязких свойств 800-1000 °С, на полуфабрикат-изделие оказывают одностороннее механическое воздействие в пределах 0,45-0,50 Мпа.
3.988 Способ предварительного напряжения элементов строительных конструкций: Способ, который достигается тем, что в строительном элементе из сжатого упругого материала, содержащего рамку, охватывающую указанный сжатый упругий материал по периметру и имеющую, по крайней мере, один стык, и гибкую напряженную арматуру, рамка выполнена эластичной, например из стеклоткани, со стыком внахлест с перекрывающими концами длиной, равной 1/10 длины периметра строительного элемента, а гибкая напряженная арматура выполнена объемной, например, из отдельных стальных хомутов, по крайней мере, с одним стыком каждый, плотно охватывает рамку и заключенный в ней предварительно сжатый в трех взаимно перпендикулярных направлениях упругий материал, например, пенопласт.
3.989 Способ приготовления модифицированных асфальтобетонных смесей: Применяется для устройства и ремонта различных конструктивных слоев дорожных одежд. Способ включает смешение битума, минерального порошка и модифицирующей добавки - марганцевой соли кубовых остатков синтетических жирных кислот, взятой в количестве 0,026-0,092 мас. %, с минеральными материалами.
3.990 Способ монтажа надвижкой: Способ, основанный на сборке конструкции в крупный пространственный блок, который затем надвигают в проектное положение по специальным накаточным путям.
3.991 Способ монтажа наращиванием: Способ, заключающийся в монтаже конструкций сверху на ранее установленные конструкции.
3.992 Способ монтажа конструкций поворотом: Способ, заключающийся в сборке конструкции на земле и подъеме в проектное положение путем поворота вокруг неподвижного шарнира с помощью порталов, шевров, мачт с полиспастами, лебедок с применением самоходных кранов.
3.993 Способ монтажа конструкций подращиванием: Способ, заключающийся в последовательном возведении сооружения, начиная с верхнего этажа и заканчивая первым.
3.994 Способ монтажа надвижкой: Способ, основанный на сборке конструкции в крупный пространственный блок, который затем надвигают в проектное положение по специальным накаточным путям.
3.995 Способ монтажа поворотом с помощью «падающей стрелы»: Способ, заключающийся в повороте поднимаемой конструкции вокруг шарнира, на котором жестко закрепляют стойку, а верх ее соединяют с верхом поднимаемой конструкции. Систему поворачивают вокруг шарнира с помощью лебедки, трос которой закреплен за оголовок стойки. Когда конструкция займет проектное (вертикальное) положение, стойка падает.
3.996 Сращивание: Сопряжение деревянных конструкций, в котором элементы сопрягаются в упор торцевыми или лобовыми поверхностями.
3.997 Срок службы: Период времени от начала эксплуатации изделия (в годах, месяцах, сутках) до момента возникновения предельного состояния, указанного в технической документации, или до его выбраковки.
3.998 Стабилизация грунтов: Состояние грунтов оснований в сооружениях из грунтовых материалов после завершения процесса консолидации грунтов, то есть достижение максимальной осадки при данном напряженном состоянии.
3.999 Стабилизация грунтов: Состояние грунтов оснований в сооружениях из грунтовых материалов после завершения процесса консолидации грунтов, то есть достижение максимальной осадки при данном напряженном состоянии.
3.1000 Стагнация: Застой в производстве, торговле и других отраслях. Характеризуется длительным во времени отсутствием роста объемов производства, объемов товарооборота, объемов экспорта-импорта, объемов строительно-монтажных работ.
3.1001 Стандарт: Нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту, изделию, материалам и утвержденный в установленном порядке.
3.1002 Стандартизация: Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения требований к продукции, услуге и процессам посредством установления положений для всеобщего, многократного и добровольного использования в отношении реально существующих и потенциальных задач.
3.1003 Статическое воздействие на мерзлый грунт: Способ рыхления мерзлого грунта, основанный на непрерывном режущем усилии в мерзлом грунте специального рабочего органа - зуба - рыхлителя на гидравлическом экскаваторе «обратная лопата» или навесного оборудования мощного трактора.
3.1004 Стационарные стеллажи: Устройства на площадках укрупнительной сборки, предназначенные для размещения элементов конструкций и сборки их в крупные монтажные блоки.
3.1005 Стекольные работы: Работы по вставке стекол и стеклоизделий в световые проемы и ограждающие конструкции зданий и сооружений.
3.1006 Стена в грунте: Специальный метод строительных работ для устройства вертикальных заглубленных несущих конструкций и противофильтрационных завес. При устройстве несущих конструкций метод предусматривает укладку бетонной смеси в глубокие траншеи, предварительно заполненные бентонитовым глинистым раствором, препятствующим обрушению их стенок. При устройстве противофильтрационных завес предусматривается замещение в траншее бентонитового глинистого раствора цементно-глинистым раствором, асфальтобетонной смесью или комовой глиной.
3.1007 Стенка шпунтовая: Сплошная стенка, образованная забитыми в грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобетонными, стальными), служащая водонепроницаемой преградой, и удерживающая от обрушения грунт при возведении гидротехнических сооружений, для ограждения стен котлованов, траншей и прочих выемок.
3.1008 Степень сборности: Показатель технико-экономической оценки проектов зданий (сооружений) и технического уровня строительства, характеризуемый отношением (в процентах) сметной стоимости сборных конструкций и деталей, а также предварительно заготовленных узлов для санитарно-технических, электротехнических и технологических систем, включаемых в объем строительно-монтажных работ, к сметной стоимости всех строительных материалов, конструкций и деталей.
3.1009 Стоимость оборудования сметная: Стоимость оборудования, предусматриваемого в сметах на строительство, включающая (лимитную) цену, стоимость установленного комплекта запасных частей, затраты на тару, упаковку и реквизит, транспортные расходы по доставке оборудования до приобъектного склада стройки, заготовительно-складские расходы и затраты на комплектацию.
3.1010 Стоимость строительства сметная: Денежное выражение затрат, необходимых для полного осуществления строительства и ввода в действие основных фондов согласно проекту. Сметная стоимость слагается из стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента, инвентаря и других затрат, входящих в сметы строек.
3.1011 Стоимость тары, упаковки и реквизита сметная: Средства, предусматриваемые в сметах на возмещение заводам-поставщикам затрат по обеспечению сохранности оборудования, материалов, изделий и конструкций в период их транспортировки и хранения на приобъектном складе стройки.
3.1012 Столярные работы: Изготовление изделий (мебели, дверей, окон и пр.) с тщательной обработкой и отделкой древесины. Столярные работы, при которых изделия получают из мягких пород древесины (ели, сосны), называют белодеревными, а из твердых пород (дуба, бука) - краснодеревными.
3.1013 Стратегический план: Основная часть программы маркетинга строительной организации для создания и поддержания стратегического равновесия между целями ее деятельности и потенциальными возможностями для получения положительных результатов. Стратегический план задает основные направления деятельности в области производства и сбыта строительной продукции, обеспечения работ ресурсами, цен, рекламы, ввода объектов в эксплуатацию и пр., определяет четкие цели каждому подразделению строительной организации, координируя их действия. Основу формирования стратегического плана составляет объявленная программа деятельности, ее цели и задачи, портфель заказов и стратегия риска.
3.1014 Страховой (гарантийный) запас: Часть производственного запаса, предназначенная для бесперебойного процесса производства в случае полного использования других частей запаса.
3.1015 Строительная деятельность (строительство): Деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс.
3.1016 Строительная индустрия: Промышленное изготовление изделий для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.
3.1017 Строительная площадка: Территория, отведенная для строительства определенного объекта или комплекса объектов по проекту. Строительная площадка представляет собой организационно обособленный участок, руководимый начальником стройки до момента окончания строительства и оформления ввода в действие предприятия.
3.1018 Строительная технология: Совокупность действий, способов и средств, направленных на обработку исходных природных и искусственных материалов, изменение их характеристик, состояния и положения в пространстве с целью создания законченной строительной продукции заданных параметров и качества.
3.1019 Строительно-монтажные работы: Строительная деятельность, включающая:
- земляные работы и специальные работы в грунтах;
- возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений);
- специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений;
- устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем;
- работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
- строительство автомобильных и железных дорог;
- монтаж (демонтаж) технологического оборудования, пусконаладочные работы.
3.1020 Строительное производство: Выполнение комплекса подготовительных и основных строительно-монтажных и специальных строительных работ при возведении и реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте всех типов зданий и сооружений в любых климатических условиях.
3.1021 Строительные нормы и правила; СНиП: Свод основных нормативных документов, применяемых в строительстве.
3.1022 Строительный генеральный план (стройгенплан): Часть проекта организации строительства, регламентирующая организацию строительной площадки на период определенного этапа строительства.
3.1023 Строительный генеральный план на отдельное здание, сооружение: План участка строительства, на котором показывается размещение строящегося здания или сооружения, уточняется расположение дорог и сетей, складских зданий и площадок, подкрановых путей, временных зданий и сооружений подготовительного и основного периодов. Стройгенплан разрабатывается в составе проекта производства работ подготовительного периода и комплекса работ основного периода.
3.1024 Строительный двор: Комплекс временных подсобных производств, организуемых на строительной площадке или вблизи нее для предварительной обработки материалов, изготовления деталей, приготовления бетона и пр.
3.1025 Строительный комплекс: Совокупность подрядных строительных и монтажных организаций, обслуживающих их предприятий, а также предприятий по производству строительных материалов, деталей и конструкций.
3.1026 Строительный объем надземной и подземной частей здания: Объем, который определяется в пределах ограничивающих поверхностей, с включением ограждающих и других конструкций.
3.1027 Строительный паспорт: Документ, выдаваемый заказчиком проектной организации в дополнение к заданию на проектирование, содержащий условия для проектирования, технические данные по отведенному участку, решения об отводе земли, данные о существующей застройке, технические условия для присоединения к инженерным сетям, техническое заключение по инженерной геологии, в том числе о допускаемых нагрузках на грунт.
3.1028 Строительный паспорт на капитальный ремонт жилого дома: Документ, разрабатываемый генеральной проектной организацией и утверждаемый заказчиком, который содержит все необходимые для производства работ материалы.
3.1029 Строительный процесс: Совокупность общестроительных работ, выполняемых в строгой технологической последовательности.
3.1030 Строительство на подрабатываемых территориях: Строительство зданий и сооружений на территориях угленосных месторождений, под которыми проводятся горные разработки.
3.1031 Строительство «под ключ»: Возведение и ввод в эксплуатацию полностью готового элемента.
3.1032 Строительство полносборное: Возведение зданий и сооружений из крупных элементов высокой степени заводской готовности.
3.1033 Стройка переходящая: Незавершенное строительство, которое предусматривается продолжать в плановом периоде на основании ранее утвержденной или переутвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.
3.1034 Строповка: Временное соединение различных конструкций (изделий, оборудования) с крюком (петлей, кольцом) грузоподъемной машины для их подъема, монтажа или транспортирования.
3.1035 Струбцины: Скобы с винтовым зажимом, которые применяют при подъеме и перемещении листового металла.
3.1036 Стык: Стык: 1. Место, где в процессе монтажа соединяются два конца, две крайние части конструкции, например, соединение сборных элементов колонн в многоэтажных зданиях. 2. Сочленение двух элементов каркаса, которое является зоной передачи нагрузки от одного элемента каркаса к другому.
3.1037 Стыковые соединения, обеспечивающие раздельную работу несущих и ненесущих конструкций: Соединения, не препятствующие (в заданных нормами пределах) взаимным смещениям несущих и ненесущих конструкций при сейсмических воздействиях.
3.1038 Стыковые соединения, не обеспечивающие раздельную работу несущих и ненесущих конструкций: Соединения, препятствующие взаимным смещениям несущих и ненесущих конструкций при сейсмических воздействиях.
3.1039 Стяжка пола: Слой для подготовки жесткого основания под покрытие, если нижележащие слои выполнены из нежестких или пористых материалов.
3.1040 Субподрядчик в строительстве: Специализированная или монтажная организация, выполняющая отдельные комплексы или виды строительно-монтажных работ по договору субподряда со строительными организациями - генеральными подрядчиками.
3.1041 Сухая кладка: Каменная кладка, выполняемая без применения связующего раствора, но с подбором постельных камней и тщательной их расщебенкой. Сухая кладка обычно применяется для устройства подпорных стенок небольшой высоты.
3.1042 Схема: Графическое изображение с описанием и технико-экономическим обоснованием принятых решений, разъясняющих основные идеи, принципы и последовательность работы устройств, установок, сооружений и сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и пр.
3.1043 Схема развития и размещения материально-технической базы строительства: Предплановые документы, в которых разрабатываются предложения по сбалансированному обеспечению строительства ресурсами, а также рациональному развитию и размещению сети предприятий и хозяйств материально-технической базы.
3.1044 Сшивание сетевого графика: Графическое объединение первичных сетевых графиков в единую сеть.
3.1045 Тали: Устройства с червяным или шестеренчатым механизмом ручного или электрического привода, применяемые при погрузочно-разгрузочных работах, для натяжения вант, перемещения груза на небольшие расстояния и высоту (от 3 до 12 м).
3.1046 Тампонаж: Процесс нагнетания специальных растворов в горные породы. Применяется в шахтном строительстве или при укреплении оснований гидротехнических сооружений (плотин и др.) через скважины.
3.1047 Тарифная сетка: Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.
3.1048 Тарифная система: Совокупность нормативов, с помощью которых дифференцируется заработная плата рабочих и служащих в зависимости от условий труда, его сложности, значения отрасли.
3.1049 Тарифно-квалификационный справочник: Справочник, в котором содержится описание основных строительных работ по профессиям, конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ, приведенный для каждой профессии и каждого раздела.
3.1050 Тарифный коэффициент: Коэффициент, который показывает соотношение оплаты труда между разрядами.
3.1051 Текущий запас: Уровень запаса материалов на складе, который равен потребности в том или ином ресурсе в период между двумя смежными поставками.
3.1052 Тендер: Конкурсная форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами сфер с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации.
3.1053 Теплоизоляционные работы: Работы по устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, промышленного оборудования, средств транспорта и пр. для обеспечения требуемых теплотехнических характеристик и поддержания определенного температурно-влажностного режима.
3.1054 Теплоизоляция засыпная: Теплоизоляция из порошкообразных волокнистых или зернистых материалов (перлитовый песок, минеральная и стеклянная вата, пемза, шлак, зола).
3.1055 Теплоизоляция литая: Теплоизоляция из пенобетонной ячеистой массы. При горизонтальных поверхностях укладывают в опалубку слоями на высоту до 25 см, уплотняют, наружную поверхность изоляции тщательно разглаживают и разравнивают.
3.1056 Теплоизоляция мастичная: Теплоизоляция на основе асбестовых волокон, полимерных материалов, жидкого стекла и др. На горизонтальные поверхности наносят полосами без дополнительных креплений, на вертикальные поверхности - только по металлической сетке.
3.1057 Теплоизоляция обволакивающая: Теплоизоляция из минерального войлока, алюминиевой фольги и других материалов. Крепят изоляцию с помощью шпилек, войлочную - наматывают путем прокалывания и насаживания на шпильки.
3.1058 Теплоизоляция пола: Слой теплоизоляции из шлака или керамзитобетона, уменьшающий теплопроводность пола.
3.1059 Теплоизоляция сборно-блочная: Теплоизоляция, состоящая из элементов заводского изготовления (плит, плиток, скорлуп, сегментов). На горизонтальные поверхности их укладывают насухо с заделкой швов, на вертикальных поверхностях изоляцию выполняют в виде кладки с перевязкой швов на цементном растворе.
3.1060 Тепляк: Временное сооружение, применяемое при производстве строительных работ в зимнее время для защиты от вредного влияния низких температур наружного воздуха.
3.1061 Термический способ бурения: Способ бурения, при котором горные породы разрушаются высокотемпературным источником тепла (термобуром).
3.1062 Территория градостроительного регулирования: Территория, в пределах которой осуществляется какая-либо архитектурная, градостроительная и строительная деятельность.
3.1063 Территория населенного пункта: Пространство в пределах установленной границы (черты) городского или сельского населенного пункта.
3.1064 Техника безопасности: Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность и безвредность труда в строительстве.
3.1065 Технико-экономические показатели при проектировании: Измерители, применяемые для технико-экономического обоснования строительства и экономической оценки проектов производственных и непроизводственных объектов.
3.1066 Технико-экономические показатели строительного производства: Измерители, характеризующие эффективность использования производственных ресурсов и резервов в строительстве.
3.1067 Технико-экономический расчет: Расчет, который разрабатывается для обоснования хозяйственной необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений, по которым не составляют технико-экономическое обоснование.
3.1068 Технико-экономическое обоснование; ТЭО: Предплановый и предпроектный документ. Разработка ТЭО осуществляется для обоснования нового строительства, а также расширения и реконструкции действующего объекта. В ТЭО должны быть определены расчетная стоимость строительства и основные технико-экономические показатели объекта.
3.1069 Техническая документация: Комплект документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, используемых при строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
3.1070 Техническая сложность объекта: Уровень ответственности объекта строительства по степени технических требований к надежности и прочности оснований и конструкций, устанавливаемых государственными и (или) межгосударственными (международными) нормативами в зависимости от функционального назначения объекта, особенностей его несущих и ограждающих конструкций, количества этажей (конструктивных ярусов), сейсмической опасности или иных особых геологических, гидрогеологических, геотехнических условий места (района) строительства, которые подразделяются на:
- первый уровень ответственности - повышенный;
- второй уровень ответственности - нормальный;
- третий уровень ответственности - пониженный.
3.1071 Технические условия: Документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга.
3.1072 Технический надзор: Надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию.
3.1073 Технический проект: Промежуточная стадия разработки проекта здания (сооружения). Составляется в объеме, необходимом для уточнения данных проектного задания, требующихся при выполнении рабочих чертежей.
3.1074 Техническое задание; ТЗ: Исходный документ для проведения различных исследований и проектирования новых изделий и сооружений.
3.1075 Техническое нормирование: Научная система исследования расхода различных производственных ресурсов с целью установления оптимальных условий и показателей их использования.
3.1076 Техническое обследование сооружений: Инженерные изыскания, проводимые в целях получения достоверной информации о фактическом состоянии отдельных конструкций, здания или сооружения в целом.
3.1077 Техническое обслуживание: Комплекс мероприятий, позволяющих предупредить преждевременный износ деталей и узлов машин путем своевременного проведения смазки, регулировочных работ, выявления и устранения возникающих при эксплуатации дефектов.
3.1078 Техническое обслуживание зданий и сооружений: Комплекс работ по контролю технического состояния зданий и сооружений, поддержанию работоспособности или исправности, наладке, регулировке, подготовке сезонной эксплуатации отдельных элементов и зданий в целом, а также соблюдению в них и на прилегающих территориях экологических требований.
3.1079 Техническое состояние зданий и сооружений: Совокупность свойств сооружения или его элементов, подверженных изменению в процессе строительства, ремонта или эксплуатации, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это сооружение или его элементы.
3.1080 Техногенные бедствия: Экстремальные факторы, связанные с хозяйственной деятельностью и вызвавшие:
- промышленные, транспортные и другие аварии;
- пожары, взрывы или угрозу взрыва;
- выбросы или угрозу выброса биологически, химически опасных или радиоактивных веществ;
- внезапные обрушения зданий или сооружений, коммуникаций;
- прорывы гидротехнических или очистных сооружений;
- аварии на электроэнергетических и коммуникационных системах.
3.1081 Техногенные воздействия: Как правило, нежелательные или вредные (опасные) воздействия на население, населенные пункты либо межселенные территории, вызванные в результате хозяйственной деятельности человека без угрозы или с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.1082 Технологическая карта: Основной документ строительного процесса, регламентирующий его технологические и организационные положения. Технологические карты разрабатывают на отдельные или комплексные процессы.
3.1083 Технологическая комплектация: Процесс своевременного комплектного обеспечения строящихся объектов сборными конструкциями, деталями, полуфабрикатами и материалами в строгой увязке с темпом и технологической последовательностью строительно-монтажных работ.
3.1084 Технологическая операция: Основная составляющая технологического и строительного процессов, являющаяся однородным организационно неделимым элементом этих процессов.
3.1085 Технологический процесс: Совокупность приемов и способов переработки сырья, материалов, полуфабрикатов и соединения отдельных конструкций с целью получения готовой продукции. Технологические процессы разделяются на заготовительные, комплектовочные, транспортные и монтажно-укладочные.
3.1086 Технологический ярус: Условное расчленение объекта по вертикали.
3.1087 Технологичность строительная: Комплексная характеристика технологичности трех подсистем: изготовления, транспортирования, возведения конструкции строительного объекта при определенных ограничениях со стороны подсистемы эксплуатации здания.
3.1088 Технология вдавливания многосекционных свай: Технология увеличения несущей способности существующего фундамента здания с помощью нескольких сборных коротких элементов секции металлических трубчатых свай. Вдавливающий механизм (домкрат) устанавливают под подошву существующего фундамента, под специальную балку, после вдавливания свай их полость заполняют бетонной смесью.
3.1089 Технология подведения грунтовых свай под фундаменты при реконструкции двухкомпонентная: Двухкомпонентная технология, предусматривающая размыв грунта укрепляющим раствором с одновременной подачей концентричной ей кольцевой струи воздуха, что увеличивает диаметр грунтовой сваи на от 2 до 3 м.
3.1090 Технология подведения грунтовых свай под фундаменты при реконструкции однокомпонентная: Однокомпонентная технология, предусматривающая размыв грунта одной или двумя противоположно направленными струями укрепляющего цементно-песчаного раствора.
3.1091 Технология подведения грунтовых свай под фундаменты при реконструкции трехкомпонентная: Трехкомпонентная технология, предусматривающая дополнительную подачу в грунт добавок, ускоряющих процесс формирования сваи.
3.1092 Технология строительного производства: Совокупность процессов по изготовлению изделий и конструкций и превращению их в готовую строительную продукцию (здания и сооружения) на основе развития и повышения уровня индустриализации строительства.
3.1093 Типизация: Процесс сведения разнообразных типов изделий, машин, сооружений к минимальному числу типовых образцов определенных размеров, форм и качества.
3.1094 Типовая документация: Документы, разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочных решений и включенные в комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения в строительстве.
3.1095 Типовое проектирование: Разработка типовых проектов предприятий, зданий и сооружений, предназначенных для многократного применения в строительстве.
3.1096 Типовое проектное решение: Проектное решение, отобранное в результате анализа предыдущего опыта проектирования и многократного внедрения проектов с целью применения (полного повторения или привязки) в проектировании определенного класса задач и систем.
3.1097 Типовые детали: Элементы строительных конструкций, изделий и узлы их сопряжения, вошедшие в утвержденные альбомы типовых рабочих чертежей, принятые для обязательного применения в проектировании и строительстве.
3.1098 Типовые материалы: Материалы, необходимые для методического обеспечения проектирования конкретных объектов строительства, привязки типовых проектов.
3.1099 Типология зданий: Научная дисциплина, изучающая развитие и формирование типов зданий в связи с совершенствованием технологии производства, развитием новых социальных форм быта и культуры, изменением демографии населения, повышением материального благосостояния населения и достижениями современной строительной техники.
3.1100 Товарная строительная продукция: Показатель объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости строительства, выполненных на законченных строительством и сданных в отчетном периоде в установленном порядке в эксплуатацию предприятиях, пусковых комплексах, очередях и объектах, подготовленных к выпуску продукции и оказанию услуг.
3.1101 Торкретирование: Послойное нанесение с помощью цемент-пушки на обрабатываемую поверхность торкрет-бетона (крупность заполнителя до 10 мм) или набрызг-бетона (заполнитель до 25 мм).
3.1102 Торкретирование мокрым способом: Способ торкретирования, при котором в сопло подается готовая бетонная смесь или раствор.
3.1103 Торкретирование сухим способом: Способ торкретирования, при котором в сопло подается сухая смесь, где происходит ее смешивание с водой.
3.1104 Точечная сварка: Вид контактной сварки, при которой соединяемые детали, обычно наложенные внахлестку, свариваются в отдельных точках.
3.1105 Траверсы: Металлические балки или решетчатые конструкции с подвешенными стропами, позволяющими выполнять подвеску поднимаемого элемента в нескольких местах.
3.1106 Трамбование: Уплотнение грунта строительных материалов методом вертикальных ударных нагрузок.
3.1107 Транспортеры ленточные: Ленточные конвейеры, имеющие гладкую или ребристую ленту, которая опирается на поддерживающие верхние роликовые опоры желобчатого типа и плоские нижние роликовые опоры. Ленточные конвейеры предназначены для подачи бетонной смеси.
3.1108 Транспортная инфраструктура: Совокупность наземных (автомобильных и (или) железных) дорог, водных (морских и (или) речных) путей сообщения с комплексом мостовых, тоннельных и иных транспортных сооружений, дорожных развязок и путепроводов, регулирующих сигнальных устройств, связи, объектов инженерного обеспечения работы транспорта, обслуживания транспортных средств, перемещаемых грузов, пассажиров, обеспечения функциональной деятельности производственного и обслуживающего персонала, складских помещений и территорий, санитарно-защитных и охранных зон, а также земель, законодательно закрепленных за указанными путями сообщения и объектами, с находящимися на них объектами недвижимости.
3.1109 Транспортные процессы: Процессы доставки материальных элементов и технических средств строительных процессов к местам возведения конструкций. Транспортные процессы вне строительной площадки осуществляются общестроительным транспортом (от предприятий-изготовителей до складов строительной площадки или непосредственно к месту укладки), а внутри строительной площадки - приобъектными средствами транспорта.
3.1110 Транспортные работы: Комплекс операций, выполняемых при доставке грузов на производственные предприятия, строительно-монтажные площадки, заводы строительной индустрии (или от них), при перемещении грунтов и др.
3.1111 Траншея: Открытая выемка в грунте трапециевидного сечения, длина которой во много раз превышает ширину; используется для прокладки трубопроводов, кабелей и т.п.
3.1112 Трудовая операция: Комплекс технологически связанных приемов, направленных на получение определенного количества первичной продукции, необходимой для осуществления трудового процесса. Выполняется над одним предметом труда, на одном рабочем месте, постоянным составом исполнителей и средствами труда (например, очистка места установки панели, установка панели на растворную постель, строповка панели, временное закрепление панели и т.п.)
3.1113 Трудовой коллектив: Объединение всех работников, осуществляющих совместную трудовую деятельность на государственном, частном, общественном предприятии (объединении), учреждении, организации.
3.1114 Трудовой потенциал: Возможное количество и качество труда, которым располагает общество (трудовой коллектив) при данном уровне развития науки и техники.
3.1115 Трудовые ресурсы: Часть населения, занятая или способная работать, но не работающая по тем или иным причинам (домохозяйки, учащиеся с отрывом от производства).
3.1116 Трудоемкость процесса, чел-ч, чел-дн: Экономический показатель, характеризующий затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или выполнение определенной работы. Чем меньше трудоемкость, тем выше производительность труда.
3.1117 Тушение пожара: Процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара.
3.1118 Тычковый ряд кладки: Ряд кладки, который образуется при кладке камня короткой стороной.
3.1119 Угол естественного откоса грунта: Угол, составленный откосом выемки или насыпи с горизонтальной плоскостью, при котором грунт находится в состоянии предельного равновесия.
3.1120 Ударно-канатное бурение: Получение вертикальной скважины путем разрушения горных пород падающим буровым снарядом массой от 0,5 до 3,0 т. Применяется при разведке россыпей, бурении водозаборных, взрывных скважин.
3.1121 Ударный способ бурения: Способ бурения, при котором разработку породы ведут сплошным забоем, разбуривая скважины диаметром от 150 до 300 мм на глубину до 250 м.
3.1122 Ударный способ погружения сваи: Способ, основанный на использовании энергии удара (воздействия ударной нагрузки), под действием которой свая погружается в грунт.
3.1123 Удельные капитальные вложения: Объем капитальных вложений, приходящихся на единицу вводимых в действие мощностей или размера объекта, а также на единицу прироста годового объема продукции.
3.1124 Узел: Соединение нескольких элементов различного конструктивного назначения, например, колонны и фундамента, стропильной фермы и колонны.
3.1125 Узловые колодцы: Колодцы, которые устраивают в местах соединения линий.
3.1126 Указатель крановый: Прибор, который выдает машинисту крана визуальную и (или) звуковую информацию для правильного управления краном.
3.1127 Указатель рабочих параметров крановый: Прибор, который выдает машинисту крана визуальную и (или) звуковую информацию о величине рабочих параметров.
3.1128 Укатка: Технологический процесс уплотнения грунтов и строительных материалов катками.
3.1129 Укладка смесей: Технологический процесс распределения и уплотнения (предварительного или полного) строительных материалов.
3.1130 Укрепление грунта: Технологический процесс значительного повышения строительных свойств грунта путем введения добавок вяжущего материала, с обеспечением длительного действия.
3.1131 Укрытие поверхности грунта утеплителем: Защита грунта от промерзания укрытием его дешевыми местными материалами (соломенные маты, опилки и др.)
3.1132 Универсальные стропы: Стропы, которые имеют форму замкнутой петли длиной до 10 м, изготавливаемые из каната диаметром от 19,5 до 31,0 мм. Концы каната сращивают сплеткой. Длина сплетки должна быть не менее 40 диаметров каната. Универсальные стропы применяют для строповки колонн, подкрановых балок и трубопроводов.
3.1133 Унификация: Приведение различных видов объемно-планировочных или конструктивных решений зданий и сооружений, а также конструкций, деталей, оборудования к целесообразному минимуму типоразмеров для устранения неоправданного многообразия изделий одинакового назначения и для обеспечения взаимозаменяемости изделий.
3.1134 Уплотнение бетона: Придание бетонной смеси наибольшей возможной плотности. Уплотнение бетона производится вибрированием, центрифугированием, вакуумированием и другими способами.
3.1135 Уплотнение грунтов: Искусственное преобразование свойств грунтов с помощью уплотняющих машин без коренного изменения их физико-химического состояния для повышения прочности грунтов, уменьшения их сжимаемости и фильтрационной способности.
3.1136 Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства: Центральный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью.
3.1137 Управление: Совокупность действий, выбранных на основании определенной информации и направленных на поддержание или улучшение функционирования объекта в соответствии с имеющейся программой (алгоритмом) или целью функционирования.
3.1138 Управление качеством: Процесс установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации, осуществляемый путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество.
3.1139 Управляющая система: Комплекс факторов, воздействующих на объект управления.
3.1140 Упрочнение: Повышение характеристик прочности (пределов упругости, текучести, прочности) материала, осуществляемое путем наклепа, закалки, старения или химико-термической обработки.
3.1141 Уровень качества: Относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих качество, с соответствующими базовыми значениями. При сравнении фактических значений с базовыми значениями показателей качества продукции пользуются относительными величинами. При этом уровень качества определяется совокупностью относительных значений.
3.1142 Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.
3.1143 Усиление строительных конструкций: Совокупность мероприятий, направленных на повышение несущей способности конструкций в целом или их отдельных элементов.
3.1144 Условия патентоспособности: Предусмотренные законодательством Республики Казахстан условия предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности.
3.1145 Условия труда: Совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье и трудоспособность человека в процессе труда.
3.1146 Условная рабочая поверхность: Условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.
3.1147 Установившаяся расчетная ситуация: Рассматриваемая при расчете конструкций ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса).
3.1148 Устройство горизонтальных скважин с помощью раскатчика грунта: Процесс образования наклонной или горизонтальной скважины с помощью раскатчика, который ввинчивается в породу, уплотняет и раздвигает ее в радиальном направлении.
3.1149 Устройство пневмотрамбованных свай: Способ устройства пневмотрамбованных свай, основанный на подаче бетонной смеси в полость обсадной трубы при постоянном повышенном давлении воздуха (от 0,25 до 0,30 МПа), который подается от компрессора. Бетонная смесь подается небольшими порциями через шлюзовую камеру по принципу пневмонагнетательных установок.
3.1150 Устройство стяжки: Нанесение слоя материала, выравнивающего поверхность основания, при устройстве кровель, полов и изоляционных покрытий.
3.1151 Устройство трубобетонных свай: Способ изготовления сваи, основанный на применении стальной трубы с жестким металлическим башмаком, закрепленным в нижней ее части. Труба опускается в пробуренную скважину и заполняется бетонной смесью.
3.1152 Участковый склад: Склад материалов и изделий, обслуживающий определенный общестроительный или специализированный участок.
3.1153 Учет: Получение и фиксирование информации в количественной форме о результатах выполнения плана или этапов его осуществления.
3.1154 Учетная документация: Совокупность документов учета предприятий и организаций-застройщиков, а также подрядных строительных, проектных и изыскательских организаций для сплошной письменной регистрации операций и работы в строительстве.
3.1155 Учетные единицы градостроительного кадастра: Элементы организованной и используемой территории Республики Казахстан в целом, областей, районов, населенных пунктов, объектов недвижимости, включая все виды объемных, плоскостных и линейных сооружений.
3.1156 Фактическая стоимость строительства: Фактические капитальные затраты застройщика на строительство объекта.
3.1157 Фальц: Вид шва при соединении листов металлической кровли. Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц. Это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.
3.1158 Фиксация элементов: Совокупность операций по временному закреплению и выверке, при которых выверяемую конструкцию ориентируют относительно разбивочных осей по определенному, заранее заданному правилу.
3.1159 Финансирование строительства: Совокупность экономических отношений, возникающих между государством, министерствами, ведомствами, предпринимательскими объединениями, организациями и учреждениями в процессе обеспечения строительства денежными средствами.
3.1160 Финансовые санкции: Меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям (организациям независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, а также к физическим лицам, допускающим нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и, тем самым, наносящим ущерб).
3.1161 Фронт: Место, участок, на котором одновременно выполняется несколько рабочих процессов.
3.1162 Фронт погрузки (выгрузки): Участок местности, примыкающий к железнодорожному пути или автомобильной дороге и используемый для погрузки на средства транспорта или выгрузки с них.
3.1163 Фронт работ: Часть строящегося объекта, необходимая для размещения определенной группы рабочих с приданными им средствами труда (механизмами, приспособлениями, материалами).
3.1164 Фронтальная связь: Связь между двумя смежными работами разных видов, выполняемых на одном частном фронте.
3.1165 Фундаменты в вытрамбованных котлованах: Фундаменты, устраиваемые в котлованах, образованных сбрасыванием трамбовки с последующим бетонированием враспор или установкой бетонных элементов.
3.1166 Функции управления: Определенный вид управленческой деятельности, объективно необходимый для обеспечения целенаправленного воздействия на объект управления.
3.1167 Функциональный износ: Потеря стоимости зданий и сооружений из-за несоответствия объемно-планировочных решений, примененных строительных материалов, инженерного оборудования, качества строительных работ современным рыночным стандартам, предъявляемым к данному типу сооружений.
3.1168 Функция организации в управлении строительным производством: Функция, направленная на достижение соответствия действующей системы организации строительства новым задачам, установленным в планах, в формировании новых и совершенствовании действующих организационных форм управления.
3.1169 Функция регулирования: Функция управления, которая призвана устранять причины отклонения от нормального хода производства работ.
3.1170 Функция учета и контроля: Функция, которая помогает определить отклонение и оценить соответствие результатов производственно-хозяйственной деятельности утвержденным плановым заданиям.
3.1171 Функция целенаправленного руководства: Функция, предполагающая координацию действий непосредственно управляемых органов, выполнение по отношению к ним как специфическому объекту управления всех внешних управленческих функций (планирования, организации, регулирования, стимулирования и контроля), принятие управленческих решений и проверку их исполнения, подбор, воспитание и расстановку кадров.
3.1172 Хозяйственный способ строительства: Форма организации строительного производства, при которой строительство ведется непосредственно предприятием (организацией), являющимся держателем капитальных вложений, для собственных нужд.
3.1173 Холодный период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже плюс 8°С.
3.1174 Хронометраж: Метод изучения затрат времени на непосредственное выполнение заданной операции путем наблюдения и измерения циклически повторяющихся ее элементов (частей).
3.1175 Цементация: Закрепление грунта путем заполнения пустот, трещин и пор в скальных породах цементным раствором под давлением.
3.1176 Центрифугирование: Уплотнение бетонной смеси под воздействием центробежных сил инерции, возникающих при быстром вращении формы со смесью при изготовлении длинномерных изделий трубчатой формы.
3.1177 Циклевание: Выравнивание деревянной поверхности (например, паркетного пола) с помощью специальных инструментов или специальных механизмов.
3.1178 Цикл нулевой: Комплекс строительно-монтажных работ по возведению частей зданий или сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных ниже условной проектной отметки, принимаемой за «нуль».
3.1179 Циклограмма: Графоаналитическая модель организационно-технологического процесса возведения предприятия, здания, сооружения, отображающая периодичность (цикличность) развития строительных процессов во времени и пространстве.
3.1180 Цикл работы бульдозера: Время, затрачиваемое бульдозером на резание и набор грунта, перемещение его с надвижкой, разгрузку грунта с последующим возвратом бульдозера задним ходом.
3.1181 Цикл строительства: Совокупность взаимосвязанных процессов строительных работ, результатом которых является готовая часть здания (сооружения).
3.1182 Цинкование: Покрытие поверхности железных и стальных изделий (кровельного железа, подводных свай, проволочных изделий и др.) слоем цинка с целью защиты против атмосферной, подводной и подземной коррозии.
3.1183 Челночно-поперечная схема работы скрепера: Схема, при которой набор грунта осуществляется перпендикулярно оси выемки при движении экскаватора как в одну, так и в другую сторону.
3.1184 Чертежи исполнительные: Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче в эксплуатацию объекта, с указанием лиц, ответственных за производство работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, в том числе с указанием внесенных в рабочие чертежи изменений.
3.1185 Чертежи рабочие: Чертежи, предназначенные непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ или для изготовления строительных конструкций и изделий.
3.1186 Четкость, оперативность и организованность: Принципы осуществления функций управления, которые состоят в обеспечении ясности, четкости, требуемой организованности и быстроты реакции каждого элемента в координируемой системе на сигналы прямой и обратной связи.
3.1187 Чистый способ замораживания каменной кладки: Способ выполнения кладки в зимних условиях, при котором кладку ведут на подогретых цементных растворах с температурой в момент укладки не ниже плюс 20°С. Используют марку раствора, превышающую на один или два класса проектную.
3.1188 Шаг свай: Расстояние между осями смежных свай в ряду. Для забивных и вдавливаемых висячих свай расстояние должно быть не менее 3d (где d - диаметр круглого или сторона квадратного или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а для свай-стоек - не менее 1,5d. Для буровых, набивных и бурозавинчивающих свай и свай-оболочек, а также для свай-столбов шаг свай определяется минимальным расстоянием в свету между сваями, равным 1 м.
3.1189 Шаг поперечной арматуры: Расстояние между осями поперечной арматуры в одном ряду армирования конструкции
3.1190 Шарнирное опирание ростверка на сваи: Сопряжение сваи с ростверком, при котором ствол сваи защемляется в ростверке на глубину не более 50 мм без анкеровки арматуры выпусков сваи в тело ростверка.
3.1191 Шлифование: Процесс сглаживания поверхности и устранения на ней неровностей после каждой подмазки и шпатлевки.
3.1192 Шов: Место соединения частей, например, горизонтальные и вертикальные соединения между смежными стеновыми панелями или между плитами перекрытий.
3.1193 Шов деформационный: Вертикальный разрыв в конструкциях, предназначенный для компенсации усилий, возникающих от температурных деформаций и неравномерных осадок фундаментов.
3.1194 Шпатлевание поверхности: Процесс нанесения шпатлевочного состава на огрунтованную поверхность с целью ее выравнивания.
3.1195 Шприцбетон: Разновидность способа бетонирования для закрепления горных выработок, создания обделки при подземном строительстве гидротехнических сооружений, для закрепления откосов каналов и плотин, проезжей части дорог и прочих целей. Способ основан на подаче бетонной смеси под большим давлением за опалубку.
3.1196 Штукатурка в зимнее время: Штукатурный раствор, который должен иметь в своем составе поташ, не дающий высолов из поверхности, не вызывающий коррозийного разрушения металла, снижающий температуру замерзания раствора.
3.1197 Штукатурка водонепроницаемая: Штукатурка на цементе, в состав которой добавляют церезит или жидкое стекло.
3.1198 Штукатурка высококачественная: Штукатурка, выполняемая по маякам, имеющая в составе обрызг, несколько слоев грунта и накрывочный слой, с разравниванием и затиркой.
3.1199 Штукатурка декоративная с граффито: Штукатурка, которая готовится на известковом тесте, имеющем в составе красящие пигменты и цемент. Через 2-4 часа после нанесения накрывочного слоя на поверхность наносят с помощью трафаретов контуры предполагаемых рисунков, которые углубляют.
3.1200 Штукатурка декоративная с каменной крошкой: Штукатурка, выполняемая обычным способом, но в накрывочный слой которой вводят мраморную, гранитную или керамическую крошку с фракцией от 3 до 5 мм.
3.1201 Штукатурка декоративная терразитовая: Декоративная штукатурка, в состав которой, кроме каменной крошки, вводят дробленую слюду.
3.1202 Штукатурка звукопоглощающая: Штукатурка, которую выполняют на пемзовом песке, портландцементе и извести.
3.1203 Штукатурка простая: Штукатурка, которая состоит из одного или двух слоев обрызга при отсутствии накрывочного слоя.
3.1204 Штукатурка рентгенонепроницаемая: Штукатурка, имеющая в своем составе цемент и баритовый песок.
3.1205 Штукатурка теплостойкая: Штукатурка на обычных цементных растворах с добавлением от 10% до 20% от массы цемента асбестовых или стекловолокон.
3.1206 Штукатурка улучшенная: Штукатурка, состоящая из обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывочного слоя с затиркой.
3.1207 Штукатурные работы: Совокупность строительных процессов по устройству отделочного слоя на поверхности конструкций зданий и сооружений с помощью строительного раствора.
3.1208 Шум: Непериодические, случайные или статические колебательные процессы звуковых частот.
3.1209 Шум: Всякий, оказывающий отрицательное действие на организм человека, звук, независимо от его характера и природы возникновения.
3.1210 Экологические бедствия: Экстремальные экологические факторы нарушения природного баланса, связанные с изменением:
- состояния суши (катастрофические просадки, тектонические разломы, грифоны, оползни, обвалы из-за выработки полезных ископаемых, наличие тяжелых металлов или других вредных веществ в почве сверх предельно допустимых концентраций, интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных территориях из-за эрозии, засоления или заболачивания почв);
- состава и свойств атмосферы (резкое изменение климата в результате антропогенного воздействия, устойчивое превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей и ухудшение прозрачности воздуха, устойчивая недостаточность кислорода в населенных пунктах, образование обширной зоны кислотных осадков);
- состояния гидросферы (истощение водоисточников или их катастрофическое или необратимое загрязнение, устойчивая нехватка питьевой воды, а также воды для нужд производства и хозяйственно-бытовых нужд);
- состояния биосферы (гибель растительности на обширных территориях, исчезновение видов животных, растений, резкое изменение способности биосферы к воспроизводству).
К экологическим бедствиям также относятся стихийные бедствия (катастрофические природные явления).
3.1211 Экология строительная: Составная часть общей экологии, изучающая геохимическую и геофизическую трансформацию ландшафтов под воздействием промышленных отраслей строительного комплекса.
3.1212 Экономика строительства: Совокупность общественных, организационных и технических факторов, определяющих эффективность труда и использования средств производства в строительстве.
3.1213 Экономика строительства: Отрасль экономической науки, изучающая закономерности и тенденции развития строительства, факторы, способствующие его эффективности, формы и методы экономической работы в строительстве.
3.1214 Экскавация: Процесс добычи горной породы (грунта) при помощи взрывных работ или специальных механизмов (экскаваторов, бульдозеров, скреперов и др.). В практике земляных работ под экскавацией понимают весь рабочий цикл, то есть копание, перемещение и разгрузку грунта с применением экскаваторных машин.
3.1215 Экспедиционный способ строительства объектов мобильными подразделениями: Строительство, осуществляемое мобильными подразделениями, которые направляются к месту производства работ, как правило, на один сезон или квартал.
3.1216 Экспериментальное проектирование: Опытное (пробное) проектирование с целью выбора, изучения и предварительной проверки эффективности новых прогрессивных решений в промышленном, жилищном, гражданском и сельском строительстве. Экспериментальное проектирование предшествует экспериментальному строительству.
3.1217 Экспериментальное строительство: Опытное строительство, осуществляемое на основе результатов, проведенных исследовательских и проектных работ с целью проверки принятых технических решений по совершенствованию существующих и созданию новых зданий и сооружений различного назначения.
3.1218 Эксперт: Специалист высшего уровня, способный выработать оценки или дать рекомендации, советы, предостережения и прогнозы, необходимые для минимизации риска принимаемых решений.
3.1219 Экспертиза: Вид деятельности в технологическом цикле проектирования и строительства объекта, базирующийся на исследовании, проверке, анализе и оценке обоснования инвестиций, градостроительных и проектных решений в целях определения целесообразности и возможности их принятия.
3.1220 Экспертиза проектов: Этап разработки предпроектной или проектной документации, предшествующий принятию заказчиком (инвестором) решения о целесообразности инвестирования проекта и его реализации. Экспертиза заключается в проведении анализа документации и установлении эффективности инвестиций, а также в оценке качества проектов путем установления их соответствия либо несоответствия условиям и требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение государственных, общественных и частных интересов, благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека, устойчивого функционирования проектируемых объектов.
3.1221 Экспертное заключение: Документальная форма выражения результатов экспертизы. Состав и содержание предопределяются рядом методических пособий, требований и рекомендаций.
3.1222 Экспертные санкции: Меры, применяемые к нарушителям установленных норм и правил. Применяются к разработчикам некачественной продукции по результатам ее рассмотрения и оценки государственными экспертными органами.
3.1223 Экспликация: Свод пояснений к системе условных знаков на чертеже или на карте.
3.1224 Эксплуатация здания (сооружения): Использование здания или сооружения по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.
3.1225 Эксплуатационные воздействия: Силовые (от нагрузок), температурно-влажностные (от эксплуатационной среды) или химически агрессивные воздействия на конструкции в процессе их транспортирования, монтажа и эксплуатации.
3.1226 Электрический способ закрепления грунта: Способ, основанный на явлении электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с помощью металлических стержней или труб, забиваемых в грунт, по которым пропускают постоянный электрический ток.
3.1227 Электрообогрев бетона: Способ ускорения твердения бетона пропусканием электрического тока непосредственно через бетонную смесь или с помощью нагревательных электрических приборов.
3.1228 Электропрогрев: Способ оттаивания мерзлого грунта с помощью электрического тока, пропускаемого через грунт, используя для этого металлические электроды.
3.1229 Электропрогрев каменной кладки в зимнее время: Способ производства каменной кладки при отрицательных температурах, основанный на прогреве с помощью металлических электродов, подсоединенных к цепи электрического тока. Электроды закладывают в растворные швы по ходу кладки.
3.1230 Электросварка: Способ сварки металлов с использованием нагрева свариваемых деталей электрической энергией.
3.1231 Электротермос: Способ зимнего бетонирования, когда забетонированную конструкцию разогревают до некоторой расчетной температуры, а затем ей дают остыть до конечной (часто нулевой) температуры, по достижению которой должна быть получена прочность не ниже критической. Используют метод для конструкций с массивностью от 3 до 8 т.
3.1232 Электрохимический способ закрепления грунта: Способ, основанный на явлении электроосмоса, но с подачей в грунт через заглубленные трубы растворов хлористого кальция, силиката натрия, хлорного железа.
3.1233 Элемент опалубки: Составная часть опалубки, например, щит, подкос, стойка, балка и др.
3.1234 Элементы здания: Конструкции и инженерные системы, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций.
3.1235 Эллиптическая схема работы скрепера: Такая схема, при которой в каждом цикле присутствуют один набор грунта, два поворота на 180° в одном и том же направлении (один спуск и один подъем), одна разгрузка.
3.1236 Энергетическое хозяйство строительной площадки: Совокупность технических средств, обеспечивающих снабжение строительства всеми видами энергии.
3.1237 Энерговооруженность: Показатель, определяемый отношением суммарной мощности двигателей всех используемых в строительстве машин, установок и механизмов (киловатт) к числу рабочих, занятых на строительстве.
3.1238 Энергоемкость: Количество энергии (или мощность), необходимое для получения единицы производимого продукта.
3.1239 Эскиз (эскизный проект): Упрощенный вид проектного (планировочного, пространственного, архитектурного, технологического, конструктивного, инженерного, декоративного или другого) решения, выполненный в форме схемы, чертежа, первоначального наброска (рисунка) и объясняющий замысел этого решения.
3.1240 Этапы строительства: Отдельные стадии строительного производства, результатом которых является готовая строительная продукция (здание, сооружение).
3.1241 Эффективность труда: Соотношение полезного результата трудовой деятельности и величины затрат труда на его получение.
3.1242 Явление электроосмоса: Усиление притока грунтовой воды к иглофильтрам в грунтах с малым коэффициентом фильтрации (менее 0,05 м/сут.) с помощью движения постоянного тока, подключаемого к иглофильтру - катоду и стальному стержню - аноду, заглубляемому рядом с иглофильтром.
3.1243 Ярус: Часть здания (сооружения), условно ограниченная по высоте и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении.
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