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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан во исполнение Законов Республики Казахстан «О техническом регулировании», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и др. в рамках реформирования нормативной базы сферы строительства Республики Казахстан.
Основное отличие данного свода правил - обеспечение согласованности, технического единства посредством объединения и классификации понятий, используемых для обозначения строительной продукции в области архитектуры, градостроительства и строительства с учетом применения некоторых терминов и определений, содержащих в нормативных технических документах экономически развитых стран, приведенных в библиографии.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил содержат термины и определения, применяемые в строительстве. Положения настоящего свода правил предназначены для применения органами государственного управления, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими архитектурную, градостроительную, строительную деятельность и эксплуатацию строительных объектов на территории Республики Казахстан.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
 
 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Пункт 3.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
3.1 Свод правил подготовлен в соответствии с учетом требований стандартов Республики Казахстан СТ РК 1.2, СТ РК 1.5.
3.2 В настоящем своде правил применены термины и определения, приведенные в нормативах Республики Казахстан, указанных в разделе 2 и в информации БИБЛИОГРАФИИ данного свода правил, в том числе: СНиП РК 1.01-03, СНиП РК 1.01-04 и СНиП РК 1.01-05 и [1]-[6].
 
 
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
4.1 Абака: Плита, составляющая верхнюю часть капители колонны, непосредственно воспринимающая нагрузку от балочного перекрытия - антаблемента.
4.2 Абсорбенты и адсорбенты (системы кондиционирования воздуха): Жидкие и твёрдые вещества, используемые в аппаратах для термодинамической обработки приточного воздуха и для очистки от вредных газообразных смесей вытяжного воздуха.
4.3 Авиаль: Сплав алюминия с кремнием и магнием, применяемый для изготовления металлических конструкций, обладающий высокой коррозионной устойчивостью и высокой прочностью, пластичный, имеющий способность свариваться атомноводородной и точечной сваркой.
4.4 Агломерат: Искусственный камень, изготавливаемый из щебня различных горных пород (кварциты, гранит и мрамор) с добавлением связующего (полиэфирные смолы или цемент). Для придания различных окрасок используются минеральные пигменты, а также металлическая стружка, цветное стекло, авантюрин или ракушечник. Агломерированный камень применяется для внешней и внутренней отделки помещений - облицовки фасадов, бассейнов, лестниц, полов, изготовления ступеней, стеновых панелей, подоконников, барных стоек, кухонных столешниц.
4.5 Аглопорит: Искусственный пористый заполнитель для легких бетонов в виде щебня или гравия - продукт дробления шихты, изготовленной методом агломерации (спекания) из глинистых пород или глиносодержащих отходов добывающей промышленности. Алгопорит применяется для производства аглопоритобетона.
4.6 Аглопоритобетон: Легкий бетон, в котором в качестве пористого заполнителя используется аглопорит.
4.7 Адаптивная система сейсмозащиты: Оптимальная система, период собственных колебаний которой может меняться в процессе сейсмического воздействия.
4.8 Азерит: Искусственный заполнитель для легких бетонов. Представляет собой шарообразные стекловидные пористые частицы диаметром 5-40 мм. Азерит применяется также в качестве теплоизоляционной засыпки.
4.9 Акведук: Инженерное сооружение мостового типа для перевода водопроводных труб, оросительных и гидротехнических каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек, дороги.
4.10 Акмигран: Материал, содержащий гранулированную минеральную или стеклянную вату и связующие - крахмал, карбосиметилцеллюлозу, бентонит.
4.11 Акминит: Материал, содержащий гранулированную минеральную или стеклянную вату и связующие - крахмал, литопон и поливинилацетатную эмульсию.
4.12 Акмигран, Акминит: Акустические плиты, предназначенные для облицовки потолков и верхней части стен.
4.13 Акротерий: Украшение в виде статуи или декоративной фигуры в центре или по углам фронтона.
4.14 Алебастр: Продукт обжига природного гипса при температуре 120-170°С. В строительстве алебастр применяют в виде порошка тонкого помола.
4.15 Алит: Химически активный минерал. Взаимодействие с водой происходит с большим тепловыделением. Алит обладает способностью быстро твердеть и набирать высокую прочность, что обеспечивает получение из данного клинкера высокомарочного портландцемента.
4.16 Алюминат: Соль алюминиевых кислот. Алюминат кальция - главная составная часть быстротвердеющего глиноземистого цемента.
4.17 Андезит: Андезит обладает высокой кислото- и термостойкостью, огнеупорностью, механической прочностью и вязкостью. Андезит применяется для футеровки сооружений кислотного производства, футеровки всевозможных реакционных и адсорбционных башен, отстойников, холодильников и т.д. Андезит используется в виде штучных камней, а также в виде щебня и муки для приготовления кислотоупорных цементов и бетонов.
4.18 Анкер: Крепежный элемент для крепления строительных конструкций и оборудования.
4.19 Анкер грунтовый: Конструкция, служащая для передачи выдергивающих усилий на грунт только в пределах заделки (корня). Грунтовый анкер состоит из трех частей - головы, анкерной тяги и заделки (корня).
4.20 Анкер грунтовый постоянный: Анкер, являющийся составной часть конструкции и обеспечивающий устойчивость сооружения в течение длительного времени, предусмотренного проектом.
4.21 Анкер клиновой (анкер-шпилька): Стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. При затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.
4.22 Анкер-РИТ: Грунтовый анкер, корень которого создан с использованием разрядно-импульсной технологии; применяется для закрепления ограждений бортов котлованов (вместо подкосов и распорок), фундаментов, оснований, других частей строительных сооружений.
4.23 Анкеровка арматуры: Обеспечение восприятия арматурой действующих на нее усилий путем заведения ее на определенную длину за расчетное сечение или устройства на концах специальных анкеров.
4.24 Антаблемент: Балочное перекрытие пролета или верхнее завершение стены, состоящее из архитрава - нижней части перекрытия, фриза и карниза.
4.25 Аппарель: Железобетонная платформа для погрузки грузов, а также устройство в виде короткой наклонной плиты для прохода (проезда) в здание (сооружение) с доступным для передвижения уклоном.
4.26 Арболит: Разновидность легкого бетона, заполнителем в котором являются разной крупности частицы растительного происхождения, а вяжущим - цемент, строительный гипс и т. д. По назначению арболит подразделяют на теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоляционный.
4.27 Арка: 1. Криволинейное перекрытие проёма в стене или пространстве между двумя колоннами (опорами); 2. Несущая строительная конструкция, имеющая форму криволинейного бруса, перекрывающего проем в стене или пролет между двумя опорами.
4.28 Арка бесшарнирная: Арка с защемленными опорами, не имеющая промежуточных шарниров.
4.29 Арка возвышенная: Арка со стрелой подъема в пределах от полу пролета до пролета.
4.30 Арка дощато клееная: Арка, получаемая склеиванием досок (слоев) по пластям или по пластям и кромкам.
4.31 Арка килевидная: Арка с остроконечной верхней частью, очертание которой подобно килевой части корпуса лодки.
4.32 Арка коньковая: Арка, образующая конек скатного покрытия.
4.33 Арка круговая: Арка, ось которой очерчена по оси окружности.
4.34 Арка крутая: Арка со стрелой подъема, равной или более пролета.
4.35 Арка многопластная: Арка, ось которой образована из нескольких симметрично расположенных по отношению к вертикальной оси круговых дуг с различными центрами.
4.36 Арка обратная: Арка, обращенная выпуклостью вниз и нагруженная в пятах.
4.37 Арка пологая: Арка со стрелой подъема равной или менее 1/5 пролета.
4.38 Арка пониженная: Арка со стрелой подъема в пределах от 1/5 до 1/2 пролета.
4.39 Аркбутан: Подпорная наружная каменная полуарка, передающая распор свода опорным столбам - контрфорсам, что позволяет значительно уменьшить площадь поперечного сечения внутренних опор и увеличить полезный объем здания.
4.40 Арматура: 1. Гибкие или жесткие стальные (в отдельных случаях неметаллические) стержни, размещаемые в массе бетона конструкции в соответствии с действующими в ней усилиями или установленные по конструктивным, технологическим соображениям; 2. Комплект вспомогательных деталей и устройств, не входящих в состав основного оборудования или сооружения, но обеспечивающих нормальную их работу, например, арматура трубопроводная, электротехническая, печная и др.
4.41 Арматура дисперсная: Металлические и неметаллические дисперсные волокна (фибра), распределенные по объему бетонного элемента. В качестве фибр применяют отрезки тонкой проволоки или отрезки стеклянных, базальтовых, асбестовых и др. волокон.
4.42 Арматура железобетонных конструкций: Составная часть железобетонных конструкций для восприятия главным образом растягивающих усилий и создания предварительных напряжений.
4.43 Арматура косвенная: Арматура сжатых железобетонных конструкций или их частей, предназначенная для повышения их несущей способности и стесняющих развитие поперечных деформаций бетона. В качестве косвенной арматуры используются спиральная обмотка, кольца и хомуты, стальные пластины, трубчатая арматура и поперечные сетки.
4.44 Арматура монтажная: Арматура железобетонных конструкций, способная воспринимать монтажные и транспортные нагрузки, возникающие при производстве работ, при нагрузке от собственного веса бетона и опалубки, а также служащую для сборки арматурных каркасов и обеспечения проектного положения рабочей арматуры в конструкции.
4.45 Арматура предварительно напряженная: Арматура железобетонных конструкций, получающая начальные (предварительные) напряжения в процессе изготовления конструкций до приложения внешних нагрузок в стадии эксплуатации.
4.46 Арматура рабочая: Арматура железобетонных конструкций, устанавливаемая по расчету.
4.47 Арматура стеклопластиковая: Арматурный элемент, состоящий из пучка ориентированных стеклянных волокон на алюмо-боросиликатной основе и полимерного связующего. Периодический профиль создается навивкой оплеточной нити. Стеклопластиковая арматура имеет противокоррозионные, диэлектрические и антимагнитные свойства.
4.48 Армирование косвенное: Поперечное армирование сжатых элементов сварными сетками (местное армирование) или кольцами (спиралью), повышающее несущую способность элемента за счет ограничения поперечных деформаций бетона.
4.49 Армоцемент: Мелкозернистый бетон, в массе которого равномерно распределены проволочные стальные или тканые сетки. Одновременно может присутствовать и стержневая или проволочная арматура. Применяется для изготовления тонкостенных строительных конструкций сложной конфигурации.
4.50 Армошвы: Армированные плоскими каркасами, сетками растворные швы в зданиях из кирпичной (каменной) кладки, предназначенные для увеличения жесткости надземной части здания и уменьшения его чувствительности к неравномерным осадкам фундаментов.
4.51 Архитрав: Конструктивный нижний основной элемент антаблемента, обычно располагаемый на капителях колонн.
4.52 Асбест: Собирательное название группы тонковолокнистых минералов из класса силикатов, образующих агрегаты, сложенных тончайшими гибкими волокнами.
4.53 Асбестоцемент: Материал, состоящий из затвердевшего портландцемента и волокон асбеста, выполняющих функцию дискретной арматуры. Наличие волокон асбеста увеличивает прочность асбоцемента и снижает его теплопроводность.
4.54 Асбест хризолитовый (ГОСТ 12871): Асбестовое волокно обработанное, состоящее из смеси волокон различной длины. Применяется при производстве асбестотехнических, асбоцементных изделий, теплоизоляции и др.
4.55 Асбозурит: Порошок, состоящий из трепела или диатомита (70-85%) и асбестового волокна (15-30%). Асбозурит применяют в виде теплоизоляционных мастик для нанесения на горячие поверхности трубопроводов и оборудования, а также для производства штукатурных работ по тепловой изоляции.
4.56 Асфальтобетон: Строительный материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной, перемешанной и уплотненной смеси минеральных заполнителей (щебня, песка, тонкоизмельченного минерального порошка) и органического вяжущего (битума или дегтя). Асфальтобетон с применением дегтя называется дегтебетоном.
4.57 Асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, гравия и песка с минеральным порошком или без него) и битума, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.
4.58 Асфальтовая мастика: Строительный материал, получаемый путем отвердевания смеси нефтяного битума или дегтя и минерального наполнителя. Для получения асфальтовой мастики применяют пылевидные (измельченный известняк, доломит, мел, цемент, золы твердых видов топлива) либо волокнистые (асбест, минеральная вата и др.) наполнители.
4.59 Асфальтовое вяжущее: Искусственное или природное вещество для изготовления композиционных материалов. Асфальтовое вяжущее относится к группе органических вяжущих, состоящих из битумных и дегтевых веществ. На основе асфальтового вяжущего получают асфальтовые бетоны, растворы и мастики, а также рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.
4.60 Асфальтовый раствор: Строительный раствор на основе асфальтового вяжущего и мелкого минерального заполнителя.
4.61 Аттик: Стена, расположенная над карнизом, венчающим сооружение.
4.62 Аутригеры: Выносные из ядра жесткости конструктивные элементы высотных зданий, представляющие собой раскосные или безраскосные фермы (последние известны под названием «балка Веренделя»), обычно располагающиеся в уровнях технических этажей, разбивающих здание по высоте на отдельные функциональные и противопожарные отсеки.
4.63 Аэротенк: Сооружение для биологической очистки сточных вод с помощью аэробных бактерий. Смесь сточной воды и активного ила, протекая по аэротенку, очищается в результате окисления содержащихся в ней органических загрязнений микроорганизмами активного ила.
4.64 Балка: Несущий линейный элемент строительной конструкции, расположенный горизонтально или наклонно и опирающийся на две или несколько опор.
4.65 Балка арочная: Сплошная или решетчатая балка, имеющая конфигурацию арки.
4.66 Балка бистальная: Сварная балка, выполненная из двух марок сталей. Наиболее напряженные участки поясов выполняют из стали повышенной прочности (низколегированные стали), а стенку и малонапряженные участки поясов - из малоуглеродистой стали.
4.67 Балка двускатная: Балка, верхняя плоскость которой имеет два участка с противоположными уклонами.
4.68 Балка дощатоклееная: Балка, получаемая склеиванием досок (слоев) по пластям или по пластям и кромкам.
4.69 Балка кольцевая: Кольцевое ребро жесткости, обладающее жесткостью на изгиб и прочностью как в плоскости круглого сечения оболочки или в плоскости сечения конструкции, имеющей прямоугольную конфигурацию, так и по нормали к этой плоскости. Кольцевая балка является основным несущим элементом для распределения локальных нагрузок в оболочечной или коробчатой конструкции.
4.70 Балка обвязочная: Балка, связывающая оголовок стоек с целью обеспечения их пространственной устойчивости и восприятия нагрузок от вышележащих конструкций в промежутках между стойками.
4.71 Балка односкатная: Балка с наклонной верхней плоскостью по всей длине.
4.72 Балка подстропильная: Балка, опирающаяся на колонны продольного ряда и служащая опорой для стропильных балок и ферм.
4.73 Балка с ортотропной плитой: Балка, верхние пояса которой образованы из стального листового настила, усиленного продольными и поперечными ребрами, обеспечивающими его местную устойчивость от сжимающих напряжений.
4.74 Балка с перекрестной стенкой: Деревянная балка двутаврового сечения, стенка которой образуется двумя и более слоями перекрестных досок, направленных под углом 45° к поясам.
4.75 Балка сварная: Балка двутаврового сечения, изготавливаемая сваркой отдельных пластин (полос) листовой стали и применяемая в случаях, когда прокатные балки не удовлетворяют условиям прочности, жесткости, общей устойчивости.
4.76 Балка-стенка: Конструктивный элемент здания в виде балки с узким поперечным сечением, высота которой соизмерима с длиной перекрываемого ею элемента.
4.77 Балка стропильная: Железобетонная или деревянная балка для покрытий со скатными и плоскими кровлями в зданиях с небольшими и средними пролетами.
4.78 Балка тавровая: Балка, имеющая Т-образное сечение; наиболее эффективная форма для изгибаемых конструкций.
4.79 Балка фундаментная (ранд-балка): Балка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент или на консоли колонн и воспринимающая нагрузку от стены.
4.80 Балясины: Невысокие фигурные столбики, поддерживающие перила лестниц, балконов, парапета, балюстрады. Балясины изготавливаются из камня, дерева, металла, железобетона и др. и имеют разнообразную форму в сечении - плоскую, круглую, граненую, иногда с резным орнаментом.
4.81 Банкеты: Обоймы из железобетона, устраиваемые по периметру подошвы фундамента с целью увеличения его опорной площади и жестко соединенные с ним. Выполняются в процессе реконструкции и усиления фундаментов.
4.82 Барит: Минерал, сульфат бария. Применяют в молотом виде как инертный наполнитель в лакокрасочной, резиновой, цементной и др. отраслях промышленности, в стеклянном и керамическом производстве.
4.83 Барраж: Инженерное сооружение в виде ступенчатой подпорной стенки, применяемое для предотвращения оползней, осыпей и укрепления территорий, имеющих большой уклон, а также для защиты автодорог или железнодорожных путей в горах от потоков воды во время ливней.
4.84 Барьер: Пулестойкое, жестко закрепленное на месте установки средство защиты банковских учреждений, предназначенное для обеспечения безопасности персонала банка, личного состава охраны и препятствующее свободному проходу.
4.85 Башмак колонны: Нижняя уширенная опорная часть колонны для равномерной передачи нагрузки на основание.
4.86 Башня: Свободностоящее высотное сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров (диаметра, стороны основания), а устойчивость обеспечивается его основной конструкцией (без оттяжек).
4.87 Безотказность: Свойство изделия сохранять работоспособность в течении определенного периода времени без вынужденных перерывов в заданных условиях эксплуатации.
4.88 Белит: Второй основной минерал портландцементного клинкера; отличается медленным твердением, но обеспечивает достижение высокой прочности при длительном твердении портландцемента.
4.89 Бельведер: Вышка, надстройка над зданием, обычно круглая в плане.
4.90 Бентонит: Глина, состоящая не менее чем на 60% из минералов группы монтмориллонита, обладающая высокой связующей способностью, абсорбционной и каталитической активностью. В качестве примесей могут присутствовать кристобалит, кварц, цеолиты, гипс, кальцит, зерна неразложившихся вулканогенных пород, растворимые соли хлора. В зависимости от примесей бетониты существенно различаются по химическому составу. Цвет бентонита обычно серый, голубой, белый, зеленовато-серый.
4.91 Бетон: Искусственный каменный материал, полученный в результате твердения смеси вяжущего вещества, воды, крупного и мелкого заполнителей и, в случае необходимости, различных химических и минеральных добавок. Классифицируют бетоны по следующим основным признакам - по назначению, средней плотности, виду вяжущего, виду заполнителей, по крупности зерен заполнителя, по структуре и условиям твердения. По назначению различают следующие бетоны - обычный, гидротехнический, бетон для транспортного строительства, дорожный, жаростойкий, конструкционно-теплоизоляционный, коррозионностойкий, декоративный. В зависимости от средней плотности различают особо тяжелые, тяжелые, легкие и особо легкие. По виду вяжущего бетоны подразделяются на цементные, известковые, шлаковые, гипсовые и специальные (например, полимербетоны, бетоны на магнезиальном вяжущем). По виду применяемых заполнителей бетоны бывают - на плотных, пористых и специальных заполнителях (например, металлическая дробь, вспененный гранулированный полистирол). По крупности зерен заполнителей различают бетоны мелкозернистые и крупнозернистые. В зависимости от характера структуры бетоны подразделяют на бетоны со структурой - плотной, поризованной, ячеистой, крупнопористой.
4.92 Бетоны автоклавные: Бетоны, твердеющие в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного.
4.93 Бетон гидротехнический: Специальный вид бетона, применяемый для возведения сооружений или их частей, постоянно или периодически омываемых водой. Бетон гидротехнический обладает комплексом свойств, обеспечивающих долговечность сооружений в этих условиях.
4.94 Бетон декоративный: Бетон, получаемый путем обработки окрашиванием, полировкой, текстурированием, тиснением, гравировкой, использованием топпингов и другими приемами для достижения требуемых эстетических свойств.
4.95 Бетон жаростойкий: Специальный вид бетона, способный при длительном воздействии высоких температур сохранять физико-механические свойства в заданных пределах. В зависимости от степени огнеупорности различают бетоны жаростойкие высокоогнеупорные, огнеупорные и жароупорные. Бетон жаростойкий состоит из вяжущего (гидравлического или воздушного) и заполнителя. В зависимости от средней плотности бетон жаростойкий делят на обычный и легкий (последний со средней плотностью в высушенном состоянии менее 1500 кг/м3).
4.96 Бетон конструкционно-теплоизоляционный: Бетон, предназначенный для конструкций, к которым предъявляются требования как по несущей способности, так и по теплоизоляционным свойствам.
4.97 Бетон конструкционный: Бетоны несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, определяющими требованиями, к качеству которых являются требования по физико-механическим характеристикам.
4.98 Бетон крупнозернистый: Бетон, в котором размеры зерен крупного заполнителя превышают 10 мм.
4.99 Бетон крупнопористый: Разновидность бетона с открытыми порами, образующимися из межзерновых пустот крупного заполнителя, когда они не заполнены раствором вяжущего вещества. Такая структура получается вследствие отсутствия или малого содержания мелкого заполнителя (песка) в бетоне и определяет его особые свойства - сравнительно небольшую плотность, невысокую теплопроводность, невысокую фильтрационную способность, проницаемость.
4.100 Бетон легкий: Бетоны на цементном вяжущем, пористом крупном и пористом или плотном мелком заполнителе.
4.101 Бетон мелкозернистый (пескобетон): Бетон на цементном вяжущем с плотным мелким заполнителем.
4.102 Бетон на гипсовых вяжущих: Бетон на основе полуводного гипса или ангидрита (включая гипсоцементно-пуццолановые и т.п. вяжущие).
4.103 Бетон на известковых вяжущих: Бетон на основе извести в сочетании с гидравлическими активными и (или) кремнеземистыми компонентами (цемент, шлаки, золы, кварцевый песок и активные минеральные добавки).
4.104 Бетон на органических заполнителях (арболит): Бетон на цементном вяжущем и органических заполнителей растительного происхождения (измельченные древесина из отходов производства, стебли хлопчатника или рисовой соломы, костра конопли и льна).
4.105 Бетон на основе жидкого стекла: Разновидность бетона тяжелого или легкого, приготовляемого на основе жидкостекольного вяжущего, минеральных наполнителей и заполнителей различной крупности. По области применения разделяют на общестроительные, кислотостойкие и жаростойкие.
4.106 Бетон на основе нефтяных битумов: Должен иметь предел прочности при сжатии не менее 150 кг/см2 и водопоглощение не более 0,12%. Добавками, вводимыми в состав бетона, могут служить минеральные, повышающие плотность бетона и понижающие коэффициент фильтрации, что целесообразно в подземных и массивных сооружениях при постоянном воздействии на них влаги.
4.107 Бетон на плотных заполнителях: Бетон на заполнителях из плотных горных пород или шлаков.
4.108 Бетон на пористых заполнителях: Бетон на искусственных и естественных минеральных пористых заполнителях, а также на пористых крупных и плотных мелких заполнителях.
4.109 Бетон напрягающий: Специальный бетон на основе напрягающего цемента, расширяющегося при твердении и предназначенный для создания предварительного напряжения (самонапряжения) при его твердении.
4.110 Бетон на цементных вяжущих (цементный бетон): Бетон на портландцементе или его разновидностях, на глиноземистом цементе.
4.111 Бетон на шлаковых вяжущих: Бетоны на основе молотых шлаков и зол с активизаторами твердения (щелочными растворами, известью, цементом или гипсом).
4.112 Бетон плотный: Бетон, у которого пространство между зернами крупного и мелкого или только мелкого заполнителя заполнено затвердевшим вяжущим и порами вовлеченного газа или воздуха, в т. ч. образующихся за счет применения добавок, регулирующих пористость в объеме не более 7%.
4.113 Бетон радиационно-защитный: Специальный бетон, предназначенный для защиты от воздействия радиационных излучений. Изготовляют из особо тяжелого бетона. В качестве заполнителей применяют материалы повышенной плотности - барий, лимонит, гематит, магнетит, чугунный скрап, обрезки стали.
4.114 Бетон силикатный: Бетон на извести и кремнезернистом компоненте, твердеющий при автоклавной обработке.
4.115 Бетон специальный: Бетоны, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с их назначением.
4.116 Бетон теплоизоляционный: Специальный бетон, предназначенный для тепловой изоляции конструкций, зданий и сооружений.
4.117 Бетон тощий: Бетон низких классов с низким содержанием цемента и высоким содержанием заполнителей. Тощий бетон применяют для стяжки полов, подготовки под фундаменты, при строительстве асфальтобетонных дорог.
4.118 Бетон тяжелый: Бетоны плотные на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителях.
4.119 Бетон химический стойкий: Специальный вид бетона, изготовляемого на основе химически стойких вяжущих, наполнителей и заполнителей. В качестве вяжущих в бетоне химически стойком применяют синтетические смолы и жидкое натриевое или калиевое стекло с полимерной добавкой (полимерсиликатные бетоны). Бетоны химически стойкие классифицируют по химической стойкости, виду вяжущего и заполнителей.
4.120 Бетон ячеистый: Бетон, состоящий из затвердевшей смеси вяжущего, кремнеземистого компонента и искусственных равномерно распределенных пор в виде ячеек, образованных газо- и пенообразователями.
4.121 Бетонополимер: Бетон, пропитанный мономерами или жидкими олигомерами с последующей их полимеризацией (отверждением) в порах бетона. В результате этого более чем в 2 раза повышаются прочность бетона (Rсж. = 80-120 МПа) и его морозостойкость. Бетонополимеры практически водонепроницаемы. Для получения бетонополимера используют главным образом стирол и метилметакрилат, полимеризующиеся в бетоне соответственно в полистирол и полиметилметакрилат.
4.122 Биконструкция: Пространственная система, состоящая из двух плоских неизменяемых в своих плоскостях стержневых систем, соединенных решеткой - связями.
4.123 Бикрост: Рулонный наплавляемый битумный кровельный и гидроизоляционный материал. Бикрост получают путем двустороннего нанесения на негниющую стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу высококачественного вяжущего на основе окисленного битума, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. Верхняя сторона покрыта крупнозернистой посыпкой, а нижняя - полимерной пленкой. При монтаже рулон разогревается горелкой и постепенно раскатывается по крыше. Применяется при устройстве и ремонте кровель и в качестве гидроизоляции строительных конструкций.
4.124 Биметалл: Материал, состоящий из двух прочно соединенных слоев разнородных металлов или сплавов (например, сталь и алюминий, титан и молибден). Биметалл применяют с целью экономии дорогостоящих и дефицитных металлов или для получения материала, обладающего сочетанием свойств исходных материалов.
4.125 Бипол: Бипол предназначен для устройства кровель и гидроизоляции. Получают путем двухстороннего нанесения на негниющую основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, иногда с добавлением искусственного каучука.
4.126 Битум: Сложная смесь углеводородов и их производных, т.е. соединение высокомолекулярных углеводородов с кислородом, азотом, серой. Битумы бывают природные и искусственные. Искусственные битумы подразделяются на нефтяные, сланцевые, угольные, торфяные. В строительстве применяются в основном нефтяные битумы. В зависимости от физико-механических свойств, нефтяные битумы применяют для изготовления кровельных материалов, изоляции трубопроводов, устройства гидроизоляций, обработки гравийных и щебеночных смесей и изготовления холодных асфальтовых материалов.
4.127 Битум модифицированный: Битум с улучшенными (модифицированными) качествами, полученный путем применения одного или нескольких химических агентов. Модифицированный битум может использоваться либо «непосредственно», либо в виде разбавленного нефтепродукта, мастики или эмульсии.
4.128 Битум нефтяной искусственный (промышленный): Битум, полученный из остаточных продуктов нефтепереработки - гудронов, асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки масляных фракций. В зависимости от способа производства промышленные битумы подразделяются на окисленные, неокисленные, компаундированные.
4.129 Битум нефтяной природный (природный асфальт): Битум, содержащийся в битуминозных породах (кирах), асфальтитах и природных битумных озерах.
4.130 Блок: Конструктивный элемент, чаще всего имеющий форму прямоугольного параллелепипеда и применяемый при возведении наружных и внутренних стен, фундаментов и других частей зданий. Блоки бывают из природных камней, керамические, бетонные (из различных видов бетонов) и др. Блоки изготавливают сплошными или с пустотами. Блоки также бывают оконные и дверные.
4.131 Блок вентиляционный (вентблок): Вентиляционные блоки железобетонные в большинстве случаев представляют собой прямоугольные бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями. Предназначены для создания естественной вентиляции в помещениях жилых и общественных зданий.
4.132 Блок объемный: Конструктивный элемент в виде пространственной тонкостенной конструкции, ограничивающий определенный объем (фрагмент) здания и обладающий необходимой прочностью, жесткостью и устойчивостью.
4.133 Блок оконный: Светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий, состоящая из сборочных единиц - коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов - жалюзи, ставни и др.
4.134 Блок стеклянный: Цельностеклянное изделие неокрашенное или цветное, предназначенное для кладки светопрозрачных ограждающих конструкций зданий. Стеклянные блоки бывают - пустотелые с герметической воздушной полостью, образуемой при сварке двух полублоков; пустотелые с открытой воздушной полостью; сплошные - без полости.
4.135 Болт: Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых деталей. Болт может иметь резьбу по всему стержню (полная резьба) или на хвостовой части (неполная резьба).
4.136 Болт анкерный: Крепежное изделие, которое закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.
4.137 Болт грубой точности (класс точности С): Болт из углеродистой стали, устанавливаемый в отверстия на 2 - 3 мм больше диаметра болта. Болты класса точности С ставятся конструктивно без расчета.
4.138 Болт нормальной точности (класс точности В): Болт из углеродистой стали, устанавливаемый в отверстия на 1 - 1,5 мм больше диаметра болта.
4.139 Болт повышенной точности (класс точности А): Болт из углеродистой или легированной стали, устанавливаемый в отверстия с гладкой поверхностью, диаметр которых отличается от диаметра болта не более чем на плюс 0,25 - 0,30 мм. Такие болты изготавливают точением и поэтому имеют высокую стоимость.
4.140 Бордюр: 1. Узкие полосы (бортовые камни, плиты), отделяющие дорогу, тротуар, газон и др. 2. Полоса или кайма, обрамляющая верхние части стен помещений (в малярных или обойных работах).
4.141 Брандмауэр: Противопожарная стена, огнестойкая, преимущественно глухая, предназначенная для разделения смежных помещений одного здания либо двух смежных зданий с целью воспрепятствования распространению пожара.
4.142 Бревно: Круглые лесоматериалы длиной от 3,0 до 6,5 м, очищенные от сучьев заподлицо с поверхностью и окоренные с полным удалением луба. Классификация бревен осуществляется по толщине ствола в верхнем отрезе, по наличию пороков и по длине.
4.143 Брезент: Плотная парусина, пропитанная огнеупорными или водоотталкивающими и противогнилостными составами, или их комбинациями. Брезентовые пологи используют для укрытия складируемых строительных материалов, временных конструкций и сооружений; ими закрывают оконные и другие проемы и недоделанные участки крыши на недостроенных объектах. Из брезентовых тканей с огнеупорной пропиткой шьют спецодежду для сварщиков.
4.144 Бризол: Материал, изготавливаемый прокатыванием массы, полученной смешиванием нефтяного битума, дробленой резины (от изношенных автопокрышек), асбестового волокна и пластификатора. Бризол стоек до 60°С к серной и соляной кислотам при концентрациях, соответственно, до 40% и 20%. Его применяют для защиты от коррозии подземных металлических конструкций и трубопроводов, приклеивая к поверхности битумной мастикой.
4.145 Бровка: Линия пересечения откосов насыпи с ее горизонтальной поверхностью.
4.146 Брекчия: Группа обломочных пород, состоящая из угловатых обломков (1 см и более) одной или нескольких горных пород, связанных каким-нибудь минеральным веществом (цементом). Брекчия из твердых пород натурального камня (гранит, габро), благодаря высоким показателям прочности, долговечности, влаго- и морозостойкости, низкому коэффициенту истираемости, идеально подходит для облицовки следующих элементов -
- полы и наружные и внутренние ступени на объектах с большой проходимостью;
- фасады, цоколи и входные группы, также и для регионов с суровым климатом;
- объекты городского благоустройства - фонтаны, набережные, открытые бассейны;
- мемориальные комплексы и городские монументы;
- элементы парковой архитектуры.
Брекчия из мягких пород (мрамор, змеевик) имеет высокие декоративные качества, используется чаще всего в интерьере, так как показатели истираемости, твердости, морозостойкости ниже, чем у представителей группы твердых пород. Основные сферы применения брекчии из мягких пород для облицовки -
- полы, стены и внутренние ступени в частных домах и зданиях с низкой проходимостью;
- стены, колонны в общественных зданиях;
- ванные комнаты, сауны и бассейны;
- элементы фасадов и входных групп (кроме наружных ступеней) зданий, расположенных в регионах с относительно мягким климатом.
4.147 Брус коньковый: Брус, являющийся опорой для верхних концов стропильных ног скатной крыши.
4.148 Бункер: Емкость, выполненная из стали, железобетона или дерева, предназначенная для кратковременного хранения и перегрузки сыпучих материалов (угля, песка, цемента и пр.). В технике вентиляции и кондиционирования используется как накопитель уловленной пыли.
4.149 Бут (Бутовый камень): Камень произвольной формы размером от 150 до 500 мм по наибольшему измерению, получаемый дроблением горных пород.
4.150 Бутобетон: Бетон с заполнителем из бутового камня.
4.151 Бык: Промежуточная опора моста или водосливного сооружения (плотины, водозабора и др.) обычно обтекаемой в плане формы, снабженной в верхней части ледорезом.
4.152 Вагонка: Тонкая обшивочная доска, вырабатывается из обрезной доски строганием одной или двух сторон и выборкой с боковых сторон четверти (фальцовка) или шпунта (шпунтовка). В зависимости от исходного материала бывает - деревянная вагонка (материал - натуральная древесина), пластиковая вагонка (материал - поливинилхлорид) и МДФ-вагонка (от англ. MDF, что в переводе означает - древесноволокнистая плита средней плотности).
4.153 Вайма: Скоба (приспособление) из прочной древесины для зажима с помощью клиньев склеиваемых щитов.
4.154 Валик сварного шва (сварные соединения металлических конструкций): Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход.
4.155 Вальма: Скат шатровой крыши, имеющий треугольную форму и расположенный с торцовой стороны здания.
4.156 Ванта: Закрепленный по концам криволинейный провисающий растянутый элемент (стержень), выполняемый обычно из стальных канатов, может быть из клееной древесины, и применяемый в висячих конструкциях.
4.157 Ванта коньковая: Ванта, образующая конек скатного висячего покрытия.
4.158 Вата каолиновая: Высокотемпературная (температура применения до 1100-1250°С) теплоизоляция, применяемая в различных отраслях промышленности. Сырьем для ее производства служат технический глинозем и кварцевый песок. Средняя плотность каолиновой ваты 80 кг/м3. Она устойчива к вибрации, инертна к воде, водяному пару, маслам и кислотам, обладает высокими электроизоляционными свойствами, практически не меняющимися с повышением температуры до 700-800°С. Каолиновая вата поставляется в рулонах и в виде изделий различной формы.
4.159 Вата минеральная: Теплоизоляционный материал в виде слабо уплотненной массы стекловидных волокон. Получают из силикатных расплавов на основе доменных шлаков, а также из смесей осадочных (мергель, доломит, известняк) и изверженных (диабаз, базальт, порфирит и т. д.) горных пород. Теплоизоляционные свойства минеральной ваты обусловлены высоким содержанием воздуха (до 95%) между волокнами. Минеральная вата трудоемка в применении и склонна к слеживанию, поэтому из нее главным образом выпускают готовые изделия (плиты различной жесткости, маты, специальные ветрозащитные плиты и др.).
4.160 Вата стеклянная: Рыхлый теплоизоляционный материал, состоящий из переплетенных между собой тонких непрерывных или дискретных стеклянных волокон. Стекловолокно получают переработкой расплавленной в ванной печи стекломассы из шихты, в состав которой входят кварцевый песок, известняк (мел, доломит), кальцинированная сода (сульфат натрия).
4.161 Вата шлаковая: Теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты, полученный из расплавов металлургических шлаков переработкой их в стеклянные волокна.
4.162 Вермикулит: Минерал из группы гидрослюд, водный основной алюмосиликат магния и железа. Цвет бурый, бронзово-желтый, зеленоватый. Твердость по минералогической шкале 1-1,5; плотность 2400-2700 кг/м3. Порошкообразный вермикулит не поддается истиранию и по смазочным свойствам подобен графиту.
4.163 Вермикулитобетон: Разновидность легкого бетона с заполнителем из вспученного вермикулита. Вермикулитобетон, имеющий среднюю (по объему) плотность 250-400 кг/м3, применяют для тепловой изоляции промышленного оборудования и утепления ограждающих конструкций зданий. Более тяжелый (конструктивно-изоляционный) вермикулитобетон, имеющий среднюю плотность 600-1000 кг/м3, используют для изготовления стеновых панелей, блоков и др. ограждающих конструкций.
4.164 Ветвь колонны: Один из вертикальных стержней сквозной колонны.
4.165 Виадук: Мостовое сооружение, как правило, большой протяженности и на высоких опорах при пересечении дороги с оврагами, ущельями, болотистыми долинами рек и т. д. Для виадука характерно постепенное увеличение высоты опор и размеров пролетов от края к середине.
4.166 Виброзащита: Система инженерных мероприятий, способствующих снижению динамических воздействий на сооружения, предотвращению интенсивных вибраций и гашению колебаний конструкций, защите от вибраций людей и прецизионного оборудования. Виброзащитные мероприятия можно разделить на три основных группы - подавление источника колебаний и снижение динамических воздействий на сооружение; планировочные и конструктивные мероприятия, изменение условий взаимодействия сооружений с окружающей средой; локальная защита человека, рабочих мест и оборудования.
4.167. Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.168 Вимперг: Высокий декоративный остроконечный фронтон, завершающий порталы и оконные проемы зданий.
4.169 Винипласт: Жесткая термопластичная непрозрачная, не содержащая пластификатора, пластическая масса на основе поливинилхлорида (ПВХ) и перхлорвиниловой смолы, содержащая также термо- и светостабилизаторы, антиоксиданты (предотвращающие разрушение материала при переработке и эксплуатации), смазывающие вещества (облегчающие его обработку и переработку), пигменты и красители. Винипласт не горюч и не имеет запаха, хорошо поддается механической обработке, легко сваривается при 230-250°С, хорошо склеивается, является хорошим диэлектриком при эксплуатации в пределах от +20 до -80°С. Винипласт устойчив к действию кислот, щелочей и алифатических углеводородов, но неустойчив к действию ароматических и хлорированных углеводородов. Применяется для изготовления трубопроводов, емкостей, листов, профилей в строительстве и в химическом машиностроении.
4.170 Винт: Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом (ГОСТ 27017).
4.171 Витраж: Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого светопрозрачного материала, входящая в состав окна, двери, перегородки или представляющая самостоятельное панно, а также сплошное остекление фасада здания или значительной его части.
4.172 Водовод: Сооружение в виде тоннеля, канала, лотка или трубопровода для пропуска (подачи) воды под напором или самотеком от водоприемника (водозаборного сооружения) к месту ее потребления.
4.173. Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.174 Волокна базальтовые (вата базальтовая): Волокна, получаемые из расплава базальтового минерала, выдерживающие температуру до 1000°С, обладающие стойкостью к коррозии, применяемые в качестве теплозвукоизоляционного материала (в виде огнестойких матов, плит и лент) для строительных конструкций, изоляции промышленных холодильников и др. Плотность базальтовой ваты - 75-100 кг/м3, теплопроводность - 0,03-0,04 Вт/(м°С). Минераловатные плиты из волокна базальтового успешно применяют при выполнении наружной теплоизоляции зданий. Существуют два основных типа базальтового волокна - штапельное и непрерывное.
4.175 Волокна минеральные: Волокна, получаемые из минерального сплава.
4.176 Волокна стеклокерамические: Базальтовые супертонкие волокна диаметром 1-3 мкм, прошедшие предварительную термообработку в диапазоне 750-850°С.
4.177 Волокнит: Пластмасса на основе хлопкового волокна и термореактивного связующего, например, фенолоформальдегидной смолы. Плотность 1250-1450 кг/м3, прочность при изгибе 40-90 МПа. Применяется в производстве шестерен, втулок, строительных панелей, вкладышей подшипников, корпусов и крышек аппаратов и т. п.
4.178 Волокно базальтовое штапельное: Одним из наиболее важных параметров штапельного базальтового волокна является диаметр отдельных волокон, который существенно влияет на важнейшие свойства изделий из него - теплопроводность, звукопоглощение, плотность и др. В зависимости от диаметра волокно используется для различных целей - микротонкое (диаметром 0,6 мкм) - для фильтров очень тонкой очистки газовоздушной среды и жидкостей; ультратонкое (диаметром от 0,6 до 1,0 мкм) - для изготовления сверхлегких теплоизоляционных и звукопоглощающих изделий, бумаги, фильтров тонкой очистки газовоздушных и жидкостных средств; супертонкое (диаметром от 1,0 до 3,0 мкм) - для изготовления прошивных теплоизоляционных матов и звукопоглощающих изделий, картона, многослойного нетканого материала, теплоизоляционного вязально-прошивного материала, длинномерных теплоизоляционных полос и жгутов, мягких теплоизоляционных гидрофобизированных плит, фильтров и др. Тонкие волокна имеют диаметр 9-15 мкм и длину 3-1500 мм. Утолщенные волокна диаметром 15-25 мкм и длиной 5-1500 мм используются при производстве холстов, прошивных матов, плит на основе различных вяжущих; также применяют в качестве фильтровальной основы дренажных систем гидротехнических сооружений. Толстые волокна имеют диаметр 25-130 мкм, длину 5-3000 мм, прочность на разрыв 120-650 МПа. Грубые волокна представляют собой относительно сыпучую дисперсно-волокнистую массу с длиной волокон 3-15 мм, диаметром 150-500 мкм, прочностью на разрыв 200-350 МПа.
4.179 Волокно стеклянное (стекловолокно): Волокно круглого или профильного сечения, получаемое из расплавленного стекла. Изготавливается двух видов - непрерывное (диаметром 3-100 мкм, длиной более 20 км) и штапельное (диаметром 0,1-20 мкм, длиной 1-50 см).
4.180 Ворота противопожарные: Ворота с нормируемым пределом огнестойкости, оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах.
4.181 Врубка: Соединение элементов деревянных конструкций, в котором один элемент или часть его располагается в углублении другого, и усилие между ними передается непосредственным контактом.
4.182 Врубка лобовая: Врубка, в которой примыкание одного элемента происходит под углом к другому.
4.183 Вулканит: Штучный теплоизоляционный материал, получаемый из смеси асбеста, диатомита (трепела) и извести путем формования с последующей автоклавной обработкой и предназначенный для тепловой изоляции горячих (с температурой до 600°С) поверхностей трубопроводов и промышленного оборудования.
4.184 Вулканический пепел: Продукт природного измельчения магмы. Рыхлая тонкообломочная порода (размер зерен 0,05-2 мм), в состав которой входят частицы вулканического стекла, кристаллики породообразующих минералов и обломки различных горных пород, выброшенных из жерла вулкана. Вулканический пепел применяется для изготовления легких бетонов, цементов, теплоизоляционных материалов, фильтровальных масс и др.
4.185 Вяжущие битумные: Сложные смеси углеводородов и их неметаллических производных (соединение углеводородов с серой, кислородом, азотом). В зависимости от исходного сырья их разделяют на природные и искусственные нефтяные битумы.
4.186 Вяжущие вещества: Строительные материалы, способные переходить в результате физико-химических процессов из жидкого или тестообразного состояния в твердое камневидное, связывая при этом смежные с ними куски и частицы инертных заполнителей (щебень, гравий, песок) в одно монолитное целое (бетон) или соединяя кирпич, камни и т. п. Вяжущие вещества разделяются на неорганические (минеральные) - цементы, известь, гипс и органические - битумные, дегтевые.
4.187 Вяжущие дегтевые: Побочный продукт при переработке на химических заводах твердого топлива. Из этой группы органических вяжущих чаще всего в строительстве применяют каменноугольный деготь и каменноугольный пек.
4.188 Вяжущие материалы минеральные: Тонко измельченные минеральные вещества, обладающие способностью при затворении (смешении с водой) образовывать пластичное тесто, затвердевающее в прочное камневидное тело.
4.189 Вяжущие материалы органические: Вещества органического происхождения, обладающие способностью под влиянием физических и химических процессов переходить из пластичного состояния в твердое или малопластичное. Вяжущие материалы делятся на две группы - битуминозные и полимерные смолы.
4.190 Газгольдер: Стационарное стальное сооружение для приёма и хранения газа перед подачей в распределительные газопроводы или установки для его переработки. Бывают переменного (мокрые, в отсутствие газа заполняемые водой) и постоянного (сухие) объёма.
4.191 Газобетон: Разновидность бетона ячеистого, получаемая из смеси вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. Для приготовления газобетона в качестве вяжущего применяют портландцемент или смешанное вяжущее, состоящее, например, из портландцемента и извести и молотого гранулированного шлака; кремнеземистым компонентом является кварцевый песок (молотый или в естественном состоянии). Газообразователем наиболее часто служит алюминиевая пудра.
4.192 Газогипс: Разновидность ячеистого бетона, изготавливается из строительного гипса, извести - кипелки и воды. Для регулирования скорости схватывания гипса вводятся добавки поверхностно - активных веществ.
4.193 Газозолобетон: Разновидность ячеистого бетона, изготавливается из смеси портландцемента, молотой извести - кипелки, золы - уноса ТЭЦ, алюминиевой пудры и воды.
4.194 Газошлакобетон: Разновидность бесцементного ячеистого бетона. Основное вяжущее для производства газошлакобетона - доменные гранулированные шлаки, в качестве кремнеземистого компонента используется молотый песок или зола - унос ТЭЦ. Активизаторами шлака служат добавки - известь, гипс или жидкое стекло; газообразователем - алюминиевая пудра.
4.195 Гайка: Крепежное изделие с резьбовым отверстием и конструктивным элементом для передачи крутящего момента.
4.196 Галерея висячая: Галерея, поддерживаемая консольными выпусками из здания.
4.197 Галтель: Потолочный плинтус, планка прикрывающая стык между стеной и потолком.
4.198 Галька (галечник): Окатанные водой обломки горных пород крупностью от 10 до 150 мм. Обладает теми же свойствами, что и мелкий валунный камень. Гальку применяют для устройства оснований, дренажей, облицовки, мощения.
4.199 Гвоздь: Заостренный стержень, обычно железный, со шляпкой на тупом конце.
4.200 Гвоздь - шуруп: Гвоздеобразный шуруп (гвоздь с резьбой), работающий совместно с пластмассовым дюбелем.
4.201 Герметики: Полимерные композиции (пасты, замазки, растворы), применяемые для обеспечения непроницаемости стыков и соединений строительных конструкций.
4.202 Гидроизоляция: Комплекс мер для защиты частей зданий и сооружений, конструкций, резервуаров и т. д. от проникновения или воздействия воды, а также средства для этих целей - специальные конструктивные элементы или водонепроницаемые слои на наружной или внутренней поверхности частей зданий и сооружений.
4.203 Гидрослюды: Группа минералов, водные алюмосиликаты калия, магния, железа, алюминия и др. катионов. Главные представители - иллит (гидромусковит), вермикулит, глауконит и др. Образуется преимущественно за счет гидратации слюд в основном при выветривании или осадочным путем; характерные минералы глин, почв коры выветривания. Широко используются в производстве керамогранита (иллит), тепло-и звукоизолирующих материалов и изолирующих материалов для ядерной энергетики (вермикулит).
4.204 Гипар, гиперболический параболоид: Тонкостенная конструкция покрытия, имеющая поверхность отрицательной Гауссовой кривизны второго порядка.
4.205 Гипс: Сульфатная горная порода осадочного (химического) происхождения, мономинеральная зернокристаллическая структура, состоящая из минерала того же названия - двуводного сульфата кальция (CaSО4·2H2O) белого или светло-серого цвета в зависимости от примесей - глины, песка, органических веществ и др.
4.206 Гипсобетон: Искусственный камневидный строительный материал, представляющий собой затвердевшую смесь, состоящую из гипса, высокопрочного гипса или гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, воды, заполнителей и химических добавок
4.207 Гипсокартонные листы: Изделия с гипсовым сердечником, оклеенным с двух сторон картоном; выпускаются двух типов - утонченными с лицевой стороны или с прямыми продольными кромками. При приготовлении формовочной смеси к гипсовому вяжущему в качестве сухих компонентов добавляют рубленое стекловолокно, измельченные в дробилке отходы листов и сухие присадки.
4.208 Глазурь: Тонкий стекловидный или частично закристаллизованный слой, покрывающий поверхность керамической плитки и закрепленный путем обжига при высоких температурах.
4.209 Глина: Гидроалюмосиликат осадочного происхождения, обладающий уникальной способностью образовывать пластичное тесто, которое под действием приложенной извне нагрузки деформируется без потери сплошности, приобретая заданную форму, сохраняет ее после сушки, а после обжига превращается в камнеподобное тело.
4.210 Гнейс: Метаморфическая горная порода, сланцевая, богатая полевым шпатом; применяется при изготовлении щебня, тротуарных плит или в качестве облицовочных материалов. В зависимости от минералов - примесей различают гнейсы биотитовые, роговообманковые, графитовые и т. д.
4.211 Гонт: Кровельный материал в виде клиновидных дощечек с желобком на толстой грани, изготавливаемых из прямослойной здоровой древесины мягких пород (ель, сосна, кедр, пихта, липа, ольха, осина). Гонт применяется для покрытия кровли простейших зданий.
4.212 Гофр: Тонкие металлические, асбофанерные или фанерные листы, которым для увеличения жесткости придано волнообразное сечение. Стенки балок, выполненные в виде гофра, придают им жесткость и устойчивость от местного выпучивания материала стенки (балки с гофрированной стенкой).
4.213 Гравий керамзитовый: Керамзитовый гравий - легкий пористый материал, имеющий внутри ячеистую структуру строения. Керамзитовый гравий изготавливают путем обжига легкоплавкой глинистой породы, имеющей свойство вспучиваться во время быстрого нагревания до высокой температуры. Керамзитовый гравий является наиболее эффективным среди искусственных пористых заполнителей для легкого бетона. Его также используют в качестве сыпучего теплоизоляционного материала.
4.214 Гравий природный: Рыхлая осадочная горная порода, состоящая из более или менее окатанных обломков горных пород и (реже) различных минералов. По происхождению гравий подразделяют на горный, речной, озерный, морской и ледниковый. Природный гравий содержится главным образом в песчано-гравийной смеси. Чаще всего используют горный гравий, так как он имеет более шероховатую поверхность и поэтому обеспечивает лучшее сцепление. Природный гравий применяют в качестве крупного заполнителя для тяжелых бетонов, для приготовления гравийно-щебеночной смеси балластного слоя, в производстве кровельных материалов.
4.215. Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.216 Гранит: Широко распространенная в природе горная кислая порода вулканического происхождения, содержащая от 65% до 75% SiО2. В состав гранита входят в процентах от массы - калиевый полевой шпат (ортоклаз, микроклин) или кислый плагиоклаз - от 40% до 60%, кварц - от 20% до 40% и темноцветные минералы (биотит, роговая обманка) - от 5% до 20%, придающие граниту светло-серую и бордово-красную окраски.
4.217 Грунт: Обобщенное наименование всех видов горных пород, являющихся объектом инженерно-строительной деятельности человека.
4.218 Грунт дисперсный: Грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабо связанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложением.
4.219 Грунт пластичномерзлый: Дисперсный грунт, сцементированный льдом, обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой
4.220 Грунт полускальный: Грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа. Условная граница прочности полускальных грунтов на одноосное сжатие Rс 5 МПа.
4.221 Грунт просадочный: Грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εs1 ≥ 0,01.
4.222 Грунт глинистый: Связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности IР ≥ 1.
4.223 Грунт охлажденный: Засоленный крупнообломочный, песчаный или глинистый грунт, отрицательная температура которого выше температуры начала его замерзания.
4.224 Грунт скальный: Грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.
4.225 Грунт мерзлый: Грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.
4.226 Грунт мерзлый распученный: Дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.
4.227 Грунты, измененные физическим воздействием: Природные грунты, строение и фазовый состав которых изменяет техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т.д.).
4.228 Грунты, измененные химико-физическим воздействием: Природные грунты, вещественный состав, структуру и текстуру которых изменяет техногенное воздействие.
4.229 Грунт заторфованный: Песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10% до 50% (массы) торфа.
4.230 Грунт крупнообломочный: Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%.
4.231 Грунт набухающий: Грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw ≥ 0,04.
4.232 Грунтобетон: Строительный материал, получаемый полусухим способом из связных грунтов, минеральных вяжущих, воды и различных добавок.
4.233 Грунтовка: Состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для уменьшения ее пористости и обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного покрытия. От окрашивающих составов отличается меньшим содержанием пигментов.
4.234 Грунтоматериалы: Строительные материалы, изготовленные из связных грунтов (глины, суглинки, супеси) без обжига, иногда с применением портландцемента, реже извести, гипса, жидкого стекла и др.; различают водостойкие (грунтобетон) и неводостойкие (кирпич-сырец и саман). Грунтобетон получают путем смеси естественных грунтов с водой, минеральными вяжущими и различными добавками. Кирпич-сырец представляет собой необожженный кирпич, который после полной просушки используют в малоэтажном строительстве в районах с сухим климатом. Саман приготавливают из глинистых грунтов и соломы (соломенной резки), костры или других волокнистых материалов.
4.235 Грунтовый анкер: Устройство для передачи растягивающих нагрузок от закрепляемой конструкции на несущие слои грунта. Анкер состоит из трех основных частей - оголовка, анкерной тяги и заделки (корня). По условиям работы различают постоянные анкера, предназначенные для крепления подпорных стен, являющиеся одновременно элементом подземной части зданий, и временные, служащие для закрепления ограждений котлованов
4.236 Грунтовые основания: Спланированные и уплотненные местные или привозные грунты, предназначенные для восприятия нагрузок, распределенных через конструкцию.
4.237 Грунтоцементные сваи: Сваи, изготовляемые по технологии струйной цементации, заключающейся в использовании энергии высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешивания грунта с цементным раствором в режиме «перемешивание на месте». После твердения раствора образуется новый материал - грунтобетон, обладающий высокими прочностными и деформационными характеристиками.
4.238 Гудрон (масляный или остаточный): Вязкая черная смолистая масса, остающаяся после отгонки из нефти бензиновых, керосиновых и основной массы масляных фракций. Плотность гудрона 950-1000 кг/м3. Сырьё для получения битумов, используемых в дорожном строительстве и для изготовления кровельных и изоляционных материалов. Остаток, который получают при недостаточно полной отгонке масляных фракций, называют полугудроном.
4.239. Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.240 Двутавр: Прокатный металлический профиль, состоящий из двух горизонтальных полок и стенки между ними.
4.241 Двухслойная панель: Слоистая панель, имеющая два основных слоя. Двухслойная панель сплошного сечения имеет два армированных бетонных слоя - несущий и теплоизоляционный. Двухслойная панель с экраном имеет внутренний слой из армированного конструкционно-теплоизоляционного бетона и наружный экран.
4.242 Двухслойный блок: Блок, состоящий из двух основных слоев - утепляющего и изолирующего. Двухслойные блоки предназначаются, главным образом, для наружных стен зданий с повышенной влажностью воздуха помещений и при наличии агрессивной среды.
4.243 Двухсетчатые оболочки: Оболочки покрытий зданий прямоугольного в плане вида, образующиеся системой перекрестных ферм, связанных по нижним и верхним поясам дополнительными связями - решеткой.
4.244 Деготь: Вязкожидкий продукт сгущения (конденсации) летучих углеводородов и их неметаллических производных (сернистых, азотистых и кислородных), образующихся при сухой перегонке твердого топлива и других органических веществ. Деготь является искусственным материалом. В соответствии с исходным сырьем различают деготь древесный, каменноугольный, коксовый, сланцевый, торфяной, буроугольный, нефтяной или нефтегазовый. Для строительства лучшими техническими свойствами обладает каменноугольный деготь.
4.245 Деготь древесный: Высоковязкая жидкость коричнево-черного цвета, образующаяся как продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины. В хвойных породах деготь содержит, кроме продуктов разложения, еще и природную смолу. При пиролизе выход дегтя древесного составляет от 10% до 12%; процесс протекает в ретортах при температуре от 400°С до 500°С с экзотермическим характером реакций разложения. Деготь от жидкого дистиллята («жижки») отделяется в ректификационной колонне. В настоящее время используются печи для беспрерывного обугливания со шнековым передвижением дерева и механической выгрузкой главного продукта пиролиза - угля.
4.246 Деготь коксовый: Продукт, выделяемый при коксовании каменного угля (около 5%) при температуре от 900°С до 1100°С. Он от 25% до 35% тяжелее первичных или низкотемпературных дегтей, получаемых при полукоксовании (при температуре от 500°С до 550°С).
4.247 Дегтебетон: Материал, аналогичный асфальтобетону, в состав которого в качестве вяжущего вещества входят деготь или пек. По крупности заполнителя дегтебетон также делят на крупно-, средне- и мелкозернистый.
4.248 Деготь сланцевый: Продукт деструктивной перегонки горючих сланцев при производстве полукокса, состоит преимущественно из парафина и масел. Для дегтя сланцевого характерно наличие большого количества высокомолекулярных фенолов. При дистиллятной разгонке дегтя сланцевого в остатке получают сланцевый пек.
4.249 Деготь каменноугольный: Конденсированные продукты сухой перегонки (без доступа воздуха) каменного угля. По способу тепловой обработки дегти каменноугольные делятся на первичные, или низкотемпературные, плотностью от 0,80 до 0,95 г/см3, образующиеся при полукоксовании (при температуре от 500°С до 550°С), и коксовые, образующиеся при коксовании угля (при температуре от 900°С до 1100°С), плотностью от 1,05 до 1,20 г/см3.
4.250 Деготь торфяной: Продукт термической сухой перегонки (пиролиза) торфа при производстве полукокса. Представляет собой сложную смесь углеводородов и их производных. В дегте торфяном содержатся фенолы и их эфиры, парафины, воск.
4.251 Дегтебетон: Материал, аналогичный асфальтобетону, в состав которого в качестве вяжущего вещества входят деготь или пек. По крупности заполнителя дегтебетон также делят на крупно-, средне- и мелкозернистый.
4.252 Декор: Система украшений фасадов и интерьеров зданий и сооружений или изделий. Примерами декора являются одноцветная и многоцветная покраска, художественная роспись, фактурная обработка поверхности, выполненные из различных материалов орнаменты, скульптурные изображения и т.д.
4.253 Декоративные накладки: Накладные декоративные профили, наклеиваемые на стекло или стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образующие ложный переплет.
4.254 Декоративный щебень (песок): Щебень (песок), получаемый дроблением (измельчением) горных пород и обладающий декоративными свойствами.
4.255 Декорирование керамической плитки: Нанесение на лицевую поверхность плитки гладкого или рельефного рисунка одного или нескольких цветов.
4.256 Деловая древесина: Части ствола дерева определенных размеров и качества, являющиеся конечным продуктом лесозаготовительного производства или используемые как полуфабрикаты для дальнейшей механической или химической переработки в лесоматериалы.
4.257 Дерматин (гранитоль): Рулонный материал с гладкой или тисненой цветной лицевой поверхностью; изготавливают путем нанесения на хлопчатобумажную основу слоя из нитроцеллюлозы, пластификатора, наполнителей и минеральных пигментов; применяют для отделки стеновых панелей, дверных полотен.
4.258 Деталь: Изделие или его составная часть, представляющие собой одно целое, которое не может быть без разрушения разобрано на более простые составные части (стержень арматурный, шайба, пружина, доска подоконная и т.д.).
4.259 Деталь профильная погонажная: Деревянное, металлическое или полимерное профилированное изделие значительной длины.
4.260 Деталь строительная: Часть строительной конструкции, изготовленная из однородного материала без применения сборочных операций.
4.261 Деформация конструкции: Изменение формы и размеров конструкции (или части ее) под влиянием нагрузок и воздействий.
4.262 Диабаз: Глубинная магматическая горная порода (аналог габбро), иногда от темно-серого до черного, а иногда с зеленоватым оттенком. Диабаз отличаются большой вязкостью и малой истираемостью. Плотность пород составляет 2 800 - 3000 кг/м3; предел прочности при сжатии - около 250 МПа (у отдельных разновидностей он достигает 400 МПа). Используется в виде архитектурно-строительных изделий для наружной облицовки зданий и как камни бортовые и брусчатка; для получения щебня, а также каменного литья.
4.263 Диафрагма: Плоская вертикальная (в виде стен или решетчатых элементов) или горизонтальная (в виде дисков) конструкция, составляющая часть несущей системы.
4.264 Диафрагма жесткости: Вертикальные элементы несущей системы, обеспечивающие восприятие горизонтальных нагрузок и передачу их на фундаменты. Кроме этого, диафрагмы жесткости воспринимают вертикальные нагрузки, приложенные непосредственно к ним от ригелей, плит перекрытий, лестниц, инженерного оборудования и др.
4.265 Динас: Огнеупорный материал, содержащий не менее 93% кремнезема, изготовленный из кварцевых пород на известковой или иной связке с обжигом при высоких температурах, огнеупорность 1 680 - 1 730°С. Применяется в кладке промышленных печей (например, коксовых, стекловаренных, металлургических).
4.266 Диоксид кремния (кремнезем): SiО2 - соединение кремния с кислородом. В природе - минерал кварц, тридинамит, кристаллобарит и др. Из водорослей и инфузорий на дне морей образуется аморфный диоксид кремния. Монокристаллы диоксида кремния получают в гидротермальных условиях. Широкое применение находит аморфный диоксид кремния - аэросил и белая сажа. Природный диоксид кремния - сырье в производстве кремния, кварцевого стекла, компонент различных материалов.
4.267 Диорит: Полнокристаллическая изверженная глубинная магматическая порода среднего состава, состоящая в основном из полевого шпата (плагиоклаза) и роговой обманки. Цвет диорита от серовато-серого с мелкими белыми и черными пятнышками до темно-зеленого или черно-зеленого. Плотность около 2 700 - 2 900 кг/м3, предел прочности при сжатии - 150-300 МПа. Диорит характеризуется высокой вязкостью, хорошей сопротивляемостью удару и истиранию, стойкостью против выветривания, а также морозостойкостью. Хорошо поддается полировке. Применяется для дорожных покрытий, для получения щебня; некоторые сорта диорита применяются как облицовочные декоративные камни.
4.268 Диск: Отдельный элемент, составляющий плоскую систему (простой диск), цельную плоскую неизменяемую систему или ее неизменяемую часть (укрупненный диск).
4.269 Диск перекрытия: Горизонтальная диафрагма, способная воспринимать усилия, действующие в горизонтальной плоскости, и объединяющая вертикальные несущие конструкции в единую пространственную систему.
4.270 Добавки для бетона: Природные или искусственные химические продукты, вводимые в составы бетонов при их изготовлении с целью улучшения технологических свойств бетонных смесей, физико-химических свойств бетонов, снижения их стоимости.
4.271 Добавки, регулирующие свойства бетонных смесей: Вещества, изменяющие свойства бетонных смесей в требуемом направлении.
4.272 Добавки, регулирующие сохраняемость бетонных смесей: Вещества, способствующие ускорению или замедлению потери подвижности бетонной смеси во времени.
4.273 Добавки, регулирующие (ускоряющие или замедляющие) твердение бетона: Вещества, изменяющие кинетику набора прочности бетона в заданном направлении.
4.274 Добавки, снижающие проницаемость бетона: Вещества, уплотняющие структуру бетона.
4.275 Добавки, регулирующие сроки схватывания: Вещества, ускоряющие или замедляющие процессы структурообразования бетонной смеси.
4.276 Добавки для бетона водоредуцирующие: Вещества, позволяющее получать бетонную смесь требуемой удобоукладываемости с пониженным расходом воды.
4.277 Добавки для бетона водоудерживающие: Вещества, способствующие снижению водоотделения бетонной смеси.
4.278 Добавки для бетона воздухововлекающие: Поверхностно - активные органические вещества, способствующие вовлечению в бетонную смесь при ее перемешивании мелкодисперсного воздуха, равномерно распределенного в бетоне.
4.279 Добавки для бетона газообразующие: Вещества, способные выделять газ за счет химического взаимодействия с продуктами гидратации цемента.
4.280 Добавки для бетона комплексные: Добавки, в состав которых входят два или несколько компонентов.
4.281 Добавки для бетона пенообразующие: Поверхностно - активные органические вещества, обеспечивающие возможность получения технической пены требуемой кратности и стойкости, которые при смешении с компонентами бетонной смеси позволяют получать бетоны ячеистой или поризованной структуры.
4.282 Добавки для бетона пластифицирующие: Вещества, увеличивающие подвижность бетонных смесей.
4.283 Добавки для бетона поризующие: Вещества, способствующие целенаправленному образованию в теле бетона воздушных или других газообразных пор.
4.284 Добавки для бетона противоморозные: Вещества, понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах.
4.285 Добавки для бетона специального назначения: Химические или минеральные добавки, в результате применения которых бетон либо приобретает качества, ему не свойственные, либо резко усиливает качества, свойственные ему, но недостаточные в определенных условиях эксплуатации. Добавки для бетона специального назначения подразделяются на - гидрофобизирующие, биоцидные, повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре (ингибиторы коррозии стали), расширяющие, красящие (пигменты).
4.286 Добавки для бетона стабилизирующие: Вещества, способствующие снижению расслаиваемости бетонной смеси.
4.287 Доломит: Осадочная горная порода, состоящая из карбонатов кальция и магния [CaMg(CО3)]; используется как огнеупорный материал (после обжига) в производстве стекла и глазури, а также как облицовочный камень, бутовый камень и для получения щебня.
4.288 Древесина: Традиционный строительный материал с многовековым аникалық применения. Используется в современном строительстве как в виде пиломатериалов, так и в виде клееных деревянных, фанерных и комбинированных конструкций, изделий из древесных плит и панельных конструкций заводского изготовления, а также материалов на базе отходов древесины (арболит, фибролит и др.). Различают древесину хвойных (сосны, ели и др.) и лиственных (дуба, березы и др.) пород. Древесина - анизотропный, гигроскопичный материал; содержит связанную и свободную (в полостях клеток) воду, усыхает, коробится. Декоративность (цвет, блеск, текстура), прочность (при малой плотности), ударная вязкость, твердость, деформативность, акустичность, тепловые и др. физико-механические свойства определяют широкое применение древесины в качестве конструктивного и поделочного материала.
4.289 Древесина искусственная: Пластические массы, получаемые путем переработки древесины или ее отходов (опилок, щепы, стружки, ветвей и т.д.). Древесина искусственная обладает высокой удельной прочностью, хорошо обрабатывается резанием, может отливаться в форме и штамповаться.
4.290 Древесная шерсть: Стружка коротких бревен ели, пихты или сосны длиной от 200 до 500 мм, шириной от 2 до 5 мм и толщиной от 0,3 до 0,5 мм.
4.291 Древесноволокнистая плита (ДВП): Конструкционный древесный материал, получаемый путем горячего прессования или сушки волокнистой массы, состоящей из органических, преимущественно целлюлозных, волокон, воды, синтетических полимеров и специальных добавок. Сырьем для изготовления древесноволокнистой плиты служат отходы деревообрабатывающих производств и лесозаготовок (древесная щепа и дробленка), а также стебли тростника, льняная костра и другие растительные материалы.
4.292 Древесноволокнистая плита с необлагороженной поверхностью: Древесноволокнистая плита, имеющая однородный фракционный состав древесных волокон по толщине плиты и без добавления красителей.
4.293 Древесноволокнистая плита односторонней гладкости: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой одна из пластей имеет большую шероховатость поверхности или отпечаток транспортной сетки.
4.294 Древесноволокнистая плита двухсторонней гладкости: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой обе пласти имеют одинаковую шероховатость поверхности.
4.295 Древесноволокнистая (древесностружечная) плита на карбамидном связующем: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой основным компонентом связующего является карбамидоформальдегидная смола.
4.296 Древесноволокнистая (древесностружечная) плита с бесступенчатым изменением структуры: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита с постепенным изменением размеров волокна или древесных частиц от мелких к крупным, от пластей к середине.
4.297 Древесноволокнистая плита с подкрашенным лицевым слоем: Древесноволокнистая плита, лицевой слой которой в процессе производства до прессования пропитан красителем.
4.298 Древесноволокнистая (древесностружечная) плита на фенольном связующем: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой основным компонентом связующего является фенолформальдегидная смола.
4.299 Древесноволокнистая плита средней плотности: Прессованная древесноволокнистая плита сухого способа производства плотностью от 600 до 800 кг/м3.
4.300 Древесностружечная плита (ДСП): Древесный материал, представляющий собой спрессованные в плиты древесные стружки с добавлением небольшого количества (8-10%) мочевиноформальдегидной смолы. Плиты подразделяют на легкие, средние и тяжелые. ДСП применяют в конструкциях стен, полов перегородок, для изготовления столярных изделий и мебели.
4.301 Древесный слоистый пластик: Клееная древесина, состоящая из склеенных слоев пропитанного бакелитовым лаком лущенного шпона, у которой волокна древесины в смежных листах по отношению друг к другу имеют заданное направление (ГОСТ 15812).
4.302 Древесный хлыст: Очищенный от сучьев ствол поваленного дерева без отделенных от него прикорневой части и вершины.
4.303 Дымоход: Канал для отвода продуктов горения из печи или котельной топки в атмосферу, устраиваемый в толще внутренней каменной стены здания или в дымовой трубе.
4.304 Дюбель: Крепежное изделие, предназначенное для закрепления в твердых сплошных конструкциях различных элементов и основанное на трении, возникающем за счет распора дюбеля при установке в него шурупа или винта, создающего удерживающую силу.
4.305 Евровагонка: Продукт переработки обрезной доски, отличающийся от обычной вагонки увеличенной длиной стыковочных пазов, что защищает от щелей и трещин, если доска подвергнется деформации. Также стандарты производства евровагонки предполагают наличие на тыльной стороне вентиляционных канавок, которые служат для снятия напряжения с древесины и отвода лишнего конденсата. Евровагонка дифференцируется по качеству от класса С (самого низкого) до класса А (самого высокого), также существует евровагонка категорий Экстра и Элит. Евровагонка толщиной от 12 до 16 мм применяется для внутренней отделки, толщиной 16-22 мм - для наружной.
4.306 Единая модульная система: Принятая модульная система с основным модулем М = 100 мм и производными от него укрупненными и дробными модулями. Единая модульная система устанавливает также линейные пределы применения производных модулей для объемно-планировочных и конструктивных элементов, правила расположения модульных разбивочных осей и привязки к ним конструктивных элементов, указания по унификации объемно-планировочных параметров и назначению номинальных и конструктивных размеров изделия.
4.307 Ендова: Место пересечения двух скатов крыши, образующее входящий угол, по которому стекает вода.
4.308. Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.309 ЕСКД (Единая система конструкторской документации): Комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.) (ГОСТ 2.001).
4.310 Жалюзи: Ставни, шторы из параллельных пластинок, устанавливаемые для защиты от солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли, для регулирования воздушных или тепловых потоков. Жалюзи могут быть вертикальными (из вертикальных пластинок) и горизонтальными (из горизонтальных пластинок). По материалу пластинок жалюзи бывают пластиковые, деревянные, металлические, тканевые.
4.311 Железо: Химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева; атомный вес 55, 25. Образует ряд соединений; со многими металлами дает сплавы.
4.312 Железо кровельное: Листовая кровельная сталь, производится в виде тонких отожженных листов толщиной от 0,38 до 82,00 мм. Железо кровельное применяют для покрытия крыш и производства вспомогательных деталей при строительстве.
4.313 Железобетон: Конструктивное соединение бетона и стальной (стержневой, проволочной) арматуры, в котором оба материала работают совместно, воспринимая усилия в соответствии со своими свойствами. Арматура хорошо работает на растяжение, а бетон - на сжатие. Поэтому арматура в обязательном порядке ставится в растянутой зоне бетона. Однако введение арматуры в сжатую зону увеличивает сопротивление ее сжатию. Поэтому железобетон используют также для конструкций, работающих на сжатие.
4.314 Железобетонная панель: Панель, прочность которой в стадии эксплуатации обеспечивается совместной работой бетона и арматуры. Железобетонная панель имеет рабочую арматуру и, как правило, конструктивную арматуру. Также может иметь арматуру, предназначенную для восприятия усилий, возникающих при изготовлении и транспортировании панели и при монтаже стены.
4.315 Железобетонные обвязочные балки: Балки из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях, предназначенные для применения в навесных каменных (из кирпича и легкобетонных камней) наружных и внутренних стенах, в том числе в местах перепада высот производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, включая здания с расчетной сейсмичностью от 7 до 9 баллов. Железобетонные обвязочные балки из тяжелого бетона применяются в условиях воздействия неагрессивной, слабо и среднеагрессивной газовой среды; железобетонные обвязочные балки из бетона на пористых заполнителях - в условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной газовой среды.
4.316 Железобетонные сборные конструкции: Изготовленные на заводах и полигонах и доставляемые на строительную площадку в готовом виде детали из железобетона. К ним относятся - железобетонные колонны, части фундаментов, балки, прогоны и настилы (пустотелые), ребристые и плоские плиты для междуэтажных перекрытий и кровельных покрытий, крупные панели для стен и перекрытий, перемычки площадки и целые марши лестниц, косоуры и пр.
4.317 Железобетонный блок: Блок, прочность которого в стадии эксплуатации обеспечивается совместной работой бетона и арматуры
4.318 Жесткая арматура: Армирующие элементы конструкций в виде стальных прокатных уголков, швеллеров или двутавров, используемые в монолитных конструкциях высотных зданий, большепролетных перекрытий и покрытий. При необходимости для увеличения сцепления металлического элемента с бетоном предусматривают привариваемые к нему коротыши или поперечную арматуру.
4.319 Жесткие опоры: В расчетах каменных и армокаменных конструкций поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные стены толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки.
4.320 Жесть: Тонкая холоднокатанная отожженная листовая сталь толщиной от 0,08 до 0,32 мм. Для предохранения от воздействия пищевых сред и атмосферной коррозии на поверхность жести наносят защитные покрытия - олово (белая жесть), хром, специальные лаки и др.
4.321 Жидкие гвозди: Клеи, отличающиеся высокой адгезией. Наносятся на склеиваемые материалы не сплошным слоем, а точечно, на места, куда забивались бы обычные гвозди.
4.322 Жидкие кристаллы: Особое состояние жидкости с упорядоченным молекулярным строением, характеризующееся анизотропией ряда физических свойств, характерной для твердых кристаллов
4.323 Жердь: Тонкое длинное бревно диаметром до 6 см для хвойных пород и до 8 см для лиственных пород.
4.324 Жесть: Холоднокатаная отожженная сталь (преимущественно низкоуглеродистая) в виде тонкой ленты или листов толщиной 0,18 - 0,36 мм. Наибольшее распространение имеет белая (луженая) жесть - жесть, покрытая слоем олова. Жесть без защитного покрытия из олова называется черной (нелуженой). В строительстве жесть используется в качестве кровельного материала, а также при изготовлении изделий систем вентиляции.
4.325 Забирка: Тонкая стена между столбчатыми фундаментами, служащая для защиты от атмосферного воздействия подпольного пространства.
4.326 Забор: Сооружение, служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории. Заборы бывают сплошные и несплошные (с просветами). В зависимости от используемого материала различают заборы деревянные (из жердин, штакетника, сплошные из досок), каменные, железобетонные (сборные или монолитные), из металла (сварные из различных профилей, кованые, из сетки рабица, из профнастила), из естественных насаждений (живая изгородь).
4.327 Заглушка (детали металлических конструкций): Деталь, предназначенная для закрывания концевых отверстий профилей замкнутого сечения.
4.328 Заделка анкера: Часть грунтового анкера, передающая нагрузку от тяги на грунт.
4.329 Заземлитель: Проводник или совокупность металлических соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом. Служит для защиты людей от поражения электрическим током.
4.330 Закладные детали: Стальные элементы, предназначенные для соединения сборных или сборномонолитных железобетонных конструкций и изделий между собой или с другими конструкциями зданий и сооружений. Закладные детали изготовляются из круглой, полосовой, листовой, уголковой и швеллерной сталей.
4.331 Заклепка: Крепежное изделие в форме гладкого цилиндрического стержня с головкой на одном конце, служащее для получения неразъемного соединения за счет образования головки на другом конце стержня путем его пластической деформации.
4.332 Замок, замковый камень: Завершающий свод или арку верхний центральный камень. Представляет собой клиновидный блок или кирпич, несколько выступающий из плоскости.
4.333 Замедлители: Добавки, вводимые в состав вяжущих веществ, растворов и бетонов с целью придания им необходимых свойств. Различают замедлители схватывания и твердения.
4.334 Заполнение ограждения: Элемент ограждения, расположенный между опорами или вертикальными поверхностями строительных конструкций зданий.
4.335 Заполнитель для бетона: Рыхлая смесь зерен природного или искусственного происхождения, размеры которых устанавливаются государственными стандартами или техническими условиями. В бетоне зерна заполнителей скрепляются вяжущим веществом, образуя прочное камневидное тело. Заполнители для бетона занимают до 80% - 90% общего объема бетона, оказывая большое влияние на технологические свойства бетонной смеси и на качество затвердевшего бетона.
4.336 Заполнитель для бетона крупный: Рыхлая смесь зерен материала природного или искусственного происхождения размером от 5 до 70 мм. В качестве заполнителя для бетона крупного в бетоне используют гравий природного или искусственного происхождения, щебень, а также щебень из гравия.
4.337 Заполнитель для бетона мелкий: Рыхлая смесь зерен материала природного или искусственного происхождения размером от 0,16 до 5,00 мм. В качестве заполнителя для бетона мелкого используют песок.
4.338 Заполнитель для бетона пористый: Материал природного или искусственного происхождения с плотностью зерен не более 2000 кг/м3. Заполнитель для бетона пористый применяют для легких бетонов, а также для теплоизоляционных засыпок, дренирующих устройств и т.д. Заполнители для бетона пористого изготовляют преимущественно из неорганического сырья.
4.339 Затяжка: Стержневой элемент, воспринимающий растягивающие усилия в распорной конструкции арок, сводов, стропил и т.п., соединяющий концевые узлы строительных конструкций.
4.340 Затяжка анкерных болтов: Создание предварительного натяжения анкерного болта, осуществляемое с использованием ручного или механизированного инструмента до величины, указанной в технических условиях на монтаж оборудования. При отсутствии указанной величины крутящего момента при окончательной затяжке болта она не должна превышать нормируемого максимально допускаемого крутящего момента. Контроль усилия затяжки осуществляется по величине крутящего момента, по перемещению или удлинению болта, по углу поворота гайки или по величине давления в гидросистеме специально предназначенных для этих целей гидроключей.
4.341 Защитный слой бетона: Толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня. Защитный слой бетона должен обеспечивать - совместную работу арматуры с бетоном; анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов; сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий); огнестойкость и огнесохранность конструкций. Толщина защитного слоя бетона принимается с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т.п.), а также в зависимости от диаметра и вида арматуры. Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры, но не менее 10 мм.
4.342 Защитная обработка поверхности: Физическая, химическая или электрохимическая обработка, повышающая коррозионную стойкость поверхностного слоя строительного изделия или конструкции.
4.343 Защитная пропитка: Заполнение пор материала строительной конструкции или защитного покрытия материалами, стойкими к воздействию агрессивной среды.
4.344 Защитное покрытие: Покрытие, создаваемое на поверхности строительного изделия или конструкции для защиты от коррозии.
4.345 Защитные покрытия металлов: Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и ингибирование коррозионных процессов металлоконструкций, арматуры и узлов связей железобетонных конструкций, сохранение и поддержание работоспособности металлических элементов, узлов и арматуры зданий и сооружений в требуемый период эксплуатации.
4.346 Звукопоглощающие конструкции: Конструкции, включающие звукопоглощающие материалы. Наиболее распространенные материалы звукопоглощающие облицовки поверхностей потолков, стен, вентиляционных каналов, шахт и т.д.
4.347 Звукопоглощающий материал: Материал, имеющий сквозную пористость и характеризуемый относительно высоким коэффициентом звукопоглощения (более 0,2).
4.348 Звукопоглощающая облицовка: Облицовка всех или части внутренних поверхностей ограждений помещения звукопоглощающим материалом.
4.349 Зеркало: Листовое стекло, имеющее на одной поверхности металлический высокоотражающий слой с защитным покрытием.
4.350 Значительный дефект: Дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим.
4.351 Зола-унос: Тонкодисперсный порошок с частицами размером менее 0,14 мм, образующийся из минеральной части топлива в результате термохимического превращения, осаждаемый золоулавливающими устройствами из дымовых газов и удаляемый с ТЭС пневмотранспортом.
4.352 Золоаглопорит: Искусственный пористый заполнитель для легких бетонов, получаемый, в основном, из золы ТЭС путем грануляции сырьевой шихты и последующей термической обработки сырцовых гранул на агломерационных обжиговых машинах
4.353 Золоаглопоритобетон: Разновидность легкого бетона, в котором заполнителем является золоаглопорит, а вяжущим - цемент, композиционные на основе цемента и другие виды вяжущих.
4.354 Золошлаковые материалы: Крупнотоннажные отходы теплоэнергетики (зола сухого отбора, золошлаковые смеси, щебень и песок из шлаков ТЭС), которые образуются и накапливаются на ТЭС или ГРЭС при сжигании в топках котлов твердого топлива в пылевидном состоянии с жидким или твердым шлакоудалением.
4.355 Золошлаковые смеси: Смесь зольного и шлакового составляющих, образующаяся на ТЭС при совместном гидроудалении золы и шлака. Зольное составляющее - частицы золы и шлака размером не более 0,315 мм. Шлаковое составляющее включает частицы шлакового песка (размером от 0,315 до 5,000 мм) и шлакового щебня (размером от 5 до 40 мм). Золошлаковые смеси подразделяют в зависимости от содержания шлакового составляющего (в процентах) - на крупнозернистые - более 50%, среднезернистые - от 10% до 50% и мелкозернистые (отвальная зола) - не более 10%.
4.356 Иглофильтр: Трубчатый колодец, состоящий из колонны труб, к нижнему концу которой присоединены фильтровое звено и наконечник, позволяющий погружать иглофильтр гидравлическим способом при помощи струи воды. Иглофильтр применяется для понижения уровня грунтовых вод.
4.357 Идентификация строительных материалов и изделий (сертификация): Процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленных на сертификацию строительных материалов и изделий требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) строительных материалов и изделий в технических нормативных правовых актах и технической документации, в информации о строительных материалах и изделиях.
4.358 Известняк: Природный строительный материал, осадочная горная порода, состоящая главным образом из кальцита (мел, ракушечник). Известняки могут содержать различные примеси (обломочных частиц, органических соединений и др.). В строительстве широко используется в качестве пиленого камня, крупных блоков, бута, щебня для бетона, крошки, порошка, сырья для производства извести, цемента при малярных работах и др.
4.359 Известняк - ракушечник: Пористая горная порода, состоящая из раковин и их обломков, сцементированных известняковыми вяжущими. Ракушечники характеризуются большой пористостью, низкой прочностью и малой теплопроводностью; они хорошо поддаются распиловке. Плотность известняков-ракушечников - 800-1500 кг/м3; прочность при сжатии 2-5 Мпа. Применяются в виде камней и блоков правильной формы для кладки стен жилых зданий, а отходы ракушечника - в виде щебня для легких бетонов.
4.360 Известь: Воздушное вяжущее вещество, широко используемое в строительстве и в технологии производства силикатных материалов, смешанных вяжущих материалов и бесклинкерных известково-шлаковых цементов. Производство извести включает в себя добычу сырья - известняка, его дробление и подготовку к обжигу, обжиг известняка и последующую переработку извести комовой. В строительстве используют известь молотую негашеную (кипелку), известь гашеную (пушонку), известковое молоко и известковое тесто.
4.361 Известь воздушная: Неорганическое вяжущее вещество, получаемое в результате дробления и последующего обжига при температуре от 1000°С до 1200°С известняка, мела, ракушечника, доломитизированного известняка, содержащих не более 6% глинистых примесей, в шахтных, вращающихся печах, печах с «кипящим слоем», циклонно-вихревых печах и др. По активности и содержанию непогасившихся зерен определяют сорт извести воздушной, по содержанию MgO ее подразделяют на - кальциевую (MgO ≤ 5%), магнезиальную (MgO равен 5% - 20%) и доломитовую (MgO равен 20% - 40%).
4.362 Известь гашенная (известь-пушонка): Воздушное вяжущее вещество, именуемое также известью гидратной, получаемое при измельчении извести комовой химическим способом - гашением водой в специальных барабанных гасителях, гидраторах, известегасильной машине, в творильных ящиках на строительной площадке. При малом количестве воды (от 30% до 50% массы извести) получается известь гашенная.
4.363 Известь гидравлическая: Неорганическое вяжущее вещество, получаемое при обжиге (при температуре от 900°С до 1100°С) мергелистых известняков, содержащих от 6% до 20% глинистых примесей. В состав входят СаО, 2СаО · Аl2О3, 2СаО · Al2O3, 2СаО · Fе2О3. Три последних соединения придают ей способность к гидравличекому твердению. Известь гидравлическую применяют для приготовления строительных растворов и бетонов невысокой прочности.
4.364 Известь комовая: Полупродукт, имеющий в качестве основы химического состава СаО с примесью MgO, получаемый обжигом кальциево-магниевых или кальциевых карботнатных пород (известняка, мела, доломитизированного известняка) при температуре от 1000°С до 1200°С.
4.365 Известь молотая (известь-кипелка): Воздушное вяжущее вещество, получаемое механическим измельчением в порошок извести комовой. Тонкость помола в шаровых мельницах характеризуется остатком на сите № 2 не более 1,5%, а на сите № 008 - не более 6% - 8%, удельной поверхностью от 3500 до 5000 см2/г. Известь молотая имеет пониженную водопотребность, поскольку ее частицы более грубодисперсны, что обеспечивает большую прочность бетонов и растворов на ее основе. При твердении изделий требуется отвод теплоты, выделяемой вследствие экзотермии процесса, а также повышенное количество предварительно охлажденной воды, от 100% до 150% от массы извести.
4.366 Изделия арматурные: Изделия из арматуры, к которым относятся плоские сетки и каркасы, пространственные каркасы, закладные детали и т.п.
4.367 Изделия асбестоцементные: Многопустотные панели, волнистые и плоские кровельные листы, подоконные плиты, швеллеры, бумага, картон, шнур, трубы, фасонные детали. Изделия из асбестоцемента выполняют иногда с добавками, улучшающими внешний вид, повышающими диэлектрические свойства или снижающими водопоглощение.
4.368 Изделия полимерные отделочные: Профильно-погонажные и плиточные изделия, подразделяемые на отделочные и специальные. К специальным относятся поливинилхлоридные погонажные изделия на поручни, плинтусы, накладки на проступи лестничных маршей, порожки дверных проемов, раскладки для крепления облицовочных листов, прокладки для окон, нащельники, трубки. К отделочным изделиям относятся погонажные поливинилхлоридные элементы внутренних облицовок и полистирольные плитки.
4.369 Изделия минераловатные и стекловолокнистые: Штучные, рулонные и шнуровые неорганические утеплители, получаемые в результате заключения минераловатного (стекловатного) слоя в эластичные обкладки или формования с применением различных связующих веществ.
4.370 Изделие соединительное: Изделие, как правило, металлическое, предназначенное для соединения (через закладные изделия или непосредственно) строительных конструкций или их элементов в процессе выполнения строительных и монтажных работ.
4.371 Изол: Безосновный гидроизоляционный и кровельный материал, изготовленный из регенерированной резины и битума с введением в него различных наполнителей. В зависимости от состава резинобитумного вяжущего, а также от количества и качества применяемых наполнителей изол можно изготавливать в виде рулонного материала для гидроизоляции и кровли, а также в виде кровельных плиток или гидроизоляционной мастики.
4.372 Изотропный материал: Вещество, отличающееся изотропностью, т.е. значения физических, химических, механических и других свойств изотропных материалов не зависят от направления их измерения.
4.373 Изоспан: Система материалов, имеющих широкий спектр применения - гидроизоляционная мембрана для защиты утеплителя и конструкций здания от атмосферной влаги, гидро- и пароизоляция перекрытий, кровли и стен.
4.374 Изразцы (кафель): Керамические плитки для облицовки стен, печей, каминов. Изготовляют гладкими и рельефными, глазурованными (майоликовыми) и неглазурованными (терракотовыми).
4.375 Импост: 1. Верхний камень столба или стены, служащий опорой для арки или свода и выступающий в виде простой полки либо профилированного карниза. 2. Профилированный брусок в оконной или дверной коробке, разделяющий оконные переплеты или дверные полотна.
4.376 Ингибитор коррозии: Вещество, которое при введении в коррозионную среду (в незначительном количестве) заметно снижает скорость коррозии металла. Для предотвращения коррозии арматуры в бетоне или снижения её скорости, ингибитор коррозии вводится в состав бетона или в состав защитного покрытия арматуры.
4.377 Индукционный нагрев бетона: Способ термообработки бетона, основанный на использовании магнитной составляющей и переменного электромагнитного поля для нагрева стали под действием электрического тока, наводимого электромагнитной индукцией. При индукционном нагреве бетона энергия переменного электромагнитного поля преобразуется в арматуре или стальной опалубке в тепловую и передается тепловым излучением бетону. Индукционный способ может применяться как для термообработки бетона некоторых типов монолитных конструкций в условиях строительной площадки, так и для ускорения твердения бетона конструкций при изготовлении их в условиях припостроечных полигонов.
4.378 Инородные включения: Различные посторонние частицы, вносимые в многослойное стекло при его изготовлении.
4.379 Искусственные материалы: Материалы, получаемые после специальной переработки природного или искусственного сырья; по физико-химическим свойствам значительно отличаются от исходного сырья.
4.380 Испаряемость (летучесть): Свойство твердых или жидких тел переходить в парообразное состояние. Количественно характеризуется скоростью испарения (убыль массы с единицы поверхности в единицу времени)
4.381 Истинный раствор: Однородные смеси двух или большего числа веществ (компонентов), которые равномерно распределены в растворе в виде отдельных атомов, ионов или молекул. Частицы растворенного вещества перемешиваются с молекулами растворителя самопроизвольно в результате диффузии. Истинные растворы всегда прозрачны и устойчивы в течение длительного времени.
4.382 Истираемость: Механическое свойство, выражающееся в способности материала сопротивляться постепенному или быстрому разрушению поверхности путем отрывания и удаления мельчайших частичек в результате воздействия сил трения. Числовым показателем истираемости служит величина потери первоначальной массы образца, отнесенная к 1 см2 площади его истирания.
4.383 Кабанчик: Тип пустотелого облицовочного кирпича с продороженными посередине постелями, позволяющими легко раскалывать его на две половинки, каждая из которой может применяться в качестве облицовочной.
4.384 Кальцит: Распространенный породообразующий минерал, карбонат кальция СаСО3. Цвет белый, желтоватый, розовый, буроватый и др., до черного; чистый кальцит бесцветен (исландский шпат). Твердость по минералогической шкале 3; плотность около 2700-2800 кг/м3. Слагает целиком карбонатные породы - известняк, мел, мрамор, карбонатит. Строительный и поделочный материал.
4.385 Камень (блок): Предварительно сформованный элемент для применения в каменной кладке.
4.386 Камень бордюрный бетонный: Изделие, изготовленное из бетона и применяемое для разграничения поверхностей одинаковой или разной высоты с целью обеспечения физического или визуального ограничения, или обрамления; образования водоотводных желобов, по отдельности или вместе с другими камнями; разделения поверхностей, предназначенных для различных видов перемещений.
4.387 Камень бортовой: Изделия из природного камня для отделения проезжей части от тротуара. Камень бортовой изготовляют, главным образом, из плотных изверженных пород (гранита, диабаза и др.), отличающихся высокой морозо-, износостойкостью и прочностью. Камень бортовой представляет собой прямоугольные параллелепипеды длиной от 1000 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм и шириной от 100 до 200 мм.
4.388 Камень гипсовый: Отвердевшее гипсовое тесто (паста), полученное затворением водой полуводного гипса α или β-модификаций до состояния кристаллического двугидрата.
4.389 Камень керамический: Крупноформатное пустотелое керамическое изделие номинальной толщиной 140 мм и более, предназначенное для устройства кладок. Пустоты в изделиях могут располагаться вертикально и горизонтально. Применяется для кладки стен и перегородок.
4.390 Камень лицевой: Камень стеновой, предназначенный для кладки и одновременно облицовки стен зданий и сооружений и имеющий одну или две лицевые стороны (ГОСТ 6133).
4.391 Камень мощения бетонный: Изделие, изготовленное из бетона и применяемое в качестве материала для покрытия поверхностей, которое удовлетворяет следующим условиям - все горизонтальные размеры поперечного сечения на расстоянии 50 мм от каждого ребра составляют не менее 50 мм; отношение общей длины к толщине должно быть не более 4.
4.392 Камень полнотелый: Камень стеновой без пустот или с технологическими пустотами для захвата изделия (ГОСТ 6133).
4.393 Камень пустотелый: Камень стеновой со сквозными или несколькими вертикальными пустотами, получаемыми в процессе формования для придания изделию необходимых эксплуатационных свойств (ГОСТ 6133).
4.394 Камень рядовой: Камень стеновой, предназначенный для кладки стен зданий и сооружений, как правило, с последующей отделкой (ГОСТ 6133).
4.395 Камень стеновой природный: Камень, изготовленный из известняков, вулканических туфов и других горных пород плотностью до 2200 кг/м3. Размеры камней для ручной кладки - 390×190×190, размеры укрупненных блоков для механизированной кладки устанавливают, исходя из прочности породы и грузоподъемности кранов. Правильную геометрическую форму и требуемые размеры камней и блоков получают, как правило, выпиливая их из массива при помощи камнерезных машин. Значительно реже выпускают колотые штучные камни.
4.396 Камень фарфоровый: Светлая тонкозернистая горная порода с низким содержанием красящих оксидов; продукт гидротермально-метасоматического изменения кислых по составу эффузивов и туфов. Содержит 30-50% (до 65%) кварца. Используется для изготовления фарфора, бесщелочного термостойкого стекла и как огнеупорное сырье.
4.397 Камень цементный: Материал, образующийся в результате гидратации и твердения цемента (ГОСТ 30515).
4.398 Камни поделочные: Красиво окрашенные и способные принимать полировку минералы и горные породы, применяемые для изготовления художественных камнерезных изделий, инкрустаций, мозаик, ювелирных украшений, а также в декоративных целях.
4.399 Камышит: Дешевый строительный и теплоизоляционный материал в виде прямоугольных плит, изготавливаемых из камыша путем прессования, с прошивкой проволокой или скреплением деревянным планками. Применяют в основном для тепловой изоляции ограждающих конструкций и заполнения каркасных стен 1-2-этажных домов.
4.400 Канал: 1. Протяженное открытое сооружение, расположенное в выемке или насыпи, предназначенное для безнапорного пропуска воды. 2. Закрытое подземное протяженное сооружение, предназначенное для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т. д.).
4.401 Канат стальной: Гибкое изделие большой длины, изготовленное из непокрытой или оцинкованной стальной проволоки круглого или фасонного сечения диаметром от 0,5 до 2,0 мм. Канат стальной изготовляют из высокопрочной холоднокатанной проволоки, исходным материалом для которой является катанка диаметром от 6 до 16 мм из углеродистой стали с пределом прочности от 700 до 800 Н/мм2.
4.402 Каолин: Рыхлая горная порода, обычно белого цвета, состоящая из глинистых минералов. Каолин применяется для производства фарфорофаянсовых строительных, бытовых и технических изделий, огнеупоров и др.
4.403 Каолинит: Глинистый материал, основной силикат алюминия Аl4 (ОН)8. Цвет белый с оттенками. Твердость по минералогической шкале 1-3; плотность около 2600 кг/м3. Каолинит - главный минерал каолинитовых глин и каолинов, имеющих многочисленные технические применения.
4.404 Каптаж: Инженерно-технические сооружения (буровые скважины, шахтные колодцы, штольни и др.) для вскрытия подземных вод, нефти и газа, вывода их на поверхность и дальнейшего использования.
4.405 Капитель: Конструктивно - верхняя часть вертикальной опоры (стойки, колонны, пилястры), воспринимающая нагрузку от горизонтальных балок перекрытия.
4.406 Карбонизация бетона: Процесс взаимодействия цементного камня с углекислым газом, приводящий к снижению щелочности жидкой фазы бетона.
4.407 Каркас арматурный: Совокупность стержней продольной и поперечной арматуры железобетонных конструкций, собранная (связанная, сваренная) в соответствующую объемную или плоскостную систему для установки в опалубочную форму.
4.408 Каркас безригельный: Пространственная система, в котором отсутствуют ригели, а перекрытия работают как плиты, опертые на отдельные опоры в виде колонн.
4.409 Каркас здания (сооружения): Стержневая несущая система, воспринимающая нагрузки и воздействия и обеспечивающая прочность и устойчивость здания.
4.410 Каркас рамно-связевой: Пространственная система в виде рамного каркаса и вертикальных диафрагм жесткости, в которой вертикальные нагрузки, главным образом, воспринимает и передает основанию рамный каркас, а горизонтальные нагрузки воспринимают совместно вертикальные диафрагмы жесткости и рамный каркас.
4.411 Каркас рамный: Пространственная система колонн и ригелей со всеми или некоторыми жесткими (способными воспринимать изгибающие моменты) узлами соединений, воспринимающая всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок.
4.412 Каркас связевой: Пространственная система в виде безригельного каркаса или ригельного каркаса с нежесткими или жесткими узлами соединения ригелей с колоннами и вертикальных диафрагм жесткости, в которой вертикальные нагрузки, главным образом, воспринимают и передают основанию колонны каркаса, а горизонтальные нагрузки - диафрагмы жесткости. Каркас в восприятии горизонтальных нагрузок практически не участвует, кроме колонн, объединенных с вертикальными диафрагмами жесткости.
4.413 Каркас с ядрами жесткости (Каркасно-ствольная система): Связевая, рамно-связевая или каркасно-стеновая конструктивная система, в которой каркас выполняется в виде обстройки ствола или ядер жесткости (вертикальных пространственных элементов жесткости) замкнутой в плане формы.
4.414 Каркасно-панельные конструкции: Конструкции, состоящие из несущих элементов каркаса (железобетонных или стальных колонн и ригелей) и ограждающих конструкций (стеновых панелей, плит и панелей перекрытий и покрытий). Применяются, в основном, при строительстве многоэтажных зданий.
4.415 Карниз: Горизонтальный профильный выступ стены, венчающий ее части. Назначение карниза - отвод воды, стекающей с крыши от стены. Карниз имеет и эстетическое значение - он завершает стену, оформляет переход от стены к крыше и поэтому является важным архитектурно-композиционным элементом здания.
4.416 Катанка: Горячекатаная проволока диаметром 5-10 мм для производства холоднотянутой проволоки. Применяют также как арматуру железобетона.
4.417 Кафель: Изразец, тонкая керамическая плитка, покрытая с наружной стороны глазурью, служит для облицовки каминов, печей, стен, иногда полов.
4.418 Картон: Искусственный материал, состоящий преимущественно из специально обработанных растительных волокон, тесно переплетенных между собой и соединенных силами сцепления, возникающими между волокнами при их обработке. От бумаги отличается большей толщиной и массой. При изготовлении картона широко применяют добавки и покрытия, которые могут обеспечить ему особые свойства - биостойкость, термостойкость, пожаробезопасность, влагопрочность и др.
4.419 Квазиоднородный материал: Материал в среднем однородный - объем рассматриваемого элемента тела намного превосходит объем структурных единиц, его составляющих.
4.420 Кварц: Наиболее распространенный минерал, важнейшая кристаллическая разновидность кремнезема SiО2, в которую в условиях земной поверхности постепенно переходят все остальные скрытокристаллические и коллоидальные модификации кремнезема (халцедон, кварцин, опал).
4.421 Кварцит: Горная порода, состоящая преимущественно из кварца. Выделяют первичноосадочные и вторичные кварциты. Первичноосадочные кварциты представляют собой конечную стадию преобразования песков, происходящего в условиях интенсивных тектонических движений.
4.422 Кварцевый порфир: Горная порода, по химии, минералогии и составу аналогичная граниту, от которого отличается своей порфировой структурой. Вкрапленниками в него являются кварц и часто полевой шпат. Соотношение между количеством вкрапленников и основной массой не постоянно. Для кварцевого порфира характерна способность давать сильно пористые разновидности небольшой плотности (например, пемза).
4.423 Керамзит: Легкий гранулированный материал с пористой структурой, получаемый обжигом легкоплавких глинистых пород до их вспучивания; производят в виде гравия (окатыши от 5 до 40 мм) и песка (зерна менее 5 мм); служит заполнителем для керамзитобетона, реже - в качестве тепло- и звукоизолирующих засыпок в конструкциях зданий.
4.424 Керамзит щебнеподобный: Керамзит недоокатанной, неправильной малоугловатой формы с закрытой пористостью.
4.425 Керамзитобетон: Легкий бетон, в котором заполнителем является керамзит, а вяжущим - цемент, гипс или синтетические смолы. Теплоизоляционный керамзитобетон, применяемый в слоистых ограждающих конструкциях, имеет среднюю (по объему) плотность от 350 до 600 кг/м3, предел прочности на сжатие от 0,5 до 2,5 МПа; конструктивно-теплоизоляционный керамзитобетон для однослойных ограждающих конструкций имеет плотность от 700 до 1200 кг/м3, предел прочности на сжатие 3,5 - 10 МПа; конструктивный керамзитобетон для несущих конструкций и элементов инженерных сооружений имеет среднюю плотность 1400 - 1800 кг/м3, предел прочности на сжатие от 10 до 50 МПа.
4.426 Керамика: Общее название всех видов изделий из обожженной глины (майолика, терракота, фарфор, фаянс и др.), получаемые спеканием глин и их смесей с минеральными добавками.
4.427 Керамика декоративная: Обожженные керамические изделия из тонкодисперсных масс, в состав которых входят глинистые минералы, плавни и отощители. Керамика декоративная предназначена для украшения стен и внутренних интерьеров зданий и сооружений. По назначению керамика декоративная разделяется на строительную (все виды керамических плиток, изразцы, каминные доски, панно и пр.) и художественно-декоративную (скульптуры, вазы, некоторые виды посуды и др.). Последняя, в свою очередь, разделяется на глазурованную (фарфоро-фаянсовые изделия и майолика) и не глазурованную (терракота).
4.428 Керамика строительная: Материалы и изделия из керамики, применяемые в строительстве. К керамике строительной относятся стеновые материалы (кирпич и керамические камни), материалы для отделки фасадов и облицовки внутренних поверхностей зданий (плитки для стен и полов). Керамика строительная включает также кровельные материалы (черепица), санитарно-техническую керамику, керамические трубы, кислотоупорные изделия - кирпич и плитку, футеровочные и облицовочные теплоизоляционные изделия - скорлупы и сегменты, изделия специального назначения (клинкер, камни для подземных сооружений) и огнеупорные изделия.
4.429 Керамика фасадная: Керамические изделия, предназначенные для защиты стен зданий от атмосферных воздействий, решения эстетических задач в соответствии с характером зданий, а также архитектурных решений по созданию на зданиях панно и скульптурных групп.
4.430 Керамическая вата: Вата, получаемая HJ алюмосиликатных расплавов с содержанием АlО - не менее 45%.
4.431 Керамическая масса: Смесь глины различного состава с добавками для производства керамических изделий определенного назначения. Основными компонентами керамической массы являются глинистые (глины и каолины), отощающие (кварцевый песок, шамот) материалы и плавни (полевой шпат, пегматит, перлит, нефелин) и др.
4.432 Керамические кислотоупорные материалы: Искусственные штучные изделия и порошкообразные материалы, обладающие повышенной сопротивляемостью к химическим воздействиям.
4.433 Керамические санитарные изделия: Глазурованные изделия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, обожженные при высокой температуре и предназначенные для санитарно-гигиенического и хозяйственного применения путем приема и смыва загрязнений водой.
4.434 Керамические теплоизоляционные изделия: Разновидность высокопористой керамики, получаемой из керамических масс путем их поризации или введением в них тугоплавких пористых заполнителей. Отформованные из этих масс изделия сушат, а затем обжигают при высоких температурах. В зависимости от исходного сырья керамические теплоизоляционные изделия делят на диатомитовые (трепельные), шамотные, перлито- и вермикулитокерамические, керамоволокнистые и др.
4.435 Керамит: Обожженный до спекания кирпич брусчатой формы, используемый для мощения дорог.
4.436 Кессон: Ограждающая конструкция в виде бетонной (или железобетонной) камеры для создания под водой или в водонасыщенном грунте рабочего пространства, свободного от воды; используется преимущественно при устройстве мостовых опор и фундаментов глубокого заложения.
4.437 Кессонное перекрытие: Монолитное перекрытие, включающее систему перекрещивающихся балок и плит, работающих в двух направлениях.
4.438 Кирпич: Штучный строительный материал, искусственный строительный камень правильной формы, обычно в виде прямоугольного параллелепипеда, изготовленный обжигом или сушкой из глины и автоклавной обработкой из известково-песчаной смеси. Различают кирпич обыкновенный (глиняный, силикатный) и эффективный (облегченный).
4.439 Кирпич керамический: Каменный штучный пустотелый или полнотелый строительный материал, как правило правильной формы, изготавливаемый из глинистого сырья путем обжига. Применяют для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений.
4.440 Кирпич кислотоупорный: Искусственный керамический строительный материал, изготовленный из глинистых минералов с добавками или без них, способный противостоять длительному воздействию разнообразных химических реагентов, находящихся в жидком или газообразном состоянии.
4.441 Кирпич клинкерный: Искусственный керамический строительный материал, изготовленный из глинистых материалов с добавками или без них, представляющий собой прямоугольный параллелепипед без видимых пустот (полнотелый) с размерами 250×120×65 мм, обожженный до полного спекания. Клинкерный кирпич обладает следующими физико-механическими характеристиками - высокая прочность и морозостойкость, низкое водопоглощение, повышенная стойкость к агрессивным воздействиям. Клинкерный кирпич применяют преимущественно для кладки и облицовки в сильно агрессивной среде - в фундаментах и цоколях стен зданий, подвалах, для возведения подпорных стен, колонн, парапетов, для наружных стен помещений с влажным режимом, для использования в системе канализации, в вентиляционных каналах, для наружной кладки дымовых труб, и т. п. Также его используют для мощения дорог.
4.442 Кирпич силикатный: Искусственный керамический строительный материал на основе известково-кремнеземистого вяжущего, получаемый путем обработки кирпича-сырца в автоклаве. Кирпич силикатный подразделяют -
по назначению - на рядовой и лицевой;
по виду изготовления - на пустотелый, пористый (с пористым заполнителем), пористо-пустотелый и полнотелый;
по теплотехническим показателям - на эффективный (плотность не более 1400 кг/м3, теплопроводность до 0,46 Вт/(м·°С)), условно-эффективный (плотностью от 1401 до 1650 кг/м3 и теплопроводность до 0,58 Вт/(м·°С)) и обыкновенный (плотностью свыше 1650 кг/м3 и теплопроводность до 0,7 Вт/(м·°С));
- по прочности на сжатие - на марки 300, 250, 200, 150, 125, 100 и 75;
- по морозостойкости - на марки F50, F35, F25 и F15.
4.443 Кирпич лицевой (облицовочный): Кирпич, обеспечивающий эксплуатационные характеристики кладки и выполняющий функции декоративного материала.
4.444 Кирпич огнеупорный: Кирпич из огнеупорных материалов, используемый для кладки и футеровки тепловых агрегатов и конструкций, подвергающихся высокотемпературному нагреву.
4.445 Кирпич пустотелый: Кирпич, имеющий пустоты различной формы и размеров. Кирпич пустотелый может быть с горизонтальными и вертикальными пустотами.
4.446 Кирпич - сырец: Необожженный глиняный кирпич.
4.447 Кирпичные панели: Одно или многослойные элементы, выполненные из глиняного или силикатного кирпича марки не ниже 75 на растворах марок не ниже 50 с заполнением растворных швов, с вибрацией или без применения вибрации. Двухслойные панели выполняются, как правило, толщиной в полкирпича или более с утеплителем из жестких теплоизоляционных плит, расположенных с наружной или внутренней стороны панелей и защищенных отделочным армированным слоем из раствора марки не ниже 50 толщиной не менее 40 мм. Трехслойные панели выполняются с наружными слоями толщиной в четверть или в полкирпича и средним слоем из жестких или полужестких теплоизоляционных плит.
4.448 Кирпичные своды: Тонкостенные сводчатые покрытия, выполненные в виде сводов двоякой кривизны из -
- кирпича глиняного (полнотелого и пустотелого) или силикатного марки не ниже 75 при пролете сводов до 18 м и не ниже 100 при больших пролетах;
- камней из тяжелого бетона;
- бетона на пористых заполнителях;
- автоклавного цементного ячеистого бетона вида А, а также
- природного камня марки не ниже 50.
4.449 Кислотостойкий раствор: Раствор, состоящий из вяжущего в виде растворимых силикатов калия или натрия, инициатора твердения и кислотостойких заполнителей - пылевидного наполнителя, песка (щебня).
4.450 Кислотостойкость (кислотоупорность): Химическое свойство материала, выражающее его способность противостоять деструкции под влиянием кислот (неорганических и органических, кислородных и бескислородных, одноосновных или более высокой основности, концентрированных или в состоянии разбавленного раствора). Присутствие соответствующих реагентов в составе материала всегда снижает кислотостойкость его в конструкциях.
4.451 Кислотостойкость керамической плитки: Способность плитки противостоять воздействию заданной кислоты определенной концентрации при определенных условиях без последующего появления дефектов на глазурованной поверхности и (или) разрушения черепка.
4.452 Кладка блочная: Каменная кладка из каменных или бетонных блоков.
4.453 Кладка бутобетонная: Каменная кладка из бутового камня и уложенной слоями бетонной смеси, выполняемая в опалубке или траншее с отвесными стенами
4.454 Кладка каменная армированная: Кладка, содержащая заделываемые в раствор или бетон стержни или сетки таким образом, что все материалы армокаменной конструкции, благодаря их взаимодействию, работают совместно и создают сопротивление различным воздействиям.
4.455 Кладка сухая: Разновидность конструкций из камня, выполняемых с перевязкой швов, но без применения кладочного раствора. Для скрепления блоков правильной формы применяются металлические анкеры. При кладке камней неправильной формы выполняется подбор постельных камней и тщательная их расщебенка.
4.456 Класс арматуры: Основной нормируемый и контролируемый показатель, определяющий качество стальной арматуры в зависимости от прочности на растяжение, обозначаемый -
- А - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры;
- В - для холоднодеформированной арматуры;
- К - для арматурных канатов.
Класс арматуры соответствует гарантированному значению предела текучести (физического или условного) в МПа, устанавливаемому в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Кроме требований по прочности на растяжение, к арматуре предъявляют требования по дополнительным показателям, определяемым по соответствующим стандартам - свариваемость, выносливость, пластичность, стойкость против коррозионного растрескивания, релаксационная стойкость, хладостойкость, стойкость при высоких температурах, относительное удлинение при разрыве и др.
4.457 Класс бетона: Одно из нормируемых значений унифицированного ряда данного показателя качества бетона, принимаемого с гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью).
4.458 Класс бетона по прочности на растяжение: Среднестатистическая величина временного сопротивления осевому растяжению эталонных образцов, изготовленных и испытанных в соответствии с государственным стандартом.
4.459 Класс бетона по прочности на сжатие: Среднестатистическое значение временного сопротивления эталонных образцов (кубы 150×150×150 мм), изготовленных и испытанных через 28 суток в соответствии с государственным стандартом.
4.460 Класс прочности арматурной стали: Установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали.
4.461 Клеедеревянные арки: Арки, в которых верхний пояс выполнен из склеенных по пласти пакета досок.
4.462 Клееная фанерная балка: Балка двутаврового сечения со стенкой из листа фанеры, к которой в продольном направлении к ее верхней и нижней кромкам в паз приклеиваются доски.
4.463 Клееная фанерная балка с волнистой стенкой: Балка двутаврового сечения со стенкой из изогнутого волнообразного листа фанеры, к которой в продольном направлении к ее верхней и нижней кромкам в волнообразный паз приклеиваются доски.
4.464 Клееное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента клееной конструкции.
4.465 Клееный фанерный щит: Элемент настила покрытий (перекрытий) или ограждающей конструкции стен, состоящий из брускового каркаса с приклеенными к нему листами фанеры.
4.466 Клей активируемый растворителем: Клей, приобретающий способность склеивать путем предварительного смачивания склеиваемых поверхностей растворителем. Клей называется водоактивируемым, когда смачивание производится водой.
4.467 Клей вспенивающийся: Полимерный клей пониженной плотности, вспенивающийся в процессе нанесения, что обеспечивает интенсивное заполнение пор и щелей (ГОСТ 28780).
4.468 Клей - герметик: Клей для герметизации швов и зазоров (ГОСТ 28780).
4.469 Клей горячего отверждения: Клей, который отверждается при нагревании (ГОСТ 28780).
4.470 Клей холодного отверждения: Клей, который отверждается без нагревания (ГОСТ 28780).
4.471 Клей - расплав: Термопластичный клей, который переходит при нагревании в вязко-тягучее состояние и обеспечивает склеивание при затвердевании путем охлаждения (ГОСТ 28780).
4.472 Клеи на основе термопластичных полимеров: Клеи строительные, которые могут быть в виде растворов или расплавов.
4.473 Клеи на основе термореактивных смол: Клеи строительные, основой которых являются фенолоформальдегидные, мочевино- и меламиноформальдегидные, эпоксидные смолы. К ним относятся также полиуретановые и эфирные клеи.
4.474 Клеи строительные: Индивидуальные вещества или смеси органических, элементоорганических или неорганических соединений, способные отверждаться с образованием прочных клеевых соединений. Клеи строительные классифицируют по следующим основным признакам -
- по химической природе - натуральные (животные, растительные и минеральные), синтетические (керамические, силикатные и цементные) и полимерные;
- по клеевой основе - органические и неорганические;
- по консистенции - твердые (в виде куска, прутка, пленки, гранул или порошка), пастообразные, жидкие (растворы и дисперсии);
- по классу полимера - термореактивные и термопластичные.
4.475 Клепаная конструкция: Металлические конструкции зданий и сооружений, элементы которых соединяются заклепками. Применяются, в основном, в мостостроении и в конструкциях промышленных зданий с большими нагрузками, когда возможность разрушения металла под действием циклических нагрузок особенно опасна, или изготовление путем сварки составного сечения представляет значительные технологические трудности.
4.476 Клепка: Процесс создания неразъемного соединения элементов конструкции преимущественно из листового металла при помощи заклепок - образование отверстий в соединяемых элементах, вставка заклепок, получение замыкающей головки.
4.477 Клинкер: Полуфабрикат при производстве цемента, получаемый в результате спекания смеси известняка и глины.
4.478 Клинкер глиноземистый (высокоглиноземистый): Клинкер, состоящий преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция (ГОСТ 30515).
4.479 Клинкер нормированного состава: Клинкер, к минералогическому составу которого установлены требования нормативным документом.
4.480 Клинкер сульфоалюминиевый (ферритный): Клинкер, состоящий преимущественно из сульфоалюминатов (ферритов) кальция (ГОСТ 30515).
4.481 Клинкер цементный: Продукт, получаемый обжигом до спекания или плавления сырьевой смеси надлежащего состава и содержащий главным образом высокоосновные силикаты и (или) высоко- или низкоосновные алюминаты кальция (ГОСТ 30515).
4.482 Клинкерная фаза: Составляющая часть клинкера в виде твердых растворов на основе клинкерных минералов, отдельных оксидов или стекла.
4.483 Клинкерный минерал: Искусственное соединение стехиометрического состава, представляющее собой кристаллохимическую основу клинкерных фаз.
4.484 Кляммер: Отогнутая стальная полоса, предназначенная для крепления строительных элементов.
4.485 Кобылка: Отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги для расположения на нем свеса крыши или сплошной обрешётки, лежащей на карнизе.
4.486 Ковер из керамических плиток: Набор плиток, наклеенных на ситообразный материал или на лист бумаги, предназначенный для облегчения работ при укладке.
4.487 Ковкость: Способность металлов и сплавов подвергаться ковке и другим видам обработки давлением (прокатке, волочению, прессованию, штамповке). Характеризуется пластичностью и сопротивлением деформации.
4.488 Козырек: Защитная кровля или навес над дверью или окном.
4.489 Коллектор: Подземное инженерное сооружение линейного типа для прокладки коммуникаций различного вида.
4.490 Колонна: Вертикальная опора, стержневой элемент несущей конструкции здания (сооружения), один из основных элементов каркаса, воспринимающих нагрузку от опирающихся на них балок, ригелей, ферм и т. д.
4.491 Колонна двухветвевая: Сквозная металлическая колонна, стержень которой состоит из двух ветвей, соединенных между собой планками, решетками или другим способом.
4.492 Колпачковая гайка: Гайка со сферической и плоской торцевой поверхностями и глухим резьбовым отверстием.
4.493 Комбинированные сварные соединения: Соединения, применяемые в стыковых швах с помощью одно- или двухсторонних накладок в случаях, когда напряжения в основном металле больше допустимых для сварных швов, и не представляется возможным предусмотреть косой стыковой шов.
4.494 Комбинированные системы: Системы несущих конструкций, представляющие собой сочетание систем с различными характерными особенностями - арки с фермой, балки с фермой, висячей конструкции с балкой, балки с аркой и т.д. В таких системах обычно одна часть элемента работает на изгиб, а другая на растяжение или сжатие.
4.495 Комбинированный свайно-плитный фундамент; КСПФ: Фундаментная плита, в которой для уменьшения осадок и их неравномерности предусматриваются сваи, располагаемые на расстоянии не менее 57 диаметрам и более между осями свай. Метод расчета осадки КСПФ основан на совместном учете жесткости свай и плиты. При этом нормами проектирования предусматривается, что когда в работу включается плита, на сваи принимается приблизительно 85% общей нагрузки на фундамент, на плиту - 15%.
4.496 Комплексные конструкции: Изготавливаемые на заводах строительные конструкции, сочетающие функционально разные элементы - стеновая панель с установленными дверными и оконными блоками, плиты покрытия с утеплителем и кровлей и т.д.
4.497 Комплект конструкций и (или) изделий: Необходимое число конструкций для формирования здания или его части и (или) необходимое число изделий для формирования конструкции или ее части.
4.498 Компоновка каркаса: Установление рациональных схем несущих элементов и связей, выполняемое до расчета, на основе которого составляются расчетные схемы и при необходимости уточняются после его выполнения.
4.499 Компоновка связей каркасных зданий: Оптимальное размещение различных видов вертикальных связей между колоннами и связей покрытия, соединяющих плоские рамы в жесткий пространственный каркас с учетом характера и вида действующих на него нагрузок.
4.500 Композиция минеральная: Смесь минеральных вяжущих, наполнителей и добавок, в том числе органических, в количестве не более 1% от массы смеси в расчете на сухое вещество.
4.501 Композиция полимерминеральная: Смесь минерального связующего, наполнителей и добавок.
4.502 Композиция полимерная: Смесь полимерного связующего, наполнителей и добавок.
4.503 Конек: Верхнее горизонтальное ребро крыши. Конек образуется пересечением двух кровельных скатов. Коньковый брус - брус, идущий по гребню кровли и скрепляющий её скаты, резное украшение на конце этого бруса (первоначально в виде конской головы), а также верхнее горизонтальное ребро (перелом) крыши, образуемое пересечением скатов.
4.504 Консоль: Конструкция (балка или ферма), жестко закрепленная одним концом при свободном другом, или часть конструкции выступающая за опору.
4.505 Конструктивная система: Несущая система определенного типа, характеризуемая конструктивным решением составляющих систему элементов, их взаимным расположением и способом передачи усилий Объединенная в систему совокупность элементов здания, обеспечивающая его прочность, жесткость и устойчивость. Прочность конструктивной системы - способность сопротивляться воздействию расчетных нагрузок, не разрушаясь и не получая недопустимых деформаций; жесткость - неизменность формы в процессе восприятия нагрузок; устойчивость - сопротивляемость опрокидыванию. Потеря одного из этих качеств, так или иначе, ведет к выходу из строя всей системы.
4.506 Конструктивная система каркасная: Система, основными вертикальными несущими конструкциями которой являются колонны каркаса, на которые передается нагрузка от перекрытий непосредственно (безригельный каркас) или через ригели (ригельный каркас). Прочность, устойчивость и пространственная жесткость каркасных зданий обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций. В зависимости от типа вертикальных конструкций, используемых для обеспечения прочности, устойчивости и жесткости конструктивных систем, различают рамные, связевые и рамно-связевые каркасные системы.
4.507 Конструктивная система безригельная: Система, в которой отсутствуют ригели; перекрытия в общем случае работают как плиты, опертые на отдельные опоры в виде колонн.
4.508 Конструктивная система каркасная: Система, основными вертикальными несущими конструкциями которой являются колонны каркаса, на которые передается нагрузка от перекрытий непосредственно (безригельный каркас) или через ригели (ригельный каркас). В зависимости от типа вертикальных конструкций, используемых для обеспечения прочности, устойчивости и жесткости конструктивных систем, различают рамные, связевые и рамно-связевые каркасные системы.
4.509 Конструктивная система перекрестно-стеновая: Пространственная система с поперечными и продольными несущими стенами, на которые перекрытия опираются по контуру или по трем сторонам.
4.510 Конструктивная система поперечно-стеновая: Конструктивная система, в которой вертикальные нагрузки от перекрытий и ненесущих стен передаются в основном на поперечные несущие стены, а плиты перекрытия работают преимущественно по балочной схеме.
4.511 Конструктивная система продольно-стеновая: Конструктивная система, в которой вертикальные нагрузки от перекрытий и ненесущих стен передаются в основном на продольные несущие стены, а плиты перекрытия работают преимущественно по балочной схеме.
4.512 Конструкции армокаменные с поперечным (сетчатым) армированием: Элементы зданий и сооружений из каменной кладки (стены, столбы, простенки), армированные укладываемыми в горизонтальных швах кладки арматурными сетками.
4.513 Конструкции армокаменные с продольным армированием: Элементы зданий и сооружений из каменной кладки (стены, столбы, простенки) с расположением арматуры внутри (в вертикальных швах кладки) или снаружи (под штукатурным слоем или в штрабе с последующей заделкой). Продольные стержни связываются хомутами.
4.514 Конструкции бетонные: Неармированные или малоармированные конструкции, рассматриваемые как бетонные, если их прочность в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.
4.515 Конструкции дисперсно-армированные: Железобетонные конструкции (фибробетонные, армоцементные), включающие дисперсно-расположенные фибры или мелкоячеистые сетки из тонкой стальной проволоки.
4.516 Конструкции легкосбрасываемые: Наружные ограждающие конструкции (или их элементы) зданий, сооружений и помещений с взрывоопасными производствами, которые при возможном взрыве должны сбрасываться (или разрушаться), образуя открытые проемы для уменьшения давления при взрыве и обеспечения сохранности конструкций здания, сооружения.
4.517 Конструкции монолитные: Строительные конструкции (главным образом, бетонные и железобетонные), основные части которых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания и сооружения.
4.518 Конструкции несущие: Строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
4.519 Конструкции ограждающие вентилируемые: Конструкции в наружной стене или покрытии здания, имеющие полости, сообщающиеся с воздухом, для удаления пара, излишнего тепла, подсушки утеплителя.
4.520 Конструкции плоскостные: Конструкции, способные воспринимать только такую приложенную к ним нагрузку, которая действует в одной определенной плоскости.
4.521 Конструкции пневматические: Мягкие оболочки из армированных пленок или воздухонепроницаемых синтетических тканей с резиновым или полимерным покрытием, во внутренний замкнутый объем которых нагнетается атмосферный воздух.
4.522 Конструкции клееные: Конструкции, обычно деревянные, элементы которых, все или только основные, выполнены из досок, брусков, фанеры путем монолитного соединения клеем.
4.523 Конструкции пространственные: Конструкции, способные воспринимать приложенную к ним пространственную систему сил.
4.524 Конструкции комплексные: 1. Конструкции из каменной кладки (стены, простенки, столбы), усиленные включенными в них железобетонными элементами для повышения их несущей способности. 2. Строительные конструкции, состоящие из частей различного назначения, функционально связанных друг с другом - стеновая панель с установленными дверными и оконными блоками, плиты покрытия с утеплителем и кровлей и т.д.
4.525 Конструкции самонапряженные: Разновидность предварительно напряженных железобетонных конструкций, напряжение арматуры которых достигается в результате увеличения объема бетона на расширяющемся цементе в процессе его затвердевания.
4.526 Конструкции листовые металлические: Пространственные тонкостенные конструкции, несущей основой которых являются плоские или изогнутые металлические листы, образующие оболочки различной формы. В своем большинстве представляют собой емкости в виде тонкостенных замкнутых оболочек, предназначенных для хранения жидкостей, газов и сыпучих материалов. К ним относятся резервуары, газгольдеры, бункеры, силосы, трубопроводы больших диаметров, специальные конструкции металлургической, химической и других отраслей промышленности (кожухи доменных печей, воздухонагревателей, пылеуловителей, электрофильтров, сосуды химической и нефтяной аппаратуры и т. п.), дымовые и вентиляционные трубы, сплошностенчатые башни, градирни, защитные сооружения оболочки АЭС и т. п.
4.527 Конструкции сборные: Строительные конструкции, изготавливаемые на предприятиях и используемые при возведении зданий и сооружений. Сборные конструкции выполняются из железобетона, бетона, металла, древесины и т. д.
4.528 Конструкции совмещенные: Конструкции, применяемые при строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющие несущие и ограждающие функции.
4.529 Конструкции сталежелезобетонные: Железобетонные конструкции, включающие отличные от арматурной стали стальные элементы, работающие совместно с железобетонными элементами.
4.530 Конструкции предварительно напряженные: Строительные конструкции, в которых предварительно (в процессе изготовления или монтажа) создаются напряжения, оптимально распределённые в элементах конструкции. В современном строительстве предварительное напряжение наиболее широко применяется в железобетонных конструкциях и изделиях. Конструкции предварительно напряженные весьма эффективны благодаря применению высокопрочных материалов и более полному использованию их физико-механических свойств.
4.531 Конструкции слоистые: Строительные конструкции, образованные из нескольких слоев однородного или разнородного материала.
4.532 Конструкции сталежелезобетонные: Конструктивные системы, состоящие из железобетонных и стальных элементов, объединенных таким образом, чтобы была обеспечена их совместная работа при нагружении.
4.533 Конструкции стеклобетонные: Строительные конструкции, предназначенные для устройства светопрозрачных ограждений в жилых, общественных и промышленных зданиях (перегородок, лестничных клеток, лифтовых шахт и т. п.). Конструкции стеклобетонные могут изготовляться на заводе (обычно панели, представляющие собой бетонную обойму, внутри которой на растворе уложены стеклянные блоки) или выкладываться на месте строительства. В швы между стеклянными блоками укладывают арматуру, заделываемую в бетонный пояс.
4.534 Конструкции струнобетонные: Сборные предварительно напряженные железобетонные конструкции с проволочной арматурой, натягиваемой на упоры.
4.535 Конструкция строительная: Часть здания, сооружения определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимосвязанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ. Строительная конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, ограждающие или другие функции либо совмещает некоторые из них (фундамент, стена, перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, резервуар и т.д.).
4.536 Контргайка: Гайка, навинчиваемая на болт или шпильку в дополнение к основной гайке для предотвращения ее самоотвинчивания.
4.537 Контакт: Поверхность или зона взаимодействия одних элементов или конструкций с другими.
4.538 Контактное соединение: Соединение деревянных элементов, при котором усилия от одного элемента другому передаются через обработанные и опиленные поверхности.
4.539 Контактный стык: Горизонтальный стык сборных панельных стен с плитами перекрытий, в котором сжимающая вертикальная нагрузка передается непосредственно через растворный шов или упругую прокладку между стыкуемыми поверхностями сборных элементов стены. При контактных стыках плиты перекрытий допускается опирать на стены без раствора (насухо), предусмотрев заполнение раствором полости между торцами плит и арматурные сетки, превращающие сборное перекрытие в горизонтальную диафрагму жесткости.
4.540 Контактный узел: Горизонтальный узел сопряжения сборных, монолитных и сборно-монолитных плит перекрытия с монолитными стенами, в котором сжимающие усилия передаются только через монолитный бетон несущей стены, и при этом предусматривается заполнение (замоноличивание) узла бетоном, а также при необходимости армирование отдельными стержнями.
4.541 Контрольный прогиб: Значение прогиба, с которым сопоставляется фактический прогиб изделия под контрольной нагрузкой для оценки пригодности этого изделия по жесткости.
4.542 Контрольная наработка: Величина, характеризующая продолжительность работы изделия в циклах без отказов.
4.543 Контрольные образцы: Образцы, предназначенные для определения прочности бетона на сжатие перед началом испытания основных образцов.
4.544 Контрольные статические испытания нагружением: Испытания с помощью постепенно возрастающей прикладываемой к изделию внешней нагрузки, предназначенные для установления соответствия между фактическими и проектными значениями характеристик прочности, жесткости и трещиностойкости изделий.
4.545 Контрольные испытания цемента: Испытания, проводимые для контроля качества цемента с целью определения его соответствия установленным требованиям.
4.546 Контрольный состав бетонной смеси или бетона: Бетонная смесь или бетон определенного нормируемого состава, изготовленные без добавок.
4.547 Контрфорс: Вертикальная опора, расположенная с наружной стороны стены и воспринимающая боковой распор. Сечение контрфорса увеличивается по мере приближения к основанию по треугольнику или ступенчато. В случае возникновения сравнительно небольших нагрузок сечение контрфорса может быть постоянным.
4.548 Конха: Перекрытие над полуцилиндрической частью здания (апсидой, нишей), имеет форму полукупола.
4.549 Концентрация напряжений: Напряжения, возникающие в местах искажения сечений (отверстия, вырезы, утолщения). При нормальной температуре и статических воздействиях сказывается незначительно, при пониженных температурах и при дополнительных динамических воздействиях может привести к хрупкому разрушению.
4.550 Коробление: Изменение формы и размеров изделия, конструкции, происходящее в результате проявления внутренних напряжений, возникающих в процессе изготовления изделия, конструкции и последующего воздействия внешних факторов.
4.551 Коррозионная стойкость строительного материала: Относительная способность строительного материала в изделии или конструкции в течение определенного срока сопротивляться воздействию агрессивной среды.
4.552 Коррозионное разрушение строительного материала: Изменение массы, сечения, прочности или ухудшение других количественных характеристик и показателей качества строительного материала и (или) конструкции вследствие коррозии.
4.553 Коррозионная усталость: Понижение предела выносливости металла или сплава при одновременном воздействии циклических переменных напряжений и коррозионной среды.
4.554 Коррозионное растрескивание: Самопроизвольное хрупкое разрушение стали (в т.ч. арматурной), проявляющееся при совместном воздействии на нее коррозионной среды и растягивающих напряжений (механических, остаточных или термических.). Склонность к коррозионному растрескиванию - важнейшая эксплуатационная характеристика стали, которая увеличивается с повышением прочности и уровня напряжения стали.
4.555 Коррозионностойкость цемента: Способность цементного камня противостоять химическому и физическому воздействию агрессивной среды.
4.556 Коррозионная стойкость конструкции: Относительная способность конструкции в течение определенного срока сопротивляться воздействию агрессивной среды.
4.557 Коррозионное разрушение конструкции: Изменение массы, сечения, прочности или ухудшение других количественных характеристик и показателей качества строительного материала и (или) конструкции вследствие коррозии.
4.558 Коррозионные испытания: Испытания строительных материалов, изделий и конструкций или защитных покрытий с целью определения их коррозионной стойкости и (или) их защитной способности в агрессивной среде.
4.559 Коррозионные испытания конструкций: Испытания конструкций или защитных покрытий с целью определения их коррозионной стойкости и (или) их защитной способности в агрессивной среде.
4.560 Коррозия: Процесс разрушения материала в результате химического или физико-химического взаимодействия с внешней средой или взаимодействия между компонентами материала. По механизму действия различают электрохимические, химические и биологические коррозии.
4.561 Коррозия бетона сульфатная: Разрушение бетона под воздействием среды, содержащей сульфаты.
4.562 Коррозия бетона вследствие выщелачивания извести: Разрушение бетона при систематическом воздействии на него воды. Известь, характеризующаяся растворимостью в воде около 1,2 г/л, может выщелачиваться из бетона. С понижением ее концентрации в жидкой фазе бетона начинается разложение силикатов и алюминатов кальция. Выщелачивание извести сопровождается увеличением проницаемости и снижением прочности бетона.
4.563 Коррозия бетона и железобетона: Разрушение бетона и железобетона в результате воздействия внешней среды или химического и физико-химического взаимодействия копмпонентов бетона. В процессе коррозии могут повреждаться как бетон, так и стальная арматура и металлические закладные детали.
4.564 Коррозия бетона кислотная: Разрушение бетона в результате взаимодействия его компонентов с кислотами. Кислоты могут разрушать цементный камень и карбонатный заполнитель.
4.565 Коррозия строительного материала под напряжением: Коррозия строительного материала в изделии или конструкции, вызываемая одновременным воздействием агрессивной среды и механических напряжений.
4.566 Коррозия выщелачивания бетона: Коррозия бетона в результате растворения и вымывания (выщелачивания) из него растворимых составных частей.
4.567 Коррозия железобетонных конструкций: Разрушение железобетона в результате коррозии бетона и (или) арматуры.
4.568 Коррозия конструкции под напряжением: Коррозия конструкции, вызываемая одновременным воздействием агрессивной среды и механических напряжений.
4.569 Коррозия металлов: Разрушение, вызываемое химическими или электрохимическими процессами, возникающими при взаимодействии металла с окружающей средой.
4.570 Косой дощатый настил: Сплошной или разряженный настил, выполняемый по наклонным конструкциям кровли.
4.571 Косой изгиб: Вид деформации, характеризующийся искривлением бруса (стержня) под действием внешних сил, проходящих через его ось и не совпадающих ни с одной из главных плоскостей бруса.
4.572 Косой дощатый настил: Сплошной или разряженный настил, выполняемый по наклонным конструкциям кровли.
4.573 Косой прируб: Соединение элементов деревянных конструкций с подрезкой, применяемое для стыков стоек и балок в местах с нулевыми или малыми значениями изгибающих моментов, при необходимости с установкой стяжных болтов.
4.574 Косоур: Наклонно размещенная балка, перекинутая между площадками лестницы, на которую, в свою очередь, укладываются лестничные ступени. В промышленном домостроении сборный лестничный марш изготавливается из железобетона полностью (и косоуры, и ступени) и также называется косоур.
4.575 Краска: Жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную дисперсию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие (ГОСТ 28246).
4.576 Краски водоэмульсионные: Красящие материалы, относящиеся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частиц полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены.
4.577 Краски керамические: Окрашенные минеральные вещества (обычно оксиды тяжелых цветных металлов или синтетические соединения типа корундов, гранатов, цирконов), стойкие при высоких температурах. Краски керамические подразделяют на подглазурные и надглазурные. Первые наносят на неглазурованные изделия, которые затем покрывают глазурью и обжигают, вторые - на глазурованные обожженные изделия, закрепляя их обжигом.
4.578 Краски масляные: Суспензии пигментов и наполнителей в олифах. Их изготовляют путем тщательного растирания олифы с пигментом и наполнителем. Краски масляные выпускают густотертыми и готовыми к употреблению. Густотертые краски (в виде паст) доводят до рабочей вязкости добавлением олифы и сиккатива на месте производства работ. В красках, готовых к употреблению, содержание олифы составляет от 40% до 50%. Масляные краски применяют для защиты строительных конструкций от коррозии, деревянных элементов от увлажнения, а также для окраски периодически увлажняемых поверхностей.
4.579 Краски на минеральной основе: Окрасочные составы на основе неорганических вяжущих веществ и клея из природного сырья. Различают краски на минеральной основе цементные, известковые, силикатные и клеевые.
4.580 Краски полимерные: Суспензии пигментов в растворах полимеров или перхлорвиниловой смолы; подразделяются на летучесмоляные, эмульсионные (латексные) и полимерцементные.
4.581 Краски цементные: Водные суспензии, состоящие из смеси белого портландцемента со щелочестойкими пигментами и некоторыми добавками (известью-пушонкой, хлористым кальцием), улучшающими схватывание краски, ее эластичность, адгезию и водоотталкивающие свойства (стеарат кальция). Краски цементные атмосферостойки, их применяют для наружной окраски каменных, кирпичных, бетонных, штукатурных и других пористых поверхностей. Цветовая гамма ограничена небольшим количеством щелочестойких природных пигментов.
4.582 Краски эмалевые: Краски, приготовленные растиранием пигментов на различных лаках - масляные - на масляных лаках, нитроэмали - на нитроцеллюлозных лаках, глифталевые - на глифталевых лаках и т. д. В качестве пигментов в состав эмалевых красок входят цинковые, титановые и литопонные белила, кроны, ультрамарин, сажи, железный сурик и некоторые органические пигменты.
4.583 Кренты: Кристаллизационные компоненты - добавки, вводимые в состав цемента (например, портландцемента) при его помоле. В зависимости от исходного сырья состав крентов может изменяться, но они обязательно содержат SiО2, активный оксид алюминия, сульфаты Fe, Al, Na, К.
4.584 Кремнезем: Соединение кремния с кислородом. Весьма распространен в природе в виде кварца, аметиста, агата, горного хрусталя, песка и др. Применяется в производстве стекла.
4.585 Крепежные изделия: Болты, винты, шпильки, гайки, шурупы, клинья, заклепки и т.д., применяемые для крепления строительных конструкций.
4.586 Крепежный каркас: Система конструктивных элементов дополнительной теплоизоляции стен, служащая для поддержания облицовочных панелей и (или) теплоизоляционных материалов в проектном положении с передачей через них нагрузок (ветровых, температурных и т.д.) на несущие элементы утепляемого здания.
4.587 Крепление анкерное: Крепление различных изделий, конструкций, оборудования и т.д. к элементам несущих строительных конструкций при помощи крепежного изделия - анкера.
4.588 Крепь: Конструкция, возводимая в подземных выработках для сохранения их заданных размеров и защиты от обрушения и пучения окружающего их грунта.
4.589 Крестовые связи: Жестко или шарнирносоединенные крестообразные связи, обеспечивающие геометрическую неизменяемость плоских или пространственных конструктивных систем.
4.590 Кривой брус: Брус с криволинейной осью. При допущении, что осевая линия кривого бруса представляет собой плоскую кривую, и поперечные сечения имеют ось симметрии, лежащую в этой плоскости, решение задачи о изгибе такого бруса рассматривается методами сопротивления материалов.
4.591 Кристаллические вещества: Вещества в твердом состоянии, для которых характерно кристаллическое строение, т.е. периодическое трехмерное расположение атомов (молекул). Кристаллические вещества могут существовать в виде кристаллов, а также поликристаллических, (поликристаллов), камневидных и разрыхленных агрегатов.
4.592 Кровельная асбестоцементная плитка: Плоское асбестоцементное изделие, длина и ширина которого не более 600 мм, а толщина не более 5 мм.
4.593 Кровельные материалы: Строительные материалы, предназначенные для устройства кровли - верхнего водоизоляционного слоя покрытия, предохраняющего здание в целом от попадания атмосферных осадков. В ряде случаев (при эксплуатируемых кровлях под стоянку машин, под летние кафе и т.д.) к кровельным материалам предъявляются также эстетические требования.
4.594 Кровельные материалы мастичные: Битумные, резинобитумные, битумно-полимерные, полимерные мастики и эмульсии. Используют для устройства рулонной (оклеечной) изоляции, мастичной изоляции, армирования стеклохолстом, тканями или другими полотнами.
4.595 Кровельные материалы полимерные рулонные: Многокомпонентные материалы, сформованные из резиновой смеси на основе атмосферостойких синтетических каучуков с соответствующими ингредиентами. Кровельные материалы полимерные рулонные могут быть дублированы стекломатериалами (армогидрокром) или неткаными материалами (армогидробутил и элон).
4.596 Кровельный картон: Картон с высокой впитывающей способностью, предназначенный для производства битумированных и дегтевых кровельных и гидроизоляционных работ. Кровельный картон получают из тряпья, бумажной макулатуры и древесной целлюлозы, применяя пропитку легкоплавким битумом.
4.597 Кровельный ковер: Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и механических воздействий.
4.598 Кровельный разжелобок: Кровельное покрытие ребер крыши, предотвращающее протечку дождевой воды.
4.599 Кровля здания (сооружения): Верхнее ограждение (оболочка) крыши или перекрытия здания (сооружения), непосредственно подвергающееся атмосферным воздействиям; состоит из водоизоляционного слоя и основания (обрешетки, сплошного настила, стяжки), укладываемого по несущим конструкциям, либо по утеплителю (в совмещенных покрытиях).
4.600 Кровля инверсионная (реверсивная кровля): Кровля, где утеплитель укладывается по гидроизоляционному слою, покрывается защитной сеткой (мелкоячеистой полимерной) и изолируется от внешней среды слоем гравия или керамзита. Утеплитель должен обладать высокой морозостойкостью и низким водопоглощением.
4.601 Кровля «теплая»: Кровля, имеющая слои теплоизоляции.
4.602 Кровля эксплуатируемая: Кровля, используемая как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях (солярий, спортивная площадка, зона отдыха и т. п.).
4.603 Кромка асбестоцемептного изделия: Линия пересечения лицевой поверхности асбестоцементного изделия с одной из смежных поверхностей.
4.604 Кромка древесноволокнистой (древесностружечной) плиты: Боковая узкая поверхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты.
4.605 Круглые лесоматериалы: Отрезки стволов деревьев различной толщины (диаметра) в верхнем отрезе и переменной по длине. Круглые лесоматериалы подразделяют на бревна, подтоварник и жерди.
4.606 Крыльцо: Наружная пристройка в виде площадки и ступеней, расположенная перед входом в здание на уровне, как правило, превышающим планировочную отметку земли.
4.607 Крыша: Часть здания, ограничивающая сверху внутреннее пространство верхнего (мансардного) этажа или чердака и защищающая внутреннее пространство здания, конструкции и элементы от атмосферных и других внешних воздействий. Крыши подразделяются на чердачные и бесчердачные.
4.608 Крыша вальмовая: Четырехскатная крыша с коньком, два ската которой - вальмы - обращены к торцам здания.
4.609 Крыша мансардная: Чердачная крыша, в которой размещены жилые помещения.
4.610 Крыша плоская: Крыша без уклона или с незначительным уклоном до 2,5%.
4.611 Крыша скатная: Крыша, поверхность которой состоит из одного или нескольких наклонных участков - скатов.
4.612 Ксилолит (магнолит): Искусственный строительный материал, состоящий из смеси магнезиального цемента с опилками, асбестом и другими наполнителями; применяется вместо дерева для устройства полов, перегородок, подоконников и т. п.
4.613 Купол: Пространственное покрытие зданий и сооружений, перекрывающее преимущественно круглые, многоугольные, эллиптические в плане помещения, образующими формами которых служат различные кривые, выпуклые вверх, и в которых от вертикальной нагрузки возникают в основном усилия сжатия, а также горизонтальный распор на опорах.
4.614 Кяриз: Подземное сооружение для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность.
4.615 Лаги: Бревна, брусья или металлические балки, расположенные горизонтально и являющиеся опорой для полов здания или помостов.
4.616 Лак: Раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующий после высыхания твердую прозрачную однородную пленку.
4.617 Лак огнезащитный: Двухкомпонентный бесцветный состав, предназначенный для придания древесине огнестойкости. При воздействии огня на защищенную лаком поверхность покрытие вспучивается, локализуя распространение огня и предотвращая прогрев и возгорание древесины.
4.618 Лакокрасочное защитное покрытие: Покрытие на поверхности строительного изделия или конструкции из лакокрасочного материала, состоящее из одного или нескольких слоев, адгезионно связанных с защищаемой поверхностью.
4.619 Лакокрасочные материалы: Вязкожидкие составы, наносимые на отделываемые поверхности тонким слоем и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с основанием. К лакокрасочным материалам относятся - краски строительные, лаки, связующие вещества и пигменты, растворители и разжижители лаков и красок, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, подмазки, отвердители и пластификаторы полимерных красок и другие специальные добавки.
4.620 Латекс: Водная дисперсия полимеров. Различают следующие виды латексов:
- натуральный - млечный сок каучуконосных растений;
- синтетические - водные дисперсии каучуков или некоторых пластиков, образующихся при эмульсионной полимеризации;
- искусственные - дисперсии, получаемые эмульгированием растворов полимеров в воде. Чаще всего для этого используют каучуки, которые синтезируют полимеризацией в растворе - бутилкаучук, изопреновые каучуки.
4.621 Ледорез: Отдельная конструкция или устройство на опорах мостов и плотин для защиты их от повреждений льдом во время ледохода и предупреждения образования ледовых заторов. Ледорез воспринимает на себя удары льда, ломает его и направляет в пролеты моста (плотины).
4.622 Лежень: 1. Нижний горизонтальный брус или пластина, служащие опорой для стоек стропил, крепления траншей или горной крепи. 2. Горизонтальная база (закладной брус) деревянной каркасной стены.
4.623 Лента изоляционная: Лента из ткани, пропитанная резиной, смолой, маслом, асфальтом, лаком и другими электроизоляционными веществами, обычно скатанная в плотные круги. Применяется при монтаже электропроводки тока.
4.624 Лента полиэтиленовая с липким слоем: Полиэтиленовая пленка, имеющая с одной стороны адгезионный липкий слой из невысыхающей композиции на основе полиизобутилена с различными добавками и разрезанная на полосы определенной ширины. Используется для проклейки швов и ремонта повреждений.
4.625 Лента термоуплотнительная: Самоклеящаяся или закрепляемая другими способами лента, расположенная между полотном и коробкой двери, ворот или люка по периметру прилегания и предназначенная для обеспечения герметизации зазоров при пожаре.
4.626 Ленты липкие: Герметизирующие материалы, состоящие из пленочной подложки с нанесенным на нее с одной или обеих сторон липким клеевым слоем. В качестве подложки используют ткань, бумагу, металлическую фольгу или полимерную пленку. В состав клеевого слоя входят эластомеры, натуральные и синтетические смолы, пластификаторы, наполнители и стабилизаторы.
4.627 Лепнина: Рельефные украшения (фигурные, орнаментальные) на фасадах и в интерьерах зданий, как правило, отлитые или отпрессованные из гипса, штукатурки, бетонов и других материалов.
4.628 Лесоматериалы: Материалы из древесины, сохранившие её природную физическую структуру и химический состав, получаемые из поваленных деревьев, хлыстов и (или) из их частей путем поперечного и (или) продольного деления.
4.629 Лестница: Конструктивный элемент, соединяющий этажи здания. Состоит из наклонных маршей, этажных (на одной отметке с этажом) и промежуточных (междуэтажных) лестничных площадок. По конфигурации лестницы разделяются на прямые, ломаные, криволинейные, винтовые.
4.630 Лестница вертикальная: Лестница с углом наклона к горизонтали более 75°.
4.631 Лестница навесная: Лестница, которая навешивается с помощью крюков за балки, перекладины или за любой горизонтально расположенный край.
4.632 Лестница наклонная: Лестница с углом наклона к горизонтали от 60° до 75° включительно.
4.633 Лестница наружная пожарная: Лестница, предназначенная для подъема личного состава пожарных команд и пожарно-технического вооружения на кровлю зданий и сооружений.
4.634 Лестничная клетка: Часть здания, предназначенная для размещения лестницы и отделенная от других помещений строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности.
4.635 Лестничная площадка: Площадка между лестничными пролётами.
4.636 Лестничный марш: Конструктивный элемент лестницы, состоящий из косоуров и ступеней, расположенных в одном направлении между лестничными площадками.
4.637 Ливнеотвод: Трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в приемник сточных вод.
4.638 Ливнесточный (дождеприемный) колодец: Камера или шахта для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков в ливневую канализационную систему.
4.639 Лизерна: Плоский вертикальный выступ в стене, который имеет конструктивный характер или является декоративным элементом. В отличие от пилястры лишен базы и капители.
4.640 Линкруст: Рулонный отделочный строительный материал с гладкой или рельефной лицевой поверхностью, состоящий из бумажной подосновы, покрытой тонким слоем пластической массы, изготовленной на основе синтетических смол или растительных масел.
4.641 Линолеум: Рулонный полимерный материал для покрытия полов путем наклеивания на выравненное основание с помощью полимерных мастик и клеев.
4.642 Липарит: Вулканическая порода, аналогичная по химическому составу граниту. Состоит из стекловатой массы неоднородного строения с вкраплениями кварца, санидина, плагиоклаза, биотита и пироксена. Количество вкрапленников обычно составляет от 5% до 15% объема, но может достигать 30%-50% и даже 80%. При наличии крупных трех-, четырехмиллиметровых вкрапленников структура порфировая; текстура массивная, флюидальная, пористая. Плотность - 2650 кг/м3, предел прочности на сжатие от 174 до 228 МПа. Содержание Na2O + К2О в липарите колеблется от 5,0% до 9,5%, в связи с чем по этому признаку различают липариты низкой щелочности (менее 5%), нормальной щелочности (от 5% до 8%), субщелочные (8,0% - 9,5%) и щелочные (более 9,5%).
4.643 Листы асбестоцементные профилированные: Изделия, предназначенные для устройства кровель и стен в зданиях различного назначения. Листы асбестоцементные профилированные могут иметь волнистую, плосковолнистую, трапецеидальную или складчатую конфигурацию.
4.644 Листы профилированные: Волнистые металлические листы для ограждающих конструкций.
4.645 Листы гипсоволокнистые: Листовые изделия, получаемые из гипсового вяжущего и целлюлозного волокна (в т.ч. распушенной макулатуры).
4.646 Листы гипсоволокнистые обычные; ГВЛ: Гипсоволокнистые листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.
4.647 Листы гипсоволокнистые влагостойкие; ГВЛВ: Гипсоволокнистые листы, лицевая и тыльная поверхности которых обладают повышенным сопротивлением проникновению влаги.
4.648 Листы гипсокартонные: Листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, плотно приклеенным к сердечнику (ГОСТ 6266).
4.649 Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ): Гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги (ГОСТ 6266).
4.650 Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО): Гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами листов ГКЛВ и ГКЛО (ГОСТ 6266).
4.651 Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ): Гипсокартонные листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами (ГОСТ 6266).
4.652 Листы из ударопрочного полистирола: Листовой строительный материал, получаемый сополимеризацией стирола с растворимыми в нем бутадиенстирольным или полибутадиеновым каучуком.
4.653 Листы поливинилхлоридные облицовочные рельефные: Листовой строительный материал, изготовленный способом вакуумирования и механопневмоформования из одно- или двухслойных листов или пленок, производимых экструзионным или каландровым способом из поливинилхлорида или его смеси с сополимером акрилонитрила, бутадиена, стирола, пластификаторов, наполнителей, стабилизаторов и пигментов. В зависимости от структуры и цвета различают четыре типа листов -
- однослойные одноцветные или многоцветные,
- двухслойные одноцветные и
- двухслойные многоцветные.
Они могут быть с рельефным или печатным рисунком, с гладкой или тисненой лицевой поверхностью.
4.654 Листы облицовочные из бумажно-слоистого пластика: Декоративные листы с матовой или глянцевой поверхностью толщиной 1-5 мм. Имеют разнообразное цветовое решение, также имитацию ценных пород дерева и камня. Изготавливают пропиткой специальной бумаги синтетическими смолами и последующей горячей прессовкой. Бумажно-слоистый пластик отличается небольшой удельной массой, высокой светостойкостью, водостойкостью, гигиеничностью; он хорошо поддается механической обработке и противостоит воздействию слабых кислот, спирта, бензина и высоких температур (до 100°С). Листы из бумажно-слоистого пластика используются для отделки стен, дверных полотен и других элементов внутри жилых и общественных зданий.
4.655 Листы облицовочные полипропиленовые: Листовой полипропилен получают методом экструзии полипропилена. Он практически не проявляет гидроскопичности, обладает прекрасной химической стойкостью в большинстве агрессивных сред, эксплуатируется в органических и неорганических концентрированных и разбавленных кислотах, является прекрасным диэлектриком. Листы могут иметь матовую или глянцевую поверхность, различные виды тиснения. Они могут быть дополнены УФ-стабилизатором, модификаторами ударной прочности, пластификаторами, окрашиваться различными цветами, также могут иметь слоистую структуру и разнообразные оттенки. На листы с глянцевой поверхностью возможно нанесение защитной пленки. Область применения листового полипропилена очень разнообразна. В строительстве листы могут использоваться в качестве облицовочного и электроизоляционного материала, для строительства и облицовки бассейнов, изготовления купелей, обустройства септиков и возведения различных очистных сооружений, изготовления воздуховодов, изготовления емкостей различного назначения.
4.656 Литье каменное: Способ получения литых каменных изделий путем плавления сырьевой шихты, розлива расплава в формы и последующей термической обработки, включающей процессы кристаллизации и отжига.
4.657 Лицевая пласть древесноволокнистой (древесностружечной плиты): Гладкая пласть прессованной древесноволокнистой (древесностружечной) плиты.
4.658 Лицевая поверхность асбестоцементного изделия: Поверхность асбестоцементного изделия, не имеющая отпечатков технического сукна или сетки.
4.659 Лицевая поверхность керамической плитки: Поверхность плитки, видимая после ее укладки на стену или пол.
4.660 Лицевая поверхность профиля: Поверхность профиля, которая видна в смонтированной конструкции и к которой предъявляют требования по показателям внешнего вида.
4.661 Лицевая сторона мозаичного паркета: Наружная поверхность слоя износа мозаичного паркета.
4.662 Лицевая сторона паркетной планки: Наружная поверхность слоя износа паркетной планки.
4.663 Лифт: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15° (ГОСТ 5746). По назначению лифты делятся на пассажирские, больничные, грузовые, малогрузовые и специальные.
4.664 Лифт гидравлический: Лифт с электронасосным гидроприводом поступательного движения (ГОСТ 5746).
4.665 Лифт электрический: Лифт с электроприводом (ГОСТ 5746).
4.666 Локк - болты: Болты с обжимными кольцами (цилиндрами) из жесткого сплава, применяемые для соединения элементов из алюминиевых сплавов.
4.667 Лоток: Водопроводящее сооружение незамкнутого поперечного сечения для безнапорного движения воды.
4.668 Лоток водосборный (крыша): Элемент крыши для сбора и удаления талых вод.
4.669 Лущеный шпон: Тонкая непрерывная стружка, снятая с поверхности бревна, вращающегося вокруг своей оси - толщина - от 0,55 до 1,50 мм; ширина - от 150 до 1900 мм; влажность от 6% до 10%. Лущеный шпон применяется для изготовления клееной фанеры.
4.670 Люк смотрового колодца: Верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты, состоящая из корпуса и крышки (ГОСТ 3634).
4.671 Люкарна: Оконный проем, обычно круглой формы, в чердачной крыше или купольном покрытии.
4.672 Магнезит: Кристаллическая горная порода, состоящая главным образом из минерала магнезита. Обожженный магнезит (при 1 500 - 1 650°С) переходит в оксид магния и используется как высокоогнеупорный материал. Каустический магнезит (обожжённый при 750 - 1 000°С) и отличие от первого способен к различным химическим реакциям; используется в строительстве при производстве магнезиальных цементов, термоизоляции, пластмасс и в др. отраслях промышленности.
4.673 Майолика: Керамические изделия из окрашенных легкоплавких глин, покрытые глухой глазурью для глушения красного цвета тела изделия и имеющие водопоглощение после обжига от 10% до 15%. В основном, это изделия бытового назначения, декорированные живописью или живописными барельефными изображениями цветов, фруктов и др.
4.674 Малозначительный дефект: Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность.
4.675 Мальты: Смесь воска и смолы - групповое название вязких битумов, занимающие промежуточное положение между нефтью и асфальтом. Мальты содержат 40-45% масляных компонентов; их консистенция изменяется от твердой (tпл не выше 40°С) до полужидкой в зависимости от относительного содержания смол и асфальтенов; плотность около 1000 кг/м3.
4.676 Марблит: Листовой строительный материал толщиной 12 мм из цветного глушеного стекла с полированной лицевой и рифленой тыльной поверхностями, может имитировать мрамор.
4.677 Марка: Числовая характеристика материала по одному из основных показателей свойств, определяемому, как правило, стандартным методом в условных единицах измерения. Материал может иметь несколько марок по разным показателям свойств.
4.678 Марка бетона: Нормируемое значение унифицированного ряда какого-либо показателя качества бетона, принимаемое по его среднему значению. Ряды унифицированных значений марок бетона устанавливаются в стандартах на соответствующие виды бетонов. Различают марки бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности. Проектную марку бетона назначают при расчете конструкций и сооружений и указывают в рабочих чертежах на конструкцию или изделие.
4.679 Марка бетона по морозостойкости: Установленное нормами минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при которых сохраняются первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах.
4.680 Марка пористого заполнителя: Основная классификационная характеристика пористых заполнителей для бетонов легких. В зависимости от насыпной плотности в сухом состоянии пористые гравий, щебень и песок подразделяют на двенадцать марок - от 250 до 1100 кг/м3 (в интервале марок от 250 до 500 кг/м3 градация - через 50 кг/м3, а далее до марки 1100 кг/м3 - через 100 кг/м3).
4.681 Марка строительного раствора: Нормируемое значение унифицированного ряда какого-либо показателя качества строительного раствора, принимаемое по его среднему значению. Различают марку строительного раствора по прочности на сжатие и по морозостойкости.
4.682 Марка сборных изделий: Условное обозначение строительных изделий, имеющих один типоразмер, но отличающихся в деталях.
4.683 Маршалит: Пылевидный кварц (горная мука, пылевидный кремнезем); мучнистая масса тонкодисперсного кварца обычно белого цвета. Применяют для производства автоклавных силикатных материалов, растворимого стекла, легких динасовых огнеупоров и различных огнеупорных замазок. Состоит из угловатых зерен кварца с примесью халцедона, опала, карбонатов и глинистых материалов.
4.684 Марш лестничный: Часть конструкции лестницы из ряда ступеней, соединяющая две лестничные площадки.
4.685 Маслоемкость пигмента, см3 или г: Количество масла, которое необходимо добавлять на каждые 10 г пигмента для получения однородной пасты. Чем меньше маслоемкость пигмента, тем более стойки и долговечны покрытия.
4.686 Мастика: Материал в виде пластинчатых смесей органических вяжущих веществ (битумных, дегтевых, полимерных и других) с тонкомолотыми добавками. Различают кровельные мастики, гидроизоляционные, герметизирующие и др.
4.687 Мастики битумные: Материалы, применяемые для приклейки кровельных и других строительных материалов, устройства гидроизоляции и обмазки конструктивных элементов с целью защиты от коррозии. Различают мастики битумные горячие - смесь битума и мелкого наполнителя (мел, асбест и т.п.), разогреваемые до оплавления (140-160°С) перед употреблением, и холодные - раствор битума в органических растворителях (зеленое масло и др.) с добавкой наполнителя. В состав битумных мастик для улучшения их свойств вводят порошок утильной резины, полимеры, канифоль и т.п.
4.688 Мастики высыхающего типа (герметики, клей-герметики): Материалы, которые переходят в рабочее состояние за счет удаления входящих в их состав низкомолекулярных компонентов (растворителей) (ГОСТ 25621).
4.689 Мастика герметизирующая горячего применения (битумно-эластомерная): Битумно-эластомерные герметизирующие материалы, с применением или без применения грунтовочных составов, разогреваемые при применении до рабочей температуры.
4.690 Мастики неотверждающегося типа (герметик, пасты, смазки): Материалы, консистенция которых после изготовления и в процессе эксплуатации практически не изменяется (ГОСТ 25621).
4.691 Мастики отверждающегося типа (герметики): Материалы, которые при переходе в рабочее состояние в присутствии химических агентов, влаги или кислорода отверждаются с образованием пространственных химических структурных связей (ГОСТ 25621).
4.692 Материалы абляционные: Материалы, предохраняющий конструкцию от непосредственного контакта с излучением и обтекающим потоком горячего газа и препятствующие процессу уноса вещества с поверхности твердого тела.
4.693 Материалы абразивные (абразивы): Твердые горные породы и минералы (природные и искусственные), используемые в виде куска или в измельченном состоянии для механической обработки (шлифования, притирки, заточки и т.п.) изделий из металла, дерева, стекла, пластмассы и др. материалов. Природные абразивные материалы - алмаз, корунд, наждак, гранат, кварц, пемза; искусственные - электрокорунд, карборунд, синтетический алмаз, карбид бора и др. Применяются для изготовления абразивного режущего инструмента, производства высокоогнеупорных изделий.
4.694 Материалы автоклавные: Материалы и изделия автоклавного твердения, получаемые из смеси извести и кварцевого песка и твердеющие при повышенной температуре и давлении. К автоклавным материалам и изделиям относятся силикатные бетоны, силикатный кирпич и камни для стен, панели и блоки для стен и перекрытий.
4.695 Материалы акустические: Материалы, предназначенные для снижения шума и создания оптимальных условий слышимости в помещении; подразделяются на звукопоглощающие и звукоизоляционные. Акустические материалы изготавливаются в виде матов, плит, блоков, ваты или сыпучих веществ (керамзит, вспученный перлит).
4.696 Материалы базальтоволокнистые: На основе базальтовых волокон получают широкий ассортимент материалов, обладающих теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. К таким материалам относятся - холсты из супертонких и тонких волокон, маты (прошивные безобкладочные и офактуренные), шнуры, непрерывные волокна (нити, ткани на их основе, композиционные материалы), плиты и картоны. Базальтоволокнистые материалы химически инертны и совместимы со всеми строительными материалами, не содержат коррозионных агентов, биологически устойчивы (отсутствие запаха предотвращает развитие вредителей). Изделия на основе базальтовых волокон долговечны, практически не деформируются и сохраняют свои свойства на протяжении многих лет.
4.697 Материалы вяжущие: Минеральные и органические вещества, применяемые для изготовления бетонов и растворов, скрепления (омоноличивания) строительных конструкций, гидроизоляции и др. Минеральные (неорганические) вяжущие - порошкообразные вещества, обладающие способностью при смещении с водой образовывать пластичную массу, затвердевающую в прочное камневидное тело. Минеральные вяжущие подразделяют на гидравлические, которые после смещения с водой и начального затвердевания на воздухе («схватывания») продолжают сохранять и наращивать свою прочность в воде (портландцемент и его разновидности, пуццолановые и шлаковые цементы, глиноземистый цемент, роман-цемент, гидравлическая известь и др.); воздушные, затвердевающие и длительно сохраняющие свою прочность только на воздухе (гипсовые вяжущие - строительный гипс, ангидритовый цемент и др. магнезиальные вяжущие - каустический магнезит и доломит, воздушная известь и др.); автоклавного твердения, эффективно твердеющие лишь при обработке в автоклавах в течение 8-16 часов при повышенном давлении пара (известково-кремнеземистые и известково-нефелиновые вяжущие, песчанистый портландцемент и др.). Органические вяжущие используются обычно без добавления воды; в исходном состоянии они образуют в смеси с наполнителями и заполнителями пластичное тесто, способное под влиянием физических и химических воздействий переходить в твердое состояние. Различают битумные, дегтевые и полимерные органические материалы вяжущие.
4.698 Материалы геосинтетические: Материалы, полностью или частично изготовленные из синтетических или натуральных полимеров, применяемые в геотехнике для повышения технических характеристик грунтов или элементов различных строительных конструкций.
4.699 Материалы гидроизоляционные: Материалы, отличающиеся высокой степенью водонепроницаемости и водоустойчивости.
4.700 Материалы дорожно-строительные: Применяется при сооружении автомобильных дорог и площадей. К материалам дорожно-строительным относятся грунтовые, каменные и керамические материалы, органические и минеральные вяжущие вещества, бетоны и изделия на них. Полимерные материалы в дорожном строительстве используются главным образом в качестве пленкообразующих защитных покрытий и упрочняющих добавок к грунтам.
4.701 Материалы древесные искусственные: Конструкционные, изоляционные и поделочные композиционные материалы, получаемые путем обработки древесины, древесных частиц, волокон, шпона давлением при повышенных температурах, смешиванием со связующими веществами (например, синтетической смолой) или цементным раствором, склеиванием и т.д. по сравнению с натуральной древесиной, древесные материалы обладают повышенными эксплуатационными свойствами, менее анизотропны (арболит, древесные пластинки, древесноволокнистые плиты, древесные слоистые пластики).
4.702 Материалы древесные натуральные: Конструкционные, изоляционные и поделочные материалы на основе натуральной древесины.
4.703 Материалы жаропрочные: Материалы, обладающие жаропрочностью, к ним относятся сплавы на основе никеля, железа, кобальта, тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, а также некоторые композиционные материалы.
4.704 Материалы звукоизоляционные (преимущественно рулонные и плиточные): Используют в конструкциях межэтажных перекрытий, во внутренних стенах и перегородках (минераловатные и стекловолокнистые маты и плиты), а также как виброизоляционные прокладки (из эластичных газонаполненных пластмасс, литой или губчатой резины) под машины и оборудование.
4.705 Материалы звукопоглощающие: Материалы, имеющие сквозную пористость и характеризуемые относительно высоким коэффициентом звукопоглощения (более 0,2).
Применяют для облицовки помещений и технических устройств, требующих снижения уровня шумов, а также для улучшения акустических свойств зрительных залов, радиостудий и пр.
4.706 Материалы и вещества негорючие (несгораемые): Вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом) (ГОСТ 12.1.044).
4.707 Материалы из отсевов дробления: Неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые в процессе дробления скальных горных пород, гравия и валунов при производстве щебня (ГОСТ 25137).
4.708 Материалы каменные природные строительные: Материалы, получаемые из горных пород и применяемые для каменной кладки, облицовки, устройства кровель, дорожных покрытий и т.п. В зависимости от способа обработки материалы каменные природные строительные делятся на следующие основные разновидности - песок и гравий, получаемые просеиванием и промывкой рыхлых горных пород; бутовой камень, добываемый при разработке (взрывным способом) известняков, песчаников и других осадочных пород; щебень, получаемый дроблением горных пород; пиленые камни и блоки из легких горных пород (туфы, ракушечники и пр.); тесаный штучный камень (бортовой или бордюрный, брусчатка, мостовой и др.); облицовочные камни, плиты и фасонные изделия. Горные породы широко используются в качестве сырья для изготовления искусственных каменных материалов (керамических, теплоизоляционных и др.), а также вяжущих материалов.
4.709 Материалы кровельные наплавляемые: Кровельные материалы с применением модифицированных полимерами битумов. Не требуют приклеивающих мастик.
4.710 Материалы строительные нерудные, включая плотные заполнители, а также пористые природные заполнители: Неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горнообогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния (ГОСТ 25137).
4.711 Материалы теплоизоляционные на основе жидкого стекла: Теплоизоляционные изделия, получаемые путем термовспенивания или вспучивания в результате химического взаимодействия жидкого стекла со специальными веществами, вводимыми в сырьевую смесь.
4.712 Материалы полимерцементные: Материалы на основе минеральных вяжущих (бетонов, растворов, мастичных составов), модифицированные добавкой полимера (2-3% от массы минерального вяжущего), причем полимерный компонент вводится непосредственно в приготовленную смесь. Для получения материалов полимерцементных применяют водорастворимые полимеры, водные дисперсии, водонерастворимые жидкие (реже порошкообразные) олигомеры. Наиболее распространены материалы полимерцементные на основе водных дисперсий полимеров (поливинилацетата, каучуков и др.). По сравнению с обычными бетонами и растворами материалы полимерцементные обладают высокой адгезией к большинству строительных материалов, большой прочностью при растяжении, ударной вязкостью к истиранию и агрессивным воздействиям, водонепроницаемостью и электрическим сопротивлением. Недостаток полимерцементных материалов - повышенная усадка при твердении. Используют полимерцементные материалы в отделочных работах (отделка фасадов, покрытия полов, шпатлевки и т.п.), заделке стыков, ремонте бетонных и железобетонных конструкций, устройстве дорог, аэродромов.
4.713 Матица: Основная несущая балка в деревянных постройках, к которой крепится подвесной потолок.
4.714 Мауэрлат: Брус, служащий опорой нижних концов стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается по верху стен или ригелей.
4.715 Мачта: Сооружение из опирающегося на фундамент вертикального ствола (металлического, железобетонного, деревянного) и поддерживающих его наклонных растяжек (обычно стальных канатов), закрепленных на анкерах.
4.716 Маты из стекловолокна: Изделие в виде равномерного слоя перепутанных неориентированных стеклянных волокон, содержащее связующий материал, предназначенное для теплозвукоизоляции.
4.717 Маяк: Сооружение башенного типа, предназначенное для размещения светооптических или радиотехнических средств навигационного оборудования и служащее для ориентировки судов.
4.718 Медные сплавы: Сплавы на основе меди с добавками олова, цинка, алюминия, свинца, никеля, марганца, железа, фосфора, кремния и других элементов. Практическое применение имеют медные сплавы с содержанием цинка до 45%, называющиеся латунами.
4.719 Мел: Белая однородная тонкозернистая мажущая органогенно-осадочная порода, разновидность известняка. Состоит главным образом из сложенных кальцитом остатков морских микроорганизмов. Содержит СаСО3 91-98%. Объемная масса тела 1500-1600 кг/м3, пористость 40-50%, естественная влажность до 20-35%, прочность не более 4-5 МПа. Мел используется для получения строительной извести, как технологическое сырье при переработке нефелиновых руд на глинозем, цемент и соду, в производстве портландцемента, стекольной промышленности, сельском хозяйстве, для известкования кислых почв, в качестве наполнителя в резиновой, кабельной, лакокрасочной, полимерной, бумажной промышленности.
4.720 Мельницы непрерывного действия: Агрегаты для мелкого и тонкого измельчения (помола) сырьевых материалов различной твердости с непрерывной загрузкой и выгрузкой. По конструкции и принципу работы мельницы непрерывного действия делятся на шаровые (цилиндрические и конусные) с загрузкой через полые цапфы; шаровые с периферийной разгрузкой; трубные многокамерные; центробежные; шахтные; вибрационные и струйные. Мельницы непрерывного действия работают в замкнутом цикле с воздушным сепаратором.
4.721 Мельницы периодического действия: Агрегаты для мелкого и тонкого измельчения (помола) сырьевых материалов различной твердости с цикличным принципом работы - загрузка, помол, выгрузка.
4.722 Мельницы-мешалки: Машины для непрерывного роспуска глин и приготовления глинистой суспензии заданной влажности.
4.723 Мембрана: Пространственная конструкция в виде тонкой, абсолютной гибкой пластинки или провисающей оболочки, жесткость которой на изгиб пренебрежимо мала. Мембрана по периметру закреплена на контуре. Применяется в строительстве покрытий зданий и сооружений.
4.724 Мергель: Осадочная горная порода, состоящая из кальцита или доломита и глинистых материалов, сырье для производства портландцемента.
4.725 Мертели: Тонкоизмельченные огнеупорные смеси, предназначенные (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов. Различают мертели шамотные, высокоглиноземистые, динасовые и магнезиальные. Различают собственно огнеупорные мертели, затвердевающие мертели, содержащие добавки гидравлического цемента и мертели с химической связкой, твердеющие при комнатной температуре или при нагревании. Мертели применяют при кладке промышленных печей и устройств.
4.726 Металлизированное защитное покрытие конструкции: Защитное покрытие, получаемое путем напыления расплавленного металла на защищаемую поверхность конструкции или ее элементов.
4.727 Металлические изделия (метизы): Стандартизованные изделия различной номенклатуры промышленного или широкого назначения, изготовленные из стальной проволоки, катанки или ленты (сварочные электроды, сетки, тяжи, крепежные изделия - болты, гайки, гвозди, шпильки, винты, заклепки, шурупы и др.).
4.728 Металлические профили: Прокатные изделия, имеющие различную форму поперечного сечения (профиль).
4.729 Металлодеревянные конструкции: Выполненные из дерева и металла конструкции, в которых растянутые элементы выполняются из стали, а сжатые или сжато-изгибаемые - из дерева.
4.730 Металлоизол: Рулонный гидроизоляционный материал, состоящий из металлической фольги толщиной 0,4-0,2 мм, покрытой с обеих сторон битумом; применяют как оклеечную гидроизоляцию в подземных и гидротехнических сооружениях.
4.731 Металлопласт: Материал из металлического листа (сталь, титан, алюминий и его сплавы) толщиной 0,3-1,2 мм с одно- или двухсторонним покрытием толщиной 0,05-1 мм из полиолефинов, поливинилхлорида, фторопластов, полиамидов и др. полимеров.
4.732 Металлопокрытия: Покрытия из металлов или металлических сплавов, наносимые на поверхности металлических (иного химического состава) или неметаллических изделий. Металлопокрытия служат для защиты изделий от коррозии, повышения их износостойкости, для декоративных целей.
4.733 Металлополимеры: Материалы на основ термопластов, синтетических смол или каучуков, содержащие наполнитель в виде металлических порошков или волокон.
4.734 Металлы: Простые вещества, обладающие высокой теплопроводностью и электрической проводимостью, ковкостью, блеском и др. характерными свойствами, которые обусловлены наличием в их кристаллической решетке большого числа свободно перемещающихся электронов. Этими свойствами обладают примерно 80 химических элементов и множество металлических сплавов. Все металлы и сплавы делятся на черные (к ним относят железо и сплавы на его основе; на их долю приходится около 95% производимой в мире металлопродукции) и цветные или, точнее, нежелезные (все остальные металлы и сплавы).
4.735 Металлы цветные: В чистом виде весьма редко используются в строительстве. Значительно чаще находят применение сплавы цветных металлов, которые по плотности разделяют на легкие и тяжелые.
4.736 Металлы черные: Представляют собой сплав железа с углеродом. Кроме того, в них могут содержаться в большем или меньшем количестве и другие химические элементы (кремний, марганец, сера, фосфор) С целью придать черным металлам специфические свойства в их состав вводят улучшающие или легирующие добавки (никель, хром, медь и др.). Черные металлы в зависимости от содержания углерода подразделяют на чугуны и стали.
4.737 Микросваи: Малые железобетонные забивные или набивные сваи круглого, прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения площадью до 300 см2 и длиной в основном от 2,5 до 5,5 м.
4.738 Микроструктура: Пространственное расположение микрочастиц, имеющих определенные взаимосвязи и порядок сцепления между собой. В зависимости от разновидностей строительных материалов взаимосвязи микрочастиц представлены ионными, ковалентными, молекулярными, водородными или металлическими типами. Различают однородные микроструктуры коагуляционные, конденсационные и кристаллизационные.
4.739 Микроструктура горной породы: Структура минеральных зерен и межзерновых границ в горной породе.
4.740 Микротрещины: Применительно к бетону - в соответствии с механикой разрушения к классу микротрещин относятся трещины, расхождение продольных краев которых не превышает расстояния, при котором они взаимно притягиваются с напряжениями, равными прочности бетона на растяжение.
4.741 Микросферы полые алюмосиликатные: Стеклокристаллические алюмосиликатные шарики, которые образуются при высокотемпературном факельном сжигании угля. Являются самыми ценными компонентами зольных отходов тепловых электростанций. Представляют собой полые, почти идеальной формы силикатные шарики с гладкой поверхностью диаметром от 10 до нескольких сотен мкм, в среднем около 100 мкм. Стенки сплошные непористые толщиной от 2 до 10 мкм. Внутренняя полость частиц заполнена в основном азотом и двуокисью углерода. Совокупность уникальных свойств микросфер - низкая плотность, малые размеры, сферическая форма, высокая твердость и температура плавления, химическая инертность обуславливают широкий спектр применения микросфер в современной промышленности. В строительной отрасли микросферы алюмосиликатные используются при изготовлении сверхлегких бетонов, известковых и жидких растворов, цементов, штукатурки, кровельных и звукозащитных материалов, при изготовлении керамики (огнеупорные материалы и кирпичи, керамические покрытия, изоляционные материалы), пластидов (нейлоновые, полиэтиленовые, полипропиленовые и другие материалы различных плотностей).
4.742 Минералит: Асбестовый цемент, применяемый для изготовления несгораемых перекрытий, лестниц, полов и пр.
4.743 Минераловатные изделия: Плиты и маты на основе волокон из минеральной ваты, пропитанных связующим или соединенных прошивкой нитями (проволокой) через обкладки из эластичных материалов.
4.744 Минералогический состав клинкера: Содержание основных клинкерных минералов, определяемое расчетным путем на основе данных химического анализа.
4.745 Минеральная добавка к цементу: Материал, вводимый в цемент с целью достижения определенных показателей качества и (или) экономии топливно-энергетических ресурсов.
4.746 Минимальная высота балки: Наименьшая высота балки, при которой прогиб менее предельной нормируемой величины, но при этом прочность материала по расчету используется полностью.
4.747 Минимальное напряжение цикла: Наименьшее по алгебраическому значению напряжение в образце.
4.748 Минимальное расстояние между стержнями арматуры: Минимальное расстояние в свету между стержнями арматурных стержней, обеспечивающее совместную работу арматуры с бетоном, возможность анкеровки и стыкования арматуры, возможность качественного бетонирования конструкции. Принимается в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона. Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм. При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры группами (пучками) без зазора между стержнями. При этом расстояние в свету между пучками следует принимать не менее приведенного диаметра условного стержня, площадь которого равна площади сечения пучка арматуры.
4.749 Мипора: Жесткий пенопласт на основе мочевиноформальдегидной смолы.
4.750 Многослойные стены: Стены облегченной кладки и стены с облицовками, соединенные между собой жесткими или гибкими связями, обеспечивающими распределение нагрузки между конструктивными слоями. При расчете многослойных стен на прочность различаются два случая:
- жесткое соединение слоев. Различную прочность и упругие свойства слоев, а также неполное использование прочности их при совместной работе в стене следует учитывать путем приведения площади сечения к материалу основного несущего слоя. Эксцентриситеты всех усилий должны определяться по отношению к оси приведенного сечения;
- гибкое соединение слоев. Каждый слой следует рассчитывать раздельно на воспринимаемые им нагрузки, нагрузки от покрытий и перекрытий должны передаваться только на внутренний слой. Нагрузку от собственного веса утеплителя следует распределять на несущие слои пропорционально их сечению.
4.751 Модификаторы бетона: Добавки неорганические или органические (вещества природного или искусственного происхождения), за счет введения которых в состав бетона в контролируемых количествах направленно регулируются свойства бетонных смесей и бетонов, либо последним придаются специальные свойства, не характерные для бетона по его природе, либо достигается экономия цемента.
4.752 Модифицирование: Направленное изменение физико-механических, теплофизических, триботехнических, биохимических и других свойств древесины применительно к условиям эксплуатации изделий из нее.
4.753 Мозаика: Орнамент или сюжетная композиция, полностью покрывающая изображение (без использования основы как фона в отличие от инкрустации и интарсии), выполняемая из различных материалов, укрепляемых на растворе или мастике на поверхности стены, сводов или на полу. Материалами для выполнения мозаики могут служить цветные камни, смальта (разноцветные кусочки стеклянных сплавов), цветная керамическая плитка и др.
4.754 Многослойные стены: Стены облегченной кладки и стены с облицовками, соединенные между собой жесткими или гибкими связями, обеспечивающими распределение нагрузки между конструктивными слоями. При расчете многослойных стен на прочность различаются два случая:
- жесткое соединение слоев. Различную прочность и упругие свойства слоев, а также неполное использование прочности их при совместной работе в стене следует учитывать путем приведения площади сечения к материалу основного несущего слоя. Эксцентриситеты всех усилий должны определяться по отношению к оси приведенного сечения;
- гибкое соединение слоев. Каждый слой следует рассчитывать раздельно на воспринимаемые им нагрузки, нагрузки от покрытий и перекрытий должны передаваться только на внутренний слой. Нагрузку от собственного веса утеплителя следует распределять на несущие слои пропорционально их сечению.
4.755 Молниеотвод: Устройство для защиты зданий и промышленных, транспортных, коммунальных, сельскохозяйственных и других сооружений от прямых ударов молнии.
4.756 Молоко известковое: Взвесь водного раствора Са (ОН)2 в известковой воде.
4.757 Молоко цементное: Жидкообразная среда, выделяемая из цементного бетона на последней стадии его уплотнения, когда достигнута высокая плотность монолитного элемента конструкции или покрытия.
4.758 Монолит: 1. Цельная каменная глыба; 2. Целое сооружение или часть его, высеченные из цельного камня.
4.759 Мономер: Вещество, каждая молекула которого может образовывать одно или несколько составных или повторяющихся звеньев.
4.760 Монолитные конструкции: Конструкции (главным образом, бетонные и железобетонные), выполненные непосредственно на строительном объекте в виде единого целого (монолита).
4.761 Монтажная поверхность керамической плитки: Поверхность плитки, примыкающая при укладке к стене или полу.
4.762 Монолитный стык: Горизонтальный стык сборных панельных стен с плитами перекрытий, в котором сжимающая вертикальная нагрузка передается через слой монолитного бетона, уложенного в полость между торцами плит перекрытия (замоноличенный стык).
4.763 Монтажное анкерное отверстие: Отверстие в опорной плите металлических колонн, ферм, балок, имеющее диаметр в 2,0-2,5 раза больше, чем диаметр анкера, предусматриваемое для обеспечения установки конструкций в проектное положение при их монтаже с последующим закрытием отверстий прямоугольными шайбами, привариваемыми к опорной плите.
4.764 Монтажные стыки: Стыки в конструкциях, предусматриваемые при невозможности транспортирования элемента в цельном виде или из-за недостаточной длины прокатных профилей. Монтажные стыки делят конструкцию на отдельные части, называемые отправочными элементами или отправочными марками
4.765 Монтажный болт: Металлическая связь в узле контактного соединения деревянных элементов, препятствующая разрушению узла при скалывании древесины
4.766 Монтмориллонит: Слоистый силикат с идеализированной формулой (Si8)IV[Al3,33 (Mg0,67;Na0,67)]VIО20 (ОН)4 и соотношением SiO2 - Аl2О3 = 4,8 - 2,0. [2]
4.767 Морилка: Краситель естественного происхождения, который изменяет цвет древесины без затемнения естественной структуры.
4.768 Морозостойкий профиль: Профиль, предназначенный для применения в районах со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях на долговечность - минус 55°С).
4.769 Морозостойкость асбестоцементного изделия: Способность асбестоцементного изделия выдерживать в насыщенном водой состоянии нормативное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков разрушения.
4.770 Морозостойкость асбестоцементного изделия: Способность асбестоцементного изделия выдерживать в насыщенном водой состоянии нормативное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков разрушения.
4.771 Морозостойкость бетона: Способность бетона в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию многократного замораживания, чередующегося с оттаиванием. Морозостойкость бетона, как правило, определяется экспериментально при замораживании и оттаивании насыщенных водой бетонных образцов по стандартному режиму и характеризуется числом циклов испытания, которое выдержали образцы до нормируемого снижения прочности, массы, изменения внешнего вида. Морозостойкость бетона характеризуется марками от F15 до F1000.
4.772 Морозостойкость керамической плитки: Способность плитки выдерживать при определенных условиях определенное число циклов замораживания и оттаивания без последующего появления дефектов на глазурованной поверхности и (или) разрушения черепка.
4.773 Морозостойкость цемента: Способность цементного камня противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию.
4.774 Мусковит: Породообразующий минерал группы слюд, белая слюда. Используется при изготовлении слюдяного порошка (при изготовлении кровельного толя, слюдяного картона, огнеупорных красок и пр.).
4.775 Муфта: Устройство для соединения валов, тяг, труб, канатов, кабелей, арматуры и т.п.
4.776 Набережная: Ограждающее или защитное сооружение вдоль береговой полосы (ГОСТ 19185). Набережные разделяются на городские и портовые.
4.777 Набетонка: Слой бетона поверх каменных или бетонных каменных поверхностей.
4.778 Набрызгбетон: Высокопрочный, быстротвердеющий бетон, получаемый в результате нанесения (набрызгивания) под давлением сжатого воздуха на рабочую поверхность исходной смеси, состоящей из цемента, песка, гравия или щебня, воды и, как правило, специальной добавки-ускорителя схватывания и твердения.
4.779 Набухание: Процесс поглощения жидкости или ее паров твердым телом, сопровождающийся увеличением объема этого тела.
4.780 Наварка: Способ нанесения слоя металла на поверхность изделия посредством сварки. В строительстве наварку используют при электроимпульсной контактной приварке лент к восстанавливаемым поверхностям осей, валов и других деталей строительно-дорожной техники.
4.781 Навес: Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50% площади) сплошным стеновым ограждением.
4.782 Нагели пластинчатые: Стальные или деревянные из твердых пород древесины пластины, имеющие малую податливость, применяемые для соединения элементов деревянных конструкций.
4.783 Нагель: Цилиндрический стержень или пластина, обычно из стали (но может быть и из другого материала, пластмассы или дерева), плотно помещенный в предварительно просверленное отверстие или гнедо и применяемый для передачи нагрузок, действующих перпендикулярно его оси.
4.784 Нагель глухой: Нагель, скрытый в теле соединяемых элементов.
4.785 Нагели цилиндрические: Соединения элементов деревянных конструкций, устанавливаемые в предварительно образованные отверстия, стальные или деревянные из твердых пород древесины, глухие или сквозные.
4.786 Нагель пластинчатый: Нагель в виде пластинки из стали или твердой древесины, устанавливаемый между сплачиваемыми деревянными брусьями.
4.787 Нагель сквозной: Нагель, длина которого равна общей толщине скрепляемых элементов или превышает её.
4.788 Наголовник свайный: Металлическая отливка, надеваемая на голову железобетонной сваи для защиты её от разрушения при забивке молотом.
4.789 Надежность конструкции: Свойство конструкции выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения, установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих требуемым режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.
4.790 Наждак: Тонко- и мелкозернистая темноцветная горная порода, состоящая из корунда в смеси с магнетитом, хрупкими слюдами, шпинелью, гранатом, кварцем, гематитом, пиритом и др. минералами. Используется как абразивный материал.
4.791 Накат: Деревянный настил, располагаемый между балками перекрытий или укладываемый поверх балок.
4.792 Накладка: Накладная деталь в виде отрезка доски или металлической пластинки.
4.793 Накладка соединительная (сварные соединения металлических конструкций): Накладка, служащая для соединения элементов конструкций, и обеспечивающая передачу и распределение усилий в соединении.
4.794 Наличник: Декоративная планка, обрамляющая дверной или оконный проем.
4.795 Наплавка: Процесс нанесения слоя металла на поверхность детали при помощи сварки. Наплавку применяют для изготовления новых и восстановления изношенных деталей. Наплавку производят путем нанесения расплавленного металла на поверхность изделия, нагретую до оплавления. Наплавленный слой образует одно целое с основным металлом, при этом его химический состав может значительно отличаться от состава основного металла. Толщина наплавленного металла составляет от 0,5 до 10,0 мм и более.
4.796 Наполнитель: Тонкоизмельченный минерал, добавляемый для удешевления или улучшения свойств сложных материалов на органических вяжущих (красочные составы, асфальтовые бетоны и растворы, битумные мастики, резиновые и пластмассовые материалы).
4.797 Наполнитель для лакокрасочного материала: Вещество в гранулированной или порошкообразной форме, практически нерастворимое в лакокрасочной среде, используемое в качестве компонента пигментированных лакокрасочных материалов для направленного влияния на определенные физические свойства (ГОСТ 28246).
4.798 Наполнители для полимерных материалов: Неорганические или органические вещества, не растворимые в воде, растворителях и дисперсных средах. По структуре наполнители для полимерных материалов разделяют на три группы
- порошкообразные (древесная мука, каолин, тальк и т.д.);
- волокнистые (асбестовые, стеклянные и синтетические волокна) и
- листовые (бумага, ткани, древесный шпон).
4.799 Наполнитель полимерного клея: Твердый нерастворимый компонент полимерного клея, предназначенный для регулирования консистенции и/или эксплуатационных свойств (ГОСТ 28780).
4.800 Направляющая ворот: Неподвижные несущие элементы, по которым перемещаются или опираются полотна ворот.
4.801 Направляющая для роллет: Элемент конструкции, предназначенный для направления движения роллетного полотна, установленный по его торцам и закрепляемый на стене проема.
4.802 Направляющая подъемника: Элемент металлоконструкции мачты либо шахты, который определяет направление перемещения грузонесущего устройства при его подъеме (опускании).
4.803 Наращивание: Сопряжение по высоте двух или более вертикальных элементов, имеющих общую ось.
4.804 Нарожник: Укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между наклонной стропильной ногой и свесом крыши.
4.805 Наружный декоративный слой панели: Неосновной слой панели, расположенный со стороны ее наружной (фасадной) поверхности и предназначенный для выполнения только декоративных функций. Наружный декоративный слой панели состоит из отделочного покрытия, наносимого в один или два слоя, или облицовки, придающих поверхности панели требуемый цвет и фактуру и не выполняющих защитных функций.
4.806 Наружный защитно-декоративный слой панели: Неосновной слой панели, расположенный со стороны ее наружной (фасадной) поверхности и предназначенный для защиты в процессе эксплуатации основных слоев панели от внешних климатических воздействий (или уменьшения их интенсивности) и выполнения декоративных функций. Наружный защитно-декоративный слой панели состоит из следующих одного или нескольких слоев - слоя из раствора или бетона, облицовки плитками или листовыми изделиями, отделочного покрытия, гидрофобного покрытия или слоев из других материалов и изделий, выполняющих защитные и декоративные функции.
4.807 Насадка: Горизонтальный брус, уложенный поверх ряда голов свай или шпунтин.
4.808 Насос мембранный: Машина для перекачивания грязевых, абразивных и малоагрессивных суспензий и жидкостей под давлением от 0,01 до 3,00 МПа. Принцип работы насоса мембранного основан на применении резиновой мембраны, которая герметично разделяет клапанную коробку с перекачиваемой жидкостью и рабочую часть насоса (поршневую или плунжерную), заполненную постоянным объемом рабочей жидкости (вода или масло)
4.809 Настил: Элемент перекрытия или покрытия здания, устанавливаемый на опорные несущие конструкции (стены, балки, ригели, прогоны) и предназначенный для устройства полов в многоэтажных зданиях, в промышленных - для устройства кровли или технологических рабочих площадок и т.д.
4.810 Настил диагональный: Настил, обычно деревянный, элементы которого расположены под некоторым углом к опорным конструкциям.
4.811 Насыпь: Инженерное земляное сооружение, устраиваемое из природных и (или) техногенных грунтов, в пределах которых вся поверхность земляного полотна расположена выше уровня земли.
4.812 Натяжение арматуры: Технологическая операция при изготовлении предварительно напряженной железобетонной конструкции, обеспечивающая напрягаемой арматуре длительное (на весь период эксплуатации конструкции) усилие растяжения с целью последующего обжатия бетона конструкции.
4.813 Нащельник: Узкое погонажное изделие в виде полосовой накладки для прикрытия зазоров между сопрягаемыми элементами конструкций.
4.814 Неволокнистые включения: Застывшие неволокнистые частицы расплава различной формы в вате.
4.815 Недожог красок: Матовость, тусклость краски, вызванная недостаточной температурой обжига.
4.816 Нелинейно упругий материал: Условный материал, характеризующийся одной и той же нелинейной или кусочно-линейной зависимостью между деформациями и напряжениями при нагружении и разгрузке.
4.817 Неорганические полимеры: Полимеры, основная цепь которых не содержит углерода, а также не имеет органических боковых групп. Неорганические полимеры отличаются большей плотностью и высокой длительной теплостойкостью, но они не могут существовать в высокоэластичном состоянии, хрупки и плохо переносят динамические нагрузки. Неорганические полимеры могут иметь природное (асбест) и искусственное (керамика) происхождение.
4.818 Неорганическое волокно: Волокно из неорганических неметаллических веществ
4.819 Ненесущая панель: Панель, не предназначенная для опирания на нее конструкций здания (кроме оконных и дверных блоков и легких межоконных вставок).
4.820 Нерудные строительные материалы, включая плотные заполнители, а также пористые природные заполнители: Неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в т.ч. из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий, и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.
4.821 Несгораемый материал: Материал, который под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняется, не тлеет и не обугливается.
4.822 Несущая панель: Панель, предназначенная для опирания на нее конструкций здания.
4.823 Несущая система: Пространственная конструкция, основа здания, состоящая из стержневых, плоскостных или объемных элементов, обеспечивающая прочность, жесткость, устойчивость и пространственную неизменяемость здания в целом.
4.824 Несущая способность сваи: Несущая способность грунта основания одиночной сваи, определяемая расчетом или по результатам полевых испытаний.
4.825 Нижний пояс фермы: Элементы (стержни), расположенные в нижней части стропильных ферм, воспринимающие растягивающие усилия.
4.826 Нитролак: Коллоидный раствор нитроклетчатки в органических растворителях с добавкой разбавителей, смягчителей, смол и красителей. Нитролак погодоустойчив, высыхает быстрее масляных лаков, образует хорошо полирующуюся эластичную пленку.
4.827 Нитроэмаль: Суспензия пигментов и наполнителей в нитролаке.
4.828 Ноги стропильные: Элементы стропильной системы скатной крыши - наклонные балки на двух опорах, верхние концы которых опираются на коньковый прогон, а нижние передают нагрузку на мауэрлат.
4.829 Номинальный диаметр образца: Диаметр, равный:
- номинальному диаметру равновеликих по площади поперечного сечения круглых стержней - для стержневой арматуры;
- номинальному диаметру стержней до их вытяжки - для упрочненной вытяжки стержневой арматурной стали;
- номинальному диаметру проволоки до нанесения на нее периодического профиля - для арматурной проволоки;
- номинальному диаметру арматурных канатов - для арматурных канатов.
4.830 Нормализованная влажность древесины: Равновесная влажность древесины, приобретаемая при температуре (20±2)°С и относительной влажности среды (65±5)%.
4.831 Нормативные сопротивления арматуры: Наименьшие контролируемые значения, принимаемые - для стержневой арматуры, высокопрочной проволоки и арматурных канатов - равными пределу текучести, физическому или условному; для обыкновенной арматурной проволоки - соответствующими напряжению, равному 0,75 временного сопротивления разрыву.
4.832 Нормальная густота: Количество воды, выраженное в процентах к массе минерального вяжущего, необходимой для получения теста определенной пластичности. Величина нормальной густоты характеризует водопотребность вяжущего вещества.
4.833 Нормальные жидкости (чистые и растворы): Макроскопически однородные и изотропные при отсутствии внешнего воздействия жидкости. Их свойства (теплопроводность, вязкость, самодиффузия и др.) при нагревании или уменьшении плотности, как правило, меняются в сторону сближения со свойствами газов. Вблизи же температуры кристаллизации большинство свойств нормальных жидкостей (плотность, сжимаемость, теплоемкость, электропроводность и др.) близки к таким же свойствам соответствующих твердых веществ.
4.834 Нормальный импеданс (сопротивление): Комплексная величина, представляющая собой отношение звукового давления к нормальной колебательной скорости на поверхности образца.
4.835 Нормируемая плотность бетона: Заданное в нормативно-технической или проектной документации значение прочности (в проектном и промежуточном возрасте, отпускная, передаточная).
4.836 Нормируемая прочность раствора: Прочность затвердевшего строительного раствора, заданная в государственных стандартах или нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (проектная марка).
4.837 Обвязка: Замкнутая горизонтальная рама по периметру каркасного здания, связывающая опорные сечения (верхние и нижние) вертикальных стоек.
4.838 Обезвоживание бетона: Процесс удаления из твердеющего или затвердевшего бетона свободной или механически связанной воды, находящейся в его порах и капиллярах.
4.839 Облицовка: Внешний декоративный или защитный слой конструкции, устраиваемый из штучных или жестких листовых изделий.
4.840 Облицованная древесноволокнистая (древесностружечная) плита: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой одна или обе пласти облицованы листовыми отделочными материалами.
4.841 Облицовочные профили: Профили для отделки оконных откосов (уголки, наличники, нательники и т.д.). Облицовочные профили могут образовывать различные системы.
4.842 Обогащенный песок: Песок с улучшенным зерновым составом, получаемый с применением специального обогатительного оборудования и поставляемый без разделения на фракции.
4.843 Обои: Отделочный материал (чаще рулонный), обычно на бумажной основе, применяемый для оклейки стен и потолков помещений в жилых и общественных зданиях.
4.844 Обойма бетонная: Слой бетона, охватывающий усиливаемый конструктивный элемент с трех или четырех сторон; при необходимости может быть армированным.
4.845 Оболочка: Пространственная конструкция, ограниченная двумя криволинейными поверхностями, расстояние между которыми (толщина оболочки) мало по сравнению с остальными размерами конструкции.
4.846 Оболочка вогнутая: Оболочка, обращенная выпуклостью вниз.
4.847 Оболочка выпукло-вогнутая: Седловидная оболочка, главные кривизны которой имеют разные знаки.
4.848 Оболочка двоякой кривизны: Оболочка, имеющая поверхность отрицательной гауссовой кривизны.
4.849 Оболочки пологие: Компонуют отдельно стоящими или многоволновыми. Первые получили преимущественное применение в общественных, последние - в промышленных зданиях. В общественных зданиях пологие сборные оболочки типизированы для зданий, квадратных в плане, с размерами сторон от 18×18 до 60×60 м. В практике есть случаи применения пологих оболочек для покрытий пролетами 100-150 м.
4.850 Обработка давлением: Обработка, заключающаяся в пластическом деформировании или разделении материала, причем разделение материала давлением происходит без образования стружки. Применяют как объемную, так и поверхностную обработку давлением. К объемным видам обработки давлением относятся прокатка, волочение, штамповка, прессование и ковка, а к поверхностным - дробеструйный наклеп, накатывание стальным шариком, центробежно-шариковый наклеп, алмазное выглаживание и др.
4.851 Обработка древесины: Совокупность процессов, в результате которых под действием внешнего воздействия (механического, химического, радиационного и др.) происходит изменение формы или потребительских свойств материала.
4.852 Образец для испытаний: Конструкция в сборе (ее фрагмент) или изделие, пригодные для испытаний, технические характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.
4.853 Образование кратеров: Появление в пленках маленьких углублений округлой формы, сохраняющихся после отвердения.
4.854 Образование пузырей: Выпуклая деформация в пленках, возникающая при местном отделении одного или нескольких слоев покрытия.
4.855 Обратная поверхность асбестоцементного изделия: Поверхность асбестоцементного изделия, имеющая отпечатки технического сукна или сетки.
4.856 Обрез: Горизонтальный уступ стены или фундамента, образованный в результате изменения толщины вышележащей части.
4.857 Обрез фундамента: Верхняя плоскость фундамента, на которую опираются надземные конструкции.
4.858 Обрешетка: Основание под кровлю из листовых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату стропил деревянных брусков или досок.
4.859 Обсидиан: Стеклообразная горная порода вулканического происхождения. В отличие от других разновидностей стекловатовых пород, количество воды в обсидиане не превышает 1% по весу. Промышленное применение получили только обсидиан кислого состава (SiO2 - 69-73%). Благодаря способности порошка обсидиана в сочетании с гашеной известью затвердевать под водой, применяется как гидравлическая добавка для портландцемента. Он используется также как добавка к извести как сырье для изготовления темного стекла и в качестве термоизоляции.
4.860 Обрешетка: Бруски, доски, жерди и т.п., располагаемые поперек стропил для настила по ним кровельного материала.
4.861 Обушок: Продольная кромка уголка.
4.862 Обшивка: Облицовочный слой из досок, брусков или листовых материалов на лицевой поверхности конструкции или на поверхности готовых изделий, таких как панели, плиты.
4.863 Общестроительный цемент: Цемент, основным требованием к которому является обеспечение прочности и долговечность бетонов или растворов.
4.864 Объединенная проба: 1. Совокупность рулонов, отобранных от партии. 2. Проба материала, состоящая из точечных проб и характеризующая партию в целом.
4.865 Объединенная проба цемента: Проба цемента, образованная путем тщательного смешивания всех точечных проб, относящихся к партии (части партии).
4.866 Объемные деформации: Деформации, возникающие во всех направлениях конструкции под влиянием усадки, изменения температуры и влажности.
4.867 Объемные элементы: Крупные объемные блоки бескаркасных зданий, изготовляемые в заводских условиях и монтируемые с помощью подъемных механизмов.
4.868 Огнезащита: Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки.
4.869 Огнезащитная обработка строительной конструкции: Пропитка, облицовка или нанесение защитного покрытия на конструкцию с целью повышения огнестойкости и (или) снижения пожарной опасности.
4.870 Огнезащитная эффективность: Сравнительный показатель средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого воздействия до достижения критической температуры стандартного образца и образца с огнезащитным покрытием.
4.871 Огнезащитное изделие (материал, конструкция): Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность которого является результатом огнезащиты.
4.872 Огнезащитный подвесной потолок: Подвесной потолок, предназначенный для повышения огнестойкости защищаемого перекрытия или покрытия.
4.873 Огнепреграждающая способность: Способность препятствовать распространению горения.
4.874 Огнесохранность конструкции: Состояние конструкции, при котором остаточная прочность или необратимые деформации позволяют обеспечить надежную ее работу после пожара. Расчет огнесохранности после пожара ведется при расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после огневого воздействия.
4.875 Огнестойкость: Способность конструкций и изделий в течение определенного времени выдерживать без разрушения воздействие высоких температур.
4.876 Огнестойкий асбестоцементный плоский лист: Изделие, обладающее повышенным сопротивлением теплопередаче, используемое для защиты строительных конструкций от воздействия огня при пожаре.
4.877 Огнеупоры алюмосиликатные: Группа огнеупоров в системе кремнезем-глинозем.
4.878 Огнеупоры глиноземистые: Группа огнеупоров на основе оксида алюминия. Различают два вида огнеупоров глиноземистых - корундовые с содержанием оксида алюминия свыше 95% массы и корундовые с добавками - не менее 85%. Исходным сырьем для получения огнеупоров глиноземистых являются обожженный технический глинозем, а также тонкодисперсные порошки электроплавленого корунда.
4.879 Огнеупоры известковые: Группа огнеупоров на основе оксида кальция с содержанием основного компонента не менее 85% от массы. Сырьем для производства огнеупоров известковых служат природные горные породы на основе карбоната кальция (мел, известняк), а также химически переработанные материалы.
4.880 Огнеупоры карбидокремниевые: Группа огнеупоров, имеющих в составе карбид кремния (SiC). Различают карбидокремниевые изделия с содержанием SiC свыше 70% от массы и карбидокремнийсодержащие - с содержанием SiC от 15% до 70%.
4.881 Огнеупоры кремнеземистые: Группа огнеупоров на основе кремнезема (диоксид кремния безводный). В зависимости от химико-минерального состава разделены на четыре группы - из кварцевого (кремнеземистого) стекла с содержанием диоксида кремния не менее 98% от массы; динасовые - свыше 93%; динасовые с добавками - от 80% до 93% включительно; кварцевые - не менее 85%. Огнеупоры кремнеземистые изготовляют из природного сырья - кварцитов (кристаллические), кварцевых песков, а также из синтетического - порошка кварцевого стекла, которое получают, расплавляя кварцевый песок или кремнезем.
4.882 Огнеупоры магнезиальные: Группа огнеупоров, получаемых на основе магнийсодержащих соединений. В зависимости от содержания оксида магния и других соединений различают огнеупоры магнезиальные - высокомагнезиальные, магнезиально-известковые, магнезиально-силикатные и магнезиально-шпинелидные.
4.883 Огнеупоры неформованные: Огнеупоры, выпускаемые без определенной формы. Огнеупоры неформованные классифицируют по назначению, типу связующего, максимальному размеру зерен, физическому состоянию при поставке. Отдельные виды дополнительно классифицируют по способам укладки, уплотнения, термической и дополнительной обработки, наличию пластифицирующих добавок, температурным условиям твердения.
4.884 Огнеупоры оксидные: Группа огнеупоров на основе оксидов бериллия, магния, кальция, алюминия, хрома, кремния, циркония, иттрия, олова, гафния, тория, урана и др. или соединений, твердые растворы и смеси на их основе. Подразделяются на две группы в зависимости от содержания основного компонента, в процентах от массы - собственно оксидные - не менее 97%; оксидосодержащие (сиалоны, оксинитриды, оксикарбиды, сикарбиды и другие соединения) - менее 97%.
4.885 Огнеупоры формованные: Огнеупоры (изделия), имеющие определенную геометрическую форму и размеры. Огнеупоры формованные классифицируют по следующим признакам - способ упрочнения, тип связующего, способ формования, форма и размеры (с учетом массы), способ дополнительной обработки.
4.886 Огнеупоры углеродистые: Группа огнеупоров на основе углеродного сырья. Различают три разновидности огнеупоров углеродистых в зависимости от содержания углерода, в процентах от массы - графитированные - до 98%, угольные - до 85% и углеродсодержащие - от 8% до 82%. Обычно к собственно углеродистым относят две первые группы.
4.887 Огнеупоры хромистые: Группа огнеупоров на основе оксида хрома. Различают хромоксидные огнеупоры с содержанием хрома не менее 90% от массы и высокохромистые - от 60% до 90%. Сырьем для получения огнеупоров хромистых является синтетический оксид хрома.
4.888 Огнеупоры цирконистые: Группа огнеупоров на основе диоксида циркония. Различают четыре группы огнеупоров цирконистых - оксидциркониевые - с содержанием диоксида циркония свыше 85% от массы, бадделеито-корундовые (бакор) - с содержанием оксида циркония от 20% до 85% и оксида алюминия не более 65%; цирконовые с содержанием диоксида циркония свыше 50% и диоксида кремния свыше 25%; оксидцирконийсодержащие - диоксида циркония до 20%.
4.889 Оголовок: 1. Верхний конец сваи; 2. Верхняя часть колонны, на которую опирается вышележащая конструкция.
4.890 Оголовок грунтового анкера: Составной элемент анкера, передающий нагрузку от закрепляемого элемента сооружения или грунта на анкерную тягу. Состоит из опорной плиты, передающей нагрузку на конструкцию сооружения, и крепежных элементов (гайка, шайба, опорная плита, колодка и конус), передающих нагрузку от тяги на плиту.
4.891 Оголовок колонны: Верхняя часть, на которую опирается конструкция, нагружающая колонну.
4.892 Ограждающие конструкции: Вертикальные (или наклонные) конструкции, разделяющие пространства внутри здания на отдельные объемы или ограждающие внутренний объем здания от внешней среды.
4.893 Ограждение котлована: Конструкция, удерживающая от обрушения грунт при возведении фундаментов, подземных и заглубленных сооружений. Различают временное и постоянное ограждение котлованов. Ограждение конструкций стен котлованов устраивается - из железобетонных забивных или буронабивных свай; из сплошной железобетонной стенки, выполняемой способом «стена в грунте» или способом «секущихся» буровых свай. Изготовляются также из железобетонного или металлического шпунта, из прокатных профилей.
4.894 Ограждение навесное: Предохранительное ограждение, не имеющее несущей конструкции и навешиваемое непосредственно на строительные конструкции здания.
4.895 Ограждение опорное: Предохранительное ограждение, имеющее элемент несущей конструкции (опору, раму и т.д.).
4.896 Ограниченно работоспособное состояние: Категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, и функционирование конструкции возможно при контроле над ее состоянием, продолжительностью и условиями эксплуатации.
4.897 Одиночное армирование: Армирование изгибаемого железобетонного элемента, при котором рабочая арматура устанавливается только в растянутой зоне.
4.898 Одноосное обжатие: Обжатие бетона в направлении одной, например, продольной, оси.
4.899 Односетчатые оболочки: Цилиндрические поверхности покрытий зданий прямоугольного в плане вида, стержни которых образуют сетки ромбической или треугольной системы.
4.900 Однородность: Характеристика совокупности материала, выражающая равномерное распределение определенных частиц, свойств или других величин в его структуре, принятых для исследования однородности.
4.901 Однослойная древесноволокнистая (древесностружечная) плита: Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, имеющая по толщине однородную структуру по размерам волокна или древесных частиц, их ориентации, плотности, доле связующего.
4.902 Однослойная деревянная клееная конструкция: Конструкция в виде одного слоя древесины.
4.903 Однослойная панель: Панель, имеющая один основной слой, выполняемый из бетона одного вида.
4.904 Однослойный блок: Блок, состоящий из одного основного слоя, выполняемого из бетона одного вида
4.905 Однослойный пол: Пол, состоящий из покрытия, уложенного непосредственно на плиты перекрытия или на выравнивающую стяжку.
4.906 Однослойный пол по выравнивающей стяжке: Пол, состоящий из покрытия, уложенного на выравнивающую стяжку
4.907 Озокерит: Горный воск, минерал из группы нефтяных битумов, употребляется для пропитки тканей и древесины.
4.908 Оконный переплет: Конструкция, состоящая из брусков створки, предназначенная для членения поля остекления с целью ее упрочнения или декоративного оформления
4.909 Окрашиваемая поверхность: Поверхность, на которую наносится или должен наноситься лакокрасочный слой.
4.910 Оксид алюминия (глинозем): Белое кристаллическое вещество, Аl2О3, нерастворимое в воде, tпл 2050°С. Встречается в природе в виде минералов - корундов - бесцветный, красный рубин, синий сапфир. Оксид алюминия - сырье, для получения алюминия; производится из содержащих алюминий руд, преимущественно бокситов. Используется как абразивный материал, адсорбент и катализатор, в производстве огнеупорных материалов. Синтетические монокристаллы - рабочие тела лазеров, детали точных механизмов, ювелирные камни. Пористый алюмогель - адсорбент и катализатор.
4.911 Олигомер: Вещество, молекулы которого содержат составные звенья, соединенные друг с другом повторяющимся образом; комплекс свойств олигомера изменяется при добавлении (или удалении) одного или нескольких составных звеньев.
4.912 Олифа: Жидкое пленкообразующее вещество, получаемое на основе растительных масел или жирных алкидных смол, применяемое для приготовления масляных красок, грунтовок, шпаклевок, замазок, а также для пропитки поверхности дерева.
4.913 Ольха: Дерево с белой древесиной, с пределом прочности при сжатии вдоль волоком 35 МПа. Легкая и мягкая древесина широко применяется для столярных и токарных работ, изготовления фанеры и т. д.
4.914 Ондулин: Волнистый листовой кровельный материал с волокнистым наполнителем. Ондулин не содержит асбеста.
4.915 Опока: Твердая микропористая легкая порода серой или черной окраски. Состоит главным образом из опала (до 90%) с примесью зерен кварца, полевых шпатов и др. минералов, глинистых частиц, скелетных остатков кремневых микроорганизмов. Содержание аморфного кремнезема 92-98%. Плотность около 2300-2550 кг/м3. Применяется в строительстве в качестве абсорбента.
4.916 Опорная плита: Стальная пластина, соединяющая базу и элементы стержня колонны и передающая нагрузки, действующие в нижней части колонны, на обрез фундамента.
4.917 Опорная стойка: Вертикальный элемент (стержень) фермы, соединяющий опорный и верхний узел фермы.
4.918 Опорный раскос: Восходящий раскос (стержень) фермы, соединяющий опорный узел с узлом верхнего пояса фермы.
4.919 Опорный столик: Узел сопряжения элементов, выполненный из вертикально приваренного листа или опорной пластины с вертикальными ребрами жесткости.
4.920 Опоры: Отдельно стоящие несущие элементы, передающие нагрузки на фундамент от расположенных выше элементов перекрытий, трубопроводов, водонапорных башен, силосов и т.д. Опоры бывают жесткие и упругие, подвижные и неподвижные, шарнирные и бесшарнирные и выполняются из различных материалов - железобетона, металла, дерева.
4.921 Опоры глубокого заложения: Инженерные сооружения (оболочки, монолитные буровые опоры и т.д.), предназначенные для передачи значительных нагрузок от надземной части здания или сооружения на залегающие на большой глубине прочные грунты.
4.922 Опоры глубокого заложения: Инженерные сооружения (оболочки, монолитные буровые опоры и т.д.), предназначенные для передачи значительных нагрузок от надземной части здания или сооружения на залегающие на большой глубине прочные грунты.
4.923 Оптимальная высота балки: Высота металлической балки, при которой балка с заданным моментом сопротивления получается с наименьшим расходом металла (суммарный вес поясов и стенки будет минимальным).
4.924 Оптимальная дозировка добавки: Минимальная дозировка, позволяющая получить максимальный (основной) технологический или технический эффект без снижения (или с допустимым уровнем снижения) других показателей качества бетонной смеси или бетона.
4.925 Опускной колодец: Полая цилиндрическая оболочка различной формы в плане, погружаемая в грунт в процессе выемки грунта из внутренней части. Опускной колодец применяется, главным образом, для устройства глубоких опор, передающих давление на нижние более прочные слои грунта, и строительства заглубленных в грунт помещений. Материалом для опускного колодца служит преимущественно железобетон (сборный и монолитный). Стены опускного колодца делают вертикальными гладкими или уступчатыми со скосом снизу изнутри, облегчающим погружение его в грунт. Выемка грунта производится экскаваторами, грейферами, гидроэлеваторами и др.
4.926 Органоминеральная смесь: Искусственная смесь, получаемая смешением щебня, гравия, песка и их смесей, а также минерального порошка (в т.ч. порошковых отходов промышленного производства) с органическими вяжущими (жидкими или вязкими битумами, битумными эмульсиями) и активными добавками или без них или с органическими вяжущими совместно с минеральными.
4.927 Орнамент: Мелкомасштабные лепные и живописные изображения, чаще всего геометрического и растительного характера, на стенах, предметах интерьера и т. п.
4.928 Ортотропность: Свойство материала, обладающего двумя или тремя взаимно перпендикулярно направленными плоскостями симметрии физических характеристик.
4.929 Осевая растягивающая нагрузка: Нагрузка, действующая на образец в данный момент испытания.
4.930 Осина: Дерево с белой, однородной, мягкой древесиной. Предел прочности при сжатии вдоль волокон 40 МПа. Идет на изготовление клепки, кровельного гонта, древесной стружки, фанеры и т. д.
4.931 Основание под кровлю: Поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из асбестоцементных листов и других штучных материалов - опоры для закрепления листов (прогоны или обрешетка).
4.932 Основание под конструкции: Несущая конструкция, на которую крепятся подконструкции навесных фасадных систем, не являющиеся ее элементом. Это несущая, самонесущая, навесная стена из конструкционного материала со средней плотностью не менее 900 кг/м3, например, кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича, бетонных и легкобетонных блоков, бетона, легкого бетона. В отдельных случаях это может быть металлический каркас для создания архитектурных элементов фасада.
4.933 Основание пола (стяжка): Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.
4.934 Основание сооружения: Пласты грунта ниже подошвы фундамента, подготовленные для непосредственного восприятия нагрузки от сооружения. Основание сооружения может быть естественным, если подошва фундамента опирается на естественный неукрепленный грунт, и искусственным, если при наличии слабого грунта последний укрепляется каким-либо способом, например, забивкой свай или заменяется более надежным грунтом, бетоном, уплотняется и т. п.
4.935 Основная навеска: Навеска стандартного образца состава вещества в граммах, которой условно соответствует аттестованное значение элемента, приведенное в свидетельстве на образец, и по отношению к которой рассчитывают концентрации серии градуировочных растворов.
4.936 Основной раствор: Раствор с известной концентрацией элемента, приготовленный из основной навески.
4.937 Основной эффект действия добавки: Эффект, определяющий основную функцию добавки, для выполнения которой она предназначена.
4.938 Основные компоненты цемента: Клинкер, гипс или его производные, а также минеральные добавки, содержание которых в цементе составляет свыше 5% массы.
4.939 Основные напряжения: Напряжения, определяемые от внешних воздействий методами сопротивления материалов, исходя из гипотезы плоских сечений. Определяются по усилиям, установленным для идеализированной расчетной схемы без учета местных, дополнительных и внутренних напряжений.
4.940 Основные слои блока: Все слои по толщине блока, за исключением наружного защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев.
4.941 Основные слои панели: Все слои по толщине панели, в т.ч. теплоизоляционный слой и наружный экран, за исключением наружного декоративного или защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев, слоев из рулонного или пленочного материала и воздушных прослоек.
4.942 Остаточные деформации: Необратимая, за вычетом упругой составляющей, часть общей деформации материала, остающаяся при его разгрузке.
4.943 Отбитость: Механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер), не покрытое глазурью.
4.944 Отвердитель для лакокрасочного материала: Вещество, вводимое в лакокрасочный материал для сшивания макромолекул пленкообразующего вещества и образования трехмерной структуры (ГОСТ 28246).
4.945 Отвердитель полимерного клея: Компонент полимерного клея, предназначенный для регулирования прочности полимерного клеевого шва посредством химического взаимодействия с основой полимерного клея (ГОСТ 28780).
4.946 Отгиб арматуры: Наклонные участки стержней Рабочей продольной арматуры, образующиеся при отводе ее из растянутой зоны элемента в сжатую зону.
4.947 Отжиг: Термическая обработка стекла для снятия или уменьшения до допустимых пределов остаточных внутренних напряжений, возникающих в технологическом процессе выработки изделий.
4.948 Откол глазурованный: Механическое повреждение изделия, покрытое глазурью.
4.949 Отлип: Отслаивание клеящего слоя от поверхности стекла или пленки.
4.950 Отлупная трещина: Трещина, возникающая в ядре растущего дерева и проходящая между годичными слоями
4.951 Отмостка: Искусственное покрытие по грунту по периметру здания, предназначенное для отвода воды от стен и фундаментов.
4.952 Офикальцит: Контактово-метаморфизованный доломитовый известняк с гнездами, пятнами и жилами парасерпентина, возникшего при гидратации новообразований форстерита. Офикальцит нередко содержит также зеленую шпинель, флогопит, брусит. Офикальцит является поисковым признаком на асбестоносные парасерпентиниты и месторождения хризотил-асбеста аспагашского типа.
4.953 Паз: Углубление на поверхности камня, предназначенное для улучшения прочностных свойств кладки.
4.954 Пакля: Волокнистые отходы первичной обработки льна, пеньки и других лубяных культур, непригодные для выработки пряжи. Пакля применяется в качестве прокладочного, изоляционного, набивочного и др. материала.
4.955 Палуба шита: Поверхность, непосредственно соприкасающаяся с бетоном.
4.956 Панели декоративные полимерные: Изделия из полистирола и поливинилхлорида (полиформ, полидекор и др.), предназначенные для внутренней отделки стен и потолков помещений культурно-бытовых и административных зданий.
4.957 Панели декоративные поливинилхлоридные «Полидекор»: Панели «Полидекор» получают методом вакуум-формования из жесткой поливинилхлоридной пленки, предварительно сдублированной с поливинилхлоридной отделочной пленкой (или без нее). Панели служат для внутренней облицовки стен общественных зданий.
4.958 Панели декоративные полистирольные «Полиформ»: Панели «Полиформ» изготавливают из ударопрочного полистирола или композиции на его основе методом литья. Плиты предназначены для внутренних стен и потолков общественных зданий, кроме коридоров и холлов, а также для устройства передвижных перегородок и элементов интерьера. Декоративные полистирольные панели выпускают с декоративной отделкой, имитирующей текстуру ценных пород древесины, лепные узоры и другие рисунки. Плиты обладают высокой водостойкостью.
4.959 Панели типа «сэндвич»: Трехслойные пластины для стен и покрытий зданий, состоящие из наружных обшивок, соединенных между собой вспененными пенопластами пенополиуретаном или фенольным пенопластом.
4.960 Панели фермы: Участки верхнего пояса фермы, расположенные между узлами фермы.
4.961 Панель: Плоскостной элемент заводского изготовления, применяемый при строительстве зданий или сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные функции.
4.962 Панель асбестоцементная: Многопустотное экструзионное изделие с пустотами, заполненными теплоизоляционными материалами (минеральной ватой, пенопластами и др.). Асбестоцементные панели используются для стен и покрытий промышленных и сельскохозяйственных зданий, спортивных сооружений и т. п.
4.963 Панель бетонная: Панель, прочность которой в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном. Панель бетонная имеет конструктивную арматуру и может иметь расчетную арматуру, предназначенную для восприятий усилий, возникающих при изготовлении и транспортировании панели и при монтаже стены, Панель считается бетонной, если арматура имеется только на ограниченных участках (например, в опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагрузки) (ГОСТ 11024).
4.964 Панель вентилируемая: Панель с одной или несколькими полостями для циркуляции воздуха.
4.965 Панель двухслойная: Слоистая панель, имеющая два основных слоя. Панель двухслойная сплошного сечения имеет два армированных бетонных слоя - несущий и теплоизоляционный. Панель двухслойная с экраном имеет внутренний слой из армированного конструкционно-теплоизоляционного бетона и наружный экран (ГОСТ 11024).
4.966 Панель ребристая: Панель, усиленная продольными и (или) поперечными ребрами жесткости.
4.967 Панель составная: Панель, состоящая из нескольких бетонных и (или) железобетонных элементов, соединенных с помощью металлических соединительных изделий или другим способом (ГОСТ 12504).
4.968 Панель сплошная: Панель без воздушных прослоек и пустот (ГОСТ 11024).
4.969 Панель с экраном (панели стеновые наружные бетонные и железобетонные): Слоистая панель с наружным слоем, расположенным на относе (с воздушной прослойкой) - наружным экраном. Наружные экраны применяют в целях уменьшения климатических воздействий на основную конструкцию стены, для ее водозащиты, вентиляции и повышения теплоустойчивости и выполняют из армированного бетона, листовых и других материалов.
4.970 Панель термоструктурная: Панель, изготовленная из вязкого полистирола методом вспенивания. Образовавшиеся в результате микропоры представляют собой мелкие полости, заполненные воздухом.
4.971 Панель трехслойная: Слоистая панель, имеющая три основных слоя. Трехслойная панель сплошного сечения имеет наружный и внутренний армированные бетонные слои и теплоизоляционный слой, расположенный между ними. Трехслойная панель с экраном имеет внутренний армированный бетонный слой, теплоизоляционный слой и наружный экран.
4.972 Панель цельная: Панель, цельность конструкции которой создается в процессе ее формования (без последующего соединения ее отдельных армированных бетонных или других основных элементов между собой).
4.973 Панель фермы: Часть фермы, ограниченная смежными верхними или нижними узлами.
4.974 Парапет: Невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши, террасы, балкона, вдоль набережной, моста (в качестве заграждения); аналогичная стенка над венчающим карнизом архитектурного сооружения.
4.975 Паркет: Материал для покрытия пола в виде небольших строганых планок (клепки). Паркетом называется также само покрытие (лицевой слой) такого пола. Паркеты изготовляют, в основном, из твердых пород древесины (дуб, бук, береза, граб, ясень, клен и др.). Паркеты настилают в жилых и общественных зданиях. Они отличается красивым внешним видом, малой тепло- и звукопроводностью, высокой износостойкостью. Различают паркеты - штучные, щитовые (паркетные щиты), паркетные доски, наборные (мозаичные).
4.976 Паркет мозаичный: Элемент покрытия пола квадратной или прямоугольной формы, представляющий собой ковер, образованный наклеиванием на бумагу или другой эластичный материал паркетных планок, набранных в элементарные квадраты.
4.977 Паркет наборный: Паркет из заранее подобранных по цвету и рисунку клепок, наклеенных на листы бумаги или эластичного материала, остающегося в конструкции покрытия пола.
4.978 Пароизоляция: Лакокрасочный слой, слой мастики или синтетической пленки, рулонного материала на битумной, битумно-полимерной основе, ограничивающий свободный парообмен между несущими конструкциями и разными слоями кровли, и препятствующий избыточному накоплению влаги в теплоизоляционных и водоизоляционных слоях при длительной эксплуатации кровли.
4.979 Паропроницаемость ограждающей конструкции: Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях.
4.980 Паруса: Элементы купольной конструкции, обеспечивающие переход от квадратного в плане подкупольного пространства к окружности купола или его барабана и имеющие форму треугольника, вершина которого обращена вниз. Различают паруса балочно-консольные и арочно-сводчатые.
4.981 Паспорт конструкции: Инструктивно-правовой документ, содержащий проектные решения, параметры безопасности и качества конструкции, указания по строительству (монтажу) и эксплуатации, а также права, обязанности и ответственность сторон (изготовителя и потребителя).
4.982 Патрубок: Небольшой отрезок трубы, служащий отводкой от основного трубопровода, резервуара и т. п.
4.983 Пегматит: Крупнозернистая светлая изверженная горная порода, состоящая в основном из породообразующих минералов (в гранитных пегматитах - из полевого шпата, кварца, слюды) и обогащенная минералами, содержащими редкие металлы и легколетучие вещества (фтор, бор и др.). Используется как керамическое сырье.
4.984 Пек: Твердое или вязкое аморфное вещество твердого цвета со специфическим раковистым изломом, получаемое в остатке от перегонки дегтей; применяется в строительстве как органическое вяжущее. По происхождению различают пек каменноугольный, торфяной, древесный и буроугольный.
4.985 Пемза: Пористая легкая вулканическая порода, образующаяся при быстром остывании кислых лав, вспененных выделяющимися газами, по внешнему виду похожая на застывшую пену. Цвет белый или светло серый. Твердость по минералогической шкале около 6, пористость около 80%. Средняя плотность в куске пемзы анийского типа 500-600 кг/м3, литоидной 1300-1400 кг/м3, плотность соответственно, 2350 - 2400 кг/м3. Пемзу анийского типа применяют в теплоизоляционных конструкциях и конструктивно-теплоизоляционных бетонах с прочностью на сжатие от 1,5 до 10 МПа, литоидную - в конструктивных бетонах с прочностью на сжатие от 10 до 40 МПа. Большая пористость пемзы обуславливает хорошие теплоизоляционные свойства, а замкнутость большинства пор - достаточную морозостойкость. Пемза служит заполнителем в легких бетонах. Наличие в пемзе активного кремнезема позволяет использовать ее в качестве гидравлической добавки к цементам и извести. Пемзу используют также как теплоизоляционную засыпку, а в молотом виде - как гидравлическую добавку к портландцементу. Применяется (в кусках) в качестве абразивного материала для шлифования. Может служить легким строительным материалом.
4.986 Пемза шлаковая (термозит): Искусственный пористый заполнитель легкого бетона, получаемый вспучиванием расплавленных металлургических шлаков при их быстром охлаждении. Марки (средняя насыпная плотность кг/м3) щебня из пемзы шлаковой 400, 600 и 800; средняя насыпная плотность песка - не более 1 200 кг/м3. Пемзу шлаковую используют для производства легких бетонов и теплоизоляционных засыпок.
4.987 Пемзобетон: Легкий бетон, заполнителями в котором являются природный пемзовый щебень и какой - либо песок (пемзовый, кварцевый, шлаковый и т. п.), а вяжущим - цемент, иногда известь (для бетонов автоклавного твердения), гипс.
4.988 Пеногипс: Разновидность ячеистого бетона, в котором в качестве вяжущего материала применяется гипс.
4.989 Пенокерамика: Керамические материалы с ячеистой (пористой) структурой. Пенокерамику получают смешиванием керамической шихты с водой и специально приготовленной пеной или вспениванием водной суспензии тонкомолотого керамического материала, в результате чего масса приобретает пористую структуру, закрепляемую последующей сушкой и обжигом.
4.990 Пенообразователь: Вещество, создающее при его добавлении в жидкость устойчивую пену.
4.991 Пенообразующие добавки: Поверхностно-активные органические вещества, обеспечивающие возможность получения технической пены требуемой кратности и стойкости, которые при смешении с компонентами бетонной смеси позволяют получать бетоны ячеистой или поризованной структуры.
4.992 Пенопласт: Легкие пластические материалы с замкнутыми ячейками, заполненными газом или воздухом, применяемые в качестве теплоизоляционных материалов. Наиболее распространены - пенополистирол, пенополивинилхлорид, мипора, пенополиуретан.
4.993 Пенополистирол: Теплоизоляционный поропласт, получаемый вспучиванием полистирола при нагревании под действием газообразователя. Средняя плотность пенополистирола составляет 14 - 35 кг/м3. Наилучшими характеристиками обладает пенополистирол, изготовленный методом экструзии
4.994 Пенополистирольный гравий: Теплоизоляционный материал, получаемый из полистирола суспензированного вспенивающегося (бисера) марки ПСВ или ПСВ-С.
4.995 Пенополиуретан: Теплоизоляционный поропласт, получаемый из полиэфирной смолы и специальных добавок, реагирующих с полимером и вспучивающих исходную смесь. Отвердение происходит при повышенной температуре. Средняя плотность 20-30 кг/м3. Пенополиуретан может быть жестким или эластичным.
4.996 Пеносиликат: Разновидность ячеистого бетона, аналогичный по структуре, свойствам и применению пенобетону, но изготовляемый с заменой цемента более дешевым вяжущим веществом из извести и молотого песка.
4.997 Пеностекло: Ячеистый строительный материал, получаемый путем спекания тонкоизмельченного стеклянного порошка и пенообразователя. Применяется для наружной облицовки зданий, утепления стен, покрытий, для изоляции трубопроводов, емкостей, холодильников и т. п. Пеностекло с сообщающимися порами используется как звукопоглощающий материал, с закрытыми порами - как теплоизоляционный.
4.998 Пенофенопласты: Газонаполненные полимерные материалы на основе резольной или новолачной фенолоформальдегидной смолы. По методу получения различают заливочные и плиточные пенофенопласты.
4.999 Пеностекло: Материал в виде затвердевшей стеклянной пены с герметически закрытыми порами, заполненными смесью различных газов, изготовляемый в виде блоков или плит и предназначенный для теплозвукоизоляции.
4.1000 Пенька: Грубое лубяное волокно, получаемое из стеблей однолетнего травянистого растения - конопли. Применяется для выработки грубых тканей бытового и технического назначения и крученых изделий - шпагатов, веревок, канатов и т. п.
4.1001 Пепел вулканический: Рыхлая тонкообломочная порода (размер зерен 0,05 - 2 мм), в состав которой входят частицы вулканического стекла, кристаллики породообразующих минералов и обломки различных горных пород, выброшенных из жерла вулкана. Средняя плотность 500 - 1800 кг/м3, пористость 20 - 70%. Уплотненный пепел вулканический - пепловый туф - применяют в качестве мелкого заполнителя в легких бетонах и штукатурных растворах. Молотые пепловые туфы используют как гидравлическую добавку пуццолановых и сульфатостойких цементов, как отощитель при производстве кирпича, при изготовлении стекла, глазурей и т. п.
4.1002 Первичная защита от коррозии: Защита от коррозии, достигаемая посредством выбора материалов, изменения состава или структуры строительного материала до изготовления или в процессе изготовления конструкции.
4.1003 Пергамин: Кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый из тонкого кровельного картона пропиткой его мягкими нефтяными битумами с последующим отжатием излишков битума. Пергамин используется в качестве армирующей части нижних слоев изоляционных покрытий в кровле. Мягкий рулонный беспокровный кровельный материал, получаемый пропиткой кровельного картона марок Б-350 и Б-300 битумом БНК-45/180 или БНК-45/190. Пергамин является армирующей частью нижних слоев изоляционных покрытий в кровле.
4.1004 Пергола: Каменная, кирпичная, деревянная, бетонная или металлическая конструкция с консолями для укрепления разнообразных вьющихся растений.
4.1005 Перевязка каменной кладки: Расположение камней (блоков) в кладке в регулярной последовательности по определенным правилам с целью достижения взаимодействия.
4.1006 Перегородка: Вертикальная внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании.
4.1007 Перегородка каркасная: Перегородка, состоящая из каркаса (несущая часть), заполнения и обшивки.
4.1008 Перегородка противопожарная: Внутренняя ограждающая конструкция из негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости, предназначенная для ограничения распространения пожара в горизонтальном направлении.
4.1009 Перекрестно-стеновая конструктивная система: Конструктивная система, в которой поперечные и продольные внутренние стены являются несущими, наружные - несущими или ненесущими (навесными), а плиты перекрытий предусматриваются опертыми по контуру или по трем сторонам.
4.1010 Перекрытие: Конструктивная часть сооружения, разделяющая его на этажи. По назначению перекрытия бывают цокольные, междуэтажные, чердачные, над проездами и т. д.; по форме - плоские и сводчатые. Несущими элементами плоских перекрытий являются балки и плиты. Перекрытия конструктивно могут быть балочными, безбалочными, кессонными и т. д. Перекрытия воспринимают и передают на стены и другие вертикальные опоры нагрузки от находящихся на них оборудования, перегородок, мебели и т. п. Одновременно перекрытия выполняют роль горизонтальных диафрагм жёсткости здания.
4.1011 Перемычка: Конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене (оконный, дверной и др.) и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.
4.1012 Перемычка клинчатая: Плоская перемычка арочного типа, выложенная из радиального или клинчатого кирпича. Работает по принципу арки. Также применяется в печном, особенно каминном строительстве.
4.1013 Перемычки брусковые; ПБ: Унифицированные сборные железобетонные армированные перемычки (балки) прямоугольного сечения или имеющие опорную полку, применяемые для перекрытия проемов в кирпичных зданиях.
4.1014 Перлит: Вулканическое стекло с мелкой концентрически - скорлуповатой отдельностью, раскалывается на мелкие шарики с жемчужным блеском. Раздробленный перлит при нагревании до 1000 - 1200°С вспучивается, увеличивается в объеме в 10-20 раз. Вспученный перлит применяют как заполнитель легких бетонов, в теплоизоляционных и других изделиях.
4.1015 Перлит вспученный: Искусственный пористый камнеобразный материал, получаемый вспучиванием вулканических водосодержащих стекол перлита, витрозита, обсидиана и др., путем обжига во вращающихся или шахтных печах по специальному режиму при температуре от 950°С до 1150°С. Насыпная плотность обычно составляет от 80 до 450 кг/м3, прочность при сжатии в цилиндре - менее 0,1 МПа.
4.1016 Перлитобетон: Легкий бетон, в котором заполнителем служит вспученный перлит. Вяжущими в перлитобетоне могут быть цемент, известь, гипс, растворимое стекло, синтетические смолы. Перлитобетон применяется главным образом как теплоизоляционный материал (реже как конструкционно-теплоизоляционный).
4.1017 Перфорированный асбестоцементный лист: Плоский асбестоцементный лист, значительную площадь которого занимают отверстия.
4.1018 Песок из гранулированных шлаков: Неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый при дроблении гранулированных шлаков цветной металлургии с использованием специального дробильно-сортировочного оборудования.
4.1019 Песок из отсевов дробления шлаков: Неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый путем выделения рассевов из отсевов дробления на щебень шлаков черной и цветной металлургии.
4.1020 Песок нормальный: Кварцевый природный песок с зернами округлой формы размером от 0,5 до 0,9 мм. Предназначен для испытания цементов (определение активности, марки по прочности). Качество песка оценивается содержанием оксида кремния (не менее 98%), а также глинистых, илистых и пылевидных примесей (не более 1%), потерей массы при прокаливании при температуре от 950°С до 1000°С (не более 0,3%). Крупность зерен песка должна быть такой, чтобы при просеивании пробы песка через сита с сетками № 09 и № 05 оставалось на сите с сеткой № 09 не более 1% и проходило сквозь сито с сеткой № 05 не более 8% массы пробы, подвергаемой просеиванию.
4.1021 Песок природный: Неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования специального обогатительного оборудования (ГОСТ 8736).
4.1022 Песчаник: Зернистая, различно окрашенная (белая, серая, красная, желтая и т. д.), плотная осадочная порода, состоящая из зерен (размером 2,0 - 0,01 мм) кварца, полевого шпата, слюды, хлорита, сцементированных кальцитом, гипсом, глинистым материалом, кремнеземом, фосфатами, гидрогетитом и др. Песчаник образуется в результате накопления обломочного материала в озерах, реках и т. п. и дальнейшей его цементации.
4.1023 Петалит: Минерал, алюмосиликат лития Li(AlSi4О10). Цвет белый; часто бесцветный. Твердость по минералогической шкале 6,5. Оптимальное (по содержанию лития и кремния и отсутствию примесей) сырье для литиевой керамики, обладающей рядом уникальных свойств, (например, практически нулевым коэффициентом термического расширения).
4.1024 Петля (для оконных и дверных блоков): Изделие, служащее для соединения дверей и окон с коробками и обеспечивающее открывание и закрывание дверей, окон, фрамуг и форточек (ГОСТ 27346).
4.1025 Петли арматурные строповочные (монтажные): Элементы однократного использования в сборных железобетонных изделиях, обеспечивающие удобство захвата при извлечении из формы, при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.
4.1026 Пехштейн: Черная порода со смоляным блеском, содержащая до 10% воды. Пехштейн после термической обработки в виде «вспученного перлита», как обладающий малой плотностью, большой пористостью, малыми звуко- и теплопроводностью используется для производства легких бетонов и теплоизоляционных материалов.
4.1027 Пигменты: Природные или синтетические тонко измельченные высокодисперсные порошки различных цветов, не растворимые в воде и окрашиваемых средах, но способные хорошо с ними смешиваться и применяемые для изготовления красок, поверхностного окрашивания материалов.
4.1028 Пиломатериалы: Строительные лесоматериалы, получаемые в основном путем продольной распиловки древесины хвойных (сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра) и реже лиственных пород (березы, осины, ольхи, тополя, бука и липы). Различают пиломатериалы радиальной, тангенциальной и смешанной распиловки.
4.1029 Пилопродукция: Продукция из древесины, полученная в результате продольного деления бревен и продольного и поперечного деления полученных частей (ГОСТ 18288).
4.1030 Пирамидальная свая: Железобетонная забивная свая с наклонными боковыми гранями; различают пирамидальные сваи с малыми (от 1° до 4°) и большими (от 4° до 14°) углами наклона боковых граней.
4.1031 Пирофиллит: Минерал, слоистый силикат. Цвет белый, зеленоватый. Твердость по минералогической шкале 1-2, плотность 2700 - 2900 кг/м3. Жаростоек, кислотоупорен. Применяется в электротехнической, резиновой, бумажной промышленности, в строительстве.
4.1032 Пихта: Дерево, растет на Кавказе и в Сибири. Достигает высоты 40 - 50 м и диаметра 60 см. Древесина белая, мягкая, легкая; объемный вес 0,37 - 0,44; предел прочности при сжатии вдоль волоком 29-34 МПа. Применяется в качестве строевого материала, для выделки кровельной щепы, гонта и кровельного теса.
4.1033 Плавни: Природные и искусственные материалы, содержащие соединения натрия, калия и кальция, применяемые как добавки в керамических массах для ускорения спекания и снижения максимальной температуры обжига.
4.1034 Плагиоклазы: Породообразующие минералы группы полевых шпатов, известково-натровые алюмосиликаты. Цвет белый, серый, желтоватый, зеленоватый, бурый, красноватый. Чистая кальциевая разновидность - анортит; чистая натриевая - альбит. Образуют аморфный ряд минералов, промежуточные члены которого имеют самостоятельные названия - олигоклаз, андезин, лабрадор, битовнит. Твердость по минералогической шкале 6 - 6,5; плотность от 2620 (альбит) до 2760 кг/м3 (анортит). Красивые иризирующие разновидности плагиоклазов (лабрадор и олигоклаз - беломорит) - поделочный и декоративно-облицовочный материал.
4.1035 Планка паркетная: Деталь из массивной древесины с взаимно параллельными фрезерованными пластями и профилированными кромками, с помощью которых ее соединяют с такими же соседними планками при устройстве паркетного покрытия пола.
4.1036 Пластбетон: Разновидность бетона, в котором вяжущим служат синтетические полимерные смолы. В качестве мелкого и крупного заполнителя в пластбетоне используют тяжелые или легкие минеральные материалы - песок, гравий, щебень и тонкомолотые добавки. Пластбетон по структуре может быть плотным, пористым, ячеистым и соответственно этому, тяжелым, легким и особо легким
4.1037 Плиты (панели) перекрытия и покрытия: Сборные элементы несущей системы каркасных зданий, вертикальные нагрузки, непосредственно к ним приложенные, и передающие их на ригели или несущие стены. Воспринимают также сжимающие и сдвигающие усилия, возникающие от горизонтальных нагрузок.
4.1038 Плиты ленточных фундаментов: Сборные железобетонные плиты для ленточных фундаментов зданий и сооружений, предназначенные для применения в сухих и водонасыщенных грунтах при расчётной температуре воздуха до минус 40°С включительно с расчётной сейсмичностью до 9 баллов. Изготавливаются из тяжёлого бетона класса по прочности на сжатие В10, марки бетона по морозостойкости F75, марки бетона по водонепроницаемости W2. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется сталь АIII; BI.
4.1039 Пластик бумажно-слоистый декоративный: Листовой облицовочный материал толщиной 1-3 мм, получаемый горячим прессованием бумаг, пропитанных термореактивными полимерами.
4.1040 Пластик древесный слоистый: Слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных листов пропитанного бакелитовым лаком лущеного шпона, у которого волокна древесины в смежных листах по отношению друг к другу имеют заданное направление.
4.1041 Пластикат: Полимерная смола, содержащая специально введенный в нее пластификатор, один или несколько. Пластикат широко применяется для производства мягких металлов, обладающих высокоэластичными свойствами при обычных и пониженных температурах.
4.1042 Пластификаторы (смягчители): Жидкие, твердые, нелетучие или труднолетучие органические соединения, не вступающие в химическую реакцию с обрабатываемыми веществами, но сообщающие последним большую эластичность и мягкость.
4.1043 Пластификации цемента: Снижение водопотребности цемента путем введения специальных добавок.
4.1044 Пластифицирующие добавки: Вещества, увеличивающие подвижность бетонных смесей.
4.1045 Пластичные материалы и изделия: Материалы и изделия, не обладающие упругостью, сохраняющие приобретенную форму и изменяющие ее только при повторном воздействии нагрузки.
4.1046 Пластмасса: Материал, основой которого являются смолообразные (чаще полимерные) органические вещества с высоким молекулярным весом. Эти вещества придают пластмассе на определенной стадии их переработки свойства пластичности, т.е. способность принимать требуемую форму и сохранять ее после отверждения, охлаждения или снятия давления.
4.1047 Пластоэластичные материалы и изделия: Материалы и изделия, обладающие наряду с пластическими свойствами некоторой упругостью, способные к частичному восстановлению первоначальной формы после снятия нагрузки.
4.1048 Пленки из полиолефинов: Материалы из высокомолекулярных соединений на основе непредельных углеводородов.
4.1049 Пленки поливинилхлоридные отделочные: Строительные материалы, используемые для отделки стен, перегородок, дверей и встроенной мебели. Подразделяются на пленки безосновные и на бумажной, тканевой, стеклохолстовой подосновах без клеевого слоя или самоклеящиеся. К безосновным относятся - пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная и поливинлхлоридный отделочный материал винистен. К пленкам с подосновой - линкруст, пеноплен, полиплен, изоплен, девинол. Эти пленки не токсичны.
4.1050 Пленки полимерные: Материалы, получаемые на основе полимерных смол (полиэтиленовые, поливинилхлоридные, фторопластовые, бакелитовые, полистирольные, полиамидные), используемые в строительстве в качестве водо-, газо- и пароизоляционных пленок, антикоррозионных и декоративных покрытий.
4.1051 Пленкообразующее для лакокрасочных материалов: Нелетучая часть лакокрасочной среды, которая образует пленку и связывает пигмент.
4.1052 Плита: Горизонтальный плоскостной элемент (ширина сечения которого преобладает над его высотой или толщиной), применяемый в строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие, ограждающие и др.), теплотехнические, звукоизоляционные, звукопоглощающие и тому подобные функции.
4.1053 Плита анкерная: 1. Металлическая плита в основании анкерного болта, служащая для надежной заделки анкерного (фундаментного) болта в бетоне и уменьшения длины анкера при растягивающих (выдергивающих) усилиях. 2. Железобетонные плиты, предназначенные для закрепления в грунте оттяжек металлических и железобетонных опор ЛЭП и других мачт.
4.1054 Плита бетонная составная на гибких связях: Плоский набор бетонных блоков одного типоразмера, скрепленных между собой вмоноличенными в них капроновыми канатами, обеспечивающими шарнирное соединение блоков.
4.1055 Плита вермикулитовая: Экологически чистый материал, который одновременно с высокой огнестойкостью и термостойкостью сочетает в себе высокие показатели по звукопоглощению, теплоизоляции, а также обладает прекрасными декоративными свойствами с неограниченным сроком эксплуатации. Плиты вермикулитовые химически нейтральны, инертны, по своему составу имеют неорганическую природу, они не имеют щелочных примесей, не подвержены коррозии. В состав плит входит гидрофобное вещество, благодаря которому полностью исключается капиллярное всасывание воды. При необходимости поверхность плиты можно окрашивать обыкновенной эмульсионной или текстурной краской. Также, поверхности плит могут быть покрыты шпоном, пластиком, как обычным, так и трудно сгораемым. В случае декоративной облицовки потолка или стен применяются плиты с ламинированной поверхностью. Плиты легко обрабатываются.
4.1056 Плита гипсоволокнистая: Плита, изготовленная из гипса с волокнистым наполнителем.
4.1057 Плита из колотого или тесаного камня: Плита, получаемая раскалыванием некондиционных блоков, предназначенная для лицевой кладки цоколей и стен.
4.1058 Плита из природного камня облицовочная пиленая: Плита, изготовленная путем распиловки блоков-заготовок, предназначенная для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений (ГОСТ 9480).
4.1059 Плита облицовочная из древесины: Изделие из древесины, которое покрыто одним или несколькими слоями или пленками, например, пропитанной бумагой, синтетическим материалом, пленкой из синтетической смолы, металлом или декоративной фанерой.
4.1060 Плита (панель) перекрытия и покрытия: Сборный или монолитный горизонтальный железобетонный элемент несущей системы зданий, воспринимающий вертикальные нагрузки, непосредственно к нему приложенные и передающий их на вертикальные несущие конструкции.
4.1061 Плита профилированная древесноволокнистая: Древесноволокнистая плита, лицевой части которой придан установленный профиль (ГОСТ 27935).
4.1062 Плита фанерная: Слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между собой семи и более листов лущеного шпона с заданным направлением волокон древесины в смежных слоях.
4.1063 Плита цементнодревесностружечная (цементностружечная): Строительный материал, изготавливаемый прессованием древесных частиц с портландцементом и химическими добавками. Плиты цементнодревесностружечные отличаются от древесностружечных плит повышенной плотностью, водо- и биостойкостью, нетоксичны, хорошо обрабатываются.
4.1064 Плитка керамическая: Изделие, изготовленное из керамической массы, плоское, как правило, тонкостенное, глазурованное или неглазурованное, применяемое для наружной или внутренней облицовки стен и стеновых панелей, а также для настилки полов (СТ СЭВ 3979).
4.1065 Плитка керамическая для полов и облицовочная, метлахская плитка: Обожженные до спекания плитки из глины с добавлением красителей. Лицевая сторона может быть рифленой, гладкой, с вдавленным рисунком и т. п., внутренняя - с насечкой для лучшего сцепления с раствором или мастикой. Различают фарфоровые, фаянсовые и гончарные плитки. Название «метлахская плитка» произошло от наименования германского города Метлах, в котором было организовано первое промышленное производство.
4.1066 Плитка коврово-мозаичная (стеклянная): Плитка мозаичная из неокрашенного или цветного глушеного стекла, поставляемая наклеенной на бумагу или россыпью, предназначенная для облицовки стен.
4.1067 Плитка стеклянная облицовочная: Плитка из неокрашенного или цветного глушеного стекла определенной формы и размера, предназначенная для облицовки стен.
4.1068 Плиты подоконные железобетонные типа ПОГ: Изделия из бетона на белом или цветном цементе с глянцевой лицевой поверхностью.
4.1069 Плиты подоконные железобетонные типа ПОО: Изделия из бетона на цементном или известковом вяжущем с гладкой поверхностью, предназначаемой под окраску.
4.1070 Плиты подоконные железобетонные типа ПОШ: Изделия из бетона на щебне из мрамора с шлифованной мозаичной лицевой поверхностью.
4.1071 Плиты теплоизоляционные на основе перлита: Изделия для теплоизоляции строительных конструкций. Применяют следующие виды плит - перлитоцементные, перлитофосфогелиевые, перлитобитумные, перлитопластобетонные, термоперлитовые.
4.1072 Плиты (панели) перекрытия и покрытия: Сборные элементы несущей системы каркасных зданий, вертикальные нагрузки, непосредственно к ним приложенные, и передающие их на ригели или несущие стены. Воспринимают также сжимающие и сдвигающие усилия, возникающие от горизонтальных нагрузок.
4.1073 Плоская система: Система конструкций, в которой оси симметрии всех элементов и линии действия внешних сил находятся в одной плоскости.
4.1074 Плоские деревянные конструкции: Конструкции и элементы зданий и сооружений, выполненные из стержневых элементов - балочные и арочные фермы и рамы (сквозные), плоские сплошные составные балки, арки и рамы.
4.1075 Плоский асбестоцементный лист: Плоское монолитное прямоугольное изделие, толщина которого, как правило, составляет от 4 до 25 мм.
4.1076 Плоский асбестоцементный калиброванный лист: Лист, калиброванный по длине и ширине путем дополнительной обработки в затвердевшем состоянии.
4.1077 Плоский асбестоцементный некалиброванный лист: Лист, разрезанный в незатвердевшем состоянии.
4.1078 Плоский асбестоцементный непрессованный лист: Лист, не подвергшийся дополнительному уплотнению давлением после снятия с форматного барабана.
4.1079 Плоский асбестоцементный прессованный лист: Лист, изготовленный с применением дополнительного уплотнения полуфабриката давлением после снятия с форматного барабана.
4.1080 Плотина: Водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток и его долину для подъема уровня воды (ГОСТ 19185).
4.1081 Плотность: Физическая характеристика материала, выражающая количество вещества, слагающего материал, т.е. его массы в единице объема. Величина объема может быть принята либо с учетом пор и других возможных полостей, т.е. как объем материала в его естественном состоянии, либо за вычетом их из объема материала, и тогда в расчете учитывается только объем вещества.
4.1082 Плотность растворной смеси: Плотность, характеризуемая отношением массы уплотненной растворной смеси к ее объему.
4.1083 Пневмобетон: Разновидность торкретбетона с заполнителями крупностью до 7 - 10 мм, применяемая главным образом для замоноличивания стыков.
4.1084 Повреждение конструкций: Событие, заключающееся в нарушении исправности строительной конструкции или ее части вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на конструкцию.
4.1085 Повреждение углов и кромок гипсокартонного листа: Отбитости (вмятины) углов и кромок совместно с картоном или только одного гипсового сердечника.
4.1086 Подбалки: Расположенные между несущей балкой и опорными стойками отрезки бруса. Предназначены для распределения вертикальной нагрузки.
4.1087 Подвесная дорога: Подъемно-транспортное сооружение с подвесным канатным или однорельсовым (монорельсовым) путем, расположенным на опорах выше уровня земли.
4.1088 Подвесная канатная дорога: Дорога, использующая транспортные средства (вагонетки), подвешенные к канату, расположенному на опорах выше уровня поверхности земли.
4.1089 Поддерживающие элементы: Элементы, применяемые для установки щитов и воспринимающие нагрузки при бетонировании.
4.1090 Подкос: Работающий на сжатие наклонный брус в строительных конструкциях; поддерживает горизонтальные элементы конструкции (балки, перекрытия); опирается на вертикальные элементы (стойки, колонны).
4.1091 Подкрановая балка: Железобетонная или стальная конструкция, предназначенная для устройства рельсовых путей, по которым передвигаются грузовые краны.
4.1092 Подкрановая ветвь: Несущий элемент сквозных колонн переменного сечения, расположенный на одной вертикальной оси с подкрановой балкой.
4.1093 Подоконник: Доска или плита, укладываемая в нижней части оконного проема со стороны помещения и являющаяся составной частью оконного блока.
4.1094 Подсыпки, подушки (основания и фундаменты): Слои (без примесей) песка средней крупности, гравия, щебня или их смесей с песком, которые служат для замещения слабых и техногенных толщ под фундаментами мелкого заложения или поднятия планировочных отметок, а также в качестве дренирующих элементов для ускорения консолидации нижерасположенных водонасыщенных пылеватых песков или пластичных глинистых грунтов.
4.1095 Подъем строительный: Выгиб конструкции в сторону, противоположную действию внешней нагрузки, осуществляемый в процессе изготовления конструкции и необходимый для уменьшения ее прогибов.
4.1096 Покровный материал: Материал, прикрепленный к изоляционному материалу в изделии и закрывающий его поверхность с одной или двух сторон.
4.1097 Покрытие: - Функциональный или декоративный материал, наносимый покраской, распылением и т. п. (ГОСТ 31309).
4.1098 Покрытие защитное (кровли): Верхний слой эксплуатируемой кровли из литого асфальтобетона, бетонных или железобетонных мелкоразмерных плит, монолитного бетона, керамической плитки, природного камня, предохраняющий водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия агрессивных выбросов химических производств, распространения огня по поверхности кровли, воспринимающий нагрузки на эксплуатируемые кровли.
4.1099 Покрытие здания: Верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещение здания от наружной среды, защищающая от атмосферных осадков, других внешних воздействий и состоящая из кровли, утеплителя и несущих конструкций (стропил, плит, прогонов и др.).
4.1100 Покрытие здания бесчердачное (крыша совмещенная): Верхняя ограждающая конструкция здания без чердака, совмещающая в себе функции крыши и чердачного перекрытия.
4.1101 Покрытие керамическое: Тонкие (15 - 150 мкм) пленки, преимущественно на основе огнеупорных оксидов металлов и керметов, получаемые эмалированием, газопламенным или плазменным напылением, химическим осаждением из газовой фазы и другими способами на металлических или иных (например, графитовой) поверхностях с целью повышения их химической, термической и механической стойкости.
4.1102 Покрытие легкосбрасываемое: Покрытие здания из легких сборных элементов, сбрасываемое при взрыве внутри помещения.
4.1103 Покрытие огнезащитное: Поверхностная обработка (окраска, оштукатуривание, обмазка пастами, защита листовым материалом и т. п.) строительных конструкций с целью повышения их сопротивляемости воздействию огня.
4.1104 Покрытие плазменно-дуговое: Газотермическое покрытие, полученное плазменно-дуговым напылением (ГОСТ 28076).
4.1105 Покрытие плазменное: Газотермическое покрытие, полученное плазменным напылением (ГОСТ 28076).
4.1106 Покрытие светопропускающее: Покрытие, состоящее из несущих конструкций и ограждения из светопропускающих элементов или из самонесущих светопропускающих элементов. Имеет различную форму - плоскую, наклонную, сводчатую, купольную, складчатую и др.
4.1107 Покрытия полов на основе асфальтобетона: Разновидность бесшовных покрытий полов, выполненных из горячей смеси битума, минерального порошка, песка, чаще всего, с щебнем или гравием.
4.1108 Покрытия полов на основе неорганических вяжущих: Разновидность бесшовных покрытий полов, представляющих собой сплошные слои, получаемые при отверждении смесей, содержащих вяжущее, среду затворения, неорганический или органический заполнитель, а также различные модифицирующие добавки. По составу строительных смесей такие покрытия подразделяют на цементно-бетонные (включая покрытия с упрочненным верхним слоем), цементно-песчаные, мозаичные, ксилолитовые, металлоцементные, полимерцементно-бетонные и покрытия из кислотоупорного бетона.
4.1109 Покрытия полов на основе водных дисперсий полимеров: Разновидность бесшовных покрытий полов, представляющих собой сплошные слои из полимерного вяжущего и наполнителя. В качестве вяжущего применяют, главным образом, поливинилацетатную дисперсию и бутадиенстирольный латекс; в качестве минерального порошка используют тонкоизмельченные каменные материалы светлых расцветок (маршалит, молотый кварцевый песок и др.) крупностью не более 0,15 мм.
4.1110 Покрытия полов на основе реакционноспособных олигомеров: Разновидность бесшовных покрытий полов, представляющих собой сплошные слои из полимерных смол холодного отверждения, минеральных наполнителей и пигментов.
4.1111 Покрытия полов на основе химических волокон: Покрытия, образуемые при применении синтетических ковров.
4.1112 Пол: Элемент конструкции здания (сооружения), воспринимающий эксплуатационные нагрузки. В жилых и административных зданиях это воздействия от находящихся в помещении людей, оборудования и мебели, а в промышленности - динамического воздействия от движущихся транспортных средств, складирования сырья и изделий, удары от падения тяжелых предметов, тепловое воздействие лучистой энергии, контакт с изделиями, имеющими повышенную температуру, воздействия агрессивной среды (охлаждающая жидкость, кислоты и т. д.).
4.1113 Пол «активный теплый»: Пол, в основание которого укладываются обогревающие пол элементы (трубопроводы с горячим теплоносителем, электрокабели и др.).
4.1114 Пол «теплый»: Пол, у которого основание (стяжка) выполнено из материала с низким теплоусвоением (Sусв. - меньше или равно 5 м2 К/Вт).
4.1115 Пол плавающий: Пол, отделенный от перекрытия и стен амортизирующими или изолирующими устройствами в целях повышения звукоизоляции смежных помещений.
4.1116 Пол бесшовный наливной: Монолитные покрытия полов, выполняемые из подвижных полимерсодержащих составов по предварительно подготовленному основанию или стяжке. Бесшовные полы разделяются на - классические наливные полимерные полы (они бывают полиуретановыми и эпоксидными); тонкослойные бесшовные полы - окрасочные покрытия на полимерной основе и пропитки; полимербетонные бесшовные полы - полимерные полы с такими наполнителями, как мрамор, кварц, доломит и др.
4.1117 Пол из рулонных материалов: Пол, материалом покрытия которого, могут быть различные рулонные материалы (линолеумные, каучуковые, пробковые, ворсовые и др. покрытия).
4.1118 Пол модульный съемный (фальшпол): Система, имеющая свободное пространство между черным полом и напольным покрытием, которое специально предназначено для размещения технических коммуникаций - телефонных и электрических проводов, водопроводных труб, воздуховодов и т. п.
4.1119 Пол их штучных материалов: Пол, материалом покрытия которого, могут быть доски, паркет, пластмассовые плитки, ковровые плитки, плитки из пробки, керамические плитки, мозаично-бетонные плитки и т. д.
4.1120 Пол на регулируемых лагах: В отличие от традиционных лаг, которые опираются на основание и выравниваются с помощью клиньев, в современном варианте лаги опираются на ввернутые в них пластиковые резьбовые стержни-стойки или болты-стойки. Полы с регулируемыми лагами используют -
- при новом строительстве и реконструкции;
- когда нужно значительно поднять уровень пола, а допустима лишь небольшая нагрузка на перекрытие;
- при создании многоуровневой конструкции пола;
- в случае размещения под полом труб (коммуникаций).
4.1121 Полезная длина трубы: Длина трубы, фактически учитываемая при монтаже трубопроводов.
4.1122 Полиамиды: Полярные пластмассы на основе кристаллизующегося полимера, содержащего группы СО, МН и СН2; твердые роговидные или прозрачные стеклообразные вещества.
4.1123 Поливинилацетат: Полимер винилацетата СН2- -СНОСОСН3, синтезируемого из ацетилена и уксусной кислоты. Широко применяется в производстве лаков, красок и клеев.
4.1124 Поливинилхлорид: Полярный, аморфный полимер винилхлорида (-СН2-СНСl-). Благодаря высокому содержанию хлора он не воспламеняется и не горит. Пластические массы на основе поливинилхлорида выпускают в виде жестких материалов, не содержащих пластификаторов (винипласт), и мягких, содержащих пластификаторы (пластикат).
4.1125 Поливинилхлорид светопропускающий: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (винипласт), материал на основе сополимеров винилхлорида и метилметакрилата. Поливинилхлорид светопропускающий получают методом экструзии в виде плоских, волнистых или гофрированных листов толщиной от 1,0 до 1,5 мм.
4.1126 Полиизобутилен: Мягкий эластичный полимер, который, в отличие от каучуков, не способен вулканизироваться. Применяют полиизобутилен для гидроизоляции строительных конструкций, герметизации швов в бетонных и железобетонных конструкциях, для изготовления клеев и мастик.
4.1127 Поликонденсация: Процесс синтеза, в результате которого образуются высокомолекулярные соединения (поликонденсаты) с одновременным выделением побочных низкомолекулярных соединений.
4.1128 Поликристаллы: Агрегаты из большого числа отдельных беспорядочно ориентированных мелких кристаллов (кристаллитов), связанных между собой силами сцепления, которые обычно слабее внутрикристаллических. Большинство твердых материалов являются поликристаллами.
4.1129 Полимербетон (пластбетон): Бетон, в котором вяжущим служат синтетические полимеры (обычно полиэфирные, эпоксидные, фурановые, фенолоформальдегидные смолы), содержащие в своем составе три фракции химически стойких наполнителей с размером частиц менее 0,15 мм, песок с размером зерен до 5 мм и щебень. Отличается высокими прочностью (при сжатии 50 - 120 МПа, при изгибе 12 - 40 МПа), износостойкостью, универсальной химической стойкостью, хорошей адгезией к другим материалам, деформируется под нагрузкой (ползучесть), горюч. Применяется для покрытия дорог, мостов, полов в производственных помещениях, изготовления тюбингов, шахтной крепи, труб, облицовки несущих конструкций промышленных зданий. Полимербетон, армированный металлом (сталеполимербетон) - высокопрочный конструкционный материал.
4.1130 Полимербетон легкий: Полимербетон плотной структуры на синтетическом связующем, на пористом химически стойком крупном заполнителе и химически стойком мелком заполните, плотном и пористом, легкий (1500 - 1800 кг/м3) или облегченный (1800 - 2200 кг/м3) по объемной массе.
4.1131 Полимербетон тяжелый: Полимербетон плотной структуры на синтетическом связующем и плотных химически стойких крупных и мелких заполнителях, тяжелый (2200 - 2500 кг/м3) по объемной массе.
4.1132 Полимерсиликатный бетон: Полимерсиликатными называют материалы (растворы, бетоны, замазки) на кислотоупорном цементе, модифицированном полимерными добавками. Кислотоупорный цемент получают, затворяя смесь из тонкодисперсного кислотоупорного наполнителя (молотого кварца, диабаза, андезита и т. п.) и кремнефтористого натрия жидким стеклом. Основное назначение кислотоупорных бетонов и растворов - защита строительных конструкций от действия кислотных растворов (например, на химических, металлургических и других предприятиях). Поэтому от таких бетонов и растворов помимо кислотостойкости требуется высокая плотность и непроницаемость. С целью повышения плотности бетон содержит карасорский кварцевый песок, а в качестве вяжущей добавки - фурфуриловый спирт. Полимерсиликатный бетон используется при ремонте фундаментов, защитных полимерсиликатных покрытий резервуаров и для изготовления емкостей. Поврежденные месте, особенно трещины в стыках элементов емкостей, разделываются, промываются и покрываются полимерсиликатной замазкой с использованием металлической опалубки.
4.1133 Полимеры: Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из множества элементарных звеньев одинаковой структуры. Звенья соединены между собой ковалентными связями в длинные цепи или образуют жесткие и пластичные пространственные решетки. Различают полимеры, полученные полимеризацией, поликонденсацией, модификацией природных полимеров, перегонкой органических веществ.
4.1134 Полиспаст: Балочно-канатная система для изменения силы и скорости (ГОСТ 27555).
4.1135 Полистиролбетон: Эффективный теплоизоляционный материал на основе вспененных гранул полистирола и портландцемента.
4.1136 Полиэстер: Металлический лист толщиной 0,5 мм. С внешней стороны на него нанесен слой полимера толщиной 35 мкм, затем слой грунтовки, пассиватора и специального покрытия на основе эпоксидной смолы.
4.1137 Полотна из закаленного стекла: Листы стекла, подвергнутые закалке, с обработанными кромками, отверстиями и вырезами для крепления металлической фурнитуры, используемые для изготовления стеклянных дверей и устройства витрин.
4.1138 Полуфабрикатный лак: Лак, предназначенный для получения лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок.
4.1139 Полые прессованные профили: Профили, форма поперечного сечения которых имеет замкнутые и незамкнутые полости.
4.1140 Полуколонна: Колонна, выступающая из плоскости стены на половину своего сечения, конструктивно выполняющая роль контрфорса, увеличивающего устойчивость сооружения.
4.1141 Полуфермы: Отправные элементы цельных ферм допостроечного изготовления, соединяемые впоследствии между собой монтажными стыками.
4.1142 Полые круглые сваи и сваи-оболочки: Железобетонные сваи с открытым или закрытым нижним концом, погружаемые в грунт забивкой или вибропогружением, имеющие диаметр от 40 до 80 см (полые круглые) и от 80 до 160 см (сваи-оболочки).
4.1143 Полые прессованные профили: Профили, форма поперечного сечения которых имеет замкнутые и незамкнутые полости.
4.1144 Помол вяжущих: Технологическая операция при производстве вяжущих веществ, заключающаяся в механическом измельчении продуктов обжига сырья или сырьевой смеси после остывания и введении дополнительных ингредиентов для улучшения качества готовой продукции.
4.1145 Поперечный образец гипсокартонного листа: Образец, вырезанный из листа, направление длины которого совпадает с шириной листа.
4.1146 Поризующие добавки: Вещества, способствующие целенаправленному образованию в теле бетона воздушных или других газообразных пор.
4.1147 Пористость: Физическая характеристика материала, выражающая степень заполнения его порами (в процентах).
4.1148 Порообразователи: Вещества, образующие ячеистую (пористую) структуру в неорганических материалах или способствующие ее образованию. В зависимости от технологии производства неорганических пеноматериалов используют различные порообразователи.
4.1149 Поропласт: Легкая пластмасса, в которой сообщающиеся между собой поры и полости, заполненные газом или воздухом, образуют ячеистую структуру.
4.1150 Порофор: Минеральный или органический твердый газообразователь, используемый для производства пластмасс ячеистой структуры. Порофор, введенный в полимерную композицию, при нагревании разлагается и выделяет газ, вспенивая композицию и придавая ей ячеистую структуру.
4.1151 Порошковая краска: Сухая композиция пленкообразующего вещества с пигментами и наполнителями, образующая после сплавления, охлаждения и отверждения твердую непрозрачную пленку.
4.1152 Портал: Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание.
4.1153 Портик: Выступающая вперед часть здания, открытая на одну или на три стороны и образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие; чаще всего оформляет главный вход и завершается фронтоном.
4.1154 Портландцемент: Гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде и на воздухе; продукт совместного тонкого измельчения клинкера и гипса. Клинкер получается в результате обжига для спекания сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины и содержащей преобладающее количество силикатов кальция (70 - 80%). Известняк и глина могут быть полностью или частично заменены другими материалами соответствующего химического состава - мергелем, доменным шлаком, нефелиновым шламом и др.
4.1155 Портландцемент белитовый: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера нормируемого минералогического состава, активных минеральных добавок (до 15%) и гипса (до 3,5% по SO3).
4.1156 Портландцемент белый: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера, содержащего оксиды железа (не более 0,35% - 0,45%), гипса (до 3,5% по SO3) и активной минеральной добавки (не более 20%). В строительстве применяют для архитектурно-отделочных работ. Портландцемент белый состоит из алита (от 51% до 60%), белита (от 25% до 28%), алюминатов кальция (от 12% до 15%) и небольшого количества алюмоферритной фазы (от 1% до 2%).
4.1157 Портландцемент быстротвердеющий: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем помола портландцементного клинкера, содержащего C3S (от 60% до 70%), С3А (8%), и гипса (от 1,5% до 4,0% по SO3). В составе допускается содержание активных минеральных добавок не более 10%, а доменных гранулированных шлаков не более 15% массы цемента. Портландцемент быстротвердеющий применяют для получения бетонов повышенных марок.
4.1158 Портландцемент для асбестоцементных изделий: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера и гипса (от 1,5% до 3,5% по SO3). Портландцемент для асбестоцементных изделий содержит, в процентах - С3А - от 3% до 9%, СаО - не более 1%, MgO - не более 5%, FeO - не более 0,35%, Σ (К2О + Na2O) - не более 0,5%, шестивалентного хрома Cr6+ - не более 0,0002%.
4.1159 Портландцемент высокопрочный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного тонкого измельчения портландцементного клинкера и гипса (не менее 1,5% и не более 3,5% по SO3). Портландцемент высокопрочный выпускается без добавок или с добавкой до 5% опоки, количество MgO в клинкере должно быть не более 5%. Применяется для получения бетонов повышенных марок.
4.1160 Портландцемент гидрофобный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера, гипса (до 3,5% по SO3) и гидрофобизующей добавки (асидол, асидол-мылонафт, мылонафт, олеиновая кислота или окисленный петролатум) в количестве от 0,06 до 0,30% массы цемента в расчете на сухое вещество.
4.1161 Портландцемент дорожный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера (с повышенным содержанием C3S и C4AF, а С3А не более 8%), гипса (до 3,5% по SO3), пластифицирующих воздухововлекающих или гидрофобно-пластифицирующих добавок (не более 0,3%). В состав допускается вводить при помоле гранулированный доменный шлак в количестве не более 15% массы цемента. Портландцемент дорожный предназначен для бетонных покрытий автомобильных дорог.
4.1162 Портландцемент карбонатный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным или раздельным помолом и смешением портландцементного клинкера (от 40% до 75%), карбонатных пород - известняка, доломита, мрамора и др. (от 25% до 60%) и гипса (от 1,5% до 3,5% по SO3).
4.1163 Портландцемент низкотермичный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое помолом портландцементного клинкера нормируемого минералогического состава и гипса (до 3,5% по SO3). Портландцемент низкотермичный содержит не более 50% C3S и не более 8% С3А. Портландцемент низкотермичный применяют для изготовления бетона наружных зон массивных гидротехнических сооружений, работающих в условиях систематического многократного замораживания и оттаивания в пресной или слабо минерализованной воде.
4.1164 Портландцемент песчанистый: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным или раздельным помолом и смешиванием портландцементного клинкера (от 50% до 75%), кварцевого песка (от 25% до 50%) и гипса (от 1,5% 3,5% по SО3). Портландцемент песчанистый используют для производства асбестоцементных листов, в бетонных и железобетонных конструкциях, в гидротехническом строительстве.
4.1165 Портландцемент пластифицированный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера, гипса (до 3,5% по SО3) и пластифицирующей поверхностноактивной добавки (от 0,15% до 0,25%), придающей растворным и бетонным смесям на этом цементе повышенную подвижность и удобоукладываемость, а затвердевшим растворам и бетонам - повышенную морозостойкость.
4.1166 Портландцемент пуццолановый: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера с активной минеральной добавкой или тщательным смешение тех же раздельно измельченных материалов.
4.1167 Портландцемент сульфатостойкий: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера нормированного минералогического состава и гипса (до 3,5% по SО3). Предназначен для бетонных и железобетонных конструкций, гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в условиях сульфатной агрессии, попеременного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания.
4.1168 Портландцемент тампонажный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое измельчением портландцементного клинкера, гипса с добавками или без них. Без добавок он применяется в условиях нормальных и умеренных температур (от 15°С до 100°С) и нормальной плотности цементного теста (от 1650 до 1950 кг/м3).
4.1169 Портландцемент цветной: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного тонкого измельчения белого портландцементного клинкера, гипса (до 3,5% по SО3), диатомита (не более 6%) и минералов (до 15%) или органического красителя (не более 0,5% массы клинкера). В портландцемент цветной при необходимости вводят пластифицирующие или гидрофобизующие добавки (не более 0,3% массы цемента в пересчете на сухое вещество). В строительстве применяют при отделочных работах.
4.1170 Портландцементный клинкер: Клинкер, состоящий преимущественно из высокоосновных силикатов кальция, а также алюминатов и алюмоферритов кальция.
4.1171 Поручень: Верхняя часть перил в виде гладкого профилированного погонажного изделия, являющегося опорой для рук.
4.1172 Порфир: Горная порода с крупными кристаллами, вкрапленными в основную мелкокристаллическую массу; применяется как строительный камень. Цвет порфира от красно-бурого до серого с разнообразными оттенками. Плотность 2400 - 2500 кг/м3, предел прочности при сжатии 120 - 220 МПа. Порфир применяют в дорожном строительстве и для изготовления облицовочных плит.
4.1173 Постель: Слой грунта, щебня или иного материала, воспринимающий нагрузку от вышерасположенного инженерного сооружения, например, постель щебня под шпалой железнодорожного полотна.
4.1174 Посыпка защитная (кровли): Слой на поверхности водоизоляционного ковра из рулонных или мастичных материалов из каменной (керамической) крошки заводского изготовления или из слоя гравия на битумно-полимерной мастике построечного изготовления, предохраняющий основной водоизоляционный ковер неэксплуатируемых кровель от атмосферных воздействий, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.
4.1175 Потолок клеевой: Потолки клеевые устраиваются приклеиванием на поверхность перекрытия квадратных или прямоугольных плиток из полистирола. На поверхности плиток часто создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу.
4.1176 Потолок натяжной: Представляет собой тонкую пленку или ткань, натягиваемую на специальный каркас, который закрепляется по периметру стен или на базовом потолке. Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном и в разных плоскостях; можно делать резкие и плавные переходы от одной плоскости в другую, создавать формы сводов, шатров и т. п. Подвесные потолки имеют широкую цветовую гамму, позволяют встраивать различные осветительные приборы, системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.
4.1177 Потолок подвесной: Конструкция, состоящая из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся либо готовые модульные элементы (плиты, панели, рейки, кассеты, ячеистые модули), либо большеразмерные листы, формирующие плоскость потолка. По конструктивным признакам подвесные потолки подразделяются на модульные и сплошные.
4.1178 Потолок подшивной: Конструкция, в которой несущие элементы (деревянные бруски, стальные гнутые профили) крепятся непосредственно к базовому потолку. Подшивные потолки устраивают из ДСП, пластиковых и других панелей, металлических реек, гипсокартонных листов.
4.1179 Пояс антисейсмический: Железобетонная замкнутая конструкция с непрерывным армированием, устраиваемая вдоль несущих стен здания и предназначенная для увеличения пространственной жесткости здания при действии сейсмических нагрузок.
4.1180 Пояс жесткости: Армированная монолитная железобетонная балка, предназначенная для увеличения жесткости надземной части здания и уменьшения его чувствительности к неравномерным деформациям основания.
4.1181 Поясок: Карниз, разделяющий по высоте фасадную часть здания.
4.1182 Принцип дробности: Принцип соединения деревянных элементов на нагелях, когда вместо одной сосредоточенной связи предусматривается несколько рассредоточенных податливых связей, расположенных по направлению в плоскости действия усилия.
4.1183 Приямок: Местное углубление, устраиваемое в какой-либо части здания или сооружения в целях обеспечения свободного доступа обслуживающего персонала к расположенным здесь конструкциям и устройствам или улучшения пространственной связи их с окружающей средой.
4.1184 Проволока: Металлическое изделие (полуфабрикат) большой длины с поперечным сечением незначительных размеров, обычно круглой формы. Изготавливается преимущественно прокаткой (на проволочных станах) и волочением; выпускается в виде мотков и прутков. Горячекатаная проволока (катанка) толщиной 5 мм и более является главным образом материалом для получения холоднотянутой (волоченой) проволоки толщиной от 10 мкм до 5 мм.
4.1185 Проволока арматурная стальная: Проволока для армирования железобетонных конструкций, подразделяется на холоднотянутую проволоку из низкоуглеродистой стали и арматурную холоднотянутую проволоку из углеродистой стали.
4.1186 Проволока порошковая (сварные соединения металлических конструкций): Сварочная проволока, состоящая из металлической оболочки, заполненной порошкообразными веществами.
4.1187 Прогон: Горизонтальный конструктивный элемент покрытия здания; прогоны устанавливают на основные несущие конструкции покрытия (балки, фермы), по прогонам укладывают плиты или настилы.
4.1188 Прогон коньковый: Элемент скатных крыш, на который опираются верхние концы стропильных ног.
4.1189 Продух: Небольшое отверстие для естественной вентиляции покрытия или подполья.
4.1190 Проем: Отверстие в ограждающей конструкции зданий и сооружений, устраиваемое в эксплуатационных или монтажных целях.
4.1191 Прокладка (сварные соединения металлических конструкций): Вспомогательная деталь, размещаемая в промежутке между сопрягаемыми конструктивными элементами.
4.1192 Простенок: Часть стены между смежными оконными или дверными проемами, расположенными на одном уровне.
4.1193 Простенок угловой: Простенок между углом здания и ближайшим оконным или дверным проемом.
4.1194 Противопожарные преграды: Преграды (стены, перегородки, перекрытия), предназначенные для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.
4.1195 Профиль металлический: Длинномерное изделие, полученное прокаткой, прессованием, формовкой. Различают квадратный, круглый, полосовой, угловой, двутавровый и швеллерный профили.
4.1196 Профнастил: Металлический профильный лист, на который сверху нанесен слой полимера, затем последовательно - слой грунтовки, пассиватора и цинка.
4.1197 Пуццоланы: Горные породы, богатые кремниевой кислотой, слабо сцементированные отложения вулканических материалов (пеплы и т.д.), разновидность вулканических туфов. Светлые разновидности пуццоланов применяются как гидравлические добавки к цементам и растворам для придания им водоустойчивости (гидравлическая известь, пуццолановый цемент). Цемент с пуццолановыми добавками имеет повышенные водо- и сульфатостойкость, но отличается пониженными воздухо- и морозостойкостью по сравнению с портландцементом.
4.1198 Пушонка: Гашеная известь, гидроокись кальция.
4.1199 Разбавитель лакокрасочного материала: Одно- или многокомпонентная летучая жидкость, которая, не являясь растворителем лакокрасочного материала, может быть использована в сочетании с растворителем, не оказывая вредного воздействия на свойства лакокрасочного материала и лакокрасочного покрытия (ГОСТ 28246).
4.1200 Разбавитель полимерного клея: Целевая добавка полимерного клея, предназначенная для изменения технологических свойств или снижения вязкости (ГОСТ 28780).
4.1201 Разжижитель лакокрасочного материала: Одно- или многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки и добавляемая в лакокрасочный материал для снижения его вязкости (ГОСТ 28246).
4.1202 Райв: Теплоизоляционный материал, изготовленный на основе распушенных особым способом древесных волокон хвойных пород. Райв используется в виде ленточного или блочного утеплителя.
4.1203 Ракушечник: 1. Вид известняка, состоящий преимущественно из раковин морских животных и их обломков, легко поддающийся распиловке и характеризующийся большой пористостью. Цвет белый, желтый, серый. Ракушечник применяют в виде строительного и облицовочного камня, а щебень и песок из ракушечника - в качестве наполнителя легкого бетона. Ракушечник используют также в производстве извести и др. вяжущих.
4.1204 Рама: Геометрически неизменяемая система, элементы которой (стойки и ригели) жестко соединены между собой.
4.1205 Рама оконная пластиковая: Состоит из пластиковых профилей, внутри которых находится стальной оцинкованный армирующий профиль, имеющий П-образную форму или форму прямоугольной трубы. Пластиковый и стальной профили соединяются между собой при помощи шурупов - самонарезов. Основное назначение рам состоит в том, что именно они придают конструкции жесткость, поскольку через них осуществляется крепление окна в оконном проеме.
4.1206 Рампа: Устройство для сообщения между двумя различными уровнями (например, для подъема грузов на железнодорожную платформу, для перехода транспортных средство на основную автомобильную магистраль в местах развязки движения в разных уровнях и т.д.).
4.1207 Рандбалка: Окаймляющая или бортовая балка, опирающаяся на фундамент и передающая на него нагрузку от стенового заполнения.
4.1208 Раскос: Строительный элемент, соединяющий два узла каркаса, фермы и т.п. Расположен по диагонали замкнутого контура и обеспечивает жесткость конструкции.
4.1209 Раскос: Наклонный стержень решетчатой конструкции.
4.1210 Раскреповка: Небольшой вертикальный выступ стены (пилястра, карниза и др. элементов) относительно плоскости фасада.
4.1211 Распорка: Стержень между смежными элементами конструкции, препятствующий их сближению или обеспечивающий их боковую устойчивость (СТБ 1723).
4.1212 Растворы акустические: Растворы, обеспечивающие требуемое звукопоглощение при нанесении на жесткое основание.
4.1213 Растворы водонепроницаемые: Растворы, обладающие способностью пропускать воду в нормируемых пределах.
4.1214 Растворы водоотталкивающие: Растворы, имеющие нормированное водопоглощение при кратковременном контакте с водой.
4.1215 Растворы грунтовые: Растворы грунта с пластифицирующими добавками (например, извести и др.), а также растворы из бентонитовых глин.
4.1216 Растворы жаростойкие: Растворы, обладающие способностью сохранять свойства в нормируемых пределах при длительном воздействии температур выше 300°С.
4.1217 Растворы известковые: Постепенно твердеющие на воздухе смеси извести с песком.
4.1218 Растворы инъекционные: Растворы, обладающие способностью заполнить каналы, трещины и пустоты в бетоне.
4.1219 Растворы кислотостойкие: Растворы, обладающие способностью сохранять свойства в нормируемых пределах при длительном воздействии кислых агрессивных сред.
4.1220 Растворы рентгенозащитные: Растворы, обеспечивающие нормируемую степень защиты смежных помещений от рентгеновского излучения.
4.1221 Растворы строительные: Материалы, получаемые из смеси вяжущего, мелкого заполнителя, растворителя и при необходимости добавок минеральных и химических, в том числе полимерных при содержании полимеров в пересчете на полимерцементное отношение не более 0,1, структура которых формируется вследствие процесса твердения вяжущего.
4.1222 Растворы теплоизоляционные: Растворы, повышающие термическое сопротивление изоляции в ограждающих конструкциях, имеющие среднюю плотность до 1000 кг/м3 и теплопроводность до 0,45 Вт/(м × °С).
4.1223 Растворитель: Жидкость, служащая для придания составам необходимой консистенции. В качестве растворителя для масляных красок используются бензин, уайт-спирит, скипидар, для перхлорвиниловых - ацетон, для клеевых и водоэмульсионных - вода.
4.1224 Растворитель лакокрасочного материала: Одно- или многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки и полностью растворяющая пленкообразующее вещество лакокрасочного материала (ГОСТ 28246).
4.1225 Растворитель полимерного клея: Жидкий компонент полимерного клея, предназначенный для обеспечения необходимой гомогенности, летучий в условиях склеивания (ГОСТ 28780).
4.1226 Раструб: Расширение на конце трубы или патрубка для соединения с другой трубой или арматурой.
4.1227 Расшивка швов каменной кладки: Процесс создания лицевых швов кладки правильной формы (выпуклой или вогнутой) для стен, где иные отделочные операции не предусмотрены.
4.1228 Ребра жесткости: Элементы конструкций (колонн, балок, плит и т.д.) в виде тонких пластинок, предназначенных для увеличения жесткости отдельных участков конструкций путем повышения сопротивления их выпучиванию.
4.1229 Ребра периодического профиля: Поперечные или наклонные ребра на поверхности арматурного стержня, имеющие постоянную или переменную высоту.
4.1230 Ребро жесткости стены: Стена (контрфорс), находящаяся под прямым углом к другой стене и служащая для нее в качестве опоры для повышения устойчивости при продольном изгибе.
4.1231 Резалит: Часть здания, выступающая за основную линию фасада.
4.1232 Резервуар: Емкостное сооружение для хранения различных жидкостей и газов.
4.1233 Решетка колонны: Соединяющие ветви колонны поперечные планки, распорки, раскосы, обеспечивающие совместную работу ветвей.
4.1234 Решетка фермы: Вертикальные (стойки) и наклонные (раскосы) элементы, образующие внутри контура фермы плоскую стержневую систему.
4.1235 Решетка фермы безраскосная: Решетка фермы, выполненная из стоек.
4.1236 Решетка фермы раскосная: Решетка фермы, состоящая из стоек и системы нисходящих или восходящих раскосов.
4.1237 Ригель: Линейный несущий элемент строительных конструкций зданий или сооружений, расположенный горизонтально или наклонно и соединяющий (жестко или шарнирно) вертикальные элементы (стойки, колонны); служит опорой для прогонов или плит, устанавливаемых в перекрытиях или покрытиях зданий.
4.1238 Ризалит: Выступающая часть здания на всю его высоту.
4.1239 Ризолин: Самоклеющийся кровельный гидроизоляционный рулонный материал, в основе которого лежит стеклоткань, пропитанная специальным битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими его эксплуатационные свойства. Благодаря стеклоткани в качестве арматуры и особому битумно-полимерному составу, ризолин обладает высокими физико-механическими свойствами, что обеспечивает водонепроницаемость, тепло- и шумоизоляцию, долговечность и гибкость. Это позволяет применять ризолин не только на ровных поверхностях, но и в труднодоступных местах, производить ремонт и укладку на площади любого размера, а также применять технологию лоскутного ремонта. Ризолин производится в двух видах - с самоклеющимся слоем с одной стороны и алюминиевой или медной фольгой на внешней стороне; с самоклеющимися слоями с двух сторон. Рулонный материал с самоклеющимся слоем с одной стороны и алюминиевой или медной фольгой на внешней стороне используется для наружных поверхностей - кровель, труб вентиляции, емкостей. Фольгированная поверхность повышает защиту покрытия от УФ-излучения в несколько раз и гарантирует длительный срок эксплуатации (более 20 лет). Рулонный материал, самоклеющийся с двух сторон идеально подходит для гидроизоляции фундаментов, бассейнов, балконов, лоджий, водостоков, подвалов, железобетонных и металлических емкостей, межэтажной гидроизоляции, примыканий стен, стыков, вентканалов. Благодаря высокой адгезии к стальным поверхностям, применяется при гидроизоляции отдельных частей подземных и наземных трубопроводов, запорной арматуры, теплотрасс, технологического оборудования ТЭЦ.
4.1240 Риолит: Кислая эффузивная порода, излившийся аналог гранита. Риолит сложен в основном богатой кремнеземом стекловатой массой с вкраплениями кварца, полевых шпатов и биотита. Плотность 2600 кг/м3. Прочность на сжатие 60-200 МПа. Используется в качестве заполнителя в бетонах высокой прочности, а также в кислотоупорных бетонах. В виде штучного камня применяется как стеновой и облицовочный материал.
4.1241 Роговик: Контактово-метаморфическая горная порода, образованная при воздействии магматических масс на вмещающие породы. В состав роговика входят кварц, темная слюда, гранат, полевые шпаты, андалузит, силлиманит и другие минералы. В известково-силикатных роговиках присутствуют пироксены, волластонит, кальций и др. Используется как сырье для получения прочного щебня.
4.1242 Романцемент: Гидравлическое вяжущее вещество, продукт тонкого помола обожженных не до спекания (при температуре от 850°С до 900°С) известковых и магнезиальных мергелей, содержащих 25% и более глин. В процессе помола в романцемент нередко добавляют гипс (от 3% до 5%) и активные минеральные добавки (от 10% до 15%) для регулирования сроков схватывания, повышения прочности и улучшения других свойств. Схватывание и твердение романцемента обусловлено гидратацией силикатов и алюминатов кальция.
4.1243 Ростверк: Нижняя часть фундамента сооружения, распределяющая нагрузку на основание, в том числе свайное, часть свайного фундамента (плита или балка), объединяющая головные участки свай и служащая опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
4.1244 Ростверк высокий: Ростверк, подошва которого расположена выше поверхности грунта и не соприкасается с ним.
4.1245 Ростверк низкий: Ростверк, подошва которого опирается на грунт или заглубляется в него.
4.1246 Рубероид: Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал из картона, пропитанного мягкими битумами с последующим покрытием обеих поверхностей слоем тугоплавкого битума; применяется для устройства кровель и гидроизоляции подземных частей зданий.
4.1247 Рубероид наплавляемый: Рубероид с утолщенным слоем вяжущего, расплавляемого с помощью специальных горелок при проведении кровельных работ. Его использование заметно снижает трудоемкость работ, повышает их безопасность.
4.1248 Ряд кладки: Ряд кирпичей или камней, уложенных в каменной конструкции в одной горизонтальной плоскости. Ряды кладки могут быть ложковыми и тычковыми.
4.1249 Ряд ложковый: Ряд кирпичей или камней, уложенный длинной боковой гранью (ложком) вдоль лицевой поверхности конструкции.
4.1250 Ряд тычковый: Ряд кирпичей или камней, уложенных короткой боковой гранью (тычком) вдоль лицевой поверхности конструкции.
4.1251 Сайдинг: Прочный облицовочный материал, который используется для обшивки дома. Виды сайдинга разделяют по материалам.
4.1252 Сандрик: Декоративная архитектурная деталь, обычно в виде карниза или фронтона (иногда опирающегося на кронштейны), располагаемая над оконным или дверным проемом на фасаде здания (реже в интерьере).
4.1253 Сваи: Элементы фундамента в виде стержней различной конфигурации поперечного и продольного сечений, погружаемые или устраиваемые в грунте, в т. ч. под наклоном и передающие нагрузку на основание своими боковой поверхностью и торцом - висячие сваи (сваи трения) или только торцом - сваи-стойки. По способу заглубления в грунт различают сваи забивные, буровые, набивные, сваи-оболочки, винтовые.
4.1254 Сваи забивные: Сваи забивные бывают железобетонные и стальные. Сваи забивные погружают в грунт без его выемки с помощью молотов (забивкой), вибровдавливающих (вибрацией) и вдавливающих (вдавливанием) устройств.
4.1255 Сваи буровые: Сваи буровые бывают железобетонные, бетонные, бутобетонные, грунтобетонные. Устраиваются путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в них железобетонных элементов. Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:
- буронабивные сплошного сечения с уширениями или без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в пылевато-глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;
- буронабивные полые круглого сечения, устраиваемые с применением многосекционного вибросердечника;
- буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом и заполнением скважин бетонной смесью;
- буронабивные с уплотненным забоем, устраиваемые путем втрамбовывания в забой скважины щебня;
- виброштампованные, устраиваемые путем бурения скважин и уплотнения грунта вокруг ствола сваи виброштампом (специальной металлической трубой) в процессе бетонирования;
- буроинъекционные, устраиваемые путем нагнетания (инъекции) мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора в пробуренные скважины;
- винтонабивные, изготавливаемые винтовой навивкой по стволу скважины путем ввинчивания в нее полого формующего наконечника, последующего его вывинчивания и подачи бетонной смеси в полость;
- грунтобетонные, изготавливаемые путем подачи струи цементного раствора через монитор буровой колонны в радиальном направлении с ее вращением и поднятием.
4.1256 Сваи набивные: Сваи набивные бывают железобетонные и бетонные. Устраиваются укладкой бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного отжатия, вытеснения грунта. Набивные сваи по способу устройства подразделяют на следующие:
- набивные, устраиваемые раскаткой (раздвижкой и уплотнением грунта) машинами-раскатчиками без удаления грунта и последующего заполнения полости бетонной смесью;
- набивные в вытрамбованном ложе, устраиваемые путем выштамповки в грунте скважин пирамидальной или конусной формы с последующим заполнением их бетонной смесью;
- набивные в пробитых скважинах стальными трубчатыми снарядами, порционной подсыпкой и втрамбовыванием щебня в забое скважины, заполнением ее бетонной смесью и уплотнением.
4.1257 Сваи-оболочки (железобетонные): Заглубляются вибропогружателями с выемкой грунта и заполняются полностью или частично бетонной смесью.
4.1258 Сваи винтовые (с металлическими наконечниками): Погружаются в грунт специальными установками (машинами) вертикально или под углом до 45°.
4.1259 Свая-анкер: Разновидность буровых свай. Свая-анкер передает выдергивающее усилие грунтовому основанию по всей длине. Применяются сваи-анкеры для устройства свайных фундаментов зданий и сооружений, для крепления подпорных стен, естественных и искусственных склонов, для усиления существующих фундаментов.
4.1260 Свая-колонна: Свая, которая одновременно выполняет роль сваи и колонны. Разновидность забивных свай (частично заглубленных), наземная часть которых служит колоннами здания или сооружения, а часть, погруженная в грунт - сваями.
4.1261 Свайный куст: Группа (несколько) свай под отдельный фундамент.
4.1262 Сварка (металлов): Процесс получения неразъемных соединений деталей или конструкций посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве и (или) пластической деформации (ГОСТ 2601).
4.1263 Сварка арматуры: Процесс получения неразъемных соединений между арматурными стержнями или другими элементами при их местном или общем нагреве до оплавления, или пластической деформации.
4.1264 Сварка давлением (сварка металлов): Сварка с применением давления, осуществляемая за счет пластической деформации свариваемых частей при температуре ниже температуры плавления (ГОСТ 2601).
4.1265 Сварка контактная (металлов): Способ соединения свариваемых элементов под воздействием давления и теплоты, выделяющейся в месте их контакта при прохождении электрического тока.
4.1266 Сварка контактная стыковая: Контактная сварка, при которой детали свариваются по всей поверхности стыкуемых торцов.
4.1267 Сварка контактная точечная (металлов): Контактная сварка, при которой сварное соединение получается между торцами электродов, передающих усилие сжатия.
4.1268 Сварка электродуговая: Сварка, при которой часть изделия разогревается до расплавления теплом электрического дугового разряда.
4.1269 Свод: Несущая пространственная конструкция покрытия или перекрытия в виде криволинейной плиты, отличающаяся наличием распора и работающая преимущественно на сжатие.
В зависимости от условий опирания и формы своды разделяют на группы:
- своды с опиранием по двум противоположным сторонам (цилиндрические, стрельчатые, полигональные);
- своды с опиранием по контуру (сомкнутые);
- своды с точечным опиранием по углам (крестовые, парусные).
По материалу своды бывают железобетонными, армоцементными, сталежелезобетонными и деревянными.
4.1270 Связи: Конструктивные элементы в виде отдельных стержней или систем, предназначенные для обеспечения пространственной устойчивости основных несущих систем (ферм, балок, рам и т. д.) и отдельных стержней, или пространственной работы конструкции путем распределения нагрузки, приложенной к одному или нескольким элементам, на все сооружение; для придания сооружению жесткости, необходимой для нормальных условий эксплуатации; для восприятия в отдельных случаях ветровых и инерционных нагрузок, действующих на сооружение.
4.1271 Сетка арматурная: Плоский арматурный элемент, составленный из продольных и поперечных стержней, соединенных между собой; форма и размер, шаг и сечение, способ соединения составляющих ее стержней должны соответствовать требованиям проектной документации с учетом технологии изготовления.
4.1272 Сетка драночная: Решетка, изготовляемая из тонких деревянных перекрестных планок, прибиваемая к деревянной поверхности для увеличения сцепления со штукатуркой.
4.1273 Сетки стеклянные: Армирующие элементы штукатурок и стяжек полов. Основа сеток стеклянных - стекловолокнистые нити.
4.1274 Сиениты: Глубинные полнокристаллические изверженные горные породы, отличающиеся от гранитов лучшей обрабатываемостью и состоящие в основном из калиевого полевого шпата, незначительного количества плагиоклаза и цветных минералов - биотита, роговой обманки, пироксена. По минералогическому составу отличаются от гранитов отсутствием кварца (или небольшим содержанием его) и преобладанием щелочного полевого шпата. Плотность по минералогической шкале 2600-2800 кг/м3, пористость и водонасыщение у них незначительны; прочность на сжатие 120-150 МПа. Сиениты, содержащие заметное количество кварца, являются переходными породами между сиенитами и гранитами. Структура сиенитов обычно равномерно кристаллическая, но встречаются и порфировидные разновидности. Окраска сиенитов чаще бывает розовая, серая, красноватая, темно-зеленоватая. По сравнению с гранитами они несколько мягче, лучше полируются и более вязки. Применяется главным образом как декоративный, облицовочный, цокольный камень и камень для памятников.
4.1275 Сиккатив: Металлоорганическое соединение, добавляемое к лакокрасочным материалам окислительного отверждения для ускорения процесса сушки (ГОСТ 28246).
4.1276 Силикаты: Соли кремниевых кислот. Силикаты широко распространены в природе (около 3/4 массы земной коры), они составляют около 1/3 всех известных минералов (полевые шпаты, бертрандит, поллуцит, циркон и др.). Силикаты - основное сырье при получении керамики, цемента, стекла, асбеста, соды, некоторых металлов.
4.1277 Силос: Саморазгружающееся емкостное сооружение с высотой емкости, превышающей полуторную величину диаметра или меньшего размера в плане; предназначен для длительного хранения и перегрузки сыпучих материалов - цемента, зерна, угля и др. в соответствующих температурно-влажностных условиях.
4.1278 Система несущая: Пространственная конструкция, основа здания, состоящая из стержневых, плоскостных или объемных элементов, обеспечивающая прочность, жесткость, устойчивость и пространственную неизменяемость здания в целом.
4.1279 Складчатые конструкции (складки): Тонкостенные конструкции типа оболочек, состоящие из плоских элементов (пластинок), соединенных между собой под некоторыми углами. Складчатые конструкции из прямоугольных пластинок называются призматическими. В современном строительстве наиболее распространены складчатые конструкции, из монолитного или сборного железобетона (в том числе предварительно напряженные конструкции и армоцементные конструкции), применяемые для покрытия промышленных и общественных зданий.
4.1280 Скоба (в деревянных конструкциях): Вспомогательная фиксирующая связь из стали (круглого или квадратного сечения) с заостренными концами в конструкциях и сооружениях из круглых лесоматериалов или брусьев.
4.1281 Сланцы: Горные породы с ориентированным расположением слагающих минералов и хорошо выраженной сланцеватостью (способностью раскалываться на тонкие пластинки). В зависимости от состава различают сланцы глинистые, песчано-глинистые, хлоритовые, тальковые, слюдяные и т. д. Цвет сланцев - темно-серый, черный, красно-коричневый и т. п. Средняя плотность 2 600-2 900 кг/м3, предел прочности при сжатии от 50 до 200 МПа и пористость - 0,4-3%. Применяются для изготовления плит для наружной и внутренней облицовки. Кристаллические сланцы применяют в строительстве, а также как сырье для получения динаса, сланцы - материал для извлечения абразивов (гранатовые, силлиманитовые сланцы), керамического высокоогнеупорного сырья (кианитовые сланцы) и т. д. Графитовые сланцы - ценное графитовое сырье. Горючие сланцы используют главным образом как сырье для перегонки на газ и нефтеподобную смолу, а также в качестве твердого топлива.
4.1282 Слезник: 1. Желобок или выступ на нижней поверхности изделий, защищающий строительные конструкции от увлажнения (устраивают на парапетных плитах, подоконниках и т. д.); 2. Элемент карниза, выносная плита, имеющая на нижней грани борозду или прилив, препятствующий затеканию дождевой воды под плиту.
4.1283 Слой гидроизоляционный: Слой из гидроизоляционных материалов, выполняемый для противодействия проникновению воды.
4.1284 Слюды: Группа широко распространенных породообразующих минералов, алюмосиликаты калия, магния, железа, лития, редко натрия. Главные минеральные виды - мусковит, флогопит и биотит. Особую подгруппу составляют литиевые слюды (лепидолит и др.). Легко расщепляются на тонкие пластинки или чешуйки, обладающие высокими диэлектрическими свойствами и термостойкостью. Благодаря этому слюды имеют широкое техническое применение.
4.1285 Смальта: Цветное непрозрачное стекло в виде небольших кубиков (1-2 см3) и пластинок, применяемое для мозаичных работ. Смальту получают отливкой или прессованием из окрашенного (при варке) глушенного стекла (иногда дополнительно кристаллизуемого) или горячим прессованием двух слоев стекла с прокладкой между ними тонкой цветной фольги.
4.1286 Смеси гравийно-песчаные: Неорганические зернистые сыпучие строительные материалы из природных или обогащенных гравийно-песчаных горных пород.
4.1287 Смола: Твердый, полутвердый или псевдотвердый органический материал, который имеет неопределенную относительно высокую молекулярную массу и под воздействием тепла размягчается или плавится в определенном диапазоне температур (ГОСТ 28246). Смолы бывают природные и синтетические.
4.1288 Смола алкидная: Продукт взаимодействия многоатомных спиртов с многоосновными кислотами. Наиболее распространены глифталевые (на основе фталевого ангидрида и глицерина) и пентафталевые (на основе фталевого ангидрида и пентаэритрита) смолы. Алкидные смолы используются как связующее самостоятельно или, в сочетании с другими полимерами, при производстве лакокрасочных материалов.
4.1289 Смола стирольная: Синтетическая смола, полученная полимеризацией стирола или его сополимеризацией с другими мономерами (ГОСТ 28246).
4.1290 Смолы полимерные: Высокомолекулярные соединения, широко применяемые в производстве пластических масс и строительных синтетических материалов (поливинилхлорид, полиэтилен, полистирол, смолы эпоксидные, кремнийорганические и др.).
4.1291 Соединение стыковое: Сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями.
4.1292 Сооружение: Объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т. д.
4.1293 Сооружения гидротехнические: Общее название инженерных сооружений слоя использования водных ресурсов или предотвращения разрушительного действия воды - подпорные сооружения (плотины, дамбы и др.), водопроводящие (каналы, гидротехнические туннели, лотки, трубопроводы и др.), водотранспортные (судоходные шлюзы, судоподъемники, причалы и др.), гидроэнергетические (здания ГЭС, напорные бассейны и др.), гидромелиоративные (оросительные и осушительные каналы, дренажи, коллекторы и др.), сооружения водоснабжения и канализации (насосные станции, водонапорные башни, резервуары и др.), рыбохозяйственные (рыбоходы, рыбоподъемники, рыбоводные пруды и др.).
4.1294 Сплавы металлов: Материалы с характерными металлическими свойствами, полученные сплавлением двух или более элементов. Металлические сплавы получают сплавлением элементов-металлов или металлов с неметаллами при преимущественном содержании металлов. Сплавы металлов даже при сравнительно простой кристаллической структуре часто обладают более высокими механическими и физическими свойствами, чем составляющие их чистые металлы.
4.1295 Средства антисептические (антисептики): Химические вещества, обладающие антимикробным действием. Антисептические вещества применяются для предохранения от разрушения микроорганизмами различных неметаллических материалов (древесина, текстильные изделия, кожа, пластмасса и др.). Для защиты древесины и изделий из нее используют антисептические средства - водно-растворимые (фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят натрия и др.; маслянистые (креозотовое и антраценовое масла, сланцевое шпалопропиточное масло и др.); пасты (битумные и др.).
4.1296 Стакан фундамента: Специально организованное углубление в фундаменте для последующей установки и замоноличивания сборного элемента (колонны, стойки, столба и т. п.).
4.1297 Сталежелезобетон: Комплексный строительный материал, представляющий собой сочетание железобетона с листовой сталью (мембраной), укрепленной по его поверхности с помощью анкеров различной конструкции. Листовая сталь придает сталежелезобетону водонепроницаемость, а также воспринимает часть рабочей нагрузки. Сталежелезобетон применяется в качестве конструкционного материала.
4.1298 Сталефибробетон: Специальный бетон, состоящий из бетонной матрицы, армированной стальными фибрами, равномерно (хаотически или ориентированно) распределенными по ее объему.
4.1299 Сталь арматурная: Сталь, усиливающая (армирующая) железобетонные конструкции. Используется в строительстве с начала XX века. Наиболее распространена сталь арматурная в виде стержней гладкого и периодического профилей. Кроме того, применяют арматурную проволоку из углеродистой стали, а также пряди, канаты, сварные тканые сетки. Прочность стали арматурной повышают волочением, вытяжкой, сплющиванием в холодном состоянии, электроупрочнением на автоматических закалочно-отпускных агрегатах, термоупрочнением с прокатного нагрева. Для улучшения свойств арматурной стали применяют микролегирование титаном.
4.1300 Сталь арматурная горячекатанная: Сталь, прошедшая горячую прокатку и не подвергающаяся после проката упрочняющей обработке.
4.1301 Сталь арматурная термомеханически и термически упрочненная: Сталь, подвергающаяся после прокатки упрочнению путем тормомеханической или термической обработки.
4.1302 Сталь арматурная холод необработанная: Сталь, подвергающаяся после прокатки упрочнению вытяжкой, сплющиванием или скручиванием при нормальной температуре окружающей среды.
4.1303 Сталь легированная: Сталь, содержащая один или несколько специальных элементов (хром, никель, титан, ванадий и др.) в различных комбинациях и количестве, заметно изменяющих её свойства, или содержащая повышенное количество марганца или кремния.
4.1304 Сталь листовая: Вид проката, выпускаемый в соответствии с установленными стандартами металлургическими заводами. Различают виды - сталь толстолистовая толщиной от 4 до 160 мм; сталь тонколистовая от 0,2 до 4,0 мм; сталь широкополосная универсальная толщиной от 4 до 60 мм, имеющая ровные, не требующие резки и выравнивания кромки; сталь горячекатаная рулонная.
4.1305 Ствол: Вертикальная несущая конструкция многих инженерных сооружений, например, ствол водонапорной башни и др.
4.1306 Стекло: Прозрачный твердый аморфный материал, получаемый путем переохлаждения расплава специально подобранной массы; в строительстве используют оконное стекло, узорчатое, стеклоблоки и т. п.
4.1307 Стекло авантюриновое: Особый род стекла, которое в изломе или на отшлифованной поверхности представляет бесчисленное множество блестящих точек, производящих особенный световой эффект подобно натуральному авантюрину.
4.1308 Стекло органическое: Техническое название оптически прозрачных материалов на основе полиметилметакрилата, полистирола, поликарбонатов. От неорганического стекла отличается относительно небольшой плотностью, меньшей хрупкостью, но значительно более низкой температурой размягчения (теплостойкость до - 140°С). Из стекла органического, изготовляют 3-слойное безосколочное стекло, используемое как конструкционные материалы. Применяется для остекления куполов, парников, для декоративной отделки зданий и т. д.
4.1309 Стекло ячеистое (пеностекло): Теплоизоляционный материал, получаемый спеканием и вспучиванием при нагревании в печах смеси тонкоизмельченного стеклянного порошка с газообразователем и последующим отжигом изделий.
4.1310 Стеклоблок: Пустотелое стеклянное изделие, получаемое сваркой двух прессованных полублоков. Стеклоблок обладают хорошим светопропусканием (не менее 50%), тепло- и звукоизолирующими свойствами, достаточной прочностью (предел прочности на сжатие 4 МПа). Выпускаются светорассеивающие, светонаправляющие, солнцезащитные, цветные стеклоблоки. Применяются для заполнения наружных световых проемов зданий, устройства свегопрозрачных перегородок, остекления лестничных клеток и т. п.
4.1311 Стекложелезобетон: Железобетон с включением в него изделий из стекла (плитки, стеклоблоки, фасонные призмы и др.) в зависимости от назначения материала (светопрозрачные внутренние ограждения, перекрытия или кровельное покрытие).
4.1312 Стеклокремнезит: Стеклокристаллический декоративный плиточный материал, получаемый на основе использования практически всех видов стеклобоя и кремнеземистых отходов промышленности.
4.1313 Стекломат: Нетканый мат из стеклянных или непрерывных волокон, скрепленных между собой химическим или механическим способом.
4.1314 Стеклообои: Рулонный материал на основе тисненого стекловолокна. Стеклообои - огнестойкие.
4.1315 Стеклопакет: Строительное изделие из двух или более листов стекла, герметично соединенных по периметру рамкой (обоймой), между стеклами предусмотрены полости с сухим воздухом (газом); применяются для остекления в одиночных переплетах взамен двойного и тройного остекленения в обычных переплетах.
4.1316 Стеклопластик: Композиционный материал, состоящий из стеклянных волокон и полимерного связующего; применяется как атмосферо-, водо- и химостойкий материал при возведении зданий небольших размеров, бассейнов для плавания, производственных емкостей и др.
4.1317 Стеклопрофилит (стекло профильное): Крупногабаритные строительные изделия из стекла различного профиля. Готовятся в основном методом непрерывного проката из армированного и неармированного бесцветного и окрашенного стекла. По форме сечения бывают коробчатые, швеллерные, уголковые и др. Применяются для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций зданий и сооружений.
4.1318 Стеклорубероид: Рулонный гидроизоляционный материал в виде стеклянной ткани, пропитанной и покрытой с двух сторон битумом.
4.1319 Стеклофибробетон: Мелкозернистый бетон (матрица), армированный относительно короткими стеклянными волокнами (фибрами).
4.1320 Стеклоцемент: Материал, получаемый на основе цемента и стекловолокна. В отличие от фибробетона в стеклоцементе отсутствует крупный заполнитель.
4.1321 Стемалит: Листовое стекло толщиной 5-12 мм различной фактуры, покрытое с одной стороны глухой (непрозрачной) керамической краской. Декоративные качества стемалита - яркий невыгорающий цвет, высокое качество поверхности сочетаются с высокой устойчивостью его к атмосферным воздействиям, большой прочностью и поверхностной твердостью. Применяется стемалит для наружной и внутренней облицовки зданий и для изготовления многослойных навесных панелей.
4.1322 Стена: Часть здания, выполняющая функции вертикальной несущей и (или) ограждающей конструкции.
4.1323 Стена в грунте: Инженерное сооружение, предназначенное для устройства глубоких фундаментов и заглубления в грунт сооружений различного назначения.
4.1324 Стена висячая: Стена, опирающаяся на фундаментные балки (рандбалки).
4.1325 Стена многослойная: Стена облегченной кладки и стена с облицовками, соединенные между собой жесткими или гибкими связями, обеспечивающими распределение нагрузки между конструктивными слоями.
4.1326 Стена навесная: Наружная стена здания, выполненная из легких панелей, опирающихся на каркас здания.
4.1327 Стена подпорная: Стена различного конструктивного исполнения, предназначенная для восприятия напора от бокового давления грунта с пригружающими его поверхность транспортными средствами или складируемыми материалами.
4.1328 Стена цокольная: Нижняя выступающая часть стены здания или сооружения, расположенная непосредственно над фундаментом.
4.1329 Стенка балки: Вертикальная пластина в металлических балках, соединяющая горизонтальные элементы (полки).
4.1330 Стенка шпунтовая: Сплошная стенка, образованная забитыми в грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобетонными, стальными), служащая водонепроницаемой преградой, и удерживающая от обрушения грунт при возведении гидротехнических сооружений (набережных, камер, шлюзов, перемычек), для ограждения стен котлованов, траншей и прочих выемок.
4.1331 Стены свайные: Вид фундаментов, совмещенных с грунтовой средой - подземные стены, устраиваемые в вертикальных или наклонных буровых скважинах.
4.1332 Стекло авантюриновое: Особый род стекла, которое в изломе или на отшлифованной поверхности представляет бесчисленное множество блестящих точек, производящих особенный световой эффект подобно натуральному авантюрину.
4.1333 Стержень колонны: Основной конструктивный элемент, передающий нагрузку от оголовка к базе колонны.
4.1334 Стойка: Вертикальный или наклонный стержневой строительный элемент, воспринимающий в основном сжимающие усилия.
4.1335 Столб: Конструкция в виде единичного вертикального стержня опорного или декоративного значения.
4.1336 Стропила: Несущая конструкция скатных крыш, состоящая из стропильных ног, конькового прогона, стоек и подкосов, иногда затяжек.
4.1337 Стропила висячие: Стропильная ферма, имеющая только две опоры по концам, конструкция которой образована системой из стропил, раскосов, подкосов и затяжек.
4.1338 Стропила наслонные: Стропила, имеющие более двух опор.
4.1339 Стык: Сочленение двух элементов каркаса, которое является зоной передачи нагрузки от одного элемента каркаса другому.
4.1340 Стяжка: Тонкий прочный слой в конструкциях покрытий и перекрытий, предназначенный для восприятия и передачи нагрузок на нижележащий слой тепло- или звукоизоляционного материала, а также для выравнивания поверхности кровли или пола.
4.1341 Суспензия (взвесь): Дисперсная система, в которой дисперсная фаза является твердой, а дисперсная среда - жидкостью.
4.1342 Сэндвич-панель: Панель, выполненная из теплоизоляционного сердечника, чаще всего из минеральной ваты, пенополистирола и пенополиуретана. Наружные и внутренние поверхности сэндвич-панелей представляют собой обычно жёсткие стальные, алюминиевые или пластмассовые листы.
4.1343 Тальреп: Толстостенная труба с внутренней резьбой (левой на одном конце и правой на другом), с помощью которой создают натяжение, при необходимости с его контролем, в затяжках арок, нижних поясах металлодеревянных ферм, шпренгельных системах, растяжках и т.д.
4.1344 Тамбур: Проходное помещение для входа в здание с последовательно открывающимися в нем наружными и внутренними дверями, препятствующее проникновению в помещение холодного воздуха извне.
4.1345 Тамбур-шлюз: Тамбур, оборудованный специальными устройствами, устраняющими возможность проникания огня, дыма, газов, паров, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях.
4.1346 Тепловая изоляция (теплоизоляция, термоизоляция): Совокупность конструктивных элементов, обеспечивающих снижение тепловых потерь здания через наружные стены. Тепловая изоляция обеспечивается устройством специальных ограждений в виде оболочек, покрытий и т. п. из теплоизоляционных материалов.
4.1347 Теплоизоляция: Защита зданий, тепловых промышленных установок, холодильных камер, трубопроводов и др. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой. Теплоизоляция обеспечивается специальными ограждениями из теплоизоляционных материалов; сами теплозащитные средства также называются теплоизоляцией.
4.1348 Теплоизоляция (кровли): Слой засыпного, монолитного или плитного теплоизоляционного материала, обеспечивающий в совокупности с другими элементами кровли требуемую величину сопротивления теплопередаче.
4.1349 Термоизоляция: Покрытие или отделка элементов строительных конструкций, сантехнического и прочего оборудования материалами малой теплопроводности с целью уменьшения тепловых потерь, например, шлаковая засыпка чердачных покрытий, обмазка белой глиной с очесом отопительных труб, отделка пробковыми плитами холодильников и т. п.
4.1350 Термолит: Материал, получаемый обжигом щебня или подготовленных гранул кремнистых опаловых пород (диатомита, трепела, опок и др.) (ГОСТ 25137).
4.1351 Терракота: Неглазурованные керамические изделия с пористым черепком преимущественно красного и желтого цвета. К архитектурной терракоте относятся изделия для устройства поясов, тяг, карнизов, кронштейнов, капителей колонн, барельефов и других элементов фасадов.
4.1352 Террацо: Декоративное мозаичное покрытие пола, выполненное на растворе, в состав которого входят компоненты - портландцемент, мраморная крошка, реже гранитная, и пигмент.
4.1353 Тетива: Наклонный брус, к которому крепят ступени деревянной лестницы.
4.1354 Тетрапилон: Триумфальная арка с двумя взаимно пересекающимися проездами.
4.1355 Тетрастиль: Портик с четырьмя колоннами.
4.1356 Типовые строительные конструкции, изделия, узлы: Соответственно строительные конструкции, изделия, узлы зданий и сооружений, отобранные из числа им подобных или специально разработанные для многократного повторения в строительстве, имеющие, как правило, лучшие по сравнению с аналогами технико-экономические показатели и качественные характеристики и принятые в качестве типовых в установленном порядке.
4.1357 Токретбетон: Высокопрочный бетон, получаемый набрызгиванием (торкретированием) растворной или бетонной смеси на поверхность или в форму под давлением сжатого воздуха через сопло, к которому подводят сухую смесь вяжущего с заполнителем и воду. Высокая скорость истечения смеси из сопла обеспечивает плотную ее укладку.
4.1358 Толь: Кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый обработкой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами.
4.1359 Тоннель (туннель): Протяженное подземное сооружение, предназначенное для прокладки железных и автомобильных дорог, пешеходных переходов, коммуникаций и т. п.
4.1360 Траверса: Элемент конструкций, располагаемый в поперечном направлении по отношению к основной конструкции и опирающийся на вертикальные элементы
4.1361 Траверса колонны: Конструктивный элемент в опорной части стальной колонны в виде вертикальных консольных ребер, приваренных к стержню колонны и опорной плите, предназначенный для равномерной передачи нагрузки на опорную плиту.
4.1362 Травертин (Туф известковый): Натечные скопления пористого известняка (плотного туфа), отлагаемые углекислыми источниками. Применяется как декоративный и строительный камень, сырье для обжига на известь.
4.1363 Трахиты: Эффузивные горные породы, состоящие из калиевого полевого шпата в виде порфировых вкрапленников и микролитов, плагиоклаза, иногда также вулканического стекла и цветных минералов. По своему минералогическому и химическому составу аналогичны и с сиенитами, но более пористы. Поэтому предел прочности при сжатии невысок - 60-70 МПа; плотность около 2500 кг/м3, а морозостойкость их ниже, чем у сиенитов. Красиво окрашенный в серые тона строительный и декоративный камень.
4.1364 Трепел: Легкая пористая осадочная порода, землистая или кусковатая, аналогичная по свойствам диатомиту, но почти лишенная скелетных остатков. Средняя плотность (по объему) 600-1000 кг/м3. Цвет белый, светло-серый, желтоватый, иногда темно-серый до черного или пятнистый (окрашен примесью битумов), прилипает к языку и сильно впитывает воду. Содержит 75-90% аморфного кремнезема в виде сцементированных мельчайших округлых частиц опала. Применяется подобно диатомиту и опоке; используется при изготовлении динамита.
4.1365 Трос: Общее название всех веревок и канатов толще 25 мм (по окружности).
4.1366 Труба стальная электросварная: Труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки и электросварки.
4.1367 Трубы: Детали зданий, сооружений, машин и прочее, имеющие трубчатую форму и предназначенные в основном для транспортирования жидкостей, паров, газов, воздуха, а иногда и сыпучих и твердых тел. Трубы широко применяются также в качестве элементов конструкций в строительстве, горном деле и пр. Делают трубы из черных и цветных металлов, бетона и железобетона, керамики, асбестоцементной массы, пластмасс и других материалов.
4.1368 Туф: Группа горных пород различного происхождения; различают известковый туф - легкие пористые породы, образовавшиеся из отложений углекислых источников; вулканический туф - уплотненные рыхлые продукты вулканических извержений; кремнистый туф - отложения теплых или горячих источников. Все туфы применяются как ценные строительные материалы (заполнители в легких бетонах, стеновые материалы).
4.1369 Туфобетон: Легкий бетон, в котором заполнителем служит туф.
4.1370 Туфы вулканические: Пористые осадочные горные породы обломочного происхождения, состоящие из уплотненных обломков излившихся пород и магматических минералов, сцементированных пепловым материалом. По химическому составу туфы вулканические разнообразны и отвечают составу лавы данного извержения (риолиту, андезиту, базальту и т. п.). Туфы вулканические имеют разнообразную окраску - розовую, оранжевую, красную, коричневую и др., они характеризуются значительной пористостью, малыми плотностью и теплопроводностью, достаточной прочностью и долговечностью и хорошо обрабатываются. Эти свойства позволяют успешно применять их в качестве облицовочного материала для стен зданий, а после дробления и фракционирования - в качестве заполнителей для легких бетонов, а в молотом виде - как активная добавка к вяжущим веществам (пуццолан, трасс).
4.1371 Тюбинг: Элемент сборного крепления подземных сооружений (тоннелей, шахтных стволов и т.п.).
4.1372 Узел строительный: Сопряжение, соединение между собой строительных конструкций, элементов строительных конструкций и их составных частей.
4.1373 Узловая вставка: Элемент соединения деревянных конструкций на механических связях, выполненный в виде пластин, увеличивающих площадь узла и обеспечивающих многосрезность рабочих связей.
4.1374 Упор: Монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкций в одном или в двух направлениях (продольном и поперечном).
4.1375 Устойчивость конструкции (здания, сооружения): Способность конструкции (здания, сооружения) противостоять внешним силам, стремящимся вывести ее (их) из исходного состояния статического или динамического равновесия.
4.1376 Устройство: Конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение.
4.1377 Устройство дренажное: Конструкция, обладающая повышенными водопроницаемостью, водопоглотительной способностью или содержащая в своем составе материал с указанными фильтрационными свойствами.
4.1378 Уступ фундамента: Расширение поперечного сечения фундамента в виде ступени.
4.1379 Утеплитель: Материал, применяемый для снижения теплопроводности (утепления) различных конструкций.
4.1380 Фальц: Вид соединения листов металлической кровли. Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц. Это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.
4.1381 Фальш-пол: Сборно-разборные полы промышленных зданий с вентилируемым подпольем. В фальш-полу прокладываются электротехнические и прочие коммуникации.
4.1382 Фанера: Слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях (ГОСТ 15812).
4.1383 Фанера бакелизированная: Фанера, изготовленная с применением фенолформальдегидных спирторастворимых (водорастворимых) смол.
4.1384 Фанера водостойкая: Фанера, клееная феноло- и крезоло-формальдегидными клеями, применяемая в несущих и ограждающих конструкциях жилых, общественных и промышленных зданий (клееные балки и арки, щиты перекрытий, стеновые панели и щиты, опалубка монолитных и сборных железобетонных конструкций, полы).
4.1385 Фанера декоративная: Фанера, покрытая на заводе цветными бумажными пленками, используемая для отделки стен и потолков.
4.1386 Фанера клееная: Изделие из древесины, состоящее из склеенных друг с другом слоев, причем направление волокон наложенных друг на друга слоев чаще всего проходит под прямым углом друг к другу.
4.1387 Фасонка (металлическая): Деталь фермы в виде металлической пластинки, служащая для крепления в узле стержней решетки и пояса.
4.1388 Фахверк Вид конструкции преимущественно малоэтажных зданий, представляющий собой легкий вспомогательный каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных элементов и раскосов.
4.1389 Фаянс строительный: Керамический материал, белый пористый черепок; для уменьшения водопоглощения покрывается легкоплавкой глазурью. В отличие от фарфора содержит больше глины, а также мел или известняк. Широко применяется в производстве санитарно-технических изделий, глазурованных облицовочных плиток и др.
4.1390 Ферма: Строительная несущая конструкция, представляющая геометрически неизменяемую стержневую систему, состоящую из прямолинейных стержней, узловые соединения которых, как правило, принимаются условно шарнирными, а нагрузка - передающейся в узлах. Фермы бывают плоскими и пространственными.
4.1391 Ферма безраскосная: Ферма, в которой вертикальные стержни решетки жестко соединены с верхним и нижним поясом.
4.1392 Ферма вантовая: Разновидность висячей стальной фермы, все стержни которой при заданных группах (постоянной и временной) нагрузок работают только на растяжение.
4.1393 Ферма плоская: Ферма, все стержни которой лежат в одной плоскости. Плоские фермы могут воспринимать нагрузку, приложенную только в их плоскости, и нуждаются в закреплении из своей плоскости связями или другими элементами.
4.1394 Ферма подстропильная: Ферма с параллельными горизонтальными поясами, треугольной решеткой и стойками, к которым крепят стропильные фермы. Предназначена для опирания промежуточных стропильных ферм при их шаге меньше шага колонн, а также выполняющая роль продольных вертикальных связей между колоннами или стропильными фермами.
4.1395 Ферма пространственная: Ферма, образующая жесткий пространственный брус, воспринимать нагрузку, действующую в любом направлении. Каждая грань такого бруса представляет собой плоскую ферму. Примером пространственного бруса может служить башенная конструкция.
4.1396 Ферма стропильная: Элемент несущих конструкций кровли, передающий нагрузку на железобетонные или металлические колонны, стены или подстропильные фермы. Различаются по конструктивному решению, очертанию поясов, типу решетки.
4.1397 Фибролит: Теплоизоляционный и конструктивный строительный материал, получаемый из смеси минерального вяжущего (цемента) и специально приготовленных древесных стружек; производят в виде крупноразмерных плит толщиной от 25 до 100 мм.
4.1398 Фибролит акустический: Материал, получаемый из древесной шерсти или синтетического волокна и минерального вяжущего (портландцемента или гипса). Коэффициент звукопоглощения не менее 0,4.
4.1399 Фиксаторы арматуры: Средства фиксации, обеспечивающие расположение арматуры в проектном положении. Фиксаторы имеют различную конструкцию и могут выполняться из стали, раствора, пластмассы и т. д.
4.1400 Фиксация арматуры: Расположение и закрепление арматуры в проектном положении, в формах или опалубке, осуществляемые с помощью арматуры другого направления, устройств однократного использования, остающихся в бетоне, или инвентарных приспособлений, извлекаемых из бетона до или после его твердения.
4.1401 Филенка: Деревянный гладкий, профилированный или резной щит, вставляемый в обвязку дверей, перегородок, панелей.
4.1402 Фитинги: Детали для трубных соединений на резьбе. Основными типами фитингов являются муфты (для прямого соединения труб одинакового или разных диаметров), угольники (для соединения труб под прямым углом), тройники (для присоединения одной трубы), кресты (для присоединения двух труб), пробки и колпаки.
4.1403 Флоат-стекло: Плоское, прозрачное, бесцветное или окрашенное натрий-кальций-силикатное стекло с параллельными огненно-полированными поверхностями, изготавливаемое методом непрерывного растекания и протягивания через ванну с расплавом металла.
4.1404 Флюс для дуговой сварки (сварка металлов): Материал, защищающий дугу и сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и осуществляющий химическую очистку соединяемых поверхностей и улучшение качества шва.
4.1405 Фольга: Тонкие листы или ленты (2-100 мкм) разных металлов и металлических сплавов.
4.1406 Фольгоизол: Кровельный и гидроизоляционный рулонный материал, представляющий собой рифленую алюминиевую фольгу (толщиной 0,1-0,2 мм), покрытую с одной стороны слоем резинобитумной или полимерно-битумной массы.
4.1407 Фонтан: Сооружение со специальным прибором, под напором, выталкивающим вверх струю воды, что дает возможность использовать ее, в частности, для декоративных целей.
4.1408 Формопласт: Эластичное вещество, состоящее из полихлорвиниловой смолы, пластификатора, смазочного материала; предназначено для изготовления форм при отливке архитектурно-строительных деталей (кессонные панели перекрытий, офактуренные панели стен и др.), скульптуры, керамических изделий и т. п.
4.1409 Форточка: Створчатый элемент с размерами, как правило, не превышающими 350×450 мм, соединенный посредством шарнирной связи с бруском створки или коробки, предназначенный для проветривания помещения (ГОСТ 23166).
4.1410 Фронтон: Завершение (обычно треугольное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши и карнизом; поле фронтона - тимпан - часто украшено скульптурой.
4.1411 Фторопласт: Пластмасса на основе фторсодержащих полиолефинов и (или) сополимеров (ГОСТ 24888).
4.1412 Фундамент: Часть здания и сооружения (преимущественно подземного), которое служит для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент.
4.1413 Фундамент абсолютно жесткий: Фундамент, перемещение которого вследствие деформирования конструкции мало по сравнению с перемещениями основания. К абсолютно жестким относятся отдельно стоящие фундаменты под колонны, ленточные фундаменты большого поперечного сечения и сравнительно малой длины, нагруженные колоннами при небольших расстояниях между ними, массивные фундаменты под оборудование и др.
4.1414 Фундамент анкерный: Фундамент, работающий на выдергивающие усилия.
4.1415 Фундамент в вытрамбованных котлованах: Фундамент, устраиваемый в котлованах, образованных сбрасыванием трамбовки с последующим бетонированием враспор или установкой сборных элементов.
4.1416 Фундамент в пробитых скважинах: Конструкция, изготавливаемая бетонированием пробитых штампом или трамбовкой или выбуренных полостей разной конфигурации в плане и по высоте глубиной от 3 до 6 м (в том числе повторно пробитых после их предварительного заполнения крупным песком, щебнем) или установкой в полости сборных элементов.
4.1417 Фундамент гибкий: Фундамент, работающий на сжатие с изгибом, т. е. могущий воспринимать растягивающие усилия.
4.1418 Фундамент ленточный: Конструкция в виде полосы (в т. ч. прерывистой) или перекрестных лент. Изготавливается в монолитном, сборном и комбинированном вариантах из типовых или индивидуальных элементов и материалов, обеспечивающих надежность и долговечность (бетон, кирпич, бут).
4.1419 Фундамент комбинированный свайно-плитный; КСПФ: Фундаментная плита, в которой для уменьшения осадок и их неравномерности предусматриваются сваи, располагаемые на расстоянии не менее 57 диаметрам и более между осями свай. Метод расчета осадки КСПФ основан на совместном учете жесткости свай и плиты. При этом нормами проектирования предусматривается, что когда в работу включается плита, на сваи принимается приблизительно 85% общей нагрузки на фундамент, на плиту - 15%.
4.1420 Фундамент малозаглубленный: Фундамент, глубина заложения которого не превышает расчетную глубину промерзания грунта, а вертикальная нагрузка от сооружения передается на основание только его подошвой.
4.1421 Фундамент-оболочка: Фундамент глубокого заложения в виде трубы с тонкими стенками.
4.1422 Фундамент плитный: Фундамент в виде плоской или ребристой плиты, устанавливаемый под всей площадью здания или сооружения.
4.1423 Фундамент прерывистый: Сборный фундамент мелкого заложения, выполняемый из крупных блоков-подушек, укладываемых на основание с промежутками, заполняемыми песком или гравием.
4.1424 Фундамент рамный: Сборный или сборно-монолитный фундамент, представляющий собой ряд поперечных рам, которые опираются на нижнюю плиту или ростверк и связаны поверху между собой продольными балками, либо верхнюю плиту, которая опирается на стойки, заделанные в нижнюю плиту, или на сваи-колонны.
4.1425 Фундамент свайный ленточный: Фундамент с однорядным или многорядным продольным расположением свай, объединенных по верху жесткой балкой (ростверком) в виде ленты или перекрестной ленты. Применяется под стены сооружений, под оборудование, под ряды стоек каркасов.
4.1426 Фундамент стаканный: Столбчатый сборный фундамент с углублением под колонну в его верхней части.
4.1427 Фундамент столбчатый (отдельный): Фундамент в виде отдельных опор небольших размеров в плане, поддерживающих колонны или фундаментные балки. Изготавливается в монолитном, сборном или комбинированном вариантах.
4.1428 Фундаменты с анкерами: Плитные фундаменты с жесткими, как правило, монолитными железобетонными сваями - анкерами диаметром от 150 до 300 мм и длиной от 4 до 6 м, (в том числе с напрягаемой арматурой и уширенной пятой), воспринимающими выдергивающие нагрузки и составляющими одно целое с плитным фундаментом. Применяются в сооружениях со значительными моментными горизонтальными и выдергивающими нагрузками, а также при устройстве фундаментов в стесненных условиях.
4.1429 Фундамент щелевой: Конструкция, устраиваемая в неводонасыщенных устойчивых грунтах из армированного бетона в разработанных неглубоких траншеях любой конфигурации глубиной до 6 м, шириной (толщиной) от 100 до 1000 мм.
4.1430 Фундаменты свайные: Фундаменты, распределяющие нагрузку от сооружений боковой поверхностью и (или) через нижний торец свай.
4.1431 Фундаменты, совмещенные с грунтовой средой: Подпорные стены и стены в грунте, составляющие, как правило, одно целое с основанием и которые не могут быть выделены в самостоятельную отдельную конструкцию фундамента.
4.1432 Фундаменты специальные: Фундаменты, к которым относятся глубокие опоры, столбы, сваи-оболочки, опускные колодцы, кессоны, анкерные, щелевые, используемые в особых случаях и условиях и обеспечивающие частичную или полную передачу нагрузки боковой поверхностью и (или) торцом.
4.1433 Хибинит: Магматическая щелочная горная порода светлого тона серовато-зеленого цвета, имеющая крупнозернистую структуру. В природе встречается в виде крупных массивов. Используется в строительстве как одноименный облицовочный материал.
4.1434 Хомут: Арматурное изделие в виде гнутого стержня, имеющего три стороны, согнутых под прямым углом - открытый хомут, или четыре стороны - закрытый хомут. Хомуты используются для поперечного армирования вязанных каркасов в монолитных железобетонных балках, колоннах и др.
4.1435 Хризотил-асбест: Минерал, волокнистая разновидность серпентина, является важнейшим промышленным типом асбеста (свыше 95% его мировой добычи). Отличается высокой прочностью при растяжении вдоль волокон, большой адсорбционной способностью, щелочестойкостью, низкой теплопроводностью, жаропрочностью, диэлектрическими свойствами и др. Хризотил-асбест служит для производства асбоцемента, асбестобетонных, асбестобитумных и текстильных изделий, а также для выработки асбестового картона, бумаги, войлока, фильтров, теплоизоляционных материалов, асбесторезиновых листов.
4.1436 Цанга: Деталь приспособлений для зажима цилиндрических или призматических предметов.
4.1437 Цемент: Собирательное название неорганических порошкообразных вяжущих материалов, обладающих способностью при взаимодействии с водой образовывать пластичную массу, которая со временем затвердевает и превращается в прочное камневидное тело; предназначен для изготовления бетонов и строительных растворов.
4.1438 Цемент ангидритовый: Воздушное вяжущее вещество, состоящее из сульфата кальция. Получают совместным помолом обожженного при температуре от 600°С до 700°С гипсового камня и сульфатных или щелочных активизаторов (от 0,5% до 15,0%). Применяют для приготовления кладочных и штукатурных растворов, устройства бесшовных полов, изготовления декоративных изделий и др.
4.1439 Цемент безусадочный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое помолом портландцементного клинкера, гипса и пятидесятипроцентной кремнеорганической эмульсии. При затворении в состав цемента безусадочного вводят вместе с водой молотую негашеную известь (от 5% до 10% массы цемента). Используют цемент безусадочный для замоноличивания вертикальных нерабочих и горизонтальных стыков крупнопанельных зданий.
4.1440 Цемент быстросхватывающийся: Цемент особобыстротвердеющий. Гидравлическое, вяжущее вещество, получаемое помолом специальных фторированных или сульфоалюминатно-белитовых клинкеров с гипсом или без него. Применяют в скоростном строительстве, при аварийных работах, для получения специальных цементов.
4.1441 Цемент водонепроницаемый расширяющийся: Гидравлическое быстросхватывающееся и быстротвердеющее вяжущее вещество, получаемое совместным помолом глиноземистого шлака (от 67% до 76%), гипса полуводного (от 20% до 22%) и гидроалюминатов кальция (4СаО · Аl2О3 · 12H2O - от 10% до 11%). Цемент водонепроницаемый расширяющийся применяют для зачеканки швов чугунных тюбингов в метростроении.
4.1442 Цемент высокоглиноземистый: Гидравлическое вяжущее вещество, являющееся продуктом тонкого измельчения обожженной до спекания (1500°С) сырьевой смеси, составленной из чистых Аl2О3 и СаСО3. Цемент высокоглиноземистый подразделяют на виды в зависимости от содержания Аl2О3, в процентах - ВГЦ-І - 60%, ВГЦ-II - 70%, ВГЦ-III - 80%. Цемент высокоглиноземистый применяют для приготовления жаростойких растворов и бетонов.
4.1443 Цемент гидротехнический: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое помолом портландцементного клинкера, активных минеральных добавок (до 80%) и гипса (от 1% до 4% по SO3). Цемент гидротехнический применяют при строительстве гидротехнических сооружений.
4.1444 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом высокоглиноземистого шлака (до 70%) и гипса (до 30%).
4.1445 Цемент известково-зольный: Гидравлическое вяжущее, получаемое совместным помолом сухой топливной золы с известью (негашеной или гашеной) или тщательным смешением этих раздельно измельченных компонентов. Цемент известково-зольный как и известково-пуццолановый, можно применять для кладки стен подвальных помещений.
4.1446 Цемент кладочный низкомарочный: Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландцементного клинкера, активных минеральных добавок и гипса (до 3,5% по SO3). Цемент кладочный низкомарочный применяют при изготовлении штукатурных растворов и бетонов низких марок.
4.1447 Цемент напрягающий: Минеральное вяжущее вещество, обеспечивающее при твердении в условиях упругого ограничения регулируемое увеличение объема, приводящее к самонапряжению.
4.1448 Цемент нефелиновый: Гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением нефелинового шлама, активаторов твердения (извести или портландцемента) и гипса, добавляемого для регулирования сроков схватывания. Предел прочности при сжатии 15-30 МПа. Цемент нефелиновый отличается малым тепловыделением, стойкостью в агрессивных средах, морозостойкостью, что позволяет использовать его для изготовления бетона в гражданском, промышленном и гидротехническом строительстве. Особенно эффективно применение цемента нефелинового в производстве силикатных строительных изделий с автоклавной обработкой.
4.1449 Цемент расширяющийся: Разновидность портландцемента, которую получают совместным помолом портландцементного алитового клинкера (от 60% до 65%), высокоглиноземистого шлака или глиноземистого клинкера (от 5% до 7%), гипса двуводного (от 7% до 10%) и активной минеральной добавки (от 20% до 25% трепела, опоки, бентонита). Цемент расширяющийся применяют для изготовления высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций.
4.1450 Цемент серный: Вяжущее вещество, получаемое путем расплава серы (при температуре (150±5)°С) с введением тщательно перемешанных до однородного состояния и отдозированных наполнителей (кварцевой муки, золы-уноса, талька), стабилизаторов (красного фосфора, йода, стирола, дициклопентадиена) и пластификаторов. В строительстве цемент серный применяют для изготовления стойких покрытий полов, фундаментов, дорог и облицовочных плит.
4.1451 Цемент сореля: Воздушное магнезиальное вяжущее вещество, тонкоизмельченный каустический магнезит, затворяемый для образования твердеющего теста на водном растворе хлористого магния.
4.1452 Цементное тесто: Однородная пластичная смесь цемента с водой (ГОСТ 30515).
4.1453 Цемянка: Мелкоизмельченная керамика или кирпич, применяемая как добавка в строительный раствор для придания ему розовой окраски.
4.1454 Цепь: Гибкое изделие, состоящее из отдельных шарнирно-соединенных жестких звеньев.
4.1455 Цинкование: Покрытие поверхности железных и стальных изделий (кровельного железа, подводных свай, проволочных изделий и др.) слоем цинка с целью защиты против атмосферной, подводной и подземной коррозии.
4.1456 Цоколь: Нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте и подвергающаяся частым механическим, температурным и другим воздействиям.
4.1457 Черепица: Кровельный штучный керамический материал из обожженной глины (глиняная черепица), из цементно-песчаного раствора (цементная черепица) или из известково-песчаного раствора с обработкой изделия в автоклаве (силикатная черепица). Кровля из черепицы должна иметь крутой скат (30° и более) для стока воды.
4.1458 Черепица стеклянная: Изделие, изготовленное методом прессования, предназначенное для светопрозрачных покрытий зданий (СТ СЭВ 2439).
4.1459 Черное дерево: Древесина различных тропических пород, черного цвета, очень плотная, тяжелая (об. вес 0,90-1,25), обладает весьма высокими механическими качествами, большой однородностью строения и хорошо поддается обработке. Применяется в виде пиленой фанеры, нарезных и токарных изделий.
4.1460 Чугун: Сплав железа и углерода, содержащий больше 2% С и обычно не подвергающийся ковке. Выплавляемые в доменных печах чугуны можно в основном разделить на передельные, специальные и литейные. Передельные и специальные чугуны применяются главным образом для выплавки стали. Литейные чугуны применяются в машиностроении, строительстве (например, для отливки труб и вспомогательных деталей к ним).
4.1461 Шайба: Крепежное изделие с отверстием, подкладываемое под гайку или головку болта либо винта для увеличения опорной поверхности и (или) предотвращения их самоотвинчивания (ГОСТ 27017).
4.1462 Шайба клеестальная: Стальная пластина, приклеиваемая к соединяемым деревянным элементам и передающая усилие поверхностью шайбы.
4.1463 Шамот: Обожженная до спекания огнеупорная глина или каолин. Измельченный шамот применяют для отощения (уменьшения пластичности и усадки в сушке и обжиге) огнеупорной глины при производстве из нее шамотных огнеупоров, а также раствора для огнеупорной кладки.
4.1464 Шарнир: Подвижное соединение двух тел, допускающее их вращение вокруг оси (цилиндрический шарнир) или вокруг точки (шаровой шарнир).
4.1465 Шатер (шатровое покрытие): Тонкостенное покрытие, имеющее форму пирамиды либо представляющее собой совокупность нескольких пирамидальных или конических поверхностей.
4.1466 Шахта: Конструктивный элемент здания, предназначенный для вертикальной разводки инженерных сетей, обеспечения мусороудаления, вентиляции, размещения лифтового оборудования и т.д.
4.1467 Шахта вентиляционная: Магистральный вертикальный канал в системах вентиляции для сбора наружного или выброса отработанного воздуха.
4.1468 Шахта подъемника: Вертикальная несущая конструкция грузового подъемника, служащая для перемещения внутри нее грузонесущего устройства.
4.1469 Швеллер: Изделие коробчатого П-образного сечения, обычно металлическое. Металлические швеллеры бывают прокатные и гнутые.
4.1470 Шип: Элемент соединения деревянных конструкций, деревянный или металлический, применяемый в местах примыкания стойки к насадке или лежню.
4.1471 Шифер: Кровельные плиты небольшого размера глинистых фланцев, а также профилированные и плоские листы из асбестоцемента.
4.1472 Шлак: 1. Отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом состоянии при плавке металлов при переделе чугуна в железо или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или стекловидную массу (ГОСТ 30772). Может использоваться в качестве строительного материала. 2. Продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.
4.1473 Шлак вулканический: Излившаяся вулканическая крупнопористая сыпучая горная порода с ноздреватой структурой и темной окраской, состоящая из вулканического стекла нейтрального или основного. В отличие от пемзы шлак вулканический образуется из более легкоплавкой магмы, имевшей при извержении более жидкую консистенцию.
4.1474 Шлак гранулированный: Материал, получаемый быстрым охлаждением расплава шлаков металлургического и химического производства. Гранулированные доменные шлаки используются главным образом при производстве шлакопортландцемента, но в значительном объеме они используются также в качестве заполнителя для бетонов.
4.1475 Шлакобетон: Легкий бетон, заполнителем в котором служат металлургические или топливные шлаки.
4.1476 Шлаковая пемза: Материал, получаемый поризацией расплава шлаков переработкой их в стеклянные волокна.
4.1477 Шлакопортландцемент: Цемент, полученный совместным помолом портландцементного клинкера, гранулированных доменных шлаков (30-60% от общей массы) и небольшой добавки гипса.
4.1478 Шлакоситал: Стеклокристаллический материал, получаемый при кристаллизации стекол, изготовленных на основе доменных шлаков. Применяется в химической и коксохимической промышленности для футеровки аппаратуры, емкостей для кислот и т. п.
4.1479 Шлам: Рыхлый осадок в виде разуплотненного грунта, осыпающийся со стенок скважины и грунтозаборного устройства в процессе бурения и остающийся в ее забое.
4.1480 Шлам нефелиновый: Белитовый шлам - отход производства оксида алюминия из нефелинов, сиенитов и др. горных пород. Состоит в основном из двухкальциевого силиката алюминия (белита). Используется для получения нефелинового цемента, как сырьевой компонент портландцемента.
4.1481 Шликер: Густая тестообразная масса из смеси тонкоразмолотых замешанных на воде силикатных материалов, применяемая для изготовления изделий тонкой керамики.
4.1482 Шлиц: Углубление специальной формы в торце головки болта, винта или шурупа.
4.1483 Шов: Место соединения частей, например, горизонтальные и вертикальные соединения между смежными стеновыми панелями или между плитами перекрытий.
4.1484 Шов деформационный: Служит для разделения зданий, сооружений и конструкций на отдельные части и элементы с целью уменьшения влияния усадки материалов конструкций, осадки опор или смещений отдельных частей сооружения, температурных или иных воздействий на их напряженное состояние. Различают деформационные швы температурные, усадочные и осадочные; температурные и усадочные швы обычно совмещают.
4.1485 Шов кладки: Конструктивно оформленное место примыкания кирпичей или камней кладки.
4.1486 Шов клеевой: Клеевой слой между поверхностями склеенных материалов.
4.1487 Шов сварной (сварка металлов): Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформации.
4.1488 Шов стыковой (сварка металлов): Сварной шов стыкового соединения.
4.1489 Шов угловой (сварка металлов): Сварной шов углового, нахлесточного или таврового соединений.
4.1490 Шпатлевка: Пастообразный или жидкий лакокрасочный материал, который наносят на окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания незначительных неровностей и (или) получения гладкой ровной поверхности (ГОСТ 28246).
4.1491 Шпиль: Вертикальное заостренное завершение башни, крыши храмовой или общественной постройки.
4.1492 Шпилька: Крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с наружной резьбой на обоих концах или на всей длине стержня (ГОСТ 27017).
4.1493 Шплинт: Крепежное изделие в форме проволочного стержня полукруглого сечения, сложенного вдвое с образованием головки (ГОСТ 27017).
4.1494 Шпон: Тонкие листы древесины определенной толщины (обычно в диапазоне 0,35-4 мм), используемые для производства слоистой клееной древесины (фанеры, древеснослоистых пластиков, клееных заготовок) и для облицовывания изделий или сборочных единиц из древесины и древесных материалов с целью улучшения их механических свойств и внешнего вида. Различают шпон лущеный и строгальный.
4.1495 Шпренгель: Вспомогательная конструкция треугольной, трапецеидальной или многоугольной формы, присоединяемая к основной конструкции с целью ее усиления.
4.1496 Шприцбетон: Разновидность торкретбетона с зернами заполнителей крупностью не свыше 25 мм, применяемая главным образом для закрепления горных выработок, создания обделок при подземном строительстве, а также для усиления и восстановления бетонных и железобетонных конструкций.
4.1497 Шпунт: Свая, имеющая с одной стороны гребень и с другой - паз, служит для устройства шпунтовой стенки.
4.1498 Штукатурка акустическая: Специальная штукатурка, в состав раствора которой входят легкие заполнители определенного гранулометрического состава, повышающего ее звукопоглощающие свойства.
4.1499 Штукатурка гипсовая сухая (лист гипсокартонный): Отделочный строительный материал в виде плоского гипсового листа, облицованного с двух сторон картоном.
4.1500 Штукатурка под шубу: Декоративная штукатурка, выполняемая набрасыванием на незатвердевший грунт накрывочного слоя из цветной цементной растворной смеси с каменными зернами для образования рельефной фактуры, имитирующей колотый камень.
4.1501 Штукатурка простая: Штукатурка, выполняемая нанесением обрызга и слоя грунта и грубой его затирки соколом.
4.1502 Штукатурка рентгенозащитная: Специальная штукатурка, приготовленная из растворных смесей, в число компонентов которых входят материалы, поглощающие рентгеновские лучи.
4.1503 Штукатурка рустами: Декоративная штукатурка, на поверхности которой делаются глубокие борозды, имитирующие швы каменной кладки из крупных блоков.
4.1504 Штукатурка сграффито: Декоративная штукатурка, выполняемая нанесением нескольких слоев строительных растворов различных цветов и последующим частичным снятием или выскабливанием одного или двух вышележащих слоев для создания рельефного рисунка.
4.1505 Штукатурка терразитовая: Декоративная штукатурка, выполняемая из штукатурных растворных смесей, состоящих из мраморной крошки, слюды, вяжущих веществ и красителей.
4.1506 Штукатурка торкретная: Специальная штукатурка высокой плотности из цементной растворной смеси, наносимой под давлением сжатого воздуха через сопло на обрабатываемую поверхность.
4.1507 Шуруп: Крепежное изделие в форме стержня со специальной наружной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующее резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия (ГОСТ 27017).
4.1508 Щебень: Остро-реберные обломки твердого прочного камня размером 5-150 мм. Природный щебень является продуктом разрушения коренных пород при выветривании; залегает в виде рыхлых или слабо связанных скоплений. Также щебень получают путем специального дробления твердых горных пород или искусственных каменных материалов. Используется в качестве наполнителя бетонных смесей, железнодорожного балласта, при устройстве дорожных покрытий.
4.1509 Щебень шлаковый: Неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен св. 5 мм, получаемый дроблением шлаков черной (доменных и ферросплавных) и цветной (никелевых и медеплавильных) металлургии (ГОСТ 5578).
4.1510 Щека: Передняя и задняя плоскости арки.
4.1511 Щепа: Измельченная древесина установленных размеров, получаемая в результате измельчения древесного сырья рубильными машинами и специальными устройствами, используемая в качестве технологического сырья или топлива (ГОСТ 17462).
4.1512 Щипец: Верхняя часть торцовой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделенная снизу карнизом в отличие от фронтона.
4.1513 Эковата (целлюлозный утеплитель): Теплозвукоизоляционный рыхлый легкий волокнистый материал. Состоит примерно на 80% из газетной бумаги (макулатуры) и на 20% - из нелетучих антипиренов (в основном борная кислота и бура).
4.1514 Экран: Устройство в виде щита для защиты от атмосферных воздействий, теплового излучения, шума и т.д.
4.1515 Эластичные материалы и изделия: Материалы и изделия, обладающие упругими свойствами, способные восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки.
4.1516 Эластобит: Наплавляемый битумно-полимерный материал, используемый для устройства и ремонта кровель с малым уклоном, для гидроизоляции строительных конструкций, для устройства пароизоляции в системах плоских кровель.
4.1517 Электрод: Металлический или неметаллический стержень, предназначенный для подвода тока во время сварки, наплавки или резки.
4.1518 Электрообои: Тонкие низкотемпературные панельные приборы электрического отопления, укрепляемые в основном на стенах в виде обоев. Используются также в качестве греющих ковриков. Относятся к отопительным приборам радиационно-конвекторного типа. Электрообои изготавливаются в виде резиновых или пластмассовых листов с нагревательными элементами, замоноличенными в теплопроводную массу и покрытыми электроизоляционными слоями.
4.1519 Элементы архитектурного декора: Дополнительные архитектурные элементы фасадов и кровли зданий, которые не имеют иного функционального назначения, кроме декоративного.
4.1520 Элементы здания: Конструкции и инженерные системы, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций.
4.1521 Элементы легирующие в стали: Элементы, вводимые специально в сталь в определенных количествах для придания ей определенной структуры и требуемых свойств. Легирующими могут быть также и постоянные примеси в сталях, например, марганец и кремний, если их количество превышает обычное содержание в углеродистых сталях. Стали, в которые для получения требуемых свойств специально вводят легирующие элементы, называются легированными.
4.1522 Элур: Высокотехнологичный двухкомпонентный полиуретановый герметик, предназначенный для долговременной герметизации стыков и швов строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, а также для капитального ремонта межпанельных швов. Полимеризуется при естественной температуре окружающей среды, превращаясь в резиноподобный, эластичный, водостойкий, безусадочный материал.
4.1523 Эмали: Летучесмоляные краски, изготовляемые на основе перхлорвиниловых, поливинилхлоридных, нитроцеллюлозных и других смол. Используют для наружных и внутренних работ по металлу, древесине и штукатурке.
4.1524 Эмульсии: Группа связующих и разбавителей для водных и лакокрасочных составов, улучшающие их качество и способствующие экономии олифы. Применяется вместо олифы для приготовления шпаклевок и грунтовок. Битумная и дегтевая эмульсия используется для огрунтовки оснований под гидроизоляцию, для приклеивания рулонных кровельных материалов, а также при изготовлении асфальтовых растворов.
4.1525 Эстакада: Надземное или надводное сооружение мостового типа, служащее для пропуска транспортных средств и пешеходов, обеспечения погрузочно-разгрузочных работ, прокладки инженерных коммуникаций. Обычно состоит из значительного числа пролетов.
4.1526 Эстрих-гипс: Высокообжиговое ангидритовое вяжущее, получаемое обжигом двуводного гипса при 800-950°С с последующим измельчением. Эстрих-гипс применяют для изготовления бесшовных полов, в качестве подготовки под линолеум, в растворах для кирпичной кладки и штукатурки, для производства изделий из искусственного мрамора.
4.1527 Этажерка: Многоярусное каркасное сооружение (без стен) в производственном здании, свободностоящее внутри здания или вне его, предназначенное для размещения и обслуживания технологического оборудования.
4.1528 Этажное сопряжение балок: Сопряжение балок в балочных клетках, при котором балки, непосредственно поддерживающие настил, укладываются на главные или второстепенные балки.
4.1529 Ядровая гниль: Гниль, возникающая в ядре растущего дерева, характеризующаяся пониженной твердостью. Наблюдается на торцах в виде пятен различной величины и формы.
4.1530 Ядро жесткости: Пространственная часть несущей системы, состоящая из диафрагм и имеющая поперечное сечение в виде открытого или замкнутого профиля.
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