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Введение
 
Типовое проектирование является одним из элементов государственного регулирования архитектуры, градостроительства и строительства при реализации политики государства в области массового строительства объектов капитального строительства.
Основной задачей типового проектирования является обеспечение проектных и строительных организаций проектной документацией на объекты капитального строительства, конструкции, изделия и узлы современного технического уровня и высокого качества на основе экономичных перспективных разработок с использованием апробированных технологических, архитектурно-строительных, объемно-планировочных, конструктивных решений, позволяющих осуществить возведение объектов прогрессивными методами и их надежную эксплуатацию.
В результате типового проектирования создается фонд готовой проектной документации, которая классифицируется и формируется Уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства из утвержденной типовой проектной документации на объекты капитального строительства, конструкции, изделия и узлы.
 
 
1. Область применения
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила выбора состава, разработки, составления, согласования, утверждения, включения в фонд строительной документации и использования типовой проектной документации на строительство объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначений и линейных объектов, типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений.
1.2 Настоящий свод правил предназначен для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан при типовом проектировании и строительстве объектов капитального строительства.
1.3 Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей, гармонизации с действующими нормативными документами стран Таможенного союза и европейскими нормативными документами, применения единых методов ведения типовой проектной документации.
 
 
2. Нормативные ссылки
 
В раздел 2 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
При применении настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242-II от 16 июля 2001 года.
Правила отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам//Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2009 года № 1656.
РДС РК 1.01-01-2014 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения»
СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство.
Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита зданий.
СН РК 1.02-01-2013 Типовое проектирование.
СН РК 2.04-04-2013 Строительная теплотехника.
СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах.
СП РК 1.02-107-2013 Правила типовой проектной документации.
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия.
ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции.
ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверка действия ссылочных документов осуществляется по «Перечню нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. Термины и определения
 
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Объекты капитального строительства: Здания, строения, сооружения или объекты (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек на строительство которых должны быть составлены отдельные проекты и сметы).
3.2 Объекты непроизводственного назначения: Здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства (учреждения здравоохранения, физкультуры, искусства, научно-исследовательские и другие организации).
3.3 Объекты производственного назначения: Здания, строения, сооружения, которые после завершения строительства будут функционировать в сфере материального производства (в промышленности, сельском хозяйстве и заготовках и др.), в том числе объекты обороны и безопасности, за исключением линейных объектов.
3.4 Проектная документация: Проект, рабочая документация, технические условия, паспорта (сертификаты) на материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, документация заводов-изготовителей, а также иные мероприятия по созданию объекта, гарантирующие беспрепятственное выполнение строительно-монтажных работ и беспрепятственную эксплуатацию законченного строительством объекта необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта, разработанные в соответствии с техническим заданием и строительными нормами.
3.5 Типовая проектная документация: Разработанный на основе унификации и типизации объемно-планировочных решений комплекты проектной документации, предназначенные для многократного применения в строительстве и включенные в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог (АГСК).
3.6 Типовой проект: Разработанная и утвержденная в установленном порядке для многократного применения при строительстве проектно-сметная документация
3.7 Привязка типового проекта (проектного решения): Внесение изменений в типовой проект (типовое проектное решение) с целью учета особенностей объекта и площадки строительства без принципиального изменения технико-экономических и конструктивных характеристик применяемого объекта.
3.8 Технический регламент: Регламент, который устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы производства. Он может также включать требования к терминологии, символам, упаковке, маркировке и этикетке, либо быть целиком посвящен этим вопросам.
3.9 Свод правил (по проектированию и строительству): Нормативный документ, рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации строительной продукции, и определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов.
3.10 Линейные объекты капитального строительства: Железнодорожные линии, автомобильные дороги, искусственно созданные внутренние водные пути, трамвайные линии, линии электропередачи, магистральные трубопроводы, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), теплопроводы, коллекторы, магистральные газопроводы, водоводы, и соответственно инженерные сооружения к ним, транспортные развязки, эстакады, мосты и мостовые сооружения, тоннели, переходы, а также иные виды подобных объектов капитального строительства за исключением объектов капитального строительства обустройства месторождений полезных ископаемых.
 
 
4. Общие указания по типовому проектированию
 
4.1 В настоящем своде правил приведены рекомендуемые, официально признанные и с необходимой полнотой, оправдавшие себя на практике положения по выбору состава, требования к содержанию, правил утверждения, согласования, экспертизы типовой проектной документации. Настоящий документ определяет правила привязки типового проекта, включение в архитектурно-строительный каталог для применения типовой проектной документации.
4.2 Настоящий свод правил предназначен для применения в качестве приемлемых решений по ведению типовой проектной документации и определяет методы (способы) выполнения требований государственных строительных нормы СН РК 1.02-01 и руководящих документов в строительстве.
4.3 Настоящий свод правил для оценки соответствия, контроля и надзора подлежит применению всеми органами управления, предприятиями и организациями, не зависимо от формы собственности и принадлежности, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, или осуществляющими индивидуальное строительство, а также общественными и иными организациями, включая совместные предприятия с участием зарубежных партнеров, зарубежными юридическими и физическими лицами.
 
 
5. Состав разделов типовой проектной документации и требования к их содержанию
 
5.1 Настоящие правила устанавливают состав разделов типовой проектной документации в развитие СН РК 1.02-01 и требования к содержанию этих разделов.
5.2 В целях выполнения настоящих правил объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделены на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (железнодорожные линии, автомобильные дороги, искусственно созданные внутренние водные пути, трамвайные линии, линии электропередачи, магистральные трубопроводы, линии связи, теплопроводы, коллекторы, магистральные газопроводы, транспортные развязки, эстакады, мосты и мостовые сооружения, тоннели и переходы, и иные виды подобных объектов капитального строительства за исключением объектов капитального строительства обустройства месторождений полезных ископаемых).
 
 
Состав разделов типовой проектной документации на объекты капитального строительства производственного назначения и требования к содержанию этих разделов
 
5.3 Типовая проектная документация на объекты капитального строительства производственного назначения в соответствии с СН РК 1.02-01 состоит из 15 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 5.4 и 5.18 настоящих правил.
5.4 Общая пояснительная записка включает основные сведения и пояснения по каждому разделу типового проекта, в том числе:
- задание на проектирование в соответствии с приложением А;
- основание для разработки проекта, исходные данные для проектирования;
- основные показатели по генеральному плану, в том числе: краткую характеристику площадки строительства, решения и показатели по генеральному плану (с учетом зонирования территории), внутриплощадочному транспорту, выбор вида транспорта;
- сведения о соблюдении правил застройки, градостроительной концепции, мероприятия по благоустройству территории;
- краткая характеристика предприятия, сооружения и входящих в его состав производств, данные о проектной мощности и номенклатуре, качестве, а также технологических решений производства, состав и обоснование применяемого оборудования, сведения о конкурентоспособности, техническом уровне продукции, сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов;
- краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений по основным зданиям и сооружениям, конструктивные схемы зданий и сооружений, фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия и покрытия зданий, конструкции сооружений и т.д.;
- мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения и обоснование решений по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и принципиальных решений по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих;
- решения инженерных систем и оборудования по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, по обеспечению инженерными системами, диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами;
- мероприятия по контролю за расходом воды, топлива, тепловой и электрической энергии, включая установку приборов контроля, учета и регулирования их потребления;
- инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности;
- общие сведения по организации строительства с учетом обеспечения безопасности труда, условия и охрана труда работающих, санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- сведения об охране окружающей среды с учетом данных о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники и технические решения по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
- технико-экономические показатели, полученные в результате разработки проекта объекта капитального строительства.
5.5 Раздел «Схема генерального плана объекта и организации транспорта» содержит:
- сведения об основных решениях схемы генерального плана (с учетом зонирования территории), внутриплощадочному транспорту, выбору вида транспорта, инженерных систем и коммуникации, доступности для специализированного транспорта в целях эвакуации людей и спасения материальных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.
Раздел в графической части должен содержать следующие чертежи:
- схема генерального плана, на который наносятся проектируемые здания, сооружения, иные строения, транспортные коммуникации, инженерные системы и коммуникаций.
5.6 Раздел «Технологические решения» типового проекта содержит:
- описание характеристик общей технологической схемы производства и отдельных параметров технологического процесса, сведения о производственном процессе и номенклатуре продукции, описание требовании к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции;
- описание о необходимых видах ресурсов и обоснование их потребности для технологических нужд;
- характеристики источников обеспечения сырьем и материалами;
- описание требований к характеристикам и качественным параметрам продукции;
- сравнительный анализ и обоснование основных показателей и характеристик, принятых в проекте технологических процессов и оборудования к ним;
- обоснование количества и типов грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов, а также вспомогательного оборудования;
- для опасных объектов описание мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к зданиям и строениям, техническим устройствам, оборудованию;
- при необходимости обоснование соответствия требованиям промышленной безопасности и наличие разрешений на применение технологического оборудования и технических устройств;
- сведения о расчетной численности работников, их профессионально-квалификационном составе и сведения о распределении их по группам производственных процессов, данные о числе рабочих мест;
- описание автоматизированных систем производственного процесса;
- результаты расчетов по отдельным цехам и производственным зданиям о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники;
- описание мероприятий по предотвращению или сокращению выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
- сведения о составе, виде и планируемом объеме отходов производства, подлежащих переработке или утилизации, захоронению, с указанием класса опасности отходов производства;
- описание проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов, которое включает:
- описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;
- для зданий, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек, при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств.
В графической части раздела должны быть приведены:
- принципиальные схемы технологических процессов от поступления сырья и материалов и до выпуска готовой продукции,
- схемы планировки по цехам и отделениям объекта с указанием размещения основного технологического оборудования, подъемно-транспортных средств, рабочих мест контроля качества сырья, количества и качества готовой продукции;
- при необходимости схему грузопотоков;
- схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями.
При разработке технологического раздела необходимо руководствоваться соответствующими отраслевыми нормами технологического проектирования.
5.7 Проектные материалы в текстовой части раздела «Архитектурные решения» должны содержать следующую информацию:
- описание архитектурных решений объекта, основные архитектурные параметры и объемно-планировочные решения проектируемого объекта и их соответствие заданию на проектирование по функциональному назначению;
- мероприятия по обеспечению прав инвалидов и иных маломобильных групп населения в части доступа на проектируемое предприятие и создания условий труда;
- обоснование принципиальных решений по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих.
В графической части раздела должны быть приведены планы, фасады и разрезы зданий и сооружений с изображением основных несущих и ограждающих конструкций; интерьеры, промышленная эстетика и дизайн в соответствии с системой проектной документации для строительства (СПДС).
5.8 Раздел «Строительные решения» содержит:
- описание и обоснование конструктивной схемы зданий и сооружений, оснований и фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, перекрытий и покрытий;
- материалы расчетов по конструктивной части проекта, позволяющих оценить прочность, надежность и устойчивость зданий и сооружений;
- обоснование решений по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций;
- мероприятия по защите строительных конструкций и инженерных систем от коррозии;
- мероприятия по защите строительных конструкций от пожара;
- антисейсмические мероприятия.
В графической части раздела должны быть приведены схемы (планы) фундаментов, каркаса, перекрытий и покрытия, кровли в соответствии с системой проектной документации для строительства (СПДС).
5.9 Раздел «Инженерные системы и оборудование» включает:
- принципиальные решения инженерных систем и оборудования по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, холодоснабжению, вентиляции и кондиционированию воздуха, обеспечению электросиловыми системами и системами электроосвещения, связи и охранной и противопожарной сигнализации, радиофикации и телевидению, наружному и внутреннему охранному видеонаблюдению, а так же устройств автоматического пожаротушения, молниезащите и др.;
- мероприятия по контролю за расходом воды, топлива, тепловой и электрической энергии, включая установку приборов контроля, учета и регулирования их потребления;
- мероприятия по защите инженерных сетей и оборудования от блуждающих токов;
- диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.
В графической части раздела должны быть приведены:
а) принципиальные схемы теплоснабжения (отопления), холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и других инженерных систем;
б) планы основных зданий с нанесением внутренних инженерных систем, оборудования и установок.
5.10 Текстовая часть раздела «Организация строительства» должен содержать следующие данные:
- описание особенностей производства работ в условиях действующего предприятия;
- описание и обоснование принятой организационно-технологической схемы, которая определяет последовательность возведения зданий и сооружений и инженерных коммуникаций объекта строительства;
- описание ответственных строительных и монтажных работ, возведения конструкций, важных участков систем инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию и составлению соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- описание технологической последовательности выполнения работ при возведении объекта строительства и элементов конструкций;
- описание потребности в строительных кадрах, строительных машинах и механизмах, транспортных средствах, а также в топливе и горюче-смазочных материалах, в электрической энергии, паре, воде, временных сооружениях;
- обоснование размеров площадок для складирования материалов, элементов конструкций, оборудования, тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций, описание решений по их перемещению;
- расчет и обоснование потребности рабочего персонала в социально-бытовом обслуживании и жилье;
- описание проектных решений, определение технических средств и методов работы, обеспечивающих нормативные требования охраны труда и техники безопасности;
- описание проектных решений по охране окружающей среды в период строительства;
- обоснование проектной продолжительности строительства объекта.
В графической части раздела должны быть представлены следующие чертежи и схемы:
- календарный план строительства, сроки и последовательность строительства основного объекта строительства;
- схема генплана основного периода строительства с указанием мест размещения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов складирования элементов конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов, путей перемещения кранов большой грузоподъемности.
5.11 Текстовая часть раздела «Охрана окружающей среды» должна во всех пунктах содержать следующие материалы:
- описание мероприятий по предотвращению (снижению) возможного отрицательного воздействия эксплуатации здания и его деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов в период строительства и эксплуатации объекта строительства, которая должна включать:
- описание и обоснование решений по очистке сточных вод, предотвращению их аварийных сбросов и утилизации обезвреженных элементов;
- мероприятия по охране воздушного пространства и охране недр;
- описание мероприятий по оборотному водоснабжению;
- мероприятия по складированию, сбору, использованию, обезвреживанию и транспортировке опасных отходов производства;
- при необходимости мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, а также среды их обитания;
- описание мероприятий по минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействия на экологическую систему района;
- описание мероприятий, технических решений, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания;
- расчет и перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
5.12 Текстовая часть раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» должен содержать следующие материалы:
- сведения о системе обеспечения пожарной безопасности объекта строительства;
- обоснование выбранных противопожарных расстояний между зданиями, обеспечивающих пожарную безопасность объекта строительства;
- описание проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по выбору схем проездов и подъездов для пожарной техники в пределах площадки;
- описание и обоснование принятого степени огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций и их элементов, архитектурно-планировочных и конструктивных решений;
- описание мероприятий и проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;
- описание мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
- описание категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по пожарной и взрывной опасности;
- обоснование защиты объекта строительства автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;
- при необходимости обоснование размещения и управления оборудованием противопожарной защиты, взаимодействия этого оборудования с инженерными системами и оборудованием зданий, работа во время пожара которых направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты;
- описание организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта строительства.
В графической части к разделу представляются следующие материалы:
- схемы с указанием путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения емкостей и пожарных резервуаров, схем прокладки противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
- схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий и с прилегающей территории в случае возникновения пожара;
- структурные схемы и планы размещения технических систем и средств противопожарной защиты.
5.13 Текстовая часть раздела «Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности, объекта строительства» должен содержать следующие материалы:
а) описание мероприятий по обеспечению соблюдения требований по энергетической эффективности зданий, включающих в себя:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании;
- описание требований к архитектурным, объемно-планировочным, функциональным, технологическим, конструктивным и техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий;
- требования к отдельным элементам конструкций, частям зданий и их свойствам, к используемым при эксплуатации зданий, устройствам и технологиям, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства и эксплуатации объекта;
- описание иных установленных требований к энергетической эффективности здания;
б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, объемно-планировочных, функциональных, технологических, конструктивных и технических решений и их реализация с целью обеспечения соответствия зданий требованиям энергетической эффективности;
в) описание требований энергетической эффективности, которым здание должно соответствовать при вводе и в процессе эксплуатации, а также сроки, в течение которых должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;
г) описание специальных приемов повышения энергетической эффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, система утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов.
В графической части к разделу представляются схемы расположения в объекте строительства приборов учета используемых водных и энергетических ресурсов.
Пункт 5.14 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
5.14 Сметная документация составляется в соответствии с положениями и формами, приводимыми в государственных нормативах.
Состав сметной документации, разрабатываемого типового проекта, типовых проектных решений должен содержать:
- пояснительную записку, в которой приводятся данные, характеризующие примененную сметно-нормативную базу, уровень цен и другие сведения, отличающие условия данной стройки:
- объектные и локальные сметы;
- ведомости ресурсов к локальным сметам;
- сметный расчет.
5.15 В состав раздела типового проекта «Технико-экономические показатели» входят технико-экономические показатели, полученные в результате разработки типового проекта, выводы и предложения по реализации проекта.
5.16 Раздел «Иная документация» должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта предусмотрена законодательными актами Республики Казахстан:
- описание мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.
5.17 Каталожные листы к типовому проекту составляются в соответствии с СП РК 1.02-107.
5.18 Энергетический паспорт типового проекта составляется в форме информации об энергетических характеристиках объекта, в том числе включает данные по энергосбережению и энергопотреблению, а также расчеты по тепловой защите ограждающих конструкций зданий, определенных в соответствии с требованиями норм СН РК 2.04-21.
 
 
Состав разделов типовой проектной документации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов
 
5.19 Типовая проектная документация на объекты капитального строительства непроизводственного назначения в соответствии с СН РК 1.02-01 состоит из 15 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 5.20 и 5.34 настоящих правил.
5.20 Общая пояснительная записка включает сведения и пояснения по разделам типового проекта, в том числе:
- задание на проектирование в соответствии с приложением Б;
- основание для разработки проекта и исходные данные для проектирования;
- решения по схемам генерального плана;
- краткое описание архитектурно-планировочных решений и их соответствие, заданию на проектирование, мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения и обоснование решений по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, а для гражданских зданий обоснование принципиальных решений по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих;
- обоснование строительных решений и краткое описание строительных конструкций (конструктивные схемы зданий и сооружений, фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия и покрытия зданий, конструкции сооружений и т.д.);
- мероприятия по защите строительных конструкций, инженерных систем и сооружений от коррозии;
- решения инженерных систем и оборудования по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, газоснабжению, водоснабжению, канализации, электрооборудованию, электроосвещению, молниезащиты, охранной и противопожарной сигнализации, мероприятия по контролю за потреблением воды, топлива и электрической энергии и хладагентов, включая установки контроля, учета и регулирования расходов, а также решения по диспетчеризации, автоматизации и управлению инженерными системами;
- решения по средствам связи и сигнализации, радиофикации, телевидению, оборудование для создания благоприятных условий труда и проектные решения по противопожарным мероприятиям;
- общие сведения по организации строительства с учетом обеспечения безопасности труда и условия и охрану труда работающих, санитарно-эпидемиологические мероприятия;
- технико-экономические показатели, полученные в результате разработки проекта объекта капитального строительства.
5.21 Раздел «Схемы генерального плана объекта и организации транспорта» содержит:
- сведения об основных решениях схемы генерального плана (с учетом зонирования территории), внутриплощадочному транспорту, выбору вида транспорта, инженерных систем и коммуникации, доступности для специализированного транспорта в целях эвакуации людей и спасения материальных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.
Раздел в графической части должен содержать следующие чертежи:
- схема генерального плана, на который наносятся проектируемые здания, сооружения, иные строения, транспортные коммуникации, инженерные системы и коммуникации.
5.22 Раздел «Архитектурные решения» содержит:
- краткое описание архитектурных и объемно-планировочных решений объекта и их соответствие заданию на проектирование по функциональному назначению;
- сведения о соответствии проекта архитектурно-планировочному заданию и государственным нормативам;
- основные объемно-планировочные параметры проектируемого объекта и данные об обеспечении в помещениях требуемого комфорта;
- обоснование принципиальных решений по снижению шума и вибраций.
В графической части раздела должны быть приведены планы, фасады и разрезы зданий и сооружений с изображением основных несущих и ограждающих конструкций; интерьеры, промышленная эстетика и дизайн в соответствии с системой проектной документации для строительства (СПДС).
5.23 Раздел «Строительные решения» содержит:
- описание и обоснование конструктивной схемы зданий и сооружений, оснований и фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, перекрытий и покрытий;
- материалы расчетов по конструктивной части проекта, позволяющих оценить прочность, надежность и устойчивость зданий и сооружений;
- обоснование решений по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций;
- мероприятия по защите строительных конструкций и инженерных систем от коррозии;
- мероприятия по защите строительных конструкций от пожара;
- антисейсмические мероприятия.
В графической части раздела должны быть приведены схемы (планы) фундаментов, каркаса, перекрытий и покрытия, кровли в соответствии с системой проектной документации для строительства (СПДС).
5.24 Раздел «Технологические решения» включает:
- функциональное назначение объекта;
- краткая характеристика и обоснование решений по технологии, механизации, автоматизации технологических процессов и соответствия их заданному заказчиком уровню и нормативам по безопасности, комфорту условий труда;
- состав и обоснование применяемого технологического оборудования, в том числе импортного.
По мере необходимости раздел может сопровождаться чертежами и схемами.
5.25 «Раздел «Решения по инженерным системам и оборудованию» включает:
- принципиальные решения инженерных систем и оборудования по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, холодоснабжению, вентиляции и кондиционированию воздуха, обеспечению электросиловыми системами и системами электроосвещения, связи и охранной и противопожарной сигнализации, радиофикации и телевидению, наружному и внутреннему охранному видеонаблюдению, а также устройств автоматического пожаротушения, молниезащиты и др.;
- мероприятия по контролю за расходом воды, топлива, тепловой и электрической энергии, включая установку приборов контроля, учета и регулирования их потребления;
- диспетчеризацию и автоматизацию управления инженерными системами.
В графической части раздела должны быть приведены
- принципиальные схемы теплоснабжения (отопления), холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и других инженерных систем;
- планы основных зданий с нанесением внутренних инженерных систем, оборудования и установок.
5.26 Система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности (для особо важных объектов, высотных зданий, их комплексов).
Данный раздел содержит мероприятия по:
- объединенной диспетчеризации и управлению взаимоувязанной системой обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности;
- мониторингу состояния несущих конструкций, инженерных систем, охранной, противопожарной и тревожно-вызовной сигнализации, устройств оповещения, охранного и аварийного освещения, дымоудаления, охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом к путям эвакуации, а также проходов и площадок, обеспечивающих рассредоточение эвакуируемых людей;
- организации, управлению и обеспечению эвакуации людей из помещений и здания (сооружения) в целом в случае возникновения пожарной, взрывной, радиационной, химической, бактериальной опасности, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных бедствий и террористических акций;
- организации, управлению и обеспечению сохранности и эвакуации документов и ценностей, снижению уровня материально-технического ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных бедствий и террористических акций;
- организации постов службы безопасности, оборудованию территории объекта архитектурными элементами и иными средствами, служащими физическими барьерами, предотвращающими таранный прорыв колесных транспортных средств.
5.27 Раздел «Организация строительства» разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и с учетом имеющихся данных о рынке строительных услуг и содержит следующие данные:
- описание и обоснование принятой организационно-технологической схемы, которая определяет последовательность возведения зданий и сооружений и инженерных коммуникаций объекта строительства;
- описание ответственных строительных и монтажных работ, возведения конструкций, важных участков систем инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию и составлению соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- описание технологической последовательности выполнения работ при возведении объекта строительства и элементов конструкций;
- описание потребности в строительных кадрах, строительных машинах и механизмах, транспортных средствах, а также в топливе и горюче-смазочных материалах, в электрической энергии, паре, воде, временных сооружениях;
- обоснование размеров площадок для складирования материалов, элементов конструкций, оборудования, тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций, описание решений по их перемещению;
- расчет и обоснование потребности рабочего персонала в социально-бытовом обслуживании и жилье;
- описание проектных решений, определение технических средств и методов работы, обеспечивающих нормативные требования охраны труда и техники безопасности;
- описание проектных решений по охране окружающей среды в период строительства;
- обоснование проектной продолжительности строительства объекта.
В графической части раздела должны быть представлены следующие чертежи и схемы:
- календарный план строительства, сроки и последовательность строительства основного объекта строительства;
- схема генплана основного периода строительства с указанием мест размещения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов складирования элементов конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов, путей перемещения кранов большой грузоподъемности.
5.28 Раздел «Охрана окружающей среды» должен содержать следующие материалы:
- описание мероприятий по предотвращению (снижению) возможного отрицательного воздействия эксплуатации здания и его деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов в период строительства и эксплуатации объекта строительства, которая должна включать:
- описание и обоснование решений по очистке сточных вод, предотвращению их аварийных сбросов и утилизации обезвреженных элементов;
-мероприятия по охране воздушного пространства;
- мероприятия по складированию, сбору, использованию, обезвреживанию и транспортировке опасных отходов производства;
- при необходимости мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, а также среды их обитания;
- описание мероприятий по минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействия на экологическую систему района;
- описание мероприятий, технических решений, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания;
- расчет и перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
5.29 Текстовая часть раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» должен содержать следующие материалы:
- сведения о системе обеспечения пожарной безопасности объекта строительства;
- обоснование выбранных противопожарных расстояний между зданиями, обеспечивающих пожарную безопасность объекта строительства;
- описание проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по выбору схем проездов и подъездов для пожарной техники в пределах площадки;
- описание и обоснование принятого степени огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций и их элементов, архитектурно-планировочных и конструктивных решений;
- описание мероприятий и проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;
- описание мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
- описание категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по пожарной и взрывной опасности;
- обоснование защиты объекта строительства автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;
- при необходимости обоснование размещения и управления оборудованием противопожарной защиты, взаимодействия этого оборудования с инженерными системами и оборудованием зданий, работа во время пожара которых направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты;
- описание организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта строительства.
В графической части к разделу представляются следующие материалы:
- схемы с указанием путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения емкостей и пожарных резервуаров, схем прокладки противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
- схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий и с прилегающей территории в случае возникновения пожара;
- структурные схемы и планы размещения технических систем и средств противопожарной защиты.
Пункт 5.30 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
5.30 Сметная документация составляется в соответствии с положениями и формами, приводимыми в государственных нормативах.
Состав сметной документации, разрабатываемого типового проекта, типовых проектных решений должен содержать:
- пояснительную записку, в которой приводятся данные, характеризующие примененную сметно-нормативную базу, уровень цен и другие сведения, отличающие условия данной стройки;
- объектные и локальные сметы;
- ведомости ресурсов к локальным сметам;
- сметный расчет.
5.31 В состав раздела типового проекта «Технико-экономические показатели» входят технико-экономические показатели, полученные в результате разработки типового проекта, выводы и предложения по реализации проекта.
5.32 Раздел «Иная документация» должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта предусмотрена законодательными актами Республики Казахстан:
- описание мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.
5.33 Каталожные листы к типовому проекту составляются в соответствии с СП РК 1.02-107.
5.34 Энергетический паспорт типового проекта составляется в форме информации об энергетических характеристиках объекта, определенных в соответствии с требованиями технических регламентов и действующих нормативных документов, в том числе включает данные по энергосбережению и энергопотреблению, а также расчеты по тепловой защите ограждающих конструкций зданий, определенных в соответствии с требованиями норм СН РК 2.04-21.
 
 
Состав разделов типовой проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов
 
5.35 Типовая проектная документация на линейные объекты капитального строительства в соответствии с СН РК 1.02-01 состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 5.36 и 5.38 настоящих правил.
5.36 Раздел «Общая пояснительная записка» включает:
- задание на проектирование в соответствии с приложением В;
- основание (перечень документов, составляющих основание) для разработки проекта, исходные данные для проектирования;
- основные показатели по генеральному плану;
- краткая характеристика линейного объекта и входящих в его состав сооружений, данные о планировочных, архитектурных и строительных решениях, а также технологических решений, техническом уровне, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии;
- сведения об использовании в проекте изобретений и патентов;
- информацию об организационных и инженерно-технических мероприятиях по обеспечению безопасности эксплуатации и устойчивому функционированию объекта, включая меры по его антитеррористической защищенности;
- технико-экономические показатели, полученные в результате разработки типового проекта, выводы и предложения по реализации проекта.
5.37 Разделы «План и схема трассы (ситуационная схема)», «Строительные решения», «Инженерное оборудование», «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации», «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности движения», «Организация строительства», «Мероприятия по защите окружающей среды», «Сметная документация», «Технико-экономические показатели» выполняются в соответствии с пунктами 5.5-5.15 настоящих правил.
5.38 Каталожные листы к типовому проекту составляются в соответствии с СП РК 1.02-107.
 
 
Состав типовой проектной документации на строительные конструкции, изделия и узлы
 
5.39 В состав документации на типовые строительные конструкции, включают:
а) материалы для проектирования, содержащие:
- задание на проектирование в соответствии с приложением Г;
- пояснительную записку со сведениями о назначении и области применения конструкции, с характеристикой элементов конструкции, расчетными данными и показателями, сведениями по огнестойкости, по защите от неблагоприятных природных, климатических и эксплуатационных воздействий, другими необходимыми сведениями;
- примеры схем расположения элементов конструкции;
- таблицы (ключи) для подбора элементов конструкции (при необходимости);
- другие необходимые сведения;
б) рабочие чертежи узлов;
в) рабочие чертежи элементов конструкции, разработанных в составе серии;
г) рабочие чертежи соединительных и крепежных изделий (при необходимости);
д) каталожные листы в соответствии с СП РК 1.02-107.
Допускается вместо рабочих чертежей узлов выполнять примеры решения узлов с включением их в состав материалов для проектирования.
5.40 В состав документации на типовые строительные изделия включают:
а) указания по применению изделий, содержащие:
- задание на проектирование в соответствии с приложением Г;
- пояснительную записку со сведениями о назначении и области применения изделий, основными расчетными положениями, сведениями о нагрузках, усилиях и реакциях, об огнестойкости, защите от неблагоприятных природных, климатических и эксплуатационных воздействий, другими необходимыми сведениями;
- номенклатуру изделий;
- примеры схем расположения изделий в конструкциях зданий, сооружений (при необходимости);
- таблицы (ключи) для подбора изделий в конструкции зданий сооружений (при необходимости);
- примеры решения узлов сопряжения изделий с другими элементами конструкций (при необходимости);
- другие необходимые сведения;
б) рабочие чертежи изделий;
в) каталожные листы в соответствии с СП РК 1.02-107.
Одновременно с разработкой проектной документации должна разрабатываться нормативно-техническая документация.
Стандарт технических условий или технические условия по ГОСТ 2.114, карта технического уровня и качества продукции по ГОСТ 2.116.
В случаях, когда разработка стандарта технических условий не предусматривается, а разработку технических условий невозможно выполнить из-за того, что не определено министерство (ведомство) - изготовитель изделия, в состав проектной документации на типовое изделии включают проект технических условий, выполняемый в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.
5.41 В состав документации на типовые узлы, как правило, включают:
а) указания по применению узлов, содержащие:
- задание на проектирование в соответствии с приложением Г;
- пояснительную записку со сведениями о назначении узлов, указаниями по выполнению строительно-монтажных работ, в том числе по антикоррозионной защите составных частей узлов;
б) рабочие чертежи узлов;
в) рабочие чертежи соединительных и крепежных изделий, других элементов узлов (при необходимости);
г) каталожные листы в соответствии с СП РК 1.02-107.
5.42 В рабочие чертежи изделия (элемента конструкции) в общем случае включают технические требования, чертеж формы изделия (опалубочный чертеж), спецификации и сборочные чертежи изделия и его составных частей, чертежи деталей, ведомость расхода стали (для изделий из железобетона; для других изделий - при необходимости).
 
 
6. Порядок разработки типовой проектной документации
 
6.1 Разработка типовой проектной документации осуществляется на основе задания на проектирование, в котором приводятся основные требования к проектированию и технико-экономические характеристики проектируемого объекта капитального строительства.
При привлечении сторонних организаций для разработки задания стоимость этих работ может определяться по фактическим затратам.
6.2 При составлении задания на проектирование следует правильно выбрать наименование объекта капитального строительства. Наименование объекта капитального строительства должна быть увязано с рубрикатором архитектурного, градостроительного и строительного каталога.
6.3 Структура задания на проектирование типовых проектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения определена СН РК 1.02-01.
Типовой проектной документации, подлежащей разработке, на основе представленного разработчиком задания на проектирование присваивают обозначение в соответствии с Рубрикатором архитектурного, градостроительного и строительного каталога (АГСК).
6.4 В задании на проектирование типовой проектной документации (типовые проекты, типовые проектные решения, чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов) должны приводиться сведения об условиях строительства (климатические воздействия, грунтовые условия и др.)
При разработке типовой документации на объект капитального строительства, если не предоставляется возможным указать в задании на проектирование условия, отвечающие конкретному району (зоне) строительства, следует принимать следующие условия строительства:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха (°С) и число градусо-суток отопительного периода (°С сут) по таблице 1.
 
Таблица 1 - Расчетная зимняя температура наружного воздуха (°С) и число градусо-суток отопительного периода (°С сут)
 
	Климатический подрайон
	Температура
Наиболее холодной пятидневки °С
	Градусо-сутки Dd

	
	
	Жилые, школьные и другие общественные, кроме перечисленных в графах 4, 5
	Поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов
	Дошкольных учреждений

	1
	2
	3
	4
	5

	IB
	-39
	5871
	6033
	6254

	
	-35
	6286
	6435
	6664

	
	-30
	5934
	6348
	6595

	IIB
	-30
	4851
	5037
	5233

	
	-25
	3623
	3927
	4100

	IIIB
	-30
	4148
	4418
	4606

	
	-25
	3641
	3873
	4054

	
	-20
	2660
	3008
	3168

	IIIА
	-39
	6508
	6690
	6916

	 
	-35
	6227
	6384
	6612

	 
	-30
	4850
	5232
	5434

	
	-25
	4719
	5070
	5272

	IVA
	-25
	4719
	5070
	5272

	IVГ
	-30
	4582
	4915
	5107

	
	-25
	3863
	4192
	4380

	
	-20
	3758
	4081
	4260

	
	-15
	3007
	3317
	3488


 
Для объектов капитального строительства производственного назначения градусо-сутки отопительного периода рассчитывается по формуле (1a) CH РК 2.04-04:
 
Dα=(tint - tht) · zht               (1)
 
где tint-расчетная температура внутреннего воздуха °С; tht; zht - средняя температура, °С.
- нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (23 кгс/м2), тип местности - «В»;
- нормативное значение веса снегового покрова - 1 кПа (100 кгс/м2);
- грунты основания - мелкие пески; грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:
угол внутреннего трения φ=28°;
модуль деформации Е = 18 МПа (180 кгс/см2);
коэффициент пористости е = 0,75;
плотность ρ= 1,8 т/м3;
коэффициент готовности по грунту в расчетах оснований по деформации - γq =1,0;
рельеф местности спокойный, грунтовые воды отсутствуют.
6.5 Для сейсмических районов строительства при учете приведенных в п. 6.4 характеристик грунта следует учесть сейсмичность района строительства и категорию грунта по сейсмическим свойствам - II, согласно раздела 4 СНиП РК 2.03-30.
6.6 Виды работ по разработке типовой проектной документации, которые оказывают влияние на взрыво-, пожаро- и на экологическую безопасность объектов капитального строительства должны выполняться организациями, имеющими лицензии первой категории.
Пункт 6.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
6.7 Сметная документация к типовому проекту, типовому проектному решению составляется в соответствии с требованиями Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
Пункт 6.8 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
6.8 В состав сметной документации включаются:
- пояснительная записка, в котором отражаются данные об основных положениях, принятых при составлении сметной документации, вариантах технических решений и видов отделки, а также сведения, облегчающие привязку смет к местным условиям строительства;
- объектные и локальные сметы;
- сметный расчет;
- дополнительные единичные расценки и типовые калькуляции стоимости новых индустриальных изделий франко-приобъектный склад на принятый в смете измеритель;
- ведомости потребности в производственных ресурсах в соответствии с Приложением Д настоящего документа.
В пункт 6.9 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
6.9 Объектная смета составляется на каждое здание, сооружение, разработанное в составе типового проекта, в порядке, предусмотренном Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
Локальные сметы разрабатываются на каждое здание, сооружение, разработанные в составе типового проекта раздельно на следующие виды работ и затрат: на общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные работы, приобретение и монтаж оборудования, приобретение производственного и хозяйственного инвентаря и мебели, специальные строительные работы.
6.10 Структура и распределение отдельных видов работ по сметам, а также по отдельным разделам смет, составляемых по рабочим чертежам, должны удовлетворять требованиям специализации строительного производства и обеспечивать возможность определения сметной стоимости товарной строительной продукции при привязке типового проекта к условиям строительства.
6.11 Сметная стоимость строительства объекта, в случае если район строительства в задании на проектировании не оговорен, определяются в базовых ценах 2001 года для 4-го территориального района (Алматинская область).
В пункт 6.12 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
6.12 При определении стоимости строительства накладные расходы принимаются по видам строительных и монтажных работ в соответствии с положениями норм Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
6.13 Для типовых проектов при разработке сметной документации базовую стоимость следует определять, если иное не оговорено в задании на проектирование, для расчетной зимней температуры наружного воздуха - 30°С (-25°С для IV климатического района).
6.14 Стоимость оборудования определяются согласно прайс-листов с учетом проектных технических характеристик, выбранным проектировщиком в соответствии с требованиями норм СН РК 8.02-02 с применением прогрессивных технологических процессов, высокопроизводительного оборудования и средств механизации и автоматизации и утвержденным заказчиком.
6.15 К чертежам типовых строительных конструкций, изделий и узлов сметная документация не составляется.
В пункт 6.16 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
6.16 Материалы проекта (рабочего проекта) и рабочая документация должны быть подписаны:
- титульный лист общей пояснительной записки (пояснительной записки), а также всех альбомов и выпусков - первым руководителем или главным архитектором (инженером) организации, главным архитектором (инженером) проекта, а схема генерального плана, кроме того, руководителем темы, разработки (проекта) и исполнителем;
- другие материалы - главным архитектором (инженером) проекта, руководителем темы, разработки (проекта), нормоконтролером и исполнителем;
- сметная документация - должностными лицами, указанными в типовых формах Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
6.17 Технические решения и рабочие чертежи должны быть подписаны:
- титульный лист каждого альбома - первыми руководителями или главными инженерами (архитекторами), главными инженерами (архитекторами) проекта ведущей проектной организации и проектных организаций - соисполнителей; первым руководителем или его заместителем, руководителем лабораторий научно-исследовательского института, участвующего в разработке;
- другие материалы - главным архитектором (инженером) проекта, начальником отдела и исполнителями в соответствии с формами Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
Технические решения представляются заказчику с сопроводительным письмом, подписанным руководителем ведущей проектной организации.
 
 
Правила разработки типовой проектной документации на строительные конструкций, изделия и узлы
 
6.18 Разработки типовой проектной документации на строительные конструкций, изделия и узлы капитальных объектов производственного и непроизводственного назначения осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.101 и соответственно системой проектной документации для строительства (СПДС) раздела 2 настоящего свода правил.
6.19 Номенклатуру изделий приводят по таблице 2 - форме 1. Размеры граф, при необходимости, могут быть изменены.
 
Таблица 2 - Форма 1. Номенклатура изделий
 
	Эскиз
	Марка
	Размеры, мм
	Расход материалов
	Масса, кг

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	30
	20
	20
	n × 20
	20
	20
	n × 20
	20


 
В графах таблицы указывают:
в графе «Эскиз» - эскизное (схематическое) изображение изделия с основными (габаритными) размерами. Вместо переменных значений размеров проставляют строчные буквы латинского алфавита. Допускается эскиз изделия помещать над таблицей. В этом случае графу «Эскиз» исключают;
в графе «Марка» - условное наименование (марку) изделия;
в графе «Размеры, мм» - основные размеры изделия.
Количество колонок в графе должно соответствовать количеству переменных значений размеров, проставляемых на эскизе;
в графе «Расход материалов» - расход основных материалов, вид и единица измерения которых указываются в подзаголовках графы;
в графе «Масса, кг» - массу изделия в килограммах. Допускается для изделий массой более 500 кг значение массы указывать в тоннах с изменением наименования графы на «Масса, т»
Таблица может быть дополнена другими необходимыми графами, например, графой «Рис.», в которой указывается порядковый номер рисунка, если на эскизе входящие в номенклатуру изделия изображены на двух и более рисунках; графами с указанием значений расчетных нагрузок или несущей способностей изделий; графой с указанием документа, в котором разработано изделие, и другими графами.
6.20 Таблицы (ключи) для подбора изделий (элементов конструкций) выполняют в произвольной форме.
6.21 Всем изделиям, на которые разрабатывается проектный документ (чертеж), присваивают условные наименования (марки).
Изделиям, предназначенным для самостоятельной поставки в качестве элементов конструкций, условное наименование присваивается в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. При этом необходимо применять так называемую «закрытую» (условную) маркировку изделий с минимальным числом символов.
Составным частям изделий присваивают традиционные условные наименования (марки). Например: КП- каркас пространственный, КР - каркас плоский, С - сетка, МН -изделие закладное, МС - изделие соединительное и т.д.
6.22 Документацию на изделия следует выполнять, как правило, групповым способом. В одну группу объединяют изделия одного наименования, единой конфигурации и одинаковых размеров (например, железобетонные изделия, изготовляемые в одной опалубочной форме).
Допускается групповым способом выполнять документацию на изделия единой конфигурации, но с разными размерами при количестве переменных размеров, как правило, не более трех, один из которых может быть габаритным (длина, ширина, толщина, высота), или одинаковых габаритных размеров, но отличающихся наличием, конфигурацией, размерами и (или) местоположением некоторых элементов с обязательным раздельным изображением этих изделий.
Переменные значения размеров обозначают на изображении строчными буквами латинского алфавита и приводят в таблице исполнений, помещаемой на свободном поле чертежа.
Рекомендуется общее количество исполнений (количество изделий, объединенных в одну группу) и переменных данных принимать таким, чтобы таблица исполнений не имела продолжения на последующих листах документа.
Допускается каждое значение переменных размеров (но не более трех) указывать на отдельной размерной линии, на продолжении которой делают запись: «для ... (указать марку изделия)».
Не допускается переменные данные приводить на чертеже в виде сомножителей или отношения с двумя неизвестными, например «mxn» или «а/b».
6.23 На чертежах, выполненных для двух исполнений, изображение одного из которых соответствует зеркальному отражению другого, должны быть показаны оба изображения. Изображение второго (зеркального) исполнения допускается давать упрощенным, в уменьшенном масштабе, с записью после его марки: «зеркальное отражение... (указать марку основного исполнения)».
6.24 Деталям, выполняемым без чертежа, условные наименования не присваиваются. При необходимости изображение таких деталей со всеми размерами располагают на свободном поле сборочного чертежа изделия или приводят в ведомости.
6.25 Спецификацию на изделие рекомендуется совмещать со сборочным чертежом, располагая ее преимущественно над основной надписью на первом листе сборочного чертежа.
Допускается помещать спецификацию на последующих листах сборочного чертежа с записью на первом листе: «Спецификацию см. лист (ы) ... (указать номер листа)».
Если спецификацию, совмещенную со сборочным чертежом, выполняют на нескольких листах, то на первом листе чертежа со спецификацией делают запись: «продолжение спецификации см. лист (ы) ... (указать номер листа)».
6.26 Спецификацию, совмещенную со сборочным чертежом, рекомендуется выполнять по таблице 3 - форме 2, групповую спецификацию - по таблицам 4 и 5 ( форме 3 или 4). Размеры граф, отмеченных в формах 2, 3 и 4 знаком «*», при необходимости, могут быть изменены.
 
Таблица 3 - Форма 2. Спецификация
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Поз.
	Наименование
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Таблица 4 - Форма 3. Групповая спецификация
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Таблица 5 - Форма 4. Групповая спецификация
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Общие правила заполнения спецификаций принимаются с учетом следующих дополнений:
- допускается раздел «документация» не выполнять (при необходимости соответствующие сведения приводить в технических требованиях, располагаемых на поле чертежа), наименования разделов не указывать;
- допускается в групповых чертежах данные о материалах не вносить в спецификацию, а приводить их в таблице исполнений с записью в технических требованиях, располагаемых на поле чертежа: «Материал см. табл. исполнений»;
- допускается при заполнении групповой спецификации по форме 3 делать ссылки на позиции основного исполнения, записываемого первым (например: «поз. 1 ... 5 по КП4-1»);
- допускается не выполнять неиспользуемые графы.
В графе «Марка» записывают условные наименования (марки) специфицируемых изделий. Допускается наименование графы дополнять наименованием специфицируемого изделия (например, записать: «Марка плиты», «Марка сетки» и т.д.);
В графе «Наименование» допускается не повторять одинаковые наименования или символы профиля составных частей, если их записывают одно под другим;
данные по деталям, выполняемым без чертежа, дополняют массой детали в килограммах (например, «○16АШ ГОСТ 5781, 1=5500; 8,69 кг»);
допускается в спецификациях арматурных изделий документ на поставку арматурной стали не указывать, но обязательно сделать запись в технических требованиях на поле чертежа, типа: «Арматура класса А-III по ГОСТ 5781;
данные о материалах дополняют единицей измерения (через запятую);
В графе «обозначение документа» для деталей, выполняемых без чертежа, записывают: «без черт». Если изделие состоит из простых деталей, выполняемых без чертежа, то графу не заполняют. Допускается в этом случае вместо графы «обозначение документа» заполнять графу «Примечание» или графы с другими наименованиями, соответствующими вносимым в них данным (например: «Масса ед., кг»);
В графе «масса, кг» записывают массу изделия. Допускается для изделия массой более 500 кг указывать ее в тоннах с изменением наименования графы на «масса, т». Допускается наименование графы дополнять наименованием специфицируемого изделия (например, записать : «Масса плиты, т», «Масса сетки, кг» и т.д.);
Допускается не выполнять спецификацию, если специфицируемое изделие состоит из сборочной единицы (или детали) и материала (например, железобетонное изделие, армированное одним каркасом). В этом случае на полке линии-выноски, идущей от изображения сборочной единицы (детали), указывают ее условное наименование (марку) и материал записывают в таблице исполнения.
6.27 Примеры схем расположения элементов конструкций (изделий в конструкциях) выполняют без спецификаций.
При необходимости данные об элементах конструкций, узлах, соединительных изделиях и примененных материалах могут быть приведены в таблицах произвольной формы, располагаемых на свободном поле чертежа.
6.28 Примеры решения узлов в составе указаний по применению изделий и материалов для проектирования конструкций выполняют без спецификаций. Составные части узлов указывают на полках линий-выносок, технические требования записывают на свободном поле чертежа.
При необходимости данные о составных частях узла и другие показатели могут быть приведены в произвольной табличной форме на свободном поле чертежа.
6.29 Рабочие чертежи узлов выполняют по правилам п. 6.18. Не допускается в рабочие чертежи узлов вносить данные, требующие уточнения (привязки) в проекте конкретного объекта.
 
 
7. Экспертиза, согласование и утверждение типовой проектной документации
 
7.1 В отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и статус типового проекта и применяемый повторно в модифицированном виде государственная экспертиза проектной документации обязательна.
7.2 Предметом государственной экспертизы проектной документации, представляемой для отнесения к типовой проектной документации является оценка соответствия проектной документации требованиям нормативных документов, включая санитарно-эпидемиологические, экологические требования, а также требования пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.
7.3 Примерный состав основных данных и технико-экономических показателей, включаемых в документ об утверждении типового проекта (типового проектного решения) для объектов капитального строительства приведены в Приложении Е.
7.4 На типовые конструкции и изделия, не имеющие аналогов в отечественном строительстве, требования к которым не регламентированы действующими строительными нормативными документами Республики Казахстан, необходимо получить техническое свидетельство в установленном порядке.
7.5 Типовые проекты, типовые материалы для проектирования и проектная документация на типовые строительные конструкции, изделия и узлы подлежат согласованию, экспертизе и утверждению Уполномоченным органом по архитектуре, градостроительству и строительству или заказчиком по указанию этого органа.
7.6 Рабочие чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов передаются ведущей проектной организацией на рассмотрение и утверждение в уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства, который и присваивает обозначения этой документации по рубрикатору АГСК до ее утверждения.
По результатам экспертизы уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства устанавливает необходимость внесения изменений и дополнений в рабочие чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов, порядок и срок их внесения, а в необходимых случаях определяет объем требующихся для этого средств.
Подготовленные к утверждению рабочие чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов передаются в уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства в подлиннике и в копии вместе с подлинником каталожного листа для проверки соответствия их требованиям нормативных документов и государственных стандартов.
Пункт 7.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
7.7 Сертификация строительной продукции изготовленной в соответствии с типовой проектной документацией осуществляется изготовителем продукции согласно Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 г. № 90 и «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 г. № 367.
 
 
8. Включение в фонд документации в строительстве, распространение и издание типовой проектной документации
 
8.1 Утвержденная типовая документация подлежит включению в фонд типовой проектной документации.
Регистрация типовой проектной документации при включении в фонд осуществляется в порядке, описанном в приложении Ж.
8.2 Включение типовых проектов и типовых проектных решений в фонд типовой проектной документации, с присвоением обозначения по рубрикатору каталога, производится уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, которому проектные организации передают подлинники этой документации.
Обозначение типовой проектной документации осуществляется согласно указании приложения И.
8.3 После решения о включении типовых проектов (типовых проектных решений) в каталог типовых проектов, уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства сообщает об их введении в действие в выпусках Информационного бюллетеня в области архитектуры, градостроительства и строительства, выпускаемого единым специализированным центром по изданию и распространению, а также включаются в соответствующие перечни фонда.
Чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов после их утверждения включаются в фонд и сведения о введении их в действие публикуются в выпусках Информационного бюллетеня - журнала о государственных нормативах, стандартах и методических материалах в области архитектуры, градостроительства и строительства, выпускаемого единым специализированным центром по изданию и распространению, а также включаются в соответствующие перечни фонда.
8.4 Решение о корректировке или исключении не соответствующей действующим нормам типовой документации из архитектурного, градостроительного и строительного каталога принимает ведомство, утвердившее проектную документацию, по предоставлению организации - разработчика документации или организации, формирующей и ведущей каталог.
8.5 Типовая проектная документация, принятая в государственный фонд, издается и распространяется Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства или организацией, которой поручено издание, тиражирование и распространение.
Допускается по согласованию с Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства издание и распространение типовой проектной документации проектными организациями-авторами этой документации. Организации, распространяющие типовую проектную документацию, несут ответственность за качество и сроки ее издания и распространения.
8.6 Типовая проектная документация строительных конструкций, изделий и узлов в составе серии комплектуется в выпуски. В выпуск включаются документы, предназначенные для одного потребителя:
- проектной организации (указания по применению изделий или узлов, материалы для проектирования конструкций);
- завода-изготовителя (рабочие чертежи изделий);
- строительной организации (рабочие чертежи узлов).
Каталожный лист в состав выпусков не включают.
8.7 Выпуски с рабочими чертежами изделий комплектуют из документов на изделие и его составные части, разработанные в серии. Документы в выпуске располагаются в следующей последовательности:
- технические требования;
- чертеж формы (опалубочный чертеж);
- сборочный чертеж изделия со спецификацией;
- чертежи деталей, которые располагаются непосредственно за сборкой, элементами которой являются;
- ведомость расхода стали.
Допускаются в одном выпуске совмещать комплекты документов на несколько однотипных изделий или на изделия, являющиеся элементами одной конструкции. При этом технические требования и ведомость расхода стали выполняют общими для всех изделий и располагают соответственно в начале и в конце выпуска.
Допускается документы на составные части, общие для нескольких изделий, располагать в конце выпуска или комплектовать из них самостоятельные выпуски.
8.8 Проект технических условий выполняют, как правило, в отдельном выпуске. Допускается совмещать проект технических условий и рабочие чертежи изделий в одном выпуске.
8.9 При незначительном объеме проектной документации, разработанной в серии, допускается комплектовать ее одним выпуском.
8.10 Издание и распространение типовой проектной документации осуществляется по предварительным заявкам и текущим заказам организаций. Срок исполнения заказов на типовую проектную документацию, сведения о которой опубликованы в Информационном издании, не должен превышать трех месяцев со времени поступления заказов.
8.11 Информация об отмене типовой документации и исключении ее из фонда строительной документации, а также о продлении сроков действия документации или о возможности ее применения в виде материала для проектирования или справочного материала подлежит публикации организацией, формирующей и ведущей фонд, в ежемесячном официальном информационном издании.
 
 
9. Применение типовой проектной документации
 
9.1 Заказчик после письменного обращения в Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства или в организацию, назначенную ответственной за ведение фонда типовой проектной документации, получения положительного решения о выдаче документации на типовой проект получает копию типовой проектной документации планируемого объекта строительства в бумажном носителе, заверенной штампом, подтверждающим соответствие оригиналу.
9.2 Типовые проекты (типовые проектные решения) объектов капитального строительства подлежат обязательной привязке к конкретной площадке строительства в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом особенностей этой площадки и района строительства.
9.3 При использовании типовой проектной документации обязательно предоставляется документ, подтверждающий право ее использования, а также документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального применения.
9.4 Для привязки типовой проектной документации заказчиком в проектную организацию передается заверенная подтверждающим соответствие оригиналу штампом Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства или организаций, назначенной ответственной за ведение фонда типовой проектной документации, копия типовой проектной документации планируемого объекта строительства.
9.5 Привязка типовых проектов (типовых проектных решений) выполняется при разработке рабочей документации на строительство в один экземпляр документа на бумажном носителе шариковой ручкой синего или красного цвета в соответствии с СН РК 1.02-03, который в дальнейшем является подлинником.
9.6 Допускается с разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства вносить в привязываемые типовые проекты (типовые проектные решения) изменения, связанные с применением более прогрессивных технологических процессов, высокопроизводительного оборудования, средств механизации и автоматизации, совершенствованием планировочных и конструктивных решений, блокированием производств, применением индустриальных методов строительства, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов строительства, а также при изменении положений и требований нормативных документов.
9.7 Для прохождения государственной экспертизы привязанной к конкретной площадке строительства типовой проектной документации предоставляются подлинники привязанной проектной документации.
9.8 Привязанная типовая проектная документация допускается для применения при подтверждении государственной экспертизой соответствия представленной проектной документации положениям действующих нормативных документов.
9.9 Заверенная штампом государственной экспертизы привязанная к конкретной площадке строительства проектная документация в дальнейшем является подлинником, с которого изготовляются копии для передачи заказчику. Оригиналы привязанной проектной документации хранятся в проектной организации, выполнившего привязку типовой проектной документации к площадке строительства.
9.10 Проектные организации несут ответственность за правильность выбора типовой проектной документации для привязки, качество документации, выполненной с применением типовых проектов (типовых проектных решений), соответствие ее современным уровню и методам производства работ, требованиям действующих нормативно - правовых актов в области архитектуры, градостроительства и строительства, соответствие ее современному уровню науки и техники, правилам техники безопасности, электро-, взрыво- и пожаробезопасности.
9.11 В материалах привязки типового проекта проектные организации должны приводить обоснования вносимых изменений, а также данные о результатах сопоставления технико-экономических показателей применяемого и откорректированного типового проекта.
9.12 В рабочих чертежах на строительство объекта капитального строительства должны делаться ссылки на примененные типовые строительные конструкции, изделия и узлы с указанием обозначения соответствующих рабочих чертежей изделий, узлов.
Если по условиям применения требуется внести изменения в рабочие чертежи типовых изделий (например, предусмотреть установку дополнительных закладных изделий), то в составе рабочей документации на строительство объекта должны быть выполнены чертежи, содержащие дополнения и изменения к рабочим чертежам, и спецификация примененных типовых изделий.
Измененным изделиям присваивают марки примененных типовых изделий с добавлением буквенного или цифрового индекса.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Состав и содержание задания на типовое проектирование (типового проектного решения) объектов капитального строительства производственного назначения
 
Таблица А.1 - Перечень основных данных и требований задания на типовое проектирование объектов производственного назначения
 
	№/№
	Перечень основных данных и требований
	Показатели

	1
	Общая часть
	 

	1.1
	Наименование и вид разрабатываемой типовой документации
	 

	1.2
	Основание для разработки, источник финансирования
	 

	1.3
	Разработчик типовой документации
	 

	1.4
	Заказчик типовой документации.
	 

	1.5
	Сроки разработки типовой проектной документации, в том числе:
- передача типовой документации на согласование,
- передача типовой документации на экспертизу,
- приемка документации в Фонд типовой продукции,
- включение документации в АГСК
	 

	2
	Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат
	 

	2.1
	Характеристика действующих аналогов
	 

	2.2
	Цель и обоснование работы.
	 

	2.3
	Результат работы.
	 

	2.4
	Необходимость сертификации.
	 

	3
	Исходные данные для проектирования
	 

	3.1
	Производственное назначение здания, сооружения, их состав, основные характеристики и показатели
	 

	3.2
	Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности
	 

	3.3
	Требования к объемно-планировочным решениям
	 

	3.4
	Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке
	 

	3.5
	Требования к технологии, методам организации производства, режим работы предприятия
	 

	3.6
	Требования к безопасности и гигиене труда
	 

	3.7
	Требования к инженерному оборудованию, условиям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации
	 

	3.8
	Варианты проектных решений
	 

	3.9
	Требования к механизации и автоматизации производственных процессов
	 

	3.10
	Требования к защите окружающей среды: по очистке, нейтрализации промышленных сточных вод, атмосферных осадков, по очистке вентиляционных выбросов в атмосферу и
др.
	 

	3.11
	Требования к утилизации отходов производства, использованию вторичных энергоресурсов
	 

	3.12
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	 

	3.13
	Требования к разработке основных положений по организации строительства
	 

	3.14
	Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области техники, оборудования, строительных конструкций и материалов
	 

	3.15
	Условия для определения сметной стоимости
	 

	3.16
	Требования к обеспечению условий труда маломобильных групп населения
	 

	4
	Состав и оформление
	 

	4.1
	Вид носителя информации (бумага, магнитный носитель), форматы томов
	 

	4.2
	Особые требования к оформлению документации: использование групповых документов, таблиц, необходимость выполнения конкретных видов чертежей, разделов документации
	 

	5
	Условия строительства (климатические воздействия, грунтовые условия и др.)
	 

	5.1
	Если не оговаривается в данном разделе, то принимаются условия в соответствии с СП РК 1.02-107
	 


 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Состав и содержание задания на типовое проектирование (типового проектного решения) объектов капитального строительства непроизводственного назначений
 
Таблица Б.1 - Перечень основных данных и требований задания на типовое проектирование объектов непроизводственного назначений
 
	№/№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Показатели

	1
	Общая часть
	 

	1.1
	Наименование и вид разрабатываемой типовой документации
	 

	1.2
	Основание для разработки, источник финансирования
	 

	1.3
	Разработчик типовой документации
	 

	1.4
	Заказчик типовой документации.
	 

	1.5
	Стадии и сроки разработки типовой проектной документации, в том числе:
- передача типовой документации на согласование,
- передача типовой документации на экспертизу,
- приемка документации в Фонд типовой продукции,
- включение документации в АГСК
	 

	2
	Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат
	 

	2.1
	Характеристика действующих аналогов
	 

	2.2
	Цель и обоснование работы.
	 

	2.3
	Результат работы.
	 

	2.4
	Необходимость сертификации.
	 

	3
	Исходные данные для проектирования
	 

	3.1
	Градостроительное назначение здания, сооружения, его состав, основные характеристики и показатели
	 

	3.2
	Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности
	 

	3.3
	Требования к объемно-планировочным решениям, условиям блокировки, расширения; назначение и типы встроенных предприятий бытового обслуживания, состав помещений
	 

	3.4
	Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке
	 

	3.5
	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	 

	3.6
	Требования к инженерному оборудованию, условия электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации
	 

	3.7
	Варианты проектных решений
	 

	3.8
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	 

	3.9
	Требования к разработке основных положений по организации строительства
	 

	3.10
	Условия определения сметной стоимости
	 

	3.11
	Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области архитектуры, инженерного оборудования, конструкций, материалов
	 

	4
	Состав и оформление
	 

	4.1
	Вид носителя информации (бумага, магнитный носитель), форматы томов
	 

	4.2
	Особые требования к оформлению документации: использование групповых документов, таблиц, необходимость выполнения конкретных видов чертежей, разделов документации
	 

	5
	Условия строительства (климатические воздействия, грунтовые условия и др.)
	 

	5.1
	Если не оговаривается в данном разделе, то принимаются условия в соответствии с СП РК 1.02-107.
	 


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Состав и содержание задания на типовое проектирование линейного объекта капитального строительства
 
Таблица В.1 - Перечень основных данных и требований задания на типовое проектирование линейных объектов
 
	№/№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Показатели

	1
	Общая часть
	 

	1.1
	Наименование и вид разрабатываемой типовой документации
	 

	1.2
	Основание для разработки, источник финансирования
	 

	1.3
	Разработчик типовой документации
	 

	1.4
	Заказчик типовой документации.
	 

	1.5
	Стадии и сроки разработки типовой проектной документации, в том числе:
- передача типовой документации на согласование,
- передача типовой документации на экспертизу,
- приемка документации в Фонд типовой продукции,
- включение документации в АГСК
	 

	2
	Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат
	 

	2.1
	Характеристика действующих аналогов
	 

	2.2
	Цель и обоснование работы.
	 

	2.3
	Результат работы.
	 

	2.4
	Необходимость сертификации.
	 

	3
	Исходные данные для проектирования
	 

	3.1
	Назначение линейного объекта и сооружений к ним, их состав, основные характеристики и показатели
	 

	3.2
	Условия строительства и эксплуатации линейного объекта и сооружений к ним, уровень ответственности
	 

	3.3
	Требования к планировочным решениям
	 

	3.4
	Требования к конструктивным решениям и к материалам конструкций
	 

	3.5
	Требования к технологии, методам организации производства, режим работы объекта
	 

	3.6
	Требования к безопасности труда
	 

	3.7
	Требования к инженерному оборудованию, условиям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации
	 

	3.8
	Варианты проектных решений
	 

	3.9
	Требования к механизации и автоматизации процессов
	 

	3.10
	Требования к защите окружающей среды
	 

	3.11
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	 

	3.12
	Требования к разработке основных положений по организации строительства
	 

	3.13
	Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области техники, оборудования, строительных конструкций и материалов
	 

	3.14
	Условия для определения сметной стоимости
	 

	4
	Состав и оформление
	 

	4.1
	Вид носителя информации (бумага, магнитный носитель), форматы томов
	 

	4.2
	Особые требования к оформлению документации: использование групповых документов, таблиц, необходимость выполнения конкретных видов чертежей, разделов документации
	 

	5
	Условия строительства (климатические воздействия, грунтовые условия и др.)
	 

	5.1
	Если не оговаривается в данном разделе, то принимаются условия в соответствии с СП РК 1.02-107.
	 


 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Состав и содержание задания на проектирование документации (чертежей) типовых строительных конструкций, изделий и узлов
 
Таблица Г.1 - Перечень основных данных и требований задания на типовое проектирование типовых строительных конструкций, изделий и узлов
 
	№/№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Показатели

	1
	Общая часть
	 

	1.1
	Наименование и вид разрабатываемой типовой документации
	 

	1.2
	Основание для разработки, источник финансирования
	 

	1.3
	Разработчик типовой документации
	 

	1.4
	Заказчик типовой документации.
	 

	1.5
	Стадии и сроки разработки типовой проектной документации, в том числе:
- передача типовой документации на согласование,
- передача типовой документации на экспертизу,
- приемка документации в Фонд типовой продукции,
- включение документации в АГСК
	 

	2
	Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат
	 

	2.1
	Характеристика действующих аналогов
	 

	2.2
	Цель и обоснование работы.
	 

	2.3
	Результат работы.
	 

	2.4
	Необходимость сертификации.
	 

	3
	Исходные данные для проектирования
	 

	3.1
	Назначение типовой документации
	 

	3.2
	Основные параметры, номенклатура конструкций, изделий узлов, типоразмеры
	 

	3.3
	Требования к унификации конструкций, изделий и узлов
	 

	3.4
	Требования к несущей способности, долговечности, теплотехническим качествам, звукоизоляции, огнестойкости
	 

	3.5
	Требования к условиям эксплуатации
	 

	3.6
	Нагрузки и воздействия
	 

	3.7
	Условия расчета, изготовления, испытания, транспортировки, монтажа
	 

	4
	Состав и оформление
	 

	4.1
	Вид носителя информации (бумага, магнитный носитель), форматы томов
	 

	4.2
	Особые требования к оформлению документации: использование групповых документов, таблиц, необходимость выполнения конкретных видов чертежей, разделов документации
	 

	5
	Условия строительства (климатические воздействия, грунтовые условия и др.)
	 

	5.1
	Если не оговаривается в данном разделе, то принимаются условия в соответствии с СП РК 1.02-107.
	 


 
Приложение Д
(информационное)
 
 
Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту (наименования предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
 
	Ресурсы
	Количество

	
	варианты

	
	1
	2
	3

	Общестроительные работы
	 
	 
	 

	Подземная часть
Затраты труда, чел./ч
Заработная плата, тг
Строительные работы, тг или маш./ч 
  
	
	
	

	Надземная часть
Затраты труда, чел./ч
Заработная плата, тг
Строительные работы, тг или маш./ч 
  
	
	
	

	Итого общестроительные работы 
  
	
	
	

	Специальные строительные работы
Затраты труда, чел./ч
Заработная плата, тг
Строительные работы, тг или маш./ч 
  
	
	
	

	Санитарно-технические работы
Затраты труда, чел./ч
Заработная плата, тг
Строительные работы, тг или маш./ч 
  
	
	
	

	Монтажные работы
(отдельно монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика и др.) А
Затраты труда, чел./ч
Заработная плата, тг
Строительные работы, тг или маш./ч 
  
	
	
	

	Прочие работы (связь, радификация и др.)
Затраты труда, чел./ч
Заработная плата, тг
Строительные работы, тг или маш./ч 
  
	
	
	


 
Начальник _______________________________________   ______________________________________________
(наименование отдела)   (подпись, инициалы, фамилия)
Составил _______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
 
Примечание. В рабочем проекте и рабочей документации спецификации составляются в основных комплектах рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ 21.110.
 
Приложение Е
(информационное)
 
 
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ
основных данных и технико-экономических показателей, включаемых в документ об утверждении типового проекта (типового проектного решения) для объектов капитального строительства
 
В состав данных и технико-экономических показателей должны включаться:
1. Наименование предприятия, здания, сооружения.
2. Основные технико-экономические данные и показатели (в сопоставлении с аналогами).
Мощность (годовой объем товарной продукции, вместимость, пропускная способность, объем услуг и т.д.) в расчетных единицах и млн. тенге.
Численность работающих (для производственных объектов), чел.;
в том числе рабочих:
Общая площадь (рабочая площадь, полезная площадь для жилых и общественных зданий), кв.м; площадь застройки, кв.м; строительный объем зданий, куб.м.
Сметная стоимость (общая), тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ; сметная стоимость общая на расчетную единицу, тенге.
Себестоимость расчетной единицы продукции (для производственных объектов), тг.
Производительность труда (годовой выпуск продукции на одного работающего), тыс. тг.
Расход основных энергоресурсов (тепловой и эл. энергии) на расчетную единицу.
Трудозатраты построечные, чел./ч на расчетную единицу; на 1 млн. тенге строительно-монтажных работ.
Расход основных строительных материалов (цемент, металл, лесоматериалы): на расчетную единицу; на 1 млн. тг строительно-монтажных работ.
3. Оценка качества проекта (рабочего проекта) с ее обоснованием.
4. Указания к разработке рабочей документации.
5. Срок действия типового проекта (типового проектного решения).
 
Приложение Ж
(обязательное)
 
 
Порядок регистрации типовой проектной документации при включении в фонд строительной документации
 
Ж.1 Типовая проектная документация, после утверждения заказчиком, представляется на регистрацию в организацию, формирующую и ведущую фонд типовой проектной документации в Республике Казахстан.
На регистрацию типовую проектную документацию может представлять заказчик или, по его поручению, проектная организация-разработчик.
Ж.2 Типовую проектную документацию регистрируют и включают в фонд типовой проектной документации под обозначением, присвоенным организацией, формирующей и ведущей фонд, по письменному запросу проектной организации или заказчика.
Ж.3 Организация, формирующая и ведущая фонд строительной документации, при регистрации типовых проектов и типовых проектных решений, проводит проверку соответствия состава, комплектации и оформления проектной документации требованиям действующих нормативных документов.
На регистрацию представляют следующие материалы:
- письмом заказчика или проектной организации-исполнителя типовой проектной документации о направлении проектной документации для регистрации и внесения в фонд строительной документации в соответствии с СП РК 1.02-107;
- полный комплект типовой проектной документации, распечатанной на бумаге и сброшюрованной в альбомы с жестким переплетом, состав которой определен СП РК 1.02-107, а также в электронном виде на компакт-диске, включая каталожный лист типового проекта или типового проектного решения;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация, разработанная в отношении объектов капитального строительства, строительство которых предполагается осуществить в исключительной экономической и климатической зоне;
- положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу;
- документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование типовой проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные).
 
 
Приложение И
(обязательное)
 
 
Единая система классификации и присвоения обозначений типовой проектной документации
 
И.1 Указания по присвоению обозначения типовой проектной документации
И.1.1 Присвоение обозначения типовой проектной документации в соответствии с единой системой классификации осуществляет проектная организация-исполнитель или организация, формирующая и ведущая фонд строительной документации в Республике Казахстан.
И.1.2 Под присвоенным обозначением типовая проектная документация подлежит распространению и должна публиковаться во всех информационных изданиях, перечнях и каталогах.
И.1.3 Обозначения, присвоенные типовой проектной документации до введения в действие настоящего нормативного документа, изменению не подлежат.
И.1.4 Классификация типовой проектной документации обеспечивает:
- присвоение обозначений;
- проектирование, приемку и экспертизу типовой проектной документации, ее издание и распространение;
- систематизацию, хранение и поиск;
- выполнение работ по анализу фонда строительной документации, подготовки информационных изданий и комплектования материалов частей каталога.
И.2 Структура обозначения
И.2.1 Обозначение типовой проектной документации состоит из кода, включающего в себя буквенные индексы и цифровые обозначения в соответствии с установленной структурой (далее - структура кодового обозначения), и предусматривает определенную последовательность расположения знаков, соответствующую порядку поиска типовой проектной документации.
Структура кодовых обозначений типовой проектной документации жилого здания, а также общественного и производственного здания или сооружения приведена соответственно на рисунках 3.1 и 3.2.
 
[image: ]
Рисунок И.1 - Структура кодового обозначения типового проекта объектов капитального строительства непроизводственного назначения
 
[image: ]
Рисунок И.2 - Структура кодового обозначения типового проекта объектов капитального строительства производственного назначения
 
	И.2.2 В структуру кодового обозначения включен вид типовой проектной документации:

	ТП - типовые проекты зданий и сооружений;

	ТПР - типовые проектные решения;

	ТСК, ТСИ, ТСУ - типовые строительные конструкции, изделия и узлы;

	ТМП - типовые материалы для проектирования;

	ТКП - типовые комплексные проекты для промышленного строительства.

	И.2.3 В структуру кодового обозначения типовой проектной документации жилого здания включено цифровое обозначение конструктивного признака или материала стен:

	1
	- панели всех видов;

	2
	- каркасные и каркасно-панельные;

	3
	- блоки всех видов;

	4
	- кирпич;

	5
	- естественный камень;

	6
	- дерево;

	7
	- резерв;

	8
	- монолитный железобетон;

	9
	- прочие материалы (в том числе сочетание различных материалов).

	И.3 Структура классификации типовой проектной документации

	И.3.1 Типовая проектная документация классифицируется по следующим разделам:

	1
	- Жилые здания;

	2
	- Общественные здания и сооружения;

	3
	- Малые формы архитектуры и элементы благоустройства;

	4
	- Предприятия, здания и сооружения промышленности и энергетики;

	5
	- Здания и сооружения транспорта;

	6
	- Здания и сооружения связи;

	7
	- Складские здания и сооружения;

	8
	- Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения;

	9
	- Санитарно-технические системы и сооружения.

	3.3.2 Каждый раздел классификации включает подразделы, группы и подгруппы в соответствии со следующей структурой:

	Раздел 1 Жилые здания
	 

	Подразделы:
	 

	10
	- Общие материалы

	11
	- Многоквартирные дома секционного типа, секции жилого здания, блок-секции, элементы блокировки

	12
	- Многоквартирные дома коридорного типа

	13
	- Многоквартирные дома с квартирами в двух уровнях

	14
	- Многоквартирные дома для малосемейных

	15
	- Мобильные дома

	16
	- Общежития, дома для инвалидов и престарелых, приюты

	17
	- Одноквартирные дома

	18
	- Дачные садовые домики

	19 
	- Надворные хозяйственные постройки (сараи, гаражи, бани, погреба, теплицы и т.п.)

	Раздел 2 Общественные здания и сооружения

	Подразделы:
	 

	20
	- Общие материалы

	21
	- Детские дошкольные учреждения

	Группы:
	 

	21-0
	- Общие материалы

	Подраздел
	 

	22
	- Школы и внешкольные учреждения

	Группы:
	 

	22-0
	- Общие материалы

	22-1
	- Общеобразовательные школы

	22-2
	- Специальные школы

	22-3
	- Школы-интернаты; спальные корпуса

	22-4
	- Специальные школы-интернаты

	22-5
	- Внешкольные учреждения (дома молодежи, музыкальные школы, балетные школы и др.)

	22-6
	- Пристройки (блоки) к зданиям существующих школ

	22-7, 22-8
	- Резерв

	22-9
	- Разные здания для школ и внешкольных учреждений

	Подраздел
	 

	23
	- Высшие учебные заведения, колледжи, учебные пункты

	Группы:
	 

	23-0
	- Общие материалы

	23-1
	- Учебные пункты и центры

	23-2
	- Колледжи и другие специальные учебные заведения

	23-3
	- Высшие учебные заведения

	23-4 - 23-8
	- Резерв

	23-9
	- Разные здания для высших учебных заведений, колледжей, учебных пунктов

	Подраздел
	 

	24
	- Учреждения санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма

	Группы:
	 

	24-0
	- Общие материалы

	24-1
	- Санатории и профилактории

	24-2
	- Дома отдыха

	24-3
	- Пансионаты

	24-4
	- Туристские учреждения, базы отдыха, кемпинги

	24-5
	- Детские оздоровительные лагеря

	24-6 - 24-8
	- Резерв

	24-9
	- Разные здания для санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма

	Подраздел
	 

	25
	- Лечебно-профилактические учреждения

	Группы:
	 

	25-0
	- Общие материалы

	25-1
	- Больницы

	25-2
	- Родильные дома и перинатальные центры

	Группы:
	 

	25-3
	- Диспансеры

	25-4
	- Поликлиники и амбулатории

	25-5
	- Станции скорой помощи, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологические станции

	25-6
	- Резерв

	25-7
	- Корпуса для расширения существующих больниц

	25-8
	- Аптеки

	25-9
	- Разные здания для лечебно-профилактических учреждений

	Подраздел
	 

	26
	- Зрелищные и культурно-просветительные учреждения. Административные учреждения. Проектные организации и научно-исследовательские учреждения

	Группы:
	 

	26-0
	- Общие материалы

	26-1
	- Зрелищные и культурно-просветительные учреждения

	Подгруппы:
	 

	26-10
	- Культурно-просветительные центры

	26-11
	- Цирки и театры

	26-12
	- Клубы, дома культуры

	26-13
	- Кинотеатры

	26-14
	- Сооружения сезонного действия (эстрады, аттракционы, танцевальные площадки, летние кинотеатры, автокинотеатры)

	26-15
	- Библиотеки

	26-16
	- Культовые здания

	26-17
	- Резерв

	26-18
	- Встроено-пристроенные блоки обслуживания

	26-19
	- Разные здания для зрелищных и культурно-просветительных учреждений

	Группа
	 

	26-2
	- Административные учреждения. Проектные организации и научно-исследовательские учреждения

	Подгруппы:
	 

	26-20
	- Здания государственных учреждений и общественных организаций

	26-21
	- Универсальные административные здания

	26-22
	- Здания кредитно-финансовых учреждений (банки, отделения связи)

	26-23
	- Здания судебных и юридических учреждений

	26-24
	- Архивохранилища

	26-25
	- Здания научно-исследовательских учреждений

	26-26
	- Здания проектных организаций

	26-27
	- Резерв

	26-28
	- Встроено-пристроенные блоки обслуживания

	26-29
	- Разные административные здания

	Подраздел
	 

	27
	- Предприятия торговли и общественного питания. Общественные центры

	Группы:
	 

	27-0
	- Общие материалы

	27-1
	- Предприятия торговли

	Подгруппы:
	 

	27-10
	- Магазины специализированные

	27-11
	- Универсальные магазины

	27-12
	- Магазины непродовольственных товаров

	27-13
	- Магазины продовольственных товаров, универсамы

	27-14
	- Рынки крытые и рыночные павильоны

	27-15
	- Магазины смешанной торговли

	27-16
	- Резерв

	27-17
	- Встроено-пристроенные блоки обслуживания

	27-18
	- Резерв

	27-19
	- Разные здания предприятий торговли

	Группа
	 

	27-2
	- Предприятия общественного питания

	Подгруппы:
	 

	27-20
	- Столовые

	27-21
	- Рестораны

	27-22
	- Кафе, закусочные, шашлычные, пивные бары

	Подгруппы:
	 

	27-23
	- Комплексные предприятия общественного питания

	27-24 - 27-27
	- Резерв

	27-28
	- Встроено-пристроенные блоки обслуживания

	27-29
	- Разные здания предприятий общественного питания

	Группа
	 

	27-3
	- Блокированные здания предприятий торговли и общественного питания

	Подгруппы:
	 

	27-30
	- Торговые центры

	27-31
	- Общественные центры

	27-32
	- Блокированные здания предприятий торговли и общественного питания

	27-33 - 27-38
	- Резерв

	27-39
	- Разные блокированные здания предприятий торговли и общественного питания

	Подраздел
	 

	28
	- Предприятия бытового обслуживания населения

	Группы:
	 

	28-0
	- Общие материалы

	28-1
	- Дома быта, комбинаты бытового обслуживания, комплексные приемные пункты, ателье

	28-2
	- Парикмахерские

	28-3
	- Прачечные, химчистки

	28-4
	- Бани, бани-прачечные с предприятиями бытового обслуживания, душевые, банно-оздоровительные комплексы

	28-5
	- Гостиницы и мотели

	28-6
	- Специализированные предприятия бытового обслуживания (здания траурно-гражданских обрядов и др.)

	28-7
	- Резерв

	28-8
	- Встроено-пристроенные блоки обслуживания

	28-9
	- Разные здания предприятий бытового обслуживания населения

	Подраздел
	 

	29
	- Спортивные сооружения

	Группы:
	 

	29-0
	- Общие материалы

	29-1
	- Открытые плоскостные сооружения

	29-2
	- Спортивные корпуса

	29-3
	- Сооружения для водных видов спорта

	29-4
	- Сооружения для зимних видов спорта

	29-5
	- Резерв

	29-6
	- Сооружения для стрелкового спорта

	29-7
	- Трибуны

	29-8
	- Комплексы крытых и открытых спортивных сооружений (спортивные центры, стадионы)

	29-9
	- Разные спортивные сооружения

	Раздел 3 Малые формы архитектуры и элементы благоустройства

	Подразделы:
	 

	300
	- Общие материалы

	310
	- Павильоны, киоски

	Группы:
	 

	310-0
	- Общие материалы

	310-1
	- Павильоны и киоски торгово-бытового обслуживания

	310-2
	- Павильоны и киоски общественного питания

	310-3
	- Летние парковые павильоны

	310-4 - 310-8
	- Резерв

	310-9
	- Разные павильоны и киоски

	Подраздел
	 

	320
	- Элементы благоустройства

	Группа
	 

	320-0
	- Общие материалы

	Подраздел
	 

	330 
	- Садово-парковая архитектура и озеленение

	Группа
	 

	330-0
	- Общие материалы

	Раздел 4 Предприятия, здания и сооружения промышленности и энергетики

	Подразделы:
	 

	400
	- Общие материалы

	401
	- Угольная промышленность

	Группа
	 

	401-1
	- Угольная промышленность

	Подгруппы:
	 

	401-10
	- Общие материалы

	401-11
	- Подземные сооружения угольной промышленности

	401-12
	- Наземные здания и сооружения угольной промышленности

	401-13
	- Обогатительные фабрики угольной промышленности

	401-14
	- Здания и сооружения сланцевой промышленности

	401-15 - 401-18
	- Резерв

	401-19
	- Разные здания и сооружения угольной промышленности

	Подраздел
	 

	402
	- Нефтяная и газовая промышленность

	Группа
	 

	402-1 
	- Нефтяная промышленность

	Подгруппы:
	 

	402-10
	- Общие материалы

	402-11
	- Нефтедобывающая промышленность

	402-12
	- Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность

	402-13
	- Резерв

	402-14 
	- Разные здания и сооружения нефтяной промышленности

	Группа
	 

	402-2
	- Газовая промышленность

	Подгруппы:
	 

	402-20
	- Общие материалы

	402-21
	- Здания и сооружения газодобывающей промышленности

	402-22
	- Комплектно-блочные сооружения вспомогательного назначения для компрессорных станций магистральных газопроводов

	402-23 - 402-28
	- Резерв

	402-29
	- Разные здания и сооружения газовой промышленности

	Подраздел
	 

	403
	- Металлургическая промышленность

	Группы:
	 

	403-0
	- Общие материалы

	403-1
	- Черная металлургия

	403-2
	- Цветная металлургия

	403-3
	- Горнорудная промышленность

	403-4 - 403-8
	- Резерв

	403-9
	- Разные здания и сооружения металлургической промышленности

	Подразделы:
	 

	404
	- Резерв

	405
	- Химическая промышленность

	Группы:
	 

	405-0
	- Общие материалы

	405-1
	- Производство минеральных удобрений

	Подгруппы:
	 

	405-10
	- Производство азотных удобрений

	405-11
	- Производство фосфатных удобрений

	405-12
	- Производство калийных удобрений

	405-13 - 405-18
	- Резерв

	405-19
	- Разные здания и сооружения производства минеральных удобрений

	Группы:
	 

	405-2
	- Производство ядохимикатов

	405-3
	- Производство продуктов органического синтеза

	405-4
	- Производство кислорода и азота. Распределительные установки

	405-5
	- Производство химических волокон

	405-6
	- Производство и переработка пластических масс

	405-7
	- Производство синтетического каучука, резиновых технических изделий и шин

	405-8
	- Резерв

	405-9
	- Разные химические производства

	Подраздел
	 

	406
	- Машиностроительная промышленность

	Группы:
	 

	406-0
	- Общие материалы

	406-1 - 406-6
	- Резерв

	406-7
	- Маслоохладительные установки

	406-8
	- Цехи машиностроительного производства

	406-9
	- Печи нагревательные термические и сушила

	Подраздел
	 

	407
	- Энергоснабжение

	Группы:
	 

	407-0
	- Общие материалы

	407-1
	- Тепловые электростанции (угольные, газомазутные и дизельные)

	407-2
	- Гидроэлектростанции и гидротехнические сооружения

	407-3
	- Распределительные устройства и подстанции

	407-4
	- Резерв

	407-5
	- Вспомогательные здания и сооружения электростанций

	407-6 - 407-8
	- Резерв

	407-9
	- Разные здания и сооружения энергоснабжения

	Подраздел
	 

	408
	- Легкая и полиграфическая промышленность. Кинематография

	Группы:
	 

	408-0
	- Общие материалы

	408-1
	- Легкая промышленность

	Подгруппы:
	 

	408-10
	- Текстильная

	408-11
	- Швейная

	408-12
	- Кожевенно-обувная

	408-13
	- Товаров широкого потребления

	408-14-408-18
	- Резерв

	408-19
	- Разные здания легкой промышленности

	Группа
	 

	408-2
	- Полиграфическая промышленность и кинематография

	Подгруппы:
	 

	408-20
	- Полиграфическая промышленность

	408-21
	- Кинематография

	408-22 - 408-28
	- Резерв

	408-29
	- Разные здания полиграфической промышленности и кинематографии

	Подраздел
	 

	409
	- Строительная индустрия и промышленность строительных материалов

	Группы:
	 

	409-0
	- Общие материалы

	409-1
	- Строительная индустрия

	Подгруппы:
	 

	409-10
	- Производство сборных железобетонных строительных

	конструкций и изделий
	 

	409-11
	- Производство металлических строительных конструкций и изделий

	409-12
	- Производство деревянных строительных конструкций и изделий

	409-13
	- Домостроительные комбинаты

	409-14
	- Предприятия по ремонту строительных машин

	409-15
	- Производственные базы и предприятия строительных организаций

	409-16 - 409-18
	- Резерв

	409-19
	- Разные здания и сооружения производства строительных конструкций и изделий

	Группа
	 

	409-2
	- Промышленность строительных материалов

	Подгруппы:
	 

	409-20
	- Производство цемента

	409-21
	- Производство кирпича и керамических изделий

	409-22
	- Производство извести и силикатных изделий

	409-23
	- Производство тяжелых заполнителей

	409-24
	- Производство легких заполнителей

	409-25
	- Производство гипсовых и гипсобетонных изделий, сухой штукатурки и асбестоцементных изделий

	409-26
	- Производство изоляционных, рулонных и полимерных материалов

	Подгруппы:
	 

	409-27
	- Производство стекла

	409-28
	- Производство бетона, раствора и асфальта

	409-29
	- Разные здания и сооружения промышленности строительных материалов

	Подраздел
	 

	410
	- Целлюлозно-бумажная, гидролизная и лесохимическая промышленность

	Группы:
	 

	410-0
	- Общие материалы

	410-1
	- Целлюлозно-бумажная промышленность

	410-2
	- Гидролизная промышленность

	410-3
	- Лесохимическая промышленность

	410-4-410-8
	- Резерв

	410-9
	- Разные здания и сооружения целлюлозно-бумажной, гидролизной и лесохимической промышленности

	Подраздел
	 

	411
	- Лесная деревообрабатывающая промышленность и лесное хозяйство

	Группы:
	 

	411-0
	- Общие материалы

	411-1
	- Лесная промышленность

	411-2
	- Деревообрабатывающая промышленность

	411-3
	- Лесное хозяйство

	411-4 - 411-8
	- Резерв

	411-9
	- Разные здания и сооружения лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства

	Подраздел
	 

	412
	- Мясная и молочная промышленность

	Группы:
	 

	412-0
	- Общие материалы

	412-1
	- Мясная промышленность

	412-2
	- Молочная промышленность

	412-3 - 412-8
	- Резерв

	412-9
	- Разные здания и сооружения мясной и молочной промышленности

	Подраздел
	 

	413
	- Рыбная промышленность

	Группы:
	 

	413-0
	- Общие материалы

	413-1
	- Сооружения рыбоводных хозяйств

	413-2
	- Рыбоперерабатывающие предприятия

	413-3 - 413-8
	- Резерв

	413-9
	- Разные здания и сооружения рыбной промышленности

	Подраздел
	 

	414
	- Пищевая промышленность

	Группы:
	 

	414-0
	- Общие материалы

	414-1
	- Хлебопекарная, макаронная и кондитерская

	414-2
	- Алкогольных и безалкогольных напитков

	414-3
	- Сахарная и крахмало-паточная

	414-4
	- Консервная

	414-5
	- Табачная и чайная

	414-6
	- Предприятия по производству полуфабрикатов

	414-7, 414-8
	- Резерв

	414-9
	- Разные здания и сооружения пищевой промышленности

	Подраздел
	 

	415
	- Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

	Группы:
	 

	415-0
	- Общие материалы

	415-1
	- Мукомольно-крупяная

	415-2
	- Комбикормовая

	415-3
	- Очистка и сушка зерна

	415-4-415-8
	- Резерв

	415-9
	- Разные здания и сооружения мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности

	Подраздел
	 

	416
	- Административно-бытовые, вспомогательные и подсобно-производственные здания и сооружения промышленных предприятий

	Группы:
	 

	416-0
	- Общие материалы

	416-1
	- Заводоуправления и конторы, административно-бытовые помещения

	416-2
	- Лаборатории

	416-3
	- Инженерные корпуса

	416-4
	- Бытовые помещения

	416-5
	- Проходные пункты и помещения военизированной охраны

	416-6
	- Пожарные депо, наблюдательные пункты и вышки

	416-7
	- Ремонтные предприятия и другие вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий

	416-8
	- Столовые для промышленных предприятий

	416-9
	- Разные административно-бытовые, вспомогательные и подсобно-производственные здания и сооружения промышленных предприятий

	Подраздел
	 

	417
	- Медицинская промышленность

	Группы:
	 

	417-0
	- Общие материалы

	417-1
	- Производство медицинского оборудования и инструмента

	417-2
	- Производство материалов и изделий по уходу за больными

	417-3 - 417-8 
	- Фармацевтическая промышленность

	417-9
	- Разные здания и сооружения медицинской промышленности

	Подразделы:
	 

	418 и 419
	- Резерв

	420
	- Мобильные здания и сооружения для строительства

	Группы:
	 

	420-0
	- Общие материалы

	420-1
	- Буксируемые здания

	420-2
	- Здания контейнерного типа

	420-3
	- Здания сборно-разборного типа

	420-4
	- Мобильные здания и сооружения инженерного обеспечения

	Раздел 5 Здания и сооружения транспорта

	Подразделы:
	 

	500
	- Общие материалы

	501
	- Железнодорожный транспорт

	Группы:
	 

	501-0
	- Общие материалы

	501-1
	- Земляное полотно и путевое хозяйство

	501-2
	- Искусственные сооружения

	501-3
	- Здания и сооружения локомотивного и вагонного хозяйства

	501-4
	- Электрификация и энергоснабжение железных дорог

	501-5
	- Сигнализация, централизация и блокировка, связь и радио

	501-6
	- Служебно-технические здания и сооружения

	501-7
	- Вокзалы, станционные здания и сооружения

	501-8
	- Резерв

	501-9
	- Разные здания и сооружения железнодорожного транспорта

	Подраздел
	 

	502
	- Метро и тоннели

	Группа
	 

	502-0
	- Общие материалы

	Подраздел
	 

	503
	- Автомобильный транспорт

	Группы:
	 

	503-0
	- Общие материалы

	503-1
	- Автотранспортные предприятия, гаражи и стоянки для грузовых автомобилей и механизмов

	503-2
	- Автотранспортные предприятия, гаражи и стоянки для легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов

	503-3
	- Мойки и профилактории для автомобилей и автобусов

	503-4
	- Станции, производственные корпуса, участки технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов

	503-5
	- Автовокзалы, автостанции, павильоны, транспортные агентства

	503-6
	- Автозаправочные станции и пункты

	Группы:
	 

	503-7
	- Земляное полотно и конструкции дорожных одежд

	503-8
	- Искусственные сооружения

	503-9
	- Разные здания и сооружения автомобильного транспорта

	Подразделы:
	 

	504
	- Резерв

	505
	- Речной транспорт

	Группа
	 

	505-0
	- Общие материалы

	Подраздел
	 

	506
	- Воздушный транспорт

	Группа
	 

	506-0
	- Общие материалы

	Подраздел
	 

	507
	- Городской транспорт, кроме автомобильного (трамвай, троллейбус и др.)

	Группа
	 

	507-0
	- Общие материалы

	Подразделы:
	 

	508, 509
	- Резерв

	Раздел 6 Здания и сооружения связи

	Подразделы:
	 

	600
	- Общие материалы

	601
	- Почтовая и телеграфная связь

	602
	- Телефонная связь

	603
	- Радиосвязь

	604
	- Телевидение

	605
	- Резерв

	Раздел 7 Складские здания и сооружения

	Подразделы:
	 

	700
	- Общие материалы

	701
	- Складские здания и сооружения общего назначения, холодильники и склады жидких пищевых продуктов резервуарного хранения

	Группы:
	 

	701-1
	- Склады продовольственных товаров

	701-2
	- Склады непродовольственных товаров

	701-3
	- Склады продовольственных и непродовольственных (смешанных) товаров

	701-4
	- Холодильники

	701-5
	- Склады жидких пищевых продуктов резервуарного хранения

	701-6 - 701-8
	- Резерв

	701-9
	- Разные складские и вспомогательные здания и сооружения

	Подраздел
	 

	702
	- Элеваторы и зернохранилища

	Группы:
	 

	702-1
	- Элеваторы

	702-2
	- Зернохранилища

	702-3
	- Приемные устройства

	702-4 - 702-8
	- Резерв

	702-9
	- Разные вспомогательные здания и сооружения элеваторов и зернохранилищ

	Подраздел
	 

	703
	- Овощехранилища и фруктохранилища

	Группы:
	 

	703-1
	- Овощехранилища

	703-2
	- Фруктохранилища

	703-3
	- Комбинированные хранилища овощей и фруктов

	703-4 - 703-8
	- Резерв

	703-9
	- Разные здания и сооружения овощехранилищ и фруктохранилищ

	Подраздел
	 

	704
	- Склады и резервуары для нефти, нефтепродуктов и смазочных материалов

	Группы:
	 

	704-1
	- Стальные резервуары для светлых и темных нефтепродуктов

	704-2
	- Склады нефтепродуктов и смазочных материалов в таре

	704-3
	- Железобетонные резервуары для мазута и нефти

	704-4
	- Склады дизельного топлива и масел

	704-5
	- Склады сжиженных газов

	704-6 - 704-8
	- Резерв

	704-9
	- Разные здания для складов нефти, нефтепродуктов и смазочных материалов

	Подраздел
	 

	705
	- Склады и резервуары для химических продуктов

	Группы:
	 

	705-1
	- Склады минеральных удобрений

	705-2
	- Склады ядохимикатов

	705-3
	- Склады взрывчатых веществ

	705-4
	- Склады химических продуктов

	705-5
	- Резервуары для агрессивных химических продуктов

	705-6
	- Резервуары для неагрессивных химических продуктов

	705-7, 705-8
	- Резерв

	705-9
	- Разные склады и резервуары для химических продуктов

	Подразделы:
	 

	706
	- Резерв

	707
	- Газгольдеры

	Группы:
	 

	707-1
	- Газгольдеры сухие

	707-2
	- Газгольдеры мокрые

	707-3
	- Резерв

	Подразделы:
	 

	708
	- Склады строительных материалов и изделий

	709
	- Склады разные

	Группы:
	 

	709-1
	- Склады металлов

	709-2
	- Грузовые склады железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, речного флота

	709-3 - 709-8
	- Резерв

	709-9
	- Другие разные склады

	Раздел 8 Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения

	Подразделы:
	 

	800
	- Общие материалы

	801
	- Комплексы, фермы, здания и сооружения для крупного рогатого скота

	Группы:
	 

	801-1
	- Комплексы и фермы для крупного рогатого скота

	801-2
	- Коровники

	801-3
	- Родильные и родильные с телятниками

	801-4
	- Телятники, здания для молодняка

	801-5
	- Молочные и доильно-молочные блоки

	801-6
	- Кормоприготовительные цехи

	801-7, 801-8
	- Резерв

	801-9
	- Разные здания и сооружения для крупного рогатого скота

	Подраздел
	 

	802
	- Комплексы, фермы, здания и сооружения для свиней

	Группы:
	 

	802-1
	- Комплексы и фермы для свиней

	802-2
	- Свинарники для супоросных маток и хряков

	802-3
	- Свинарники для проведения опоросов

	802-4
	- Свинарники для поросят-отъемышей и ремонтного молодняка

	802-5
	- Свинарники-откормочники

	802-6
	- Кормоприготовительные цехи

	802-7, 802-8
	- Резерв

	802-9
	- Разные здания и сооружения для свиней

	Подраздел
	 

	803
	- Комплексы, фермы, здания и сооружения для овец и коз

	Группы:
	 

	803-1
	- Комплексы, фермы и площадки для овец и коз

	803-2
	- Овчарни и баранники

	803-3
	- Овчарни для ягнения

	803-4
	- Овчарни для молодняка

	803-5
	- Овчарни-откормочники

	803-6
	- Кормоприготовительные цехи

	803-7, 803-8
	- Резерв

	803-9
	- Разные здания и сооружения для овец и коз

	Подраздел
	 

	804
	- Фермы, здания и сооружения для лошадей

	Группы:
	 

	804-1
	- Фермы для лошадей

	804-2
	- Основные отдельные здания и сооружения для лошадей

	804-3 - 804-8
	- Резерв

	804-9
	- Разные здания и сооружения для лошадей

	Подраздел
	 

	805
	- Птицеводческие комплексы, фермы, птицефабрики и здания для

	птиц
	 

	Группы:
	 

	805-1
	- Птицеводческие комплексы, фермы, птицефабрики

	805-2
	- Птичники

	805-3
	- Птичники для молодняка

	805-4
	- Инкубатории

	805-5
	- Цехи убоя и переработки птицы

	805-6
	- Кормоприготовительные цехи

	805-7
	- Яйцесклады

	805-8
	- Цехи переработки технических отходов птицеводства

	805-9
	- Разные здания для птиц

	Подраздел
	 

	806
	- Фермы, здания и сооружения для звероводческих, кролиководческих и охотничьих хозяйств

	Группы:
	 

	806-1
	- Фермы для звероводческих, кролиководческих хозяйств

	806-2
	- Основные отдельные здания и сооружения для звероводческих, кролиководческих и охотничьих хозяйств

	806-3 - 806-5
	- Резерв

	806-6
	- Кормоприготовительные цехи

	806-7 - 806-8
	- Резерв

	806-9
	- Разные здания и сооружения для звероводческих, кролиководческих и охотничьих хозяйств

	Подраздел
	 

	807
	- Ветеринарные, зоотехнические и агрономические здания и сооружения

	Группа
	 

	807-1
	- Ветеринарные здания и сооружения

	Подгруппы:
	 

	807-10
	- Ветеринарные станции, лечебницы, амбулатории, лаборатории, стационары, изоляторы и др.

	807-11
	- Административные здания с санпропускником, санпропускники, дезбарьеры

	807-12
	- Аптеки

	807-13
	- Убойно-санитарные пункты

	807-14 - 807-18
	- Резерв

	807-19
	- Разные ветеринарные здания и сооружения

	Группа
	 

	807-2
	- Зоотехнические здания и сооружения

	Подгруппа
	 

	807-20
	- Станции и пункты искусственного осеменения

	Группа
	 

	807-3
	- Агрономические здания и сооружения

	Подгруппы:
	 

	807-30
	- Контрольные станции

	807-31
	- Лаборатории

	807-32 - 807-38
	- Резерв

	807-39
	- Разные агрономические здания и сооружения

	Подраздел
	 

	808
	- Здания и сооружения для табаководства и пчеловодства

	Группы:
	 

	808-1
	- Для табаководства

	808-2
	- Для пчеловодства

	Подразделы:
	 

	809
	- Резерв

	810
	- Теплично-парниковое хозяйство

	Группы:
	 

	810-1
	- Теплицы

	810-2
	- Парники

	810-3
	- Вспомогательные здания для теплично-парникового хозяйства

	Подразделы:
	 

	811
	- Силосные и сенажные сооружения

	812
	- Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и семян трав

	Группы:
	 

	812-1
	- Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке зерновых, зернобобовых и крупяных культур

	812-2
	- Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке масличных культур

	Группа
	 

	812-3
	- Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке семян трав

	Подраздел
	 

	813
	- Предприятия, здания и сооружения для хранения продукции сельскохозяйственного производства, минеральных удобрений и ядохимикатов

	Группы:
	 

	813-1
	- Зернохранилища и семенохранилища

	813-2
	- Овощехранилища

	813-3
	- Фруктохранилища

	813-4
	- Комбинированные хранилища овощей и фруктов

	813-5
	- Предприятия для хранения кормов

	813-6
	- Склады минеральных удобрений и ядохимикатов

	Подраздел
	 

	814
	- Предприятия, здания и сооружения для обработки и переработки сельскохозяйственной продукции

	Группы:
	 

	814-1
	- Предприятия, здания и сооружения по переработке овощей

	814-2
	- Предприятия, здания и сооружения по производству овощных и фруктовых консервов и соков, продукции квашения и соления

	814-3
	- Предприятия, здания и сооружения плодово-ягодного виноделия

	814-4
	- Предприятия, здания и сооружения по сушке фруктов и овощей

	814-5
	- Предприятия по производству комбикормов и полнорационных кормов

	814-6
	- Предприятия по приготовлению травяной муки

	814-7
	- Предприятия, здания и сооружения по первичной обработке льна и других технических культур

	814-8
	- Резерв

	814-9
	- Разные здания и сооружения для обработки и переработки сельскохозяйственной продукции

	Подразделы:
	 

	815
	- Здания и сооружения по транспортировке, очистке и хранению навоза

	816
	- Предприятия, здания и сооружения по ремонту, техническому обслуживанию, хранению и обеспечению горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники

	Группа
	 

	816-1
	- Предприятия, здания и сооружения по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники

	Подразделы:
	 

	817
	- Разные сельскохозяйственные здания и сооружения

	818
	- Оборудование для ферм

	819
	- Резерв

	820
	- Системы, здания и сооружения водного хозяйства и мелиорации

	Группы:
	 

	820-1
	- Сооружения открытых оросительных и осушительных систем

	820-2
	- Сооружения закрытой оросительной и осушительной сети

	820-3
	- Насосные станции мелиоративных систем

	820-4
	- Сооружения водного хозяйства

	820-5 - 820-8
	- Резерв

	Раздел 9 Санитарно-технические системы и сооружения

	Подразделы:
	 

	900
	- Общие материалы

	901
	- Водоснабжение

	Группы:
	 

	901-1
	- Водозаборные сооружения

	901-2
	- Насосные станции

	901-3
	- Очистные сооружения

	901-4
	- Резервуары для воды

	901-5
	- Водонапорные башни

	901-6
	- Градирни

	901-7
	- Сооружения и установки по обеззараживанию воды (хлораторные, озонаторные, бактерицидные установки и др.)

	901-8
	- Резерв

	901-9
	- Разные здания и сооружения водоснабжения

	Подраздел
	 

	902
	- Канализация

	Группы:
	 

	902-1
	- Насосные станции

	902-2
	- Сооружения механической очистки (решетки, решетки-дробилки, песколовки, нефтеловушки, осветлители, флотаторы и др.)

	902-3
	- Сооружения биологической (биохимической) очистки

	902-4
	- Сооружения доочистки

	902-5
	- Сооружения для обработки осадка (метантенки, корпуса обезвоживания осадка и др.)

	902-6
	- Водоизмерительные лотки

	902-7, 902-8
	- Резерв

	902-9
	- Разные здания и сооружения канализации

	Подраздел
	 

	903
	- Теплоснабжение

	Группы:
	 

	903-1
	- Котельные установки

	903-2
	- Установки для снабжения котельных жидким топливом

	903-3
	- Водоподготовка

	903-4
	- Сооружения тепловых сетей (насосные станции, станции перекачки конденсата, тепловые пункты, камеры и др.)

	903-5 - 903-8
	- Резерв

	903-9
	- Разные здания и сооружения теплоснабжения

	Подраздел
	 

	904
	- Воздухоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха

	Группы:
	 

	904-1
	- Воздухоснабжение, компрессорные станции и установки, пневмо-транспорт

	904-2
	- Вентиляционные установки, кондиционирование воздуха

	904-3
	- Пылеулавливание

	904-4 - 904-8
	- Резерв

	904-9
	- Разные здания и сооружения водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха

	Подраздел
	 

	905
	- Газоснабжение

	Группы:
	 

	905-1
	- Сооружения и установки систем газоснабжения

	905-2 - 905-8
	- Резерв

	905-9
	- Разные сооружения газоснабжения

	Подразделы:
	 

	906
	- Холодоснабжение

	907
	- Очистка и удаление газов

	Группы:
	 

	907-1
	- Фильтры и установки термической нейтрализации газов

	907-2
	- Дымовые трубы

	907-3 - 907-8
	- Резерв

	907-9
	- Разные сооружения для очистки и удаления газов.
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