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Введение
 
Типовое проектирование является одним из элементов государственного регулирования архитектуры, градостроительства и строительства при реализации политики государства в области массового строительства объектов капитального строительства.
Основной задачей типового проектирования является обеспечение проектных и строительных организаций экономически эффективными проектами и проектной документацией на строительство объектов капитального строительства, строительные конструкции, изделия и узлы современного технического уровня и высокого качества.
В результате типового проектирования создается типовая проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде чертежей (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
Разработанная и утвержденная в установленном порядке типовая проектная документация классифицируется в соответствии с казахстанским архитектурным, градостроительным и строительным каталогом (АГСК) и формируется в фонд готовой типовой проектной документации.
 
 
1. Область применения
 
1.1 Настоящий свод правил определяет правила представления проектной документации для регистрации и внесения в архитектурный, градостроительный и строительный каталог (АГСК), формирования и ведения перечня типовой проектной документации, порядок издания, распространения и применения типовой проектной документации из фонда АГСК.
1.2 Настоящий свод правил предназначен для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан при проектировании и строительстве объектов капитального строительства и распространяется на типовую проектную документацию.
1.3 Настоящий свод правил составлен в развитие норм СН РК 1.02-01 и СП РК 1.02-106, имеет цель экономии средств государственных и местных бюджетов, направляемых на подготовку проектной документации, и популяризации современных экономных архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, технологических и организационных решений, применяемых при подготовке проектной документации.
 
 
2. Нормативные ссылки
 
При применении настоящего государственного норматива необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242-II от 16 июля 2001 года.
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства. Основные положения.
СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения состав проектной документации на строительство.
СН РК 1.02-01-2013 Типовое проектирование.
СП РК 1.02-106-2013 Типовое проектирование.
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия.
ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции.
ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.
ГОСТ 21.203-78 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила учета и хранения подлинников проектной документации.
ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверка действия ссылочных документов осуществляется по «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. Термины и определения
 
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Архитектурный, градостроительный и строительный каталог (АГСК):
Система информационного обеспечения организаций и специалистов проектно-строительного комплекса сведениями о действующей нормативной и типовой проектной документации, средствах программного обеспечения автоматизированных систем, выпускаемой промышленной продукции для строительного комплекса Казахстана.
3.2 Обозначение типовой документации: Буквенный и цифровой шифр типовой документации, характеризующий ее принадлежность к одному из разделов АГСК.
3.3 Привязка типового проекта (проектного решения): Внесение изменений в типовой проект (типовое проектное решение) с целью учета особенностей объекта и площадки строительства без принципиального изменения технико-экономических и конструктивных характеристик применяемого объекта.
3.4 Типовое проектное решение: Имеющие повторяющиеся решения и предназначенные для компоновки различных проектных решений и привязки к конкретной площадке строительства.
3.5 Типовой проект: Разработанная и утвержденная в установленном порядке для многократного применения при строительстве проектно-сметная документация.
3.6 Типовая проектная документация: Разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочных решений комплекты проектной документации, предназначенные для многократного применения в строительстве и включенные в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог (АГСК).
 
 
4. Общие положения
 
4.1 В настоящем своде правил приведены рекомендуемые, официально признанные, и с необходимой полнотой оправдавшие себя на практике, правила предоставления проектной документации для регистрации и внесения в перечень типовой проектной документации архитектурного, градостроительного и строительного каталога, порядок применения, распространения и издания типовой проектной документации из фонда каталога.
4.2 Настоящий свод правил предназначен для применения в качестве приемлемых решений по ведению типовой проектной документации и определяет методы (способы) выполнения требований СН РК 1.02-01, СН РК 1.02-03, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.116, ГОСТ 21.110, ГОСТ 21.203, ГОСТ Р 21.1101 и других руководящих документов в строительстве.
4.3 Настоящий свод правил подлежит применению всеми органами управления, оценки соответствия, контроля и надзора, предприятиями и организациями независимо от формы собственности и принадлежности, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, или осуществляющими индивидуальное строительство, а также общественными и иными организациями, включая совместные предприятия с участием зарубежных партнеров, зарубежными юридическими и физическими лицами.
4.4 Положения и правила выбора состава, разработки, составления, согласования, экспертизы, утверждения и применения типовой проектной документации на строительство объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, линейных объектов определены нормами СН РК 1.02-01 и СП РК 1.02-106.
4.5 Критериями отнесения проектной документация к типовой проектной документации или к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства, являются условия, которые должны быть соблюдены застройщиком или заказчиком при проведении отбора проектной документации для ее повторного применения в качестве типовой проектной документации.
4.6 Критериями отнесения проектной документации к типовой проектной документации в соответствии с СН РК 1.02-01 являются:
- положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой документации, выданное любому лицу не ранее трех лет до дня принятия решения о повторном применении проектной документации;
- заключение органа государственного архитектурно-строительного контроля (при соответствии этого контроля законодательству о градостроительной деятельности) о соответствии авторской проектной документации и объекта капитального строительства, построенного по этой документации;
- заключение о соответствии указанных в типовой документации климатических, гидрогеологических и иных условий, в которых она может применяться, условиям, в которых она подлежит применению повторно;
- документ, подтверждающий право застройщика (заказчика) на использование проектной документации как типовой, если исключительное право на данную проектную документацию принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и т.п.);
- целесообразность использования разработанной проектной документации как типовую документацию, на основе оценки материалоемкости, трудоемкости, продолжительности строительства, обеспечения безопасности объектов проектирования, высокого уровня архитектурных и градостроительных решений.
4.7 При отнесении проектной документации к типовой проектной документации необходимо наличие совокупности критериев, приведенных в п. 4.6 настоящих правил.
4.8 Структура и состав задания на проектирование типовых проектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения определена СН РК 1.02-01.
4.9 Порядок разработки типовой проектной документации на объект капитального строительства определен таким же, как при проектировании объекта строительства за исключением решений по фундаментам, внешним инженерным сетям и инженерным изысканием и определены СН РК 1.02-01 и СП РК 1.02-106.
4.10 Типовая проектная документация по назначению имеет следующие виды:
- типовые проекты зданий и сооружений - для многократного применения при проектировании и строительстве путем привязки к конкретной площадке строительства, а также для использования при разработке индивидуальных проектов (ТП);
- типовые проектные решения (ТПР) для методического обеспечения проектирования конкретных объектов строительства, привязки типовых проектов;
- типовые строительные конструкции, изделия и узлы (ТСК, ТСИ, ТСУ) - для многократного применения при проектировании и строительстве, а также при массовом (серийном) производстве и использовании на предприятиях строительной индустрии и площадках строительства;
- типовые материалы для проектирования (ТМП) - для применения в качестве методического обеспечения проектирования конкретных объектов строительства, привязки типовых проектов;
- типовые комплексные проекты для промышленного строительства, включающие разработку отдельных проектных решений и чертежей, в частности: чертежей типовых конструкций, чертежей архитектурных (ТДА) и монтажных (ТДМ) деталей, решений типовых секций, проектов технологических цехов, линий и участков, планировочных схем и т.д.
 
 
5. Правила предоставления типовой проектной документации для регистрации и внесения в АГСК
 
5.1 Типовая проектная документация после ее согласования, экспертизы и утверждения в соответствии с нормами СН РК 1.02-01 и СП РК 1.02-106 должна быть включена в соответствующий классификационный раздел архитектурного, градостроительного и строительного каталога.
5.2 Включение типовых проектов и типовых проектных решений в архитектурный, градостроительный и строительный каталог (АГСК), с присвоением обозначения по рубрикатору каталога, производится Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, которому проектные организации передают подлинники этой документации или по его поручению организации, назначенные ответственными за подготовку и ведение отдельных частей каталога.
5.3 Для регистрации и внесения типовой проектной документации в архитектурный, градостроительный и строительный каталог предоставляются:
а) заявление о направлении проектной документации для регистрации и внесения в АГСК, в котором указываются:
- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица);
- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, в отношении которого, представлены на государственную экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие));
- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя);
б) положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация, разработанная в отношении объектов капитального строительства, строительство которых предполагается осуществить в исключительной экономической и климатической зоне, а также проектная документация, разработанная в отношении объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах;
в) положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу;
г) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование типовой проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные);
д) основная проектная документация в подлиннике, состав которой определен СН РК 1.02-01 и СП РК 1.02-106.
5.4 В случае положительного решения технической экспертизы и положительного заключения Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства типовой проектной документации присваивается обозначение, под которым она подлежит внесению в перечень типовой проектной документации, распространению и именоваться во всех информационных изданиях, перечнях, указателях и каталогах.
5.5 Присвоение обозначений типовой проектной документации осуществляется согласно СП РК 1.02-106.
5.6 Введенная в действие проектная документация на типовые строительные конструкции, изделия и узлы передается ведущей организацией - разработчиком в Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства для внесения в фонд и перечень типовой проектной документации АГСК-3.
5.7 Передача проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы в фонд типовой проектной документации производится в срок, установленный техническим заданием и, как правило, не позднее 90 дней до срока окончания разработки данной проектной документации, установленного документом, на основании которого она разработана.
5.8 Для приемки проектной документации на типовые строительные конструкций, изделия и узлы в фонд типовой проектной документации представляются следующие материалы:
- сопроводительное письмо с указанием наименований разработанной и заменяемой проектной документации, предполагаемой применяемости разработанной проектной документации, намечаемого срока ее действия, а также с перечислением материалов, представляемых на рассмотрение;
- копия документа, на основании которого разработана проектная документация;
- введенная в действие проектная документация в установленном составе;
- каталожный лист;
- копия технического задания;
- копия протокола заседания научно-технического совета;
- копия документа об утверждении проектной документации;
- копия документа о согласовании;
- копия экспертного заключения;
- копия приказа о введении в действие проектной документации.
5.9 При приемке проектной документации в фонд типовой проектной документации АГСК учитывается соответствие: состава, оформления и комплектования проектных материалов установленным требованиям; достигнутых технико-экономических показателей базовым (нормативным, утвержденным); нормативных и нормативно-технических документов, а также государственных стандартов, использованных при проектировании, действующим на момент проверки; подлинников проектной документации требованиям полиграфического исполнения (качество графического изображения).
По результатам проверки составляется заключение и, при необходимости, проектная документация возвращается организации-разработчику (ведущей организации-разработчику) с сопроводительным письмом для внесения в нее исправлений.
5.10 Исправленная проектная документация рассматривается Уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства в части проверки полноты и правильности выполненных исправлений, после чего подлинники сдаются организацией-разработчиком в фонд типовой проектной документации АГСК.
Уполномоченным органом, ведущим АГСК, выдается справка установленной формы и сопроводительное письмо. Справка удостоверяет фактический срок окончания разработки проектной документации и является основанием для завершения расчета между заказчиком и организацией-разработчиком.
 
 
6. Структура и классификационные разделы типовой проектной документации АГСК
 
6.1 Казахстанский архитектурный, градостроительный и строительный каталог (АГСК), представляет собой систему информационного обеспечения организаций и специалистов строительного комплекса сведениями о действующей нормативной и типовой проектной документации, средствах программного обеспечения информационных технологий в строительстве, научно-техническое сопровождение которого осуществляет уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
6.2 Архитектурный, градостроительный и строительный каталог является официальным изданием, составленным в соответствии с требованиями СН РК 1.01-01.
6.3 Структура АГСК и распределение информационных указателей и перечней представлены в соответствии с приложением 1.
6.4 Перечни типовой проектной документации для строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения включены в перечень АГСК-2, а перечни проектной документации типовых строительных конструкции, изделий и узлов зданий и сооружений, и территориальных каталогов в перечень АГСК-3.
 
 
7. Правила формирования и ведения перечня типовой проектной документации в АГСК
 
7.1 В перечень типовой проектной документации архитектурного, градостроительного и строительного каталога подлежит включению информация о проектной документации на строительство объекта капитального строительства при разработке которой были применены современные экономичные ресурсо - и энергосберегающие, архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и организационные решение и которая рекомендуется для массового применения за счет или с привлечением средств государственного и местных бюджетов.
7.2 В перечень типовой проектной документации архитектурного, градостроительного и строительного каталога подлежит включению информация о проектной документации при условии, что объект капитального строительства, в отношении которого подготовлена проектная документация, будучи аналогичным по назначению, виду и технико-экономическим показателям к другим объектам капитального строительства, имеет лучшие показатели соотношения стоимости строительства объекта капитального строительства к расчетному сроку эксплуатации, полезной площади к общей площади объекта капитального строительства, ресурсопотребления на единицу мощности, необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства, а при равных показателях - при ее подготовке были применены ранее не применявшиеся архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и (или) организационные решения.
7.3 Информация о проектной документации, разработанной за счет или с привлечением средств государственного бюджета и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, для включения в перечень типовой проектной документации представляется в Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства для выдачи положительного заключения.
7.4 Информация о проектной документации, разработанной за счет иных финансовых источников и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, может быть направлена для включения в перечень типовой проектной документации правообладателем или заказчиком такой проектной документации, в том числе иностранным правообладателем или заказчиком.
7.5 Решение о внесении в перечень типовой проектной документации оформляется приказом Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства или органа, на которого возложен ведение перечня.
7.6 Сведения, содержащие в перечне типовой проектной документации, являются открытыми для ознакомления с ними любых заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
 
 
8. Составление и оформление каталожных листов типовой проектной документации, включаемых в фонд типовой проектной документации АГСК
 
8.1 В состав проектной документации для включения в фонд типовой проектной документации АГСК входит паспорт проекта - каталожный лист типовой проектной документации, который является основным носителем информации о проектной документации и содержит краткие сведения и основные технико-экономические данные и показатели, необходимые для выбора проектной документации к применению в проектировании и строительстве.
8.2 Составление каталожных листов, внесение в них дополнений и изменений осуществляются ведущей организацией - разработчиком типовой проектной документации.
 
 
Составление каталожных листов части 2 АГСК
 
8.3 Каталожные листы в зависимости от назначения проектной документации в соответствии с Приложением Б, составляются:
- по форме П2.1 - на проектную документацию жилых зданий;
- по форме П2.2 - на проектную документацию общественных зданий и сооружений, а также малых форм архитектуры и элементов благоустройства;
- по форме П2.3 - на проектную документацию производственных, складских, вспомогательных, сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, технологических линий участков цехов;
- по форме П2.4 - на проектную документацию планировочных схем объектов общественного, производственного, складского и вспомогательного назначения, а также решений по благоустройству.
8.4 В пределах рамки рабочего поля на первой и последующих страницах каталожных листов оформляется заголовочная часть, включающая в себя 10 полей на первой странице и 4 поля на последующих страницах.
Заполнение полей выполняют в соответствии с определениями, указанными в формах П2.1 - П2.4.
Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительств и строительства и (или) организация, получившая право на ведение Фонда типовой проектной документации в АГСК, заполняет поле «Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог», в котором указываются месяц и год.
Остальные поля первой страницы и все поля последующих страниц заполняет организация-разработчик:
- обозначение проектной документации присваивает подразделение Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства и (или) организация, получившая право на ведение Фонда типовой проектной документации;
- обозначение ранее действующей проектной документации, взамен которой разработана новая документация;
- наименование проектной документации;
- вид проектной документации массового применения (типовой проект, типовые проектные решения, типовые материалы для проектирования);
- количество страниц каталожного листа.
8.5 Графические материалы строительных и технологических решений следует выполнять в минимальном объеме без излишней детализации, в произвольном масштабе, обеспечивающем четкость графического изображения.
Графические материалы строительных решений включают схемы генеральных планов объектов, фасады, планы, характерные разрезы зданий, сооружений с показом лестниц, входов, въездов (ворот), вводов и выпусков инженерных коммуникаций, подъемно-транспортных устройств, их грузоподъемности, отметок чистого пола всех этажей, низа несущих конструкций покрытий, головок рельсов крановых путей, планировочных отметок земли, наиболее характерных отметок зданий и сооружений, координационных осей: крайних в местах изменения конфигурации в плане, перепада высот, изменения этажности.
Вводы и выпуски инженерных коммуникаций следует обозначать буквами: В - водопровод, К - канализация, Т - теплосеть, Э - электросеть, Г - газопровод, С - связь и сигнализация.
Графические материалы технологических решений включают планы расстановки технологического оборудования, схемы технологических процессов. Графическое изображение технологических решений совмещается по возможности с графическим изображением строительных решений.
Графические материалы сопровождаются экспликациями зданий и сооружений, квартир, помещений, спецификациями основного технологического оборудования.
8.6 Раздел «Техническая характеристика» включает краткое описание объекта, его назначение, указания по применению. Если в каталожном листе приводится раздел «Технологический процесс», то раздел «Техническая характеристика» опускается. Описание технологического процесса в этом случае должно начинаться с краткой характеристики объекта.
8.7 Раздел «Производственная программа» включает сведения о количестве, ассортименте выпускаемой продукции, потребности в сырье и другие сведения.
8.8 При составлении каталожных листов на проектную документацию производств, выделяющих в процессе работы вредные вещества, следует приводить таблицы: «Выбросы вредных веществ в окружающую среду», «Характеристика очистных сооружений и установок для сточных вод».
8.9 В разделах «Область применения» и «Инженерное обеспечение» могут быть введены дополнительные характеристики, отражающие специфику разработанной проектной документации с указанием числовых значений, и пояснения к ним.
8.10 В разделе «Строительные конструкции и изделия» дается перечень конструкций и изделий проектируемого здания или сооружения с указанием вида конструкции, изделия, его сборности, материала; приводятся обозначения ГОСТа, серии, шифра и номера альбомов, выпусков, частей.
При необходимости указываются варианты конструктивных решений.
8.11 В таблице «Технико-экономические данные и показатели» приведен набор характеристик, которые могут быть дополнены новыми, отражающими специфику разработанной проектной документации.
При ограниченном наборе технико-экономических показателей таблицы могут быть выполнены организацией - разработчиком проектной документации применительно к установленным формам.
При многовариантном проектировании таблица «Технико-экономические данные и показатели», как правило, должна заполняться для каждого варианта отдельно. Допускается значения основного решения и вариантов приводить в одной таблице.
8.12 В разделе «Дополнительные данные» приводятся сведения о новизне и эффективности проектных решений, наличии патентов, авторских свидетельств, принятый расчетный показатель, количество расчетных единиц и другие сведения о разработанной документации, не вошедшие в форму каталожного листа.
8.13 Разделы «Состав проектной документации» и «Примененная проектная документация» выполняются в виде таблиц.
8.14 На последней странице приводятся выходные данные каталожного листа: сведения об авторе (организации-разработчике) проектной документации, утверждении, введении в действие, сроке действия, поставщике документации.
 
Составление каталожных листов в части 3 АГСК
 
8.15 Каталожные листы в части 3 АГСК, в соответствие с Приложением В, составляются:
по форме П3.1 - на проектную документацию типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений;
по форме П3.2 - на проектную документацию инженерного оборудования, изделий и узлов инженерного оборудования зданий и сооружений;
по форме П3.3 - на проектную документацию форм опалубочных для изготовления железобетонных изделий.
8.16 В пределах рамки на первой и последующих страницах каталожных листов оформляется заголовочная часть, включающая в себя: 9 полей на первой странице и 4 поля на последующих страницах.
Заполнение полей выполняется в соответствии с определениями, указанными в формах П3.1-П3.3.
Подразделение Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства и (или) организация, получившая право на ведение Фонда типовой проектной документации, заполняет поле «Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог», в котором указываются месяц и год.
Остальные поля первой страницы и все поля последующих страниц заполняет организация-разработчик:
- обозначение серии и выпуска присваивает подразделение Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства и (или) организация, получившая право на ведение Фонда типовой проектной документации;
- обозначение ранее действующей серии (шифра) и выпуска, взамен которого разработана новая документация;
- наименование серии, при этом, если полное наименование не умещается, в порядке исключения допускается сокращение отдельных слов (например, сборные железобетонные конструкции). Если сведения о заменяемой серии в ячейке не помещаются, допускается давать эти сведения в Разделе «Дополнительные данные». При этом в указанной ячейке впечатать: «см. доп. данные». В «Дополнительных данных», в случае необходимости, приводятся пояснения о заменяемой серии;
- количество страниц каталожного листа.
8.17 Графические материалы выполняются в минимальном объеме, в произвольном масштабе, обеспечивающем четкость графического изображения. Графические материалы включают схематические чертежи (эскизы) конструкций, изделий и, при необходимости, узлов зданий, сооружений, инженерного оборудования, габаритные схемы отдельных сооружений, виды, разрезы, сечения, общие параметры конструкций, другие данные с основными размерами и необходимыми пояснениями.
8.18 В таблице «Номенклатура конструкций (изделий)» в первой графе может размещаться графическая часть с названием графы «Эскиз» вместо «Номер эскиза».
8.19 В разделе «Область применения» могут быть введены дополнительные характеристики по разработанной проектной документации с указанием числовых значений. Характеристики, по которым отсутствуют сведения, не указываются.
8.20 В разделе «Дополнительные данные» приводятся сведения о новизне и эффективности вновь разработанной серии, наличие патентов, авторских свидетельств, другие сведения о разработанной документации, не вошедшие в форму каталожного листа.
8.21 На последней странице приводятся выходные данные каталожного листа: сведения об авторе (организации-разработчике) проектной документации, утверждении, введении в действие, сроке действия, поставщике документации.
 
Оформление каталожных листов
 
8.22 Подлинники каталожных листов выполняются на чертежной бумаге марки А - страница первая и последующие, если на них размещаются графические материалы, и на писчей бумаге марки 0 или 1 - остальные страницы.
Формат подлинников каталожных листов 297×420 мм (210×297 мм), габариты рабочего поля 257×400 мм. Расстояние от внешней рамки каталожного листа до боковых рамок рабочего поля 20 мм, до верхней и нижней рамки 10 мм. Размеры каталожного листа и заголовочной части приведены на Рисунках 1,2.
8.23 Текстовая часть должна быть выполнена четким написанием с обязательной пропечаткой всего контура цифровых и буквенных знаков. Размер шрифта 2,5 мм. Расстояние между строками (интервалы) принимают в зависимости от объема текстового материала, но не более 2 интервалов, при этом следует стремиться к более плотному и равномерному заполнению рабочего поля.
8.24 Чертежи, таблицы и рамки рабочего поля выполняют равномерно насыщенного черного цвета. Цифры и буквы должны быть четкого изображения.
8.25 Наименования разделов, таблиц, характеристик выполняют прописными буквами, текст - строчными. Допускается вписывать от руки тушью специальные знаки, буквы редко применяемых алфавитов.
Текст, помещенный в графах таблиц, распределяют равномерно по всему рабочему полю графы так, чтобы он не выходил за линии, ограничивающие графы. Цифры в графах, как правило, располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были расположены точно один под другим.
8.26 На последней странице каталожного листа проставляется инвентарный номер проектной документации, устанавливаемый поставщиком, и номер каталожного листа, устанавливаемый подразделением Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства и (или) организация, получившей право на ведение Фонда типовой проектной документации.
Последнюю страницу каталожного листа справа от рамки рабочего поля оформляют подписями главного инженера (архитектора) ведущей организации-разработчика и главного инженера (архитектора) проекта: четная страница - справа, нечетная - слева.
8.27 Оборотную сторону подлинника каталожного листа не заполняют, страницам дается сквозная нумерация.
8.28 Изменения в каталожный лист на проектную документацию, включенную в АГСК, допускается вносить путем перепечатки отдельных слов, строк, абзацев и наклеивания их на исправляемые места. Перепечатку производят на бумаге того же качества и с той же контрастностью, что и подлинник. При внесении изменений в каталожный лист на обороте соответствующей страницы подлинника каталожного листа за рамкой рабочего поля производят запись «Внесены изменения (дата и номер документа, дата внесения изменения и подпись главного инженера проекта)».
 
 
9. Издание и распространение типовой проектной документации из фонда АГСК
 
9.1 После решения о включении проекта в каталог типовых проектов, Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства сообщает об их введении в действие в выпусках информационного бюллетеня в области архитектуры, градостроительства и строительства, выпускаемого единым специализированным центром по изданию и распространению, а также включаются в соответствующие перечень АГСК.
Чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов после их утверждения включаются в фонд и сведения о введении их в действие публикуются в выпусках информационного бюллетеня - журнала о государственных нормативах, стандартах и методических материалах в области архитектуры, градостроительства и строительства, выпускаемого единым специализированным центром по изданию и распространению, а также включаются в соответствующие перечни АГСК.
9.2 Решение о корректировке или исключении не соответствующей действующим нормам типовой документации из архитектурного, градостроительного и строительного каталога принимает ведомство, утвердившее проектную документацию, по предоставлению организации - разработчика документации или организации, формирующей и ведущей каталог.
9.3 Типовая проектная документация, принятая в государственный фонд, издается и распространяется Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства или организацией, которой поручено издание, тиражирование и распространение.
Допускается по согласованию с Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства издание и распространение типовой проектной документации проектными организациями-авторами этой документации. Организации, распространяющие типовую проектную документацию, несут ответственность за качество и сроки ее издания и распространения.
9.4 Издание и распространение типовой проектной документации осуществляется по предварительным заявкам и текущим заказам организаций. Срок исполнения заказов на типовую проектную документацию, сведения о которой опубликованы в информационном издании АГСК, не должен превышать трех месяцев со времени поступления заказов.
9.5 Информация об отмене типовой документации и исключении ее из АГСК, а также о продлении сроков действия документации или о возможности ее применения в виде материала для проектирования или справочного материала подлежит публикации организацией, формирующей и ведущей АГСК, в ежемесячном официальном информационном издании.
9.6 Тиражирование и распространение типовой документации из всех частей архитектурного, градостроительного и строительного каталога осуществляется в соответствии с договором между организацией, формирующей и ведущей архитектурный, градостроительный и строительный каталог, и исполнителями частей.
 
 
10. Применение типовой проектной документации из фонда АГСК
 
10.1 Применяемая типовая проектная документация на объекты капитального строительства должна быть привязана к конкретной площадке строительства с учетом особенностей этой площадки и района строительства в соответствии с ГОСТ 21.101.
10.2 Порядок привязки типовой проектной документации на объекты капитального строительства определяют СН РК 1.02-01 и СП РК 1.02-106.
10.3 Организации, ведущие проектные работы, кроме выполнения работ по привязке, должны вносить в типовые проекты (типовые проектные решения) необходимые изменения в случаях, когда предусмотренные в них оборудование, конструкции и изделия сняты с производства или изменены положения и требования нормативных документов.
10.4 Допускается с разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства вносить в привязываемые типовые проекты изменения, связанные с применением более прогрессивных технологических процессов, высокопроизводительного оборудования, средств механизации и автоматизации, совершенствованием планировочных и конструктивных решений, блокированием производств, применением индустриальных методов строительства, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов строительства.
10.5 В случаях применения в проекте строительства объекта капитального строительства типовых строительных конструкций, изделий и узлов, в рабочих чертежах к проекту должны делаться ссылки на примененные типовые строительные конструкции, изделия и узлы с указанием обозначения соответствующих рабочих чертежей изделий, узлов.
В случаях, когда требуется внести изменения в рабочие чертежи типовых изделий, то в составе рабочей документации на строительство объекта должны быть выполнены чертежи, содержащие дополнения и изменения к рабочим чертежам, и спецификация примененных типовых изделий.
10.6 Проектные организации несут ответственность за правильность выбора типовой проектной документации для привязки, качество документации, выполненной с применением типовых проектов (типовых проектных решений), соответствие ее современным уровню и методам производства работ, требованиям действующих нормативно-правовых актов в области архитектуры, градостроительства и строительства, соответствие ее современному уровню науки и техники, правилам техники безопасности, электро -, взрыво - и пожаробезопасности.
10.7 Привязка типовой проектной документации, исключенной из Архитектурного, градостроительного и строительного каталога не допускается.
В случае исключения типового проекта (типового проектного решения) из числа действующих после его привязки и при условии, что строительство не было начато, в течение года должна быть выполнена привязка нового действующего типового проекта (типового проектного решения), утвержденного взамен исключенного из каталога.
10.8 При использовании типовой проектной документации обязательно предоставлять документ, подтверждающий право ее использования, а также документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального применения.
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(обязательное)
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Приложение Б
(информационное)
 
 
Формы на составление каталожных листов части 2 АГСК
 
Форма П 2.1
 
	АГСК-2
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 2
Предприятия, здания и сооружения
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Вид проектной документации
	На … стр.
Порядковый № ____ стр.

	(Графические материалы строительных решений: фасады, планы, разрезы и др.)

	ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

	Квартира (тип)
	Кол-во
	Площадь, м2
	Квартира (тип)
	Кол-во
	Площадь, м2

	
	
	 
 
жилая
	общая 
 
	
	
	жилая
	Общая

	Однокомнатная
	 
	 
	 
	Пятикомнатная
	 
	 
	 

	Двухкомнатная
	 
	 
	 
	Средняя площадь квартиры
	 
	 
	 

	Трехкомнатная
	 
	 
	 
 
 
 
	
	
	
	

	Четырехкомнатная
	 
	 
	 
 
 
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.1 (продолжение)
 
В Форму П 2.1 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
	АГСК-2
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № ___ стр.

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 
	 
	 

	Климатические районы и подрайоны
	 
	Нормативное значение веса снегового покрова
	кПа

	
	
	
	 
 
 
кгс/м2

	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	осн. реш.
	Степень огнестойкости
	осн. реш.

	
	 
вариант
	Сейсмичность, балл
	вариант

	Нормативное значение ветрового давления
	кПа
	Инженерно-геологические условия
	 

	
	 
кгс/м2
	Ориентация
	 

	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	 
	 
	 

	Водоснабжение
	 
	Газоснабжение
	 

	Канализация
	 
	Связь и сигнализация
	 

	Отопление
	 
	Пожаротушение
	 

	Вентиляция
	 
	Мусороудаление
	 

	Электроснабжение
	 
	Лифты
	 

	ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
	 

	Оборудование кухонь: газовые плиты, электроплиты, мойки и др.; перечень подвижной и стационарной мебели, приборов и др.)
	 

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
	 

	Фундаменты
	 

	Каркас (колонны, ригели, прогоны, балки, фахверки)
	 

	Стены наружные
	 

	Стены внутренние
	 

	Перегородки
	 

	Перекрытия
	 

	Покрытия
	 

	Лестницы
	 

	Заполнения проемов (окна, фонари, двери, витражи)
	 

	Полы
	 

	Объемные элементы здания (другие конструктивные элементы)
	 

	Кровля
	 

	Наибольшая масса монтажного элемента, т
	(название элемента)

	ОТДЕЛКА наружная
	 

	Внутренняя
	 

	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
	Всего
	Удельные показатели на расчетную единицу

	Расчетная единица - 1 м2 общей площади жилого здания
	 
	 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Площадь, м2
	застройки
	 
	 

	
	 
общая площадь, в том числе:
подземная часть
	 
	 

	
	 
летних помещений
	 
	 

	Объем строительный, м
	общий
	 
	 

	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 
	общая

	
	в том числе
	строительно-монтажных работ
	 
	 

	
	
	оборудования
	 
	 

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ
	 

	Цемент, т
	Всего, в том числе марок
	 
	 

	
	 
 
	 
	 

	Сталь, т
	Всего, в том числе классов
	 
	 

	
	 
 
	 
	 

	Бетон и железобетон, м
	Всего, в том числе
	 
	 

	
	 
сборный
	 
	 

	
	 
монолитный
	 
	 

	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3
	 
	 

	Кирпич, тыс. шт.
	 
	 

	РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ

	Расход воды
	холодной
	расчетный, м3/сут.
	 
	 

	
	
	 
 
годовой, м3
	 
	 

	
	 
горячей
	расчетный, м3/сут.
	 
	 

	
	
	 
 
годовой, м3
	 
	 

	Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут.

	Расход тепла
	всего
	расчетный
	ккал/ч
	 
	 

	
	
	 
 
годовой
	Гкал
	 
	 

	
	 
в т.ч. на отопление
	расчетный
	ккал/ч
	 
	 

	Потребная электрическая мощность, кВт
	 

	Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)
	 

	Расход газа
	расчетный, нм3/ч
	 
	 

	
	 
годовой, м3
	 
	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (новизна и эффективность проектных решений, наличие патентов, авторских свидетельств, изобретений /номер и дата документа/, конструктивные особенности зданий, сооружений, вариантность проектирования и др.) СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Номер альбома
	Наименование альбома

	 
	 

	Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4
ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Обозначение ПД
	Номер альбома
	Наименование ПД и альбома
	Поставщик*

	 
	 
	 
	 

	* При необходимости указывается разработчик проектной документации.

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД)
(Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие)
(Наименование, дата и номер документа)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	
	Инв. №
	Катал, л. №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.2
 
	АГСК-2
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 2
Предприятия, здания и сооружения
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Вид проектной документации
	На … стр.
Порядковый № ____ стр.

	(Графические материалы строительных решений: фасады, планы, разрезы и др.)
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


 
	АГСК-2
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 2
Предприятия, здания и сооружения
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Вид проектной документации
	На … стр.
Порядковый № ______ стр.

	Номер
	Наименование
	Площадь, м
	Номер
	Наименование
	Площадь, м

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(Графические материалы технологических решений: план размещения основного технологического оборудования, схемы технологических процессов)*
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

	Позиция
	Наименование и марка
	Кол-во
	Позиция
	Наименование и марка
	Кол-во

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (краткое описание характера производства)*

	* Приводятся при необходимости.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.2 (продолжение)
 
В Форму П 2.2 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
	АГСК-2
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № ____ стр.

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 
	 
	 

	Климатические районы и подрайоны
	 
	Нормативное значение веса снегового покрова
	кПа

	
	
	
	кгс/м2

	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	осн. реш.
	Степень огнестойкости
	осн. реш.

	
	вариант
	Сейсмичность, балл
	вариант

	Нормативное значение ветрового давления
	кПа
	Инженерно-геологические условия
	 

	
	кгс/м2
	Ориентация
	 

	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	 
	 
	 

	Водоснабжение
	 
	Газоснабжение
	 

	Канализация
	 
	Связь и сигнализация
	 

	Отопление
	 
	Пожаротушение
	 

	Вентиляция
	 
	Мусороудаление
	 

	Электроснабжение
	 
	Лифты
	 

	ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
	 

	(Перечень подвижной и стационарной мебели, приборов и др.)
	 

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
	 

	Фундаменты
	 

	Каркас (колонны, ригели, прогоны, балки, фахверки)
	 

	Стены наружные
	 

	Стены внутренние
	 

	Перегородки
	 

	Перекрытия
	 

	Покрытия
	 

	Лестницы
	 

	Заполнения проемов (окна, фонари, двери, витражи)
	 

	Полы
	 

	Кровля
	 

	Объемные элементы здания (другие конструктивные элементы)
	 

	Наибольшая масса монтажного элемента, т
	(название элемента)

	ОТДЕЛКА наружная
	 

	Внутренняя
	 

	 

	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
	Всего
	Удельные показатели на расчетную единицу

	Расчетная единица - характерная для конкретного объекта
	 
	 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Площадь, м2
	Застройки
	 
	 

	
	общая площадь, в том числе: подземная часть
	 
	 

	
	часть полезная/расчетная
	 
	 

	
	летних помещений
	 
	 

	Объем строительный, м3
	Общий
	 
	 

	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 
	Общая

	
	в том числе
	строительно-монтажных работ
	 
	 

	
	
	оборудования
	 
	 

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ
	 

	Цемент, т
	Всего, в том числе по маркам
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Сталь, т
	Всего, в том числе по классам
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Бетон и железобетон, м
	Всего
	 
	 

	
	в том числе сборный
	 
	 

	Лесоматериалы, м3
	 
	 

	Кирпич, тыс. шт.
	 
	 

	РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ

	Расход воды
	холодной
	расчетный, м3/сут.
	 
	 

	
	
	годовой, м3
	 
	 

	
	горячей
	расчетный, м3/сут.
	 
	 

	
	
	годовой, м3
	 
	 

	Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут.

	Расход тепла
	всего
	расчетный
	ккал/ч
	 
	 

	
	
	годовой
	Гкал
	 
	 

	
	в т.ч. на отопление
	расчетный
	ккал/ч
	 
	 

	Потребная электрическая мощность, кВт
	 

	Расход электроэнергии годовой, МВт·ч удельные показатели, кВт·ч)
	 

	Расход газа
	расчетный, нм3/ч
	 
	 

	 
	годовой, м3
	 
	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (новизна и эффективность проектных решений, наличие патентов, авторских свидетельств, изобретений /номер и дата документа/, конструктивные особенности зданий, сооружений, вариантность проектирования и др.) СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Номер альбома
	Наименование альбома

	 
	 

	Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4
ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Обозначение ПД
	Номер альбома
	Наименование ПД и альбома
	Поставщик*

	 
	 
	 
	 

	* При необходимости указывается разработчик проектной документации.

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД) (Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие) (Наименование, дата и номер документа)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	
	 
Инв. №
	Катал, л. №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.3
 
	АГСК-2
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
Часть 2
Предприятия, здания и сооружения
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Вид проектной документации
	На … стр.
Порядковый № _____
стр.

	(Графические материалы строительных решений: фасады, планы, разрезы и др.)

	ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

	Номер
	Наименование
	Площадь, м2
	Номер
	Наименование
	Площадь, м2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.3 (продолжение)
 
	АГСК-2
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № ___

	(Графические материалы технологических решений: план размещения основного технологического оборудования, схемы технологических процессов)*
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Позиция
	Наименование и марка
	Кол-во
	Позиция
	Наименование и марка
	Кол-во

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	(краткое описание объекта, его назначение, указания по применению, мероприятия по охране окружающей среды)

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
	(краткое описание характера производства)

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
	(характеристика основной номенклатуры продукции, потребность в основных видах сырья и полуфабрикатов)

	ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ*
	 

	Наименование вредных выбросов
	Количество вредных веществ, отходящих от всех источников загрязнения, в год

	
	 
Всего
	Поступает на очистные сооружения

	
	
	 
 
Выбрасывается без очистки
	в том числе

	
	
	
	 
 
 
выбрасывается в окружающую среду
	улавливается и обезвреживается
	Утилизируется

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Приводятся при необходимости.

	 

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТАНОВОК ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД*

	Наименование
	Производительность
	Кол-во
	Наименование
	Производительность
	Кол-во

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Приводятся при необходимости.

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 
	Нормативное значение веса снегового покрова
	кПа

	Климатические районы и подрайоны
	 
	
	кгс/м2

	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	осн. реш.
	Степень огнестойкости
	осн. реш.

	
	вариант
	Сейсмичность, балл
	вариант

	Нормативное значение ветрового давления
	кПа
	Инженерно-геологические условия
	 

	
	кгс/м2
	Ориентация
	 

	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	Водоснабжение
	 
	Газоснабжение
	 

	Канализация
	 
	Связь и сигнализация
	 

	Отопление
	 
	Пожаротушение
	 

	Вентиляция
	 
	Мусороудаление
	 

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
	 

	Фундаменты
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.3 (продолжение)
 
	Каркас (колонны, ригели, прогоны, балки, фахверки)
	 

	Стены наружные
	 

	Стены внутренние
	 

	Перегородки
	 

	Перекрытия
	 

	Покрытия
	 

	Лестницы
	 

	Заполнения проемов (окна, фонари, двери, витражи)
	 

	Полы
	 

	Объемные элементы здания (другие конструктивные элементы)
	 

	Кровля
	 

	Наибольшая масса монтажного элемента, т
	(название элемента)

	 

	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
	Всего
	Удельные показатели на расчетную единицу

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
	 
	 

	Единица мощности
	 
	 

	Годовой объем товарной продукции
	в натуральном выражении
	 
	 

	Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %
	 
	 

	Трудоемкость изготовления продукции, чел.-ч/год
	 
	 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Площадь, м2
	застройки
	 
	 

	
	 
общая
	 
	 

	Объем строительный, м3
	общий
	 
	 

	Численность работающих, чел.
	общая
	 
	 

	
	 
в том числе рабочих
	 
	 

	 

	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Сметная стоимость
	общая

	
	 
в том числе
	строительно-монтажных работ
	 
	 

	 
	 
	оборудования
	 
	 

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ

	Цемент, т (удельные показатели, кг)
	всего
	 
	 

	
	приведенный к М400
	 
	 

	Сталь, т (удельные показатели, кг)
	всего
	 
	 

	
	приведенная к классу A-I и Ст. 3
	 
	 

	Бетон и железобетон, м3
	всего
	 
	 

	
	 
в том числе сборный
	 
	 

	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3
	 
	 

	Кирпич, тыс. шт.
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.3 (продолжение)
 
	РЕСУРСЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ

	Расход воды
	холодной
	расчетный
	м3/сут.
	 
	 

	
	
	 
 
годовой
	м3
	 
	 

	
	 
горячей
	расчетный
	м3/сут.
	 
	 

	
	
	 
 
годовой
	м3
	 
	 

	Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут.

	Расход тепла
	расчетный
	ккал/ч
	 
	 

	
	 
годовой
	Гкал
	 
	 

	Потребная электрическая мощность, кВт
	 

	Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)
	 

	Расход газа
	расчетный
	нм3/ч
	 
	 

	
	 
годовой
	м3
	 
	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (новизна и эффективность проектных решений, наличие патентов, авторских свидетельств, изобретений /номер и дата документа/, конструктивные особенности зданий, сооружений, вариантность проектирования и др.)

	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Номер альбома
	Наименование альбома

	 
	 

	Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4
ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Обозначение ПД
	Номер альбома
	Наименование ПД и альбома
	Поставщик*

	 
	 
	 
	 

	* При необходимости указывается разработчик проектной документации.

	 

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД) (Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие) (Наименование, дата и номер документа)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	
	Инв. №
	Катал, л. №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 2.4
В Форму П 2.4 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 11.08.15 г. № 303-НҚ (см. стар. ред.)
	АГСК-2
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 2
Предприятия, здания и сооружения
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Вид проектной документации
	На … стр.
Порядковый № ____ стр.

	(Графические материалы: схема генплана)
 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СОРУЖЕНИЙ


 
	Номер
	Наименование
	Кол-во
	Площадь застройки, м2
	Строительный объем, м3
	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
	Обозначение документации

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Типовые материалы для проектирования


 
Форма П 2.4 (продолжение)
 
	АГСК-2
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № ___

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	(краткое описание объекта, его назначение, указания по применению, мероприятия по охране окружающей среды)

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
	(краткое описание характера производства)

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
	(характеристика основной номенклатуры продукции, потребность в основных видах сырья и полуфабрикатов)

	ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ*

	Наименование вредных выбросов
	Количество вредных веществ, отходящих от всех источников загрязнения, в год

	
	 
Всего
	Поступает на очистные сооружения

	
	
	 
 
Выбрасывается без очистки
	в том числе

	
	
	
	 
 
 
выбрасывается в окружающую среду
	улавливается и обезвреживается
	утилизируется

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Приводятся при необходимости.

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ И УСТАНОВОК ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД*

	Наименование
	Производительность
	Кол-во
	Наименование Производительность
	Кол-во

	* Приводятся при необходимости

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 
	 

	Климатические районы и подрайоны
	Нормативное значение веса снегового покрова
	кПа

	
	
	 
кгс/м2

	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	осн. реш.
	Сейсмичность, балл
	осн. реш.

	
	вариант 
	
	вариант

	Нормативное значение ветрового давления
	кПа
	Инженерно-геологические условия
	 

	
	кгс/м2 
	
	 

	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (краткое описание принятых решений)

	ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА
	 

	Площадь участка
	 

	Плотность застройки, %
	 

	Численность работающих, чел.
	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (новизна и эффективность проектных решений, наличие патентов, авторских свидетельств, изобретений /номер и дата документа/, конструктивные особенности зданий, сооружений, и вариантность проектирования и др.)

	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД)
(Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие)
(Наименование, дата и номер документа)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	 
	Инв. №
	Катал, л. №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
Приложение В
(информационное)
 
 
Формы на составление каталожных листов части 3 АГСК
 
Форма П 3.1
 
	АГСК-3
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 3
Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	 
 
	 
	На … стр.
Порядковый № _____ стр.

	(Графические материалы приводятся при необходимости.
Допускается графические материалы (эскизы) размещать в таблице)

	НОМЕНКЛАТУРА КОНСТРУКЦИИ (ИЗДЕЛИИ)

	Номер эскиза
	Марка конструкции (изделия)
	Габаритные размеры, мм
	Расход материалов*
	Масса изделия, т

	 
	 
	L
	В
	Н
	Д
	δ
	Бетон, м3
	Сталь, кг
	Лесоматериалы, м3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Таблица может быть дополнена расходами других материалов.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	(общие краткие сведения, описание конструктивных решений)

	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	(сведения о назначении (использовании) конструкций, изделий, их функциональных особенностях, об использовании как в сейсмических, так и в несейсмических районах, совместному их применению и др.)

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 

	Климатические районы и подрайоны
	 
	Минимальный предел огнестойкости, час

	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	осн. реш.
	Максимальный предел распространения огня, см

	Нормативное значение ветрового давления
	кПа
	Инженерно-геологические условия
	 
	 

	
	кгс/м2
	Сейсмичность, балл
	осн. реш.
	 

	Нормативное значение веса снегового покрова
	кПа
	Степень агрессивности среды
	 
	 

	
	кгс/м2
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 3.1 (продолжение)
 
	АГСК-3
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № _____

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	(расшифровка маркировки конструкции, изделия, сведения о преимуществах вновь разработанной серии и др.)

	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	 

	Обозначение выпуска
	Наименование выпуска

	 
	 

	Полный объем проектных материалов приведенных к формату А4

	ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Обозначение серии
	Обозначение выпуска
	Наименование серии
	Наименование выпуска

	 
	 
	 
	 

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД)
(Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие)
(Наименование, дата и номер документа)

	СРОК ДЕЙСТВИЯ
	Начало (месяц, год)
Окончание (месяц, год)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	 
	Инв. № 
	Катал, л. №

	
	
	
	
	
	


 
Форма П 3.2
 
	АГСК-3
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 3
Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	
	
	На … стр.
Порядковый № ____ стр.

	(Графические материалы)

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Шифр
	Габаритные размеры, мм
	Масса изделия, т
	(Другие данные, необходимые для характеристики изделия, узла)

	
	 
L
	В
	Н
	Д 
	
	

	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	(сведения о назначении (использовании) конструкций, изделий, их функциональных особенностях, об использовании как в сейсмических, так и в несейсмических районах, совместному их применению и др.)

	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 3.2 (продолжение)
 
	АГСК-3
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № ____

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	(расшифровка маркировки конструкции, изделия, сведения о преимуществах вновь разработанной серии и др.)

	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Обозначение выпуска
	Наименование выпуска

	Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4
ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Обозначение серии
	Обозначение выпуска
	Наименование серии
	Наименование выпуска

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД)
(Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие)
(Наименование, дата и номер документа)

	СРОК ДЕЙСТВИЯ
	Начало (месяц, год)

	 
	Окончание (месяц, год)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	 
	Инв. №
	Катал, л. №

	
	
	
	
	
	


 
Форма П 3.3
 
	АГСК-3
	Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
Часть 3
Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений
	Обозначение

	Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК
Дата включения в Архитектурный, градостроительный и строительный каталог
	Наименование проектной документации
	Взамен (обозначение)

	
	
	На … стр.
Порядковый № ___ стр.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Шифр формы
	Номер альбома
	Марка формуемого изделия
	Колич. одновр. Формуемых изделий
	Габаритные размеры формы, мм
	Масса формы, кг
	Масса формы с изделием, кг
	Технологический процесс*

	
	
	
	
	L
	В
	Н
	
	
	

	* В таблицу включается графа «Технологический процесс», если присутствуют различные процессы.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
	(технология производства, способ уплотнения смеси, способ тепловой обработки при формовке изделий и др.)

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Форма П 3.3 (продолжение)
 
	АГСК-3
	Наименование проектной документации
	Обозначение
	Порядковый № ___

	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Обозначение выпуска
	Наименование выпуска

	 
	 

	Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4
ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Обозначение серии
	Обозначение выпуска
	Наименование серии
	Наименование выпуска

	 
	 
	 
	 

	АВТОР
	(Наименование ведущей организации - разработчика проектной документации (ПД), почтовый адрес)

	УТВЕРЖДЕНИЕ
	(Наименование организации (инстанции), утвердившей ПД)
(Наименование, дата и номер документа)

	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
	(Наименование организации, которая ввела ПД в действие)
(Наименование, дата и номер документа)

	СРОК ДЕЙСТВИЯ
	Начало (месяц, год)
Окончание (месяц, год)

	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ
	(Наименование организации, распространяющей ПД, почтовый адрес)

	 
	Инв. №
	Катал, л. №


 
Ключевые слова: типовая проектная документация, состав и содержание типовой документации, согласование и утверждение типовой документации.
 



