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ВВЕДЕНИЕ
 
При применении технологии информационного моделирования строительных объектов решающее значение имеет эффективное взаимодействие между участниками строительного процесса. Преимуществами такого подхода являются продуктивная коммуникация, повторное использование и накопление информации, эффективный обмен и сведение к минимуму потерь, противоречий или неправильной интерпретации данных.
Положения настоящего свода правил составлены на основе действующих законодательных и нормативных актов Республики Казахстан с учетом достижений науки и новых технологий, а также передового опыта экономически развитых стран в области проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов, представленного в национальных и международных стандартах.
Настоящий свод правил содержит рекомендации и приемлемые решения по применению технологии информационного моделирования строительных объектов на стадии проектной подготовки строительства, рекомендации по разработке информационных моделей на стадии проектной подготовки строительства и требования к конечному результату разработки электронных моделей строительных объектов.
Применение технологии информационного моделирования строительных объектов на стадии проектной подготовки строительства обеспечивает комплексную реализацию основных задач при создании строительного объекта, в том числе достижение наибольшей эффективности работы над проектом, снижение возможных рисков, обеспечение качества проекта, функциональной совместимости цифровых данных.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил предназначен для участников процесса реализации инвестиционно-строительных проектов с использованием технологии информационного моделирования строительных объектов.
1.2 Настоящий свод правил предназначен для субъектов, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в Республике Казахстан при разработке и осуществлении инвестиционных проектов по созданию (проектированию и строительству) строительных объектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора, за исключением линейных объектов.
1.3 Настоящий свод правил направлен в поддержку развития строительной отрасли Республики Казахстан с учетом тенденции и перспективы развития информационных систем и информационно-коммуникационных технологий.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
Закон Республики Казахстан Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 16 июля 2001 года № 242.
Закон Республики Казахстан Об электронном документе и электронной цифровой подписи от 7 января 2003 года № 370.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202.
Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299.
Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22.12.2017 г. № 890.
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения.
ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Общие положения.
ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
СТ РК ISO 16739-2017 Основные промышленные классы (IFC) для совместного использования данных в строительстве и управлении зданиями и сооружениями.
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил рекомендуется проверить действие ссылочных стандартов по информационным указателям «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться заменяющим (измененным) нормативом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Для целей настоящего свода правил используются основные понятия, установленные законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании и градостроительной деятельности, а также терминология международных стандартов:
3.1 Актив (asset): Идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность для организации.
Примечания
1. В соответствии с СТ РК ISO 55000-2016.
2. В данном своде правил актив рассматривается как физический актив, в виде объекта недвижимости (здания, сооружения, производственное оборудование, автотранспорт, инженерные сети и т.д.).
3.2 Информация (information): Представление данных формализованным способом, подходящим для передачи, интерпретации или обработки.
3.3 Информационный контейнер (information container) - именованный фиксированный набор данных, представленный в иерархии файловой системы или хранилища данных приложения.
3.4 Уровень потребности в информации (level of information need): Набор требований определяющий необходимый объем и детализацию информации.
3.5 Информационная модель (information model): набор структурированных и неструктурированных информационных контейнеров. Информационные контейнеры со структурированной информацией включают графические модели, спецификации/графики, базы данных. Информационные контейнеры с неструктурированной информацией включают документацию, сопутствующие материалы/данные (видео-, аудиоматериалы).
3.6 Атрибут/атрибутивная информация: информация об объекте моделирования либо связанная с объектом моделирования, представленная в электронной модели в виде текста, изображения или ссылки.
3.7 Уровень атрибутивной информации (level of information): Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию строительных характеристик ОМ.
3.8 Уровень геометрической информации (level of detail): Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию геометрического представления ОМ.
3.9 Среда общих данных (common data environment): Единый источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, управления и распределения данных информационной модели, с помощью управляемого процесса.
3.10 Команда проекта (project team): заказчик и все рабочие группы.
3.11 Информационная модель проекта (PIМ): Информационная модель на этапе создания строительного объекта (актива).
3.12 Рабочая группа (delivery team): ведущий исполнитель и назначенные им соисполнители.
3.13 Коллизия: Незапланированное пересечение элементов/объектов информационных моделей разделов (систем), а также недопустимое расположение элементов относительно друг друга без прямого пересечения или касания.
3.14 Стандарт организации по ТИМСО: Совокупность правил взаимодействия всех участников процесса информационного моделирования в конкретной проектной, строительной или эксплуатирующей организации, необходимая для обеспечения эффективной совместной работы, качества разрабатываемых информационных моделей строительных объектов и функциональной совместимости цифровых данных.
3.15 Технология информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО, аналог building information modeling): Совокупность технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла.
3.16 Жизненный цикл строительного объекта (life cycle): последовательные и взаимосвязанные этапы существования строительного объекта, включая его создание, эксплуатацию и завершение существования.
3.17 Электронная модель строительного объекта: Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный объект.
3.18 Электронная модель строительного элемента: Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный элемент.
3.19 Модель: Сущность, воспроизводящая явление, объект или свойство объекта реального мира.
Примечание - Модель является приближенным представлением, сохраняющим существенные черты моделируемого объекта реального мира, и описывает основные свойства объекта моделирования, его параметры, внутренние и внешние связи с заданной разработчиком точностью. Служит для замещения объекта реального мира и изучения его свойств путем исследования модели.
3.20 Моделирование: Процесс создания электронной модели с помощью специализированного программного обеспечения.
3.21 Объект моделирования: Явление, объект или свойство объекта реального мира.
Примечание - Объект моделирования может быть как простым (например, изделие без учета воздействия среды), так и сложным (например, взаимодействие изделия с изделием, изделия со средой и т. п.)
3.22 Заинтересованная сторона (stakeholder): Лицо, группа лиц или организация, которая может воздействовать, подвергаться воздействию, или считает, что может подвергаться воздействию решений, деятельности или результата проекта.
Примечание - Заинтересованные стороны включают в себя всех участников команды проекта, а также всех заинтересованных субъектов, как внутренних, так и внешних по отношении к генеральному подрядчику, службы эксплуатации и пользователей строительного объекта.
3.23 Исполнитель (appointed party): поставщик работ, товаров, услуг.
3.24 Заказчик (appointing party): физическое или юридическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству зданий или сооружений для собственных или государственных нужд либо в коммерческих целях.
3.25 Информационные требования заказчика (exchange/employer's information requirements): Приложение к договору подряда, в котором описаны требования к поставляемой информации, необходимой для создания строительного объекта.
Примечание - Данное приложение может быть включено в состав задания на проектирование.
3.26 Электронный документ: Документ, выполненный программно-техническим средством на электронном носителе. Информация, представленная в документе, должна быть удостоверена электронной цифровой подписью. Электронный документ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной.
3.27 Электронная модель: Модель, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде.
3.28 IFC (industry foundation classes): Открытый и нейтральный файловый формат, позволяющий обмениваться информацией между различными системами САПР и другими системами управления строительством, согласно ISO 16739:2013.
 
 
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
ВЕР: BIM execution plan
CDE: Common data environment
EIR: Exchange/employer's information requirements
IFC: Industry foundation classes
LOD: Level of detail
LOI: Level of information
MIDP: Master information delivery plan
PIM: Project information model
PIR: Project information requirements
TIDP: Task information delivery plan
ЖЦСО: Жизненный цикл строительного объекта
ОМ: Объект моделирования
П: Проект
РП: Рабочий проект
РД: Рабочая документация
ПО: Программное обеспечение
ТИМСО: Технология информационного моделирования строительных объектов
ЭМ: Электронная модель
ЭМСО: Электронная модель строительного объекта
ЭМСЭ: Электронная модель строительного элемента
 
 
5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
5.1 Положения настоящего свода правил регламентируют порядок разработки информационной модели проекта (РІМ) на стадии проектной подготовки жизненного цикла строительного объекта.
5.2 Результатом стадии проектной подготовки строительства с применением ТИМСО является информационная модель проекта (РІМ на стадии проект), разработанная согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, для обеспечения реализации инвестиционного строительного проекта на последующих стадиях жизненного цикла строительного объекта.
Примечание - Рекомендуемая схема организации процессов проектирования с применением ТИМСО и сводная таблица сопутствующих документов представлены в приложении А.
5.3 Порядок проведения экспертизы информационных моделей устанавливается отдельными нормативными техническими документами.
5.4 Формирование требований к уровню потребности в информации на стадии проектной подготовки строительства должно осуществляться с учетом потребности в информации на последующих стадиях жизненного цикла строительного объекта.
5.5 При создании информационной модели проекта (PIM) должна быть обеспечена сохранность и актуальность данных и информации.
5.6 Разработка информационной модели проекта (PIM) выполняется в соответствии с информационными требованиями заказчика (EIR).
5.7 Информационные требования заказчика (EIR) разрабатываются заказчиком либо его уполномоченным лицом и утверждаются заказчиком. В отдельных случаях при разработке информационных требований заказчика (EIR) могут привлекаться иные специалисты, участие которых обеспечивает решение определенных технологических задач проекта.
5.8 Правила организации среды общих данных (CDE) и взаимодействия через нее заказчика и исполнителя регламентируются отдельными нормативными техническими документами.
5.9 Правила организации и функционирования Среды общих данных (CDE) исполнителя (для внутреннего использования) устанавливаются стандартом организации исполнителя по ТИМСО.
5.10 Правила организации и функционирования Среды общих данных (CDE) для каждого конкретного проекта определяются в информационных требованиях заказчика (EIR).
5.11 Электронные модели разрабатываются с помощью специализированных программных средств, обеспечивающих функциональную совместимость и передачу данных между исполнителями на текущей и последующих стадиях ЖЦСО.
5.12 Проверки ЭМСО на коллизии и другие необходимые проверки проводятся с периодичностью, согласованной участниками команды проекта.
5.13 Информационная модель проекта (PIM) передается заказчику в объеме и в форматах, определенных информационными требованиями заказчика (EIR).
5.14 В случае хранения информационной модели проекта (PIM) в организации подрядчика, оно осуществляется согласно действующим нормативам, регламентирующим требования к организации архива и хранению информации, либо согласно условиям договора между заказчиком и подрядчиком.
 
 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТА (PIM)
 
6.1 Информационная модель проекта (PIM), представляющая собой совокупность графических и неграфических данных в электронном виде (электронных документов) на стадии проектной подготовки строительства, должна отвечать требованиям действующих нормативных технических документов Республики Казахстан.
6.2 Данные и документы, составляющие информационную модель проекта (PIM), должны быть логически организованы посредством информационных контейнеров (например, по принципу деления проектной документации по разделам).
Примечание - Примеры форматов файлов разделов проекта смотри в приложениях Б-В настоящего свода правил.
6.3 Требования к составу разделов проекта и объему текстовых и графических материалов определяются в соответствии с функциональным назначением и спецификой объектов капитального строительства и устанавливаются отдельными нормативными техническими документами.
6.4 Информационные контейнеры в составе информационной модели проекта (PIM) следует именовать в соответствии с соглашением об именовании, принятым командой проекта. Принципы разделения и именования информационных контейнеров устанавливаются отдельными нормативными техническими документами, регламентирующими правила организации среды общих данных.
 
 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ МОДЕЛЯМ
 
7.1 ЭМ воспроизводит форму и размеры объекта моделирования и содержит другую необходимую информацию.
Примечание - объектом моделирования может быть строительный объект (здание, сооружение), его часть, система или элемент.
7.2 ЭМСО состоит из электронных моделей строительных элементов (ЭМСЭ) и других информационных объектов.
7.3 ЭМСЭ может быть простой и составной - состоящей из нескольких элементов.
7.4 ЭМ должна соответствовать уровню потребности в информации, определенному в информационных требованиях заказчика (EIR), соответствующему стадии/этапу ЖЦСО или необходимому для решения определенных задач.
Примечание - уровни потребности в информации, принятые в зарубежной практике, и их примерное соответствие этапам ЖЦСО в Республике Казахстан приведены в Приложении Г данного свода правил.
7.5 Уровень потребности в информации для ЭМ на стадии проектной подготовки строительства условно делится на две части: уровень геометрической информации (LOD) и уровень атрибутивной информации (LOI).
7.6 Базовые требования к ЭМ по уровню геометрической информации (LOD) определяются согласно приложению Д данного свода правил. В случае обоснованной необходимости допускается отклонение от базовых требований к уровню геометрической информации ЭМ при условии обеспечения уровня геометрической информации, достаточной для решения задач проекта на стадии проектной подготовки строительства.
7.7 Базовые требования к ЭМ по уровню атрибутивной информации (LOI) определяются согласно приложению Е данного свода правил. При необходимости допускается назначать ЭМ дополнительные атрибуты.
7.8 Допускается разработка электронных моделей одного раздела с разными требованиями по уровням геометрической и атрибутивной информации (LOD и LOI). ЭМ идентичных строительных элементов следует моделировать с одинаковым уровнем проработки LOD и LOI.
Примечание - Например, у дверей и окон в разделе АР могут быть разные требования по LOD и LOI, при этом идентичные одностворчатые двери в разделе АР следует моделировать с одинаковым уровнем проработки по LOD и LOI.
7.9 Информацию, содержащуюся в электронных моделях, следует классифицировать с использованием системы классификации, основанной на СТ РК ISO 12006-2 и системы кодирования согласно СТ РК ISO 81346. Данное требование должно быть отражено в информационных требованиях заказчика (EIR).
7.10 При необходимости допускается разделение ЭМСО на несколько файлов в соответствии с разделами проекта или по иным признакам.
7.11 Электронные модели разделов проекта допускается объединять в различные комбинации для решения задач проекта, в том числе:
- проверка на коллизии;
- визуализация принятых проектных решений;
- увязка инженерных систем;
- проверка требований проекта к зданию и сооружению; 
- моделирование различных ситуаций;
- проверки инженерных расчетов;
- решения иных задач, связанных с обеспечением требований нормативных технических документов.
7.12 ПО, используемое для моделирования, должно обеспечивать выгрузку ЭМ в формат IFC согласно действующей редакции СТ РК ISO 16739.
7.13 Чертежи, представляющие информацию, содержащуюся в ЭМСО должны соответствовать электронным моделям разделов проекта.
 
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Схема и документы процесса проектирования с применением ТИМСО
 
[image: ]
 
 
Рисунок А.1 - Схема процесса проектирования с применением ТИМСО
 
Таблица А.1 - Документы процесса проектирования с применением ТИМСО
 
	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА
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	РАЗРАБОТЧИК ДОКУМЕНТА
	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОКУМЕНТА 
(на этапе проектной подготовки строительства)
	ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТ В НОРМАТИВАХ РК ПО ТИМСО

	EIR
 
Exchange/ employer's information requirements
 
Информационные требования заказчика
	Описывает уровень поставляемой информации, механизмы достижения ключевых этапов PIM и детали процесса, включая: 
1) техническую информацию (об используемом ПО и др.) 
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4) сроки поставки информации
	Заказчик
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	РДС РК
Информационное моделирование в строительстве. Основные положения (далее в таблице РДС) 
Глава 9.

	 
	1. Цели и задачи проекта 
2. Нормы и правила реализации проекта 
3. Компоненты PIM на каждом этапе проекта 
4. Уровень потребности в информации
	 
	 
	СП 1.02-111-2017 пп. 5.6-7;

	OIR 
 
Organizational information requirements
 
Требования к информации для управленческого учета организации
	Информация, необходимая для управления активом: 
- стратегия управления (преобразуется в план управления); 
- перечень функций по регулированию; 
- процедуры принятия решений...
	Ответственный пользователь здания (сооружения)
	Заказчик (для составления EIR);
	РДС
Глава 8, 9.

	AIR
Asset information requirements
Требования к информации по активу
	Основаны на OIR. Информация (вид, качество, формат) которая должна быть заложена в PIM
	Ответственный пользователь здания (сооружения)
	Заказчик (для составления EIR);
	РДС
Глава 9

	Матрица ответственности
 
Responsibility matrix
	Таблица, отображающая степень ответственности каждого исполнителя за выполнение отдельных этапов и задач проекта
	Ведущий исполнитель
	Команда проекта
	РДС
Глава 8 
 
Приложение 4

	 
	1. Роли/функции участников проекта 
2. Обязанности участников проекта 
3. Степень ответственности за этапы/задачи проекта
	 
	 
	СП 1.02-111-2017 
5.13;

	ВЕР
 
BIM execution plan
 
План выполнения проекта с применением
ТИМСО
	1 .Информация о проекте 
2. Взаимодействие заинтересованных сторон 
3. Управление сроками проекта 
4. Управление ресурсами проекта 
5. Управление передачей данных 
6. Управление процессом моделирования 
7. Управление качеством проекта
	Ведущий исполнитель
	Рабочая группа
	РДС
Глава 5, 8, 10 
Приложение 4

	 
	1. Подход для выполнения EIR 
2. Основная информация по характеристикам и структуре ЭМ
3. Состав участников 
4. Условия взаимодействия участников 
5. Регламенты контроля содержимого PIM
	 
	 
	СП РК 1.02-111-2017 
п. 5.12; Раздел 8;

	PIR
 
Project information requirements
 
Требования к информации по проекту
	Опросный лист, опираясь на основные положения которого разрабатываются информационные требования заказчика (EIR). 
Данный документ составляется в свободной форме.
	Ведущий исполнитель
	Заказчик (для формирования EIR)
	РДС
Глава 9;

	Information Standart
 
Информационный стандарт
	Документ, определяющий условия, которые должны соблюдаться при обмене данными и информацией между участниками проекта
	Заказчик и ведущий исполнитель
	Команда проекта
	РДС
Глава 1, 5

	 
	1. Правила обмена данными между участниками проекта 
2. Правила интеграции данных в PIM из различных источников 
3. Правила организации среды общих данных (CDE)
	 
	 
	СП 1.02-111-2017 
п. 5.14;

	Карта заинтересованных сторон
 
stakeholder's map
	В документе перечисляются все стороны заинтересованные в проекте (разработке, строительстве, поставках, эксплуатации) которые влияют на проектные и организационные решения
	Заказчик/ ведущий исполнитель
	Команда проекта
	СП 1.02-111-2017 
п. 5.15;

	MIDP 
 
Master information delivery plan
 
Основной план реализации информационных задач
	Перечисляются: 
1. Основные материалы 
2. Сроки подготовки информации 
3. Ответственные за подготовку информации 
4. Протоколы разработки 
5. Процедуры передачи PIM
	Ведущий исполнитель
	Рабочая группа
	РДС
Глава 10

	
	Разрабатывается на основе серии 
TIDP 
	 
	 
	СП 1.02-111-2017 
п. 5.10; приложение Б (шаблон)

	TIDP
 
Task information delivery plan
 
План реализации информационных задач
	1. Обязанности исполнителей по конкретным задачам 
2. Соответствие EIR 
3. Сроки подготовки 
4. Способ предоставления информации 
5. Перечисление информации 
6. Ответственные
	Ведущий исполнитель (внутри организации - руководители отделов)
	Исполнитель (внутри организации - непосредственные разработчики ЭМ разделов)
	РДС
Глава 10

	 
	Решение каждой конкретной задачи проекта по ТИМСО
	 
	 
	СП 1.02-111-2017 
п. 5.11; приложение А (шаблон)

	
	
	
	
	
	
	


 
 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Состав, содержание и формат проектной документации при двухстадийном проектировании
 
Таблица Б.1 - Состав проектной документации на стадии проект (П) объекта производственного назначения 
(предприятия, состоящего из отдельного здания, сооружения или их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций), 
выполненной по ТИМСО
 
	№
	Раздел проектной документации
	Содержание
	Формат
	Примечание

	1
	Паспорт проекта
	согласно нормативным техническим документам
	PDF
	Вся возможная информация
должна быть получена из ЭМСО*

	2
	Энергетический паспорт объекта
	
	 
	

	 3
	Общая пояснительная записка
	
	 
	

	4
	Генеральный план и организация транспорта
	
	формат конкретного применяемого ПО САПР и/или формат IFC (либо другой открытый формат, позволяющий передать достаточное количество информации из исходного файла)
	

	5
	Решения по инженерной защите территории
	
	
	 

	6
	Технологические решения
	 
	
	 

	7
	Управление производством
	 
	
	 

	8
	Доступность для маломобильных групп населения
	 
	
	 

	9
	Архитектурно-строительные решения
	 
	
	 

	10
	Инженерные сети, системы и оборудование
	 
	
	 

	11
	Инженерно-технические мероприятия по гражданской защите и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	 
	
	 

	12
	Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений
	 
	 
	 

	13
	Система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности
	 
	 
	 

	14
	Проект организации строительства
	 
	PDF и/или формат конкретного применяемого ПО САПР
	 

	15
	Оценка воздействия на окружающую среду
	 
	PDF
	 

	16
	Сметная документация
	 
	универсальный формат представления исходных данных и результатов расчета локальных ресурсных смет (формат KENML) и PDF
	 

	17
	Эффективность инвестиций и технико-экономические показатели
	 
	PDF
	 

	18
	Спецификации
	 
	в составе ЭМ соответствующего раздела проекта или в формате .xlsx
	 


 
* определяется разработчиками проекта
 
Таблица Б.2 - Состав проектной документации на стадии проект (П) для строительства 
инженерных сетей, выполненной по ТИМСО
 
	№
	Раздел проектной документации
	Содержание
	Формат
	Примечание

	1
	Паспорт проекта
	согласно нормативным техническим документам
 
 
	PDF
	Вся возможная информация

	2
	Общая пояснительная записка
	
	 
	должна быть получена из ЭМСО*
 
 

	3
	План и схема трассы (ситуационная схема)
	
	формат конкретного применяемого ПО САПР и/или формат IFC (либо другой открытый формат, позволяющий передать достаточное количество информации из исходного файла)
	

	4
	Строительные решения
	
	
	

	5
	Инженерное оборудование
	
	
	

	6
	Инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации и защита инженерных сетей и оборудования от коррозии, а также система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности для особо важных объектов
	
	
	

	7
	Основные рабочие чертежи
	 
	 
	 

	8
	Проект организации строительства
	 
	PDF и/или формат конкретного
	 

	9
	Мероприятия по защите окружающей среды
	 
	применяемого ПО САПР
	 

	10
	Эффективность инвестиций и технико-экономические показатели
	 
	PDF
	 

	11
	Сметная документация
	 
	универсальный формат представления исходных данных и результатов расчета локальных ресурсных смет (формат KENML) и PDF
	 

	12
	Спецификации
	 
	в составе ЭМ соответствующего раздела проекта или в формате .xlsx
	 


 
* определяется разработчиками проекта
 
Таблица Б.3 - Состав проектной документации на стадии проект (П) на строительство 
объектов жилищно-гражданского назначения), выполненной по ТИМСО
 
	№
	Раздел проектной документации
	Содержание
	Формат
	Примечание

	1
	Паспорт проекта
	согласно нормативным техническим документам
	PDF
	Вся возможная информация
должна быть получена из ЭМСО*

	2
	Энергетический паспорт проекта
	
	 
	

	3
	Общая пояснительная записка
	
	 
	

	4
	Генеральный план
	 
	формат конкретного применяемого ПО САПР и/или формат IFC (либо другой открытый формат, позволяющий передать достаточное количество информации из исходного файла)
	 

	5
	Архитектурные решения
	 
	
	 

	6
	Доступность для маломобильных групп населения
	 
	
	 

	7
	Строительные решения
	 
	
	 

	8
	Технологические решения
	 
	
	 

	9
	Решения по инженерному оборудованию и инженерным системам
	 
	
	 

	10
	Основные чертежи
	 
	
	 

	11
	Система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности для особо важных объектов, высотных зданий и их комплексов
	 
	 
	 

	12
	Проект организации строительства
	 
	PDF и/или формат конкретного
	 

	13
	Оценка воздействия на окружающую среду
	 
	применяемого ПО САПР
	 

	14
	Сметная документация
	 
	Электронный формат, утвержденный экспертизой
	 

	15
	Эффективность инвестиций и технико-экономические показатели
	 
	PDF
	 

	16
	Спецификации
	 
	в составе ЭМ соответствующего раздела проекта или в формате .xlsx
	 

	17
	Сметная документация
	 
	универсальный формат представления исходных данных и результатов расчета локальных ресурсных смет (формат KENML) и PDF
	 

	18
	Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций, с учетом казахстанского содержания
	 
	PDF
	 


 
* определяется разработчиками проекта
 
 
Приложение В 
(информационное)
 
 
Состав, содержание и формат проектной документации при одностадийном проектировании
 
Таблица В.1 - Состав проектной документации на стадии рабочий проект (РП) объекта 
производственного назначения, выполненной по ТИМСО
 
	№
	Раздел проектной документации
	Содержание
	Формат
	Примечание
	 

	1
	Паспорт рабочего проекта
	согласно нормативным техническим документам
	PDF
	Вся возможная информация
должна быть получена из ЭМСО*
	 

	2
	Энергетический паспорт объекта
	
	 
	
	 

	 
	Общая пояснительная записка
	
	 
	
	 

	4
	Генеральный план и транспорт
	 
	формат конкретного применяемого ПО САПР и/или формат IFC (либо другой открытый формат, позволяющий передать достаточное количество информации из исходного файла)
	 
	 

	5
	Технологические решения
	 
	
	 
	 

	6
	Архитектурно-строительные решения
	 
	
	 
	 

	7
	Доступность для маломобильных групп населения
	 
	
	 
	 

	8
	Инженерное оборудование, сети и системы
	 
	
	 
	 

	9
	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	 
	
	 
	 

	10
	Проект организации строительства
	 
	PDF и/или формат конкретного применяемого ПО САПР
	 
	 

	11
	Оценка воздействия на окружающую среду
	 
	
	 
	 

	12
	Сметная документация
	 
	универсальный формат представления исходных данных и результатов расчета локальных ресурсных смет (формат KENML) и PDF
	 
	 

	13
	Спецификации
	 
	в составе ЭМ соответствующего раздела проекта или в формате .xlsx
	 
	 

	14
	Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций, с учетом казахстанского содержания
	 
	PDF
	 
	 


 
* определяется разработчиками проекта
 
Таблица В.2 - Состав проектной документации на стадии рабочий проект (РП) на строительство 
объектов жилищно-гражданского назначения, выполненной по ТИМСО
 
	№
	Раздел проектной документации
	Содержание
	Формат
	Примечание

	1
	Паспорт рабочего проекта
	согласно нормативным техническим документам
	PDF
	Вся возможная информация должна быть получена из ЭМСО*

	2
	Энергетический паспорт рабочего проекта
	
	 
	

	3
	Общая пояснительная записка
	
	 
	

	4
	Архитектурно-планировочные, строительные решения и остальные необходимые разделы проекта
	 
	формат конкретного применяемого ПО САПР и/или формат IFC (либо другой открытый формат, позволяющий передать достаточное количество информации из исходного файла)
	 

	5
	Доступность для маломобильных групп населения
	 
	
	 

	6
	Проект организации строительства
	 
	PDF и/или формат конкретного применяемого ПО САПР
	 

	7
	Сметная документация
	 
	универсальный формат представления исходных данных и результатов расчета локальных ресурсных смет (формат KENML) и PDF
	 

	8
	Спецификации
	 
	в составе ЭМ соответствующего раздела проекта или в формате .xlsx
	 


 
* определяется разработчиками проекта
 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Основные определения уровней проработки элементов1 (LOD)2
 
LOD 100
Элемент может быть графически представлен в ЭМ символом или другим условным обозначением, но не соответствует требованиям к LOD 200. Информация, связанная с элементом (например, стоимость квадратного метра, производительность систем ОВК и т.д.), может быть получена из других элементов модели.
Пояснение: Элементы уровня LOD 100 не являются геометрическими представлениями. Например, информация, прикрепленная к другим элементам модели или символам, показывает наличие компонента, но не его форму, размер или точное местоположение. Любая информация, полученная из элемента уровня LOD 100 должна считаться приблизительной.
Рекомендуется для моделирования на стадии эскизного проекта.
LOD 200
Элемент графически представлен в ЭМ как стандартная система, объект или сборка с приблизительными количествами, размерами, формой, местоположением и ориентацией. Неграфическая информация также может быть прикреплена к элементу модели.
Пояснение: на этом уровне LOD элементы являются символами-заполнителями. Они могут являться обобщенными представлениями элемента, или они могут быть объемами для заполнения пространства. Любая информация, полученная из элементов уровня LOD 200, должна считаться приблизительной.
Рекомендуется для моделирования на стадии эскизного проекта.
LOD 300
Элемент графически представлен в ЭМ как конкретная система, объект или сборка с точными значениями количества, размера, формы, местоположения и ориентации. Неграфическая информация также может быть прикреплена к элементу модели.
Пояснение: количество, размер, форма, местоположение и ориентация запроектированного элемента могут быть измерены непосредственно в модели без ссылки на прикрепленную информацию, такую как примечания или размерные выноски. Определена базовая точка проекта, и элемент расположен точно относительно базовой точки проекта.
Рекомендуется для моделирования на стадии П/РП.
LOD 350
Элемент графически представлен в ЭМ как конкретная система, объект или сборка с точки зрения количества, размера, формы, местоположения, ориентации и соединения с другими системами здания. Неграфическая информация также может быть прикреплена к элементу модели.
________________
1 Уровень проработки элементов (Level of Development) - термин Американской ассоциации архитекторов, в данном СП ему соответствует термин «уровень потребности в информации».
2 Определения LOD даны согласно Level of Development Specification 2017.
 
Пояснение: моделируются детали, необходимые для взаимодействия элемента с соседними или прикрепленными элементами. Включая такие элементы, как крепления (опоры) и соединения. Количество, размер, форма, расположение и ориентация запроектированного элемента могут быть измерены непосредственно из модели без ссылки на прикрепленную информацию, такую как примечания или размерные выноски.
Рекомендуется для моделирования на стадии П/РП.
LOD 400
Элемент графически представлен в ЭМ как конкретная система, объект или сборка с точки зрения размера, формы, местоположения, количества и ориентации с информацией о деталировке, изготовлению, сборке и установке.
Неграфическая информация также может быть прикреплена к элементу модели.
Пояснение: элемент уровня LOD 400 моделируется с достаточной детализацией и точностью для изготовления представленного компонента. Количество, размер, форма, местоположение и ориентация запроектированного элемента могут быть измерены непосредственно из модели без ссылки на прикрепленную информацию, такую как примечания или размерные выноски.
Рекомендуется для моделирования на стадии РД и управления процессами строительства.
LOD 500
Элемент ЭМ является подтвержденным представлением построенного объекта с точки зрения размера, формы, местоположения, количества и ориентации. Неграфическая информация также может быть прикреплена к элементам модели.
Пояснение: LOD 500 относится к области проверки и не является показателем перехода на более высокий уровень проработки геометрии или информации. ЭМ с элементами уровня LOD 500 появляется как результат сверки построенного объекта с проектной информационной моделью (PIM) и уточнения информации, содержащейся в проектной модели и является, по сути, исполнительной ЭМ.
 
 
Приложение Д 
(информационное)
 
 
Таблицы уровня потребности в информации для ЭМ на стадии П, РП, РД
 
Уровень геометрической информации (LOD)
 
Таблица Д.1 - Архитектурные элементы
 
	 
	Стена

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией, четкими связями, с указанием состава и материалов стены и их толщины

	 
	Окно

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией , четкими связями, типом открывания, типом остекления, типом профиля, наличием и типом подоконной доски, с указанием материалов и данными (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Дверь

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией, четкими связями, типом открывания, типом остекления, типом профиля, с указанием материалов, огнестойкости и данными (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Пол

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта, с детальными размерами, точной площадью и формой, пространственным положением с указанием состава и материалов пола, с указанием их толщины, уклоном, схемами (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Потолок

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта, с детальными размерами, пространственным положением, точной площадью и формой, с указанием состава и материалов потолка с указанием их толщины, схемами (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Витраж

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией, четкими связями, типом открывания, типом остекления, типом профиля, с указанием материалов и данными (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Кровля

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта, с детальными размерами, пространственным положением , точной площадью и формой, с указанием состава и материала кровли и их толщины, уклоном, схемами (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Помещение

	LOD П
	Элемент модели, с номинальной площадью и пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели, с точной площадью, пространственным положением, высотой

	 
	Лестница

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, пространственным положением и формой, с указанием типа лестницы (монолитная, сборная и т.д.), с указанием состава и материалов отделки лестницы и их толщины, схемами (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Ограждение

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, пространственным положением и формой, с указанием типа и материалов стоек, балясин, поручней, схемами (узлами) по изготовлению и монтажу.

	 
	Оборудование

	LOD П
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с номинальными размерами, формой, пространственным положением

	LOD РП/РД
	Элемент модели разрабатывается в виде объекта или сборки, с детальными размерами, пространственным положением и формой, с указанием состава и материалов и их толщины, схемами (узлами) по изготовлению и монтажу.


 
Таблица Д.2 - Конструктивные элементы
 
	 
	Колонна

	LOD П/РП
	Моделирование элементов включает:

	
	• Размеры основных вертикальных структурных элементов, установленных согласно проектным осям координации с правильной ориентацией.

	
	• Фактические высоты и расположение соединений элементов.

	
	• Крупные элементы типичных соединений, применяемые ко всем конструкционным стальным соединениям, такие как базовые плиты, фасонные пластины, анкерные стержни и т.д.

	
	• Любые различные стальные элементы с правильной ориентацией. Любая арматура из стальной конструкции, такая как ребра жесткости, и т. д.

	LOD РД
	Моделирование элементов включает:

	
	• Сварные швы

	
	• Шайбы, гайки, болты и т. д.

	
	• Все элементы сборки

	 
	Фундамент

	LOD П /РП
	Моделирование элементов включает:

	 
	• общий размер и геометрию элемента фундамента

	 
	• наклонные поверхности

	 
	• внешние размеры элементов

	 
	• расположение отверстий для гильз

	 
	• заполнение соединений

	 
	• гидроизоляция

	 
	• анкера

	 
	• закладные детали и арматура

	 
	• деформационные швы

	LOD РД
	Моделирование элементов включает:

	 
	• арматуру, включающую шпильки и соединения внахлестку

	 
	• крепеж (если есть)

	 
	• фаски

	 
	• защитную окраску

	 
	• подготовку для кирпичной кладки

	 
	• пароизоляцию


 
Таблица Д.3 - Элементы инженерных систем
 
	 
	Трубопроводы и воздуховоды

	LOD П
	Моделируется условный размер, форма, расположение труб, арматуры, фитингов для стояков, магистральных и разводящих сетей, включая изоляцию; Учитываются приблизительные допуски/расстояния для всех заложенных креплений, опор, средств контроля вибрации, необходимых для стояков, магистральных и разводящих сетей; учитываются требования по доступу.

	LOD РП
	Моделируются как фактические конструктивные элементы (по ГОСТ или характеристикам производителя); Соблюдаются фактические размеры, форма, расположение и уклоны труб, арматуры, фитингов для стояков, магистральных и разводящих сетей, включая изоляцию. Учитываются размеры и расстояния для заложенных креплений (сами крепления моделировать необязательно), опор, средств контроля вибрации, необходимых для стояков, магистральных и разводящих сетей; Моделируются элементы проходящие сквозь стены и пол, такие как гильзы, муфты, футляры. Учитываются фактические допуски для доступа к трубопроводам.

	LOD РД
	Моделируются крепления, опоры и дополнительные компоненты, требуемые для изготовления и установки на местах.

	 
	Трубопроводная и воздуховодная арматура

	LOD П
	Моделируются размер, форма и расположение оборудования как запроектировано; учитываются приблизительные допуски/расстояния для всех заложенных креплений, опор, входящих в компоновку оборудования; учитываются требования по доступу к оборудованию.

	LOD РП
	Моделируются фактические размеры и форма арматуры, расположение и соединения элементов конструкции оборудования; Учитываются фактические размеры и расстояния, необходимые для указанных креплений, опор, которые используются в компоновке оборудования, моделируются фактические допуски для доступа к оборудованию.

	LOD РД
	Моделируются крепления, опоры и дополнительные компоненты, требуемые для изготовления и установки на местах.

	 
	Сантехнические/отопительные приборы

	LOD П
	Моделируется размер, форма, и расположение прибора, как запроектировано; Учитываются приблизительные допуски/расстояния для всех заложенных креплений и опор, необходимых для прибора; учитываются требования по доступу.

	LOD РП
	Моделируются фактические размеры и форма (по ГОСТ или характеристикам производителя), расположение и соединения элементов конструкции приборов/крепежных элементов; Моделируются фактические формы, размеры и расстояния для всех креплений, входящих в комплект приборов. Учитываются фактические допуски для доступа к приборам.

	LOD РД
	Моделируются крепления, опоры и дополнительные компоненты, требуемые для изготовления и установки на местах.

	 
	Электрические сети (Источник электроснабжения)

	LOD П
	Моделируется размер, форма, и местоположение сетей и связанных компонентов. Учитываются приблизительные допуски/расстояния для всех заложенных креплений и опор, необходимых для прибора. Учитываются требования по доступу.

	LOD РП
	Моделируются фактические размеры, форма и расстояния для всех креплений и компонентов, входящих в комплект.

	LOD РД
	Моделируются дополнительные компоненты и детали, необходимые для изготовления и установки на местах.

	 
	Кабельные лотки

	LOD П
	Моделируется размер, тип и расположение кабельного лотка. Учитываются приблизительные допуски/расстояния для всех заложенных креплений.

	LOD РП
	Моделируются фактические размеры, тип и расположение кабельного лотка. Учитываются точные допуски/расстояния для всех заложенных креплений.

	LOD РД
	Моделируются дополнительные компоненты и детали, необходимые для изготовления и установки на местах.

	 
	Светильники

	LOD П
	Моделируется определенный размер, форма и расположению. Учитываются допуски для креплений.

	LOD РП
	Моделируется точный фактический размер, форма и расположение осветительного прибора. Моделируются крепления (учитываются расстояния и допуски для установки светильников).

	LOD РД
	Моделируются дополнительные компоненты и детали, необходимые для изготовления и установки на местах.

	 
	Оборудование инженерных систем

	LOD П
	Моделируются размер, форма и расположение оборудования по проектным решениям. Учитываются приблизительные требования к проходам и доступу к оборудованию, приблизительные допуски на расстояния, необходимые для всех указанных креплений и опор, входящих в компоновку оборудования.

	LOD РП
	Моделируются точные фактические размеры и форма, расположение и соединения элементов конструкции оборудования. Моделируются проходы и доступ к оборудованию по фактическим требованиям. Моделируются фактические размеры и формы для всех указанных креплений и опор входящих в компоновку оборудования.

	LOD РД
	Моделируются дополнительные компоненты и детали, необходимые для изготовления и установки на местах.


 
 
Приложение Е 
(информационное)
 
 
Таблицы уровня потребности в информации для ЭМ на стадии П, РП, РД
 
Уровень атрибутивной информации (LOI)
 
Таблица Е.1 - Архитектурные элементы
 
	Название атрибута
	Тип данных
	Ед. изм.
	Пример
	Примечание

	1. Стена

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcWall
	 

	Наименование
	текст
	-
	Перегородка из ГКЛ по каркасу «KNAUF» (EI 60)
	 

	Обозначение
	текст
	-
	Серия К3 31.07/2009
	 

	Назначение
	текст
	-
	Внутренняя перегородка
	 

	Материал
	текст
	-
	Гипсокартон
	 

	Марка
	текст
	-
	П1, П2 и т.д.
	 

	Толщина
	число
	мм
	50, 75, 100 и т.д.
	 

	Отметка низа
	число
	мм
	0.000
	 

	Отметка верха
	число
	мм
	3.000
	 

	Длина
	число
	мм
	2500
	 

	Площадь
	число
	м2
	3,70
	 

	Объем
	число
	м3
	9,65
	 

	Функция
	текст
	-
	Несущая, ненесущая, внутренняя, наружная
	 

	2. Дверь

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcDoor
	 

	Наименование
	текст
	-
	Дверь однопольная металлическая ДГМ 22-10
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ДГМ 22-10г
	 

	Материал-рамка
	текст
	-
	Металлическая, деревянная и т.д.
	 

	Материал-панель
	текст
	-
	Металлическая, деревянная и т.д.
	 

	Огнестойкость
	текст
	-
	EI30, EI60 и т.д. 
	 

	Уровень
	текст
	-
	1 этаж, 2 этаж и т.д.
	 

	Марка
	текст
	-
	1, 2, 3 и т.д.
	 

	Габариты (высота/ширина)
	число
	мм
	1000×2200(һ)
	 

	ГОСТ
	текст
	-
	ГОСТ 31173-2003
	 

	Описание
	 
	 
	Дверь однопольная металлическая предел огнестойкости (EI 30) левая с порогом, с заполнением мин плитой на базальтовой основе. Комплект-навесы, ручка с замком. Покрытие порошковой эмалью за 2 раза.
	 

	3. Окно

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcWindow
	 

	Наименование
	текст
	-
	Окно распашное двухстворчатое
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ОП 1760-860
	 

	Материал
	текст
	-
	ПВХ профиль - 3х камерный
	 

	Метод остекления
	текст
	-
	Стеклопакет СПО 4М1-16-4М1
	 

	Марка
	текст
	-
	ОК-1, ОК-2 и т.д.
	 

	Габариты(ширина, высота)
	число
	мм
	900×1800(һ)
	 

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	ГОСТ 30674-99
	 

	4. Пол

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcSlab
	 

	Наименование
	текст
	-
	Керамогранитная плитка
	 

	Данные элементов пола(Наименование, толщина)
	текст
	-
	1 .Керамогранитная плитка - 8 мм. 
2. Плиточный клей - 2 мм. 
3. Гидроизоляция-1 слой мастики на осн. битума 
4. Выравнивающая цем.-песчаная стяжка, армированная сеткой Ф4 Bpl 200×200 q=30 мм.
5. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-500 q=40 мм.
	 

	Площадь
	число
	м2
	88,43; 196,13 и т.д.
	 

	Периметр
	число
	мм
	236,50
	 

	Толщина пола
	число
	мм
	80
	 

	Марка
	текст
	-
	1, 2, 3 и т.д.
	 

	Уровень
	текст
	-
	1 этаж, 2 этаж и т.д.
	 

	5. Потолок

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcCovering
	 

	Наименование
	текст
	- 
	Подшивной потолок по типу «Армстронг»
	 

	Марка
	текст
	-
	1, 2, 3 и т.д.
	 

	Площадь
	число
	м2
	88,4; 196,1 и т.д.
	 

	Уровень
	текст
	-
	1 этаж, 2 этаж и т.д.
	 

	Высота смещения от уровня
	число
	мм
	+2.800
	 

	6. Витраж

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcCurtainWall
	 

	Наименование
	текст
	-
	Витраж
	 

	Отметка верха
	число
	мм
	10.640
	 

	Отметка низа
	число
	мм
	0.000
	 

	Марка
	текст
	-
	ВН-1, ВН-2 и т.д.
	 

	Описание
	текст
	- 
	Витражный алюминиевый профиль с покраской профиля полиэфирной матовой порошковой краской - цвет серый. Стеклопакет обычный, внутреннее стекло - каленое, наружное стекло закаленное. Внешний вид: прозрачные, слабо зеркальные.
	 

	7. Кровля

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcRoof
	 

	Наименование
	текст
	-
	Кровля
	 

	Уклон
	число
	%
	2; 6; 12 и т.д.
	 

	Материал
	текст
	-
	Рубероид, металлочерепица и т.д.
	 

	Площадь покрытия
	число
	м2
	285,50
	 

	8. Помещение

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcSpace
	 

	Номер
	текст
	-
	001, 002, 003 и т.д.
	 

	Наименование
	текст
	-
	Спальня, кухня, кабинет и т.д.
	 

	Высота в чистоте
	число
	мм
	2500; 3000 и т.д.
	 

	Площадь
	число
	м2
	26,52
	 

	Отметка
	число
	м
	0.000, 3.300
	 

	9. Лестница

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcStair
	 

	Наименование
	текст
	-
	Лестничная клетка
	 

	Высота подступенка
	число
	мм
	150; 160; 175
	 

	Ширина ступени
	число
	мм
	300; 320; 350
	 

	Количество ступеней
	число
	-
	10; 22 и т.д.
	 

	Ширина марша
	число
	мм
	900; 1000 и т.д.
	 

	Отметка
	текст
	-
	Отметка чистого пола начало марша
	 

	Материал
	текст
	-
	Железобетон, дерево, металл и т.д.
	 

	10. Ограждение

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcRailing
	 

	Наименование
	текст
	-
	Огр-001......
	 

	Высота
	число
	мм
	900; 1100 и т.д.
	 

	Длина
	число
	мм
	7000; 8500
	 

	Материал
	текст
	-
	Металл, дерево, стекло и т.д.
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ ХХХХ
	 

	11. Оборудование

	Класс IFC
	текст
	- 
	IfcTransportElement
	Общий класс для всех объектов, которые перемещают людей, животных или товары внутри здания или комплекса зданий (например, лифт, эскалатор, движущиеся дорожки и т.д.)

	Наименование
	текст
	-
	Лифт
	 

	Отметка
	текст
	-
	Нижняя отметка шахты лифта
	 

	Отметка
	текст
	-
	Верхняя отметка шахты лифта
	 

	Внутренние размеры кабины (высота, ширина, глубина)
	число
	мм
	2500(h)×l600(b)×2100(l)
	 

	Габариты шахты лифта (ширина, длина)
	число
	мм
	2000(b)×2500(l)
	 

	Обозначение
	текст
	-
	Sigma, Mitsubishi и т.д.
	 

	Грузовая подъемность
	число
	кг
	480, 630, 1000 и т.д.
	 

	12. Архитектурные элементы (накрывочные элементы, отливы, откосы, карниз)

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcObject
	 

	Наименование
	текст
	-
	Отлив-001, Накр.эл-001, Карниз-001, Откос-001
	 

	Отметка
	число
	м
	2.600, 7.620 и т.д.
	 

	Ширина
	число
	мм
	620
	 

	Длина
	число
	мм
	1850
	 

	Площадь покрытия
	число
	м2
	26,32
	 

	Материал
	текст
	-
	Металл, композитный материал
	 

	Цвет
	число
	-
	RAL 87
	 

	Расход крепежа на 1 м2
	число
	шт.
	185
	 

	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица Е.2 - Атрибуты конструктивных элементов
 
	Параметр
	Тип данных
	Ед. изм.
	Пример
	Примечание

	Стены
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcWall
	 

	Марка
	текст
	-
	СМ1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 23009
	 

	Наименование
	текст
	-
	Стена монолитная
	 

	Материал
	текст
	-
	Бетон В25
	 

	Объем материала
	число
	м3
	2,73
	 

	Отметка низа
	число
	-
	0.000
	 

	Отметка верха
	число
	-
	3.000
	 

	Длина
	число
	м
	 
	 

	Использование в конструкции
	текст
	-
	несущая (внутренняя, наружная, ненесущая, самонесущая)
	 

	Ригели, балки, колонны ж/б
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcBeam
IfcColumn
	Для горизонтальных элементов 
Для вертикальных элементов

	Марка
	текст
	-
	PM1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 23009
	 

	Наименование
	текст
	-
	Ригель монолитный
	 

	Материал
	текст
	-
	Бетон В25
	 

	Объем материала
	число
	м3
	0,84
	 

	Сечение
	текст
	-
	300×500
	 

	Отметка верха
	число
	-
	3.000
	 

	Отметка низа
	число
	-
	0.000
	для колонн

	Длина м/у осями
	число
	мм
	6000
	 

	Длина фактическая
	число
	мм
	5600
	 

	Фундаменты ж/б
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcFooting
	 

	Марка
	текст
	-
	ФМ1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 23009
	 

	Наименование
	текст
	-
	Фундамент монолитный
	 

	Материал
	текст
	-
	Бетон В20
	 

	Объем материала
	число
	м3
	2,5
	 

	Отметка подошвы
	число
	-
	3.000
	 

	Плита перекрытия
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcSlab
	 

	Марка
	текст
	-
	ПМ1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 23009
	 

	Наименование
	текст
	-
	Перекрытие монолитное
	 

	Материал
	текст
	-
	Бетон В25
	 

	Объем материала
	число
	м3
	18
	 

	Отметка верха
	число
	-
	3.000
	 

	Арматурный стержень
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcReinforcingBar
	 

	Марка
	текст
	-
	1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 5781-82
	 

	Наименование
	текст
	-
	Арматурный стержень
	 

	Класс арматуры
	текст
	-
	А400
	 

	Диаметр
	число
	мм
	22
	 

	Длина стержня
	число
	м3
	6000
	 

	Масса 1 м.п.
	число
	кг
	2.98
	 

	Масса стержня
	число
	кг
	17.88
	 

	Стержневые элементы металлические (ригели, балки, прогоны, колонны, элементы ферм)
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcBearn 
IfcColumn
	Для горизонтальных элементов 
Для вертикальных элементов

	Марка
	текст
	-
	PM1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 8239-89
	 

	Наименование
	текст
	-
	Ригель стальной
	 

	Материал
	текст
	-
	Сталь ВСт3Гпс
	На стадии КМ, КМД

	Масса ригеля
	 
	кг
	176
	 

	Масса 1 м.п.
	число
	кг
	31,5
	 

	Сечение
	текст, условные обозначения
	-
	двутавр № 27 (или сложное сечение)
	На стадии КМ, КМД

	Отметка верха
	число
	-
	3.000
	 

	Длина м/у осями
	число
	мм
	6000
	 

	Длина фактическая
	число
	мм
	5600
	 

	Усилия (N,Q,M)
	число
	Н, Нм
	N=10, Q=5, M=7;
	Атрибут указывается только в разделе КМ

	Тип соединения 1-го конца ригеля
	текст
	-
	Шарнирное, жесткое
	Атрибут указывается только в разделе КМ

	Тип соединения 2-го конца ригеля
	текст
	-
	Шарнирное, жесткое
	Атрибут указывается только в разделе КМ

	Изделия из листового металла
	 
	 
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcPlate
	 

	Марка
	текст
	-
	1
	 

	Обозначение
	текст
	-
	ГОСТ 8239-89
	 

	Наименование
	текст
	-
	Фасонка
	 

	Материал
	текст
	-
	Сталь ВСт3Гпс
	Атрибут указывается на стадии КМ, КМД

	Сечение
	текст
	-
	-20×200×200
	Атрибут указывается на стадии КМ, КМД

	Масса
	число
	кг
	1,428
	 

	Название
	текст
	-
	Водопровод хозяйственно-питьевой, канализация бытовая, приточная система вентиляции с естественным побуждением; вытяжная система, подающий трубопровод системы теплоснабжения
	 

	Обозначение
	текст
	-
	В1, К1, К2, П, В, ПЕ, BE, T11, T21
	 

	Назначение
	текст
	-
	Подача воды к санитарно-техническим приборам, отвод стоков от оборудования...
	 

	Транспортируемое вещество
	текст
	-
	Вода с температурой 5-20°...
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcSystem
	 


 
Таблица Е.4 - Атрибуты элементов ВК3
_______________
3 Каждому элементу задаются сначала атрибуты раздела «1. Атрибуты общие для всех элементов ВК», далее атрибуты, соответствующие классу элемента (сначала общие, если они есть, а затем присущие конкретному элементу). Если элемент или класс элементов отсутствует в таблице, ему задаются только общие атрибуты из раздела 1 данной таблицы. Таким образом для отвода нужно задать все атрибуты раздела 1, затем атрибуты раздела 3.1 и 3.2.
 
	Название атрибута
	Тип данных
	Ед. изм.
	Пример
	Примечание

	1. Атрибуты общие для всех элементов ВК

	Вид/наименование
	текст
	-
	Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
	 

	Обозначение по ГОСТ
	текст
	-
	Отвод 90-159 · 4
	Заполняется только для элементов по ГОСТ. Если обозначение по ГОСТ совпадает с параметром «вид/наименование», параметр «Обозначение по ГОСТ» не добавляется

	Материал
	текст
	-
	Сталь ст20
	 

	Система
	текст
	-
	В1, К1, К2...
	Каждый элемент должен относиться к определенной системе.

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	ГОСТ 17375-2001
	 

	Код изделия
	текст
	-
	 
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» (Казахстан)
	На этапе разработки проекта для элементов по ГОСТ не заполняется

	Поставщик
	текст
	-
	ТОО «Меркурий»
	Уточняется на этапе строительства/ закупок

	Ед. изм.
	текст
	мм, м, шт., градус...
	шт.
	Устанавливается в зависимости от элемента

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	5,4
	Масса 1 ед. изм. в кг

	Примечание
	текст
	-
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	Значение для конкретного элемента или класса элементов (см. далее в таблице).
	Устанавливается для корректной выгрузки в формат IFC. Способ присвоения элементу определяется в соответствии возможностям ПО.

	2. Атрибуты труб и гибких подводок

	2.1. Общие

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcPipe
	 

	DN
	числовой
	мм
	15, 32,50, 100 и т.д.
	Диаметр номинальный по ГОСТ 28338-89

	Диаметр
	числовой
	мм
	32×3,2; 40×6,7;
	Принятое по ГОСТ (или изготовителем) обозначение диаметра с толщиной стенки трубы

	Способ соединения
	текст
	-
	Сварной, муфтовый, раструбный; Гайка-гайка; гайка-штуцер
	 

	Рабочее давление
	числовой
	МПа
	1,6
	 

	2.2. Труба

	Ед. изм.
	текст
	м
	 
	 

	2.3. Гибкая подводка
	 
	 
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Материал оплетки
	текст
	-
	Сталь, алюминий
	 

	3. Атрибуты фитингов

	3.1. Общие

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcPipeFitting
	 

	Диаметр
	числовой
	мм
	 
	Принятое по ГОСТ (или изготовителем) обозначение диаметра с толщиной стенки трубы (для тройников и крестовин основной диаметр) 

	 
	 
	 
	32×3,2; 40×6,7; 108×6;
	Для отводов, тройников

	 
	 
	 
	108×6-57×4; 160-125
	Для переходов

	DN
	числовой
	мм
	100; 50; 75 
100-50;
	Для отводов, тройников 
Для переходов

	Способ/тип соединения
	текст
	-
	Сварной, муфтовый, раструбный, резьбовой;
	 

	Рабочее давление
	числовой
	МПа
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	3.2. Отвод

	Угол
	числовой
	градус
	45, 60, 90, 125...
	 

	3.3. Тройник

	Угол
	числовой
	градус
	45, 60, 90
	 

	Диаметр отвода
	числовой
	мм
	76×5;
	Принятое по ГОСТ (или изготовителем) обозначение диаметра с толщиной стенки трубы

	DN отвода
	числовой
	мм
	75; 50; ...
	Диаметр номинальный по ГОСТ 28338-89

	3.4. Крестовина

	Диаметр отвода 1
	числовой
	мм
	76×5;
	Принятое по ГОСТ (или изготовителем) обозначение диаметра с толщиной стенки трубы

	DN отвода 1
	числовой
	мм
	75; 50;...
	Диаметр номинальный по ГОСТ 28338-89

	Диаметр отвода 2
	числовой
	мм
	76×5;
	Принятое по ГОСТ (или изготовителем) обозначение диаметра с толщиной стенки трубы

	DN отвода 2
	числовой
	мм
	75; 50; ...
	Диаметр номинальный по ГОСТ 28338-89

	4. Атрибуты трубопроводной арматуры

	4.1. Общие

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcValve
	Для задвижки, клапана, крана, затвора

	 
	 
	 
	IfcFilter
	Для фильтра

	 
	 
	 
	IfcFlowTerminal
	Для смесительной и водораспределительной арматуры, сифонов

	 
	 
	 
	IfcFlowMeter
	Для расходомеров

	DN
	числовой
	мм
	10; 25; 50; 100...
	 

	Способ/тип соединения
	текст
	-
	Сварной, муфтовый, раструбный, резьбовой;
	 

	Рабочее давление
	числовой
	Мпа
	 
	 

	Длина строительная
	числовой
	мм
	 
	длина участка трубы, который арматура замещает в трубопроводе

	Высота строительная
	числовой
	мм
	 
	расстояние от оси прохода арматуры до верхнего конца шпинделя, установленного в крайнее верхнее положение (седло открыто) или до наиболее высоко расположенной (выступающей) детали конструкции

	Материал корпуса
	текст
	-
	Сталь, чугун
	 

	Рабочая t min
	числовой
	градус
	 
	 

	Рабочая t max
	числовой
	градус
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	4.2. Запорная арматура

	Класс герметичности
	текст
	-
	А, В...
	 

	Автоматическое управление
	Да/нет
	-
	 
	 

	Тип управления
	текст
	-
	Ручной, электропривод, гидропривод
	 

	Электропривод
	Да/нет
	-
	 
	 

	4.3. Предохранительная арматура

	Давление min
	числовой
	МПа
	 
	 

	Давление max
	числовой
	МПа
	 
	 

	4.4. Регулирующая арматура

	Пропускная способность
	числовой
	м3/ч
	1,6; 2,5; 4; 6,3...
	характеристика пропускной способности клапана, значение kvs равно условному объемному расходу воды через полностью открытый регулирующий клапан, (м3/час) при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях

	Расходная характеристика
	текст
	-
	линейная; равнопроцентная, параболическая
	 

	Регулирующее отношение
	числовой
	-
	30:1; 50:1...
	 

	4.5. Расходомер (счетчик)

	Энергозависимость
	Да/нет
	-
	 
	 

	Источник питания
	текст
	Сеть, батарея
	 
	Атрибут нужен если значение атрибута «энергозависимость» = «да»

	Расход min
	числовой
	м3/ч
	 
	 

	Расход max
	числовой
	м3/ч
	 
	 

	5. Атрибуты санитарно-технических приборов

	5.1. Общие

	Класс IFC
	текст
	 
	IfcSanitaryTerminal
	Для сантехприборов

	 
 
	 
 
	 
 
	IfcWasteTerminal
	Для приемников сточных вод (таких как воронки, трапы)

	Ширина
	числовой
	мм
	 
	Длина меньшей стороны на виде сверху

	Длина
	числовой
	мм
	 
	Длина большей стороны на виде сверху

	Высота
	числовой
	мм
	 
	От пола до верха бортика 
Для трапов: расстояние от верха решетки до самой нижней точки трапа. 
Для воронок: расстояние от крыши до верхней точки колпака воронки

	Диаметр выпуска
	числовой
	мм
	50
	 

	Диаметр подвода
	числовой
	мм
	15, 20...
	Только для приборов с подводом воды

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	5.2. Питьевой фонтан

	Способ установки
	текст
	-
	Настенный, напольный...
	Способ установки

	5.3. Биде

	Способ установки
	текст
	-
	Настенный, напольный
	 

	Способ подачи воды
	текст
	-
	снизу вверх, сбоку вниз, сверху вниз
	 

	5.4. Писсуар
	 
	 
	 

	Способ установки
	текст
	-
	Настенный, напольный, лотковый
	 

	Способ подачи воды
	текст
	-
	вертикальный и горизонтальный
	 

	5.5. Унитаз

	Способ установки
	текст
	-
	Настенный, напольный,
	 

	5.6. Умывальник, раковина

	Способ установки
	текст
	- 
	навесной, с пьедесталом или полупьедесталом, встраиваемый...
	 

	5.7. Трап

	Диаметр
	числовой
	мм
	150;
	Для круглых трапов. Данный параметр заменяет параметры «Длина» и «Ширина».

	Пропускная способность
	числовой
	м/с
	0,7; 2,1...
	 

	5.8. Водосточная воронка

	Радиус
	числовой
	мм
	360
	Данный параметр заменяет параметры «Длина» и «Ширина».

	Монтажная длина
	числовой
	мм
	400
	 

	Пропускная способность/производительность
	числовой
	л/с
	18
	 

	6. Атрибуты оборудования

	6.1. Общие

	Ширина
	числовой
	мм
	 
	Длина меньшей стороны на виде сверху

	Длина
	числовой
	мм
	 
	Длина большей стороны на виде сверху

	Высота
	числовой
	мм
	 
	Расстояние от верха отстойника до самой нижней точки

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	6.2. Отстойник/септик

	Класс IFC
	текст
	-
	Ifclnterceptor
	 

	Радиус
	числовой
	мм
	 
	Для круглых в плане. Заменяет параметры «Длина» и «Ширина»

	Диаметр подводящей трубы
	числовой
	мм
	50
	 

	Диаметр отводящей трубы
	числовой
	мм
	50
	 

	Диаметр вентиляционной трубы
	числовой
	мм
	 
	 

	Пропускная способность
	числовой
	м/с
	0,7; 2,1...
	 

	6.3. Насос/насосная станция

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcPump
	 

	Перекачиваемая жидкость
	текст
	-
	Чистая Вода, стоки
	 

	t перекачиваемой жидкости (макс)
	числовой
	градус
	 
	 

	Материал корпуса
	текст
	-
	 
	 

	Кол-во насосов
	числовой
	шт.
	 
	Для насосных станций

	Схема пуска
	текст
	-
	Последовательная, параллельная
	Для насосных станций

	Напор макс.
	числовой
	м
	 
	 

	Подача макс.
	числовой
	м3/ч
	 
	 

	Давление
	числовой
	бар
	 
	 

	Напряжение
	текст
	-
	1~230 В, 50 Гц
	 

	Мощность
	числовой
	кВт
	 
	 

	Класс защиты двигателя
	текст
	-
	IP X4 D
	 

	Класс энергоэффективности
	текст
	-
	 
	 

	Диаметр входного патрубка
	числовой
	мм
	50
	 

	Диаметр выходного патрубка
	числовой
	мм
	50
	 

	Соединение
	текст
	-
	фланцевое
	 

	Диаметр входного патрубка
	числовой
	мм
	50
	 

	Диаметр выходного патрубка
	числовой
	мм
	50
	 

	6.4. Резервуар

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcTank
	 

	Объем
	числовой
	м3
	 
	 

	Доступ для обслуживания
	текст
	-
	Люк, крышка...
	Описывает тип доступа в резервуар

	Лестница
	Да/нет
	-
	 
	 

	7. Атрибуты изоляции

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcCovering
	 

	Толщина
	числовой
	мм
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	м3
	 
	 


 
Таблица Е.5 - Атрибуты элементов OB4
__________________
4 Атрибуты элементов отопительных систем, таких как трубопроводы, их фитинги и трубопроводная арматура смотри в Таблице Е.4 Атрибуты элементов ВК.
 
	Название атрибута
	Тип данных
	Ед. изм.
	Пример
	Примечание

	1. Атрибуты общие для всех элементов OB

	Вид/наименование
	текст
	-
	Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
	 

	Обозначение по ГОСТ
	текст
	-
	Отвод 90-159 · 4
	Заполняется только для элементов по ГОСТ. Если обозначение по ГОСТ совпадает с параметром «вид/наименование», параметр «Обозначение по ГОСТ» не добавляется

	Материал
	текст
	-
	Сталь ст20
	 

	Система
	текст
	-
	В1, К1, К2...
	Каждый элемент должен относиться к определенной системе.

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	ГОСТ 17375-2001
	 

	Код изделия
	текст
	-
	 
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» (Казахстан)
	На этапе разработки проекта для элементов по ГОСТ не заполняется

	Поставщик
	текст
	-
	ТОО «Меркурий»
	Уточняется на этапе строительства/ закупок

	Ед. изм.
	текст
	мм, м, шт., градус...
	шт.
	Устанавливается в зависимости от элемента

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	5,4
	Масса 1 ед. изм. в кг

	Примечание
	текст
	-
	 
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	Значение для конкретного элемента или класса элементов (см. далее в таблице).
	Устанавливается для корректной выгрузки в формат IFC. Способ присвоения элементу определяется в соответствии возможностям ПО.

	2. Атрибуты воздуховодов

	2.1. Общие

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcDuctSegment
	 

	Длина
	числовой
	мм
	300, 350
	Для воздуховодов прямоугольного и овального сечения

	Ширина
	числовой
	мм
	150, 200
	Для воздуховодов прямоугольного и овального сечения

	Диаметр
	числовой
	мм
	100, 150
	Для воздуховодов круглого сечения

	Расход
	числовой
	м3/ч
	 
	 

	Рабочее давление
	числовой
	МПа
	 
	 

	Толщина стенки
	числовой
	мм
	0,5; 0,7
	 

	Потери давления в системе
	числовой
	м3/ч
	 
	 

	Степень огнестойкости
	текст
	-
	А, В...
	 

	Класс воздуховодов
	текст
	-
	П - плотные, Н - нормальные
	 

	Ед. изм.
	текст
	м
	 
	 

	Скорость
	числовой
	м/с
	 
	 

	3. Атрибуты фитингов воздуховодов

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcDuctFitting
	 

	Тип
	текст
	-
	Тройник, отвод, врезка, переход, заглушка.
	 

	Длина
	числовой
	мм
	300, 350
	Для воздуховодов прямоугольного и овального сечения

	Ширина
	числовой
	мм
	150, 200
	Для воздуховодов прямоугольного и овального сечения

	Диаметр
	числовой
	мм
	100, 150
	Для воздуховодов круглого сечения

	Толщина стенки
	числовой
	мм
	0,5; 0,7
	 

	Рабочее давление
	числовой
	МПа
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	4. Атрибуты вентиляционной арматуры (арматура воздуховодов)

	4.1. Общие

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcFlowMeter 
IfcFilter 
IfcValve 
IfcFlowTerminal
	Для расходомеров 
Для воздушных фильтров 
Для клапанов 
Для других типов арматуры

	Ширина
	числовой
	мм
	10; 25; 50; 100...
	 

	Длина
	числовой
	мм
	 
	 

	Диаметр
	числовой
	мм
	 
	Для арматуры круглого сечения

	Материал корпуса
	текст
	 
	Сталь...
	 

	5. Атрибуты воздухораспределительных устройств

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcAirTerminal
	 

	Ширина
	числовой
	мм
	10; 25; 50; 100...
	 

	Длина
	числовой
	мм
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	6. Атрибуты вентиляционного оборудования

	Ширина
	числовой
	мм
	 
	Длина меньшей стороны на виде сверху

	Длина
	числовой
	мм
	 
	Длина большей стороны на виде сверху

	Высота
	числовой
	мм
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Расход
	числовой
	м3/ч
	4100
	 

	Мощность
	числовой
	кВт
	50
	 

	Мощность двигателя
	числовой
	кВт
	7.5
	 

	Напряжение/частота
	числовой
	В/ГЦ
	400/50
	 

	Частота вращения двигателя
	числовой
	Об/мин
	3000
	 

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcFan
	Для вентилятора, приточной установки

	 
	 
	 
	IfcEnergyConversionDevice
	Этот класс назначается устройству, используемому для преобразования энергии или передачи тепла

	 
	 
	 
	IfcAirToAirHeatRecovery
	Устройство для рекуперации воздуха. Обычно используется для передачи тепла от более теплого воздуха в одной камере к более холодному воздуху во второй камере

	 
	 
	 
	IfcChiller
	Чиллер - устройство для охлаждения жидкости

	 
	 
	 
	IfcCondenser
	Конденсатор

	 
	 
	 
	IfcUnitaryEquipment
	Унитарное оборудование (обычно объединяет ряд компонентов в один продукт, например, воздушные погрузчики, системы кондиционеров на крыше, тепловые насосы и сплит-системы).

	6. Атрибуты отопительного оборудования

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcEnergyConversionDevice
	Этот класс назначается устройству, используемому для преобразования энергии или передачи тепла

	 
	 
	 
	IfcBoiler 
	Отопительный котел 

	 
	 
	 
	IfcBumer
	Горелка/печь

	 
	 
	 
	IfcCondenser
	Конденсатор

	 
	 
	 
	IfcHeatEx changer
	Теплообменник

	 
	 
	 
	IfcHeater
	Радиатор

	 
	 
	 
	IfcElectricHeater
	Электрический радиатор

	Ширина
	числовой
	мм
	 
	Длина меньшей стороны на виде сверху

	Длина
	числовой
	мм
	 
	Длина большей стороны на виде сверху

	Высота
	числовой
	мм
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Мощность
	числовой
	Вт
	212
	 

	Напряжение
	 
	 
	 
	Для электрических обогревательных приборов

	Сила тока
	 
	 
	 
	Для электрических обогревательных приборов

	Предельная температура теплоносителя
	числовой
	градус
	110
	 

	Давление
	числовой
	атм
	16
	 

	7. Атрибуты изоляции

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcCovering
	 

	Толщина
	числовой
	мм
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	м3
	 
	 


 
Таблица Е.6 - Атрибуты элементов ЭЛ
 
	Название атрибута
	Тип данных
	Ед. изм.
	Пример
	Примечание

	1. Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcElectricDistributionBoard
	Устанавливается для корректной выгрузки в формат IFC. Способ присвоения элементу определяется в соответствии с возможностями ПО.

	Вид/наименование
	текст
	-
	Вводно-распределительное устройство в составе: ...
	 

	Обозначение по ГОСТ
	текст
	-
	ВРУ1М-13-... или Индивидуальной сборки
	Заполняется только для элементов по ГОСТ. Если обозначение по ГОСТ совпадает с параметром «вид/наименование», параметр «Обозначение по ГОСТ» не добавляется

	Тип монтажа
	текст
	-
	Напольный, навесной
	 

	Код изделия
	текст
	-
	 
	 

	Степень защиты (IP)
	текст
	             
	IP31
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ТОО «IEK» 
	На этапе разработки проекта для элементов по ГОСТ не заполняется

	Поставщик
	текст
	-
	ТОО «Казэлектромонтаж»
	Уточняется на этапе строительства/ закупок

	Ед. изм.
	числовой
	шт.
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	65,4
	Масса 1 ед. изм. в кг

	Примечание
	текст
	-
	 
	 

	2. Силовые и распределительные щиты

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcElectricDistributionBoard
	 

	Вид/наименование
	текст
	-
	Щит распределительный навесной 380/220В с шинами
3L+N+PE...
	 

	Обозначение по ГОСТ
	текст
	-
	ГОСТ 17375-2001, индивидуального изготовления...
	Заполняется только для элементов по ГОСТ. Если обозначение по ГОСТ совпадает с параметром «вид/наименование», параметр «Обозначение по ГОСТ» не добавляется

	Тип монтажа
	текст
	-
	Встраиваемый, навесной
	 

	Материал корпуса
	текст
	 
	Металл, пластик
	 

	Код изделия
	текст
	-
	 
	 

	Степень защиты (IP)
	текст
	 
	IP31
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ТОО «IEK» 
	На этапе разработки проекта для элементов по ГОСТ не заполняется

	Поставщик
	текст
	-
	ООО «Интерэлектрокомплект»
	Уточняется на этапе строительства/ закупок

	Ед. изм.
	числовой
	шт.
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	10,5
	Указывается масса шкафа/щита вместе с оборудованием. Для шкафов индивидуальной сборки допускается не указывать данный параметр.

	Примечание
	 
	-
	 
	 

	3. Кабельные изделия

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcCableSegment
	 

	Вид/наименование
	текст
	-
	Кабель силовой с медными жилами напряжением 0,66 кВ сечением:
	 

	Материал
	текст
	-
	Медь или алюминий
	 

	Количество жил или сечение
	текст
	-
	5×16 мм2
	 

	Обозначение по ГОСТ
	текст
	-
	ВВГнг-0,66
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	 
	 

	Поставщик
	текст
	-
	 
	 

	Ед. изм.
	числовой
	м
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	 
	Данные по массе берутся из каталога производителя.

	3. Электромонтажные устройства и изделия
(нумерация соответствует оригиналу)

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcCableCarrierSegment
	 

	Вид/наименование
	текст
	-
	Лоток лестничный, прямой элемент размером 3000×400×100 мм
	 

	Материал
	текст
	-
	 
	 

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	LL1040
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ЗАО «DKC»
	 

	Поставщик
	текст
	-
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	 
	Данные по массе берутся из каталога производителя.

	Примечание
	текст
	-
	 
	 

	4. Осветительные приборы

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcLightFixture
	 

	Вид/наименование
	текст
	 
	Светильник потолочный с рассеивателем из полимерного материала SAN
	 

	Тип лампы и мощность
	текст
	Вт
	люминесцентными лампами 1×36 Вт
	 

	Степень защиты (IP)
	текст
	-
	IP40 
	 

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	ARCTIC SAN/SMC 136
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	«Световые Технологии»
	 

	Поставщик
	текст
	-
	 
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	 
	 

	Примечание
	текст
	-
	 
	 

	5. Электроустановочные изделия

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcSwitchingDevice
	 

	Вид/наименование
	текст
	-
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP2
	 

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	ВС10-1-0-КБ
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ТОО «IEK»
	 

	Поставщик
	текст
	-
	ООО «Интерэлектрокомплект»
	 

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	 
	 

	Примечание
	текст
	 
	 
	 

	6. Источник электроснабжения

	Класс IFC
	текст
	-
	IfcTransformer
	 

	Вид/наименование
	текст
	-
	Комплектная трансформаторная подстанция, модульно-блочная
	 

	Тип/марка (ГОСТ)
	текст
	-
	КТПу-МБ-2×250/10/0,4
	 

	Изготовитель
	текст
	-
	ТОО «Казэлектромонтаж»
	Уточняется на этапе строительства/ закупок

	Конструктивное исполнение
	текст
	-
	Киосковая, столбовая, мачтовая
	 

	Исполнение по электрической сети
	текст
	-
	Тупиковая, проходная
	 

	Число применяемых силовых трансформаторов
	числовой
	шт.
	1, 2...
	 

	Мощность силового трансформатора
	текст
	кВА
	2×400 кВА
	 

	Поставщик
	текст
	-
	ТОО «Казэлектромонтаж»
	Уточняется на этапе строительства/ закупок

	Ед. изм.
	текст
	шт.
	 
	 

	Масса ед. изм.
	числовой
	кг
	 
	Данные берутся от поставщика оборудования

	Примечание
	текст
	-
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