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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие СН РК «Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям», распространяется на проектирование предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.
1.2 Требования настоящих СН должны соблюдаться при проектировании и строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
2.1 СН разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
2.2 При разработке СН использованы следующие государственные, межгосударственные и ведомственные нормативно-технические документы и стандарты, действующие на территории Республики Казахстан:
 
	СНиП РК 1.01-01-2001
	Государственные нормативы в области архитектуры и градостроительства. Основные положения.

	СНиП РК 1.03-05-2001
	Охрана труда и техника безопасности в строительстве

	СНиП РК 1.03-06-2002
	Строительное производство. Организация строительства предприятий зданий и сооружений.

	СНиП РК А 2.2-1-2001
	Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

	СНиП РК 3.05-09-2002
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

	СНиП РК 4.02-05-2001
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	СНиП РК 5.04-18-2002
	Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ.

	СНиП ІІ-97-76
	Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

	СНиП ІІ-89-80*
	Генеральные планы промышленных предприятий

	СНиП 2.09.02-85*
	Производственные здания

	СНиП 2.09.03-85
	Сооружения промышленных предприятий

	СНиП 2.02.05-87
	Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

	СНиП 2.04.08-87*
	Газоснабжение

	СНиП 3.05.02-88*
	Газоснабжение

	СНиП 2.04.07-86*
	Тепловые сети

	СНиП 3.05.03-85
	Тепловые сети

	СНиП 2.04.01-85*
	Внутренний водопровод и канализация зданий

	СНиП 3.05.04-85*
	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	ГОСТ 24444-87
	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности.

	ГОСТ 24379.0-80*
	Болты фундаментные. Технические условия.

	ГОСТ 24379.1-80
	Болты фундаментные. Общие конструкция и размеры.

	ГОСТ 24643-81
	Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

	СТ РК 3.4-94*
	ГСС РК Порядок проведения сертификации продукции. Общие требования.

	СТ РК 3.9-97
	ГСС РК Сертификация импортируемой продукции. Общие положения

	СТ РК 1.9-1999
	ГСС РК Порядок применения международных, региональных и национальных нормативных документов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации

	РД 50 РК 3.3-93
	ГСС РК Порядок признания иностранных сертификатов

	ОСТ 36-143-88
	Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание.

	ВСН 478-86
	Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов. 

	Приказ Агентства РК по ЧС от 29.11.1999 г. № 256 об утверждении Инструкции……..
	«О порядке допуска к приемочным испытаниям, выдачи разрешений на серийный выпуск и применение новых образцов отечественной, а также импортной продукции повышенной опасности, эксплуатируемой в отраслях промышленности, поднадзорных органам Государственной инспекции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»


 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
3.1 В настоящих СН применяются термины и определения в соответствии с СНиП РК 1.01-01-2001.
 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 При проектировании предприятий (объектов) с применением импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами, нормативно-техническими и правовыми документами Республики Казахстан.
4.2 При проектировании объекта с применением комплектного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям Заказчик должен предоставить четкое техническое задание на его проектирование.
4.3 Техническое задание на разработку проектной документации составляется заказчиком с участием проектной организации.
4.4 Заказчики строящихся предприятий (объектов) сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям по проектам, составленным и утвержденным в соответствии с требованиями действующих в РК нормативно-технических и правовых документов, несут ответственность за безопасность эксплуатации объекта в целом.
4.5 Предприятия-изготовители и поставщики должны поставлять комплектное импортное оборудование и оборудование, изготовленное по иностранным лицензиям в комплекте с полным объемом сопроводительной документации и обязательным аутентичным переводом ее на государственный или/и русский языки.
4.6 Применяемое комплектное импортное оборудование и оборудование, изготовленное по иностранным лицензиям должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями и положениями СТ РК 3.4 и СТ РК 3.9 по единым правилам, схемам, установленным в ГСС Республики Казахстан, а также межгосударственными стандартами, международными, региональными и национальными стандартами и НД зарубежных стран, введенных в Республике методом прямого применения в соответствии с порядком СТ РК 1.9.
4.7 Сертификация импортируемой продукции может проводиться в соответствии с СТ РК 3.9 и РД 50 РК 3.3 путем признания иностранного сертификата и Знака соответствия при наличии соответствующего соглашения между Республикой Казахстан и страной - поставщиком, о взаимном признании результатов сертификации.
Порядок и условия выдачи разрешений на допуск, к приемочным испытаниям, на серийный выпуск и применение новых образцов отечественной и импортируемой продукции повышенной опасности, (оборудование, машины, механизмы и т.д.), работа которых связана с потенциальным риском, согласно «Инструкции……..», утвержденной Приказом Агентства РК по ЧС от 29.11.1999 г. № 256.
Разрешение на применение импортной продукции повышенной опасности, изготовленной иностранной фирмой или по иностранным лицензиям и испытанной в организациях, аккредитованных без участия полномочных представителей РК и не имеющих соглашения о взаимопризнании результатов испытаний (сертификат) выдает АЧС РК, по материалам представленным поставщиком.
4.8 Экземпляры технических регламентов, стандартов, сертификатов или иных нормативных документов должны храниться в архиве проектной организации применившей это оборудование.
4.9 Комплектное импортное оборудование и оборудование, изготовленное по иностранным лицензиям должно быть совместимо с другим технологическим оборудованием данного объекта.
 
5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
 
5.1 Технологическая часть проекта предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, может разрабатываться по нормам, правилам и стандартам стран или фирм-поставщиков этого оборудования.
В этом случае должна быть в соответствии с СТ РК 1.9, проведена процедура применения международных, региональных и национальных нормативных документов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации на территории Республики Казахстан.
5.2 В Технологической части проекта предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям должны быть приняты решения в соответствии с СНиП РК 1.02-01-2001.
5.3 При разработке технологической части проекта предприятий (объектов) следует предусматривать:
- применение комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, имеющего сертификат, выданный аккредитованным в РК органом по сертификации, на соответствие сертифицируемой продукции обязательным требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативно-технических документов Республики Казахстан, обеспечивающих ее безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды и др.
- выполнение санитарно-гигиенических требований, относящихся к конкретным видам промышленного производства, производственным процессам предприятий транспорта, связи и др. в соответствии с действующими  санитарными нормами и правилами Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
- диспетчеризацию и автоматизацию управления инженерными системами;
- оценку возможности возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению, в соответствии с действующими нормами и правилами.
 
6 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 
6.1 Проектирование генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых предприятий (объектов), а также разработка схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) должно выполняется, в соответствии с СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76. 
6.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения новых, расширяемых и реконструируемых предприятий (объектов) должны приниматься с учетом требований и положений соответствующих глав СНиП 2.09.02-85* СНиП 2.09.03-85 и СНиП РК 3.02.04-2002.
6.3 Монтажу оборудования должна предшествовать подготовка в соответствии с СНиП РК 1.03-06-2002 по организации строительного производства.
Проект организации строительства (ПОС) разрабатывается проектной организацией в составе проекта и согласовывается с заказчиком. Затраты по ПОС включаются в состав сводного сметного расчета по объекту.
6.4 На предприятиях (объектах), сдаваемых под монтаж оборудования, должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные проектом производства работ (ППР). Состав ППР принимается в зависимости от вида объекта, его сложности и трудоемкости монтажных работ по ОСТ 36-143. 
6.5 Фундаменты под оборудование должны быть выполнены в соответствии с проектом. Фундаменты для машин с динамическими нагрузками должны соответствовать требованиям СНиП 2.02.05-87.
Допускается крепление оборудования фундаментными болтами в соответствии с ГОСТ 24379.0 и ГОСТ 24379.1. 
Крепление оборудования передающего вибрационные и динамические нагрузки, производят анкерными болтами установленными на фундамент.
Выступающая из фундамента часть фундаментного болта, замоноличенного в фундаменте, должна быть защищена от коррозии.
При выполнении крепления оборудования дюбелями и самоанкерующими болтами различных конструкций нагружать его испытаниями на требуемую нагрузку можно производить сразу после установки. 
6.6 Для предприятий и промышленных узлов следует проектировать единую систему инженерных сетей.
При прокладке сетей различного вида коммуникаций следует, как правило, предусматривать совместное их размещение в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и правил безопасности эксплуатации сетей. 
6.7 При проектировании систем отопления и вентиляции следует соблюдать требования СНиП РК 4.02-05-2001. 
6.8 Проектирование систем водоснабжения и канализации необходимо выполнять в соответствии с СНиП 2.04.01-85, СНиП РК 4.01-02-2001 и СНиП 3.05.04-85* и другими нормативами, устанавливающими требования к наружным и внутренним сетям и сооружениям водоснабжения и канализации, а также к внутренним санитарно-техническим системам.
6.9 Системы газоснабжения следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88*.
6.10 Тепловые сети следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 и СНиП 3.05.03-85.
6.11 Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений следует выполнять по положениям СНиП 3.03.01-87, СНиП РК 5.04-18-2002 (в части монтажа металлических конструкций).
Допускается отступление от указанных норм при наличии специальных требований технологии, а также при применении новых эффективных материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании.
6.12 Размер санитарно-защитной зоны до границы жилой постройки следует устанавливать в соответствии с санитарными нормами, действующими в Республике Казахстан.
 
7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
7.1 Охрана окружающей среды при проектировании предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, выполняется в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК и нормативными документами Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, регулирующими природоохранную деятельность.
 
8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 
8.1 Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, выполняется в соответствии ЗРК «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», «О Гражданской обороне», «О пожарной безопасности», нормами и правилами  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 
9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 
9.1 Общие требования по охране труда и технике безопасности в строительстве должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001.
 
10 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
10.1 Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) при проектировании предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям составляется сметная документация в соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-методических документах Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.
10.2 Для определения стоимости строительства следует использовать требования «Системы сметных нормативных документов в строительстве».
10.3 Сметная стоимость строительства определяется в соответствии с требованиями «Порядок определения сметной стоимости в РК» и «Порядок определения расчетной стоимости на стадии обоснования инвестиций технико-экономического обоснования».



