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Введение
 
Проведение работ по техническому обследованию жилых зданий характеризуется наибольшим уровнем опасности для здоровья человека, так как не соблюдение элементарных правил безопасности может привести к несчастным случаям.
Причинами несчастных случаев может быть либо человеческий фактор, либо технические причины, либо их сочетание.
В этой связи, основной целью соблюдения техники безопасности при техническом обследований является предотвращения любых травм или несчастных случаев.
При этом необходимо принять оптимальное соотношение между противоречивыми требованиями - максимальная производительность и абсолютная защищенность от опасностей при проведении работ.
 
 
1. Область применения
 
1.1. СН РК «Правила безопасности проведения технических обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта» разработаны взамен ВСН 48-86 (р) «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта» и регламентирует требования к правилам безопасности проведения всех видов технических обследований в рамках комплексного мониторинга жилых зданий для проектирования их капитального ремонта, модернизации и реконструкции, а также проведения авторского надзора за ремонтом.
1.2. Данные Правила необходимы для обеспечения безопасности работников при проведении всех видов вышеуказанных технических обследований жилых зданий.
1.3. Норматив предназначен для применения работниками экспертных организаций, жилищных инспекций.
1.4. Настоящий нормативный технический документ распространяется все виды технических обследований в рамках комплексного мониторинга жилых зданий.
 
 
2. Нормативные ссылки
 
Для применения настоящих Правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251;
Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 «О жилищных отношениях»;
СТ РК 12.1.013-2002. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность
СНиП РК 1.03-05-2001. Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СТ РК 12.0.004-2010. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения. Порядок расследования и учет несчастных случаев и иных повреждений здоровья трудящихся на производстве.
 
Примечание: При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным изданиям «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год, и соответствующим ежемесячно информационным бюллетеням - журналам и указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. Термины и определения
 
3.1. Кондоминиум - форма собственности на недвижимость, при которой помещения находятся в индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, государства, а общее имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности;
3.2. Объект кондоминиума - единый имущественный комплекс, состоящий из жилых и нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности физических и юридических лиц, государства, и общего имущества, которое принадлежит им на праве общей долевой собственности;
3.3. Орган управления объектом кондоминиума - физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиума;
3.4. Содержание объекта кондоминиума - совокупность организационных и технических мероприятий, реализуемых субъектом сервисной деятельности в соответствии с договором, заключаемым с органом управления объектом кондоминиума;
3.5. Общее имущество - части объекта кондоминиума (подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы, внеквартирные либо общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок, включая элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности;
3.6. Нежилое помещение - отдельное помещение, используемое для иных, чем постоянное проживание, целей (магазин, кафе, мастерская, контора и тому подобное), за исключением частей жилого дома (жилого здания), являющихся общим имуществом;
3.7. Жилой дом (жилое здание) - строение, состоящее в основном из жилых помещений, а также нежилых помещений и иных частей, являющихся общим имуществом;
3.8. Общая площадь жилого дома (жилого здания) - сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом;
3.9. Жилое помещение (квартира) - отдельное помещение, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;
3.10. Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений;
3.11. Жилищная инспекция - государственное учреждение, являющееся некоммерческой организацией, обладающее статусом юридического лица, для осуществления государственного контроля в области жилищного фонда;
3.12. Помещение - отдельное внутреннее пространство в жилом доме (жилом здании). Границами каждого помещения являются внутренние неотделанные поверхности стен, пола и потолка (междуэтажных перекрытий) помещения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением между собственниками;
3.13. Специальнаяодежда - одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных факторов;
3.14. Безопасность труда - состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности;
3.15. Условия безопасности труда - соответствие трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей;
3.16. Мониторинг безопасности и охраны труда - система наблюдений за состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и прогноз состояния безопасности и охраны труда;
3.17. Нормативы в области безопасности и охраны труда - эргономические, санитарно-эпидемиологические, психофизиологические и иные требования, обеспечивающие нормальные условия труда;
3.18. Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;
3.19. Безопасные условия труда - условия труда, созданные работодателем, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует либо уровень их воздействия не превышает нормы безопасности;
3.20. Средства индивидуальной защиты - средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальнаяодежда;
3.21. Нормы безопасности - качественные и количественные показатели, характеризующие условия производства, производственный и трудовой процесс с точки зрения обеспечения организационных, технических, санитарно-гигиенических, биологических и иных норм, правил, процедур и критериев, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
3.22. Опасные условия труда - условия труда, при которых воздействие определенных производственных или неустранимых природных факторов приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к травме, профессиональному заболеванию, внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в результате которых наступают временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание либо смерть;
3.23. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору; травме или профессиональному заболеванию) или смерти;
3.24. Несчастный случай на производстве - воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти;
3.25. Производственное оборудование - машины, механизмы, устройства, аппараты, приборы и иные технические средства, необходимые для работы, производства;
3.26. Производственная травма - повреждение здоровья работника, полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности.
 
 
4. Общие положения
 
3.27. Настоящие Правила устанавливают требования по безопасности проведения всех видов технических обследований (далее - обследований) для проектирования капитального ремонта, модернизации и реконструкции их (далее - капитального ремонта), а также проведения авторского надзора за ремонтом.
3.28. При проведении технических обследований (обмеров, определения технического состояния и степени износа строительных элементов и инженерного оборудования, состояния оснований и т.п.), необходимых для проектирования капитального ремонта жилых зданий, должны соблюдаться требования СНиП РК 1.03-05-2001.
3.29. Технические обследования с применением новых машин, механизмов, приборов, инструментов, новых технологических процессов и приспособлений, должны проводиться с соблюдением дополнительных требований по охране труда и технике безопасности, утверждаемых организацией, проводящей техническое обследование.
3.30. Рабочие, служащие и инженерно-технические работники, выполняющие работы по техническому обследованию жилых зданий, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а также инструктаж и обучение безопасным приемам и методам работы в соответствии с порядком, установленным в организации, проводящей технические обследования.
3.31. Инструктаж, обучение безопасным приемам и методам работы и обеспечение безопасности проведения технических обследований строительных конструкций, колодцев, подъемных коммуникаций, коллекторов, а также при выполнении шурфовых работ и ручного бурения скважин должны проводиться с соблюдением требований настоящих Правил, СНиП РК 1.03-05-2001 и СТ РК 12.0.004-2010.
3.32. Лицам, проводящим технические обследования крыш, колодцев, шурфов, земляных выемок глубиной свыше 2 м, котельных лифтов, электрощитовых и других подобных помещений следует выдавать наряд-допуск по форме согласно приложению А к настоящим Правилам.
3.33. Инструктаж по технике безопасности труда лиц, проводящих технические обследования, должен проводиться не позднее месяца со дня зачисления их в штат.
3.34. Обучение по технике безопасности труда должно проводиться не позднее месяца со дня зачисления в штат, а в дальнейшем следует проводить ежегодно проверку знаний работающими безопасных методов и приемов работы.
3.35. Проверка знаний должна оформляться протоколом комиссии, утверждаемым приказом по организации, проводящей работы по техническому обследованию по форме согласно приложениям Б и В к настоящим Правилам.
При положительных результатах проверки знаний должны делаться соответствующие записи в журнале регистрации проверки знаний и личной карточке согласно приложениям Г, Д, Е к настоящим Правилам и выдаваться удостоверения: инженерно-техническим работникам - о сдаче экзамена по правилам безопасности, рабочим - об учебе и проверке знания безопасных методов и приемов выполнения работ по форме согласно приложениям Ж и З к настоящим Правилам.
3.36. Знание руководителями групп, отделов, мастерских и главными специалистами настоящих Правил должно проверяться ежегодно комиссией под председательством главного инженера организации, проводящей технические обследования.
Результаты должны оформляться протоколом по форме согласно приложению Б к настоящим Правилам.
3.37. Контроль за выполнением требований настоящих Правил должны осуществлять администрация организации, выполняющей работы по техническому обследованию, и лица, непосредственно руководящие этими работами.
3.38. Администрация организации, выполняющей технические обследования, должна обеспечить рабочих и инженерно-технических работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно перечням, приведенным в разделах 2 и 3 настоящих Правил.
3.39. Лиц, не имеющих соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, допускать к работе запрещается.
3.40. Каждый работник при техническом обследовании зданий должен немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю обо всех замеченных нарушениях Правил.
3.41. Нарушение настоящих Правил любым работником должно рассматриваться как нарушения производственной дисциплины. 
Каждый такой случай должен расследоваться администрацией и обсуждаться на собраниях трудовых коллективов (отделов, мастерских, групп) в присутствии нарушителей.
3.42. Лица, виновные в нарушении Правил, должны привлекаться в установленном порядке к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.
3.43. Случаи производственного травматизма должны расследоваться и учитываться в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья трудящихся на производстве, утвержденным постановлением Кабинета министров Республики Казахстан от 15 декабря 1994 № 1414. 
Акты на несчастные случаи должны составляться по форме согласно приложению З к настоящим Правилам.
3.44. Несчастные случаи, происшедшие в пути на работу или с работы, должны расследоваться в порядке, предусмотренном Порядком расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья трудящихся на производстве, утвержденным постановлением Республики Казахстан от 15 декабря 1994 № 1414. 
Акты на несчастные случаи должны составляться по форме согласно приложению И к настоящим Правилам.
3.45. Персонал организации, проводящий обследования, должен быть обучен правилам оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях и уметь оказывать помощь пострадавшим.
3.46. Порядок организации работы по охране труда, а также обязанности и ответственность руководящих, инженерно-технических работников организаций, выполняющих работы по техническому обследованию, следует принимать в соответствии с положениями об организации работы по охране труда в системе жилищно-коммунального хозяйства.
 
 
4. Правила безопасности
при проведении технических обследований строительных конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, в том числе для зданий высотой более 75 м
 
4.1. Организация работ по техническому обследованию зданий должна обеспечивать их безопасность.
Все опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами. 
Постоянно действующие опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78.
4.2. Перед началом обследовательских работ ответственный за производство работ обязан показать исполнителям места обследования и безопасные пути перемещения.
Кроме того, он должен обеспечить устройство в необходимых местах прочных настилов, стремянок, проходов, а также достаточное освещение проходов и мест обследования.
4.3. Лица, выполняющие работы по техническому обследованию зданий, должны быть снабжены проверенными и испытанными предохранительными поясами со страхующими канатами, а при работе на крыше дополнительно - нескользящей обувью.
Во всех случаях обязательно ношение защитных касок.
4.4. Если при технических обследованиях частей и элементов зданий создается опасность для лиц, выполняющих эту работу, ответственный за производство обследовательских работ должен принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до ее устранения.
При неудовлетворительном состоянии карнизов, поясов, наличников, штукатурки, балконов, перемычек, кладки стен и т.д., а также при наличии нависающих наледей, сосулек - работы около соответствующих участков стен не разрешаются.
4.5. Работы по техническому обследованию аварийных частей здания следует производить только после проведения соответствующих охранных мероприятий. 
Перечень охранных мероприятий в каждом случае должен определяться комиссией в составе специалистов от организации, производящей обследование, заказчика и строительной организации.
4.6. Обследование зданий, планируемых к ремонту или находящихся в ремонте, следует выполнять только после предупреждения и согласования с техническим персоналом и исполнителями организации, которая будет выполнять ремонт.
4.7. При техническом обследовании зданий использование светильников с открытым пламенем в качестве искусственного источника света запрещается.
4.8. Подъем на этажи и чердаки допускается только по внутренним лестницам или стремянкам с соответствующими ограждениями.
4.9. Работа со случайных средств подмащивания не допускается. 
Леса и подмости должны отвечать требованиям соответствующих правил устройства и их эксплуатации, утвержденных в установленном порядке.
4.10. Запрещается во время работы становиться на всякого рода подземные и надземные трубопроводы, а также на электрокабели, батареи отопления и вентиляционные короба, ходить по ним или опираться при подтягивании и спуске с одной высоты на другую.
4.11. Работа с приставных переносных лестниц допускается на высоте не более 1,3 м от земли или пола.
Переносные лестницы должны иметь устройства, предотвращающие при работе возможность сдвига и опрокидывания.
Нижние концы переносных лестниц должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных полах должны иметь башмаки из резины или другого нескользящего материала. 
При необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.
4.12. При работе с приставной лестницы на высоте свыше 1,3 м следует устраивать подмости и выдавать работающим предохранительные пояса, прикрепленные к конструкции сооружения или к лестнице, при условии ее крепления к конструкции.
4.13. Верхолазные работы при обследовании зданий (на высоте свыше 5 метров от поверхности земли перекрытия или рабочего настила, выполняемые с временных монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов при их установке, монтаже, эксплуатации и ремонте) должны производиться только специалистами-верхолазами. 
Основным средством, предохраняющим верхолаза от падения с высоты во все моменты работы и передвижения должен быть предохранительный пояс.
4.14. Работы в непосредственной близости от электрических кабелей и электроустановок в подвальных помещениях должны производиться только под непосредственным наблюдением электромонтера.
4.15. В подвалах и на чердаках открывать люки, передвигать предметы, удалять какие-либо подпорки и т.п. не допускается.
4.16. Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 метров от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.
4.17. Помещения котельных, топочные пространства, газоходы и борова перед обследованием должны быть проветрены.
4.18. При техническом обследовании зданий не допускается:
подниматься и спускаться по пожарным лестницам;
производить обследование конструкций и отбор проб материалов на высоте в помещениях недостроенных зданий, не имеющих лестниц, перекрытий, подмостей, настилов, стремянок и ограждений;
подниматься и спускаться по лестницам и стремянкам, не имеющим ограждений или проходящим около открытых проемов в стенах;
подниматься и спускаться по обледенелым или заснеженным лестницам и стремянкам;
подниматься или спускаться по элементам каркаса недостроенного здания;
высовываться в проемы, вставать на подоконники при открытых проемах, выходить на наружные пояски, карнизы, балконы без ограждений;
сбрасывать с крыш, чердака или с этажей инструменты и какие-либо материалы;
вставать на пораженные гнилью строительные конструкции или ходить по ним;
находиться в зоне погрузочно-разгрузочных работ;
работать на крыше в одиночку;
выходить на крышу во время грозы, в гололед или при скорости ветра свыше 15 м/с;
ходить по крыше здания с уклоном свыше 20° без предохранительного пояса и страхующего каната, прикрепленного к надежной опоре;
производить без соответствующих защитных устройств обследовательские работы в местах, выше которых на одной вертикали выполняются строительные или ремонтные работы;
находиться и работать без соответствующих защитных средств в помещениях с вредными для здоровья условиями;
самовольно открывать и спускаться в какие-либо емкости, колодцы, смотровые канавы.
4.19. Работу с электрифицированным инструментом и приборами необходимо проводить по правилам, изложенным в СТ РК 12.1.013-2002.
4.20. Каждый работник обязан следить за надежным состоянием используемого электрифицированного инструмента и оборудования, требуя того же и от всех лиц, с ним работающих.
4.21. Перед использованием новых электрифицированных инструментов и оборудования каждый исполнитель обязан предварительно детально ознакомиться с инструкциями по их эксплуатации и техникой безопасности.
4.22. Работать с электрифицированным инструментом с приставных лестниц не допускается. 
Работы должны производиться с лесов или подмостей, которые должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м и бортовой доской высотой не менее 15 см.
4.23. Электрифицированный инструмент при переноске на другое место и при перерывах в работе следует отключать от источника энергии.
4.24. Работа с электроинструментом во время дождя и снегопада допускается на открытых площадках только при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток, галош, ковриков.
4.25. Ввертывать и вывертывать электрические лампы под напряжением не допускается.
В исключительных случаях, при невозможности снять напряжение, эту работу должен выполнять дежурный электромонтер с применением диэлектрических перчаток и защитных очков.
4.26. Подключение электроинструментов на объектах к электросети должно производиться только дежурным электромонтером.
4.27. Ломы, лопаты, топоры, скарпели, пилы, зубила, долота, шлямбуры и другие инструменты должны быть хорошо отточены. 
У пил и шлямбуров должна иметься соответствующая разводка зубьев.
4.28. Ручные пилы, лопаты, топоры, кувалды, молотки должны быть плотно насажены на прочные рукоятки.
Рукоятки топоров, кувалд, молотков должны быть изготовлены из древесины твердых пород и закреплены стальными клиньями.
Поверхность рукояток должна быть совершенно гладкой, без ребер, углов, заусениц и других неровностей.
Рукоятки кувалд и молотков должны иметь утолщение к свободному концу.
4.29. Ручной инструмент следует хранить и переводить в специальных запираемых на замок ящиках.
4.30. Исполнители, проводящие вскрытие бетонных полов, железобетонных конструкций, проходку твердых грунтов и другие работы, должны иметь защитные очки с небьющимися стеклами.
4.31. Работа в сырых или водонасыщенных грунтах должна проводиться в резиновых сапогах.
4.32. Обмер и обследование в помещениях, где установлены газовые приборы (оборудование), следует проводить при постоянном проветривании помещений (должны быть открыты фрамуги, форточки) согласно «Требования промышленной безопасности при использовании сжиженных углеводородных газов», «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», «Требования промышленной безопасности при переработке газов» (утверждены приказом МЧС РК от 18.09.2008 года № 172).
4.33. Работы по обмерам и обследованиям лифтового хозяйства объекта должны проводиться в присутствии технического представителя администрации, ответственного за исправное состояние и безопасное действие лифтов, и при соблюдении требований безопасности, изложенных в «Правилах устройства и безопасной эксплуатации лифтов».
4.34. Механическое опробование слабой фундаментной кладки, во избежание ее внезапных обвалов, следует проводить, находясь выше освидетельствуемого слоя.
4.35. Обмер и обследование фундаментов и освидетельствование грунтов основания следует проводить только в присутствии бурового мастера, возглавляющего бригаду рабочих.
4.36. Обследование штукатурки внутренних и наружных стен, а также потолков следует проводить с применением лесов, подмостей, строповочного инвентаря.
4.37. Вырубка бетона, снятие цементной штукатурки и облицовки при вскрытии конструкций должны проводиться в защитных очках.
4.38. Поддержку и повороты шлямбура следуя выполнять с помощью газового ключа. 
Шлямбур и кувалда при этом должны находиться в исправном состоянии.
4.39. Во время пробивки сквозных отверстий в наружных стенах зона возможного падения осколков и кусков стены должна быть ограждена, один из членов бригады обследователей должен находиться снаружи.
4.40. Обследование клади стен и столбов ультразвуковыми и другими электрическими приборами и путем сверления электродрелью и другими электроинструментами необходимо проводить с соблюдением требований электробезопасности согласно Правилам, утвержденным МИ и Т РК.
4.41. Обследование деревянных перекрытий следует начинать с повсеместного осмотра снизу (со стороны потолков) и сбора сведений об их состоянии у жильцов, лиц технадзора и др.
4.42. Вскрытия перекрытий, связанные с механическими ударами, необходимо проводить после предварительного предупреждения людей, проживающих или работающих в нижерасположенном этаже.
4.43. Обследование перекрытий, утепленных минеральной ватой, необходимо проводить в защитных очках, марлевых повязках и халатах.
4.44. При обследовании безнакатных перекрытий вставать на подшивку категорически запрещается, необходимо создать настил по балкам, опирающимся на несущие конструкции.
4.45. Перемещение засыпки вскрытых перекрытий следует осуществлять при открытых слуховых окнах, форточках, окнах и балконных дверях (одновременно оберегаясь от сквозняков).
По окончании работ все проемы следует закрыть.
4.46. Обследование кровель и устройств на ней должно проводиться под руководством лица, назначенного приказом по организации, проводящей обследование.
4.47. Обмерно-обследовательские работы в колодцах и коллекторах разрешаются по наряду-допуску.
4.48. Работы по обследованию в колодцах и других глубоких подземных коммуникациях должны выполняться бригадой в составе не менее трех человек: рабочий, спускающихся в колодец, должен надеть спасательный пояс с лямками, надежно закрепленный предохранительной веревкой, длина которой должна быть на 2 м больше глубины колодца; второй рабочий обязан поддерживать связь с находящимся в колодце, держать конец каната и в случае необходимости вместе с третьим рабочим немедленно поднять рабочего из колодца; третий рабочий должен охранять территорию вокруг колодца, не допуская к нему прохожих с открытым огнем, оказывать помощь по подъему рабочего, а во время работы подавать инструменты и материалы.
4.49. Бригада, выполняющая работы в колодце, должна быть обеспечена следующими защитными и предохранительными приспособлениями:
индивидуальными предохранительными поясами на каждого члена бригады и страхующими веревками, пояса и веревки должны быть испытаны два раза в год на нагрузку 2 кН;
защитными касками;
шланговым противогазом со шлангом на 2 м больше глубины колодца;
двумя лампами безопасности ЛБВК (газоанализаторами);
аккумуляторным фонарем напряжением 12 В;
ручным (механическим) вентилятором;
крюками и ломами для открывания крышек колодцев;
шестом для проверки прочности скоб;
оградительными переносными знаками «работают люди» и сигнальными фонарями;
ограждением инвентарным (из сборно-разборных элементов со стойками для ограждения места работ);
защитными сетками для улавливания падающих инвентарных инструментов;
переносным низковольтным светильником на 12 В в комплекте, электрическими лампами накаливания, рефлектором и защитной сеткой. Защитные и предохранительные приспособления до их использования должны проверяться на годность по правилам соответствующих инструкций, утвержденных в установленном порядке.
4.50. Перед проведением работ в колодце необходимо:
установить ограждение места работы и предупредительные знаки (в условиях дорожного движения - в соответствии с требованиями «Инструкции по ограждению мест производства работ в условиях дорожного движения»);
проверить наличие и исправность необходимого инструмента средств индивидуальной защиты;
открыть ломом (крюком) крышку колодца и уложить ее по длине улицы или проезда по направлению движения автотранспорта. Запрещается открывать и закрывать крышку колодца руками и подсобными, не предназначенными для этого инструментами и средствами.
4.51. Перед спуском в колодцы лампой безопасности ЛБВК (газоанализатором) проверить его загазованность, а также целостность ходовых скоб шестом.
4.52. Газ, обнаруженный в колодце, должен быть удален путем естественного проветривания (открыванием крышек осматриваемого и двух выше- и нижележащих колодцев) или нагнетания воздуха ручным вентилятором, после чего следует повторно проверить загазованность колодца. 
Запрещается спускаться в колодец без противогаза до полного удаления газа.
4.53. Курить у колодца или камеры, бросать в них зажженные спички, бумагу, опускать горящую свечу (зажженный фонарь) для проверки наличия газа не допускается.
4.54. Спуск в колодец при неполном удалении газа допускается только в шланговых противогазах ПШ-1 при условии работы в колодце с перерывами через каждые 10 мин.
4.55. Работающий в колодце должен иметь зажженную лампу безопасности ЛБВК, защитную каску, предохранительный пояс со страхующей веревкой, которая должна обвязываться под руки с узлом на спине. 
Свободный конец веревки должен находиться у второго страхующего наверху.
4.56. Лампу ЛБВК следует зажигать на поверхности, вдали от открытого колодца.
 
 
5. Правила безопасности 
при выполнении шурфовых работ и ручном бурении скважин
 
5.1. До начала производства шурфовых работ и ручного бурения скважин необходимо получить данные в соответствующих органах о наличии на участке подземных сооружений, обозначить их на месте, получить разрешение на производство работ и проинструктировать персонал, ведущий работы.
5.2. Проведение шурфовых работ и ручное бурение скважин в зоне коммуникаций следует выполнять под непосредственным руководством главного геолога или лица, выполняющего его функции, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства. 
Исполнители должны быть дополнительно проинструктированы о мероприятиях в случае появления газа и о способе индивидуальной защиты.
5.3. Главный геолог объекта или лицо, выполняющее его функции, обязан принимать все откапываемые шурфы и контролировать правильность и полноту выполнения требования настоящих Правил, давая в необходимых случаях дополнительные указания о безопасных способах производства работ.
5.4. Буровые и шурфовые работы в специфических условиях городов с весьма насыщенной сетью подземных коммуникаций и сооружений должны проводиться при наличии соответствующего ордера административной инспекции исполкома Совета народных депутатов и в присутствии на месте предполагаемых работ представителей организаций, перечисленных в ордере (кабельной сети, теплосети, треста по газовым коммуникациям, телефонного узла, водопроводно-канализационного хозяйства и т. д.).
5.5. Буровые и шурфовые работы на закрытых (специального режима) объектах должны проводиться по разрешению администрации объекта, а расположение каждой скважины и каждого шурфа по согласованию на месте работы с представителями этих объектов, знающих точное расположение всех подземных коммуникаций и сооружений и отвечающих за их сохранность, эксплуатацию и технику безопасности.
5.6. Шурф, разрабатываемый на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта, должен быть огражден защитным ограждением. 
На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 
В необходимых случаях стенки шурфов, траншей должны иметь инвентарные крепления, а при невозможности их применения следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.
5.7. Верхняя часть креплений должна выступать над бровкой выемки не менее 15 см.
Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м. 
Разборку креплений следует проводить в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки.
5.8. Перед спуском в открытый шурф обследователь обязан тщательно проверить:
отсутствие в шурфе газов (опусканием зажженной лампы безопасности ЛБВК);
правильность и надежность крепления шурфа;
отсутствие нависающих и грозящих обвалом глыб грунта, камня, асфальта, кирпича, бревен и т. п. предметов;
отсутствие стоящих наверху близ шурфа людей или лежащих на уступах фундамента ломов, кувалд и других предметов, падение которых опасно для жизни спустившегося в шурф человека;
отсутствие на бровке шурфа грунта;
установку ограждений и предупреждающих знаков.
5.9. Спуск в глубокий шурф и обратный подъем следует осуществлять только по лестнице, находясь при этом в положении лицом к лестнице. 
Спуск по распоркам не допускается.
5.10. Грунт, извлеченный из шурфов, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.
5.11. Рытье шурфа с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:
1 м - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;
1,25 м - в супесях;
1,5 м - в суглинках и глинах.
5.12. Механизированную разработку в связанных грунтах (суглинках и глинах) для выемок с вертикальными стенками без креплений допускается на глубину не более 3 м. 
В местах, где требуется пребывание людей, должны устраиваться крепления или откосы.
5.13. Шурф, разработанный в зимнее время, при наступлении оттепели должен быть осмотрен для принятия мер к обеспечению устойчивости креплений или откосов.
5.14. Выемка грунта бадей допускается при устройстве защитных навесов, козырьков для укрытия работающих в выемке.
5.15. Размеры шурфов, их крепление и меры безопасности при их разработке и засыпке должны отвечать требованиям СНиП РК 1.03-05-2001.
5.16. Проходка шурфов снаружи здания должна проводиться при достаточном естественном или электрическом освещении. 
Проходка шурфов внутри здания без достаточного освещения их забоев и прилегающих к шурфам площадок не допускается.
5.17. Проходка шурфов в подпольях, подвалах и под лестницами, если высота от устоя шурфа до потолка перекрытия или низа элементов лестницы менее 1 м, не допускается.
5.18. Шурфы, по мере их готовности, подлежат приему с соответствующим обследованием и обратной засыпкой в срок не более трех дней по распоряжению главного геолога объекта, проводящего его обследование.
5.19. Шурфы внутри зданий следует ограждать, укладывать переходные мосты и принимать другие меры, предохраняющие проживающих и работающих в этом здании людей от падения в шурфы.
5.20. Законченные и не законченные проходкой шурфы на улицах, в проездах, во дворах, а также внутри зданий, где проживают или работают люди, необходимо на ночь и на время перерывов в работе плотно закрывать досками или соответствующими инвентарными щитами. 
Шурфы, проходимые в изолированных и запираемых помещениях, где проживающих или работающих людей нет, допускается оставлять незакрытыми.
5.21. Площадь рабочего места при проходке шурфа одним забойщиком должна быть не менее 0,9 м2, а при проходке двумя забойщиками - не менее 1,5 м2.
5.22. Проходка шурфов с глубины св. 1,5 м должна проводиться двумя рабочими, один из которых работает в шурфе, а другой - наверху, обеспечивая подъем грунта при помощи ведра на тросе или веревке и отвал его за пределы от бровки на расстояние не менее 0,5 м.
5.23. Фундаментную кладку, находящуюся в неудовлетворительном состоянии, необходимо крепить как и стенки шурфов со слабыми грунтами, оставляя просветы между досками для обследования и обмеров фундаментов.
5.24. Проходка шурфов около стен, колонн, столбов и т. п. конструкций, фундаменты под которыми находятся в неудовлетворительном состоянии, можно проводить только на основании специального разрешения главного конструктора объекта, выполняющего обследование здания.
5.25. Обработка применяемого для крепления шурфов лесоматериала (подтоварника) топором без закрепления бревна на подкладках в нужном положении скобами не допускается. 
При работе топором следует соблюдать особую осторожность.
5.26. Работая поперечной пилой, держать руку близко к полотну пилы или направлять пилу большим пальцем левой руки - не допускается.
5.27. Место проходки шурфов должно быть освобождено от посторонних предметов.
5.28. Шурфы следует предохранять от попадания в них атмосферных осадков, закрывая их щитами или брезентовой палаткой. Проходка шурфов в теплый период под водосточными трубами не допускается.
5.29. Применяемый при проходке шурфов инструмент следует размещать так, чтобы он не смог упасть на работающих или находящихся рядом людей.
5.30. Обнаруженные в стенах шурфов валуны, камни, кирпичи, куски бетона, асфальта, обрезки бревен и другие предметы, неплотно сидящие в грунте и грозящие падением, необходимо удалять путем осторожного спуска на дно шурфов с последующим подъемом наверх. 
При подъеме наверх находиться кому-либо в шурфе запрещается.
5.31. Вопрос целесообразности подъема наиболее больших и тяжелых валунов и камней должен решаться в каждом конкретном случае совместно с главным конструктором объекта.
5.32. Передачу инструментов, приспособлений, крепежных материалов работающим в шурфе следует осуществлять непосредственно из рук в руки или спускать в ведре на канате.
5.33. Подкоп грунта при проходке шурфов не допускается. Также запрещается подкапываться под фундаменты или устройства, на которых расположены станки, машины, механизмы, нагруженные стеллажи, разгрузочные стойки, стенки приемников и т. п.
5.34. Подкопы под ростверки свайных фундаментов допускаются в каждом конкретном случае только с разрешения главного конструктора объекта при условии удовлетворительного состояния свай, кладки или древесины, а также самих ростверков. 
При поражении гнилью древесины свай и ростверков или при неудовлетворительном состоянии кладки ростверков подкопы не допускаются.
5.35. Шурфы в местах, где возможно скапливание вредных и взрывоопасных газов, а также до спуска люден в шурф после перерывов в работе (выходные дни, вечерние, ночные перерывы, простои и т. п.) буровые мастера (а в их отсутствие - буровые рабочие) обязаны проверять на загазованность.
5.36. Ведро (бадья) для ручного подъема грунта должно быть в полной исправности, иметь дужку с кольцом в ее центре и надежно прикрепленные к корпусу ушки. Объем ведра (бадьи) не должен превышать 12 л.
5.37. Тросы, веревки, применяемые для ручного подъема ведра, должны подвергаться тщательному осмотру с установлением их надежности в начале каждого рабочего дня.
5.38. Подъем пород ведром следует производить с порога (перекладины), укладываемого перед устьем шурфа, для опоры рабочему, находящемуся наверху.
5.39. Нагружать ведро для ручного подъема следует до отметки ниже верха на 5 - 10 см.
5.40. Нагруженные ведра (бадьи) при подъеме не должны раскачиваться и задевать стенки откапываемого шурфа. 
Подъем нагруженного ведра следует проводить по сигналу забойщика, а спуск - по сигналу верхнего рабочего. 
Находиться под нагруженным поднимаемым ведром (бадьей) обследователю запрещается.
5.41. Подъем грунта при глубине шурфа свыше 5 м должен быть механизирован.
5.42. Разборка установленного крепления при обратной засыпке шурфов допускается при условии, если это не является опасным для рабочих. 
Разборка крепления шурфов при глубине 4 - 5 м и более, вертикальные стенки которых сложены слабодержащимися и грозящими обвалом при снятии крепления грунтами, не допускается.
5.43. Искусственное обрушение стенок при засыпке шурфов не допускается. 
Обратная засыпка должна сопровождаться послойным трамбованием грунта.
5.44. Засыпка котлованов, траншей и шурфов должна производиться без находящихся в них людей.
5.45. Ручное бурение скважин (без копра и треноги) допускается:
комплектом 70 мм - глубиной до 15 м;
«89» -»« 12»;
комплектом 127 мм - глубиной до 10»;
«св 127» -»« 2» (зарубка).
5.46. Бурение во время грозы и при сильном ветре не допускается.
5.47. Высота штанги под поверхностью грунта не должна превышать 4 метров.
5.48. Переставлять зажимной хомут или снимать его с бурового наконечника во время отбора образца грунта не допускается.
5.49. Применение для штанг ключей с разработанным зевом и штанги с закатанными квадратами для ключа не допускается.
5.50. Подъем штанги в сборе на руках длиной св. 3 м без перестановки шарнирного хомута при обсаженных трубах не допускается.
5.51. Опускание штанг в скважину с помощью газовых ключей не допускается.
5.52. Поддерживание руками ударной штанги или забивной головки не допускается.
5.53. Спуск и подъем штанг с задержкой их клещами не допускается.
5.54. Разворот бурового инструмента в случае его сильного захвата должен производиться под руководством старшего мастера с соблюдением следующих правил:
весь рабочий инструмент тщательно проверить (жимки должны иметь исправную насечку и прочно охватывать штангу);
рукоятки жимков должны быть кованными из цельного куска стали, не иметь трещин и не быть изогнутыми.
Диаметр рукоятки должен быть не менее 25 мм;
удлинение рукоятки жимков должно быть произведено путем полного надевания на рукоятку отрезков цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки не менее 5,5 мм без каких-либо повреждений.
Длина сопряжения должна быть не менее 4 м, а общая длина рукоятки с трубой - не менее 1 м.
5.55. Пробуренная скважина должна засыпаться грунтом вровень с землей или закрываться деревянной пробкой.
5.56. Буровые машины, другое оборудование, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемой работы, находиться в исправном состоянии и в опасных местах иметь ограждения. Оставлять работающее оборудование без надзора не допускается.
 
 
6. Требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим техническое обследование
 
6.1. При проведении технических обследований зданий и сооружений должны соблюдаться требования СНиП РК 1.03-05-2001.
6.2. Инструктаж, обучение безопасным приемам труда и обеспечение безопасности проведения обследования конструкций, колодцев, подземных коммуникаций, коллекторов, а также при выполнении шурфовальных работ и бурения скважин проводятся с соблюдением требований настоящих Правил, СНиП РК 1.03-05-2001, СТ РК 12. 0.004-2010.
6.3. Лицам, проводящим обследования крыш, колодцев, шурфов, земляных выемок глубиной более 2 м, котельных, лифтов, электрощитовых и пр. выдается наряд - допуск по форме приложения А.
6.4. Инструктажи по технике безопасности труда работников, проводящих обследование, должны проводится одновременно с зачислением их в штат, а в дальнейшем проводится ежегодная проверка знаний работающими безопасных методов и приемов труда. Проверка знаний оформляется протоколами комиссии, утверждаемыми приказами по организации, работники которой выполняют обследование. При положительных результатах проверки знаний делаются соответствующие записи в журнале регистрации проверки знаний.
6.5. Знания руководителей групп, отделов, мастерских и главных специалистов Правил техники безопасности проверяется ежегодно комиссией под председательством главного инженера организации, проводящей обследование. Результаты проверки оформляются протоколами.
6.6. Организация работ по обследованию зданий должна обеспечивать их безопасность, все опасные зоны обозначаются знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами. Постоянно действующие опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям СТ РК 12.1.013-2002.
6.7. Работники, выполняющие работы по обследованию зданий и сооружений, должны быть снабжены защитными касками, проверенными и испытанными предохранительными поясами, со страхующими канатами, а при работе на крыше - нескользящей обувью.
6.8. Если работы по обследованию отдельных частей здания создают опасность для других лиц, руководитель работ должен обеспечить невозможность попадания в эту зону посторонних.
6.9. Работы по обследованию аварийных зданий или аварийных частей здания могут производиться только после проведения соответствующих охранных мероприятий. Перечень охранных мероприятий, в этом случае, определяется комиссией в составе специалистов от организаций заказчика и обследователя.
6.10. Использование открытого пламени для освещения рабочего места при обследовании конструкций запрещается.
6.11. Подъемы на этажи и чердаки допускается только по внутренним лестницам или стремянкам с ограждениями. Работы со случайных средств подмащивания не допускаются.
6.12. Во время работы становиться на подземные и надземные трубопроводы, электрокабели, батареи отопления, вентиляционные короба, ходить по ним или опираться при подтягивании и спуске с одной высоты на другую запрещается.
6.13. Работы с приставных лестниц допускаются на высоте не более 1.3 м от земли или пола. Переносные лестницы должны иметь устройства, предотвращающие при работе возможность сдвига и опрокидывания. Нижние концы переносных лестниц должны иметь основание с острыми наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и других твердых скользких полах должны иметь башмаки из резины или другого нескользящего материала. При необходимости верхние концы лестницы должны быть оборудованы крюками.
6.14. Верхолазные работы при обследовании зданий и сооружений (на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила) могут производиться только специалистами-верхолазами, имеющими допуск к таким работам и обеспеченными предохранительными поясами.
6.15. Работа вблизи с действующими кабелями и электроустановками должны производится под наблюдением работника службы энергетика организации - владельца здания.
6.16. Закрытые помещения котельных, топочные пространства, газоходы и борова перед обследованием должны быть проветрены.
6.17. Работы с электрифицированными инструментами и приспособлениями проводятся в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78 и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановки потребителей Минэнерго СССР (глава 3).
6.18. Работы по обследованию лифтового хозяйства следует проводить с соблюдением требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
6.19. Состояние инструментов и приспособлений, используемых при обследовании зданий, должно проверятся перед каждым их употреблением; при несоответствии их качества нормативным требованиям они должны быть заменены.
6.20. При использовании электронных и радиометрических приборов необходимо исполнение специальных требований.
6.21. Установлены следующие предельно допустимые дозы облучения при работе и источниками гамма - и нейтронного излучения для обслуживающего персонала трех категорий - А, Б, В. Для работающих с излучателями малой энергии (категория А) установлена предельная доза облучения 0.1рв неделю. Для работающих в помещениях, смежных с теми, где находятся источники излучения (категория Б) предельно допустимая доза в 10 раз меньше по сравнению с категорией А. Максимальная суммарная доза, полученная человеком к 40 годам работы с излучателями, не должна превышать 200р(превышение приводит к лучевой болезни).
6.22. В связи с этим, при работе с радиоактивными изотопами необходимо, во-первых, все приборы обеспечить средствами биологической защиты, во-вторых, помещения, где находятся источники излучения, оборудовать в соответствии с нормативными требованиями и, в-третьих, выполнять правила охраны труда при работе с измерительной техникой.
6.23. Хранилище для источников излучения располагается в глухом изолированном помещении, ограждающие конструкции которого рассчитываются по суммарной активности излучаемых веществ. Стены хранилища рекомендуется покрывать баритовой штукатуркой по металлической сетке толщиной до 20 мм и окрашивать эмалевой или масляной краской. Пол следует покрывать изолирующим гладким материалом (линолеум, наливной бесшовный пол, плитный пол и пр.). Перед входом в хранилище должен быть тамбур, двери в обоих помещениях выполняются освинцованными раскатками, в тамбуре и хранилище устанавливается дозиметрическая аппаратура, фиксирующая уровень радиации. В хранилище предусматривается автономная принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Коммуникации устраиваются закрытого типа. Мебель должна быть металлической с ровной моющейся поверхностью.
6.24. При работе с радиоактивной аппаратурой существуют следующие правила охраны труда:
к работе допускаются лица старше 18 лет, прошедшие специальный медицинский осмотр;
все, кто допущен к работе, проходят курс обучения и сдают зачет. Проверка знаний по технике проведения испытаний и охране труда должна производится не реже одного раза в 6 месяцев;
медицинские осмотры проводятся периодически. Если кем-то получена доза выше допустимой, необходимо немедленно обратиться к медицинской службе.
у каждого работника должна быть специальная карточка, куда заносятся сведения о ежедневной дозе облучения.
6.25. В помещениях, где ведутся работы с радиоактивными веществами, производится ежедневная мокрая уборка, а полная уборка (мытье потолка, стен, окон, дверей и полов) - один раз в месяц.
6.26. Все работники обеспечиваются спецодеждой, которую необходимо хранить в специальных шкафах и стирать не реже 1 раза в неделю.
6.27. Курение и еда в помещениях с радиоактивными изотопами запрещаются.
6.28. Во всех помещениях, близко расположенных к тем, где хранятся излучатели или ведутся работы по испытанию материалов не реже одного раза в месяц определяется уровень радиации. Данные записываются в журнал.
6.29. Работники, имеющие контакт с радиометрической аппаратурой, обладают правом на установленные льготы.
6.30. Электронные приборы, применяемые при акустических радиометрических и магнитных испытаниях, имеют высокое напряжение. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев или травм, для работы в стационарных условиях должны быть подготовлены специальные, изолированные от других помещения (с токонепроводящими полами), не допускающие образования конденсата и высокой температуры. Подводка энергии к приборам должна иметь специальное защитное покрытие, а на распределительных щитах должны быть наименованы присоединения и указана величина номинального тока. Электронная аппаратура заземляется и устанавливается на жестких конструкциях (щитках, панелях, стойках), не подвергающихся вибрациям.
6.31. При работе с переносными электронными приборами в период испытания конструкций на объектах необходимо выполнять следующие требования техники безопасности:
к работе с приборами допускаются лица, которые прошли курс обучения безопасным методам выполнения работ, сдали экзамен специальной комиссии и получили удостоверение по установленной форме;
перед выездом проверяется исправность аппаратуры;
при установке на место приборы заземляются;
подключение приборов к сети производится при выключенном рубильнике;
силовые кабели не должны иметь повреждений и должны быть надежно изолированы;
не допускается попадание кабеля, проводов и приборов в воду; нельзя разбирать и ремонтировать приборы на рабочем месте;
при удлинении кабеля и проводов сопряжения тщательно изолируются;
сведения о неисправности приборов записываются в эксплуатационный журнал.
6.32. Проверка знаний правил техники безопасности и технической эксплуатации электронной аппаратуры производится при поступлении на работу, при перемещениях по работе, в случае нарушения правил и, кроме того, периодически не реже одного раза в год.
 
Индивидуальная карточка работающего с радиометрической аппаратурой
 
	Дата
	Вид работы
	Тип излучателя
	Номер и тип дозиметра
	Продолжительность работы
	Доля облучения, мр
	Подпись ответственного за контроль

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
Приложение А
(обязательное)
 
 
Наряд-допуск на производство работ
 
Организация _________________________ наряд-допуск № ___________
                        (Наименование)
выдан «____» ________________ 20___ г.
Руководителю работ ________________________________________________
                                      (Фамилия, инициалы, должность)
Бригадой в составе _________ человек поручается _______________________
(Дата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Место работы и содержание здания)
Условия производства работ и мероприятия по технике безопасности
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Состав бригады
 
	№ п.п
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Инструктаж на рабочем месте по
технике безопасности
получил (подпись)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Ответственный за подготовку рабочего места, оснащения бригады защитными средствами и допуск к производству работ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                 (Фамилия, инициалы, должность, подпись)
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте провел 
__________________________________________________________________
                 (Фамилия, инициалы, должность, дата, подпись)
Защитные и ограждающие средства ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (Перечислить по наименованию и количеству)
Получил руководитель работ ____________________________________
                                                    (Подпись)
Ответственный за производство работ и технику безопасности 
__________________________________________________________________
                       (фамилия, инициалы, должность, подпись)
Особые условия____________________________________________________
__________________________________________________________________
Наряд-допуск выдал ________________________________________________
                               (Фамилия, инициалы, должность, подпись)
 
Дата и время окончания работ
«____» ______________ 20__ г. «_____» часов __________________
(Подпись)
 
 
Примечания:
1. Наряд-допуск выдается на производство опасных работ, перечисленных в пункте 1.6.
2. Наряд-допуск выписывается руководителями групп, отделов, мастерских и главными специалистами организации, выполняющей обследования.
Наряд-допуск заполняется в двух экземплярах с регистрацией в специальном журнале. 
Первый экземпляр выдается руководителю работ под расписку, второй - допускающемуся к работе.
3. Подготовку рабочего места, разъяснение условий работы, обеспечение бригады защитными средствами, инструктаж на рабочем месте со всеми членами и допуск к работе производит руководитель работ.
4. В строке «Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте провел» руководитель расписывается после проведенного инструктажа и допуска бригады к работе.
5. Ответственным (старшим) за производство работ и технику безопасности при выполнении работ назначается член бригады.
6. Руководитель работ во время производства особо сложных работ должен наблюдать за их выполнением постоянно.
7. Оба экземпляра наряда-допуска должны быть возвращены выдавшим его, о чем производят отметку в журнале.
8. Наряд-допуск подлежит хранению в течение года.
 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Протокол проверки знания инженерно-техническими работниками правил техники безопасности
 
Наименование организации _____________________________________
 
Протокол № _________ от «____» _____________ 20___ г. комиссии по проверке знания инженерно-техническими работниками правил техники безопасности.
Состав комиссии (указать должности и фамилии):
Председатель комиссии ________________________________________
Члены комиссии:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
Проверены знания соответствующих выполняемой работе правил техники безопасности 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Результаты проверки
 
	№ п.п
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Образование
	Оценка
	Подпись
экзаменуемого

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Лица, получившие положительные оценки, могут быть допущены к руководству обмерно-обследовательскими работами и выполнению этих работ.
 
Председатель комиссии ________________________________________
                                            (Подпись)
Члены комиссии:
1. ___________________________________________________________
                                 (Подпись)
2. ___________________________________________________________
                                 (Подпись)
3. ___________________________________________________________
                                 (Подпись)
4. ___________________________________________________________
                                 (Подпись)
 
 
Приложение В
(информационное)
 
 
Протокол проверки 
знания рабочими безопасных методов и приемов работ
 
Наименование организации _____________________________________.
Протокол № ________ от «___» ___________ 20___ г. комиссии по проверке знания рабочими безопасных методов и приемов работ.
Состав комиссии _______________________________________________
(Указать должности и фамилии)
Председатель комиссии __________________________________________
Члены комиссии:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
 
Проверены знания в соответствии с утвержденной программой обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.
 
Результаты проверки
 
 
	№ п.п
	Фамилия, инициалы
	Профессия
	Оценка
	Подпись
экзаменуемого

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
 
Рабочие, получившие положительные оценки, могут быть допущены к выполнению соответствующих видов работ.
Председатель комиссии ________________________________________
                                              (Подпись)
Члены комиссии:
1. ___________________________________________________________
                                    (Подпись)
2. ___________________________________________________________
                                    (Подпись)
3. ___________________________________________________________
                                    (Подпись)
 
Приложение Г
(обязательное)
 
__________________________________________
(Министерство или ведомство)
__________________________________________
(Наименование предприятия или организации)
 
 
Журнал регистрации вводного инструктажа
по охране труда
 
Начат «___» ___________ 20___ г.
Окончен «___» ___________ 20___ г.
 
	Дата инструктажа
	Фамилия, инициалы инструктируемого
	Профессия, должность инструктируемого
	Наименование производственного подразделения, в которое направляется инструктируемый
	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего
	Подпись

	
	
	
	
	
	инструктирующего
	инструктируемого

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Приложение Д
(обязательное)
 
__________________________________________
(Министерство или ведомство)
__________________________________________
(Наименование предприятия или организации)
 

Журнал регистрации инструктажа
на рабочем месте
 
_____________________________________________
(Наименование цеха, участка, бригады, службы,
лаборатории)
 
	Дата
	Фамилия инициалы инструктируемого
	Профессия, должность инструктируемого
	Инструктаж: первичный, на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий
	Номер инструкции (или ее наименование)
	Фамилия, инициалы, должность
	Подпись
	Допуск к работе произвел

	
	
	
	
	
	
	инструктирующего
	инструктируемого
	Фамилия, инициалы, должность (подпись)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Приложение Е
(информационное)
 
 
__________________________________________
(Наименование предприятия или организации)
 
 
Карточка личного инструктажа
 
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
2. Год рождения _________________________________________________________
3. Профессия, специальность_______________________________________________
4. Цех _________ Участок (отделение)_______________________________________
5. Отдел ________ Лаборатория ____________________________________________
6. Дата поступления в цех _________________________________________________
7. Вводный инструктаж провел_____________________________________________
                                   (Фамилия, инициалы, должность инструктирующего)
________________________________________________________________________
                                           (Подпись, дата)
________________________________________________________________________
                              (Подпись инструктируемого, дата)
8. Допуск к работе произвел ________________________________________________
                                             (Фамилия, инициалы, должность)
________________________________________________________________________
                                                (Подпись, дата)
9. Отметки о прохождении инструктажа:
 
 
	Дата инструктажа
	Цех (учас- ток) 
	Профессия, должность инструктируемого
	Инструктаж: первичный, на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий
	Номер инструкции (или ее наименование)
	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	инструктирующего
	инструктируемого

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
* Применяется только вместо журнала регистрации инструктажа на рабочем месте.
 
Приложение Ж
(информационное)
 

Удостоверение о сдаче экзамена по правилам безопасности
для инженерно-технических работников
 
__________________________________________________________________
(Наименование организации, предприятия, учреждения)
 
Удостоверение № __________
 
Выдано___________________________________________________________
                                     (Фамилия, инициалы)
Должность ________________________________________________________
Место работы______________________________________________________
В том, что им сдан экзамен на знание__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Указать правила безопасности)
Протокол № _______ от __________________ 20___ г.
Председатель экзаменационной комиссии ______________________________
                                                                  (Подпись)
Члены комиссии ____________________________________________________
                                                (Подпись)
 
Место печати
 
Приложение З
(информационное)
 
 
Удостоверение о проведении обучения и проверки знания безопасных методов и приемов выполнения работ (для рабочих)
 
_______________________________ _____________________________
(Министерство, ведомство)                   (Фамилия, инициалы)
 
Удостоверение № _________________ Прошел проверку знания безопасных методов и приемов выполнения работ.
 
Выдано комиссией ________________
Протокол № _______________________
_________________________________
(Наименование организации) от «____» ________________ 20__ г.
____________________________ Председатель комиссии _____________
(Фамилия, инициалы, _______________________________ Место печати
     профессия)
Провел обучение и проверку знания _______________________________
безопасных методов и приемов                 (Фамилия, инициалы)
     выполнения работ
Протокол № ____________________ Протокол №_____________________
от»____»______________ 20___ г. от»___»_______ 20__ г.
Председатель комиссии ________ Председатель комиссии _____________
                           (подпись)                                (подпись)
Место печати Место печати
 
Приложение И
(обязательное)
 
Утверждаю
Главный инженер организации
___________________________
(Подпись, дата)
 
Акт о несчастном случае на производстве
 
1. Название организации _________________________________________________
2. Адрес организации ____________________________________________________
3. Отрасль______________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество пострадавшего___________________________________
____________________________ табл. № ___________________________________
5. Мужчина, женщина (подчеркнуть)
6. Возраст______________________________________________________________
7. Профессия (должность) ________________________________________________
8. Цех, в котором постоянно работает пострадавший (или организация)
_______________________________________________________________________
9. Место происшествия несчастного случая__________________________________
_______________________________________________________________________
10. Фамилия мастера, на участке которого произошел несчастный случай
_______________________________________________________________________
11. Стаж работы пострадавшего:
а) общий стаж основной профессии ________________________________________
б) стаж работы на основной профессии в данном цехе_________________________
_______________________________________________________________________
в) стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ________
_______________________________________________________________________
12. Своевременно ли в соответствии с инструкцией проходил пострадавший
инструктаж, обучение по технике безопасности:
а) вводный инструктаж ___________________________________________________
(Дата проведения)
б) инструктаж на рабочем месте ____________________________________________
(Дата проведения)
в) повторный инструктаж _________________________________________________
(Дата проведения)
г) обучение для работ с повышенной опасностью _____________________________
(Дата проведения)
д) аттестацию ___________________________________________________________
(Дата проведения)
е) переаттестацию _______________________________________________________
(Дата проведения)
13. Несчастный случай произошел в __ час ___ числа _____ месяца ____ года
14. Подробное описание несчастного случая_________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Причины несчастного случая___________________________________________
16. Перечень мероприятий по устранению причин несчастного случая:
 
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Отметка о выполнении

	 
	 
	 
	 
	 


 
Акт составлен в _______ часов __________ числа ________ месяца _____ года
Начальник цеха (руководитель участка) _______________________________________
Инженер по технике безопасности ___________________________________________
Старший общественный инспектор __________________________________________
17. Последствия несчастного случая:
а) травмотологические последствия - переведен на легкую работу, без инвалидности, установлена инвалидность I, II, III группы, случай смертельный (нужное подчеркнуть).
 
	Диагноз по больничному листу
	Освобожден от работы (указать, с какого по какое время по больничному листу
	Число дней нетрудоспособности (в рабочих днях)

	 
	 
	 


      
б) материальные последствия.
 
Выплачено по больничному листу _____________________________________ тенге.
Стоимость испорченного оборудования ________________________________ тенге.
Стоимость испорченного инструмента__________________________________ тенге.
Стоимость испорченных материалов ___________________________________ тенге.
Стоимость разрушенных зданий и сооружений___________________________ тенге.
Всего ___________ тенге.
 
Отметка о выполнении мероприятий производится инженером по технике безопасности после проверки выполнения совместно с начальником цеха и старшим общественным инспектором.
 
Начальник цеха (руководитель участка) ___________________________________
                                                               (Подпись, дата)
Бухгалтер (цеха, участка) _______________________________________________
                                                      (Подпись, дата)
 
 
Примечания:
1. В п. 8 наименование цеха должно быть указано по общепринятой технологической терминологии, например: чугунолитейный, механосборочный, деревообрабатывающий и т.д.
2. В п. 9 указывается подразделение цеха или участок территории завода по общепринятой технологической терминологии, например: выбивное отделение, слесарный участок, инструментальная кладовая и т. д.
3. В п. 13 время происшествия указывается по 24-часовой системе, например 16 ч (а не 4 ч).
4. В п. 14 при описании обстоятельств несчастного случая следует указать, что и как выполнял пострадавший. Если он работал на оборудовании, то следует указать, отвечало ли оно требованиям безопасности, а также тип, модель, завод-изготовитель, год выпуска. Следует изложить, как произошел несчастный случай, чем и какая часть тела травмирована. Если имело место поражение электрическим током, то указать род тока и напряжение. Если это был ожог, то указать чем, например металлом или агрессивной жидкостью (какой) и т.д.
5. В п. 15 указывается основная причина - техническая (отсутствие оградительных или предохранительных устройств, неисправность оборудования, несовершенство средств индивидуальной защиты и т.п.) или организационная (необученность пострадавшего, неправильный прием работы, отсутствие средств индивидуальной защиты и т.п.). Причина (причины) должна быть сформулирована четко и ясно, с тем чтобы при определении в дальнейшем мероприятий по предупреждению повторения подобных случаев (п. 16) не было сомнений в назначении более эффективных мероприятий.
6. В п. 16 указываются технические и организационные мероприятия. Наложение взыскания на пострадавшего не является мероприятием, предусмотренным актом.
7. В п. 16 отметка о выполнении мероприятий должна вноситься не позднее 1 мес. со дня составления акта. Для мероприятий, связанных с капиталовложениями и требующих длительного срока, следует ежемесячно производить отметку о ходе выполнения мероприятий до полного его выполнения.
 
Приложение К
(обязательное)
 
Акт расследования несчастного случая, 
происшедшего в быту, по пути на работу или с работы
 
1. Фамилия, имя, отчество пострадавшего __________________________________
2. Место работы (цех)____________________________________________________
3. Должность (профессия) ________________________________________________
4. Несчастный случай произошел в ___ час ___ числа ____ месяца ____ года.
5. Описание причин и обстоятельств несчастного случая (указать также источники полученных данных: справка лечебного учреждения, органов милиции и других; опрос свидетелей и т.д., указать, где произошел несчастный случай, был ли пострадавший в момент получения травмы в состоянии алкогольного опьянения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. В каком лечебном учреждении (адрес) и когда была оказана первая медицинская помощь (дата, время суток)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Характер повреждения ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Кем и когда было проведено расследование несчастного случая ________________
_________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших расследование.
«____»_____________ 20 г.
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