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1. Область применения
 

1.1 Настоящие нормы распространяются на создание и ведение Государственного градостроительного кадастра (далее - ГГК) Республики Казахстан базового уровня (районного, городского областного подчинения) и предназначены для использования государственными органами, заказчиками и исполнителями работ по созданию и ведению кадастра, службами ведения градостроительного кадастра, юридическими и физическими лицами при осуществлении ими архитектурной и градостроительной деятельности, планировании инвестиций в строительство.

1.2 Требования настоящих норм являются обязательными для местных исполнительных органов, уполномоченных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства, для всех субъектов архитектурной и градостроительной деятельности, других юридических и физических лиц, осуществляющих работы по созданию и ведению градостроительного кадастра, независимо от источников финансирования этих работ, ведомственного подчинения и форм собственности предприятий и организаций.

1.3 Настоящие нормы определяют цели и задачи создания и ведения ГТК базового уровня, организационную структуру, порядок создания и ведения ГГК, порядок функционирования кадастровой службы, структуру и основное содержание баз данных кадастра, порядок обновления данных, общие требования к техническим и программным средствам.

 

 

2. Нормативные ссылки
 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты и нормативно-технические документы:

- Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

- постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 2082 «Об утверждении Правил ведения Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан»;

- постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1004 «Об утверждении Программы по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010-2014 годы»;

- постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335 «Нормативы площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»;

- постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1209 «Об установлении нормативов на приобретение офисной мебели»;

- РДС РК 1.05-02-2011 «Определение стоимости организации создания и ведения государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан» - подлежит публикации.

При исключении из числа действующих нормативно-технических документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться требованиями государственных нормативов, введенных взамен исключенных.

 

 

3. Термины и определения
 

3.1 Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК): Специализированная информационная система государственного градостроительного кадастра, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение картографических и атрибутивных пространственно-координированных данных (пространственных данных).

3.2 Атрибутивные (описательные) данные: Совокупность качественных и/или количественных характеристик объекта государственного градостроительного кадастра.

3.3 База данных (БД): Совокупность данных, созданная согласно установленной нормативными требованиями структуре, описывающей характеристики этих данных, а также взаимосвязи между их объектами.

3.4 Генерализация пространственных данных: Обобщение графических и атрибутивных данных о пространственных объектах в автоматическом или ручном режимах.

3.5 Геоинформационная система (ГИС, также географическая информационная система): Информационная система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ней объектах.

3.6 Градостроительное кадастровое структурирование территории: Унифицированное системное деление (районирование) территории на учетные структурно-территориальные единицы, которые выполняют функцию единого территориального идентификатора объектной информации различных баз данных.

3.7 Использование территории: Осуществление на территории определенных видов деятельности (функций).

3.8 Кадастровый земельный участок: Часть освоенной или планируемой для освоения территории с присвоенным кадастровым номером и однородными показателями правового, природного и экономического характеров, переданная в землепользование или собственность физическому или юридическому лицу.

3.9 Кадастровый квартал: Цельное единство, которое образуют земельные участки.

3.10 Кадастровая справка: Документ, содержащий запрашиваемые справочные данные об объекте ГГК, составленный на основе сведений базы данных ГГК.

3.11 Кадастровая опорная информация: Комплексная (графическая и семантическая) аналитическая информация по использованию территории, предоставляемая по запросу (заданию) пользователя ГГК для разработки программ социально-экономического развития и градостроительных проектов и другой отраслевой проектной документации.

3.12 Объекты учета государственного градостроительного кадастра: Проектируемые, строящиеся и существующие объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и связанная с ними/с ней документация.

3.13 Пространственные данные: Информация кадастровой базы данных об объекте ГГК, включающая сведения об его местоположении и свойствах, пространственных и непространственных атрибутах.

3.14 Состояние территории: Совокупность свойств составляющих ее компонентов: природных ландшафтов, застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройства.

3.15 Территория административного района области: Часть территории, ограниченная границами административно-территориального деления области.

3.16 Территория административного района города республиканского значения: Часть территории, ограниченная границами административно-территориального деления города.

3.17 Топографический план: Картографическая (топогеодезическая) основа в виде электронных карт с растровым или разгруженным векторным изображением плана местности, выполненная в соответствующем масштабе.

 

 

4. Общие положения
 

4.1 ГТК базового уровня (районного, городского областного подчинения) создается на основании Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил ведения Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан», утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 2082, «Программы по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1004.

4.2 ГТК базового уровня (районного, городского областного подчинения) является составной частью единой трехуровневой системы ГГК Республики Казахстан и основой градостроительного кадастра.

4.3 Единство системы ГГК всех территориальных уровней обеспечивается однотипной правовой, нормативной и методической базой создания и ведения кадастров, а также соблюдением надлежащих требований к технологии ведения ГГК, устанавливаемых правовыми и нормативно-техническими документами.

4.4 Заказчиками государственного градостроительного кадастра базового уровня являются акиматы областей.

Уполномоченным органом по ведению государственного градостроительного кадастра на базовом уровне являются местные исполнительные органы районов (городов областного значения).

4.5 Базовый уровень ГГК создается во всех населенных пунктах и административных районах Республики Казахстан.

4.6 Основной целью создания и ведения ГГК базового уровня является обеспечение органов государственного и местного самоуправления градостроительной информацией для оперативного управления развитием территории района (городов областного значения) и контроля использования, развития и застройки территории.

4.7 Государственный градостроительный кадастр базового уровня предназначен для решения следующих задач:

- учета фактического состояния использования территории района (городов областного значения);

- учета и регистрации информации о градостроительной ценности территории района (городов областного значения) и градостроительных регламентов ее использования;

- учета правовой, нормативной и проектной документации по использованию и градостроительному регулированию территории;

- учета и регистрации информации о юридических и физических лицах, имеющих права собственности, пользования и распоряжения территориальными элементами, объектами, коммуникациями, а также осуществляющих свои функции, связанные с развитием территории;

- доведения информации о градостроительных условиях развития территории и регламентах использования ее до местных исполнительных органов и органов местного самоуправления района, сельских округов и населенных пунктов, а также юридических лиц, ответственных за их соблюдение;

- мониторинга соблюдения градостроительных условий и регламентов использования территории района (городов областного значения);

- обеспечение постоянного взаимного информационного обмена между службами и организациями района (городов областного значения) при принятии решений по развитию территории и установлению отраслевых регламентов их использования;

- информационного обеспечения учета градостроительной ценности территории при установлении дифференцированного налогообложения недвижимого имущества в границах района (городов областного значения) и других обязательных сборов;

- обеспечения исходной информацией для разработки градостроительной и проектно-сметной документации, бизнес-планов;

- обоснования выполнения изыскательских и научно-исследовательских работ по использованию и развитию территорий района (городов областного значения);

- информационного обеспечения органов исполнительной власти и судебных органов при разрешении конфликтов, связанных с нарушением или изменением градостроительных регламентов;

- информационного обеспечения разработки и периодической корректировки комплексной схемы градостроительного планирования территории района (проекта районной планировки), проектов генеральных планов городов районного и областного значения, поселков и иных сельских населенных пунктов;

- информационного обеспечения взаимного учета интересов территорий и отраслей при согласовании решений по развитию территории района и установлении отраслевых регламентов их использования;

- информационного обеспечения отраслевых кадастровых и иных информационных систем служб и организаций района градостроительными регламентами и данными о градостроительной ценности территории для учета их при осуществлении своей функциональной деятельности.

4.8 Базовый уровень выполняет все функции, присущие системе ГГК. На базовом уровне осуществляются:

- сбор, регистрация, контроль и обновление информации о населенном пункте, административном районе, городе областного значения и других территориях градостроительного регулирования;

- ведение баз данных по субъектам базового уровня;

- определение целевого назначения отдельных территорий и земельных участков на основе градостроительных проектов;

- определение и установление регламентов использования территорий градостроительного регулирования районов, городов областного значения, населенных пунктов и расположенных на этих территориях объектов;

- обслуживание запросов пользователей;

- обобщение данных по району, населенному пункту, городу областного значения и другим территориям района.

4.9 Объектами градостроительного регулирования базового уровня ГГК являются:

- территории населенных пунктов;

- территории вне населенных пунктов;

- территории природоохранного, историко-культурного и иного назначения;

- территории, занятые объектами промышленности, связи, транспорта, коммуникации другие территории районов, городов областного значения.

4.10 ГГК содержит следующую информацию об объекте:

- о принадлежности территории к соответствующим функциональным зонам и её перспективном назначении;

- о градостроительных регламентах;

- о фактическом состоянии, использовании и градостроительной ценности территории;

- о планируемой градостроительной деятельности;

- о других пространственных и атрибутивных свойствах объекта в рамках ведения ГГК.

4.11 Информация ГГК базового уровня подлежит использованию местными органами архитектуры и градостроительства при:

- разработке и согласовании правовых и нормативных актов по вопросам регулирования использования подведомственной территории, градостроительной документации в составе программ социально-экономического развития городов областного значения, а также правил застройки, благоустройства и инженерного обеспечения территории городов областного значения;

- формировании заказов на составление архитектурно-планировочных заданий, разработку, согласование, утверждение градостроительных проектов и других документов, которыми определяется и устанавливается градостроительный регламент использования его территориальных зон и объектов;

- регистрации установленного взаимосогласованного градостроительного регламента использования территории административного района;

- выдаче обобщенных кадастровых данных по подведомственной территории областным и местным исполнительным органам и организациям;

- контроле за соблюдением регламентов, установленных в утвержденных градостроительных проектах.

4.12 Данные ГГК используются:

- в отраслевом территориальном проектировании, при разработке целевых программ и т.п. в качестве исходных данных;

- инвесторами в качестве исходной информации для бизнес-планов;

- проектными и научно-исследовательскими организациями в качестве исходной информации для разработки комплексной схемы градостроительного планирования территории района (проекта районной планировки), генеральных планов городов областного значения, сельских населенных пунктов и другой проектной документации;

- организациями и службами, функциональная деятельность которых связана с развитием территорий районов, городов областного значения, для учета градостроительных регламентов и градостроительной ценности территории;

- при осуществлении архитектурно-строительного контроля, охране окружающей среды;

- юридическими и физическими лицами при осуществлении ими архитектурной и градостроительной деятельности.

4.13 Информация в ГГК базового уровня должна поступать из официальных документов, действующих нормативно-правовых актов, утвержденной проектной документации, из территориальных кадастровых и иных информационных служб (органы статистики, управления по земельным отношениям и т.д.) в рамках существующего законодательства. При этом ссылка на источник информации фиксируется в ГГК.

4.14 Порядок получения, использования, распространения и хранения информации ГГК устанавливается местными исполнительными органами, настоящими строительными нормами.

4.15 Стоимость организации создания и ведения ГТК базового уровня следует определять в соответствии РДС РК 1.05-02-2011.

 

 

5. Порядок создания ГГК базового уровня
 

5.1 Работы по созданию ГГК включают правовые, организационные и технические аспекты.

5.2 Правовой аспект работ по созданию ГТК состоит в нормативно-правовом обеспечении работ и включает подготовку и утверждение местными исполнительными органами нормативных и методических документов по созданию и ведению ГГК, порядку информационного взаимодействия со службами территориальных информационных ресурсов и системам, другими поставщиками и пользователями информации ГТК

5.3 Организационный аспект состоит в определении исполнителей технической части работ и создании специальной службы ГГК, которая должна координировать все этапы создания ГГК, обеспечивать его последующее ведение, взаимодействовать со службами территориальных информационных ресурсов и системам, другими поставщиками и пользователями информации ГГК.

5.4 Технические аспекты создания ГГК включают:

- подготовку технического проекта системы ГГК, выбор и приобретение инструментальных (технических, программных и др.) средств создания и ведения системы ГГК;

- уточнение состава данных и подготовку классификаторов информации ГГК;

- проектирование и формирование баз данных, организацию информационного взаимодействия с организациями, владеющими необходимой для системы информацией, ее получение, загрузку и ведение;

- формирование информационно-коммуникационной среды.

5.5 При создании ГГК базового уровня необходимо предусматривать последовательное выполнение следующих основных работ:

1) формирование заказов на разработку (корректуру) комплексной схемы градостроительного планирования территории района (проекта районной планировки), генеральных планов городов областного значения, комплексной схемы градостроительного планирования прилегающих территорий (проекта районной планировки), отнесенных в установленном законодательством порядке к зоне влияния города, проектов установления и изменения городской черты и границ пригородной зоны, а также границ подведомственных административных районов и населенных пунктов-спутников, генеральных планов сельских населенных пунктов, результатом которых должно стать зонирование подведомственной территории, устанавливающее градостроительные регламенты;

2) разработка программы и проекта создания ГГК;

3) разработка и принятие местным уполномоченным органом по делам архитектуры и градостроительства нормативных документов, устанавливающих организационно-правовые основы создания и ведения ГГК;

4) создание специальной службы ГТК в структуре местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства (района, городов областного значения). Организационно-правовой статус службы ГГК, условия ее финансирования, обеспечения помещениями, оргтехникой, программными средствами и другие условия определяются решением местного исполнительного органа района (городов областного значения);

5) инвентаризация имеющейся информации, подлежащей включению в ГТК (топогеодезические материалы и картографические материалы M 1:500-1:5000 - по городам областного значения и другим населенным пунктам, M 1:10000-1:50000 - по территории района, данные и материалы по природно-климатическим, инженерно-геологическим и экологическим условиям, схемы и проекты районной планировки, генеральные планы и проекты планировки и застройки городов областного значения и других населенных пунктов, другие градостроительные материалы и регламенты, материалы по отводам земельных участков в пределах границ населенных пунктов и административного района, материалы по инженерному обеспечению и благоустройству, материалы инвентаризации объектов прошлых лет);

6) изучение баз данных территориальных информационных систем и служб для определения наличия информации, касающейся градостроительных объектов, подлежащих учету в ГГК;

7) разработка и принятие решения местного исполнительного органа о взаимодействии служб и организаций, связанных с развитием территории, в области обмена информации и создании единого информационного пространства;

8) приобретение и установка программных и технических средств, установка прикладного специализированного программного обеспечения, предоставляемого центральным государственным органом;

9) формирование графической базы данных:

- уточнение (восстановление) границ административных районов, городов областного значения, других населенных пунктов на подведомственной территории;

- создание цифровых схем и опорных кадастровых планов районов, городов областного значения и других населенных пунктов;

- создание электронных градостроительных кадастровых (дежурных) планов по населенным пунктам с нанесением на топографический план границ административно-территориального деления, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, функционально-градостроительных зон, зон рекреационного назначения и особо охраняемых территорий (парков, скверов, водоёмов и т.д.), зон тектонического разлома, зон ограничения инженерных сетей (газопровода, тепловых сетей, телекоммуникаций и т.д.), санитарно-защитных зон кладбищ, зон охраны памятников истории и культуры, природного ландшафта, заповедников и т.д., зон отчуждения метрополитена, санитарно-защитных зон, золоотвалов, больниц, институтов спецназначения, туберкулезных диспансеров, психиатрических больниц и т.д., охранных зон наблюдательных станций Казгидромета, границ земель различных категорий, границ земельных участков, улично-дорожной сети, инженерных сетей и коммуникаций;

10) первичное заполнение атрибутивной базы данных:

- уточнение топонимического написания наименований населенных пунктов, улиц, площадей и т.п., наименований хозяйствующих субъектов, местности;

- сбор и анализ данных по юридическим и физическим лицам - субъектам архитектурно-градостроительной деятельности;

- внесение в базу данных ГГК атрибутивных данных по учетным структурно-территориальным единицам и учетным кадастровым единицам;

11) определение системы и порядка выдачи кадастровых документов;

12) пробная эксплуатация основных компонентов ГГК;

13) развитие кадастровой службы и организация регулярного поступления информации в ГГК;

14) опытно-промышленная эксплуатация (регистрация поступающей информации, организация взаимодействия с другими системами, службами ГГК областного уровня).

 

 

6. Структура и содержание ГГК базового уровня
 

6.1 Геоинформационная база данных градостроительного кадастра базового уровня содержит пространственную информацию о существующих, планируемых и проектируемых объектах строительства (реконструкции) или объектах градостроительного проектирования, расположенных на поверхности и подземном пространстве территории района, городов областного значения и других населенных пунктов района, процессах и явлениях реального мира.

6.2 Геоинформационная база данных градостроительного кадастра базового уровня создается и ведется в пределах административно-территориальных границ района, городов областного значения.

6.3 ГГК базового уровня содержит следующую информацию:

- о фактическом состоянии, использовании, градостроительной ценности территории, о градостроительных регламентах использования территории района, городов областного значения;

- о проектных, изыскательских, нормативных, правовых документах, имеющих отношение к данной территории;

- об юридических и физических лицах, имеющих правомочия пользования или собственности земельными участками, зданиями (сооружениями), инженерно-транспортными коммуникациями, сведения о которых включены в ГТК базового уровня.

6.4 Описание состояния, градостроительных условий и регламента использования территории административного района ведется по учетным структурно-территориальным единицам и учетным кадастровым объектам следующих типов:

- учетный (кадастровый) квартал населенных пунктов, территорий сельских округов, территорий городов районного значения, рабочих поселков, сел-райцентров, территорий за пределами сельских округов;

- земельный участок (по праву землепользования, собственности на землю);

- инженерные сети и коммуникации (водоводы, магистральные трубопроводы и т.п.);

- дорожно-транспортная сеть;

- территории государственного органа управления, местного органа самоуправления (городские поселения районного значения, сельские округа, поселения, не входящие в сельские округа);

- территории государственной собственности;

- территориальные зоны (функциональные, охранные и другие, влияющие на использование территории).

6.5 Описание состояния, градостроительных условий и регламента использования территории городов и сельских населенных пунктов ведется по учетным структурно-территориальным единицам и учетным кадастровым объектам следующих типов:

- территория административного района города (для городов, имеющих деление на городские административные районы);

- территория города, сельского населенного пункта в его границах;

- учетный (кадастровый) квартал;

- земельный участок (по праву землепользования, собственности на землю);

- здание (сооружение);

- инженерные сети;

- улично-дорожная сеть;

- территориальные зоны (функциональные, охранные и другие, влияющие на использование территории).

6.6 Базовой единицей кадастрового деления территории районов являются учетные кварталы.

6.7 Для определения пространственного положения объектов в системе ГГК используется привязка информации об объектах к конкретной территории, земельному участку (учетной структурно-территориальной единице). Каждому земельному участку в целях определения местоположения (идентификации) присваиваются кадастровые номера.

Код учетной структурно-территориальной единицы служит для связи различных данных об объекте в системе ГГК.

Кодификацию учетных структурно-территориальных единиц для ведения градостроительного кадастра следует принимать в соответствии с кодификацией, утвержденной в государственных кадастрах Республики Казахстан (земельном, правовом).

6.8 Сбор, хранение, обработка, доступ, отображение и распространение пространственных данных в ГГК района, города областного значения осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК), создающейся на базе специализированных программно-аппаратных комплексов по единой методике.

6.9 АИС ГТК состоит из двух составных частей:

- базы атрибутивных данных с интегрированной системой электронного документооборота;

- базы графических данных.

6.10 Базы данных градостроительного кадастра базового уровня формируются (ведутся) из следующих объектов учета:

- комплексные схемы градостроительного планирования территорий (проекты районной планировки);

- генеральные планы городов;

- комплексные схемы градостроительного планирования прилегающих территорий (проекта районной планировки), отнесенные в установленном законодательством порядке к зоне влияния города;

- генеральные планы сельских населенных пунктов;

- проекты детальной планировки;

- проекты планировки промышленных зон;

- проекты застройки;

- проекты благоустройства и озеленения, иные планировочные проекты;

- заявления заинтересованных физических или юридических лица (заявителей), на изменение существующих или строительство новых объектов, заявления о предоставлении земельного участка;

- акты выбора земельных участков;

- решения по выбору, предоставлению, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, и изъятию для государственных нужд земельных участков на подведомственной территории для застройки или иного градостроительного освоения;

- решения о строительстве, расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции, реставрации и капитальном ремонте строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации строек (объектов), проведении комплекса работ по пост-утилизации объектов городского значения;

- задания на проектирование;

- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения;

- архитектурно-планировочные задания;

- проекты строительства, в том числе эскизные проекты;

- согласования проектов местными (областными, города республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения) органами архитектуры и градостроительства;

- заключения экспертизы проектов, включая государственные и межгосударственные;

- разрешения на производство строительно-монтажных работ (на начало строительства), а также соответствующие решения о их ежегодной пролонгации;

- акты на подключение к инженерным коммуникациям;

- исполнительные геодезические схемы инженерных коммуникаций;

- исполнительную техническую документацию, установленную строительными нормами;

- технические паспорта;

- акты рабочих комиссий;

- акты приемочных комиссий, включая акты государственных приемочных комиссий;

- решения уполномоченных органов государственного управления о присвоении наименований административно-территориальным единицам Республики Казахстан;

- решения уполномоченных органов государственного управления об становлении границ административно-территориальных единиц Республики Казахстан;

- решения уполномоченных органов государственного управления о присвоении наименований градостроительным элементам (улицы, микрорайоны и т.п.) населенных пунктов;

- решения уполномоченных органов государственного управления о присвоении порядкового номера (адреса) зданиям и сооружениям;

- материалы топографо-геодезических, инженерно-геологических, аэрокосмических, картографических, землеустроительных работ, почвенных, геоботанических обследований и прочих изысканий.

6.11 Объектами учета градостроительного кадастра являются все существующие, строящиеся и проектируемые объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на определенной территории и связанные с ними официальные документы, установленные (определенные) нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами Республики Казахстан в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

6.12 Регистрация и хранение сканированных проектных, изыскательских, нормативных и правовых документов обеспечивается системой электронного документооборота.

Структуру системы электронного документооборота и структурную схему кадастрового документооборота следует принимать в соответствии с Приложением А.
Описание документов должно иметь привязку к пространственным и атрибутивным данным. Способ связи между базами данных определяется используемым для ведения кадастра программным обеспечением.

6.13 Сведения о градостроительных объектах учета в системе ГГК представлены в виде совокупности графических и атрибутивных данных.

6.14 Правовые, метрические, технические, функциональные показатели, определяющие смысловое содержание объекта, составляют совокупность атрибутивных данных объекта.

Атрибутивные данные объектов содержатся в базе атрибутивных данных. Структуру и структурную схему базы атрибутивных данных следует принимать в соответствии с Приложением Б.

6.15 Показатели, фиксирующие пространственное положение объектов, отображаемые в графическом виде являются графическими данными объектов.

Графические данные объектов хранятся в базе графических данных.

6.16 Графические данные объектов наносятся на цифровую плановую основу по слоям. Группы и слои графических данных объектов следует принимать в соответствии с Приложением В.

Классификаторы используемых точечных, линейных и полигональных слоев при создании и ведении базы данных ГГК должны соответствовать Приложениям Г, Д, Е.

6.17 Состав данных и их структура, приведенные в настоящих строительных нормах, обязательны к применению.

Состав данных и структура атрибутивной и графической баз данных могут быть расширены и дополнены местными органами управления архитектурной и градостроительной деятельностью в случае необходимости с учетом специфики подведомственной территории и решаемых задач. При этом исходная составляющая баз данных ГТК остается неизменной и должна соответствовать требованиям строительных норм.

6.18 Атрибутивные и графические данные объекта ГГК тесно взаимосвязаны с топографической плановой основой, на которой изображается пространственное (территориальное) положение объекта.

6.19 При создании и ведении цифровой топографической плановой основы территориальная информация наносится по тематическим слоям.

Отдельными слоями (в виде векторных линий) наносятся границы административно-территориальных образований, транспортная и инженерная инфраструктура, гидрографическая сеть, контуры крупных населенных пунктов, контуры земель лесного фонда, водного фонда и другие территориальные объекты, положение которых отображается на топогеодезической основе.

6.20 Программные средства ГГК должны обеспечивать работу со всеми указанными видами информации в различных их сочетаниях.

6.21 Информационные единицы ГГК фиксируются в графической базе данных соответствующего масштаба и характеризуются перечнем показателей.

6.22 Базовые масштабы цифровой картографической основы градостроительного кадастра для территории района следует принимать 1:50000, 1:100000, для отдельных участков территории районов 1:10000-1:25000, для городов, сельских населенных пунктов, отдельных частей районов населенного пункта - 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000.

Объекты на векторной карте масштаба 1:2000 следует наносить в соответствии с Приложением Ж.
Структуру векторных данных цифровых плановых основ масштаба 1:100000 следует принимать в соответствии с Приложением И.

Масштаб цифровой карты определяет степень генерализации (обобщения) отображенных на ней объектов и предельные погрешности их положения.

6.23 АИС ГГК обеспечивает генерализацию графических и атрибутивных данных об учетных структурно-территориальных единицах и учетных кадастровых объектах, отображение их в виде схем, планов, таблиц и текстовых документов по запросу местных исполнительных органов, уполномоченных органов по делам архитектуры и градостроительства и других пользователей в установленном законодательством порядке.

6.24 Генерализация (обобщение) данных ГГК производится в автоматическом или ручном режимах с учетом поставленных задач.

6.25 Пространственную привязку объектов ГГК следует выполнять в системе координат WGS 1984 и местных (локальных) системах координат.

6.26 Обязательному учету в ГГК базового уровня подлежат градостроительные регламенты, характеризующиеся видами и параметрами предпочтений, ограничений и запрещений, действующими в пределах установленного срока

6.27 Источниками регламентов являются утвержденные в установленном законодательством порядке градостроительные проекты, планы функционально-градостроительного зонирования и другие обязательные к исполнению проектные и нормативные документы в области градостроительной деятельности.

Сведения о градостроительных регламентах представляются по зонам, другим территориальным элементам, объектам, на которые эти регламенты распространяются.

6.28 Классификатор государственных градостроительных регламентов и их показатели устанавливаются на местном уровне в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по согласованию с уполномоченным органом по ведению ГГК.

6.29 Формирование регламентов использования, описание фактического состояния и градостроительной оценки территории ведется в ГГК применительно к двум классам информационных единиц. Первый из них - это функциональные зоны различного типа, второй - природные или антропогенные объекты площадного, линейного или точечного характера.

6.30 Графические данные градостроительных регламентов учетных структурно-территориальных единиц отображаются на цифровом топографическом плане и дополняются описательными характеристиками, содержащимися в базе атрибутивных данных.

6.31 Градостроительные регламенты учетных кадастровых объектов площадного, линейного или точечного характера содержатся в атрибутивной базе данных.

6.32 Для формирования схем функционального зонирования территории района на топографический план отдельными слоями наносятся границы зон, регламентирующих градостроительное освоение территории с установлением регламентов. Характеристики этих зон (типы зон, фактическое состояние и использование) приводятся в базе атрибутивных данных.

6.33 Информация, касающаяся природно-климатических и инженерно-геологических условий территории района, города, сельского населенного пункта по каждому природному элементу вносится в базу данных ГГК по слоям, наносимым поверх цифрового топографического плана.

На топографический план района, города, сельского населенного пункта наносится схема инженерно-строительного зонирования, где отдельными слоями выделятся зоны с различными гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями, гидрографическая сеть, рельеф. Дополнительно слоями выделяются карты-схемы климатического районирования, распространения ветрового режима, растительности и животного мира и других. Зонам присваиваются соответствующие коды. В базе атрибутивных данных приводится характеристика зон с указанием соответствующих кодов.

6.34 Схемы эколого-градостроительного зонирования, включающие территории и объекты потенциально и явно подверженные опасным воздействиям природных и техногенных процессов, особо охраняемые природные и исторические территории, а также объекты, являющиеся источниками опасных техногенных процессов, формируются на топографических планах по материалам градостроительных проектов, отчетных данных соответствующих служб, на основе научных исследований. Информация по каждой группе объектов наносится на цифровой план отдельными слоями.

Размещение объектов исторического и культурного наследия республиканского и областного значения показывается на карте, в зависимости от масштаба, в виде условных знаков или контуров границ территории. Их характеристики (вид объекта, его топонимическая привязка, правовой статус, класс исторического наследия (для исторического города), тип памятников и режим охраны зоны) вносятся базы атрибутивных данных.

6.35 Расположение территорий крупных промышленных комплексов, объектов обороны и иных объектов государственного значения (независимо от форм собственности), расположенных вне населенных пунктов и требующих специального регламентирования использования их территорий, показывают на цифровом топографическом плане в виде полигонов (замкнутых контуров). Их характеристики (тип объекта по виду производства, занимаемой площади, потреблению природных и трудовых ресурсов, требованиям к транспортной и инженерной инфраструктуре, воздействию на окружающую среду; правовой статус, специфические параметры регламента по перечисленным характеристикам) вносят в базу атрибутивных данных.

6.36 Формирование плана градостроительного зонирования основывается на генеральном плане населенного пункта, проекта планировки функциональных зон и другой градостроительной документации, на основании которых устанавливаются целевое назначение и регламенты использования территории.

На топографическую плановую основу наносятся границы зон регламентирующих градостроительное освоение по функциональному назначению, объемно-пространственной организации территории с установлением регламентов, публичных обременении. Тип зоны, фактическое состояние и использование заносятся в базу атрибутивных данных.

6.37 План застройки формируется в виде отдельного слоя, наносимого по топографическую плановую основу. Здания и сооружения фиксируются в привязке к земельному участку. Непространственная информация о строениях (юридический (почтовый) адрес, имущественный правовой статус и наименование субъекта, архитектурно-строительный тип и функциональное использование, архитектурная и историко-культурная ценность, основные физические параметры, инженерное обеспечение, износ, проведение строительных и ремонтных работ, градостроительный регламент использования и т.д.) заносятся в базу атрибутивных данных.

Кодификацию функциональных назначений зданий и сооружений при внесении их в базу данных ГГК следует выполнять в соответствии с Приложением К.

6.38 АИС ГГК обеспечивает генерализацию графических и атрибутивных данных об учетных структурно-территориальных единицах и учетных кадастровых объектах всех типов и предоставление их в виде различных тематических схем (рекреационные территории, транспортная и инженерная инфраструктура и т.д.), таблиц и текстовых документов в зависимости от конкретных задач, определяемых местными исполнительными органами, органами по делам архитектуры и градостроительства, другими пользователями в установленном законодательством порядке.

6.39 Проектные решения комплексного градостроительного развития (функциональны зоны, планировочная структура, границы местных систем расселения), предложения по перспективному территориальному развитию районов, городских поселений, промышленных территорий, намечаемые трассы железных и автомобильных дорог магистральных сетей и другие, наносятся отдельными слоями на картографическую основу, которая в совокупности всей информации составляет градостроительный кадастровый план (дежурный план).

Дежурный план застройки является картографическим отображением результатов градостроительной деятельности и реализации генерального плана и других градостроительных проектов.

6.40 На дежурном плане ГГК базового уровня должны быть показаны все существующие капитальные жилые и нежилые строения и сооружения жилищного, производственного, коммунального и иного назначения, инженерные коммуникации и сооружения, улицы и дороги, зеленые насаждения, реки и водоемы, границы функциональных зон, планировочных ограничений, строящихся зданий и сооружений, красные линии застройки, границы участков, на которые дано разрешение на проектирование, границы участков, отведенных под строительство и другая оперативная территориально-привязанная информация, необходимая для повседневной работы местных исполнительных и распорядительных органов.

 

 

7. Информационное обеспечение АИС ГГК. Требования к программному и аппаратному обеспечению
 

7.1 АИС ГГК должна обеспечивать функционирование ГГК в автоматизированном режиме. АИС ГГК должна реализовать функции ввода, контроля, актуализации, хранения, обработки и представления пространственных, атрибутивных данных и показателей, в соответствии со следующими общими требованиями:

- точность, достоверность и полнота информации во всех обрабатывающих процедурах АИС ГГК;

- единый картографический фон картографических данных во всех компонентах АИС ГГК;

- единый интерфейс диалоговых окон, форм ввода и отображения информации;

- восстановление баз данных АИС ГГК при любых аппаратных и программных сбоях;

- защита от несанкционированного доступа в зависимости от категории пользователя (аутентификация пользователей);

- технологическая основа функционирования АИС ГГК для процедур обработки и ведения картографической информации - автоматизированная геоинформационная система.

7.2 Информационное обеспечение АИС ГГК представляет собой совокупность сведений об объектах градостроительства, базовых описаний, нормативно-справочной информации (классификаторов) и информационных технологий, позволяющих осуществить формирование и актуализацию информационных ресурсов ГГК.

7.3 При разработке информационного обеспечения АИС ГГК должны выполняться следующие требования:

- централизованное хранение и обработка информации;

- возможность обмена данными между отдельными компонентами системы, а также их агрегирования в зависимости от типа и уровня принятия решений;

- развитие информационной базы путем наращивания данных и организации новых информационных связей;

- оперативность выдачи данных;

- актуальность и непротиворечивость хранимых данных.

7.4 Достижение вышеуказанных требований должно осуществляться за счет:

- постоянного мониторинга градостроительной ситуации, хранения ретроспективы изменений, вносимых в данные документов, справочников и других информационных объектов системы, и регистрации оснований и исполнителей внесения изменений;

- информационной совместимости всех элементов системы на терминологическом, классификационном, картографическом, лексико-семантическом уровнях и уровне описания типов данных.

7.5 Общесистемное программное обеспечение должно строиться на базе, имеющихся на рынке операционных систем и программных средств, которые должны обеспечить функционирование в сетевом режиме всего комплекса технических средств и специализированного прикладного программного обеспечения АИС ГГК, а также поддержку информационного обмена с организациями - первоисточниками исходных данных и потребителями кадастровой информации.

7.6 Специализированное прикладное программное обеспечение служит для решения конкретных задач, стоящих перед АИС ГГК, должно отвечать следующим требованиям:

- надежность - обеспечение сохранности, достоверности и восстанавливаемость информации на случай аппаратных или программных сбоев, защита от ошибок и неквалифицированных действий персонала;

- функциональность - соответствие потребностям и уровню квалификации пользователей (по набору функций, удобству и простоте работы, быстроте освоения);

- гибкость - возможность быстрого с минимальным изменением кодов приспособления к изменениям предметной области (подключения новых массивов информации, расширения перечня реализуемых функций, модификации имеющихся функций, совместимости с различными видами оборудования);

- многопользовательский режим - предоставление возможности работы с системой одновременно нескольким пользователям с обеспечением целостности данных, их достоверности и контроля за пользовательскими полномочиями доступа к информации и функциональным возможностям системы.

7.7 Ядро прикладного программного обеспечения составляют подсистемы управления графическими и таблично-текстовыми базами данных, а также программное обеспечение интерфейса между подсистемами, базовой ГИС-системой и СУБД.

В качестве базовой ГИС-системы должна использоваться система, обеспечивающая хранение, обработку и редактирование массива пространственных данных в хранилище данных на основе СУБД.

В качестве СУБД должны использоваться системы, поддерживающие SQL -интерфейс и обеспечивающие возможность защиты информации.

ГИС-системы и СУБД должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении Л.

7.8 Программные средства администрирования должны обеспечивать общее управление технологическим процессом ведения АИС ГГК и включают в себя программные модули, реализующие следующие функции:

- настройка конфигурации системы (подключение, отключение, блокировка, разблокировка, реконфигурация рабочих мест);

- работа с пользователями (регистрация, назначение паролей, назначение и изменение полномочий доступа к информации);

- тестирование баз данных, выдача информации по состоянию баз данных;

- копирование/восстановление баз данных.

7.9 Программные средства ввода информации должны обеспечивать в автоматизированном режиме:

- ввод и преобразование исходных данных градостроительного кадастра, передаваемых из организаций - первоисточников данных;

- прием исходных данных, передаваемых по телекоммуникационным каналам;

- ввод алфавитно-цифровой информации с использованием экранных форм;

- ввод картографической информации по растровой подложке;

- ввод картографической информации по векторной подложке, в качестве которой может быть использована картографическая информация из любых баз исходных данных градостроительного кадастра;

- геометрические построения в процессе ввода картографической информации;

- вставку картографической информации из библиотек типовых элементов или других баз исходных данных градостроительного кадастра;

- отображение на экране дисплея кадастровых участков и районов в процессе ввода картографической информации;

- автоматизированную привязку вводимой картографической информации к базовому топоплану (кадастровому картографическому фону).

7.10 Программные средства переработки исходной информации должны обеспечивать в автоматизированном режиме:

- преобразование информации в форматы, используемые в АИС ГГК;

- распределение и загрузку исходной информации в базы исходных данных АИС ГГК.

7.11 Программные средства вывода информации должны обеспечивать в автоматизированном режиме:

- вывод табличных и картографических документов на различные типы периферийных устройств;

- генерацию отчетов при выводе табличной информации;

- заливку контуров кадастровых карт и схем различными цветами в соответствии с семантической информацией;

- изменения типа, толщины и цвета линий на кадастровых картах и схемах в соответствии с семантической информацией;

- расстановку на кадастровых картах и схемах условных обозначений в соответствии с семантической информацией;

- преобразование выходной информации для ее передачи по телекоммуникационным каналам.

7.12 Программные средства обработки информации должны обеспечивать в автоматизированном режиме:

- автоматическое устранение систематических ошибок ввода картографической информации;

- построение топологической структуры контурной сети;

- совмещение и наложение картографической информации из различных баз исходных данных градостроительного кадастра;

- автоматизированное формирование кадастровых документов (планов, карт, схем).

7.13 Программные информационно-справочные средства должны обеспечивать в автоматизированном режиме:

- реализацию запросов из табличной информации в картографическую;

- реализацию запросов из картографической информации в табличную;

- визуализацию найденной картографической информации на экране дисплея при помощи специальных средств отображения.

7.14 Программные средства анализа информации должны обеспечивать в автоматизированном режиме:

- расчет балансов по различным территориальным образованиям;

- расчет средних и итоговых показателей, характеризующих объекты ГГК;

- статистический анализ информации;

- моделирование процессов, связанных с градостроительной деятельностью.

7.15 Конкретные требования к разрабатываемому прикладному программному обеспечению устанавливаются на последующих стадиях проектирования.

7.16 Техническое обеспечение АИС ГГК должно представлять собой комплекс программно-технических средств, который включает в себя:

- локальную вычислительную сеть (ЛВС), состоящую из структурированной кабельной сети и сетевого активного оборудования;

- систему выделенного электропитания и заземления;

- серверы с массивами дисковой памяти для хранения и оперативного использования исходных данных и информационных ресурсов ГГК;

- средства архивирования и резервного копирования информации;

- рабочие станции с установленным на них программным обеспечением автоматизированных рабочих мест (АРМ);

- периферийное оборудование для печати, копирования, сканирования различной документации;

- средства информационного обмена между республиканским, областным и базовыми уровнями, через каналы связи единой транспортной сети (ETC), и/или Интернет.

7.17 Серверы являются центрами хранения, обработки и обмена информацией и обеспечивают логическую связь всего комплекса решаемых задач. К ним предъявляются повышенные требования по производительности и надежности.

Суммарный объем массивов дисковой памяти файловых серверов должен с учетом дублирования при использовании RAID (уровня 1 или 5, 1+0) обеспечивать хранение и оперативный доступ ко всем базам исходных данных как по существующему, так и по проектному слоям, а также информационным ресурсам ГГК.

7.18 Средства архивирования и резервного копирования кадастровой информации должны располагаться на рабочих станциях группы администратора ЛВС. В качестве таких средств, для надежности должны быть использованы накопители нескольких типов:

- на магнитных лентах;

- на жестких дисках (винчестеры);

- магнитооптические накопители;

- устройства записи на лазерные диски (DVD-RW, Blu-Ray).

7.19 Структурированная кабельная сеть должна обеспечивать подключение персональных компьютеров, серверов и периферийного оборудования со скоростями передачи пакетов 1 Гбит/сек.

Сетевое оборудование (коммутаторы и др.), соединяющее сервер СУБД и сервер приложений, а также рабочие станции, должно иметь пропускную способность не менее 1 Гбит/сек.

Магистральные кабельные соединения совместно с активным оборудованием (модемы) должны обеспечивать скорость передачи пакетов 512 Кбит/сек и выше.

Все применяемые компоненты кабельных соединений должны отвечать требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-A-1995 Category 5.

Все интерфейсы и стыки аппаратуры должны соответствовать требованиям МККТТ.

7.20 Окончательный набор всех технических средств определяется на этапе рабочего проектирования АИС ГГК.

Рекомендуемый состав аппаратных средств для ведения государственного градостроительного кадастра республиканского уровня приведен в таблице 1.

 

Таблица 1
 

	Наименование затрат, характеристика, состав
	Количество, шт.

	Рабочие компьютерные станции
	Принимается равным общему количеству сотрудников службы

	Сервер
	2

	Принтер лазерный A3
	1

	Принтер лазерный A4
	1

	Поточный сканер
	1

	Плоттер (МФУ 3 в 1)
	1

	Сканер A3
	1

	Локальная сеть с активным оборудованием, включая кабельную систему, шкаф для сетевого оборудования и размещения серверов
	Количество точек подключения принимается равным общему количеству сотрудников службы.

	Ноутбук с ОС
	1

	Видеопроектор
	1

	Экран настенный
	1


 
7.21 Операционная система серверов должна обеспечивать:

- открытость архитектуры;

- поддержку 64-битных серверных аппаратных платформ;

- независимость работы прикладных программ от конкретных реализаций аппаратных платформ;

- прозрачность работы с телекоммуникациями и сетевыми протоколами независимо от физической реализации;

- многозадачную и многопоточную работу прикладных программ.

Операционная система должна поддерживать ограничение времени выполнения, количество использования дискового пространства, как для пользователей, так и для запускаемых задач.

Операционная система должна иметь достаточно большое количество уровней приоритета для выполняемых системных и прикладных процессов. Операционная система должна иметь развитые интегрированные возможности по безопасности и защите сервера и данных.

В комплект системного программного обеспечения сервера должны входить средства управления сетевыми и информационными ресурсами.

7.22 Подсистема бесперебойного питания сервера должна обеспечивать:

- электропитание оборудования сервера в течение как минимум 10 минут при отключении электропитания (время, необходимое для корректного завершения работы системного и прикладного программного обеспечения, развернутого на сервере);

- защиту оборудования от перенапряжения.

7.23 Надежность системы должна обеспечиваться следующими средствами:

- выбором надежного оборудования и его структурным резервированием;

- организацией системы бесперебойного питания;

- резервным копированием базы данных;

- строгой регламентацией доступа к ресурсам системы;

- использование средств безопасности вычислительной сети и защиты информации;

- другими техническими, организационными или административными мероприятиями.

7.24 Требования к защите баз данных от ошибочных действий персонала должны содержаться в соответствующих инструкциях персоналу, принимающему участие в эксплуатации системы. Эти инструкции должны:

- однозначно разграничивать функции персонала;

- быть непротиворечивыми;

- содержать указания о действиях в сбойных ситуациях, как в автоматизированном режиме работы, так и при выполнении ручных технологических операций (меню, подсказки, контрольные точки, архивы и т.д.).

 

 

8. Обеспечение безопасного хранения кадастровой информации
 

8.1 Основной целью обеспечения информационной безопасности системы ГГК является предотвращение ущерба государственным интересам в результате разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения информации, ее незаконного использования, нарушения работ технических средств, приводящего к недоступности информации в системах ее обработки и передачи.

Целями обеспечения информационной безопасности системы ГГК являются:

- защита прав государства, общества и личности на достоверную и своевременную информацию в условиях сохранения ее секретности конфиденциальности при взаимоотношении субъектов правоотношений;

- эффективное использование собственности субъектов правоотношений, представленной в виде информационных ресурсов, технических и финансовых средств, сведений о собственниках, соблюдение законных прав собственников информационных и иных ресурсов в отношении объектов собственности.

8.2 Основными задачами обеспечения информационной безопасности системы ГГК являются:

- оптимальное с экономической точки зрения отнесение информации к категории ограниченного доступа - государственной и служебной тайны, иной чувствительной к нарушению безопасности информации, подлежащей защите;

- своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз информационной безопасности, причин и условий, способствующих нанесению ущерба государственным интересам, нарушению нормального функционирования развития системы ГГК;

- создание механизма оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности и негативные тенденции в системе информационных отношений;

- эффективное пресечение незаконных посягательств на информационные ресурсы, технические средства и информационные технологии, а также использование в этих целях организационно-правовых и технических мер и средств защиты информации;

- создание условий для максимально возможного возмещения и локализации наносимого государственным интересам ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление негативного влияния и ликвидация последствий нарушения информационной безопасности.

8.3 Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства устанавливает порядок предоставления пользователям информации, а также необходимых процедур и условий доступа к информации.

8.4 Комплекс принятых мер для защиты информации в системе ГГК должен обеспечивать выполнение следующих основных требований:

- защиту от несанкционированного доступа к информации, занесенной в банк данных ГГК, средствам информатизации, а также техническим и программным средствам защиты;

- защиту информации от утечки при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи;

- обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и получателя информации);

- обеспечение контроля доступа к информации и возможности доказательства неправомочности действий пользователей, обслуживающего персонала ГГК и посторонних лиц при нарушениях информационной безопасности;

- обеспечение защиты информации при возникновении неисправностей средств информатизации, а также средств защиты информации;

- обеспечение информационной безопасности при осуществлении информационного обмена по государственным и международным информационным сетям.

8.5 Система обеспечения информационной безопасности должна предусматривать комплекс организационных, программных и технических средств и мер по защите информации в процессе традиционного документооборота, при обработке и хранении информации в ГГК районного уровня и при передаче информации по каналам связи.

8.6 Комплекс организационных мероприятий предполагает:

- установление разрешительной системы допуска исполнителей (пользователей, обслуживающего персонала) к работам, документам и информации секретного (конфиденциального) характера;

- ограничение доступа исполнителей и посторонних лиц в помещения, где проводятся работы по ведению ГГК и размещены средства информатизации и коммуникации, на которых обрабатывается (хранится, передается) информация секретного (конфиденциального) характера, непосредственно к самим средствам информатизации и коммуникациям;

- разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации ГГК различного уровня и назначения;

- учет документов, информационных массивов, регистрация действий пользователей информационных систем и обслуживающего персонала, контроль за несанкционированным доступом и действиями пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- надежное хранение традиционных и машинных носителей информации, ключей (ключевой документации) и их обращение, исключающее их хищение, подмену и уничтожение.

8.7 Комплекс технических мероприятий защиты предполагает:

- необходимое резервирование технических средств и дублирование массивов и носителей информации;

- электрическая развязка цепей питания, заземления и других цепей объектов информатики, выходящих за пределы контролируемой территории;

- проверка импортных технических средств, предназначенных для обработки (передачи, хранения) информации, составляющей государственную тайну, и выделенных помещений, в которых ведутся секретные (конфиденциальные) разговоры, на предмет выявления возможно включенных в них специальных электронных (закладных) устройств с целью съема и перехвата информации и нарушения их нормального функционирования;

- предотвращение внедрения в автоматизированные информационные системы программ-вирусов, программных закладок.

 

 

9. Порядок ведения ГГК базового уровня
 

9.1 Ведение градостроительного кадастра является составной частью мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов - системы наблюдения за состоянием и изменениями объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административного района, городов, сельских населенных пунктов.

9.2 Первоначальное накопление и обновление кадастровой информации должно осуществляться службой градостроительного кадастра в соответствии с едиными нормами, правилами и методикой.

9.3 Регистрация объекта учета градостроительного кадастра (документа) производится в течение двух рабочих дней с момента его предоставления субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в местные исполнительные органы по делам архитектуры и градостроительства в процессе прохождения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, согласований, разрешительных процедур, процедур сдачи в эксплуатацию объектов нового строительства или реконструкции, постутилизации объектов архитектуры.

Процедура регистрации объекта учета в базе данных градостроительного кадастра осуществляется независимо от общих сроков прохождения согласований, разрешительных процедур, процедур сдачи в эксплуатацию объектов нового строительства или реконструкции, постутилизации объекта архитектуры.

9.4 Все текущие изменения в сложившейся планировке, застройке, благоустройстве и озеленении городов, сельских населенных пунктов должны отражаться на дежурном плане застройки градостроительного кадастра.

9.5 Периодичность актуализации данных зависит от видов объектов кадастрового учета и порядка обновления данных в местах их первичного формирования.

9.6 Данные ГГК, заимствуемые из других территориальных информационных систем и ресурсов, должны обновляться с периодичностью обновления данных в этих системах.

9.7 Данные об изменении системы функционального зонирования и регламентов градостроительного использования территории, параметрах градостроительной оценки территории, обновляются по мере возникновения таких изменений.

9.8 Данные о численности и составе населения и состоянии окружающей среды в целом по населенным пунктам и административно-территориальным единицам должны обновляться не реже одного раза в год.

9.9 Отчетные материалы выполнения топографо-геодезических работ при исполнительной съемке передаются заказчиком строительства в установленные законодательством срок и порядке органам архитектуры и градостроительства для обработки и регистрации информации.

9.10 Данные служб и организаций, занимающихся эксплуатацией, учетом зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, улично-дорожной сети, фиксируются в ГГК по мере передачи и обмена кадастровыми данными и актуализируются при возникновении изменений в данных по объектам.

9.11 Инженерно-геологическая характеристика территории обновляется один раз в пять лет, гидрогеологическая - один раз в три года.

9.12 При ведении ГГК базового уровня проводятся:

- сбор, регистрация, анализ, контроль и обновление информации о районе в целом, городам и сельским населенным пунктам;

- регистрация и контроль исполнения градостроительных регламентов использования территории, описание фактического состояния и градостроительной оценки территории района;

- регистрация и контроль исполнения градостроительных регламентов использования зданий, сооружений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- сбор сводных данных по городам областного и районного значения, сельским населенным пунктам;

- подготовка и предоставление генерализованных градостроительных данных в виде тематических схем, планов, таблиц, текстовых документов по запросам местных исполнительных органов, служб и организаций, деятельность которых связана с развитием территорий, других пользователей в установленном порядке;

- внедрение научно-методических разработок по ведению ГГК;

- взаимодействие со службами территориальных информационных систем и ресурсов, организациями, связанными с развитием территорий, в области обмена информации и создании единого информационного пространства;

- взаимодействие с ГГК областного уровня.

9.13 В установленном законодательством порядке информацию для ГГК базового уровня представляют:

- местные уполномоченные органы по земельным отношениям и службы земельного кадастра - информацию о земельных участках землепользователей (собственников земельных участков);

- центральные и местные исполнительные органы - сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории;

- проектно-изыскательские организации - сведения о проведенных проектных и изыскательских работах районного уровня, сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях (регламентах) использования территории;

- местные органы статистики и анализа - сведения о численности и структуре населения, отраслевой структуре хозяйства района, потреблении природных ресурсов и др.;

- местные органы архитектуры и строительства - сведения о разработке проектной и изыскательной документации, об утвержденных соответствующими центральными и местными исполнительными органами нормативно-правовых документах в сфере градостроительства;

- местные органы санитарно-эпидемиологического и экологического надзора - данные о состоянии (изменениях) окружающей природной среды и экологической ситуации, об охраняемых природных территориях, регламентах природопользования, источниках и подверженности территорий воздействию опасных природных и техногенных процессов и др.;

- местные органы культуры - данные об учитываемых и охраняемых объектах историко-культурной среды;

- службы управления и эксплуатации соответствующего территориального объекта - данные об утвержденных отраслевых проектах, затрагивающие интересы ГГК районного уровня; отраслевые данные по существующим, строящимся и введенным в эксплуатацию объектам ГГК районного уровня (транспорт, инженерные коммуникации, источники водо-и энергообеспечения, инженерной защиты территории);

- кадастровые и другие информационные службы ведомств - сведения, регламенты и другие показатели объектов и субъектов градостроительной деятельности по перечню, установленному нормативными документами местных исполнительных органов по согласованию со службой ГГК.

9.14 Информация в ГГК базового уровня должна поступать из официальных документов, действующих нормативно-правовых актов, утвержденной проектной документации, соответствующих информационных служб (органы статистики, органы по земельным отношениям, местные исполнительные органы, органы юстиции и т.д.), сведений прочих информационных баз, представляемых уполномоченными на это органами и службами, при этом ссылка на источник информации фиксируется в самом ГГК.

9.15 Для обеспечения достоверности и своевременной актуализации информации об объектах градостроительного кадастра местным исполнительным органам рекомендуется своим решением установить следующий порядок:

- утверждение актов приемки в эксплуатацию объектов строительства проводить после прохождения регистрации в службе Государственного градостроительного кадастра;

- разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов, учитываемых в ГГК, выдавать после внесения данных о них в базу данных ГГК.

 

 

10. Порядок обмена информацией в системе ГГК
 

10.1 Обмен информацией между территориальными уровнями ГГК РК осуществляется по единой транспортной сети с использованием выделенных линий связи.
10.2 В ГГК базового уровня передаются из ГГК областного уровня:
- сведения о градостроительных регламентах использования и преобразования территории области;
- сведения о вступивших в действие нормативно-правовых документах, а также об утвержденной проектно-изыскательской документации областного уровня.
10.3 Из ГГК базового уровня в ГГК областного уровня передаются:
- сводные данные по административному району, включающие сведения о состоянии и использовании территории, ее градостроительной ценности, структуре сети населенных пунктов и населения, отраслевой структуре хозяйственно-экономического комплекса, наличии и потреблении природных, водных, энергетических ресурсов и т.п.;
- сведения о градостроительных регламентах и условиях использования территории района;
- сводные сведения о распределении земельных участков, инженерно-транспортных коммуникациях и т.п.;
- данные о природных и хозяйственных системах и объектах, являющихся источниками опасных природных и техногенных процессов;
- данные о территориях и объектах, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных процессов;
- сведения об особо охраняемых природных территориях, историко-культурных и других объектах;
- сведения о нормативно-правовой, проектно-изыскательской и исследовательской документации разработанной и утвержденной на уровне административного района.
10.4 Местные исполнительные органы по делам архитектуры, градостроительства и строительства районов (городов областного значения) не позднее 5 числа каждого месяца передают актуальную копию базы данных градостроительного кадастра базового территориального уровня соответствующим местным исполнительным органам по делам архитектуры, градостроительства и строительства областей в областной территориальный уровень градостроительного кадастра.
 

 

11. Формы и порядок предоставления информации ГГК
 

11.1 Порядок получения, использования, распространения и хранения информации ГГК базового уровня устанавливается местным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, настоящим государственным нормативным документом.

11.2 Данные ГГК по степени доступа подразделяются на три типа:

- открытый тип - информация, открытая для общего доступа и предоставления по запросу юридических и физических лиц без ограничения; исключение составляет информация, носящая конфиденциальный характер (адресные данные, паспортные данные, данные о стоимости и т.д.)

- тип информации для служебного пользования - информация, предназначенная только для служебного пользования сотрудников службы кадастра и органов, ведомств и служб, входящих в число участников ведения государственного градостроительного кадастра;

- тип информации секретный - информация, носящая закрытый (секретный) характер, к которой относится информация, имеющая стратегические назначения (объектов безопасности, спецслужб, силовых структур и т.д.). Данная информация предоставляется органам, имеющим отделы по защите государственных секретов, прошедших аккредитацию в органах национальной безопасности.

11.3 Информация ГГК, не имеющая ограничений доступа, предоставляется любому лицу или организации согласно их запросу. Ограничения доступа к информации ГГК, представляющей государственную или коммерческую тайну, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством. Пользование ГГК осуществляется в форме ознакомления и (или) получения стандартно оформленных на бумажных, электронных носителях кадастровых справок, опорной кадастровой информации, а также непосредственного санкционированного доступа к базам данных ГГК с применением программно-аппаратных средств.

11.4 Кадастровая опорная информация - комплексная (графическая и атрибутивная) аналитическая информация по использованию территории, предоставляемая по запросу (заданию) пользователей для разработки программ социально-экономического развития и градостроительных проектов и другой отраслевой проектной документации.

11.5 Кадастровая справка выдается по запросу пользователей, содержит лишь запрашиваемые сведения и носит информационный характер.

11.6 Прямой санкционированный доступ к кадастровой информации без права ее изменения может быть предоставлен отдельным пользователям по списку, утверждаемому уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

11.7 Порядок оформления и выдачи кадастровых справок, опорной кадастровой информации и разрешений на прямой доступ устанавливается законодательством Республики Казахстан.

11.8 Выдача кадастровой информации производится в установленном порядке.

11.9 Участникам создания и ведения ГГК информация передается безвозмездно, юридическим и физическим лицам - за плату, определяемую согласно РДС РК «Определение стоимости организации создания и ведения государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан».

11.10 Прием и учет запросов пользователей, выборка информации, регулирование доступа к базе данных ГГК базового уровня, оформление и выдача кадастровых справок, их копий, учет оказанных пользователям услуг осуществляются в соответствии с инструкцией местного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

 

 

12. Служба градостроительного кадастра
 

12.1 Работы по созданию и ведению градостроительного кадастра базового уровня (городов областного значения), должны производиться специальной службой, организуемой в структуре местного исполнительного органа по делам архитектуры и градостроительства района (городов областного значения).

12.2 Рекомендуемая штатная структура кадастровой службы ГГК РК базового уровня (городов областного значения), приведена в таблице 2.

 
Таблица 2
 

	Наименование должности
	Краткое описание основных должностных обязанностей

	Начальник
	Решение оперативных вопросов связанных с выполнением кадастровой службой производственных функций, распределение заданий между подчиненными сотрудниками, общее руководство работой кадастровой службы

	Специалист по приему и регистрации объектов учета
	Прием, проверка, регистрация объектов учета, ведение кадастрового документооборота.

	Специалист по обработке исходных данных
	Сканирование бумажных версий объектов учета и привязка их к данным объекта в подсистеме электронного кадастрового документооборота

	Архивариус
	Прием, выдача и хранение бумажных версий зарегистрированных объектов учета ГГК Республики Казахстан, организация передачи документов для хранения в Государственный архив

	Инженер - оператор ГИС
	Оцифровка пространственных данных, пространственная привязка векторных данных, формирование связей между объектами в графической и атрибутивной базах данных ГГК и подсистеме электронного кадастрового документооборота

	Техник - оператор ГИС
	Калибровка, пространственная привязка объектов учета в геоинформационной подсистеме, оцифровка растровых данных

	Администратор баз данных
	Администрирование баз данных ГГК

	Системный администратор
	Администрирование операционных систем и базового программного обеспечения рабочих станций и серверов

	Сетевой администратор
	Администрирование локальной и внешней сети передачи данных


 
12.3 Состав и количество сотрудников кадастровой службы ГГК базового уровня (городов областного значения), обеспечивающих прием, проверку и регистрацию объектов учета в системе ГГК, уточняется в зависимости от количества регистрируемых объектов учета и нормативной трудоемкости процесса регистрации объекта учета определенного в РДС РК 1.05-02-2011.

12.4 Наименования должностей, приведенных в Таблице 2, являются рекомендуемыми, раскрывающими основные функциональные обязанности. Конкретные наименования должностей, отнесение к категориям оплаты труда и размер оплаты труда определяются местным исполнительным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12.5 Материально-техническое оснащение кадастровой службы Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан базового уровня (городов областного значения), должно быть достаточным для выполнения функций кадастровой службы в соответствии с положениями настоящих строительных норм.

12.6 Комплекс материально-технических средств необходимых для организации работы кадастровой службы базового уровня (городов областного значения), включает в себя следующие основные группы основных средств:

помещение, мебель, транспортные средства;

аппаратно-программный комплекс автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра базового уровня.

12.7 Состав и общая площадь помещений, необходимых для организации работы кадастровой службы Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан базового уровня, определяется в соответствии с положениями постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335 «Нормативы площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».

12.8 Транспортное обеспечение деятельности службы Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан базового уровня (городов областного значения), рекомендуется проводить в форме совместного использования легкового транспортного средства с другими структурными подразделениями местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

12.9 Перечень и количество мебели необходимой для организации работы кадастровой службы Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан базового уровня (городов областного значения), определяется в соответствии с положениями постановления Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1209 «Об установлении нормативов на приобретение офисной мебели».

12.10 Аппаратно-программный комплекс автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан базового уровня (городов областного значения), в соответствии с положениями раздела 7 настоящих строительных норм.

12.11 В своей деятельности служба градостроительного кадастра подотчетна местным исполнительным органам и уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

12.12 Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства руководит работой службы градостроительного кадастра по следующим направлениям:

- обеспечивает общую координацию и руководство работ по созданию и ведению ГГК и его взаимодействию с другими территориальными информационными системами и ресурсами;

- определяют очередность работ;

- анализируют потребности субъектов хозяйствования подведомственной территории в цифровых картах, планах и схемах различных масштабов и их объектовом составе, организуют подготовку, финансово-экономическое обоснование и финансирование обновления и корректировки картографической базы данных кадастра;

- ведут на основе данных ГГК градостроительный мониторинг объектов.

12.13 В своей деятельности служба ГГК должна руководствоваться нормативными документами Республики Казахстан, определяющими перечень и состав исходных документов, подлежащих регистрации и учету в ГГК, периодичность сбора и обновления информации, требования к информационному обеспечению кадастра. Служба градостроительного кадастра несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность предоставления данных ГГК пользователям в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12.14 Служба ГГК в процессе своей деятельности взаимодействуют с юридическими и физическими лицами, являющимися источниками исходных данных ГГК базового уровня или пользователями (потребителями) кадастровой информации.

12.15 Служба градостроительного кадастра должна осуществлять:

- накопление, первичную обработку, регистрацию (учет), хранение и обновление кадастровой информации;

- регулярную передачу сводной кадастровой информации в органы исполнительной власти и ГГК областного уровня;

- обмен информацией с другими базами данных и кадастрами на уровне района и города областного значения;

- информационное обеспечение градостроительной деятельности на территории района;

- подготовка кадастровых справок и опорной кадастровой информации по запросам пользователей;

- обеспечение прямого санкционированного доступа к системам ведения ГГК отдельных пользователей в соответствии со списками, утверждаемым руководителем органа архитектуры и градостроительства;

- предоставление официальных документов о состоянии градостроительных объектов и возможностях градостроительного использования территории;

- рассмотрение заявок юридических и физических лиц на соответствие намечаемого строительства, пристройки и иных преобразований использования недвижимости установленным градостроительным условиям и регламентам;

- регистрацию намечаемых, осуществляемых и завершенных преобразований по использованию территории;

- защиту информации ГГК, предотвращение возможных нарушений установленного порядка обработки и использования информации (утечки, искажения, хищения, уничтожения, модификации, несанкционированного копирования и иного вмешательства в информационные системы);

- оперативное программно-техническое и технологическое обслуживание ГГК;

- изучение спроса на кадастровую информацию.

12.16 Для формирования и обновления баз данных служба ГГК должна получать в установленном порядке от центральных государственных органов, местных исполнительных органов области и подведомственных районов графическую, статистическую, текстовую и иную информацию, в соответствии с составом данных ГГК.

 

 

13. ГГК базового уровня в системе единого информационного пространства территории района, города областного значения
 

13.1 Участниками системы ГГК базового уровня могут быть:

- местные исполнительные органы и органы самоуправления;

- организации и службы, функциональная деятельность которых связана с развитием территории области:

- органы юстиции, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество (правовой кадастр);

- органы по земельным отношениям и специализированные республиканские предприятия, обеспечивающие ведение земельного кадастра и учет земельных участков;

- органы экологии и санитарно-эпидемиологического надзора - блок направлений, определяющих основу экологического мониторинга;

- управления регистрации и оценки недвижимости (бюро технической инвентаризации) - формирование базы данных по жилищному и нежилому фонду;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства - ведение базы данных о магистральных распределительных инженерных сетях, благоустройстве и состоянии жилищного фонда;

- предприятия транспорта и обслуживания и улично-дорожной сети;

- статистические органы, осуществляющие сбор статистической информации;

- органы экономики, осуществляющие сбор информации о хозяйственно-экономическом состоянии и подготовку предложений по экономическому развитию территории;

- другие службы и организации, владеющие кадастровой информацией по развитию и использованию территории;

- службы ГГК областного уровня.

13.2 Пользователями системы ГГК базового уровня могут быть проектные и научно-исследовательские организации, банковские и финансовые учреждения, другие юридические лица и граждане Республики Казахстан, а также иностранные юридические лица и граждане.

13.3 Источниками информации, подлежащей занесению в ГК, являются:

- службы картографии и территориальные изыскательские службы картографические материалы по учетным единицам в виде электронных карт или на бумажных носителях;

- проектные и изыскательские организации - сведения о проведенных проектных и изыскательских работах районного уровня, сведения об установленных, в утвержденной проектной документации, градостроительных ограничениях использования территории;

- орган государственной статистики - сведения об отраслевой структуре и показателях состояния хозяйственно-экономического комплекса, населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др.;

- органы по земельным отношениям и специализированные республиканские предприятия, обеспечивающие ведение земельного кадастра и учет земельных участков - данные о границах земельных участков с установленными правами на них;

- орган регистрации прав на недвижимость - сведения о собственниках и состоянии недвижимого имущества;

- коммунальные службы - сведения о состоянии магистральных инженерных коммуникаций и головных инженерных сооружениях и другие.

 
Приложение А
(обязательное)

 
 
Структура базы данных кадастрового документооборота ГГК 
 

Таблица А.1 - DOC_ACTIONS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	DATE_START
	DATE
	 
	Дата запуска задачи на исполнение

	DATE_DEADLINE
	DATE
	 
	Контрольный срок

	DATE_PERFORM
	DATE
	 
	Дата исполнения задания

	WKIND_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор вида работ

	SUBJECTF_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор автора задания

	SUBJECTT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор исполнителя

	DOC_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор документа

	REQUEST
	VARCHAR2
	255
	Краткое изложение задачи

	RESOLUTION
	VARCHAR2
	255
	Резолюция исполнителя

	ACTIONS_ORDER
	NUMBER
	10
	Порядковый номер в списке задач


 
Таблица А.2 - DOC_DEPARTMENTS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	32
	Наименование на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	255
	Наименования на казахском языке

	PARENT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор головного подразделения

	DESCRIPTION
	VARCHAR2
	255
	Краткое описание


 
* Таблица с перечнем всех действий, производимых над документом при его исполнении. 

** Таблица с иерархией подразделений в организации.

 

Таблица А.3 - DOC_DKINDS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	1500
	Наименование на русском

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	1500
	Наименование на казахском

	PARENT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	PERFORM_TME
	NUMBER
	10
	Срок исполнения в днях

	ANNOTATION
	BLOB
	 
	Краткое описание

	LAWS
	BLOB
	 
	Перечень законодательных актов, на основании которых данный вид документа имеет силу


 
Таблица А.4 - DOC_DOCS **
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	CORF_GUID
	VARCHAR2
	32
	Корреспондент 1 (от кого бумага)

	CORT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Корреспондент 2 (кому предназначается)

	CREATION_DATE
	DATE
	 
	Дата внесения документа в базу

	DOC_TYPE
	NUMBER
	10
	Вид документа (0 - входящий, 1 - исходящий, 2 - внутренний)

	DOC_KIND_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор вида документа

	ANNOTATION
	BLOB
	 
	Краткое описание

	LANG
	NUMBER
	2
	Язык (0 - государственный, 1 - русский, 2 - английский, 3 - иной)

	DUPLICATE
	NUMBER
	1
	Признак дубликата (0 - оригинал, 1 - дубликат)

	APPLICATION
	NUMBER
	10
	Количество приложений

	SHEETS
	NUMBER
	10
	Количество листов

	PRIOTIRY
	NUMBER
	1
	Приоритет (0 - низкий, 1 - средний, 2 - высокий)

	PERSON_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор пользователя, заносившего документ в базу


 
* Классификатор видов документов. 

** Таблица используемых документов.

 

Таблица А.5 - DOC_DOINGS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME
	VARCHAR2
	255
	Наименование дела

	PERSON_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор пользователя, заносившего дело в базу

	DEPARTMENT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор подразделения

	PART
	NUMBER
	10
	Том

	CREATION_DATE
	DATE
	7
	Дата создания

	ARCHIV_DATE
	DATE
	7
	Дата архивации

	COMMENTS
	BLOB
	 
	Примечания


 
* Дата архивации заносится при пометке дела флагом «архивное».

 

Таблица А.6 - DOC_EXPORTS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUIDa)
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	DATE_EXP
	DATE
	7
	Дата экспорта

	DATA
	BLOB
	 
	Содержимое

	a) Поле GUID содержит в данном случае хэш выходного файла в формате *.dex). Применяется для исключения ранее экспортированных данных при повторном экспорте.


 
Таблица А.7 - DOC_FILES**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	OWNER_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор владельца (может ссылаться как на документ, так и на дело, на определенный субъект и т.д.)

	DATA
	BLOB
	 
	Содержимое файла

	
	VARCHAR2
	255
	Имя файла


 
 
 
Таблица А.8 - DOC_LOGS***
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	255
	Наименование на русском

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	255
	Наименование на казахском

	START_N
	NUMBER
	10
	Начальный номер регистрируемых документов

	CREATE_DATE
	DATE
	7
	Дата создания

	DAPARTMENT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор подразделения

	PERSON_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор пользователя, заносившего документ в базу

	ARCHIV_DATE
	DATE
	 
	Дата архивации


 
* В таблице содержится информация о всех ранее экспортированных данных.

** В таблице хранятся все файлы, прикрепляемые к элементам документооборота.

*** Перечень журналов регистрации.

 

Таблица А.9 - DOC_MIGRATION_DATA*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	FILENAME
	VARCHAR2
	255
	Имя файла

	DATA
	BLOB
	 
	Содержимое

	FILESIZE
	NUMBER
	10
	Размер файла

	DATE_CREATE
	DATE
	7
	Дата создания

	USERNAME
	VARCHAR2
	50
	Имя пользователя

	DEP_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор подразделения

	DESCRIPTION
	BLOB
	 
	Описание

	COMMENTS
	BLOB
	 
	Комментарии (создаются автоматически, информация о том, из каких табличек производилась выгрузка и количество записей)


 
Таблица А.10 - DOC_MIGRATION_USERS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ГО
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	LOGIN
	VARCHAR2
	50
	Логин пользователя

	PASSWORD
	VARCHAR2
	16
	Пароль

	FIO
	BLOB
	 
	ФИО


 
* Содержит перечень данных, принятых сервером от удаленных систем электронного документооборота.

** Пользователи, осуществляющие экспорт во внешние системы.

 

Таблица А.11 - DOC_POSITIONS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	255
	Наименование на русском

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	255
	Наименование на казахском


 
Таблица А.12 - DOC_PREFIXES**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	PREFIX_NAME
	VARCHAR2
	250
	Текст префикса

	LOG_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор журнала


 
Таблица А.13 - DOC_PRINTED_REPORTS***
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	TEMPLATE_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор шаблона

	PRINT_DATE
	DATE
	 
	Дата печати

	USERNAME
	VARCHAR2
	32
	Имя пользователя

	DATA
	BLOB
	 
	Содержимое


 
* Перечень должностей.

** Таблица префиксов, приписываемых регистрационным записям.

*** Перечень отчетов, выводимых для просмотра либо печати.

 

Таблица А.14 - DOC_PRIVELEGES*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	USERNAME
	VARCHAR2
	20
	Имя пользователя

	PRIV_ADDEDIT_SUBJECTS
	VARCHAR2
	100
	Добавление/ редактирование субъектов

	PRIV_ADDEDIT_BOOKS
	VARCHAR2
	100
	Добавление/ редактирование журналов

	PRIV_ADDEDIT_DOINGS
	VARCHAR2
	100
	Добавление/ редактирование дел

	PRIV_ARCHIVES
	VARCHAR2
	100
	Доступ к архивной информации

	PRIV_PRINT_BOOKS
	VARCHAR2
	100
	Привилегия на печать журналов

	PRIV_PRINT_REPORTS
	VARCHAR2
	100
	Привилегия на печать отчетов

	PRIV_REGISTER
	VARCHAR2
	100
	Привилегия на регистрацию документов

	PRIV_IMPORT
	VARCHAR2
	100
	Привилегия на импорт данных

	PRIV_EXPORT
	VARCHAR2
	100
	Привилегия на экспорт данных


 
Таблица А.15 - DOC_RELATIONS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	LOG_GUIDa)
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор журнала

	REG_NUMBERa)
	NUMBER
	10
	Регистрационный номер

	PREFIX_NAME
	VARCHAR2
	250
	Префикс

	PERSON_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор пользователя, зарегистрировавшего документ

	DOC_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор документа

	DOING_GUIDб)
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор дела

	COMMENTS
	VARCHAR2
	250
	Комментарии

	RESERVED
	VARCHAR2
	1
	Признак номера, находящегося в резерве

	a) При наличии поля LOG_GUID, REG_NUMBER - запись в регистрационном журнале. 

б) При наличии записи в поле DOING_GUID - привязка документа к делу.


 
* Перечень привилегий пользователей (ReadOnly, FullAccess, NoAccess и другие). 

** Таблица содержит информацию о регистрируемых компонентах.

 

Таблица А.16 - DOC_SUBJECT*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	SUBJECT_TYPE_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор типа субъекта

	NAME_LAST
	VARCHAR2
	250
	Фамилия /Наименование на русском

	NAME_FIRST
	VARCHAR2
	250
	Имя/Наименование на казахском

	NAME_MIDDLE
	VARCHAR2
	250
	Отчество/...

	RNN
	CHAR
	12
	РНН

	UIN
	CHAR
	12
	ИНН

	DATER
	DATE
	7
	Дата рождения/ регистрации

	ADDRESS_RUS
	VARCHAR2
	250
	Адрес на русском

	ADDRESS_KAZ
	VARCHAR2
	250
	Адрес на казахском

	COMMENTS
	BLOB
	 
	Примечание


 
* Таблица содержит информацию о субъектах с разделением на физические и юридические лица.

 

Таблица А.17 - DOC_SUBJECT_TYPE*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	250
	Наименование на русском

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	250
	Наименование на казахском

	NAME_AB_RUS
	VARCHAR2
	250
	Сокращенное название на русском

	NAME_AB_KAZ
	VARCHAR2
	250
	Сокращенное название на казахском

	JURIDICAL
	NUMBER
	1
	Признак юридического лица


 
Таблица А.18 - DOC_TBL_RELATIONS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	TBL
	VARCHAR2
	25
	Наименование главной таблицы

	TBL_KEY
	VARCHAR2
	50
	Ключевой атрибут главной таблицы

	RELATED_TBL
	VARCHAR2
	25
	Наименование связанной таблицы

	RELATED_TBL_KEY
	VARCHAR2
	50
	Ключевой атрибут связанной таблицы

	STRIGHTa)
	NUMBER
	1
	Порядок (прямой/ обратный)

	а) Флаг STRIGHT отвечает за порядок зависимости между таблицами (прямой либо обратный).


 
Таблица А.19 - DOC_TBLS***
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	TBL
	VARCHAR2
	25
	Наименование таблицы

	SPINE_RUS
	VARCHAR2
	100
	Описание на русском

	SPINE_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Описание на казахском

	AVATAR
	BLOB
	 
	Картинка


 
* Классификатор типов субъектов.

** Таблица предназначена для построения цепочек связанных данных при экспорте отдельных элементов.

*** Описание на русском и государственном языках всех экспортируемых таблиц.

 

Таблица А.20 - DOC_TEMPLATES*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NM
	VARCHAR2
	100
	Наименование

	DATA
	BLOB
	 
	Содержимое

	FILTER_DATAa)
	BLOB
	 
	Информация о применимых фильтрах

	RMODE
	NUMBER
	10
	1 - для выходных форм

0 - для отчетов

	а) Поле FITER_DATA служит для динамического создания фильтров, используемых для выборки данных.


 
Таблица А.21 - DOC_USERS_ASSOCIATIONS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	USERNAME
	VARCHAR2
	20
	Имя пользователя

	PERSON_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор субъекта

	POSITION_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор должности

	DEPARTMENT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор отдела

	DATE_DELETEa)
	DATE
	7
	Дата удаления


	a) DATE_DELETE заполняется при переводе сотрудника на иную должность, либо в иное подразделение, а также при удалении пользователя из системы с целью обеспечения целостности данных.


 
* Шаблоны отчетов и выходных форм.

** Содержит информацию о подразделении, должности пользователей.

 

Таблица А.22 - DOC_VECTORS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	PARENT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор связанного графического файла

	DATA
	BLOB
	 
	Содержимое


 
Таблица А.23 - DOC_WKINDS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Уникальный идентификатор

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	255
	Наименование на русском

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	255
	Наименование на казахском


 
Таблица А.24 - USERS***
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	USERNAME
	VARCHAR2
	20
	Пользователи

	FIO
	VARCHAR2
	250
	ФИО


 
Таблица А.25 - USERS_ASSOCIATIONS****
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	USERNAME
	VARCHAR2
	20
	Имя пользователя

	APPLICATION_TYPE
	VARCHAR2
	20
	Доступный модуль


 
* Таблица хранит векторные изображения, используемые для выделения отдельных фрагментов файлов в растровом формате.

** Перечень видов работ.

*** Перечень пользователей системы.

**** Привязка пользователей к модулям.

 

Таблица А.26 - ALL_SETTINGS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	USERNAME
	VARCHAR2
	250
	Имя пользователя

	KEYVAL
	VARCHAR2
	250
	Наименование параметра

	VALUE
	BLOB
	 
	Значение


 
Таблица А.27 - OBJECT_BINDS**
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GGK_OBJECT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор кадастрового объекта

	DOC_OBJECT_GUIDa)
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор объекта документооборота

	BREAKER
	VARCHAR2
	20
	Пользователь, разорвавший связь

	BINDER
	VARCHAR2
	20
	Пользователь, установивший связь

	BIND_DATE
	BIND_DATE
	7
	Дата связывания

	BREAK_DATE
	BREAK_DATE
	7
	Дата разрыва связи

	a) В качестве DOC_OBJECT_GUID могут выступать как идентификатор дела, так и идентификатор документа.


 
Таблица А.28 - DOC_GROUPS***
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор документа

	DOING_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор дела

	NM
	VARCHAR2
	500
	Наименование дела

	CREATOR
	VARCHAR2
	32
	Пользователь, создавший группу


 
* Таблица персональных настроек пользователя.

** Таблица связей объектов Документооборота и других модулей системы.

*** Таблица групп документов. Группа - объединение документов в пределах одного дела. Используется для создания полноценной картины движения документов.

 

Таблица А.29 - DOC_GROUPS_CONTENTS*
 

	Поле
	Тип
	Длина
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Идентификатор

	GROUP_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор группы

	COMMENTS
	BLOB
	 
	Комментарии

	DOC_GUID
	VARCHAR2
	32
	Идентификатор документа


 
* Перечень документов, входящих в группу.

 

Рисунок А.1 - Структурная схема кадастрового документооборота базы данных ГГК
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Приложение Б
(обязательное)
 
 
Структура базы атрибутивных данных
 

Таблица Б.1 - GGK_OBJECT_TYPE*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание


	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	DBPATH_RUS
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Наименование пространственной базы данных на русском языке

	DBPATH_KAZ
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Наименование пространственной базы данных на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит информацию о используемой пространственной базе данных на карте.

 

Таблица Б.2 - GGK_OBJECT_TYPEL*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	OBJECT_TYPEDB
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT_TYPE 

Ссылка на пространственную базу данных

	LAYER_TYPE
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Тип слоя (Точка, Линия, Полигон)

	LAYER_NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Имя слоя на карте на русском языке (если используется карта на русском языке)

	LAYER_NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Имя слоя на карте на казахском языке (если используется карта на казахском языке)

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Псевдоним слоя на русском языке (используется в программе для отображения пользователю)

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Псевдоним слоя на казахском языке (используется в программе для отображения пользователю)

	LAYER_TYPE_ALIAS_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Псевдоним типа слоя на русском языке (используется в программе для отображения пользователю)

	LAYER_TYPE_ALIAS_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Псевдоним типа слоя на казахском языке (используется в программе для отображения пользователю)

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит информацию о слоях пространственной базы данных, по которым будет храниться атрибутивная информация.

 

Таблица Б.3 - GGK_OBJECT*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	OBJECT_TYPEL
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT_TYPEL Ссылка на слой из пространственной базы данных, по которому будут сохраняться атрибутивные данные

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена, то значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит информацию об атрибутивных данных объектов базы данных ГГК.

 

Таблица Б.4 - GGK_ATTR_STRUCT*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	OBJECT_TYPEL
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT_TYPEL 

Ссылка на слой из пространственной базы данных, которую описывает данная структура атрибутивной информации

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование структуры на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование структуры на казахском языке

	PARENTREF
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Ссылка на родительскую структуру выше по древовидной иерархии

	FINALIZE
	NUMBER
	10
	Да
	Нет
	Признак окончания древовидной иерархии. Если значение этого поля - 1, это означает, что данная структура является конечным элементом дерева структур и на нее проецируются атрибутивные данные

	GUIDE_TYPE
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Свойство хранения атрибутивных данных. SIMPLE - структура содержит обычное вводимое значение для четырех типов: строка, целое число, дробное число, дата. COMPLEX - структура хранит информацию из динамически расширяемых справочников таблицы GGK_ATTR_GUIDES. NATIVE - структура хранит информацию из статических справочников.

	FIELD_TYPE
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Тип хранимого значения для свойства GUIDE_TYPE-SIMPLE. Хранится 4 типа: INTNUMBER, FNUMBER, STRING, DATE

	GUIDE_NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование таблицы со статическими справочниками для свойства GUIDE_TYPE-NATIVE

	NEEDFILL
	VARCHAR2
	10
	Да
	'YES'
	Признак заполнения данных для структуры. Если установлено значение - YES, то при создании поля с данными заполнение обязательно

	SEARCH
	VARCHAR2
	10
	Да
	'YES'
	Свойство для поиска объектов по данному полю. Если установлено значение YES, то можно осуществлять выборки с указанием допустимых значений для данной структуры

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о структуре атрибутивной информации для каждого слоя, т.е. количество атрибутивных полей, их названия и древовидную иерархию полей.

 

Таблица Б.5 - GGK_ATTR_GUIDES*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	ATTR_STRUСТ
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_ATTR_STRUCТ. Ссылка на структуру, к которой принадлежит справочная запись

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Значение справочных данных на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Значение справочных данных на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
Таблица Б.6 - GGK_ATTR_DATA**
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	OBJECT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT. Ссылка на объект, к которому принадлежит запись с данными

	VALUE_TEXT_RUS
	VARCHAR2
	500
	Да
	Нет
	Текстовое значение поля с данными на русском языке (если тип поля FIELD_TYPE в GGK_ATTR_STRUCT = STRING)

	VALUE_TEXT_KAZ
	VARCHAR2
	500
	Да
	Нет
	Текстовое значение поля с данными на казахском языке (если тип поля FIELD_TYPE в GGK_ATTR_STRUCT = STRING)

	VALUE_DATE
	DATE
	 
	Да
	Нет
	Поле значение - дата (если тип поля FIELD_TYPE в GGK_ATTR_STRUCT = DATE)

	VALUE_NUMBER
	NUMBER
	10
	Да
	Нет
	Поле значения - целое число (если тип поля FIELD_TYPE в GGK_ATTR_STRUCT =

INTNUMBER)

	VALUE_NUMBERF
	FLOAT
	 
	Да
	Нет
	Поле значение - дробное число (если тип поля FIELD_TYPE в GGK_ATTR_STRUCT = INTNUMBERF)

	GUIDEREF
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на справочные таблицы (если значение поля GUIDE_TYPE = COMPLEX или NATIVE)

	ATTR_STRUCT
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_ATTR_STRUCT. Ссылка на структуру, к которой принадлежит запись с данными

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о динамически расширяемых справочниках.

** Таблица хранит данные об объектах в соответствии со структурой атрибутивных данных.

 

Таблица Б.7 - GGK_ADDRESS*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	ADDRESS_ТУРЕ
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_ADDRESS_TYPE. Ссылка на тип адреса

	ADDRESS
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Ссылка на родительский элемент, стоящий выше по иерархии адреса, если данный элемент не является конечным

	FULL_ADDRESS
	VARCHAR2
	2000
	Да
	Нет
	Полный адрес на русском языке на данном уровне иерархии адреса

	FULL_ADDRESS_KAZ
	VARCHAR2
	2000
	Да
	Нет
	Полный адрес на казахском языке на данном уровне иерархии адреса

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	500
	Да
	Нет
	Значение адреса на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	500
	Да
	Нет
	Значение адреса на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения об адресах, используемых для атрибутивных объектов.

 

Таблица Б.8 - GGK_ADDRESS_TYPE*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Значение типа адреса на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Значение типа адреса на казахском языке

	NAME_AB_RUS
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение типа адреса на русском языке

	NAME_AB_KAZ
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение типа адреса на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
Таблица Б.9 - OBJECT_BINDS**
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GGK_OBJECT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT. Ссылка на атрибутивный объект

	DOC_OBJECT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу DOC_DOCS из модуля Документооборот.

	BREAKER
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Пользователь, который осуществил удаление связи между документом и объектов

	BINDER
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Пользователь, который осуществил привязку документа к объекту

	BIND_DATE
	DATE
	 
	Да
	Текущая дата
	Дата, когда была установлена связь между документом и объектом

	BREAK_DATE
	DATE
	 
	Да
	Текущая дата
	Дата, когда связь между документом и объектом была разорвана

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о типах адреса.

** Таблица хранит связи объектов с документами из интегрированного кадастрового документооборота.

 

Таблица Б.10 - GGK_OBJ_FILES*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	OBJECT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT. Ссылка на атрибутивный объект

	NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Название мультимедийного файла

	EXT
	VARCHAR2
	10
	Да
	Нет
	Расширение мультимедийного файла

	CONTENT
	BLOB
	 
	Да
	Нет
	Файл в двоичном формате

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
Таблица Б.11 - GGK_OBJECT_DOCUMENT**
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	DOCUMENT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_DOCUME

Ссылка на документ

	OBJECT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT. Ссылка на атрибутивный объект

	STATE
	NUMBER
	1
	Да
	1
	Свойство состояния, действующий или нет

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит прикрепленные к объекту файлы: рисунки, фотографии, видеофайлы и другую информацию.

** Связующая таблица между объектами и документами.

 

Таблица Б. 12 - GGK_DOCUMENT*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных ГГК

	DOCUMENT_VIEW
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_DOCUMENT_VIEW. Ссылка на вид документа

	DOCUMENT_NUMBER
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Номер документа

	ISSUEDATE
	DATE
	 
	Да
	Нет
	Дата выдачи документа

	ISSUING_DOCUMENT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_ATTR_GUIDES. Ссылка на орган выдачи документа

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о документах.

 

Таблица Б.13 - GGK_FILES*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	DOCUMENT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_DOCUMENT Ссылка на документ, к которому относиться отсканированный документ

	FILENAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	«Неизвестно»
	Наименование отсканированного документа

	FILEDATA
	BLOB
	 
	Да
	Нет
	Двоичное поле, которое хранит отсканированный документ

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Хранит отсканированные версии документов.

 

Таблица Б.14 - GGK_ DOCUMENT_VIEW*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Наименование вида документа на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Наименование вида документа на казахском языке

	NAME_AB_RUS
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение вида документа на русском языке

	NAME_AB_KAZ
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение вида документа на казахском языке

	DOCUMENT_TYPE
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_DOCUMENT_TYPE. Ссылка на тип документа

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена, то значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит данные о видах документов.

 

Таблица Б.15 - GGK_DOCUMENT_TYPE*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Наименование вида документа на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Наименование типа документа на казахском языке

	NAME_AB_RUS
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение типа документа на русском языке

	NAME_AB_KAZ
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение типа документа на казахском языке

	OBJECT_SUBJЕСТ_OWN
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJ_SUBJ_OWN. Ссылка на принадлежность документа субъекту или объекту

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит данные о типах документов.

 

Таблица Б.16 - GGK_OBJ_SUBJ_OWN*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных ГГК

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Нет
	Нет
	Наименование на русском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена, то значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о принадлежности документов субъекту или объекту.

 

Таблица Б.17 - GGK_SUBJECT_DOCUMENT*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных ГГК

	SUBJECT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу SUBJECT. Ссылка на субъект

	DOCUMENT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_DOCUMENT

Ссылка на документ

	STATE
	NUMBER
	1
	Да
	1
	Свойство состояния, действующий или нет

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив.


 
* Связующая таблица между субъектами и документами.

 

Таблица Б.18 - SUBJECT*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных ГГК

	SUBJECT_ТУРЕ
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу SUBJECT_TYPE. Ссылка на тип субъекта

	COUNTRY
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_ATTR_GUIDES. Ссылка на страну

	NAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Наименование субъекта

	RNN
	CHAR
	50
	Нет
	Нет
	РНН

	UIN
	CHAR
	50
	Нет
	Нет
	БИН

	DATER
	DATE
	 
	Нет
	Нет
	Дата регистрации субъекта

	ADDRESS_RUS
	VARCHAR2
	500
	Да
	Нет
	Адрес субъекта на русском языке

	ADDRESS_KAZ
	VARCHAR2
	500
	Да
	Нет
	Адрес субъекта на казахском языке

	COMMENTS
	BLOB
	 
	Да
	Нет
	Комментарии

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о субъектах градостроительного кадастра.

 

Таблица Б.19 - SUBJECT_TYPE*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование типа субъекта на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование типа субъекта на казахском языке

	NAME_AB_RUS
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение типа субъекта на русском языке

	NAME_AB_KAZ
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Сокращение типа субъекта на казахском языке

	JURIDICAL
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_JURIDICAL. Ссылка на свойство субъекта - юридическое или физическое лицо

	STATED
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_STATED. Ссылка на свойство субъекта - действующий или недействующий

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о типах субъектов.

 

Таблица Б.20 - GGK_JURIDICAL*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование свойства субъекта на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование свойства субъекта на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о свойствах субъекта.

 

Таблица Б.21 - GGK_STATED*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME_RUS
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование состояния субъекта на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование состояния субъекта на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о состоянии субъекта.

 

Таблица Б.22 - GGK_OBJECT_SUBJECT*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	OBJECT
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_OBJECT. Ссылка на атрибутивный объект

	SUBJECT
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу SUBJECT. Ссылка на субъект

	STATE
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGK_YES_NO. Ссылка на свойство - действующий или недействующий

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
Таблица Б.23 - GGK_YES_NO**
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование состояния связи на русском языке

	NAME_KAZ
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование состояния связи на казахском языке

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Связующая таблица между субъектами и объектами.

** Таблица хранит сведения о состоянии связи субъекта и объекта.

 

Таблица Б.24 - USERS*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	USERNAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Имя зарегистрированного пользователя (совпадет с именем пользователя СУБД)

	FIO
	VARCHAR2
	100
	Нет
	Нет
	Псевдоним пользователя

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о пользователях, зарегистрированных в комплексе программных продуктов АИС ГГК.

 

Таблица Б.25 - USERS_ASSOCIATONS*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	USERNAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Имя зарегистрированного пользователя (совпадет с именем пользователя СУБД)

	APPLICATION_TYPE
	VARCHAR2
	20
	Нет
	Нет
	Наименование модуля GICSYS

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о принадлежности пользователя к тому или иному модулю АИС ГГК.

 

Таблица Б.26 - GGK_PRIVELEGES*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных ГГК

	USERNAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Имя зарегистрированного пользователя (совпадет с именем пользователя СУБД)

	PRIV_COUNTRY... PRIV_MESSAGE
	VARCHAR2
	20
	Нет
	Нет
	Поля со свойством привилегий на определенные действия - имеет три состояния - FullAccess, Readonly, NoAccess

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
Таблица Б.27 - ALL_SETTINGS**
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных ГГК

	USERNAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Имя зарегистрированного пользователя (совпадет с именем пользователя СУБД)

	KEYVAL
	VARCHAR2
	500
	Нет
	Нет
	Ключ сохранения настроек

	VALUE
	BLOB
	 
	Да
	Нет
	Значение настроек по ключу

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о предоставлении программных привилегий для пользователей на выполнение тех или иных действий.

** Таблица хранит все программные настройки пользователей.

 

Таблица Б.28 - GGK_MXD*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	USERNAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Имя зарегистрированного пользователя (совпадет с именем пользователя СУБД)

	NAME
	VARCHAR2
	200
	Нет
	Нет
	Название карты

	MXD
	BLOB
	 
	Да
	Нет
	Двоичный файл с картой

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена, то значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив

	
	
	
	
	
	
	


 
* Таблица хранит доступные карты mxd.

 

Таблица Б.29 - PERMISSION_REQUESTS*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	REQUEST_DATE
	DATE
	 
	Нет
	Текущая дата
	Дата подачи запроса

	REQUEST_TYPE
	VARCHAR2
	50
	Нет
	Нет
	Тип запроса

	PROCESSED
	NUMBER
	1
	Нет
	Нет
	Состояние (разрешение, отказ)

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив

	
	
	
	
	
	
	
	


 
* Таблица хранит запросы пользователей на предоставление привилегий на выполнение операций.

 

Таблица Б.30 - GGK_LOG*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	EVENT_TYPE
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Тип события логирования

	EVENT_TIME
	DATE
	 
	Да
	Текущая дата
	Дата события логирования

	USER_ID
	VARCHAR2
	200
	Да
	Нет
	Имя пользователя, проводившего операцию

	TABLE_NAME
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Имя изменяемой таблички

	COLUMN_NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Имя изменяемого поля

	CODE
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Уникальный номер изменяемой записи

	DATA_OLD
	VARCHAR2
	250
	Да
	Нет
	Старые данные

	DATA_NEW
	VARCHAR2
	250
	Да
	Нет
	Новые данные

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит сведения о проведенных операциях по обновлению и удалению данных.

 

Таблица Б.31 - GGK_REPORTS*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	CONTENT
	BLOB
	 
	Да
	Нет
	Двоичное поле с отчетом

	NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Название отчета

	DATE_CREATE
	DATE
	 
	Да
	Нет
	Дата создания

	PAPER
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Размер бумаги

	ORIENTATION
	VARCHAR2
	50
	Да
	Нет
	Ориентация бумаги

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит отчеты (атрибутивные и графические выборки данных).

 

Таблица Б.32 - GGK_REPORTS_DATA*
 

	Имя поля
	Тип
	Размер
	NULL значение
	Значение по умолчанию
	Описание

	ID
	NUMBER
	10
	Нет
	Инкремент
	Уникальный идентификатор записи в таблице

	GUID_
	VARCHAR2
	32
	Нет
	Нет
	Уникальный идентификатор данных для базы данных GGK

	NAME
	VARCHAR2
	100
	Да
	Нет
	Наименование данных подстановки

	ACTION
	NUMBER
	1
	Да
	Нет
	Тип действия (выбор из списка или ввод)

	PARENT
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Родительский элемент

	REPORT_GUID
	VARCHAR2
	32
	Да
	Нет
	Внешний ключ на таблицу GGKREPORTS. Ссылка на отчет, по которому хранятся данные подстановки

	DELETED
	NUMBER
	1
	Да
	0
	Идентификатор удаленной записи. Если запись была удалена - значение устанавливается в 1. Используется для логирования операций и сохранения удаленных записей в архив


 
* Таблица хранит данные подстановки для отчетов.

 

Рисунок Б.1 - Структурная схема базы атрибутивных данных ГГК
 
[image: image2.jpg]



 

Приложение В
(обязательное)
 
 
Группы и слои графических данных
 

Таблица В.1
 

	Название класса
	Описание класса
	Название слоя
	Описание слоя

	Relief

 
	Рельеф

 
	geo_pnt
	Геодезические пункты

	
	
	rlf_pnt
	Рельеф не выраженный высотными отметками

	
	
	rlf_lin
	Рельеф не выраженный горизонталями

	
	
	rlf_pol
	Рельеф

	Elevation
	Высотная основа
	elev_pnt
	Высотные отметки земли

	
	
	elev_lin
	Горизонтали

	Hydrography
	Гидрография
	hdr_pnt
	Объекты гидрографии точечные

	
	
	hdr_lin
	Объекты гидрографии линейные

	
	
	hdr_pol
	Объекты гидрографии полигональные

	Hydrotechny
	Гидротехника
	hdt_pnt
	Гидротехнические сооружения точечные

	
	
	hdt_lin
	Ирригация и гидротехнические сооружения линейные

	
	
	hdt_pol
	Ирригация и гидротехнические сооружения полигональные

	Build

 

 

 

 
	Здания и сооружения

 
	ned_pnt
	Малые постройки и отдельные их части точечные

	
	
	grv_pnt
	Места захоронения

	
	
	ned_lin
	Малые постройки и отдельные части зданий линейные

	
	
	ned_pol
	Здания и сооружения

	
	
	neds_pol
	Малые постройки и отдельные их части полигональные

	Road

 

 
	Улично-дорожная сеть

 

 
	rdc_pnt
	Транспортные сооружения точечные

	
	
	rds_lin
	Автомобильные дороги линейные

	
	
	rds_pol
	Автомобильные дороги полигональные

	
	
	rdc_lin
	Транспортные сооружения линейные

	
	
	rdc_pol
	Транспортные сооружения полигональные

	
	
	street_lin
	Улицы (осевая линия)

	Railway

 

 
	Железные дороги

 
	rrs_pnt
	Сооружения на железной дороге точечные

	
	
	rrs_lin
	Железные дороги, пути и транспортные сооружения при железных дорогах

	
	
	rrs_pol
	Сооружения на железной дороге полигональные

	Industry

 

 
	Промышленность

 
	ind_pnt
	Промышленные сооружения точечные

	
	
	ind_lin
	Промышленные сооружения линейные

	
	
	ind_pol
	Промышленные сооружения полигональные

	Electrical

 

 
	Электроснабжение

 

 
	electr_pnt
	Объекты электроснабжения точечные

	
	
	electr_lin
	Электрокабели и линии электропередач

	
	
	electr_pol
	Объекты электроснабжения полигональные

	Connection

 

 
	Связь

 
	con_pnt
	Объекты связи точечные

	
	
	con_lin
	Линии связи

	
	
	con_pol
	Объекты связи полигональные

	Water_pipe

 

 
	Водоснабжение

 
	water_pnt
	Колодцы водопровода

	
	
	water_pipe
	Водопроводы

	
	
	water_pol
	вне

	Sewer_pipe

 

 
	Канализация

 
	sewer_pnt
	Колодцы канализации

	
	
	sewer_pipe
	Канализация

	
	
	sewer_pol
	КНC

	Heat_pipe

 
	Теплоснабжение

 
	heat_pnt
	Колодцы теплоснабжения

	
	
	heat_pipe
	Теплоснабжение

	Gas_pipe

 
	Газоснабжение

 
	gas_pnt
	Колодцы газопровода

	
	
	gas_lin
	Газопроводы

	
	
	gas_pol
	ГРП

	Pipe

 

 
	Прочие трубопроводы

 
	pipe_pnt
	Объекты для обслуживания трубопроводов точечные

	
	
	pipe_lin
	Прочие трубопроводы

	
	
	object_pipe
	Объекты трубопроводов линейные

	
	
	pipe_pol
	Объекты трубопроводов полигональные

	Vegetation

 
	Растительность и грунты

 
	veg_pnt
	Растительные объекты точечные

	
	
	veg_lin
	Полосы древесных насаждений

	
	
	veg_pol
	Растительность и грунты

	Pr

 

 

 

 
	Прочие объекты

 

 
	pr_pnt
	Прочие точечные объекты

	
	
	pr_lin
	Прочие линейные объекты

	
	
	pr_pol
	Прочие полигональные объекты

	
	
	fen_lin
	Ограждения

	
	
	recr_pol
	Земли общего пользования

	Granicy
	Границы
	gr_sity
	Границы города

	
	
	gr_pr
	Границы поселков и микрорайонов


 
Приложение Г
(обязательное)
 
 
Классификатор точечных слоев
 

1) Слой Geo_pnt - Геодезические пункты (см. Таблицы Г.1.1, Г.1.2)
2) Слой Elev_pnt - Высотные отметки (см. Таблицы Г.2.1, Г.2.2)
3) Слой Rlf_pnt - Рельеф, не выраженный высотными отметками (см. Таблицы Г.3.1, Г. 3.2)
4) Слой Hdr_pnt - Объекты гидрографии (см. Таблицы Г.4.1, Г.4.2)
5) Слой Hdt_pnt - Гидротехнические сооружения (см. Таблицы Г.5.1, Г.5.2)
6) Слой Ind_pnt - Промышленные сооружения (см. Таблицы Г.6.1, Г.6.2)
7) Слой Ned_pnt - Малые постройки и отдельные их части (см. Таблицы Г.7.1, Г.7.2)
8) Слой Pipe_pnt - Объекты для обслуживания трубопроводов точечные (см. Таблицы Г.8.1, Г.8.2)
9) Слой Electr_pnt - Объекты электрокабелей и линий электропередач (см. Таблицы Г.9.1, Г.9.2)
10) Слой Con_pnt - Объекты связи точечные (см. Таблицы Г.10.1, Г.10.2)
11) Слой Water_pnt - Колодцы водопровода (см. Таблицы Г.11.1, Г.11.2)
12) Слой Gas_pnt - Колодцы газопровода (см. Таблицы Г.12.1, Г.12.2)
13) Слой Heat_pnt - Колодцы теплоснабжения (см. Таблицы Г.13.1, Г.13.2)
14) Слой Sewer_pnt - Колодцы канализации (см. Таблицы Г.14.1, Г.14.2)
15) Слой Pr_pnt - Прочие объекты (см. Таблицы Г.15.1, Г.15.2)
16) Слой Rrs_pnt - Сооружения на железной дороге (см. Таблицы Г.16.1, Г.16.2)
17) Слой Rdc_pnt - Транспортные сооружения точечные (см. Таблицы Г.17.1, Г.17.2)
18) Слой Veg_pnt - Растительные объекты точечные (см. Таблицы Г.18.1, Г.18.2)
19) Слой Grv_pnt - Места захоронения (см. Таблицы Г.19.1, Г.19.2)
 
Таблица Г.1.1 - Атрибуты слоя Geo_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование или номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	ELEVATION_C
	Отметка высоты центра объекта, м
	Double
	-

	ELEVATION_Z
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.1.2 - Объекты слоя Geo_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	13200000
	[image: image3.jpg]ATS




	Пункты государственной геодезической сети (ГГС)


	13210000
	[image: image4.jpg]



	Пункты ГГС на курганах

	13220000
	[image: image5.jpg]



	Пункты ГГС на скалах-останцах

	13230000
	[image: image6.jpg]Jm




	Пункты государственной геодезической сети (ГГС) на зданиях

	13321000
	[image: image7.jpg]



	Точки плановой съемочной сети долговременного закрепления на местности*

	13322000
	[image: image8.jpg]



	Точки плановой съемочной сети временного закрепления на местности*

	13323000
	[image: image9.jpg]



	Точки плановой съемочной сети в стенах зданий*

	13324000
	[image: image10.jpg]



	Точки плановой съемочной сети на углах капитальных зданий

	13500000
	[image: image11.jpg]0 Re




	Пункты геодезических сетей сгущения (ГСС)

	13510000
	[image: image12.jpg]o3 ds




	Пункты геодезических сетей сгущения (ГСС) на курганах

	13520000
	[image: image13.jpg]



	Пункты геодезических сетей сгущения на скалах-останцах

	13521000
	[image: image14.jpg]



	Пункты геодезических сетей сгущения на стенах зданий

	13620000
	[image: image15.jpg]Y- 14
-4




	Реперы грунтовые

	13800000
	[image: image16.jpg]



	Знаки межевые - граничные столбы

	14000000
	[image: image17.jpg]



	Столбы закрепления проекта планировки

	14100000
	 
	Пересечения координатных линий

	* Точка ставится в центре.


 
Таблица Г.2.1 - Атрибуты слоя Elev_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	DATE_
	Дата съемки (число, месяц)
	Text
	20

	NOTE_
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.2.2 - Объекты слоя Elev_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	21100000
	[image: image18.jpg]



	Отметки высот

	21110000
	[image: image19.jpg]



	Отметки командных (главных) высот

	21124000
	[image: image20.jpg]-




	Отметки урезов воды


 
Таблица Г.3.1 - Атрибуты слоя Rlf_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	WIDTH
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	DATE
	Дата съемки (число, месяц)
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.3.2 - Объекты слоя Rlf_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	22000000
	[image: image21.jpg]



	Высота и ширина ям, курганов, бровок, обрывов, оврагов

	22310001
	[image: image22.jpg]



	Ямы

	22432000
	[image: image23.jpg]



	Скопления камней

	22710000
	[image: image24.jpg]



	Курганы, бугры


 
Таблица Г.4.1 - Атрибуты слоя Hdr_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	HEIGHT
	Отметка высоты, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	DEBIT
	Дебит, литр/час
	Text
	15

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.4.2 - Объекты слоя Hdr_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	31130100
	[image: image25.jpg]



	Водохранилища действующие, не выражающиеся в масштабе плана

	31211000
	[image: image26.jpg]£0d. % 3338




	Ключи, родники необорудованные

	31212000
	[image: image27.jpg]



	Ключи, родники оборудованные

	31213000
	[image: image28.jpg]pod. Elnam.




	Ключи, родники оборудованные памятниками

	33100000
	[image: image29.jpg]25




	Глубины водоемов в метрах

	34231000
	[image: image30.jpg]



	Камни подводные*

	34232100
	[image: image31.jpg]



	Камни надводные отдельные*

	34232200
	[image: image32.jpg]



	Камни надводные, расположенные группами**

	34233000
	[image: image33.jpg]



	Камни в водоемах, осыхающие отдельные**

	* Точка ставится в основании. 

** Точка ставится в центре.


 
Таблица Г.5.1 - Атрибуты слоя Hdt_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_UP
	Отметка уреза воды верхнего бьефа
	Double
	-

	ELEVATION_DOWN
	Отметка уреза воды нижнего бьефа
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина до уровня воды - глубина до дна, м
	Double
	-

	DEBIT
	Дебит, м
	Text
	15

	MONTH_USE
	Дата использования (месяцы)
	Text
	15

	DATE
	Дата определения (день, месяц)
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.5.2 - Объекты слоя Hdt_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	32112000
	 
	Колодцы кяризов

	32126110
	[image: image34.jpg]



	Насосы малые на каналах стационарные*

	32126130
	[image: image35.jpg]



	Насосные станции

	32126200
	[image: image36.jpg]



	Водозаборы

	32131000
	[image: image37.jpg]



	Колодцы главные

	32132000
	[image: image38.jpg]



	Колодцы и скважины артезианские

	32132100
	[image: image39.jpg]



	Колодец трубчатый

	32132200
	[image: image40.jpg]Sy
“o5-10g XV
st 2000




	Колодец шахтный

	32133000
	[image: image41.jpg]Ix




	Колодцы и скважины с ветряным двигателем**

	32134000
	[image: image42.jpg]K wacoc




	Колодцы и скважины с механическим подъёмом воды

	32134100
	[image: image43.jpg]. Knacoe




	Колодцы и скважины с механическим подъёмом воды бетонированные*

	32137200
	[image: image44.jpg]b




	Колодцы и скважины с ручным насосом

	32137300
	[image: image45.jpg]SONE

7691




	Колодцы с журавлем**

	32138000
	[image: image46.jpg]



	Колодцы и скважины, совмещённые с водонапорными башнями (водокачки)**

	32138200
	[image: image47.jpg]o Kiom)




	Колодцы сухие и засыпанные

	32138210
	[image: image48.jpg]O omired)




	Скважины недействующие

	32141000
	[image: image49.jpg]



	Колонки водоразборные***

	32142000
	[image: image50.jpg]



	Колонки гидравлические***

	32142100
	[image: image51.jpg]



	Колонки питьевые***

	32143000
	[image: image52.jpg]



	Водоразборные будки*

	32151000
	[image: image53.jpg]



	Фонтаны

	32160000
	[image: image54.jpg]2815
2619 (26, i)





	Отметка урезов воды бьефов плотин

	32178000
	[image: image55.jpg]



	Оборудованные пляжи****

	* Точка ставится в центре.

** Точка ставится в центре круга.

*** Точка ставится в основании.

**** Точка ставится в основании ножки.


 
Таблица Г.6.1 - Атрибуты слоя Ind_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	FUNCTIONALITY
	Специализация объекта
	Text
	50

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	15

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.6.2 - Объекты слоя Ind_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51111000
	[image: image56.jpg]



	Места открытых разработок (выработка карьера односторонняя)

	51111210
	[image: image57.jpg]gt




	Места открытых разработок (выработка карьера двухсторонняя)

	51114111
	[image: image58.jpg]Janx. ye.




	Устья основных шахтных стволов прямоугольного сечения*

	51114112
	[image: image59.jpg]00 KEg) wax.
5 DA




	Устья основных шахтных стволов круглого сечения

	51114121
	[image: image60.jpg]ron My

war. y2.




	Устья вспомогательных шахтных стволов и эксплуатационных шурфов прямоугольного сечения

	51114122
	[image: image61.jpg]ronM @ wax. y2




	Устья вспомогательных шахтных стволов и эксплуатационных шурфов круглого сечения

	51114141
	[image: image62.jpg]JH{ wax.




	Устья недействующих шахтных стволов и эксплуатационных шурфов

	51114142
	[image: image63.jpg]Y wax.




	Устья недействующих шахтных стволов и эксплуатационных шурфов

	51114210
	[image: image64.jpg]rLum




	Устья действующих штолен**

	51114220
	[image: image65.jpg]



	Устья недействующих штолен**

	51114300
	[image: image66.jpg]46 O wypp




	Обрушившиеся устья шахтных стволов, шурфов, штолен

	51119210
	[image: image67.jpg]#3502




	Устья разведочных геологических шурфов

	51116100
	[image: image68.jpg]



	Терриконы, отвалы пород (тип 1)

	51116400
	[image: image69.jpg]



	Терриконы, отвалы пород (тип 2)

	51117100
	[image: image70.jpg]



	Скважины нефтяные, газовые и пр. с вышками***

	51117300
	[image: image71.jpg]oine




	Скважины буровые эксплуатационные (нефтяные, газовые и др.) глубокого бурения

	51117400
	[image: image72.jpg]77X ]




	Скважины буровые эксплуатационные (нефтяные, газовые и др.) глубиной менее 500 м

	51118200
	[image: image73.jpg]



	Нефтяные ямы

	51118300
	[image: image74.jpg]o Medm.




	Колодцы нефтяные

	51118400
	[image: image75.jpg]-




	Факелы газовые**

	51123100
	[image: image76.jpg]



	Мельницы водяные

	51123210
	[image: image77.jpg]



	Мельницы ветряные каменные**

	51123220
	[image: image78.jpg]



	Мельницы ветряные деревянные**

	51124100
	[image: image79.jpg]



	Лесопильни водяные***

	51125000
	[image: image80.jpg]



	Печи для обжига****

	51126200
	[image: image81.jpg]



	Газгольдеры, цистерны, баки для горючего (тип 1)

	51126201
	[image: image82.jpg]



	Газгольдеры, цистерны, баки для горючего (тип 2)

	51126400
	[image: image83.jpg]Baw smcn.
o




	Баки, цистерны для кислот, химических удобрений и др.

	51127100
	[image: image84.jpg]



	Бензоколонки**

	51132000
	[image: image85.jpg]



	Трубы заводские, фабричные и др. (тип 1)**

	51132001
	[image: image86.jpg]



	Трубы заводские, фабричные и др. (тип 2)

	51133100
	[image: image87.jpg]



	Вышки легкого типа (наблюдательные, прожекторные, спортивные и т.д.)***

	51139200
	[image: image88.jpg]



	Бункеры саморазгружающиеся*

	* Точка ставится в центре.

** Точка ставится в основании.

*** Точка ставится в центре круга.

**** Точка ставится в пересечении линий.


 
Таблица Г.7.1 - Атрибуты слоя Ned_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	FUNCTIONALITY
	Специализация объекта
	Text
	50

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	15

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.7.2 - Объекты слоя Ned_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51524001
	[image: image89.jpg]



	Мечеть (тип 1)*

	51524002
	[image: image90.jpg]



	Мечеть (тип 2)**

	51525000
	[image: image91.jpg]



	Вершина пагоды, храма буддийского***

	* Точка ставится в центре круга. 

** Точка ставится в центре. 

*** Точка ставится в основании.


 
Таблица Г.8.1 - Атрибуты слоя Pipe_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_TR
	Отметка верха трубы, м
	Double
	-

	ELEVATION_BOT
	Отметка дна объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.8.2 - Объекты слоя Pipe_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51144000
	[image: image92.jpg]



	Ямы выгребные

	51950000
	[image: image93.jpg]



	Колодцы смотровые подземных коммуникаций (люки)


 
Таблица Г.9.1 - Атрибуты слоя Electr_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_CABLE
	Отметка кабеля, м
	 
	 

	ELEVATION_BOTTOM
	Отметка дна колодца, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.9.2 - Объекты слоя Electr_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51136100
	[image: image94.jpg]



	Электроподстанции (стрелка)*

	51136200
	[image: image95.jpg]¢ B




	Будки трансформаторные**

	51136300
	[image: image96.jpg]-t




	Трансформаторы на столбах и постаментах

	51911100
	[image: image97.jpg]



	Столбы деревянные

	51911101
	[image: image98.jpg]



	Ножка деревянного столба

	51911130
	[image: image99.jpg]



	Фермы деревянные (тип 1)*

	51911200
	[image: image100.jpg]



	Фермы деревянные (тип 2)

	51911220
	[image: image101.jpg]



	Фермы деревянные (тип 3)*

	51911230
	[image: image102.jpg]



	Фермы деревянные (тип 4)*

	51912100
	[image: image103.jpg]



	Столбы металлические

	51912101
	[image: image104.jpg]



	Ножка металлическая

	51912120
	[image: image105.jpg]A




	Фермы металлические (тип 1)

	51912220
	[image: image106.jpg]



	Фермы металлические (тип 2)

	51912230
	[image: image107.jpg]



	Фермы металлические (тип 3)

	51912240
	[image: image108.jpg]



	Фермы металлические (тип 4)

	51913100
	[image: image109.jpg]



	Столбы железобетонные

	51913101
	[image: image110.jpg]



	Ножка столба железобетонного

	51913200
	[image: image111.jpg]



	Фермы железобетонные

	51914200
	[image: image112.jpg]



	Столбы фермовые (тип 2)

	51921000
	[image: image113.jpg]



	Молниеотводы (тип 1)**

	51922000
	[image: image114.jpg]



	Молниеотводы на столбах (тип 2)

	51923000
	[image: image115.jpg]



	Молниеотводы на столбах (тип 3)

	51924000
	[image: image116.jpg]



	Молниеотводы на столбах (тип 4)

	51940000
	[image: image117.jpg]



	Прожекторы на столбах (тип 1 - металлический)**

	51941200
	[image: image118.jpg]



	Прожекторы на столбах (тип 3 - железобетонный)

	51941400
	[image: image119.jpg]



	Прожекторы на столбах (тип 4)

	51941500
	[image: image120.jpg]



	Прожекторы на столбах (тип 5)

	51941600
	[image: image121.jpg]



	Прожекторы на деревянных столбах (тип 6 - деревянный)

	51950600
	[image: image122.jpg]



	Колодцы на электросетях

	52471100
	[image: image123.jpg]



	Фонари электрические на металлических столбах с одним светильником

	52471200
	[image: image124.jpg]



	Фонари электрические на деревянных столбах с одним светильником

	52471300
	[image: image125.jpg]



	Фонари электрические на железобетонных столбах с одним светильником

	52472200
	[image: image126.jpg]



	Фонари электрические на железобетонных столбах с двумя светильниками

	52472100
	[image: image127.jpg]



	Фонари электрические на металлических столбах с двумя светильниками

	52472000
	[image: image128.jpg]



	Фонари электрические на деревянных столбах с двумя светильниками

	52473100
	[image: image129.jpg]



	Часы электронные на столбах

	* Точка ставится в центре.

** Точка ставится в центре круга.


 
Таблица Г.10.1 - Атрибуты слоя Con_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_TOP
	Отметка верха блока, м
	Double
	-

	ELEVATION_BOT
	Отметка дна канала, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.10.2 - Объекты слоя Con_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51950700
	[image: image130.jpg]



	Колодцы на кабелях связи и технических средств управления

	52331000
	[image: image131.jpg]



	Мачты (TV-, радио- и радиорелейные)*

	52351000
	[image: image132.jpg]



	Телефонные будки**

	52352000
	[image: image133.jpg]



	Шкафы телефонные распределительные

	* Точка ставится в центре круга. 

** Точка ставится в центре квадрата.


 
Таблица Г.11.1 - Атрибуты слоя Water_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_TOP
	Отметка верха объекта, м
	Double
	-

	ELEVATION_BOT
	Отметка низа объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32

	
	
	
	
	


 
Таблица Г.11.2 - Объекты слоя Water_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	32128000
	[image: image134.jpg]



	Узлы подключения дождевальных машин*

	32128110
	[image: image135.jpg]



	Гидранты пожарные, поливочные и др.*

	51950100
	[image: image136.jpg]



	Колодцы на водопроводах

	* Точка ставится в центре круга.


 
Таблица Г.12.1 - Атрибуты слоя Gas_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_TR
	Отметка верха трубы, м
	Double
	-

	ELEVATION_BOT
	Отметка дна колодца, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г. 12.2 - Объекты слоя Gas_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51950400
	[image: image137.jpg]



	Колодцы на газопроводах


 
Таблица Г.13.1 - Атрибуты слоя Heat_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_TR
	Отметка верха трубы, м
	Double
	-

	ELEVATION_BOT
	Отметка дна канала, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.13.2 - Объекты слоя Heat_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51950500
	[image: image138.jpg]



	Колодцы на теплосетях


 
Таблица Г.14.1 - Атрибуты слоя Sewer_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION_COVER
	Отметка высоты люка, м
	Double
	-

	ELEVATION_GROUND
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	ELEVATION_TR
	Отметка верха трубы, м
	Double
	-

	ELEVATION_BOT
	Отметка низа лотка, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.14.2 - Объекты слоя Sewer_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51950200
	[image: image139.jpg]



	Колодцы на канализационных сетях

	51950300
	[image: image140.jpg]



	Колодцы на канализационных сетях ливневых

	51950310
	[image: image141.jpg]



	Колодцы на дренажных трубопроводах

	51950900
	[image: image142.jpg]



	Решетки сточные


 
Таблица Г.15.1 - Атрибуты слоя Pr_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.15.2 - Объекты слоя Pr_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	41700000
	[image: image143.jpg]



	Строения переносные - стоянки юрт (чумов)*

	43235000
	[image: image144.jpg]



	Колонны

	44500000
	[image: image145.jpg]



	Трубы дымоходные**

	44670000
	[image: image146.jpg]



	Люки подвальные

	44663000
	[image: image147.jpg]



	Вентиляторы вне зданий и запасные выходы из подвалов

	51532100
	[image: image148.jpg]



	Памятники, монументы, скульптурные фигуры*

	51532110
	[image: image149.jpg]



	Памятники «Вечный огонь»*

	53100000
	[image: image150.jpg]



	Видеокамеры***

	99999999
	[image: image151.jpg]



	Техническая точка

	* Точка ставится в основании. 

** Применяются на территории жилой застройки. 

*** Точка ставится в центре квадрата.


 
Таблица Г.16.1 - Атрибуты слоя Rrs_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.16.2 - Объекты слоя Pr_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	61323120
	[image: image152.jpg]



	Светофоры мачтовые*

	61323130
	[image: image153.jpg]



	Светофоры карликовые*

	61323200
	[image: image154.jpg]



	Семафоры*

	61323330
	[image: image155.jpg]



	Прожекторные вышки**

	61325000
	[image: image156.jpg]



	Предупредительные знаки (диски предупредительные, уклоноуказатели, щиты маневровые и оповестительные, указатели маршрутные и другие знаки вдоль ж/д путей)*

	* Точка ставится в основании. 

** Точка ставится в центре круга.


 
Таблица Г. 17.1 - Атрибуты слоя Rdc_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	KILOMETR
	Число километров
	Double
	-

	SDEED
	Скорость, км/ч
	Text
	20

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.17.2 - Объекты слоя Rdc_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	44701000
	[image: image157.jpg]



	Посты и будки регулировщиков движения*

	62421000
	[image: image158.jpg]



	Километровые знаки**

	62422000
	[image: image159.jpg]



	Светофоры мачтовые*

	62423000
	[image: image160.jpg]



	Указатели дорог, названий населенных пунктов и рек**

	62425000
	[image: image161.jpg]



	Дорожные знаки прочие**

	62431000
	[image: image162.jpg]



	Указатели остановок общественного транспорта**

	62441000
	[image: image163.jpg]



	Скоростомеры

	* Точка ставится в центре круга. 

** Точка ставится в основании.


 
Таблица Г. 18.1 - Атрибуты слоя Veg_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	SPECIES
	Порода деревьев
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	THICKNESS
	Толщина, м
	Double
	-

	DISTANCE
	Расстояние между деревьями, м
	Double
	-

	EVEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г. 18.2 - Объекты слоя Veg_pnt
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	71121000
	[image: image164.jpg]



	Хвойное дерево*

	71122000
	[image: image165.jpg]



	Лиственное дерево

	71123000
	[image: image166.jpg]



	Смешанные деревья**

	71139000
	[image: image167.jpg]



	Колки леса***

	71153000
	[image: image168.jpg]



	Фруктовое дерево-ориентир

	71155001
	[image: image169.jpg]



	Дерево, не имеющее значения ориентира

	71260100
	[image: image170.jpg]



	Отдельные группы кустарника обычного***

	71261000
	[image: image171.jpg]ol




	Отдельные группы кустарника колючего

	71261100
	[image: image172.jpg]



	Кустарники отдельно стоящие

	71262100
	[image: image173.jpg]



	Отдельные группы саксаула

	71310000
	[image: image174.jpg]



	Камышовая и тростниковая растительность*

	72321000
	[image: image175.jpg]



	Солончак****

	71330000
	[image: image176.jpg]



	Низкотравная влаголюбивая растительность (осока, пушица и др.)*

	71410000
	[image: image177.jpg]



	Полукустарник

	71722000
	[image: image178.jpg]



	Виноградники****

	71734100
	[image: image179.jpg]



	Сенокос****

	71735000
	[image: image180.jpg]



	Пастбище суходольное, чистое*

	* Точка ставится в основании. 

** Точка ставится в центре основания. 

*** Точка ставится в центре большого круга. 

**** Точка ставится в центре.


 
Таблица Г.19.1 - Атрибуты слоя Grv_pnt
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	FUNCTIONALITY
	Специализация объекта
	Text
	50

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	15

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Г.19.2 - Объекты слоя Grv_pnt
 
	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51532300
	[image: image181.jpg]11 Gp.mor.




	Братские могилы*

	51532400
	[image: image182.jpg]



	Могилы отдельные**

	51532500
	[image: image183.jpg]



	Знаки с религиозными изображениями, имеющие значение ориентирова*

	51527000
	[image: image184.jpg]0ot




	Мазары, субурганы и т.п.***

	51533001
	[image: image185.jpg]



	Скотомогильники****

	* Точка ставится в основании. 

** Точка ставится в центре треугольника. 

*** Точка ставится в центре квадрата. 

**** Точка ставится в центре.


 
Приложение Д 

(обязательное)
 
 
Классификатор линейных слоев
 

1) Слой Elev_lin - Рельеф (горизонтали) (см. Таблицы Д.1.1, Д.1.2)
2) Слой Rlf_lin - Рельеф, не выраженный горизонталями (см. Таблицы Д.2.1, Д.2.2)
3) Слой Hdr_lin - Гидрография (см. Таблицы Д.3.1, Д.3.2)
4) Слой Hdt_lin - Ирригация и гидротехнические сооружения линейные (см. Таблицы ДА.1, ДА.2)
5) Слой Ind_lin - Промышленные сооружения (см. Таблицы Д.5.1, Д.5.2)
6) Слой Ned_lin - Малые постройки и отдельные части зданий (см. Таблицы Д.6.1, Д.6.2)
7) Слой Fen_lin - Ограждения (см. Таблицы Д.7.1, Д.7.2)
8) Слой Con_lin - Объекты связи полигональные (см. Таблицы Д.8.1, Д.8.2)
9) Слой Electr_lin - Электрокабели и линии электропередач (см. Таблицы Д.9.1, Д.9.2)
10) Слой Water_pipe - Водопроводы (см. Таблицы Д.10.1, Д.10.2)
11) Слой Pipe_lin - Прочие трубопроводы (см. Таблицы Д.11.1, Д.11.2)
12) Слой Gas_pipe - Газопроводы (см. Таблицы Д.12.1, Д.12.2)
13) Слой Heat_pipe - Теплоснабжение (см. Таблицы Д.13.1, Д.13.2)
14) Слой Sewer_pipe - Канализация (см. Таблицы Д.14.1, Д.14.2)
15) Слой Object_pipe - Объекты трубопроводов линейные (см. Таблицы Д.15.1, Д.15.2)
16) Слой Pr_lin - Прочие объекты (см. Таблицы Д.16.1, Д.16.2)
17) Слой Rrs_lin - Железные дороги, пути и транспортные сооружения при железных дорогах (см. Таблицы Д.17.1, Д.17.2)
18) Слой Rds_lin - Автомобильные дороги линейные (см. Таблицы Д.18.1, Д.18.2)
19) Слой Street_lin - Улицы (осевая линия) (см. Таблицы Д.19.1, Д.19.2)
20) Слой Rdc_lin - Транспортные сооружения (см. Таблицы Д.20.1, Д.20.2)
21) Слой Veg_lin - Полосы древесных насаждений (см. Таблицы Д.21.1, Д.21.2)
 
Таблица Д.1.1 - Атрибуты слоя Elev_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32

	
	
	
	
	


 
Таблица Д.1.2 - Объекты слоя Elev_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	21210000
	[image: image186.jpg]



	Горизонтали основные утолщённые

	21220000
	[image: image187.jpg]



	Горизонтали основные

	21230000
	[image: image188.jpg]



	Горизонтали дополнительные

	21240000
	[image: image189.jpg]



	Горизонтали вспомогательные

	21260000
	[image: image190.jpg]



	Бергштрихи (указатели направления скатов)


 
Таблица Д.2.1 - Атрибуты слоя Rlf_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	HEIGHT
	Высоты объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.2.2 - Объекты слоя Rlf_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	22230100
	[image: image191.jpg]43




	Бровка оврагов* 

1) 22230100 - бровка оврагов (линейная тема) 

2) 22230100 - овраги (полигональная тема)

	22232100
	[image: image192.jpg]



	Промоины

	22211000
	[image: image193.jpg]



	Русла сухие и водороины (рытвины) (0,2 мм)

	22212000
	[image: image194.jpg]



	Русла сухие и водороины (рытвины) (0,3 мм)

	22213000
	[image: image195.jpg]



	Русла сухие и водороины (рытвины) (0,5 мм)

	22750000
	[image: image196.jpg]



	Валы земляные естественные, не выражающиеся горизонталями

	22541000
	[image: image197.jpg]



	Обрывы земляные*

	22542000
	[image: image198.jpg]



	Обрывы скалистые*

	22310020
	[image: image199.jpg]



	Основание ям (тип 2)*

	22311010
	[image: image200.jpg]



	Граница ям (тип 2)*

	22710010
	[image: image201.jpg]



	Верхний ярус курганов, бугров, (тип 2)*

	22712100
	[image: image202.jpg]



	Граница курганов, бугров (тип 2)*

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Д.3.1 - Атрибуты слоя Hdr_lin
 
	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200
	 

	USL
	Код объекта
	Text
	8
	 

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20
	 

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20
	 

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-
	 

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-
	 

	LENGHT
	Длина объекта, м
	Double
	-
	 

	SPEED
	Скорость объекта, м/с
	Double
	-
	 

	BOTTOM
	Грунт
	Text
	3
	 

	NOTE
	Примечание
	Text
	254
	 

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32
	 

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32
	 


 
Таблица Д.3.2 - Объекты слоя Hdr_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	22331100
	[image: image203.jpg]



	Канавы сухие

	31150200
	[image: image204.jpg]



	Каналы и канавы наземные

	31150400
	[image: image205.jpg]bem.




	Каналы наземные бетонированные

	31151300
	[image: image206.jpg]



	Каналы, подземные и дренажная подземная сеть

	31141000
	[image: image207.jpg]p. Bykna.




	Реки и ручьи с постоянным водостоком

	31142000
	[image: image208.jpg]———-0 Bbysna_ -




	Реки и ручьи пересыхающие

	31143000
	[image: image209.jpg]



	Русла рек и ручьев с пропадающими участками

	34113200
	[image: image210.jpg]



	Берега обрывистые с пляжем*

	34113110
	[image: image211.jpg]



	Берега обрывистые без пляжа, тип 1*

	34113100
	[image: image212.jpg]



	Берега обрывистые без пляжа, тип 2*

	32222010
	[image: image213.jpg]



	Броды

	34410000
	[image: image214.jpg]



	Направление прилива**

	34420000
	[image: image215.jpg]



	Направление отлива***

	34510000
	[image: image216.jpg]



	Направление течения рек, ручьёв (стрелка)**

	34520000
	[image: image217.jpg]



	Характеристики водотоков****

	34530000
	[image: image218.jpg]



	Ширина водных объектов******

	* См. Приложение Ж. 

** Линия нарисована слева направо. 

*** Линия нарисована справа налево. 

**** Линия рисуется перпендикулярно водотоку. 

***** Линия рисуется перпендикулярно объекту.


 
Таблица Д.4.1 - Атрибуты слоя Hdt_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	ELEVATION
	Высотная отметка земли, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DIF_LEVEL
	Разность уровней воды, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.4.2 - Объекты слоя Hdt_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	31151410
	[image: image219.jpg]



	Лотки и желоба для подачи воды

	31151420
	[image: image220.jpg]



	Лотки и желоба для подачи воды на опорах (опоры рисуются в линейной теме)

	32112100
	[image: image221.jpg]



	Кяризы действующие (точки колодцев рисуются по фактическому расположению)

	32112200
	[image: image222.jpg]



	Кяризы недействующие (точки колодцев рисуются по фактическому расположению)

	32113010
	[image: image223.jpg]



	Границы акведуков* 

1) 32113010 - границы акведуков (линейная тема) 

2) 32113000 - акведуки (полигональная тема)

	32114001
	[image: image224.jpg]_——




	Техническая линия дюкера 

1) 32114000 - дюкеры (полигональная тема) 

2) 32114001 - техническая линия (линейная тема)

	63611000
	[image: image225.jpg]



	Трубы водопропускные, тип 1

	63612000
	[image: image226.jpg]



	Трубы водопропускные, тип 2

	63612001
	[image: image227.jpg]



	Оголовка трубы*

	32113011
	[image: image228.jpg]



	Дополнительная линия металлических акведуков

	32125001
	[image: image229.jpg]Blicmpamak ep.




	Техническая часть быстротоков и перепадов (верхняя линия рисуется слева направо)

	32125300
	[image: image230.jpg]



	Консольный перепад (верхняя линия рисуется слева направо)

	32123000
	[image: image231.jpg]



	Подпорно-регулирующие сооружения

	32124210
	[image: image232.jpg]



	Водовыпуски трубчатые (линия рисуется до реки сверху вниз перпендикулярно реке)

	32114000
	[image: image233.jpg]



	Дюкеры малого сечения

	32124100
	[image: image234.jpg]6de.




	Водовыпуски на дамбах и валиках лиманного орошения

	32143000
	[image: image235.jpg]



	Вывод трубы водозаборной будки 

1) 32143000 - будка водозаборная (полигональная тема) 

2) 32143000 - вывод трубы (линейная тема)

	32161110
	[image: image236.jpg]T





	Верхний бьеф проезжей плотины металлической, каменной, бетонной, железобетонной и деревянной*

1) 32161100 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161110 - верхний бьеф (линейная тема) 

3) 32161120 - нижний бьеф (линейная тема) (линии рисуются слева направо)

	32161120
	[image: image237.jpg]



	Нижний бьеф проезжей плотины металлической, каменной, бетонной, железобетонной и деревянной* (линия рисуется слева направо)

	32161210
	[image: image238.jpg]



	Верхний бьеф непроезжей плотины металлической, каменной, бетонной, железобетонной и деревянной*

1) 32161200 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161210 - верхний бьеф (линейная тема) 

3) 32161220 - нижний бьеф (линейная тема) (линии рисуются слева направо)

	32161220
	[image: image239.jpg]



	Нижний бьеф непроезжей плотины металлической, каменной, бетонной, железобетонной и деревянной* (линия рисуется слева направо)

	32161300
	[image: image240.jpg]



	Верхний и нижний бьеф плотины проезжие земляные* 

1) 32161300 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161300 - верхний и нижний бьеф (линейная тема) (верхняя линия рисуется слева направо)

	32161400
	[image: image241.jpg]3
&





	Верхний и нижний бьеф плотины непроезжие земляные* 

1) 32161400 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161400 - верхний и нижний бьеф (линейная тема) Прим. Верхняя линия рисуется слева направо

	32161510
	[image: image242.jpg]e
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	Верхний бьеф плотины подводной*

1) 32161500 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161510 - верхний бьеф (линейная тема) 

3) 32161520 - нижний бьеф (линейная тема) 

Прим. Линии рисуются слева направо

	32161520
	[image: image243.jpg]



	Нижний бьеф плотины подводной*

	32162200
	[image: image244.jpg]



	Дамбы односторонние (линия рисуется слева направо)

	32162300
	[image: image245.jpg]



	Дамбы двухсторонние, тип 1

	32162310
	[image: image246.jpg]



	Дамбы двухсторонние, тип 2

	32163100
	[image: image247.jpg]



	Ворота шлюзов

	32163110
	
	Палы шлюзов

	32181100
	[image: image248.jpg]



	Основание укрепленного берега* 

1) 32181100 - основание укрепленного берега (линейная тема) 

2) 32181000 - берег (полигональная тема)

	32181200
	[image: image249.jpg]



	Основание неукрепленного берега* 

1) 32181200 - основание неукрепленного берега (линейная тема) 

2) 32181000 - берег (полигональная тема)

	32176000
	[image: image250.jpg]



	Ступени лестницы (спуски) на набережных

	32182110
	[image: image251.jpg]



	Набережные каменные, бетонные, железобетонные отвесные

	32182120
	[image: image252.jpg]



	Набережные каменные, бетонные, железобетонные наклонные (линия рисуется слева направо)

	32182210
	[image: image253.jpg]NpsecHan




	Набережные деревянные отвесные

	32182220
	[image: image254.jpg]



	Набережные деревянные наклонные 

Прим. Линия рисуется слева направо

	33333333
	[image: image255.jpg]



	Техническая линия для гидротехнических объектов

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Д.5.1 - Атрибуты слоя Ind_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	FUNCTIONALITY
	Специализация объекта
	Text
	50

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	15

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.5.2 - Объекты слоя Ind_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51111100
	[image: image256.jpg]



	Бровка карьера, тип 1 (линия рисуется слева направо)

	51111200
	[image: image257.jpg]



	Бровка карьера, тип 2

	51111110
	[image: image258.jpg]



	Подошва карьера

	51116400
	[image: image259.jpg]



	Верхний ярус террикона, отвала, тип 1 (линия рисуется слева направо)

	51116500
	[image: image260.jpg]



	Верхний ярус террикона, отвала, тип 2 (линия рисуется слева направо)

	51126210
	[image: image261.jpg]



	Газгольдеры, цистерны, баки для горючего

	51138100
	[image: image262.jpg]



	Подъёмные краны башенные и портальные (тип 1)*

	51138101
	[image: image263.jpg]



	Подъёмные краны башенные и портальные (тип 2)*

	51138700
	[image: image264.jpg]



	Рельсы и краны козловые и башенные*

	51138410
	[image: image265.jpg]



	Рельсы мостовых эстакад, тип 1*

	51138412
	[image: image266.jpg]



	Рельсы мостовых эстакад, тип 2*

	51138414
	[image: image267.jpg]e el S




	Рельсы мостовых эстакад, тип 3*

	51128310
	[image: image268.jpg]



	Направление движения для автомобильных эстакад (линия нарисована слева направо)

	51128400
	[image: image269.jpg]



	Техническая линия эстакад технологических и погрузочных*

	51138600
	[image: image270.jpg]



	Кран-балка (линия рисуется от здания к столбу)

	55555555
	[image: image271.jpg]



	Техническая линия в промышленности

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Д.6.1 - Атрибуты слоя Ned_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.6.2 - Объекты слоя Ned_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	43200000
	[image: image272.jpg]53529





	Отметки высот пола первого этажа, определяемые внутри контура строения (применяется для нового строительства; линия рисуется перпендикулярно зданию, по направлению стрелки)


 
Таблица Д.7.1 - Атрибуты слоя Fen_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.7.2 - Объекты слоя Fen_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	41180000
	[image: image273.jpg]



	Межа

	51621100
	[image: image274.jpg]



	Ограды каменные и железобетонные высотой 1 м и более (линия нарисована слева направо)

	51621200
	[image: image275.jpg]



	Ограды каменные и железобетонные высотой менее 1 м (линия нарисована слева направо)

	51622100
	[image: image276.jpg]



	Ограды металлические высотой 1 м и более (линия нарисована слева направо)

	51622200
	[image: image277.jpg]



	Ограды металлические высотой менее 1 м

	51631100
	[image: image278.jpg]



	Заборы деревянные с капитальными опорами (линия нарисована слева направо)

	51631200
	[image: image279.jpg]



	Заборы деревянные, изгороди (линия нарисована слева направо)

	51641000
	[image: image280.jpg]



	Ограждения из колючей проволоки

	63530000
	[image: image281.jpg]



	Подпорные стенки каменные, железобетонные тип 1 (линия нарисована слева направо)

	63531000
	[image: image282.jpg]



	Подпорные стенки каменные, железобетонные тип 2 (линия нарисована слева направо)


 
Таблица Д.8.1 - Атрибуты слоя Con_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение
	Text
	20

	COUNT_LINE
	Количество проводов
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	PROVIS
	Провисание провода, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.8.2 - Объекты слоя Con_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	52111000
	[image: image283.jpg]



	Воздушные проводные линии связи на незастроенной территории (тип 1) (линия рисуется от столба к столбу, столбы проставляются в точечной теме)

	52111010
	[image: image284.jpg]



	Воздушные проводные линии связи на незастроенной территории (тип 2) (линия рисуется по направлению)

	52112000
	[image: image285.jpg]



	Воздушные проводные линии связи на застроенной территории (тип 1) (линия рисуется от столба к столбу, столбы проставляются в точечной теме)

	52112010
	[image: image286.jpg]



	Воздушные проводные линии связи на застроенной территории (тип 2) (линия рисуется по направлению)

	52123000
	[image: image287.jpg]e e e




	Подземные кабельные линии связи


 
Таблица Д.9.1 - Атрибуты слоя Electr_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	VOLTAGE
	Напряжение
	Text
	20

	COUNT_LINE
	Количество кабелей
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	PROVIS
	Провисание провода, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.9.2 - Объекты слоя Electr_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	52401000
	[image: image288.jpg]



	ЛЭП высокого напряжения на незастроенной территории, тип 1 (линия рисуется от столба к столбу, столбы проставляются в точечной теме)

	52401010
	[image: image289.jpg]



	ЛЭП высокого напряжения на незастроенной территории, тип 2 (линия рисуется от столба по направлению стрелки, столбы проставляются в точечной теме)

	52404000
	[image: image290.jpg]



	ЛЭП низкого напряжения на незастроенной территории, тип 1 (линия рисуется от столба к столбу, столбы проставляются в точечной теме)

	52404010
	[image: image291.jpg]



	ЛЭП низкого напряжения на незастроенной территории, тип 2 (линия рисуется от столба по направлению стрелки, столбы проставляются в точечной теме)

	52407000
	[image: image292.jpg]



	ЛЭП высокого напряжения на застроенной территории, тип 1 (линия рисуется от столба к столбу, столбы проставляются в точечной теме)

	52407010
	[image: image293.jpg]



	ЛЭП высокого напряжения на застроенной территории, тип 2 (линия рисуется от столба по направлению стрелки, столбы проставляются в точечной теме)

	52408000
	[image: image294.jpg]



	ЛЭП низкого напряжения на застроенной территории, тип 1 (линия рисуется от столба к столбу, столбы проставляются в точечной теме)

	52408010
	[image: image295.jpg]



	ЛЭП низкого напряжения на застроенной территории, тип 2 (линия рисуется от столба по направлению стрелки, столбы проставляются в точечной теме)

	52431000
	[image: image296.jpg]



	ЛЭП высокого напряжения кабельные подземные

	52432000
	[image: image297.jpg]



	ЛЭП низкого напряжения кабельные подземные

	52460000
	[image: image298.jpg]



	Переходы от воздушных ЛЭП к кабельным подземным ЛЭП (слева направо) (линия рисуется от столба по направлению)


 
Таблица Д.10.1 - Атрибуты слоя Water_pipe
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CAPTION
	Подпись
	Text
	200

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	TYPE
	Тип трубы
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	DIAMETR
	Диаметр объекта, мм
	Text
	20

	COUNT_TUBE
	Количество труб
	Text
	20

	PRESSURE
	Давление объекта, кгс/см2
	Text
	20

	CATEGORY_PRES
	Категория давления объекта
	Text
	5

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина залегания объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.10.2 - Объекты слоя Water_pipe
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	32111110
	[image: image299.jpg]



	Водопроводы наземные

	32111112
	[image: image300.jpg]



	Водопроводы наземные питьевые

	32111300
	[image: image301.jpg]



	Водопроводы подземные

	
	[image: image302.jpg]ERmERTaTn




	Старое изображение водопровода подземного

	32111320
	[image: image303.jpg]



	Водопроводы подземные питьевые


 
Таблица Д.11.1 - Атрибуты слоя Pipe_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CAPTION
	Подпись
	Text
	200

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	TYPE
	Тип теплофикационной трубы
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	DIAMETR
	Диаметр объекта, мм
	Text
	20

	COUNT_TUBE
	Количество труб
	Text
	20

	PRESSURE
	Давление объекта, кгс/см2
	Text
	20

	CATEGORY_PRES
	Категория давления объекта
	Text
	5

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина залегания объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.11.2 - Объекты слоя Pipe_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53411000
	[image: image304.jpg]



	Нефтепровод наземный

	53412000
	[image: image305.jpg]



	Нефтепровод подземный

	53413000
	[image: image306.jpg]



	Нефтепровод на опорах

	53429000
	[image: image307.jpg]



	Прочие трубопроводы без разделения по назначению подземные

	53429200
	[image: image308.jpg]-Tp——




	Прочие трубопроводы без разделения по назначению наземные

	53429300
	[image: image309.jpg]Tp—o—0




	Прочие трубопроводы без разделения по назначению на опорах


 
Таблица Д.12.1 - Атрибуты слоя Gas_pipe
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CAPTION
	Подпись
	Text
	200

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	TYPE
	Тип теплофикационной трубы
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	DIAMETR
	Диаметр объекта, мм
	Text
	20

	COUNT_TUBE
	Количество труб
	Text
	20

	PRESSURE
	Давление объекта, кгс/см2
	Text
	20

	CATEGORY_PRES
	Категория давления объекта
	Text
	5

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина залегания объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.12.2 - Объекты слоя Gas_pipe
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53421000
	[image: image310.jpg]



	Газопровод наземный

	53421100
	[image: image311.jpg]=+ —a—~0—




	Газопровод на опорах

	53422000
	[image: image312.jpg]



	Газопровод подземный

	 

 
	[image: image313.jpg]



	Старое изображение газопровода подземного


 
Таблица Д.13.1 - Атрибуты слоя Heat_pipe
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CAPTION
	Подпись
	Text
	200

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	TYPE
	Тип теплофикационной трубы
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	DIAMETR
	Диаметр объекта, мм
	Text
	20

	COUNT_TUBE
	Количество труб
	Text
	20

	PRESSURE
	Давление объекта, кгс/см2
	Text
	20

	CATEGORY_PRES
	Категория давления объекта
	Text
	5

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина залегания объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.13.2 - Объекты слоя Heat_pipe
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53423000
	[image: image314.jpg]—o—o0—T0—o—0




	Теплофикационные трубопроводы на опорах

	53423100
	[image: image315.jpg]



	Теплофикационные трубы подземные

	53423200
	[image: image316.jpg]



	Теплофикационные трубы наземные


 
Таблица Д.14.1 - Атрибуты слоя Sewer_pipe
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CAPTION
	Подпись
	Text
	200

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	TYPE
	Тип теплофикационной трубы
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	DIAMETR
	Диаметр объекта, мм
	Text
	20

	COUNT_TUBE
	Количество труб
	Text
	20

	PRESSURE
	Давление объекта, кгс/см2
	Text
	20

	CATEGORY_PRES
	Категория давления объекта
	Text
	5

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина залегания объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.14.2 - Объекты слоя Sewer_pipe
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53425000
	[image: image317.jpg]



	Канализационные линии на опорах

	53425100
	[image: image318.jpg]



	Канализационные линии подземные

	53425200
	[image: image319.jpg]



	Канализационные линии наземные

	53428000
	[image: image320.jpg]



	Дренажный трубопровод подземный

	53426100
	[image: image321.jpg]



	Ливневая канализация подземная

	53427000
	[image: image322.jpg]



	Ливневая канализация открытая


 
Таблица Д.15.1 - Атрибуты слоя Object_pipe
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CAPTION
	Подпись
	Text
	200

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	TYPE
	Тип теплофикационной трубы
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	DIAMETR
	Диаметр объекта, мм
	Text
	20

	COUNT_TUBE
	Количество труб
	Text
	20

	PRESSURE
	Давление объекта, кгс/см2
	Text
	20

	CATEGORY_PRES
	Категория давления объекта
	Text
	5

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина залегания объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.15.2 - Объекты слоя Object_pipe
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	44630000
	[image: image323.jpg]



	Брандмауэры

	44710000
	[image: image324.jpg]



	Доски почета и мемориальные, стенды показателей и наглядной агитации

	53800000
	[image: image325.jpg]



	Арочный переход трубопроводов

	53400001
	[image: image326.jpg]—=— T




	Опоры на трубопроводах, тип 1 (линия рисуется по трубопроводу в соответствии красной линии на рисунке)

	53400002
	[image: image327.jpg]——




	Опоры на трубопроводах, тип 2 (линия рисуется перпендикулярно трубопроводу)
	 

	53400003
	[image: image328.jpg]



	Опоры на трубопроводах, тип 3 (линия рисуется перпендикулярно трубопроводу)
	 

	53400004
	[image: image329.jpg]



	Опоры на трубопроводах, тип 4 (линия рисуется перпендикулярно трубопроводу)
	 

	53400005
	[image: image330.jpg]



	Опоры на трубопроводах, тип 5 (линия рисуется по трубопроводу)
	 

	53400006
	[image: image331.jpg]



	Опоры на трубопроводах, тип 6 (линия рисуется по трубопроводу)
	 


 
Таблица Д.16.1 - Атрибуты слоя Pr_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Функциональное назначение объекта
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.16.2 - Объекты слоя Pr_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51910000
	[image: image332.jpg]?

S

K
&
4




	Оттяжки на фермах 

1) 51910000 - оттяжка (линейная тема) 

2) фермы (полигональная тема, точечная тема)

	51911200
	[image: image333.jpg]



	Фермы деревянные, тип 1 (ферма появляется на конце линии)

	51911210
	[image: image334.jpg]



	Фермы деревянные, тип 2 (линия ведется в середине от края до края)

	51912200
	[image: image335.jpg]



	Фермы металлические (линия ведется в середине слева на право)

	51913200
	[image: image336.jpg]



	Фермы железобетонные, тип 1 (ферма появляется на конце линии)

	51913221
	[image: image337.jpg]



	Фермы железобетонные, тип 2 (линия ведется в середине от края до края)

	51912240
	[image: image338.jpg]



	Фермы металлические, тип 1 (ферма появляется на конце линии)

	99999999
	[image: image339.jpg]



	Техническая линия, тип 1

	99999998
	[image: image340.jpg]



	Техническая линия, тип 2

	99999997
	[image: image341.jpg]



	Техническая линия, тип 3

	99999991
	[image: image342.jpg]



	Стрелка (линия нарисована слева направо)


 
Таблица Д.17.1 - Атрибуты слоя Rrs_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FUNCTION
	Назначение линии
	Text
	20

	STATUS
	Статус объекта
	Text
	20

	WIDHT
	Ширина колеи, мм
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.17.2 - Объекты слоя Rrs_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	61110000
	[image: image343.jpg]



	Железные дороги

	61120000
	[image: image344.jpg]X 750 M




	Железные дороги узкоколейные

	61130000
	[image: image345.jpg]LS




	Железные дороги монорельсовые

	61140000
	[image: image346.jpg]



	Разобранное полотно ж.д.

	61151000
	[image: image347.jpg]



	Железные дороги строящиеся

	61152000
	[image: image348.jpg]w0




	Железные дороги строящиеся узкоколейные

	61211000
	[image: image349.jpg]



	Пути станционные главные

	61212000
	[image: image350.jpg]



	Пути станционные вспомогательные

	61240000
	[image: image351.jpg][mpam. 1520 mm




	Трамвайные линии

	61324010
	[image: image352.jpg]



	Техническая линия для переездов на железных дорогах 

1) 61324000 - переезды через железные дороги (полигональная тема) 

2) 61324010 - техническая линия для переездов на железных дорогах (в линейной теме линия рисуется слева направо)

	61324100
	[image: image353.jpg]



	Шлагбаум тип 1

	61324200
	[image: image354.jpg]



	Ворота габаритные

	61324300
	[image: image355.jpg]



	Ворота габаритные над железной дорогой (линия рисуется вдоль железной дороги)

	61400000
	[image: image356.jpg]



	Контактная сеть (столбы рисуются в точечной теме)

	61421000
	[image: image357.jpg]



	Концы рельсовых путей без упоров

	61422000
	[image: image358.jpg]



	Концы рельсовых путей с упорами


 
Таблица Д.18.1 - Атрибуты слоя Rds_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STREET
	Название улицы
	Text
	50

	OLD_ STREET
	 
	 
	 

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.18.2 - Объекты слоя Rds_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта
	 

	0
	 
	Не определено
	 

	62206100
	[image: image359.jpg]



	Границы улиц и тротуаров при наличии бортового камня*
	 

	62206200
	[image: image360.jpg]



	Границы улиц и тротуаров без наличия бортового камня*
	 

	62122010
	[image: image361.jpg]



	Границы общей ширины автострады*
	 

	62122020
	[image: image362.jpg]



	Разделительная полоса автострады*
	 

	62122030
	[image: image363.jpg]



	Разделительная полоса усовершенствованного шоссе*
	 

	62122040
	[image: image364.jpg]



	Границы автодорог и шоссе с покрытием*
	 

	62131000
	[image: image365.jpg]



	Улучшенные грунтовые дороги
	 

	62132000
	[image: image366.jpg]



	Дороги грунтовые просёлочные (линия рисуется посередине)
	 

	62133000
	[image: image367.jpg]



	Дороги грунтовые полевые (линия рисуется посередине)
	 

	62143010
	[image: image368.jpg]



	Границы автодорог строящихся*
	 

	62143020
	[image: image369.jpg]



	Разделительная полоса автострады строящейся*
	 

	62143030
	[image: image370.jpg]



	Разделительная полоса усовершенствованного шоссе строящегося
	 

	62144000
	[image: image371.jpg]



	Строящиеся улучшенные грунтовые дороги (линия рисуется посередине)
	 

	62620000
	[image: image372.jpg]



	Граница смены материала покрытия улицы, дороги

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Д.19.1 - Атрибуты слоя Street_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STREET
	Название улицы
	Text
	50

	OLD_ STREET
	Предыдущее название улицы
	Text
	50

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.19.2 - Объекты слоя Street_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	80160000
	 
	Проспекты

	80161000
	 
	Улицы

	80161100
	 
	Направление движения

	80161200
	 
	Бульвар

	80162000
	 
	Шоссе

	80162100
	 
	Трасса

	80163000
	 
	Проезд

	80163500
	 
	Переулок

	80164000
	 
	Тупик


 
Таблица Д.20.1 - Атрибуты слоя Rdc_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	FUNCTION
	Функциональное назначение
	Text
	20

	CONSTRUCTION
	Конструкция
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	ELEVATION_TUBE
	Высотная отметка входа по низу трубы
	Double
	-

	ELEVATION_ROAD
	Высотная отметка полотна дороги над трубой
	Double
	-

	COUNT
	Количество труб
	Integer
	3

	DIAMETR
	Внутренний диаметр, м
	Double
	-

	CLEARANCE
	Высота пролета, м
	Double
	-

	LENGTH
	Длина объекта, м
	Double
	-

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	CAPACITY
	Грузоподъемность, т
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.20.2 - Объекты слоя Rdc_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	62440000
	[image: image373.jpg]



	Арки постоянные на автодорогах (столбы и опоры рисуются в точечной теме)

	63111100
	[image: image374.jpg]



	Дополнительная линия металлических мостов и путепроводов

	63111400
	[image: image375.jpg]



	Техническая часть мостов и путепроводов

	63111110
	[image: image376.jpg]



	Мосты металлические

	63111210
	[image: image377.jpg]



	Мосты каменные, бетонные, железобетонные

	63111310
	[image: image378.jpg]



	Мосты деревянные

	63117100
	[image: image379.jpg]



	Мосты малые деревянные

	63117200
	[image: image380.jpg]



	Мосты малые каменные, бетонные, железобетонные и металлические

	63117300
	[image: image381.jpg]



	Мосты малые цепные и канатные

	61314200
	[image: image382.jpg]



	Виадуки - воздушные переходы через железные дороги (линия рисуется вдоль виадука посередине)

	61314210
	[image: image383.jpg]



	Лестницы на виадуках (линия рисуется вдоль лестницы посередине)

	63112100
	[image: image384.jpg]



	Опоры мостов деревянные (линия рисуется вдоль моста)

	63112200
	[image: image385.jpg]



	Опоры мостов металлические (линия рисуется вдоль моста)

	63112300
	[image: image386.jpg]



	Опоры мостов железобетонные (линия рисуется вдоль моста)

	63830100
	[image: image387.jpg]5 ’




	Мосты пешеходные, тип 1

	63116100
	[image: image388.jpg]



	Мосты длиной до 1 м на дорогах

	63832000
	[image: image389.jpg]



	Мосты пешеходные, тип 2

	63410000
	[image: image390.jpg]



	Насыпи, откосы неукреплённые, тип 1 

1) 63410000 - бровка насыпи (линейная тема) 

2) 63540000 - насыпь (полигональная тема) 

3) 63540000 - подошва насыпи (линейная тема)

	63410010
	[image: image391.jpg]



	Насыпи, откосы неукреплённые, тип 2

	63410020
	[image: image392.jpg]



	Насыпи, откосы укреплённые, тип 1

	63410030
	[image: image393.jpg]



	Насыпи, откосы укреплённые, тип 2

	63540000
	[image: image394.jpg]



	Подошва насыпей, выемок, валов, откосов, дамб

	63420000
	[image: image395.jpg]



	Насыпь двухсторонняя, тип 1

	63421000
	[image: image396.jpg]



	Насыпь двухсторонняя, тип 2


 
Таблица Д.21.1 - Атрибуты слоя Veg_lin
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	SPECIES
	Порода деревьев
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	THICKNESS
	Толщина, м
	Double
	-

	DISTANCE
	Расстояние между деревьями, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Д.21.2 - Объекты слоя Veg_lin
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	71741200
	[image: image397.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной менее 2 мм на плане, высотой 4 м и более)

	71741210
	[image: image398.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной 2-10 мм на плане, высотой 4 м и более) + полигональная тема (см. полигональную тему)

	71741500
	[image: image399.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной менее 2 мм на плане, высотой до 4 м)

	71741510
	[image: image400.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной 2-10 мм на плане, высотой до 4 м) + полигональная тема (см. полигональную тему)

	71742200
	[image: image401.jpg]



	Лесополосы кустарниковые (шириной менее 2 мм на плане)

	71742210
	[image: image402.jpg]



	Лесополосы кустарниковые (шириной 2-10 мм на плане) + полигональная тема (см. полигональную тему)

	71742230
	[image: image403.jpg]



	Редкие полосы кустарника


 
Приложение Е 
(обязательное)
 
 
Классификатор полигональных слоев
 

1) Слой Rlf_pol - Рельеф (см. Таблицы Е.1.1, Е.1.2)
2) Слой Hdr_pol - Объекты гидрографии полигональные (см. Таблицы Е.2.1, Е.2.2)
3) Слой Hdt_pol - Ирригация и гидротехнические сооружения полигональные (см. Таблицы Е.3.1, Е.3.2)
4) Слой Ind_pol - Промышленные сооружения (см. Таблицы Е.4.1, Е.4.2)
5) Слой Pr_pol - Прочие полигональные объекты (см. Таблицы Е.5.1, Е.5.2)
6) Слой Ned_pol - Строения, здания (см. Таблицы Е.6.1, Е.6.2)
7) Слой Neds_pol - Малые постройки и отдельные их части (см. Таблицы Е.7.1, Е.7.2)
8) Слой Recr_pol - Городские рекреации и объекты внутренней застройки (см. Таблицы Е.8.1,Е.8.2)
9) Слой Pipe_pol - Объекты для обслуживания трубопроводов (см. Таблицы Е.9.1, Е.9.2)
10) Слой Water_pol - ВНС (см. Таблицы Е.10.1, Е.10.2)
11) Слой Sewer_pol - КНС (см. Таблицы Е.11.1, Е.11.2)
12) Слой Gas_pol - Газорегуляторный пункт (ГРП) (см. Таблицы Е.12.1, Е.12.2)
13) Слой Con_pol - Объекты связи полигональные (см. Таблицы Е.13.1, Е.13.2)
14) Слой Electr_pol - Объекты электроснабжения полигональные (см. Таблицы Е.14.1, Е.14.2)
15) Слой Rrs_pol - Сооружения при железной дороге (см. Таблицы Е.15.1, Е.15.2)
16) Слой Rds_pol - Автомобильные дороги полигональные (см. Таблицы Е.16.1, Е.16.2)
17) Слой Rdc_pol - Транспортные сооружения (см. Таблицы Е.17.1, Е.17.2)
18) Слой Veg_pol - Растительность и грунты (см. Таблицы Е.18.1, Е.18.2)
19) Слой Gr_sity - Границы города (см. Таблицы Е.19.1, Е.19.2)
20) Слой Gr_pol - Поселки и микрорайоны (см. Таблицы Е.20.1, Е.20.2)
 

Таблица Е.1.1 - Атрибуты слоя Rlf_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	HEIGHT
	Высоты объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.1.2 - Объекты слоя Rlf_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	22230100
	[image: image404.jpg]43




	Овраги* 

1) 22230100 - бровка оврагов (лин. тема) 

2) 22230100 - овраги (пол. тема)

	22214000
	[image: image405.jpg]



	Сухие русла и водороины (более 0,5 мм)

	22310000
	[image: image406.jpg]



	Ямы, тип 1*

	22311000
	[image: image407.jpg]~am e




	Ямы, тип 2* 

1) 22311010 - граница ям (линейная тема) 

2) 22311000 - ямы (полигональная тема) 

3) 22310020 - основание ям (линейная тема) 

4) 22310010 - основание ям (полигональная тема)

	22310010
	 
	Основание ям, тип 2

	22710001
	[image: image408.jpg]



	Курганы, бугры, тип 1*

	22712000
	[image: image409.jpg]



	Курганы, бугры, тип 2* 

1) 22712100 - граница курганов (линейная тема) 

2) 22712000 - курганы, бугры (полигональная тема) 

3) 22710010 - верхний ярус курганов, бугров (линейная тема) 

4) 22710000 - верхний ярус курганов, бугров (полигональная тема)

	2710000
	[image: image410.jpg]



	Верхний ярус курганов, бугров, тип 2

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Е.2.1 - Атрибуты слоя Hdr_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	QUALITY
	Качество воды
	Text
	10

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	BOTTOM
	Характеристика дна
	Text
	3

	SPEED
	Скорость объекта, м/с
	Double
	-

	VOLUME
	Объем, км3
	Double
	-

	AREA
	Площадь зеркала воды, км2
	Double
	-

	MONTH
	Период наличия воды
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.2.2 - Объекты слоя Hdr_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	22331101
	[image: image411.jpg]



	Канавы сухие

	31120200
	[image: image412.jpg]



	Озёра с постоянной береговой линией

	31122100
	[image: image413.jpg]



	Озёра пересыхающие

	31131000
	[image: image414.jpg]



	Водохранилища действующие, тип 1* 

1) 63540000 - подошва насыпи, откоса (линейная тема) 

2) 63540000 - насыпь (полигональная тема) 

3) 63 410010 - бровка насыпи, откоса (линейная тема) 

4) 31131000 - водохранилище действующее (полигональная тема)

	
	[image: image415.jpg]



	

	31132001
	[image: image416.jpg]



	Водохранилища подземные* 

1) 63540000 - подошва насыпи, откоса (линейная тема) 

2) 63540000 - насыпь (полигональная тема) 

3) 63 410010 - бровка насыпи, откоса (линейная тема) 

4) 31132001 - водохранилище подземное (полигональная тема)

	31133000
	[image: image417.jpg]



	Водохранилища, загрязненные отходами промышленных предприятий

	31134100
	[image: image418.jpg]



	Пруды с постоянной береговой линией

	31134300
	[image: image419.jpg]



	Пруды пересыхающие

	31135000
	[image: image420.jpg]



	Бассейны

	31140100
	[image: image421.jpg]



	Реки и ручьи с постоянной береговой линией

	31140200
	[image: image422.jpg]



	Реки и ручьи пересыхающие

	31140300
	[image: image423.jpg]



	Реки и ручьи с неопределённой береговой линией

	31140400
	[image: image424.jpg]



	Подземные и пропадающие участки рек

	31150300
	[image: image425.jpg]



	Каналы и канавы наземные

	31150600
	[image: image426.jpg]



	Каналы наземные бетонированные

	31151320
	[image: image427.jpg]“Kawan,




	Каналы и канавы подземные

	* См. Приложение Ж.

	
	
	
	


 
Таблица Е.3.1 - Атрибуты слоя Hdt_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	LENGHT
	Длина объекта, м
	Double
	-

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	DIF_LEVEL
	Разность уровней воды, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.3.2 - Объекты слоя Hdt_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	32113000
	[image: image428.jpg]



	Лоток акведука* 

1) 32113010 - границы акведука (линейная тема) 

2) 32113000 - лоток акведука (полигональная тема)

	32114000
	[image: image429.jpg]



	Дюкеры 

1) 32114000 - дюкеры (полигональная тема) 

2) 32114001 - техническая линия (линейная тема)

	32125100
	[image: image430.jpg]



	Лоток быстротока

	32125200
	[image: image431.jpg]



	Лоток перепада

	32172100
	[image: image432.jpg]pusan





	Причалы

	32161100
	[image: image433.jpg]



	Проезжие плотины металлические, каменные, бетонные, железобетонные и деревянные*

1) 32161100 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161110 - верхний бьеф (линейная тема) 

3) 32161120 - нижний бьеф (линейная тема)

	32161200
	[image: image434.jpg]



	Непроезжие плотины металлические, каменные, бетонные, железобетонные и деревянные* 

1) 32161200 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161210 - верхний бьеф (линейная тема) 

3) 32161220 - нижний бьеф (линейная тема)

	32161300
	[image: image435.jpg]



	Плотины земляные проезжие* 

1) 32161300 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161300 - верхний и нижний бьеф (линейная тема)

	32161400
	[image: image436.jpg]



	Плотины земляные непроезжие* 

1) 32161400 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161400 - верхний и нижний бьеф (линейная тема)

	32161500
	[image: image437.jpg]



	Плотины подводной*

1) 32161500 - непроезжие плотины (полигональная тема) 

2) 32161510 - верхний бьеф (линейная тема) 

3) 32161520 - нижний бьеф (линейная тема)

	32181000
	[image: image438.jpg]



	Откосы (берега) на каналах, берегах* 

1) 32181100 - основание укрепленного берега (линейная тема) 

32181200 - основание неукрепленного берега (линейная тема) 

2) 32181000 - откосы (берега) на каналах, берегах (полигональная тема)

	32126220
	[image: image439.jpg]



	Насосы малые стационарные

	32126230
	[image: image440.jpg]



	Насосные станции

	32138001
	[image: image441.jpg]



	Водокачки

	32143000
	[image: image442.jpg]



	Будки водозаборные 

1) 32143000 - будка водозаборная (полигональная тема) 

2) 32143000 - вывод трубы (линейная тема)

	32151000
	[image: image443.jpg]



	Фонтан

	32163200
	[image: image444.jpg]==




	Камеры шлюзов

	32182120
	[image: image445.jpg]



	Набережные каменные, бетонные, железобетонные наклонные**

	32182220
	[image: image446.jpg]



	Набережные деревянные наклонные**

	63612000
	[image: image447.jpg]



	Водопропускная труба:*

1) 63612000 - труба (полигональная тема) 

2) 63612001 - оголовка трубы (линейная тема)

	51139100
	 
	Баки водонапорные на столбах или фермах

	* См. Приложение Ж. 

** Полигон белого цвета.


 
Таблица Е.4.1 - Атрибуты слоя Ind_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	ROCK
	Наименование полезного ископаемого
	Text
	20

	METHOD
	Способ добычи
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал сооружения
	Text
	20

	ELEVATION
	Отметка высоты земли, м
	Double
	-

	FUNCTIONALITY
	Специализация объекта
	Text
	50

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	LENGHT
	Длина объекта, м
	Double
	-

	DEPHT
	Глубина объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.4.2 - Объекты слоя Ind_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51111000
	[image: image448.jpg]



	Места открытых разработок (выработка карьера односторонняя)

	51111200
	[image: image449.jpg]



	Места открытых разработок (выработка карьера двухсторонняя)

	51111300
	[image: image450.jpg]



	Участки с изрытой поверхностью

	51113000
	[image: image451.jpg]{wcraeam)




	Торфоразработки

	51114310
	[image: image452.jpg]



	Обрушившиеся устья шахтных стволов, шурфов, штолен

	51116200
	[image: image453.jpg]



	Терриконы, отвалы пород

	51117100
	[image: image454.jpg]



	Вышки нефтяные и газовые* 

1) 51912100 - столбы 

2) 51117100 - основание нефтяной и газовой вышки (полигональная тема) 

3) 55555555 - техническая линия в промышленности (линейная тема)

	51118110
	[image: image455.jpg]it




	Выход нефти

	51118210
	[image: image456.jpg]



	Нефтяные бассейны и ямы

	51131000
	[image: image457.jpg]



	Сооружения башенного типа капитальные (водонапорные и силосные башни, градирни башенные, пожарные каланчи и т.п.)

	51133100
	[image: image458.jpg]Hatn.




	Платформы вышек легкого типа (наблюдательные, прожекторные, спортивные и т.д.)*

1) 51912100 - столбы 

2) 51133110 - основание вышки легкого типа (полигональная тема) 

3) 51133100 - платформа вышки (полигональная тема) 

4) 55555555 - техническая линия в промышленности (линейная тема)

	51133110
	[image: image459.jpg]



	Основание вышки легкого типа*

	51139200
	[image: image460.jpg]



	Бункеры саморазгружающиеся (51100000-полигон черного цвета)

	51126100
	[image: image461.jpg]°o8





	Склады горючего, газгольдеры (территория)

	51126202
	[image: image462.jpg]



	Газгольдеры, цистерны, баки для горючего

	51126400
	[image: image463.jpg]



	Баки цистерны для кислот, химических удобрений и др.

	51128310
	[image: image464.jpg]



	Эстакады для автомашин, эстакады технологические и погрузочные*

1) 51128310 - полигональное отображение эстакады (полигон, оконтуренный черной линией)

2) 51128310 - направление движения для автомобильных эстакад (линейная тема) 

3) 51128400 - техническая линия (линейная тема)

	51138410
	[image: image465.jpg]F g

peli




	Эстакады подъёмных кранов* 

1) 5113 8410 - эстакады для подъёмных кранов (полигональная тема) 

2) 5113 8410 - техническая линия для изображения эстакады 

3) 51138700 - изображение подъёмного крана технической линией

	51138700
	[image: image466.jpg]



	Рельсы подъёмных кранов*

	51913210
	[image: image467.jpg]



	Ферма железобетонная (перекрестие линейная тема 99999999)

	51141000
	[image: image468.jpg]



	Отстойники

	51141100
	[image: image469.jpg]



	Подземные отстойники

	51141200
	[image: image470.jpg]



	Поля фильтрации

	51141900
	[image: image471.jpg]



	Открытые склады угля, торфа, песка и др., кавальеры

	51142000
	[image: image472.jpg]



	Свалки

	51143000
	[image: image473.jpg]



	Очистные сооружения

	51100000
	 
	Вспомогательный полигон (черный)

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Е.5.1 - Атрибуты слоя Pr_pol
 
	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.5.2 - Объекты слоя Pr_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51230000
	[image: image474.jpg]



	Загоны для скота

	51240000
	[image: image475.jpg]



	Парники

	51241000
	[image: image476.jpg]



	Теплицы, оранжереи

	51261100
	[image: image477.jpg]



	Хранилища для силоса и сенажа

	51263100
	[image: image478.jpg]



	Погреба* 

1) 63410000 - обваловка (линейная тема) 

2) 51263100 - погреб (полигональная тема)

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Е.6.1 - Атрибуты слоя Ned_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	FLOOR
	Этажность
	Integer
	5

	STREET_1
	Название улицы 1
	Text
	50

	STREET_2
	Название улицы 2
	Text
	50

	OLD_STREET
	Старой название улицы
	Text
	50

	NUMBER_1
	Номер дома 1
	Text
	5

	EXT_NUMBER_1
	Расширенный номер дома 1
	Text
	10

	NUMBER_2
	Номер дома 2
	Text
	5

	EXT_NUMBER_2
	Расширенный номер дома 2
	Text
	10

	BUILD_TAPE
	Функциональное назначение зданий и сооружений
	Integer
	5

	BUILD_STAT
	Состояние объекта
	Integer
	5

	MATERIAL_STATUS
	Материал и статус объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.6.2 - Объекты слоя Ned_pol 
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	43211000
	[image: image479.jpg]



	Строения жилые (КЖ, Ж)

	43212000
	[image: image480.jpg]



	Строения нежилые (КН, Н)

	43213000
	[image: image481.jpg]



	Строения выдающиеся (высотные - 9 этажей и выше)

	43214000
	[image: image482.jpg]



	Временные строения
	 

	43230000
	[image: image483.jpg]



	Строения смешанные (СМЖ, СМН)
	 

	43236000
	[image: image484.jpg]



	Строящиеся здания
	 

	43330000
	[image: image485.jpg]



	Разрушенные строения
	 

	43410000
	[image: image486.jpg]



	Подземные здания (бомбоубежища и пр.)
	 

	44720000
	[image: image487.jpg]



	Гаражи индивидуальные, туалеты и другие малые строения
	 

	44721000
	 
	Другие малые строения (туалеты и пр.)
	 

	51523000
	[image: image488.jpg]



	Церкви, костелы, кирхи* 

1) 51523000 - церковь (полигональная тема) 

2) 51523100 - купол-башня (полигональная тема) 

3) 99999999 - крест (линейная тема)
	 

	51523100
	[image: image489.jpg]



	Купол-башня* 

1) 51523000 - церковь (полигональная тема) 

2) 51523100 - купол-башня (полигональная тема) 

3) 99999999 - крест (линейная тема)
	 

	51524000
	[image: image490.jpg]



	Мечети* 

1) 51524000 - мечети (полигональная тема) 

2) 51524100 - башни-минареты (полигональная тема) 

3) 51524002 - мечети (точечная тема)
	 

	51524100
	[image: image491.jpg]



	Башни-минареты* 

1) 51524000 - мечети (полигональная тема) 

2) 51524100 - башни-минареты (полигональная тема) 

3) 51524002 - мечети (точечная тема)
	 

	51525000
	[image: image492.jpg]



	Буддийские храмы, пагоды 

1) 51525000 - буддийские храмы (полигональная тема) 

2) 51525000 - вершина пагоды, храма буддийского (точечная тема)
	 

	* См. Приложение Ж.
	 


 
Таблица Е.7.1 - Атрибуты слоя Neds_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL_STATUS
	Материал и статус объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.7.2 - Объекты слоя Neds_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	44300000
	[image: image493.jpg]



	Навесы и перекрытия между зданиями (перекрестия рисуются в линейной теме 99999998)

	44610000
	[image: image494.jpg]



	Навесы

	43235000
	[image: image495.jpg]



	Здания с колоннами вместо части или всего первого этажа

	44620000
	[image: image496.jpg]



	Павильоны, беседки (в центре рисуется техническая точка -99999999)

	44650000
	[image: image497.jpg]



	Крыльца (ступени рисуются в линейной теме 99999999)

	63830000
	[image: image498.jpg]



	Лестницы (ступени рисуются в линейной теме 99999999)

	44690000
	[image: image499.jpg]



	Наземные части подземных зданий

	44692000
	[image: image500.jpg]



	Переходы и галереи для транспортеров надземные («воздушные») между зданиями (перекрестия рисуются в линейной теме 99999999)

	44612000
	[image: image501.jpg]



	Навесы для автомобильных весов


 
Таблица Е.8.1 - Атрибуты слоя Recr_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.8.2 - Объекты слоя Recr_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	42143010
	[image: image502.jpg]



	Строительные площадки, спланировано

	42200000
	[image: image503.jpg]



	Прочие территории в населённых пунктах (полигон белого цвета)

	42211000
	[image: image504.jpg]



	Садовые участки

	42212000
	[image: image505.jpg]



	Дачные участки

	42213000
	[image: image506.jpg]



	Огороды

	42214000
	[image: image507.jpg]



	Приусадебные участки

	42221000
	[image: image508.jpg]



	Парки, скверы

	42222001
	[image: image509.jpg]



	Газоны 

(Наличие бортового камня рисуется в линейной теме - 62206100. Отсутствие бортового камня рисуется в линейной теме - 62206200)

	42222002
	[image: image510.jpg]



	Клумбы 

(Наличие бортового камня рисуется в линейной теме - 62206100. Отсутствие бортового камня рисуется в линейной теме - 62206200)

	42224000
	[image: image511.jpg]YLX Y Y
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	Посадки кустарника

	42231000
	[image: image512.jpg]



	Пустыри

	42280000
	[image: image513.jpg]



	Земли для обслуживания объектов различных видов

	51531000
	[image: image514.jpg]



	Кладбища

	51531200
	[image: image515.jpg]



	Кладбище с редколесьем

	51531300
	[image: image516.jpg]



	Кладбище с отдельными деревьями


 
Таблица Е.9.1 - Атрибуты слоя Pipe_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.9.2 - Объекты слоя Pipe_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53730000
	[image: image517.jpg]



	Каналы и туннели для подземных коммуникаций проходные

	53740000
	[image: image518.jpg]



	Короба для трубопроводов

	53640001
	[image: image519.jpg]



	Камеры на трубопроводах наземные (колодцы рисуются в точечной теме)

	53640002
	[image: image520.jpg]



	Камеры на трубопроводах подземные (колодцы рисуются в точечной теме)

	53640004
	[image: image521.jpg]1725 B.cmor
_,-_;@F -




	Бункеры и будки смотровые (насыпь рисуется отдельно)


 
Таблица Е.10.1 - Атрибуты слоя Water_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.10.2 - Объекты слоя Water_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	32000000
	[image: image522.jpg]



	Водопроводная насосная станция (ВНС)


 
Таблица Е.11.1 - Атрибуты слоя Sewer_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.11.2 - Объекты слоя Sewer_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53425000
	[image: image523.jpg]



	Канализационная насосная станция (КНС)


 
Таблица Е.12.1 - Атрибуты слоя Gas_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.12.2 - Объекты слоя Gas_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	53420000
	 
	Газорегуляторный пункт (ГРП)


 
Таблица Е.13.1 - Атрибуты слоя Con_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.13.2 - Объекты слоя Con_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	52331000
	[image: image524.jpg]



	Мачты (TV-, радио- и радиорелейные)*

	52331100
	[image: image525.jpg]



	Основание мачты (TV-, радио- и радиорелейные)*

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Е.14.1 - Атрибуты слоя Electr_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.14.2 - Объекты слоя Electr_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	51136100
	[image: image526.jpg]



	Электрические подстанции (ТП, б. тр.)

	51136300
	[image: image527.jpg]



	Трансформаторы


 
Таблица E.15.1 - Атрибуты слоя Rrs_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал покрытия
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.15.2 - Объекты слоя Rrs_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	61324000
	[image: image528.jpg]



	Переезды через железные дороги 

1) 61324000 - переезды через железные дороги (полигональная тема) 

2) 61324010 - техническая линия для переездов на железных дорогах (линейная тема)

	61313100
	[image: image529.jpg]



	Пассажирские платформы

	61313110
	[image: image530.jpg]



	Пассажирские платформы асфальтированные или покрытые ж/б плитами

	61314000
	[image: image531.jpg]



	Платформы грузовые и площадки погрузочно-разгрузочные

	61314010
	[image: image532.jpg]nospys.




	Платформы грузовые и площадки погрузочно-разгрузочные асфальтированные или покрытые ж/б плитами

	61314100
	[image: image533.jpg]



	Платформы грузовые и площадки погрузочно-разгрузочные низкие без бортового камня

	61314110
	[image: image534.jpg]



	Платформы грузовые и площадки погрузочно-разгрузочные низкие без бортового камня асфальтированные или покрытые ж/б плитами


 
Таблица Е.16.1 - Атрибуты слоя Rds_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	MATERIAL
	Материал покрытия
	Text
	20

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.16.2 - Объекты слоя Rds_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	62110000
	[image: image535.jpg]



	Автомагистрали*

	62121000
	[image: image536.jpg]



	Усовершенствованное шоссе*

	62122000
	[image: image537.jpg]



	Автодорога с покрытием*

	62141000
	[image: image538.jpg]



	Автомагистрали строящиеся*

	62142000
	[image: image539.jpg]



	Усовершенствованное шоссе строящееся*

	62143000
	[image: image540.jpg]



	Автодорога с покрытием строящаяся*

	62201000
	[image: image541.jpg]



	Проезжие части улиц с покрытием*

	62203000
	[image: image542.jpg]



	Проезжая часть улиц без покрытия*

	62204000
	[image: image543.jpg]



	Тротуары и пешеходные дорожки с покрытием*

	62206000
	[image: image544.jpg]



	Тротуары и пешеходные дорожки без покрытия*

	62207000
	[image: image545.jpg]



	Прочие площадки с покрытием*

	* См. Приложение Ж.


 
Таблица Е.17.1 - Атрибуты слоя Rdc_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	STATUS
	Состояние объекта
	Text
	20

	FUNCTION
	Функциональное назначение
	Text
	20

	CONSTRUCTION
	Конструкция
	Text
	20

	MATERIAL
	Материал объекта
	Text
	20

	ELEVATION_TUBE
	Высотная отметка входа по низу трубы
	Double
	-

	ELEVATION_ROAD
	Высотная отметка полотна дороги над трубой
	Double
	-

	COUNT
	Количество труб
	Integer
	5

	DIAMETR
	Внутренний диаметр, м
	Double
	-

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	LENGTH
	Длина объекта, м
	Double
	-

	WIDHT
	Ширина объекта, м
	Double
	-

	CAPACITY
	Грузоподъемность, т
	Double
	-

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32

	
	
	
	
	


 
Таблица E.17.2 - Объекты слоя Rdc_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	44700000
	[image: image546.jpg]



	Посты и будки регулировщиков движения

	63111110
	[image: image547.jpg]



	Мосты металлические однопролетные

	63111111
	[image: image548.jpg]



	Мосты металлические многопролетные

	63111112
	[image: image549.jpg]



	Мосты металлические подъемные и разводные

	63111210
	[image: image550.jpg]



	Мосты каменные, бетонные, железобетонные однопролетные

	63111211
	[image: image551.jpg]



	Мосты каменные, бетонные, железобетонные многопролетные

	63111212
	[image: image552.jpg]



	Мосты каменные, бетонные, железобетонные подъемные и разводные

	63540000
	[image: image553.jpg]



	Насыпь 

1) 63410000 - бровка насыпи (линейная тема) 

2) 63540000 - насыпь (полигональная тема) 

3) 63540000 - подошва насыпи (линейная тема)

	62432000
	[image: image554.jpg]



	Остановки

	63810000
	[image: image555.jpg]



	Подземные переходы


 
Таблица Е.18.1 - Атрибуты слоя Veg_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	SPECIES
	Порода деревьев
	Text
	20

	HEIGHT
	Высота объекта, м
	Double
	-

	THICKNESS
	Толщина, м
	Double
	-

	DISTANCE
	Расстояние между деревьями, м
	Double
	-

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.18.2 - Объекты слоя Veg_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	Не определено

	71111100
	[image: image556.jpg]



	Леса

	71111101
	[image: image557.jpg]



	Леса среди травяной степной растительности

	71111105
	[image: image558.jpg]



	Леса среди травяной луговой растительности

	71111106
	[image: image559.jpg]



	Леса на заболоченном лугу

	71111170
	[image: image560.jpg]



	Леса заболоченные

	71111410
	[image: image561.jpg]



	Леса саженые

	71111490
	[image: image562.jpg]



	Леса саженые на каменистой россыпи и щебёночной поверхности

	71112001
	[image: image563.jpg]



	Леса редкие с травяной степной растительностью

	71112010
	[image: image564.jpg]



	Леса редкие среди травяной степной растительностью по каменистой россыпи и щебёночной поверхности

	71112011
	[image: image565.jpg]



	Леса редкие с группами кустарников среди травяной и степной растительностью на каменной россыпи и щебёночной поверхности

	71112050
	[image: image566.jpg]



	Леса редкие среди травяной луговой растительности

	71112051
	[image: image567.jpg]



	Леса редкие с группами кустарников среди травяной луговой растительности

	71112055
	[image: image568.jpg]



	Леса редкие на заболоченном лугу

	71112070
	[image: image569.jpg]



	Леса редкие с отдельными группами кустарников и полукустарников

	71112080
	[image: image570.jpg]



	Леса редкие с отдельными группами кустарников и полукустарников по каменистой россыпи и щебёночной поверхности

	71112100
	[image: image571.jpg]



	Леса редкие

	71112112
	[image: image572.jpg]



	Леса редкие с полукустарником

	71112120
	[image: image573.jpg]



	Леса редкие с порослью

	71112121
	[image: image574.jpg]



	Леса редкие с отдельными группами кустарников

	71112122
	[image: image575.jpg]



	Леса редкие, заболоченные

	71112123
	[image: image576.jpg]



	Леса редкие, заболоченные, с камышом

	71112125
	[image: image577.jpg]



	Леса редкие с редкой порослью

	71112145
	[image: image578.jpg]



	Леса редкие по галечниковой поверхности

	71112155
	[image: image579.jpg]



	Леса редкие на каменной россыпи и щебёночной поверхности

	71112156
	[image: image580.jpg]



	Леса редкие с кустарником на каменной россыпи и щебёночной поверхности

	71112189
	[image: image581.jpg]



	Леса редкие с отдельными группами кустарника колючего

	71136100
	[image: image582.jpg]



	Поросль леса (мелколесье)

	71136200
	[image: image583.jpg]



	Поросль леса редкая

	71136267
	[image: image584.jpg]



	Поросль леса редкая с полукустарниками по галечниковой поверхности

	71136290
	[image: image585.jpg]



	Поросль леса редкая с травяной степной растительностью

	71136400
	[image: image586.jpg]



	Молодые посадки леса

	71210000
	[image: image587.jpg]



	Заросли кустарников

	71210140
	[image: image588.jpg]



	Заросли кустарников по галечниковой поверхности

	71210151
	[image: image589.jpg]



	Заросли кустарников с редким лесом на каменистой россыпи и щебёночной поверхности

	71210250
	[image: image590.jpg]



	Заросли кустарников с редким лесом

	71210251
	[image: image591.jpg]



	Заросли кустарников с редким лесом по галечниковой поверхности

	71211000
	[image: image592.jpg]



	Заросли кустарников колючих

	71211001
	[image: image593.jpg]



	Заросли кустарников колючих с редким лесом

	71212000
	[image: image594.jpg]



	Заросли кустарников обычных и колючих

	71260000
	[image: image595.jpg]



	Отдельные группы кустарников

	71260110
	[image: image596.jpg]



	Группы кустарников среди травяной степной растительности

	71260130
	[image: image597.jpg]



	Группы кустарников по галечниковой поверхности

	71261000
	[image: image598.jpg]



	Отдельные группы кустарников колючих

	71300100
	[image: image599.jpg]



	Растительность травяная степная

	71300110
	[image: image600.jpg]



	Растительность травяная степная на каменистой россыпи и щебёночной поверхности

	71300111
	[image: image601.jpg]



	Растительность травяная степная на каменистой россыпи и щебёночной поверхности с отдельными группами кустарников

	71300200
	[image: image602.jpg]



	Травяная, луговая растительность

	71300201
	[image: image603.jpg]



	Растительность травяная, луговая, заболоченная

	71300202
	[image: image604.jpg]



	Растительность травяная, луговая, заболоченная, с камышом

	71300203
	[image: image605.jpg]



	Растительность травяная, луговая, с камышом

	71300204
	[image: image606.jpg]



	Отдельные группы кустарников среди травяной, луговой растительности

	71300300
	[image: image607.jpg]



	Высокотравная растительность

	71310000
	[image: image608.jpg]



	Камышовая и тростниковая растительность

	71310010
	[image: image609.jpg]



	Камышовая и тростниковая растительность заболоченная

	71330000
	[image: image610.jpg]



	Низкотравная влаголюбивая растительность (осока)

	71330010
	[image: image611.jpg]



	Низкотравная влаголюбивая растительность заболоченная

	71410000
	[image: image612.jpg]



	Полукустарники

	71400010
	[image: image613.jpg]



	Полукустарники с группами кустарников

	71400020
	[image: image614.jpg]



	Полукустарники с группами кустарников по галечниковой поверхности

	71400030
	[image: image615.jpg]



	Полукустарники с группами кустарников, засорённые галькой

	71411050
	[image: image616.jpg]



	Полукустарники на каменистой россыпи и щебёночной поверхности

	71411060
	[image: image617.jpg]



	Полукустарники среди травяной степной растительности

	71411070
	[image: image618.jpg]



	Полукустарники по галечниковой поверхности

	71411080
	[image: image619.jpg]



	Полукустарники, засорённые галькой

	71717000
	[image: image620.jpg]posa




	Плантации технических культур (название культуры в атрибутивной таблице)

	71721000
	[image: image621.jpg]



	Фруктовые сады 

Для изображения применяется: 

71721000 - сад (полигональная тема) 

71153000 - характеристика сада (точечная тема)

	71721400
	[image: image622.jpg]



	Сады декоративные (ботанические)

	71722000
	[image: image623.jpg]



	Виноградники

	71724000
	[image: image624.jpg]



	Ягодники

	71725000
	[image: image625.jpg]



	Фруктово-ягодные сады

	71732000
	[image: image626.jpg]



	Пашня

	71733000
	[image: image627.jpg]



	Залежь

	71134010
	[image: image628.jpg]



	Вырубленный лес

	71741210
	[image: image629.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной от 2 до 10 мм на плане, высотой более 4 м) 

Для изображения применяется: 

71741210 - лесополоса (полигональная тема) 

71741210 - линейная тема

	71741220
	[image: image630.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной более 10 мм на плане, высотой более 4 м)

	71741510
	[image: image631.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной от 2 до 10 мм на плане, высотой до 4 м) 

Для изображения применяется: 

71741510 - лесополоса (полигональная тема) 

71741510 - линейная тема

	71741520
	[image: image632.jpg]



	Лесополосы древесные (шириной более 10 мм на плане, высотой до 4 м)

	71742210
	[image: image633.jpg]



	Лесополосы кустарниковые (шириной от 2 до 10 мм на плане) 

Для изображения применяется: 

71742210 - лесополоса (полигональная тема) 

71742210 - линейная тема

	71742220
	[image: image634.jpg]



	Лесополосы кустарниковые (шириной более 10 мм на плане)

	72110000
	[image: image635.jpg]



	Каменистые поверхности

	72120000
	[image: image636.jpg]



	Каменные россыпи и щебёночные поверхности

	72220000
	[image: image637.jpg]



	Галечниковые и гравийные поверхности

	72221000
	[image: image638.jpg]



	Поверхности с валунами

	72251000
	[image: image639.jpg]



	Пески ровные

	72260000
	[image: image640.jpg]



	Глинистые поверхности

	72312000
	[image: image641.jpg]



	Болота

	72312200
	[image: image642.jpg]



	Болота камышово-тростниковые

	72312206
	[image: image643.jpg]I
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	Болота камышово-тростниковые и осоковые

	72312300
	[image: image644.jpg]



	Болота осоковые

	72322000
	[image: image645.jpg]Il
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	Солончаки

	71734100
	[image: image646.jpg]



	Сенокос чистый

	71735000
	[image: image647.jpg]



	Пастбище

	73000000
	[image: image648.jpg]



	Земли прочие


 
Таблица Е.19.1 - Атрибуты слоя Gr_sity
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	OLD_NAME
	Предыдущее наименование объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица E.19.2 - Объекты слоя Gr_sity
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	не определено

	41910000
	[image: image649.jpg]



	Границы городских земель


 
Таблица Е.20.1 - Атрибуты слоя Gr_pol
 

	Название поля
	Описание поля
	Тип поля
	Длина

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	Long Integer
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	NAME
	Наименование/номер объекта
	Text
	200

	USL
	Код объекта
	Text
	8

	NOTE
	Примечание
	Text
	254

	GUID
	Уникальный идентификатор объекта СУБД
	Text
	32

	DOC_GUID
	Уникальный идентификатор объекта для интегрированного документооборота в СУБД
	Text
	32


 
Таблица Е.20.2 - Объекты слоя Gr_pol
 

	Код
	Условный знак
	Описание объекта

	0
	 
	не определено

	41510000
	 
	Микрорайоны

	41511000
	 
	Квартала

	41520000
	 
	Поселки, входящие в черту города

	41530000
	 
	Дачный поселок

	41900000
	[image: image650.jpg]



	Границы сельских населенных пунктов

	41920000
	[image: image651.jpg]



	Границы территорий поселковых и сельских округов

	41930000
	[image: image652.jpg]



	Границы учётных кварталов

	41940000
	[image: image653.jpg]



	Границы районов города

	4195000
	[image: image654.jpg]



	Границы землепользований и отводов


 
Приложение Ж
(обязательное)
 
 
Таблица Ж.1 - Правила рисования объектов на векторной карте M 1:2000
 

	Условные обозначения
	Правила рисования

	Овраги

	[image: image655.jpg]43




	1) бровка оврагов рисуется в линейной теме, рисовать линию надо соблюдая направление, в данном случае линия нарисована по часовой стрелке - 22230100

	
	2) овраг рисуется в полигональной теме - 22230100

	Обрывы земляные, обрывы скалистые

	[image: image656.jpg]



	Чтобы штрихи обрыва, берега были направлены вниз, необходимо линию рисовать слева направо

	Ямы (тип 2)

	[image: image657.jpg]



 

 

 

 
	1) граница ям рисуется в линейной теме по направлению, в данном случае линия нарисована по часовой стрелке - 22311010

	
	2) яма рисуется в полигональной теме - 22311000

[image: image658.jpg]




	
	3) основание ямы рисуется в линейной теме - 22310020

	
	4) основание ямы рисуется также в полигональной теме - 22310010

[image: image659.jpg]




	Курганы, бугры (тип 2)

	[image: image660.jpg]-om e




	1) граница курганов, бугров рисуется в линейной теме - 22712100

	
	2) курганы, бугры рисуется в полигональной теме - 22712000, затем вырезать верхний ярус кургана, бугра

	
	3) верхний ярус курганов, бугров рисуется в линейной теме, в данном случае линия нарисована по часовой стрелке - 22710010

	
	4) верхний ярус курганов, бугров рисуется в полигональной теме - 22710000

	Водохранилища действующие (тип 1)
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	1) подошва откосов рисуется в линейной теме - 63540000

	
	2) Насыпь полигональная - 63540000

	
	3) Бровка насыпи, откоса неукрепленная (тип 1) рисуется в линейной теме по часовой стрелке - 63410000. Также здесь могут встречаться объекты со следующими кодами 63410010; 63410020; 63410030

	
	4) водохранилище действующее рисуется в полигональной теме - 31131000

	Водохранилища подземные
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	1) подошва откосов рисуется в линейной теме - 63540000

	
	2) насыпь полигональная - 63540000

	
	3) бровка насыпи, откоса неукрепленная (тип 1) рисуется в линейной теме по часовой стрелке - 63410000. Также здесь могут встречаться объекты со следующими кодами 63410010; 63410020; 63410030

	
	4) водохранилище действующее рисуется в полигональной теме - 31132001

	Акведуки
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	1) границы акведука - 32113010 рисуются в линейной теме, если нарисовать линию слева направо то «усы» будут направлены верх, если нарисовать линию справа налево то «усы» будут направлены вниз

	
	2) лоток акведука рисуется в полигональной теме - 32113000

	
	Примечание: если лоток металлический, необходимо в линейной теме рисовать дополнительную линию акведука - 32113011 (на рисунке линия выделена красным цветом)
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	Погреб
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	1) обваловка погреба - 63410000 рисуется в линейной теме по часовой стрелке. Также могут встречаться обваловки других типов 63410010; 63410020; 63410030

	
	2) погреб - 51263100 рисуется в полигональной теме

	Вышки легкого типа
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	1) столбы рисуются в точечной теме в зависимости от материала их постройки, в данном случае нарисованы металлические столбы - 51912100

	
	2) основание вышки легкого типа рисуется в полигональной теме под прямым углом - 51133110 (из основания не вырезать платформу)

	
	3) платформа вышки легкого типа рисуется в полигональной теме под прямым углом - 51133100

	
	4) техническая линия в промышленности - 55555555

	Мачты (TV-, радио- и радиорелейные)
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	1) Опоры рисуются в линейной теме в зависимости от материала их постройки, в данном случае нарисованы металлические опоры - 51912240, линейные опоры должны иметь только 2 вершины, рисуются по направлению:
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	2) Основание мачты рисуется в полигональной теме под прямым углом - 52331100

	
	3) Мачта рисуется в точечной теме, точка ставится на основание - 52331000

	Водопропускная труба
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	1) Водопропускная труба рисуется в полигональной теме под прямым углом - 63612000

	
	2) Оголовки труб рисуются в линейной теме - 63612001, рисуются по направлению:
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Левая рисуется снизу вверх. Правая рисуется снизу вверх

	Эстакады
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	1) Эстакада рисуется в полигональной теме под прямым углом - 51128310

	
	2) Направление движения для автомобильных эстакад рисуется в линейной теме - 51128310, рисуются по направлению

	
	3) Техническая линия для автомобильных эстакад рисуется в линейной теме - 51128400

	Берега

	Укрепленные берега
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	1) Откосы (берега) на каналах, берегах рисуется в полигональной теме - 32181000

	Неукрепленные берега
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	2) Основание берега рисуется в линейной теме 

32181100 - основание укрепленного берега 

32181200 - основание неукрепленного берега

	Церкви, костелы, кирхи
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	1) Церкви, костелы, кирхи рисуются в полигональной теме под прямым углом - 51523000

	
	2) Купол-башня рисуются в полигональной теме - 51523100

	
	3) Техническая линия для церкви рисуется в - 99999999

	Мечети
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	1) Мечети рисуются в полигональной теме под прямым углом - 51524000

	
	2) Башни-минареты рисуются в полигональной теме - 51524100

	
	3) Мечети рисуется в точечной теме, точка ставиться в середине - 51524002

	Мостовые подъёмные краны на эстакадах
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	1) Эстакады для подъёмных кранов рисуются в полигональной теме - 51138410

	
	2) Техническая линия для изображения эстакады рисуется в линейной теме - 51138410, 51138412, 51138414

	
	3) Изображение подъёмного крана рисуется в линейной теме технической линией - 51138700

	Козловые подъёмные краны на рельсах
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	1) Отображение рельсов для подъёмных кранов рисуются в полигональной теме - 51138700

	
	2) Изображение рельсов рисуется в линейной теме - 51138700

	
	3) Изображение подъёмного крана рисуется в линейной теме технической линией - 51138700

	Подъёмные краны башенные передвижные на рельсах
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	1) Отображение рельсов для подъёмных кранов рисуются в полигональной теме - 51138700

	
	2) Изображение рельсов рисуется в линейной теме - 51138700

	
	3) Изображение подъёмного крана башенного рисуется в линейной теме технической линией (рис. 1) - 51138700

	
	4) Если кран небольшой, то можно применить готовые знаки в линейной теме. Линия ведётся по середине квадрата от левой стенки крана к правой (рис. 2) - 51138100 и 51138101

	Автомобильные дороги

	 

Автомагистраль
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	1) Полигон белого цвета 

Автомагистраль - 62110000 

Усовершенствованное шоссе - 62121000 

Автодорога с покрытием - 62122000

	
	2) Границы общей ширины автострады рисуются в линейной теме - 62122010
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	Усовершенствованное шоссе
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	3) Разделительная полоса автострады рисуется в линейной теме - 62122020
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	Автодорога с покрытием
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	4) Разделительная полоса усовершенствованного шоссе рисуется в линейной теме - 62122030

	
	5) Границы автодорог с покрытием рисуются в линейной теме - 621220405
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	Автомобильные дороги строящиеся

	Автомагистраль строящаяся
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	1) Полигон белого цвета 

Автомагистраль строящаяся - 62141000 

Усовершенствованное шоссе строящееся - 62142000 

Автодорога с покрытием строящаяся - 62143000

	Усовершенствованное шоссе строящееся
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	2) Границы автодорог строящихся рисуются в линейной теме - 62143010
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	3) Разделительная полоса автострады строящейся рисуется в линейной теме - 62143020
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	Автодорога с покрытием строящаяся
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	4) Разделительная полоса усовершенствованного шоссе строящегося рисуется в линейной теме - 62143030
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	Вышки нефтяные и газовые
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	1) столбы рисуются в точечной теме в зависимости от материала их постройки, в данном случае нарисованы металлические столбы - 51912100

	
	2) основание вышки легкого типа рисуется в полигональной теме под прямым углом - 51117100

	
	3) Скважины нефтяные, газовые и пр. с вышками - 51117100

	Проезжие плотины металлические, каменные, бетонные, железобетонные и деревянные

	Проезжие плотины
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	Плотины рисуются в полигональной теме (полигон белого цвета)

	
	Проезжие плотины - 32161100 

Непроезжие плотины - 32161200

	Непроезжие плотины
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	2) Верхний бьеф плотины рисуется в линейной теме, по направлению слева на право - 32161110 и 32161210

	
	3) Нижний бьеф плотины рисуется в линейной теме, по направлению слева на право - 32161120 и 32161220

	Плотины земляные

	Плотины земляные проезжие
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	1) Плотины рисуются в полигональной теме (полигон белого цвета)

	
	Плотины земляные проезжие - 32161300 

Плотины земляные непроезжие - 32161400

	Плотины земляные непроезжие
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	2) Верхний и нижний бьеф плотины рисуется в линейной теме - 32161310 и 32161410

	
	Верхняя линия рисуется слева на право

	Плотины подводные
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	1) Плотины подводные рисуются в полигональной теме (полигон белого цвета) - 32161500

	
	2) Верхний бьеф плотины рисуется в линейной теме, по направлению слева на право - 32161510

	
	3) Нижний бьеф плотины рисуется в линейной теме, по направлению слева на право - 32161520

	
	
	
	


 
Приложение И
(обязательное)

 
 
Структура векторных данных цифровых плановых основ масштаба 1:100000
 

1 Гидрографическая сеть
 

Таблица И.1.1 - hdrlin Гидрография - линии
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME_KZ
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_RU
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_OLD
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.1.2 - hdrpntl Гидрография - точки
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME_KZ
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_RU
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_OLD
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.1.3 - hdrpol Гидрография - полигоны
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME_KZ
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_RU
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_OLD
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
2 Гидротехнические сооружения
 

Таблица И.2.1 - hdtlin Гидротехнические сооружения - линии
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.2.2 - hdtpnt Гидротехнические сооружения - точки
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
3 Автодороги, пути и сооружения 
 

Таблица И.3.1 - rdclin Транспортные сооружения
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.3.2 - rdslin Автодороги и пути
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	ROAD_ID
	Код дороги
	Text
	10

	ROAD_STS
	Статус дороги
	Text
	8

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
4 Железные дороги и сооружения 
 

Таблица И.4.1 - rrslin Железные дороги и пути
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.4.2 - rrspol Сооружения при железных дорогах - полигоны
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.4.3 - rrspnt Сооружения при железных дорогах - точки
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
5 Населенные пункты
 

Таблица И.5.1 - poppnt Поселения
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME_KZ
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_RU
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_OLD
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	KATO
	Код КАТО
	Text
	9


 
Таблица И.5.2 - poppol Населенные пункты
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME_KZ
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_RU
	Наименование объекта
	Text
	100

	NAME_OLD
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200

	KATO
	Код КАТО
	Text
	9


 
Таблица И.5.3 - blkpol Планировка населенных пунктов (кварталы)
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
6 Растительный покров, грунты 
 

Таблица И.6.1 - gndpol Грунты - полигоны
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.6.2 - veglin Растительность - линии
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.6.3 - vegpol Растительность - полигоны
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.6.4 - vegpnt Растительность - точки
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
7 Административно-территориальное деление 
 

Таблица И.7.1 - admpol Административное деление - полигоны
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.7.2 - crdlin Геодезическая основа - линии
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Номенклатура
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
8 Прочие объекты 
 

Таблица И.8.1 - prpnt Прочие объекты - точки
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.8.2 - prlin Прочие объекты - линии
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.8.3 - prpol Прочие объекты - полигоны
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
9 Рельеф 
 

Таблица И.9.1 - rlflin Рельеф - линии
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Таблица И.9.2 - rlfpnt Рельеф - точки
 

	Наименование поля
	Описание
	Тип данных
	Длина поля

	OBJECTID
	Идентификатор объекта
	OID
	-

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	0

	CODE
	Код объекта
	Text
	8

	NAME
	Наименование объекта
	Text
	100

	NOTE
	Примечание
	Text
	200


 
Приложение К
(обязательное)
 
 
Классификатор функциональных назначений зданий и сооружений
 

Таблица К.1
 

	Код
	Функциональное назначение

	1
	ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

	11
	Постоянного проживания

	1101
	Многоквартирный жилой комплекс

	1102
	Многоквартирное многоэтажное

	1103
	Коридорного типа многоэтажное

	1104
	Многоквартирный жилой дом с обслуживанием

	1105
	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями

	1106
	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами (паркингом)

	1107
	Высотное здание

	1108
	Здания повышенной этажности

	1109
	Малоэтажные малоквартирные (4-8 квартир)

	1110
	Коридорного типа малоэтажное

	1111
	Одноквартирные блокированные, с усадебным участком (таунхаус)

	1112
	Одноквартирные коттеджные с усадебным участком

	1113
	Индивидуальный жилой дом

	1114
	Индивидуальный жилой дом с пристроенными помещениями малого предпринимательства

	1115
	Жилое здание барачного типа

	1116
	Квартира

	1117
	Комната

	12
	Временного проживания

	1201
	Времянка, летний домик

	1202
	Гостиница, отель

	1203
	Общежитие

	1204
	Интернат, пансионат,

	1205
	Кемпинг

	1206
	Мотель

	2
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

	21
	Здания учреждения народного образования

	211
	Учреждения дошкольного образования

	2110
	Детские ясли

	2111
	Детский ясли-сад

	2112
	Детские сады

	2113
	Центр дошкольного развития

	212
	Общеобразовательные учреждения

	2120
	Школа

	2121
	Школы-интернаты

	2122
	Школы-лицеи

	2123
	Лицей

	2124
	Гимназия

	213
	Средне специальные учебные заведения

	2130
	Колледжи

	2131
	Профессионально-техническое училище

	214
	Высшие учебные заведения

	2140
	Институт

	2141
	Университет

	215
	Учебное здание краткосрочного лицензированного учебно-подготовительного заведения (автошколы, школы курсов, комбинаты)

	216
	Учебное здание курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов

	217
	Здание внешкольного заведения (дома школьников, станций юных техников, станций юных натуралистов, дворцы детей и юношества)

	218
	Специализированные школы ( детско-юношеская музыкальная, художественная, спортивная, хореографическая и пр.)

	219
	Прочие здания и сооружения на территории объектов образования

	22
	Здания учреждения здравоохранения, социального обеспечения и оздоровительного назначения

	2201
	Больница

	2202
	Госпиталь

	2203
	Клиника

	2204
	Поликлиника

	2205
	Медицинский центр

	2206
	Диагностический центр

	2207
	Родильный дом

	2208
	Фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория

	2209
	Молочная кухня, раздаточный пункт молочной кухни

	2210
	Диспансер (туберкулезный, психоневрологический и пр.)

	2211
	Консультация

	2212
	Станция скорой помощи

	2213
	Станция переливания крови

	2214
	Аптека

	2215
	Морг

	2216
	Ветеринарная лечебница

	2217
	Санитарно-эпидемиологическая станция

	2218
	Здания учреждений для оздоровительных занятий

	2219
	Дом отдыха, школьный лагерь, спортивно-туристическая база, санаторий, пансионат

	2220
	дом-интернат для престарелых, детский дом-интернат, дом-интернат для инвалидов

	2221
	Здание медико-социального центра восстановления трудоспособности инвалидов, безработных и бездомных

	2222
	Прочие здания и сооружения на территории объектов здравоохранения

	23
	Здания учреждения физкультурно-спортивного назначения

	2301
	Стадион, дворец спорта, крытая арена

	2312
	Спортивный зал, танцевальный зал, манеж

	2303
	Крытый водный стадион, плавательный бассейн

	2304
	Спортивный комплекс

	2305
	Открытый плавательный бассейн

	2306
	Теннисные корты

	2307
	Велотреки

	2308
	Ипподром

	2309
	Автодром

	2310
	Боулинг

	2311
	Стрелковый тир

	2312
	Спортивная площадка

	232
	Многофункциональное спортивное сооружение

	233
	Открытые спортивно-культурные сооружения

	234
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) спортивного комплекса

	24
	Здания и сооружения учреждений культуры и искусства

	2401
	Цирк

	2402
	Театр

	2403
	Выставочный зал

	2404
	Концертный зал

	2405
	Филармония

	2406
	Кинотеатры

	2407
	Библиотеки

	241
	Многофункциональное здание, культурно-развлекательный центр

	2410
	Дом культуры

	2411
	Клуб

	2412
	Кинотеатр

	2413
	Музей

	2414
	Выставочный зал, галерея

	242
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) учреждений культуры и искусства

	2420
	Памятники, монументы, стелы, обелиски

	2421
	Памятники «Вечный огонь»

	243
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) культуры и искусства

	25
	Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	251
	Предприятия торговли

	2510
	Рыночные комплексы

	2511
	Торговые павильоны

	2512
	Торговый центр, торговый дом, универсальный магазин, продовольственные магазины

	2513
	Супермаркет

	2514
	Минимаркет

	2515
	Магазин

	2516
	Торговые палатки и киоски

	2517
	Специализированный магазин (мебельный, строительных материалов, по продаже автомобилей и запчастей и др.)

	252
	Предприятия питания

	2520
	Ресторан

	2521
	Кафе

	2522
	Предприятия общественного питания (столовая, кулинария, пиццерия и пр.)

	2523
	Бар, закусочная

	253
	Предприятия бытового обслуживания

	2530
	Комбинат бытового обслуживания

	2531
	Производственное здание по пошиву и ремонту верхней одежды, головных уборов и обуви

	2532
	Производственное здание по ремонту и прокату бытовой техники и мебели

	2533
	Производственное здание по оказанию бытовых услуг (парикмахерская, фотосалон, интернет клубы, прачечной, химчистки и др.)

	2534
	Банный комплекс, баня, сауна

	254
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	26
	Здания и сооружения организаций и учреждений управления, научных, проектных, банковских, страховых, деловых, общественных и связи

	261
	Административные здания

	2610
	Акиматы

	2611
	Маслихаты

	2612
	Здания и сооружения министерств

	2613
	Здания и сооружения посольств

	2614
	Здания и сооружения воинских частей, внутренних войск

	2615
	Здания и сооружения противопожарной службы и служб ЧС

	2616
	Здания и сооружения налоговой службы

	2617
	Здания и сооружения таможенной службы

	2618
	Здания и сооружения других государственных учреждений

	2619
	Дворец согласия (ЗАГС)

	2620
	Здание (помещение) общественной организации

	264
	Учреждения связи

	2640
	Здания и сооружения предприятия связи

	2641
	Отделение связи

	2642
	Здание телецентра, спутниковой связи

	2643
	Здание почтамта, телеграфа

	2644
	Здание (помещение) АТС

	2650
	Радиостанции

	265
	Здания и сооружения средств массовой информации

	2651
	Печатной редакции

	2652
	Телевидение

	266
	Банковские и страховые здания

	2660
	Биржи

	2661
	Страховые учреждения

	2662
	Здание (операционные помещения) банка

	2663
	Здания (помещения) микрокредитных организаций, ломбардов

	267
	Деловые и бизнес здания и сооружения

	2671
	Объекты бизнеса (бизнес-центр)

	2672
	Здание (помещение) делового учреждения (офис, контора)

	27
	Религиозные сооружения

	2700
	Мечеть

	2701
	Здание медресе

	2702
	Церковь, храм

	2703
	Буддийские храмы

	2704
	Религиозное здание (молитвенный дом, синагога и др.)

	28
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) организаций и учреждений управления, научных, проектных, банковских, страховых, деловых, общественных и связи

	3
	ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

	31
	Промышленно-производственные здания и сооружения

	3100
	Промышленно-производственные здания и сооружения

	3101
	Проходная

	32
	Складские сооружения

	3200
	Складское сооружение

	3201
	Овощехранилище

	3202
	Бункер

	3203
	Нефтехранилище, нефтебаза, резервуар

	3204
	Зерносклад, зернохранилище

	3205
	Склады временного хранения

	3206
	Холодильные склады

	3207
	Терминалы

	33
	Коммунальные сооружения

	3300
	Административно-бытовое здание коммунального предприятия

	3301
	Производственное здание (сооружение) коммунального предприятия

	3302
	Крематорий

	3303
	Места захоронения, кладбище

	3304
	Объекты хранения и переработки отходов

	3305
	Свалки

	34
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) промышленно-производственных, складских и коммунальных учреждений

	4
	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

	41
	Здания и сооружения железнодорожного транспорта

	4100
	Железнодорожный вокзал

	4101
	Пассажирское здание железнодорожной станции

	4102
	Железнодорожное депо

	4103
	Тяговая подстанция

	4104
	Ремонтно-производственная мастерская

	4105
	Административно-бытовое сооружение

	4106
	Производственно-вспомогательное здание (сооружение)

	4107
	Контрольно-пропускной пункт, проходная

	4108
	Железнодорожный тупик

	4109
	Локомотивный завод

	42
	Здания и сооружения автомобильного и электрического городского транспорта

	4200
	Автовокзал

	4201
	Автостанция

	4202
	Гараж манежного типа

	4203
	Гараж боксового типа

	4204
	Автостоянка (крытая, открытая)

	4205
	Трамвайное депо

	4206
	Троллейбусное депо

	4207
	Станция метрополитена

	4208
	Депо метрополитена

	4209
	Ремонтно-производственная мастерская

	4210
	Административно-бытовое сооружение

	4211
	Складское помещение

	4212
	Диспетчерский пункт

	4213
	Производственно-вспомогательное здание (сооружение)

	4214
	Контрольно-пропускной пункт, проходная

	4215
	Тяговая подстанция

	4216
	Автозаправочная станция

	4217
	Многоуровневые транспортные развязки

	4218
	Автомойки

	4219
	Подземный гараж (паркинг)

	4220
	Мосты

	4221
	Мосты пешеходные

	4222
	Подземные переходы

	4223
	Подземные мостики

	4224
	Туннели

	4225
	Автопарки

	4226
	Конторы обслуживания пассажиров, транспортные агентства

	4227
	Улично-дорожная сеть

	4228
	Автокомплекс

	4229
	Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)

	4230
	Автоцентры

	43
	Здания и сооружения речного транспорта

	4300
	Речной вокзал

	4301
	Речная пристань

	4302
	Мастерская по ремонту судов

	4303
	Административно-бытовое сооружение

	4304
	Перегрузочный причал

	4305
	Контрольно-пропускной пункт, проходная

	4306
	Причалы индивидуальных водно-моторных средств

	4307
	Сооружения по обслуживанию речных судов

	44
	Здания и сооружения морского транспорта

	4400
	Морской вокзал

	4401
	Морская пристань

	4402
	Мастерская по ремонту судов

	4403
	Административно-бытовое сооружение

	4404
	Перегрузочный причал

	4405
	Терминал

	4406
	Контрольно-пропускной пункт, проходная

	4407
	Сооружения по обслуживанию морских судов

	45
	Здания и сооружения воздушного транспорта

	4500
	Аэровокзал

	4501
	Пассажирское здание

	4502
	Диспетчерский пункт

	4503
	Мастерская по ремонту оборудования и авиатранспортных средств

	4504
	Ангар

	4505
	Вспомогательное здание по обслуживанию авиатранспортных средств

	4506
	Багажно-грузовое сооружение

	46
	Вспомогательное здание (сооружение, павильон) транспортных учреждений

	5
	СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

	51
	Сооружения системы теплоснабжения

	5100
	ТЭЦ

	5101
	Котельная

	5102
	Тепловой пункт

	5103
	Тепловая камера

	5104
	Бойлерная

	5105
	Градирня

	52
	Сооружения системы водоснабжения и канализации

	5200
	Водозабор поверхностный

	5201
	Водозабор подземный

	5202
	Водоочистные сооружения

	5203
	Водонапорная башня, водокачка

	5204
	Насосная станция водоснабжения

	5205
	Насосная станция канализации

	5206
	Станция механической очистки сточных вод

	5207
	Станция биологической очистки сточных вод

	5208
	Отстойники

	53
	Сооружения системы газоснабжения

	5300
	Газораспределительная станция

	5301
	Газораспределительный пункт

	5302
	Газонаполнительная станция

	5303
	Газгольдеры

	54
	Сооружения системы электроснабжения

	5400
	ГРЭС

	5401
	Трансформаторная подстанция (ТП)

	5402
	Будки трансформаторные

	55
	Вспомогательное здание (сооружение) инженерных сетей

	6
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

	61
	Здания и сооружения частного сектора

	6100
	Гараж

	6101
	Баня

	611
	Вспомогательное здание (сооружение) частного сектора - хозяйственно-бытовые постройки (сарай, уборная, веранды, террасы, парники, теплицы и пр.)

	62
	Вспомогательные здания и сооружения на территории многоэтажной застройки

	6200
	КПП, проходная

	6201
	Беседки

	621
	Вспомогательные постройки (переход между зданиями, навесы, галереи, лестницы, крыльца, К, КН, СМН, Н)

	63
	Здания и сооружения дачных участков

	630
	Дачный домик

	631
	Дачные хозяйственно-бытовые постройки (сарай, уборная, баня, веранды, террасы, парники, теплицы)

	64
	Прочее

	640
	Здание неустановленной принадлежности

	641
	Стройка

	642
	Развалины

	6430
	Внутреннее помещение

	6431
	Пристроенное помещение

	6432
	Встроено-пристроенное помещение


 
Приложение Л 
(обязательное)

 
 
Основные требования к ГИС-системам и СУБД
 

1. Базовая ГИС-система АИС ГГК Республики Казахстан должна исполнять следующий круг задач и удовлетворять следующим основным требованиям:

а) Хранение пространственных данных в многопользовательском хранилище большого объема на основе СУБД.

Функциональные требования:

1) Поддержка различных промышленных объектно-ориентированных СУБД.

2) Поддержка различных операционных систем.

3) Поддержка различных типов пространственных данных, включая векторный, растровый и сетевой.

4) Поддержка различных форматов хранения пространственных данных в СУБД, включая ArcSDECompressedBinary, ST_GEOMETRY, Oracle Spatial, Microsoft SQL Servergeometry/geography, PostGISGeometry, InformixSpatialDatablade, DB2 SpatialExtender, OGC well-known binary geometry storage .

5) Поддержка формата базы геоданных, включая возможности формирования классов пространственных объектов, анализа топологических взаимосвязей между пространственными объектами, формирование классов отношений между классами пространственных объектов, создание картографических представлений данных, формирование сетевых наборов данных, подтипов пространственных объектов, атрибутивных доменов, наборов и мозаик растровых данных.

6) Пространственная и атрибутивная индексация данных.

7) Учет временной составляющей пространственных данных.

8) Возможность подключения к хранилищу данных из различных типов клиентов, включая пользовательские ГИС-пакеты.

9) Возможность подключения к многопользовательскому хранилищу через серверную службу или напрямую с использованием клиентской части программного обеспечения СУБД.

10) Многопользовательское редактирование пространственных данных на основе долгих или коротких транзакций с механизмами ручного, автоматического и полуавтоматического разрешения конфликтов. При редактировании на основе долгих транзакций необходима поддержка многоверсионности данных. При прямом редактировании на основе коротких транзакций необходима поддержка различных уровней изоляции подключений к СУБД.

11) Хранение истории изменения данных с использованием исторических версий для отслеживания хронологии редактирования данных.

12) Формирование распределенного хранилища пространственных данных с поддержкой функций удаленной репликации и синхронизации через веб-сервис с учетом геоинформационной специфики данных (такие элементы, как топологические взаимосвязи, классы отношений, пространственная привязка, многоверсионность, подтипы и домены).

13) Администрирование хранилища пространственных данных через командную строку или графический интерфейс.

14) Обеспечение безопасности геоданных на уровне хранилища путем разграничения доступа на основе учетных записей СУБД и/или операционной системы.

б) Публикация геоинформационных ресурсов для совместного использования географических данных неограниченным числом пользователей через различные сервисы. 

Функциональные требования:

1) Публикация в виде геоинформационных веб-сервисов карт, глобусов, 3D-моделей, данных дистанционного зондирования, аналитических инструментов и моделей для пространственного анализа на стороне сервера в многопотоковом режиме, баз геоданных для удаленной репликации, синхронизации изменений и редактирования через Интернет, индексов и баз метаданных для поиска геоинформационных ресурсов, адресных локаторов для геокодирования объектов.

2) Использование в качестве источника пространственных данных различных типов хранилищ, включая однопользовательские и многопользовательские базы геоданных, шейпфайлы и покрытия.

3) Кэширование картографических, глобусных сервисов и сервисов изображений для повышения производительности с хранением кэша на сервере.

4) Использование готовых шаблонов картографических веб-приложений для подготовки без программирования готовых веб-сайтов, использующих все виды геоинформационных веб-сервисов.

5) Редактирование пространственных данных через веб-браузер с учетом геоинформационной специфики данных.

6) Возможность разработки веб-сайтов с ГИС-содержимым на основе технологий .NET, Java, JavaScript, Flex и Silverlight с возможностью отображения карт, анализа и редактирования данных и построения отчетов на основе использования всех видов геоинформационных веб-сервисов, а также предоставление программного интерфейса для разработки браузерных веб-приложений.

7) Интеграция с массовыми картографическими сервисами.

8) Поддержка открытых стандартов обмена пространственными данными, таких как WMS, WFS, WCS, CSW, KML.

9) Доступ к геоинформационным веб-сервисам через интерфейсы REST (RepresentationalStateTransfer) или SOAP (SimpleObjectAccessProtocol).

10) Расширение функциональности ГИС-сервера путем разработки собственных расширений серверных объектов (ServerObjectExtensions, SOE), позволяющим формировать уникальные типы геоинформационных веб-сервисов.

11) Управление всеми функциями ГИС-сервера через веб-интерфейс.

12) Возможность клиентского подключения к сервисам из пользовательских ГИС-пакетов.

13) Поддержка различных операционных систем.

14) Обеспечение безопасности доступа к сервисам и приложениям путем использования стандартных средств веб-авторизации и аутентификации (обычная, встроенная и дайджест-аутентификация, членство NET и сервис токенов). Интеграция с пользователями операционной системы (ActiveDirectory) или хранение пользователей и ролей в таблице в базе данных.

15) Распределение компонентов ГИС-сервера на несколько физических или виртуальных серверов, включая возможности: выделения отдельно сервера ГИС-данных, поддерживающего многопользовательское хранилище пространственных данных, ГИС-сервера публикации для предоставления многопользовательского доступа к геоинформационным ресурсам и веб-сервера для поддержки работы геоинформационных веб-приложений; распределения ГИС-сервера публикации на менеджер серверных объектов, принимающий запросы на использование сервисов, и несколько контейнеров серверных объектов, обрабатывающих эти запросы.

16) Публикация геоинформационных веб-сервисов для использования с мобильных устройств, включая функции визуализации, редактирования и синхронизации изменений.

17) Расширенный набор инструментов пространственного анализа на стороне сервера, включая следующие функции: создание растровых данных и проведение пространственного моделирования; создание и анализ трехмерных поверхностей, для решения таких задач, как определение зон видимости, моделирование рельефа; создание, поддержка и анализ пространственных сетей и маршрутизации; геостатистический анализ данных.

18) Разработка геоинформационных веб-приложений на основе Enterprise Java Beans.

19) Публикация данных дистанционного зондирования (ДЗЗ), объединенных в растровые мозаики, в виде сервиса изображений, поддерживающего функции: использование ДЗЗ, хранящихся в файловом архиве, без необходимости предварительной обработки; построение растровых мозаик; фотограмметрическая обработка данных на лету, в том числе ортотрансформирование, классификация и коррекция гистограммы; автоматическое вычисление индексов, таких как индекс NDVI; управление алгоритмом построения мозаик со стороны клиента; получение клиентом исходных изображений; использование сервиса как слоя карты на стороне клиента.

20) Расширенный набор инструментов пространственного анализа на стороне сервера, включая следующие функции:

прямое чтение и использование известных ГИС-форматов векторных данных (свыше 70), включая GML, XML, AutoDeskDWG/DXF, MicrostationDesign, MapInfoMID/MIF и TAB, Oracle и OracleSpatial, IntergraphGeoMediaWarehouse;

передача геоданных пользователям в различных ГИС-форматах векторных данных;

импорт данных из десятков ГИС-форматов в базу геоданных ArcGIS;

моделирование процессов импорта и экспорта данных;

создание собственных форматов данных.

в) Управление пространственными данными. 

Функциональные требования:

1) Формирование хранилища пространственных данных - однопользовательской базы геоданных.

2) Редактирование и ввод геоданных, находящихся в однопользовательской базе геоданных.

3) Загрузка координат точечных пространственных объектов из текстового файла или таблицы.

4) Оцифровка пространственных данных на основе отсканированных бумажных карт или растровых изображений.

5) Управление пространственной привязкой данных с применением различных проекций и датумов.

6) Запросы, идентификация, поиск геоданных.

7) Учет временной составляющей данных.

8) Построение пространственных и атрибутивных индексов геоданных.

9) Чтение, импорт, конвертирование и управление различными типами и форматами пространственных данных, включая статистические данные, чертежи САПР, аэро и космические снимки, веб-сервисы, метаданные.

10) Управление подтипами и доменами геоданных.

11) Моделирование классов отношений на основе классов пространственных объектов.

12) Использование интерактивных мозаик растров, поддерживающих функции ортотрансформирования, классификации и коррекции гистограммы, расчета индексов.

13) Использование шаблонов картографических слоев при редактировании геоданных.

14) Импорт данных GPS.

15) Простейший набор инструментов генерализации векторных данных.

16) Использование всех видов геоинформационных веб-сервисов, предоставляемых ГИС-сервером, в качестве картографических слоев, аналитических инструментов и источников данных.

17) Подключение к многопользовательскому хранилищу пространственных данных через серверную службу или напрямую с использованием клиентской части программного обеспечения СУБД.

18) Подготовка геоинформационных ресурсов для публикации всех видов геоинформационных веб-сервисов на ГИС-сервере.

19) Создание административного подключения к ГИС-серверу для загрузки ресурсов, создания новых и редактирования свойств существующих геоинформационных веб-сервисов.

20) Предварительное построение кэша картографических и глобусных сервисов.

21) Подготовка высококачественных интерактивных и печатных карт, снабженных легендой и математической основой с использованием определяющих запросов, масштабных зависимостей слоев, картографических представлений, сложной символики и классификации объектов.

22) Экспорт карт в различные форматы, включая MXD, PDF, JPEG, AI, BMP, WMF, TIFF.

23) Создание отчетов и диаграмм на основе пространственных данных и карт.

24) Создание и использование шаблонов карт.

25) Инструменты размещения подписей на карте с использованием правил и весов и исключением перекрывания.

26) Использование библиотек картографических символов и создание собственных символов.

27) Создание картографических анимаций.

28) Преобразование проекции картографических слоев на лету.

29) Использование разнообразных способов картографического изображения, включая качественный и количественный фон, значковый, локализованных диаграмм, картограмм и картодиаграмм, ареалов, точечный, линейный, изолиний, послойной окраски и другие.

30) Функции пространственного и атрибутивного запроса, оверлея слоев пространственных данных, подготовки моделей и скриптов для сложного ГИС-анализа.

31) Базовый набор инструментов пространственного анализа.

32) Функции извлечения, статистической обработки и вероятностного анализа пространственных данных.

33) Геокодирование пространственных и табличных данных.

34) Инструменты создания и управления картографическими представлениями для профессионального оформления картографической информации и подготовки карт различной тематики к печати.

35) Детальное управление картографическими символами, включая вычисление главного угла, определение опорных точек, создание маски пересечения, выравнивание маркеров. Определение типа окончания линий.

36) Построение тупиковых масок, контурных масок и масок пересечения слоев.

37) Расширенный инструментарий размещения подписей на картах, включая: модели подписывания улиц, участков, водотоков, горизонталей; изменение интервалов и размера шрифта; размещение с изгибом; перенос по правилам; простирание и падение; повтор надписей; выступ за пределы объекта; размещение вдоль границ; аббревиатуры и сокращения; определение приоритетов расположения относительно объекта.

2. СУБД должна удовлетворять следующим функциональным требованиям:

1) поддержка операционных систем - Windows (все версии), Linux, Solaris, Solaris SPARC, AIX, HP-UX Itanium, HP-UX PA-RISC, z/Linux, Mac OS;

2) распараллеливание запросов по разным ядрам;

3) администрирования сервера СУБД через Web-интерфейс;

4) поддержка кластерных технологий;

5) поддержка режима Active-Active (все узлы кластера активны и исполняют прикладную задачу параллельно);

6) поддержка аналитических функций (использование данных предыдущей строки для вычислений в текущей);

7) поддержка симметричных многопроцессорных систем;

8) одновременная работа с приложениями оперативной обработки транзакций и для аналитическими приложениями; (текст соответствует оригиналу)
9) расширенная синхронная репликация одной базы данных в другую базу данных;

10) поддержка распределенных баз данных;

11) поддержка объектно-ориентированных возможностей - объектных типов, коллекций, массивов, вложенных таблиц, ссылок на объекты и большие бинарные объекты;

12) OLE DB расширения;

13) набор ODBC драйверов;

14) набор СОМ драйверов;

15) библиотеки для разработки программ на языках третьего уровня;

16) возможность описывать определения новых типов объектов, состоящих из атрибутов (скалярных - т.е. других типов, множеств объектов, ссылок на объекты), и обладающих ассоциированными с ним методами. При этом любая колонка таблицы базы данных может быть любого типа, поддерживая также вложенные таблицы и массивы объектов переменных;

17) поддержка Java;

18) хранимые процедуры;

19) кодирование при передаче по сети;

20) многоуровневая аутентификация, авторизация;

21) детальный аудит;

22) поддержка в СОМ из Java;

23) управление ресурсами баз данных;

24) возможность продолжения операций после устранения проблем с ресурсами;

25) самоуправление областями памяти;

26) инкрементальное архивирование и восстановление;

27) дублирующие резервные наборы;

28) восстановление отдельного блока баз данных;

29) быстрый старт баз данных за заранее заданное время;

30) поддержка нескольких размеров блока в одной базе данных;

31) простое переключение режимов баз данных;

32) возможности восстановления на более чем 4 узлах;

33) реорганизация таблиц «налету»;

34) мультиплексирование журналов;

35) секционирование таблиц и индексов (хэш, по условию, смешанное, по списку);

36) восстановление секций таблиц;

37) реорганизация индекса «на лету»;

38) реорганизация индексных таблиц «на лету»;

39) параллельное создание индекса;

40) параллельное сканирование;

41) избыточное чтение вперед и сканирование;

42) распределенные секционированные представления;

43) анонимные транзакции;

44) автоматическое преобразование литералов;

45) поддержка многобайтовых символов;

46) поддержка табличных пространств с большими файлами, не менее 32ТВ;

47) поддержка различных типов индексов, в том числе B-tree, B-tree cluster, Hash cluster, Function-based, Bitmap, Reverse key, Domain indexes;

48) наличие внутреннего языка программирования, который позволяет разрабатывать триггеры, хранимые процедуры и функции любой сложности, наличие неограниченной рекурсии;

49) поддержка всех видов триггеров: <до>, <после>, <вместо>;

50) установка патчей без остановки базы данных;

51) гарантированное восстановление из резервной копии;

52) наличие механизма хранения больших объектов (LOB): изображения, большие текстовые файлы или расширенные типы данных, включая XML-документы и картографические растровые объекты, внутри БД.

 

