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ВВЕДЕНИЕ
 
Данный документ разработан в рамках реформирования нормативной базы строительной отрасли Республики Казахстан, в основу которого положен принцип по параметрическому методу нормирования.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
Приемлемые решения принимаются с учетом уровня эксплуатации здания (главная цель или функция), факторов риска, связанных с опасностями для пользователей зданий, и величин событий - характером опасности (внутренней или внешней), количеством пользователей (персонал), продолжительностью занятости людьми.
Настоящий свод правил не является единственным способом выполнения параметров, установленных в СН РК «Проектирование объектов органов противопожарной службы».
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к планировке территории, объемно-планировочным, конструктивным решениям и инженерным сетям для проектирования объектов органов противопожарной службы.
1.2 Документ предназначен для проектирования, строительства (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта), с учетом функционально-организационных особенностей зданий и сооружений органов противопожарной службы (пожарных депо, учебно-тренировочного комплекса, административно-бытовых и жилых и т.д.).
1.3 При проектировании объектов органов противопожарной службы, кроме настоящего свода правил, следует соблюдать требования других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативно-технические документы и стандарты:
СП РК 2.02-07-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СП РК 2.04-31-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 2.04-34-2013 Строительная теплотехника.
СП РК 3.01-11-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СП РК 3.06-02-2012 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП РК 4.01-03-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.01-07-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СП РК 4.02-07-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Примечание. При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются, а также термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Бум: Спортивный снаряд для упражнения в равновесии, деревянный брус, горизонтально закрепленный на двух стойках.
3.2 Газодымозащитная служба (далее ГДЗС): Специальная служба в составе противопожарной службы, организуемая для тушения пожаров в среде, непригодной для дыхания.
3.3 Осмотровые канавы: Наиболее распространенный вид рабочего поста для технического обслуживания и ремонта автомобилей.
3.4 Песконефтеуловитель: Предназначен для задержания механических примесей (главным образом песка) и удаления нефтепродуктов из поверхностных сточных вод.
3.5 Пожарная насосная станция: Автомобиль, оборудованный пожарным насосом с автономным двигателем и предназначенный для доставки пожарного оборудования, подачи воды из водоисточника к месту пожара.
3.6 Пожарная техника: Технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, защиты от него людей и материальных ценностей.
3.7 Пожарный автомобиль: Оперативное транспортное средство на базе автомобильного шасси, оснащенное пожарно-техническим вооружением и предназначенное для использования при тушении пожара. В зависимости от назначения пожарные автомобили подразделяются на основные, специальные и вспомогательные.
3.8 Пожарный гидрант: Стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети.
3.9 Пост технического обслуживания: Помещение, оснащенное: смотровой канавой, гаражным оборудованием для замены масла, прокачки тормозных систем, домкратами, компрессором, гидравлическим прессом и т.д., в котором обслуживается пожарная техника.
3.10 Реборда: Выступающая часть обода колеса или шкива, служащая направляющей при движении колеса по рельсам или каната, троса, ремня по шкиву.
3.11 Система оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
3.12 Тепло- и дымокамера: Сложное инженерно-техническое сооружение, предназначенное для проведения тренировок, направленных на формирование психологической готовности газодымозащитников к действиям в экстремальных условиях, для выработки тепловой устойчивости при физической нагрузке с применением средств индивидуальной защиты.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Основные положения
4.1.1 Пожарные депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются:
- тип I - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городов;
- тип II - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городов;
- тип III - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны предприятий;
- тип IV - пожарные депо (посты) на 2, 4, 6 автомобилей для охраны предприятий;
- тип V - пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов).
4.1.2 Количество пожарных депо и автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии с приложением А.
4.1.3 При проектировании объектов органов противопожарной службы в целях обеспечения возможности работы в непригодной для дыхания среде в пожарных частях (постах) рекомендуется создавать ГДЗС.
4.1.4 В зависимости от количества единиц основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей и средств связи, находящихся на вооружении органов противопожарной службы по охране городов и специальных формирований, создаются подразделения технической службы:
- производственно-технические центры (далее ПТЦ) - свыше 200 единиц;
- отряды технической службы - от 100 до 200 единиц;
- части технической службы, не входящие в состав ПТЦ и отрядов, - от 20 до 100 единиц;
- отдельные посты технической службы - до 20 единиц.
4.1.5 Высота помещений для пожарных автомобилей и мойки определяется заданием на проектирование в зависимости от типа, но не менее 4,5 м.
Примечание. За высоту помещения принимается расстояние в свету от отметок чистого пола до потолка либо выступающих от потолка конструкций (балок, прогонов, ребер плит и других конструкций).
4.1.6 В случае необходимости, на территории объектов органов противопожарной службы, в том числе жилые зоны, размеры входной площадки с пандусом, уклоны, поручни и перила, бортики, ширина дверей, коридоров, подходы к различному оборудованию и мебели, следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 3.06-02, а также других действующих на территории Республики Казахстан нормативных документов.
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 При проектировании объектов органов противопожарной службы необходимо обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.2.2 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, должны обеспечивать в случае пожара:
- противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом, разработанные в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан;
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
- содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектных, технических и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан;
- применение конструкций и материалов, отвечающих требованиям действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан;
- возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданиям территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания и сооружения, в том числе при обрушении горящего объекта;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое и само здание.
4.2.3 Выбор размеров объектов органов противопожарной службы и пожарных отсеков, а также расстояния между зданиями и сооружениями следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты.
4.2.4 Пожарные депо следует проектировать не ниже II степени огнестойкости. Допускается при технико-экономическом обосновании для пожарных депо V типа проектировать одноэтажные здания III, Ша, V степеней огнестойкости.
4.2.5 В зданиях V степени огнестойкости поверхности деревянных стен, перегородок, потолков с внутренней стороны помещений должны быть оштукатурены.
4.2.6 В населенных пунктах с числом населения до 1 тыс. человек возможно использование других специально переоборудованных зданий, имеющих обособленные выезд и вход, обеспечивающих необходимые условия для размещения людей, техники и несения службы.
4.2.7 В целях защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения их последствий необходимо обеспечить применение основных строительных конструкций, отвечающих требованиям с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности.
4.2.8 Число эвакуационных выходов с этажа и помещения должно быть не менее двух.
4.2.9 Число эвакуационных выходов из зданий и сооружений должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа объектов органов противопожарной службы.
4.2.10 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно.
4.2.11 Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, оборудованных дымоудалением с принудительным побуждением, а также двери лестничных клеток (за исключением дверей, ведущих непосредственно наружу, в технические помещения) должны быть дымонепроницаемыми.
4.2.12 Дымонепроницаемые двери, которые необходимо эксплуатировать в открытом положении, должны закрываться, вручную или должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
4.2.13 Двери на путях эвакуации должны открываться в направлении выхода из зданий (помещений).
4.2.14 Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход.
4.2.15 Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания.
4.2.16 Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.
4.2.17 Минимальная эвакуационная ширина лестниц и лестничных клеток должна обеспечивать беспрепятственную эвакуацию для наибольшего количества людей, эвакуируемых по лестницам (лестничным клеткам).
4.2.18 Система противодымной защиты на объектах органов противопожарной службы должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.
4.2.19 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать под перекрытием.
4.2.20 При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
4.2.21 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
4.2.22 Автоматической пожарной сигнализацией необходимо оборудовать все помещения, входящие в комплекс для работы и обслуживания средств связи, за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами (санузлы, туалеты и т. п.).
4.2.23 В помещениях, где используются электрические средства связи, рекомендуется применять дымовые пожарные извещатели.
4.2.24 При устройстве установок пожаротушения на объектах органов противопожарной службы с наличием в них отдельных помещений, где требуется только пожарная сигнализация, вместо нее допускается предусматривать установку пожаротушения.
4.2.25 Облицовка стен и потолков помещений должна быть выполнена из негорючих или слабогорючих материалов.
4.2.26 При прокладке кабелей через ограждающие конструкции помещений зазоры между ограждающей конструкцией и кабелями должны быть заделаны на всю толщину конструкции строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и газодымонепроницаемость.
4.3 Градостроительные решения
4.3.1 Планировка территории объектов органов противопожарной службы должна соответствовать СП РК 3.01-11, а также параметрам, установленным в настоящем своде правил.
4.3.2 При проектировании объектов органов противопожарной службы необходимо учитывать выезды из пожарных депо и постов, они должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов.
4.3.3 Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.
4.3.4 Пожарные депо следует располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
4.3.5 Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется в соответствии с приложением Б.
4.3.6 Площадь земельного участка при реконструкции пожарного депо в условиях существующей застройки определяется заданием на проектирование.
4.3.7 Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются в соответствии с приложением В, при этом допускается увеличение площади земельного участка.
4.3.8 Дополнительный состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо I и III-типов, принять по приложению В.
4.3.9 На территории пожарного депо I и III типов размещаются объекты противопожарной службы в установленных пределах, рекомендованных в таблице 1, в соответствии с заданием на проектирование.
 
Таблица 1 - Здания и сооружения, размещаемые при пожарных депо I и III типов
 
	Наименование зданий и сооружений
	Площадь, м2

	1. Административно-бытовое здание
	В соответствии с приложением Г

	2. Учебный центр (пункт)
	5000 - 2500

	3. Отряд (часть, пост) технической службы
	10000 - 4500

	4. Опорный пункт пожаротушения
	15000 - 5000

	5. Пожарно-технический центр передового опыта пожарной охраны и пропаганды пожарно-технических знаний
	2000 - 1000

	6. Испытательный полигон
	20000 - 10000

	7. Испытательная пожарная лаборатория
	400 - 200

	8. Тренировочный комплекс ГДЗС (дымокамера, теплодымокамера)
	700 - 200

	9. Полоса психологической подготовки пожарных
	1000 - 600

	10. Спортивное ядро для пожарной эстафеты (180 м × 80 м)
	1440

	11. Закрытый спортивный комплекс для круглогодичных занятий по пожарно-прикладному спорту и физподготовке
	5000 - 2000

	Примечания
1. Строительство испытательного полигона осуществляется в загородной зоне и согласовывается с санитарно - эпидемиологическими службами.
2. Здания и сооружения должны размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах. Допускается размещение учебного и пожарно-технического центров в селитебной зоне города.
3. Тренировочный комплекс газодымозащитной службы следует размещать в одном здании с базой газодымозащитной службы.
4. Состав и площади помещений зданий, указанных в поз. 2-6 настоящей таблицы, определяются в задании на проектирование.


 
4.3.10 Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка.
4.3.11 Территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2,0 м.
Свод правил дополнен пунктом 4.3.12 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.09.19 г. № 129-НҚ
4.3.12 Строительство новых пожарных депо взамен аварийных (при их сносе) допускается осуществлять на этом же участке в условиях существующих границ по типовому либо индивидуальному проекту, согласно заданию на проектирование.
4.4 Объемно-планировочные решения
4.4.1 Состав и площади помещений пожарных депо принимаются в соответствии с приложением Г, а центральных депо - приложением Д.
4.4.2 При проектировании объектов органов противопожарной службы количество специальных пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии с таблицей 2.
 
Таблица 2 - Количество специальных пожарных автомобилей
 
	Наименование специальных автомобилей
	Число жителей в городе (населенном пункте), тыс. чел.

	
	до 5
	5 - 50
	50 - 100
	100 - 500
	500 - 1000
	Св. 1000

	Автолестницы и автоподъемники
	1*
	2
	3
	6
	8
	**

	Автомобили ГДЗС
	1
	1
	2
	3
	4
	**

	Автомобили связи и освещения
	-
	1
	1
	2
	2
	**

	* При наличии зданий высотой 4 этажа и более
** Определяется по количеству административных районов из расчета одна авто лестница и автоподъемник, автомобиль ГДЗС, автомобиль связи и освещения на район.


 
4.4.3 Количество специальных автомобилей следует предусматривать с учетом 50% резерва.
4.4.4 Состав и площади помещений для региональных специализированных отрядов и специализированных частей, осуществляющих первоочередные аварийно-спасательные работы, принимаются в соответствии с заданием на проектирование.
4.4.5 Кислородно- и воздухонаполнительную станцию следует размещать в отдельном помещении, на первом этаже здания.
4.4.6 Температуру в кислородно- и воздухонаполнительной станции необходимо поддерживать в диапазоне от +3°С до +20°С.
4.4.7 Наполнение баллонов аппаратов с давлением от 20 МПа до 30 МПа (200 кгс/см2 - 300 кгс/см2) допускается производить из компрессорной.
4.4.1 Помещения противопожарных служб
4.4.1.1 В целях обеспечения оперативного управления силами, средствами и взаимодействия с подразделениями объектов органов противопожарной службы в пожарных частях (постах) рекомендуется создавать пункты связи.
4.4.1.2 Пункт связи в пожарном депо следует располагать справа, а пост технического обслуживания слева от помещения пожарной техники по ходу выезда автомобилей.
4.4.1.3 Стены, перекрытия и стеллажи аккумуляторной покрываются кислотоупорной краской, покрытие полов должно быть кислотостойким.
4.4.1.4 Глубина помещений пожарной техники, технического обслуживания и мойки в зданиях пожарных депо I - IV типов должна составлять 15 м - 18 м, V типа - 12 м - 15 м, а при размещении крупногабаритной автотехники - по заданию на проектирование.
4.4.1.5 Планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом из здания пожарного депо должна быть ниже отметки пола помещения пожарной техники на 0,15 м.
4.4.1.6 Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать ниже уровня смежных, не менее чем на 0,05 м.
4.4.1.7 Уклон пола в гараже-стоянке пожарных автомобилей должен быть не более 3% в сторону трапов и лотков, предусматриваемых перед выездными воротами, панели стен облицовываются керамической плиткой.
4.4.1.8 Допускается размещение стеллажей с боевой одеждой личного состава дежурного караула сбоку автомобилей, если расстояние от стеллажа до автомобиля составляет не менее 1,5 м.
4.4.1.9 Пост мойки в пожарных депо I - IV типов следует проектировать в отдельном боксе, (блоке гаража), для пожарных депо V типа устройство мойки допускается в помещении гаража.
4.4.1.10 Стены помещения мойки и сушки противогазов и аппаратов облицовываются на высоту не менее 2 м от уровня пола керамической плиткой или другими строительными материалами, позволяющими выполнять влажную уборку стен.
4.4.1.11 Посты технического обслуживания в пожарных депо II, IV, V типов допускается совмещать с помещением пожарной техники.
4.4.1.12 Осмотровую канаву, в зависимости от способа расстановки пожарных автомобилей в гараже или помещении технологического обслуживания допускается выполнять тупиковой или прямоточной.
4.4.1.13 В помещениях поста технического обслуживания и пожарной техники устраиваются осмотровые канавы из расчета 1 на 3 автомобиля.
4.4.1.14 Осмотровые канавы должны иметь 2 спуска (один - по ступенчатой лестнице, другой - по скобам) и сверху закрываться съемной решеткой из металлических прутьев диаметром не менее 0,012 м с ячейками не более 0,1 м × 0,1 м.
4.4.1.15 В целях предотвращения падения автомобилей в осмотровую канаву, а также для более точного направления их движения вдоль нее по ее периметру оборудуется предохранительная реборда высотой не менее 0,08 м, пол и стены канавы облицовываются керамической плиткой, на ее дно укладывается деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструментов и светильников.
4.4.1.16 Техническое обслуживание следует выполнять на осмотровых канавах.
4.4.1.17 Ширина прямоточной осмотровой канавы узкого типа определяется колеей автомобиля, и в зависимости от конструкции реборд она достигает 1,0 м - 1,1 м.
4.4.1.18 Глубина канавы может быть 1,2 м - 1,4 м от уровня пола помещения.
4.4.1.19 Канавы должны иметь ступеньки для схода в канаву в торцовой части и скобы, вмонтированные в стену с противоположной стороны.
4.4.1.20 Обогрев канав (в холодное время года) должен осуществляться теплым воздухом, поступающим по каналам, устроенным в стенах канав.
4.4.1.21 Ниши для светильников должны быть защищены от механических повреждений.
4.4.1.22 В разделяющей перегородке между пунктом связи и помещением пожарной техники следует предусматривать окно размером 1,2 м × 1,5 м на расстоянии 0,6 м от пола, которое оборудуется приспособлением для передачи путевок.
4.4.1.23 При размещении дежурной смены на втором этаже в межэтажном перекрытии следует устраивать проем 1,2 м × 1,2 м с металлическими столбами диаметром 0,2 м с гладкой поверхностью, для спуска в помещение пожарной техники из расчета 1 столб на 6 человек дежурной смены.
Над проемами устраиваются кабины с открывающимися внутрь двухстворчатыми дверями, оборудованными блокирующими устройствами от самопроизвольного открывания.
4.4.2 Входы, проходы (коридоры), лестницы
4.4.2.1 Вход в жилую часть здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения пожарной техники.
4.4.2.2 На путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной техники не допускается устройство порогов, ступеней, а также выступающих частей конструкций и оборудования на высоте не менее 2,2 м от уровня пола.
4.4.2.3 Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены по тревоге должна быть не менее 1,4 м.
4.4.2.4 При размещении дежурной смены на втором этаже здания открывание внутренних дверей должно предусматриваться по направлению движения к местам расположения спусковых столбов в помещение пожарной техники.
Расстояние (ширина) от автомобиля до выступающих конструкций зданий должно быть не менее 1 м.
4.4.2.5 Ширину ворот в помещении пожарной техники следует принимать на 1,0 м больше наибольшей габаритной ширины пожарного автомобиля, но не менее 4,2 м.
4.4.2.6 Каждые ворота должны быть двустворчатыми, металлическими с остеклением, утепленными и оборудоваться ручными и автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими самопроизвольное их закрывание.
4.4.2.7 Верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30% всей площади ворот.
4.4.2.8 В полотнище первых (от пункта связи) ворот необходимо предусматривать калитку размером не менее 0,7 м × 2 м.
4.4.2.9 На территории пожарного депо следует предусмотреть два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.
4.4.2.10 Габариты стоянки автомобилей обозначаются белыми полосами шириной 0,1 м, также предусматриваются упоры для задних колес автомобилей.
4.4.2.11В помещении пожарной техники оборудуется табло погодных условий.
4.4.2.12 На передней стене у каждых ворот устанавливаются зеркала заднего обзора размером не менее 1,0 м × 0,4 м.
4.4.2.13 Ширину проезжей части дороги следует принимать не менее 4,5 м, повороты должны быть радиусом не менее 10,5 м.
4.4.2.14 Движение автомобилей на территории склада горючесмазочных материалов (ГСМ) следует предусматривать в одном направлении, покрытие проезда должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов.
4.4.2.15 Ширина проходов в помещении гаража-стоянки принимается в соответствии с приложением Ж.
4.4.3 Производственные, учебно-спортивные, жилые зоны
4.4.3.1 В жилой зоне противопожарного депо размещаются служебные квартиры или общежитие со встроенным (пристроенным) гаражом-стоянкой основных пожарных автомобилей и закрытая стоянка для резервной техники, автозаправочная станция (далее АЗС), помещения технического обслуживания, склады, очистные сооружения, площадки для отдыха и детских игр.
4.4.3.2 Количество раздаточных колонок определяется заданием на проектирование в зависимости от применяемых видов топлива и смазочных материалов.
4.4.3.3 Производственные процессы в пожарном депо по санитарно-гигиеническим требованиям относятся к I группе.
4.4.3.4 С учетом местных условий жилой дом может располагаться вне территории пожарного депо.
4.4.3.5 Помещение для отдыха личного состава дежурной смены должно быть расположено не выше второго этажа.
4.4.3.6 Между помещениями для отдыха личного состава дежурной смены и гаража-стоянки пожарных автомобилей следует предусмотреть тамбур или коридор.
4.4.3.7 Состав и площади помещений административно-бытовых, жилых зданий пожарных депо следует принимать по приложению Г.
4.4.3.8 В учебно-спортивной зоне пожарного депо следует размещать учебную пожарную башню, стометровую полосу с препятствиями, подземный резервуар и гидрант с площадкой для стоянки автомобилей, спортивные сооружения необходимо учитывать в соответствии с приложениями В и Е.
4.4.3.9  Рукавный пост следует размещать на территории пожарного депо в отдельно стоящем здании для хранения, а также технического обслуживания и ремонта пожарных рукавов.
4.4.3.10 Башни, пристроенные к зданиям депо, допускается использовать для мойки и сушки рукавов.
4.4.3.11 При использовании учебной башни для сушки и мойки пожарных рукавов шахта для сушки и помещение для мойки отделяются от помещений учебной башни сплошной стеной.
4.4.3.12 Выход на верхнюю рабочую площадку шахты и в помещение мойки рукавов допускается через помещение учебной башни.
4.4.3.13 Верхняя рабочая площадка оборудуется лебедкой для подъема рукавов высотой не менее 1,25 м.
4.4.3.14 Шахта оборудуется пусковой аппаратурой, которая размещается внизу и на верхней площадке.
4.4.3.15 Башенная сушилка должна иметь калорифер или другие приборы для подогрева воздуха.
4.4.3.16 При проектировании комнаты психологической разгрузки площадь следует определять из расчета 1,5 м - 2 м на одного человека с учетом выделения свободной площади для устройства природно-ландшафтных зон, декоративно-художественных композиций и т.д.
4.4.3.17 Высота помещения должна быть в пределах 2,8 м - 3,8 м.
4.4.3.18 Комната психологической разгрузки должна быть изолирована от источников, генерирующих шум, вибрацию, от поступления газопылевых смесей, а также необходимо обеспечить отопление и вентиляцию помещения.
4.4.3.19 Уровень шума не должен превышать 50 дБ, температура воздуха должна быть в пределах 18°С - 25°С при относительной влажности 40%.
4.4.3.20 Для обеспечения звукоизоляции в помещении целесообразно предусмотреть специальное устройство (тамбур).
4.4.3.21 Освещение комнаты должно быть равномерное без прямых попаданий яркого света на глаза.
4.5 Освещение
4.5.1 При проектировании объектов органов противопожарной службы рекомендуется предусматривать естественное освещение в помещениях, предназначенных для постоянного пребывания людей.
4.5.2 Смотровые канавы в помещениях поста технического обслуживания и гаража-стоянки пожарных автомобилей должны оборудоваться стационарными светильниками, подключенными к сети с напряжением не более 36 В.
4.5.3 Наружное освещение проездов и освещение охраняемой территории, вокруг и на объектах органов противопожарной службы проектируется в соответствии с требованиями СП РК 2.04-31 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.5.4 В случае экстренной эвакуации газодымозащитников рекомендуется установление светильников с зеркальными лампами, которые улучшают видимость в задымленных помещениях.
4.5.5 При проектировании систем электрооборудования дымокамеры следует учитывать следующие виды освещения с напряжением не более 220 В:
- рабочее (общее и местное);
- аварийное;
- эвакуационное.
4.5.6 Освещенность в помещении теплокамеры должна быть 150 лк - 200 лк.
4.5.7 Эвакуационные знаки, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
4.5.8 Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, учитывая требования к ультрафиолетовому облучению согласно с действующими нормативными документами.
4.5.9 Установки архитектурного освещения рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы не производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.
4.5.10 В установках архитектурного освещения следует использовать разрядные источники света.
4.6 Конструктивные решения зданий
4.6.1 При проектировании и строительстве объектов органов противопожарной службы, включая сейсмоопасные районы, расчет несущих конструкций следует производить в соответствии с положениями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.6.2 На территории со сложными геологическими условиями, подверженной сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, ввод инженерных коммуникаций должен выполняться с учетом необходимости компенсации возможных перемещений основания.
4.6.3 Объекты органов противопожарных служб следует проектировать на основе полносборных железобетонных систем, каркасных и каркасно-панельных и крупнопанельных конструкций, монолитного железобетона, кирпича, местных строительных материалов, из металлических облегченных конструкций на основе применения смешанных конструктивных систем, материалов и пр.
4.6.4 Несущие конструкции следует проектировать и строить таким образом, чтобы они в процессе строительства, в течение проектного срока эксплуатации выдерживали возможные воздействия, влияния неблагоприятных факторов и сохраняли требуемые показатели надежности.
4.6.5 При определении уровня надежности для определенных несущих конструкций допускается провести как классификацию элементов несущей конструкции, так и конструкции в целом.
4.6.6 Облегченные металлические конструкции могут применяться только в целях ускоренного строительства, а также при строительстве объектов органов противопожарных служб во вновь осваиваемых или труднодоступных районах.
4.6.7 При проектировании железобетонных, стальных и деревянных конструкций следует предусматривать меры, обеспечивающие их долговечность, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4.6.8 При проектировании конструкции и основания зданий необходимо учитывать неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а коэффициенты надежности по нагрузке принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.6.9 Необходимо использовать конструкции и детали, выполненные из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов, в соответствии с действующими нормативными документами.
4.6.10 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги, а также пыли.
4.6.11 На объектах органов противопожарной службы толщину наружных стен необходимо принимать на основании теплотехнических расчетов в соответствии с требованиями СП РК 2.04-34 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.6.12 Стекла оконных переплётов со стороны помещений должны устанавливаться на водостойких замазках или упругих водостойких прокладках.
4.7 Проектирование инженерных систем
4.7.1 Электрооборудование
4.7.1.1 На объектах органов противопожарной службы следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, устройства городской телефонной связи, пожарную и охранную сигнализацию, систему оповещения о пожаре в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок и других нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.7.1.2 Электроснабжение пожарных депо I - IV типов следует предусматривать по I категории надежности.
4.7.1.3 Здания пожарных депо I - IV типов оборудуются охранно-пожарной сигнализацией (за исключением санитарных узлов, умывальных, парильных, душевых и др. помещений с мокрым процессом, венткамер, насосных, бойлерных и др. помещений инженерного оборудования зданий, в которых отсутствуют сгораемые материалы) и административно-управленческой связью.
4.7.1.4 Центры оперативного управления (далее ЦОУ) оборудуются специальными входящими линиями «101» и исходящими соединительными линиями с:
а) с пожарными депо;
б) со службами экстренной помощи:
- с полицией;
- со скорой медицинской помощью;
- с аварийной службой газового хозяйства;
в) с диспетчерскими службами:
- водоканала;
- дорожной полиции (ГАИ);
- штаба гражданской обороны (ГО);
- метрополитена;
г) санитарно-эпидемиологической и другими службами.
4.7.1.5 При проектировании объектов органов противопожарной службы следует соблюдать требования СП РК 2.02-07, а также настоящего свода правил, действующего на территории Республики Казахстан.
4.7.1.6 Оборудование систем пожарной сигнализации, управления, оповещения людей о пожаре и других аварийных ситуациях должно размещаться в одном помещении (пультовой или пожарного поста) с круглосуточным пребыванием людей.
4.7.1.7 Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме этого необходимо предусматривать их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов.
4.7.1.8 Питание эвакуационного и аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями.
4.7.1.9 Предусматривать устройство автономных источников (аккумуляторных батарей, дизельных электростанций и т.п.) для питания аварийного и эвакуационного освещения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных в задании на проектирование.
4.7.1.10 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования объектов органов противопожарной службы.
4.7.1.11 Схемы электрических сетей следует предусмотреть простыми, экономичными исходя из требований, предъявляемых к надежности электроснабжения электроприемников объектов органов противопожарной службы и электробезопасности.
4.7.1.12 Кабельные конструкции должны быть спроектированы так, чтобы выдерживали механические нагрузки от кабелей, с учетом возможных механических, химических и тепловых воздействий, а также учитывая расположение и природные явления.
4.7.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование
4.7.2.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования рекомендуется проектировать с учетом требований СП РК 4.02-07 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.7.2.2 Расчетная температура воздуха в помещении пожарной техники должна составлять не ниже +10°С.
4.7.2.3 Нагревательные приборы систем отопления следует размещать под окнами без ниш.
4.7.2.4 При проектировании органов противопожарной службы в системах отопления следует применять нагревательные приборы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку.
4.7.2.5 Воздухообмен в помещениях гаража-стоянки пожарных автомобилей, мойки и поста технического обслуживания автомобильного транспорта следует предусматривать из верхней и нижней зон помещений поровну.
4.7.2.6 Газоотводы в пределах помещения гаража-стоянки пожарных автомобилей выполняются скрытой прокладкой, их стояки для присоединения гибких шлангов к выхлопным трубам двигателя не должны выступать за габариты автомобилей. Система газоотвода должна быть постоянно подключена к выхлопной системе автомобилей и саморазмыкаться в начале его движения.
4.7.2.7  Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо рассчитывать из условий одновременно для выезда 50% автомобилей.
4.7.2.8 При проектировании ГДЗС на объектах органов противопожарной службы, помещения оборудуются вытяжной вентиляцией, всасывающий канал которой должен располагаться в не менее 0,5 м от уровня пола.
4.7.2.9 При заборе воздуха снаружи помещения всасывающий воздухопровод выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов через воздухопровод в компрессорную установку.
4.7.2.10 В помещениях станций пожаротушения следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с нижним забором воздуха, обеспечивающую состояние воздушной среды, содержание вредных веществ в которой не превышает предельно допустимые для них концентрации.
4.7.2.11 Аварийная принудительная вентиляция должна обеспечивать содержание в помещении дымокамер:
- углекислого газа менее 5%;
- оксида углерода менее 0,024%.
4.7.2.12 Для системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях необходимо предусматривать:
- автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования воздуха) при срабатывании не менее двух извещателей пожарной сигнализации;
- наличие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах и их автоматическое закрытие в случае пожара.
4.7.2.13 Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером.
4.7.2.14 Воздуховоды систем приточной вентиляции должны выполняться из стали.
4.7.2.15 На приточных, вытяжных воздуховодах, обслуживающих помещения, оборудованные автоматическими системами пожаротушения, предусматриваются автоматические заслонки (клапаны) с электроприводом, сблокированным с системами автоматического пожаротушения.
4.7.2.16 Заслонки устанавливаются в непосредственной близости от обслуживаемого воздуховодом помещения.
4.7.2.17 Оборудование приточно-вытяжной вентиляции, устройства для подачи и удаления воздуха, воздухозаборные шахты и каналы должны быть доступны для осмотра, очистки и дезинфекции.
4.7.2.18 Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих зданий. При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.
4.7.2.19 Допускается проектирование совмещенной вентиляции механической с частичным использованием естественного притока или удаления воздуха.
4.7.3 Водоснабжение и канализация
4.7.3.1 Внутренний водопровод, а также наружные сети, канализации объектов органов противопожарной службы следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 4.01-03 и СП РК 4.01-07, а также других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
4.7.3.2 Магистральные сети водопровода прокладываются под потолком подвала и гаража для пожарных автомобилей, водопроводные стояки прокладываются скрыто с зашивкой в короба с устройством лючков для доступа к отключающей арматуре.
4.7.3.3 На вводах водопровода в здание устанавливаются водомерные узлы с обводной линией и задвижкой с электроприводом и с ручным управлением.
4.7.3.4 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими.
4.7.3.5 Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства.
4.7.3.6 С целью обеспечения безопасности насосные станции основного водопитателя установок водяного и пенного пожаротушения рекомендуется размещать в отдельных отапливаемых помещениях объектов (на первых, цокольных или подвальных этажах) и предусматривать отдельный выход наружу или на лестничную клетку.
4.7.3.7 Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения.
4.7.3.8 Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды.
4.7.3.9 К системе хозяйственно-питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, внутренние и наружные поливочные краны.
4.7.3.10 Систему горячего водоснабжения следует проектировать с циркуляцией по магистральным сетям и стоякам от теплового узла, расположенного в подвальном помещении.
4.7.3.11 В системе канализации помещений мойки автомашин следует обеспечить присоединение к внешним сетям ливневой канализации через песконефтеуловитель или иную очистную систему.
4.7.3.12 При проектировании объектов органов противопожарной службы в случае ремонта или аварии систему горячего водоснабжения следует устанавливать двухтрубной в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
4.7.3.13 В моечных и помещениях приготовления пищи следует устанавливать жироуловители для очистки сточных вод.
4.7.3.14 В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение внутреннего пожарного крана.
4.7.4 Мусороудаление
4.7.4.1 При проектировании объектов органов противопожарной службы предельное количество отходов при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.
4.7.4.2 Систему удаления мусора из здания следует рассчитывать исходя из нормативов суточного накопления.
4.7.4.3 Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.
4.7.4.4 Для установки мусоросборных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая удобный подъездной путь для автотранспорта.
4.7.4.5 Тип и количество мусоросборных контейнеров устанавливаются в зависимости от принятого для данной местности способа удаления мусора и бытовых отходов по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, также необходимо обеспечить их плотно закрывающимися крышками.
4.8 Охрана окружающей среды
4.8.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов органов противопожарной службы в целях охраны окружающей среды рекомендуется проводить мероприятия, способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
4.8.2 В процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов органов противопожарной службы для предотвращения и устранения процессов, ухудшающих состояние окружающей среды, следует производить:
а) мониторинг за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников;
б) предотвращение загрязнения земельных ресурсов;
в) восстановление нарушенного плодородного слоя почвы;
г) контроль и предотвращение загрязнения водных ресурсов;
д) снижение запыленности территории, создание благоприятных условий для персонала объектов органов противопожарной службы.
4.8.3 При проектировании объектов органов противопожарной службы рекомендуется обеспечить строительство очистных устройств, обеспечивающих улучшение качественного состава отводимых вод, сооружений и устройств для аэрации воды.
4.8.4 При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть складские помещения для утилизации энергосберегающих и газоразрядных ламп, аккумуляторов, электроники и т.д.
4.8.5 При проектировании и эксплуатации объектов органов противопожарной службы рекомендуется предусматривать защиту земель от истощения, деградации, а также опустынивания.
4.8.6 В целях защиты почвы территории при строительстве и эксплуатации объектов органов противопожарной службы от возможного загрязнения, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель, рекомендуется производить следующие природоохранные мероприятия:
а) устройство специальных площадок для размещения техники и стройматериалов на этапе строительства;
б) организацию специальных площадок для размещения строительного мусора и своевременный его вывоз;
в) асфальтобетонное покрытие подъездов, покрытие тротуаров;
г) ликвидацию последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;
д) применение в период строительства современной организации с использованием новейших технологий, предусматривающих использование малой механизации с ограниченной грузоподъемностью и габаритами;
е) рекультивацию земель, нарушенных в процессе строительства инженерных сетей.
4.8.7 Следует предусмотреть мероприятия по защите подземных вод от загрязнения, которые направлены на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта (завесы, противофильтрационные стенки), а также на перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа.
4.8.8 Для ликвидации локальных очагов загрязнения ведут откачку загрязненных подземных вод из специальных скважин.
4.8.9 Для стабилизации и повышения состояния экологических систем рекомендуется осуществлять сохранение или улучшение существующего ландшафта.
 
 
5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Экономия энергии и сокращение расходов тепла
5.1.1 Отопление, вентиляцию и кондиционирование следует проектировать, используя тепловые вторичные энергетические ресурсы:
а) воздух, удаляемый системами общеобменной вентиляции и местных отсосов;
б) технологические установки, передаваемые в виде тепло- и холодоносителей, пригодных для отопления, вентиляции и кондиционирования.
5.1.2 Использование теплоты воздуха из систем вентиляции с естественным побуждением допускается проектировать при технико-экономическом обосновании.
5.1.3 Для обеспечения экономии энергии и сокращения расходов тепла на объектах органов противопожарной службы рекомендуется предусматривать следующие меры:
- использование теплозащитных свойств зданий;
- установку автоматизации систем отопления при централизованном теплоснабжении;
- установку систем прерывистого отопления зданий с переменным тепловым режимом;
- дифференцирование по сторонам света стен и размеров окон;
- улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций;
- применение ветроограждающих устройств.
5.1.4 Рекомендуется предусмотреть мероприятия, способствующие оптимизации энергопотребления, сокращению расходов в режимах ожидания на объектах органов противопожарной службы.
5.1.5 При проектировании объектов органов противопожарной службы допускается предусматривать установку тепловых насосов, модернизацию систем центрального отопления или охлаждения.
5.1.6 В целях снижения энергопотребления для искусственного освещения рекомендуется использование дневного света.
5.1.7 В темное время суток рекомендуется использовать тусклый свет в коридорах, а также допускается применять «управляемые» светильники с датчиками движения с режимом ожидания и разбить помещение на зоны.
5.1.8 В целях экономии электроэнергии рекомендуется использование энергосберегающих ламп.
5.1.9 При установке оконных конструкций допускается нанесение на стекло теплоотражающего покрытия, которое прозрачно для видимой части спектра дневного света, но в то же время характеризуется высоким коэффициентом отражения в тепловом диапазоне излучения, направленного изнутри наружу.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 При проектировании, строительстве, эксплуатации объектов органов противопожарной службы рекомендуется предусмотреть систему рационального водоиспользования, а также организационных и технических мероприятий:
- водосберегающую арматуру;
- предотвращение нарушения естественных гидрологических условий;
- очистку сточных вод для дальнейшего вторичного использования (смыв, полив растений);
- установку санитарно-технического оборудования с низким расходом воды;
- установку приборов с сенсорами и ограничителями расхода воды.
5.2.2 Во всех объектах органов противопожарной службы следует установить счетчики холодной и горячей воды.
5.2.3 Следует обеспечить восстановление плодородия почв, поддержание благоприятного водно-солевого режима в корневой зоне.
5.2.4 Рекомендуется обеспечить посадку на прилегающей территории растений, приспособленных к местному климату и требующих минимального полива, а также использование эффективной системы полива.
 
Приложение А
(обязательное)
 
 
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов
 
Таблица А.1 - Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов
 
	Население, тыс. чел.
	Площадь территории населенного пункта, (не менее), га

	
	до 2000
	2000-4000
	4000-6000
	6000-8000
	8000-10000
	10000-12000
	12000-14000
	14000-16000
	16000-18000
	18000-20000
	20 000-25 000
	25 000-30 000
	30 000-35 000
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	Примечания
1. В числителе - общее количество пожарных депо, в знаменателе - количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом.
2. Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км.


 
Приложение Б
(обязательное)
 
 
Площадь земельного участка пожарного депо
 
Таблица Б.1 - Площадь земельного участка пожарного депо
 
	Тип пожарного депо и количество пожарных автомобилей в депо, шт., не менее,
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	6
	8
	10
	12
	2
	4
	6
	6
	8
	10
	12
	2
	4
	6
	2
	4

	Площадь земельного участка пожарного депо, га, не менее
	1,6
	1,75
	1,95
	2,2
	0,8
	1,0
	1,2
	1,3
	1,5
	1,6
	1,7
	0,8
	1,0
	1,2
	0,55
	0,85


 
Приложение В изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.09.20 г. № 126-нқ. (см. стар. ред.)
Приложение В
(обязательное)
 
 
Состав и площади помещений на территории пожарного депо
 
Таблица В.1 - Состав и площади помещений на территории пожарного депо
 
	Наименование сооружений
	Площадь, м2

	
	Тип пожарного депо

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Количество автомобилей в депо, шт.

	
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	4
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Учебно-тренировочный комплекс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Спортивный зал с подсобными помещениями
	580
	580
	320
	320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	б) Площадка для 100-метровой полосы с препятствия ми
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	550

	в) Подземный резервуар вместимостью 50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей
	210
	210
	210
	210
	210
	150
	75
	210
	210
	210
	210
	210
	150
	75
	75
	75

	г) Площадка с учебной башней
	540
	540
	540
	540
	540
	250
	250
	540
	540
	540
	540
	540
	250
	250
	250
	250

	д) Баскетбольная и волейбольная площадки
	612
	612
	360
	360
	360
	360
	96
	612
	612
	612
	360
	360
	360
	96
	192
	96

	2. Закрытый гараж-стоянка резервных автомобилей
	576
	480
	384
	288
	288
	192
	96
	576
	480
	384
	288
	288
	192
	96
	192
	96

	3. Склады:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Пожарного оборудования и хозяйственного инвентаря
	25
	25
	20
	20
	15
	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	б) Огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т.д.)
	240
	200
	200
	160
	120
	80
	40
	240
	200
	200
	160
	120
	80
	40
	80
	40

	в) АЗС с подъездной площадкой для автомобилей
	Площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование

	4. Пункт связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Диспетчерская
	20
	18
	18
	15
	15
	15
	12
	30
	25
	25
	20
	15
	15
	12
	15
	12

	б) Аппаратная
	15
	15
	15
	12
	12
	12
	10
	15
	15
	15
	12
	12
	12
	10
	12
	10

	в) Комната персонала
	10
	10
	10
	10
	10
	8
	8
	10
	10
	10
	10
	10
	8
	8
	8
	8

	5. Рукавный участок:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Помещение для обслуживания и хранения рукавов
	45
	45
	35
	30
	25
	20
	10
	45
	40
	35
	30
	25
	20
	10
	12
	10

	б) Помещение для мойки и сушки спецодежды
	30
	30
	25
	25
	20
	18
	16
	30
	30
	25
	25
	20
	18
	16
	18
	16

	6. Пост (ГДЗС):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Помещения для хранения и проверки противогазов
	35
	30
	25
	20
	50
	30
	20
	35
	30
	25
	20
	50
	30
	20
	20
	20

	7. Служебные помещения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Кабинет начальника
	16
	16
	16
	16
	14
	14
	14
	16
	16
	16
	16
	14
	14
	14
	14
	14

	б) Кабинет зам. начальника
	14
	14
	14
	14
	12
	12
	12
	14
	14
	14
	14
	12
	12
	12
	12
	12

	в) Канцелярия (приемная)
	12
	12
	12
	12
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	12
	10
	10
	10
	10
	10

	г) Помещение инспекторов
	4,5 м2 на сотрудника, предусматривается на 100% численности личного состава (количество инспекторов уточняются заданием на проектирование)

	д) Комната для отдыха дежурной смены
	4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены

	Примечание: 
1) В состав учебно-спортивной зоны центральных пожарных депо рекомендуется включать: 
- полосу психологической подготовки личного состава; 
- площадку для пожарной эстафеты; 
- тренировочный комплекс ГДЗС; 
- спортивно-гимнастический комплекс (спортивные залы). 
2) Для типовых проектов состав и площади помещений допускается определять по заданию на проектирование.


 
В приложение Г внесены изменения в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 23.11.18 г. № 240-НҚ (см. стар. ред.); изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.09.20 г. № 126-нқ. (см. стар. ред.)
Приложение Г
(обязательное)
 
 
Состав и площади помещений административно-бытовых зданий и жилых пожарных депо
 
Таблица Г.1 - Состав и площади помещений административно-бытовых маний пожарных депо
 
	Наименование сооружений
 
 
	Площадь, м2

	
	Тип пожарного депо

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Количество автомобилей в депо, шт.

	
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	4
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Помещения пожарной техники и техобслуживания:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Помещения пожарной техники
	площадь помещения принимать по заданию на проектирование с учетом приложения Ж настоящего норматива

	б) Пост техобслуживания с осмотровой канавой
	

	в) Мастерская
	30
	30
	30
	25
	25
	20
	20
	30
	30
	30
	25
	25
	20
	20
	20
	20

	г) Кладовая для инструмента и запасных частей
	20
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	20
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	10
	10

	д) Пост мойки
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	-
	-

	е) Кабинет безопасности движения
	20
	20
	18
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	15
	15
	15
	15
	15
	-
	-

	ж) Кабинет начальника дежурной смены
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	з) Учебный класс
	2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены

	и) Класс оперативно-тактического мастерства
	

	к) Комната инструктажа населения
	40
	40
	40
	40
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40
	30
	30
	30
	30
	30

	2. Вспомогательные помещения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) Восстановительный пункт и гардеробная спецобмундирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гардероб
	0,8 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава

	Термокамера
	10
	10
	8
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Душевые и санитарные узлы
	Предусматриваются согласно действующим нормам

	Комната психологической разгрузки
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	-
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	-
	-
	-

	Нумерация пунктов приводится в соответствии с оригиналом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) Комната разогрева и приема пищи
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	16
	14
	12
	10
	10
	10
	10
	10

	г) Склад вещимущества с комнатой для коменданта
	55
	45
	40
	30
	25
	18
	12
	55
	45
	40
	30
	25
	18
	12
	18
	12

	д) Зал собраний
	1,6 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава

	е) Комната при зале собраний
	12
	12
	12
	12
	12
	-
	-
	12
	12
	12
	12
	12
	-
	-
	-
	-

	ж) Спортивный зал
	280
	160
	80
	45
	40
	40
	40
	280
	160
	80
	45
	40
	40
	40
	-
	-

	3. Служебные квартиры (количество):
	Площадь и высоту помещений следует принимать согласно действующим нормам

	а) Однокомнатные
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	б) Двухкомнатные
	5
	5
	3
	3
	3
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	в) Трехкомнатные
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Общежитие для личного состава (количество комнат)
	60
	50
	40
	30
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Гостиничные номера (количество)
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Кабинеты сотрудников
	4 на одного сотрудника, предусматривается на 100% численности личного состава

	Примечания: 
1) Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на один пожарный автомобиль - 7 человек. 
2) В центральных пожарных депо разрешается размешать центр оперативного управления, пожарный аварийно-спасательный отряд, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе. Площади данных помещений следует определять по приложению Д. 
3) В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м3 для хранения пенообразователя в отдельном отапливаемом помещении. 
4) В здании пожарного депо спортивный зал не предусматривается, если он имеется в составе учебно-тренировочного комплекса. 
5) Состав и площади помещений для инженерного оборудования (электрощитовые, компрессорные, индивидуальные тепловые пункты, бойлерные, узлы учета и другие помещения) принимаются в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 
6) Состав площади и оборудование гостиничных номеров определяются требованиями действующих нормативных документов и заданием на проектирование. 
7) Для типовых проектов состав и площади помещений допускается определять по заданию на проектирование.


 
Приложение Д
(обязательное)
 
 
Состав и площади помещений центральных пожарных депо
 
Таблица Д.1 - Состав и площади помещений центральных пожарных депо
 
	Состав помещений
	Площадь, м2, при количестве обслуживаемых пожарных депо
	

	
	10 и более
	9-5
	4 и менее
	

	1
	2
	3
	4
	

	1. Помещения отряда пожарной охраны
	По 4 м2 на сотрудника, комнаты на 4-6 и 3-5 чел.
	

	2. Рукавный пост:
	 
	 
	 
	

	а) помещение для технического обслуживания пожарных рукавов
	220
	200
	150
	

	б) склад для хранения и выдачи рукавов
	60
	50
	35
	

	в) помещение для хранения подсобных материалов
	12
	10
	6
	

	г) помещение для сушки спецодежды
	15
	12
	10
	

	3. База ГДЗС:
	 
	 
	 
	

	а) аппаратная
	50
	45
	35
	

	б) ремонтная мастерская кислородно-изолирующих противогазов
	30
	25
	15
	

	в) кислородно- и воздухонаполнительная станция
	20
	20
	12
	

	г) помещение кислородных баллонов
	12
	10
	8
	

	д) помещение для хранения и зарядки регенеративных патронов
	16
	16
	12
	

	е) помещение мойки и сушки кислородно-изолирующих противогазов
	18
	18
	15
	

	4. Центр управления силами и средствами пожарной охраны:
	 
	 
	 
	

	1. центральный пункт пожарной связи:
	 
	 
	 
	

	а) операционный зал
	75
	75
	*
	

	б) машинный зал
	40
	40
	*
	

	в) аппаратная и кроссовая
	30
	30
	20
	

	г) аккумуляторная с кислотной
	20
	20
	15
	

	д) агрегатная (АТС)
	20
	20
	20
	

	е) диспетчерская
	-
	-
	20
	

	ж) комната персонала
	12
	12
	8
	

	з) кабинет начальника
	12
	12
	10
	

	и) комната ремонта средств связи
	15
	15
	12
	

	к) кладовая
	8
	8
	6
	

	2. центральный пункт радиосвязи:
	 
	 
	 
	

	а) аппаратная
	15
	15
	*
	

	б) диспетчерская
	18
	18
	10
	

	3. дежурная служба пожаротушения:
	 
	 
	 
	

	а) оперативно-информационный центр
	18
	18
	14
	

	б) рабочая комната
	12
	12
	-
	

	в) комната персонала
	12
	12
	8
	

	г)гардеробная
	-
	-
	-
	

	4. конференц-зал с фойе и кинопроекционной
	Принимается согласно нормам. Вместимость определяется заданием на проектирование
	

	* При размещении в городе четырех пожарных депо и менее, центральный пункт пожарной связи совмещается с пунктом связи одного из депо.
Примечания 1 Состав и площади помещений для инженерного оборудования (электрощитовые, компрессорные, индивидуальные тепловые пункты, бойлерные, узлы учета и др. помещения) принимаются в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
2. Транспортные баллоны с кислородом размещаются с внешней стороны наполнительного пункта в отдельной легкой несгораемой пристройке или шкафу, при этом должна быть обеспечена защита от солнечных лучей и атмосферных осадков.
3. При использовании для зарядки изолирующих противогазов на сжатом воздухе воздухозаправщиков типа 5Л94 последние хранятся в одноэтажных зданиях в отдельном боксе, выделенном противопожарными перегородками I типа.
4. Допускается устройство камеры для сушки рукавов во встроенной учебной пожарной башне.
	

	
	


 
Приложение Е
(информационное)
 
 
Состав и характеристики площадок учебно-тренировочного комплекса
 
Е.1 100-метровая полоса с препятствиями должна отвечать следующим требованиям:
- длина дорожки должна быть не менее 120 м, ширина - не менее 2,5 м;
- для покрытия дорожки допускается применять травяное покрытие, а также искусственные материалы. Устройство деревянного покрытия дорожки не допускается;
- с обоих концов дорожки должны предусматриваться свободные участки длиной не менее 5 м каждый для старта и финиша;
- при проектировании двух и более дорожек ширина каждой должна быть не менее 2 м;
- поперек дорожки наносятся:
а) линия старта - в начале дорожки;
б) линия финиша - в конце дорожки;
Все линии наносятся шириной не менее 0,05 м, стартовая линия включается в общий счет длины беговой дорожки, а финишная - выходит за дистанцию.
- на дорожке должны устанавливаться:
а) забор на расстоянии 23 м от линии старта высотой и шириной по 2 м; забор устраивается сплошным из досок толщиной 0,004 м;
б) бум длиной 8 м и высотой от верха до земли 1,2 м, к обоим концам бума крепятся сходни длиной 2 м каждая, передний конец сходни устанавливается на расстоянии 38 м от линии старта.
Е.2 Площадка с учебной башней должна отвечать следующим требованиям:
- учебная башня может быть отдельно стоящей либо встроенной в здание пожарного депо, также рекомендуется обеспечить отдельный вход;
- длина площадки должна быть не менее 50 м, ширина (для башни на два ряда окон) - не менее 10 м;
- на каждом этаже башни должны быть площадки глубиной (от рабочей стороны) не менее 1,5 м;
- каждая площадка должна иметь выход на стационарную лестницу;
- стационарная лестница с ограждением устанавливается внутри башни на одной из ее нерабочих сторон;
- расстояние от окна до обреза стены не менее 0,65 м;
- ширина подоконника 0,37 м - 0,39 м;
- расстояние до верхней поверхности подоконника от уровня пола 0,8 м (с учетом применения контактной площадки не менее 0,73 м);
- высота подоконника 2-го этажа от поверхности беговой дорожки не менее 4,25 м, расстояние между подоконниками 2-го и 3-го, 3-го и 4-го этажей - 3,3 м;
- подоконники 2го, 3го и 4го этажей должны выступать на фасадную плоскость башни на 0,03 м; к лицевой части всей её ширины на уровне подоконников 2-го, 3-го и 4-го этажей набивается брус (рейка), при этом толщина бруса (рейки) должна входить в размер подоконника;
- площадка должна иметь однородное покрытие, сочетание бетонного и каменного покрытия не допускается;
- на лицевой стороне башни, по всей её ширине, на уровне беговой дорожки наносится линия, по уровню которой готовится предохранительная подушка;
- перед рабочей стороной башни в грунте устраивается предохранительная подушка глубиной не менее 1 м, шириной (от фасадной стороны башни) не менее 4 м, выступающая за габариты башни не менее чем на 1 м;
- предохранительная подушка должна выполняться из засыпки, состоящей из 50% песка и 50% опилок, которые насыпаются слоем 0,5 м на пружинистое основание из хвороста либо другого пружинистого материала толщиной 0,5 м. Допускается также на дно ямы уложить гравий толщиной 0,1 м - 0,15 м. На гравий плотно один к одному в 3-(2-4) ряда укладываются резиновые автомобильные покрышки или губчатая резина слоем около 0,5 м;
- между пружинистым основанием и засыпкой должна укладываться прокладка. Материал прокладки должен беспрепятственно пропускать влагу в дренаж и предотвращать смешение засыпки с пружинистым основанием;
- для отвода воды из приямка подушки делается дренаж или другое устройство, обеспечивающее ее сток.
Е.3 Здание тренировочного комплекса ГДЗС.
Состав и площади помещений тренировочного комплекса ГДЗС указаны в таблице Е.1
 
Таблица Е.1 - Состав и площади помещений тренировочного комплекса ГДЗС
 
	Наименование помещений
	Число звеньев ГДЗС

	
	два звена на 3 чел.
	одно звено на 3 чел.

	
	Площадь, м2

	1. Дымовая камера:
	 
	 

	- тренировочный зал
	60
	30

	- генераторная
	15
	15

	- кладовая
	4
	3

	- тамбур
	8
	5

	2. Тепловая камера:
	 
	 

	- тренировочный зал
	45
	30

	- тепловой пункт
	8
	8

	- предкамера
	18
	10

	- щитовая
	10
	6

	- тамбур
	5
	5

	- кладовая
	4
	3

	3. Помещения общего назначения:
	 
	 

	- аппаратная управления
	-
	-

	- класс
	-
	-

	- кабинет врача
	-
	-

	- душевая
	На две сетки

	- гардероб
	На 20 чел.
	На 10 чел.

	- санузел
	По санитарным нормам

	
	
	
	
	


 
Помещение дымовой камеры должно отвечать следующим требованиям: -тренировочный зал проектируется на одно или два звена ГДЗС (не менее 10 м2 на 1 чел.). Высота помещений дымовой камеры должна быть не менее 2,5 м;
- зал оборудуется системой, позволяющей на пульте управления следить за передвижением звена ГДЗС;
- перегородки должны быть передвижными для изменения планировки помещения;
- помещение оборудуется аварийной системой вентиляции для удаления дыма не менее чем за 2 мин;
- включение аварийной вентиляции должно осуществляться с помощью троссовой системы дистанционного включения, навешенной по периметру зала на высоте 1,5 м;
- аварийное освещение должно включаться из дымовой камеры и аппаратной управления;
- для уборки в тренировочном зале следует предусматривать не менее двух поливочных кранов;
- пол зала должен иметь уклон в сторону сточного лотка, по которому вода должна стекать в объединенную канализацию, покрытие стен и потолка дымовой камеры должно выполняться из водостойких материалов;
- оконные проемы в помещении тренировочного зала не предусматриваются;
- зал должен иметь два выхода, оборудованных световыми указателями «ВЫХОД», включаемыми с пульта.
Помещение тепловой камеры должно отвечать следующим требованиям:
- для поддержания температуры в тренировочном зале в пределах (58 ± 2) °С устанавливаются калориферы;
- стены, потолок и пол должны быть теплоизолированы;
- потолок выполняется из листового металла по металлическому каркасу;
- для контроля за температурой и влажностью в тренировочном зале устанавливаются электропсихрометры и электродатчики с выводом показателей на пульт управления;
- тепловая камера должна иметь предкамеру (шлюз) для отдыха.
Перед тренировочным залом дымокамеры и теплокамерой следует предусматривать тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха во время проведения тренировок.
Е.4 Полоса психологической подготовки должна отвечать следующим требованиям:
- полоса располагается на расстоянии не менее 100 м от производственных, общественных и жилых зданий;
- огневая полоса должна иметь длину 150 м, а при отсутствии данной возможности допускается проектировать «Г» или «П» - образной формы;
- территория огневой полосы должна иметь твердое покрытие, ограждение и озеленение;
- для управления процессом обучения на огневой полосе предусматривается командный пункт с помещениями для хранения огнетушащих средств, пожарного оборудования и средств имитации;
- в состав огневой полосы включается теплодымокамера;
- в огневую полосу психологической подготовки пожарных следует включать следующие снаряды:
а) металлический фрагмент трехэтажного дома, представляющий собой сборную металлическую конструкцию «Г»-образной формы, площадка на отметке 8 м оборудуется оконным проемом с рамой;
б) лабиринт, представляющий собой объемную конструкцию с размерами в плане 12 м × 7,2 м, выполненную из сварных конструкций (металлических прутьев), расположенных на расстоянии 0,1 м друг от друга; внутренняя часть снаряда состоит из сети металлических преград с изменяющейся планировкой и шириной проходов 1,2 м; снаряд имеет два основных проема «ВХОД» и «ВЫХОД», а также три аварийных выхода на протяжении маршрута следования по лабиринту; для создания дымового и огневого эффекта внутри лабиринта предусматриваются семь емкостей для промасленной ветоши, расположенных на высоте от 0,8 м до 1,0 м;
в) подземная открытая емкость с горящей жидкостью, представляющая собой бетонированный приямок для горючей жидкости с площадью зеркала 30 м2, разделенный на три отсека площадью одного 15 м2 и двух по 7,5 м2 каждый и заглубленный в землю на 0,7 м;
г) фрагмент эстакады с горловиной от емкости железнодорожной цистерны;
д) трап над приямком с горящей жидкостью, представляющий собой перекидной мостик из металлических конструкций над приямком, заполняющимся горящей ветошью;
е) кабельный коллектор, собранный из типовых сборных железобетонных лотков, расположенных по отношению друг к другу под углом от 30° до 40°;
ж) металлическая площадка эстакады с поврежденным технологическим оборудованием (определяется заданием на проектирование);
и) мишень, состоящая из емкости для заполнения ее водой и расположенная на расстоянии от 15 м до 20 м от эстакады с поврежденным технологическим оборудованием и на высоте 5 м от нулевой отметки;
- с учетом особенностей района выезда, расположенных на территории объектов органов противопожарной службы, допускается производить замену снарядов, родственных по функциональному назначению.
Е.5 Подземный резервуар для воды и пожарный гидрант с площадкой для стоянки пожарного автомобиля должны отвечать следующим требованиям:
- площадка должна предусматривать возможность установки пожарного автомобиля на водоисточник;
- резервуар должен быть цилиндрической формы, выполненный из монолитного железобетона;
- резервуар следует проектировать закрытым и утепленным, конструкция утепления и толщина его слоя принимаются согласно нормам исходя из расчетной зимней температуры окружающей среды;
- резервуар оборудуется подающим, отводящим или подводяще-отводящим, переливным и сливным трубопроводами, вентиляционной колонкой, приборами контроля и сигнализации уровней, люками-лазами;
- забор воды должен осуществляться непосредственно из резервуара.
Е.6 Площадка для спортивной эстафеты должна проектироваться не менее чем на две дорожки с длиной дорожки внутреннего радиуса 400 м и шириной дорожек не менее 2,5 м.
 
Приложение Ж
(информационное)
 
Ширина проходов в помещении гаража-стоянки основных пожарных автомобилей
 
Таблица Ж.1 - Ширина проходов в помещении гаража-стоянки основных пожарных автомобилей
 
	Показатель
	Расстояния между пожарными автомобилями и конструкциями в помещении гаража-стоянки, м

	1 Между пожарными автомобилями, не менее
	2,0

	2 От крайнего правого (по выезду) пожарного автомобиля до стены, не менее
	2,0

	3 От крайнего левого (по выезду) пожарного автомобиля до стены, не менее
	1,5

	4 От пожарного автомобиля до граней колонны, не менее
	1,0

	5 От пожарного автомобиля до передней или задней стены:
	 

	в помещении на один-два пожарных автомобиля
	2,0

	в помещении на четыре пожарных автомобиля и более
	3,0

	Примечания
1. При размещении у стен и колонн (в пределах высоты пожарного автомобиля) отопительных приборов вентиляционных воздуховодов или др. оборудования здания расстояния должны приниматься до этого оборудования.
2. При проектировании расстановки пожарных автомобилей необходимо учитывать возможность открывания дверей их кабин.
3. Для автолестниц, коленчатых подъемников и специальных крупногабаритных машин расстояния допускается увеличивать.
4. Габариты стоянки пожарных автомобилей обозначаются белыми полосами шириной 0,1 м.


 
Ключевые слова: пожарный гидрант, посты технической службы, объекты пожарной охраны, инвентарь, спецодежда.
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