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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящие строительные нормы разработаны с целью повышения уровня безопасности зданий и сооружений в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», а также повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, содержат основные требования, предъявляемые к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты зданий и сооружений от затопления и подтопления. 
Настоящие строительные нормы устанавливают цели нормативных требований при проектировании систем инженерной защиты и формулируют функциональные требования.
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с международными принципами нормирования, в развитии и уточнения государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 
1.2Настоящие строительные нормы должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов в целях обеспечения требований Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий.
1.3При проектировании систем, объектов и сооружений инженерной защиты в сейсмических районах, в районах развития других опасных процессов и грунтов с особыми свойствами (просадочных, набухающих и др.), а также на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные требования соответствующих строительных норм.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24.06.2010 г.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 9.01.2007 г. № 212.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11 2010 г. № 1202. 
МСН 2.03-02 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.
СН РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Основы проектирования несущих конструкций.
СН РК EN 1991-1-1:2002/2011 Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный вес, постоянные и временные нагрузки на здания с национальным приложением.
СН РК EN 1998. Часть 1. Проектирование сейсмостойких конструкций.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
3.1Дренаж: Способ регулирования водного режима территории с помощью подземных искусственных водотоков-дрен или дренажных скважин.
3.2Затопление: Образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.
3.3Инженерная защита: Комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берего обрушения и оползневых процессов.
3.4 Мониторинг: В инженерной геологии - единая система, включающая:
-комплексные наблюдения за инженерно-геологическими процессами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооружений и территорий в периоды строительства и эксплуатации объекта;
-анализ результатов наблюдений, расчетов и моделирования, рекомендаций по усилению инженерной защиты, совершенствованию конструкций сооружений и т.п.;
-проектирование дополнительных мероприятий по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты, по предотвращению социально-экологических последствий;
-осуществление дополнительных мероприятий при активном геологическом надзоре.
3.5Объекты инженерной защиты: Отдельные сооружения инженерной защиты территории, обеспечивающие защиту народнохозяйственных объектов, населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от затопления и подтопления.
3.6Подтопление: Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных. 
3.7Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления: Гидротехнические сооружения различного назначения, объединенные в единую территориальную систему, обеспечивающую инженерную защиту территории от затопления и подтопления.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цели нормативных требований
 
Целями нормативных требований являются обеспечение защиты населенных пунктов и населения, территорий и окружающей среды от затопления и подтопления, создание и эксплуатация систем, объектов и сооружений инженерной защиты территорий.
 
4.2 Функциональные требования
В функциональные требования систем инженерной защиты территории от затопления и подтопления входят:
-обеспечение функционирования объектов и систем инженерной защиты территорий от затопления и подтопления на всех этапах их жизненного цикла с учетом соблюдения требований по обеспечению надежности и устойчивости защитных сооружений;
-обеспечение соблюдения требований по защите здоровья и жизни людей, населенных пунктов и других объектов жизнеобеспечения, окружающей среды при неблагоприятных природных и климатических воздействиях (затопления и подтопления).
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Общие требования по обеспечению надежности и устойчивости защитных сооружений
5.1.1 При проектировании систем, объектов и сооружений инженерной защиты надлежит соблюдать требования Экологического кодекса Республики Казахстан, Водного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», Лесного кодекса Республики Казахстан, а также других законодательных актов и нормативных документов Республики Казахстан по вопросам охраны природы и использования природных ресурсов.
5.1.2 Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе требований и положений МСН 2.03-02, а также:
-результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий для строительства;
-планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах (проектах) инженерной защиты;
-данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования (заповедники, сельскохозяйственные земли и т.п.) и санитарно-гигиенических норм;
-результатов мониторинга объектов градостроительной деятельности;
-обоснования инвестиций, технико-экономического обоснования и сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба.
При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо- и объектоформирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в аналогичных природных условиях.
5.1.3Исходные материалы для проектирования схем инженерной защиты сооружений и (или) мероприятий инженерной защиты должны включать:
-сведения о географическом положении, хозяйственных связях и границах защищаемой территории;
-оценку существующего хозяйственного использования территории, ее экологического значения и перспектив их развития;
- сведения о существующих сооружениях и мероприятиях инженерной защиты, их состоянии, возможности реконструкции и службах их эксплуатации;
- данные по ущербу от воздействия опасных геологических процессов;
- материалы региональных геологических исследований и инженерных изысканий (инженерно-геологических, -гидрогеологических, -гидрометеорологических, -экологических);
-материалы о проводимых или намечаемых региональных мероприятиях по инженерной подготовке территории и их влиянии на природные условия и ресурсы защищаемой территории;
- данные о местных строительных материалах и энергетических ресурсах;
- картографические материалы;
- градостроительную документацию.
5.1.4Результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных и техногенных факторов, а также территориальную оценку (районирование) территории по порогам геологической безопасности и рекомендации по выбору принципиальных направлений инженерной защиты. 
5.1.5Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с СН РК EN 1990, СН РК EN 1991-1-1. При проектировании защитных сооружений в сейсмоопасных районах следует соблюдать требования СН РК EN 1998-1.
5.1.6 При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):
-предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;
-наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;
-производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих опасных геологических процессов;
-сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т. д.;
-надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;
-сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
-поэтапность возведения и ввода в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологической последовательности выполнения работ;
-конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе эксплуатации;
-использование и, при необходимости, реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты.
5.1.7Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением территории. При этом мероприятия инженерной защиты от разных видов опасных процессов должны быть увязаны между собой.
5.1.8 Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях.
В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
5.1.9В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуатации за развитием опасных процессов и работой сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимых наблюдений (мониторинг) и соответствующие дополнительные мероприятия по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты.
Мониторинг должен проводиться специализированными организациями с целью своевременного выявления активизации опасных геологических процессов и принятия необходимых мер по защите зданий и сооружений и обеспечению безопасности людей.
5.1.10Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует осуществлять независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений.
5.1.11Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинатьтолько после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.
5.1.12Уровень ответственности (класс) сооружений инженерной защиты следует назначать в соответствии с уровнем ответственности или классом защищаемых объектов. При защите территории, на которой расположены объекты различных уровней ответственности или классов, уровень ответственности сооружений инженерной защиты должен, как правило, соответствовать уровню ответственности большинства защищаемых объектов. При этом отдельные объекты с повышенным уровнем ответственности могут иметь локальную защиту.
5.1.13Электроустановки в насосных станциях должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок и государственных стандартов на электроустановки зданий.
5.2 Требования по защите территории от затопления
5.2.1В состав средств инженерной защиты от затопления входят: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.
В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения. 
5.2.2При проектировании инженерной защиты от затопления на берегах водотоков и водоемов в качестве расчетного принимают максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимости от класса инженерной защиты.
Расчетные параметры затоплений пойм рек следует определять на основе инженерно-гидрологических расчетов в зависимости от принимаемых классов защитных сооружений. При этом следует различать затопления: 
- глубоководное (глубина свыше 5 м);
- среднее (глубина от 2 до 5 м); 
- мелководное (глубина покрытия поверхности суши водой до 2 м).
5.2.3Превышение гребня водоподпорных защитных сооружений над расчетным уровнем воды следует назначать в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований действующих строительных норм.
При этом следует учитывать возможность повышения уровня воды за счет стеснения водотока защитными сооружениями.
5.2.4При защите территории от затопления повышением поверхности территории подсыпкой или намывом грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования; 
5.2.5Сооружения, регулирующие поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях, следует рассчитывать на расчетный расход поверхностных вод, поступающих на эти территории (дождевые и талые воды, временные и постоянные водотоки), принимаемый в соответствии с классом защитного сооружения.
Поверхностный сток со стороны водораздела следует отводить с защищаемой территории по нагорным каналам, а при необходимости предусматривать устройство водоемов, позволяющих аккумулировать часть поверхностного стока.
5.2.6Для защиты территории от затопления применяются два типа дамб обвалования - незатопляемые и затопляемые. 
Незатопляемые дамбы следует применять для постоянной защиты от затопления городских и промышленных территорий, прилегающих к водохранилищам, рекам и другим водным объектам.
Затопляемые дамбы допускается применять для временной защиты от затопления сельскохозяйственных земель в период выращивания на них сельскохозяйственных культур при поддержании в водохранилище нормального подпорного уровня, для формирования и стабилизации русел и берегов рек, регулирования и перераспределения водных потоков и поверхностного стока.
5.2.7При выборе вариантов конструкций дамб обвалования надлежит учитывать:
-топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические условия района строительства;
- экономичность конструкций защитных сооружений;
- возможность пропуска воды в период половодья и летних паводков;
-плотность застройки территории и размеры зон отчуждения, требующих выноса строений из зон затопления;
-целесообразность применения местных строительных материалов, строительных машин и механизмов;
- сроки возведения сооружений;
- требования по охране окружающей природной среды;
- удобство эксплуатации;
- целесообразность утилизации дренажных вод для улучшения водоснабжения.
5.2.8Превышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений.
При этом следует учитывать возможность повышения уровня воды за счет стеснения водотока защитными сооружениями.
5.2.9При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям нормативных документов:
- расчистку полосы отвода под дамбы и резервы; 
- положение оси дамбы;
- срезку плодородного слоя почвы, его использование и складирование; 
- подготовку основания дамбы; 
- виды грунтов в основании дамбы и резервах; 
- плотность каждого слоя грунта, уложенного в дамбу; 
- планировку откосов и гребня дамбы; 
- подготовку под крепление дамбы; 
- крепление дамбы.
5.2.10 Для строительства дамб на просадочных грунтах, как правило, следует применять такие способы из возведения, которые создают повышенную пластичность тела насыпи (отсыпка лессового грунта в воду), гидронамыв и комбинация этих способов.
5.2.11Между окончанием замачивания просадочных грунтов и началом возведения насыпи не должно быть перерывов во избежание подсушивания верхних слоев грунта. Для этого первый слой насыпи следует отсыпать в воду карт, устраиваемых для предварительного замачивания основания. 
5.2.12Резервы для возведения дамб каналов, проходящих в просадочных грунтах, из условия устойчивости откоса дамбы, следует закладывать на расстоянии не менее учетверенной высоты насыпи от подошвы откоса.
5.2.13Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических и антропогенных; функционально-планировочных, социальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку.
5.2.14При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката. Отметки поверхности подсыпанной территории при защите от подтопления определяются величиной нормы осушения с учетом прогноза уровня грунтовых вод.
5.2.15При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.
5.2.16Проектирование дюкеров, выпусков, ливнеотводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует производить в соответствии требованиями строительных норм на наружные сети и сооружения.
На застроенных территориях следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа.
 5.2.17Русло регулирующие сооружения на водотоках, расположенных на защищаемых территориях, должны быть рассчитаны на расход воды в половодье при расчетных уровнях воды, обеспечение незатопляемости территории, расчетной обводненности русла реки и исключения иссушения пойменных территорий. Кроме того, эти сооружения не должны нарушать условия забора воды в существующие каналы, изменять твердый сток потока, а также режим пропуска льда и шуги.
5.3 Требования по защите территории от подтопления
5.3.1При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.
5.3.2В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. 
5.3.3Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий районов.
5.3.4Материалы для обоснования схем инженерной защиты от подтопления должны содержать:
-региональную оценку инженерно-гидрогеологических условий территории;
-выявление основных факторов и источников подтопления;
-региональную оценку уровня опасного воздействия и прогноз развития подтопления с выделением указанных территорий;
-сведения о размерах имеющегося и возможного ущерба от подтопления;
-рекомендации и предложения по выбору принципиальных направлений инженерной защиты с привязкой к характерным участкам.
5.3.5При проектировании сооружений по защите от подтопления должны выполняться расчеты с соблюдением требований нормативных документов по проектированию строительных конструкций и оснований, а также специальные гидрогеологические и гидравлические расчеты.
5.3.6Дренажи подразделяются по конструктивному решению, степени гидродинамического совершенства, расположению относительно защищаемой территории и источника питания. В зависимости от конструкции элементов захвата грунтовых вод дренажи следует подразделять на горизонтальные, вертикальные и комбинированные.
Горизонтальные дренажи с самотечным удалением воды представляют собой открытый или заполненный дренирующим материалом лоток, или трубу, снабженную фильтрующим устройством.
Вертикальные дренажи представляют собой трубчатые колодцы, фильтрующая часть которых значительно заглублена в водоносный пласт; удаление воды из них происходит за счет принудительной откачки. 
Комбинированные дренажи являются сочетанием горизонтального и вертикального дренажа.
Дренажи являются совершенными, если основание горизонтального дренажа или забой вертикального доходят до водоупора, если не достигают водоупора - несовершен-ными. В комбинированном дренаже вертикальные элементы обычно работают как совершенные системы, а горизонтальные - как несовершенные.
5.3.7Проектирование дренажей включает выбор конструкций и системы дренажа, трассирование сети в плане и проведение необходимых расчетов. 
5.3.8 При проектировании дренажных систем следует разрабатывать альтернативные варианты; окончательное решение надлежит обосновывать их технико-экономическим сравнением, принимая во внимание возможные экологические последствия, связанные с понижением уровня грунтовых вод, особенно для плотно застроенных территорий.
Выбор решения дренажной системы базируется на принципах учета надежности эксплуатации и затрат. 
5.3.9В условиях городской застройки следует проектировать нескольких систем дренажа в пределах защищаемой территории. Сочетание тех или иных систем дренажа предопределяется не только гидрогеологическими условиями и различной нормой осушения отдельных площадок, но и особенностями планировочного решения застройки, влияющего на размещение трассы дренажа.
5.3.10Трассы дренажей следует проектировать, учитывая общие требования размещения подземных сетей, обеспечивая эффективность работы водопонижающих сооружений. По этим соображениям их размещают вне проезжей части улиц и за пределами отмостки зданий, в местах, где дренажами обеспечивается максимальный перехват грунтовых вод. При питании этих вод за счет атмосферных осадков (инфильтрации), трассу дрен прокладывают по возможности в зоне максимальной инфильтрации осадков. При питании «сбоку», когда подтопление территории происходит за счет притекающих с вышележащей территории подземных вод, трассу прокладывают нормально к направлению потока на участках с наиболее высокими отметками кровли водоупора. Боковой приток подземных вод со стороны водотоков следует перехватывать трассой дренажа, располагая ее нормально к потоку этих вод.
 Для наблюдения за работой дренажной сети следует проектировать смотровые колодцы, размещая их не реже чем через 50 м на прямых участках сети и в уязвимых местах (поворотах трассы, изменении ее уклонов или диаметров труб, присоединении отдельных веток), в местах выпусков. При необходимости применять специальные конструкции дренажных колодцев (запорные, сливные, подпорные), а также оборудовать колодцы илоуловителями. Во всех случаях надлежит предусматривать защиту крышек дренажных колодцев от промерзания.
5.3.11Проектные уклоны горизонтальных дрен следует назначать, учитывая гидравлические условия их работы, состав, мощность и падение водоносных пластов. Уклоны совершенного дренажа в значительной мере определяют условия размещения кровли водоупорного пласта, а несовершенного - диктуют гидрогеологические особеннос-ти и допустимые глубины заложения. 
Минимальные продольные уклоны следует определять с учетом скорости, исключающей заиление дренажной системы. 
Максимальные продольные уклоны трассы должны исключить возможность разрушения конструкции, для чего при заложении дренажа на водоупоре, имеющем крутой уклон, а также в других необходимых случаях для уменьшения скоростей течения прибегают к устройству перепадных колодцев или других специальных сооружений.
5.3.12Размеры дрен устанавливают гидравлическим расчетом в соответствии с их дебитом. С помощью этого расчета уточняют также принятые проектные уклоны дренажа.
5.3.13Глубину заложения дрен, расстояние между дренами и положение пониженного уровня грунтовых вод, а также дебит дренажа следует определять гидрогеологическим расчетом. При этом необходимо учитывать, что наименьшее заглубление горизонтальных дренажных коллекторов ограничивается глубиной промерзания грунта, а наибольшее принимается в зависимости от необходимого уровня понижения грунтовых вод, материала труб и способов производства работ.
5.3.14Выпускводы из горизонтальных дренажей следует производить в водостоки или водоемы с соблюдением необходимых санитарных и технических требований самотечным сбросом. Перед выпуском в последнем дренажном колодце обязательно устройство осадочной части и оборудование его специальной заглушкой по типу «захлопки», гарантирующей защиту системы при аварийном подъеме воды в водоприемнике. 
5.3.15Выбор конструкции дренажа следует производить с учетом водопроницаемости грунтов защищаемой территории, расположения водоупора, требуемой величины понижения уровня подземных вод, характера хозяйственного использования защищаемой территории.
5.3.16При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям настоящих норм: 
-положение оси дрен;
-толщину срезки плодородного слоя почвы (при разработке траншеи одноковшовым экскаватором); 
-уклон дренажной траншеи;
-отметку приямка для заглубления рабочего органа бестраншейного дреноукладчика;
-диаметр дренажных труб и защиту их фильтрующим материалом; 
-уклон пластмассовых труб, уложенных бестраншейным дреноукладчиком;
-вид грунта присыпки и ее толщину;
-обратную засыпку траншеи и восстановление плодородного слоя почвы (при разработке траншей одноковшовыми экскаваторами);
-закрытие щели;
-тип, комплектность и размеры дренажных сооружений на дренажной сети.
5.3.17Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.
5.3.18Исходный уровень подземных вод, требующий понижения, принимается на основе данных инженерных изысканий и/или прогноза с учетом факторов подтопления.
5.3.19 Расчетные расходы регулируемого стока дождевых вод следует принимать в соответствии с требованиями норматива.
5.4 Природоохранные и санитарно-гигиенические требования
5.4.1При производстве работ необходимо предусматривать и выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение Экологического кодекса Республики Казахстан.
5.4.2Системы инженерной защиты следует проектировать с учетом особенностей природоохранных, санитарно-гигиенических и противопаразитарных требований для каждой природной зоны, а также данных территориальных комплексных схем охраны природы. 
5.4.3При проектировании систем защиты следует предусматривать охрану окружающей природной среды путем:
-выбора проектных решений систем защиты и конструктивных решений защитных сооружений и устройств, при которых обеспечивается наименьший ущерб из-за истощения и загрязнения подземных вод, загрязнения, засорения, нарушения режима и размыва берегов поверхностных водных объектов, размыва и эрозии почв, заболачивания территории, сдвижения и деформации горных пород, осадок и деформаций сооружений на прилегающей территории;
-использования сооружений, устройств и мероприятий, проектируемых специально для этой цели; 
-рационального восполнения причиняемого ущерба.
5.4.4До перекрытия русла реки должны быть построены рыбопропускные сооружения, а до начала наполнения водохранилища - нерестово-вырастные хозяйства и рыбопитомники.
5.4.5Ценные породы животных, обитающих на водотоках, болотах и в водоемах, необходимо переселить до начала строительства.
5.4.6Карьеры грунтовых материалов для отсыпки земляных сооружений следует, как правило, размещать в зоне затопления.
5.4.7Запрещается сбрасывать поверхностный сток со строительных площадок в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченные поймы рек, размываемые овраги, а также водотоки, имеющие скорость течения меньше 5 см/с и расход до 1 м3/с.
5.4.8Сброс воды откачиваемой из водопонизительных устройств на поверхность земли, как правило, не допускается.
Допускается предусматривать сброс воды на неиспользуемые земли, если при этом исключаются возможность попадания их в водные объекты, загрязнение подземных вод, эрозия почвы, заболачивание местности и другие виды ущерба окружающей природной среде.
5.4.9Работы по регулированию русел рек, как правило, следует проводить в меженный период при небольших скоростях течения во избежание переноса взвешенных частиц, а на реках, имеющих рыбохозяйственное значение, исключая нерестовый период.
Регулирование русел рек следует производить по возможности с наиболее полным сохранением на берегах древесно-кустарниковой растительности.
5.4.10При проведении культур технических работ вдоль намеченных к строительству каналов, как правило, следует оставлять качественный древостой, если он не мешает дальнейшему производству работ и эксплуатации каналов.
5.4.11Площадки для временного хранения горюче-смазочных материалов следует располагать на безопасном расстоянии от существующей застройки. При этом должны предусматриваться мероприятия по быстрому перехвату горюче-смазочных материалов в случае возможной их утечки.
5.4.12При проектировании водопонизительных систем необходимо учитывать возможность возникновения или активизации карстово-суффозионных процессов и разрыхления грунтов в основании зданий и сооружении, особенно если верхняя часть грунтовой толщи сложена песками. В проекте следует предусматривать соответствующие мероприятия по защите оснований существующих и проектируемых сооружений (шпунтовые ограждения, кольматацию, цементацию и др.)
5.4.13Отвалы неиспользуемых грунтов должны размещаться преимущественно на непригодных для сельскохозяйственного использования землях (оврагах, балках, старых выработках и др. Расположение и форма отвалов не должны препятствовать стоку поверхностных вод. Размещение отвалов на берегах рек, водоемов и участках, где возможен их размыв ливневыми или паводковыми водами с выносом грунта в водоемы или на земельные угодья, а также в зимнее время на льду, не допускается.
5.4.14При инженерно-изыскательных и строительных работах с целью сохранения и рационального использования природных ресурсов соблюдать требования Закона РК «О недрах и недропользовании».
5.4.15При наличии на защищаемых территориях хозяйственно-питьевых водоисточников следует составлять прогноз возможных изменений качества воды после строительства защитных сооружений для разработки водоохранных мероприятий.
5.4.16В составе проекта инженерной защиты следует, при необходимости предусматривать организационно-технические мероприятия, в том числе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предотвращающие гибель людей, исключающие возникновение аварийной ситуации или ослабляющие ее действие и снижающие возможный ущерб. В случае чрезвычайной ситуации необходимо руководствоваться «Инструкцией по организации и проведению эвакуационных мероприятий». 
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