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ВВЕДЕНИЕ
 
Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан проводится в рамках реализации Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и связано с созданием базы нормативно-технических документов в строительстве, гармонизированных с европейскими нормами и стандартами и межгосударственными нормативными документами зарубежных стран.
Настоящий свод правил разработан в рамках структурной реформы нормативно-технической базы и содержит правила и положения, нормируемые показатели приемлемых решений, применяемых в качестве официально признанных и, с необходимой полнотой, оправдавшие себя на практике рекомендуемые параметры, которые позволяют в широком спектре обеспечить выполнение обязательных требований технических регламентов и строительных норм по обеспечению необходимых минимальных сочетаний элементов благоустройства.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил предназначен для установления основных приемлемых решений, рекомендуемых параметров и необходимых сочетаний элементов благоустройства и применяется при проектировании сложившихся, реконструируемых и вновь застраиваемых территорий населенных пунктов Республики Казахстан.
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.
СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СН РК 3.01-05-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение. 
СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-07-2014* Общественные здания и сооружения.
СН РК 3.02-04-2011 Дошкольные объекты образования.
СП РК 3.02-27-2012 Дошкольные объекты образования.
СН РК 3.03-01-2013 Автомобильные дороги.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
СП РК 3.06-101-2012* Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.Общие положения.
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
СН РК 3.03-05-2014 Стоянки автомобилей.
ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев.
ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения (с изм.№2).
ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины с соответствующими определениями, приведенные в СН РК 3.01-05.
 
 
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
 
4.1 Элементы инженерной подготовки и защиты территории
4.1.1 Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится, как правило, в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.
4.1.2 При организации рельефа следует предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм, оборудование места для его временного хранения - в случае если подтверждено наличие плодородного слоя и отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - и меры по защите его от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы, имеющие сертификат соответствия.
4.1.3 Грунтовые откосы следует формировать согласно СНиП 3.03.09. Максимальные величины углов естественных откосов в зависимости от видов грунтов приведены в таблице 1.
4.1.4 Выбор материала и технологии укрепления откосов зависят от местоположения откоса в населенном пункте, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
 
Таблица 1 - Углы естественного откоса различных грунтов, в градусах
 
	Грунт откоса
	Максимальный угол естественного откоса

	Песок
	27

	Супесь
	30

	Суглинок
	40

	Глина
	60


 
4.1.5 На территориях природного комплекса для укрепления откосов открытых русел водоемов рекомендуется использовать материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или «матрацы Рено», нетканые синтетические материалы, покрытие типа «соты», одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.
4.1.6 В застройке населенных пунктов укрепление откосов открытых русел следует вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок. Формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.
4.1.7 Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м следует оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки следует проектировать как инженерное сооружение согласно МСН 2.03-02, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.
4.1.8 Ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно рекомендуется производить в соответствии с СТ РК 1278-2004. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высота ограждений должна составлять не менее 0,9 м.
4.1.9 Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов (МСН 2.04-03).
Пункт 4.1.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.10 При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СП РК 3.01-101, СН РК 4.01-03.
4.1.11 Как правило, на территориях населенных пунктов применяется закрытая система водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается для парковых и лесопарковых территорий. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру должны быть укреплены, (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5.
4.1.12 Минимальный уклон по дну лотков (4‰) должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков. Максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов СНиП 2.04.03. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше
максимально допустимых, требуется устройство быстротоков (ступенчатых перепадов), проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02, СНиП 2.04.03.
4.1.13 На территориях рекреаций водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки замоноличивать раствором высококачественной глины.
4.1.14 Размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов устраивается в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 2).
 
Таблица 2 - Размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов
 
	Уклон проезжей части улицы, ‰
	Расстояние между дождеприемными колодцами, м

	До 4
	50

	5-10
	60-70

	10-30
	70-80

	Свыше 30
	Не более 60

	ПРИМЕЧАНИЕ. Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: 
при H <= 1,33 W/I  Q = 1/5 IH куб. м/с, 
при Н >= 1,33 W/I  Q = 2W H куб. м/с, 
где: 
H - полный напор, равный H1 + V/2; 
H1 - глубина потока воды на подходе к решетке, м; 
V - скорость подхода воды, м/с; 
W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; 
I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.


 
4.1.15 Проектирование и оборудование дождеприемных колодцев решетками следует осуществлять согласно ГОСТ 3634. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не должны быть расположены вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.
4.1.16 При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30‰ расстояние между дождеприемными колодцами должно быть не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, допускается увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий необходимо предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что должно быть обосновано расчетом.
4.2 Озеленение территорий
4.2.1 На территории населенных пунктов используются различные приемы или формы озеленения: стационарные (посадка растений в грунт), мобильные (посадка растений в специальные передвижные емкости - контейнеры, вазоны и т.д.), компактные (вертикальное, многоуровневое озеленение и т.п.) и др. При проектировании озеленения и защиты зеленых насаждений рекомендуется руководствоваться приложением А.
 
Таблица 3 - Минимальные расстояния от объектов строительства до зеленых насаждений
 
	Сооружения, здания, коммуникации
	Расстояния до оси растения, м

	
	дерева
	кустарника

	От наружных стен зданий и сооружений
	5,0
	1,5

	От наружных стен школьного здания или здания детского сада
	10,0
	1,5

	От осей трамвайных путей
	5,0
	3,0

	От края тротуаров и садовых дорожек
	0,7
	0,5

	От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок канав
	2,0
	1,0

	От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонны галерей и эстакад
	4,0
	-

	От подошвы откосов, террас и др.
	1,0
	0,5

	От подошвы и внутренней грани подпорных стенок
	3,0
	1,0

	От подземных сетей:
	 
	 

	газопровода, канализации
	1,5
	-

	теплопровода, трубопровода, теплосетей
	2,0
	1,0

	водопровода, дренажей
	2,0
	-

	силовых кабелей и кабелей связи
	2,0
	0,7

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. При посадке зеленых насаждений у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо учитывать и соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.


 
Таблица 4 - Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников
 
	Наименование посадок
	Объем кома, куб. м
	Ед. изм.
	Размер посадочных ям, м
	Объем ямы, куб. м
	Площадь ямы, кв. м
	Расход растительной земли при замене

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	100%

	Саженцы без кома:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	хвойные
	-
	шт.
	1,0×1,0×0,8
	0,63
	0,79
	0,25
	0,565

	лиственные
	-
	шт.
	0,7×0,7×0,6
	0,27
	0,38
	0,11
	0,241

	Для деревьев с комом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,8×0,8×0,5
	0,25
	шт.
	1,5×1,5×0,85
	1,50
	1,76
	0,48
	1,08

	1,0×1,0×0,6
	0,6
	шт.
	1,9×1,9×0,85
	3,07
	3,61
	0,99
	2,23

	1,3×1,3×0,6
	1,01
	шт.
	2,2×2,2×0,85
	4,11
	4,84
	1,24
	2,97

	1,5×1,5×0,6
	1,46
	шт.
	2,4×2,4×0,85
	5,18
	5,76
	1,49
	3,35

	1,7×1,7×0,6
	1,88
	шт.
	2,6×2,6×0,85
	6,08
	6,76
	1,68
	3,79

	2,0×2,0×0,6
	3,20
	шт.
	2,9×2,9×1,05
	8,83
	8,41
	2,25
	5,06

	Кустарники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Однорядн. живая изгородь б/кома
	-
	п.м
	0,5×0,5
	0,25
	0,5
	0,1
	0,22 5

	Двухрядн. живая изгородь б/кома
	-
	п.м
	0,7×0,7
	0,35
	0,7
	0,14
	0,31

	Наименование посадок
	Объем кома, куб. м
	Ед. изм.
	Размер посадочных ям, м
	Объем ямы, куб. м
	Площадь ямы,
кв. м
	Расход растительной земли при замене
	5

	Кустарники в группах б/кома
	-
	шт.
	0,5×0,5
	0,14
	0,29
	0,057
	0,127

	Для кустарников с комом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-0,5 Н-0,4
	0,08
	шт.
	1,0×0,65
	0,51
	0,79
	0,17
	0,39

	Ц-0,8 Н-0,5
	0,25
	шт.
	1,5×0,85
	1,50
	1,76
	0,48
	1,08

	Ц-1,0 Н-0,6
	0,6
	шт.
	1,9×1,9×0,85
	3,07
	3,61
	0,99
	2,23


 
Таблица 5 - Комплексное благоустройство территории парковых комплексов в зависимости от нормативно допустимой рекреационной нагрузки
 
	Рекреационная нагрузка, чел./га
	Режим пользования территорией посетителями
	Мероприятия благоустройства и озеленения

	До 5
	Свободный
	Пользование всей территорией
	-

	5-25
	Среднерегулируемый
	Движение преимущественно по дорожно-тропиночной сети. Возможно пользование полянами и лужайками при условии специального систематического ухода за ними.
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 5-8%, прокладка экологических троп

	 
	 
	 
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12-15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов

	26-50
	 
	 
	травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ.

	51-100
	Строго регулируемый
	Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания.
	Функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20-25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и сооружений водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ. Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 30-40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51-100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами.

	ПРИМЕЧАНИЕ. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (Таблица 4.6).


 
Таблица 6 - Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки
 
	Тип рекреационного объекта города
	Предельная рекреационная нагрузка - число единовременных посетителей, чел./га
	Радиус обслуживания населения (зона доступности)

	Леса
	Не более 5
	-

	Лесопарки
	Не более 50
	15-20 мин. трансп. доступн.

	Сады
	Не более 100
	400-600 м

	Парки (многофункцион.)
	Не более 300
	1,2-1,5 км

	Скверы, бульвары
	100 и более
	300-400 м

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле: 
 
R = Ni/Si,
 
где: 
R - рекреационная нагрузка; 
Ni - количество посетителей объектов рекреации; 
Si - площадь рекреационной территории. 
Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.


 
4.2.2 Минимальные расстояния от посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений и размеры комов, ям и траншей для посадки зеленых насаждений приведены соответственно в таблицах 3 и 4. Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта (приложение А, таблица А.1), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения (приложение А, таблица А.3), параметры и требования для сортировки посадочного материала (приложение А, таблица А.7).
4.2.3 При проектировании озеленения на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью, рекомендуется руководствоваться приложением Б.
4.2.4 При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации рекомендуется предусматривать цветочное оформление (приложение А, таблица А.2), устройство газонов (приложение Б, пункт Б.13), автоматических систем полива и орошения (таблица 4). На территориях города с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций рекомендуется применение мобильных и компактных приемов озеленения.
4.2.5 При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы учитывают на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.
4.2.6 Для защиты от ветра следует использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.
4.2.7 Шумозащитные насаждения следует проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в приложении А, в таблице А.5.
4.2.8 В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон).
4.3 Виды покрытий
4.3.1 Для целей благоустройства рекомендуются следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.;
- «мягкие» (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (плитка или «соты», утопленные в газон, или «мягкое» покрытие).
4.3.2 Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.
4.3.3 Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4‰, при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5‰. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.
4.3.4 Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль направления движения.
4.3.5 Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона.
Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
4.4 Сопряжения поверхностей
Пункт 4.4.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.1 При проектировании элементов сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы) следует учитывать требования СП РК 3.06-101, СН РК 3.02-07.
4.4.2 Бортовые камни на стыке тротуара и проезжей части должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.
4.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном следует устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.
4.4.4 При уклонах пешеходных коммуникаций более 60‰ следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50‰, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.
4.4.5 При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм, ступени должны иметь уклон 10-20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней следует устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий города высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.
4.4.6 Пандус, как правило, выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций необходимо предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема следует принимать по таблице 7. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.
 
Таблица 7 - Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
 
	Уклон пандуса (соотношение)
	Высота подъема (в мм)

	От 1:8 до 1:10
	75

	От 1:10,1 до 1:12
	150

	От 1:12,1 до 1:15
	600

	От 1:15,1 до 1:20
	760


 
4.4.7 При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 × 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса должны отличаться от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
4.4.8 По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 ми более следует предусматривать разделительные поручни. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м. Концы поручней должны быть округленными и гладкими. При проектировании следует предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
4.4.9 В зонах сопряжения земляных (в том числе и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями необходимо выполнять противоэрозионные мероприятия согласно пунктам 4.1.5-4.1.7.
4.5 Ограждения
4.5.1 Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТ, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
4.5.2 Ограждения магистралей и транспортных сооружений города следует проектировать согласно ГОСТ 26804, ГОСТ 23457, верхних бровок откосов и террас - согласно 4.1.9.
4.5.3 На территории центрального ядра населенного пункта, городских многофункциональных центров, примагистральных общественных зон следует проектировать ограждения из кованого металла, чугунного литья или сварной стали, цокольные части оград - из естественного камня или бетона с облицовочными материалами, преимущественно, по индивидуальным проектным разработкам.
4.5.4. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия следует выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.
4.5.5 На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.
4.5.6 Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.
4.5.7 При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
4.5.8 В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
4.6 Малые архитектурные формы
4.6.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, центрального ядра населенного пункта, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок.
4.6.2. К элементам монументально-декоративного оформления города относятся: скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и др. Произведения монументального и декоративного искусства следует размещать на территории города в соответствии с нормативными правовыми актами местных исполнительных органов.
4.6.3. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, пер голы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.
4.6.4. Водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные водоемы) снабжаются водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
4.6.5 Питьевые фонтанчики могут быть типовыми либо выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей. Не менее одной чаши питьевых фонтанчиков в зонах отдыха должно быть доступно для инвалидов.
4.6.6 Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.
4.6.7 Городская мебель в виде скамей отдыха, размещаются на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; в виде скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
4.6.8 Установка скамей предусматривается, как правило, на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на «мягкие» виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения следует принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
4.6.9 На территории особо охраняемых природных территорий допускается выполнять скамьи и столы из древесных пней - срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
4.6.10 Количество размещаемой городской мебели зависит от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.
4.6.11 Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн.
4.6.12 В местах общественного пользования устанавливаются урны. Расстояние между урнами предусматривается не более чем 40 метров на оживленных улицах и 100 метров на малолюдных. В местах остановки общественного транспорта установка урн обязательна. В парках урны устанавливаются из расчета не менее одной урны на 800 м площади. Расстояние между урнами на главных аллеях предусматривается 40 метров. Урны устанавливаются у ларьков, киосков и выносных столиков. На территории пляжа устанавливаются урны и допускается устройство фонтанчиков с подводом питьевой воды на расстоянии друг от друга не более 200 м. (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»).
4.6.13 Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях центрального ядра - не более 60 м, других территорий населенного пункта - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.
4.6.14. Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) на территории крупных городов рекомендуется применять передвижные крупногабаритные контейнеры вместимостью 0,7 и 1,1 куб. м, оборудованные скользящей крышкой с полувращением, размещая их на специально оборудованных площадках.
4.6.15 При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения следует предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов следует проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.
4.6.16 Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в случае перепада отметок он не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара должны быть не более 15 мм;
- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.
4.7 Игровое и спортивное оборудование
4.7.1. При выборе состава и размещении игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (приложение В, таблица В.1).
4.7.2. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.
4.7.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород деревьев со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;
- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.
4.7.4. Для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
4.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 8.
4.7.6 Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей рекомендуется принимать согласно таблице В.2 приложения В.
 
Таблица 8 - Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования
 
	Игровое оборудование
	Минимальные расстояния

	Качели
	Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций качелей и не менее 2,0 м от крайних точек качелей состоянии наклона

	Качалки
	Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций качалки и не менее 1,5 м от крайней точки качалки состоянии наклона

	Карусели
	Не менее 2 м в стороны и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

	Горки
	Не менее 1 м с обеих сторон горки и 2 м от края ската горки


 
4.7.7. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
4.8 Освещение и осветительное оборудование
4.8.1 Проектирование групп освещения - функционального освещения (ФО), архитектурного освещения (ФО) и информационного (световой информации - СИ) улиц, дорог, площадей, парков, зеленых зон, территорий микрорайонов, детских яслей - садов, школ и школ - интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок, наружного архитектурного освещения и рекламы как правило выполняется в составе проектов благоустройства с учетом характеристик светоотражения дорожных покрытий, решений по озеленению.
4.8.2 На территории населенных пунктов, в том числе в различных градостроительных условиях следует предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. светоцветового зонирования территорий города и формирования системы светопространственных ансамблей.
4.8.3. Функциональное освещение (ФО) подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
4.8.4 В обычных установках светильники следует располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их следует применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
4.8.5 В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
4.8.6 В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метра, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
4.8.7 Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
4.8.8 Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, следует использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
4.8.9 Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
4.8.10 К временным установкам архитектурного освещения (АО) относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
4.8.11В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
4.8.12 Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов световой информации должны быть отчетливо воспринимаемы с расчетных расстояний и гармонично вписаны в конкретный световой ансамбль, не противоречить действующим правилам дорожного движения, не нарушать комфортность проживания населения.
4.8.13 Источники света в установках ФО, как правило, следует выбирать с учетом требований светоцветового зонирования, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий:
- в транспортных зонах следует использовать, как правило, стандартные натриевые лампы высокого давления (НЛВД);
- в общественно - пешеходных и рекреационных зонах, в т.ч. в пешеходных тоннелях, - разрядные лампы белого света с хорошей цветопередачей Ra = 80, Тц = 3200-5000 К (люминесцентные ЛЛ и компактные люминесцентные КЛЛ, дуговые ртутно-люминесцентные ДРЛ, металлогалогенные МГЛ, индукционные типа QL и т.п.);
- в жилых дворах в исторической части города - лампы тепло-белого света, Ra = 70, Тц = 3000-3500 К (КЛЛ, ДРЛ «комфорт», НЛВД «white»);
- в парапетных, газонных и встроенных установках допустимо применение ламп белого и цветного света (КЛЛ, ЛЛ).
4.8.14 В установках АО и СИ должны использоваться преимущественно разрядные источники белого или цветного света.
4.8.15 В установках ФО транспортных и пешеходных зон следует применять, как правило, осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
4.8.16 Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света - НЛВД над проезжей частью и ДРЛ (или МГЛ) над пешеходной частью с целью светоцветового зонирования пространства.
4.8.17 Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон следует осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах должны устанавливаться на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах должна приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 м.
4.8.18 Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) располагаются, как правило, на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опора, как правило, не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. В условиях исторической застройки допускается установка опор рядом с бортовым камнем.
4.8.19 Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки. Минимальные расстояния между опорой с любым осветительным прибором и корневыми шейками деревьев, а также опорой и подземными коммуникациями следует принимать согласно ПУЭ. Светильники, размещаемые на улицах и проездах с рядовой посадкой деревьев, следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес приборов над транспортной зоной.
4.8.20 При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) следует предусматривать следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями городской администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией города;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
4.8.21 Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.
Уровень суммарной засветки окон жилых зданий, общежитий, гостиниц и палат лечебно-профилактических учреждений должен соответствовать требованиям СН РК 4.04-18.
Отключение производится:
- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией города, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением уличного освещения;
- установок АО - в соответствии с решением городской администрации, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодия до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО должны функционировать от заката до рассвета;
- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.
4.9 Средства наружной рекламы и информации
4.9.1 Средства наружной рекламы и информации на территории населенного пункта, как правило, размещаются в соответствии с положениями нормативных документов местных органов управления.
4.10 Некапитальные нестационарные сооружения
4.10.1 При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.
4.10.2 Допускается размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час пик в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.
4.10.3 Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания (пассажи, палатки, павильоны, летние кафе и др.) рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах города. Сооружения должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).
4.10.4 Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона следует предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 × 5,0 м и более (в случае блокировки с торговым киоском). Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до стволов деревьев - не менее 2,0 м, при этом деревья должны быть с компактной кроной. Размещение ограждений остановочных площадок следует проектировать согласно ГОСТ 23457. При проектировании остановочных пунктов следует обеспечивать требования соответствующих нормативных документов.
4.10.5 Размещение туалетных кабин следует предусматривать на активно посещаемых территориях города при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину следует устанавливать на твердые виды покрытия. Покрытие и ширина пешеходного подхода к туалетной кабине должны быть рассчитаны на эпизодический проезд специализированного автотранспорта.
4.11 Оформление и оборудование зданий и сооружений
4.11.1 Колористическое решение фасадов объекта может быть типовым и индивидуальным. Колористическое решение фасадов объекта, как правило, формируется с учетом: функционального назначения объекта, местоположения объекта в структуре населенного пункта, зон визуального восприятия, архитектурной колористики окружающей застройки, материала существующих ограждающих конструкций и других факторов.
4.11.2 Размещение наружных кондиционеров и антенн - «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц города, следует предусматривать со стороны дворовых фасадов.
4.11.3 На зданиях и сооружениях города следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
4.11.4 Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру предусматривают устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки следует принимать не менее 10‰ от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия без швов.
4.11.5 При организации стока воды через водосточные трубы со скатных крыш следует:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды на поверхность из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков либо устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);
- предусматривать в местах стока воды из трубы на газон или иные «мягкие» виды покрытия устройство дренажа.
4.11.6 Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
4.11.7 Рекомендуется предусматривать при входных группах организацию площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах может быть предусмотрено как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях города.
4.11.8 Допускается использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, подтвержденная расчетом (приложение К). В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.
4.11.9 В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) могут быть вынесены на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.
4.11.10 Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши.
4.12 Площадки
Пункт 4.12.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.12.1 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного - до 3 лет, дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Детские площадки на участках детских садов, садов - яслей и школ следует проектировать согласно СН РК 3.02-04 и СН РК 3.02-04-2011.
4.12.2 При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков гаражей - стоянок следует принимать согласно приложению 2 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
4.12.3 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
4.12.4 Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из нормативного расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.
4.12.5 Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.
4.12.6 Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 м, школьного возраста - 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
4.12.7 В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях населенного пункта, или в составе застройки согласно пункту 6.3.1.
4.12.8 Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 10.01.20 г. № 4-НҚ (см. стар. ред.)
4.12.9 Перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке, как правило, включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
4.12.10 «Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым или комбинированным видами покрытия.
4.12.11 Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
4.12.12 Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и кустарника, инсолироваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. Не допускается на площадках дошкольного возраста применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
4.12.13 Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 4.7. Площадки спортивно - игровых комплексов должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
4.12.14 Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
4.12.15 Площадки отдыха не должны быть проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха следует предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно приложению 2 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
4.12.16 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
4.12.17 Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, размер площадки индивидуального отдыха - не менее 15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно 4.12.4.1. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок - лужаек для отдыха на траве.
4.12.18 Перечень элементов комплексного благоустройства на площадке отдыха, как правило, включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
4.12.19 Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
4.12.20 Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
4.12.21 Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
4.12.22 Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр составляет 12-15 кв. м.
4.12.23 Расстояние от границы спортивной площадки до мест хранения легковых автомобилей принимать согласно приложению 2 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».
4.12.24 Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ необходимо вести СНиП РК 3.02-25 с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.
4.12.25 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке: «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
4.12.26 Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящие и рано сбрасывающие листву. Для ограждения площадки возможно применение вертикального озеленения.
4.12.27 Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
4.12.28 Площадки должны быть удалены от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. Территория площадки должна примыкать к проездам и не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м × 12 м).
4.12.29 Перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для установки мусоросборников, как правило, включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнер для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территория площадки должна быть расположена в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
4.12.30 Размер площадки на один контейнер следует принимать 2-3 м2. Между контейнером и краем площадки размер прохода должен составлять не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки следует проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
4.12.31 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнер для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
4.12.32 Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5-10‰ в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
4.12.33 Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.
4.12.34 Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения прилегающей территории, высота опор - не менее 3 м.
4.12.35 Озеленение следует производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, предусматривая высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции применение трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод или с несъедобными плодами.
4.12.36 Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах линий метрополитена и общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередачи с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса следует согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.
4.12.37 Перечень элементов комплексного благоустройства на территории площадки для выгула собак, как правило, включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.
4.12.38 Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, рекомендуется принимать 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки допускается принимать уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок следует обеспечивать не более 400 м. На территории ЦАО и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 25 м, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
4.12.39 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.
4.12.40 Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.
4.12.41 Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
4.12.42 На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользования площадкой.
4.12.43 Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
4.12.44 Площадки для дрессировки собак следует предусматривать в каждом административном округе города (1-2 площадки). Они должны быть удалены от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса следует согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки следует принимать порядка 2000 кв. м.
4.12.45 Перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для дрессировки собак, как правило, включает: «мягкие» или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
4.12.46 Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
4.12.47 Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.
4.12.48 Площадки для дрессировки собак должны быть оборудованы учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
Пункт 4.12.49 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
4.12.49 Проектирование и расчет автостоянок следует вести с учетом СН РК 3.03-05. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимать в соответствии с Приложением 2 Санитарных правил.
4.12.50 Проектирование и расчет автостоянок следует вести с учетом МСН 2.02. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимать в соответствии с приложением 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».
На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов следует проектировать согласно СНиП РК 3.06.15, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.
4.12.51 Не допускается проектировать размещение автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.
4.12.52 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
4.12.53 Покрытие площадок следует проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.
4.12.54 Сопряжение покрытия площадки с проездом должно выполняться в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 4.4.3.
4.12.55 Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.
4.13 Пешеходные коммуникации
4.13.1 При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон следует принимать не более 60‰, поперечный уклон (односкатный или двускатный): основной - 20‰, минимальный - 5‰, максимальный - 30‰. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок не должны превышать: продольный - 50‰, поперечный - не более 20‰. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов.
4.13.2 В исторической части города в случае необходимости расширения тротуаров допускается устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки при согласовании с уполномоченными органами охраны памятников. На территориях природных комплексов проектирование пешеходных коммуникаций должно учитывать установленный режим регулирования градостроительной деятельности и предельно допустимую рекреационную нагрузку.
4.13.3 Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с приложением К. Трассировку пешеходных коммуникаций рекомендуется осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30 градусов.
4.13.4 Насаждения, здания и устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, или выступающие элементы зданий не должны сокращать ширину дорожек, а также высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки более 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м должны предусматриваться уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах - колясках во встречных направлениях.
4.13.5 Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных нестационарных сооружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах - колясках не должна быть менее 1,8 м.
4.13.6 Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га следует оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки должна быть рассчитана на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида - колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
4.13.7 Перечень элементов комплексного благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций, как правило, включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование.
4.13.8 Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны предусматривать возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможность эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Рекомендуется предусматривать мощение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, следует производить согласно 4.1.7.
4.13.9 Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений.
4.13.10 Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и различными элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций назначается порядка 1,0-1,5 м.
4.13.11 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает: различные виды покрытия, элементы сопряжения поверхности покрытия с прилегающими территориями. Рекомендуется размещение скамей.
4.13.12 На дорожках скверов, бульваров, садов города следует предусматривать твердые виды покрытия. Рекомендуется мощение плиткой.
4.13.13 На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) следует предусматривать различные виды «мягкого» или комбинированных покрытий.
4.14 Транспортные проезды
4.14.14 Отдельным видом транспортных проездов являются велодорожки. Велодорожки на рекреационных территориях рекомендуется проектировать с учетом таблицы Е.1.
4.14.15 Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек, как правило, включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
4.14.16 На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.
4.14.17 Насаждения вдоль дорожек не должны сокращать габариты дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.
 
 
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 
5.1 Общественные пространства
5.1.1. Общественные пространства включают: пешеходные зоны и коммуникации, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения.
5.1.2 Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей. Участки общественной застройки городского значения, открытые для активного посещения (объекты торговли, культуры, искусства, образования), могут быть организованы с выделением приобъектной территории либо без нее - в этом случае здания и сооружения непосредственно примыкают к пешеходным зонам и коммуникациям города.
5.1.3 Перечень элементов комплексного благоустройства на территории пешеходных зон и коммуникаций, а также участков общественной застройки, как правило, включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, мобильные формы озеленения, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации.
5.1.4 Рекомендуется размещение произведений декоративно - прикладного искусства, декоративных водных устройств.
5.1.5 На территории пешеходных зон и коммуникаций допускается размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.
5.1.6 На территории участков общественной застройки допускается размещение ограждений, средств наружной рекламы, а также отсутствие стационарного озеленения при размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров города.
5.1.7 Участки озеленения на территории общественных пространств населенного пункта следует проектировать в виде зеленых «островков»: цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикального, многоярусного озеленения.
5.1.8 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории участков озеленения включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений в мощении (специальные виды покрытия, приствольные ограждения, др.).
5.1.9 Рекомендуется предусматривать элементы защиты участков озеленения (низкие металлические ограждения), оборудование архитектурно-декоративного освещения.
5.2 Участки и специализированные зоны общественной застройки
5.2.1 На территориях участков и специализированных зон общественной застройки допускается размещение ограждений, средств наружной рекламы, а также отсутствие стационарного озеленения при размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров города.
 
 
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 
6.1 Общественные пространства
Пункт 6.1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
6.1.1 Участки объектов обслуживания на территориях жилого назначения, рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посещений (торговые центры, поликлиники, отделений полиции) необходимо предусматривать устройство приобъектных автостоянок (СН РК 3.02-07). На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, допускается предусматривать различные по высоте ограждения.
6.1.2 Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.
6.1.3 Допускается размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.
6.1.4 Озелененные территории общего пользования группы, микрорайона, жилого района формируются в виде единой системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (отдыха, игр детей, спортивные, спортивно-игровые и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).
6.2 Участки жилой застройки
6.2.1 На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная многоэтажная застройка) следует предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входах в подъезд), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
6.2.2 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, основные пешеходные коммуникации, площадки (отдыха, детских игр, установки мусоросборников) и их оборудование, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, осветительное оборудование.
6.2.3 Озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.
6.2.4 Допускается ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц.
6.2.5 На территории участка жилой застройки с индивидуальным пользованием придомовой территорией (одноквартирный дом или квартира блокированного дома), как правило, следует предусматривать: пешеходные дорожки, площадку перед входом, озелененные территории. Проезд следует предусматривать на участке 0,5 га и более.
6.2.6 Рекомендуется применение декоративных видов зеленых насаждений.
6.2.7 Допускается проектировать ограждение как отдельных участков, так и территории коттеджной застройки в целом. Виды ограждений должны быть проницаемы для взгляда, иметь высоту не более 2,5 м.
6.2.8 Комплексное благоустройство жилых участков, расположенных в особых градостроительных условиях, необходимо проектировать в соответствии с этими условиями.
6.2.9 На территориях охранных зон памятников и исторических морфотипов застройки проектирование комплексного благоустройства следует вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.
6.2.10 На жилых участках с плотностью застройки более 20 тыс. кв. м/га рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:
- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки;
- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.
6.2.11 На реконструируемых территориях участков жилой застройки следует предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа «ракушка»), рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.
6.3 Участки детских садов и школ
6.3.1 В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и плиточного мощения.
6.3.2 При озеленении территорий детских садов и школ не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
6.3.3 При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускается их трассировка через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала должны быть переложены. Собственные инженерные сети детского сада и школы должны проектироваться по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях должны быть огорожены или выделены предупреждающими об опасности знаками.
6.3.4 Плоская кровля зданий детских садов и школ в случае их размещения в окружении многоэтажной жилой застройки должна иметь привлекательный внешний вид.
6.4 Участок гаража-стоянки
6.4.1 Рекомендуется предусматривать на участке гаража-стоянки: сооружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Участки гаражей-стоянок, как правило, изолируются от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м.
Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.
6.4.2 На пешеходных дорожках следует предусматривать съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).
6.4.3 Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.
6.4.4 Плоская кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении многоэтажной жилой и общественной застройки должна иметь привлекательный внешний вид.
6.4.5 Комплексное благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, должно быть представлено твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.
Гаражные сооружения или отсеки должны быть унифицированы.
Рекомендуется предусматривать озеленение, допускается размещение ограждения.
 
 
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 
7.1 Общие положения
7.1.1 Объектами проектирования комплексного благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий природного комплекса: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Приемы благоустройства и озеленения объектов рекреации приведены в приложении Г.
7.1.2 При реконструкции объектов рекреации следует предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;
- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;
- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
7.1.3 Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения следует вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.
7.2 Зоны отдыха
7.2.1 При проектировании зон отдыха с площадью поверхности водоемов более 10 га длина береговой линии пляжа должна быть не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема. Ориентировочная длина береговой линии пляжа в зависимости от количества купающихся для водоемов с площадью поверхности менее 10 га приведена в таблице 9. Расчетная величина пляжа составляет не менее 8 кв. м/чел.
 
Таблица 9 - Ориентировочные параметры береговой линии пляжа зон отдыха
 
	Площадь водоема, га
	Ориентировочная длина береговой линии пляжа, м
	Площадь территории пляжа, га
	Число купающихся одновременно

	10,0
	60,0
	0,20
	240

	5,0
	40,0
	0,13
	160

	3,0
	30,0
	0,10
	120


 
7.2.2 На территории зоны отдыха следует размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт должен быть расположен рядом со спасательной станцией, иметь надпись «Медпункт» или изображение красного креста на белом фоне, а также место парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта должно быть площадью не менее 12 кв. м, иметь естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.
7.2.3 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
7.2.4 При проектировании озеленения следует обеспечивать:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
7.2.5 Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «Вода», «Мороженое»).
7.2.6 Не допускается размещение выгребных туалетов.
7.3 Парки
7.3.1. На территории населенного пункта, как правило, предусматриваются следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. На территории парка более 10 га рекомендуется предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).
7.3.2 На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблицы 4.5, 4.6). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений рекомендуется проектировать с учетом приложения Г.
7.3.3 Перечень элементов комплексного благоустройства на территории многофункционального парка, как правило, включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки «Вода», «Мороженое»), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.
7.3.4 Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
7.3.5 Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.
7.3.6 Специализированные парки города предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.
7.3.7 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.
7.3.8 На территории жилого парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы.
7.3.9 Перечень элементов комплексного благоустройства на территории парка жилого района, как правило, включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.
7.3.10 При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать цветочное оформление, использование видов растений, характерных для данной климатической зоны.
7.3.11 Допускается предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования (торговые тележки «Вода», «Мороженое») и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).
7.4 Сады
7.4.1 На территории садов рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.
7.4.2 Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада, предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).
7.4.3 Перечень элементов комплексного благоустройства сада при зданиях и сооружениях рекомендуется принимать согласно пункту 7.4.2. При озеленении рекомендуется применять различные приемы озеленения и цветочного оформления в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками.
7.4.4 Сад - выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка.
7.4.5 Перечень элементов комплексного благоустройства сада-выставки при сооружениях рекомендуется принимать согласно пункту 7.4.2. Кроме того, предусматривается размещать информационное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции. Приемы озеленения рекомендуется ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.
7.4.6 Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на крыше, кроме решения задач озеленения, требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов комплексного благоустройства сада на крыше должен определяться проектным решением. При проектировании следует руководствоваться СНиП РК 2.02-05, СНиП 2.01.07.
7.5 Бульвары, скверы
7.5.1 На территории бульваров и скверов покрытие дорожек рекомендуется проектировать преимущественно в виде плиточного мощения.
7.5.2 При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
7.5.3 Для бульваров и скверов рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, а для бульваров, кроме того, уличного технического оборудования (тележки «Вода», «Мороженое»).
 
 
8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 
8.1 Общие положения
8.1.1 На территориях производственного назначения объектами комплексного благоустройства являются общественные пространства и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять, в соответствии с приложением Д.
8.2 Общественные пространства
8.2.1 Предзаводская площадь размещается у административного, основного производственного здания или у главных проходных как внутри границ территорий производственного назначения, так и на прилегающих к ним общественных территориях города. При ее проектировании рекомендуется учитывать требования норм и определять величину из расчета 0,6-0,9 га на 1 тыс. работающих. Под озеленение и размещение элементов благоустройства рекомендуется отводить 40-50% территории площади.
8.2.2 На территории предзаводской площади рекомендуется предусматривать виды покрытия в виде плиточного мощения, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, водных устройств, оборудование архитектурно-декоративного освещения. Озеленение площади рекомендуется проектировать как партерное или формировать в виде сквера, активно используя цветочное оформление и мобильные формы озеленения (вазоны, цветочницы).
8.2.3 Размещение сооружений и оборудования, связанного с продажей продуктов питания, следует согласовывать с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
8.2.4 Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания, уличного технического оборудования (телефонные автоматы), средств наружной рекламы и информации.
8.2.5 Минимальную ширину основных пешеходных коммуникаций следует принимать 2,25 м, второстепенных - 1,5 м, расчетную ширину - исходя из мощности пешеходных потоков (не более 800 чел./час на 1 м ширины дороги).
8.2.6 Рекомендуется проектировать озеленение вдоль пешеходных коммуникаций (с одной или с двух сторон) в виде газонов и цветников, рядовых посадок деревьев и кустарников.
8.2.7 Допускается размещение средств наружной рекламы и информации предприятия.
8.2.8 Размеры площадок отдыха на территории участков и зон производственной застройки следует определять по норме 1,0-1,2 кв. м на место (количество мест - 10-15% от работающих в наиболее многочисленную смену). Сумма расстояний от рабочего места до столовой и от столовой до площадок отдыха должна составлять не более 300 м. При шумном характере производства должны преобладать формы тихого отдыха и спокойные по цвету и форме элементы благоустройства, при однообразном, монотонном характере производства - активные формы отдыха и разнообразные элементы благоустройства яркой окраски.
8.2.9 Площадки для стоянки легковых автомобилей, велосипедов, мотоциклов следует размещать в стороне от основных транспортных и пешеходных потоков, при размещении обеспечивать условия хорошей маневренности. Площадки для стоянки легковых автомобилей следует проектировать согласно МСН 2. 02-05.
Размеры площадки для стоянки велосипедов и мотоциклов определяются их количеством на смену (5-7%) и нормой: на велосипед - не более 0,6 кв. м при опоре на одно колесо и не более 0,9 кв. м при опоре на два колеса; на мотоцикл или мотороллер - 3 кв. м.
8.2.10 Объекты рекреации участков и зон производственной застройки следует формировать, как правило, в виде скверов для кратковременного отдыха перед сменой или после нее. Сквер следует размещать на территории, максимально защищенной от неблагоприятных воздействий деятельности производства.
8.3 Озелененные территории санитарно-защитных зон
8.3.1 Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.
 
 
9. ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА
 
9.1 Общие положения
Пункт 9.1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
9.1.1 Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом положений СП РК 3.01-101, СН РК 2.04-01, СП РК 3.06-101, ГОСТ 23457, ГОСТ 10807, ГОСТ 51256. Размещение подземных инженерных сетей города на территории транспортных коммуникаций рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.
9.2 Улицы и дороги
9.2.1 Покрытие магистральных улиц с непрерывным движением следует проектировать максимально светлым для повышения отражающих свойств и обеспечения безопасности движения (применение асфальтобетонных смесей со светлым щебнем). Рекомендуемые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в приложении Е.
9.2.2 Размещение деревьев в мощении допускается в условиях центрального ядра города и исторической застройки. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении следует проектировать согласно 9.4.2. Рекомендуется предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска следует высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 10).
 
Таблица 10 - Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы (в метрах)
 
	Категория улиц и дорог
	Расстояние от проезжей части до ствола

	Магистральные улицы общегородского значения
	5-7

	Магистральные улицы районного значения
	3-4

	Улицы и дороги местного значения
	2-3

	Проезды
	1,5-2

	ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее пригодные виды: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.


 
Пункт 9.2.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
9.2.3 Ограждения улично - дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ 23457, ГОСТ 26804 и СП РК 3.01-101.
9.2.4 Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Допускается размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.
9.2.5 Условия размещения дорожных знаков и информации, их форму, размеры, изображения, места их установки следует проектировать в соответствии с ГОСТ 10807 на дорожные знаки. Расстояние в плане от края проезжей части до ближайшего к ней знака должно составлять от 0,5 до 2,0 м. Дорожную разметку следует проектировать в соответствии с ГОСТ 51256.
9.2.6 Размещение светофоров следует проектировать в соответствии с ГОСТ 23457, в частности:
- светофоры на стойках или кронштейнах следует располагать на высоте 2,0-3,0 м от поверхности тротуара до нижней линзы светофора, размещать - в пределах 0,5-2,0 м от края проезжей части;
- высоту установки светофора на подвесках следует принимать 5,0-6,0 м от поверхности проезжей части до днища корпуса светофора;
- основной светофор на стойке или кронштейне должен располагаться на расстоянии 1,0-2,0 м перед пешеходным переходом, размещение светофорных стоек на переходе не допускается, дублирующий светофор должен располагаться на «островке безопасности» либо (при его отсутствии) совмещаться со светофором для встречного направления.
На улицах регулируемого движения, как минимум, один светофор на три перехода следует оборудовать звуковой сигнализацией.
9.3 Площади
9.3.1 Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходную часть рекомендуется частично или полностью совмещать с дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещать остановки и станции городского массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.
9.3.2 Как правило, перечень элементов комплексного благоустройства на территории площади следует принимать в соответствии с пунктом 9.2.2 (улицы и дороги). В зависимости от функционального назначения площади рекомендуется размещать следующие дополнительные элементы благоустройства:
- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения декоративно-прикладного искусства, водные устройства (фонтаны);
- на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.
9.3.3 При озеленении площади рекомендуется использовать периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или «островок безопасности»), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды города или сложившейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобильных приемов озеленения. Озеленение «островка безопасности» в центре площади рекомендуется осуществлять в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 9.4.1.
9.4 Пешеходные переходы
9.4.1 На улицах нерегулируемого движения в зоне треугольника видимости высоту строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений следует назначать, как правило, не более 0,5 м. Стороны треугольника следует принимать: 8 × 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 × 50 м - при скорости 60 км/ч.
9.4.2 Если в составе наземного пешеходного перехода расположен «островок безопасности», приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем необходимо предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).
9.4.3 Светофорное оборудование в зоне пешеходного перехода на улицах регулируемого движения следует оборудовать согласно ГОСТ 23457.
9.4.4 Ширину внеуличных переходов следует проектировать с учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с приложением Ж, но не менее 3 м.
9.4.5 Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства внеуличного пешеходного перехода включает: твердые виды покрытия пола, элементы сопряжения поверхностей (лестницы, пандусы), осветительное оборудование, урны и малые контейнеры для мусора.
9.4.6 Покрытие пола рекомендуется выполнять из естественного камня типа базальта или гранита толщиной не менее 40 мм или цветной тротуарной плитки из высококачественного пескобетона. Для облицовки внутренних поверхностей подземного пешеходного перехода рекомендуется применение естественного камня, допускается использование высококачественных искусственных материалов морозостойкостью не менее F 300.
9.4.7 Минимальную ширину двухсторонних лестниц и сопровождающих их пандусов следует принимать 2,25 м (лестница) и 1,8 м (пандус).
9.4.8 В подземном пешеходном переходе продольный уклон пола тоннеля следует принимать не более 0,4‰, поперечный уклон - 10‰. При заглублении подземных пешеходных переходов более 5 м следует предусматривать устройство эскалаторов. При длине пешеходного тоннеля более 150 м рекомендуется устройство движущихся тротуаров.
9.4.9 Для переходов-распределителей в транспортно-пересадочных узлах ширину пешеходного пространства следует определять согласно приложению К, обеспечивая минимальное пересечение пешеходных потоков и применяя разграничение встречных потоков разметкой, мощением и т.п. элементами. Рекомендуется применять полы из разноцветных естественных и искусственных материалов.
9.5 Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны
9.5.1 На территории населенного пункта, как правило, предусматривают следующие виды технических зон: от магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, метрополитена мелкого заложения.
9.5.2 В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт допускается размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
9.5.3 На территории технических зон метрополитена по согласованию с местными уполномоченными структурами населенного пункта допускается организация бульваров, скверов, участков зеленых насаждений (все насаждения - с неглубокой, поверхностной корневой системой), установка некапитальных нестационарных сооружений, размещение площадок для стоянок автомобилей и выгула собак. Площадки для выгула собак должны располагаться не ближе 5,0 м от красных линий улиц и дорог.
9.5.4 Комплексное благоустройство полосы отвода ж/д следует проектировать на основе СНиП РК 3.03-01.
9.5.5 Комплексное благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать с учетом положений «Правил установления водоохранных зон и полос водных объектов».
 
В приложение А внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное) 
 
 
Озеленение территории
 
Таблица А.1 Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории
 
	Типы объектов
	Деревья (шт.)
	Кустарники (шт.)

	Озелененные территории общего пользования

	Парки общегородские и районные
	120-170
	800-1000

	Скверы
	100-130
	1000-1300

	Бульвары
	200-300
	1200-1300

	Озелененные территории на участках застройки

	Участки жилой застройки
	100-120
	400-480

	Участки детских садов и яслей
	160-200
	640-800

	Участки общеобразовательных организаций
	35-45
	140-180

	Спортивные комплексы
	100-130
	400-520

	Больницы и лечебные учреждения
	180-250
	720-1000

	Участки промышленных предприятий
	150-180*
	600-720

	Озелененные территории специального назначения

	Улицы, набережные**
	150-180
	600-720

	Санитарно-защитные зоны
	В зависимости от процента озеленения зоны***

	ПРИМЕЧАНИЕ*. В зависимости от профиля предприятия. 
ПРИМЕЧАНИЕ**. На 1 км при условии допустимости насаждений. 
ПРИМЕЧАНИЕ***. В соответствии с СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».


 
Таблица А.2 - Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации
 
	Виды объектов рекреации
	Удельный вес цветников* от площади озеленения объектов (в %)

	Парки
	2,0-2,5

	Сады
	2,5-3,0

	Скверы
	4,0-5,0

	Бульвары
	3,0-4,0

	ПРИМЕЧАНИЕ*. В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников.


 
Таблица А.3 - Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки
 
	Территории участков общественной, жилой, производственной застройки
	Территории озеленения, (%)

	Участки детских садов-яслей
	Не менее 50

	Участки общеобразовательных организаций
	не менее 10

	Участки больниц
	50-65

	Участки культурно - просветительных учреждений*
	20-30

	Участки территории вузов*
	30-40

	Участки техникумов
	Не менее 40

	Участки профтехучилищ
	Не менее 40

	Участки жилой застройки
	40-60

	Участки производственной застройки**
	10- 15

	ПРИМЕЧАНИЕ*. В зависимости от градостроительной ситуации (размещение в высокоплотной, сложившейся, исторической застройке, условия реконструкции) или профиля учреждения показатели могут быть изменены в меньшую сторону - в этом случае необходимо использовать приемы мобильного и компактного озеленения. 
ПРИМЕЧАНИЕ**. В зависимости от отраслевой направленности производства.


 
Таблица А.4 - Предельно допустимое загрязнение воздуха для зеленых насаждений 
на территориях городов Республики Казахстан
 
	Ингредиент
	Фитотоксичные ПДК (мкр. гр на куб. метр)

	
	Максимальные разовые
	Среднесуточные

	Диоксид серы
	0,100
	0,05

	Диоксид азота
	0,09
	0,05

	Аммиак
	0,35
	0,17

	Углеводороды
	0,65
	0,14

	Озон
	0,47
	0,24

	Бенз(а)пирен
	0,0002
	0,0001

	Угарный газ
	6,7
	3,3

	Бензол
	0,1
	0,05

	Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент)
	0,2
	0,05

	Сероводород
	0,008
	0,008

	Формальдегид
	0,02
	0,003

	Хлор
	0,025
	0,015


 
Таблица А.5 - Ожидаемый уровень снижения шума
 
	Полоса зеленых насаждений
	Ширина полосы, м
	Снижение уровня звука L Азел в дБА

	Однорядная или шахматная посадка
	10-15
	4-5

	То же
	16-20
	5-8

	Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м; ряды аналогичны однорядной посадке
	21-25
	8-10

	Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке
	26-30
	10-12

	ПРИМЕЧАНИЕ. В шумозащитных насаждениях следует подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский.


 
Таблица А.6 - Виды растений в различных категориях насаждений
 
	Название растений
	Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений

	
	садов, парков
	скверов, бульваров
	улиц и дорог
	внутриквартальных
	специальных

	Деревья

	Ель колючая
	+
	+
	-
	-
	+

	Туя западная
	+
	+
	+ только ул., с огр.
	+
	+

	Белая акация
	+
	+
	-
	+
	+

	Береза повислая
	+
	+
	+ только ул., с огр.
	+
	+

	Боярышник даурский
	+
	+
	+
	+
	-

	Боярышник колючий
	+
	+
	+
	+
	+

	Боярышник кроваво-красный
	+
	+
	+
	-
	-

	Боярышник Максимовича
	+
	+
	-
	-
	-

	Боярышник полумягкий
	+
	+
	+
	+
	+

	Боярышник приречный
	+
	+
	+
	+
	+

	Вишня обыкновенная
	+
	+
	-
	+
	-

	Вяз гладкий
	+
	+
	+
	+
	+

	Вяз приземистый
	+
	+
	-
	+
	+

	Груша обыкновенная
	+
	+
	+ маг с огр.
	+
	+

	Груша уссурийская
	+
	+
	-
	+
	+

	Дуб красный (северный)
	+
	+
	-
	+
	+

	Дуб черешчатый
	+
	+
	-
	+ с огр.
	+

	Жостер слабительный
	+
	+
	-
	+
	+

	Ива белая
	+
	+ бульв. с огр.
	+ только ул.
	+
	+

	Ива ломкая
	+
	+ с огр.
	-
	-
	-

	Ива ломкая (ф. шаровидная)
	+
	+
	+
	+
	+

	Клен Гиннала
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Клен остролистный и его формы
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Клен серебристый
	+
	+ бульв. с огр.
	-
	+
	+

	Клен татарский
	+
	+
	+
	+
	+

	Конский каштан обыкновенный
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Липа голландская
	+
	+
	+
	+
	+

	Липа мелколистная
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Липа крупнолистная
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Лох узколистный
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Орех маньчжурский
	+
	+ бульв. с огр.
	-
	+
	+

	Рябина гибридная
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Рябина обыкновенная
	+
	+огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Рябина обыкновенная (ф. плакучая)
	+
	+ с огр.
	+ (только для улиц)
	+
	+

	Тополь бальзамический
	-
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+ с огр.

	Тополь белый
	+
	+ бульв. с огр.
	+ только ул., с огр.
	+
	+

	Тополь берлинский
	+
	+
	+
	+
	+

	Тополь канадский
	+
	+
	+
	+
	+

	Тополь китайский
	+
	+ бульв. с огр.
	+ только ул.
	+
	+

	Тополь советский (ф. пирамидальный)
	+
	+
	+
	+
	+

	Тополь черный
	+ с огр.
	-
	-
	+ с огр.
	+ с огр.

	Черемуха Маака
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Черемуха обыкновенная
	+
	+
	-
	+ с огр.
	+ с огр.

	Яблоня домашняя
	-
	+ с огр.
	-
	-
	-

	Яблоня Недзведского
	+
	+
	-
	-
	-

	Яблоня ягодная
	+
	+
	-
	-
	-

	Ясень пенсильванский
	+
	+
	+
	+
	+

	Ясень обыкновенный
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Кустарники

	Барбарис обыкновенный
	+
	+ с огр.
	 
	+
	+

	Барбарис обыкновенный (ф. пурпурный)
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Барбарис Тунберга
	+
	+
	+
	+
	+

	Бирючина обыкновенная
	+
	+
	-
	+
	+

	Вишня войлочная
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Дерен белый
	+
	+
	-
	+
	+

	Карагана древовидная (желтая акация)
	+
	-
	-
	+
	+

	Карагана кустарник
	+
	+
	+
	+
	+

	Кизильник обыкновенный
	+
	+
	-
	+
	+

	Жимолость (различные виды)
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Ирга (различные виды)
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Калина гордовина
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Калина обыкновенная
	+
	+ бульв. с огр.
	-
	+
	+

	Кизильник блестящий
	+
	+
	+
	+
	+

	Пузыреплодник калинолистный
	-
	-
	-
	+
	+

	Роза (различные виды)
	+
	+
	-
	+ с огр.
	+

	Сирень венгерская
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Сирень обыкновенная
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Смородина альпийская
	+
	+
	+
	+
	+

	Смородина золотистая
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Снежноягодник белый
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Спирея (различные виды)
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Форзиция
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Чубушник венечный
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Девичий виноград
	+
	+
	-
	+
	+

	ПРИМЕЧАНИЕ. Сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв.- бульвар.


 
Таблица А.7- Параметры и требования для сортировки крупномерных деревьев
 
	Наименование
	Требования
	Сортировка***

	Крупномерные деревья* (Кр.д.), пересаженные дважды (2×Пер)
	Кр.д должны быть предварительно пересажены два раза или быть приведены в равноценное состояние с помощью соответствующих агроприемов. Независимо от мероприятий они обозначаются как «пересаженные два раза». Они должны соответствовать одному из сортов, иметь прямой ствол не менее 180 см в высоту и выраженный центральный побег внутри кроны (исключения: шарообразная и плакучая формы). Кр.д. должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки
	Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 8-10**, 10-12 Кол-во растений при транспортировке в пучках:

	Крупномерные деревья, пересаженные трижды (3×Пер), крупномерные деревья, пересаженные четыре раза и более
	Кр.д., пересаженные трижды, должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки. Высота ствола должна составлять не менее 200 см. Дальнейшее удаление сучьев должно происходить соответственно виду, недопустимы мутовчатое разветвление или раздвоение (исключения: прививка в штамб, шарообразная и плакучая форма кроны). Крона должна регулярно подрезаться. Последняя стрижка должна быть проведена не позднее чем в предпоследний вегетационный период (исключением может быть, например, Робиния псевдоакация). Стрижка проводится по годичному приросту в установленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в мешковину и металлическую сетку или в контейнерах.
	Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25 и далее с интервалом 5 см, при обхвате более 50 см - с интервалом 10 см.

	Аллейные деревья (Кр.д. для озеленения улиц)
 
	Аллейные деревья - это высокоствольные деревья, у которых обрезаются ветви, выступающие за пределы кроны. У них должен быть прямой ствол, а удаление сучьев проведено до начала последнего вегетационного периода.
	Сортировка осуществляется как для Кр.д (3×Пер).

	
	Высота ствола: 
- при обхвате до 25 см не менее 220 см 
- при обхвате более 25 см не менее 250 см
	

	Кр.д с шарообразной и плакучей формой кроны
	Так как у них нет прямых приростов ствола в крону, они выращиваются с различной длиной штамба
	Сортировка осуществляется как для Кр.д (3×Пер)

	ПРИМЕЧАНИЕ 1*. Крупномерные деревья (Кр.д.) - это древесные растения с четкой границей между стволом и кроной. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2**. При пограничных значениях интервала посадочный материал следует относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8-10 см, а не 10-12 см). 
ПРИМЕЧАНИЕ 3***. В зависимости от вида, сорта и размеров могут быть указаны дополнительные данные по общей высоте и ширине кроны. 
Ширина кроны в см: 60-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300-400, 400-600. 
Общая высота в см: выше 300 см с интервалом 100 см, выше 500 см с интервалом 200 см, выше 900 см с интервалом 300 см. 
Количество пересадок дается у растений с комом в металлической сетке (4×Пер, 5×Пер).


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное) 
 
 
Почвенный покров
 
Б.1 Классификация почв
Б.1.1 Почвенный покров в условиях населенных пунктов имеет различный генезис. В зависимости от типа городской почвы к ней применяются различные приемы ее окультуривания перед использованием ее в системе озеленения.
Б.1.2 Естественные почвы - почвы, сформировавшиеся в соответствующих природных условиях и имеющие полный профиль (все генетические горизонты, соответствующие условиям их формирования).
Б.1.3 Поверхностно преобразованные почвы - почвы, сформировавшиеся вследствие уничтожения либо замены насыпными незагрязненными грунтами генетических горизонтов верхней части профиля (до 40 см) естественных почв.
Б.1.4 Урбаноземы - почвы искусственного происхождения, созданные в процессе формирования городской среды. Различают следующие виды:
Урбаноземы-конструктоземы - почвы, формирующиеся на специально отсыпанных грунтах со слоистой вертикальной структурой, задаваемой исходя из гидрогеологических условий, характера формируемых на них зеленых насаждений и положения в рельефе.
Урбаноземы-почвогрунты - почвы, формирующиеся на антропогенно нарушенных (с инородными включениями, нарушенным сложением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся целенаправленной рекультивации на всю глубину корнеобитаемого слоя (до 1,5 метров) и имеющие гумуссированный горизонт (искусственно созданный либо сформированный почвообразующими процессами in situ).
Б.1.5 При формировании зеленых насаждений на территориях, нарушенных атропогенной деятельностью, на всем озеленяемом участке необходимо создать послойную толщу почвообразующего грунта, способную удовлетворить потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе. При установлении наличия загрязнения почвенного покрова разной степени при проведении работ по созданию и реконструкции зеленых насаждений осуществляется его рекультивации в соответствии с уровнем и качественными параметрами загрязнения (таблица Б.1).
Б.1.6 Под деревья и кустарники, при их посадке, делаются посадочные ямы, заполняемые плодородным грунтом. При формировании слоя почвообразующего грунта на территории, сложенной неблагоприятными для растений грунтами, его необходимо изолировать слоем тяжелых суглинков мощностью 0,5 м, выполняющим роль механического и сорбционного геохимического барьера. При загрязнении тяжелыми металлами в грунт рекомендуется вносить углекислую известь в количестве не менее 6% от веса.
Б.1.7 Поверхность почвенного покрова и толща почвообразующего грунта по всей мощности должны быть очищены от бытового и строительного мусора. Используемый для создания почвообразующего грунта субстрат должен иметь слабую степень засоренности сорняками (таблица Б.2).
Б.1.8 При проектировании почвенного покрова необходимо учитывать уровень химического загрязнения почвообразующего грунта. Степень его загрязнения определяется в санитарном и биологическом аспектах. Характеристика санитарного состояния дается для поверхностного слоя, входящего в сферу жизнедеятельности человека и домашних животных. Мощность этого слоя составляет 30 см. Биологическая характеристика дается для слоя почвы, обеспечивающего нормальное развитие растений и составляющего 2 м (таблицы Б.3, Б.5, Б.6).
Б.1.9 Санитарная оценка почвы проводится сравнением фактических концентраций загрязняющего вещества с ПДК или ОДК, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. Биологическая оценка уровня загрязнения почвы проводится сравнением фактических концентраций загрязняющих веществ с фитотоксичными ПДК (таблицы Б.4, Б.8).
Б.1.10 Биологический уровень загрязнения почвы определяется по среднему уровню содержания в ней приоритетного компонента загрязнения в границах минимального почвенного выдела.
Б.1.11 При формировании конструктоземов на сильно фильтрующих грунтах (песок, грунты с включениями гравия, щебенки более 40%) между ними и конструктоземами необходимо укладывать водозадерживающий слой из средних и тяжелых суглинков мощностью 20 см. При формировании конструктоземов на склонах крутизной 3-5° необходимо предусматривать укладку на поверхности слоя средне- или тяжелосуглинистого грунта (аллювиального) мощностью 30 см. При формировании конструктоземов на протяженных склонах крутизной более 5° необходимо проводить их обрешетку с заполнением ячеек плодородным тяжелосуглинистым грунтом. Мощность насыпаемого грунта - 15-20 см.
Б.1.12 На поверхностно подтопленных территориях с уровнем залегания безнапорных грунтовых вод 2-3 метра почвенный покров конструируется с учетом требований по дренированию корнеобитаемого слоя для различных типов зеленых насаждений путем создания прослоя грунта, создающего разрыв каймы капиллярного поднятия. Величина прослоя и глубина его заложения определяются в соответствии с таблицей. При проектировании системы зеленых насаждений на поверхностно подтопленных территориях с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 метров необходимо закладывать регулярный дренаж в совокупности с конструированием слоя, создающего разрыв капиллярной каймы.
Б.1.13 При проектировании системы зеленых насаждений на территориях, подверженных ветровой эрозии (скорости ветра более 3 м/с), необходимо предусматривать создание дернового горизонта плотностью 80-90%. При создании почвенной толщи для устройства спортивных газонов применяют четыре типа конструкций в зависимости от фильтрующей способности подстилающего грунта (таблица Б.7).
 
Таблица Б.1 - Требования к качеству городских почв
 
	Показатели почвообр. слоев и горизонтов
	Глубины слоев, см

	
	 0-20
	20-50
	50-150

	1
	2
	3
	4

	Физические свойства

	Содержание физической глины < 0.01 мм
	30-40
	20-40
	30-40

	Плотность сложения г/см3
	0.8-1.1
	1.0-1.2
	1.2-1.3

	Химические свойства

	Гумус в/о
	4-5
	1-0.5
	0.5

	рН
	5.5-6.5
	5.5-7.0
	5.0-6.0

	Содержание ТМ отношение к ОДК
	1
	1
	1

	Величина PB мкр/z
	< 20
	< 20
	< 20

	Мин. уровень обеспеченности минеральным азотом мг/100 г почвы
	4,0
	4,0
	4,0

	Содержание Р2О5 и К2О мг/100 г почвы (мин. допустимое/оптим.)
	10/40 и 35
	10/20 и 15
	10/15 и 10

	Биологические свойства

	Величина патогенных микроорганизмов, шт./грамм почвы
	-
	-
	-

	Разнообразие мезофауны, шт. видов
	4
	3
	2

	Фитотоксичность, кратность к фону
	< 1.1
	1.1-1.3
	1.1-1.3


 
Таблица Б.2 - Уровень загрязнения сорняками
 
	Степень загрязнения
	Количество сорняков (шт. на кв. м)

	Слабая
	1-50

	Средняя
	51-100

	Сильная
	более 100


 
Таблица Б.3 - Биологические показатели почв и их критерии оценки
 
	Биологические показатели
	Удовлетв. ситуация
	Относительно удовлетворит, ситуация
	Неудовлетв. ситуация
	Чрезвыч. экологич. ситуация
	Экологич. бедствие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Уровень активности микробиомассы (кратность уменьшения)
	< 5
	5-10
	10-50
	50-100
	> 100

	Количество патогенных микроорганизмов в 1 г почвы
	-
	102-103
	103-104
	105-106
	> 106

	Содержание яиц гельминтов в 1 кг почвы
	-
	до 10
	10-50
	50-100
	> 100

	Колититр
	> 1,0
	1,0-0,01
	0,01-0,05
	0,05-0,001
	< 0,001

	Фитотоксичность (кратность)
	< 1,1
	1,1-1,3
	1,3-1,6
	1,6-2,0
	> 2,0

	Генотоксичность (рост числа мутаций в сравнении с контролем)
	< 2
	2-10
	1-100
	100-1000
	> 100


 
Таблица Б.4 - Фитотоксичность грунтов, ОДК (мгр. на кг)
 
	Cr
	Ni
	Zn
	Pb
	Cu
	As
	CL

	100
	100
	300
	100
	100
	20
	100


 
Таблица Б.5 - Уровни загрязнения почв, при которых подавляется ферментативная активность почв (в мгр. на 100 гр)
 
	Ферменты*
	Содержание в почве

	
	 Кадмий
	Свинец
	Цинк

	Катал аза
	 
	700
	300

	Дегидрогеназа
	5
	300
	700

	Инвертаза
	10
	> 1000
	10000

	Протеаза
	50
	> 1000
	> 10000

	Уреаза
	> 100
	> 1000
	> 10000


 
Таблица Б.6 Биологические уровни загрязнения почвенного покрова для условий произрастания (мгр. на кг)
 
	Уровень загрязнения
	Содержание элемента, мг/кг

	
	Мышьяк
	Ртуть
	Свинец
	Цинк
	Кадмий
	Медь
	Никель
	Хром

	В песчаных и супесчаных почвах (валовые формы)

	Нормальн.*
	1.0-2.0
	1.0-2.1
	16.0-32.0
	27.1-55.0
	0.26-0.5
	16.1-33.0
	10.1-20.0
	50.0-100

	Средний*
	2.1-4.0
	2.2-4-2
	32.1-64.0
	55.1-110
	0.6-1.0
	33.1-165
	20.0-100
	101-500

	Высокий*
	4.1-6.0
	4.3-6.2
	64.1-96
	110.1-165
	1.1-1.5
	165.1-330
	100.1-200
	501-1000

	Оч. высок.*
	> 6.0
	> 6.2
	> 96.0
	> 165
	> 1.5
	> 330
	> 200
	> 1000

	В суглинистых и глинистых почвах pH менее 5.5 (валовые формы)

	Нормальн.
	2.5-5.0
	-
	32-65
	55-100
	0.5-1.0
	33-66
	20-40
	-

	Средний
	5.1-10.0
	-
	66-130
	111-220
	1.1-2.0
	67-330
	41-200
	-

	Высокий
	10.1-15.0
	-
	131-195
	221-330
	2.1-3.0
	331-660
	201-400
	-

	Оч. высокий
	> 15
	-
	> 195
	> 330
	> 3.0
	> 660
	 
	-

	В суглинистых и глинистых почвах, pH более 5.5 (валовые формы)

	Нормальн.
	5-10
	-
	65-130
	110-220
	1.0-2.0
	66-132
	40-80
	-

	Средний
	11-20
	-
	131-260
	221-400
	2.1-4.0
	133-660
	81-400
	-

	Высокий
	21-30
	-
	261-390
	401-660
	4.1-6.0
	661-1320
	401-800
	-

	Подвижные формы

	Нормальный
	-
	-
	3.0-6.0
	10.0-23.0
	-
	1.5-3.0
	2.0-4.0
	3.0-6.0

	Средний
	-
	-
	6.1-12.0
	24.0-46.0
	-
	3.1-15.0
	4.1-20.0
	6.1-30.0

	Высокий
	-
	-
	12.1-18.0
	47.0-69.0
	-
	15.1-30
	20.1-40.0
	31.0-60.0

	Оч. высокий
	-
	-
	> 18.0
	> 69
	-
	> 30.0
	> 40.0
	> 60.0

	ПРИМЕЧАНИЕ*. Нормальный уровень - нормальное развитие растения, средний - уменьшение урожайности семян, поражение корневой системы, высокий - изменения морфологии растения, очень высокий - гибель растения.


 
Таблица Б.7 - Типы конструкций урбоконструктоземов для создания спортивных газонов
 
	Тип коренной породы
	Глубина по профилю, см

	
	0-15
	16-30
	31-45
	46-60

	Среднесуглинистые со средней фильтрацией
	Гумуссированный слой
	Коренная порода среднесуглинистая
	Коренная порода среднесуглинистая
	Коренная порода среднесуглинистая

	Песчаные хорошо фильтрующие грунты
	Гумуссированный слой
	Среднесуглинистый почвообразующий слой
	Коренная порода песчаная
	Коренная порода песчаная

	Тяжелосуглинистые плохо фильтр, грунты
	Гумуссированный слой
	Среднесуглинистый почвообраз. слой
	Дренирующий слой из щебня и песка
	Коренная порода тяжелосуглинистая


 
Таблица Б.8 Допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в почвах городов Республики Казахстан (в мг на кг)
 
	Уровни концентрации тяжелых металлов и мышьяка
	Содержание

	
	2 класс опасности
	1 класс опасности

	
	никель
	медь
	цинк
	свинец
	кадмий
	мышьяк

	Фоновое содержание в песчаных и супесчаных почвах
	5-10 ср. 6
	5-12 ср. 8
	25-30 ср. 28
	4-9 ср. 6
	0.01-0.1 ср. 0.05
	0.9-1.7 ср. 1.5

	Фоновое содержание в суглинистых и глинистых почвах
	15-25 ср. 20
	12-30 ср. 20
	30-60 ср. 45
	12-30 ср. 20
	0.09-0.3 ср. 0.22
	1.2-3.2 ср. 2.2


 
Б.2 Подготовка почвы под газоны и откосы
Б.2.1 В условиях города грунты под газоны и откосы нуждаются в полной замене. Слой растительной земли под газон должен составлять 20 см с обязательным улучшением механического состава растительного грунта введением добавок и многократным перемешиванием: песок - 25%, торф - 25%, растительная земля - 50%. Также следует предусматривать улучшение плодородия растительного грунта введением минеральных и органических удобрений. При проектировании благоустройства должны использоваться новые методы, улучшающие качество устраиваемых газонов: стабилизация гидропосевом, «Пикса» и др. Норма высева семян при устройстве газонов в городских условиях составляет не менее 40 г/кв. м с указанием в проекте травосмесей. Уход за зелеными насаждениями рекомендуется осуществляться весь период строительства или реконструкции.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное) 
 
 
Игровое и спортивное оборудование
 
Таблица В.1 - Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей
 
	Возраст
	Назначение оборудования
	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование

	Дети преддошкольного возраста (1-3 г)
	А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии:
	- песочницы

	 
	Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия:
	- домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20×40×15 см.

	 
	 
	- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см.

	 
	 
	- горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см;

	 
	 
	- лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами 10 и 15 см

	 
	В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве:
	- качели и качалки

	Дети дошкольного возраста (3-7 лет)
	А) Для обучения и совершенствования лазания:
	- пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; 
- лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы;
- доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках)

	 
	Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию:
	- бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; 
- бум «Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см;

	 
	 
	- гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см;

	 
	 
	- гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см

	 
	В) Для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию:
	- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см

	 
	Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений:
	- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см;

	 
	 
	- гимнастические столбики

	 
	Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метания в цель:
	- стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см;

	 
	 
	- оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), - 150-200 см (ст. дошк.);

	 
	 
	- кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно;

	 
	 
	- мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой;

	 
	 
	- баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки

	Дети школьного возраста
	Для общего физического развития:
	- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6;

	 
	 
	- разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе;

	 
	 
	- «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию;

	 
	 
	- спортивно-гимнастические комплексы, включающие 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладине на разной высоте могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.;

	 
	 
	- сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т» или змейкой

	Дети старшего школьного возраста
	Для улучшения мышечной силы, улучшения телосложения и общего физического развития
	- спортивные комплексы - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.)


 
Таблица В.2 - Требования к игровому оборудованию
 
	Игровое оборудование
	Требования

	Качели
	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сидение для маленьких детей (колыбель) и плоское сидение для более старших детей.

	Качалки
	Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.

	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов.

	 
	Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.
	 


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(информационное) 
 
 
Приемы благоустройства на территориях рекреационного назначения
 
Таблица Г.1 - Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации
 
	Типы аллей и дорог
	Ширина (м)
	Назначение
	Рекомендации по благоустройству

	Основные пешеходные аллеи и дороги*
	6-9
	Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами.
	Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25-30 м - проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.

	Второстепенные аллеи и дороги*
	3-4,5
	Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой.
	Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон), щебеночное, обработанное вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др.


 
Таблица Г.2 - Организация площадок городского парка (в кв. метрах)
 
	Парковые площади и площадки
	Назначение
	Элементы благоустройства
	Размеры (кв. м)
	Мин. норма на посетителя (кв. м)

	Основные площадки
	Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями
	Бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение. Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень
	С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей
	1,5

	Площади массовых мероприятий
	Проведение концертов, праздников, большие размеры. Формируется в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее
	Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). Посадки - по периметру. Покрытие: газонное, твердое (плитка), комбинированное
	1200-5000
	1,0-2,5

	Дополнительны е пешеходные дороги
	1,5-2,5
	Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям.
	Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями.
	 

	 
	 
	 
	Продольный уклон допускается 80┐. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное.
	 

	Тропы
	0,75-1,0
	Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта.
	Трассируется по крутым склонам, через чащи, овраги, ручьи. Покрытие: грунтовое естественное.
	 

	Велосипедные дорожки
	1,5-2,25
	Велосипедные прогулки.
	Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.
	 

	Дороги для конной езды
	4,0-6,0
	Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного транспорта.
	Наибольшие продольные уклоны до 60. Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: грунтовое улучшенное.
	 

	Автомобильная дорога (парквей)
	4,5-7,0
	Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается проезд эксплуатационного транспорта.
	Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70┐, макс, скорость - 40 км/час. Радиусы закруглений - не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень.
	 

	Площадки отдыха, лужайки
	В различных частях парка
	Везде: освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны.
	20-200
	5-20

	 
	Виды площадок: 
- регулярной планировки с регулярным озеленением; 
- регулярной планировки с обрамлением свободными группами растений; 
- свободной планировки с обрамлением свободными группами растений
	Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон). Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав. На площадках-лужайках - газон
	 
	 

	Танцевальные площадки, сооружения
	Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями
	Освещение, ограждение, скамьи, урны. Покрытие: специальное
	150-500
	2,0

	Игровые площадки для детей:
	Малоподвижные индивидуальные, подвижные коллективные игры
	Игровое, физкультурно-оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны
	 
	 

	- до 3 лет
	Размещение вдоль второстепенных аллей
	Покрытие: песчаное, грунтовое улучшенное, газон
	10-100
	3,0

	- 4-6 лет
	 
	 
	120-300
	5,0

	- 7-14 лет
	 
	 
	500-2000
	10,0

	Игровые комплексы для детей до 14 лет
	Подвижные коллективные игры
	 
	1200-1700
	15,0

	Спортивно-игровые для детей и подростков 10-17 лет, для взрослых
	Различные подвижные игры и развлечения, в т.ч. велодромы, скалодромы, минирампы, катание на роликовых коньках и пр.
	Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование
	150-7000
	10,0

	Предпарковые площади с автостоянкой
	У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с городским транспортом
	Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки и соты, утопленные в газон, - оборудованы бортовым камнем
	Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта
	 

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком *, допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га.


 
Таблица Г.3 - Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок
 
	Наименование объектов и сооружений
	Пропускная способность одного места или объекта
(человек в день)
	Норма площади в кв. м на одно место или один объект

	Аттракцион крупный*
	250
	800

	Малый*
	100
	10

	Бассейн для плавания: открытый*
	50×5
	25×10

	Игротека*
	100
	20

	Площадка для хорового пения
	6,0
	1,0

	Площадка (терраса, зал) для танцев
	4,0
	1,5

	Открытый театр
	1,0
	1,0

	Летний кинотеатр (без фойе)
	5,0
	1,2

	Летний цирк
	2,0
	1,5

	Выставочный павильон
	5,0
	10,0

	Открытый лекторий
	3,0
	0,5

	Павильон для чтения и тихих игр
	6,0
	3,0

	Кафе
	6,0
	2,5

	Торговый киоск
	50,0
	6,0

	Киоск-библиотека
	50,0
	60

	Касса*
	120,0 (в 1 час)
	2,0

	Туалет
	20,0 (в 1 час)
	1,2

	Беседки для отдыха
	10,0
	2,0

	В од но-лыжная станция
	6,0
	4,0

	Физкультурно-тренажерный зал
	10,0
	3,0

	Летняя раздевалка
	20,0
	2,0

	Зимняя раздевалка
	10,0
	3,0

	Летний душ с раздевалками
	10,0
	1,5

	Стоянки для автомобилей**
	4,0 машины
	25,0

	Стоянки для велосипедов**
	12,0 машины
	1,0

	Биллиардная (1 стол)
	6
	20

	Детский автодром*
	100
	10

	Каток*
	100×4
	51×24

	Корт для тенниса (крытый)*
	4×5
	30×18

	Площадка для бадминтона*
	4×5
	6,1×13,4

	Площадка для баскетбола*
	15×4
	26×14

	Площадка для волейбола*
	18×4
	19×9

	Площадка для гимнастики*
	30×5
	40×26

	Площадка для городков*
	10×5
	30×15

	Площадка для дошкольников
	6
	2

	Площадка для массовых игр
	6
	 

	Площадка для наст, тенниса 1 стол
	5×4
	2,7×1,52

	Площадка для тенниса
	4×5
	40×20

	Поле для футбола*
	24×2
	90×45

	Поле для хоккея с шайбой*
	20×2
	60×30

	Спортивное ядро, стадион*
	20×2
	96×120

	Консультационный пункт
	5
	0,4

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1*. Норма площади дана на объект. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2**. Объект расположен за границами территории парка.


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(информационное) 
 
 
Приемы благоустройства на территориях производственного назначения
 
Таблица Д.1 - Благоустройство производственных объектов различных отраслей
 
	Отрасли предприятий
	Мероприятия защиты окружающей среды
	Рекомендуемые приемы благоустройства

	Приборостроительная и радиоэлектронная промышленность
	Изоляция цехов от подсобных, складских зон и улиц; 
Защита территории от пыли и других вредностей, а также от перегрева солнцем.
	Максимальное применение газонного покрытия, твердые покрытия только из твердых непылящих материалов. 
Устройство водоемов, фонтанов и поливочного водопровода. 
Плотные посадки защитных полос из массивов и групп. 
Рядовые посадки вдоль основных подходов. 
Недопустимы растения, засоряющие среду пыльцой, семенами, волосками, пухом. 
Рекомендуемые: фруктовые деревья, цветники, розарии

	Текстильная промышленность
	Изоляция отделочных цехов; 
Создание комфортных условий отдыха и передвижения по территории; 
Шумозащита
	Размещение площадок отдыха вне зоны влияния отделочных цехов. 
Озеленение вокруг отделочных цехов, обеспечивающее хорошую аэрацию.
Широкое применение цветников, фонтанов, декоративной скульптуры, игровых устройств, средств информации. 
Шумозащита площадок отдыха. 
Сады на плоских крышах корпусов. 
Ограничений ассортимента нет: лиственные, хвойные, красивоцветущие кустарники, лианы и др.

	Маслосыродельная и молочная промышленность
	Изоляция производственных цехов от инженерно-транспортных коммуникаций; 
Защита от пыли
	Создание устойчивого газона. 
Плотные древесно-кустарниковые насаждения занимают до 50% озелененной территории. 
Укрупненные однопородные группы насаждений «опоясывают» территорию со всех сторон.
Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами: дуб красный, рябина обыкновенная, лиственница европейская, ель белая, сербская и др. 
Покрытия проездов - монолитный бетон, тротуары из бетонных плит

	Хлебопекарная промышленность
	Изоляция прилегающей территории города от производственного шума; 
Хорошее проветривание территории
	Производственная зона окружается живописными растянутыми группами и полосами древесных насаждений (липа, клен, тополь канадский, рябина обыкновенная, лиственница сибирская, ель белая). 
В предзаводской зоне - одиночные декоративные экземпляры деревьев (ель колючая, сизая, серебристая, клен Шведлера)

	Мясокомбинаты
	Защита селитебной территории от проникновения запаха; 
Защита от пыли; 
Аэрация территории
	Размещение площадок отдыха у административного корпуса, у многолюдных цехов, и в местах отпуска готовой продукции. 
Обыкновенный газон, ажурные древесно-кустарниковые посадки. 
Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами. 
Посадки для визуальной изоляции цехов

	Строительная промышленность
	Снижение шума, скорости ветра и запыленности на территории; 
Изоляция прилегающей территории города;
Оживление монотонной и бесцветной среды
	Плотные защитные посадки из больших живописных групп и массивов. 
Площадки отдыха декорируются яркими цветниками. 
Активно вводится цвет в застройку, транспортные устройства, МАФ и др. элементы благоустройства. 
Ассортимент: клены, ясени, липы, вязы и т.п.


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(информационное)
 
 
Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций
 
Таблица Е.1 - Покрытия транспортных коммуникаций
 
	Объект комплексного благоустройства улично-дорожной сети
	Материал верхнего слоя покрытия проезжей части
	Нормативный документ

	Улицы и дороги
	 
	 

	Магистральные улицы общегородского значения:
	 
	 

	- с непрерывным движением
	Асфальтобетон:
	 

	 
	- типов А и Б, 1 марки
	СН РК «Автомобильные дороги»

	 
	- щебнемастичный;
	 

	 
	- литой тип II
	 

	 
	Смеси для шероховатых слоев износа
	 

	- с регулируемым движением
	То же
	СН РК «Автомобильные дороги»

	Магистральные улицы районного значения
	Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки
	СН РК «Автомобильные дороги»

	Местного значения:
	 
	СН РК «Автомобильные дороги»

	- в жилой застройке
	Асфальтобетон типов В, Г и Д
	СН РК «Автомобильные дороги»

	- в производственной и коммунально-складской зонах
	Асфальтобетон типов Б и В
	СН РК «Автомобильные дороги»

	Площади
	 
	 

	Представительские, приобъектные, общественно-транспортные
	Асфальтобетон типов Б и В
	СН РК «Автомобильные дороги»

	 
	Пластбетон цветной
	 

	 
	Штучные элементы из искусственного или природного камня
	 

	Транспортных развязок
	Асфальтобетон:
	 

	 
	- типов А и Б;
	СН РК «Автомобильные дороги»

	 
	- щебнемастичный
	 

	Искусственные сооружения
	 
	 

	Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели
	Асфальтобетон:
	 

	 
	- тип Б;
	СН РК «Автомобильные дороги»

	 
	- щебнемастичный;
	 

	 
	- литой типов I и II
	 

	 
	Смеси для шероховатых слоев износа
	 


 
Таблица Е.2 - Покрытия пешеходных коммуникаций
 
	Объект комплексного благоустройства
	Материал покрытия:

	
	тротуара
	пешеходной зоны
	дорожки на озелененной территории технической зоны
	пандусов

	Магистральные улицы общегородского и районного значения
	Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня
	-
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, не укрепленные или укрепленные вяжущим
	 

	Улицы местного значения
	 
	 
	 
	 

	в жилой застройке
	То же
	-
	-
	Асфальтобетон типов В, Г и Д. Цементобетон.

	в производственной и коммунально-складской зонах
	Асфальтобетон типов Г и Д.
Цементобетон
	-
	-
	 

	Пешеходная улица
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной
	-
	 

	Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные,
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г
и Д. Пластбетон цветной
	 
	 

	транспортных развязок
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д
	 
	 
	 

	Пешеходные переходы наземные
	 
	То же, что и на проезжей части
	 
	 

	 
	 
	Штучные элементы из искусственного или природного камня
	 
	 

	подземные и надземные
	 
	Асфальтобетон: типов
В, Г, Д.
Штучные элементы из искусственного или природного камня
	 
	Асфальтобетон типов В, Г, Д

	Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели
	Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д
	-
	-
	То же


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(информационное)
 
 
Расчет ширины пешеходных коммуникаций
 
Ж.1. Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций следует производить по формуле:
 
В = b1 × N × k/p,
 
где: 
В - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
b1 - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы «пик», суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории); 
р - нормативная пропускная способность одно Таблице Ж.1). (текст соответствует оригиналу)
 
Таблица Ж.1 - Пропускная способность пешеходных коммуникаций
 
	Элементы пешеходных коммуникаций
	Пропускная способность одной полосы движения (чел/час)

	Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью
	700

	Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью
	800

	Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары)
	800-1000

	Пешеходные дороги (прогулочные)
	600-700

	Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)
	1200-1500

	Внеуличные пешеходные переходы (пешеходные туннели и пешеходные мосты), расположенные:
	 

	у объектов трудового тяготения
	1200*

	в зонах общественных центров периферийных и срединных частей города, у объектов торгового и культурно-зрелищного назначения центральной части города
	1000*

	у станций пригородных поездов, у вокзалов
	800*

	Лестница
	500-600

	Пандус (уклон 1:10)
	700

	ПРИМЕЧАНИЕ 1*. Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок, - 1500 чел./час. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Ширину тротуаров следует принимать по расчету, но не менее ширины, указанной для соответствующей категории улиц.
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