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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пункт 1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению, участку, территории, объемно-планировочным решениям, функциональным группам, составу и площадям помещений, инженерному обеспечению и внутренней среде домов и интернатов для детей-инвалидов, а также медико-социальных учреждений (организаций) стационарного типа для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - МСУ).

Пункт 1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.2 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование домов и интернатов, МСУ для детей-инвалидов, которые подразделяются на:

- специализированные дома ребенка (далее - дома ребенка), в которых воспитываются дети с дефектами умственного и физического развития до 4-х лет;

- специальные коррекционные образовательные учреждения, специализированные дома для сирот и детей, с ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей;

- медико-социальные учреждения (организации) стационарного типа для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

1.3 Возможны варианты комбинированных домов-интернатов, совмещающие функции домов общего типа и для детей с ограниченными возможностями.
Пункт 1.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.4 При проектировании домов и интернатов, МСУ для детей-инвалидов кроме требований настоящего документа следует учитывать требования других нормативно-технических документов по специфическим условиям строительства.

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 

Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный ппостановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.

Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.

Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.

Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.

СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.

СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Адаптация: Приспосабливание к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды зданий, учитывающие потребности маломобильных пользователей.
3.2 Антропометрические параметры: Система измерений человеческого тела и его частей.
3.3 Габариты: Внутренние («в свету») и наружные («в чистоте») размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям.
Пункт 3.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
3.4 Медико-социальное учреждение (организация): организация, предназначенная для постоянного или временного проживания в условиях стационара детей-инвалидов, нуждающихся в помощи и уходе, медицинском обслуживании.

3.5 Дом ребенка: Учреждение для воспитания и оказания помощи детям раннего возраста, оставшимся без попечения родителей, детям одиноких матерей, а также детям с дефектами физического или психического развития.
Создаются дома ребенка общего типа, а также специализированные для детей с поражением центральной нервной системы, функций опорно-двигательного аппарата, слуха, речи, зрения и др.
3.6 Доступность: (безбарьерность): Свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой.
3.7 Досягаемость: Свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования.
3.8 Зона безопасности: Зона (полоса) у края функционального элемента (площадки), предназначенная для предотвращения травмоопасных ситуаций.
Пункт 3.9 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
3.9 Инвалид: Лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты.

3.10 Интернат: Образовательное учреждение (школа), в котором учащиеся живут, обучаются, находясь на частичном или полном государственном обеспечении.
3.11 Медицинская реабилитация: Комплекс медицинских мероприятий, направленных на лечение, восстановление нарушенных или утраченных функций организма.
Строительные нормы дополнены пунктом 3.11.1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
3.11.1 Медико-социальные учреждения (организации) стационарного типа системы социальной защиты населения делятся на следующие типы:

- для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями.

3.12 Параметры зон и пространств: Числовые значения величин (длина, ширина, высота), характеризующих размеры между какими-либо границами в плане или пространстве, например, длина и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус разворота кресла-коляски, высота зоны досягаемости и т. д.
3.13 Переводчик жестового языка (сурдопереводчик): Специалист, осуществляющий перевод звуковой информации на язык жестов (для глухонемых).
3.14 Подъем: Разность уровней (вертикальный размер) между ближайшими горизонтальными плоскостями наклонного пути движения.
3.15 Помещение индивидуального обслуживания (функциональное): Кабина или кабинет, где осуществляется самообслуживание или обслуживание маломобильного посетителя персоналом учреждения (предприятия). Габариты кабины (кабинета) должны учитывать, как правило, возможность размещения также сопровождающего лица.
3.16 Помещение универсальное: Помещение здания, где благодаря организационным мероприятиям, а также сменяемому или трансформируемому оборудованию возможна организация различных видов деятельности.
3.17 Практикум (лаборатория-практикум): Помещение для фронтальных лабораторных работ и лабораторных практикумов с частью класса.
3.18 Продольный уклон: Уклон поверхности, параллельный направлению движения.
3.19 Психический недостаток: Временный или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании психики человека, включая: 
- последствия сенсорных нарушений; 
- нарушения речи;
- нарушения эмоционально-волевой сферы;
- последствия повреждения мозга;
- нарушения умственного развития, в том числе умственную отсталость;
- задержку психического развития и связанные с этим специфические трудности в обучении.
3.20 Ребенок (дети) с ограниченными возможностями: Ребенок (дети) до 18 лет с физическими и (или) психическими недостатками, имеющий ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке.
3.21 Сигнализаторы (оповещатели) опасности: Специальные элементы, встроенные или прикладываемые к поверхности пешеходной дорожки или другим элементам, для предупреждения людей с нарушением зрения об опасностях на их пути.
3.22 Символика: Знаковая информация для посетителей, воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта (понятия).
3.23 Социальная адаптация: Активное приспособление детей с ограниченными возможностями к условиям социальной среды путем усвоения и восприятия ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе, и трудовой подготовки в процессе целенаправленной социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки.
3.24 Социальная и медико-педагогическая коррекционная поддержка детей с ограниченными возможностями: Деятельность организаций образования, социальной защиты населения, здравоохранения, предоставляющих специальные социальные, медицинские и образовательные услуги, обеспечивающие детям с ограниченными возможностями условия для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности и направленные на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
3.25 Специальные коррекционные организации образования (далее - школы-интернаты): Специальные (коррекционные) образовательные учреждения в 
3.26 системе Министерства образования Республики Казахстан, которые, решая основные с образовательными учебными заведениями задачи, одновременно 
3.27 выполняют специфические, направленные на восстановление утраченных функций, коррекцию первичных и вторичных нарушений, развитие функций 
3.28 сохранных анализаторов и формирования компенсаторных навыков, способствующих реабилитации, социально-трудовой адаптации и интеграции детей и подростков в общество.
Специальные коррекционные организации образования делятся на следующие типы:
- с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие);
- с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, поздноослепшие);
- с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата;
- с нарушениями речи;
- с задержкой психического развития;
- с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения;
- со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой.
3.29 Среда жизнедеятельности: Материальная среда, окружающая человека, в которой или при помощи которой он осуществляет все свои жизненные потребности, в том числе здания и сооружения, их оборудование, оснащение и прилегающая территория.
3.30 Тактильный: Рельефный, ощущаемый.
3.31 Участок: Территория, функционально связанная со зданием.
3.32 Учебная секция: Группа классных помещений (учебных кабинетов), рекреация, ресурсный центр и санузлы.
3.33 Физический недостаток: Стойкое нарушение развития и (или) функционирования органа (органов), требующее длительной социальной, медицинской и коррекционно-педагогической поддержки.
3.34 Фронтальные занятия: Все учащиеся сидят лицом к классной доске и учителю.
3.35 Школа - интернат: Учреждение, созданное для круглогодичного пребывания воспитанников с целью обеспечения более благоприятных условий для развития и воспитания ребенка, оказания помощи семье. Воспитанники школ-интернатов - дети из семьи - на выходные и каникулы могут ее покидать, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся в ней постоянно.
3.36 Шрифт Брайля: Рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых.
3.37 Эргономические параметры: Параметры человека в условиях движения, какой-либо деятельности.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 

Пункт 4.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1 Цель нормативных требований 

Целью нормативных требований является обеспечение безопасности зданий домов, интернатов и МСУ на всех стадиях их жизненного цикла в целях защиты жизни, здоровья детей с ограниченными возможностями, имущества и охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, экономии энергопотребления, а также создания условий для проживания, обучения, лечения детей и приложения труда персонала.

4.2 Функциональные требования
4.2.1 В процессе строительства и в течение проектного срока эксплуатации основание и несущие конструкции здания с необходимой надежностью должны выдерживать возможные нагрузки, воздействия и влияния, а также сохранять требуемые проектные эксплуатационные показатели.
4.2.2 Несущие конструкции следует рассчитывать таким образом, чтобы изменяющиеся со временем показатели не влияли на их несущую способность в течение проектного срока эксплуатации. При этом следует учитывать условия окружающей среды и плановые мероприятия по техническому обслуживанию.
4.2.3 Соответствие несущей конструкции требованиям противопожарной защиты должна оцениваться на основании анализа всей несущей конструкции, ее участков или элементов, с применением табличных или опытных данных.
Пункт 4.2.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.4 Дома, интернаты и МСУ должны размещаться с учетом возможного поведения здания или его элементов, при пожаре, чтобы последний не мог распространиться на соседние построения при самых неблагоприятных погодных условиях.

4.2.5 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалось раннее обнаружение очага пожара, оповещения людей, создание условий безопасной эвакуации, в том числе маломобильных детей, максимально быстрая ликвидация пожара.
Пункт 4.2.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.6 В зданиях домов, интернатов и МСУ должны создаваться необходимые комфортные условия для проживания, обучения и лечения, обеспечивающие защиту жизни и здоровья детей-инвалидов, а также сотрудников в процессе эксплуатации здания с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-эпидемиологических требований.

4.2.7 При проектировании здания должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие защиту жизни детей, обслуживающего персонала и имущества от последствий пожаров, взрывов, выброса опасных материалов, а также от несанкционированного проникновения посторонних лиц.
Пункт 4.2.8 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.8 Дома-интернаты, МСУ для детей-инвалидов должны быть спроектированы и построены с учетом того, что в течение срока его службы при пребывании в них людей не создавалась угроза для здоровья детей, связанных с содержанием в воздухе помещений загрязняющих веществ, сыростью, плесенью, освещением, инсоляцией, солнцезащитой, шумом, вибрацией и излучениями.

Пункт 4.2.9 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.9 При проектировании зданий интернатов, МСУ для детей-инвалидов должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения детей-инвалидов по участку и территории, а также в здании с учетом физиологических особенностей проживающих.

Пункт 4.2.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.10 При проектировании домов, интернатов и МСУ для детей-инвалидов необходимо учитывать мероприятия, направленные на создание психологически комфортных условий для проживания и обучения детей.

Пункт 4.2.11 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.11 Здания интернатов, МСУ и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены так, чтобы при выполнении установленных требований к эксплуатации была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм и создание угроз для жизни детей в результате передвижения, перемещения транспортных средств, пользования электроприборами и установками, лифтами или другим инженерным оборудованием.

4.2.12 Здания должны быть спроектированы и построены с учетом требований по эффективному использованию энергии для систем зданий и частей.
Пункт 4.2.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.13 В зданиях домов, интернатов и МСУ установки обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы количество энергии, которое они потребляют при использовании, будет низким с учетом климатических условий.

4.2.14 При строительстве и сносе зданий следует предусмотреть комплексное использование природных ресурсов, повторное использование (рециклинг) строительных конструкций и материалов после разрушения. 
Раздел дополнен пунктом 4.2.15 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ 
4.2.15 На этапе проектирования домов и интернатов для детей-инвалидов необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.

 

 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 

5.1 Основные положения
5.1.1 Требования настоящих строительных норм направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности для детей с ограниченными возможностями при устройстве мест основных процессов жизнедеятельности, обслуживания, приложения труда и отдыха, с учетом требований технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
5.1.2 Высоту помещений, требования к инженерному оборудованию и другие общие требования, в том числе и противопожарные, следует принимать в соответствии с нормами проектирования, изложенными в действующих нормативных документах Республики Казахстан в области архитектуры, градостроительства и строительства.
5.1.3 Необходимость мероприятий гражданской обороны определяется в каждом конкретном случае.
5.1.4 Повышение качества архитектурной среды должно достигаться при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд детей с ограниченными возможностями.
По степени значимости эти критерии должны иметь следующий порядок приоритетов:
- доступность;
- безопасность;
- информативность;
- комфортность (удобство).
5.1.5 Архитектурное решение объекта должно помогать детям: 
- идентифицировать зоны здания, сооружения, помещения;
- находить и использовать коммуникационные пространства, определять направления своего пути, в том числе при эвакуации;
- своевременно определять и уверенно избегать зоны риска.
Пункт 5.1.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.6 Дома-интернаты, МСУ для детей-инвалидов должны размещаться в самостоятельном здании или нескольких отдельных зданиях. Допускается соединение зданий теплыми переходами.

Пункт 5.1.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.7 Вместимость домов, интернатов и МСУ для детей с ограниченными возможностями, состав и площади их помещений должны определяться в каждом конкретном случае.

5.1.8 Специализированные дома ребенка должны проектироваться с учетом содержания детей с дефектами умственного и физического развития (кроме детей с задержкой психоречевого и физического развития, обусловленной условиями воспитания):
- с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики;
- с органическим поражением центральной нервной системы без нарушения психики, в том числе с детскими церебральными параличами;
- с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и др. дефектами физического развития без нарушения психики;
- с нарушениями функций слуха и речи (глухонемые, оглохшие, тугоухие);
- с нарушением функций речи (заикающиеся, с алалией и др. нарушениями речи);
- с нарушением функций зрения (слепые, слабовидящие);
- с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза;
- с олигофренией в степени имбецильности, идиотии;
- со слабоумием после перенесенных органических поражений головного мозга;
- с умственной отсталостью всех степеней при наличии грубых нарушений двигательных функций;
- для детей с нарушениями функций зрения (слабовидение) или слуха (слабослышание) с умственной отсталостью всех степеней при наличии грубых нарушений двигательных функций, затрудняющих воспитание, организуются отдельные группы сестринского ухода. 
В специализированном доме ребенка воспитываются дети от рождения до 4-х летнего возраста.
Строительные нормы дополнены пунктом 5.1.8.1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
5.1.8.1 Медико-социальные учреждения (организации) стационарного типа должны проектироваться с учетом содержания детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 3 до 18 лет с сохранным интеллектом, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара.

5.1.9 В доме ребенка необходимо создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей, их гармоничное развитие и обеспеченность следующими видами обслуживания:
- проживание;
- питание;
- санитарно-гигиеническое обслуживание;
- воспитание, обучение;
- медицинское обслуживание.
Пункт 5.1.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.10 Дома, интернаты (спецшколы-интернаты) и МСУ относятся к системе стационарного социального обслуживания и дифференцируются в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и социальным положением детей и должны обеспечивать воспитанникам следующие виды обслуживания:

- проживание;

- питание;

- санитарно-гигиеническое обслуживание;

- воспитание, обучение;

- культурно-массовое обслуживание;

- медицинское обслуживание (включая физическую реабилитацию);

- социальную адаптацию;

- профессиональную подготовку (в зависимости от индивидуальных возможностей);

- административно-бытовое обслуживание.

5.1.11 Во всех помещениях необходимо предусмотреть устройства и приспособления для облегчения физических усилий детей с ограничениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.
5.1.12 Все типы учреждений, за исключением домов и интернатов для слепых и слабовидящих детей, должны быть рассчитаны на пребывание инвалидов-колясочников.
Пункт 5.1.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.13 При проектировании домов, интернатов и МСУ для детей-инвалидов необходимо обеспечить:

- хорошую акустику в помещениях;

- легкость в использовании мебели, оборудования, техники;

- оптимальное освещение с учетом вероятности появления бликов.

5.1.14 В спецшколах-интернатах могут содержаться дети школьного возраста, со следующим видом образования: 
- основное образование (девятилетнее); 
- среднее образование (одиннадцатилетнее).
5.1.15 С учетом недостатков физического и умственного развития сроки обучения и возраст детей и подростков, пребывающих в спецшколах-интернатах, могут быть увеличены и в состав спецшкол-интернатов для инвалидов могут быть включены дошкольные отделения для детей от 4 до 7 лет.
5.1.16 Спецшколы-интернаты должны обеспечивать круглосуточное пребывание воспитанников, включая выходные дни. В некоторых случаях в интересах детей допускается дневное пребывание.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечивают круглогодичное пребывание, включая школьные каникулы.
5.1.17 Спецшколы-интернаты для детей с нарушением функций слуха, зрения, с последствиями полиомиелита и церебральных параличей должны рассчитываться на 12-летнее обучение и иметь в своем составе подготовительный класс.
5.1.18 Спецшколы-интернаты для умственно отсталых детей должны рассчитываться на 10-летнее обучение, подготовительные классы в спецшколах-интернатах для умственно отсталых детей не предусматриваются.
Основной контингент воспитанников спецшколы-интерната может быть также увеличен за счет детей, отягощенных, кроме основного физического недостатка, интеллектуальной неполноценностью. Из таких детей формируется отделение вспомогательных классов с 9-летним сроком обучения (1-9 классы).
5.1.19 Дома и интернаты могут подразделяться на следующие виды:
1) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для слепых и слабовидящих детей:
а) для слепых, где обучение детей начинается с 6-7 летнего возраста, допускается также прием детей с превышением возрастной нормы на 1-2 года;
б) для слабовидящих, куда дети принимаются с 7 летнего возраста, допускается прием детей из других типов и видов образовательных учреждений в различные классы в связи с заболеваниями органа зрения, травмами глаз и др.
2) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей:
а) для глухих детей;
б) для слабослышащих и позднооглохших детей.
Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении слабослышащих и позднооглохших детей допускается создавать два отделения:
I - для детей с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха;
II - для детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. 
3) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые в своем составе имеют два отделения:
а) для детей, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия и др.), а также страдающих общим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием;
б) для детей с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи.
В составе I и II отделений при наличии достаточного количества обучающихся, имеющих однородные дефекты речи, могут создаваться отдельные классы с обязательным учетом уровня речевого развития обучающихся.
4) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с последствиями полиомиелита и церебральным параличом. По мере восстановления здоровья на основании заключения психолого - медико - педагогической консультации обучающиеся могут переводиться в общеобразовательные учреждения общего типа.
5) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с задержкой психического развития.
6) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для умственно отсталых детей.
5.1.20 Необучаемые дети, т.е. дети, не воспринимающие действительность и не могущие себя обслуживать, должны размещаться в спальных помещениях в зависимости от возраста, тяжести заболевания, а также нормативных нагрузок на персонал обслуживания.
Пункт 5.1.21 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.21 Мебель и оборудование объектов должны соответствовать росто-возрастным особенностям детей. Набор, количество и размер оборудования предусматривают с учетом профиля учреждения, специфики помещений и соблюдения техники безопасности. Учебная мебель и оборудование помещений домов-интернатов, МСУ должны учитывать специфику педагогического процесса и лечебно-восстановительных мероприятий.

5.1.22 Все стационарное оборудование и мебель необходимо прочно закреплять.
 
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
 
5.2.1 Для обеспечения выполнения требований механической прочности и устойчивости конструкции здания должны сохранять свои свойства в соответствии с требованиями настоящих норм в течение предполагаемого срока службы. 
5.2.2 Соответствие несущей конструкции требованиям по механической безопасности должно осуществляться на основании анализа всей проектируемой несущей конструкции и ее элементов, с применением табличных или опытных данных в целях обеспечения надежности и устойчивости здания.
5.2.3 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СН РК 2.01-01. 
В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Должны применяться необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
5.2.4 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения. 
5.2.5 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. 
5.2.6 Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций. 
5.2.7 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных деформаций основания в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по различным инженерным сетям. 
5.2.8 Ограждающие и несущие конструкции зданий должны приниматься согласно требованиям соответствующих нормативных документов. Конструкции и основания зданий должны быть рассчитаны на восприятие постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций:
- временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия;
- снеговых и ветровых нагрузок для данного района строительства и т.д.
 
5.3 Требования пожарной безопасности 
 
5.3.1 Пожарная безопасность и объемно-планировочное решение здания должны соответствовать требованиям технических регламентов «Общие требования к пожарной безопасности», «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
5.3.2 Электрическое оборудование, приспособления и их работа должны быть установлены таким образом, чтобы уменьшить их потенциальную возможность как источников возгорания.
5.3.3 Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы пожарные могли надлежащим образом осуществлять работы по спасению жизни детей и персонала, защите собственности и использовать оборудования тушения пожаров.
Пункт 5.3.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.4 На путях эвакуации должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение. При проектировании эвакуационной системы домов-интернатов, МСУ необходимо учитывать, что в интернатах недопустима поэтапная эвакуация.

5.3.5 Эвакуационные выходы должны быть четко обозначены и максимально различимыми детьми, в том числе слабовидящими.
5.3.6 При проектировании эвакуационных путей ширину коридоров следует рассчитывать с учетом проезда нескольких инвалидных колясок одновременно.
Пункт 5.3.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.7 В зданиях домов и интернатов, МСУ необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию, автоматические установки пожаротушения и оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями технического регламента «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

5.3.8 В зданиях высотой два и три этажа следует проектировать открытые лоджии, расчет размеров которых необходимо производить с учетом габаритов инвалидной коляски и пространства для разворота, рассматривая их как противопожарные отсеки для сбора людей при пожаре. 
5.3.9 В домах-интернатах помимо звуковой сигнализации необходима визуальная сигнализация для слабослышащих детей. Объединенная система сигнализации также необходима в помещениях, где ребенок может оказаться один, таких как санитарные узлы, душевые, раздевальные и т.д.
5.3.10 Извещатели сигнализации должны соответствовать требованиям технического регламента «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
 
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий и сооружений
 
5.4.1 Размещение участка и территория
 
Пункт 5.4.1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.1 Дома, интернаты и МСУ для детей с ограниченными возможностями следует размещать на озелененных территориях за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов с учетом санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований по содержанию потенциально опасных для человека химических, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню радиационного фона, радона, физических (шума, ультразвука вибрации, электромагнитных полей и др.) и других факторов.

Пункт 5.4.1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.2 Проектирование зданий домов, интернатов и МСУ должно осуществляться с выполнением предпроектного этапа работ по оценке градостроительной ситуации, социального климата, социальных последствий размещения этих зданий в предполагаемом районе, по выбору конкретного участка. По результатам исследований должны быть определены меры, обеспечивающие благоприятные условия для интеграции интерната в социальную среду выбранного для размещения проектируемого объекта района.

Пункт 5.4.1.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.3 Вопросы размещения домов, интернатов и МСУ в системе застройки населенных пунктов, удаления от промышленных объектов, транспортных магистралей и т.п., а также вопросы природоохранных мероприятий следует решать в соответствии с градостроительными требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.

Пункт 5.4.1.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.4 На участке домов, интернатов и МСУ запрещается размещать объекты, функционально не связанные с ними.

5.4.1.5 Здание на участке необходимо размещать так, чтобы окна выходили на две стороны, создавая возможность циркуляции потоков воздуха и использования солнечного света. 
5.4.1.6 Окна классов и спален необходимо размещать со стороны, максимально защищенной от источников внешнего шума.
5.4.1.7 Земельный участок должен быть сухим, чистым; иметь удобные подъездные пути и выезды - как минимум, основной и хозяйственный.
5.4.1.8 На участке следует предусматривать подъезды, а также возможность объезда вокруг зданий для пожарных машин. Поверхность подъездных путей должна иметь твердое покрытие.
5.4.1.9 Подходы к зданиям, пути движения воспитанников на площадке не должны пересекаться с проездами для автотранспорта. 
5.4.1.10 Ландшафт участка должен быть максимально удобным, а уличный инвентарь максимально безопасным для детей-инвалидов.
Пункт 5.4.1.11 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.11 На участке домов, интернатов и МСУ должна создаваться безбарьерная среда, обеспечивающая для детей-инвалидов всех категорий возможность самостоятельной ориентации в пространстве и беспрепятственного самостоятельного передвижения между всеми зонами участка, главными входами всех посещаемых зданий, подхода к остановкам общественного транспорта, к организованным пешеходным переходам через улицы и дороги, а также оборудованные места отдыха для инвалидов.

5.4.1.12 Искусственные водоемы на территории интернатов необходимо проектировать с ограждением для обеспечения безопасности для слабовидящих детей. 
5.4.1.13 В вечернее время на территории участка должно быть обеспечено искусственное освещение.
5.4.1.14 Деревья, уличный инвентарь, фонарные столбы должны располагаться в стороне от пешеходных путей, ограждаться и окрашиваться в контрастный цвет, чтобы быть максимально заметными для детей с нарушением функций зрения.
5.4.1.15 Деревья, уличный инвентарь, которые могут встретиться на участке должны быть огорожены.
5.4.1.16 На территории участка необходимо предусматривать расстановку дорожных знаков, разметку дорожек и проездов для привития детям навыков соблюдения правил дорожного движения и поведения пешеходов на улице.
Пункт 5.4.1.17 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.17 Игровые площадки должны быть подразделены на площадки для детей младших возрастов (от 3 до 7 лет) и различные площадки для подростков-инвалидов, инвалидов до 18 лет.

5.4.1.18 При доме ребенка должен быть озелененный и огороженный земельный участок с оборудованием для организации прогулок на свежем воздухе в течение всего года.
Пункт 5.4.1.19 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.19 На зеленых участках домов, интернатов и МСУ следует размещать площадки для занятий физкультурой.

Пункт 5.4.1.20 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.20 В составе территории должны быть предусмотрены следующие функциональные зоны:

а) проживания и обучения детей с расположенными в ней игровыми и спортивными площадками, теневыми навесами;

б) обслуживания, в которой размещаются площадка при кухне с мусоросборником и пожарным постом;

в) изолятора, приемного и карантинного отделений;

г) огорода, ягодника, живого уголка;

д) для встречи родителей с детьми (площадка);

е) хозяйственная, в которой могут располагаться гараж, котельная, прачечная, складские помещения, мастерские, овощехранилище и т.д.;

ж) проживания обслуживающего персонала. 

 

Примечания

1 Игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки для необучаемых детей не предусматриваются.

2 Зона проживания обслуживающего персонала предусматривается только при загородном размещении домов, интернатов и МСУ.

3 На затесненных территориях для размещения хозяйственных, инженерных и подсобных помещений рекомендуется использовать подземное пространство, в том числе под зданиями учреждений, при условии выполнения требований действующих нормативных документов. 
Пункт 5.4.1.21 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.21 В случае загородного размещения домов и интернатов и МСУ площадь зоны проживания персонала следует принимать дополнительно к площади участка.

Примечание - При организации поселка персонала нормативы его проектирования принимаются в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013.

 
Пункт 5.4.1.22 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.22 При наличии в составе специального коррекционного учреждения, МСУ дошкольных групп набор площадок для детей дошкольного возраста и их оборудование должны соответствовать требованиям настоящих норм и действующей нормативной документации по проектированию дошкольных учреждений для детей с недостатками физического и умственного развития.

5.4.1.23 Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения для детей с нарушениями функций слуха должны располагаться в наиболее тихих районах населенного пункта, удаленных от транспортных магистралей и проездов, радиостанций, радиорелейных установок-пунктов, чтобы исключить возможность нарушения работы аудиометрической аппаратуры.
Пункт 5.4.1.24 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.24 Планировка и оборудование участка и отдельных площадок должны учитывать особенности деятельности и физических возможностей детей с нарушениями развития. Особые требования предъявляются к участкам специальных коррекционных образовательных учреждений для слепых, слабовидящих и с нарушениями опорно-дөигательного аппарата, а также МСУ.

Пункт 5.4.1.25 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.25 В домах, интернатах и МСУ для детей-инвалидов оборудование на игровых площадках должно устанавливаться в соответствии с эргономическими параметрами детей с учетом доступности для детей на инвалидных колясках, надежно и устойчиво закрепляться. Оборудование должно быть без выступов и шероховатостей, выступающих болтов, иметь водостойкое покрытие и хорошо поддаваться очистке.

Пункт 5.4.1.26 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.26 Покрытие игровых площадок для домов ребенка должно быть травяное, для детей дошкольного возраста и МСУ травяное или утрамбованное грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой или мелкой каменной крошкой. Допускается применение тротуарной плитки.

5.4.1.27 Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе должны содержаться в чистоте и быть ровными, свободными от посторонних предметов. Покрытие площадок должно быть максимально безопасным и комфортным для пребывания детей.
5.4.1.28 Групповые площадки должны проектироваться для каждой группы воспитанников, способных к самостоятельному обучению.
5.4.1.29 Игровые и прогулочные площадки следует оборудовать для проведения занятий в различную погоду и в различное время года. Над площадками или рядом с ними необходимо размешать навесы от дождя и снега.
5.4.1.30 Необходимо обеспечить удобную связь групповых площадок с входами в соответствующие групповые ячейки и с физкультурной площадкой.
Поверхность групповой площадки для детей с нарушением зрения должна быть ровной и иметь ограждающую полосу с другой поверхностью.
5.4.1.31 Наряду с игровыми площадками необходимо предусмотреть лечебно-игровые площадки, снабженные различными приспособлениями в зависимости от вида заболевания детей. 
Пункт 5.4.1.32 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.32 На территории домов, интернатов и МСУ для детей-инвалидов, за исключением школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей, необходимо предусматривать, кроме игровых, физкультурную и спортивные площадки для игр в настольный теннис, волейбол, бадминтон, футбол и т.п. Эти площадки должны располагаться вблизи игровых площадок для детей среднего и старшего школьного возраста.

5.4.1.33 В хозяйственной зоне следует размещать котельную, склад топлива, другие хозяйственные постройки. В интернатах допускается выращивание овощей. Для хранения запасов овощей и фруктов в хозяйственной зоне необходимо оборудовать овощехранилище. 
5.4.1.34 Огород-ягодник и площадку для живого уголка следует устраивать общими для всех групп обучаемых детей. 
5.4.1.35 Хозяйственная зона должна иметь асфальтовое покрытие и отдельный въезд. Подъезд не должен пересекать пешеходные дорожки к групповым площадкам интерната, а также зону отдыха.
5.4.1.36 Не разрешается высаживать деревья и кустарники с ядовитыми плодами, колючками или засоряющими территорию при цветении.
5.4.1.37 Зеленые насаждения не должны препятствовать доступу солнечных лучей в здания домов и интернатов, а также должны защищать здания и групповые площадки от перегрева.
Подбор видов зеленых насаждений должен обеспечивать наличие зелени в течение всего года.
5.4.1.38 В прогулочных зонах, пешеходных путях, тротуарах необходимо обеспечить равномерное дополнительное освещение и минимальное образование теней.
5.4.1.39 У входов на участок и в основных узлах путей движения следует размещать информационные устройства, показывающие план участка, обозначение отдельных элементов специального комплекса, направление движения к важнейшим объектам и другие сведения, необходимые для простоты ориентации на участке.
Пункт 5.4.1.40 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.40 Хозяйственная площадка должна иметь твердое покрытие, размещаться при входах в помещения кухни и примыкать к дорожному покрытию подъезда к зданию дома-интерната, МСУ для детей-инвалидов. Размещение хозяйственной площадки около групповых (прогулочных) и физкультурных площадок не допускается.

Пункт 5.4.1.41 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1.41 Территория стоянки должна быть недоступна для игр детей и подростков, инвалидов до 18 лет.

5.4.1.42 На территории участка объекта следует предусмотреть отвод дождевых и талых вод. 
 
5.4.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения 
 
5.4.2.1 Общие требования
 
Пункт 5.4.2.1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.1 Объемно-планировочные решения зданий, планировка и оборудование земельных участков домов, интернатов и МСУ должны соответствовать противопожарным требованиям, настоящим и другим нормативным документам, действующим на территории Республики Казахстан.

5.4.2.1.2 Основными функциональными требованиями к планировочной организации здания и к зонированию территории являются требования обособления, изоляции отдельных детских групп и удобных, коротких технологических связей между группами помещений и элементами участка.
Наиболее жесткие требования предъявляются к спальным помещениям (помещениям проживания), которые ни в коем случае не должны быть проходными.
Пункт 5.4.2.1.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.3 Здание домов-интернатов, МСУ необходимо размещать так, чтобы обеспечить шумоизоляцию спальных и учебных комнат.

5.4.2.1.4 На территории домов-интернатов необходимо устройство искусственного освещения с учетом потребностей детей с нарушением зрения.
5.4.2.1.5 В учреждениях для детей-инвалидов следует предусматривать необходимый набор помещений - жилых, служебно-бытовых, хозяйственных, административных, медицинских, культурно-массовых и досугового назначения, создавать условия для обеспечения обстановки, максимально приближенной к домашней, сочетая ее с необходимым медицинским обслуживанием.
При проектировании следует предусматривать вариант решения учреждения с интеграцией жилых отделений для детей с сохранным интеллектом и для умственно отсталых детей при четком разграничении отделений. Планировку здания необходимо решать исходя из функциональной структуры учреждения, с единым блоком медицинских, административных, хозяйственных, культурно-массовых помещений и столовой.
5.4.2.1.6 Рассматривая вопросы функциональной взаимосвязи различных групп помещений, следует иметь в виду необходимость предусматривать так называемые «нейтральные зоны», в которых располагаются горизонтальные и вертикальные коммуникационные развязки - вестибюли, холлы, лестницы, пандусы, лифты, через которые осуществляются связи между функциональными группами помещений учреждения.
5.4.2.1.7 В зданиях специализированных учреждений для детей в возрасте от 3 до 18 лет предусматриваются следующие группы помещений.
- А - помещения для проживания (групповые ячейки для дошкольников и жилые ячейки для младших, средних и старших школьников); 
- Б - учебные классы и производственные мастерские; 
- В - помещения общевоспитательного назначения (актовый и физкультурный залы, бассейны, помещения специальных занятий); 
- Г - реабилитационные медицинские помещения (кабинеты, процедурные, зал ЛФК и механотерапии); 
- Д - помещения обслуживающего назначения (пищеблок, постирочная, административные и хозяйственно-бытовые).
Строительные нормы дополнены пунктом 5.4.2.1.7.1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
5.4.2.1.7.1 В зданиях МСУ для детей в возрасте от 3 до 18 лет вместимостью до 50 мест предусматриваются следующие группы помещений.

- А - группа жилых помещений;

- Б - группа общих помещений (учебные помещения, актовый и физкультурный залы, бассейн, пищеблок, библиотека, кружковые комнаты, медицинские помещения, приемно-карантинное отделение (изолятор), помещения социальной адаптации и реабилитации, административно-хозяйственные помещения.

5.4.2.1.8 Все основные группы помещений учреждений для детей-инвалидов предпочтительно должны быть функционально изолированы и взаимосвязаны через коммуникационные пространства. Некоторые группы помещений, кроме жилых, допускаются предусматривать проходными.
5.4.2.1.9 Вестибюльную группу помещений, доступную для детей-инвалидов следует размещать на уровне входа в здание.
Планировка вестибюля должна быть удобной для доступа детей-инвалидов, включая передвигающихся на кресле-коляске.
Пункт 5.4.2.1.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.10 При проектировании домов, интернатов и МСУ для детей разного возраста допускается проектировать обособленные ячейки (или жилые секции в МСУ) с отдельным входом для каждой возрастной категории.

Пункт 5.4.2.1.11 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.11 При проектировании домов, интернатов и МСУ для детей-инвалидов должны устанавливаться пандусы и перила. При отсутствии в здании лифтов и невозможности устройства пандусов предусматривается установка специального подъемника или лифта, приспособленного для индивидуального использования в креслах-колясках, с обеспечением доступа на все требуемые этажи и помещения здания.

Пункт 5.4.2.1.12 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.12 В цокольном этаже объектов допускается размещать следующие помещения: прачечная, складской блок, гардеробные, помещения отдыха персонала, душевые, туалеты.

В цокольном этаже домов, интернатов и МСУ для детей-инвалидов не допускается размещать помещения для пребывания детей, учебные помещения организации образования, а также спальные помещения.

Пункт 5.4.2.1.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.13 При проектировании домов, интернатов и МСУ необходимо предусмотреть служебно-бытовые помещения:

- помещения для персонала с гардеробом, санузлом;

- комната для посетителей (встреч родителей с детьми);

- помещение инженерно-технического (обслуживающего) персонала;

- комната отдыха персонала (в МСУ совмещается с помещением для персонала);

- кабинет директора;

- кабинет заместителя директора по хозяйственной части;

- комната бухгалтерии;

- хозяйственные склады (кладовые);

- прачечная-постирочная с группой помещений.

Пункт 5.4.2.1.14 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.2.1.14 В состав прачечной-постирочной следует включать помещение для сортировки грязного белья с постирочной, дезинфицирующее отделение (кроме МСУ на 50 мест), помещение для хранения дезинфекционных средств и приготовления растворов, центральную бельевую (кладовую чистого белья в МСУ), комнату для хранения одежды, предназначенной на списание (кроме МСУ на 50 мест), помещения для персонала.

5.4.2.1.15 Помещения, режим использования которых сопровождается шумом и может причинять беспокойство детям, мешать или нарушать работу педагогического, медицинского или административного персонала (бойлерные с насосными установками, производственные помещения, ремонтные мастерские, охлаждаемые камеры с насосным отделением, вентиляционные камеры, компрессорные, учебно-производственные мастерские и другие), не допускается размещать смежно, над и под спальными комнатами, учебными, лечебно-диагностическими помещениями.
5.4.2.1.16 Для отделки помещений следует использовать строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их безопасность. Допускается применение подвесных потолков различных конфигураций в помещениях, не требующих соблюдения противоэпидемиологического, дезинфекционного режимов (вестибюли, коридоры, холлы).
5.4.2.1.17 В помещениях с обычным режимом эксплуатации потолки, стены и пол, оборудование должны иметь гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5.4.2.1.18 Для внутренней отделки медицинских помещений предусматриваются материалы, допускающие проведение генеральной уборки и дезинфекции.
5.4.2.1.19 Приборы отопления должны быть защищены деревянными решетками.
 
5.4.2.2 Дом ребенка
 
5.4.2.2.1 Дома ребенка должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. В зависимости от вместимости и климатических условий здания могут иметь компактную, блочную или павильонную структуру.
5.4.2.2.2 Здания должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и центральным отоплением.
5.4.2.2.3 В здании должен соблюдаться принцип изоляции жилых помещений от административно - хозяйственных, а также групповой изоляции.
5.4.2.2.4 Входы в туалетные комнаты не допускается предусматривать с лестничных площадок и размещать напротив входов в спальные помещения.
5.4.2.2.5 В домах ребенка устанавливается карантинное отделение для вновь поступающих детей и изолятор для детей с неинфекционными заболеваниями, не требующими стационарного лечения. 
 

Подраздел дополнен подподразделом 5.4.2.2-1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
5.4.2.2-1 Медико-социальные учреждения (организации) стационарного типа для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
 

5.4.2.2-1.1 Вместимость МСУ не должна превышать 50 мест. Возраст размещаемых в МСУ детей-инвалидов от 3 до 18 лет.

5.4.2.2-1.2 Планировочное решение здания МСУ должно обеспечивать деление здания на две основные функциональные группы помещений:

- группу жилых помещений;

- группу общих помещений.

Группу жилых помещений, группу общих помещений следует размещать в отдельных корпусах или блоках, либо непосредственно примыкающих друг к другу, либо соединенных отапливаемыми переходами. В зависимости от планировочных решений, группа жилых помещений может размещаться в одном корпусе с группой (либо ее частью) общих помещений и отделяться противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями.

5.4.2.2-1.3 Группы жилых помещений следует располагать на 1 и (или) 2 этаже.

5.4.2.2-1.4 Группа жилых помещений (жилая секция) включает следующие помещения для:

а) проживания;

б) санитарные узлы;

в) учебных занятий (комнаты для занятий);

г) отдыха (рекреация, гостиные, залы отдыха);

д) комната персонала (комната дежурного воспитателя);

е) подсобные и другие помещения.

5.4.2.2-1.5 Жилая секция должна быть функционально отделена от группы общих помещений.

Планировка жилой секции должна предусматривать удобные и короткие связи между комнатами для занятий, рекреационными и спальными помещениями, чтобы максимально сократить затраты времени на переходы, сохранить силы и время для отдыха, облегчить наблюдение воспитателей за детьми.

5.4.2.2-1.6 Жилая секция устраивается по коридорной системе и формируется из жилых ячеек. Жилая ячейка для всех возрастов детей включает в себя жилую (спальную) комнату, санитарный узел при ней, и прихожую с выходом в общий коридор.

В составе жилой секции могут размещаться жилые ячейки для разных возрастов детей. Рекомендуется группировать жилые ячейки для мальчиков и девочек в составе жилой секции.

5.4.2.2-1.7 Помещения жилой ячейки следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих подъезд ребенка-инвалида в кресле-коляске к любой точке помещения.

5.4.2.2-1.8 Жилые (спальные) помещения должны быть раздельными для мальчиков и девочек независимо от возраста. Спальни рассчитываются на 2-4 человека (не более).

Все спальные комнаты должны быть рассчитаны на проживание вместе с другими одного инвалида-колясочника.

5.4.2.2-1.9 Санитарные узлы при жилых (спальных) комнатах выполняются совмещенными и оборудуются: унитазом, умывальником, душем (душевой сеткой на гибком шланге). Помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива воды. При проектировании необходимо предусматривать проходы, развороты для колясок, возможность подхода колясочников к санитарным приборам, устройство поворотного кресла (стула) при душевой.

5.4.2.2-1.10 Организация учебного процесса и соответствующий состав, площадь и размещение учебных помещений определяются в каждом конкретном случае.

5.4.2.2-1.11 В целях комфортности обслуживания рекомендуется размещение всех основных и вспомогательных помещений на одном уровне (этаже). Если такое архитектурное решение невозможно, то внутренние лестницы должны быть дублированы пандусом и лифтами.

5.4.2.2-1.12 В МСУ предусматривают комнаты для занятий, размещаемые в группе жилых помещений.

5.4.2.2-1.13 В МСУ необходимо предусматривать:

- компьютерный класс;

- кабинет для музыкальных занятий;

- кабинет рисования - изостудию;

- кабинет трудотерапии;

- библиотеку с книгохранилищем и читальным залом.

5.4.2.2-1.14 Планировка и оборудование классов (кабинетов) должны быть рассчитаны на возможность пребывания в них детей, передвигающихся на колясках.

Учебные помещения (классы, кабинеты, библиотека) могут быть использованы для кружковых и индивидуальных занятий в неурочное время.

5.4.2.2-1.15 Помещение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата должно оборудоваться вдоль свободных участков стен опорным поручнем. Мебель необходимо жестко крепить к полу.

5.4.2.2-1.16 В составе МСУ необходимо предусматривать помещения культурно-массового обслуживания:

- актовый зал;

- кружковые помещения;

- физкультурно-спортивный зал;

- бассейн.

5.4.2.2-1.17 Сидячие места для детей-инвалидов на креслах-колясках в актовом зале должны быть соединены с пространством действия, сценой.

5.4.2.2-1.18 В непосредственной близости от входа в зал (в фойе) следует предусматривать непроходные зоны отдыха и ожидания для детей-инвалидов.

5.4.2.2-1.19 МСУ для организации различных форм физического воспитания должны иметь физкультурно-спортивные залы.

Примечания

1) Спортивные залы должны быть оборудованы в расчете на возможность использования для занятий лечебной физкультурой.

2) Состав и площади спортивных помещений, бассейна определяются в каждом конкретном случае, при этом допускается проектировать совмещенные раздевальные для спортивного зала и бассейна.

5.4.2.2-1.20 В МСУ следует иметь плавательный бассейн с поднимающимся дном, что обеспечит занятия детей любого возраста с разными поражениями двигательной сферы. Допускается регулирование глубины бассейна изменением уровня воды в бассейне. Ванна бассейна должна быть оборудована с учетом специальных требований эксплуатации для детей-инвалидов.

5.4.2.2-1.21 Помещения столовой следует выделять в специальный блок на первом этаже здания с отдельным выходом на хозяйственный двор.

5.4.2.2-1.22 Состав и площади помещений столовой необходимо принимать с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

5.4.2.2-1.23 В МСУ могут предусматриваться помещения питания:

- буфетная с мойкой на жилую секцию, в которую из производственных помещений кухни-столовой для категории детей, передвигающихся с трудом, лежачих питание доставляется в помещение буфетной жилой секции. Питание происходит в жилой комнате. В жилых секциях с комнатами для обездвиженных детей помимо буфетных проектируются шкафы для хозяйственных принадлежностей и место для тары;

- столовая с обеденным залом (пищеблок), рассчитанная в целом на учреждение.

5.4.2.2-1.24 Обеденный зал столовой следует предусматривать для детей свободно передвигающихся, передвигающихся с трудом и передвигающихся на креслах-колясках.

5.4.2.2-1.25 Производственные помещения кухни следует рассчитывать на работу с сырьем. Питание детей организуется в одну смену.

5.4.2.2-1.26 При проектировании МСУ следует учитывать, что процесс питания может организовываться:

- для детей дошкольного возраста на площади жилой (спальной) комнаты и (или) в общей столовой;

- для детей школьного возраста и до 18 лет, в общей столовой на учреждение;

- для лежачих детей питание организуется в спальных комнатах.

5.4.2.2-1.27 В МСУ кроме питания детей, должно обеспечиваться питание персонала.

5.4.2.2-1.28 Для обслуживания изолятора при помещениях кухни следует предусматривать специальную раздаточную. Раздаточная должна иметь удобный доступ к внутренним коммуникационным связям (коридорам, лестницам, пандусам, лифтам), а также выход на участок.

5.4.2.2-1.29 В помещении обеденного зала должна быть предусмотрена своя непроходная зона для пользования детьми на креслах-колясках. Часть посадочных мест следует организовать с учетом специфических требований детей-инвалидов.

5.4.2.2-1.30 Столы должны иметь конструкцию, позволяющую свободно подъезжать инвалиду на кресле-коляске.

5.4.2.2-1.31 При проектировании МСУ следует учитывать, что реабилитационные мероприятия делятся на медицинские и социальные;

- медицинские программы направлены на восстановление или компенсацию нарушенных или утраченных способностей инвалида;

- социальная реабилитация направлена на восстановление социально-бытовых навыков и адаптацию к общественной и бытовой деятельности.

5.4.2.2-1.32 Набор медицинских помещений и кабинетов врачей-специалистов следует предусматривать в каждом конкретном случае. Для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, возможно использовать одни и те же кабинеты, предназначенные для невропатолога, педиатра, психолога, ортопеда-травматолога и логопеда.

5.4.2.2-1.33 В МСУ необходимо предусматривать кабинеты логопеда для детей с недостатками речи и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

5.4.2.2-1.34 Помещения медицинского обслуживания инвалидов проектируются по действующим нормативам для лечебно-профилактических учреждений.

Помещения медицинского обслуживания могут быть предназначены как для текущей врачебной помощи, так и для медицинской реабилитации инвалидов.

5.4.2.2-1.35 МСУ должны иметь изолятор (карантинную группу) для вновь поступающих детей.

5.4.2.2-1.36 Изолятор должен иметь отдельный самостоятельный выход на участок и сообщение через тамбур-шлюз со зданием.

5.4.2.2-1.37 Разработка планировочных схем должна учитывать:

- технологические требования к размещению оборудования (расстояния между приборами, между приборами и стенами и т.п.);

- необходимость обслуживания инвалидов-колясочников (подъезды, проезды, повороты).

При разработке планировочных схем следует учитывать необходимые размеры поворотного круга.

5.4.2.2-1.38 Для внутренней отделки медицинских помещений предусматриваются материалы, допускающие проведение генеральной уборки и дезинфекции.

5.4.2.2-1.39 В МСУ обязательно предусматривается кабинет социальной адаптации, который служит для обучения детей домоведению - умению подбора продуктов, приготовить из них определенные блюда, накрыть и сервировать стол, принять гостей и т.п. В этом кабинете могут проводиться дни рождения, праздники с приглашением гостей.

5.4.2.2-1.40 Наличие и состав учебно-производственных мастерских в МСУ определяется в каждом конкретном случае.

5.4.2.2-1.41 Независимо от вместимости МСУ помещения административно-бытового обслуживания, изолятор, хозяйственные сооружения предусматриваются общими для всего учреждения.

5.4.2.2-1.42 Полы в МСУ должны быть нескользкими, а все напольные покрытия должны быть надежно прикреплены.

5.4.2.2-1.43 Хозяйственные сооружения - котельная, гараж, прачечная (или постирочная), ремонтные мастерские, склады, холодильники, тепличные хозяйства и прочее - проектируются в зависимости от местных условий в каждом конкретном случае. Их мощность, состав и площадь помещений определяются расчетами и техническими условиями на инженерное обеспечение объекта, а также требованиями действующих строительных норм.

 

5.4.2.3 Спецшколы-интернаты
 
5.4.2.3.1 Планировочное решение здания, независимо от профиля интерната, должно обеспечивать четкое деление здания на две основные функциональные группы помещений:
- учебно-жилую;
- и общешкольную.
При этом следует предусматривать удобные и короткие связи между учебно-жилой и общешкольной группой помещений с соблюдением автономности их размещения и эксплуатации, а также возможность проведения общешкольных мероприятий и организации карантина.
5.4.2.3.2 Помещения проживания детей, помещения учебно-профессиональной подготовки и помещения обслуживания следует размещать в отдельных корпусах или блоках, либо непосредственно примыкающих друг к другу, либо соединенных отапливаемыми переходами. При этом, в случае непосредственного примыкания между блоками должны предусматриваться противопожарные стены.
5.4.2.3.3 Независимо от вместимости интернатов помещения административно-бытового обслуживания, изолятор, хозяйственные сооружения предусматриваются общими для всего учреждения.
5.4.2.3.4 Функционально-планировочная схема ячеек должна отражать его назначение в зависимости от контингента воспитанников и иметь четкую структуру, обеспечивающую максимальный комфорт для детей и обслуживающего персонала.
5.4.2.3.5 Полы в интернатах должны быть нескользкими, а все напольные покрытия должны быть надежно прикреплены.
5.4.2.3.6 Хозяйственные сооружения - котельная, дезинфекционная камера, гараж, прачечная (или постирочная), ремонтные мастерские, склады, холодильники, тепличные хозяйства и прочее - проектируются в зависимости от местных условий в каждом конкретном случае. Их мощность, состав и площадь помещений определяются расчетами и техническими условиями на инженерное обеспечение объекта, а также требованиями действующих строительных норм.
5.4.2.3.7 Хозяйственные сооружения должны располагаться в отдельном корпусе или блоке, размещаемом в специальной зоне с отдельным въездом.
5.4.2.3.8 Необходимые условия для обеспечения передвижения инвалидов-колясочников следует соблюдать при проектировании поворотов в коридорах, пандусов, лифтов. 
 
5.4.3 Помещения проживания и групповые помещения
 
5.4.3.1 Жилые ячейки для детей-инвалидов с физическими недостатками, но с сохранным интеллектом следует дифференцировать в зависимости от возраста и степени инвалидности:
- для дошкольников;
- для подростков и старшеклассников;
- для лежачих, обездвиженных детей.
5.4.3.2 Оборудование помещений для детей-инвалидов следует принимать в соответствии с антропологическими данными детей, имеющих различные нарушения физического и умственного развития.
5.4.3.3 Учебно-жилые помещения для детей разных возрастных групп должны быть непроходными, изолированными друг от друга, от административных, хозяйственных помещений. 
5.4.3.4 Помещения проживания следует проектировать в виде изолированных групп жилых помещений трех основных типов:
1 - по типу дошкольных учреждений, когда раздевальная, групповая, спальня и туалет образуют единый блок связанных друг с другом помещений;
2 - по типу коридорной системы, когда спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров);
3 - по квартирному типу, когда жилые помещения проектируются для группы детей, образующих «семью» (одновозрастную или разновозрастную).
5.4.3.5 Группы необучаемых детей проектируются по типу 1, при этом групповая и раздевальная комнаты в составе помещений не предусматриваются. 
5.4.3.6 Расчет помещения необходимо делать с учетом габаритов инвалидной коляски.
5.4.3.7 Каждая возрастная группа детей должна размещаться в групповой ячейке, состав помещений которой должен обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности, проведение лечебно-профилактических и учебно-воспитательных мероприятий. 
Все помещения групповой ячейки следует располагать на одном этаже.
5.4.3.8 В каждую секцию для дошкольников следует предусматривать отдельный вход. 
 
Примечание - Возможен вариант, когда в жилые группы для детей младшего школьного возраста входы предусматриваются через отдельные вестибюли для каждой секции, а для среднего и старшего школьного возраста - через главный вестибюль.
 
5.4.3.9 Наружные входы в помещения жилых групп детей-дошкольников проектируются в соответствии с нормативными требованиями к дошкольным учреждениям.
5.4.3.10 Входы в помещения жилых групп всех типов должны организовываться через раздевальные. 
5.4.3.11 Спальные помещения располагаются в учебно-жилых ячейках для учащихся начальных классов или группируются в самостоятельные спальные секции по возрастному принципу. Спальные помещения должны быть раздельными для мальчиков и девочек независимо от возраста.
5.4.3.12 Помещение спальни для детей-инвалидов должно оборудоваться только стационарными кроватями, причем стыковка кроватей длинными сторонами недопустима (кроме спален для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата).
В спальных помещениях, рассчитанных на группу дошкольников, следует соблюдать необходимые санитарно-гигиенические требования - отказ от спаренных кроватей, возможность проходов и разворотов для инвалидов - колясочников.
5.4.3.13 Групповая комната - помещение многофункционального назначения, предназначенное для приема пищи, учебы, игр. Для того, чтобы помещение могло работать во всех режимах, в отечественной практике традиционно используется мебель, пригодная для всех вышеприведенных функций.
5.4.3.14 В игровой следует предусматривать функциональные зоны:
- принятия пищи; 
- спокойных игр;
- подвижных игр; 
- место воспитателя.
5.4.3.15 Функциональные зоны не должны накладываться или пересекаться друг с другом, а также с основными путями передвижения - в спальню, раздевальную, туалетную, буфетную.
5.4.3.16 Интерьер игровой должен быть решен в теплой цветовой гамме со спокойным тоном стен и контрастным оборудованием. 
5.4.3.17 Требования к групповым помещениям для детей с нарушением слуха:
- увеличенная освещенность помещений в связи с дополнительной нагрузкой на зрительный анализатор;
- установка в комнате для специальных занятий электроакустических приборов;
- отделка стен и потолков комнаты для специальных занятий акустической плиткой; 
- устройство на две групповые ячейки одной лаборантской с местом для индивидуальных занятий со слуховым оборудованием.
5.4.3.18 Требования к групповым помещениям для детей с нарушением зрения:
- автономность функциональных зон; 
- исключение пересечения функциональных зон с путями движения;
- исключение пересечения основных путей движения между собой; 
- расположение дверных проемов на одной оси; 
- стационарная расстановка мебели и оборудования; 
- исключение острых углов в оборудовании; 
- оборудование комнаты для специальных занятий (пространства для плеопто-ортоптических упражнений);
- устройство на две групповые ячейки класса предметно практического обучения и тифлопедагогического кабинета;
- четкое зонирование игровой по видам деятельности.
5.4.3.19 Необходимым условием проектирования помещений для слепых и слабовидящих детей является устройство смотровых окон со стороны коридора практически во все помещения проживания, учебы, профессиональной подготовки и т.п. для возможности постоянного наблюдения персонала за слепыми детьми.
5.4.3.20 В раздевальной зона переодевания детей не должны пересекаться или накладываться на зону прохода.
5.4.3.21 В составе оборудования раздевальных необходимо предусматривать сушильные шкафы для одежды и обуви с водяным подогревом и вытяжкой, а также секционные шкафы для хранения детской одежды и обуви.
 
5.4.4 Санитарные узлы
 
5.4.4.1 Санитарные узлы следует проектировать с учетом маневренности инвалидной коляски и с учетом возможности устройства поручней и держателей.
5.4.4.2 Санитарные узлы следует проектировать как единое помещение, состоящее из зон умывальной и уборной.
5.4.4.3 Сантехника должна обладать ровной непроницаемой поверхностью без явных и скрытых дефектов и должна соответствовать требованиям СН РК 4.01-01.
5.4.4.4 Умывальники для детей-инвалидов должны быть надежно укреплены в стенах, чтобы выдержать вес человека, если он не может стоять, не опираясь на них.
5.4.4.5 Все помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива.
5.4.4.6 Возможность обслуживания инвалидов-колясочников предопределяет особенности организации (планировочной схемы) санитарных узлов. 
5.4.4.7 Двери из санитарно-гигиенических кабин, используемых инвалидами, должны открываться наружу.
Ограждающие конструкции душевых кабин не должны затруднять инвалидам пользование душем и служить препятствием для пересадки инвалида из кресла-коляски на сиденье душа.
5.4.4.8 Двери в кабинках должны закрываться изнутри, но необходимо предусмотреть возможность открытия двери снаружи в условиях чрезвычайной ситуации.
5.4.4.9 В санитарных комнатах предусматривается устройство поручней и держателей с учетом детской антропологии.
5.4.4.10 Санитарные узлы, душевые и ванные комнаты следует оборудовать устройствами для вызова персонала.
 
5.4.5 Учебные помещения
 
5.4.5.1 Организация учебного процесса и соответствующий состав, площадь и размещение учебных помещений определяются в каждом конкретном случае.
5.4.5.2 В интернатах в целях комфортности обслуживания рекомендуется размещение всех основных и вспомогательных помещений на одном уровне (этаже). Если такое архитектурное решение невозможно, то все внутренние лестницы должны быть дублированы пандусами и лифтами.
5.4.5.3 Формирование и комплектование ячеек следует осуществлять в соответствии с организацией учебных классов (групп) с учетом количества, возраста, уровня подготовки, характера заболевания ребенка.
5.4.5.4 Учебная группа помещений для 1-го класса должна состоять из помещений для индивидуальных занятий и комнаты для игр, выполняющей функцию рекреационного помещения для отдыха во время занятий.
5.4.5.5 Учебная группа помещений для воспитанников 2-4 классов должна состоять из классных комнат, мастерских для трудового обучения, рекреаций и санитарных узлов.
5.4.5.6 Учебная группа помещений для средних и старших классов должна состоять из учебных классов, кабинетов лабораторий, лаборантских при них, рекреационных помещений и санитарных узлов.
Учебные кабинеты и лаборатории для средних и старших классов могут быть использованы для кружковых и индивидуальных занятий в неурочное время.
5.4.5.7 Лаборантские предусматриваются при каждом кабинете, а при лабораториях - по каждому предмету (химии, физике, биологии). Лаборантские являются местом для размещения отраслевой библиотеки, информационно-пленочных материалов, частичного хранения средств обучения, наглядных пособий.
5.4.5.8 В составе помещений учебно-профессиональной подготовки школ-интернатов всех типов, кроме предназначенных для детей с тяжелыми нарушениями речи и глухих детей, следует включать лингафонные кабинеты с подсобными помещениями.
5.4.5.9 Кабинеты физики, химии, географии, математики, истории, литературы и русского языка, обучения машинописи следует предусматривать только для детей среднего и старшего школьного возраста.
5.4.5.10 В школах-интернатах для инвалидов необходимо предусматривать:
- кабинет биологии;
- компьютерный класс;
- комната для кулинарных занятий;
- комнату музыкальных занятий;
- класс рисования - изостудию;
- библиотеку с книгохранилищем и читальным залом.
5.4.5.11 Помещение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата должно оборудоваться вдоль свободных участков стен опорным поручнем. Мебель необходимо жестко крепить к полу. 
 
Примечание - Если классные помещения размещены в разных блоках здания, то вместо одной учительской комнаты необходимо предусматривать учительские комнаты в составе помещений каждого блока.
 
5.4.5.12 В классах необходимо предусмотреть сквозное или угловое проветривание, которое допускается осуществлять через рекреационное помещение или коридор.
5.4.5.13 Помещения для специальных занятий с детьми, имеющими нарушения интеллекта, должны рассчитываться с учетом проведения коррекционно-воспитательных работ по формированию у них элементарных математических представлений, развитию речи, изобразительной деятельности, восприятия, мышления для возможно более полного восстановления нервно-психической деятельности и подготовки к обучению во вспомогательной школе. Помещение для занятий должно оборудоваться только одноместными столами.
5.4.5.14 В домах и интернатах для детей-инвалидов, для обучения слепых детей необходимы классы со специальным оборудованием для занятий по учебникам по шрифту Брайля. 
5.4.5.15 Комната для специальных занятий с детьми, имеющими нарушения слуха, размещается в составе групповой ячейки и предназначена для систематически проводимого специального обучения, использующего сурдотехническую аппаратуру и направленного на сохранение и развитие остаточного слуха, а также формирование словесной речи на основе всех сохраненных анализаторов (зрительного, тактильно-вибрационного). Стены и потолок комнаты должны быть отделаны акустической плиткой. В кабинете радиотехники с местами для аудиологических исследований детей должна быть обеспечена воздушная и ударная звукоизоляция.
5.4.5.16 В помещениях с детьми-инвалидами по зрению необходимо обеспечить левостороннее естественное освещение столов. Применение двухместных столов исключается, причем каждый стол должен иметь свободный доступ. В помещении следует устанавливать умывальник с подводкой теплой воды.
5.4.5.17 Учебные кабинеты для детей средней имбецильности (ручного труда, домоводства, агротехники и т.п.) должны состоять из двух помещений: для занятий и для хранения инструментов, запасного материала.
5.4.5.18 В зависимости от профиля в специальных коррекционных образовательных организациях должны предусматриваться дополнительные кабинеты: 
а) для глухих, слабослышащих и с тяжелыми нарушениями речи - слуховой кабинет для фронтальных работ и кабинеты для индивидуальной работы учителя с учеником по развитию слуха и обучению произношения; кабинет для музыкально-ритмических занятий с зеркальной стеной и хореографическими станками; 
б) для умственно отсталых детей - логопедические кабинеты;
в) для слепых и слабовидящих детей - логопедический и лингафонный кабинеты, кабинеты машинописи, электротехники, лепки и рельефного рисунка, комнаты для индивидуальных занятий музыкой;
г) рекреации - гостиные в учебных и жилых секциях из расчета не менее 1 м2 на одного учащегося. 
5.4.5.19 Все пространства для посетителей в библиотеке должны соответствовать потребностям детей-инвалидов. К ним относятся читальные залы, абонементы, справочные комнаты, картотеки, открытые книгохранилища и ряд других.
5.4.5.20 Допускается применение дополнительного набора приборов, пособий и специального оптического оборудования для использования остаточного зрения слепых и слабовидящих детей. 
 
5.4.6 Помещения культурно-массового обслуживания
 
5.4.6.1 В составе интернатов необходимо предусматривать помещения культурно-массового обслуживания: 
- актовые залы;
- кружковые помещения;
- физкультурно-спортивные залы;
- бассейны;
- бани сухого жара.
5.4.6.2 Сидячие места для детей-инвалидов на креслах-колясках в залах должны быть соединены с пространством действия, сценой.
5.4.6.3 В непосредственной близости от входа в зал (в фойе) следует предусматривать непроходные зоны отдыха и ожидания для детей-инвалидов.
5.4.6.4 Все специальные коррекционные общеобразовательные учреждения для организации различных форм физического воспитания независимо от вместимости должны иметь физкультурно-спортивные залы.
 
Примечания:
1 Спортивные залы должны быть оборудованы в расчете на возможность использования для занятий лечебной физкультурой.
2 Состав и площади спортивных помещений определяются в каждом конкретном случае, при этом допускается проектировать бассейны с большими размерами ванн и залы большей площади.
 
5.4.6.5 В школах-интернатах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата следует иметь плавательный бассейн с поднимающимся дном, что обеспечит занятия детей любого возраста с разными поражениями двигательной сферы.
5.4.6.6 В плавательном бассейне для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) необходимо предусмотреть дополнительные меры предосторожности.
5.4.6.7 Ванна бассейна должна быть оборудована с учетом специальных требований эксплуатации для детей-инвалидов.
 
5.4.7 Пищеблок
 
5.4.7.1 Помещения столовой следует выделять в специальный блок с отдельным выходом на хозяйственный двор, а в случае размещения школы в нескольких зданиях - крытые переходы в учебные и жилые помещения.
5.4.7.2 Состав и площади помещений столовой необходимо принимать с учетом санитарно-гигиенических требований. 
5.4.7.3 В домах и интернатах для детей-инвалидов могут предусматриваться помещения питания:
- буфетная с мойкой на жилую ячейку, в которую из производственных помещений кухни-столовой для категории детей, передвигающихся с трудом, лежачих питание доставляется в бочках и термосах в помещение буфетной жилой ячейки. Питание происходит в жилой комнате. В жилых ячейках для обездвиженных детей помимо буфетных проектируются шкафы для хозяйственных принадлежностей и место для тары;
- столовая с обеденным залом (пищеблок), рассчитанная в целом на учреждение. 
5.4.7.4 Обеденный зал столовой следует предусматривать для детей свободно передвигающихся, передвигающихся с трудом и передвигающихся на креслах-колясках.
5.4.7.5 Производственные помещения кухни во всех типах учреждений следует рассчитывать на работу с сырьем. Для всех типов учреждений питание детей организуется в одну смену.
5.4.7.6 При проектировании школ-интернатов следует учитывать, что процесс питания может организовываться:
- для детей дошкольного возраста на площади групповой комнаты (по типу детского сада);
- для детей школьного возраста в общих столовых на секцию или на все учреждение;
- для необучаемых детей питание организуется в спальных комнатах.
5.4.7.7 В интернатах кроме питания детей, должно обеспечиваться питание персонала. 
5.4.7.8 Для обслуживания изолятора при помещениях кухни следует предусматривать специальную раздаточную. Раздаточная должна иметь удобный доступ к внутренним коммуникационным связям (коридорам, лестницам, пандусам, лифтам), а также выход на участок.
5.4.7.9 В помещении школьной столовой для учащихся-инвалидов должна быть предусмотрена своя непроходная зона, оборудование которой должно учитывать возможность пользования детьми на креслах-колясках. Часть посадочных мест следует организовать с учетом специфических требований детей-инвалидов.
5.4.7.10 Столы должны иметь конструкцию, позволяющую свободно подъезжать инвалиду на кресле-коляске.
 
5.4.8 Реабилитационно-медицинские помещения
 
5.4.8.1 При проектировании интернатов для детей-инвалидов следует учитывать, что все реабилитационные мероприятия делятся на медицинские, профессиональные и социальные:
- медицинские программы направлены на восстановление или компенсацию нарушенных или утраченных способностей инвалида;
- профессиональные программы направлены на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных навыков, а также на приобретение знаний, умений и профессиональную адаптацию с учетом конкретных физических или умственных недостатков;
- социальная реабилитация направлена на восстановление социально-бытовых навыков и адаптацию к общественной и бытовой деятельности.
5.4.8.2 Для учебно-воспитательных учреждений необходимо осуществление реабилитационных мероприятий по всем трем направлениям. Однако особая специфика в составе помещений и их оборудовании касается медицинской и профессиональной реабилитации.
5.4.8.3 В интернатах обязательно предусматривается кабинет социальной адаптации, который служит для обучения детей домоведению - умению подбора продуктов, приготовить из них определенные блюда, накрыть и сервировать стол, принять гостей и т.п. В этом кабинете могут проводиться дни рождения, праздники с приглашением гостей. 
5.4.8.4 Состав медицинских помещений следует предусматривать в каждом конкретном случае и проектировать с учетом требований действующих нормативных документов по проектированию больниц и поликлиник.
Помещения медицинского обслуживания могут быть предназначены как для текущей врачебной помощи, так и для медицинской реабилитации инвалидов.
5.4.8.5 Дома и интернаты для детей-инвалидов должны иметь изолятор (карантинную группу) для вновь поступающих детей.
5.4.8.6 Приемно-карантинное отделение следует проектировать с отдельным самостоятельным выходом на участок. Приемное отделение должно иметь непосредственную связь с карантинным отделением.
5.4.8.7 Помещения медицинского обслуживания инвалидов проектируются по действующим нормативам для лечебно-профилактических учреждений.
5.4.8.8 Габариты мебели и оборудования приводятся ориентировочно в связи с большим разнообразием типов применяемых в практике приборов, устройств и т.п. аналогичного названия.
5.4.8.9 Разработка планировочных схем должна учитывать:
- технологические требования к размещению оборудования (расстояния между приборами, между приборами и стенами и т.п.);
- необходимость обслуживания инвалидов-колясочников (подъезды, проезды, повороты);
- специфику обслуживания инвалидов с различными видами заболеваний.
При разработке планировочных схем для кабинетов, обслуживающих только дошкольников, следует учитывать необходимые размеры поворотного круга.
 
Примечания:
1 В школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей, где предусматривается отдельный кабинет офтальмолога, при кабинете консультативного приема темную комнату предусматривать не следует.
2 В составе медицинских помещений допускается предусматривать кабинет функциональной диагностики.
3 Набор оборудования в кабинетах механотерапии определяется в каждом конкретном случае, в учреждениях для умственно отсталых детей кабинеты механотерапии не предусматриваются.
 
5.4.8.10 Кроме того, имеются специфические лечебные кабинеты для обслуживания детей с определенными видами заболеваний.
Часть таких кабинетов должна быть приближена к инвалидам, т.е. расположена в составе учебно-жилых ячеек. В учреждениях для глухих детей и детей с недостатками речи все медицинские кабинеты специфического обслуживания включаются в состав учебно-жилых ячеек, а в состав блока медицинского обслуживания входят только кабинеты, общие для всех типов заболеваний.
5.4.8.11 В школах-интернатах всех типов, за исключением учреждений для глухих и слабослышащих детей, необходимо предусматривать кабинеты логопеда:
а) для дошкольников - в учреждениях для детей с недостатками речи и заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
б) для школьников - в учреждениях для детей с недостатками речи и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
5.4.8.12 Помещения отделения лечебной физкультуры, массажного кабинета и бассейна следует группировать в едином блоке и предусматривать их удобную взаимосвязь.
5.4.8.13 В состав помещений медицинского обслуживания школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей следует включать: 
- кабинет офтальмолога;
- кабинет развития остаточного зрения;
- зал для развития пространственной ориентации.
5.4.8.14 В школах-интернатах для детей, больных сколиозом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, необходимо предусматривать:
- гипсовальную, мастерскую для изготовления корсетов;
- кабинеты озокерита, парафинолечения и горячих укутываний с подсобными помещениями;
- аминозиновый кабинет;
- кабинет электрогрязелечения. 
5.4.8.15 Для внутренней отделки медицинских помещений предусматриваются материалы, допускающие проведение генеральной уборки и дезинфекции.
5.4.8.16 При кабинете с ванной должны быть предусмотрены раздевальная, комната отдыха, уборная.
 
5.4.9 Производственные мастерские
 
5.4.9.1 Для прохождения производственной практики учащихся следует предусматривать учебно-производственные мастерские. 
5.4.9.2 Для занятий обучаемых умственно отсталых детей, подготовительных групп трудового обучения (для среднего и старшего возраста детей) могут использоваться также комнаты трудотерапии.
5.4.9.3 Для детей с сохранным интеллектом учебно-производственные мастерские профессиональной подготовки могут включать учебные классы, учебные кабинеты, мастерские. Взаимосвязь учебно-производственных помещений профессиональной подготовки должна осуществляться через коридоры и рекреации при обеспечении изолированности всех учебных кабинетов и мастерских.
5.4.9.4 Производственные мастерские должны проектироваться с учетом возможности обучения в них учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с этим все помещения мастерских следует оборудовать, соблюдая необходимую ширину проходов и проездов для свободного передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками и другими вспомогательными средствами передвижения.
5.4.9.5 Учебно-производственные мастерские в специализированных школах для детей-инвалидов должны размещаться в отдельном блоке, иметь удобную связь с учебными и жилыми помещениями школьников среднего и старшего возрастов, а также иметь выход на участок.
5.4.9.6 Помещения учебно-производственных мастерских следует проектировать раздельно для детей-инвалидов с сохранным интеллектом в возрасте от 8 до 16 лет и для умственно отсталых детей в возрасте от 12 до 18 лет.
5.4.9.7 При учебно-производственных мастерских следует предусматривать кладовые для хранения материалов и кладовые готовых изделий.
5.4.9.8 В домах-интернатах для обучаемых умственно отсталых детей старшей группы в целях осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии необходимо создание лечебно-трудовых мастерских. Лечебно-трудовые мастерские следует предусматривать для детей-инвалидов старших групп - воспитанников с сохранным интеллектом и нарушенным интеллектом, способных к частичному самообслуживанию.
5.4.9.9 Для детей-инвалидов от 16 до 18 лет следует проектировать лечебно-трудовые мастерские, предусматривающие профессии почтальона - оператора электронной почты, переплетчика и др. Выбор профиля мастерских уточняется заданием на проектирование в зависимости от контингента детей, а также конкретных условий и возможностей места строительства.
5.4.9.10 Площадь помещений мастерских определяется из условий размещения станочного оборудования, стола инструктора и рабочих мест обучаемых.
 
5.4.10 Элементы зданий. Входы в здания
 
5.4.10.1 Стекло и другие хрупкие материалы, с которыми люди вступают в контакт, должны соответствовать одному или нескольким из следующих пунктов:
- если стекло разбивается при воздействии, оно должно разбиваться так, чтобы не вызвать ранение;
- стекло должно выдерживать нагрузку, не разбиваясь при этом;
- стекло должно быть защищено от воздействий.
5.4.10.2 В каждом здании входы должны быть легко находимыми, доступными и удобными в пользовании для детей с любыми физическими недостатками. Кроме лестницы, вход должен быть оборудован пандусом, обеспечивающим попадание инвалида на кресле-коляске на уровень вестибюля, первого этажа и т.д.
5.4.10.3 Предназначенные для инвалидов входы в здание следует защищать от атмосферных осадков навесами, козырьками и предусматривать перед входом площадку, достаточную для маневрирования на кресле-коляске, а в зависимости от местных климатических условий - с подогревом.
5.4.10.4 Планировка вестибюля должна быть удобной для доступа детей-инвалидов, включая передвигающихся на кресле-коляске, во все основные зоны, к оборудованию и информации. В вестибюле следует размещать информацию (в том числе в рельефно-графическом и аудиоформате для незрячих и слабовидящих людей) о планировке путей движения по зданию, сооружению или комплексу, о размещении доступных для детей-инвалидов мест обслуживания и отдыха.
5.4.10.5 При проектировании следует учитывать, что в учреждениях для слепых и слабовидящих детей очень важны пространственные ориентиры, заключающиеся в устройстве участков с измененной поверхностью пола у входов в спальные помещения, в помещения учебно-профессиональной подготовки, лестничные клетки, кабинеты, залы и т.п. Такая же измененная поверхность пола должна быть предусмотрена при устройстве лестниц - окантовка ступеней, площадок.
5.4.10.6 При входах в здания следует проектировать тамбуры.
5.4.10.7 На путях следования детей следует избегать расположения колонн, столбов и других препятствий, а при необходимости их устройства должна быть предусмотрена хорошо различимая маркировка или ограждение опасных мест.
 
5.4.11 Вертикальные, горизонтальные коммуникации
 
5.4.11.1 Во всех зданиях следует обеспечить доступ ко всем помещениям от входной зоны посредством правильно спроектированных внутренних коммуникаций-коридоров. Внутренние коммуникации должны соответствовать стандартным размерам, иметь достаточное освещение.
5.4.11.2 При большой длине коридора следует предусматривать пространства для отдыха. 
5.4.11.3 Визуальная и звуковая информация должна дублироваться.
5.4.11.4 Буквы и символы должны быть выпуклыми на фоне знака, чтобы слепые дети могли прочитать информацию с помощью кончиков пальцев.
5.4.11.5 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Пандус и лифт являются основными средствами обеспечения вертикальных связей (между этажами) для инвалидов-колясочников. Пандус имеет преимущества перед лифтом в том, что им инвалиды-колясочники могут пользоваться независимо от дежурного персонала, обязательного при лифтах в детских учреждениях.
5.4.11.6 Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должны быть из твердых материалов, ровных, без зазоров, не создающих вибрацию при движении, а также предотвращающих скольжение, т.е. сохраняющих крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 
5.4.11.7 В любом пролете лестниц все ступени должны быть постоянной высоты подъема и постоянной ширины. Открытые подступени не допускаются.
5.4.11.8 Для инвалидов по зрению начало и конец лестничных маршей должны быть выделены рельефной полосой над поверхностью пола. Кроме того, передняя кромка каждой ступени должна быть контрастного цвета. Фактурные и цветовые полосы по полу и стене вдоль боковых сторон лестничных маршей и пандусов также необходимы в учреждениях для детей с недостатками зрения.
5.4.11.9 Для слепых и слабовидящих людей лестничные марши вверху и внизу, а также участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, должны быть обозначены участками поверхности с выраженным рифлением (тактильной полосой) и контрастной окраской. Допускается использование подсветки ступеней.
5.4.11.10 Поручни в местах изменения направления движения должны быть непрерывными. В местах поворота лестничных поручней на каждом этаже рекомендуется устанавливать пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами или знаками шрифтом Брайля.
5.4.11.11 Во всех зданиях, помещения которых расположены выше первого этажа и предназначены для использования детьми-инвалидами, следует предусматривать лифты.
5.4.11.12 Лифт или лифты должны располагаться рядом с главным входом в здание и должны быть четко обозначены. Из всех имеющихся в здании лифтов по меньшей мере один должен проектироваться так, чтобы он был доступен и удобен для пользования инвалидами-колясочниками.
5.4.11.13 Выход из лифта на первом этаже следует предусматривать в холл или вестибюль, отделенный от других помещений противопожарными перегородками и дверями. Расположение лифтовых холлов и площадок на путях следования инвалидов, на промежуточных лестничных уровнях запрещается.
5.4.11.14 У каждого лифта, используемого инвалидами, должны предусматриваться видимый и слышимый сигналы. 
5.4.11.15 Перед дверями лифтов и въездами на платформу подъемника необходимо предусматривать свободные зоны, достаточные для маневрирования на кресле-коляске.
5.4.11.16 Двери лифтов должны быть различимы (контрастной окраской) для детей со слабым зрением.
5.4.11.17 Лифты должны иметь автономное управление из кабин и со всех этажей.
5.4.11.18 Кабины лифтов должны быть оснащены текстофонами для связи лиц с нарушением слуха с аварийной службой в случае нештатной ситуации.
 
5.4.12 Безопасность при эксплуатации
 
5.4.12.1 Люди и элементы здания должны быть защищены от контактов с горячими и электрическими частями оборудования под током.
5.4.12.2 Количество газа, жидкости, радиации или твердых частиц, выделяемых материалами, используемыми в строительстве здания, не должно превышать вредной концентрации на поверхности материала.
5.4.12.3 Крыши с постоянным доступом должны быть оборудованы барьером.
5.4.12.4 Когда барьеры имеют открытые места, эти места должны быть соответствующего размера и конфигурации для удержания людей от падения с учетом ожидаемого возраста обитателей.
5.4.12.5 Эвакуационные, опознавательные, ориентировочные знаки должны быть ясно видимы и соответственно узнаваемы в условиях, ожидаемых для назначения этих знаков.
5.4.12.6 Знаки должны обозначать выходы и безопасные места и должны располагаться так, чтобы определить пути эвакуации и направлять людей к выходу и безопасным местам.
5.4.12.7 Знаки, определяющие выходы, безопасные места, пути эвакуации должны оставаться видимыми в случае отключения электроэнергии.
Пункт 5.4.12.8 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.12.8 В домах, интернатах и МСУ прямой оперативной телефонной связью обеспечиваются кабинеты руководителей учреждений и, как правило, их заместителей с кабинетами руководителей подчиненных им служб, больницами, пожарной охраной, аварийной газа, полицией.

5.4.12.9 Информационное оснащение отделений домов и интернатов организуется в виде освещенных настенных указателей по путям движения к пунктам назначения (выходам, лестницам, лифтам, подъемникам, входам в помещения различного назначения, туалетам, столовым, к торговым киоскам и т. д.). При этом содержание указателей должно быть максимально доступным для восприятия всех категорий инвалидов, включая детей с умственными отклонениями.
5.4.12.10 Прямая оперативная громкоговорящая связь предусматривается в кабинетах дежурных врачей, дежурного персонала, процедурных кабинетах и в помещениях для ожидания приема. 
5.4.12.11 В спальных помещениях у каждой койки детей предусматривается двухстороннее сигнально-переговорное устройство, обеспечивающее вызов дежурного медицинского персонала.
5.4.12.12 Необходимость оборудования спальных помещений системой видеонаблюдения определяется в каждом конкретном случае.
5.4.12.13 Розетки сети проводного вещания предусматриваются у каждой кровати с возможностью пользования ими детьми с ограниченными возможностями.
5.4.12.14 Зрительские места для детей-инвалидов с дефектами слуха следует связывать с акустической системой зрительного зала. На креслах должны быть оборудованы пункты подключения индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости звука должно быть обеспечено при помощи наушников.
5.4.12.15 В домах-интернатах на 300 и более мест предусматривается тепловая автоматическая пожарная сигнализация во всех помещениях кроме туалетных, душевых, стиральных, кладовых овощей, охлаждаемых камер, вентиляционных камер, бассейна, кухни, моечных.
5.4.12.16 Предусматривается оповещение персонала и детей о пожаре посредством световой и звуковой сигнализации.
Пункт 5.4.12.17 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.12.17 Дома-интернаты и МСУ оснащаются приборами времени, системами внутренней часофикации.

5.4.12.18 Предусматривается система централизованного отсчета времени. Вторичные часы устанавливаются на постах дежурного персонала, в вестибюлях, коридорах и в помещениях, где показания времени являются функционально необходимыми.
Пункт 5.4.12.19 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.12.19 В домах-интернатах и МСУ предусматриваются антенно-фидерные устройства для подключения телевизионных приемников, предназначенных для приема программ эфирного телевидения. Указанные устройства предусматриваются в спальных помещениях, в главных вестибюлях, в кабинетах руководителей учреждений и в учебных аудиториях.

5.4.12.20 Необходимость телевизионных систем кабельного, спутникового телевидения определяется заданием на проектирование.
5.4.12.21 В классах для специальных занятий с детьми, имеющими нарушения слуха, на столах предусматривается сурдотехническая аппаратура, управляемая от пульта управления со стола педагога.
 
5.5 Инженерное обеспечение
 
5.5.1 При проектировании систем водоснабжения и канализации должны выполняться требования нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан, по проектированию внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, наружных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, а также указаний настоящего раздела.
Пункт 5.5.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.2 Здания домов, интернатов и МСУ для детей-инвалидов должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков. В случаях, когда присоединение к централизованным или местным сетям затруднено или невозможно, допускается применение автономных систем водоснабжения и канализации по согласованию с соответствующими государственными службами.

5.5.3 Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение должен приниматься в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01 и другими действующими нормативными документами.
5.5.4 К сантехническим устройствам, обеспечивающим подачу воды для питья, приготовления пищи или для принятия ванны либо для обработки пищевой, медицинской или фармацевтической продукции, должна подаваться только питьевая вода.
5.5.5 Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться к технологическому оборудованию столовых (пищеблока), к водоразборным кранам уборочных помещений, умывальникам помещений медицинского обслуживания и санитарно-гигиенического назначения и к другим санитарно-техническим приборам, установленным в здании.
5.5.6 На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства в жилых ячейках пожаротушения на ранней стадии.
Пункт 5.5.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.7 Дома, интернаты и МСУ для детей-инвалидов по надежности теплоснабжения относятся к 1-й категории.

5.5.8 Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха помещений в течение всего отопительного периода. 
5.5.9 Нагревательные приборы в помещениях для пребывания детей должны иметь ограждения, обеспечивающие нормальную конвекцию воздуха и удобства чистки приборов.
5.5.10 Пароснабжение помещений предусматривается при необходимости в каждом конкретном случае.
5.5.11 Расчетные температуры воздуха и влажность в помещениях принимаются в соответствии с СН РК 4.02-01.
5.5.12 Температура воздуха в помещениях должна быть дифференцирована в зависимости от назначения помещения. Влажность воздуха в помещениях допускается поддерживать бытовыми устройствами.
5.5.13 Водонагреватели на твердом, жидком или моторном топливе не должны монтироваться в комнате, в которой установлено оборудование для обработки воздуха. 
5.5.14 В зданиях интернатов предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
5.5.15 Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха (для отдельно-стоящих зданий высотой не более 3-х этажей) в помещениях хранения дезинфекционных средств, текущего запаса кислот и щелочей, спальных помещениях и зрительных залах.
5.5.16 Отделения или группы помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы оборудуются, как правило, одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции.
5.5.17 Для зданий со смешанной структурой и различными санитарно-гигиеническими требованиями к каждой из групп помещений, а также с различной продолжительностью работы должна устраиваться децентрализованная система вентиляции. Количество резервных вентиляторов предусматривается в соответствии с 
5.5.18 требованиями СН РК 4.02-01.
5.5.19 На приточно-вытяжных воздуховодах обслуживающих помещения, оборудованные автоматическими системами пожаротушения, предусматриваются автоматические заслонки (клапаны) с электроприводом, с блокированными системами автоматического пожаротушения. Заслонки устанавливаются в непосредственной близости от обслуживаемого воздуховодом помещения.
5.5.20 Для остальных помещений интернатов относительная влажность воздуха принимается в соответствии с СН РК 4.02-01 по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Пункт 5.5.21 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.21 По степени обеспечения надежности электроснабжения к первой категории относятся следующие электроприемники домов, интернатов и МСУ:

- противопожарные устройства;

- охранная сигнализация;

- лифты;

- эвакуационное освещение.

Остальные электроприемники домов-интернатов, МСУ относятся ко второй категории и частично к третьей категории согласно Правилам устройства электроустановок.

Пункт 5.5.22 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.22 Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (ТП) в домах, интернатах и МСУ не допускается.

Пункт 5.5.23 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.23 В домах, интернатах и МСУ в помещениях для электросветолечения или в группе таких помещений, обслуживаемых одним постом медицинского персонала, устанавливается распределительный щиток с аппаратом управления на вводе и контролем напряжения на каждой фазе.

Питающие линии к распределительным щиткам и групповые линии к кабинным щиткам выполняются самостоятельными.

Пункт 5.5.24 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.24 В домах, интернатах и МСУ следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, комплексную электрослаботочную сеть, в которую входит телефонная связь, проводное вещание и телевидение, устройство сигнализации загазованности, задымления и затопления и т.д.

5.5.25 В домах и интернатах следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, комплексную электрослаботочную сеть, в которую входит телефонная связь, проводное вещание и телевидение, устройство сигнализации загазованности, задымления и затопления и т.д.
Пункт 5.5.26 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.26 Общее освещение помещений домов, интернатов и МСУ предпочтительно выполнять энергосберегающими лампами.

5.5.27 Общее освещение помещений домов и интернатов предпочтительно выполнять энергосберегающими лампами.
5.5.28 Наименьшая освещенность рабочих поверхностей при системе общего освещения, качественные показатели освещения и рекомендуемые источники света для отдельных помещений принимаются согласно СН РК 2.04-01.
5.5.29 Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, основных проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей в помещениях электросветолечения, бассейнов, душевых и ванных залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных отделений реабилитационного лечения, в санитарных узлах, обеденных залах, а также в зрительных залах и аудиториях.
5.5.30 Молниезащита выполняется в соответствии с требованиями 
5.5.31 действующих нормативных документов по её устройству. 
5.5.32 Помещения для размещения диспетчерского пункта должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям, предназначенным для круглосуточного пребывания в них дежурного персонала.
5.5.33 Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборных, лифты и т.п.), а также лифтовые холлы, где дети, в том числе с дефектами слуха могут оказаться одни, должны быть оборудованы двусторонней связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку вызова. В таких помещениях (уборных кабинах, лифтах и т.п.), должно быть предусмотрено аварийное освещение.
 

5.6 Автоматизация и диспетчеризация инженерно-технических систем
5.6.1 При проектировании автоматизации и диспетчеризации инженерно-технических систем домов и интернатов следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, нормативными документами по проектированию систем автоматизации технологических процессов, противопожарными нормами проектирования зданий и сооружений, нормативными документами по проектированию инженерно-технических систем, действующими на территории Республики Казахстан, и настоящими нормами. 
Пункт 5.6.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.6.2 В домах, интернатах и МСУ автоматизации и диспетчеризации должны подлежать следующие инженерные системы:

- теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха;

- электроснабжения и электроосвещения;

- водоснабжения и водоотведения;

- лифтов.

Пункт 5.6.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.6.3 В домах, интернатах и МСУ, оборудованных автоматическими системами извещения о возникновении пожара, следует предусматривать автоматизацию системы отключения приточно-вытяжной вентиляции при возникновении пожара и включение систем дымоудаления.

Пункт 5.6.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.6.4 В домах, интернатах и МСУ предусматривается аварийная сигнализация отклонения от нормального режима работы инженерно-технических систем, если такие отклонения могут вызвать опасность для жизни людей, порчу оборудования, здания, сооружения или других материальных ценностей.

Аварийный сигнал выводится в диспетчерский пункт, а при отсутствии диспетчерского пункта - в помещение дежурного технического персонала.

5.6.5 Необходимость и объем диспетчеризации инженерного оборудования определяется в каждом конкретном случае.
5.7 Охрана окружающей среды
5.7.1 При проектировании и организации участка и территории интернатов необходимо свести к минимуму любые отрицательные воздействия на окружающую среду, обеспечить правильное использование ландшафта и биологического разнообразия с эффективным использованием энергии и ресурсов.
Пункт 5.7.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
5.7.2 При проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений домов и интернатов для детей-инвалидов должны предусматриваться мероприятия по охране, восстановлению природной среды, обеспечению экологической безопасности.
5.7.3 Размещение зданий, сооружений интернатов не допускается: 
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон); 
- на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов; 
- в зонах охраны гидрометеорологических станций; 
- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений; 
- в зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов. 
5.7.4 В зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать интернаты, если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных уровней шума и напряжения электромагнитного поля. В третьей зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта.
5.7.5 При проектировании объекта должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие сброс загрязненных сточных вод и препятствующие непосредственному загрязнению подземных и поверхностных вод.
5.7.6 При строительстве допускается временное накопление отходов производства и потребления на объекте. Строительные отходы хранятся на площадке, расположенной в удобном для подъезда транспорта месте. Объем временного накопления определяется размером площадки. 
5.7.7 При посадке деревьев необходимо учитывать климатические условия, тип почвы, количество осадков, направление ветра, обслуживание растений, безопасность проживающих и персонала. Во избежание повреждений зданий ветками не следует высаживать высокие деревья в непосредственной близости от здания. 
5.7.8 При проектировании ландшафта участка необходимо учитывать условие естественного развития ландшафта.
5.7.9 При проектировании и строительстве зданий следует учитывать степень радоноопасности участка застройки, наличие техногенного радиоактивного загрязнения и радиоактивность строительных конструкций. При этом необходимо выполнять требования радиационной безопасности в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических нормативов.
 
 
6 ЭКОНОМИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 

6.1 Требования к сокращению энергопотребления
6.1.1 Здание должно быть спроектировано и построено с учетом требований по эффективному использованию энергии для систем зданий и частей.
6.1.2 При проектировании необходимо предусмотреть правильную ориентацию здания по сторонам света. Правильная ориентация здания способствует естественному сохранению тепла в зимний период и охлаждению в летний, а также обеспечивает инсоляцию помещений.
6.1.3 Для обеспечения эффективного использования тепла ограждающие конструкции здания должны быть выполнены с использованием энергосберегающих материалов.
6.1.4 В зданиях следует предусматривать возможности индивидуального регулирования температуры, влажности, расхода воздуха. 
6.1.5 При совершенствовании энергетической эффективности зданий должны приниматься во внимание климатические и местные условия, а также условия внутри помещений, должна учитываться экономическая эффективность. Эти меры не должны влиять на другие технические требования зданий, а также на их общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Размещение, проектирование, строительство, реконструкция производственных зданий должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалось благоприятное состояние для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.
6.2.2 В целях рационального использования природных ресурсов допускается использовать бывшие в употреблении строительные материалы, изделия и конструкции на объектах ремонта, реконструкции и строительства в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
6.2.3 При проектировании ландшафта участка необходимо учитывать условие естественного развития ландшафта.
6.2.4 Ландшафтные планы должны включать разумное сохранение природных ресурсов, таких как вода, почва, биологическое разнообразие, энергетические ресурсы, качество воздуха и другие природные ресурсы в интересах общества. 
6.2.5 При строительстве и эксплуатации производственных зданий необходимо выполнять комплекс мер по уменьшению потребления воды и повышению эффективности переработки сточных вод в целях ресурсосбережения, охраны природы и для повышения экономической эффективности в промышленности.
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