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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к земельному участку, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию общественных зданий и сооружений высотой до 50 м.
1.2 Требования данного документа распространяются на проектирование общественных зданий и сооружений, таких как здания: образования и воспитания, здравоохранения и отдыха, транспорта и обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности, религиозных обрядов, научно-исследовательских учреждений, проектных, общественных, физкультурно-оздоровительных организаций, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, коммунального хозяйства, а также многофункциональных комплексов.
1.3 Требования настоящего документа не распространяются на проектирование сезонных и мобильных зданий и сооружений общественного назначения, а также помещений производственного и складского назначения, не входящих в состав общественных зданий.
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 156.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-01-2018 Здания жилые многоквартирные.
СН РК 3.02-05-2013 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых.
СН РК 3.02-08-2013 Административные и бытовые здания.
СН РК 3.02-10-2011 Дошкольные объекты образования.
СН РК 3.02-27-2013 Производственные здания.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.
 
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Лифтовый холл: Помещение перед входом в лифты.
3.2 Многосветное пространство, помещение: Пространство внутри здания, объединяющее два и более этажа за счет устройства проемов в межэтажных перекрытиях, не имеющее естественного освещения или имеющее естественное освещение через проемы в наружных стенах или покрытии (атриум, лифтовые и коммуникационные шахты, проемы для эскалаторов и траволаторов).
3.3 Здания и сооружения общественные: Здания и сооружения, предназначенные для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений и общественных организаций.
3.4 Отсек подвального или цокольного этажа: Пространство, ограниченное противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). 
3.5 Рециклинг (вторичная переработка) (recycling): Повторное использование или возвращение в оборот отходов производства, в том числе строительных отходов.
3.6 Тамбур: Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности общественных зданий на всех стадиях их жизненного цикла, защита здоровья людей, имущества и охрана окружающей среды, создание благоприятных условий для пребывания, отдыха и труда людей.
4.2 Функциональные требования 
4.2.1 В здании должны создаваться условия для обеспечения повседневных, периодических и эпизодических потребностей жизнедеятельности населения (труд, досуг, отдых и духовные потребности).
4.2.2 Несущие конструкции зданий должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе их строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена вероятность: 
- разрушений конструкций вследствие достижения предельного состояния, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий; 
- недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зданий в целом вследствие деформаций или образования трещин; 
- повреждений конструкций, нарушающих их расчетные параметры. 
4.2.3 Общественные здания должны быть возведены и оборудованы таким образом, чтобы исключалась вероятность получения травм посетителями и работающими при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании инженерным оборудованием.
4.2.4 В целях обеспечения пожарной безопасности общественные здания должны быть оборудованы с учетом создания условий для раннего обнаружения очага пожара, оповещения, безопасной эвакуации людей, ликвидации пожара.
4.2.5 Общественные здания должны быть спроектированы и построены с учетом предотвращения угроз для здоровья человека, связанных с содержанием в воздухе помещений загрязняющих веществ, микроклиматом, освещением, инсоляцией, солнцезащитой, шумом, вибрацией и излучениями в течение срока службы здания.
4.2.6 Общественные здания должны размещаться на территории с соблюдением экологических требований по сведению к минимуму негативного воздействия на окружающую среду.
4.2.7 Общественные здания и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены с учетом создания условий для беспрепятственного доступа всех людей, включая посетителей с ограниченными возможностями передвижения, к местам в соответствии с их назначением.
4.2.8 Здания и их установки обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции должны быть спроектированы и построены так, чтобы требуемое количество используемой энергии было максимально низким с учетом климатических условий.
4.2.9 Здания должны проектироваться, строиться с соблюдением условий комплексного использования природных ресурсов, в частности, гарантировать повторное применение или рециклинг строительных конструкций, их материалов и частей после разрушения, использования экологически совместимых и вторичных материалов.
4.2.10 При проектировании общественных зданий необходимо предусматривать мероприятия, направленные на озеленение и благоустройство территории.
Раздел 4 дополнен пунктом 4.2.11 в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ 
4.2.11 На этапе проектирования общественных зданий и сооружений необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Общие положения
5.1.1 Общественные здания и сооружения следует возводить в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» настоящими нормами и другими нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к проектированию, строительству.
5.1.2 При проектировании общественных зданий помимо настоящих строительных норм следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по конкретному виду объектов, на который распространяется данный норматив.
5.1.3 Проектирование общественных зданий также следует производить с учетом требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров».
5.1.4 При проектировании помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания и встроенно-пристроенных к ним, следует дополнительно руководствоваться СН РК 3.02-01 при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других требований, соответствующих действующим нормативным документам.
5.1.5 Архитектурные решения зданий следует принимать с учетом градостроительных, ландшафтных, климатических условий района строительства. Отделку интерьеров следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.1.6 Размещение общественных зданий и сооружений следует осуществлять по проекту планировки и застройки территорий населенных пунктов и др. проектов (при их наличии).
5.1.7 Не допускается размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных для хранения или переработки горючих материалов, под зрительными и актовыми залами, в подвальных и цокольных этажах зданий организаций дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательных учреждений, спальных корпусов зданий интернатных организаций и интернатов для школ, стационаров лечебных учреждений и спальных корпусов санаториев.
Размещение лыжехранилищ непосредственно под спальными помещениями не допускается.
5.1.8 Во всех общественных зданиях, в том числе в общеобразовательных и дошкольных объектах, прокладка внутренних сетей отопления, водоснабжения и канализации в полах (по грунту) на уровне первого этажа не допускается. Их прокладку следует выполнять в технических этажах, подпольях, подвалах и в специальных помещениях ниже конструкции пола первого этажа, предназначенных для размещения инженерных сетей.
5.1.9 Высоту технических этажей следует определять в каждом отдельном случае в зависимости от вида размещаемого в них инженерного оборудования и инженерных сетей с учетом условий их эксплуатации.
Пункт 5.1.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.); приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 27.11.19 г. № 194-нқ (см. стар. ред.)
5.1.10 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов и холодильных установок, насосные, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Допускается смежное размещение шахт и машинных отделений лифтов и холодильных установок, насосных, тепловых пунктов, а также над/под/смежное размещение вентиляционных камер, при проектировании мероприятий, исключающих возможность передачи шума и вибрации в помещения, где находятся люди, в том числе, при применении бесшумного оборудования.
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
5.2.1 Конструкции и основания здания должны быть рассчитаны на восприятие постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия снеговых и ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть приняты в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
5.2.2 При расчете конструкций и оснований зданий должны быть учтены дополнительные требования заказчика-застройщика, например, к креплению тяжелых элементов оборудования к стенам и потолкам (осветительное, звуковое оборудование при зрительных залах, габаритные люстры, спортивное оборудование и т.д.).
5.2.3 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение расчет конструкций должны учитываться требования действующих нормативных документов, а также СН РК 5.01-02.
5.2.4 В общественных зданиях большой протяженности должны предусматриваться температурно-усадочные, осадочные или антисейсмические швы в зависимости от их объемно-планировочных решений и природно-климатических условий района строительства.
5.2.5 Здания и сооружения должны быть запроектированы таким образом, чтобы изменяющиеся со временем показатели не влияли на несущую способность конструкций в течение расчетного срока эксплуатации. При этом следует учитывать влияние окружающей среды и плановые мероприятия по техническому обслуживанию.
5.2.6 Потенциально возможные повреждения следует ограничить или исключить за счет выполнения одного или комплекса мероприятий, предусматривающих:
а) предотвращение, исключение или снижение опасностей, которым может быть подвергнуто сооружение;
б) выбор конструктивных форм, малочувствительных к потенциальным опасностям;
в) применение конструктивных форм и проектных решений, при которых отказ или случайное удаление отдельного элемента или некоторой части конструкции не приводил бы к полному отказу всего сооружения;
г) исключение, по возможности, несущих конструктивных систем, которые могут разрушиться без предварительных признаков;
д) надежное соединение конструктивных элементов.
5.2.7 Соответствие основополагающим требованиям должно быть обеспечено посредством:
а) применения соответствующих строительных материалов;
б) качественного проектирования и расчета, а также соответствующего строительного исполнения;
в) назначения процедур контроля на этапах проектирования, изготовления, строительства и эксплуатации, имеющих отношение к конкретному проекту.
5.2.8 На этапе проектирования необходимо определить условия окружающей среды, чтобы установить ее влияние на долговечность и принять соответствующие меры для защиты строительных материалов и изделий.
5.2.9 Здание, спроектированное и построенное в соответствии с действующими строительными нормами, должно сохранить прочность и устойчивость своих несущих конструкций в течение срока, установленного в задании на проектирование, при условии систематического технического обслуживания, соблюдения правил эксплуатации здания и сроков ремонта, установленных в инструкции по эксплуатации.
5.2.10 Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в инструкции по эксплуатации межремонтными сроками и с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных сроков должно устанавливаться технико-экономическими расчетами.
5.2.11 Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов, или защищены согласно требованиям действующих нормативных документов.
5.2.12 В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов должны применяться необходимые защитные составы и покрытия.
5.2.13 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях.
5.2.14 Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
5.2.15 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
5.3 Пожарная безопасность
5.3.1 Общие требования по обеспечению пожарной безопасности
5.3.1.1 Классификация зданий по классам функциональной пожарной опасности, категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
Пункт 5.3.1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.2 Защиту зданий автоматической пожарной сигнализацией, установками автоматического пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует предусматривать в соответствии с требованиями технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5.3.1.3 Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из негорючих материалов.
Пункт 5.3.1.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.4 Покрытие эксплуатируемой кровли, наружные ограждения лестниц, балконов, эксплуатируемых кровель, открытых террас следует выполнять из негорючих материалов.
5.3.1.5 При блокировке зданий организаций дошкольного воспитания и обучения с жилыми домами или со зданием начальной школы помещения организаций дошкольного воспитания и обучения должны иметь обособленные выходы наружу, а пути эвакуации из помещений другого назначения не должны проходить через помещения организаций дошкольного воспитания и обучения.
5.3.1.6 Степень огнестойкости здания следует принимать по общему числу мест в здании, а при устройстве противопожарной стены между организациями дошкольного воспитания и обучения и общеобразовательным учреждением - по числу мест в каждой части здания.
5.3.1.7 Степень огнестойкости жилых домов, к которым пристраиваются организации дошкольного воспитания и обучения, не должна быть ниже степени огнестойкости здания организаций дошкольного воспитания и обучения.
5.3.1.8 Пристроенные веранды и прогулочные террасы организаций дошкольного воспитания и обучения следует проектировать той же степени огнестойкости, что и основное здание.
Пределы огнестойкости строительных конструкций мансардных этажей должны соответствовать степени огнестойкости здания.
5.3.1.9 В качестве утеплителя стен зданий организаций дошкольного воспитания и обучения следует применять неорганические материалы. При применении железобетонных стеновых панелей с полимерным (органическим) утеплителем он должен быть полностью замоноличен в конструкции панели.
5.3.1.10 В зданиях интернатных организаций спальные помещения должны быть размещены в блоках или частях здания, отделенных от других помещений противопожарными стенами или перегородками.
Пункт 5.3.1.11 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.11 В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений (больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных перемещаться по лестницам, следует предусматривать пожаробезопасную зону, из которой они могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Размеры пожаробезопасной зоны определяются расчетным числом лежачих больных на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях).
В пожаробезопасную зону должны выходить двери пассажирского лифта для зданий лечебно-профилактических учреждений (больничного лифта).
Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой.
5.3.1.12 Спальные помещения в зданиях санаториев, учреждений отдыха и туризма должны быть отделены противопожарными стенами от помещений столовой с пищеблоком и помещений культурно-массового назначения (с эстрадой и киноаппаратной).
5.3.1.13 Установка временных мест для сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях должна исключать возможность их опрокидывания или сдвижки.
5.3.1.14 Материалы для сидений на трибунах любой вместимости открытых и крытых спортивных сооружений могут быть горючими не ниже Г2. Синтетические материалы при горении не должны выделять токсичные вещества.
Деревянное покрытие пола эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должно быть подвергнуто глубокой пропитке антипиренами.
5.3.1.15 При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве открытых и крытых спортивных сооружений склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы подтрибунного пространства.
5.3.1.16 Проем строительного портала сцен клубов и театров должен быть защищен противопожарным занавесом.
5.3.1.17 Теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих и не выделяющих токсичных продуктов разложения материалов.
5.3.1.18 Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) следует защищать тамбурами-шлюзами.
5.3.1.19 В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери.
5.3.1.20 Складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, аккумуляторные, трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки.
Размещение указанных помещений под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без маслонаполненного оборудования.
5.3.1.21 Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола, должен быть негорючим.
5.3.1.22 Несущие элементы планшета сцены должны быть негорючими.
При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами.
5.3.1.23 Отверстия в сплошных подвесных потолках для установки громкоговорителей, светильников освещения и другого оборудования должны быть защищены сверху негорючими крышками.
Строительные нормы дополнены пунктом 5.3.1.23-1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
5.3.1.23-1 В покрытии над сценой должны устраиваться дымовые люки.
5.3.1.24 При размещении над зрительными залами помещений несущие конструкции перекрытия (фермы, балки и т. п.) должны быть защищены сверху и снизу настилами из негорючих материалов.
Помещения для освещения сцены, расположенные в пределах габарита перекрытия зрительного зала, должны иметь противопожарные перегородки.
5.3.1.25 Ковровые покрытия должны быть наклеены на негорючее основание (кроме зданий V степени огнестойкости).
5.3.1.26 Ограждающие конструкции оркестровой ямы должны быть противопожарными.
Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами.
Пункт 5.3.1.27 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.27 Помещение пожарного поста-диспетчерской следует проектировать с естественным освещением и располагать или на уровне планшета сцены (эстрады), или этажом ниже вблизи от наружного выхода или лестницы.
Помещение насосной пожарного и хозяйственного водопровода должно размещаться смежно или под помещением пожарного поста-диспетчерской с удобным между ними сообщением.
Строительные нормы дополнены пунктом 5.3.1.27-1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
5.3.1.27-1 Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической проекции, могут быть защищены закаленным стеклом.
5.3.1.28 Кресла, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож) следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с обеспечением устройств, предотвращающих их опрокидывание или сдвижку.
Пункт 5.3.1.29 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.29 Каждый отсек хранилищ и книгохранилищ должен иметь эвакуационные выходы, в том числе запасной.
5.3.1.30 Двери отсеков хранилищ должны быть противопожарными.
Хранилища и книгохранилища уникальных и редких изданий следует отделять от других помещений противопожарными стенами (перегородками).
Пункт 5.3.1.31 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.31 Предприятия розничной торговли торговой площадью более 100 м2, расположенные в зданиях иного назначения, следует отделять от других предприятий и помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.
При размещении предприятий розничной торговли в зданиях иного назначения (кооперированные здания и другие многофункциональные здания) допускается предусматривать входы с самозакрывающимися дверями в торговый зал из общего вестибюля при условии устройства самостоятельных эвакуационных выходов из торгового зала без учёта выходов через общий вестибюль.
5.3.1.32 Торговые залы без естественного освещения должны быть обеспечены устройствами для дымоудаления.
5.3.1.33 Магазины по продаже легковоспламеняющихся материалов, а также горючих жидкостей (масел, красок, растворителей и т. п.) следует размещать в отдельно стоящих зданиях. В этих зданиях допускается размещать другие магазины и предприятия бытового обслуживания при условии отделения их противопожарной стеной 1-го типа.
5.3.1.34 Положение противопожарной перегородки, отделяющей кладовые от торгового зала, определяется с учетом возможного расширения торгового зала.
Для кладовых негорючих товаров без упаковки, размещаемых на площади, предназначенной для последующего расширения торгового зала, допускается не предусматривать противопожарную перегородку, отделяющую кладовые от торгового зала.
5.3.1.35 Предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов), не допускается размещать в общественных зданиях иного назначения.
5.3.1.36 Приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания.
5.3.1.37 Предприятия бытового обслуживания населения площадью более 200 м2, размещаемые в составе торговых и общественных центров или общественных зданиях другого назначения, следует отделять от других предприятий и помещений противопожарными стенами.
При кооперировании предприятий бытового обслуживания с другими учреждениями допускается объединять помещения для посетителей различных учреждений, предусматривая при этом самозакрывающиеся двери из основных помещений.
5.3.1.38 Для хранения взрывоопасных материалов, а также рентгеновских пленок и других легковоспламеняющихся материалов (жидкостей) следует предусматривать отдельные здания.
5.3.1.39 Помещения встроенных бань сухого жара (саун) могут размещаться в общественных зданиях и сооружениях при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических и строительных норм и требований пожарной безопасности. Устройство и размещение саун решается Заказчиком при получении архитектурно-планировочного задания и согласовывается с ответственными органами государственного надзора.
Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах детских оздоровительных лагерей, интернатных организаций, организации дошкольного воспитания и обучения, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними.
Пункт 5.3.1.40 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.40 В четырехэтажных зданиях и более в качестве светопрозрачного заполнения дверей, фрамуг (в дверях, перегородках и стенах, включая внутренние стены лестничных клеток) и перегородок следует применять закаленное или армированное стекло и стеклоблоки.
5.3.1.41 В отделке зданий следует применять полимерные материалы, разрешенные органами санитарного эпидемиологического надзора.
Строительные нормы дополнены пунктом 5.3.1.42 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
5.3.1.42 В зданиях с наличием детских развлекательных и образовательных помещений (площадок) и аттракционов необходимо применять материалы, отвечающие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» ТР ЕАЭС 038/2016 и Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.
5.3.2 Пути эвакуации
5.3.2.1 В целях обеспечения пожарной безопасности из каждого этажа здания, в том числе подвала, следует предусматривать эвакуационные выходы, количество которых должно определяться расчетным временем эвакуации и с учетом вероятности блокировки выхода.
5.3.2.2 Для основных путей эвакуации людей следует использовать повседневные эксплуатируемые проходы, коридоры и вестибюли. Дополнительные (специальные) пути эвакуации допускается предусматривать при обосновании.
5.3.2.3 Ширина проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых, обеспечивая максимальную пропускную способность в самую многочисленную смену, в том числе для маломобильных работающих.
5.3.2.4 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
5.3.2.5 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажей, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
5.3.2.6 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.
Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу.
5.3.2.7 Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий).
При этом в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре.
5.3.2.8 При устройстве автоматического пожаротушения во всем здании отделять помещения с открытой лестницей от коридоров и других помещений необязательно.
В стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются.
Пункт 5.3.2.9 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.2.9 В зданиях предприятий розничной торговли и общественного питания I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа предусматривается открытой.
При этом лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток.
Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.
Пункт 5.3.2.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.2.10 В зданиях по функциональной пожарной опасности Ф.2.1 открытыми могут быть не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках.
Открытые лестницы как эвакуационные учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам.
5.3.2.11 Из помещений общественных зданий независимо от их назначения (зрительных залов, аудиторий, учебных и торговых помещений, читальных залов и др., кроме кладовых горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым лестницам.
5.3.2.12 При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, курительных и уборных можно предусматривать отдельные открытые лестницы из подвального или цокольного этажа до первого этажа.
Для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила допускается предусматривать наружные пожарные лестницы при отсутствии колосниковых лестничных клеток.
5.3.2.13 Необходимость устройства наружных пожарных лестниц определяется техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» и другими действующими нормативными документами по пожарной безопасности.
5.3.2.14 Исключен вы соответствии с приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
Пункт 5.3.2.15 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.2.15 Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в общественных зданиях, (за исключением кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений), при расчёте ширины путей эвакуации необходимо определять исходя из помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного и актового залов, лекционной аудитории, обеденного и читального зала, торговых и развлекательных помещений, находящихся на данном этаже.
Строительные нормы дополнены пунктом 5.3.2.15-1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
5.3.2.15-1 На эвакуационных путях из помещений с пребыванием детей, а также на лестничных клетках, ведущих из этих помещений, не допускается установка электромагнитных замков.
5.3.2.16 В предприятиях розничной торговли устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.
5.3.2.17 В зданиях общеобразовательных учреждений и интернатных организаций из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий.
5.3.2.18 При проектировании помещений с разделением на части трансформирующими перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части.
5.3.2.19 Эвакуация зрителей, находящихся на балконе, не должна осуществляться через спортивный, актовый или зрительный залы.
5.3.2.20 Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор.
5.3.2.21 Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со стороны производственных групп помещений.
5.3.2.22 Гостиницы, размещаемые в зданиях вокзалов, должны иметь самостоятельные пути эвакуации.
5.3.2.23 Выходы из лестничных клеток, а также коридоров зданий вокзалов в объединенный пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на наружную открытую эстакаду или на платформу, считаются эвакуационными.
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий
5.4.1 Требования к участкам 
5.4.1.1 При размещении участков территории общественных зданий следует учитывать градостроительное зонирование территории города и нормативные требования организации функционально-планировочных образований (объектов нормирования). 
5.4.1.2 При проектировании зданий, а также зонировании участка необходимо учитывать следующие пункты:
- соблюдение границ участка;
- сохранение и защиту природных ресурсов;
- соблюдение мер безопасности для жизни и здоровья человека, а также владельцев прилегающих участков;
- предусмотреть безопасное размещение пешеходных маршрутов, велосипедных и автомобильных проездов;
- создание дорог, маршруты которых будут соединять с основной дорогой, вести к зданию;
- озеленение участка должно быть разработано таким образом, чтобы деревья не загораживали проезды, маршруты пешеходных дорожек;
- разработку, расположение осветительных приборов.
5.4.1.3 Для обоснования габаритов застройки, параметров и функционального назначения участков территории общественных зданий как объектов, повышающих плотность застройки, следует выполнять:
- расчеты пропускной способности транспортной и инженерной сетей с учетом дополнительной нагрузки от общественных зданий, чтобы не допустить перегрузки дорожно-транспортных и инженерных коммуникаций; 
- расчеты обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и объектами общественного обслуживания в границах установленных функционально-планировочных образований на территориях, прилегающих к участкам.
5.4.1.4 На участках территории общественных зданий или (и) в составе застройки следует размещать: 
- места парковки и остановок легковых автомобилей для посетителей и работающих; 
- места парковки и остановок грузовых автомобилей и автобусов, обслуживающих здание (при их наличии).
5.4.1.5 Выезды (въезды) с территории участка общественных зданий следует организовывать на местную уличную сеть или местные проезды магистральных улиц общегородского значения с учетом противопожарных требований.
5.4.1.6 Размеры транспортных потоков, обусловленные функционированием общественных зданий, в совокупности с потоками автотранспорта на улично-дорожной сети, прилегающей к месту размещения общественных зданий, не должны превышать пропускную способность этой улично-дорожной сети.
5.4.1.7 Организация территории и застройка участка должны обеспечивать возможность раздельного функционирования различных по функциональному назначению частей общественных зданий за счет организации раздельных коммуникаций, входов и вестибюлей. К объектам обслуживания, размещаемым в границах участка, должен быть обеспечен свободный доступ населения города.
5.4.1.8 При проектировании дорог на территории общественных зданий необходимо обеспечить качественное покрытие.
5.4.1.9 Ширина дорог, проездов должна рассчитываться с учетом габаритов легковых, грузовых машин, машин спасательных служб. 
5.4.2 Требования к основным помещениям общественных зданий
5.4.2.1 В зависимости от назначения здания и системы его загрузки и эвакуации допускается устраивать:
- объединенные входы и выходы;
- раздельные входы и выходы (в магазинах, кинотеатрах, музеях и т. п.);
- раздельные входы и выходы для мужчин и женщин (в банях, спортивных павильонах и др.).
5.4.2.2 В тамбурах при размещении дверей необходимо обеспечить удобное и полное закрывание первой двери до начала открывания следующей. 
5.4.2.3 В тамбурах не допускается устройство киосков, лотков и других устройств, затрудняющих беспрепятственное движение людских потоков.
5.4.2.4 Планировка и пространственное построение вестибюля должны определяться назначением, размерами здания и его вместимостью.
5.4.2.5 Количество вестибюлей зависит от количества входов в здание.
5.4.2.6 Пространство вестибюля должно быть максимально свободным для размещения людских потоков.
5.4.2.7 Гардеробы должны быть расположены вблизи входов, но несколько в стороне от пути движения, так, чтобы они не нарушали взаимосвязи вестибюля с лестницами, лифтами, залами и другими частями здания.
5.4.2.8 Гигиенические помещения необходимо изолировать от других помещений и группировать в особые узлы как в плане одного этажа, так и по вертикали (друг над другом).
5.4.2.9 Количество приборов в санузлах (унитазов, душевых, умывальников и т. п.) и их площади определяются в зависимости от количества людей в здании. Расчет количества приборов ведется с учетом соотношения мужчин и женщин, находящихся в здании, и зависит от типа здания.
5.4.2.10 В состав вспомогательных помещений организаций дошкольного образования и воспитания должны входить гардеробная, игровая комната с зоной отдыха, туалет, а также буфетная и уборная для персонала.
5.4.2.11 Групповые ячейки разновозрастных групп следует размещать обособленно друг от друга и других помещений организаций дошкольного воспитания и обучения.
Раздевальные верхней одежды групп дошкольного возраста, размещенных на верхних этажах, могут быть расположены на нижнем.
5.4.2.12 Отапливаемые помещения - остекленные веранды-оранжереи, а также открытые помещения - открытые террасы, террасы-манежи, террасы-солярии в зданиях организаций дошкольного воспитания и обучения следует проектировать по СН РК 3.02-10.
5.4.2.13 В зданиях общеобразовательных учреждений и интернатных организаций следует предусматривать медицинские помещения в их составе, площадью по согласованию с органами образования (просвещения) и санитарного надзора.
5.4.2.14 Учебные секции для 1-4 классов следует проектировать обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп.
5.4.2.15 Лабораторные и производственные здания и помещения научно-исследовательских институтов естественных и технических наук следует проектировать в соответствии со СН РК 3.02-27.
Двери лабораторных помещений категории В допускается предусматривать из горючих материалов, неостекленными.
5.4.2.16 Помещения административного назначения следует проектировать с учетом требований СН РК 3.02-08.
5.4.2.17 Процедурные рентгеновских кабинетов, кабинетов и помещений отделений лучевой терапии, в которых находятся источники ионизирующих излучений, помещения лабораторий радиоизотопной диагностики, где ведутся работы I и II классов, не допускается размещать смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для беременных и детей.
5.4.2.18 Размещение актовых и спортивных залов, общую их площадь, а также помещений для клубной работы следует уточнять в зависимости от местных условий исходя из использования соответствующих культурно-просветительных учреждений и спортивно-оздоровительных зданий и сооружений или обслуживания населения указанными помещениями учебных зданий.
5.4.2.19 Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать раздельно для обслуживающего персонала, работающих и т. п., а также для посетителей, зрителей и т.п. Для расчёта санитарных приборов соотношение мужчин и женщин следует указывать в технологической части задания на проектирование.
5.4.3 Дополнительные требования к зданиям высотой 28 м и более
5.4.3.1 Организация территории и застройка участка общественного высотного здания должна обеспечивать возможность раздельной эксплуатации различных по функциональному назначению частей здания. Состав зон и требования к зонированию участка определяются в каждом конкретном случае. Подъезды, подходы и территория, относящаяся к жилой части здания, должны быть обособлены.
5.4.3.2 Территория высотного здания должна иметь ограждение и, при необходимости, быть оборудована физическими барьерами, предотвращающими таранный прорыв транспортных средств.
5.4.3.3 На территории необходимо предусматривать проходы, площадки и т.п., обеспечивающие рассредоточение эвакуирующихся из здания людей.
5.4.3.4 На подъездах к зданию, при входах в здание и зоны доступа требуется организация контрольно-пропускных пунктов или постов службы безопасности.
5.4.3.5 При размещении в высотном здании учреждений обслуживания населения на границе прилегающей территории необходимо иметь помещение камеры хранения громоздких вещей посетителей.
5.4.3.6 Стоянки для индивидуального транспорта допускается размещать в подземных, цокольном этажах и в стилобатной части здания.
5.4.3.7 В высотных зданиях предпочтительнее организовывать стоянки только для индивидуального автотранспорта арендаторов и посетителей здания. При въездах на автостоянки должны быть оборудованы досмотровые площадки (шлюзы) для исключения несанкционированного провоза запрещенных предметов и материалов.
5.4.3.8 При расчете затеняющего влияния высотных зданий на окружающую застройку необходимо пользоваться инсоляционным графиком.
5.4.3.9 В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми.
Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания.
Производительность вентиляторов, сечение шахт и клапанов определяют расчетом.
5.4.3.10 Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.
5.4.4 Коммуникационные пространства
5.4.4.1 Число лестниц и расположение их в плане здания должны зависеть от архитектурно-планировочного решения, степени огнестойкости здания, этажности и интенсивности людских потоков.
5.4.4.2 Для обеспечения равномерности движения по лестнице и избегания несчастных случаев (особенно в аварийных условиях) целесообразно марши проектировать одной длины, а подступенки - одинаковой высоты.
5.4.4.3 Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом с учетом обеспечения эвакуации в случае аварийной ситуации. Допускается запасной лифт заменять грузовым, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта.
Грузовые лифты следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.4.4.4 Расположение лифтов в зданиях должно обеспечивать быструю и безошибочную пространственную ориентацию посетителей и исключать образование пересекающихся потоков в вестибюлях и коридорах.
5.4.4.5 Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл.
Из кладовых и других помещений для хранения и переработки горючих материалов выход непосредственно в лифтовый холл не допускается.
5.4.4.6 Шахты и машинные помещения лифтов не должны примыкать непосредственно к помещениям для пребывания детей в организациях дошкольного воспитания и обучения к учебным помещениям в учебных заведениях, к жилым помещениям, размещенным в общественных зданиях, к зрительным залам и читальням, клубным и рабочим помещениям, кабинетам с постоянным пребыванием людей.
В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях, санаториях шахты и машинные помещения лифтов и подъемников следует размещать от палат и лечебно-диагностических кабинетов на расстоянии, обеспечивающем шумозащиту
5.4.4.7 Двери шахт лифтов в подвальных и цокольных этажах должны выходить в тамбур-шлюзы, огражденные противопожарными перегородками. Двери тамбур-шлюзов должны быть противопожарными, самозакрывающимися, с уплотненными притворами, а со стороны шахт лифтов могут быть из горючих материалов (без остекления).
5.4.4.8 Эскалаторы рекомендуется использовать в универмагах, на вокзалах, на станциях метро и других местах непрерывного движения больших масс людей. Эскалаторы должны обеспечивать наибольшую производительность подъема пассажиров непрерывным потоком.
5.4.4.9 Размещать эскалаторы необходимо в соответствии с направлениями и размерами людских потоков.
5.4.4.10 Для обеспечения пожарной безопасности эскалаторы как средства связи между этажами здания должны дублироваться обычными лестницами, расположенными в огнестойких лестничных клетках. При этом эвакуационная пропускная способность лестниц не должна быть ниже максимальной пропускной способности всех установленных эскалаторов.
5.4.5 Мусороудаление и пылеуборка
5.4.5.1 В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза.
Средства удаления мусора из здания должны быть увязаны с системой очистки, принятой в населённом пункте, где здание размещено.
5.4.5.2 В крупных общественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем мусороудаления следует определять исходя из технико-экономической целесообразности их эксплуатации.
Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях устанавливают при эксплуатационной необходимости.
5.4.5.3 Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (в городах обязательно с твердым покрытием).
Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания должно осуществляться в холодильных камерах или в других охлаждаемых помещениях.
5.4.5.4 В стационарах лечебных учреждений мусоропроводы проектировать не допускается. Следует предусматривать специальные помещения и контейнеры для сбора и переработки медицинских отходов с последующей их транспортировкой и безопасной утилизацией в соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». 
5.4.5.5 Систему удаления мусора из здания следует рассчитывать исходя из региональных нормативов суточного накопления мусора (с учетом степени благоустройства здания).
5.4.5.6 Ствол мусоропровода должен быть воздухонепроницаемым и звукоизолированным от строительных конструкций и не должен примыкать к жилым, а также служебным помещениям с постоянным пребыванием людей.
5.4.5.7 Мусоросборную камеру следует размещать непосредственно под стволом мусоропровода.
5.4.5.8 Мусоросборную камеру не допускается располагать под жилыми комнатами или смежно с ними, а также под помещениями с постоянным пребыванием людей.
5.4.5.9 Проектирование центральной или комбинированной систем вакуумной пылеуборки в других зданиях следует устанавливать при эксплуатационной необходимости.
В остальных случаях необходимо предусматривать пылеуборку помещений бытовыми пылесосами или ручную (влажную).
5.4.6 Естественное освещение и инсоляция помещений
5.4.6.1 При проектировании следует обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды.
5.4.6.2 Уровень естественного и искусственного освещения помещений в общественных зданиях должен соответствовать требованиям СН РК 2.04-01 и действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
5.4.6.3 Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:
- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);
- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;
- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории);
- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.
5.4.6.4 Допускается проектировать без естественного освещения:
- помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;
- актовые залы;
- конференц-залы, лекционные аудитории и кулуары;
- торговые залы магазинов;
- моечную кухонной посуды пищеблока, буфетные и комнаты обслуживающего персонала организаций дошкольного воспитания и обучения;
- демонстрационные, спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы;
- спортивные залы с ледовым покрытием, комнаты инструкторского и тренерского составов спортивных сооружений;
- наркозные, предоперационные, секционные и предсекционные, кабинеты функциональной, эндоскопической, лучевой диагностики; процедурные гало- и спелеотерапии, клизменные; аппаратные, весовые, термостатные, микробиологические боксы; комнаты обслуживающего персонала, помещения пищеблока и приема пищи в стационарах лечебных учреждений; буфетные, прачечные, помещения дезобработки и лечебно - оздоровительных учреждений; а также могут проектироваться процедурные рентгенодиагностические кабинеты;
- салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания;
- санитарные пропускники; санитарные узлы; раздевалки; душевые; кладовые; помещения бань сухого жара; помещения и процедурные соляриев; комнату инструктора при бассейне, комнаты персонала;
- помещения для стоянки автомашин.
5.4.6.5 Освещение только вторым светом можно предусматривать в помещениях, которые допускается проектировать без естественного освещения (кроме кладовых, торговых залов магазинов и книгохранилищ); в туалетных, приёмных изолятора и моечных кухонной посуды организаций дошкольного воспитания и обучения, а также раздевальных и ожидальнях в банях и банно-оздоровительных комплексах, в помещениях временного отдыха пациентов после процедур.
5.4.6.6 В одно-, двухэтажных зданиях солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения.
5.4.6.7 Коридоры, используемые в качестве рекреации в учебных зданиях, должны иметь естественное освещение.
5.4.6.8 Помещения, имеющие естественное освещение, следует проветривать через фрамуги, форточки или другие устройства, за исключением помещений, где по технологическим требованиям не допускается проникание воздуха, или необходимо предусматривать кондиционирование воздуха.
5.4.6.9 В зданиях, проектируемых для III и IV климатических районов, должно быть предусмотрено сквозное или угловое проветривание помещений с постоянным пребыванием людей (в том числе через коридор или смежное помещение).
5.4.6.10 Размещение групповых в организациях дошкольного воспитания и обучения, классных помещений 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях и интернатных организациях и спален в интернатных организациях должно обеспечивать инсоляцию согласно СН РК 3.01-01.
5.4.6.11 Независимо от освещения (бокового, верхнего или комбинированного) в групповых организациях дошкольного воспитания и обучения, в учебных помещениях общеобразовательных учреждений и интернатных организаций следует предусматривать левостороннее светораспределение. При недостаточности нормативного естественного освещения необходимо дополнительное искусственное.
5.4.6.12 Освещать естественным верхним (верхнее наклонным) светом допускается раздевальные и туалетные групповых ячеек, комнаты психологической разгрузки детей («домашний уголок») и взрослых, комнаты персонала, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зал с ванной бассейна, зал разминки при бассейне, помещения детских кружков и секций, коммуникационно-рекреационное пространство.
5.5 Инженерное оборудование
5.5.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
5.5.1.1 Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и аварийную противодымную вентиляцию общественных зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01 и требованиями настоящего раздела.
5.5.1.2 Индивидуальные тепловые пункты, встроенные в обслуживаемые им издания, следует размещать в отдельных помещениях с самостоятельным входом или совмещать с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха.
5.5.1.3 Для расчёта систем отопления общественных зданий расчётную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведённых в санитарно-эпидемиологических требованиях на соответствующие здания или помещения.
5.5.1.4 В помещениях общественных зданий допускается в нерабочее время снижение показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу рабочего времени.
Воздухозаборные устройства следует предусматривать в местах, исключающих попадание в них загрязнённого воздуха, газов, воды.
5.5.1.5 Схему распределения воздуха в помещениях общественных зданий надлежит принимать на основании расчета различных способов воздухораспределения.
5.5.1.6 В помещениях общественных зданий следует применять воздухораспределители, изменяющие аэродинамические и тепловые характеристики приточных струй, а также радиус обслуживаемой зоны при изменении количества и температуры приточного воздуха.
Максимальную скорость притока воздуха определяют акустическим расчетом и расчетом воздухораспределения.
5.5.1.7 В помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста нагревательные приборы, имеющие острые кромки, должны быть защищены съемными деревянными решетками, позволяющими проводить регулярную очистку прибора.
5.5.1.8 Удаление воздуха из учебных помещений общеобразовательных учреждений следует предусматривать через рекреационные помещения и санитарные узлы с учетом требований СН РК 4.02-01, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление.
При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного обмена в час.
При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных помещений проектировать не следует.
5.5.1.9 Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещений допускается только в нерабочее время.
5.5.1.10 Воздухообмен в столовых общеобразовательных учреждений надлежит рассчитывать на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока следует предусматривать через обеденный зал.
5.5.1.11 Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для помещений зрительного и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены (эстрады), а также административно-хозяйственных помещений.
5.5.1.12 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в культурно-зрелищных зданиях следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.5.1.13 Для лекционных и читальных залов и хранилищ библиотек допускается устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением.
5.5.1.14 Для хранилищ библиотек должна быть предусмотрена очистка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации ее в помещении, определенной технологическим заданием. Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в час по большому хранилищу.
5.5.1.15 В помещениях с влажным и мокрым режимами устройство ниш в наружных стенах для размещения нагревательных приборов не допускается.
Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых.
Удаление воздуха из зальных помещений, за исключением залов ванн бассейнов, следует, как правило, предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением.
5.5.1.16 В системах воздушного отопления спортивных залов, совмещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции воздуха. 
5.5.1.17 Вытяжную вентиляцию из спальных комнат санаториев и учреждений отдыха следует предусматривать, как правило, с естественным побуждением.
5.5.1.18 Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы.
5.5.1.19 В гостиницах статусом 4, 5 звезд, размещаемых в любом климатическом районе, должны быть предусмотрены кондиционирование воздуха в обеденных залах и в производственных помещениях объектов общественного питания при значительных тепловыделениях, а также приточно-вытяжная вентиляция в остальных служебных помещениях.
5.5.1.20 Кондиционирование воздуха является обязательным в операционных, наркозных, предродовых, родовых, послеоперационных палатах, реанимационных залах, палатах интенсивной терапии, в однокоечных и двухкоечных палатах для больных с ожогами, в палатах для грудных, новорожденных, недоношенных, травмированных детей, в залах барокамер, а также в стерильной зоне вивариев для животных, свободных от патогенной флоры (СПФ).
В инфекционных, в т.ч. туберкулезных отделениях, вытяжная вентиляция с механическим побуждением устраивается посредством индивидуальных каналов в каждом боксе и полубоксе и должна быть оборудована устройствами обеззараживания воздуха и антибактериальными фильтрами.
В малых операционных стационаров и поликлиник, а также в палатах, которые полностью оборудуются кюветами, кондиционирование воздуха предусматривать не следует.
5.5.1.21 В палатах отделений больниц, проектируемых для строительства в сельских населенных пунктах, увлажнение воздуха в приточных вентиляционных установках допускается не предусматривать.
5.5.2 Водоснабжение и канализация
5.5.2.1 В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию) и водостоки, которые необходимо проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01.
Для гребных баз сезонного действия могут предусматриваться резервуары-накопители для стоков водоотведения, периодически опорожняемые ассенизационными машинами.
5.5.2.2 Система водоснабжения в процессе эксплуатации должна обеспечивать бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арматуре, технологическому оборудованию, пожарным кранам. Качество воды должно соответствовать требованиям гигиенических норм.
5.5.2.3 Система холодного и горячего водоснабжения должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
- трубопроводы и их соединения, стояки, подводки к арматуре должны быть герметичны и не иметь утечек;
- водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая арматура оборудования и трубопроводов должны быть технически исправны;
- температура и качество воды, подаваемой потребителям, должны соответствовать проектным параметрам;
- уровень шума от работы системы горячего водоснабжения не должен превышать установленного санитарными нормами и правилами.
5.5.2.4 Система канализации должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
- трубопроводы и их соединения должны быть герметичны;
- гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов;
- санитарные приборы, ревизии, прочистки и трапы, арматура должны быть технически исправны.
5.5.2.5 Хозяйственно-питьевой водопровод должен включать ввод в здание, водомерный узел, разводящую сеть, подводки к санитарным приборам, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.
5.5.2.6 С целью обеспечения надежности водоснабжения встроенных предприятий бытового обслуживания вводы водопровода для жилой части здания и для предприятий следует проектировать отдельными.
5.5.2.7 В зависимости от режима и объема потребления горячей воды на хозяйственные нужды и нужды общественного питания следует предусматривать централизованную систему водопровода горячей воды или местные водонагреватели.
5.5.2.8 Проектирование систем противопожарного водопровода следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.5.2.9 Для обеспечения заданного давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать установку регуляторов давления.
5.5.2.10 На вводах в здания на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения и ответвлениях к помещениям общественного питания следует устанавливать счетчики воды, параметры которых должны соответствовать требованиям действующих норм. 
5.5.2.11 На ответвлениях к отдельным помещениям административных и бытовых зданий допускается устанавливать счетчики воды. 
5.5.2.12 Сети бытовой и производственной канализации следует проектировать раздельными. При этом сети бытовой канализации помещений общественного питания не могут быть объединены с сетями бытовой канализации административных и бытовых зданий.
5.5.3 Электротехнические и слаботочные устройства
Пункт 5.5.3.1 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.5.3.1 В общественных зданиях и сооружениях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, устройства городской телефонной связи и телевидения, а также системы антитеррористической защиты в соответствии с требованиями, установленными в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191. При эксплуатационной необходимости комплексы зданий, отдельные здания или помещения оборудуются устройствами местной (внутренней) телефонной связи, местными установками проводного вещания и телевидения, звукофикации, усиления и синхронного перевода речи, структурированной кабельной сетью (СКС), информационной системой для передачи данных (интернет), установками сигнализации времени, телевизионную систему видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, системами оповещения о пожаре, устройствами сигнализации загазованности, задымления и затопления, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другими видами устройств, а также комплексной электрослаботочной сетью.
5.5.3.2 Электротехнические устройства общественных зданий следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан, требованиями СН РК 2.04-01, а также Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и другими нормативно-техническими документами, регулирующими вопросы связи и энергетики.
5.5.3.3 Молниезащита общественных зданий должна быть выполнена с учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.5.4 Газоснабжение
5.5.4.1 Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01 и правилами безопасности в газовом хозяйстве.
5.5.4.2 Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
5.5.4.3 В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
5.5.4.4 Не допускается установка газового оборудования в помещениях общественного питания, торговли, бытового обслуживания во встроенных (встроенно-пристроенных) в жилые здания объектах.
5.6 Требования доступности для маломобильных посетителей
5.6.1 При проектировании общественных зданий и сооружений следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными с учетом требований СН РК 3.06-01.
Здания специализированных учреждений для инвалидов и престарелых следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 3.02-05.
5.6.2 Необходимость и степень (формы) адаптации зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, согласуются с органом охраны памятников соответствующего уровня.
5.6.3 Качество проектных решений общественных зданий, доступных для маломобильных посетителей, должно достигаться при соблюдении следующих обязательных требований:
- досягаемости места обслуживания, обеспечения беспрепятственного перемещения посетителей;
- безопасности путей движения, мест обслуживания и отдыха посетителей;
- обеспечения своевременного получения полноценной и качественной информации посетителями;
- комфортности среды пребывания и обслуживания посетителей.
Проектные решения, проектируемые устройства и мероприятия, предназначенные для маломобильных посетителей, не должны снижать эффективность эксплуатации зданий, а также удобство получения услуги другими категориями посетителей.
5.6.4 В проектах должен быть предусмотрен в соответствии с градостроительными требованиями беспрепятственный и удобный доступ для маломобильных посетителей по участку учреждения или предприятия.
5.6.5 В здании должны быть входы с поверхности земли, приспособленные для маломобильных посетителей, а также из каждого подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием и доступного для маломобильных посетителей.
При наличии контроля на входе следует в необходимом количестве предусматривать контрольные устройства, приспособленные для пропуска различных категорий инвалидов.
5.6.6 Помещения, зоны и места оказания услуг, посещаемые маломобильными посетителями, следует размещать на уровне, ближайшем к поверхности земли. В иных случаях следует предусматривать лестницы, пандусы, лифты и иные приспособления для перемещения маломобильных посетителей.
5.6.7 Все продольные уклоны на путях движения не должны превышать соответствующие параметры, разрешенные для пандусов.
5.6.8 При отсутствии в здании лифтов и невозможности устройства пандуса следует предусматривать установку специального подъемника или лифта, приспособленного для индивидуального пользования посетителями на креслах-колясках. Выходы из него следует располагать в уровне этажей, имеющих помещения, посещаемые инвалидами.
5.6.9 Размещаемые у внешней стороны здания входные площадки, лестницы и подъемные устройства для маломобильных посетителей должны быть защищены от атмосферных осадков (как минимум иметь навесы).
Поверхности покрытий на путях движения указанных элементов должны быть прочными, не допускать скольжения при намокании и не затруднять движение маломобильных посетителей.
5.6.10 Пути движения маломобильных посетителей внутри здания (габариты, уклоны, выступы, проемы) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов к путям эвакуации людей из здания с учетом расчетных условий для аварийных ситуаций.
Пандус, служащий путем эвакуации со второго и более высоких этажей, должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания.
5.6.11 При устройстве на путях эвакуации автоматической или полуавтоматической двери ее следует дублировать проемами с распашными полотнами.
5.6.12 Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема.
5.6.13 В аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах, у мест или зон для зрителей на креслах-колясках следует предусматривать мероприятия безопасности (ограда, буферная полоса, поребрик и т. п.).
5.6.14 Замкнутые пространства, где маломобильный посетитель может оказаться один (кабина лифта, кабина туалета и т. п.), должны быть оборудованы (при наличии таких устройств в здании) экстренной двусторонней связью с диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха. В таких помещениях должно предусматриваться аварийное освещение.
5.6.15 Информация должна быть доступна для всех категорий маломобильных посетителей. Система информативных средств общественного здания должна быть непрерывной, обеспечивающей своевременное ориентирование посетителя, а также однозначное опознание им объектов и мест посещения.
5.6.16 Входные узлы, коммуникации, помещения и зоны обслуживания, доступные для маломобильных посетителей, а также места, предназначенные для стоянки автомашин инвалидов, должны обозначаться знаками установленного международного образца. Там следует предусматривать визуальную, звуковую и осязательную системы информации о виде и месте предоставляемых услуг и о возможной опасности.
5.6.17 В помещениях и зонах, посещаемых маломобильными посетителями, следует предусматривать дублированную (звуковую и визуальную) сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре.
Световая и звуковая информирующая сигнализация должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для маломобильных посетителей.
5.6.18 Для безошибочного ориентирования визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне и на хорошо заметной высоте, с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.
Допускается ограничивать использование визуальной информации в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров, в экспозиционных залах художественных объектов (художественные музеи, выставки и т. п.), применяя другие информационные средства.
5.6.19 Отличительные опознавательные поверхности, которые служат контактными предупреждениями для слепых, должны быть едиными в пределах здания или комплекса зданий жилого района.
Кнопки управления лифтом, другими механизмами и приборами должны иметь рельефные обозначения. На перилах должны иметься рельефные обозначения этажей.
5.7 Безопасность при эксплуатации
5.7.1 Здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм посетителями и работающими в нём при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.
5.7.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, техническим этажам, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать безопасность передвижения людей и удобство перемещения оборудования и мебели.
Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней в марше не допускается.
5.7.3 Здания и сооружения могут оборудоваться лифтами, эскалаторами, пассажирскими конвейерами, платформами, подъемными для инвалидов и другими средствами вертикального транспортирования с учетом технологии функционирования этих объектов.
Пункт 5.7.4 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.7.4 В общественных зданиях и сооружениях должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности от воздействия террористических угроз по требованиям, установленным в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191, а также уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий.
5.7.5 В целях защиты от посягательств на ценности и информацию, хранящихся в специальных помещениях, и в других целях, устанавливаемых в здании на проектирование, должны быть предусмотрены усиленные ограждающие конструкции этих помещений, а также специальные двери и проемы.
5.7.6 В случае необходимости, в состав документации дополнительно может включаться инструкция по эксплуатации. Она должна содержать требования и положения, необходимые для обеспечения безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, в том числе сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых электропроводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на элементы конструкций здания и на его электросеть. Эти данные могут быть представлены в виде копий исполнительной документации.
5.8 Охрана окружающей среды
5.8.1 При проектировании зданий, сооружений должны учитываться допустимые антропогенные нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
5.8.2 В целях обеспечения охраны окружающей среды строительство зданий необходимо производить только в пределах ширины полосы отвода земель.
5.8.3 В целях исключения загрязнения территории отходами и строительным мусором необходимо предусмотреть своевременную уборку, накопление отходов в специально отведенных местах.
5.8.4 Для сохранения естественного поверхностного стока воды необходимо предусматривать планировку полосы отвода после окончания строительных работ.
5.8.5 При проведении строительных работ необходимо обеспечить охрану окружающей среды.
5.8.6 При строительстве зданий необходимо производить мероприятия для защиты грунтовых вод на период проведения строительных работ.
 
 
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования к сокращению энергопотребления
6.1.1 Здание должно быть спроектировано и построено с учетом требований по эффективному использованию энергии для систем зданий и частей.
6.1.2 В процессе проектирования необходимо предусмотреть решения и комплекс мер по повышению энергоэффективности объекта в соответствии с требованиями 
действующих на территории Республики Казахстан нормативных документов.
6.1.3 Общественное здание должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.
Необходимо принять энерго- и теплосберегающие технологии (фасадные и кровельные системы и др.), возобновляемые источники энергии (солнечную, ветровую и т. п.).
6.1.4 Основным требованием при проектировании общественных зданий является обеспечение экологической безопасности при эксплуатации зданий. Энергосберегающие конструкции зданий вместе с эффективным сохранением заданного микроклимата в помещениях и снижении ресурсоемкости при их изготовлении также должны быть экологически безопасными за счет использования новых технологий.
6.1.5 Реализация технологического процесса и выполнение требований к микроклимату помещений должны осуществляться с учетом обеспечения экономного расходования энергоресурсов.
6.1.6 Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать по СН РК 4.02-01.
6.1.7 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха.
6.1.8 Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время.
6.1.9 Воздушно-тепловые и воздушные завесы в главных входах в здания следует предусматривать согласно СН РК 4.02-01.
6.1.10 При проектировании необходимо предусмотреть правильную ориентацию здания по сторонам света. Правильная ориентация здания способствует естественному сохранению тепла в зимний период и охлаждению в летний, а также обеспечивает инсоляцию помещений.
6.1.11 Для обеспечения эффективного использования тепла ограждающие конструкции здания должны быть выполнены с использованием энергосберегающих материалов.
6.1.12 Обеспечить энергосберегающую теплоизоляцию и вентиляцию зданий (например, стены с воздушной прослойкой и теплоизоляция крыш, однокамерные или двухкамерные стеклопакеты, пассивное отопление и охлаждение).
6.1.13 Применить энергосберегающие мероприятия в инженерных системах (например, утилизация теплоты вытяжного воздуха).
6.1.14 При совершенствовании энергетической эффективности зданий должны приниматься во внимание климатические и местные условия, а также микроклимат внутри помещений и учитываться экономическая эффективность. Эти меры не должны влиять на другие технические требования зданий, а также на их общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.1.15 Необходимо сосредоточиться на мероприятиях, предотвращающих перегрев, таких как затенение, обоснование тепловой мощности при строительстве зданий, а также развитие и применение технологий пассивного охлаждения, в первую очередь тех, которые улучшают климатические условия вокруг здания и микроклимат внутри здания.
6.1.16 Предусмотреть в зданиях возможности (технической, экологической и экономической) установки высокоэффективных альтернативных систем.
6.1.17 Системные требования должны применяться в том случае, если они технически, экономически и функционально целесообразны, по крайней мере, для:
а) системы отопления;
б) системы горячего водоснабжения;
в) системы кондиционирования воздуха;
г) крупных вентиляционных систем;
д) сочетания этих систем.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Ландшафтные планы должны включать разумное сохранение ресурсов, таких как вода, почва, биологическое разнообразие, энергетические ресурсы, качество воздуха, открытые пространства дикой природы и другие природные ресурсы в интересах общества. 
6.2.2 При проектировании ландшафта участка необходимо учитывать условие естественного развития ландшафта.
6.2.3 При посадке деревьев необходимо учитывать климатические условия, тип почвы, количество осадков, направление ветра, обслуживание растений. 
6.2.4 Для хозяйственных нужд следует использовать вторичную, очищенную воду.
6.2.5 При поливке растительности ливневой водой допускается предусматривать резервуар. 
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