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ВВЕДЕНИЕ
 
Для обеспечения свободы торгово-экономической деятельности путем устранения технических барьеров настоящий документ устанавливает минимальные требования для обеспечения здоровья, безопасности людей в рамках реформирования нормативной базы строительной сферы.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», направленный на устранение технических барьеров в международном сотрудничестве в области строительства.
СП РК «Проектирование одноквартирных жилых домов и их инженерных систем» устанавливает приемлемые решения к требованиям рабочих характеристик СН РК 3.02-02-2014 «Проектирование одноквартирных жилых домов и их инженерных систем» и не является единственным способом их выполнения.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к планировке территории, объемно-планировочным и конструктивным решениям для проектирования одноквартирных жилых домов и их инженерных систем, предназначенных для постоянного проживания людей (далее - дома).
1.2 Настоящий свод правил распространяется также на блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, владеющие общей стеной либо стенами с соседним блоком (соседними блоками), а также расположен на отдельном участке и имеет выход на общую территорию.
1.3 Настоящий нормативный документ не распространяется на проектирование зданий жилых многоквартирных.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.01-102-2013 Внутренние санитарно-технические системы.
СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СП РК 4.02-104-2013 Тепловые сети.
СП РК 4.03-101-2013 Газораспределительные системы.
СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства.
СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Автостоянка: Размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помещение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не оборудованное для их ремонта или технического обслуживания.
3.2 Балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным.
3.3 Веранда: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине.
3.4 Лоджия: Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.
3.5 Подполье: Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
3.6 Терраса: Огражденная открытая площадка, пристроенная к дому или размещаемая на кровле нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помещений дома.
3.7 Чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием дома (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Основные положения
4.1.1 В домах должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище.
4.1.2 В доме следует предусмотреть отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию, электроснабжение.
4.1.3 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома приведены в приложении А.
4.1.4 Установка в домах лифтов (для проживания маломобильных групп населения - специальных подъемников) может быть предусмотрено по заданию на проектирование.
4.1.5 По требованию застройщика в доме могут быть предусмотрены сигнализирующие приборы для светозвуковой сигнализации при:
- остановке теплогенератора;
- срабатывании защиты от несанкционированного проникновения;
- понижении температуры воздуха в помещениях дома ниже допустимой (5°С). 
При наличии диспетчерского пункта соответствующие сигналы могут подаваться на его пульт.
4.1.6 Выбор систем инженерного обеспечения дома допускается осуществлять застройщиком на стадии оформления заявки и получения архитектурно-планировочного задания на разработку проекта строительства или реконструкции дома.
4.1.7 Проектирование и монтаж инженерных систем рекомендуется выполнять в соответствии с действующими нормативными документами.
4.1.8 Инженерные системы дома должны быть спроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах органов государственного надзора, и указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования.
4.1.9 Система канализации может включать:
- внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод, присоединение к централизованной или групповой сети;
- автономную - внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения; в зависимости от принятой схемы канализации наружная сеть может включать фильтрующий колодец, поля фильтрации, насосные установки, очистную установку заводского производства.
4.1.10 Настоящий свод правил предъявляет к канализации домов требования в части:
- используемых систем канализации (централизованная, локальная или индивидуальная, в том числе выгребная, поглощающая или с индивидуальной биообработкой);
- удаления сточных вод без загрязнения территории и водоносных горизонтов;
- доступности оборудования, арматуры, приборов и устройств системы канализации для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
4.1.11 В качестве теплоносителя в системе отопления может использоваться вода (водяное отопление) или воздух (воздушное отопление). Применение систем воздушного отопления эффективно в условиях использования принудительной (механической) вентиляции.
4.1.12 В одноквартирных домах рекомендуется в дополнение к отопительным приборам, располагаемым, как правило, под оконными проемами, устраивать напольное отопление.
4.1.13 Предусматривается система вентиляции с естественным, механическим побуждением, либо комбинированная (с естественным притоком и механическим побуждением удаления воздуха).
4.1.14 При использовании газа только для приготовления пищи предусматривают газоснабжение из индивидуальных баллонных установок, состоящих из одного или двух баллонов. В остальных случаях рекомендуется применение индивидуальных резервуарных установок сжиженного газа.
4.1.15 В сейсмоопасных районах, на просадочных грунтах дома и основания необходимо проектировать и строить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
Проектирование фундаментов следует выполнять с учетом требований СП РК 5.01-102.
4.2 Конструктивные решения
4.2.1 Нормативные значения временных, постоянных, ветровых и снеговых нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузке могут быть приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по нагрузкам и воздействиям.
Могут быть учтены также указанные в задании на проектирование дополнительные требования заказчика (например, к нагрузкам от печей, каминов, тяжелых элементов навесного оборудования и т.д.).
4.2.2 Методы расчета несущей способности и деформативности конструкций и оснований должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов.
4.2.3 Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы дома, рекомендуется заменять в соответствии с установленными в проекте межремонтными сроками с учетом положений задания на проектирование.
4.2.4 В необходимых случаях могут быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек.
4.2.5 Для фундаментов при глубоком уровне расположения грунтовых вод рекомендуется предусмотреть отмостку для защиты от дождевых и талых вод.
Для этого допускается использование асфальта, асфальтобетона, плоских камней и т.п. Ширина отмостки допускается не менее 0,5 м.
4.2.6 Поперечный уклон отмостки рекомендуется принимать:
- для щебеночных и булыжных - от 5% до 10% (от 0,05 - 0,1 м на 1 м ширины отмостки);
- для асфальтовых и бетонных - не менее 3,5%.
4.2.7 Высоту наружного цоколя дома целесообразно выполнять не менее 0,2 м от уровня земли. При этом рекомендуется устраивать горизонтальной слой гидроизоляции между цоколем и стеной дома.
4.2.8 При однослойных наружных стенах высоту цоколя целесообразно выполнять не менее 0,5 м.
Если цоколь выполнен менее 0,5 м высотой, рекомендуется:
- дополнительный слой рулонной гидроизоляции в стене над первым или вторым слоем кладки из газобетонных или поризованных керамических блоков;
- вертикальная гидроизоляция наружной поверхности стены в районе нижних рядов кладки. Допускаются гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки.
4.2.9 При использовании фундаментной плиты цокольную часть кладки (высотой не менее 0,5 м) рекомендуется гидроизолировать с наружной стороны стен и в месте опирания кладки на плиту.
4.2.10 При выполнении фасада допускается использование вентилируемых стен с навесной облицовкой-экраном.
Примечание - Конструкция состоит из наружной облицовки, продуваемой воздушной прослойки, несущей подоблицовочной конструкции, утеплителя и конструкционного слоя.
4.2.11 При применении данных вентилируемых стен целесообразно использовать гидрофобный утеплитель.
4.2.12 Для гидроветрозащиты рекомендуется использовать специальную пленку (мембрана) либо теплоизоляционные плиты с покрытием диффузионной пленкой.
4.2.13 Для облицовочного экрана допускается применение таких изделий, как цементно-волокнистые панели, бетонные плиты с мраморным заполнителем, полимербетонные панели, натуральный камень, керамический гранит, полипропиленовые и полиуретановые панели, стеклянные облицовочные изделия, металлические панели и кассеты, композитные изделия.
4.2.14 В зависимости от назначения перегородки в доме могут быть стационарными, трансформирующимися или передвижными.
4.2.15 При монтаже перегородок рекомендуется предусмотреть размещение в толще конструкций электрической проводки и сетей.
4.2.16 В помещениях с повышенной влажностью (санузлы, ванная комната, баня, кухня) целесообразно устанавливать перегородки с устойчивостью к влаге и пару, выполненные из водостойких материалов.
4.3 Обеспечение пожарной безопасности
4.3.1 При проектировании и строительстве домов рекомендуется предусмотреть установленные настоящими нормативными документами меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом учитывается возможность возникновения огня внутри любого помещения и выхода его на поверхность дома.
4.3.2 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности допускается не предъявлять.
4.3.3 В помещениях на третьем этаже, предназначенных для сна, рекомендуется устроить выходы на балкон или лоджию с глухим простенком от торца балкона (лоджии) до оконного проема не менее 1,2 м, или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балкон (лоджию).
4.3.4 У встроенных или пристроенных к дому помещений общественного назначения рекомендуется проектировать эвакуационные выходы и пути, изолированные от жилой части.
4.3.5 Допускается устраивать эвакуационные выходы из подвального (цокольного) этажа при отсутствии в них пожароопасных помещений через неиспользуемые помещения первого этажа. При этом рекомендуется установить в подвальном (цокольном) этаже окна размерами не менее 0,75 м × 1,5 м с приспособлением для выхода.
Выход из подвала на первый этаж может быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
4.3.6 В домах высотой три этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).
4.3.7 Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные при соблюдении одновременно следующих условий:
- каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;
- указанные помещения могут иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;
- высоту расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли рекомендуется принимать не более 7 м.
4.3.8 При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех этажей в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток, включающих вестибюли и холлы, должны иметь предел огнестойкости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1. Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах, а освещаться верхним светом. Лестницы могут быть деревянными.
4.3.9 Дома и жилые блоки высотой четыре этажа должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа, кроме первого, в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа согласно действующим нормативным документам по пожарной безопасности.
4.3.10 В домах высотой три этажа основные конструкции, как правило, соответствуют требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по действующим нормативным документам по пожарной безопасности: предел огнестойкости несущих элементов может быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома может быть не ниже С2.
4.3.11 При площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30.
4.3.12 Дома высотой четыре этажа могут быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1.
4.3.13 Смежные жилые блоки рекомендуется разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно могут быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа на пожарные отсеки согласно действующим нормативным документам по пожарной безопасности с пределом огнестойкости не менее REI 150 и класса пожарной опасности не ниже К0, площадью этажа при этом не более 600 м2, включая один или несколько жилых блоков.
4.3.14 Каждый дом (жилой блок) может иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа, согласно действующим нормативным документам по пожарной безопасности.
4.3.15 Противопожарные стены должны пересекать все конструкции дома, выполненные из горючих материалов.
При этом противопожарные стены 1-го типа по действующим нормативным документам по пожарной безопасности, разделяющие дом на пожарные отсеки, должны возвышаться над кровлей и выступать за наружную облицовку стен не менее чем на 15 см, а при применении в покрытии, за исключением кровли, материалов групп горючести Г3 и Г4 - возвышаться над кровлей не менее чем на 0,6 м и выступать за наружную поверхность стены не менее чем на 0,3 м.
4.3.16 Прямое расстояние по горизонтали между любыми проемами, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м, а в соседних жилых блоках - не мене 1,2 м.
4.3.17 При примыкании наружных стен смежных жилых блоков или пожарных отсеков под углом 135° и менее участок наружной стены, образующей этот угол, общей длиной не менее 1,2 м для смежных жилых блоков и не менее 3 м для смежных пожарных отсеков может быть выполнен с учетом требований, предъявляемых к соответствующей противопожарной стене.
4.3.18 Встроенная автостоянка для двух машин и более может отделяться от других помещений дома (блока) перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45.
4.3.19 Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, ограниченные материалами групп горючести Г3 и Г4 и имеющие минимальный размер более 0,025 м, а также пазухи чердаков и мансард, рекомендуется разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не рекомендуется выполнять из термопластичных пенопластов.
4.3.20 На каждом этаже дома с учетом необходимости своевременного оповещения о возникновении очага пожара может быть установлен, по крайней мере, один пожарный извещатель. Дымовые извещатели не рекомендуется устанавливать на кухне, а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п. помещениях.
4.3.21 Встроенные автостоянки и помещения общественного назначения могут быть оборудованы указанными извещателями и, кроме того, первичными средствами пожаротушения.
4.3.22 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы рекомендуется устанавливать в вентилируемом помещении дома на первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше.
4.3.23 Кладовую твердого топлива допускается располагать на первом, цокольном этаже или в подвале дома.
4.3.24 Ввод газопровода рекомендуется осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме, как правило, отвечает положениям действующих нормативных документов, предъявляемых к газопроводам низкого давления.
4.3.25 При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
4.3.26 Допускается электропроводку, монтируемую по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, проводить непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
4.3.27 Электропечи, применяемые для парильной сауны, допускается принимать с автоматической защитой и устройством отключения через 8 ч. непрерывной работы.
4.3.28 Противопожарные водоемы могут приниматься при радиусе использования их для пожаротушения от 100 до 200 м (в зависимости от наличия мотопомп или автонасосов). Объем водоемов следует определять исходя из расчетных расходов и продолжительности тушения пожаров, при этом в каждом водоеме рекомендуется хранить не менее 50% объема воды на пожаротушение.
4.3.29 Для населенных пунктов численностью до 50 человек пожарные водоемы допускается не предусматривать.
4.3.30 Пожарные водоемы допускается устраивать на группу зданий.
4.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
4.4.1 Планировка территории
4.4.1.1 Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (гараж, баня, сарай) на соседнем земельном участке рекомендуется принимать не менее 6 м, а от линии проездов - не менее 3 м.
4.4.1.2 Целесообразно устраивать общие места пребывания людей (хозяйственный двор, площадки для игр детей и отдыха взрослых, общие стоянки и гаражи личного транспорта) для группы блокированных домов.
4.4.1.3 Одиночный въезд на участок может быть устроен по тупиковой или петельной схеме. В ряде случаев может быть устроен второй въезд.
4.4.1.4 При проектировании дома на склоне рекомендуется разбить его террасами либо сделать встроенным в склон для сведения к минимуму изменение рельефа (пример - см. рисунок 1).
 
[image: ]
 
4.4.1.5 При проектировании следует учитывать рельеф местности, влияние ландшафтного окружения, характеристику водосборных площадей и прохождения катастрофических паводковых и ливневых стоков различной обеспеченности (1% - 5% по расчету).
4.4.1.6 При большом перепаде склона рекомендуется разбить террасу на несколько мелких, устанавливая подпорные стены небольшой высоты. При этом желательно благоустроить террасы невысокой растительностью, схожей с существующим озеленением, как показано на рисунке 2.
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4.4.1.7 При устройстве подпорных стенок целесообразно визуально скрыть их благоустройством участка либо использовать для отделки те же декоративные материалы, что и для дома или построек.
4.4.1.8 При высоте подпорных стенок более 0,6 м рекомендуется устанавливать ограждения высотой не менее 1,1 м.
Целесообразно обустроить дренаж позади подпорных стенок.
4.4.1.9 Рекомендуется использовать сквозное озеленение вдоль автомобильных проездов для дренажа участка.
4.4.1.10 Посадка деревьев допускается на расстоянии от стен дома не менее чем за 5 м от забора, смежного с соседским участком - не менее 3 м, от столбов электросетей - не менее 1 м. Кустарники допускается высаживать на расстоянии не менее чем 1,5 м от дома и не менее 1 м от ограждения.
4.4.1.11 Цветовая гамма пешеходных дорожек, проездов и фасадов дома могут сочетаться между собой.
4.4.1.12 Для гармоничного внешнего вида дома рекомендуется разработать цветовую палитру фасада.
4.4.1.13 Материалы для забора могут сочетаться по цвету и дизайну с архитектурным замыслом дома или постройками. Рекомендуется использование таких материалов, как дерево, кованое железо, камень или кирпич.
Для ограждения соседних участков может быть использовано озеленение.
4.4.1.14 Для уменьшения накопления ливневых стоков рекомендуется:
- в планировку участка включать максимальное использование водопроницаемых поверхностей мощения дорожек и тротуаров;
- избегать покрытия больших участков твердым мощением;
- использовать в мощении тротуаров такие системы, как брусчатка или замковое расположение плитки для прорастания газона между стыками;
- проводить ливневые стоки от крыши дома непосредственно к дренажным системам, газонным покрытиям.
4.4.1.15 При обильных снеговых осадках в районе застройки рекомендуется устраивать небольшую секцию бордюра со сточной канавой.
4.4.1.16 В зоне отдыха рекомендуется устанавливать навесы, патио, выступы от крыши дома для защиты от солнца и атмосферных осадков.
4.4.1.17 Для защиты фундамента дома от грунтовых и ливневых вод рекомендуется устройство дренажной и гидроизоляционной системы. Для засыпки траншеи допускается использовать щебень, также может быть установлены совместно трубы ливневой канализации и дренажа. При этом верхний край трубы рекомендуется укладывать ниже подошвы фундамента.
4.4.1.18 При устройстве гидроизоляции рекомендуется траншеи выполнять на не менее 0,2 м шире диаметра трубы и не менее чем на 0,3 м ниже самой низкой точки фундамента. При этом следует соблюдать необходимый уклон.
4.4.1.19 Освещение пешеходных зон, пандусов, наружных лестниц рекомендуется задавать не менее 100 лк на уровне земли.
4.4.1.20 При наличии более одного транспортного средства рекомендуется организовать отдельно стоящий общий гараж.
4.4.2 Объемно-планировочные решения
4.4.2.1 Дом должен включать, как минимум, следующий состав помещений: общая комната, жилая (-ые) комната (-ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалетная, кладовая или встроенные шкафы, при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.
4.4.2.2 Площадь и ширину помещений дома рекомендуется принимать согласно таблицам Б.1 и Б.2 приложения Б.
4.4.2.3 По заданию на проектирование в составе жилого дома дополнительно допускается предусматривать столовую, кабинет, библиотеку, комнату для игр, домашний кинотеатр, зимний сад, помещение для хозяйственных работ, кухню для приготовления корма для скота и птицы, холодную кладовую, погреб, сушильный шкаф для верхней одежды и обуви, гардеробную, баню сухого жара (сауну), бассейн, комнату для занятий физкультурой, помещения для стоянки и хранения легковых автомобилей и мотоциклов.
4.4.2.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и, при необходимости, в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
4.4.2.5 Устройство меньшей высоты этажа в помещениях с наклонными потолками допускается при условии, что на эту площадь приходится меньше 50% от общей площади помещения.
4.4.2.6 Высота стен от пола до начала наклонного потолка допускается, не менее, м:
- 1,2 - при наименьшем угле наклона потолка 30°;
- 0,8 - то же 45°;
- не ограничивается - при наклоне потолка к горизонту 60° и более. 
Рекомендуется определять наименьшую высоту стены при промежуточных значениях при помощи интерполяции.
4.4.2.7 В ванной комнате высота стены от уровня пола до низа наклонного потолка со стороны санитарного оборудования должно быть не менее 2,1 м.
4.4.2.8 Целесообразно отметку пола помещения здания устраивать выше тротуара перед входом на не менее 0,15 м.
4.4.2.9 Глубину жилой комнаты относительно ширины не рекомендуется превышать более чем в 2 раза.
Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери вовнутрь.
4.4.2.10 Для жилых домов глубину балконов (лоджий) допустимо проектировать не менее 0,9 м, для жилых домов маломобильных групп населения, передвигающихся на креслах-колясках - не менее 1,4 м.
4.4.2.11 В одном лестничном марше допускается число подъемов варьировать от 3 до 18. Ширину для лестничных маршей, ведущих в подвал или цоколь, а также внутриквартирных лестниц, рекомендуется принимать не менее 0,9 м с наибольшим уклоном 1:1,25.
4.4.2.12 Проступь внутренних ступеней в плане рекомендуется брать в ширине не менее 0,3 м, ширина самой проступи, как правило, превышает ширину проступи в плане не менее чем на 0,03 м и не более чем на 0,055 м. В открытых лестницах просвет между проступями допускается не более 0,01 м при условии, что толщина проступи устанавливается не менее 0,06 м, а заход проступи на проступь - не менее 0,12 м.
4.4.2.13 При проектировании погреба выход непосредственно на первый этаж рекомендуется устраивать в зоне, близкой к входному узлу.
4.4.2.14 Сообщение помещений кухни и жилой комнаты допускается при наличии дверных проемов. По заданию на проектирование, объединение с кухней жилой комнаты и прихожей допускается при оборудовании в доме электроплиты.
4.4.2.15 При наличии кухни для приготовления корма для скота и птицы рекомендуется проектировать ее рядом с дополнительным выходом на участок.
4.4.2.16 Для притока воздуха в кухню, совмещенные и раздельные санитарные узлы и ванные комнаты допускается устраивать в дверях решетки или другие устройства площадью не менее 0,02 м2.
4.4.2.17 При наличия в жилом доме смежного с кухней помещения столовой площадь кухни может быть уменьшена до 6 м2.
4.4.2.18 Для освещения кухонь-ниш допускается проектировать второй свет.
4.4.2.19 Остекление лоджий (балконов) рекомендуется предусматривать на стадии проектирования.
4.4.2.20 Ограждения лестниц, террас, балконов, лоджий, кровли и других мест, имеющих перепады высот, рекомендуется устанавливать непрерывными, высотой не менее 0,9 м, оборудованными поручнями и рассчитанными на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
4.4.2.21 Высота ограждения скатных крыш должна быть не менее 0,6 м и, как правило, на карнизах скатных крыш могут предусматриваться устройства, исключающие сползание снега и образования наледи и сосулек.
4.4.2.22 Ширина проемов однопольных дверей в жилых домах должна быть не менее, м:
- входных и тамбурных - 0,9;
- в жилые комнаты и кухни - 0,8;
- в летние помещения, санитарные узлы и кладовые - 0,6.
4.4.2.23 Двери в санитарных узлах рекомендуется предусматривать с открыванием наружу.
4.4.2.24 Низ решеток на дверях рекомендуется располагать на расстоянии не более 0,030 м от уровня пола.
4.4.2.25 Для отделки внешнего фасада дома рекомендуется использовать натуральные или переработанные нетоксичные материалы, такие как древесные заменители, изделия из бетона и так далее.
4.4.2.26 Для внешней отделки фасада предпочтительно использовать цвета, гармонизирующие с внешней средой и ландшафтом. Не рекомендуется использовать следующие материалы и цвета:
- с высоким коэффициентом отражения и создающие блики;
- темных оттенков, покрывающих большую часть поверхности;
- яркие и резкие по сочетанию.
4.4.2.27 Целесообразно использование визуально легких материалов выше первого уровня дома, избегая тяжеловесных и громоздких конструкций.
4.4.2.28 Уровень второго этажа и выше целесообразно проектировать в общем дизайне с домом, создавая открытое пространство для соседних строений (см. рисунок 3).
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4.4.2.29 При проектировании надстройки рекомендуется устанавливать новые крыши, совместимые с существующими, не допуская разносторонние склоны, разные типы крыш, наложение углов (см. рисунок 4).
Допустимо использовать слуховые мансардные окна.
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4.4.2.30 Целесообразно для создания эргономичного вертикального пространства использовать сводчатый потолок вместо установки наружных стен до чердачного перекрытия (см. рисунок 5).
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4.4.2.31 Наружный неорганизованный водосток, расположенный на скатных крышах одно- и двухэтажных жилых домов, допускается устраивать при условии выноса карниза не менее чем на 0,6 м и устройства защиты от атмосферных осадков в виде козырька или других архитектурных приемов над входом.
4.4.3 Вспомогательные помещения
4.4.3.1 Внешнее решение, состав и площадь помещений хозяйственных построек допустимо определять в соответствии с заданием на проектирование.
4.4.3.2 Высоту подвальных и цокольных этажей, а также технических подполий рекомендуется проектировать:
- от уровня пола до низа плиты перекрытия - не менее 1,8 м;
- при размещении личного гаража - не менее 2 м;
- для индивидуальных теплопунктов и др. хозяйственных помещений - не менее 2,2 м.
4.4.3.3 Высоту подполья для хранения продуктов рекомендуется выполнять - до выступающих конструкций пола - от 1,2 до 1,9 м, а для погреба - не менее 1,9 м. Доступ целесообразно осуществлять через люк по лестнице-стремянке.
4.4.3.4 Рекомендуется устраивать сквозной проход на чердаках, включая технические, высотой не менее 1,6 м и шириной не менее 1,2 м.
4.4.3.5 При проектировании дома может предусматриваться наличие кладовой с раковиной и подводом к ней холодной и горячей воды.
4.4.3.6 Размещение тепловых пунктов и насосных установок под подсобками и кладовыми или смежно (в плане) с ними допускается при условии устройства мероприятий, обеспечивающих нормативную защиту от вредных физических факторов (шума, вибраций, влаги и т. п.).
4.4.3.7 Возведение погреба рекомендуется на грунтах с пониженным уровнем грунтовых вод, при этом основание сооружения целесообразно устанавливать не менее чем на 0,3 м ниже уровня подземных вод.
4.4.3.8 Площадку перед входом в жилой дом допускается проектировать в плане не менее 1,4 м × 1,4 м.
4.4.3.9 При реконструкции дома допускается принимать размеры площадки крыльца в плане до 1,4 м × 1,1 м, а размеры ступеней - до 0,3 м × 0,15 м.
4.4.3.10 При устройстве приямков высоту водоотбойных бортиков рекомендуется брать не менее 0,15 м от планировочной отметки земли. Рекомендуется устроить уклон пола приямка от дверных и оконных проемов с водоотводящим устройством к дренажным участкам за пределами ограждающих стен приямка.
При проектировании площадки как отбойного бортика приямка входа длина площадки может проектироваться не менее 0,9 м, а высота - не менее 0,12 м.
4.4.3.11 На подоконных приямках ограждения в виде съемных горизонтальных металлических решеток рекомендуется устанавливать с просветом между стержнями или другими профилями не более 0,05 м.
4.4.3.12 Лестницы и площадки пандуса рекомендуется обустроить отбойными бортиками по боковым краям высотой не менее 0,05 м.
4.4.3.13 При проектировании крыльца со ступенями, направленными на две или более сторон, отбойные бортики могут не устраиваться.
4.4.3.14 По заданию на проектирование в жилых домах допустимо устройство колеи на ступенях лестницы для подъема детских колясок, где не требуется устройство пандусов при условии, что отметка пола превышает уровень земли до 0,45 м.
4.4.3.15 Наружную лестницу главного входа в жилых домах, ведущую на площадку крыльца, допускается проектировать с уклоном не более чем 1:3.
4.4.3.16 Толщина плит для мощения площадок может приниматься не менее 0,03 м.
4.4.3.17 При устройстве входа в дом через веранды тамбур допускается не предусматривать.
4.4.3.18 Допускается превышать отметку пола тамбура над полом площадки для крыльца не менее чем на 0,02 м и на столько же уменьшать отметку пола входного помещения.
4.4.3.19 Целесообразно устраивать помимо основного выхода отдельный хозяйственный выход на участок.
4.4.3.20 При высоте стены под окном менее 0,7 м (кроме граничащих с летними помещениями) целесообразно поставить ограждение высотой от пола не менее 0,9 м.
4.4.3.21 Отверстия-продухи, равномерно расположенные в наружных стенах по периметру жилого дома, допускается устраивать с суммарной площадью не менее 1/400 площади подполья. Допускается устанавливать оконные коробки с жалюзийным заполнением для морозов, предусмотренные с остекленными или глухими створками для закрывания продуха.
4.4.3.22 Выход на крышу или чердак из лестничных клеток, с лестничной площадки или из коридора (холла) допускается предусматривать через противопожарные люки 2-го типа размерами до 0,6 м × 0,8 м (или 0,7 м × 0,7 м) по закрепленным стальным стремянкам.
4.4.3.23 Летние помещения (веранда, терраса, лоджия) рекомендуется соединять с общей комнатой и кухней. Рекомендуется ориентировать помещения в сторону сада.
4.4.3.24 Банно-прачечный блок рекомендуется размещать рядом с кухней и туалетом, вход при этом обустраивается из коридора.
Так же допускается располагать данный блок на цокольном этаже.
4.4.4 Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
4.4.4.1 Система отопления и ограждающие конструкции дома должны быть рассчитаны на обеспечение в помещениях дома в течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства температуры внутреннего воздуха в допустимых пределах, установленных действующими нормативными документами, но не ниже 20°С для всех помещений с постоянным пребыванием людей, а в кухнях и уборных - не ниже 18°С, в ванных и душевых - не ниже 24°С.
4.4.4.2 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания может определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, санузла - 25 м3 воздуха в час.
4.4.4.3 Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме может составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
4.4.4.4 Стены, разделяющие жилые блоки блокированного дома, должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ.
4.4.4.5 Для изоляции стен от воздушного шума допускается применять многослойную конструкцию. Для первого слоя допускается использование таких материалов, как гипсокартон, гипсоволокно, кирпич и т.п. Для второго слоя - материалы с волокнистой структурой - минеральная вата, стекловата, кремнеземневые волокна и т.д.
Толщину звукопоглощающего материала рекомендуется принимать не менее 0,050 м.
4.4.4.6 Для изоляции ударного шума рекомендуется укладывать прокладочные материалы под стяжку перекрытий толщиной от 0,003 до 0,020 м.
4.4.4.7 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь рекомендуется принимать не менее 1:8. Для помещений, размещенных в мансардных этажах, допускается принимать это отношение не менее 1:10.
4.4.4.8 Для жилых комнат, расположенных на одном этаже, продолжительность непрерывной в течение дня инсоляции может составлять не менее 2,5 ч. и обеспечиваться:
- в одно-, двух- и трехкомнатных жилых домах - не менее чем одной жилой комнатой;
- в четырех-, пяти- и шестикомнатных жилых домах - не менее чем двумя жилыми комнатами;
- в жилых домах с количеством жилых комнат более шести - не менее чем тремя жилыми комнатами.
4.4.4.9 Уровень естественного освещения встроенных помещений общественного назначения рекомендуется принимать по СП РК 2.04-104.
4.4.4.10 Сбор и удаление твердых бытовых отходов допускается выполнять по методу сортировки, устанавливая различные виды контейнеров под определенный материал.
4.5 Инженерные системы и оборудование
4.5.1 Водоснабжение и канализация
4.5.1.1 Водозаборное сооружение для автономной системы водоснабжения
4.5.1.1.1 Системы водоснабжения дома рекомендуется обеспечивать подачей расхода воды в дом согласно СП РК 4.01-101.
4.5.1.1.2 Обеспечение хозяйственно-питьевой водой от централизованной сети водоснабжения населенного пункта, от индивидуального или коллективного источника водоснабжения из подземных водоносных горизонтов или из водоема рассчитывается из расчета суточного расхода не менее 60 л на человека.
4.5.1.1.3 При проектировании и устройстве системы водоснабжения дома должны быть соблюдены общие решения СП РК 4.01-101 и решения настоящего свода правил.
4.5.1.1.4 Водоснабжение одноквартирного дома может осуществляться от централизованной или групповой наружной сети водоснабжения, а при ее отсутствии следует устраивать автономную систему водоснабжения.
4.5.1.1.5 В систему водоснабжения одноквартирного дома допускается включать:
- присоединение к централизованной или групповой наружной сети;
- ответвление от наружной водопроводной сети, ввод в дом, внутренний водопровод или водоразборную колонку;
- автономно-водозаборное сооружение, водоподъемную и водоочистную установки, подводящий трубопровод, ввод в дом, запасную или регулирующую емкость, внутренний водопровод.
4.5.1.1.6 Автономная система горячего водоснабжения дополнительно может включать водогрейный котел или теплообменник (при закрытой системе теплоснабжения), оборудование для поддержания заданной температуры в точках водоразбора, при необходимости - циркуляционные сети и насосы.
4.5.1.1.7 Все системы центрального (группового) водоснабжения на группу одноквартирных домов рекомендуется оборудовать устройствами для измерения количества воды. При этом в каждом доме должны устанавливаться счетчики холодной и горячей воды, а на водозаборных или водоочистных сооружениях - счетчики воды или расходомеры.
Счетчики воды допускается размещать в удобном для снятия показаний и обслуживания месте, в помещении, в котором поддерживается температура воздуха не ниже 5°С.
4.5.1.1.8 При устройстве ввода в дом, прокладке трубопроводов и навеске приборов рекомендуется соблюдать дополнительные требования, направленные на обеспечение целостности строительных конструкций, образование недопустимого количества конденсата в толще строительных конструкций.
4.5.1.1.9 В районах с ограниченными водными ресурсами расчетный суточный расход воды допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
4.5.1.1.10 В качестве водозаборных сооружений допускается применять шахтные колодцы или водозаборные скважины.
4.5.1.1.11 Шахтный колодец допускается применять при глубине залегания водоносного горизонта не более 30 м. Он должен представлять собой вертикальную горную выработку круглого или квадратного сечения диаметром (длиной стороны) не менее 1 м. Стенки колодца могут быть выполнены из дерева, камня, бетона или железобетона, полимерных материалов.
4.5.1.1.12 Верх оголовка должен быть выше уровня земли не менее чем на 0,8 м и перекрыт крышкой. Вокруг колодца может устраиваться отмостка шириной от 1 до 2 м с уклоном от колодца и водонепроницаемый глиняный замок шириной до 0,5 м на глубину от 1,5 до 2 м.
4.5.1.1.13 При толщине водоносного пласта не более трех метров рекомендуется предусматривать шахтные колодцы совершенного типа - с вскрытием всей толщины пласта; при большей толщине пласта допускаются несовершенные колодцы - с вскрытием пласта на глубину не менее 2 м.
4.5.1.1.14 Воду из шахтного колодца рекомендуется подавать в сеть водоснабжения с помощью погружных электронасосов. При динамическом уровне воды менее 6 м можно применять поверхностные насосные установки.
При разных вариантах принятой схемы сети водоснабжения на специальной площадке внутри колодца или в подземной камере, примыкающей к стволу колодца, допустимо также размещение стационарного насоса и гидропневмобака.
4.5.1.1.15 Водозаборные скважины, используемые преимущественно в случаях, когда глубина залегания водоносного пласта более 20 м, рекомендуется устраивать таким образом, чтобы в них могли быть размещены водозаборный фильтр и погружной насос (см. рисунок 6).
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1 - отстойник фильтра; 2 - фильтр (рабочая часть); 3 - надфильтровая труба; 
4 - сальник; 5 - ствол; 6 - направляющая труба (кондуктор); 7 - устье; 
Нв - глубина воды в скважине
Рисунок 6 - Водозаборная скважина
 
4.5.1.1.16 Оголовок водозаборной скважины рекомендуется располагать в колодце, дно которого предусматривают ниже уровня промерзания грунта.
4.5.1.1.17 Верхняя часть оголовка может выступать над полом камеры колодца не менее чем на 0,5 м.
4.5.1.1.18 В качестве автономного источника водоснабжения, как правило, используют подземные воды. Предпочтение рекомендуется отдавать водоносным горизонтам, защищенным от загрязнения водонепроницаемыми породами.
4.5.1.1.19 Водоприемное устройство допускается располагать непосредственно в колодце.
4.5.1.1.20 Оголовок и ствол шахтного колодца рекомендуется защитить от загрязнений поверхностными и грунтовыми водами.
4.5.1.1.21 Дно колодца при приеме через него воды может быть снабжено гравийным фильтром или на него может быть уложена плита из пористого бетона.
4.5.1.1.22 При приеме воды через стенки в них рекомендуется устраивать окна, заполненные гравийным фильтром или пористым бетоном.
4.5.1.1.23 При опасности проникновения в колодец поверхностных вод рекомендуется предусматривать их дренаж.
4.5.1.1.24 Для самоизливающихся скважин рекомендуется предусмотреть возможность организации отвода воды за пределы участка с недопущением размыва поверхности земли.
4.5.1.2 Водоочистные установки
4.5.1.2.1 Для обеззараживания воды допускается использование реагентов, разрешенных органами санитарного надзора Республики Казахстан для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4.5.1.2.2 При использовании хлорной извести или других сухих хлорсодержащих реагентов могут применяться хлор-патроны (капсулы из пористой керамики), заполненные реагентом и опускаемые в водоприемную емкость (колодец, бак).
4.5.1.2.3 Минимальное расстояние от установки заводского производства очистки до ограждающих конструкций должно быть не менее 0,7 м.
4.5.1.2.4 Индивидуальные установки доочистки воды могут использоваться различными методами очистки (ионный обмен, сорбцию, фильтрование через синтетические мембраны и др.) и выпускаться как отечественными, так и зарубежными производителями.
4.5.1.2.5 Качество хозяйственно-питьевой воды, подаваемой в дом, должно соответствовать положениям действующих нормативных документов. В тех случаях, когда вода источника не удовлетворяет этим решениям, рекомендуется ее очистка и (или) обеззараживание.
4.5.1.2.6 Обеззараживание воды, как правило, осуществляется в водоочистных установках, в том числе безреагентным способом (с помощью бактерицидного облучения).
4.5.1.2.7 Для обеззараживания и (или) очистки воды могут применяться установки заводского производства, размещаемые на вводе воды в дом в отдельном помещении на первом этаже или в подвале. При этом должны быть выполнены положения, установленные изготовителем оборудования, к размещению установки, высоте помещения.
4.5.1.2.8 При централизованных и индивидуальных системах водоснабжения очистные сооружения или установки которых не обеспечивают требуемое качество очистки, рекомендуется предусматривать в доме индивидуальные установки доочистки воды, устанавливаемые, как правило, непосредственно перед водоразборным устройством (например, у мойки).
4.5.1.3 Внутренние сети водоснабжения и канализации
4.5.1.3.1 Для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения допускается преимущественно применять трубы и фасонные части из полимерных материалов.
4.5.1.3.2 Допускается применение медных, а также стальных труб с защитным покрытием от коррозии.
4.5.1.3.3 Трубопроводы (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) из полимерных материалов рекомендуется прокладывать в плинтусах, штробах, шахтах или каналах, чтобы предотвратить возможность их механических повреждений в процессе эксплуатации.
4.5.1.3.4 При размещении трубопроводов рекомендуется предусматривать возможность их замены без разборки несущих конструкций дома.
4.5.1.3.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях рекомендуется предусматривать:
- на каждом вводе хозяйственно-питьевой воды;
- у подающих и циркуляционных насосов горячего водоснабжения;
- перед приборами, водоразборной арматурой, водогрейными аппаратами и другими агрегатами;
- перед наружными поливочными кранами.
4.5.1.3.6 При недостаточном давлении сети центрального водоснабжения или наличии индивидуального источника с динамическим уровнем стояния воды на глубине, при которой сопротивление тракта всасывания (с учетом высоты подъема) не превышает высоту всасывания насоса, рекомендуется предусматривать установку насоса с мембранным расширительным баком (например, гидропневмобак), размещаемого в шахтном колодце, в подземной камере у водозаборной скважины или в доме.
4.5.1.3.7 В случаях, когда давление наружной сети превышает заданную предельную величину давления во внутренней сети, на вводе в дом рекомендуется предусматривать установку регулятора давления.
4.5.1.3.8 Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не может превышать 60°С.
4.5.1.3.9 Для предотвращения остывания воды в трубах при отсутствии водопотребления в системах горячего водоснабжения рекомендуется предусматривать тепловую изоляцию труб и циркуляционные насосы.
4.5.1.3.10 Насосные установки могут располагаться в помещениях, где установлены теплогенераторы.
4.5.1.3.11 При размещении насосных установок в помещениях теплогенераторов необходимо принимать меры для снижения звукового давления в расчетных точках жилых помещений дома при работающем насосе до уровня не более 34 дБ.
4.5.1.3.12 Проектирование и устройство системы внутренней канализации рекомендуется выполнять в соответствии с СП РК 4.01-102, а также положениями настоящего свода правил.
4.5.1.3.13 Приборы, изделия и материалы, применяемые при устройстве системы канализации, должны удовлетворять требованиям по обеспечению целостности строительных конструкций.
4.5.1.3.14 При устройстве внутренней канализации допускается предусмотреть применение водонепроницаемых как чугунных, так и полимерных (пластмассовых) канализационных трубных изделий.
4.5.1.3.15 Не допускается пересечение канализационных трубопроводов с несущими конструкциями, вентиляционными и дымовыми каналами.
Рекомендуется устраивать защиту трубопроводов в местах возможного механического повреждения.
4.5.1.3.16 При эксплуатируемых помещениях горизонтальные канализационные трубопроводы от выпуска до стояков рекомендуется прокладывать под полом в земле, на кирпичных столбиках или подставках.
4.5.1.3.17 Прокладка канализационных стояков может проходить вертикально (по отвесу) вдоль оштукатуренной поверхности стен или в бороздах.
4.5.1.4 Наружная сеть автономной системы канализации
4.5.1.4.1 При проектировании и устройстве системы наружной канализации рекомендуется соблюдать общие требования СП РК 4.01-101, СП РК 4.01-103, а также действующих нормативных документов по канализации и положения настоящего свода правил.
4.5.1.4.2 Автономная система канализации рекомендуется для сбора сточных вод от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки и сброса в грунт или в поверхностный водоем (система с очисткой сточных вод) или к сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод).
4.5.1.4.3 Автономную систему канализации допускается устраивать с использованием люфт-клозетов или биотуалетов и выгреба.
4.5.1.4.4 При проектировании системы канализации рекомендуется полностью исключить возможность загрязнения сточными водами (из сооружений подземной фильтрации или из-за утечек трубопроводов) водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.
4.5.1.4.5 Выбор схемы автономной системы может осуществляться заказчиком. При выборе схемы рекомендуется учитывать ограничения, приведенные в последующих пунктах данного раздела.
4.5.1.4.6 Предварительная очистка сточных вод должна осуществляться в септике. Септик также рекомендуется для накопления твердых осадков, которые могут периодически вывозиться. При низком уровне грунтовых вод применяются однокамерные септики, при высоком - двухкамерные.
4.5.1.4.7 Очистные сооружения, применяемые в автономных системах канализации, могут подразделяться по способу очистки сточных вод (биологическая, физико-химическая и биолого-химическая очистка) и по принципу удаления сточных вод (системы с отведением очищенных сточных вод в грунт, системы с отведением очищенных сточных вод в поверхностный водоем).
4.5.1.4.8 При выборе схемы очистки могут учитываться грунтовые условия, уровень подземных вод, климатические условия района строительства, а также размеры придомового участка и наличие водоема - приемника сточных вод.
4.5.1.4.9 В случаях, когда участок строительства имеет достаточные размеры и располагается на грунтах с фильтрующими свойствами, рекомендуется применять системы с отведением сточных вод в грунт.
4.5.1.4.10 В сельской местности отведение сточных вод в поглощающий грунт допускается для сезонного подпочвенного орошения сельскохозяйственных культур, выращиваемых на участке.
4.5.1.4.11 К грунтам с фильтрующими свойствами рекомендуется относить песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты с коэффициентом фильтрации не менее 0,1 м/сут.
4.5.1.4.12 Отведение сточных вод в грунт рекомендуется осуществлять:
- в песчаных и супесчаных грунтах - через фильтрующий колодец или через поле подземной фильтрации после предварительной очистки в септиках, при этом уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не выше 3 м от поверхности земли, а при устройстве полей подземной фильтрации - не выше 1,5 м от поверхности земли;
- в суглинистых грунтах - с использованием фильтрующих кассет после предварительной очистки в септиках, при этом уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от поверхности земли.
4.5.1.4.13 Размеры в плане фильтрующего колодца рекомендуется устанавливать:
- при расходе сточных вод до 0,5 м3/сутки (2-3 человека) - в песчаных грунтах до 1 м × 1 м (или кольцо диаметром 1 м, в супесях до 1,5 м × 1,5 м (или диаметр - 1,5 м);
- при расходе сточных вод до 1,0 м3/сутки (4-5 человек) - в песчаных грунтах до 1,5 м × 1,5 м, в супесях до 2 м × 2 м.
При поступлении на очистку только «серых» сточных вод площадь колодца можно уменьшить вдвое.
4.5.1.4.14 Кладку фильтрующего колодца допускается выполнять из красного кирпича, бутового камня или из монтируемых железобетонных колец.
4.5.1.4.15 В колодце рекомендуется укладывать донный фильтр из гравия, щебня, спекшегося шлака, осколков кирпича и т. д. на высоту не более 1 м от дна. Снаружи стенки колодца должны быть обсыпаны тем же материалом на высоту фильтра толщиной не менее 0,4 - 0,5 м. Из верхней надфильтровой части колодца рекомендуется предусмотреть вытяжку вентиляционной трубой с флюгаркой диаметром не менее 0,1 м, при этом высота отверстия трубы над поверхностью земли - не менее 0,5 - 0,7 м. Колодец целесообразно перекрыть железобетонной плитой с отверстием для установки чугунного или деревянного люка.
4.5.1.4.16 При расчетной зимней температуре ниже 25°С рекомендуется предусмотреть утепляющую крышку.
4.5.1.4.17 Фильтрующие колодцы допускается сооружать на расстоянии не более 10 м от жилых домов и как можно дальше от источников подземных водозаборов.
4.5.1.4.18 Поля подземной фильтрации допускается применять так же, как и фильтрующие колодцы в песчаных и супесчаных грунтах при низком уровне грунтовых вод.
4.5.1.4.19 Уклон для распределительного трубопровода полей подземной фильтрации с диаметром до 0,15 м допускается укладывать со значением до 0,02. Оросительная труба может быть водонепроницаемой.
4.5.1.4.20 Заглубление труб допускается от 0,6 до 0,9 м от поверхности земли, при этом рекомендуется устраивать траншею с выемкой на дне под трубой шириной от 0,3 м и глубиной от 0,2 м.
4.5.1.4.21 Соединение оросительных труб рекомендуется осуществлять распределительной трубой и на концах трубы устраивать вентиляционные стояки диаметром от 0,1 до 0,12 м с флюгарками на конце высотой от 0,5 до 0,7 м над поверхностью земли.
4.5.1.4.22 При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать фильтрующую кассету.
4.5.1.4.23 При устройстве фильтрующей кассеты рекомендуется отводить площадку: для суглинистых грунтов - от 10 до 12 м2, для глинистых грунтов - от 15 до 18 м2. Выровненную площадку располагают выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
4.5.1.4.24 Для сокращения требуемой площади фильтрующей кассеты допускается устройство колодца в основании диаметром от 0,2 до 0,3 м, а глубиной до 0,7 м на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга с заполнением тем же фильтрующим материалом, что и основание кассеты.
4.5.1.4.25 Основание септика рекомендуется изготавливать из монолитного бетона или железобетонной плиты, уложенной на слой утрамбованного щебня, перекрытие состоит, как правило, из деревянных щитов или железобетонных плит.
4.5.1.4.26 Перекрытие должно допускать чистку септика от выпавшего в нем осадка. Сверху перекрытие рекомендуется проектировать разборным, закрыв двумя-тремя съемными слоями рубероида или гидроизола, засыпав при этом слоем грунта или шлака толщиной от 0 до 0,5 м. Возможно применение люка размером до 0,65 м × 0,65 м или круглый диаметром до 0,7 м с двумя крышками: верхней основной и нижней утепляющей, устраивая между крышками теплоизоляцию шлаком или керамзитом.
4.5.1.4.27 Для наружных стенок септика рекомендуется устраивать глиняный замок при засыпке толщиной от 0,3 до 0,4 м.
4.5.1.4.28 Отведение очищенных сточных вод в поверхностный водоем необходимо предусмотреть при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах на участке и при наличии возможного для использования в этой цели водоема.
4.5.1.4.29 Для очистки сточных вод на водопроницаемых или слабофильтрующих грунтах рекомендуется применять песчано-гравийные фильтры, состоящие из основных элементов: оросительная сеть, фильтрующая загрузка (засыпка) и дренажная сеть.
4.5.1.4.30 Для устройства фильтра рекомендуется располагать дно котлована не менее чем на 1,5 м ниже лотка отводящей трубы из септика или дозирующей камеры.
4.5.1.4.31 Дно котлована рекомендуется проектировать с уклоном к центральной части равным 0,03.
4.5.1.4.32 На дно котлована укладывают слой гравия, щебня или доменного шлака крупностью фракций от 0,015 до 0,030 м, на который укладывают дренажную сеть, состоящую из центральной трубы-коллектора диаметром от 0,12 до 0,15 м и водосборных труб диаметром 0,1м (асбестоцементных с боковыми пропилами или пластмассовых с отверстиями по боковым поверхностям).
Водосборные трубы подсоединяются к коллектору с помощью чугунных или пластмассовых канализационных тройников.
4.5.1.4.33 Дренажную сеть засыпают щебнем, гравием или шлаком крупностью фракций от 0,015 до 0,03 м на высоту 0,05 м над верхом труб, затем слоем из этих же материалов крупностью фракций от 0,005 до 0,015 м - высотой 0,1 м, от 0,002 до 0,005 м высотой - 0,1 м и слоем крупно- и среднезернистого песка - высотой около 1 м. Далее все тщательно уплотняют и укладывают слой щебня, гравия или шлака крупностью фракций от 0,015 до 0,03 м, сверху монтируют оросительную сеть, которая устроена аналогично дренажной.
4.5.1.4.34 Оросительную сеть трубопроводов засыпают сверху (по 0,050 м над верхом труб) той же засыпкой, затем накрывают слоем рубероида или гидроизола и засыпают мятой глиной, тщательно утрамбовывают глину, делая своеобразный глиняный замок. Сверху котлован засыпают грунтом.
4.5.1.4.35 Длину труб рекомендуется определять при расчетной нагрузке от 1 м трубы 100 л/сутки (при очистке «серых» стоков - 150 л/сутки).
4.5.1.4.36 Для оросительной и дренажной сети рекомендуется выводить вентиляционные стояки с флюгаркой диаметром не менее 0,1 м, устанавливая их от конца коллектора оросительной сети и начала коллектора дренажной сети.
4.5.1.4.37 Лоток дренажных труб рекомендуется устанавливать не менее 1 м до уровня грунтовых вод.
4.5.1.4.38 Расположение фильтра в подсыпке допускается при высоком уровне грунтовых вод, организуя при необходимости подкачку сточных вод из дозирующей камеры.
4.5.1.4.39 Дозирующую камеру рекомендуется предусматривать для увеличения разового (секундного) расхода сточных осветленных вод, поступающих из септика в сооружения подземной фильтрации с оросительными трубами.
Устраивать камеру перед фильтрующим колодцем не допускается.
4.5.1.4.40 Фильтрующую траншею рекомендуется устраивать в линейном строении сооружения, длина которого может составлять до 30 м при ширине около 0,5 м.
4.5.1.4.41 Длину фильтрующей траншеи до 5 м устанавливают при расходе воды до 0,5 м3/сутки, 10 м - до 1 м3/сутки.
4.5.1.4.42 Сточная вода, очищенная в септиках, после механической очистки на песчано-гравийных фильтрах, в фильтрующих траншеях или в очистных установках заводского производства отводится в водоем самотечным трубопроводом или собирается в накопителе и перекачивается в водоем насосом.
4.5.1.4.43 В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха до минус 20°С возможно использование системы очистки в естественных условиях.
4.5.1.4.44 Рекомендуется предусматривать возможность обеззараживания очищенных сточных вод с помощью помещаемых в поток хлор-патронов.
4.5.1.4.45 Отведение очищенных сточных вод в поверхностные водоемы может осуществляться с соблюдением требований санитарных правил, действующих на территории Республики Казахстан.
4.5.1.4.46 При сбросе сточных вод в водоем рекомендуется предотвращать размыв берегов и дна за счет гашения скорости потока, например, путем укрепления грунта каменной подсыпкой или бетонными плитами.
4.5.1.4.47 Накопители сточных вод рекомендуется проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.
4.5.1.4.48 Для возможности забора стоков ассенизационной машиной глубину заложения днища накопителя от поверхности земли не допускается превышать 3 м. Рабочий объем накопителя может быть не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких соединенных емкостей.
4.5.1.4.49 Накопитель рекомендуется изготавливать из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича.
4.5.1.4.50 Накопитель может быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающей фильтрационный расход не более 3 л/(м2·сут). Накопитель может снабжаться утепленной крышкой. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.
4.5.1.4.51 На перекрытии накопителя рекомендуется устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 0,1 м, выводя его не менее чем на 0,7 м выше планировочной отметки земли.
4.5.1.4.52 Внутренние поверхности накопителя рекомендуется периодически обмывать струей воды.
4.5.1.4.53 Перекачка сточных вод предусматривается при:
- необходимости размещения очистных сооружений в насыпи из-за высоких грунтовых вод;
- невозможности отведения сточных вод на очистку самотеком из-за сложного рельефа местности;
- необходимости перекачки очищенных сточных вод в удаленный водоем или при сложном рельефе местности.
4.5.1.4.54 Перекачку сточных вод на фильтрацию в грунт рекомендуется производить после септика. При этом могут использоваться погружные насосы, устанавливаемые на дне приемного резервуара. Работа насосов может быть автоматизирована.
4.5.1.5 Выгребы
4.5.1.5.1 В системах канализации с использованием люфт-клозетов или биотуалетов для накопления и последующего вывоза фекалий могут устраиваться выгребы. Выгреб рекомендуется изготавливать в виде подземной емкости из бетона, железобетона или кирпича. Перекрытие выгреба, находящееся за пределами наружного ограждения дома, рекомендуется утеплить. На перекрытии может располагаться люк с утепленной крышкой.
4.5.1.5.2 Неканализованные уборные, расположенные за пределами отапливаемой части дома или вне его пределов, могут быть обустроены в домах высотой не более двух этажей без централизованных инженерных сетей. Теплые неканализованные уборные (люфт-клозеты и т. п.) могут предусматриваться в пределах отапливаемой части жилого дома.
4.5.1.5.3 Из выгреба целесообразно предусматривать вентиляционный канал сечением не менее 0,13 м × 0,13 м, нижний конец которого располагается на не менее 0,2 м выше конца фановой трубы, а верхний - не менее чем на 0,5 м выше кровли.
4.5.1.5.4 При строительстве выгреба в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется предусмотреть защиту стенок от внешних воздействий.
4.5.1.5.5 К выгребу рекомендуется обеспечить возможность подъезда ассенизационной машины.
4.5.1.5.6 В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется стенки выгреба снаружи обмазывать горячим битумом.
4.5.1.5.7 Шов между основанием и стенкой выгреба изнутри и снаружи допускается закрывать приливом из цементного раствора
4.5.1.5.8 Стенки выгреба изнутри рекомендуется оштукатуривать цементным раствором, а снаружи может быть устроен замок из мятой глины слоем до 0,4 м.
4.5.1.5.9 Устанавливать люфт-клозет рекомендуется у северной наружной стены дома, при этом целесообразно применение окна с форточкой.
4.5.1.5.10 Сточную (фановую) трубу допускается применять чугунную, асбестоцементную или керамическую, устанавливая конец ее ниже вентиляционного отверстия люфт-канала на 0,25 - 0,3 м. Труба может быть герметично заделана в перекрытии выгреба.
4.5.1.5.11 Устройство отвода в плане рекомендуется устраивать с уклоном к выгребу, при необходимости, для приближения люфт-канала к дымоходу.
4.5.1.6 Прокладка выпусков и трубопроводов
4.5.1.6.1 Монтаж трубопроводов рекомендуется выполнять с соблюдением требований СП РК 4.01-102, СП РК 4.01-101, а также решений настоящего свода правил.
4.5.1.6.2 Смонтированные системы могут быть испытаны в соответствии с требованиями строительных норм с учетом имеющихся заводских инструкций на установленное оборудование.
4.5.1.6.3 Трубопроводы рекомендуется укладывать на выровненное и утрамбованное основание из местного грунта.
4.5.1.6.4 В местах поворотов трубопровода может быть устроены смотровые колодцы, круглые или квадратные в плане, с лотком и стенками из сплошного глиняного кирпича, монолитного бетона, сборных железобетонных колец или термопластов.
Колодцы могут перекрываться люком с крышками.
4.5.1.6.5 При прокладке выпусков и трубопроводов выше глубины промерзания их рекомендуется утеплять. При этом рекомендуется обеспечить защиту изоляции от накопления в ней воды.
4.5.1.6.6 При проектировании системы канализации рекомендуется полностью исключить возможность загрязнения сточными водами (из сооружений подземной фильтрации или из-за утечек трубопроводов) водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.
4.5.1.6.7 Выпуск допускается прокладывать от смотрового колодца по направлению к фундаменту здания.
4.5.1.6.8 Для прокладки самотечных трубопроводов рекомендуется использовать пластмассовые трубы на муфтовых или раструбных соединениях, чугунные или асбестоцементные трубы на муфтовых соединениях диаметром не менее 0,1 м.
4.5.1.6.9 В скальных грунтах рекомендуется предусматривать укладку труб на слой утрамбованного песчаного грунта высотой не менее 0,15 м, в илистых, торфянистых и других слабых грунтах - на искусственное основание. Трубопровод должен быть уложен с уклоном не менее 0,01° от дома.
4.5.1.6.10 При глубине колодцев до 0,8 м их диаметр или каждый размер в плане может быть не менее 0,7 м, при большей глубине - 1,0 м. Смотровой колодец может быть закрыт металлической крышкой и служить для прочистки выпуска трубопровода.
4.5.1.6.11 Глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха трубы в местах возможного проезда автотранспорта может быть не менее 0,7 м, в других местах - 0,5 м.
4.5.2 Отопление
4.5.2.1 Системы водяного отопления
4.5.2.1.1 Проектирование и монтаж тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП РК 4.02-104.
В холодный период года температуру отапливаемых помещений, когда они временно не используются, допускается принимать не ниже 12°С, обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу использования помещения.
4.5.2.1.2 Для водяного отопления одноквартирного дома может быть использована система с естественным или искусственным побуждением циркуляции теплоносителя (воды).
4.5.2.1.3 При выборе системы водяного отопления рекомендуется учитывать, что теплогенераторы (котлы) рекомендуется располагать ниже отопительных приборов.
4.5.2.1.4 Система водяного отопления может включать теплогенератор (котел), трубопроводы, расширительный бак, отопительные приборы, запорную и регулировочную арматуру и воздухоотводчики.
В системе с искусственным побуждением предусматриваются насосные установки.
4.5.2.1.5 При применении таких систем удаление отопительных приборов от теплогенератора не допускается превышать 30 м.
4.5.2.1.6 Трубопроводы систем отопления рекомендуется прокладывать скрыто (в штробах, плинтусах, шахтах и каналах). Открытую прокладку допустимо предусматривать только для металлических трубопроводов, так как трубы из полимерных материалов не должны прокладываться открыто в местах, где возможно их механическое повреждение и прямое облучение ультрафиолетовыми лучами.
4.5.2.1.7 При скрытой прокладке трубопроводов рекомендуется предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.
4.5.2.1.8 В трубопроводах систем отопления рекомендуется предусматривать устройства для их опорожнения.
4.5.2.1.9 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок рекомендуется прокладывать в гильзах.
Края гильз могут быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 0,03 м выше поверхности чистого пола.
4.5.2.1.10 Зазоры и отверстия в местах пропуска трубопроводов через конструкции дома допускается заделывать герметиком.
4.5.2.1.11 В местах пересечения трубы при укладке с деформационным швом (границы контуров) целесообразно надевать гофрированную трубу для дополнительной защиты.
4.5.2.1.12 Удаление воздуха из систем отопления рекомендуется предусматривать в верхних точках трубопроводов, в том числе у отопительных приборов, через проточные воздухосборники или воздухоотводчики.
4.5.2.1.13 В системах напольного отопления и при скрытой прокладке трубопроводов в конструкции пола допускается опорожнение отдельных участков систем продувкой их сжатым воздухом.
4.5.2.1.14 На трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых и в отапливаемых помещениях, а также на трубопроводах, прокладываемых скрыто в наружных ограждающих конструкциях дома, для уменьшения потерь теплоты в верхней зоне (выше 1,2 м) целесообразно предусматривать тепловую изоляцию.
4.5.2.1.15 Теплоизоляционные покрытия на трубах рекомендуется выполнять стойкими к воздействию рабочих температур системы, а также влаги и плесени.
4.5.2.1.16 Для теплоизоляции трубопроводов могут применяться материалы без ограничения показателей пожарной безопасности, кроме мест пересечения противопожарных преград.
Для теплоизоляции трубопроводов рекомендуется применять материалы, предусмотренные в нормативных документах Республики Казахстан.
4.5.2.1.17 Отопительные приборы рекомендуется размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Отопительные приборы не следует размещать в тамбурах, имеющих наружные двери.
4.5.2.1.18 В качестве отопительных приборов могут применяться радиаторы или конвекторы, изготовленные из стали, меди, чугуна, алюминия, а также комбинированные (изготовленные из разных металлов).
4.5.2.1.19 Для водяного напольного отопления рекомендуется применять пластмассовые, в том числе металлопластиковые трубы, укладываемые в конструкцию пола, а также медные и стальные трубы. При применении труб из полимерных материалов рекомендуется руководствоваться положениями действующих нормативных документов Республики Казахстан.
4.5.2.1.20 Трубопроводы рекомендуется собирать из труб и фасонных деталей, изготовленных из материалов, выдерживающих воздействия рабочих температур и давлений в системе теплоснабжения в течение срока эксплуатации, принимаемого не менее 25 лет.
4.5.2.1.21 При использовании металлопластиковых труб их длина от выхода в коллектор до возвратного входа может быть от 100 до 120 м.
4.5.2.1.22 Расчетная средняя температура поверхности пола и расчетная предельная температуры поверхности пола по осям труб могут быть приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Соответствие фактической температуры поверхности пола указанным требованиям при заданной температуре теплоносителя в трубах может достигаться с помощью укладки в конструкцию пола слоев тепловой изоляции, требуемая толщина которых определяется расчетом.
4.5.2.1.23 Запорную арматуру рекомендуется предусматривать:
- для отключения и спуска воды и воздуха от отдельных колец и ветвей системы отопления;
- для отключения части или всех отопительных приборов в помещениях, в которых отопление используется периодически или частично.
В качестве запорной арматуры рекомендуется использовать шаровые краны.
4.5.2.1.24 Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления рекомендуется принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, для приборов двухтрубных систем - с повышенным сопротивлением.
4.5.2.1.25 Рекомендуется применять двухтрубные системы отопления. В поэтажных трубных разводках рекомендуется применять:
- «лучевую» схему с центрально расположенными подающим и обратным коллекторами;
- попутную двухтрубную схему с разводкой по периметру дома.
4.5.2.1.26 Для регулирования и поддержания заданной температуры в помещениях рекомендуется использовать терморегуляторы, делящиеся на три типа:
- шаровой кран поддерживает 2 режима - открытое и закрытое положение;
- ручной конусный вентиль;
- термостат работает в автоматическом режиме (для однотрубных или двухтрубных отопительных конструкций).
Для однотрубных систем рекомендуется выбирать только устройство с байпасом (специальной трубной перемычкой, способствующей независимому движению теплоносителя в трубопроводе).
4.5.2.1.27 Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, в том числе в системах с трубами из полимерных материалов, не может превышать 90°С.
Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75°С необходимо предусматривать защитные ограждения.
4.5.2.1.28 Разность гидравлических сопротивлений в ветвях трубопровода водяного отопления не рекомендуется отличаться более чем на 25% от среднего значения.
4.5.2.1.29 Рекомендуется предусматривать применение отопительного температурного графика в пределах 60°С - 80°С при расчетной наружной температуре воздуха.
4.5.2.1.30 Температура открытой поверхности радиатора водяного отопления, если не приняты меры по предотвращению случайного касания ее человеком, не рекомендуется превышать 70°С.
4.5.2.1.31 Мощность водяного теплого пола на одном квадратном метре может быть не менее 40 Вт.
4.5.2.1.32 Трубопроводы могут прокладываться с уклоном не менее 0,002°. Отдельные участки трубопроводов при скорости движения воды в них не менее 0,25 м/с при необходимости допускается прокладывать без уклона.
4.5.2.1.33 Применение непроточных воздухосборников допустимо при скорости движения воды в трубопроводе менее 0,1 м/с.
4.5.2.1.34 Для компенсации температурных расширений теплоносителя в независимых системах отопления рекомендуется предусматривать расширительные баки.
4.5.2.1.35 Требуемая вместимость бака может устанавливаться в зависимости от объема теплоносителя в системе отопления.
4.5.2.1.36 В системе водяного отопления с искусственным побуждением циркуляции теплоносителя могут использоваться открытые или закрытые расширительные баки, располагаемые в помещении теплогенератора. Рекомендуется применять расширительные баки диафрагменного типа с тепловой изоляцией.
4.5.2.1.37 В системе с естественным побуждением рекомендуется предусматривать открытый расширительный бак, устанавливаемый над главным стояком системы отопления.
4.5.2.1.38 Полезный объем открытого бака рекомендуется принимать до 5% емкости системы отопления.
4.5.2.1.39 В автономной системе теплоснабжения с отдельным водоподогревателем для горячего водоснабжения рекомендуется устанавливать:
- насос первого контура для подачи воды от теплогенератора в систему отопления и к подогревателю горячего водоснабжения;
- циркуляционный насос горячего водоснабжения.
4.5.2.1.40 В системе отопления и горячего водоснабжения рекомендуется предусматривать резервный циркуляционный насос, который должен использоваться при выходе из строя основного насоса.
4.5.2.1.41 На случай отключения электричества во время отопительного периода рекомендуется предусматривать байпасную линию у теплогенератора, обеспечивающую минимальную циркуляцию теплоносителя для уменьшения вероятности замораживания системы.
4.5.2.1.42 Для систем отопления и горячего водоснабжения одноквартирных домов рекомендуется использовать насосные установки производительностью от 0,5 до 3,0 м3/ч с напором от 5 до 30 кПа.
4.5.2.1.43 Нагрузка при расчете водяного теплого пола зависит от таких факторов, как:
- шаг монтажа и диаметр трубок;
- температура входящей и исходящей воды из контура;
- напольное покрытие;
- вид установленной теплоизоляции;
- высота стяжки;
- используемый материал стяжки;
- комнатная температура.
4.5.2.1.44 Расчет трубы теплого пола можно произвести при помощи следующей формулы:
 
L = Ar/a+2Lzu-2Ld                    (1)
 
где Ar - площадь комнаты, м2;
Ld - это длина проходных отопительных труб, м;
а - это шаг укладки отопительных труб, м;
L - это длина трубы для теплого пола, м;
Lzu - это длина подающих либо обратных труб отопления, м.
4.5.2.1.45 При расчете теплого водяного пола рекомендуется учитывать следующие положения:
- протяженность контуров не должна превышать 60 - 80 м;
- лучше всего расположить коллектор в центре комнаты;
- не рекомендуется подсоединять к одному коллектору контуры различной длины, особенно если они длиннее в несколько раз;
- в центре шаг укладки должен быть до 0,3 м, по краям данный показатель должен приниматься до 0,15 м;
- в зонах по краям число рядов равняется шести;
- во влажных помещениях всю площадь рекомендуется укладывать с шагом в 0,15 м;
- при установке в комнате более одного коллектора нужно использовать балансировочные дополнительные клапаны;
- минимальное давление, допустимое в коллекторе, равняется 20 кПа;
- в случае применения на первом этаже теплоизолятора в виде полистирола его толщина должна равняться до 0,10 м, в обратном отношении - до 0,03 м;
- норму расхода воды в контурах допускается в пределах 0,03 - 0,07 л/сек;
- рекомендуется регулировать каждую комнату в отдельности;
- на больших площадях целесообразно использовать деформационные специальные швы.
4.5.2.1.46 При стяжке водяных труб рекомендуется:
- рассчитать оптимальную толщину бетонного слоя для механической прочности и работоспособности всей обогревательной системы (теплоотдача, экономичность, реагирование на смену температур);
- для жилых помещений принимать толщину водяного теплого пола не более 0,1 м;
- полностью покрывать нагревательные элементы бетонной стяжкой, общая толщина которой может быть 0,065 м;
- принимать толщину цементного слоя непосредственно над трубами от 0,02 до 0,05 м. При расположении между цементом и трубами изоляционных слоев цементную смесь нужно заливать не менее чем на 0,035 м.
4.5.2.1.47 При применении водяного пола без стяжки рекомендуется использование пенополистирольных плит, которые выполняют роль стяжки и теплоизоляции. При монтаже применяются пластины для тёплого пола, которые изготавливаются из алюминия.
4.5.2.1.48 Стяжку труб рекомендуется производить при циркулирующей воде с рабочим давлением.
4.5.2.1.49 Технология монтажа водяных теплых полов может подразделяться на три основные системы:
- бетонную систему (укладка водяных элементов производится под бетонную стяжку);
- настильную систему (укладка водяных элементов происходит без использования стяжки, при этом линолеум, ламинат, плитка или паркет укладываются на алюминиевые пластины через специальную влагопоглощающую картонную или полистирольную прослойку;
- деревянную систему (укладка водяных элементов происходит непосредственно на черновой пол, либо на деревянные лаги).
4.5.2.1.50 При монтаже труб водяного пола с бетонной системой укладки на имеющийся черновой пол укладывается теплоизоляция (пенополистерол, пенопласт, пеноплекс), далее по периметру всего помещения прокладывается демпферная лента. На теплоизоляцию монтируется арматурная сетка, к которой впоследствии крепятся трубы.
Укладка труб предусматривается спиральная.
4.5.2.1.51 Напольные водяные трубы, как правило, крепятся к арматурной сетке при помощи специальных хомутиков на расстоянии до 1 м друг от друга.
4.5.2.1.52 Деревянная система укладки труб напольного отопления может быть реечной или модульной.
4.5.2.1.53 Реечный тип укладки рекомендуется предусматривать с укладкой теплопроводных пластин и труб контура между полосами древесно-стружечного пресса (далее - ДСП) равными 0,15 либо 0,3 м. Сам ДСП прикрепляется к основанию при помощи саморезов, расстояние между такими креплениями может быть не более 0,02 м.
4.5.2.1.54 Модульный тип может выполняться из готовых ДСП-модулей с оснащенными каналами, определяющими расположение труб.
4.5.2.1.55 В помещениях ванн и душевых полотенцесушители, не присоединенные к системе горячего водоснабжения, рекомендуется присоединять к системе отопления.
4.5.2.2 Водоподготовка
4.5.2.2.1 Качество воды, используемой в системе отопления дома, должно соответствовать требованиям, содержащимся в технической документации предприятия-изготовителя теплогенератора.
4.5.2.2.2 Применяемые вещества для предотвращения замерзания системы отопления должно иметь гигиенические заключения, выданные органами санитарно-эпидемиологического надзора.
4.5.2.2.3 Если требования по качеству воды не указаны в технической документации, то рекомендуется использовать воду со следующими показателями качества:
- общая жесткость - не более 3,0 мг-экв/кг;
- растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг; 
- РН - от 6,5 до 9,5.
4.5.2.2.4 Допускается не предусматривать установку водоподготовки при доставке подготовленной воды от других установок.
4.5.2.2.5 Для предотвращения замерзания системы отопления при вынужденном перерыве в ее работе в теплоноситель рекомендуется вносить незамерзающие компоненты (антифризы).
4.5.2.2.6 Рекомендуется использование присадок дополнительно к антифризу для предупреждения коррозии металла.
4.5.2.2.7 При использовании антифриза целесообразно применять герметичные расширители емкости.
4.5.2.3 Воздушное отопление
4.5.2.3.1 Система воздушного отопления может включать в себя воздухозаборное устройство, приточный вентилятор, устройство для очистки приточного воздуха, воздухонагреватель, систему воздуховодов с приточными отверстиями в вентилируемых помещениях дома, вытяжной вентилятор.
4.5.2.3.2 Устройства для забора рециркуляционного воздуха не рекомендуется размещать на кухне, в ванной и туалете.
Рекомендуется предусматривать очистку рециркуляционного воздуха от пыли.
4.5.2.3.3 В системе воздушного отопления, совмещенной с вентиляцией, для экономической целесообразности рекомендуется предусматривать утилизацию тепла вытяжного воздуха.
4.5.2.3.4 Отверстия для подачи теплого воздуха в жилые помещения могут оборудоваться регулируемыми решетками. Все ответвления приточных воздуховодов, не оборудованные регулируемыми решетками, могут оборудоваться регулируемыми заслонками с устройством для указания положения заслонки.
Температура горячего воздуха на расстоянии до 0,01 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не может превышать 70°С.
4.5.2.3.5 Вентиляторы-теплоутилизаторы и все конденсатопроводы могут устанавливаться в помещении с положительной температурой воздуха.
4.5.2.3.6 Расход приточного воздуха и его температуру при воздушном отоплении рекомендуется рассчитывать из условий компенсации теплопотерь помещениями, расхода тепла на вентиляцию всех помещений и на эксфильтрацию воздуха через ограждающие конструкции.
4.5.2.3.7 Воздуховоды системы отопления могут устраиваться в соответствии с положениями действующих нормативных документов.
4.5.2.3.8 Система воздушного отопления может совмещаться с системой механической вентиляции помещений дома, присоединенной или не присоединенной к системе теплоснабжения.
4.5.2.3.9 При устройстве систем воздушного отопления допускается предусматривать рециркуляцию воздуха в жилых комнатах дома.
4.5.2.3.10 Температура приточного воздуха, поступающего в жилые помещения, не может превышать 70°С у воздухораспределительных отверстий.
4.5.2.3.11 Воздуховоды системы отопления могут устраиваться в соответствии с положениями о воздуховодах настоящего свода правил.
4.5.2.3.12 Для проектирования, выбора оборудования, монтажа и технического обслуживания системы воздушного отопления рекомендуется привлекать организации, имеющие соответствующий опыт.
4.5.2.4 Электрическое отопление
4.5.2.4.1 Электрическое отопление может предусматриваться по требованию заказчика в качестве основного или резервного.
4.5.2.4.2 Для электрического отопления, как правило, используют: 
- электрические отопительные приборы радиационного нагрева с температурой излучающей поверхности не выше 150°С, располагаемые в верхней зоне помещения на высоте не ниже 2,2 м;
- электрические отопительные приборы конвективного нагрева воздуха с температурой нагревательного элемента не выше 100°С;
- устройства напольного электрообогрева с автоматическим регулированием температуры.
4.5.2.4.3 Терморегулятор допускается располагать на стене вертикально, на расстоянии 1,2 м от пола и выше.
4.5.2.4.4 Электрические конвекторы рекомендуется устанавливать на стену либо напольно.
4.5.2.4.5 При настенном размещении конвекторы целесообразно устанавливать с внутренней стороны наружных стен, под окнами.
4.5.2.4.6 Электрическое напольное отопление рекомендуется рассчитывать на мощность, учитывая при этом вид помещения и вид обогрева.
4.5.2.4.7 При расчете рекомендуется учитывать:
- планы всех комнат;
- конструкцию наружных стен;
- вид и размеры установленных в помещении окон;
- температурный режим комнаты;
- местонахождение коллекторов;
- местонахождение теплового генератора;
- вид теплого генератора;
- виды напольных покрытий в каждой комнате дома;
- разновидность системы (настильная, бетонная и др.);
- необходимость регулировки температурного режима в каждой комнате.
4.5.2.4.8 При установке напольного отопления в качестве основного рекомендуется рассчитывать удельную мощность помещений не менее 150 Вт на 1 м2.
При обустройстве отопления в качестве дополнительного удельная мощность должна быть менее 110 Вт на 1 м2. Данная система используется одновременно с основным источником отопления.
4.5.2.4.9 Рекомендуется крепить тёплый пол на теплоизоляционный материал.
4.5.2.4.10 Не допускается при стяжке бетона напольного отопления оставлять внутри воздушные карманы.
4.5.2.4.11 Для расчета потери тепла в помещении рекомендуется учитывать следующие критерии:
- площадь конструкций ограждающего типа и их коэффициент передачи тепловой энергии;
- среднюю зимнюю температуру;
- температуру и влажность воздуха в комнате;
- наличие механической вентиляции в комнате;
- наличие дополнительных отопительных источников.
4.5.2.4.12 Для расчета теплового пола целесообразно учитывать вид помещений, где:
- для кухни и жилой комнаты мощность должна колебаться в пределах 110-150 Вт/м2;
- для застекленной лоджии - в пределах 140-180 Вт/м2;
- для ванной комнаты - в пределах 140-150 Вт/м2.
Данные значения удельной мощности приведены с небольшим запасом.
4.5.2.4.13 Для расчета длины обогревательного кабеля или трубы рекомендуется применять следующую формулу:
 
L=S×Ps/Pl,                                  (2)
 
где L - требуемая длина обогревательного кабеля или трубы, м;
S - обогреваемая площадь, м2;
Ps - необходимая удельная мощность, Вт;
Рl - удельная мощность кабеля, Вт.
4.5.2.4.14 Шаг (расстояние) прокладки кабеля или трубы или шаг теплого пола можно определить по формуле:
 
H=100×Ps/Pl,                             (3)
 
где Н - шаг укладки.
4.5.2.4.15 При прокладке кабеля отопления по полу не допускается обрезать либо удлинять его.
4.5.2.4.16 Линии нагревательного кабеля не рекомендуется устраивать с пересечением и соприкосновением друг с другом.
4.5.2.4.17 Мощность теплового кабеля должна быть не менее 180 Вт.
4.5.2.4.18 Расстояние между линиями кабеля можно рассчитать по формуле:
 
L1=P×100/L2,                              (4)
 
где L1 - искомое расстояние, см;
Р - свободная площадь, м2; 
L2 - длина кабеля, м.
4.5.2.4.19 Для равномерного распределения тепла между монтажной лентой и изоляционным материалом рекомендуется укладывать алюминиевую фольгу. Место, где соединяются силовой и нагревательный кабели, может отставать от стены на 0,25 м минимум. Между линиями кабеля располагается датчик температуры с открытой стороны петли, на не менее чем 0,5 - 1 м отставая от стены.
4.5.2.5 Камин
4.5.2.5.1 Дымоход, обслуживающий камин, не может обслуживать другие отопительные устройства.
4.5.2.5.2 Топочное отверстие камина рекомендуется закрывать дверцей из термостойкого стекла.
4.5.2.5.3 На полу перед камином может устраиваться предтопочная площадка.
4.5.2.5.4 Для чистки камеры сгорания и дымовых каналов от зольных и сажистых отложений при обустройстве печей рекомендуется обеспечить свободный доступ.
4.5.2.5.5 Для забора наружного воздуха при обустройстве камина рекомендуется предусмотреть в помещениях окнах с открывающимися форточками (фрамугами) либо другие устройства.
4.5.2.5.6 Прокладка электрокабелей в стенах и перегородках, где примыкает камин, не рекомендуется.
4.5.2.5.7 К основным дымовым каналам рекомендуется присоединять камины заводского изготовления.
4.5.2.5.8 При выполнении закрытых отступок рекомендуется предусмотреть их вентиляцию для циркуляции воздуха.
4.5.2.5.9 Для предотвращения возгорания потолка, выполненного из сгораемых материалов, рекомендуется принять меры по его защите.
4.5.2.5.10 Расчетное значение предельной температуры нагрева наружных поверхностей камина рекомендуется принимать на верхней горизонтальной поверхности не более 45°С, на вертикальных и наклонных стенках - до 75°С. Допускается на отдельных участках вертикальных стенок площадью не более 15% их общей площади температура до 90°С.
4.5.2.5.11 Расстояние от задней и боковых стенок камина до конструкций из горючих материалов стен и перегородок не рекомендуется превышать величин, указанных на рисунке 7.
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4.5.2.5.12 Толщина огнеупорной кирпичной облицовки стенок может составлять не менее 0,050 м, а толщина облицовки пола - не менее 0,025 м.
4.5.2.5.13 Толщина кирпичных стенок камина, включая толщину внутренней облицовки, может быть не менее 0,19 м, толщина верхнего перекрытия камина из кирпича должна быть не менее 0,025 м.
4.5.2.5.14 Размеры топки камина (ширина и глубина) могут быть не менее 0,30 м × 0,30 м.
4.5.2.5.15 Камины изнутри рекомендуется облицевать (футеровка) огнеупорами: глиняным кирпичом для дымовых труб в соответствии с действующим нормативным документом, керамическими материалами, бетоном или металлом (см. рисунок 8).
4.5.2.5.16 Предтопочная площадка, выполненная из негорючих материалов, следует устанавливать размером от передней стенки камина не менее чем 0,04 м, а с боковых сторон граница площадки может отстоять от топочного отверстия не менее чем на 0,15 м с каждой стороны.
4.5.2.5.17 Боковые стенки дымосборника, соединяющего топку камина с дымоходом, могут быть выполнены с наклоном не менее 45° к горизонтали.
4.5.3.5.18 Рекомендуется устанавливать камин в помещении площадью не менее 15 м2.
4.5.2.5.19 Рекомендуется устраивать камины заводского производства, в том числе работающие на газовом топливе.
4.5.2.5.20 Установка камина массой 750 кг и более на первом этаже дома допускается на фундамент, опирающийся на прочный грунт. При размещении камина на втором или последнем этажах не рекомендуется превышать расчетную нагрузку на перекрытие.
4.5.2.5.21 Размещение поверхностей каминов напротив оконных проемов наружных стен не допускается.
4.5.2.5.22 Допускается закрывать топочное отверстие. Для закрытия топочного отверстия рекомендуется применять металлический сетчатый экран с размерами ячеек не более 0,001 м × 0,001 м, стеклянную термостойкую шторку или топочную дверку с устройством воздухопровода в топливник.
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4.5.2.5.23 Рекомендуется брать площадь приточных проемов:
- не менее 1 м2 при установке каминов с закрытой топкой;
- не менее 2 м2 - тоже с открытой топкой.
4.5.2.5.24 В помещениях высотой менее 2,2 м и без окон с открывающими фрамугами и форточками размещение камина не допускается.
4.5.2.5.25 Отступка может быть полностью закрытой, закрытой с двух сторон, с одной стороны и открытой со всех сторон.
4.5.2.5.26 Для циркуляции воздуха в закрытой отступке в стенах с боковых сторон выполняются отверстия над полом и вверху и устанавливаются решетки.
4.5.2.5.27 Устройство камина рекомендуется с обособленным дымовым каналом высотой не менее 5 м, доступным для чистки и осмотра, не проходящим через помещения другого владельца в блокированных блоках.
4.5.2.6 Дымоходы и дымовые трубы
4.5.2.6.1 Отведение дымовых газов от теплогенераторов, работающих на мазуте, газе и твердом топливе, рекомендуется предусматривать через дымоотводы в дымоход или дымовую трубу.
4.5.2.6.2 Рекомендуется обеспечить полное удаление продуктов горения в атмосферу через дымовые трубы.
4.5.2.6.3 Стенки дымоходов любой конструкции могут быть герметичными не ниже класса П (плотные) по нормативным документам, действующим в Республике Казахстан, и не пропускать дым и пламя за пределы трубы. Для предотвращения проникновения воды и конденсата за пределы трубы все швы и стыки на трубе рекомендуется тщательно загерметизировать.
4.5.2.6.4 Для устройства теплоизоляционных и шумозащитных покрытий на трубах, температура теплоносителей в которых превышает 120°С, рекомендуется применять негорючие материалы. Допускается использовать трудногорючие материалы, которые не разлагаются, не воспламеняются и не тлеют в условиях максимальной температуры теплоносителя, возможной в условиях эксплуатации.
4.5.2.6.5 Дымовые каналы рекомендуется устраивать вертикально, без уступов и уменьшения сечения.
4.5.2.6.6 Наружные поверхности дымовой трубы рекомендуется оштукатурить и побелить в местах прохождения чердачного помещения.
4.5.2.6.7 Внутреннюю облицовку дымоходов (см. рисунок 9) рекомендуется выполнять устойчивой к размягчению и растрескиванию.
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4.5.2.6.8 Стенки дымовых труб и дымоходов камина, печи и теплогенератора рекомендуется выкладывать из красного полнотелого керамического кирпича или из термостойких бетонных блоков и иметь толщину не менее 0,12 м. Допускается применение дымовых труб и дымоходов из нержавеющей стали с утеплителем из минеральной ваты, кирпича или керамики для дровяного камина.
4.5.2.6.9 Допускается для патрубка обычной каминной закрытой топки использовать диаметр не менее 0,2 м (прямоугольный канал размером до 0,27 м × 0,14 м), а дымоход для открытого камина, топливник которого имеет более 0,8 м - диаметр 0,25 м (прямоугольный канал размером до 0,27 м × 0,27 м).
4.5.2.6.10 На поверхности дымоотводов температура не может превышать 120°С, на поверхности дымовых труб - 70°С. Дымовые трубы и дымоходы могут быть рассчитаны на температуру до 600°С при твердом топливе и до 300°С при жидком и газовом видах топлива и проходить специальные испытания на пригодность к использованию.
4.5.2.6.11 Размещение дымовых каналов (трубы) рекомендуется у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов.
При устройстве каналов в наружных стенах рекомендуется их утеплять с внешней стороны.
4.5.2.6.12 Две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже, допускается присоединять к одной трубе, присоединяя два патрубка к каналу с рассечками толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения патрубков.
4.5.2.6.13 Между отверстием прочистного люка и горючим материалом конструкций дома расстояние может быть не менее 0,15 м.
4.5.2.6.14 При отсутствии стен, в которых возможно размещение каналов, следует применять насадные или коренные дымовые трубы.
4.5.2.6.15 Отклонение труб под углом до 30° к вертикали может быть с отклонением по горизонтали не более 1 м.
4.5.2.6.16 Для герметичного и безопасного прохода дымовой трубы через крышу допускается использование кровельной разделки, используя проходной патрубок.
4.5.2.6.17 Каминные дымоходы и вентиляционные каналы (при условии их герметичности и обособленности) допускается выполнять в общей шахте.
4.5.2.6.18 Верх дымовой трубы (оголовок) рекомендуется снабжать карнизом (козырьком) из железобетона, каменной кладки или металла по рисунку 10. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не рекомендуется.
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4.5.2.6.19 Для оголовка допускается использовать материал из полнотелого высококачественного красного кирпича, а также нержавеющей трубы «сэндвич».
4.5.2.6.20 Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до балок стропил, обрешеток и других деталей каркаса и кровли из горючих материалов могут быть в свету не менее 0,05 м (см. рисунок 11).
4.5.2.6.21 Высота устья дымовых труб из помещений теплогенераторов может быть не менее чем на 0,5 м выше крыши (см. рисунок 12).
4.5.2.6.22 При наличии рядом с домом более высоких зданий, строений или деревьев допускается нарастить дымоход до высоты, при которой устье дымовой трубы выходит за пределы линии, проведенной вниз от верхней точки помехи под углом 45° для ветрового потока.
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4.5.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха 
4.5.3.1 Вентиляция с механическим побуждением
4.5.3.1.1 В доме, оборудованном вентиляцией с механическим побуждением, приточные вентиляционные каналы могут обеспечивать поступление наружного воздуха через приточные отверстия воздуховодов. Подачу воздуха следует обеспечивать приточным вентилятором, к которому через воздухозаборное устройство поступает наружный воздух. Удаление воздуха из помещений рекомендуется выполнять вытяжным вентилятором, устанавливаемым в чердачном помещении. Наружный воздух в таких системах перед поступлением в воздуховоды, как правило, проходит систему фильтров и подогревается до температуры, которую обитатели дома считают комфортной.
4.5.3.1.2 Наружный приточный воздух может поступать:
- в каждую жилую комнату;
- в любую комнату на этаже, не имеющем жилых комнат;
- в общие комнаты, тренажерный и бильярдный зал и бассейн.
Для распределения приточного воздуха по другим помещениям рекомендуется предусматривать возможность перетекания воздуха из помещения с притоком через неплотности (щели) в дверях или перетекающие клапаны в другие помещения, имеющие вытяжные вентиляционные решетки.
4.5.3.1.3 Система вентиляции с механическим побуждением, как правило, предназначается для функционирования в течение отопительного периода. В остальное время года помещения могут проветриваться через окна.
4.5.3.1.4 Система механической вентиляции может предусматривать ручное или автоматическое регулирование.
4.5.3.1.5 При механической вентиляции рекомендуется применять регулируемые воздухораспределители, например, регулируемые направляющие решетки или плафоны.
4.5.3.1.6 Вентиляционное оборудование рекомендуется устанавливать доступно для проверки, ремонта и очистки.
4.5.3.1.7 Монтаж оборудования для отопления и кондиционирования воздуха, включая холодильное оборудование и оборудование для очистки и подачи воздуха, рекомендуется осуществлять по заводским инструкциям.
4.5.3.1.8 В помещениях, не имеющих окон, рекомендуется устанавливать дополнительные механические вентиляционные устройства (вытяжные вентиляторы), которые должны работать как в течение отопительного периода, так и в остальное время года. Дополнительный вентилятор, при необходимости, может быть также установлен в помещении с окном.
4.5.3.1.9 В случаях, когда система механической вентиляции объединяется с системой воздушного отопления с принудительной циркуляцией воздуха, наружный воздух может поступать в рециркуляционный воздуховод системы воздушного отопления.
4.5.3.1.10 Расстояние от воздухоприемных отверстий приточной вентиляции до окон, дверей и люков дома может быть не менее 0,9 м.
4.5.3.1.11 Низ отверстия для воздухозаборных устройств рекомендуется размещать на высоте более 0,5 м от уровня устойчивого снегового покрова, но не ниже 1,5 м от уровня земли.
4.5.3.2 Вентиляция с естественным побуждением
4.5.3.2.1 В доме, оборудованном системой вентиляции с естественным побуждением, поступление приточного воздуха рекомендуется предусматривать через регулируемые открывающиеся элементы окна (фрамуги, форточки или щели) или встроенные в наружные стены клапаны, которые должны располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола, а удаление воздуха из помещений - через вентиляционные каналы во внутренних стенах дома.
4.5.3.2.2 Расчетную величину воздухообмена в помещениях дома рекомендуется принимать по таблице 1.
4.5.3.2.3 В жилых комнатах дома вытяжные отверстия вентиляционных каналов могут не предусматриваться. В таком случае вентиляция этих помещений должна обеспечиваться через вытяжные отверстия в кухнях, ванных и в туалетах.
4.5.3.2.4 Вентиляция встроенных помещений общественного назначения может быть отдельной от жилых помещений.
4.5.3.2.5 Не рекомендуется соединять вентиляцию кухонь, санитарных узлов, кладовых для продуктов, топочных и помещений для стоянки автомобилей.
4.5.3.2.6 Вытяжной канал системы рекомендуется обустраивать выше верхней отметки крыши дома.
4.5.3.2.7 Вытяжные отверстия каналов могут располагаться под потолком помещений.
 
Таблица 1 - Расчетная величина воздухообмена
 
	Помещение
	Величина воздухообмена, м3/ч, не менее

	
	Постоянно
	В режиме обслуживания

	Спальная, общая, детская комнаты
	40
	40

	Библиотека, кабинет
	20
	20

	Кладовая, бельевая, гардеробная
	10
	10

	Тренажерный зал, бильярдная
	20
	80

	Прачечная, гладильная, сушильная
	10
	80

	Кухня с электроплитой
	20
	60

	Кухня с газовой плитой
	20
	80 на 1 конфорку

	Теплогенераторная
	20
	По расчету, но не менее 60

	Ванная, душевая, санузел
	5
	25

	Сауна
	5
	5 на 1 человека

	Бассейн
	10
	80

	Гараж
	20
	80

	Мусоросборная камера
	20
	20


 
4.5.3.2.8 Сечение канала допускается не менее 0,1 м × 0,1 м, желательно, круглое.
4.5.3.2.9 Для защиты вентиляции снаружи от природных осадков и ветра рекомендуется устанавливать дефлектор или зонт на вытяжной канал.
4.5.3.3 Вентиляция помещения теплогенератора
4.5.3.3.1 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения рекомендуется подавать только снаружи.
4.5.3.3.2 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, рекомендуется обустраивать вытяжными вентиляционными решетками.
4.5.3.3.3 Для дополнительного притока воздуха рекомендуется предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
4.5.3.3.4 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система может обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
4.5.3.3.5 Расчет вентиляции в помещении может предусматриваться при:
- вытяжке - в объеме до 3-кратного воздухообмена помещения в час;
- притоке - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
4.5.3.4 Воздуховоды
4.5.3.4.1 Все вентиляционные воздуховоды, их соединительные элементы, регулирующие клапаны и другие устройства рекомендуется изготавливать из негорючих материалов.
4.5.3.4.2 Материалы для воздуховодов, используемые в местах, где они могут подвергаться воздействию излишней влаги, должны быть:
- не теряющими прочности, находясь во влажном состоянии;
- стойкими к коррозии.
4.5.3.4.3 Не допускается использовать асбестосодержащие материалы и изделия в системах приточной или рециркуляционной вентиляции и кондиционирования воздуха.
4.5.3.4.4 Для обеспечения герметичности воздуховодов по всей их длине все соединения и стыки воздуховодов рекомендуется уплотнять для обеспечения плотности воздуховодов не ниже класса Н (нормальные) по нормативным документам, действующим в Республике Казахстан.
4.5.3.4.5 Применение горючих материалов допустимо только:
- в системах воздуховодов, в которых температура воздуха не превышает 120°С;
- в горизонтальных поэтажных ветвях воздуховодов.
4.5.3.4.6 При прокладке воздуховодов с температурой транспортируемого воздуха ниже 120°С допускается прокладка воздуховодов вплотную к деревянной строительной конструкции, при этом допускается использовать деревянные кронштейны.
4.5.3.4.7 Внутренние и наружные покрытия и изоляция, а также используемые клеящие составы в воздуховодах и других элементах систем вентиляции могут быть из негорючих материалов, если в процессе эксплуатации температура их поверхности может превысить 120°С.
4.5.3.4.8 Расчетный срок эксплуатации воздуховодов рекомендуется принимать не менее 25 лет.
4.5.4 Электроснабжение и электротехнические устройства
4.5.4.1 Проектирование электроснабжения и установку устройств следует проводить в соответствии с СП РК 4.04-107.
4.5.4.2 Электроснабжение жилого дома может осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
4.5.4.3 При разрешении энергоснабжающей организации допускается использовать электроэнергию напряжением более 0,4 кВ.
4.5.4.4 Внутренние цепи могут быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками.
4.5.4.5 Расчетную нагрузку рекомендуется определять заказчиком и может не иметь ограничений, если они не установлены местными административными органами.
4.5.4.6 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников рекомендуется принимать не менее:
- 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
- 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
При этом, если общая площадь дома превышает 60 м2, расчетная нагрузка может быть увеличена на 1% на каждый дополнительный 1 м2.
4.5.4.7 Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических усилий.
4.5.4.8 В местах соединений и ответвлений жил проводов и кабелей рекомендуется предусматривать изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
4.5.4.9 Аппараты, устанавливаемые скрыто, могут быть заключены в коробки. Ответвительные коробки при скрытой прокладке проводов могут быть утоплены в строительных элементах зданий заподлицо с окончательно отделанной внешней поверхностью.
4.5.4.10 Соединения проводов при проходе из сухого помещения в сырое или наружу здания рекомендуется выполнять в сухом помещении.
4.5.4.11 Проход через наружные стены незащищенных изолированных проводов выполняется в трубах из полимерных материалов, которые могут быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу - воронками.
4.5.4.12 В помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
- открытые электропроводки, прокладываемые в электротехнических плинтусах, коробах, на лотках и по строительным конструкциям;
- скрытые электропроводки, выполняемые в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3.
4.5.4.13 Рекомендуется обустраивать скрытую прокладку электросетей в доме с возможностью смены с использованием защитных труб, электротехнических кабель, каналов, коробов, каналов индустриальных изделий.
4.5.4.14 Провода, прокладываемые скрыто, могут иметь у мест соединения в ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам запас длины не менее 0,050 м.
4.5.4.15 Электропроводку в помещениях жилых домов рекомендуется выполнять проводами и кабелями с медными жилами.
4.5.4.16 Кабели и провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3, без использования втулок и трубок.
4.5.5 Газоснабжение
4.5.5.1 Ввод в дом при подключении к централизованной сети газоснабжения
4.5.5.1.1 Проектирование и устройство газоснабжения следует проводить в соответствии с СП РК 4.03-101.
4.5.5.1.2 При ориентировочных расчетах требуемого объема газопотребления рекомендуется использовать следующие среднесуточные показатели потребления газа для одноквартирного дома:
- приготовление пищи на газовой плите - до 0,5 м3/сут;
- горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя - до 0,5 м3/сут;
- отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром - от 7 до 12 м3/сут.
4.5.5.1.3 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, может быть оснащен счетчиком расхода газа в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами пользования газом.
4.5.5.1.4 Высота прокладки надземных газопроводов на придомовом участке вне проезда транспорта и прохода людей может быть не менее 0,35 м от земли до низа трубы.
4.5.5.1.5 Подводящий газопровод низкого давления непосредственно у ввода в дом может быть оборудован отключающим устройством на высоте не более 1,8 м от поверхности земли (см. рисунок 13).
4.5.5.1.6 Расстояние между газопроводом и трубопроводами других коммуникаций рекомендуется принимать с учетом возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого трубопровода.
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4.5.5.2 Ввод в дом при устройстве автономной системы газоснабжения
4.5.5.2.1 Ввод газопровода от баллонов в дом может быть устроен непосредственно в помещение, где размещено газовое оборудование.
4.5.5.2.2 Установка газового баллона вне дома рекомендуется в металлическом шкафу, который устанавливается на основание из негорючего материала, верх которого должен быть не менее чем на 0,1 м выше планировочного уровня земли. Расстояние от шкафа до дверей и окон первого этажа должно быть не менее 0,5 м, от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, погреба, колодца, выгребной ямы - не менее 3 м.
4.5.5.2.3 Индивидуальную резервуарную установку сжиженного газа рекомендуется устанавливать непосредственно в грунт на такой глубине, чтобы расстояние от поверхности земли до верха резервуара было не менее 0,6 м в районах с сезонным промерзанием грунта и не менее 0,2 м - в районах без промерзания грунта. Прокладку газопровода низкого давления от резервуара к дому рекомендуется вести под землей.
4.5.5.2.4 При высоком уровне грунтовых вод резервуары рекомендуется гидроизолировать и устанавливать на надежное основание.
4.5.5.2.5 Для резервуаров целесообразно обустроить подъездной путь для автогазовоза.
4.5.5.2.6 При установке резервуара рекомендуется применять следующие дистанции:
- от жилых строений - не менее 10 м; 
- от скважины, колодца, другого водоема - от 15 м;
- от нежилых подсобных сооружений и деревьев - от 5 м;
- от ограждений участка - не менее 2 м;
- от магистрали линий электропередач (ЛЭП) - не меньше половины высоты опоры.
4.5.5.3 Внутренний газопровод
4.5.5.3.1 Внутренние газопроводы рекомендуется выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
4.5.5.3.2 Расчетное давление газа во внутреннем газопроводе дома рекомендуется принимать не более 0,003 МПа.
4.5.5.3.3 При расчете на прочность для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы (соединительные детали) с толщиной стенки не менее 0,003 м, для надземных и внутренних газопроводов - не менее 0,002 м.
4.5.5.3.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
4.5.5.3.5 Прокладку внутридомового газопровода рекомендуется проводить открытой.
4.5.5.3.6 Допускается скрытая прокладка газопроводов (кроме газопроводов сжиженного газа) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции.
4.5.5.3.7 Газопровод в местах пересечения строительных конструкций рекомендуется прокладывать в футлярах.
4.5.5.3.8 Конец футляра, в котором прокладывается газопровод в местах пересечения строительных конструкций, может выступать над полом не менее чем на 0,03 м. Кольцевой зазор между футляром и газопроводом должен быть не менее 0,005 м.
4.5.5.3.9 Пространство между газопроводом и футляром рекомендуется заделывать эластичными материалами.
4.5.5.3.10 Внутренний газопровод рекомендуется окрашивать водостойкими лакокрасочными материалами.
4.5.5.3.11 Счетчики учета расхода газа рекомендуется размещать в помещении, где находятся теплогенератор или газовые плиты.
4.5.5.3.12 Установку отключающих устройств на газопроводах рекомендуется предусматривать перед счетчиком и газопотребляющими приборами.
4.5.5.3.13 Баллоны сжатого или сжиженного газа, размещаемые внутри дома, рекомендуется устанавливать только в помещениях, где находятся газопотребляющие приборы.
4.5.5.3.14 Установка баллонов не допускается в цокольных и подвальных помещениях, помещениях без естественного освещения и проветривания.
4.5.5.3.15 В кухне со стенами из горючих материалов стену, у которой устанавливается плита, рекомендуется выполнять с огнезащитным покрытием.
Указанное покрытие может располагаться от пола на высоту не менее 0,8 м над поверхностью плиты и выступать за пределы плиты с обеих сторон не менее чем на 0,1 м. Расстояние между краем верха плиты и стеной в этом случае должно быть не менее 0,1 м.
4.5.5.3.16 Расстояние между краем верха плиты и стеной из негорючих материалов может быть не менее 0,07 м.
4.5.6 Теплоснабжение
4.5.6.1 Теплогенераторы. Размещение склада топлива
4.5.6.1.1 При проектировании источников теплоснабжения рекомендуется руководствоваться положениями действующих нормативных документов.
4.5.6.1.2 При присоединении дома к централизованному источнику теплоснабжения в домах рекомендуется оборудовать индивидуальные тепловые пункты в соответствии с действующими нормативными документами по проектированию тепловых пунктов с подключением к тепловой сети по независимой схеме.
4.5.6.1.3 В качестве индивидуального источника теплоснабжения в доме могут применяться теплогенераторы на газовом, жидком или твердом топливе, электронагревательные установки, печи.
4.5.6.1.4 Для применения в одноквартирном доме рекомендуются теплогенераторы, эксплуатация которых возможна без постоянного обслуживающего персонала.
4.5.6.1.5 В качестве теплогенераторов может применяться автоматизированное оборудование полной заводской готовности с максимальной температурой теплоносителя - воды до 90°С и давлением до 1,0 МПа, имеющее сертификат соответствия.
4.5.6.1.6 В дополнение к стационарным теплогенераторам рекомендуется предусматривать теплонасосные установки, теплоутилизаторы, солнечные коллекторы и другое оборудование, использующее возобновляемые источники энергии. При выборе типа теплогенератора рекомендуется учитывать стоимость различных видов топлива в районе строительства.
4.5.6.1.7 Техническое состояние установленного теплогенератора рекомендуется ежегодно подвергать контролю с привлечением специализированной организации, которая имеет право выдавать разрешения (сертификаты соответствия) на его дальнейшее использование.
4.5.6.1.8 Теплогенератор, как правило, размещается в отдельном помещении.
4.5.6.1.9 Помещение для размещения теплогенератора может быть расположено на первом, в цокольном или подвальном этажах дома.
4.5.6.1.10 Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
4.5.6.1.11 Расходная емкость для жидкого топлива, расположенная в помещении теплогенератора, может быть объемом не более 50 л.
4.5.6.1.12 Газовый котел разрешается крепить только к несущей или капитальной стене.
4.5.6.1.13 Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 35 кВт на кухне.
4.5.6.1.14 При размещении теплогенератора на кухне рекомендуется предусматривать приточный воздух в помещение.
4.5.6.1.15 Объем кухни рекомендуется принимать не менее 15 м3 при размещении в ней отопительного теплогенератора.
4.5.6.1.16 Размеры дверных проемов помещения теплогенератора должны обеспечивать беспрепятственную замену оборудования.
4.5.6.1.17 Трубопроводы газа и жидкого топлива в помещении теплогенератора рекомендуется прокладывать открыто, не пересекая вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. По всей их длине должен быть обеспечен доступ для осмотра и ремонта.
4.5.6.1.18 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) может быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
4.5.6.1.19 Конструкции стен и перекрытий, ограждающих помещение теплогенератора, должен обладать такой звукоизоляционной способностью, чтобы уровень звукового давления в соседних помещениях при работающем оборудовании не превышал 34 дБА.
4.5.6.1.20 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 0,1 м.
4.5.6.1.21 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120°С рекомендуется изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 0,015 м или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 0,003 м. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 0,1 м с каждой боковой его стороны и не менее чем на 0,5 м выше его.
Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120°С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
4.5.6.1.22 Для помещений, в которых отдельно установлен тепловой агрегат суммарной мощностью для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, рекомендуются следующие положения:
- высота - не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения принимается из условий удобного обслуживания оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- отделение помещения от смежных ограждающими стенами с пределом огнестойкости REI 45, а предел распространения по конструкции равен нулю.
4.5.6.1.23 Теплогенератор рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 0,02 м от стены из негорючих материалов, не менее 0,03 м - от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 0,1 м - от стены из горючих материалов.
4.5.6.1.24 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, необходимо предусмотреть остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
4.5.6.1.25 Склад твердого топлива, размещенный в отдельном здании, может быть расположен на расстоянии не менее 6 м от жилых домов.
4.5.6.1.26 При устройстве склада топлива в пристроенном или встроенном помещении жилого дома эти помещения должны иметь выход непосредственно наружу.
4.5.6.1.27 Хранение жидкого топлива и сжатого газа на придомовом участке рекомендуется предусматривать в отдельном здании из негорючих материалов или в заглубленных баках.
4.5.6.1.28 Расстояние от здания хранения жидкого топлива и сжатого газа до других зданий может быть не менее 10 м. Вместимость хранилища может быть не более 5 м3.
4.6 Доступность для маломобильных групп населения
4.6.1 При необходимости обеспечения доступности одноквартирных жилых домов для маломобильных групп населения на стадии проектирования должны быть предусмотрены необходимые габариты дорожек на участке и пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь жилых и общих комнат, санузлов в соответствии с СП РК 3.06-02.
4.6.2 Для людей с недостатками зрения и дефектами слуха рекомендуется оборудовать вход на участок контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации.
4.6.3 Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м.
4.6.4 Ширину пандусов рекомендуется принимать не менее 1,2 м.
4.6.5 В случае перепада уровней поверхностей более, чем 0,02 м рекомендуется обеспечить пандусы на тротуарных дорожках.
4.6.6 В домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ограждения наружных лестниц, площадок и пандусов должны иметь двойные поручни на высоте до 0,7 и 0,9 м. Длина поручня должна быть больше длины лестницы или пандуса с каждой стороны не менее чем на 0,3 м.
4.6.7 Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,04 м, если стена имеет шероховатую поверхность, то не менее 0,06 м.
4.6.8 Поручни опорных устройств рекомендуется делать, как правило, округлого сечения диаметром от 0,035 до 0,045 м.
4.6.9 Поручни в уборных и душевых должны быть:
- длиной не менее 0,6 м на внутренней стороне створчатой двери;
- длиной не менее 0,14 м рядом с замком;
- расположены от дверных петель на расстоянии не менее 0,13 м;
- установлены на высоте от 0,9 до 1,1 м.
4.6.10 Ширина входной двери, доступной для инвалидов, должна быть не менее 1,2 м.
4.6.11 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений должна быть не менее 0,9 м.
4.6.12 Двери отдельных туалетов и душевых кабин должны быть:
- шириной не менее 0,9 м при полностью открытой двери;
- открываемые наружу либо должны использоваться раздвижные двери;
- иметь горизонтальные, вертикальные поручни.
4.6.13 Глубина тамбуров и тамбуров-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.
4.6.14 Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах следует принимать не менее 9 м2.
4.6.15 Ширина спального помещения для инвалидов должна быть не менее 2,0 м (для немощных - 2,5 м; для передвигающихся на кресле-коляске - 3,0 м). Глубина помещения должна быть не менее 2,5 м.
4.6.16 По заданию на проектирование в жилых домах для маломобильных групп населения, передвигающихся на креслах-колясках, либо при наличии в доме другого санитарного узла с входом из коридора или холла допускается устанавливать вход в ванную комнату или совмещенный санитарный узел из жилой спальни.
4.6.17 В жилых домах, предназначенных для проживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, выключатели электрического освещения следует располагать на высоте от 0,9 до 1,0 м от уровня пола помещения.
4.6.18 В жилых помещениях для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, высота подоконников от уровня пола должна быть не менее 0,45 м и не более 0,7 м. Приспособления для открывания элементов окон следует размещать на высоте от 0,45 до 1,25 м.
4.7 Охрана окружающей среды
4.7.1 При отоплении дома рекомендуется использовать природный газ, при его отсутствии - природное твердое топливом для снижения загрязнения окружающей атмосферы.
4.7.2 Допускается отделить проезжую часть от территории участка полосами зеленых насаждений с посадкой деревьев.
4.7.3 Места стоянки автотранспорта могут быть отделены зелеными насаждениями от жилых домов.
4.7.4 Для утилизации отходов на придомовом участке рекомендуется установить контейнеры для сбора мусора.
4.7.5 Присоединение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации целесообразно предусмотреть через сооружения с песколовками и решетками.
4.7.6 Для строительных материалов и элементов конструкций рекомендуется применять более совершенную технологию обработки для меньшего воздействия на окружающую среду.
4.7.7 При наличии водоема на участке целесообразно предусмотреть следующие решения:
- расчистку водоема от мусора и наносов;
- вертикальную планировку;
- укрепление береговых откосов;
- благоустройство прилегающего участка.
 
 
5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Сокращение энергопотребления
5.1.1 При оценке энергоэффективности дома по комплексному показателю удельного расхода энергии на его отопление требования сводов правил считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода энергии q для поддержания в доме нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения qhreq, приведенного в таблице 2.
При этом инженерные системы дома могут иметь автоматическое или ручное регулирование и при централизованном снабжении должны быть оснащены приборами учета расхода теплоты, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа.
5.1.2 Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии q на отопление запроектированного дома определяют как сумму теплопотерь через ограждающие конструкции и с уходящим воздухом через систему вентиляции за отопительный период, отнесенную к 1 м2 площади отапливаемых помещений дома и числу градусо-суток отопительного периода.
 
Таблица 2 - Допустимое нормативное значение qhreq
 
	Площадь отапливаемых помещений дома, м2
	Максимально допустимое нормативное значение удельного расхода тепловой энергии qhreq, кДж/(м2оС сут), на отопление дома, с числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	До 60
	140
	-
	-
	-

	100
	125
	135
	-
	-

	150
	110
	120
	130
	-

	250
	100
	105
	110
	115

	400
	-
	90
	95
	100

	600
	-
	80
	85
	90

	1000 и более
	-
	75
	75
	80

	Примечание - При промежуточных значениях площади отапливаемых помещений дома в интервале 60 - 1000 м2 значения qhreq должны определяться по интерполяции.


 
5.1.3 В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление предусматривают:
- объемно-планировочные решения дома, обеспечивающие улучшение показателей его компактности;
- наиболее рациональную ориентацию дома и его помещений по отношению к сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточных вод, использование возобновляемых источников солнечной энергии, ветра и т.д.
5.1.4 Если в результате проведения указанных мероприятий соблюдение условий обеспечивается при меньших значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, чем требуемые нормативными документами по тепловой защите зданий, то допускается снижать величину сопротивления теплопередаче стен по сравнению с требуемыми.
5.1.5 В зависимости от отношения максимально допустимого нормативного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление дома к расчетному
(К = qhreq / q) дом рекомендуется относить к одной из следующих категорий энергоэффективности:
- при К > 1,25 - дом высокой энергоэффективности;
- при К = 1,25 - 1,1 - дом повышенной энергоэффективности;
- при К = 1,1 - 1,0 - дом нормальной энергоэффективности.
5.1.6 Категорию энергоэффективности рекомендуется заносить в паспорт дома при вводе его в эксплуатацию и уточнять впоследствии по результатам эксплуатации и с учетом проводимых мероприятий по энергосбережению.
5.1.7 Приемлемые решения настоящего раздела не распространяются на возводимые собственными силами традиционные дома из местных материалов при площади отапливаемых помещений не более 60 м2.
5.1.8 Для рациональной вентиляции помещений и энергосбережения целесообразно использовать гигрорегулируемые приточные клапаны.
5.1.9 Для освещения жилых и подсобных помещений дома рекомендуется использовать энергоэкономичные светильники.
5.1.10 При наружном освещении вторичных проходов допускается устанавливать датчики движения, а для фасадного освещения и основных путей - фотодатчики.
5.1.11 При электрическом отоплении дома для контроля теплопотери и сокращения энергии могут быть использованы встроенные термостаты, направленные на автономную регулировку каждого прибора, либо централизованное устройство программного управления систем отопления всего дома.
5.1.12 Для сокращения расходов теплопотерь при строительстве рекомендуется использовать современные теплоизоляционные материалы.
5.1.13 При расположении окон на южной стороне рекомендуется использовать солнцезащитные навесы.
5.1.14 Дополнительными источниками использования солнечного света могут быть чердачные окна, световые люки и прочие дневные системы освещения.
5.1.15 Предпочтительно высаживать лиственные деревья на западной стороне расположения окон для защиты от солнца в летний период, при этом допуская солнечный свет в зимний период.
5.1.16 Для рационального потребления природных факторов, при необходимости, используется система приточно-вытяжной вентиляции с применением рекуператоров.
5.1.17 Для уменьшения теплопотерь при ориентации дома по розе ветров рекомендуется делать стену глухой (без проемов), расположив против господствующего направления ветра и закрыв буферной зоной.
5.1.18 Также для сохранения тепла целесообразно использовать «буферное зонирование», располагая неотапливаемые (или частично отапливаемые) подсобные помещения вокруг дома такие, как веранды, теплицы и так далее.
5.1.19 При расположении большинства жилых помещений дома на юг допускается установка на крыше или стенах дома солнечных коллекторов и батарей для нагрева воздуха и воды.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 Помещения дома рекомендуется размещать по южному, восточному и западному направлению для равномерного использования солнечного света.
5.2.2 Для полива участка может быть использована дождевая вода, скапливаемая в приемниках.
5.2.3 При ирригации участка целесообразно установить системы автоматического полива при помощи компьютера дистанционного управления либо по программе, введенной в управляющие головки дренажных клапанов.
5.2.4 Для освещения территории дома допускается использование энергосберегающих ламп.
5.2.5 При использовании воды в бытовых целях рекомендуется устанавливать бесконтактные смесители и душевые панели, оборудованные инфракрасными датчиками для ограничения расхода.
Также допускается использование встроенных ограничителей и регуляторов.
 
Приложение А
(обязательное)
 
 
А.1 Правила определения площади помещений, 
площади застройки, общей площади, этажности и объема дома
 
А.1.1 Площадь помещений жилых домов следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, в площадь помещений не включается.
А.1.2 Площадь открытых помещений (балконов, лоджий, террас) следует определять по их размерам, измеряемым по внутреннему контуру (между стеной дома и ограждением) открытого помещения без учета площади, занятой ограждением.
А.1.3 Площадь размещаемых в объеме жилого дома помещений общественного назначения подсчитывается по правилам, установленным действующими нормативными документами по проектированию общественных зданий и сооружений.
А.1.4 Площадь застройки дома определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на опорах, включается в площадь застройки.
А.1.5 Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих за пределы наружных стен архитектурных деталей и конструктивных элементов: портиков, крылец, террас, балконов, подпольных каналов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями.
А.1.6 При определении этажности дома в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье под домом независимо от его высоты в число надземных этажей не включается.
При различном числе этажей в разных частях дома, а также при размещении дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части дома.
А.1.7 Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас.
В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы.
В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.
A.1.8 Полезная площадь дома равна общей площади дома за вычетом площади, занятой толщиной наружных и внутренних стен, колонн и перегородок.
Примечание - Площадь дома и другие технические показатели, подсчитываемые для целей статистического учета и технической инвентаризации, определяются по правилам, установленным в соответствующих нормативных документах, действующих на территории Республики Казахстан.
 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Площадь и ширина помещений дома
 
Таблица Б.1 - Площади помещений дома с учетом расстановки мебели и оборудования
 
	Помещение
	Площадь, м2, не менее

	Общая комната в однокомнатном жилом доме
	18

	Общая комната в двухкомнатном жилом доме
	16

	Общая комната в трехкомнатном жилом доме
	18

	Общая комната в четырех-, пятикомнатном жилом доме
	20

	Спальня с одним человеком
	9

	Спальня с одним человеком при размещении в мансарде
	7

	Спальня с двумя людьми
	12

	Кухня
	9

	Кухня в жилом доме (в сельской местности)
	12

	Ванная комната
	3,2

	Туалетная
	1,1

	Совмещенный санузел
	3,8

	Кладовая
	1

	Кладовая для инвалидов-колясочников
	4

	Встроенный шкаф
	0,6

	Летнее помещение
	2,2


 
Таблица Б.2 - Ширина помещений дома
 
	Помещение
	Ширина, м, не менее

	Для жилых домов среднего уровня:

	жилая комната (общая)
	3,2

	жилая комната для маломобильной группы на колясках
	3,6

	спальня на одного человека и кухни
	2,4

	спальня на двух человек
	2,6

	кухня и кухонная зона в кухне-столовой
	2,0

	прихожая
	1,4

	прихожая для маломобильной группы на колясках
	1,6

	внутриквартирный коридор, ведущий в жилые комнаты
	1,1

	остальные коридоры
	1

	коридоры для маломобильной группы на колясках
	1,6

	ванная комната
	1,5

	туалетная
	0,8

	туалетная с умывальником
	1,2

	Для жилых домов среднего уровня с улучшенной планировкой:

	жилая комната (общая)
	3,4

	жилая комната для маломобильной группы на колясках
	3,6

	спальня на одного человека и кухни
	2,4

	спальня на двух человек
	2,6

	кухня и кухонная зона в кухне-столовой
	2,2

	прихожая
	1,6

	прихожая для маломобильной группы на колясках
	1,6

	внутриквартирный коридор, ведущий в жилые комнаты
	1,2

	остальные коридоры
	1

	коридоры для маломобильной группы на колясках
	1,6

	ванная комната
	1,5

	туалетная
	0,8

	туалетная с умывальником
	1,2

	Для жилых домов повышенной комфортности:

	жилая комната (общая)
	3,6

	жилая комната для маломобильной группы на колясках
	3,6

	жилая комната (спальня на одного человека) и кухня
	2,6

	жилая комната (спальня на двух человек)
	2,7

	кухня и кухонная зона в кухне-столовой
	2,4

	прихожая
	1,6

	прихожая для маломобильной группы на колясках
	1,6

	внутриквартирный коридор, ведущий в жилые комнаты
	1,2

	остальные коридоры
	1

	коридоры для маломобильной группы на колясках
	1,6

	ванная комната
	1,7

	туалетная
	0,9

	туалетная с умывальником
	1,3


 
Ключевые слова: жилой дом, блок, этаж, подземный этаж, чердак, гараж, подвал, вентиляция, отопление, газоснабжение, электроснабжение, планировка, кухня.
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