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Введение изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан, в соответствии с параметрическим методом нормирования, ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую социально-экономическую системы.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к домам-интернатам (медико-социальным учреждениям (организациям) стационарного типа для престарелых и инвалидов).
Настоящий свод правил разработан для проектирования и строительства домов-интернатов (медико-социальных учреждений (организаций) стационарного типа для престарелых и инвалидов), проектируемых, строящихся на территории Республики Казахстан.
Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к требованиям рабочих характеристик, обозначенным в СН РК 3.02-05-2013 «Дома-интернаты для инвалидов и престарелых.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Пункт 1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения на проектирование зданий домов-интернатов (медико-социальных учреждений (организаций) далее - МСУ) стационарного типа для инвалидов и престарелых с полноценной архитектурной средой, обеспечивающей реализацию целей по созданию условий проживания, лечения.
Пункт 1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих домов-интернатов (МСУ) для инвалидов и престарелых.
1.3 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство и реконструкцию зданий и сооружений с учетом потребностей престарелых людей и инвалидов, за исключением психохроников с тяжелыми поражениями умственного аппарата, нуждающихся в пребывании в особых учреждениях.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 2.04-106-2012 Проектирование тепловой защиты зданий.
СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СП РК 3.06-101-2012 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
ГОСТ 21786-76 Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Адаптация: Приспосабливание к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды зданий, учитывающие потребности.
3.2 Антропометрические параметры: Система измерений человеческого тела и его частей инвалидов и престарелых.
3.3 Безопасность: Создание условий проживания, посещения мест обслуживания или труда без риска быть травмированным или причинения вреда имуществу, людям, зданию или оборудованию, а также пожарной безопасности.
3.4 Благоустройство участка: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность инвалидам и престарелым и включающий создание искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек, устройство наружного освещения, создание зон отдыха, спорта и развлечений на участке, а также информационное обеспечение.
3.5 Бордюр: Ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающими функции по критериям безопасности и информативности.
3.6 Зона безопасности: Зона (полоса) у края функционального элемента (площадки), предназначенная для предотвращения травмоопасных ситуаций.
3.7 Маршрут доступный (беспрепятственный): 1) непрерывный маршрут, связывающий все элементы и пространства зданий или сооружений, в которых осуществляется обслуживание маломобильных посетителей; 2) перечень пунктов движения.
3.8 Параметры зон и пространств: Числовые значения величин (длина, ширина, высота), характеризующих размеры между какими-либо границами в плане или пространстве, например длина и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус разворота кресла-коляски, высота зоны досягаемости и т. д.
3.9 Помещение индивидуального обслуживания (функциональное): Кабина или кабинет, где осуществляется самообслуживание или обслуживание инвалида или престарелого персоналом учреждения (предприятия). Габариты кабины (кабинета) должны учитывать, как правило, возможность размещения сопровождающего лица.
3.10 Поперечный уклон: Уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения.
3.11 Сигнализаторы (оповещатели) опасности: Специальные элементы, встроенные или прикладываемые к поверхности пешеходной дорожки или другим элементам для предупреждения инвалида с нарушением зрения об опасностях на их пути.
3.12 Символика: Знаковая информация, воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта (понятия).
3.13 Среда жизнедеятельности: Материальная среда, окружающая человека, в которой или при помощи которой он осуществляет все свои жизненные потребности, в том числе здания и сооружения, их оборудование, оснащение и прилегающая территория.
3.14 Табло: Указатели с механическим, электронным или иным приводом изменения символов на их рабочей поверхности.
3.15 Тактильный: Рельефный, ощущаемый.
3.16 Шрифт Брайля: Рельефно-точечный шрифт для письма и чтения лиц с нарушениями функций зрения.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Общие положения
Пункт 4.1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.1 Дома-интернаты (МСУ) размещаются в специально построенных или приспособленных зданиях с комплексом необходимых помещений и коммунальных благоустройств, которые должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, технике безопасности, располагать оптимальными условиями для проживания престарелых и инвалидов:
- с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА);
- с нарушением функций зрения;
- с нарушением функций слуха;
- психохроников с легким поражением умственного аппарата.
4.1.2 Размещение, а также вместимость учреждений домов-интернатов, состав и площади их помещений в каждом конкретном случае определяются заданием на проектирование.
4.1.3 При проектировании домов-интернатов для инвалидов и престарелых рекомендуется:
- приемные и административные помещения располагать вблизи от главного входа в здания;
- пространства, наиболее часто используемые сотрудниками и посетителями (актовый зал, комната приема гостей и т.д.), располагать недалеко от главного входа в здания;
- зонировать пространство интернатов по возрасту, по тяжести заболевания и т.д.
4.1.4 Перечень специальных жилых комплексов для инвалидов и престарелых, контингент проживающих в них и режим проживания приведены в Таблице 1.
 
Таблица 1 - Перечень специальных жилых комплексов для инвалидов и престарелых
 
	Тип специального жилого комплекса
	Контингент проживающих
	Режим проживания

	Специальный жилой комплекс с обслуживанием для работающих инвалидов трудоспособного возраста (в том числе в составе жилищно-производственных и жилищно-реабилитационных комплексов)
	Одинокие инвалиды, инвалиды трудоспособного возраста различных нозологических групп, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках
	Круглогодичный

	Специальный жилой комплекс с обслуживанием для престарелых и инвалидов
	Одинокие инвалиды, инвалиды различных нозологических групп, одинокие престарелые и престарелые супружеские пары, свободно передвигающиеся
	Круглогодичный

	Дом-интернат для ветеранов
	Одинокие престарелые и престарелые супружеские пары, свободно передвигающиеся
	Круглогодичный и/или сезонный

	Дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа
	Престарелые и инвалиды I и II групп старше 18 лет: 
- практически здоровые, свободно передвигающиеся; 
- передвигающиеся с трудом; 
- нуждающиеся в посторонней помощи, постельном режиме, передвигающиеся на креслах-колясках.
	Круглогодичный

	Дом-интернат для престарелых и инвалидов психоневрологический
	Люди-психохроники с легкой имбецильностью от 19 лет и старше, различных категорий по своему физическому состоянию: 
- способные к частичному самообслуживанию; 
- нуждающиеся в реабилитации; 
- нуждающиеся в посторонней помощи, постельном режиме, передвигающиеся на креслах-колясках
	Круглогодичный

	Дом-интернат для инвалидов и престарелых специальный (специализированное отделение в доме-интернате общего типа)
	Престарелые и инвалиды I и II групп (старше 18 лет): 
- вышедшие из мест заключения; 
- систематически и грубо нарушающие внутренней порядок дома-интерната общего типа. 
По своему физическому состоянию они подразделяются на: 
- свободно передвигающихся, нуждающихся в реабилитации; 
- передвигающихся с трудом; 
- нуждающихся в посторонней помощи; передвигающихся на креслах-колясках
	Круглогодичный


 
4.1.5 Ширина зон прохода человека, использующего при передвижении различные вспомогательные средства (палки, костыли, «ходилки» и т. п.), принимается от 0,7 м до 0,95 м в зависимости от вида опорных приспособлений.
4.1.6 В зданиях домов-интернатов следует предусматривать локальные компьютерные сети. Устройствами подключения к локальным компьютерным сетям оборудуются рабочие места в служебных и административных помещениях.
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 Пожарная безопасность домов-интернатов должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.
4.2.2 На территории домов-интернатов для инвалидов и престарелых должно быть предусмотрено не менее двух въездов.
К каждому зданию должны проектироваться подъезды, как минимум, с двух противоположных сторон.
4.2.3 Здания домов-интернатов следует проектировать не ниже II степени огнестойкости. Допускается размещать помещения территориальных центров в зданиях иного назначения не ниже III степени огнестойкости. При этом помещения территориальных центров должны отделяться от помещений другого назначения противопожарными перегородками 1-го типа.
4.2.4 Общая вместимость помещений на этаже, предназначенных для пребывания инвалидов и расположенных между лестничной клеткой, а также торцевой частью коридора, из которой нет непосредственного выхода наружу или на вторую лестничную клетку (пандус), не должна превышать 30 человек.
4.2.5 Наибольшее количество людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях учреждений, при расчете ширины путей эвакуации должно определяться исходя из вместимости спальных помещений, также спортивных помещений, помещений для досуга, находящихся на данном этаже.
4.2.6 В домах-интернатах при высоте здания 2 и более этажей следует проектировать открытые лоджии глубиной не менее 2 м и шириной не менее 6 м, рассматривая их как противопожарные отсеки для сбора, а также последующей эвакуации людей при пожаре, которые следует выделять противопожарными стенами. В двух- и трехэтажных зданиях в ограждениях лоджий в дополнение к основным эвакуационным выходам рекомендуется предусматривать дополнительные приспособления для эвакуации.
4.2.7 Расстояние по коридору из наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, ванных, душевых и других подсобных помещений) до лестничных клеток или выходов наружу должно быть не более:
- 35 м для зданий II степени огнестойкости и 25 м для зданий III степени огнестойкости, если помещения расположены между лестничными клетками, между лестничной клеткой и пандусом или наружными выходами;
- 15 м для зданий II и III степеней огнестойкости, если помещения расположены между лестничной клеткой и торцевой частью коридора, из которой нет непосредственного выхода наружу или на вторую лестничную клетку (пандус).
4.2.8 В целях противопожарной безопасности из каждой жилой группы должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов. В зданиях не выше трех этажей второй эвакуационный выход может быть предусмотрен через наружную лестницу (или пандус).
4.2.9 Для спасения всех инвалидов и престарелых на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке либо пандусу.
4.2.10 В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь противопожарного остекления, если наружная стена под ними глухая с пределом огнестойкости не менее (EI 30) или имеющиеся в этой стене оконные и дверные проемы заполнены противопожарными окнами и дверями.
4.2.11 Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.
4.2.12 Каждая зона безопасности здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной либо текстовой связи с диспетчерской и (или) с помещением пожарного поста (поста охраны).
На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.
4.2.13 Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не менее R 30.
4.2.14 Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Пункт 4.2.15 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.15 Жилые помещения, как и лечебно-трудовые мастерские, следует отделять от помещений иного назначения противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI45 или EI45 с устройством изолированных эвакуационных выходов или размещать их в отдельных корпусах.
4.2.16 Противопожарные двери 2-го типа следует устанавливать:
- в перегородках и стенах, отделяющих жилые помещения от общественных;
- в стенах, отделяющих жилой корпус от переходов в блоки с общественными помещениями;
- в перегородках, отделяющих лифтовый холл от поэтажных коридоров, или в лифтовых шахтах, устраиваемых вне объема лестничных клеток.
4.2.17 Двери кладовых и мастерских, связанных с хранением и обработкой горючих материалов, должны быть противопожарными 2-го типа (огнестойкостью EI 30).
Пункт 4.2.18 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.18 В домах-интернатах (МСУ) следует устанавливать системы автоматического пожаротушения и сигнализации.
4.2.19 Как правило, спринклеры должны быть рассчитаны на всё здание. Установка системы разбрызгивания зависит от структуры, расположения пожарного отделения, высоты здания и его планировки.
Спринклерные системы должны устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
Система накачки разбрызгивателей должна состоять из комплекта насосов с полным резервным комплектом насосов, который автоматически подключается в случае сбоя основного комплекта. Насосы должны регулярно проверяться. Для этой цели должны быть в наличии тестовые линии к водным резервуарам или сточным водам.
4.2.20 Кабельные линии, предусмотренные для питания специальных лифтов, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов должны иметь предел огнестойкости не менее REI 90, а эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей - не менее REI 15.
4.2.21 В домах-интернатах в целях пожарной безопасности рекомендуется обеспечить дополнительными системами безопасности следующие помещения:
- котельные;
- места для хранения топлива и других высокогорючих или химических веществ;
- лаборатории;
- кухни;
- библиотеки;
- гардеробные.
4.2.22 Извещатели сигнализации должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по устройству противопожарного оборудования.
4.2.23 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать под перекрытием, при невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
4.2.24 При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
4.2.25 При установке точечных извещателей на стенах следует размещать их на расстоянии не менее 1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 м до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
4.2.26 При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.
4.2.27 В домах интернатах рекомендуется установка звуковой, визуальной сигнализации. Визуальная сигнализация включает в себя огни, которые вспыхивают при частоте приблизительно 1 Гц в соединении со звуковой сигнализацией. Огни должны быть значительно более яркими, чем рассеянный свет.
4.2.28 Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука на 15 дБ выше максимального уровня звука в помещении.
4.2.29 Должна быть осязательная полоса или ориентировочный осязаемый символ около или предпочтительно ниже ручки эвакуационной двери, чтобы проживающие с нарушением функций зрения могли точно идентифицировать эвакуационную дверь. Это также функционально, если помещение наполнено дымом и эвакуационные знаки не видны.
4.3 Параметры участка и территории
4.3.1 Участок и территорию домов-интернатов необходимо проектировать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.
4.3.2 Участки психоневрологических домов-интернатов специальных и общего типа со специализированными отделениями следует размещать по преимуществу в сельской местности и в пригородных зонах городов.
4.3.3 Расстояние до входа на участок от остановочных пунктов общественного транспорта не должно превышать 500 м, что необходимо для облегчения родственникам посещения проживающих.
4.3.4 Территория обособленных участков специальных зданий должна иметь ограждение высотой не менее 1,6 м, а психоневрологических интернатов - заборы не менее 2 м с запирающимися воротами. Вдоль ограждения на участке следует предусматривать полосу зеленых насаждений.
Пункт 4.3.5 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.5 Площадь участка, вместимость, состав домов-интернатов (МСУ) следует определять заданием на проектирование с учетом рекомендуемых показателей, приведенных в Таблицах 2 и 3.
 
Таблица 2 изложена в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Таблица 2 - Рекомендуемая номенклатура типов домов-интернатов (МСУ), 
контингент и возраст инвалидов и престарелых, число этажей, площадь участка
 
	Наименование учреждения
	Виды заболеваний
	Число этажей
	Площадь участка, м2, на 1 место

	1 Дома-интернаты для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата:
	 
	 
	 

	- для молодежи
	последствия полиомиелита, детского церебрального паралича, последствия травм и т.п.
	до 3-х
	100-120

	- для взрослых
	То же
	до 3-х
	80-100

	2 Дома-интернаты общего типа для престарелых
	пенсионеры
	до 5-ти
	80-100

	3 Дома-интернаты для психохроников: 
- для молодежи 
- для взрослых инвалидов
	 
легкая и средняя имбецильность 
то же
	 
до 3-х 
до 3-х
	 
100-120 
80-100


 
 
Таблица 3 изложена в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Таблица 3 - Площади хозяйственной зоны и зоны проживания
 
	Вместимость учреждения, мест
	Площадь, м2 зон на 1 место

	
	хозяйственная зона
	зона проживания персонала

	менее 100
	15-18
	-

	100-150
	12-15
	10-15

	151-300
	9-12
	9-12

	свыше 300
	9 и менее
	9 и менее


 
4.3.6 На участках домов-интернатов для инвалидов и престарелых рекомендуется предусматривать:
- садово-парковую зону;
- зону с площадками для отдыха;
- физкультурную зону;
- площадку перед главным входом в здание;
- площадку для автостоянки, приближенную к площадке входа;
- зону хозяйственного назначения.
4.3.7 При размещении здания интерната в пригородной зоне или в сельской местности допускается устройство садово-огородной зоны, на которую отводится дополнительная площадь размером не более 15% от общей площади участка, а также специальной зоны проживания обслуживающего персонала.
4.3.8 Зону проживания персонала допускается размещать вблизи учреждения на обособленном участке с изолированным въездом.
4.3.9 В зоне проживания персонала допускается размещать площадки для отдыха, сушки белья, для мусоросборников, а также спортивные площадки универсального назначения (для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон) и столы для игры в настольный теннис из расчета - одна спортивная площадка и 2 стола на каждые 150-200 проживающих.
Примечание - При организации отдельной зоны проживания персонала нормативы его проектирования принимаются в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.
4.3.10 Озеленение участка включает групповые и рядовые посадки деревьев и кустарников, декоративных растений, цветников и газонов. Площадь зеленых насаждений следует принимать из расчета не менее 60% площади участка.
4.3.11 На участке домов-интернатов для инвалидов допускается организация лечебно-производственных зон, где размещаются лечебно-производственные мастерские (слесарные, столярные, сборки радио- и электроаппаратуры и пр.).
4.3.12 В прогулочной зоне предусматриваются площадки тихого отдыха из расчета 1,5 м2 на одного человека, а также дорожки для лечебной ходьбы и бега трусцой. Площадки, предназначенные для отдыха, настольных игр, занятий трудом на воздухе, оборудуются скамейками, беседками, теневыми навесами и др.
Пункт 4.3.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.13 Состав площадок физкультурно-спортивной зоны специальных зданий (при ее наличии) должен соответствовать возрастным и психофизическим особенностям контингента дома-интерната (МСУ) и определяться заданием на проектирование. Физкультурно-спортивная зона участка специальных зданий может включать площадки для гимнастики (80 м2 - 100 м2), спортивных игр (волейбола (9 м × 18 м), бадминтона (13,5 м × 6 м), футбола (40 м × 60 м), настольного тенниса (2,8 м × 1,5 м), крокета (20 м × 40 м).
В составе физкультурной зоны предусматривается подзона для занятий корригирующей гимнастикой из расчета 2 м2 на одного человека, лужайка для подвижных игр.
В психоневрологических домах-интернатах для занятий лечебной физкультурой самостоятельно передвигающихся лиц следует предусматривать площадку до 100 м2 в расчете на 50-70 человек.
4.3.14 Аллеи (дорожки), связывающие зоны участка и здания, которые посещаются проживающими, следует проектировать по возможности короткими, спрямленными, просматриваемыми на всем протяжении; ширину аллеи (дорожки) следует предусматривать не менее 1,5 м при одностороннем движении инвалидов, передвигающихся на креслах-коляске, и не менее 1,8 м - при двух стронем движении; по краю аллеи (дорожки) следует предусматривать бордюр высотой не менее 0,05 м; высота прохода в свету под выступающими конструкциями принимается не менее 2,1 м, под ветвями деревьев - не менее 2,2 м.
4.3.15 Аллеи (дорожки) следует трассировать по спокойному рельефу; продольный уклон аллей и дорожек не должен превышать 5%, поперечный - 1% - 2%; при неизбежности превышения допустимого продольного уклона, но не более чем до 10%, с двух сторон пешеходного пути следует предусматривать перила с поручнями на высоте не более 0,9 м и устраивать горизонтальные площадки длиной не менее 1,5 м через каждые 12 м; при неизбежности большего превышения уклона необходимо проектировать лестницы и дублирующие их пандусы.
На пешеходных аллеях (дорожках) следует, как правило, избегать перепадов уровней, а при их неизбежности предусматривают спуск с одного уровня на другой по лестницам и дублирующим их пандусам.
4.3.16 При плиточном покрытии аллеи ширина швов между плитками не должна превышать 0,01 м; цвет и фактура покрытия на всем протяжении аллеи (дорожки) должны контрастировать с цветом и фактурой прилегающих поверхностей.
4.3.17 На пешеходных аллеях (дорожках) в случае невозможности устранения преграды вокруг них следует предусматривать ограждение высотой не менее 0,7 м и предупредительные бортики высотой не менее 0,05 м; вокруг бортиков предусматривается предупредительная полоса с покрытием, контрастирующая по цвету и рельефу с основным покрытием.
4.3.18 Путь движения рекомендуется дополнительно выявлять с помощью «направляющей (ведущей) линии», которая создается визуальной (для людей с нарушениями функций зрения) и звуковой информацией, а также тактильными (осязательными) средствами, хорошо воспринимаемыми людьми с нарушениями функций слуха и зрения. Направляющей линией может служить ограждающий бордюр, выраженное изменение рельефа, цвета поверхности, полосы непрозрачного материала шириной 0,15 м, закрепленные на специальных опорах, на стенах зданий, параллельные пути движения или примыкающие к нему непосредственно заборы других ограждений.
4.3.19 При отсутствии реальных возможностей для достижения нормативных параметров ширины пешеходных путей на участке следует предусматривать устройство через каждые 60 м - 100 м горизонтальных площадок размером не менее 1,6 м × 1,6 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
4.3.20 Вдоль аллей (дорожек) следует устраивать площадки отдыха через каждые 60 м на прогулочных маршрутах, через 200 м - на остальной территории. Площадки размещают по границам пешеходного пути, оборудуют скамьями разной высоты (от 0,38 м до 0,58 м) со спинками и как минимум одним подлокотником, над каждой третьей скамьей устраивают навес, окраска скамьи должна контрастировать с цветовым решением окружения; край скамьи должен быть заглублен от края пути на 1,2 м; в торце скамьи предусматривают место для размещения кресла-коляски размером в плане 1,2 м × 1,2 м. Каждую площадку необходимо отделять от пешеходного пути направляющей линией шириной 0,3 м, выполненной из рельефной плитки, контрастно окрашенной по отношению к основной поверхности аллеи (дорожки).
Вдоль пешеходных аллей (дорожек) следует предусматривать установку осветительных фонарей с одной стороны пешеходного пути; при этом следует обеспечить наличие фонарей в основных узлах пути и в местах, требующих повышенного внимания (у поворотов, у входов в здания, на функционально специализированных площадках, в местах перепадов уровней, у начала маршей лестниц и пандусов, др.). Перед такими местами должны быть предусмотрены предупредительные полосы шириной не менее 0,8 м с покрытием, цвет и фактура которого контрастируют с цветом и фактурой основной части пешеходного пути.
4.3.21 В сложных случаях рекомендуется размещать фонари - ориентиры высотой от 0,3 м до 0,4 м через каждые 2 м - 3 м пути.
4.3.22 Все искусственные водоемы на территории интернатов проектируются с ограждением высотой не менее 0,6 м.
4.3.23 Не допускается размещение автомобильных стоянок на территории участка дома-интерната со стороны окон жилых корпусов. Расстояние от стоянки до корпусов должно быть не менее 15 м.
4.3.24 В темное время суток рекомендуется применение световых или подсвеченных знаков и указателей, светофоров на путях движения, разметки из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие (типа «кошачьи глаза») и применение световых нитей.
4.3.25 На территории интерната необходимо предусматривать площадку для размещения мусоросборников на расстоянии не ближе 20 м до окон здания. К площадке с мусоросборниками должен быть предусмотрен подъезд для вывоза мусора.
4.4 Объемно-планировочные решения 
4.4.1 Жилые и основные помещения
4.4.1.1 Все группы помещений здания домов-интернатов должны быть изолированы и соединены между собой через нейтральную зону. Допустимо некоторые группы помещений, исключая спальные, предусматривать проходными. Для нормального функционирования учреждения проходными могут быть административно-бытовые, медицинские помещения, помещения учебно-профессиональной подготовки и культурно-массового и оздоровительного назначения.
4.4.1.2 Допускается проектировать здания психоневрологических интернатов однопрофильными либо смешанными, включающими отделения нескольких различных профилей.
Психоневрологические интернаты включают отделения различных профилей и режимов содержания больных (постельный, наблюдательный, свободный):
- отделение интенсивного медицинского ухода (постельный и наблюдательный режимы содержания);
- отделение медико-педагогической коррекции (наблюдательный и свободный режимы содержания);
- отделение социо-реабилитационного профиля (наблюдательный и свободный режимы содержания);
- отделение для лиц с высоким уровнем адаптации и автономной активности (свободный режим содержания).
4.4.1.3 Пути движения (коммуникационные пути) рекомендуется совмещать с эвакуационными путями. Необходимость создания дополнительных путей и устройств, облегчающих и ускоряющих эвакуацию, особенно для лиц с нарушением здоровья, определяется расчетом.
4.4.1.4 На путях движения по зданию следует уменьшать количество выступающих углов, пилястр, скруглять внешние углы выступающих в сторону путей движения частей оборудования (радиус - не менее 5 см).
4.4.1.5 При разработке заданий на проектирование домов-интернатов для определения состава и площади помещений рекомендуется пользоваться данными Приложений А-Д.
4.4.1.6 Расчет путей эвакуации, площадей следует производить с учетом площади, занимаемой инвалидами в соответствии с Таблицей 4.
 
Таблица 4 - Максимальные размеры площади, занимаемой инвалидами в плане
 
	Здоровые, с дефектами слуха
	С недостатками зрения
	С поражением ОДА, передвигающиеся без дополнительных опор
	С поражением ОДА, передвигающиеся с одной дополнительной опорой
	С поражением ОДА, передвигающиеся с двумя дополнительными опорами
	С поражением ОДА, передвигающиеся на креслах-колясках
	Транспортируемые на носилках, каталках

	а = 0,28 м
	а = 0,72 м
	а = 0,40 м
	а = 0,50 м
	а = 0,50 м
	а = 0,80 м
	а = 0,55 м

	b = 0,46 м
	b = 0,82 м
	b = 0,75 м
	b = 0,65 м
	b = 0,90 м
	b = 1,2 м
	b = 2,15 м

	F = 0,13 м2
	F = 0,60 м2
	F = 0,3 м2
	F = 0,33 м2
	F = 0,45 м2
	F = 0,96 м2
	F = 1,18 м2

	а - длина проекции; 
b - ширина проекции; 
F - площадь проекции инвалида.


 
4.4.1.7 Высота помещений домов-интернатов должна быть не менее 2,7 м для помещений жилого и общего пользования, не менее 2,5 м - для хозяйственных.
4.4.1.8 Помещения проживания следует проектировать в виде обособленных жилых групп двух основных типов:
- по типу коридорной системы, когда спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров);
- по квартирному типу, когда жилые помещения проектируются с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом.
4.4.1.9 Набор и вместимость жилых комнат, а также их соотношение в отделениях рекомендуется принимать:
- для лиц, способных к частичному самообслуживанию, не менее 80% комнат одноместные, не более 20% - двухместные и более;
- для нуждающихся в уходе - по соображениям удобства эксплуатации - не менее 10% комнат - одноместные, не более 90% - двухместные и более.
Пункт 4.4.1.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.1.10 На первом этаже могут располагаться одноместные комнаты для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
4.4.1.11 Следует проектировать спальные комнаты таким образом, чтобы обеспечивались тишина и покой для проживающих. Рекомендуется избегать размещения спальных комнат рядом с лифтами, лестничными клетками и общественными помещениями.
4.4.1.12 Вместимость спальных комнат следует принимать одно-, двух-, трехместными.
Соотношение в учреждениях спальных комнат различной вместимости должны определять заданием на проектирование.
Спальные помещения объединяются в отделения на 20-40 мест в зависимости от тяжести заболевания.
Пункт 4.4.1.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.1.13 Во всех спальных отделениях домов-интернатов (МСУ), проектируемых по типу коридорной системы, следует предусматривать гостиные из расчета не менее 1,2 м2 на одно место при одновременном пребывании:
- в домах-интернатах для молодежи - 80% больных;
- в остальных типах домов-интернатов - 50% больных.
В МСУ до 50 мест включительно в площадь гостиной (не менее 18 м2) допускается включать площадь холла для отдыха.
4.4.1.14 Общий состав и площадь помещений проживания рекомендуется принимать в соответствии с Таблицей 5.
 
Таблица 5 изложена в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Таблица 5 - Рекомендуемые площадь и состав помещений проживания
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее при вместимости учреждения, место
	Примечания

	
	 
свыше 50 мест
	МСУ до 50 мест включительно 
	

	1. Бокс на 1 место
	24
	20
	Число боксов определяется заданием на проектирование,

	2. Бокс на 2 места
	30
	30
	то же

	3. Санитарная комната
	е
	-
	«

	4. Процедурная
	18
	-
	«

	5. Кабинет врача, медицинской сестры*
	14
	 
	«

	6. Комната персонала с зоной для раздевания и душем
	12
	-
	«

	7. Буфетная
	8
	-
	«

	8. Комната хранения переносной аппаратуры
	12
	-
	«

	9. Инвентарная
	8
	-
	«

	10. Уборная с умывальником в шлюзе
	3
	-
	«


* В МСУ до 50 мест включительно допускается предусматривать пост медсестры в коридоре приемно-карантинного отделения.
 
Пункт 4.4.1.15 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.1.15 Глубина жилых комнат и лечебно-диагностических помещений должна быть не более 6 м, перевязочных и процедурных - не менее 4 м.
4.4.1.16 Отношение глубины к ширине в жилых комнатах, палатах и лечебно-диагностических помещениях рекомендуется не более 2:1.
4.4.1.17 Жилые комнаты для лиц, самостоятельно передвигающихся, и инвалидов-колясочников в домах-интернатах необходимо оборудовать встроенными шкафами для одежды, обуви, белья, личных вещей из расчета не менее 0,5 м2 для каждого проживающего, а прихожую - вешалками для верхней одежды.
4.4.1.18 Проходы и расстояния между оборудованием в жилых комнатах следует принимать в соответствии с Таблицей 6.
 
Таблица 6 - Проходы и расстояния между оборудованием в жилых комнатах
 
В метрах
	Расстояние
	Значение расстояния, не менее

	
	для лиц, самостоятельно передвигающихся
	для инвалидов-колясочников
	для лежачих больных

	1 Между короткой стороной кровати и наружной стеной с оконным проемом
	0,5
	0,5
	-

	2 Между длинной стороной кровати и наружной стеной с оконным проемом
	0,9
	0,9
	0,9

	3 Между длинными сторонами кроватей
	0,8
	1,0
	0,9

	4 Между короткими сторонами кроватей или короткой стороной кровати и ограждающей конструкцией
	1,0
	1,7
	1,0

	5 Между кроватью и шкафом:
	 
	 
	 

	- с распашными дверцами;
	1,0
	1,7
	1,0

	- с раздвижными дверцами
	0,7
	1,4
	0,7

	6 Между короткой и длинной сторонами кроватей
	1,0
	1,0
	-


 
4.4.1.19 При проектировании домов-интернатов с коридорной системой проживания рекомендуется 50% жилых комнат располагать на расстояние не более 15 м от входа в столовую, а остальные комнаты - не более чем на 23 м.
4.4.1.20 В случае, если питание больных предусматривается в жилых помещениях, необходимо в их составе учитывать:
- при квартирном проживании - столовую-гостиную 18 м2 - 20 м2, а также кухню 10 м2 - 12 м2;
- при коридорной системе проживания - столовую из расчета 2,0 м2 - 2,4 м2 на одно место, а также буфетную 16 м2 - 18 м2.
4.4.1.21 В составе столовой необходимо предусматривать санитарные помещения с умывальниками.
Санитарные помещения не должны выходить непосредственно в обеденную зону или зону приготовления пищи.
4.4.1.22 В отделениях для лиц, способных самостоятельно передвигаться, и для инвалидов-колясочников на одну жилую группу допускается предусматривать две комнаты отдыха (гостиные, холл) и две кухни-буфетные, предназначенные для приготовления пищи проживающими.
Допускается проектировать по одному помещению кухни-раздаточной, предусматриваемой для подогрева и раздачи пищи, доставляемой из столовой, и бытовой комнаты на две жилые группы, а также вместо кухонь-буфетных в жилой группе предусматривать кухню-нишу в прихожей при каждой жилой комнате при условии оборудования ее электроплитой и устройством в ней принудительной вентиляции.
4.4.1.23 Для питания персонала необходимо предусматривать отдельный обеденный зал самообслуживания из расчета не менее 1,8 м2 на 1 место, располагаемый вблизи от входа в помещение пищеблока или администрации, либо имеющий отдельный вход с участка. Вместимость обеденного зала персонала следует рассчитывать исходя из конкретных условий (общего числа персонала, числа питающихся, продолжительности обеденного времени, пропускной способности).
4.4.1.24 В домах-интернатах рекомендуется предусматривать учебно-производственные мастерские площадью из расчета на 1 место:
- площадь в швейной, электромонтажной, обувной, мастерской ручных ремесел, механической сборки, ремонта аппаратуры и бытовой техники - не менее 4,5 м2;
- картонажно-переплетной, столярной, ткацкой, токарно-фрезерной, гончарной - не менее 6 м2.
4.4.1.25 При учебно-производственных помещениях следует предусматривать кладовые для хранения материалов и готовых изделий.
4.4.1.26 Число мест в помещениях учебно-производственных мастерских следует принимать 6-8; специализацию мастерских и их количество следует определять заданием на проектирование в зависимости от конкретных условий вместимости учреждения, местных традиций, наличия специалистов, возможности трудоустройства и т.п.
Примечание - Учебно-производственные мастерские запрещается располагать в одном блоке с помещениями проживания.
4.4.1.27 В домах-интернатах рядом с вестибюлем предусматривается специальное помещение для хранения кресел-колясок, минимальная площадь помещений 2,2 м × 2,0 м. При проектировании помещения также должно учитываться пространство для кресел для пересадки, примерные размеры которого 0,4 м × 0,8 м.
4.4.1.28 При проектирование следует учитывать площадь зоны пересадки с помощью специального кресла - 4,4 м2, площадь зоны пересадки без специального кресла - 3,6 м2.
4.4.1.29 Под поверхностью столов индивидуального пользования (штатных устройств) и других мест обслуживания, предназначенных для инвалидов на креслах-колясках, рекомендуется предусматривать свободное пространство высотой (от пола до низа ограничивающей поверхности) не менее 0,65 м, шириной не менее 0,8 м и глубиной не менее 0,5 м.
4.4.1.30 В составе дома-интерната необходимо предусматривать административные помещения площадью не менее 25 м2.
В состав административных помещений помимо кабинетов служащих могут входить:
- конференц-зал;
- архивные помещения для хранения личных дел проживающих;
- комната психолога/комната доверия.
4.4.1.31 Бытовая комната в отделениях для лиц, способных самостоятельно передвигаться, и для инвалидов-колясочников должна делиться на зоны: для стирки и сушки мелких вещей; хранения предметов уборки чистки одежды и обуви.
Санитарная комната предусматривается в отделении для лежачих больных и должна иметь зоны: для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, хранения предметов уборки, сортировки, сушки и временного хранения грязного белья. Допускается в санитарной комнате устанавливать трубопровод для спуска грязного белья.
4.4.1.32 Хозяйственные сооружения: котельная, дезкамера, прачечная (или постирочная), ремонтные мастерские, склады, гараж, холодильники, тепличные хозяйства и прочее - предусматриваются в зависимости от местных условий в соответствии с заданием на проектирование.
Пункт 4.4.1.33 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.1.33 Проектирование прачечной в зданиях домов-интернатов (МСУ) необходимо в том случае, когда отсутствует возможность стирки белья в прачечных населенных пунктах. Производительность прачечной следует принимать из расчета стирки не менее 1 кг сухого белья в сутки на одно место для лиц, самостоятельно передвигающихся, и инвалидов-колясочников и 3 кг для лежачих больных и лиц с постельным режимом содержания в психоневрологических интернатах.
4.4.1.34 При стирке белья в городской прачечной для лежачих больных домов-интернатов для престарелых, инвалидов и для лиц, находящихся на наблюдательном и постельном режимах содержания, следует предусматривать постирочную особо загрязненного белья (перед отправкой в городскую прачечную).
4.4.1.35 В составе домов-интернатов допускается предусматривать помещения для проведения религиозных обрядов, которые следует проектировать по специальному заданию.
4.4.1.36 В составе дома-интерната допускается предусматривать помещения кратковременного проживания членов семей инвалидов и престарелых. Рекомендуемая площадь комнат с душевой комнатой и туалетом не менее 23 м2.
4.4.1.37 Кабина телефона должна иметь габариты 1,4 м × 1,2 м с зоной для подъезда кресла-коляски.
4.4.1.38 Не менее одного из таксофонов, размещаемых в доступных для инвалидов местах общего пользования, следует устанавливать на высоте от 0,85 м до 1,1 м от уровня покрытия пола.
4.4.1.39 При жилых комнатах домов-интернатов для граждан преклонного возраста и инвалидов следует предусматривать лоджии, балконы или террасы глубиной не менее 1,5 м. Допускается заменять лоджии, балконы и террасы при каждой комнате на общие - для одной-двух жилых групп. При таком решении их площадь следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждого проживающего, глубину - не менее 1,8 м и располагать при комнатах отдыха.
4.4.1.40 В каждой жилой группе для лежачих больных при санитарных комнатах, а в отделении для лиц, способных самостоятельно передвигаться, на две-четыре жилые группы следует предусматривать балкон или лоджию, оборудованные устройствами для сушки белья, проветривания постельных принадлежностей и одежды.
4.4.1.41 При помещениях проживания, размещаемых на первом этаже, целесообразно предусматривать лоджии (террасы) с выходом на приквартирный участок, который желательно закрывать от посторонних взглядов декоративными стенками-экранами или посадкой кустарника.
4.4.1.42 При сплошном ограждении лоджии необходимо предусматривать просвет на расстоянии 700 мм - 800 мм от пола с целью обеспечения визуальной связи с окружающим пространством.
4.4.1.43 Разница уровней полов жилого помещения и лоджии (балкона) должна составлять не более 2,5 см.
4.4.1.44 Высота складских помещений и ремонтных мастерских, размещаемых в подвальном или цокольном этажах, должна быть не менее 2,2 м до низа выступающих конструкций перекрытий.
4.4.2 Помещения медицинской и физической реабилитации
4.4.2.1 Приемное отделение, включающее карантинное отделение и изолятор, следует проектировать вместимостью из расчета 4% - 5% от числа мест в доме-интернате. Оно должно включать боксы, которые служат одновременно приемно-смотровыми боксами и палатами карантинного отделения, представляющие собой одно-двух местные палаты с полным санитарным узлом (унитаз, умывальник, ванна) и выходом на участок через тамбур.
4.4.2.2 Боксы должны соединяться с помещениями изолятора через переходные тамбуры-шлюзы. Между боксами и коридором следует предусматривать глухое (неоткрывающееся) окно, которое служит для наблюдения персонала за больными.
Пункт 4.4.2.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.2.3 При вместимости МСУ свыше 50 мест в состав приемно-карантинного отделения необходимо включать комнату персонала, процедурную, кабинет врача, помещение хранения аппаратуры (для физиотерапевтических процедур).
4.4.2.4 При приемно-карантинном отделении следует предусмотреть возможность краткой стоянки и разворота автомашин, в том числе и автобусов. Это отделение должно быть связано удобным подъездом с хозяйственной зоной, в которой расположены длительная стоянка, гараж, мойка и т. п.
Пункт 4.4.2.5 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.2.5 Площадь бокса включает тамбур-шлюз и санитарный узел. Примерные площади и состав помещений приемно-карантинного отделения рекомендуется принимать в соответствии с Таблицей 7.
 
См. изменения в Таблицу 7 - приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
Таблица 7 - Состав и площадь помещений приемно-карантинного отделения
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания

	1. Бокс на 1 место
	24
	Число боксов определяется заданием на проектирование

	2. Бокс на 2 места
	30
	то же

	3. Санитарная комната
	6
	«

	4. Процедурная
	18
	«

	5. Кабинет врача, медицинской сестры
	14
	«

	6. Комната персонала с зоной для раздевания и душем
	12
	«

	7. Буфетная
	8
	«

	8. Комната хранения переносной аппаратуры
	12
	«

	9. Инвентарная
	8
	«

	10. Уборная с умывальником в шлюзе
	3
	«


 
4.4.2.6 При наружных входах в мельцеровские боксы следует предусматривать пандусы с уклоном не более 1:8.
4.4.2.7 Группа помещений медицинской и физической реабилитации включает кабинеты специалистов, холлы для отдыха и ожидания.
4.4.2.8 Все медицинские помещения делятся на две основные зоны: помещения для приема и обслуживания проживающих и помещения для работы сотрудников.
4.4.2.9 В кабинетах необходимо предусмотреть дополнительную площадь, учитывающую:
- габариты вспомогательных средств передвижения реабилитантов, в том числе кресел-колясок;
- пребывание в кабинете человека, сопровождающего реабилитанта;
- наличие у рабочего места специалиста дополнительного стола для компьютера.
4.4.2.10 Площадь и планировочное решение кабинетов физиотерапии должны быть рассчитаны на возможность разворота кресла-коляски, при этом размеры кабинета электросветолечения должны приниматься из расчета 6 м2 на одну кушетку, но не менее 12 м2, с помещением для обработки прокладок площадью не менее 8 м2.
Площадь массажного кабинета должна быть не менее 18 м2 на каждый массажный стол с комнатой для переодевания не менее 6 м2.
4.4.2.11 Распределение количества процедур на один вид оборудования принимать в соответствии с Таблицей 8.
 
Таблица 8 - Количество процедур на один вид оборудования
 
	Лечебные процедуры
	Оборудование
	Количество процедур в наибольшую смену

	1 Электро-, свето- и теплолечение
	Кушетка
	12

	2 Субаквальные ванны
	Ванна
	5

	3 Остальные ванны
	«
	12

	4 Душ
	Душевая сетка
	25

	5 Грязелечение
	Кушетка
	10

	6 Укутывание
	«
	6

	7 Массаж
	«
	12

	8 Физические упражнения в воде
	Бассейн на 10 человек
	6

	9 Ванна для лечения движением в воде
	Ванна
	5

	10 Мезанотрудотерапия
	Место
	5

	11 Ингаляторий
	Место
	12

	12 Занятия лечебной физической культурой
	Группа 4-8 чел.
	5


 
4.4.2.12 Размеры кабинета кислородной терапии должны приниматься из расчета 4 м2 на одну установку, но не менее 12 м2.
4.4.2.13 Кабинет подводного массажа оборудуют ванной глубиной не менее 0,4 м. По периметру ванна для подводного массажа должна быть снабжена опорными скобами или поручнями. Вокруг ванны следует предусматривать пространство для прохода и проезда инвалидной коляски шириной не менее 1,5 м. Пол вокруг ванны должен иметь резиновое покрытие.
4.4.2.14 При кабинете с ванной должны быть предусмотрены раздевальная, комната отдыха, уборная.
4.4.2.15 В помещении подводного массажа и в кабинах душевого зала рекомендуется предусматривать устройство специального оборудования для перемещения инвалида на кресле-коляске из коляски в ванну или кабину, а также специальные поручни и упоры для коленей с целью опоры инвалида во время приема процедуры.
4.4.2.16 Лечебно-плавательный бассейн следует предусматривать с зеркалом воды не менее 13 м × 18 м и габаритами помещения не менее 18 м × 24 м.
4.4.2.17 Лечебно-оздоровительный бассейн с ванной следует предусматривать с зеркалом воды не менее 5 м × 10 м, на единовременную вместимость 10-12 человек из расчета 4 м2 - 5 м2 на 1 человека.
4.4.2.18 Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабовидящих рекомендуется вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 м до 1,2 м.
4.4.2.19 Ширина полос ориентации для ванн - не менее 1,2 м. За ней должно быть установлено предупреждающее ограждение с поручнем на высоте не менее 1 м.
4.4.2.20 Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.
4.4.3 Культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные помещения
4.4.3.1 К группе помещений культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного назначения относятся:
- зрительный зал с фойе;
- клубные помещения (в составе библиотеки-читальни, интернет-клуба и комнат для кружковых занятий);
- физкультурно-оздоровительные со вспомогательными помещениями.
Пункт 4.4.3.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.3.2 Число мест в зрительном зале следует принимать не менее:
- в домах-интернатах для граждан преклонного возраста и инвалидов - из расчета 100% способных к самообслуживанию и передвигающихся на креслах-колясках и 20% нуждающихся в постоянном уходе из отделений для лиц, способных самостоятельно передвигаться, и для инвалидов-колясочников;
- в психоневрологических интернатах - из расчета 100% лиц свободного содержания из отделений медико-педагогической коррекции и социально-реабилитационного профиля и для лиц с высоким уровнем адаптации и автономной активности.
Пункт 4.4.3.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.3.3 В зале должны быть предусмотрены места для инвалидов-колясочников из расчета не менее 10% - 15% в домах-интернатах для инвалидов с недостатками физического развития и не менее 5% - 10% - для инвалидов с поражением умственного аппарата.
4.4.3.4 Количество мест в ряду зрительного зала должно быть:
- при односторонней эвакуации - не более 12;
- при двухсторонней эвакуации - не более 25.
Ширина проходов между рядами должна быть не менее 0,55 м.
4.4.3.5 Места для инвалидов в креслах-колясках не следует располагать группами численностью более трех в одном ряду.
4.4.3.6 В домах-интернатах для инвалидов и престарелых вместимостью менее 100 мест допускается предусматривать совмещенный зрительный и обеденный зал из расчета на одно посадочное место: 1,6 м2 - для лиц, способных самостоятельно передвигаться, и 3 м2 - для инвалидов-колясочников.
Пункт 4.4.3.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.3.7 Состав и площадь помещений для кружковых занятий принимается по заданию на проектирование, но не менее одного помещения площадью 18 м2 на учреждение.
4.4.3.8 Места отдыха рекомендуется размещать в тихом месте вдали от витрин, стендов, элементов помещений, где возможно возникновение сквозняков, перегрева, яркого освещения. В местах отдыха следует предусматривать возможность размещения не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями и тростью.
4.4.3.9 При размещении мест отдыха в нишах рекомендуется обеспечивать их подсветку, выявлять цветом и фактурой материала места сидения. При этом важно, чтобы поверхность мест сидения контрастировала с покрытием пола. Рекомендуется наличие и разметка на покрытии пола границ резервной зоны (места возможного размещения) кресла-коляски.
4.4.4 Санитарно-гигиенические помещения
4.4.4.1 Планировочные и функциональные решения санитарных узлов, набор оборудования совмещенного санитарного узла (душ, умывальник, унитаз) и специальное оборудование для инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата, облегчающее пользование санитарно-гигиеническими приборами, в соответствии с индивидуальными запросами и физическим состоянием инвалида следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101.
4.4.4.2 Туалеты домов-интернатов должны оборудоваться горизонтальными откидными поручнями, с обеих боковых сторон унитаза, на высоте от пола не ниже 0,75 м.
Примечание - Вертикальная нагрузка на поручень -115 кг/м2. Диаметр поручня 0,032 м - 0,038 м, оптимальное расстояние поручня от стены в свету - 0,04 м.
4.4.4.3 Двери санитарных узлов для проживающих должны открываться наружу и снабжаться вентиляционными решетками в нижней части, а также защелками, допускающими отпирание их с наружной стороны.
4.4.4.4 Минимальные размеры кабин уборных для персонала должны быть 0,85 м × 1,2 м (при открывании дверей наружу) и 0,85 м × 1,5 м (при открывании дверей внутрь), душевых кабин - 0,85м × 1,0 м (открытых) и 0,85м × 1,8 м (закрытых).
4.4.4.5 В мужском туалете писсуары следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м и оборудовать его вертикальными опорными поручнями с двух сторон.
4.4.4.6 Для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления, санузлы следует оборудовать поручнями, расположенными по боковым сторонам, а также крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.
4.4.4.7 Для обеспечения возможности пересадки из кресла-коляски на унитаз в кабине должна быть предусмотрена свободная площадь справа или слева от унитаза для размещения кресла- коляски. Сиденье унитаза должно быть размещено на высоте не менее 0,45 м и не более 0,6 м. Для подъема сиденья унитаза от номинальной высоты (0,45 м) следует использовать дополнительные подкладки или сиденья.
4.4.4.8 Расстояние между осями одиночных умывальников следует принимать не менее 0,7 м, предусмотрев между умывальниками установку горизонтальных поручней с креплением к стене или к полу. Расстояние между осями ручных и ножных ванн и писсуаров следует принимать не менее 0,7 м с установкой горизонтальных поручней по периметру ножных ванн на стене или вертикальных настенных - возле писсуаров.
4.4.4.9 Высота умывальника для людей на кресле-коляске колеблется от 0,75 м до 0,86 м. Рекомендуется пользоваться любой высотой в обозначенном диапазоне в зависимости от типов применяемых умывальников, деталей водопроводных и канализационных трубопроводов.
4.4.4.10 В общих душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на креслах-колясках. Перед кабиной следует предусматривать свободное пространство, достаточное для подъезда к ней инвалида на кресле-коляске.
4.4.4.11 Душевая кабина для лиц с дефектами зрения должна быть закрытой, с дверью, открывающейся вовнутрь. Размер кабины, включая место для переодевания, - 2 м × 0,9 м.
4.4.4.12 В ванных комнатах должно быть предусмотрено свободное пространство, достаточное для маневрирования на кресле-коляске. Ванна оборудуется съемным сидением и настенными поручнями.
4.4.4.13 Двери кабин уборных рекомендуется снабжать запорами, допускающими открывание как снаружи, так и изнутри.
Пункт 4.4.4.14 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.4.14 Уборные, душевые и ванные комнаты следует оборудовать устройствами для вызова персонала.
Кнопка вызова персонала должна быть расположена на высоте от пола от 0,4 м до 0,6 м.
4.4.4.15 В жилых помещениях, проектируемых по квартирному типу, санитарные узлы предусматриваются общими на квартиру. Состав санитарного оборудования и площадь санитарных узлов в различных типах жилых помещений следует предусматривать в соответствии с Таблицей 9.
 
Таблица 9 - Рекомендуемые типы санитарных узлов, площади помещений и состав оборудования
 
	Тип помещений проживания
	Тип санитарного узла
	Площадь санитарного узла, м2, не менее
	Состав санитарного оборудования
	Примечания

	1 Жилая группа помещений по типу коридорной системы
	1 Совмещенный санитарный узел при спальной комнате
	5-6
	Душ, унитаз, умывальник
	Все оборудование должно размещаться в общем помещении без кабин и экранов

	
	2 Туалетная (интернатах для психохроников с поражжением умственного аппарата)
	18-20
	Унитаз, бидэ, слив, ванна, два умывальника, стеллаж для суден, ванна для дезобработки клеенок, сушилка для клеенок
	то же

	
	3 Санитарный узел персонала с умывальником в шлюзе
	3
	Унитаз, умывальник
	то же

	2 Жилая группа помещений по типу квартиры
	1 Уборная с умывальником
	3
	Унитаз, умывальник
	то же

	
	2 Туалетная
	6-8
	Унитаз, умывальник, душ или ванна
	то же

	Примечания 
1 Все помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива воды. 
2 В умывальных, туалетных, в совмещенных санитарных узлах следует предусмотреть полотенцесушители. 
3 Вход в санитарный узел при спальной комнате следует предусматривать через тамбур, в котором необходимо располагать встроенный шкаф для верхней одежды. 
4 Выбор варианта уточняется заданием на проектирование.


 
Пункт 4.4.4.16 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.4.16 В санитарных узлах следует предусматривать не менее одной кабины для инвалидов, использующих при передвижении кресла-коляски, с минимальными размерами в плане 1,65 м × 1,8 м. Для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз в кабине предусматривается свободная площадь для размещения кресла-коляски рядом с унитазом.
4.4.4.17 Размеры помещений санитарных узлов в плане для проживающих домов-интернатов следует принимать в соответствии с Таблицей 10.
 
Таблица 10 - Размеры помещений санитарных узлов в плане
 
В метрах
	Помещения
	Размеры кабин в плане, не менее

	
	для способных к самообслуживанию
	для нуждающихся в уходе
	для передвигающихся на креслах-колясках

	1 Уборная общего пользования1) (унитаз, умывальник)
	2,5 × 2 (со шлюзом)
	-
	2,5 × 2 (без шлюза)

	2 Уборная при жилой комнате (унитаз, умывальник)
	1 × 3
	2 × 3
	2 × 4

	3 Совмещенный санитарный узел (унитаз, умывальник, душ)
	1,3 × 2,4 (с поддоном)
2,5 × 2 (без поддона)
	1,3 × 2,4 (с поддоном)
2,5 × 2 (без поддона)
	2,5 х2,5 (без поддона)

	4 Совмещенный санитарный узел (унитаз, умывальник, ванна)
	1,6 × 2,1
	-
	-

	5 Душевая кабина с местом для раздевания
	1,2 × 2,0
	1,2 × 2,6
	1,6 × 2,6

	6 Кабина личной гигиены женщин (бидэ, умывальник, унитаз)
	1,2 × 2,4
	1,2 × 2,4
	1,8 × 2,6

	1) В уборной общего пользования при двух и более кабинах с унитазами следует предусматривать умывальники в шлюзе.


 
4.4.5 Пути движения
4.4.5.1 Ширина коридоров и проходов должна быть не менее:
а) в жилых отделениях:
- для лиц, свободно передвигающихся - 1,8 м;
- для лиц, передвигающихся с дополнительными опорными приспособлениями и на креслах-колясках - 2,2 м;
- для лежачих больных домов-интернатов, для граждан преклонного возраста и инвалидов, для больных отделений интенсивного медицинского ухода и медико-педагогической коррекции психоневрологических интернатов - 2,2 м;
б) в обслуживающих группах помещений:
- культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных, лечебно-трудовых и производственных - 2,0 м;
- медицинских (приемном отделении и перед процедурными, кабинетами, где предусмотрены места для ожидания) - 2,2 м;
- служебно-бытовых - 1,5 м.
Коридоры не должны иметь местных сужений и выступающих частей.
4.4.5.2 При повороте коридора на 90° должна соблюдаться минимально необходимая зона для поворота кресла-коляски. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.
4.4.5.3 При перепаде высот на путях движения и при входе в здание следует создавать равные условия доступности и комфорта для всех групп инвалидов и престарелых. При этом необходимо принимать во внимание, что для людей на креслах-колясках и ручными тележками удобно пользоваться пандусами, для инвалидов с недостатками зрения и некоторых групп - предпочтительна лестница.
4.4.5.4 Подъемники для лиц с нарушением здоровья рекомендуется устраивать параллельно маршам сбоку или в промежутках между маршами.
4.4.5.5 В местах примыкания горизонтальных путей движения к открытым лестницам и пандусам рекомендуется устраивать площадки, аналогичные по размерам поворотным площадкам лестниц и пандусов.
4.4.5.6 При объединении коммуникационных путей с зонами обслуживания и отдыха в общих пространствах, в том числе пассажах, атриумах рекомендуется места обслуживания инвалидов и престарелых размещать не выше второго уровня (этажа).
4.4.5.7 В коммуникационных помещениях и пространствах для предупреждения о пересечениях путей рекомендуется использовать формы архитектурной пластики порталов.
4.4.5.8 На путях движения инвалидов и престарелых в здании следует предусматривать смежные с ними зоны отдыха и ожидания не реже чем через 25 м пути, но не менее одной на каждый этаж.
4.4.5.9 Рекомендуется, если это не противоречит концепции проекта, выделять:
- красным цветом - зоны риска или зоны, куда вход запрещен, в частности, служебные входы, места проведения ремонтных работ, места с перепадами уровня пола;
- желтым цветом - зону поворота и место, занимаемое открытой дверью, ограничительные бортики, пересечение пути, первую и последнюю ступени лестницы.
4.4.6 Устройство входных групп, лестниц, пандусов, дверей
4.4.6.1 Перед доступными для инвалидов и престарелых входами необходимо наличие площадок размером в плане не менее 1,8 м × 1,8 м. Площадка может быть решена в виде рампы, имеющей уклон от входа не менее чем 1:10 и не более чем 1:5. При устройстве площадки должны предусматриваться мероприятия по предотвращению скольжений и возможных падений на входах в здание в виде устройства защитных козырьков, электроподогрева пола на входах и пандусах и т. д.
Пункт 4.4.6.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.6.2 Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу входных площадок, должны быть установлены заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 0,013 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. В случае использования решеток с прямоугольными ячейками рекомендуется размещать решетки таким образом, чтобы ячейки располагались перпендикулярно пути движения.
4.4.6.3 В местах отдыха или ожидания в вестибюле следует предусматривать возможность размещения не менее трех мест для лиц на креслах-колясках или лиц, пользующихся костылями и тростями, а также зону для их сопровождающих.
4.4.6.4 Для удобства переодевания лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в вестибюле должна быть предусмотрена свободная зона, оборудованная дополнительными настенными полками- столами, крючками и перилами на разной высоте от 0,8 м до 1,2 м.
Ширина прилавка гардероба и регистратуры-справочной должна быть не менее 0,3 м. Выступающие детали и углы прилавка должны быть скруглены радиусом не менее 0,05 м.
Рабочие поверхности гардеробных стоек, регистратуры-справочной, предназначенных для обслуживания инвалидов и престарелых, передвигающихся на креслах-колясках, должны быть размещены на высоте не более 0,8 м от уровня пола.
4.4.6.5 Входные двери в здания, которыми могут пользоваться инвалиды, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м.
4.4.6.6 Ширина дверных проемов в помещениях в чистоте должна быть не менее:
а) в жилых отделениях:
1) домов-интернатов для граждан преклонного возраста и инвалидов:
- между коридором и жилыми комнатами, общими и подсобными помещениями - 0,9 м, а при необходимости перемещения на кресле-коляске, больничной каталке - 1,1 м;
- между жилыми комнатами и лоджией, балконом или террасой - 0,9 м;
- между прихожей, жилой комнатой и санузлом, между коридором и уборной - 0,9 м, а при необходимости перемещения на кресле-коляске - 1,1 м;
- в коридорах на путях эвакуации - 1,2 м;
Примечание - Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.
2) психоневрологических интернатов:
- в жилых помещениях отделений социо-реабилитационного профиля и для лиц с высоким уровнем адаптации и автономной активности - 0,9 м;
- в жилых помещениях отделений интенсивного медицинского ухода и медико-педагогической коррекции - 1,1 м;
- в коридорах на путях эвакуации - 1,2 м;
б) в обслуживающих группах помещений:
- в залах зрительном и для физкультурно-оздоровительных занятий, кружковых, столовой, кабинетах врачей, процедурных, палатах приемного отделения и изолятора, лечебно-трудовых помещениях - 1,1 м;
- в остальных помещениях - 0,9 м;
- в коридорах на путях эвакуации - 1,2 м.
4.4.6.7 Рекомендуется оборудовать двери специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыто».
4.4.6.8 Двери рекомендуются створчатые или раздвижные с автоматическим открыванием. При проектировании стеклянных автоматически открывающихся дверей необходимо предусматривать их яркую маркировку на высоте 1,5 м от уровня пола.
4.4.6.9 Двери в здания и помещения на путях движения не должны иметь порогов, а при необходимости их устройства, в соответствии с заданием на проектирование высота каждого уровня порога не должна превышать 0,014 м.
4.4.6.10 В полотнах входных дверей в здания следует предусматривать смотровые панели из противоударного стекла, нижняя часть которых должна располагаться не выше 0,9 м от уровня пола. В качестве остекления дверей следует применять закаленное или армированное стекло. Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,4 м должна быть защищена противоударной полосой.
4.4.6.11 Двери в открытом состоянии должны находиться не менее 12 секунд (без специального сигнала).
4.4.6.12 Ручки дверей должны иметь поверхность, удобную для обхвата рукой, и позволять легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья. Максимальное усилие для открывания и закрывания двери должно быть не более 2,5 кг.
4.4.6.13 Нижние петли дверей должны быть защищены металлической или резиновой накладкой.
4.4.6.14 При использовании дверей с застекленными полотнами необходимо на стене на высоте 1,6 м от уровня пола предусмотреть горизонтальную непрозрачную предупредительную полосу шириной 0,15 м.
4.4.6.15 Входные и выходные полотна дверей рекомендуется выделять разными цветами. Справа от входной двери на высоте 1 м - 1,1 м следует укрепить пластинку с рельефным изображением номера корпуса или блока помещений (цифры арабские).
4.4.6.16 Высота подъема каждого марша пандуса не должна превышать 0,8 м. Уклон пандуса должен быть не более 1:12 (7%), а при подъеме на высоту до 0,2 м - не более 1:10, поперечный уклон не должен превышать 1:50.
4.4.6.17 По внешним (не примыкающим к стенам) краям пандуса и площадок следует устраивать бортики высотой не менее 0,05 м.
4.4.6.18 В начале и в конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. Ширина пандуса должна соответствовать основным параметрам проходов. Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с площадкой в начале и в конце пандуса.
Пункт 4.4.6.19 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 27.11.19 г. № 194-нқ (см. стар. ред.)
4.4.6.19 Ширина пандуса - минимум 1,2 м на прямых и коротких участках, при постоянном двустороннем движении - не менее 2,1 м, если требуется разъехаться - не менее 1,80 м. Обычно принимаемая ширина пандуса для движения в одну сторону - 1,2 м - 1,3 м. Ширина пандуса включает боковые бортики высотой 0,05 м.
4.4.6.20 Инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы следует рассчитывать на нагрузку не менее 350 кгс.
4.4.6.21 По обеим сторонам пандуса необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями. Поручни должны быть двойными на высоте 0,7 м и 0,9 м. Оптимальные профили поручней: круглое сечение радиусом 0,03 м - 0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не более 0,04 м. Расстояние между поручнем и стеной следует принимать не менее 0,045 м.
4.4.6.22 Горизонтальные площадки желательно устраивать через каждые 3 м, но не более чем через каждые 9 м длины подъема пандуса. Длина площадки 2 м, минимальная длина - 1,5 м.
4.4.6.23 Ступени лестниц на путях движения инвалидов рекомендуется делать глухими, ровными и с нескользкой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. По боковым краям лестничного марша, не примыкающего к стенам, ступени должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м.
4.4.6.24 Ширина проступей должна быть для наружных лестниц не менее 0,4 м, для внутренних лестниц - не менее 0,3 м; высота подъемов ступеней наружных лестниц - не более 0,12 м, внутренних - не более 0,15 м.
4.4.6.25 Лестничные марши оборудуются поручнями с двух сторон. Поручни располагаются от поверхности проступи на высоте 0,9 м. Поручни следует продолжить над площадками на длину не менее 0,3 м. Конструкция поручней аналогична конструкции поручней для пандусов.
4.4.6.26 Для лиц с нарушениями функций зрения участки лестничных маршей, а также участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням, должны обозначаться участками поверхности с выраженным рифлением (тактильная полоса) и контрастной окраской. Желательна также контрастная окраска ступеней (светлые проступи и темные подступенки), а также площадок в начале и в конце лестниц, пандусов. Возможно использование подсветки ступеней.
4.4.6.27 В местах поворота лестничных поручней на каждом этаже рекомендуется устанавливать пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами или знаками по Брайлю.
4.4.6.28 Под маршем лестницы в зоне, имеющей высоту менее 2,1 м, следует устанавливать предупредительный барьер.
4.4.7 Установка дополнительного оборудования
4.4.7.1 Открытые участки стен коридоров должны оборудоваться сплошными поручнями на высоте 0,9 м. Для ориентации инвалидов с дефектами зрения рекомендуется предусматривать цветовые и фактурные полосы.
4.4.7.2 Высота прохода до низа выступающего оборудования (конструкций) должна быть не менее 2,1 м. Выступающие за плоскость стен элементы (телефонные кабины, информационные указатели), подвешенные на высоте от 0,7 м до 2,1 м, не должны выступать в коридорах и проходах более чем на 0,1 м, а при размещении на отдельно стоящей опоре - более чем на 0,3 м.
4.4.7.3 При выступании элементов за плоскость стен более чем на 0,1 м пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,1 м. Если нижний край выступающих предметов находится на высоте 0,7 м и ниже, то размер выступа не лимитируется.
4.4.7.4 Декоративные изделия и скульптура в интерьере не должны выступать в полосу движения на высоту 2,1 м и в пределах этой высоты иметь детали, способные зацепить или поранить при столкновении с ними.
4.4.7.5 В зонах обслуживания освещение должно обеспечивать возможность чтения по губам, поэтому не рекомендуется устанавливать стеклянные экраны.
4.4.7.6 При размещении растений в интерьерах следует избегать попадания их частей в зоны движения и места отдыха в пределах их габаритов. Места установки емкостей с растениями рекомендуется ограждать бортиками высотой не менее 0,1 м.
4.4.7.7 Декор полов и площадок рекомендуется сочетать с рисунком, совмещающим в себе разметку путей движения, зон отдыха и декоративные свойства.
4.4.7.8 Применяемые в качестве покрытий пола ковры должны иметь ровные или текстурные петли либо ровно подрезанный ворс высотой не более 0,013 м. Высота коврового покрытия вместе с ворсом на границе с поверхностью не закрываемого ковром пола не должна превышать 0,013 м.
4.4.7.9 Ребра решеток, находящихся на путях движения инвалидов и престарелых, должны располагаться на расстоянии друг от друга не более 0,013 м. Протяженные отверстия таких решеток следует располагать перпендикулярно движению людей.
4.4.8 Лифты и подъемники
4.4.8.1 Горизонтальная щель между краями пола лифтового холла и кабины лифта должна быть не более 0,02 м.
4.4.8.2 Величина перепадов уровней между полом кабины и площадкой лифтового холла не должна превышать 0,025 м.
4.4.8.3 Для инвалидов на креслах-колясках в помещениях проживания выше первого этажа следует предусматривать специально оборудованные лифты (дверной проем лифта - не менее 0,9 м). Ширина площадки перед лифтом при автоматически закрывающейся двери должна быть больше с обеих сторон на 0,25 м дверного проема, при навесной двери - 0,7 м со стороны дверной ручки, но в целом не менее 2,1 м.
4.4.8.4 В домах-интернатах, жилые помещения которых расположены выше первого этажа и предназначены для пользования инвалидами на креслах-колясках, следует предусматривать лифты, кабины которых должны иметь размеры в плане, не менее:
- ширину - 1,1 м;
- глубину - 1,5 м;
- ширину дверного проема - 0,9 м.
4.4.8.5 В домах-интернатах высотою в 2 этажа для больных с поражением опорно-двигательного аппарата, а в остальных типах домов-интернатов высотою свыше двух этажей следует предусматривать лифты по расчету - не менее 30% лифтов.
4.4.8.6 Рекомендуется предусматривать хотя бы один лифт с глубиной кабины не менее чем 2,1 м для эвакуации указанных маломобильных лиц в чрезвычайных ситуациях.
4.4.8.7 Размеры цифр на указателе должны быть не менее 0,013 м высотой. Звуковой сигнал должен быть не менее 20 дБ с частотой звука не более чем 1500 Гц.
4.4.8.8 Панель управления лифтом должна быть оборудована:
- контрольными кнопками в диаметре не менее 0,019 м, выступающими от поверхности панели или выполненными заподлицо с нею;
- тактильными и визуальными индикаторами.
4.4.8.9 Кнопки этажей должны располагаться не выше 1,4 м над уровнем пола при подходе к панели управления сбоку и не выше 1,2 м при подходе спереди.
4.4.8.10 Кнопки срочного вызова или кнопки безопасности (сигнал тревоги и непредвиденная остановка) группируются в нижней части панели не выше 0,9 м над уровнем пола кабины. Кнопки безопасности рекомендуется делать большего диаметра, чем все остальные.
4.4.8.11 Желательно предусматривать панель управления с кнопками большого размера, расположенными в горизонтальном направлении.
4.4.8.12 Рельефный указатель номера этажа устанавливается на высоте 1,5 м от уровня пола лифтовой площадки.
Фотоэлементы на входе должны находиться в двух уровнях: на высоте 1,25 м и 0,7 м. Уровень освещенности мест управления лифтом, участков пола кабины и холла у двери лифта должен быть не менее 53,8 лк.
4.4.8.13 Для тактильного восприятия необходимо цифры номеров этажей на кнопках лифта обозначить рельефным шрифтом, а также дублировать их шрифтом Брайля. Кнопки лифта не должны быть сенсорными и для их активации должна прилагаться сила не более 3,5 Н или 350 г. Варианты расположения цифр шрифтом Брайля приведены в Рисунке 1.
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4.4.8.14 В лифтах необходимо предусматривать поручни, расположенные по трем сторонам, на высоте от 0,8 м до 0,9 м от уровня пола. Зазор между поручнями не более 150 мм.
4.4.8.15 Подъемник в виде платформы, перемещаемой вертикально или вдоль лестничного марша, должен иметь ширину не менее 0,9 м, глубину - не менее 1,2 м.
4.4.8.16 Для преодоления перепадов уровней в зданиях могут применяться подъемники различной конструкции.
4.4.8.17 При разнице отметок до 1,8 м обычно используются открытые платформы.
4.4.8.18 При подъеме на один и более этажей могут использоваться специальные фуникулеры как с открытыми, так и с закрытыми кабинами.
4.4.8.19 Грузовые лифты и лифты, используемые в служебно-хозяйственных целях и для транспортирования трупов, отходов и грязных грузов, следует располагать отдельно от пассажирских и больничных лифтов.
4.4.8.20 Палатные отделения домов-интернатов рекомендуется оснащать лифтами (подъемниками) для транспортирования пищи и пищевых отходов.
4.4.8.21 Шахты лифтов и помещения машинных отделений лифтов и подъемников должны размещаться на расстоянии не менее 6 м от палат и лечебно-диагностических кабинетов.
4.4.9 Эргонометрические параметры
4.4.9.1 Одним из определяющих элементов при проектировании зданий и сооружений с учетом особенностей инвалидов являются габариты человека, передвигающегося при помощи кресла-коляски.
4.4.9.2 Планировочные решения зданий и сооружений должны учитывать параметры инвалидного кресла-коляски. Параметры инвалидной коляски указаны в Приложении Ж.
4.4.9.3 Для определения габаритов основных функциональных зон, коридоров, площадок лестничных маршей, ширины тамбура и т. д. необходимо учитывать размеры зон разворота кресла-коляски.
4.4.9.4 При проектировании и размещении мебели и оборудования с учетом потребностей инвалидов необходимо руководствоваться эргонометрическими параметрами, доступными для людей, пользующихся креслами-колясками.
4.4.9.5 Для определения площади функциональных зон в различных помещениях рекомендуется учитывать габариты человека, использующего дополнительные опоры.
Пункт 4.4.9.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.9.6 Инвалиды с дефектами зрения могут передвигаться с помощью трости. Трость выходит за габариты тела идущего человека на 0,2 м по бокам и 0,8 м впереди.
4.4.9.7 При проектировании зданий для инвалидов и престарелых следует учитывать антропометрию и эргонометрические параметры людей преклонного возраста.
4.4.9.8 При решении входа в здание и размещении входной двери при проектировании рекомендуется ориентироваться на различные варианты устройства площадки для маневрирования коляски. Габариты данных площадок зависят не только от вида входных дверей и направления их открывания, но и от направления основных подъездов к дверям.
4.4.10 Визуальные устройства и средства связи
4.4.10.1 25% всех средств телефонной связи общего применения должны быть со встроенными усилителями приема (приема и передачи) и рассредоточены по всему зданию. При наличии в здании одного специализированного аппарата телефонной связи его следует размещать в вестибюле или на наиболее людном этаже.
4.4.10.2 Зона досягаемости инвалидов и престарелых людей определяется расстоянием от условной вертикальной оси: вперед - 0,6 м без наклона туловища, 0,8 м с наклоном, влево/вправо - 0,8 м без наклона, 1,0 м с наклоном.
4.4.10.3 Зона досягаемости в вертикальном направлении определяется расстоянием от пола: вверх - 2,0 м для стоящего человека, 1,7 м для сидящего, в том числе в кресле-коляске; вниз - 0,4 м для сидящего человека без наклона, в том числе в кресле-коляске. Специальные требования для маломобильных людей по уменьшению зоны досягаемости, связанные с ограничениями подвижности суставов, ампутациями верхних конечностей и т. п., должны быть указаны в задании на проектирование.
Нормальная линия зрения определяется расстоянием от уровня пола до уровня глаз, которое составляет от 1,5 м до 1,7 м для стоящего человека и от 1,2 м до 1,3 м - для человека, сидящего в кресле-коляске.
4.4.10.4 Элементы информационной системы для инвалидов и престарелых рекомендуется формировать в виде:
- точечных (локальных) информационных средств или устройств, устраиваемых у входов в помещения, на ответственных участках путей движения;
- линейных, состоящих из одного или нескольких средств и (или) устройств, размещаемых на протяженных участках путей движения, в помещениях с потоками движения;
- информационных узлов, размещаемых у входов в здания и сооружения домов-интернатов, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях движения, в специально отведенных зонах и помещениях на территориях.
4.4.10.5 Информационные устройства могут быть визуальными, акустическими (звуковыми) и тактильными.
4.4.10.6 К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для вспомогательного управления движением и поведением инвалидов и престарелых, относятся:
- указатели и знаки, в том числе цветовые;
- разметка и цвет элементов оборудования;
- щиты, стенды, табло;
- тактильные табло;
- световые маяки.
4.4.10.7 На путях движения рекомендуется применять направляющие символы и ограничительную (латеральную) разметку:
а) по ходу внутрь здания или сооружения домов-интернатов:
- справа: на белом или светлом фоне - темные символы, разметка на темном фоне - белая (светлая), на светлом - черная или темная;
- слева: на темном фоне - белые символы, разметка - темная. Контрастность тонов - не менее 1:8;
б) по оси движения: белая или черная (контрастная к фону пунктирная полоса) - прерывистая разметка.
Рекомендуемая высота разметки на стенах на уровне глаз пользователя - от 1,2 м до 1,6 м.
4.4.10.8 Наименование групп, подгрупп и видов информационных сигнальных устройств и средств связи, доступных для инвалидов и престарелых, приведены в Приложении Е.
4.4.10.9 Знаки и символы должны иметь размеры, соответствующие расчетному расстоянию распознавания: на расстояниях до 20 м - высота и ширина знака должны быть не менее 0,3 м, на расстоянии 100 м - не менее 1,5 м.
4.4.10.10 Буквы и цифры, изображаемые на знаках, должны иметь пропорции в пределах отношения ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к их высоте от 1:5 до 1:10.
4.4.10.11 Освещенность поверхности надписей, знаков, символов и пиктограмм должна быть одинаковой на всей поверхности средств отображения информации. Ее значение должно составлять от 100 лк до 300 лк.
4.4.10.12 Рекомендуется световые маяки выполнять в виде небольших светофоров или сигнальных светильников с цветными фильтрами, излучающими импульсы света небольшой яркости.
4.4.10.13 Цвет маяков должен быть на путях безопасного движения - зеленым, в зонах повышенного внимания - желтым, а в зонах опасных или с ограниченной доступностью - красным.
4.4.10.14 Рекомендуется размещать световые маяки по оси полосы движения в помещениях на высоте не менее 2,0 м или сбоку от пути на стенах на высоте от 1,5 м до 2,1 м, или на расстоянии 0,15 м от потолка любой высоты.
4.4.10.15 Рекомендуется визуальную информацию размещать:
- вне здания - на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от поверхности движения. При этом знаки и указатели для тактильного контакта допускается размещать в зоне видимого горизонта путей движения на высоте от 1,2 м до 1,6 м;
- внутри здания - информация о назначении помещения - рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки; знаки и указатели визуальные - на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях.
4.4.10.16 Ширину полос разметки на полах помещений рекомендуется выполнять не уже 150 мм, если она не является элементом орнаментального фриза.
4.4.10.17 Внутренние знаки и указатели (в том числе тактильные) следует размещать у дверных проемов со стороны ручки.
4.4.10.18 Расположение визуальной информации должно быть удобно для использования инвалидами на креслах-колясках. Высота расположения зоны оптимальной видимости учитывается и при назначении высоты установки окон.
4.4.10.19 Не рекомендуется применять ребристые покрытия на путях движения в помещениях домов-интернатов, за исключением мозаичных или плиточных полов в вестибюлях, на площадках лифтов, лестниц и пандусов.
4.4.10.20 Оптимальная высота размещения тактильной информации - 0,6 м - 1,1 м, а в зоне путей движения - на высоте 1,2 м - 1,6 м.
4.4.10.21 В инженерном оборудовании рекомендуется применять рельефные кнопочные выключатели и клавиши выключателей или регулировочных устройств с различной фактурой и рельефными цифрами, буквами или символами. Размер символов - не менее 5 мм, а глубина - 0,8 мм. Поля клавиш и кнопок - не менее чем 20 мм × 20 мм.
4.4.10.22 На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели, обозначения этажей с рельефным шрифтом высотой не менее 15 мм или знаками шрифта Брайля.
4.4.10.23 В помещениях гардеробных на торцевой стене каждого крайнего шкафа рекомендуется на высоте 1,55 м - 1,6 м от уровня пола устанавливать рельефную табличку-указатель с номером ряда и номерами шкафов в ряду.
4.4.10.24 Предупреждающую информацию о приближении к препятствиям для инвалидов с дефектами зрения рекомендуется обеспечивать изменением цвета и фактуры поверхности пола.
4.4.11 Акустические устройства
4.4.11.1 Акустические устройства и средства предназначены для оказания помощи инвалидам с недостатками зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах. К ним относятся:
- звуковые маячки;
- шумовые индикаторы;
- средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы;
- индукционная петля в зрительном зале и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.
4.4.11.2 Звуковые маячки (электрические, механические или электронные с приводами в виде выключателей, фотоэлементов, сенсорных выключателей, концевых электровыключателей и т.п.) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.
4.4.11.3 Шумовые индикаторы рекомендуется использовать в помещениях с хорошей звукоизоляцией или в помещениях при значительных уровнях шумов субъективного происхождения.
4.4.11.4 В зданиях домов-интернатов или на территории рекомендуется предусматривать таксофоны общего пользования, один из которых должен иметь текстовой телефонный аппарат.
4.4.11.5 Среди общественных телефонов рекомендуется устанавливать ясно обозначенный аппарат с индуктивным устройством для слабослышащих.
4.4.11.6 Оконечные устройства телефонной связи предусматриваются в кабинетах административного, служебного и дежурного персонала.
Следует предусматривать возможность установки таксофонов из расчета один-два таксофона на 25 проживающих в вестибюлях зданий, а также на этажах:
- жилых отделений домов-интернатов для граждан преклонного возраста и инвалидов;
- отделений медико-педагогической коррекции, социо-реабилитационного профиля, для лиц с высоким уровнем адаптации и автономной активности психоневрологических интернатов;
- стационарных отделений территориальных центров.
Необходимость и объем дополнительных устройств определяется заданием на проектирование.
4.4.11.7 Для ориентации инвалидов с дефектами слуха рекомендуется предусматривать звукопоглощающие поверхности (перфорированный или слоистый акустический потолок, ковровые покрытия и т. д.).
4.4.11.8 В помещениях, рассчитанных на пребывание в них людей с нарушениями функций слуха, рекомендуется предусматривать дополнительные системы звукоусиления.
4.4.11.9 В зданиях и помещениях рекомендуется предусматривать щадящий звуковой режим (не более 40 дБ) и шумозащитные меры, с использованием шумопоглощающих облицовок стен и потолков, звукоизолирующих конструкций. Перфорация на облицовочных плитах должна составлять не менее 20% поверхности плит, диаметр отверстий 3 мм - 5 мм. При отсутствии поверхностей для установки звукопоглощающих плит рекомендуется применение штучных звукопоглотителей в виде экранов, подвесных элементов и т. д. Штучные звукопоглотители выполняются из перфорированных листов с внутренним заполнением объемов звукопоглощающими материалами и располагаются вблизи источников шума.
4.5 Конструктивные решения
4.5.1 При проектировании зданий и сооружений следует применять такие конструктивные решения, которые в максимальной степени отвечали бы требованиям экономичности и индустриализации строительства.
4.5.2 При определении уровня надежности для определенной несущей конструкции допускается провести как классификацию элементов несущей конструкции, так и классификацию несущей конструкции в целом.
4.5.3 Конструктивное решение и выбор материалов для его реализации определяется габаритами зданий и сооружений, их назначением и функциональными особенностями, требуемой долговечностью и капитальностью, эстетичностью, экономичностью и т.д.
4.5.4 Надежность, прочность и устойчивость конструкций зданий домов-интернатов необходимо рассчитывать в соответствии с положениями действующих на территории Республики Казахстан нормативно-технических документов по обеспечению механической безопасности.
4.5.5 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах или подлежащих реконструкции, усилению (восстановлению), должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
4.5.6 В расчетах зданий и сооружений следует учитывать знакопеременный характер горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок, принимая их направления наиболее невыгодными для напряженно-деформированного состояния рассматриваемого элемента.
4.5.7 Прочность ненесущих стеновых элементов типа перегородок, заполнения каркасов, тяжелых облицовок и их креплений должна быть подтверждена расчетом на действие горизонтальных расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.
4.6 Проектирование инженерных сетей и систем 
4.6.1 Водоснабжение и канализация
4.6.1.1 Системы водоснабжения, канализации домов-интернатов необходимо проектировать в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101.
4.6.1.2 К системам инженерного оборудования зданий домов-интернатов и престарелых относятся:
- системы и устройства водоснабжения и канализации;
- системы и устройства отопления и вентиляции;
- системы и устройства электроснабжения;
- устройства связи и сигнализации.
4.6.1.3 Трубопровод питьевой воды не должен быть расположен в выгребных ямах, септиках, дренажных канавах, сточных ямах, а также под ними или вокруг них.
4.6.1.4 Температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре, не должна превышать 37°С.
4.6.1.5 Расчетная температура воды в ванне бассейна должна быть не менее 29°С.
4.6.1.6 В туалетных, душевых и ванных комнатах следует предусматривать полотенцесушители.
4.6.1.7 Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией.
4.6.1.8 Стояки водопровода холодной и горячей воды, канализации и внутренних водостоков прокладываются скрыто.
4.6.1.9 Подачу холодной и горячей воды к сантехническим приборам (за исключением технологических) предусматривать с установкой термосмесителей.
4.6.1.10 В кранах умывальников и душевых жилых ячеек следует устанавливать термостатические регуляторы, исключающие подачу горячей воды температурой более 50°С.
4.6.1.11 Насосные установки (кроме пожарных) не допускается размещать смежно, а также над и под спальными комнатами, учебными и лечебно-диагностическими помещениями.
4.6.1.12 Помещение для насоса или огороженное пространство вокруг погружного насоса должны быть дренированы и защищены от промерзания обогревом или другими утвержденными методами. Если насосы установлены в подвале, они должны быть подняты на подставку или полку на высоту не менее 0,45 м над полом подвала.
4.6.1.13 Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.6.1.14 На сети хозяйственно-питьевого водопровода рекомендуется предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства в жилых ячейках пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку жилой ячейки с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром 19 мм и оборудован распылителем.
4.6.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование
4.6.2.1 Расчетные температуры воздуха и влажность в помещениях принимаются в соответствии с СП РК 4.02-101.
Пункт 4.6.2.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.6.2.2 Приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать в помещениях:
- для лежачих больных и инвалидов-колясочников;
- душевых и уборных при количестве приборов три и более;
- лечебных, клизменных;
- досуговых и физкультурно-оздоровительных;
- для приготовления и употребления пищи;
- прачечных и производственных мастерских;
- с выделением вредных и с неприятным запахом веществ.
Для всех других помещений следует предусматривать естественные системы вентиляции.
4.6.2.3 Санитарно-гигиенические помещения, доступные инвалидам и престарелым, должны иметь холодное и горячее водоснабжение и канализацию. В санузлах, где в кабинах применен комплекс приборов, рекомендуется учитывать возможность пользования умывальником, сидя на унитазе.
4.6.2.4 Решетки трапов не должны иметь отверстия более 0,01 м, а также продольное и диагональное (30° и менее) расположение щелей относительно направления движения воды.
4.6.2.5 При проектировании систем теплоснабжения предусматриваются два ввода тепла от независимых источников, либо от закольцованных тепловых магистралей. При наличии только одного ввода тепла предусматривается резервная котельная на отдельном либо смежном с проектируемым участке.
4.6.2.6 Отопление зданий домов-интернатов принимается, как правило, центральным водяным.
4.6.2.7 Нагревательные приборы систем отопления, как правило, размещаются под окнами без ниш.
4.6.2.8 В системах отопления, как правило, применяются нагревательные приборы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку.
4.6.2.9 При прокладке труб систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха через перекрытия, перегородки и стены зданий предусматриваются уплотнения в гильзах.
4.6.2.10 Расчетную температуру зимой и обмен воздуха в помещениях следует принимать в соответствии с Приложением И.
4.6.2.11 Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений автоклавной, мойки, душевых, уборной и санитарной комнат.
4.6.2.12 Отделения или группы помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы оборудуются, как правило, одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции.
4.6.2.13 Для зданий со смешанной структурой и различными санитарно-гигиеническими требованиями к каждой из групп помещений, а также с различной продолжительностью работы устраивается децентрализованная система вентиляции (количество резервных вентиляторов предусматривается в соответствии с СП РК 4.02-101).
4.6.2.14 На приточных, вытяжных воздуховодах, обслуживающих помещения, оборудованные автоматическими системами пожаротушения, предусматриваются автоматические заслонки (клапаны) с электроприводом, сблокированным с системами автоматического пожаротушения. Заслонки устанавливаются в непосредственной близости от обслуживаемого воздуховодом помещения.
4.6.2.15 Система вытяжной вентиляции помещений с процессами категории В, оборудованных вытяжными шкафами, проектируется:
- децентрализованная от вытяжных шкафов с индивидуальными воздуховодами и вентилятором для каждого помещения;
- централизованная, при которой вытяжные воздуховоды от каждого отдельного помещения объединяются в сборный вертикальный коллектор, размещаемый за пределами здания, или горизонтальный, размещаемый на техническом этаже в помещении для оборудования вытяжных систем.
В централизованной системе вытяжной вентиляции предусматривается установка огнезадерживающих клапанов на ответвлениях воздуховодов к помещениям.
4.6.2.16 Расчетная температура воздуха в кондиционируемых помещениях принимается в соответствии с заданием на проектирование как для холодного, так и для теплого периода года, а скорость движения воздуха не должна превышать 0,15 м/с.
4.6.2.17 Наружный воздух, подаваемый системами приточной вентиляции и кондиционирования воздуха, очищается в фильтрах.
4.6.2.18 Конструкция фильтров и места их установки должны позволять удобную чистку или замену фильтрующих элементов по мере их загрязнения.
4.6.2.19 В помещениях с кратностью воздухообмена по приточному воздуху 1,5 и более в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещение. В остальных случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности дверных притворов.
В районах с расчетной скоростью ветра 5 м/с и более предусматривается подпор воздуха в спальных помещениях.
4.6.2.20 Воздух подается, как правило, в верхнюю зону помещения.
4.6.2.21 При кондиционировании воздуха в помещениях с различными санитарно-гигиеническими требованиями и одинаковой продолжительностью работы в течение суток, как правило, предусматриваются центральные многозональные системы.
4.6.2.22 Допускается применять кондиционеры других типов при условии обеспечения ими требуемых параметров кондиционированного воздуха.
4.6.3 Системы устройства электроснабжения
4.6.3.1 Наименьшая освещенность рабочих поверхностей при системе общего освещения, качественные показатели освещения и рекомендуемые источники света для отдельных помещений принимаются согласно требованиям СП РК 2.04-104.
4.6.3.2 По степени обеспечения надежности электроснабжения к первой категории относятся следующие электроприемники домов-интернатов:
- противопожарные устройства, охранная сигнализация, лифты и эвакуационное освещение;
- остальные электроприемники домов-интернатов относятся ко второй категории и частично к третьей категории согласно действующим нормативным документам по электроснабжению.
4.6.3.3 Все электрические сети, включая сети наружного освещения, на территории домов-интернатов, как правило, выполняются кабельными.
4.6.3.4 Расположение штепсельных розеток во всех помещениях определяется технологическим заданием.
4.6.3.5 Расстояние между отдельными зданиями домов-интернатов и ТП должно быть не менее 15 м.
4.6.3.6 В домах-интернатах в помещениях для электросветолечения или в группе таких помещений, обслуживаемых одним постом медицинского персонала, устанавливается распределительный щиток с аппаратом управления на вводе и контролем напряжения на каждой фазе.
4.6.3.7 В каждой процедурной кабине устанавливается на высоте 1,6 м от уровня пола кабинный щиток.
4.6.3.8 Питающие линии к распределительным щиткам и групповые линии к кабинным щиткам выполняются самостоятельными.
4.6.3.9 В спальных помещениях предусматривается не менее одной штепсельной розетки с заземляющим контактом на каждые полные и неполные 6 м площади спального помещения.
4.6.3.10 Общее освещение помещений домов-интернатов, как правило, выполняется энергосберегающими лампами.
4.6.3.11 Для освещения спальных помещений применяются настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола. В жилых помещениях дополнительно предусматривается общее освещение (потолочным светильником).
4.6.3.12 Для жилых помещений психохроников предусматривается только общее освещение потолочными светильниками.
4.6.3.13 Светильники общего освещения, размещаемые на потолках, должны иметь степень защиты не менее IP 20.
4.6.3.14 В кабинетах врачей у кушеток на высоте 1,7 м от пола устанавливается настенный светильник для осмотра больного.
4.6.3.15 Выключатели общего освещения устанавливаются в коридорах у входов в спальные комнаты, местного - у постели инвалида или престарелого.
4.6.3.16 Светильники (осветительную арматуру) при входах на участок и в здание следует крепить непосредственно на ворота или элементы зданий, или ограждений.
4.6.3.17 Светильники на стойках, на путях движения следует ограждать защитными декоративными барьерами или размещать их в составе малых архитектурных форм (на здания ограждений, на тумбах) на высоте не менее 0,75 м.
4.6.3.18 Светильники рекомендуется заделывать заподлицо в вертикальные, горизонтальные или наклонные поверхности стационарных конструкций зданий и сооружений или в элементы стационарного оборудования: в поручни или участок стены за поручнем, в подступенки лестниц, в плоскость стен или покрытия горизонтального или наклонного пола.
4.6.3.19 Световой поток осветительных приборов на путях движения должен обеспечивать освещенность на уровне полос движения не менее 40 лк. При этом он не должен ослеплять пешеходов и засвечивать знаки, указатели, светофоры и световые маячки.
4.6.3.20 Выключатели общего и ночного освещения в спальных комнатах психохроников следует устанавливать в коридорах в специальных нишах с запирающими дверцами. Питание светильников ночного освещения должно производиться от сети аварийного освещения.
4.6.3.21 Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, коридоров световыми указателями входов в здание предусматривается централизованным дистанционным или автоматическим из помещения поста пожарной сигнализации или помещения дежурного персонала, или с щитков освещения.
4.6.3.22 Световые указатели «Выход» с указанием направления выхода предусматриваются у входов в лестничные клетки, в коридорах, у выходов с первого этажа, а также из подвалов, используемых как служебные помещения, у выходов из помещений культурно-массового назначения, административно-бытовых корпусов и у выходов из помещений без искусственного света.
4.6.3.23 Матовая окраска поверхностей помещений и оборудования рекомендуется с соблюдением коэффициентов отражения: потолок - 70%, стены - 60% (верхняя зона) и 50% (нижняя зона), оборудование - 35%, пол - 25% - 30%.
4.6.3.24 В системе комбинированного освещения рекомендуется использовать лампы накаливания как источники наиболее щадящего и расширяющего зону зрительного комфорта светового режима.
4.6.3.25 Светильники местного точечного освещения должны иметь небольшие размеры, возможность изменения высоты и направления светового потока, жесткое крепление к основанию.
4.6.3.26 В коридорах и помещениях, используемых инвалидами с нарушениями функций зрения, рекомендуется предусматривать аварийное освещение (с уровнем освещенности не менее 0,5 лк на полу).
4.6.3.27 В помещениях гардеробных с самообслуживанием рекомендуется в шкафах предусматривать индивидуальные светильники, автоматически включающиеся при открывании двери. На торцевой стене каждого крайнего шкафа рекомендуется на высоте 1,55 м - 1,6 м от уровня пола устанавливать рельефную табличку-указатель с номером ряда и номерами шкафов в ряду.
4.6.3.28 В этих зонах не рекомендуется устанавливать стеклянные экраны, так как они могут давать отражения и отблески, мешающие зрительному восприятию.
4.6.3.29 Защита электрических сетей, как правило, выполняется автоматическими выключателями.
4.6.3.30 Проводки электрических сетей, как правило, выполняются скрытыми сменяемыми.
Открытые проводки выполняются в подвалах, подпольях, технических этажах, помещениях инженерных служб, коммуникационных шахтах, сырых и особо сырых помещениях.
4.6.3.31 Все питающие, распределительные и групповые сети выполняются проводами с медными и алюминиевыми жилами.
В помещениях медицинского обслуживания применяется пятипроводная система питания электроэнергией медицинского оборудования и аппаратуры.
4.6.3.32 В домах-интернатах применяются следующие виды заземления (зануления):
- защитное зануление, которое осуществляется через нулевой рабочий провод и стальные трубы электропроводки;
- повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следующим образом:
а) заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом присоединяется к нулевой шине на вводно-распределительном устройстве в электрощитовой здания;
б) в питающей сети - пятым изолированным проводом, который с одной стороны присоединяется к нулевой шине вводно-распределительного устройства, а с другой - к специальному клеммнику (шине) повторного заземления нулевого провода, который устанавливается под групповым или распределительным щитом;
Пятый провод прокладывается в одной трубе с питающей сетью.
в) в групповой и распределительной сети - дополнительным изолированным проводом от указанного специального клеммника (шины) повторного заземления нулевого провода до электроприемника.
Дополнительный провод прокладывается в одной трубе с групповой или распределительной сетью.
4.6.3.33 Для помещений медицинского обслуживания, где требуется рабочее заземление, снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не менее 15 м от любого другого заземляющего устройства.
4.6.3.34 Ответвления к клеммникам рабочего заземления выполняются без разрыва магистрали с помощью сжимов.
4.6.3.35 Аварийный сигнал выводится в диспетчерский пункт, а при отсутствии диспетчерского пункта - в помещение дежурного технического персонала.
4.6.3.36 Диспетчерский пункт располагается, как правило, в центре нагрузок.
4.6.4 Мусороудаление
4.6.4.1 В проектах необходимо предусматривать современное оборудование, облегчающее условия мусоро- и пылеудаления, в том числе вакуумное пылеудаление.
Средства удаления мусора из зданий должны быть согласованы с системой очистки населенного пункта.
Пункт 4.6.4.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.6.4.2 Здания домов-интернатов высотой два этажа и более (за исключением двухэтажных зданий МСУ вместимостью до 50 мест включительно) должны быть оборудованы мусоропроводами, которые проектируются на группу жилых помещений из расчета суточного накопления мусора 0,6 кг на одно место.
4.6.4.3 Стволы мусоропроводов должны находиться в помещениях с температурой не менее 5°С. Стволы мусоропроводов следует размещать при санитарных комнатах жилых групп. Стволы и загрузочные клапаны мусоропроводов необходимо отделять от поэтажных коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
Ствол мусоропровода должен выполняться из негорючих материалов, иметь возможность прочистки, промывки и дезинфекции, быть герметичным и звукоизолированным от строительных конструкций здания.
4.6.4.4 Все отделочные и герметизирующие материалы должны иметь положительное заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
4.6.4.5 Мусоропроводы не должны создавать уровень шума выше 25 дБ.
4.7 Охрана окружающей среды
4.7.1 При проектировании зданий, строений, сооружений домов-интернатов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей и восстановлению природной среды.
4.7.2 Основными источниками загрязнений при строительных работах являются:
- буровзрывные работы;
- устройство котлованов и траншей;
- применение гидравлического способа разработки грунта;
- вырубка леса и кустарника;
- выжигание почвы кострами;
- повреждения почвенного слоя и смыв загрязнений со строительной площадки;
- образование свалок строительного мусора;
- выбросы автотранспорта и других механизмов, действующих в зоне строительства.
4.7.3 Некоторые негативные воздействия на окружающую среду при различных видах строительных работ и мероприятия по их минимизации и предотвращению представлены в Приложении Л.
4.7.4 В процессе строительства на прилегающую территорию оказывает влияние шум от строительных механизмов и автотранспорта. Это воздействие, как и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, является неизбежным и временным.
4.7.5 Примеры экологической оценки возможных вариантов использования наиболее распространенных строительных отходов приведены в Приложении М.
4.7.6 На строительной площадке необходимо организовать систему отвода дождевых стоков и талых вод в существующие сети ливневой канализации.
В качестве предупредительных мер от загрязнения поверхностных стоков должен быть предусмотрен организованный сброс и вывоз отходов, регулярная уборка территории.
4.7.7 Снижение воздействия на поверхностные воды при строительстве объекта достигается выполнением следующих условий:
- строительная площадка должна содержаться в чистоте;
- для бытовых нужд рабочих должны использоваться биотуалеты;
- во избежание вывоза грунта со стройплощадки на проезжую часть городских улиц до начала строительства необходимо выполнить устройство подъездов с твердым покрытием, а во время строительства производить обмыв водой колес автомобильного транспорта.
4.7.8 Если на территории строительной площадки, проездов и парковок произрастают деревья, снос деревьев согласуется с органами управления, а при благоустройстве предусматривается высадка новых деревьев.
При строительстве главным условием защиты сложившейся экологической системы является сохранение деревьев. При производстве работ запрещаются проезд и стоянка машин, работа механизмов ближе 1 м от границы кроны деревьев. При невозможности выполнить эти требования для защиты корневой системы должно укладываться специальное защитное покрытие.
4.7.9 Повышение отметки поверхности земли у стволов деревьев не должно быть более 0,05 м. Для подсыпки пригодны крупнозернистый песок, гравелистые или щебеночные грунты. Не допускается укладка в пределах корневой системы недренирующих грунтов, а также снятие грунта над корнями деревьев.
Разработку выемок необходимо производить не ближе 2 м от ствола.
4.7.10 В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:
- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов;
- привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;
- закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;
- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транспортные машины.
В зоне радиусом 10 м от стволов деревьев запрещается:
- устанавливать работающие машины;
- складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения и т.д.). 
4.7.11 Вывоз мусора с территории стройплощадки должен осуществляться не реже 1-2 раза в месяц.
 
 
5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Экономия энергии и сокращение расходов тепла
5.1.1 В целях сокращения энергопотребления вводимое в эксплуатацию здание домов-интернатов предпочтительно оборудовать:
- отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, лифтами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);
- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по фасадной или части здания;
- термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах;
- теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры;
- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях в неиспользуемое время в зимний период;
- устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции холода в ночное время;
- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;
- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);
- дверными доводчиками;
- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися дверями;
- ограничителями открывания окон.
Примечание - Порядок определения классов энергоэффективности зданий и сооружений приведен в Приложении К.
5.1.2 Эффективное использование дневного света снижает энергопотребление, сведя к минимуму потребность в искусственном освещении. В зданиях рекомендуется обеспечить:
- доступ к дневному освещению путем правильной ориентации здания по сторонам света;
- максимально уменьшить пространства, не доступные для дневного света.
5.1.3 Рекомендуется использование светлых тонов при покраске стен и крыши здания для обеспечения низкого коэффициента поглощения тепла солнечной радиации.
5.1.4 Оптимальную работу системы отопления и кондиционирования воздуха с точки зрения экологии, безопасности и энергетики необходимо обеспечить путем регулярного технического обслуживания и проверки систем квалифицированным персоналом.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 В процессе проектирования должны проводиться инженерно-геологические изыскания, при которых определяются качество и состояние поверхностного залегающего слоя.
Плодородный почвенный слой подлежит срезке для дальнейшего вывоза на благоустройство городских территорий по согласованию с местной администрацией. Оставшийся грунт складируется на границе площадки, а после завершения строительства используется для отсыпки на газонах.
Избыток минерального грунта, образующийся при рытье котлована и траншей, вывозится с площадки и может использоваться для засыпки понижений или в качестве изолирующего слоя. Место вывоза согласовывается с местной администрацией.
5.2.2 При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть складские помещения для утилизации люминесцентных и газоразрядных ламп, аккумуляторов, электроники и т.д.
5.2.3 Количество материала для переработки устанавливается и рассчитывается либо по весу, либо по объему.
5.2.4 Для снижения водопотребления рекомендуется:
- использование в системе слива очищенной или дождевой воды с предварительной очисткой и обеззараживанием;
- установка счетчиков горячей и холодной воды для каждого потребителя;
- установка ограничителей расхода воды;
- высадить растения, требующие минимального полива;
- высадить на территории участка растения, приспособленные к местному климату, и использовать для их полива очищенную или дождевую воду;
- максимально утилизировать канализационные использованные воды, производить их очистку и повторно использовать.
5.2.5 Рекомендуется использовать водомерные устройства во всех точках, обеспеченных водой.
 
Приложение А изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение А
(информационное)
 
 
Учебно-производственные помещения
 
Таблица А.1 - Ориентировочные состав и площади помещений 
культурно-досугового и учебно-производственного назначения
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее при вместимости учреждения, место
	Примечания

	
	свыше 50 мест
	до 50 мест включительно
	

	1 Класс рисования-изостудия с кладовой
	54+18
	30
	 

	2 Компьютерный класс с подсобным помещением
	54+18
	30
	 

	3 Комната музыкальных занятий с кладовой инструментов
	54+18
	-
	 

	4 Кабинет социально-бытовой адаптации, с помещением для приема гостей
	72+10
	30
	 

	5 Библиотека с книгохранилищем и читальным залом для инвалидов и престарелых с нормальным интеллектом
	0,6-0,8 на 1 место
	59
	 

	6 Кружок рукоделия
	 
	30
	 

	7 Универсальное помещение для кружков
	 
	34
	 

	S Методический кабинет
	36
	-
	 

	9 Комната педагогов и мастеров
	24-54
	 
	В зависимости от числа помещений учебно-профессиональной подготовки

	10 Кладовая мебели, инвентаря
	24
	-
	 

	11 Санитарные узлы для мужчин и женщин
	по расчету
	по расчету
	Распределить поэтажно

	12 Учебно-производственные мастерские с инвентарными и подсобными помещениями:
	 
	 
	С учетом данных, приведенных в Таблице 5

	- швейная
	36+12+10
	-
	 

	- картонажно-переплетная
	72+18+10
	-
	 

	- столярная
	54+18+10
	-
	 

	- ткацкая
	54+18+10
	-
	 

	- механической сборки
	36+18
	-
	 

	- электромонтажная
	36+18
	-
	 

	- токарно-фрезерная
	72+18
	-
	 

	- гончарная
	54+18+10
	-
	 

	- обувная
	36+12+10
	-
	 

	- ручных ремесел (вязания, лозоплетения и пр.)
	36+12+10
	-
	 

	- ремонта аппаратуры и бытовой техники
	36+18+10
	-
	 


*Для МСУ вместимостью до 50 мест включительно зал библиотеки может использоваться для игр в шахматы и шашки.
 
Приложение Б изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение Б
(информационное)
 
 
Помещения культурно-спортивного назначения
 
Таблица Б.1 - Ориентировочные состав и площади помещений культурно-спортивного назначения
 
	Наименование помещений
	Площадь, не менее при вместимости учреждения, место 
	Примечания

	
	свыше 50 мест
	до 50 мест включительно
	

	
	на 1 место
	общая
	на 1 место
	общая
	

	1а Зрительный зал: 
- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
	 
1.8
	 
-
	 
-
	 
-
	Расчетное число мест принимать в соответствии с п. 4.4.3.4

	- для остальных инвалидов и престарелых
	1,2
	-
	-
	-
	

	1б Актовый зал на 50 мест
	 
	 
	 
	 
	

	- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
	-
	-
	1,8
	-
	

	- для остальных инвалидов и престарелых
	 
	 
	1,2
	 
	

	2 Эстрада при зале
	-
	54
	-
	 
	 

	3 Кинопроекционная с радиоузлом
	-
	27
	-
	-
	 

	4 Фойе
	1,2 на 1
место в зрительном зале
	 
	1,2 на 1 место в зале
	 
	Используется как выставочный зал, зал для танцев и игр

	5 Помещения для артистов
	 
	15×2
	-
	15
	 

	6 Санитарный узел с умывальником
	-
	3
	-
	2,9-3
	 

	7 Радиоузел
	-
	12
	-
	-
	 

	8 Фильмовидеотека
	-
	18
	-
	-
	 

	9 Помещение пожарного поста
	-
	не менее 16
	-
	не менее 16
	В МСУ до 50 мест включительно помещение пожарного поста объединить с помещением вахты/охраны

	10 Студия кабельного телевидения
	-
	18
	-
	-
	 

	11 Кладовая мебели и реквизита
	-
	24
	-
	24
	 

	12 Кладовая аппаратуры
	-
	8
	-
	7-8
	 

	13 Музей
	-
	54
	-
	-
	 

	14 Комната художника
	-
	12
	-
	-
	 

	15 Кружковые помещения: 
	 
	 
	 
	 
	 

	- театральный кружок с подсобным помещением 
	-
	54+18
	-
	28+8
	

	- танцевальный класс с помещением для переодевания и санитарным узлом 
	-
	72+18+3
	-
	-
	

	- театральный кружок лепки с кладовыми инвентаря и готовых изделий
	-
	36+80+10
	-
	-
	

	16 Инвентарные
	-
	36
	-
	-
	 

	17 Санитарные узлы с умывальником в шлюзе
	-
	18×2
	-
	по расчету
	 

	18 Уборные персонала
	-
	3×2
	-
	по расчету
	 

	19 Кабины личной гигиены
	-
	4×2
	-
	-
	Разместить при женских уборных

	20 Спортивный зал
	-
	288 (12×24)
	-
	160
	Используется также для занятий ЛФК

	21 Лечебно-плавательный бассейн следует предусматривать с зеркалом воды не менее 13 м × 18 м
	 
	432
	-
	-
	Габариты помещения не менее 18 м × 24 м.

	22 Хранение спортивного инвентаря
	-
	16
	-
	14
	 

	23 Помещение для раздевания для мужчин и женщин с душевыми и санитарными узлами для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
	-
	42×2
	-
	21×2
	По две душевые сетки и одному унитазу на каждую раздевальную Для МСУ до 50 мест включительно по одной душевой сетке (1000 х 1800) йодному унитазу на каждую раздевальную

	24 Комната инструктора-методиста/ инструктора по плаванию
	-
	12
	-
	12-14
	 

	25 Комната методиста с санитарным узлом
	 
	10 + 4
	-
	-
	В состав санитарного узла входят унитаз, душ, умывальник

	26 Помещение для раздевания с душевой и санитарным узлом
	-
	36
	-
	-
	 

	27 Помещение уборочного инвентаря
	-
	6
	-
	4-7
	 

	28 Комната медсестры
	-
	10
	-
	-
	 

	29 Кладовая спортивного инвентаря
	-
	8
	-
	-
	 

	30 Блок бани сухого жара: 
	 
	 
	 
	 
	Предусматривается только в учреждениях для инвалидов с недостатками физического развития, может располагаться в составе помещений медицинского обслуживания

	- камера сухого жара 
	-
	10
	-
	-
	

	- предбанник с душем 
	-
	10
	-
	-
	

	- уборная с умывальником в шлюзе 
	-
	3
	-
	-
	

	- раздевальная 
	-
	10
	-
	-
	

	- комната отдыха 
	-
	12
	-
	-
	

	- кладовая инвентаря
	-
	4
	-
	-
	

	1) В МСУ до 50 мест включительно допускается объединять раздевальную для спортивного зала и лечебно-оздоровительного бассейна


 
Приложение В изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение В
(информационное)
 
 
Медицинские помещения
 
Таблица В.1 - Ориентировочные состав и площади помещений медицинского обслуживания
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания

	
	для психохроников
	для больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в учреждениях общего типа
	Для МСУ
	

	
	вместимость до 200 мест
	вместимость свыше 200 мест
	вместимость до 200 мест
	вместимость свыше 200 мест
	до 50 мест включительно
	

	1 Кабинет заместителя директора по медицинской работе
	 
	18
	 
	18
	-
	 

	2 Кабинет заведующего отделением
	-
	-
	-
	-
	18-20
	 

	3 Кабинет врача
	15
	15
	15
	15
	15
	 

	4 Кабинет старшей медицинской сестры
	12
	12
	12
	12
	-
	 

	5 Процедурная
	18
	18
	18
	18
	18-26
	С учетом Таблицы 8

	6 Аптечная комната
	8+4
	10+6
	8+4
	10+6
	10+14
	Дополнительно допускается предусматривать комнату для хранения наркосодержащих препаратов

	7 Стоматологический кабинет
	16
	16
	16
	16
	-
	На одно кресло

	8 Кабинет акушера, фельдшера
	22
	22
	22
	22
	-
	то же

	9 Зал ЛФК с кладовой инвентаря
	60+12
	60+12
	60+12
	60+12
	40
	 

	10 Кабинет индивидуального массажа и занятий ЛФК
	18
	18×2
	18×3
	18×6
	24
	6 для переодевания

	11 Ингаляторий со стерилизационной
	16
	24
	16
	24
	-
	 

	12 Кабинет гидропатии
	28
	28
	28
	28
	-
	 

	13 Помещение для раздевания
	14
	14
	14
	14
	-
	 

	14 Водолечение:
	 
	 
	 
	 
	-
	По 7-8 м2 на 1 ванну. Одна ванна должна быть приспособлена для обслуживания инвалидов-опорников

	- ванный зал
	28
	54
	28
	54
	 
	

	- помещение для раздевания
	14
	18
	14
	18
	-
	

	- кабинет подводного массажа
	-
	-
	18x2
	18x3
	 
	

	15 Лечебно-оздоровительный бассейн с ванной 5×10 м1)
	-
	-
	50
	50
	50
	На единовременную вместимость 10-12 человек из расчета 4-5 м2 на место

	16 Кабинет светолечения
	12
	16
	12
	16
	-
	 

	17 Кабинет электролечения
	 
	-
	28
	54
	-
	 

	18 Подсобная комната
	-
	-
	10
	12
	-
	При кабинетах электро-и светолечения

	19 Аминозиновый кабинет с подсобным помещением
	-
	-
	18+6
	18+6
	-
	 

	20 Кабинет озокерито-парафино-лечения, горячих укутываний с помещением подогрева
	-
	-
	16+8
	22+8
	-
	 

	21 Кабинет механотерапии
	-
	-
	28
	54
	-
	 

	22 Кабинет электросна
	18
	28
	18
	28
	-
	 

	23 Сенсорная комната
	-
	-
	-
	-
	27
	 

	24 Кабинет оксигенотерапии
	14
	20
	14
	20
	-
	 

	25 Кабинет психологической разгрузки
	-
	-
	18
	24
	-
	 

	26 Инвентарная
	24
	36
	24
	36
	10
	 

	27 Комната персонала
	12
	12×2
	12
	12×2
	-
	 

	28 Сестринская комната
	-
	-
	-
	-
	18
	с санитарным узлом душем

	29 Санитарные узлы для мужчин и женщин с умывальниками в шлюзе
	16^2
	18x2
	16x2
	18x2
	по расчету
	 

	30 Комната гигиены женщин
	4
	4
	4
	4
	 
	При одном из женских санитарных узлов

	31 Комната хранения предметов уборки
	4
	4×2
	4
	4×2
	по расчету
	 

	32 Санузлы персонала с умывальниками в шлюзе
	3
	3×2
	3
	3×2
	-
	 


1) В МСУ до 50 мест включительно допускается объединять раздевальную для спортивного зала и лечебно-оздоровительного бассейна.
 
Приложение Г изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение Г
(информационное)
 
 
Столовые и производственные помещения
 
Таблица Г.1 - Ориентировочные состав и площади помещений столовой 
и производственных помещений пищеблока
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания

	
	 
в учреждениях свыше 50 до 200 мест
	в учреждениях свыше 200 мест
	Для МСУ до 50 мест включительно 
	

	1 Обеденный зал
	2,4 м2 на 1 место
	(10-15% для инвалидных колясок)

	2 Умывальные
	3 м2 (1 умывальник) на каждые 8-20 мест
	 

	3 Раздаточная
	18
	24
	17-18
	 

	4 Сервизная
	6
	8
	5
	 

	5 Моечная столовой посуды
	16-18
	30-36
	14
	 

	6 Горячий цех
	54
	70
	54
	 

	7 Хлеборезка, хранение хлеба
	6
	8
	5-6
	 

	8 Моечная кухонной посуды
	8
	10
	8-9
	Не менее 30 м2 при механизированной мойке

	9 Холодный цех
	10
	14
	10
	 

	10 Цех мучных изделий
	10
	14
	10
	 

	11 Мясорыбный цех
	18
	24
	18
	 

	12 Овощной цех
	15
	18
	15-16
	 

	13 Комната заведующего производством
	8
	8
	7
	 

	14 Кладовая суточного запаса продуктов
	8
	10
	6-7
	 

	15 Кладовая сухих продуктов
	10
	14
	10
	 

	16 Охлаждаемые камеры: 
- продуктов 
- отходов
	 
20 
4
	 
32
4
	 
20 
4
	Не менее двух камер с выходом наружу (для МСУ - непосредственно или через коридор/тамбур)

	17 Помещение первичной обработки продуктов (овощей, птицы)
	8+6
	10+8
	12
	 

	18 Загрузочная, кладовая тары
	14
	18
	10-14
	Возможно разделение помещений

	19 Кладовая белья: 
- чистого 
- грязного
	 
6 
4
	 
8 
6
	 
6-8 
4-6
	 

	20 Кладовая и моечная тары
	12
	16
	-
	 

	21 Комната персонала с душевой и санитарным узлом
	18
	24
	16
	 

	22 Комната кладовщика
	-
	6
	-
	 

	23 Кладовая овощей, солений
	12+6
	16+8
	12+6
	 

	24 Комната хранения предметов уборки
	4
	4
	2,5-4
	 

	25 Раздаточная
	16
	20
	14-16
	Для обслуживания карантинных отделений, изоляторов

	26 Столовая персонала
	16+6
	18+8
	по расчету
	С выходом на участок с соблюдением п. 4.4.1.23


 
Приложение Д изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение Д 
(информационное)
 
 
Административно-бытовые помещения
 
Таблица Д.1 - Ориентировочные состав и площади помещений административно-бытового обслуживания
 
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания

	
	в домах-интернатах свыше 50 до 200 мест
	в домах-интернатах свыше 200 мест
	для МСУ до 50 мест включительно
	

	1 Вестибюль с гардеробом для посетителей
	100
	0,7 на 1 место
	100
	 

	2 Магазин-салон с подсобными помещениями
	18+10
	24+12
	-
	 

	3 Парикмахерская
	16+8
	18+10
	18
	 

	4 Санитарные узлы мужские и женские с умывальником в шлюзе
	5×2
	5×2
	по расчету
	 

	5 Кабинет директора
	18
	24
	18-28
	допускается с комнатой отдыха и санитарным узлом

	6 Кабинет заместителя директора
	-
	-
	16-18
	 

	7 Канцелярия-приемная
	12
	14
	12-17
	 

	8 Кабинет директора по хозяйственной части
	12
	14
	-
	 

	9 Помещение дежурного персонала технического обслуживания
	10
	14
	-
	 

	10 Бухгалтерия с кассой
	12+4
	18+4
	28
	 

	11 Комната отдыха персонала
	24
	36
	-
	 

	12 Комната сестры-хозяйки с кладовой
	10+6
	12+8
	-
	 

	13 Кладовая чистого белья с починочной
	14
	20
	-
	 

	14 Кладовая грязного белья
	14
	20
	-
	 

	15 Помещение архива
	8
	12
	-
	Может располагаться в подвале

	16 АТС
	18
	24
	-
	то же

	17 Гардероб персонала с душевой и санитарным узлом
	24
	36
	-
	то же

	18 Кладовые, инвентарные, хозяйственно-складские помещения
	30
	40
	-
	то же

	19 Помещение ремонта электроаппаратуры с подсобным помещением
	12+4
	14+6
	-
	то же

	20 Помещение дезкамеры
	-
	20-30
	-
	 

	21 Комната хранения предметов уборки
	4×2
	4x2
	по расчету
	 

	22 Постирочная
	8+18+6
	8+22+8
	по зданию
	В случае, если в составе помещений хозяйственного обслуживания прачечная не предусмотрена


 
Приложение Е 
(информационное)
 
 
Информационные устройства и средства связи 
 
Таблица E.1 - Группы, виды информационных устройств и средств связи
 
	Группа
	Подгруппа
	Вид

	1 Технические средства информации общего пользования, доступные для инвалидов
	1.1 Визуальные средства отображения информации
	1.1.1 Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.) 
1.1.2 Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха)

	
	 
1.2 Звуковые средства воспроизведения информации
	1.2.1 Акустические средства (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения) 
1.2.2 Вспомогательные аудиосистемы с индукционными контурами и их элементы (устройства звукового дублирования, наушники и др.)

	
	 
1.3 Тактильные средства отображения информации
	1.3.1 Печатные носители статической информации, выполненные рельефным шрифтом (указатели, таблички) 
1.3.2 Печатные носители статической информации, выполненные шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.)

	2. Технические средства сигнализации общего пользования, доступные для инвалидов
	2.1 Визуальные средства сигнализации
	2.1.1 Графические средства сигнализации, в том числе знаки безопасности (предупреждающие знаки) 
2.1.2 Световые сигнальные устройства, в том числе световые сигнализаторы, световые маячки, светофоры 
2.1.3 Цветографические сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, контрастные цветовые полосы

	
	2.2 Звуковые средства сигнализации
	2.2.1 Звуковые сигнальные устройства уведомляющей сигнализации, в том числе речевые оповещатели, звуковые маяки 
2.2.2 Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации, в том числе предупреждающие оповещатели, аварийные звуковые оповещатели, а также звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации (для людей с недостатками зрения)

	
	2.3 Тактильные средства сигнализации
	2.3.1 Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки, рельефные или фактурные средства), искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины (бордюрные камни) 
2.3.2 Динамические тактильные устройства, в том числе вибрационные сигнализаторы, тактильные вибраторы

	3 Технические средства связи общего пользования, доступные для инвалидов
	3.1 Средства односторонней связи
	3.1.1 Громкоговорители 
3.1.2 Акустические системы громкоговорящей связи 
3.1.3 Микрофоны 
3.1.4 Ларингофоны 
3.1.5 Наушники 
3.1.6 Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой»

	
	 
3.2 Средства двусторонней связи
	3.2.1 Громкоговорящие средства связи 
3.2.2 Средства связи с усилителями приема, мобильная связь 
3.2.3 Факсимильные аппараты 
3.2.4 Таксофоны


 
Приложение Ж
(информационное)
 
 
Габариты кресла-коляски для взрослых
 
[image: ]
 
Приложение И
(информационное)
 
 
Параметры воздуха и воздухообмена в помещениях жилых зданий
 
Таблица И.1 - Расчетная температура воздуха и требования к воздухообмену в помещениях
 
	Помещение
	Расчетная температура зимой, °С, не менее
	Требования к воздухообмену
	
	 

	
	
	 
 
приток
	вытяжка
	
	 

	1 Жилые комнаты:
	 
	 
	 
	
	 

	- для лиц свободного и наблюдательного содержания;
	20
	однократн. 1)
	однократн.
	
	 

	- для граждан пожилого возраста и инвалидов, способных к частичному самообслуживанию
	21
	однократн. 1)
	однократн.
	
	 

	- для лежачих больных и передвигающихся на креслах-колясках
	22
	двукратн.
	двукратн.
	
	 

	2 Гостиная
	20
	однократн. 1)
	однократн.
	
	 

	3 Ванная комната, душевая кабина
	252)
	-
	по воздушному
балансу, но не менее, м3/ч:
	25 
	
	 

	4 Санузел
	20
	-
	
	50
	
	 

	5 Совмещенный санузел
	252)
	-
	
	50
	
	 

	6 Библиотека-читальня, комната отдыха, кружковая
	20
	однократн. 1)
	однократн.
	
	 

	7 Курительная
	18
	однократн. 1)
	10-кратн.
	
	 

	8 Зал лечебной физкультуры, комнаты лечебно-трудовых мастерских
	20
	(50 м3/ч на одного человека)
	
	 

	9 Кухня-буфетная, кухня-раздаточная в жилых группах
	18
	однократн. 1)
	1,5
	
	 

	10 Помещение для бытовых нужд
	20
	однократн. 1)
	однократн.
	
	 

	11 Вестибюль, общий коридор, гардеробная
	18
	-
	-
	
	 

	12 Парикмахерская
	20
	однократн. 1)
	однократн.
	
	 

	13 Зрительный зал
	В соответствии с нормами проектирования культурно-зрелищных и досуговых учреждений
	
	 

	14 Обеденный зал, кухня
	В соответствии с требованиями для предприятий общественного питания
	
	 

	15 Помещения медицинского обслуживания
	В соответствии с нормами проектирования учреждений здравоохранения
	
	 

	16 Мусоросборная камера
	5
	-
	однократн. 3)
	
	 

	17 Машинное отделение лифтов
	5
	-
	однократн.
	
	 

	18 Помещение бытового обслуживания
	В соответствии с нормами проектирования предприятий бытового обслуживания
	
	 

	1) Приточный воздух в объеме однократного воздухообмена должен подаваться через окна. При установке окон без форточек и с герметичным притвором следует применять модификации окон со встроенными проветривателями. 
2) Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических. 
3) Мусоросборную камеру следует вентилировать через ствол мусоропровода и жалюзийную решетку, установленную в нижней части двери.
	
	 

	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 


 
Таблица И.2 - Расчетные параметры влажности и скорости 
движения воздуха в жилых помещениях
 
	Период года
	Наименование помещения
	Относительная влажность, %
	Скорость движения воздуха, м/с

	
	
	оптимальная
	допустимая, не более
	оптимальная, не более
	допустимая, не более

	1 Холодный
	Жилая комната
	45-30
	60
	0,15
	0,2

	 
	Помещения для отдыха
	45-30
	60
	0,15
	0,2

	
	Коридор
	45-30
	60
	0,15
	0,2

	 
	Туалет
	 
	 
	0,15
	0,2

	 
	Ванна
	 
	 
	0,15
	0,2

	2 Теплый
	Жилая комната
	60-30
	65
	0,2
	0,3


 
Таблица И.3 - Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций
 
	Ограждающие конструкции
	Воздухопроницаемость GH, кг/(м2 · ч), не более

	1 Наружные стены, перекрытия и покрытия
	0,5

	2 Стыки между панелями наружных стен
	0,5*

	3 Входные двери
	1,5

	4 Входные двери в здания
	7,0

	5 Окна и балконные двери в деревянных переплетах
	6,0

	6 Окна и балконные двери в пластмассовых или алюминиевых переплетах
	5,0


 
И.1 Минимально допустимое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции [image: ] принимается в зависимости от градусосуток отопительного периода (ГСОП) региона строительства и определяется по таблице И.3.
И.2 Удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше максимально допустимого значения, определяемого по таблице И.4. Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб рассчитывается по формуле:
[image: ]
где [image: ] - приведенное сопротивление теплопередаче і-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2 °С/Вт;
Аф,i - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2;
Vот - отапливаемый объем здания, м3.
Совокупность фрагментов, характеристики которых используются в формуле (И.1), должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания.
И.3 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Температура внутренних поверхностей вертикальных светопрозрачных конструкций зданий должна быть не ниже плюс 3°С.
 
Таблица И.4 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
 
	Здания и помещения, коэффициенты а и b
	Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С·сут/год
	Нормируемые значения сопротивления теплопередаче [image: ], м2 °С/Вт, ограждающих конструкций
	

	
	
	стен
	покрытий и перекрытий над проездами
	перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами
	окон и балконных дверей, витрин и витражей
	

	Жилые
	2000
	2,1
	3,2
	2,8
	0,3
	

	
	4000
	2,8
	4,2
	3,7
	0,45
	

	
	6000
	3,5
	5,2
	4,6
	0,6
	

	
	8000
	4,2
	6,2
	5,5
	0,7
	

	
	10000
	4,9
	7,2
	6,4
	0,75
	

	
	12000
	5,6
	5,2
	7,3
	0,8
	

	А
	-
	0,00035
	0,0005
	0,00045
	-
	

	В
	-
	1,4
	2,2
	1,9
	-
	

	Примечания 
1. Значения [image: ]ДЛЯ величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует определять по формуле
[image: ]
где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, для конкретного пункта; a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы за исключением графы 6, где для интервала до 6000 °С·сут/год: а = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут/год: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут/год и более: а = 0,000025; b = 0,5. 
2. Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 
3. При выполнении требований к удельному расходу тепловой энергии на отопление зданий согласно раздела 10, допускается уменьшение сопротивления теплопередаче [image: ]отдельных ограждающих конструкций здания по сравнению с нормируемым по данной таблице, но не ниже минимальных величин: для стен [image: ], для заполнений оконных и других проемов, применять конструкции окон и балконных дверей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже установленного в графах 6, 7, для остальных ограждающих конструкций [image: ].
	

	
	

	
	

	
	

	
	


 
Таблица И.5 - Максимально допустимые значения удельного коэффициента 
теплопередачи теплозащитной оболочки здания
 
	Отапливаемый объем здания, Vom, м3
	Значения [image: ], Вт/(м3 °С), при значениях ГСОП, °С сут/год
	

	
	1000
	3000
	6000
	9000
	12000
	

	300
	0,995
	0,736
	0,53
	0,414
	0,339
	

	750
	0,733
	0,543
	0,39
	0,305
	0,25
	

	1920
	0,536
	0,397
	0,285
	0,223
	0,183
	

	4800
	0,403
	0,298
	0,215
	0,168
	0,138
	

	12000
	0,315
	0,233
	0,168
	0,131
	0,107
	

	30000
	0,269
	0,191
	0,138
	0,108
	0,088
	

	75000
	0,269
	0,165
	0,119
	0,093
	0,078
	

	185000
	0,269
	0,155
	0,11
	0,09
	0,078
	

	Примечания 
1 Для промежуточных величин объема зданий и ГСОП, а также для величин отапливаемого объема здания превышающих 185000 м3 значение [image: ] рассчитываются по формулам:
[image: ]
2 При достижении величиной [image: ], вычисленной по (I), значений меньших, чем определенные по формуле, то следует принимать:
[image: ]
	

	
	

	
	

	
	


 
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции проверяется по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории в климатической камере.
Расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года следует принимать в соответствии с СП РК 2.04-106.
- для ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных конструкций) - среднюю температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
- для светопрозрачных ограждающих конструкций - среднюю температуру наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92.
Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:
- для помещений жилых зданий - 55%,
- для ванных комнат - 65%,
- для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;
- для теплых чердаков жилых зданий - 55%.
Энергетическая эффективность жилого здания на стадии разработки проектной документации характеризуется показателем тепловой энергетической эффективности, численно равным удельному (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир) расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот, Вт·ч/(м2·°С·сут) или [Вт·ч/ (м3·°С·сут)]. Этот показатель должен быть меньше или равен нормируемому значению [image: ], Вт·ч/ (м2·°С·сут) или [Вт·ч/(м3·°С·сут)] и определяться путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления, а также применением других энергосберегающих решений, до удовлетворения условия
 
[image: ]                       (И.2)
 
где [image: ]- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт·ч/(м2·°С·сут) или [Вт·ч/(м3·°С·сут)].
 
Приложение К
(информационное)
 
 
Классы энергоэффективности зданий, помещений, сооружений
 
Порядок определения и пересмотра классов энергоэффективности 
зданий, строений, сооружений
 
К.1 Для определения класса энергоэффективности при разработке предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации строительства новых или расширения (капитальный ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений, сооружений:
1) заказчик указывает требуемый класс энергоэффективности в задании на разработку предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации;
2) предпроектная и (или) проектная (проектно-сметная) документация разрабатывается с учетом указанного в задании на разработку класса энергоэффективности;
3) для определения соответствия указываемого класса энергоэффективности в предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации заказчик обращается к юридическому лицу для проведения экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности, получившему свидетельство об аккредитации по данному виду деятельности;
4) по результатам экспертизы предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации выдается заключение, которое содержит информацию о классе энергоэффективности.
К.2 Класс энергоэффективности пересматривается путем проведения энергоаудита не реже одного раза каждые пять лет.
К.3 Класс энергоэффективности определяется в соответствии с показателями, указанными в Таблице К.1, в соответствии с государственными нормативами, нормативами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и энергосбережения и повышения энергоэффективности.
К.4 Класс энергоэффективности указывается в техническом паспорте здания, строения, сооружения.
К.5 Присвоение класса энергоэффективности и указание ее в техническом паспорте производятся заказчиком энергоаудита (собственником субъекта энергоаудита) для существующих зданий, строений, сооружений или лицом, ответственным за оформление технического паспорта введенного в эксплуатацию здания, строения, сооружения, на основании заключения энергоаудита или экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
 
Таблица К.1 Классы энергоэффективности зданий
 
	Обозначение класса
	Наименование класса энергоэффективности
	Величина отклонения расчетного (фактического) значения показателя энергоэффективности на отопление и вентиляцию здания от нормативного, %

	При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий

	А++ 
А+ 
А
	Очень высокий
	ниже -60 
от -50 до -60 
от -40 до -50

	В+ 
В
	Высокий
	от -30 до -40 
от -15 до -30

	С+ 
С 
С-
	Нормальный
	от - 5 до - 15 
от + 5 до - 5 
от + 15 до + 5

	При эксплуатации существующих зданий

	D
	Пониженный
	от + 15,1 до + 50

	Е
	Низкий
	более + 50


 
Приложение Л 
(информационное)
 
 
Виды строительных работ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду
 
Таблица Л.1 - Меры по минимизации и предотвращению влияния на окружающую среду
 
	Виды работ
	Основные виды воздействий
	Предупреждающие мероприятия

	Организация строительной площадки
	Образование строительного мусора и выезд загрязненного автотранспорта, загрязнение поверхностных стоков, эрозия почвы, изменение ландшафта и т.д.
	Оборудование выездов со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта, установка бункеров-накопителей или организация специальной площадки для сбора мусора, транспортировка мусора при помощи закрытых лотков, вывоз мусора и лишнего грунта в места, определенные Заказчиком. Организация очистки производственных и бытовых стоков, предотвращение «излива» подземных вод при буровых работах и их загрязнения при работах по искусственному закреплению слабых грунтов. Защита от размыва при выпуске воды со стройплощадки, организация срезки и складирования почвенного слоя, правильная планировка временных автодорог и подъездных путей. Пересадка и ограждение сохраняемых деревьев, обеспечение оттеснения животного мира за пределы стройплощадки и пр.

	Транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, работа компрессоров, отбойных молотков и др. строительного оборудования
	Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод, шумовое загрязнение и пр.
	Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами. Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами. Обеспечение шумозащитными экранами мест размещения строительного оборудования (при строительстве вблизи жилых домов и т.п.)

	Сварочные, изоляционные, кровельные и отделочные работы
	Выбросы в окружающую среду вредных веществ (газы, пыль и т.д.)
	Организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр.

	Каменные и бетонные работы
	Образование отходов и возможность запыления воздуха 
Вибрационная и шумовая нагрузки
	Обработка естественных камней в специально выделенных местах на территории стройплощадки; обеспечение мест производства работ пылеулавливающими устройствами. Применение виброустройств, соответствующих стандартам, а также вибро- и шумозащитных устройств и т.д.


 
Приложение М
(информационное)
 
 
Экологическая оценка вариантов использования отходов строительных материалов 
 
Таблица М.1 - Виды отходов и оценка возможных вариантов использования
 
	Виды отходов
	Повторное использование без переработки
	Повторное использование после переработки
	Сжигание
	Свалка (необходимо избегать)

	каменные материалы
	1
	2
	-
	3

	железобетон
	1
	2
	-
	-

	дерево
	1
	2
	3
	4

	синтетические материалы
	-
	1
	2
	3

	металлы
	1
	2
	-
	4

	бумага и картон
	-
	1
	2
	3

	стекло
	1
	2
	-
	3

	химические отходы (остатки клея, краски и т.п.)
	-
	1
	2
	3

	остальное (остатки тары, упаковки, хозяйственный мусор)
	-
	1
	2
	3

	Примечание - Дана соответствующая оценка нагрузок на окружающую среду в баллах по различным вариантам переработки (чем выше балл, тем выше нагрузка). Вариантов с высокими баллами необходимо избегать.


 
Ключевые слова: интернаты, расчетная вместимость, проектирование, участки, территория, комнаты, вестибюль, помещение, пожарная безопасность, бытовое обслуживание, водоснабжение, канализация, санитарно-техническое оборудование, шкафы, электроснабжение, сети наружного освещения, парковочная зона, слаботочные системы.
 



image1.jpeg
© &

€

Pucynox 1-Taneas ynpasaenns





image2.jpeg
50
N = Sl o
7 8| 5% 5 Al =
5| g s
] —1 M| S |
)| sw w” s
. }
0
- I
A
| | 330,350 |
0|
w), ||
2w

Pucynon JK.1 - Kpecao-koasicka 15 B3pocbix




image3.gif




image4.jpeg
()]





image5.gif




image6.gif




image7.gif
gy e KEIEMN





image8.gif




image9.gif




image10.gif




image11.jpeg
R Sy )
0.00013-COIT+0,61

k= !
12 nJuoz-V,;J

>2700

[ —
0.00013-TCOM+061




image12.jpeg




image13.gif




image14.gif




