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По всему тексту слова «общеобразовательные учреждения», «общеобразовательных учреждений», «общеобразовательных учреждениях», «общеобразовательным учреждениям», «общеобразовательного учреждения» заменены соответственно словами «общеобразовательные организации», «общеобразовательных организаций», «общеобразовательных организациях», «общеобразовательным организациям», «общеобразовательной организации» в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
 
По всему тексту слова «учащиеся», «учащихся» заменены соответственно словами «обучающиеся», «обучающихся» в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают основные требования к размещению, организации системы зданий, земельному участку, территории, функциональным группам, составу и площадям помещений, объемно-планировочным решениям, освещению, инженерному оборудованию и внутренней среде общеобразовательных организаций.
1.2 Объектом нормирования настоящих строительных норм являются требования, предъявляемые к проектированию, строительству и эксплуатации общеобразовательных организаций. 
1.3 Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых (капитально ремонтируемых) зданий общеобразовательных организаций, в том числе малокомплектных общеобразовательных организаций любых организационно-правовых форм собственности. 
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.); приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм используются следующие ссылки:
Гарантированный государственный норматив сети организаций образования, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1256.
Технический регламент «Требования к безопасности конструкций из других материалов», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1351.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.
СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Блок учебных кабинетов: Группа разнородных учебных помещений одного профиля или дисциплины.
3.2 Групповые занятия: Занятия с разделением классной группы на подгруппы по 8, 6 или 4 человека, в соответствии с которыми группируются ученические столы. При этом обучающиеся сидят лицом друг к другу и выполняют коллективные задания.
3.3 Индивидуальные занятия: Занятия с рассредоточением обучающихся по всему классному помещению для самостоятельного решения поставленных учителем задач. Обучающиеся могут быть обращены лицом на периметр стен с закрепленным на них дидактическим материалом или проводить занятия с ТСО.
3.4 Класс-кабинет: Помещение для обучающихся основной и старшей школы, для проведения занятий по разным дисциплинам.
3.5 Классное помещение: Помещение для обучающихся начальной школы.
3.6 Комбинированное освещение: Сочетание бокового естественного освещения с верхним естественным освещением.
3.7 Лаборантская: Помещение для хранения и подготовки оборудования к опытам учителем и лаборантом.
3.8 Лаборатория: Помещение для занятий с демонстрацией опытов.
3.9 Параллель классов: Число классных групп одного возраста.
3.10 Предшкольные классы: Классы для детей пяти, шести лет в общеобразовательных школах, в которых проводится одногодичная обязательная бесплатная предшкольная подготовка.
3.11 Сельские населенные пункты: Села, аулы, производственные участки и т.д.
3.12 Специализированный кабинет: Помещение для углубленных профильных курсов или по узкой дисциплине.
3.13 Среднее звено школы: Школа в составе 5 - 9 или 5 - 8 (7) классов.
3.14 Старшая школа: Школа в составе 10 - 11, 9 - 11 или 8 - 11 классов.
3.15 Учебная секция: Группа классных помещений (учебных кабинетов), рекреация, ресурсный центр и санузлы.
3.16 Фронтальные занятия: Все обучающиеся сидят лицом к классной доске и учителю.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Целью нормативных требований настоящих строительных норм является обеспечение безопасности с учетом защиты жизни, здоровья людей, а также проектирование и возведение общеобразовательных организаций со всеми необходимыми помещениями для обучения, пребывания, с учетом пожарных, санитарно-гигиенических, эргономических, технологических требований, надежности и устойчивости конструкций, охраны окружающей среды, обеспечения энергетической эффективности, ресурсосбережения.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Здание общеобразовательных организаций, его конструкции и элементы, а также основания под ними должны выдерживать сочетание предполагаемых нагрузок и воздействий, которые они могут испытывать во время строительства, эксплуатации и на протяжении всего срока службы.
4.2.2 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий общеобразовательных организаций должны обеспечивать возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения и распространения пожара и его опасных факторов, в том числе на соседние здания. 
В случае пожара должна быть обеспечена эвакуация в безопасную зону людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями до нанесения вреда их жизни и здоровью, а также проведение мероприятий по ликвидации пожара.
4.2.3 Здание общеобразовательных организаций должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы его внутренняя среда не оказывала недопустимого воздействия на человека физических, химических, биологических и иных вредных факторов в течение срока его службы при пребывании в нем обучающихся и (или) работающих. 
4.2.4 В зданиях общеобразовательных организаций должны создаваться необходимые комфортные условия для обучения и пребывания, обеспечивающие защиту жизни и здоровья детей, персонала, а также посетителей в процессе эксплуатации с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.5 Застройка территорий должна создавать благоприятные условия для жизнедеятельности людей с учетом влияния на окружающую среду.
4.2.6 Строительные конструкции здания и внутренние системы инженерного обеспечения должны обеспечивать благоприятный микроклимат, включая температуру, влажность и скорость движения воздуха. 
Следует не допускать протечек воды в помещения сквозь (через) ограждающие конструкции и образование сырости.
4.2.7 Системы водоснабжения и внутренние системы водопровода должны обеспечивать возможность непрерывной подачи воды в требуемом количестве. 
4.2.8 Системы и сети канализации должны обеспечивать удаление жидких стоков без попадания их в систему водоснабжения, без загрязнения почвы и окружающей среды.
4.2.9 Искусственное освещение и естественная инсоляция помещений зданий должны создавать условия для нормального образовательного процесса и предотвращения угрозы причинения вреда здоровью человека.
4.2.10 Здание и его помещения не должны создавать опасности здоровью обучающихся вследствие ухудшения условий пребывания из-за шума. 
4.2.11 Здания в течение их жизненного цикла не должны оказывать негативное воздействие на окружающую среду, включая обеспечение экологической защищенности особо охраняемых природных и рекреационных территорий, водоемов, водоохранных зон.
4.2.12 Пути передвижения обучающихся и посетителей, в том числе с ограниченными возможностями, в здании общеобразовательных организаций и по территории должны быть удобными и безопасными с учетом наличия лестниц, проемов, наклонных и скользких поверхностей, разности высот и низкорасположенных элементов, а также движения транспорта. 
4.2.13 Здание общеобразовательных организаций и его ограждающие строительные конструкции, системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также освещения должны функционировать в режиме энергоэкономии и сохранения тепла.
4.2.14 В зданиях общеобразовательных организаций должно обеспечиваться рациональное использование природных ресурсов в соответствии с расчетным сроком службы здания, максимальным использованием отходов производства и вторичным использованием строительных конструкций.
Раздел 4 дополнен пунктом 4.2.15 в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ 
4.2.15 На этапе проектирования общеобразовательных организаций необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Общие положения
5.1.1 Общеобразовательные организации следует проектировать в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» и других нормативно-технических документов, устанавливающих требования к проектированию, строительству и эксплуатации общеобразовательных организаций. 
5.1.2 К общеобразовательным организациям относятся:
а) начальная общеобразовательная школа;
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
г) профильная школа;
д) лицей;
е) гимназия;
ж) малокомплектная школа.
При проектировании общеобразовательных организаций следует учитывать требования действующих на территории Республики Казахстан нормативно-правовых актов и санитарных правил. 
5.1.3 Общеобразовательные организации должны обеспечивать осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программами образования.
5.1.4 Вместимость общеобразовательных организаций должна определяться исходя из организационно-педагогической структуры с учетом требований санитарных правил к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных организациях, градостроительных условий и демографической структуры населения в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01 и действующих нормативных документов.
5.1.5 Наполняемость классов (в том числе предшкольных) для общеобразовательных организаций и профильных школ устанавливается в соответствии с организацией учебно-воспитательного процесса и санитарными правилами.
5.1.6 При проектировании следует учитывать деление классных групп на подгруппы при проведении практических занятий по некоторым предметам исходя из дифференцированных или интегрированных программ обучения.
5.2 Требования к размещению и оборудованию земельного участка
Пункт 5.2.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.2.1 Здания общеобразовательных организаций следует размещать с учетом перспективного развития жилого района и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов. Площади земельных участков следует принимать в соответствии с градостроительными нормами СН РК 3.01-01.
Допускается размещение общеобразовательных организаций на первых и (или) вторых этажах многоквартирных жилых зданий, в частных домовладениях, во встроенно-пристроенных помещениях с учетом минимально допустимой площади на 1 обучающегося и обеспечения лиц с особыми образовательными потребностями.
Набор помещений определяется согласно заданию на проектирование.
5.2.2 Расстояние от зданий образовательных учреждений до красной линии и от границы земельного участка общеобразовательной организации до стен жилых и других зданий следует принимать в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан санитарными правилами и СН РК 3.01-01.
Не допускается размещать школьные участки на территории санитарно-защитных зон, промышленных объектов. 
5.2.3 На всех этапах проектирования зданий общеобразовательных организаций необходимо проведение расчетов ожидаемых уровней шума от автотранспорта и других источников шума в соответствии с требованиями СН РК 2.04-02. В случае необходимости должны быть разработаны мероприятия по защите от повышенных уровней шума с обязательными расчетами по эффективности.
5.2.4 Здание на участке необходимо размещать так, чтобы окна выходили на две стороны, создавая возможность циркуляции потоков солнечного света и воздуха.
Пункт 5.2.5 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.2.5 На земельных участках общеобразовательных организаций следует предусматривать следующие зоны: площадь под застройку зданий и сооружений, озеленение, физкультурно-спортивную, отдыха, а также по заданию на проектирование учебно-опытную и хозяйственную.
5.2.6 В случаях размещения здания в условиях затесненной застройки состав зон земельного участка уточняется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Пункт 5.2.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.2.7 Физкультурно-спортивную зону следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию открытых спортивных сооружений.
Физкультурно-спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона, оборудованной, в том числе для лиц с особыми образовательными потребностями.
5.2.8 Физкультурно-спортивную зону следует располагать за полосой зеленых насаждений.
5.2.9 Учебно-опытная зона должна входить в состав общей площади участка.
Допускается совмещение зоны начальной военной подготовки со спортивной зоной.
5.2.10 В зону отдыха следует включать:
а) площадки для подвижных игр обучающихся начальной школы (2 - 4 классы);
б) площадки для тихого отдыха основной школы.
Для обучающихся старших классов зоной отдыха служат площадки спортзоны.
5.2.11 При уменьшении общей площади земельных участков без изменения должны сохраняться размеры легкоатлетического ядра, спортивных площадок и площадок для подвижных игр.
5.2.12 Хозяйственная зона должна иметь отдельный въезд (вход) и размещаться со стороны производственных помещений столовой и вблизи учебно-опытной зоны. Допускается также размещать хозяйственные кладовые в цокольном этаже или подвале здания школы с отдельным выходом наружу. Состав и площади хозяйственных построек определяются в соответствии с вместимостью и профилем школ.
В хозяйственной зоне земельных участков сельских школ предусмотреть гараж для автобуса.
5.2.13 В площадь озеленения должны включаться площади зеленых насаждений, учебно-опытной зоны, физкультурно-спортивной и зоны отдыха, а также газонов, защитных полос и изгородей из кустарников вокруг участков.
Не допускается применять для озеленения ядовитые и колющие растения.
5.2.14 Участок должен быть освещен, обустроен малыми архитектурными формами, иметь мощеные покрытия и травяной газон.
Среднюю горизонтальную освещенность следует принимать по СН РК 2.04-01.
5.3 Требования по пожарной безопасности
5.3.1 Пожарная безопасность и объемно-планировочное решение здания должны соответствовать требованиям технических регламентов «Общие требования к пожарной безопасности», «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
5.3.2 Здания общеобразовательных организаций должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы пожарные могли надлежащим образом осуществлять работы по спасению, защите собственности и использовать оборудование для тушения пожаров.
5.3.3 Наибольшее количество людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ, при расчете ширины путей эвакуации должно определяться исходя из вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения, а также спортивного зала (актового зала), лекционной аудитории, находящихся на данном этаже.
5.3.4 Эвакуационные выходы должны быть четко обозначены.
5.3.5 Деревянные конструкции пола спортзала должны быть обработаны огнезащитным составом. Места для сидения допускается выполнять из горючих материалов, не выделяющих при горении токсичных веществ.
5.3.6 Помещения гардеробных необходимо оборудовать системой дымоудаления.
5.3.7 Размещение сауны (бани сухого жара) в зданиях общеобразовательных организаций не допускается.
5.3.8 Каналы в строительных конструкциях для прокладки электропроводки не должны снижать предела огнестойкости данных конструкций.
5.3.9 Электрическое оборудование, приспособления и их работа должны быть установлены таким образом, чтобы уменьшить их потенциальную возможность как источников возгорания.
5.3.10 Из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в который нет выходов из классов, учебных кабинетов и лабораторий.
5.3.11 Извещатели сигнализации могут быть автоматическими или механическими (ручные). Ручные извещатели должны устанавливаться так, чтобы исключалась возможность вредоносных операций.
Пункт 5.3.12 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.3.12 Автоматическую пожарную сигнализацию, реагирующую на дым, необходимо предусматривать в кабинетах информатики, кладовых для хранения сырья и готовой продукции, актовом зале, помещениях библиотеки, вестибюлях, гардеробных, кладовых индивидуального спортивного инвентаря.
Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
5.3.13 На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям, а также возможность объезда вокруг зданий. Подъезды к зданиям и объезды вокруг него, хозяйственный двор и подходы к зданию должны иметь твердое покрытие. Автостоянки для педагогов и сотрудников следует проектировать с соблюдением требований действующих нормативных документов.
5.3.14 В зданиях общеобразовательных организаций следует предусматривать электрооборудование, электрическое освещение, системы связи и передачи информации, автоматическую пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре в соответствии с требованиями технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
5.3.15 Эвакуационные, опознавательные, ориентировочные знаки должны быть ясно видимы и соответственно узнаваемы в условиях, ожидаемых для назначения этих знаков.
5.3.16 Знаки должны обозначать выходы и безопасные места и должны располагаться так, чтобы определить пути эвакуации, направлять людей к выходу и безопасным местам и оставаться видимыми в случае отключения электроэнергии.
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
Подраздел 5.4.1 «Организация сети, виды и типы общеобразовательных учреждений». Исключен приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.2 Требования к функциональным группам, составу и площадям помещений
5.4.2.1 Набор функциональных групп, состав и площади помещений общеобразовательных организаций должны соответствовать их видам и типам, функционально-педагогической структуре и назначению.
5.4.2.2 Состав помещений общеобразовательных организаций должен содержать учебную и общешкольную группы помещений и дифференцироваться на функциональные группы. Учебная группа помещений старшей профильной школы должна состоять из развитой группы специализированных кабинетов, соответствующих конкретным профильным дисциплинам.
5.4.2.3 Количество основных помещений классов и классов-кабинетов для всех видов общеобразовательных организаций принимается равным количеству учебных групп в соответствии с организационно-педагогической структурой.
Допускается на каждую параллель классов (с 1 по 11) принимать дополнительно классные помещения и учитывать дополнительную часть ученических мест в общей вместимости школы согласно формам и методам организации учебно-воспитательного процесса.
5.4.2.4 - 5.4.2.6. Исключены приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
Пункт 5.4.2.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.2.7 Гардеробные для преподавателей должны предусматриваться из расчета не менее двух мест на один класс. Гардеробные для обучающихся должны предусматриваться в соответствии с действующими нормативными документами.
5.4.2.8 Рекреации следует проектировать, как правило, в виде зальных помещений.
5.4.3 Архитектурно-планировочные решения
5.4.3.1 Здания общеобразовательных организаций следует проектировать универсальными в целях эксплуатации их в качестве школы с различными организационно-педагогическими структурами, лицея или гимназии.
5.4.3.2 Этажность здания общеобразовательной организации следует принимать обоснованно, в соответствии с санитарными правилами и с учетом сейсмичности района строительства.
5.4.3.3 Объемно-планировочная структура здания должна соответствовать назначению учреждения, его специфике и комфортным условиям эксплуатации, включая связь с участком школы.
5.4.3.4 Архитектурно-типологическая структура здания в соответствии с функциональной моделью должна обеспечивать необходимую пространственную организацию.
5.4.3.5 Учебные помещения должны группироваться в учебные секции.
5.4.3.6 Группу помещений общешкольного центра рекомендуется размещать изолированно от учебных секций. Проходы в помещения центра через учебные секции не допускаются.
5.4.3.7 Общеобразовательные организации следует проектировать с учетом возможности обособления учебных секций-блоков.
В пункт 5.4.3.8 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.3.8 Кухонные блоки следует проектировать для работы на сырье или полуфабрикатах при наличии школьно-базовых столовых.
В производственные помещения столовой должен предусматриваться отдельный вход и дебаркадер.
Производственные помещения столовых проектируются с учетом размещения в них комплекта торгово-технологического оборудования на электроподогреве и обеспечения питания обучающихся в организации образования.
5.4.3.9 В общеобразовательных организациях, размещенных в приспособленных зданиях, в условиях затесненной застройки, в сельских населенных пунктах при отсутствии условий для организации типовых столовых, по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривается сокращенный набор помещений: складские помещения, кухня с зонами для подготовки сырья, приготовления пищи, раздачи готовой продукции и мытья столовой и кухонной посуды.
5.4.3.10 Состав помещений, минимальный набор и размещение технологических оборудований пищеблока, а также требования к ним должны соответствовать действующим на территории Республики Казахстан санитарным правилам.
5.4.3.11 Размещение учебно-спортивных помещений следует предусматривать с учетом расположения соседних помещений, согласно действующим нормативным документам.
5.4.3.12 Предусматривать проходы в учебно-спортивные помещения через учебные секции не допускается. Вход в спортивный зал предусматривается непосредственно из раздевальных или через обособленный коридор.
При обеспечении автономности функционирования спортзалов допускается по согласованию с органами образования и государственного санитарного надзора использовать их во внеучебное время для спортивных занятий взрослых жителей микрорайона с обязательной организацией при них дополнительных раздевалок, душевых и санузлов.
Пункт 5.4.3.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 09.10.15 г. № 346-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.3.13 Гардеробные рекомендуется располагаться изолированно с зонированием для начальной, основной и старшей школы.
Допускается размещать гардеробы в коридорах-рекреациях с зонированием для начальных, основных и старших классов, с учетом необходимой площади при условии соблюдения требований пожарной безопасности.
Пункт 5.4.3.14 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.3.14 На входах в здания общеобразовательных организаций предусматриваются просторные и обогреваемые тамбуры.
5.4.3.15 Входы в санузлы не следует располагать напротив входа в учебные помещения или непосредственной близости от них.
Пункт 5.4.3.16 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.3.16 Унитазы в уборных для обучающихся должны размещаться в закрытых кабинах. Кабины должны быть отделены перегородками.
Для лиц с особыми образовательными потребностями следует предусматривать отдельные туалеты соответствующие требованиям СП РК 3.06-101.
5.4.3.17 В общеобразовательных организациях следует предусматривать компьютерный центр с возможностью беспроводного выхода в интернет. Состав и площади помещений следует принимать согласно виду и профилю общеобразовательной организации.
5.4.3.18 Компьютерный центр целесообразно размещать в блоке с библиотечно-информационным центром.
5.4.3.19 Подсчет технико-экономических показателей зданий необходимо производить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.4.3.20 В целях организации заблаговременного выполнения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны разделы проекта следует проектировать с учетом требований действующих нормативных документов в зависимости от степени категорирования городов и объектов хозяйствования.
5.4.4 Эргономические параметры размещения мебели и оборудования
5.4.4.1 Основное помещение школы - класс - учебный кабинет - должен отвечать требованиям активного ведения учебного занятия с организацией как фронтальных, так групповых и индивидуальных форм обучения с широким привлечением технических средств.
5.4.4.2 Помещение должно включать рабочую зону обучающихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, личных вещей обучающихся, зону для групповой работы и для индивидуальных занятий учеников (особо успевающих и неуспевающих) и возможности активной деятельности. Эти зоны как сумма пространств, должны обеспечивать оптимальные условия обучения.
Пункт 5.4.4.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.4.3 Оснащение общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с Нормами оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70.
5.4.5 Естественное и искусственное освещение
5.4.5.1 Естественное освещение помещений школ следует проектировать в соответствии с СН РК 2.04-01 и другими нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан.
5.4.5.2 Для организации мобильных форм ведения урока следует предусматривать необходимое равномерное освещение по всей рабочей плоскости в помещении за счет дополнительного верхнего света (комбинированного: сочетания верхнего с боковым) или дополнительного искусственного освещения в глубине помещения вне зоны основных учебных столов.
5.4.5.3 Без естественного освещения разрешается проектировать комнаты гигиены, помещения с инженерным и технологическим оборудованием, а также помещения, не являющиеся рекреационными.
В особых случаях, для соблюдения требований максимальной компактности здания допускается зрительные залы и кулуары, санитарные узлы для обучающихся проектировать с искусственным освещением. При этом должна быть увеличена кратность обмена воздуха (по расчету).
Допускается освещать коридоры вторым светом путем устройства остекленных перегородок или фрамуг в стенах коридора.
5.4.5.4 Искусственное освещение основных помещений общеобразовательных организаций следует принимать по СН РК 2.04-01.
5.4.5.5 Искусственное освещение должно соответствовать назначению помещения, быть достаточным, регулируемым, безопасным, не оказывать слепящего и другого неблагоприятного действия на обучающихся и внутреннюю среду помещений.
При использовании ламп накаливания должны использоваться светильники закрытые или частично открытые в сторону потолка, при использовании люминесцентных ламп - закрытые или ребристые.
5.4.5.6 Классная доска оборудуется софитами и освещается.
5.4.5.7 Светильники располагают параллельно светонесущей стене.
5.4.5.8 Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность.
5.4.6 Требования к внутренней отделке помещений
5.4.6.1 Внутренняя отделка помещений должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в зависимости от их назначения.
Применение полимерных материалов и видов отделки допускается в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан, и по согласованию с органами государственного санитарного надзора.
5.4.6.2 Декоративно-отделочные облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации и в зальных помещениях следует применять в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
5.4.6.3 Количество вредных газов, жидкостей, удельной эффективной активности естественных радионуклидов, выделяемых материалами, используемыми в строительстве здания, не должны превышать вредной концентрации в любом пространстве.
Пункт 5.4.6.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.6.4 Светопрозрачные конструкции из стекла в общеобразовательных организациях должны соответствовать требованиям технического регламента «Требования к безопасности конструкций из других материалов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1351.
5.4.6.5 В помещениях с обычным режимом эксплуатации потолки, стены, пол, оборудование должны иметь гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5.4.6.6 Для покрытия пола следует использовать водонепроницаемые материалы. Покрытие пола в лечебных учреждениях должно быть гладким, без дефектов - щелей, трещин, дыр и т.д., плотно пригнанным к основанию, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.
5.4.7 Инсоляция, солнцезащита и ориентация помещений по сторонам света
Пункт 5.4.7.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.4.7.1 Инсоляцию учебных помещений общеобразовательных организаций предусматривают в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
5.4.7.2 Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 11.02.20 г. № 31-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.7.3 Учебные помещения, в которых предусматривается использование технических средств обучения, следует оборудовать устройствами для зашторивания.
5.5 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
5.5.1 Для обеспечения выполнения требований механической прочности и устойчивости конструкции здания должны сохранять свои свойства в течение предполагаемого срока службы, который должен быть установлен в проектных документах.
5.5.2 Проектирование зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сейсмических зонах, следует производить с учетом сейсмических воздействий.
5.5.3 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СН РК 2.01-01.
5.5.4 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях.
5.5.5 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
5.5.6 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных деформаций основания в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по различным инженерным сетям.
5.5.7 Ограждающие и несущие конструкции зданий должны приниматься согласно требованиям соответствующих нормативных документов.
5.5.8 При размещении зданий на подрабатываемых территориях, на просадочных грунтах, а также других сложных геологических условиях следует учитывать дополнительные требования соответствующих строительных норм.
5.6 Инженерное оборудование
5.6.1 Водоснабжение и канализация
5.6.1.1 В зданиях общеобразовательных организаций следует предусматривать хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, которые необходимо проектировать в соответствии с СН РК 4.01-01 и требованиями действующих нормативных документов.
5.6.1.2 В случаях отсутствия в населенном пункте канализации и водопровода, а также спецтехники, в проектно-сметной документации по согласованию с государственным заказчиком следует предусматривать затраты на приобретение спецтехники (водовозок, ассенизационных машин). В этом случае водоснабжение и способ удаления нечистот и отбросов согласовывается с органами санэпиднадзора.
5.6.1.3 В случае отсутствия в населенном пункте водопровода следует предусматривать отдельную емкость для централизованного обеспечения питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды.
5.6.1.4 Трубопровод питьевой воды не должен быть расположен в выгребных ямах, септиках, дренажных канавах, сточных ямах, а также под ними или вокруг них.
5.6.2 Отопление и вентиляция
5.6.2.1 В зданиях общеобразовательных школ следует предусматривать отопление и вентиляцию в соответствии с требованиями настоящих норм и СН РК 4.02-01.
5.6.2.2 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций.
5.6.2.3 Системы отопления целесообразно выполнить с использованием современных приборов отопления, обладающих высокой теплоотдачей.
5.6.2.4 В зданиях общеобразовательных организаций до 200 обучающихся, особенно в сельской местности, отопление рекомендуется решать на основе автономной котельной, а устройство вентиляции допускается без организованного механического притока.
5.6.2.5 Удаление воздуха из учебных помещений следует предусматривать через рекреации и санитарные узлы.
5.6.2.6 Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений (групп помещений): классных помещений и учебных кабинетов (при отсутствии воздушного отопления), лабораторий, учебных мастерских, спортивных залов (актовых залов), столовой, медпункта, санитарных узлов.
5.6.2.7 При проектировании воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое управление системами, поддержание в помещениях расчетной температуры и отностительной влажности, а также регулирование температуры воздуха в неучебное время.
5.6.2.8 Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещений не допускается.
5.6.2.9 Воздухообмен в школьных столовых должен рассчитываться на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни.
При установке модулированного кухонного оборудования подачу части приточного воздуха следует осуществлять через вентиляционные устройства этого оборудования.
5.6.2.10 Удаление воздуха из комплекса пищеблока следует предусматривать через производственные помещения.
5.6.2.11 Применение воздуховодов из асбестоцементных труб не допускается.
5.6.3 Электротехнические устройства
5.6.3.1 Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение зданий и наружное освещение территорий общеобразовательных организаций следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.6.3.2 Во всех помещениях зданий общеобразовательных организаций должна предусматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка.
5.6.3.3 Светильники в учебных помещениях должны предусматриваться с особо низким уровнем шума и рассеянного света.
Необходимо обеспечивать нормируемые значения коэффициента пульсации освещенности.
5.6.3.4 При проектировании осветительных установок должны вводиться коэффициенты запаса при люминесцентных лампах.
5.6.3.5 Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников, имея ввиду освещение, в первую очередь, части помещения, удаленной от окон.
5.6.3.6 Аварийное и эвакуационное освещение должны предусматриваться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
5.6.3.7 Установка телефонов должна предусматриваться в административных и медицинских помещениях.
5.6.3.8 Сети для приема телевизионного вещания, применения видеотехники и замкнутых систем, телевидения следует предусматривать в классах, учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, зрительном зале, библиотеке, кабинете директора, учительской.
5.6.3.9 В общеобразовательных организациях следует предусматривать установку электрочасов и электрозвонков.
Наименование раздела 5.7 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.7 Обеспечение безопасности
5.7.1 При проектировании земельных участков общеобразовательных организаций следует устраивать ограждение по всему периметру с посадкой зеленых насаждений.
Пункт 5.7.2 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.7.2 Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся, здания и территории общеобразовательных организаций следует предусматривать помещения охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в орган внутренних дел (вневедомственной охраны).
Необходимость оснащения системой и средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом, системой и средствами оповещения, телевизионной системой видеонаблюдения определяется по требованиям, установленным в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
5.7.3 Молниезащита зданий общеобразовательных организаций должна предусматриваться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.7.4 Крыши с постоянным доступом должны быть оборудованы барьером.
5.7.5 Барьеры должны быть изготовлены и установлены с учетом опасности, соответствующего размера и конфигурации для удержания людей от падения.
5.8 Требования по обеспечению доступности маломобильных групп
Пункт 5.8.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
5.8.1 Здания общеобразовательных организаций проектируются с учетом доступности для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.8.2 При проектировании следует предусматривать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку и к доступному входу в здание.
5.8.3 Нормируемое пространство для прохода маломобильных групп населения, а также проезда или маневрирования кресла-коляски не должно быть сокращено выступающими элементами и частями здания, а также устройствами и оборудованием, размещаемыми на стенах учреждения или на отдельных конструкциях.
5.9 Требования по обеспечению охраны окружающей среды
5.9.1 При разработке ландшафтного плана следует обеспечить сохранение ресурсов, таких как вода, почва, биологическое разнообразие, энергетические ресурсы, качество воздуха, открытые пространства дикой природы и другие природные ресурсы.
5.9.2 При проектировании следует принять меры для предотвращения эрозии почвы и уноса пыли.
5.9.3 При обеспечении требований охраны окружающей среды необходимо принимать меры для снижения водопотребления.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования по сокращению энергопотребления
6.1.1 Проектирование общеобразовательных организаций в части по сокращению энергетических ресурсов, уменьшению потерь тепла в зданиях и сооружениях должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, которые направлены на эффективное использование и экономию энергетических ресурсов.
6.1.2 Здание должно быть спроектировано и построено с учетом требований по эффективному использованию энергии для частей и систем зданий.
6.1.3 В соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами предусмотреть решения и комплекс мер по повышению энергоэффективности общеобразовательных организаций.
6.1.4 Ограждающие конструкции здания должны быть сооружены с использованием энергосберегающих материалов, а также следует применять энергосберегающие мероприятия в инженерных системах.
6.1.5 При совершенствовании энергетической эффективности зданий должны приниматься во внимание климатические и местные условия, а также климатические условия внутри помещений и учитывать экономическую эффективность. Эти меры не должны влиять на другие технические требования зданий, а также на их общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.1.6 Следует принимать меры по предотвращению перегрева, таких как затенение, обоснование тепловой мощности при строительстве зданий, а также развитие и применение технологий пассивного охлаждения, которые улучшают климатические условия внутри здания и микроклимат вокруг здания.
6.1.7 Предусмотреть оптимальную работу системы отопления и кондиционирования воздуха с точки зрения экологии, безопасности и энергетики.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 При проектировании общеобразовательных организаций следует использовать технологии, обеспечивающие экономное расходование материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию отходов.
6.2.2 Для рационального использования природных ресурсов при проектировании следует обеспечить выполнение требований нормативных документов Республики Казахстан в области природопользования.
6.2.3 При проектировании должны предусматриваться надежные и эффективные меры предупреждения, устранения загрязнения вредными отходами, их обезвреживание и утилизация, внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий.
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