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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают основные требования к планировке территории, объемно-планировочным и конструктивным решениям, функциональным группам, инженерному обеспечению, пожарной безопасности зданий интернатных организаций.
1.2 Требования настоящих строительных норм должны соблюдаться юридическими и физическими лицами независимо от формы собственности, органами государственного управления в области архитектуры, градостроительства и строительства при проектировании, строительстве, расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий интернатных организаций.
1.3 Требования настоящих норм не распространяются на объекты общеобразовательных учреждений, а также на дома и интернаты для детей-инвалидов.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный ппостановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.
СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-11-2011 Общеобразовательные учреждения.
СН РК 3.02-21-2011 Объекты общественного питания.
СН РК 3.02-04-2012 Дома и интернаты для детей-инвалидов.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 4.02-04-2013 Тепловые сети.
СН РК 4.02-05-2013 Котельные установки.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Интернат при общеобразовательной школе: Организация для обеспечения права на получение среднего образования детьми, проживающими в населенных пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ, а также оказания помощи малообеспеченным, многодетным, неблагополучным семьям в обучении и воспитании их детей.
3.2 Интернатные организации: Организации образования, обеспечивающие государственные гарантии прав на образование определенных категорий лиц с предоставлением места проживания.
3.3 Школа-интернат: Организация системы среднего образования, обеспечивающая государственные гарантии прав на образование детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одиноких матерей (отцов) и нуждающихся в общественном воспитании по условиям жизни, труда, состояния здоровья родителей или лиц, их заменяющих, с предоставлением места проживания.
3.4 Жилая секция школы-интерната: Планировочный элемент, функционально объединяющий жилые комнаты и помещения общего пользования, предназначенные для размещения одной или нескольких групп учащихся.
3.5 Санаторная школа-интернат: Организация системы среднего образования, обеспечивающая государственные гарантии прав на образование и проведение лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития локального туберкулеза у детей и подростков, инфицированных туберкулезом из очагов туберкулезной инфекции и полное клиническое выздоровление их с малыми и затихающими формами туберкулеза с предоставлением места проживания.
3.6 Интернат при опорной школе (ресурсный центр): Целостная образовательная система, интегрирующая имеющиеся кадровые, материально-технические, научно-методические ресурсы входящих в него школ, дошкольных учреждений, профессиональных лицеев, оздоровительно-спортивных комплексов, культурно-досуговых центров, сельскохозяйственных лабораторий и мастерских, обеспечивая тем самым качество образовательного процесса в малокомплектной школе.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Целью нормативных требований является обеспечение безопасности при проектировании и эксплуатации зданий интернатных организаций для защиты жизни, здоровья людей, создания психологически комфортных условий для детей и персонала, проживания (пребывания), питания, воспитания, обучения, а также медицинского и административно-бытового обслуживания детей, с учетом пожарных, санитарно-гигиенических, эргономических требований, надежности и устойчивости конструкций, охране окружающей среды, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Здание интернатных организаций, его конструкции, элементы и основания должны выдерживать сочетание предполагаемых нагрузок и воздействий, которые они могут испытывать во время строительства, реконструкции и эксплуатации.
4.2.2 Здание интернатных организаций должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения возникновения и распространения пожара, его опасных факторов, а в случае его возникновения - огнестойкость несущих конструкций на время эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с ограниченными возможностями, и ликвидации пожара.
4.2.3 Внутренние инженерные системы здания интернатных организаций должны обеспечивать благоприятный микроклимат, включая температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также теплоустойчивость ограждающих конструкций.
4.2.4 Внутренняя среда зданий интернатных организаций не должна оказывать недопустимое воздействие вредных факторов на людей при их проживании и пребывании в них в течение всего их срока службы.
4.2.5 Застройка территории должна создавать благоприятные условия для жизнедеятельности людей с учетом влияния на окружающую среду.
4.2.6 В зданиях интернатных организаций должны создаваться необходимые комфортные условия для жизнедеятельности, обеспечивающие защиту жизни и здоровья детей в процессе эксплуатации здания, с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.7 При проектировании зданий интернатных организаций должны быть предусмотрены необходимая жилая среда и условия для постоянного или временного пребывания детей и персонала с учетом потребностей и профиля организации.
4.2.8 Территория и внутренняя планировка зданий интернатных организаций должны проектироваться с учетом разделения потоков воспитанников согласно возрастным группам и обеспечения необходимыми функциональными зонами.
4.2.9 Ограждающие конструкции зданий должны обеспечить влагозащиту помещений, а системы водоснабжения и канализации не должны допускать утечек и загрязнений.
4.2.10 Искусственное освещение и естественная инсоляция помещений интернатных организаций, а также их звукоизоляция должны создавать условия для нормального пребывания (проживания) воспитанников и персонала, а также не допускать угрозы причинения вреда здоровью человека.
4.2.11 Здания не должны оказывать негативное воздействие на окружающую среду, включая экологическую защиту природоохранных зон.
4.2.12 Пути передвижения людей, в том числе с ограниченными возможностями, в здании интернатных организаций и по территории должны быть удобными и безопасными.
Здания должны обеспечить защиту людей и имущества от последствий взрывов, а также от несанкционированного проникновения и контактов посторонних лиц.
4.2.13 Здания интернатных организаций должны проектироваться и функционировать в режиме экономии энергии, а также сохранения тепла: систем отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также освещения.
4.2.14 В зданиях интернатных организаций должно обеспечиваться рациональное использование природных ресурсов в соответствии с расчетным сроком службы здания.
Раздел дополнен пунктом 4.2.15 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ 
4.2.15 На этапе проектирования зданий интернатных организаций необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 
5.1 Основные положения
5.1.1 Проектирование зданий интернатных организаций следует осуществлять в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» и другими нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к проектированию, строительству и эксплуатации.
5.1.2 Интернатные организации должны подразделяться на следующие виды:
а) школа-интернат;
б) военная школа-интернат;
в) интернат при общеобразовательной школе;
г) интернат при опорной школе (ресурсный центр);
д) школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей;
е) санаторная школа-интернат.
5.1.3 Вместимость интернатов (в том числе негосударственных) устанавливается в соответствии с видом и типом, педагогической структурой и назначением интернатных организаций.
Проектные решения военных школ-интернатов, интернатов при опорной школе (ресурсный центр), школ-интернатов для детей из многодетных и малообеспеченных семей следует осуществлять в зависимости от предоставляемых уровней образования в каждом конкретном случае.
5.1.4 Предоставление земельного участка под строительство интернатных организаций, ввод в эксплуатацию зданий (отдельных помещений), увеличение проектной мощности учреждений или их перепрофилирование, также проектная документация на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, при которых осуществляются расширение или увеличение мощности, изменение инженерной инфраструктуры, услуги, связанные с питанием, организацией образовательного процесса, проживанием воспитанников, подлежат согласованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.1.5 В негосударственных интернатах допускается в зависимости от предоставляемых уровней образования предусматривать размещение зданий (помещений) и/или функциональных зон для оказания дополнительных видов услуг, не противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан.
5.1.6 При укомплектовании структуры интернатов необходимо учитывать следующие уровни образования для воспитанников, начиная с шести лет:
а) начальное образование (Н);
б) основное среднее образование (НО);
в) общее среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное образование) (НОС);
г) основное среднее и общее среднее образование (ОС);
д) общее среднее образование (С);
е) лицей (Л).
5.1.7 Этажность здания, требования к инженерному оборудованию и другие общие требования, в том числе противопожарные, следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
5.1.8 Количество воспитанников в интернатах не должно превышать их проектную вместимость.
5.1.9 При размещении интернатов в приспособленных зданиях набор помещений и их площади определяются в соответствии с требованиями настоящих норм и СН РК 3.02-11, исходя из вида интернатов, числа, возраста воспитанников, количества классов.
5.1.10 Проектирование интернатов осуществляется с учетом соблюдения требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, установленные в нормативных документах.
5.1.11 Помещения для пребывания детей в интернатах следует размещать в надземных этажах.
5.1.12 Планировочное решение учебного комплекса должно обеспечивать наличие для каждого класса собственного учебного помещения, отдельных учебных кабинетов и лабораторий, помещений общего назначения.
5.1.13 Планировка комнат общевоспитательного назначения, гостиной, игровой, общей комнаты в интернатах должна предусматривать возможность размещения мебели для отдыха и общения, проведения общих праздников, занятий, игр, хранения игрушек, предметов творчества воспитанников, организацию рабочей зоны воспитателя или родителя-воспитателя.
5.1.14 Помещения, режим использования которых сопровождается шумом (бойлерные с насосными установками, производственные помещения, ремонтные мастерские, охлаждаемые камеры с насосным отделением, вентиляционные камеры, компрессорные, учебно-производственные мастерские и другие), не допускается размещать смежно над и под спальными комнатами, учебными и медицинскими помещениями.
Допустимые уровни шума в помещениях интернатов следует принимать в соответствии с СН РК 2.04-02.
5.1.15 Для отделки помещений должны использовать строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их безопасность.
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
5.2.1 Для обеспечения выполнения требований механической прочности и устойчивости конструкции здания должны сохранять свои свойства согласно требованиям настоящих норм и соответствующих нормативных документов в течение предполагаемого срока службы.
5.2.2 В целях обеспечения надежности и устойчивости здания механическая безопасность должна осуществляться на основании анализа всей проектируемой несущей конструкции и ее элементов.
5.2.3 Материалы, конструкции и технологию строительных работ следует выбирать с учетом обеспечения минимальных последующих расходов на ремонт, техобслуживание, эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.2.4 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СН РК 2.01-01.
В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях. Должны применяться необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.2.5 При неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий. Уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур, влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
5.2.6 Следует обеспечить возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания, их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
При проектировании следует предусмотреть закрепление оборудования и трубопроводов с целью их работоспособности при возможных перемещениях конструкций.
5.2.7 Ограждающие и несущие конструкции зданий должны приниматься в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
5.2.8 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, следует проектировать в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами, а также учитывать:
а) фундаменты зданий должны быть запроектированы с учетом физико-механических характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима на площадках застройки, а также степени агрессивности грунтов, подземных вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям, также должны обеспечить необходимую равномерность осадка оснований под элементами здания;
б) конструкции должны приниматься с учетом их эффективной и экономической целесообразности в условиях конкретной площадки строительства;
в) вводы инженерных коммуникаций должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных деформаций основания.
5.2.9 Конструктивные решения элементов зданий интернатов на основе различных конструктивных схем должны обеспечивать соблюдение требований прочности, жесткости, устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, при этом должны быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные требованиями комфортности проживания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.3 Требования по пожарной безопасности
5.3.1 Пожарная безопасность зданий интернатов должна соответствовать требованиям Технических регламентов «Общие требования к пожарной безопасности», «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СН РК 2.02-02 и других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
Планировка территории интернатов, а также объемно-планировочные решения зданий и сооружений должны соответствовать противопожарным требованиям СН РК 3.01-01, а также требованиям действующих нормативных документов.
5.3.2 Дороги, проезды, подъезды к зданиям и пожарным источникам воды, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободными.
Не допускается возведение сооружений вдоль проездов, создающих препятствия передвижению транспортных средств, в том числе пожарных машин.
5.3.3 Для обеспечения пожарной безопасности количество эвакуационных выходов предусматривается исходя из расчетного времени эвакуации из здания, а также с учетом блокировки выхода.
5.3.4 Помещения жилых ячеек должны быть размещены в блоках в соответствии с требованиями нормативных документов к общественным зданиям.
5.3.5 Облицовку стен и потолков в спальных помещениях жилых ячеек следует выполнять из несгораемых материалов.
5.3.6 Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов (для стен, потолков и покрытия полов), используемых для отделки путей эвакуации, а также зальных помещений (в зависимости от их вместимости) следует принимать согласно Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.3.7 Размещение сауны непосредственно в зданиях интернатов не допускается.
5.3.8 Лестничные клетки должны иметь выходы наружу на прилегающую к зданию территорию.
5.3.9 Двери лестничных клеток всех типов, а также двери помещений с принудительной противодымной вентиляцией следует проектировать дымонепроницаемыми.
5.3.10 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками.
5.3.11 Спальные помещения, пищеблоки, спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения следует размещать в блоках или частях здания, отделенных противопожарными перекрытиями, стенами, перегородками.
5.3.12 Ширину коридоров следует принимать с учетом открывания дверей по направлению эвакуации с обеспечением минимальной ширины эвакуационного пути.
5.3.13 Из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу.
5.3.14 Помещения гардеробных необходимо оборудовать системой дымоудаления.
5.3.15 Комплексы помещений, объединенные по функциональному назначению (спортивный зал, бассейн, столовая, производственные мастерские), следует обеспечивать самостоятельными эвакуационными выходами.
5.3.16 Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточенно.
5.3.17 При невозможности обеспечить эвакуацию в течение нормативно установленного времени должны предусматриваться пожаробезопасные зоны.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения в пожаробезопасную зону должно быть в пределах досягаемости в течение нормативно установленного времени эвакуации.
5.3.18 При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, ограждающие конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости.
5.3.19 Автоматическую пожарную сигнализацию следует предусматривать в помещениях согласно СН РК 3.02-11.
5.3.20 При проектировании и установке автономных пожарных извещателей следует выполнять требования действующих норм по технике безопасности, охране труда и гигиенической безопасности.
5.3.21 Здания интернатов необходимо оборудовать средствами оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями Технического регламента «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5.3.22 Электрическое оборудование, приспособления и их работа должны быть установлены таким образом, чтобы уменьшить их потенциальную возможность как источников возгорания.
5.3.23 В интернатах необходимо предусматривать аварийное освещение по линии основных переходов и на ступеньках лестниц.
5.3.24 Необходимость устройства автоматизированной системы управления инженерным оборудованием и диспетчеризацией устанавливается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.3.25 Следует предусмотреть дистанционное управление противопожарными клапанами и переключателями по месту электродвигателей и электроприводов клапанов.
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
5.4.1 Требования к участку
5.4.1.1 Интернаты следует размещать на обособленных и благоприятных для строительства земельных участках, соответствующих требованиям и настоящих строительных норм.
5.4.1.2 Проектирование зданий интернатов должно осуществляться с выполнением предпроектного этапа работ по оценке градостроительной ситуации, социального климата, социальных последствий размещения этих зданий в предполагаемом районе, по выбору конкретного участка.
5.4.1.3 Земельный участок, на котором размещается интернат, должен быть удален от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других организаций, которые могут служить источниками шума и загрязнения воздуха, должен иметь ровную поверхность с уклонами, обеспечивающими отвод поверхностных вод, огражден по периметру с использованием безопасной конструкции ограждения, иметь удобные подъездные пути.
5.4.1.4 При проектировании интернатов необходимо добиваться разнообразной трактовки пространств функциональных блоков в зависимости от их назначения, связи интерьеров здания с природой, трансформации пространств учебных и жилых помещений, применения декоративной скульптуры и т.д.
5.4.1.5 Не допускается размещение интернатов на территориях санитарно-защитных зон.
5.4.1.6 Через территорию интерната не должны проходить инженерные коммуникации (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), не предназначенные для санитарно-технического благоустройства и электроснабжения организации.
5.4.1.7 Озеленение территории интерната должно выполнять функцию санитарно-защитного барьера границ между зонами участка.
5.4.1.8 При проектировании планировочной организации земельных участков интернатов необходимо учитывать требования безопасности, информативности и комфортности обучающихся.
5.4.1.9 Окна классов и спален необходимо размещать со стороны, максимально защищенной от источников внешнего шума.
5.4.1.10 Санитарные разрывы от зданий и сооружений иного функционального назначения следует принимать в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01 и действующих нормативных документов.
5.4.1.11 Планировочное размещение интерната на земельном участке должно обеспечивать благоприятные условия освещения и инсоляции помещений.
5.4.1.12 На территориях интернатов не допускается размещение объектов, функционально не связанных с ними.
5.4.1.13 Территории интернатов должны иметь ограждение по всему периметру.
5.4.1.14 На территориях интернатов должны выделяться следующие основные функциональные зоны:
а) учебно-опытные;
б) физкультурно-спортивные;
в) начальной военной подготовки;
г) отдыха;
д) хозяйственные.
5.4.1.15 Взаимное расположение функциональных зон должно обеспечивать технологичность процессов, взаимосвязь отдельных зон с группами помещений в зданиях и между собой.
5.4.1.16 Состав и нормативные показатели функциональных зон, их площади, планировочная организация, оборудование площадок интернатов предусматривается в соответствии с СН РК 3.02-11 и действующими нормативными документами.
5.4.1.17 Функциональные зоны территории должны быть связаны пешеходными дорожками и площадками для катания на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах, ходьбы на лыжах.
5.4.1.18 Устанавливаемое физкультурно-спортивное и игровое оборудование, спортивный инвентарь должны соответствовать требованиям санитарных норм и действующих нормативных документов.
5.4.1.19 Оборудование игровых, физкультурно-спортивных зон должно соответствовать возрастным особенностям воспитанников (по конструкции и размерам). Конструкции оборудования и отдельных сооружений должны быть надежно закреплены, быть водостойкими, хорошо поддаваться очистке.
5.4.1.20 Физкультурно-спортивная зона должна быть ограждена полосой зеленых насаждений или другим видом ограждения.
5.4.1.21 Физкультурно-спортивные площадки и физкультурно-спортивные сооружения на территории интерната оборудуются в соответствии с нормативными документами, устанавливающими требования для проектирования спортивных, физкультурно-оздоровительных зданий и сооружений.
5.4.1.22 Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в помещения пищеблока, иметь асфальтное покрытие и отдельный въезд. Подъезд не должен пересекать пешеходные дорожки к физкультурно-спортивным площадкам интерната, а также зону отдыха.
5.4.1.23 Размеры земельных участков интернатов в зависимости от их проектной вместимости принимаются в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01.
5.4.1.24 В площади озеленения должны включаться площади зеленых насаждений учебно-опытных, физкультурно-спортивных зон, зон отдыха, защитных полос и изгородей из кустарников вокруг участков.
5.4.1.25 Территории рекреационных дворов должны иметь беспыльное и ровное покрытие (устройство покрытий из щебня, шлака или крупного гравия не допускается).
5.4.1.26 Интернаты следует размещать в отдельно стоящих зданиях, соединенных теплыми переходами.
5.4.1.27 Объекты интернатов могут размещаться в комплексах многоцелевого назначения по составу и содержанию, соответствующих архитектурно-строительным, санитарно-гигиеническим и другим нормативным требованиям, обеспечивающим безопасность их функционирования.
5.4.1.28 Жилые ячейки интернатов в сельской местности могут размещаться в малоэтажных домах коттеджного типа.
5.4.1.29 Расстояния между жилыми и учебными комплексами интернатов определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с учетом местной градостроительной ситуации.
5.4.1.30 Для всех функциональных зон интернатов необходимо предусматривать проезды для пожарных машин к зданиям, въезды и входы на участки, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, возможность объезда вокруг здания, а также открытые стоянки для автомобилей и других транспортных средств согласно требованиям СН РК 3.01-01 и действующих нормативных документов. Подъезды к зданиям должны иметь твердое покрытие.
5.4.1.31 В сельских школах-интернатах при отсутствии центральной системы канализации следует предусматривать надворные туалеты, обеспеченные подходами, подъездами и искусственным освещением.
5.4.1.32 Размещение стоянок для автомобилей и иной техники в пределах территории интернатов или вблизи от них следует предусматривать в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01 и действующих нормативных документов.
5.4.1.33 Освещение территорий интернатов должно быть равномерным и рассеянным.
5.4.2 Объемно-планировочные решения зданий, функциональных групп и помещений
5.4.2.1 Функциональное назначение, состав зданий и помещений учебных комплексов
5.4.2.1.1 Набор функциональных групп, состав и площади помещений учебной группы интернатов должны соответствовать их видам и типам, педагогической структуре и назначению.
5.4.2.1.2 Состав помещений учебного комплекса интернатов должен содержать учебную и общешкольную группы помещений.
5.4.2.1.3 Состав, планировочная организация, оборудование и нормативные показатели площадей помещений функциональных групп интернатов принимаются согласно СН РК 3.02-11, а также с учетом настоящего нормативного документа.
5.4.2.1.4 Взаимное расположение отдельных групп помещений учебного комплекса должно обеспечивать функциональную связь их между собой и соответствующими зонами территории.
5.4.2.1.5 Учебные помещения необходимо группировать в учебные секции по возрастным группам учащихся. В составе учебных секций следует предусматривать учебные классы и санитарные узлы. Учебные секции должны быть непроходными для учащихся разных возрастных групп.
5.4.2.1.6 Площадь учебных помещений должна обеспечить выделение рабочих зон учащихся (размещение ученической мебели) и педагогического работника, пространство для размещения наглядных пособий, технических средств обучения, зону для двигательной активности учащихся, соответствующие действующим строительным нормам, устанавливающим требования к составу и площадям учреждений образования.
5.4.2.1.7 В составе помещений учебного комплекса следует предусматривать рекреационные помещения.
5.4.2.2 Функциональное назначение, состав зданий и помещений жилых комплексов
5.4.2.2.1 В составе зданий жилого комплекса интернатов следует предусматривать следующие функциональные группы и помещения: вестибюльные, административные, жилые ячейки, общевоспитательного назначения, пищеблоки со столовыми, хозяйственно-складские, медицинские пункты, помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, учебно-игровые комнаты, служащие также помещениями для подготовки уроков и игр.
5.4.2.2.2 В учреждении размещение различных групп помещений должно обеспечивать их функциональную связь и звуковую изоляцию жилых помещений.
5.4.2.2.3 Гардеробы не допускается устраивать в помещениях для подготовки уроков.
5.4.2.2.4 При входах в здания интернатов необходимо располагать гардеробы для персонала и посетителей, санитарные узлы с умывальниками.
5.4.2.2.5 Гардеробные должны располагаться изолированно с зонированием, соответственно, для воспитанников начальной, основной и старшей школ.
5.4.2.2.6 Кабинет директора следует располагать рядом с кабинетами воспитателей, обеспечивая хороший обзор рекреационного двора, обеспеченный системой видеонаблюдения.
При кабинете директора должна предусматриваться приемная.
5.4.2.2.7 Помещения для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными и иметь отдельные входы (окна).
Шлюзы с окнами для сдачи грязного белья должны открываться в сторону постирочных. Входы в постирочные не допускается устраивать против входов в помещения групповых ячеек и пищеблоков.
5.4.2.2.8 Умывальные и душевые следует размещать вблизи бойлеров с проходами через помещение для переодевания, исключая при этом возникновение сквозняков. Обязательна облицовка стен глазурованной плиткой.
5.4.2.2.9 Помещения, необходимые для проживания воспитанников, проектируются по принципу жилой ячейки.
5.4.2.2.10 Жилые секции не должны быть проходными.
5.4.2.2.11 Комнаты жилых ячеек следует ориентировать на восток, юг и юго-восток.
5.4.2.2.12 В зданиях интернатов проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается, исключением может быть проектирование квартир для холостых специалистов и семейных учителей.
5.4.2.2.13 При размещении служебной квартиры коменданта в пределах интерната следует предусмотреть изолированность от учебной зоны с обеспечением обзорности территории интерната.
5.4.2.2.14 Спальные комнаты в жилых ячейках для воспитанников обеспечивают твердой и мягкой мебелью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к мебели.
5.4.2.2.15 Жилая ячейка должна состоять из:
а) обособленных жилых комнат для мальчиков и девочек;
б) комнаты воспитателя;
в) помещения для переодевания с сушильными шкафами;
г) кладовых для хранения личных и сезонных вещей;
е) кладовых для хранения уборочного инвентаря;
ж) санитарных блоков при жилых комнатах для девочек и мальчиков. Каждый санитарный блок должен состоять из изолированного туалета с умывальником в шлюзе, ванной с душем и ножной ванной.
5.4.2.2.16 Вблизи раздевальных следует предусматривать комнаты для сушки одежды и обуви, оборудованные подводкой горячей воды, вентиляцией, стеллажами и приспособлениями для сушки.
5.4.2.2.17 Игровые помещения, как правило, предусматриваются на первых этажах зданий жилого комплекса с возможностью группировки по возрастному составу воспитанников.
5.4.2.2.18 Комнаты для воспитателей следует размещать между помещениями жилых ячеек и комнатами дневного пребывания каждой группы воспитанников (гостиные и рекреации).
5.4.2.2.19 На этажах жилых ячеек необходимо предусматривать помещения для сменной одежды обслуживающего персонала (воспитателей), а также на каждом этаже комнаты для дневных и ночных воспитателей.
5.4.2.2.20 В связи с особенностями проживания воспитанников по принципу семейного типа приготовление пищи производится в пищеблоке, а режимные моменты питания переносятся в жилые ячейки.
5.4.2.2.21 Каждый воспитанник обеспечивается местом для проживания в соответствии с его параметрами.
Мебель в помещениях жилых ячеек должна соответствовать возрастным особенностям воспитанников.
5.4.2.2.22 Жилые помещения в интернатах оборудуются стационарными кроватями, шкафами и тумбочками для хранения личных вещей, предметов личной гигиены, одежды и обуви детей. Количество тумбочек и стульев должно соответствовать числу проживающих в помещении детей.
5.4.2.2.23 Габариты спальных помещений должны предусматриваться с учетом расстановки кроватей с соблюдением минимальных разрывов.
5.4.2.2.24 При входах в здания интернатов необходимо предусматривать гостиные для встреч воспитанников с родственниками.
5.4.2.2.25 Кроме спортивного зала (спортивных залов) могут предусматриваться плавательный бассейн, тренажерный зал.
5.4.2.2.26 Помещения столовых (обеденные залы, производственные помещения пищеблоков и санитарно-бытовые помещения) следует размещать с отдельными выходами на участки.
Производственные помещения пищеблоков следует ориентировать на север и северо-восток, обеденные залы - на юг и юго-восток.
5.4.2.2.27 При входе и выходе из столовых не должно быть встречных потоков. Размеры помещений или расстояния между колоннами определяются расположением обеденных столов.
5.4.2.2.28 Площади помещений кухни могут уточняться при проектировании согласно технологическим нормативам предприятий питания.
5.4.2.2.29 Устройство, оборудование, содержание пищеблока должны соответствовать требованиям СН РК 3.02-21.
5.4.2.2.30 В сельских интернатах (с предоставлением основного среднего и общего среднего образования) требования к организации питания те же, что и в городских.
5.4.2.2.31 В зданиях интернатов следует предусматривать медицинские пункты (помещения) для профилактического медицинского осмотра. Состав и площади медицинских пунктов согласовываются с органами здравоохранения и образования.
5.4.2.2.32 Медицинские помещения следует размещать в изолированных блоках. Медицинские пункты должны состоять из приемно-карантинных отделений, изоляторов и врачебно-процедурных кабинетов.
5.4.2.2.33 Изоляторы отделяют от остальных помещений медицинских пунктов шлюзами с умывальниками, они должны иметь самостоятельные выходы на участки.
5.4.2.2.34 Комнаты дежурных медицинских сестер следует размещать рядом с палатами изоляторов, они должны иметь отдельные входы из коридоров.
5.4.2.2.35 Площади кабинетов врача должны обеспечивать возможность свободной установки одного шкафа и одной кушетки (носилок).
5.4.2.2.36 Основные централизованные санитарные узлы следует располагать вблизи рекреационных дворов и рекреационных залов. Кроме того, на каждом этаже корпуса жилых комплексов должны предусматриваться санитарные узлы с отдельными кабинами для мальчиков и девочек, оборудованные дверями без запоров.
5.4.2.2.37 Для воспитателей и персонала следует выделять отдельный санитарный узел.
5.4.2.2.38 Входы в санузлы не следует располагать напротив входов в помещения жилых ячеек или в непосредственной близости от них. Проход к санузлам допускается исключительно через шлюзы с постоянным проветриванием (поперечное проветривание).
5.4.2.2.39 На каждом этаже должны быть предусмотрены помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных средств.
5.4.2.2.40 Унитазы в санузлах для воспитанников должны размещаться в открытых кабинах. Кабины должны быть отделены перегородками-экранами. Одна из кабин санузлов для девочек должна предусматриваться с дверью.
5.4.3 Архитектурно-планировочные элементы
5.4.3.1 Ширина дверных проемов должна соответствовать максимальной интенсивности движения через них.
Все двери должны открываться по направлению пути эвакуации.
5.4.3.2 На остекленных дверях следует предусматривать ударопрочные материалы либо защитные решетки.
5.4.3.3 Отделка помещений интернатных организаций должна отвечать требованиям действующих нормативных документов и допускать обработку влажным способом.
5.4.3.4 Материалы, используемые при строительстве для отделки помещений интернатов, должны быть высокого качества, отвечать современным эстетическим требованиям, прошедшие процедуру подтверждения соответствия продукции в государственной системе технического регулирования.
5.4.3.5 Независимо от выбранного приема освещения (боковое, верхнее или комбинированное) в помещениях для подготовки уроков необходимо обеспечивать левостороннее светораспределение.
5.4.3.6 Основные помещения интернатов имеют непосредственное естественное освещение.
Без естественного освещения допускается проектировать помещения хозяйственного, санитарно-бытового назначения.
5.4.3.7 Допустимый коэффициент естественной освещенности должен приниматься согласно требованиям действующих нормативных документов.
5.4.3.8 Светопроемы следует оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.
5.4.3.9 Помещения для учебных занятий, отдыха воспитанников, помещения жилых ячеек, палаты изолятора следует ориентировать преимущественно на южные стороны горизонта.
5.4.3.10 Расстановка мебели в жилых, учебных, досуговых помещениях, расположение солнцезащитных устройств и декоративных растений не должны препятствовать максимальному использованию дневного света, а также равномерному освещению помещений.
5.4.4 Удаление твердых бытовых отходов
5.4.4.1 Выбор системы мусороудаления определяется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с учетом сложившегося обслуживания в населенном пункте.
5.4.4.2 Конструкция мусоропровода должна обеспечивать работоспособность оборудования мусоропровода, дымо-газо-водонепроницаемость ствола, а также безопасные условия его эксплуатации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию мусоропроводов в жилых и общественных зданиях.
5.4.4.3 Эксплуатацию мусоропроводов следует осуществлять в соответствии с действующими нормативами и нормами технической эксплуатации жилого фонда.
5.4.4.4 Для зданий интернатов, не оборудованных мусоропроводом, для сбора и хранения мусора с учетом норм сбора бытовых отходов на данной территории следует предусматривать специально оборудованные крытые или открытые площадки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
5.4.4.5 Количество мусорных контейнеров определяется в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01.
5.4.5 Эксплуатационные характеристики
5.4.5.1 В проектах на объекты строительства интернатов следует предусматривать требования к технической эксплуатации, при составлении которой необходимо руководствоваться требованиями действующих нормативных документов.
5.4.5.2 Не допускается использовать помещения интернатов для целей, не связанных с их функциональной деятельностью.
5.4.5.3 Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянок автотранспорта.
5.4.5.4 На территории интернатных организаций не допускается разведение костров, сжигание мусора и устройство кухонных очагов.
5.4.5.5 В зданиях интернатов не допускается:
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм;
б) использовать для отделки стен и потолков, путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные, архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов, вестибюлей;
г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
д) нарушать эксплуатационное состояние дверей эвакуационных выходов.
5.4.5.6 Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не следует загромождать какими-либо предметами и оборудованием.
5.4.5.7 Эвакуационные выходы должны быть оборудованы предписывающими и указательными знаками безопасности в соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
5.4.5.8 Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах, а также оборудоваться устройствами для самозакрывания.
5.4.5.9 Расстановка мебели и оборудования в помещениях жилых ячеек, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и доступу к средствам пожаротушения.
5.4.5.10 При ремонте мебели должны сохраняться ее размеры, следует применять отделочные материалы и краски, разрешенные к применению в Республике Казахстан.
5.4.5.11 Слуховые окна чердачных помещений следует остеклять и держать в закрытом состоянии.
5.4.5.12 Наружные пожарные лестницы, лестницы - стремянки и ограждения на крышах зданий следует содержать в исправном состоянии.
5.5 Инженерное оборудование
5.5.1 Водоснабжение и канализация
5.5.1.1 В зданиях интернатов следует предусматривать системы внутреннего холодного, противопожарного, горячего водоснабжения, канализации, водостоков и проектировать их в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01 и СН РК 4.01-03.
5.5.1.2 Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие здания интернатов должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным холодным, горячим водоснабжением в соответствии с требованиями к общественным зданиям, сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
При наличии собственного источника водоснабжения он должен отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения.
5.5.1.3 Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям, установленным к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
5.5.1.4 К сантехническим устройствам, обеспечивающим подачу воды для питья, приготовления пищи или для принятия ванны, либо для обработки пищевой, медицинской или фармацевтической продукции, должна подаваться только питьевая вода.
5.5.1.5 В пищеблоках и помещениях с оборудованием, сбрасывающим жиросодержащие стоки, следует предусмотреть установки локальной очистки сточных вод (жироуловители).
5.5.1.6 При отсутствии централизованных канализационных очистных сооружений отведение сточных вод осуществляется в систему локальных очистных сооружений.
Устройство канализационных стояков и трубопроводов в помещениях для хранения и обработки пищевых продуктов и приготовления пищи, помещениях медицинского назначения не допускается.
5.5.1.7 Помещение для насоса или огороженное пространство вокруг погружного насоса должны быть дренированы и защищены от промерзания.
5.5.2 Отопление и вентиляция
5.5.2.1 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха интернатов следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СН РК 4.02-01, СН РК 3.02-11, СН РК 4.02-04.
5.5.2.2 Здания и сооружения, подключаемые к системам центрального теплоснабжения, должны быть оборудованы приборами учета тепла.
5.5.2.3 Температура воздуха в помещениях должна быть дифференцирована в зависимости от назначения помещения.
5.5.2.4 Наружные тепловые сети следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.02-04.
5.5.2.5 Система отопления интернатных организаций должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха помещений в течение всего отопительного периода.
5.5.2.6 Системы отопления и вентиляции, конструкция здания должны обеспечивать необходимое качество воздуха, оптимальный микроклимат во всех помещениях.
5.5.2.7 При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком необходимо предусматривать естественную вытяжную вентиляцию.
5.5.2.8 При выборе, размещении, монтаже оборудования приточно-вытяжных вентиляционных систем, а также воздухоотводов следует соблюдать требования СН РК 4.02-01 и санитарно-гигиенические требования.
5.5.2.9 Окна, оснащенные герметичным притвором, в жилых комнатах и помещениях общего пользования с естественной вентиляцией должны проектироваться с проветриванием, обеспечивающим возможность притока свежего воздуха.
5.5.2.10 Установку металлопластиковых окон осуществляют с устройством фрамуг, форточек или со сложным открыванием.
5.5.3 Электротехнические устройства
5.5.3.1 В зданиях интернатов следует предусматривать электротехнические устройства в соответствии с, СН РК 2.04-01, техническим регламентом «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», а также действующими нормативными документами.
5.5.3.2 Электротехнические устройства (в том числе системы связи) учебных корпусов школ-интернатов следует предусматривать в соответствии с требованиями СН РК 3.02-11.
5.5.3.3 Расположение штепсельных розеток во всех помещениях определяется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.5.3.4 Установка электрочасов и электрозвонков (управляемых от сигнальных электрочасов) должна предусматриваться в соответствии с назначением помещения.
5.5.4 Искусственное освещение
5.5.4.1 Освещение помещений интернатов следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01 и действующими нормативными документами.
5.5.4.2 В помещениях для подготовки уроков при недостаточности нормативного естественного освещения необходимо предусматривать дополнительное искусственное освещение.
5.5.4.3 Источники искусственной освещенности должны обеспечивать равномерное и достаточное освещение помещений согласно нормам искусственной освещенности помещений учреждений образования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.5.4.4 Направление светового потока на рабочее место спереди и сзади недопустимо.
5.5.4.5 Для искусственного освещения помещений применяют лампы одного типа.
5.5.4.6 Искусственную освещенность основных помещений интернатов следует принимать по СН РК 2.04-01.
5.5.4.7 К электросветильникам в учебных помещениях предъявляются следующие требования:
а) электросветильники располагаются в виде сплошных или прерывистых линий параллельно световым оконным проемам (линии зрения учащихся), при этом должно предусматриваться раздельное включение рядов светильников;
б) при освещении должны использоваться подвесные светильники рассеянного света;
в) электросветильники должны использоваться закрытые, частично открытые в сторону потолка или ребристые.
5.5.4.8 При наличии в помещении зон с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы следует предусматривать раздельное управление освещением.
5.5.4.9 При проектировании освещения спортивных залов для защиты от удара мячом светильники следует закрывать решетками.
5.5.4.10 Для освещения крытых бассейнов следует использовать светильники со степенью защиты от брызг.
5.5.4.11 В жилых помещениях воспитанников и палатах изолятора должно быть предусмотрено дежурное (ночное) освещение.
5.5.4.12 Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники.
5.6 Требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения
5.6.1 Здания интернатов, рассчитанные на одновременное пребывание детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы, проектируются с учетом требований СН РК 3.02-04 и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.6.2 В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание с учетом требований градостроительных норм.
5.6.3 Расчеты по планированию доступного пространства для маломобильных групп необходимо делать с учетом размеров стандартной инвалидной коляски и антропологией человека.
5.6.4 Территорию участков интернатных организаций необходимо проектировать с учетом доступности для маломобильных групп. В пешеходной зоне необходимо максимально обезопасить все возможные препятствия (уличная мебель, дорожные знаки, указатели, растения, навесы).
5.6.5 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны иметь ограждение с поручнями. Необходимость устройства подогрева поверхности пандуса, навеса или укрытия устанавливается в соответствии с климатическим районом строительства.
5.7 Охрана окружающей среды
5.7.1 При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению, устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды.
5.7.2 При размещении зданий должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации объектов с соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического, ландшафтного разнообразия.
5.7.3 Ландшафтные планы должны включать разумное сохранение государственных ресурсов, таких, как вода, почва, биологическое разнообразие, энергетические ресурсы, качество воздуха, открытые пространства дикой природы и другие природные ресурсы в интересах общества.
5.7.4 При проектировании ландшафта участка необходимо учитывать условие естественного развития ландшафта.
5.7.5 При посадке деревьев необходимо учитывать климатические условия, тип почвы, количество осадков, направление ветра, обслуживание растений, безопасность детей и персонала.
5.7.6 Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа, а также сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещается.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования по сокращению энергопотребления
6.1.1 Проектирование интернатов в части сокращения энергетических ресурсов, уменьшения потерь тепла в зданиях и сооружениях должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, которые направлены на эффективное использование и экономию энергетических ресурсов.
6.1.2 Инженерные системы здания должны быть оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной, горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении.
6.1.3 При проектировании необходимо предусмотреть правильную ориентацию здания по сторонам света. Правильная ориентация здания должна способствовать естественному сохранению тепла в зимний период и охлаждению в летний, а также обеспечивать инсоляцию помещений.
6.1.4 Для обеспечения эффективного использования тепла ограждающие конструкции здания должны быть выполнены с использованием энергосберегающих материалов.
6.1.5 В целях энергосбережения следует обеспечить теплоизоляцию и вентиляцию зданий.
6.1.6 При совершенствовании энергетической эффективности зданий должны приниматься во внимание климатические и местные условия, условия внутри помещений, а также учитывать экономическую эффективность. Эти меры не должны влиять на другие технические требования зданий, а также на их общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.1.7 Предусмотреть в зданиях возможности (технической, экологической и экономической) установки высокоэффективных альтернативных систем.
6.1.8 Системные требования должны применяться в том случае, если они технически, экономически и функционально целесообразны, по крайней мере, для системы отопления; системы горячего водоснабжения; системы кондиционирования воздуха; крупных вентиляционных систем или сочетания этих систем.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 При проектировании зданий интернатных организаций следует использовать технологии, обеспечивающие экономное расходование сырья, материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию отходов.
6.2.2 Необходимо учитывать мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов, таких, как сокращение водопотребления, увеличение использования воды в системах оборотного и повторно-последовательного использования, сокращение непроизводительных расходов, потерь воды, снижение и прекращение сброса загрязненных сточных вод, очистка сточных вод, извлечение из них ценных веществ и др.
6.2.3 Следует учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую среду, предусматривать надежные и эффективные меры предупреждения, устранения загрязнения вредными отходами, их обезвреживание, внедрение ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных технологий.
6.2.4 Все участки земли должны быть выровнены для предотвращения эрозии почвы и накопления застойных вод вблизи или внутри размещенных на них сооружений.
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