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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в соответствии с Концепцией реформирования системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан, с целью создания благоприятных условий для формирования устойчивой высокой культуры строительства.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к зданиям следственных изоляторов.
Настоящий свод правил разработан в развитие государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения и параметры к требованиям рабочих характеристик СН РК «Проектирование следственных изоляторов» и не является единственным способом их выполнения.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к размещению, земельному участку, функциональным группам, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию, внутренней среде следственных изоляторов.
1.2 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование следственных изоляторов с лимитом наполнения до 1000 человек (включительно).
Проектирование следственных изоляторов с лимитом наполнения более 1000 человек допускается осуществлять исключительно по отдельному решению уполномоченного органа, при наличии специальных технических условий.
1.3 При проектировании следственных изоляторов, кроме требований настоящего норматива, следует учитывать требования действующих законодательных актов, а также других нормативно-технических документов, распространяющихся на проектирование следственных изоляторов.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 2.01-07-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СП РК 2.03-03-2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
СП РК 2.04-31-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 2.04-34-2013 Строительная теплотехника.
СП РК 3.02-26-2012 Полы.
СП РК 3.02-35-2012 Объекты общественного питания.
СП РК 3.02-37-2012 Здания жилые многоквартирные.
СП РК 3.02-71-2013 Административные и бытовые здания.
СП РК 3.06.02-2012 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП РК 4.01-03-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.02-07-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СП РК 5.01-27-2013 Основания зданий и сооружений.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Адаптация: Приспосабливание к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды зданий, учитывающие потребности.
3.2Безопасность: Создание условий проживания, посещения мест обслуживания или труда без риска быть травмированным или причинения вреда имуществу, людям, зданию или оборудованию, а также пожарная безопасность.
3.3Параметры зон и пространств: Числовые значения величин (длина, ширина, высота), характеризующих размеры между какими-либо границами в плане или пространстве, например длина и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус разворота кресла-коляски, высота зоны досягаемости и т. д.
3.4Поперечный уклон: Уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения.
3.5Сигнализаторы (оповещатели) опасности: Специальные элементы, встроенные или прикладываемые к поверхности пешеходной дорожки или другим элементам для предупреждения инвалида с нарушением зрения об опасностях на их пути.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Численность штатов административного состава следственных изоляторов следует определять заданием на проектирование.
4.1.1 В соответствии с заданием на проектирование в составе комплексов следственных изоляторов следует предусматривать здания и сооружения: общежитие квартирного типа для работников уголовно-исполнительной системы, столовая для работников уголовно-исполнительной системы, спортивный корпус с тиром, городок для служебной подготовки, служебная автопарковка.
4.1.2 Количество осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания, ориентировочно следует принимать в размере 5% от лимита наполнения следственных изоляторов.
4.1.3 Для исключения прохода подозреваемых и обвиняемых по территории режимной зоны все здания режимного назначения, отделение краткосрочных и длительных свиданий, производственные мастерские и, по возможности, здания обслуживающего назначения, расположенные в режимной зоне, а также, административное здание, взаимно соединяются отапливаемыми переходами, которые следует выполнять на уровне второго (третьего) этажа - переходные галереи, или ниже уровня поверхности земли - подземные переходы, что оговаривается заданием на проектирование.
4.1.4 Здание общежития квартирного типа для работников уголовно-исполнительной системы следственных изоляторов следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям СП РК 3.02-37, из расчета обеспечения жильем, как правило, не менее 30% работников уголовно-исполнительной системы следственных изоляторов. Количество квартир и их типы по числу комнат, следует устанавливать заданием на проектирование индивидуально в каждом конкретном случае исходя из сложившихся местных условий.
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 Проектируемый объект должен размещаться на расстоянии не более 2 км от пожарного депо. При несоблюдении указанного требования в составе проектируемого объекта необходимо предусматривать пожарное депо или пожарный пост. Оснащение пожарного депо (поста) предусматривают по согласованию с территориальным органом по чрезвычайным ситуациям.
4.2.2 Здания следственных изоляторов должны быть не ниже II степени огнестойкости.
4.2.3 Выбор конструкций и изделий при проектировании зданий и сооружений следственных изоляторов, а также применение облицовочных, отделочных и других материалов следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.4 Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования, а также тип автоматической пожарной сигнализации определяют в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей зданий и помещений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.5 Здания (пожарные отсеки и части зданий - помещения или группы помещений) в составе которых имеются камеры, жилые комнаты (за исключением производственных мастерских и стационара медицинской части) следует относить к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.2.
4.2.6 В зданиях следственных изоляторов в целях пожарной безопасности рекомендуется обеспечить дополнительными системами безопасности следующие помещения:
- котельные;
- места для хранения топлива и других высоко горючих или химических веществ;
- помещения для хранения оружия;
- кухни.
4.2.7 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
4.2.8 При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
4.2.9 При установке точечных извещателей на стенах следует размещать на расстоянии не менее 1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 м до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
4.2.10 При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.
4.2.11 При размещении производственных участков непосредственно в режимных корпусах следственных изоляторов их необходимо отделять от соседних помещений и друг от друга противопожарными стенами 1 типа и оборудовать обособленными выходами, ведущими непосредственно наружу.
4.2.12 При устройстве помещений для проведения религиозных обрядов в режимных и дисциплинарных блоках, эти помещения должны выгораживаться противопожарными перегородками 1 типа и оборудоваться не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, а для установки подсвечников, светильников и других устройств с открытым огнем следует предусматривать негорючие основания.
4.2.13 Помещения для приготовления чая и разогрева пищи в жилых и дисциплинарных блоках допускается устраивать в виде специально изолированных, выгороженных перегородками 1 типа помещений.
4.2.14 Помещения для хранения личных вещей осужденных и постельных принадлежностей, устраиваемые в жилых и дисциплинарных блоках, должны быть выгорожены противопожарными преградами 1 типа.
4.2.15 Эвакуационные выходы для осужденных должны быть обособлены и вести в безопасную зону. Площадь безопасной зоны должна предусматривать не менее 1,5 м2 свободной площади на каждого человека, находящегося в здании, а сама безопасная зона должна находиться на расстоянии не менее 15 м от зданий.
4.2.16 Люк или опускная дверь в полу укрытия наблюдательной вышки, используемые для эвакуации, должны иметь площадь в свету не менее 1,6 м при минимальном измерении в свету 0,6 м.
4.3 Территория, участок и размещение зданий
4.3.1 Здания режимной зоны следует располагать не ближе 30 м от предупредительного ограждения.
Здания режимной зоны следует проектировать высотой до четырех этажей.
4.3.2 Территория комплексов следственных изоляторов должна быть удалена от жилых, общественных, производственных и прочих строений на расстояние не менее 150 м.
4.3.3 На территории режимной зоны следует выделять локальную территорию на особый период, локальный участок для осужденных отряда хозобслуги и локальный участок отделения краткосрочных и длительных свиданий, которые должны ограждаться забором из стальной сетки высотой не менее 3 м. Ограждение локальных участков, локальной территории на особый период оборудуется входной калиткой, а при необходимости металлическими воротами шириной не менее 3,5 м и высотой 3 м.
4.3.4 Площади земельных участков под размещение локальной и режимной зон следственных изоляторов для предварительных расчетов следует принимать по Таблице 1.
 
Таблица 1 - Ориентировочные площади земельных участков
 
	Наименование зон
	Площадь земельного участка (га), при лимите наполнения следственных изоляторов, человек

	
	 
до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	Режимная зона
	2,4-3,8
	3,5-6,0
	5,6-8,5
	7,5-10,0

	Локальная зона
	1,3-1,8
	1,6-2,4
	2,2-2,8
	2,5-2,8


 
4.3.5 На въезде в локальную зону в ограждении следует предусматривать раздвижные или распашные ворота.
4.3.6 Внутриплощадочные автомобильные дороги при компоновке генерального плана следует проектировать таким образом, чтобы исключалась возможность разгона автотранспорта до скорости свыше 50 км/час.
4.3.7 Площади земельных участков под размещение хозяйственно-складских зон следственных изоляторов для предварительных расчетов следует определять по Таблице 2.
 
Таблица 2 - Площади земельных участков под размещение 
хозяйственно-складских зон следственных изоляторов
 
	Наименование зоны
	Площадь земельного участка, га, при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	
	 
до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	Хозяйственно-складская
	0,4-0,5
	5-0,8
	0,8-1,3
	1,3-2,0

	Примечание - В указанные площади не входят земельные участки для размещения собственной котельной со складом топлива к ней, отдельного поста пожарной службы, складов сырья и готовой продукции для производственных мастерских. Данные площади определяются проектом.


 
4.3.8 Проезды и площадки на территории хозяйственно-складской зоны должны быть шириной не менее 3,5 м.
4.4 Объемно-планировочные решения 
4.4.1 Административные здания
4.4.1.1 Планировочные решения должны обеспечивать исключение прохода из помещений 2-го типа непосредственно в помещения 3-го типа. Проход людей из этих помещений должен осуществляться только через помещения 1-го типа.
4.4.1.2 К помещениям 1-го типа следует относить: проходной коридор; шлюз для пропуска автотранспорта. К помещениям 1-го типа допускается относить коридоры этажей и лестницы, при этом указанные помещения должны находиться под постоянным видеонаблюдением операторов центрального поста технического контроля и видеонаблюдения, входы и выходы данных помещений оборудуются системами контроля и управления доступом с управлением из центрального поста технического контроля и видеонаблюдения.
4.4.1.3 К помещениям 2-го типа следует относить: кабинеты начальника следственных изоляторов и его заместителей; канцелярию; кабинеты и комнаты сотрудников оперативного отдела; отделения режима; отделения охраны; отдела воспитательной работы с осужденными; отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, вспомогательные помещения.
К помещениям 2-го типа допускается относить помещения дежурной службы.
К помещениям 3-го типа - остальные помещения административного здания.
4.4.1.4В зависимости от принятых планировочных решений допускается помещения отделов воспитательной работы с осужденными и коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, вспомогательные помещения относить к помещениям 3-го типа.
4.4.1.5 На первом этаже административного здания, следует размещать: помещения дежурной службы; помещения для посетителей; аптеку; шлюз для пропуска автотранспорта. Дежурную службу следственных изоляторов следует располагать рядом с выходом из административного здания на режимную территорию.
4.4.1.6 Для доступа и удобства маломобильных групп населения из числа лиц, прибывших на свидание, должны быть предусмотрены мероприятия (пандусы, специальные санузлы, лифт-подъемник и т.п.) в соответствии с требованиями СП РК 3.06-02. Подъемные механизмы для маломобильных групп населения, по возможности, должны быть расположены рядом с проходным коридором контрольно-пропускного пункта (КПП) для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону.
4.4.1.7Состав и площади помещений административного здания следует определять по Приложению А.
4.4.1.8 Блок помещений дежурной службы следует размещать в одном здании с КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону, КПП для досмотра транспортных средств и грузов. Входы в блок помещений дежурной службы, как правило, предусматриваются из проходного коридора и с площадки дежурной службы.
4.4.1.9Оконные проемы блока помещений дежурной службы должны оборудоваться оконными блоками с заполнением стеклопакетом и оснащаются закрываемыми металлическими ставнями с бойницами.
4.4.1.10 Помещение центрального поста технического контроля и видеонаблюдения следует обеспечивать освещением, оборудуется заземлением, системой кондиционирования воздуха и вентиляции. Вход в помещение центрального поста технического контроля и видеонаблюдения устраивается из помещения дежурного помощника начальника следственного изолятора.
Помещение ситуационного центра служит для расширения помещения дежурного помощника начальника следственного изолятора в случае возникновения экстренной ситуации и размещается смежно с центральным постом технического контроля и видеонаблюдения. Вход в помещение ситуационного центра устраивается из коридора блока помещений дежурной службы.
4.4.1.11 Серверная интегрированная система безопасности должна размещаться в смежном с центральным постом технического контроля и видеонаблюдения помещении. Вход в серверную устраивается из помещения центрального поста технического контроля и видеонаблюдения.
4.4.1.12 Вход в помещение дежурного помощника начальника следственного изолятора, как правило, устраивается из помещения ситуационного центра. В стене между помещениями дежурного помощника начальника следственного изолятора и центрального поста технического контроля и видеонаблюдения должен предусматриваться оконный проем с оконным блоком со стеклопакетом, позволяющим наблюдать за оперативной обстановкой в учреждении, отражаемой на мониторах системы видеонаблюдения.
4.4.1.13 В проходном коридоре КПП встроенного в административное здание допускается устраивать отсекающий тамбур, который образуется стенами коридора и двумя решетчатыми перегородками с дверьми, оборудованными электромеханическими запорными устройствами.
4.4.1.14В отсекающем тамбуре проходного коридора КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону следует предусматривать дверные проемы:
- образующие сам тамбур;
- в помещение для хранения личных вещей сотрудников и посетителей.
4.4.1.15 В проходном коридоре, вне объема отсекающего тамбура, за пределами зоны свободного доступа посетителей могут предусматриваться внутренние дверные проемы ведущие:
- в коридор блока помещений КПП;
- в коридор блока помещений дежурной службы;
- в коридор первого этажа;
- на центральную лестничную клетку административного здания.
4.4.1.16 В стене отделяющей отсекающий тамбур от комнаты дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону следует предусматривать проем для приемного устройства рентгенотелевизионной установки (для проведения досмотра вещей), оконный проем с заполнением пулестойким оконным блоком, позволяющий просматривать весь отсекающий тамбур и входы в него.
4.4.1.17 Дверной проем комнаты дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону следует предусматривать во внутренний коридор блока помещений дежурной службы.
Вход в данное помещение предусматривается только из отсекающего тамбура.
4.4.1.18 Помещение для хранения личных вещей сотрудников и посетителей рекомендуется оборудовать решетчатой дверью с доводчиком и электромеханическим замком, открываемым из помещения дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону. В помещении для хранения личных вещей сотрудников и посетителей устанавливаются индивидуальные шкафчики с кодовыми замками.
4.4.1.19 В стене, разделяющей комнату и транспортный шлюз, следует предусматривать оконный проем, обеспечивающий максимальный обзор помещения шлюза с рабочего места сотрудников группы досмотра, а также дверные проемы, ведущие в шлюз и во внутренний коридор блока помещений КПП.
Примечание - Требования по технической укрепленности комнаты группы досмотра транспортных средств и грузов аналогичны требованиям, предъявляемым к комнате дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и режимную зону.
4.4.1.20 Комнаты отдыха дежурной службы (для мужчин и для женщин) предназначены для организации кратковременного отдыха дежурной службы и резервной группы. В комнате отдыха размещаются: кушетки (на 50 % количества резервных групп), прикроватные тумбочки, стулья, шкаф для одежды, шкаф для постельных принадлежностей.
4.4.1.21В комнате для подогрева и приема пищи дежурной службы следует предусматривать условия для установки: столов и стульев с числом посадочных мест на 50% работников дежурной службы, стационарной газовой или электроплиты (устанавливается заданием на проектирование), электрического водонагревателя, холодильника бытового, раковины с подводкой горячей и холодной воды, стола рабочего, шкафа для кухонной и столовой посуды, бака с кружкой для питьевой воды, электрического чайника.
4.4.1.22 Площадку дежурной службы следует устраивать в виде участка изолированной территории, образуемого ограждением сплошного заполнения высотой не менее 3,5 м. Ограждение площадки выполняется сплошного заполнения (железобетон, кирпич) с козырьком из армированная скрученная колючая лента. По верху ограждения должен организовываться рубеж обнаружения.
4.4.1.23 Для обеспечения действий работников по отражению нападения на помещение дежурной службы в полотне ограждения на высоте 1,5 м оборудуются бойницы размером 150 мм × 200 мм, закрываемые металлическими ставнями. Расстояние между бойницами не более 5 м.
4.4.1.24 Проходы на площадку дежурной службы следует устраивать со стороны запретной зоны и со стороны локальной зоны. Дверные проемы в ограждении площадки, как правило, заполняются дверными блоками усиленной конструкции, оборудованной электромеханическими замками, управляемыми из помещения дежурного помощника начальника следственного изолятора.
4.4.1.25 В соответствии с заданием на проектирование на входе в площадку дежурной службы допускается предусматривать вместо двери усиленной конструкции установку пулестойкой двери. Проход на площадку со стороны локальной зоны оборудуется отсекающим тамбуром, выполненным из решетчатого ограждения с решетчатой дверью.
4.4.1.26 На объектах с протяженностью периметра свыше 1000 м на площадке дежурной службы следует предусматривать устройство бокса для транспортных средств резервной группы, располагаемого смежно с блоком помещений дежурной службы и выполняемого согласно норм, применяемых к помещениям для хранения транспортных средств. В этом случае проходы на площадку дежурной службы оборудуются откатными воротами с электромеханическим приводом, управляемым из помещения центрального поста технического контроля и видеонаблюдения. Размеры проема ворот должны быть не менее 3,0 м × 3,0 м.
4.4.1.27 На площадке дежурной службы следует оборудовать: площадку для построения и места для размещения резервных групп при смене, места для заряжания (разряжения) оружия, места для курения и чистки обуви, спортивные снаряды, вольеры для служебных собак, пожарный щит.
4.4.1.28 Внутренний коридор блока помещений для обслуживания оружия, хранения и обслуживания спецсредств следует оборудовать дверями с электромеханическими замками, управление которыми осуществляется исключительно из комнаты дежурного помощника начальника следственного изолятора.
4.4.1.29Визуальный контроль за зоной выдачи (сдачи) и чистки оружия из комнаты дежурного помощника начальника следственного изолятора может осуществляться через оконный проем, остекленный пулестойким стеклом с зеркальным тонированием и укрепленный сварной металлической решеткой, либо через средства видеонаблюдения.
4.4.1.30 Во внутреннем коридоре блока помещений для обслуживания оружия, хранения и обслуживания спецсредств следует предусматривать дверной проем в комнату чистки оружия. Окно для выдачи оружия и боеприпасов размерами 180 мм × 240 мм, на высоте 1100 мм от уровня пола следует предусматривать в стене отделяющей комнату хранения оружия и боеприпасов и спецсредств от комнаты чистки оружия.
4.4.1.31 Комната хранения оружия, боеприпасов и спецсредств должна иметь две двери: внешнюю металлическую (деревянную, обитую листовой сталью) сплошного заполнения, оборудованную двумя замками один из которых камерного типа и внутреннюю решетчатую из прутка диаметром не менее 16 мм и ячейками не более 60 мм × 60 мм. Внутренняя дверь оборудуется откидным барьером для выдачи крупногабаритного вооружения.
4.4.1.32 Комнату хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, а также комнату хранения средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны следует оборудовать объемными извещателями, цветными камерами с ИК-подсветкой, обеспечивающими распознавание и исключающими «мертвые зоны».
4.4.1.33 В комнатах хранения оружия, боеприпасов и спецсредств следует размещать следующую мебель и оборудование:
- стенд с документацией;
- стол однотумбовый или тумбочка;
- табурет;
- огнетушители (не менее двух);
- металлические шкафы (пирамиды) для хранения автоматов, пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов, штыков-ножей;
- металлические шкафы для хранения боевых, учебных, сигнальных, спортивных пистолетов и боеприпасов для несения службы;
- металлические шкафы (пирамиды) для хранения незакрепленного оружия;
- металлические шкафы (пирамиды) для хранения учебного и спортивного оружия;
- металлические шкафы для хранения автоматных патронов из состава боевого запаса, предназначенные для несения службы;
- металлические шкафы для хранения учебных патронов;
- металлические шкафы для хранения боеприпасов боевого запаса;
- металлические шкафы для хранения боеприпасов на боевую подготовку;
- металлические шкафы (шкатулки) для хранения специальных изделий;
- шкафы (пирамиды) для хранения противогазов;
- шкафы для хранения изолирующих противогазов (исходя из потребности).
4.4.1.34 Комната хранения средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны оборудуется стендом с документацией, столом однотумбовым, металлическими шкафами (шкатулками) и стеллажами для хранения спецсредств, стеллажами для размещения индивидуальных средств защиты, средств активной обороны, металлическими шкафами для хранения всех средств связи, примерочной кабиной с зеркалом.
4.4.1.35 В комнате чистки оружия необходимо устанавливать столы (разборные, складные или пристенные), закрывающийся металлический ящик для сбора промасленной ветоши, бачок со смазкой, оборудованный разборным краном, огнетушители (не менее двух), плакаты по материальной части оружия, раковину с подводкой горячей и холодной воды.
4.4.1.36 Комнату начальника склада вооружения, спецсредств и химимущества следует оборудовать столом письменным, креслом рабочим, шкафом канцелярским, шкафом металлическим.
4.4.1.37 Вход в мастерскую по ремонту вооружения, спецсредств и химимущества, как правило, следует предусматривать из комнаты начальника склада вооружения, спецсредств и химимущества. Оборудование мастерской следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, в зависимости от объемов ремонта и технического обслуживания оружия, спецсредств и химимущества.
4.4.1.38 Классы службы (служебной подготовки) необходимо оборудовать столом однотумбовым для преподавателя, столами аудиторными, шкафом книжным (допускается использование книжных полок), стульями полумягкими, тумбой для телевизора, телевизором, DVD проигрывателем с колонками, столом (подставкой) для оргтехники, шкафом металлическим.
4.4.1.39 В гардеробных работников дежурной службы следует предусматривать шкафы оборудованные вешалками и полками для головных уборов и индивидуальных средств защиты.
4.4.1.40 Рядом с гардеробной следует предусматривать помещение сушилки для сушки верхней одежды и обуви работников дежурной службы.
4.4.1.41Аппаратная связи оборудуется шкафом для запасных частей и инструмента, рабочим столом и стулом.
4.4.1.42 В остальных помещениях административного здания предусматривается и размещается мебель (в соответствии с функциональным назначением помещения), необходимое для работы сотрудников оборудование и организационная техника.
4.4.1.43 Для размещения и установки необходимого количества штативов, вспомогательных приборов и аппаратуры предусматривается аппаратная связи, которая вместе с кроссом должна располагаться вблизи помещения оператора центрального поста технического контроля и видеонаблюдения или непосредственно над ним так, чтобы длины кабелей между этими помещениями были не более 30 м - 50 м.
4.4.1.44 Оборудование комнаты психологической разгрузки следует предусматривать в соответствии с действующими методическими рекомендациями по предупреждению утомления работников физического и умственного труда. В комнате психологической разгрузки, как правило, следует предусматривать размещение кресел, диванов, телевизора (DVD проигрывателя с колонками), столиков для газет и литературы, аквариума (аквариумов), комнатных цветов и т.п. Весь интерьер должен быть выполнен в мягких спокойных тонах.
4.4.1.45 В кабинетах следователей и адвокатов следует предусматривать размещение стола письменного однотумбового, стула для следователя (адвоката), стула для подозреваемого и обвиняемого, вешалки настенной. Всю мебель необходимо надежно прикреплять к полу (стенам).
В целях обеспечения безопасности следователей, адвокатов и иных участников уголовного производства места для размещения подозреваемых и обвиняемых в 10% кабинетов, следует отделять перегородкой с дверью.
4.4.1.46 Состав и площади помещений следственного отделения следует определять по Приложению Б.
4.4.2 КПП и бытовые помещения для работников
4.4.2.1 Состав и площади помещений основного КПП для пропуска людей и автотранспорта в локальную зону принимать по приложению В.
Состав и площади помещений КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону и КПП для досмотра транспортных средств и грузов следует принимать по приложениям А, В.
4.4.2.2 В составе внутреннего КПП малого типа для пропуска людей и автотранспорта из режимной зоны в хозяйственно-складскую следует предусматривать помещения по Приложениям А-Г. Необходимость устройства контрольной площадки для досмотра автотранспорта в данном случае определяется заданием на проектирование.
4.4.2.3 В составе КПП малого типа для пропуска автотранспорта в хозяйственно-складскую зону следует предусматривать контрольную площадку для досмотра автотранспорта.
4.4.2.4 Тамбуры-шлюзы для прохода людей допускается конструировать на основе распашных и раздвижных дверей.
4.4.2.5 Тамбуры-шлюзы для проезда автотранспортных средств допускается конструировать на основе распашных и раздвижных автоматических ворот.
4.4.2.6 Распашные двери и ворота следует применять при отсутствии возможности установки раздвижных, а также на путях эвакуации.
4.4.2.7 Тип шлюза (автоматический или полуавтоматический) определяют в задании на проектирование.
4.4.2.8 В проходном коридоре на КПП для пропуска людей следует предусматривать установку стационарной рентгеновской установки, позволяющей проводить спектральный анализ с целью обнаружения запрещенных предметов, и устройство отсекающего тамбура-шлюза, оборудованного электромеханическими замками.
4.4.2.9 Тамбур-шлюз и контрольную площадку на КПП для пропуска и досмотра автотранспортных средств следует оборудовать инженерно-технические средства охраны и надзора.
4.4.2.10 Длина контрольной площадки должна быть не менее 20 м. Ширина контрольной площадки должна превышать ширину досматриваемой грузовой автомашины не менее чем на 3 м с каждой стороны автомашины.
4.4.2.11 Контрольную площадку оборудуют ямой для досмотра автомашин снизу, вышками и эстакадой для досмотра автомашин сверху и сбоку и выгораживают забором по типу основного ограждения.
4.4.2.12 Эстакаду для целей обыска грузов и ходовой части автомашин с использованием служебных собак проектируют в виде платформы, расположенной на высоте 2 м от уровня земли, с лестницей с перилами и откидным мостиком для перехода на транспортное средство. Рядом с эстакадой предусматривают помещение для служебной собаки.
4.4.2.13 Столовые или буфеты для работников уголовно-исполнительной системы следственных изоляторов следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям СП РК 3.02-35. Количество посадочных мест следует определять из расчета обслуживания 100 % штатной численности работников уголовно-исполнительной системы следственных изоляторов в 3 смены, при этом площадь одного посадочного места принимается не менее 1,6 м2.
4.4.2.14 Состав и площади помещений спортивного корпуса с тиром для работников следственных изоляторов следует определять по Приложению Г.
4.4.2.15 При комнате обыска необходимо предусматривать одноместные помещения для кратковременного нахождения, которые должны быть не менее 4 м2 и отделяться друг от друга кирпичными перегородками толщиной 120 мм. В ограждающих конструкциях данных помещений следует предусматривать оконный проем, площадью не менее 0,5 м2, для естественного освещения (прямым или отраженным светом неба), на всю ширину помещений необходимо устраивать скамьи, которые крепятся к боковым стенам. Данные помещения должны оборудоваться вентиляцией и искусственным освещением. Остекление оконного проема помещения для кратковременного нахождения следует предусматривать из стекла устойчивого к пробиванию.
4.4.2.16 Количество данных камер определяется заданием на проектирование, исходя из среднемесячной численности указанной категории лиц.
4.4.2.17 Состав и площади помещений сборного и карантинного отделений следует принимать по Приложению Д.
4.4.2.18 В стенах помещений бюро пропусков, для хранения и выдачи посылок и передач, смежных с комнатой (залом) для посетителей, устраиваются оконные проемы с оконным блоком из небьющегося стекла. Оконные проемы указанных помещений с внутренней стороны оборудуются закрывающимися металлическими дверцами или жалюзи.
4.4.2.19 Витрина магазина, если его помещения располагается на изолированной территории, оборудуется небьющимся стеклом, а с внутренней стороны закрывающимися металлическими дверцами или жалюзи.
4.4.3 Городок для содержания служебных собак с тренировочной площадкой
4.4.3.1 Городок для содержания служебных собак, как правило, следует размещать на расстоянии не менее 100 м от зданий режимного, производственного назначения и животноводческих объектов.
4.4.3.2 Состав, примерные размеры участка и площади помещений городка для содержания собак с тренировочной площадкой в следственных изоляторах, для предварительных расчетов, следует предусматривать в соответствии с приложением Е.
4.4.3.3 Территория, занимаемая городком для содержания служебных собак, ограждается забором сплошного заполнения высотой 2 м - 2,5 м, с заглублением его в землю на 0,3 м и оборудуется электроосвещением.
4.4.3.4 Закрытая кабина для размещения служебной собаки устраивается длиной 2,0 м, шириной 1,8 м, высотой 2 м. Дверь в кабину выполняется размером 1,6 м × 0,9 м. В нижней ее части оборудуется лаз размером 50 см × 40 см, который в холодное время года закрывается занавеской из камышита, брезента или другой прочной ткани. Над дверью предусматривается окно размером 30 см × 120 см, оборудованное с внутренней стороны кабины металлической сеткой. Пол кабины - дощатый, приподнятый над землей на 18 см - 20 см. В кабине на высоте 45 см от пола устраиваются нары. Открытый выгул должен иметь длину 2,0 м, ширину 2,5 м, высоту стен 2,1 м. Дверь в выгул выполняется размером 1,6 м × 0,9 м. Боковые стенки выгулов возводятся деревянными или кирпичными, передние стенки и двери выгулов - из прочной металлической сетки. Полы настилаются с небольшим уклоном в сторону передней стенки. Перед выгулами (вдоль фасада) устраивается желоб для отвода мусора и фекалий. По центру нижней части задней стенки выгула оборудуется лаз размером 50 см × 40 см.
4.4.3.5 В районах с теплым климатом вместо закрытых кабин могут возводиться смежно расположенные выгулы с будками. В этом случае к задней стенке выгула вплотную к лазу устанавливается и крепится каркасно-засыпная будка размером 1,0 м × 1,0 м × 0,8 м. В передней стенке будки оборудуется лаз размером 40 см × 50 см. Стенки будки делаются двойными и засыпаются опилками со шлаком.
4.4.3.6 Впереди каждого павильона устраивается собаковязь для содержания собак при чистке. Наиболее удобны для этого столбики диаметром 20 см, высотой до 50 см с укрепленными наверху вертлюгами (кольцами). Расстояние между столбиками должно быть не менее трех метров.
4.4.3.7 Для размещения больных, а также вновь поступающих или возвращающихся из длительной командировки собак устраивается изолятор вместимостью 10% от общего количества собак, который размещается отдельно от основных павильонов, огораживается забором сплошного заполнения высотой не менее 2 м и оборудуется, на входе, дезинфекционным барьером.
4.4.4 Режимная зона
4.4.4.1В составе режимной зоны следует предусматривать: режимные корпуса (включая корпус для подозреваемых, обвиняемых отрицательной направленности); сборное отделение с санитарным пропускником, карантинное отделение; следственное отделение; отделение краткосрочных и длительных свиданий, медицинскую часть с стационаром и амбулаторией; прачечную; кухню; производственные мастерские; локальную территорию на особый период; изолированный участок (блок) с общежитием для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания, волейбольно-баскетбольной площадкой, служащей одновременно площадкой для построения и территорией для прогулок с местом для курения (из расчета 2 м2 на одного человека).
4.4.4.2 Здания режимных корпусов следует проектировать, как правило, высотой до четырех этажей.
4.4.4.3 Перемещение подозреваемых, обвиняемых и осужденных по этажам следует осуществлять по центральной лестничной клетке (лестничной клетке).
4.4.4.4 В режимных корпусах следует предусматривать лифт (подъемник), грузоподъемностью не менее 100 кг для подъема пищи на этажи.
4.4.4.5 В пределах этажа режимного корпуса камерные помещения следует разбивать на блоки камерных помещений (посты), в каждом из которых допускается содержать не более 100 человек. Пересечение блока камерных помещений (поста) лестничными клетками не допускается.
4.4.4.6 Блоки камерных помещений (посты) для женщин, несовершеннолетних, мужчин следует взаимно изолировать, располагая их в отдельных режимных корпусах или этажах.
4.4.4.7 Ширину коридора при двухстороннем расположении камерных помещений следует принимать не менее 3 м, а при одностороннем не менее 2 м. При двухстороннем расположении камер противоположные двери должны размещаться одна относительно другой со смещением.
4.4.4.8 При разработке проектов на новое строительство, а также при реконструкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте состав и площади помещений режимного корпуса следует принимать по приложению Ж, при этом норма санитарной площади камеры, приходящегося на одного подозреваемого, обвиняемого не может быть менее 6 м2.
4.4.4.9 В камерах, палатах стационара, боксированных палатах рекомендуется предусматривать следующее оборудование (специальные (режимные) изделия:
- одноярусные или двухъярусные кровати (камеры для содержания беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, палаты стационара, боксированные палаты - только одноярусные кровати);
- столы и скамейки с числом посадочных мест по количеству мест в камере из расчета периметра столов и длины скамеек по 0,4 погонного метра на одного человека;
- шкаф для продуктов;
- вешалку для верхней одежды (только в камерах);
- полку для туалетных принадлежностей;
- зеркало, вмонтированное в стену камеры;
- подставку или кронштейн под бачок для питьевой воды;
- бачок для питьевой воды;
- радиодинамик для вещания общегосударственной программы;
- урну для мусора;
- светильники рабочего и дежурного освещения;
- кронштейн для крепления телевизора;
- телевизор и холодильник;
- детские кроватки (в камерах для содержания женщин с детьми);
- таз для гигиенических целей и стирки одежды (только в камерах);
- ванночка детская пластмассовая (в камерах для содержания женщин с детьми);
- плитка электрическая (в камерах для содержания женщин с детьми);
- зеркало (в камерах для содержания женщин);
- стеллажи полочные (в камерах для содержания женщин с детьми);
- унитаз со сливным бачком, преимущественно в антивандальном исполнении;
- умывальник.
4.4.4.10 В сборных камерах для временного пребывания прибывающих и убывающих сборного отделения следует предусматривать:
- скамейки с числом посадочных мест по количеству мест в камере из расчета длины скамеек 0,4 пог. м. на одного человека;
- вешалку для верхней одежды;
- подставку или кронштейн под бачок для питьевой воды;
- бачок для питьевой воды;
- урну для мусора;
- радиодинамик для вещания общегосударственной программы;
- светильник дневного освещения;
- унитаз со сливным бачком;
- умывальник.
4.4.4.11 В карантинных камерах, карантинных палатах для инфекционных больных следует предусматривать:
- одноярусные или двухъярусные кровати;
- столы и скамейки с числом посадочных мест по количеству мест в камере из расчета периметра столов и длины скамеек по 0,4 пог. м. на 1 человека;
- подставку или кронштейн под бачок для питьевой воды;
- бачок для питьевой воды;
- урну для мусора;
- светильники рабочего и дежурного освещения;
- полку для туалетных принадлежностей;
- кронштейн для крепления телевизора, телевизор;
- унитаз со сливным бачком;
- умывальник;
- шкаф для продуктов;
- вешалку для верхней одежды;
- зеркало (вмонтированное в стену камеры).
При содержании в данных камерах женщин с детьми оборудование камер следует предусматривать согласно приложению Ж.
4.4.4.12 В карцерах необходимо предусматривать:
- койки откидные одноярусные с деревянным настилом и механизмом фиксации в закрытом положении, управляемым со стороны коридора;
- прикрепленные к полу или стене стол и табурет;
- полку для туалетных принадлежностей;
- светильники рабочего и дежурного освещения;
- унитаз со сливным бачком;
- умывальник.
4.4.4.13 Естественное освещение в камерах, за исключением карцеров и камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, у которых произошел нервный срыв, следует определять согласно требованиями СП РК 2.04-31. Размеры оконных проемов должны составлять не менее 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине. Оконные переплеты в камерах должны выполняться створными и оборудоваться для вентиляции форточками или фрамугами. Низ оконных проемов в камерах должен быть на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. В оконных проемах камер вместо подоконников следует устраивать откосы с закругленными углами.
4.4.4.14 Карцеры должны иметь естественное освещение. Окна размером 1,2 м × 0,9 м необходимо располагать у потолка.
4.4.4.15 Камеры, за исключением камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв, следует оборудовать преимущественно антивандальными (из нержавеющей стали) унитазами со сливными бачками и умывальниками.
4.4.4.16 Во всех камерах унитазы следует размещать в кабинах с дверьми, открывающимися наружу. Перегородки кабин следует выполнять кирпичными, толщиной 120 мм на всю высоту камеры. В дверном проеме кабины устанавливается полноразмерный дверной блок.
Умывальник размещается за пределами кабины.
4.4.4.17 Нагревательные приборы (радиаторы, панели) системы водяного отопления в камерах должны размещаться под окнами и надежно крепиться хомутами к стене.
4.4.4.18 Наблюдение за прогулочными дворами, как правило, должно осуществляться инспекторами через системы охранного телевидения режимного корпуса. В случае невозможности наблюдения средствами охранного телевидения, над прогулочными дворами (при количестве прогулочных дворов более 4) следует устраивать помост для сотрудников с расчетом, чтобы все находящиеся в прогулочных дворах были под наблюдением. В соответствии с заданием на проектирование допускается устройство отапливаемой галереи.
4.4.4.19 Для защиты от атмосферных осадков, в прогулочных дворах, со стороны наружной стены следует предусматривать козырек (навес) с выносом его на 1,5 м внутрь двора, для этих же целей над помостом для младшего инспектора устраивается навес.
4.4.4.20 В каждом прогулочном дворе должны быть установлены (надежно крепится к полу или стене) скамейка для сидения, с количеством посадочных мест равным количеству лиц выводящихся на прогулку в данный прогулочный двор. В зоне видимости лиц, находящихся в прогулочных дворах, следует устанавливать уличные часы, показывающие местное время.
4.4.4.21 Прогулочные дворы для женщин с детьми следует оборудовать минимально необходимым набором малых форм: песочница деревянная, столбы разновысокие, бревно.
4.4.4.22 Полы прогулочных дворов при стационарах медицинских частей допускается устраивать аналогично полам прогулочных дворов для беременных женщин и женщин с детьми.
4.4.4.23 Прогулочные дворы для занятия спортом следует оборудовать спортивными тренажерами и площадками для игр, допускается установка столов для настольного тенниса.
4.4.5 Отделение краткосрочных и длительных свиданий
4.4.5.1 При лимите наполнения следственных изоляторов 750 человек и более допускается предусматривать несколько сблокированных между собой залов для провидения краткосрочных свиданий. В зале для проведения краткосрочных свиданий устраивается продольная (кирпичная) перегородка, оборудованная, на уровне 0,9 м от поверхности пола, оконным проемом высотой 1,3 м, остекленным устойчивым к пробиванию стеклом. По обе стороны перегородки устанавливают столешницы и устраивают кабины шириной 1,4 м и глубиной 0,9 м, оборудованные переговорными устройствами. На случай прибытия на свидание двух посетителей с детьми 1-2 кабины выполняют шириной 2,0 м.
4.4.5.2 Рабочее место (места) младшего инспектора с устройством для контроля, предупреждения и прерывания разговоров следует размещать в торце блока кабин или в середине блока кабин таким образом, чтобы справа и слева от него было не более 5-6 кабин и обеспечивалась возможность визуального контроля за всеми участниками процесса свидания. Рабочее место младшего инспектора площадью не менее 6 м2 следует ограждать решетчатой перегородкой с дверью и устойчивым к пробиванию стеклом.
4.4.5.3 Помещения для проведения длительных свиданий должно обеспечиваться мебелью, инвентарем, вещевым имуществом, кухонной и столовой посудой.
4.4.5.4 В комнатах для проведения длительных свиданий следует предусматривать размещение не менее 2-х кроватей односпальных (или одной - двухспальной), в 1-2-х комнатах по 1 дополнительной кровати детской, тумбочек прикроватных, стола обеденного, стульев полумягких, шкафа платяного, зеркала настенного, тумбы под телевизор, телевизора, репродуктора, часов настенных.
4.4.5.5 В игровой следует предусматривать стол детский, 4-6 стульев детских, полки и стеллажи для игрушек.
4.4.5.6 В кухне следует предусматривать размещение 1-2 столов кухонных, 1-2 шкафов навесных, электрокипятильника, холодильника бытового, 1-2 плит электрических, раковины с подводкой горячей и холодной воды.
4.4.5.7 Состав и площади помещений отделения краткосрочных и длительных свиданий следует определять по Приложению К.
4.4.5.8 В соответствии с законодательством Республики Казахстан, по просьбе подозреваемых, обвиняемых и осужденных или их родственников, в случае необходимости допускается приглашать священнослужителей религиозных объединений. При этом, совершение религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний не должно препятствовать деятельности изоляторов, нарушать права и законные интересы других лиц.
4.4.6Общежитие (блок) для осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания
4.4.6.1 В составе блока могут предусматриваться камеры для осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Количество осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения определяется заданием на проектирование.
4.4.6.2 Требования к оборудованию помещений общежитий для хозобслуги следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих заданием на проектирование.
4.4.6.3 Состав и площади помещений общежития для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания, следует определять по Приложению Л.
4.4.7Медицинская часть с амбулаторией и стационаром
4.4.7.1 Палаты стационара допускается выполнять с двухсторонним расположением, при этом противоположные двери должны размещаться одна относительно другой со смещением.
4.4.7.2 Санитарный пропускник в стационаре должен предназначаться для гигиенической обработки, сдачи грязной одежды и выдачи больничной одежды госпитализируемых в палатное отделение и медицинский изолятор.
4.4.7.3 Санитарный пропускник следует размещать, как правило, между палатным отделением и медицинским изолятором, либо перед ними.
4.4.7.4 В медицинском изоляторе основной структурной единицей, как правило, должна являться боксированная палата на 2 койки.
В общем тамбур-шлюзе устанавливается раковина для дезинфекции рук и шкаф для спецодежды.
4.4.7.5 Туберкулезное отделение для содержания и лечения туберкулезных больных с тамбурным шлюзом, как правило, включает в себя следующие помещения:
- процедурный кабинет с 1 столом и креслом для раздачи противотуберкулезных препаратов;
- комнаты сбора мокроты, разделенная на чистую и грязную зону;
- боксированные 2-х местные палаты для содержания и лечения туберкулезных больных не менее 7-8 боксов.
4.4.7.6 В туберкулезном отделении необходимо предусмотреть приточно-вытяжную систему с дезинфицирующими фильтрами, которая охватит все кабинеты и блоки.
4.4.7.7 Пищу в стационар следует доставлять специальным лифтом в сопровождении персонала. Пищевые отходы удаляются через обособленные выходы из стационара или другим «грязным» лифтом без сопровождения.
4.4.7.8 Медицинская часть оснащается инструментарием, оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями (устанавливаемыми заданием на проектирование), которыми допускается уточнять состав и площади помещений, применяемые медицинские газы и оборудование.
4.4.7.9 Примерный состав и площади помещений медицинской части с амбулаторией и стационаром следует определять по Приложению М.
4.4.8 Дополнительные помещения
4.4.8.1 В прачечных для передачи грязного и чистого белья из зданий (в здания) режимного назначения следует предусматривать грузовые лифты (подъемники), связывающие пути транспортировки (отапливаемые переходы) с помещениями приема и выдачи белья. Помещения и входы для сдачи грязного белья, больничного белья следует предусматривать обособлено от помещений и входов для получения чистого белья.
4.4.8.2 Производительность прачечной в следственных изоляторах следует принимать из расчета 0,22 кг сухого белья в сутки на 1 человека; 2,3 кг сухого белья в сутки на 1 койку в стационаре; 0,4 кг сухого белья в сутки на 1 посещение амбулатории.
4.4.8.3 Требования к размещению, устройству и содержанию помещений прачечной следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 3.02-71.
4.4.8.4 Состав и площади помещений прачечной следует определять по Приложению Н.
4.4.8.5 Кухни должны соединяться с режимными корпусами отапливаемыми переходами для доставки пищи в термосах при помощи тележек. Для доставки термосов и тележек к путям транспортировки, для доставки сырья и готовой продукции к рабочим местам следует предусматривать грузовые лифты (подъемники).
4.4.8.6 Примерный состав и площади помещений кухни следует определять по Приложению П.
4.4.8.7 Производственные мастерские следует проектировать из расчета 25% от вместимости следственных изоляторов (без туберкулезных больных и хозобслуги).
4.4.8.8 Состав и площади помещений производственных мастерских следует определять по Приложению Р.
4.4.9 Требования к устройству дверных, оконных проемов
4.4.9.1 Все наружные двери усиленной конструкции, за исключением дверей в общежитии для хозобслуги, прачечной, кухни и гаража, следует оборудовать оптическими смотровыми глазками или смотровыми окнами размерами 150 мм × 200 мм, остекленными небьющимся стеклом. Ось смотрового глазка (низ смотрового окна) следует размещать на высоте 1,5 м от уровня пола соответствующего помещения.
4.4.9.2 Наружные двери усиленной конструкции, установленные на входах в проходной коридор КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону, а также на входах в здания режимного назначения, в случае оборудования их системами контроля доступа, следует оснащать электромеханическими замками.
Остальные наружные двери усиленной конструкции следует оборудовать механическими замками проходного типа.
4.4.9.3 Наружные и внутренние двери усиленной конструкции с электромеханическими замками следует оборудовать доводчиками.
4.4.9.4 Наружные двери усиленной конструкции, в зависимости от ширины дверного проема, могут выполняться одностворчатыми или двухстворчатыми. В случае использования двухстворчатых дверей, одну из створок следует оснащать потайными шпингалетами, фиксирующими ее в закрытом положении. Внутренние двери усиленной конструкции, в зависимости от ширины дверного проема, могут выполняться одностворчатыми или двухстворчатыми. В случае использования двухстворчатых дверей одну из створок следует оснащать потайными шпингалетами, фиксирующими ее в закрытом положении.
4.4.9.5 Двери на указанных выходах оборудуются электромеханическими замками.
4.4.9.6 Внутренние двери усиленной конструкции, установленные на входах, ведущих в лестничную клетку, в общие коридоры, в случае оборудования их системами контроля доступа, следует оснащать электромеханическими замками.
4.4.9.7 Внутренние двери усиленной конструкции, устанавливаемые на входах в отделение длительных и краткосрочных свиданий, в блок помещений дежурной службы, а также в кабинеты следователей и адвокатов следует оборудовать смотровыми окнами и замками камерного типа.
4.4.9.8 Двери в остальные помещения, в зависимости от назначения, должны оборудоваться замковыми устройствами механического или электромеханического типа.
4.4.9.9 Камерные глухие двери устанавливаются в камерах, карантинных камерах, карцерах, палатах стационара, боксированных палатах, одноместных помещениях для кратковременного нахождения, прогулочных дворах, а также в проемах, ведущих в душевые для подозреваемых и обвиняемых, постирочные с сушилкой личного белья из коридоров режимных корпусов, карантинного отделения.
4.4.9.10 Для обзора камер в центре дверей на высоте 1,5 м от уровня пола оборудуются смотровые глазки с размерами отверстий со стороны камер 140 мм × 240 мм, а из коридора 35 мм × 40 мм. Глазки должны быть остеклены небьющимся материалом и снабжаться со стороны коридора закрыты крышкой, вращающейся на штыре. Конструкция глазка должна обеспечивать полный обзор камеры. Стекло глазка должно быть затонировано пленкой, исключающей обзор из камеры.
4.4.9.11 В дверях на высоте 1,0 м от уровня пола необходимо устраивать окна для передачи пищи размером 180 мм × 220 мм. Дверцы окон должны открываться в сторону коридора, удерживаться в горизонтальном положении на кронштейнах и закрываться замками вагонного типа. В камерных дверях для прогулочных дворов, душевых для подозреваемых и обвиняемых, постирочных, сушилках личного белья, одноместных помещениях для кратковременного нахождения окна для передачи пищи предусматривать не следует.
4.4.9.12 Камерные двери следует навешивать с левой стороны относительно входов в камеры. Они должны открываться в сторону коридора, закрываться камерными замками специального типа и дополнительным быстродействующим запорным устройством. Камерные замки специального типа должны быть однотипными в пределах одного поста (камерного блока). Во всех случаях ключи от этих замков не должны подходить к замкам, установленных на других дверях режимных корпусов. Угол открывания дверного полотна должен устанавливаться ограничителем (упором по верху двери, доводчиком с фиксатором и т.п.) из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека, при этом необходимо предусматривать возможность полного открывания дверей.
Щели в дверных притворах не допускаются.
4.4.9.13 На входах в подвальные и технические этажи, а также технические подполья и чердаки необходимо устанавливать двери, люки и лазы усиленной конструкции, отвечающие требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям 2-го типа.
4.4.9.14 Решетчатые двери следует устанавливать с внутренней стороны:
- в дополнение к внутренней двери усиленной конструкции - на входе, ведущем в комнату хранения оружия;
- в дополнение к камерным дверям - в карцерах, камерах для исключительной меры наказания и осужденных к пожизненному лишению свободы, а также (по заданию на проектирование) в камерах изолированного участка для содержания отдельных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В качестве основных решетчатые металлические двери устанавливаются в отсекающих перегородках: тамбуров проходного коридора, в торцах камерных блоков, в торцах переходных галерей.
4.4.9.15 Металлические решетчатые двери, устанавливаемые в дополнение к дверям усиленного типа необходимо выполнять распашными и оборудуются, как правило, замковым устройством, аналогичным замковому устройству в основной усиленной двери.
4.4.9.16 Распашные решетчатые двери в отсекающих перегородках следует оснащать механическими замками, в тамбурах проходного коридора - электромеханическими замками.
4.4.9.17 Карцерную распашную решетчатую дверь, устанавливаемую в дополнение к камерной двери, следует оборудовать замком камерного типа. При этом возможность открытия замка из камеры (карцера) должна быть исключена.
4.4.9.18 Решетчатые двери, установленные в дополнение к дверям усиленной конструкции, в зависимости от ширины дверного проема могут выполняться одностворчатым или двухстворчатыми. В случае применения электромеханических замков или механических замков проходного типа, одна из створок должна оснащаться потайными шпингалетами, фиксирующими ее в закрытом положении. Дополнительная распашная решетчатая дверь в комнату хранения оружия выполняется только одностворчатой.
4.4.9.19 Все распашные решетчатые двери, оснащенные электромеханическими замками, следует оборудовать доводчиками.
4.4.9.20 Распашные решетчатые двери, установленные в дополнение к дверям усиленной конструкции, как правило, должны выполняться из стального прутка диаметром не менее 16 мм и поперечных полос размером не менее 60 мм × 5 мм. Размеры ячейки в чистоте должны быть не более 100 мм × 200 мм. Аналогичные требования предъявляются к устройству решетчатых перегородок (с дверьми) отсекающих тамбуров проходного коридора, площадки дежурной службы и зоны выдачи оружия. Габариты дверей определяются в зависимости от габаритов дверных проемов.
4.4.9.21 Карцерная решетчатая дверь выполняется из стального прутка диаметром 20 мм и поперечных полос размером 60 мм × 12 мм. На высоте 1,0 м от уровня пола необходимо предусматривать окно размером 180 мм × 220 мм.
4.4.9.22 Анкера для крепления дверных коробок наружных, внутренних дверей усиленной конструкции, решетчатых дверей, камерных дверей следует заделывать в стену не менее чем на 150 мм.
4.4.9.23 На всех оконных проемах зданий режимного назначения, первого этажа административного здания и отделения длительных и краткосрочных свиданий, а также помещений (коридоров, переходных галерей), через которые осуществляется конвоирование подозреваемых и обвиняемых, с наружной стороны следует устанавливать стационарные решетки одного из двух видов:
- из стального прутка диаметром не менее 12 мм и поперечных полос сечением не менее 60 мм × 5 мм. Размеры ячеек решеток должны быть не более 70 мм × 200 мм. Данный вид решеток, как правило, следует применять для оконных проемов на путях конвоирования (в коридорах, переходных галереях), в административном здании, в отделении длительных и краткосрочных свиданий, в зданиях режимного назначения (за исключением камер, палат медицинской части);
- из стального прутка 20 мм и поперечных полос с сечением не менее 60 мм × 12 мм. Размеры ячеек решеток должны быть не более 100 мм × 200 мм. Данный вид решеток, как правило, следует применять для оконных проемов камер, палат медицинской части.
4.4.9.24 Во все оконные проемы других помещений административного здания (за исключением кассы) с наружной стороны следует устанавливать декоративные стационарные, распашные или раздвижные решетки.
4.4.9.25 В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением камер, палат медицинской части, необходимо предусматривать одну открывающуюся оконную решетку на случай вынужденной эвакуации людей.
4.4.9.26 Анкера для крепления решеток всех видов, за исключением решеток устанавливаемых на окна камер, палат медицинской части, необходимо заделывать в стену не менее чем на 150 мм, а для крепления решеток устанавливаемых на окна камер, палат медицинской части - не менее чем на 300 мм.
4.4.9.27 В перегородках (стенах), разделяющих: отсекающий тамбур проходного коридора и комнату дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону, транспортный шлюз и комнату группы досмотра транспорта и грузов, а также комнату дежурного помощника начальника следственного изолятора и зону выдачи (сдачи) оружия следует предусматривать оконные проемы с установкой в них пулестойкого стекла. Класс защитного остекления следует уточнять заданием на проектирование.
4.4.9.28 В комнатах дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону, бюро пропусков перегородки с оконным проемами следует оборудовать выдвижными лотками для передачи документов. Конструкция лотков должна исключать возможность управления ими со стороны посетителей. Приемные окна лотка следует защищать со стороны сотрудников и посетителей стальными крышками толщиной не менее 6 мм, управляемыми из комнат дежурного инспектора по КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону, бюро пропусков.
4.4.9.29 Окна в помещениях приема, досмотра, хранения посылок и передач, бюро пропусков следует оборудовать решетчатой сварной дверцей из стального прутка диаметром не менее 10 мм и размерами ячеек 50 мм × 50 мм. Дверцы со стороны комнаты хранения оружия и помещений приема, досмотра, хранения посылок и передач, бюро пропусков оборудуются механическими запорными устройствами. Анкера для крепления оконных коробок следует заделывать в стену не менее чем на 100 мм.
4.4.9.30 Для заполнения оконных проемов зданий и сооружений следственных изоляторов допускается использовать деревянные, ПВХ и металлические оконные блоки.
4.4.9.31 Оконный блок камер, палат медицинской части оборудуется форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части блока и открывающейся в горизонтальной плоскости - откидное открывание (максимально - под углом 45° к плоскости пола). Конструкция оконного блока и механизма открывания должны обеспечивать фиксацию форточки (фрамуги) как в положении закрыто/открыто, так и в промежуточных положениях.
4.4.9.32 Оконные проемы в перегородках между помещением (местом) младшего инспектора-дежурного и залом для проведения краткосрочных свиданий следует выполнять из устойчивого к пробиванию стекла (класс защиты стекла).
4.4.10 Общестроительные и конструктивные требования
4.4.10.1 Высоту помещений зданий режимной зоны и высоту стен прогулочных дворов следует определять не менее 3 м.
4.4.10.2 Наружные и внутренние стены (перегородки) режимных зданий, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия, комнат для хранения средств связи, индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны, касс, стены административного здания отделяющие блок помещений длительных и краткосрочных свиданий, помещения аптеки, а также помещения для посетителей от остальных помещений административного здания при новом строительстве следует выполнять из полнотелого (без пустот) кирпича, бетона, железобетона.
4.4.10.3 Толщина наружных стен зданий должна определяться на основании теплотехнических расчетов в соответствии с требованиями СП РК 2.04-34. При этом толщину наружных стен (без учета толщины утеплителя) камер, палат медицинской части, комнаты для хранения оружия, комнаты для чистки оружия, комнаты для хранения средств связи, индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны, кассы следует определять:
- из кирпича полнотелого (без пустот) - не менее 510 мм;
- из бетона - не менее 500 мм;
- из железобетона - не менее 200 мм.
4.4.10.4 При реконструкции существующих зданий, в случае, если невозможно применение утеплителя с наружной стороны стены камеры, допускается располагать утеплитель с внутренней стороны наружной стены камеры. При этом со стороны камеры утеплитель следует защищать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм с размером ячеек 100 мм × 100 мм и дополнительной металлической тканой сеткой с размерами ячеек 10 мм × 10 мм.
4.4.10.5 При реконструкции следственных изоляторов наружная стена камер, палат медицинской части, независимо от материала стены и ее толщины должна усиливаться со стороны камер (палат) сварной решеткой из арматуры диаметром 6 мм с ячейкой 100 мм × 100 мм, решетка закрывается слоем штукатурки.
4.4.10.6 Толщину внутренних стен камер, палат медицинской части, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия, комнат для хранения средств связи, индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны, касс, а также стен административного здания отделяющих блок помещений длительных и краткосрочных свиданий, помещения аптеки и помещения для посетителей от остальных помещений административного здания следует принимать:
- из кирпича полнотелого (без пустот) - не менее 380 мм;
- из бетона - не менее 400 мм;
- из железобетона - не менее 200 мм.
4.4.10.7 Внутренние поверхности наружных стен, поверхности внутренних стен и перегородок следует укреплять в случаях, если наружные, внутренние стены и перегородки:
- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из пустотелого керамического кирпича, керамических камней или из экструзионного кирпича и камней;
- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из полнотелого кирпича, бетона, железобетона, но толщина их ниже допустимой.
4.4.10.8 При этом стены и перегородки, выполненные из полнотелого кирпича, бетона, железобетона при снижении нормативных значений толщин стен не более чем на 30% следует укреплять сварной сеткой из арматуры:
- диаметром 10 мм и размерами ячеек 100 мм × 100 мм - внутренние поверхности наружных стен камер, палат медицинской части, комнат для хранения оружия, комнаты для хранения средств связи, индивидуальной комнат для чистки оружия, комнаты для хранения средств связи, индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны, кассы;
- диаметром 6 мм и размерами ячеек 100 мм × 100 мм - стены и перегородки (с двух сторон), разделяющие камеры, палаты медицинской части, камеры и смежные с ними помещения, стены административного здания (со стороны режимной зоны) отделяющие помещения аптеки и помещения для посетителей от остальных помещений административного здания;
- диаметром 8 мм и размерами ячеек 100 мм × 100 мм - стены и перегородки (с внутренней стороны) комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия, комнаты для хранения средств связи, индивидуальной бронезащиты и активной обороны, кассы.
4.4.10.9 Стены, перегородки, выполненные из пустотелого керамического кирпича, керамических камней и т.п. следует укреплять по аналогии с вышеизложенным сварной сеткой с увеличением диаметра арматуры на 2 мм.
4.4.10.10 Стены (перегородки) камер, палат медицинской части, в местах прокладки вентиляционных каналов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, труб отопления и внутреннего теплоснабжения в случае уменьшения нормативной толщины стен следует усиливать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм с ячейкой 100 мм ×100 мм и дополнительной металлической тканой сеткой с размерами ячеек 10 мм ×10 мм.
4.4.10.11 Сварные сетки из арматуры и тканые металлические сетки следует приваривать к закладным деталям в стенах (полу, потолке) и в последующем оштукатуривать.
В случае уменьшения нормативной толщины внутренних стен камер и применения железобетонных перегородок следует предусматривать мероприятия по звукоизоляции камер.
4.4.10.12 Наружные и внутренние стены прогулочных дворов следует выполнять из силикатного и керамического кирпича, керамических камней, бетона, железобетона.
Толщину наружных стен прогулочных дворов следует определять:
- из кирпича силикатного, керамического, керамических камней - не менее 380 мм;
- из бетона - не менее 400 мм;
- из железобетона - не менее 150 мм.
Толщину внутренних стен прогулочных дворов следует определять:
- из кирпича силикатного, керамического, керамических камней - не менее 250 мм;
- из бетона - не менее 200 мм;
- из железобетона - не менее 100 мм.
4.4.10.13 Покрытия и перекрытия зданий режимного назначения, а также медицинской части следует предусматривать сборные беспустотные или монолитные железобетонные толщиной не менее 120 мм. Перекрытия и покрытия над общими коридорами режимных зданий, помещениями (блоками помещений) вспомогательного назначения, допускается выполнять из многопустотных плит толщиной не менее 120 мм по заданию на проектирование.
4.4.10.14 Полы в помещениях для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных следует предусматривать дощатые беспустотные с креплением к трапециевидным лагам, втопленным в бетонную стяжку по бетонному основанию, при этом участок пола, ограниченный кабиной для установки унитаза, следует выполнять с перепадом - ниже отметки дощатого пола на 10 мм - 15 мм, с покрытием из керамической плитки по бетонной стяжке и устройством гидроизоляции.
Гидроизоляцию следует также предусматривать на участке пола в месте установки умывальника.
4.4.10.15 Подстилающие слои полов в прогулочных дворах должны выполняться бетонными толщиной не менее 100 мм, покрытия полов следует выполнять из непылящих, нескользких и морозоводостойких материалов в соответствии с требованиями СП РК 3.02-26. Устройство покрытий полов из штучных плит не допускается.
4.4.10.16 Принимаемые проектные решения по внутренней отделке помещений должны соответствовать требованиям СП РК 3.02-71 и СП РК 2.01-07, помещений медицинского назначения - требованиям действующих нормативных документов по проектированию учреждений здравоохранения.
4.4.10.17 В кухонных помещениях с влажным режимом, а также в помещениях, требующих частой влажной уборки стен и перегородок: помещениях дезинфекционных камер, душевых, процедурных, перевязочных, лабораториях, комнатах для забора крови, смотровой с гинекологическим креслом, комнатах хирургического и терапевтического приема стоматологического отделения, стерилизационных, комнатах для мойки и хранения посуды и т.п. следует предусматривать облицовку стен и перегородок керамической плиткой на высоту 1,8 м, а выше облицовки следует предусматривать окраску стен водостойкими красками. Потолки помещений с влажным режимом также окрашиваются водостойкими красками.
Допускается предусматривать облицовку стен керамической плиткой на всю высоту указанных помещений.
4.4.10.18 В коридорах режимных корпусов, сборного отделения и комнатах обыска на высоте 1600 мм от поверхности пола следует предусматривать устройство ленточной панели из материалов, обеспечивающих возможность влажной уборки, высотой 250 мм.
4.4.10.19 В местах установки умывальников, за исключением камерных помещений, следует предусматривать облицовку стен из керамической плитки на высоту 600 мм от прибора (примерно 1,8 м от поверхности пола) и на ширину не менее 200 мм от оборудования и приборов с каждой стороны.
4.4.10.20 В местах установки стационарной электроплиты поверхности перегородок, стен и других конструкций, выполненных из горючих и трудно горючих материалов, следует изолировать негорючими материалами. Изоляция должна выступать за габариты электроплиты на 100 мм. Электроплита устанавливается на негорючем материале (основании). Толщина изоляционного материала принимается по расчету в зависимости от теплоизоляционных характеристик материала.
4.4.10.21 Все кабины в комнате для проведения краткосрочных свиданий разделяются между собой перегородками на всю высоту помещения и оборудуются откидными сидениями. Разделительные перегородки на высоту 80 см от пола, выполняются, как правило, из металлического каркаса и ламинированных щитовых элементов либо из металлопластиковых конструкций, а выше - из прозрачных антивандальных материалов. Кабины, предназначенные для посетителей, оборудуются облегченными дверьми без запирающих устройств. Материал двери аналогичен материалу перегородок.
4.4.10.22 Пол, стены и дверь камеры для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв, с внутренней стороны облицовываются упругими, пружинящими материалами (резиной) толщиной не менее 5 мм. Места соединения элементов облицовки следует располагать только с наружной стороны оболочки и обращать местами соединений (швами) к поверхности пола, перегородок, двери. Сопряжение стен и пола со стенами в камере следует выполнять овальной формы.
4.4.10.23 Ворота складов, гаражей следует принимать типовыми: распашными, откатными, подъемными или складывающимися; двери - распашными. Для эвакуации людей в распашных и откатных воротах допускается предусматривать калитки, открывающиеся наружу.
4.4.10.24 Помещения экспедиций следует отделять от складских помещений несгораемыми стенами или перегородками с пределом огнестойкости REI 45. Двери в стенах и перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI 60.
4.4.11 Хозяйственно-складская зона
4.4.11.1 В составе хозяйственно-складской зоны следует предусматривать: КПП малого типа для пропуска людей и автотранспорта из режимной зоны в хозяйственно-складскую зону либо КПП малого типа для пропуска людей и автотранспорта в хозяйственно-складскую зону; продовольственный, материально-технический склады; склад вещевого имущества; подсобные мастерские; гараж с помещениями для ремонта и обслуживания автотранспорта; городок для содержания служебных собак с тренировочной площадкой; склад хранения личных вещей осужденных; склады сырья и готовой продукции для производственных мастерских; инженерно-технических средств охраны.
4.4.11.2 Внутренний фасад здания КПП для пропуска людей и автотранспорта в хозяйственно-складскую зону следует располагать по оси основного ограждения. Оборудование помещений здания КПП малого типа для пропуска людей и автотранспорта из режимной зоны в хозяйственно-складскую зону соответствует требованиям по оборудованию аналогичных помещений в административном здании.
4.4.11.3 Проезд на площадку для досмотра транспортных средств и грузов со стороны территории, прилегающей к объекту (локальной зоны), устраивается по оси внешнего фасада здания КПП малого типа для пропуска людей и автотранспорта из режимной зоны в хозяйственно-складскую зону. Устройство ограждения площадки для досмотра транспортных средств и грузов со стороны территории, прилегающей к объекту (локальной зоны), отвечает требованиям по оборудованию основного ограждения, со стороны хозяйственно-складской зоны - предупредительного ограждения.
4.4.11.4 При размещении следственных изоляторов, удаленных от пожарных частей (время прибытия территориального подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах превышает 10 минут, в сельских поселениях 20 минут), следует предусматривать помещения отдельного поста пожарной службы, состав и площади которых определяются в соответствии с Приложением С.
4.4.11.5 Размеры продовольственных складов определяются исходя из норм суточного довольствия, норм складирования и из расчета хранения сухих продуктов, табака, спичек, мыла в течение 2 месяцев; консервов - 1 месяца; скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, масло, сметана, яйцо, жиры и др.) - не более 0,5 месяца; овощей (в овощехранилище) - 9 месяцев. Сроки хранения и объемы продуктов, площади помещений для хранения продуктов допускается уточнять заданием на проектирование.
4.4.11.6 Нормы складирования следует принимать (т/м2):
- сухие продукты - 0,43;
- консервы - 0,29;
- растительное масло, томатная паста - 0,35;
- табак, спички, мыло - 0,24;
- мясо - 0,15;
- рыба, жиры - 0,2;
- картофель - 0,67;
- свекла, морковь - 0,53;
- лук - 0,6;
- капуста свежая - 0,4;
- капуста квашеная - 1,1;
- соленья - 0,8.
4.4.11.7 Площади складов вещевого имущества должны определяться исходя из нормированного запаса вещевого имущества, норм складирования и способа хранения, а также требований соответствующих руководящих документов.
Нормы складирования следует принимать (т/м2):
- швейные, меховые, валяные изделия, обувь, промтовары - 0,3;
- имущество продовольственной службы - 0,65;
- хозяйственный инвентарь - 0,65.
4.4.11.8 При определении площадей помещений складов вещевого имущества и материально-технических следует предусматривать:
- ширину проездов - на 0,6 м больше габаритов транспортных средств с учетом возможности провоза крупногабаритного имущества;
- ширину проходов между стеллажами (штабелями) и стенами - не менее 0,6 м;
- ширину проходов между стеллажами (штабелями) - не менее 1,0 м при немеханизированной укладке.
4.4.11.9 При механизированной укладке имущества расстояния между стеллажами (штабелями) следует принимать исходя из технической характеристики средств механизации.
Устройства механизации (автоматизации) учета выдачи (получения) имущества следует предусматривать согласно заданию на проектирование.
4.4.11.10 Состав и площади помещений зданий хозяйственно-складской зоны следственных изоляторов, для предварительных расчетов, следует предусматривать в соответствии с приложением Т.
4.4.11.11 Состав и площади помещений отдельного поста пожарной службы следственных изоляторов, для предварительных расчетов, следует предусматривать в соответствии с приложением С.
4.4.11.12 При необходимости, что должно быть оговорено в задании на проектирование, в складах допускается предусматривать экспедиции, выделенные в отдельные помещения, вместимость которых определяется исходя из среднесуточного получения-отправки имущества.
4.4.11.13 Для хранения каждой из культур овощей следует предусматривать обособленные места - закрома, стеллажи, полки (для картофеля - закрома высотой 1,6 м, для свеклы - закрома высотой 1,1 м, и т.д.). Для хранения лука следует выделять специальные помещения, обеспечивающие температуру от 0 до +1 градуса и относительную влажность воздуха 75% - 80%.
4.4.11.14 Квасильно-засолочные пункты должны оборудоваться местами хранения соленых огурцов и квашеной капусты в примерном соотношении 1:6.
4.4.11.15 В складах вещевого имущества стеллажи необходимо удалять от наружных стен на 0,75 м. Между стеллажами устраивается проход шириной 1,2 м - 1,5 м.
4.4.11.16 Проходы, как правило, следует размещать по оси окон склада. Для удобства товары в помещениях склада группируются по ассортименту. Имущество, бывшее в употреблении, хранится отдельно от нового имущества.
4.5 Обеспечение безопасности
4.5.1 Требования к изделиям, применяемым в режимных зонах
4.5.1.1 В независимости от взаиморасположения камер, палат медицинской части в торцах каждого блока следует устанавливать отсекающую решетчатую поперечную перегородку с дверью, оборудованную электромеханическим (механическим) запорным устройством.
4.5.1.2 Между лестничными маршами по всей высоте лестничных клеток административного здания (только на путях конвоирования подозреваемых и обвиняемых), режимного корпуса, сборного и следственного отделений, медицинской части следует предусматривать разделительную решетку из стального прутка диаметром 8 мм - 10 мм и размерами ячейки 150 мм × 150 мм. Допускается разделительную решетку заменять металлической тканой сеткой с размерами ячейки не более 30 мм × 30 мм.
4.5.1.3 По верху прогулочных дворов следует устанавливать решетку из стального прутка диаметром не менее 10 мм и размером ячеек не более 170 мм × 170 мм. Над решеткой следует устанавливать металлическую тканую сетку с размером ячеек не более 50 мм ×50 мм.
4.5.2 Инженерно-технические средства надзора, контроля и охраны
4.5.2.1 Запретную зону следует возводить шириной не менее 6 м (по осям основного и предупредительного ограждений). При протяженности периметра объекта от 1000 м и выше ширина запретной зоны должна составлять не менее 8 м. Пересечение запретной зоны наземными или воздушными коммуникациями не допускается.
4.5.2.2 Основное ограждение следует возводить по всему периметру объекта для воспрепятствования прохода лиц и проезда транспорта вне КПП. В качестве основного ограждения применяются заборы высотой не менее 6 м.
4.5.2.3 На вновь проектируемых объектах полотно основного ограждения должно выполняться из монолитного железобетона (при невозможности применения монолитного железобетона по климатическим и геологическим условиям конструкция основного ограждения может выполняться из других материалов, по согласованию с заказчиком).
4.5.2.4 На объектах, подлежащих перепрофилированию, при дооборудовании существующего полотна ограждения могут применяться различные материалы (железобетон, кирпич, металлопрофиль), возможность применения которых определяется соответствующими расчетами, обоснованиями и предусмотрена проектно-сметной документацией.
4.5.2.5 Со стороны внутренней территории объекта запретная зона оборудуется предупредительным ограждением высотой не менее 5,5 м (с учетом наклонного козырька).
4.5.2.6 Предупредительное ограждение запретной зоны должно заходить за линию торцевого фасада зданий КПП не менее чем на ширину запретной зоны.
4.5.2.7 Верх предупредительного ограждения на высоту от 0,5 м должен быть оборудован наклонным козырьком из конструктивных элементов, аналогичных элементам ограждения. Наклон козырька - 45° в сторону внутренней территории объекта. Наклонный козырек оборудуется двумя спиралями армированных скрученных колючих лент. Спирали располагаются под наклонным козырьком со стороны внутренней территории объекта, над наклонным козырьком со стороны запретной зоны.
4.5.2.8 Для монтажа кабельных линий по предупредительному ограждению со стороны запретной зоны следует предусматривать металлические закрывающиеся короба, размещаемые на высоте не менее 1,5 м.
4.5.2.9 Перед зданиями КПП для пропуска людей из локальной зоны, КПП для досмотра транспортных средств и грузов и КПП для пропуска людей и автотранспорта в хозяйственно-складскую зону - необходимо устраивать площадки, образуемые стенами административного здания (основного ограждения), предупредительным ограждением и отсекающими ограждениями решетчатого исполнения.
4.5.2.10 В целях обеспечения прохода сотрудников, проезда транспортных средств на режимную (хозяйственно-складскую) зону учреждения и обратно в полотне предупредительного ограждения должны устраиваться проходы. Проходы для пропуска людей необходимо оборудовать дверьми решетчатого исполнения с электромеханическими замками. Проезды для транспортных средств оборудуются раздвижными (распашными) либо откатными воротами решетчатого исполнения с электромеханическим приводом.
4.5.2.11 В целях обеспечения передвижения резервной группы в отсекающих ограждениях площадок КПП следует устраивать проходы, оборудуемые дверьми решетчатого исполнения с электромеханическими замками, а для объектов протяженностью периметра от 1000 м и более - откатными воротами решетчатого исполнения с электромеханическим приводом, размером не менее 4,0 м × 4,0 м.
4.5.2.12 С внешней и внутренней стороны от запретной зоны на ограждениях следует предусматривать размещение предупредительных знаков «Запретная зона - проход запрещен», с расстоянием между знаками не более 50 м.
4.5.2.13 В целях обеспечения движения резервной группы с внешней стороны основного ограждения оборудуется дорога с твердым покрытием шириной не менее 4 м. В местах примыкания дороги к ограждению локальной зоны устраиваются проходы, оборудуемые дверьми усиленной конструкции с электромеханическим замками, управляемыми из помещения центрального поста технического контроля и видеонаблюдения.
4.5.2.14 Для объектов протяженностью периметра от 1000 м и более дорога с внешней стороны основного ограждения должна устраиваться шириной не менее 8 м, оборудование проходов в ограждении локальной зоны отвечает требованиям к оборудованию проходов в ограждении площадки дежурной службы.
4.5.2.15 Для устройства твердого покрытия в запретной зоне и с внешней стороны основного ограждения могут применяться асфальт, железобетон, тротуарная плитка.
4.5.2.16 На тараноопасных направлениях с внутренней и внешней территории следственных изоляторов необходимо предусматривать установку противотаранных средств. В качестве противотаранных средств следует использовать рвы, барьеры, надолбы и ежи, выполненные из деталей и конструкций, уложенных на высоту 1 м вдоль ограждений на расстоянии не менее 5 м, а также искусственные неровности в полотне дорожных покрытий.
4.5.2.17 Территория локальной зоны должна оборудоваться ограждением из металлопрофиля, железобетона, кирпича высотой не менее 3 м.
4.5.2.18 Верх ограждения на высоту 0,5 м должен быть оборудован наклонным козырьком. Наклон козырька - 45° в сторону внешней территории. Наклонный козырек оборудуется спиралью армированных скрученных колючих лент. Спираль располагается над наклонным козырьком.
4.5.3Устройство наблюдательных вышек и постов охраны
4.5.3.1 Наблюдательные вышки допускается сооружать металлическими или из сборного железобетона. Высоту вышки и место ее установки следует определять в зависимости от рельефа местности, конфигурации запретной полосы и других местных условий. Наблюдательные вышки размещают, как правило, не реже чем через 400 м.
4.5.3.2 Стены и двери укрытия, размещаемого на наблюдательной вышке, должны обеспечивать защиту от поражения стрелковым оружием по классу защиты П5.
4.5.3.3 В районах с температурой наружного воздуха зимой ниже минус 15°С, укрытие наблюдательной вышки следует предусматривать остекленным. Вид остекления наблюдательных окон (пулестойкое или непулестойкое) устанавливают в задании на проектирование.
Наблюдательные вышки (площадки) подлежат защите от молний. Молниезащиту осуществляют стержневым молниеотводом.
4.5.3.4 В стенах укрытия наблюдательной вышки следует предусматривать бойницы. Бойницы должны обеспечивать требуемый угол обстрела как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
4.5.3.5 В районах с температурой наружного воздуха зимой ниже минус 30°С, следует предусматривать отопление укрытия вышки.
4.5.3.6 По заданию на проектирование, наблюдательную вышку оснащают средствами связи, тревожной сигнализации, громкоговорящей связи, искусственного освещения и вентиляции укрытия, техническими средствами наблюдения и управляемыми светильниками охранного освещения.
4.5.3.7 Для повышения устойчивости под воздействием ветровой и сейсмической нагрузок, наблюдательную вышку следует оборудовать стальными тросами-растяжками по расчету.
4.5.3.8 Постовые грибки размещают в запретной полосе (как правило, в центре участков постов на расстоянии не более 1 м от тропы наряда). Постовые будки устанавливают на КПП или в запретной полосе. Материал изготовления, размеры и типы грибков и будок определяют в задании на проектирование.
4.5.4Охранное освещение периметра безопасности
4.5.4.1 Сеть охранного освещения периметра безопасности следует выполнять отдельно от сети наружного освещения и разделяют на самостоятельные участки.
4.5.4.2 В случаях, когда стена здания образует часть периметра безопасности, светильники для освещения этой части периметра безопасности должны размещаться таким образом, чтобы обеспечивать требуемую освещенность прилегающей территории, не создавая проблем из-за рассеянного света, попадающего в помещения здания.
4.5.4.3 Освещенность периметра безопасности от внешнего до внутреннего ограждения должна быть, как правило, не менее 100 лк.
Освещенность досмотровых площадок автомобильных и железнодорожных КПП должна быть не менее 150 лк.
Освещенность КПП для прохода людей должна быть не менее 200 лк.
4.5.4.4 Светильники охранного освещения устанавливают в непосредственной близости от ограждения внутри периметра безопасности, в местах, удобных и безопасных для обслуживания.
4.5.4.5 Светильники охранного освещения следует размещать таким образом, чтобы не ослеплять постовых охранников и контролеров КПП.
В полосу светильников охранного освещения не должны попадать посты охраны, тропа наряда, тропа специалиста по обслуживанию инженерно-технических средств охраны и надзора, постовые грибки и т.д.
4.5.4.6 Расстояние между светильниками охранного освещения, их мощность и конструкция должны выбираться из расчета создания сплошной, равномерной полосы света, необходимой по нормам освещенности.
4.5.4.7 Светильники охранного освещения должны располагаться таким образом, чтобы осуществлялось равномерное освещение досматриваемых транспортных средств, в том числе и снизу. В необходимых случаях следует предусмотреть возможность использования переносного освещения.
4.5.4.8 В качестве светильников охранного освещения допускается применять прожекторы заливающего света, светильники с лампами накаливания или лампами другого типа.
4.5.4.9 Распределительный щит охранного освещения, закрываемый на замок, следует устанавливать в щитовой или в комнате часового КПП.
4.6 Инженерное оборудование 
4.6.1 Водоснабжение и канализация
4.6.1.1 Водоснабжение и канализацию зданий следственных изоляторов следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 4.01-03.
4.6.1.2 Количество пожарных кранов и расход воды на внутреннее пожаротушение следует определять согласно требованиям действующих нормативно-правовых документам по пожарной безопасности, при этом нормы расхода воды на тушение зданий для содержания подозреваемых и обвиняемых необходимо принимать как для жилых зданий.
4.6.1.3 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализационные стояки следует размещать за пределами камер, карцеров, палат и прокладывать в вертикальных штробах в стенах со стороны коридора или в технических нишах, расположенных между камерами. Подводки трубопроводов к санитарным приборам камерных помещений прокладываются скрыто: трубопроводы водоснабжения - в штробах, трубопроводы канализации - обетонируются, при этом следует предусматривать мероприятия по надежной фиксации крепежных элементов лючков сифонов, прочисток и ревизий.
4.6.1.4Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать: 
- к умывальникам - в камерах, в помещениях медицинской части, в помещениях для хранения уборочного инвентаря, в бытовых комнатах, в уборных для персонала и уборных при блоке комнат свиданий, в помещениях фотодактилоскопии, в комнатах чистки оружия, в помещениях аккумуляторной, комнатах для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач, в комнатах обыска сборного отделения; в постирочных;
- к мойкам (ваннам) - в комнатах мытья и хранения посуды;
- к душевым сеткам в душевых и санпропускнике;
- к поливочным кранам;
- к зданиям: прачечной, кухни, городка для содержания служебных собак.
4.6.1.5 Комнаты мытья и хранения посуды необходимо оборудовать раковиной, трехгнездовой ванной для мытья посуды, трапом диаметром 100 мм, поливочным краном.
4.6.1.6 Постирочные личного белья подозреваемых и обвиняемых следует оборудовать стиральными машинами и раковинами для стирки, трапом диаметром 100 мм, поливочным краном.
4.6.1.7 Помещения для хранения уборочного инвентаря следует оборудовать раковиной для мытья рук, трапом диаметром 50 мм или мелким душевым поддоном (по заданию на проектирование), поливочным краном.
4.6.1.8 Помещение аккумуляторной следует оборудовать раковиной и трапом. В случае расположения аккумуляторной в подвальном помещении, вместо трапа допускается устройство водосборного приемника с автоматической откачкой воды.
4.6.1.9 Регулировку температуры горячей воды, подаваемой к душевым сеткам санпропускников и постирочным личного белья подозреваемых и обвиняемых, а также к душевым психиатрических отделений следует предусматривать через общий смеситель, располагаемый за пределами указанных помещений.
Для регулирования расхода воды каждая душевая сетка оборудуется регулирующей арматурой.
4.6.1.10 В помещениях медицинской части со стационаром, в санпропускниках и в зданиях и помещениях, относящихся к предприятиям общественного питания следует предусматривать резервное горячее водоснабжение. При реконструкции следственных изоляторов или перепрофилировании зданий иного назначения под следственные изоляторы, в качестве резервного горячего водоснабжения допускается устанавливать аварийные источники ГВС - электроводонагреватели.
В комнатах для мытья и хранения посуды, режимных корпусов в качестве источника аварийного горячего водоснабжения следует предусматривать установку электроводонагревателей.
4.6.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция
4.6.2.1 Источником теплоснабжения для зданий следственных изоляторов могут быть:
- котельные;
- мини ТЭЦ;
- внеплощадочные тепловые сети.
4.6.2.2 Отопление зданий следственных изоляторов следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 4.02-07.
4.6.2.3 Отопление зданий следственных изоляторов следует проектировать центральным. Отопительные приборы, параметры теплоносителя, предельную температуру на поверхности прибора следует принимать по действующим нормативным документам.
4.6.2.4 Трубопроводы отопления, теплоснабжения приточных камер преимущественно следует прокладывать по чердакам, подвалам, техническим этажам за подшивными потолками (фальшпотолками) и в вертикальных шахтах с поэтажным замоноличиванием.
4.6.2.5 Открытую горизонтальную прокладку подающих трубопроводов отопления по камерным помещениям, палатам и другим помещениям с пребыванием подозреваемых, обвиняемых и осужденных предусматривать не следует. При реконструкции и перепрофилировании зданий другого назначения под следственные изоляторы, а также при невозможности организации технического этажа или чердака, допускается открытая прокладка подающего и обратного трубопровода отопления в перечисленных помещениях. Для исключения доступа подозреваемых и обвиняемых к трубопроводу необходимо устраивать ограждение.
4.6.2.6 Нагревательные приборы в камерах, палатах и других помещениях, с пребыванием подозреваемых, обвиняемых и осужденных (за исключение камеры для изоляции буйствующих) должны располагаться под окнами, жестко закрепляться хомутами и иметь ограждения.
4.6.2.7 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует определять по Приложению У.
4.6.2.8 Внутристенные каналы следует располагать в стенах со стороны коридора. Устройство вентиляционных каналов в стенах, разделяющих камеры, не допускается. При высоте зданий более двух этажей, в целях обеспечения возможности устройства вентиляционных каналов в стенах со стороны коридора, допускается организовывать технические ниши между камерами для прокладки трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и канализации.
4.6.2.9 Приточные и вытяжные отверстия следует располагать под потолком и ограждать металлическими решетками.
4.6.2.10 Удаление воздуха из камерных помещений и жилых комнат следует предусматривать через санузлы этих помещений. Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
4.6.2.11 В случаях размещения помещений в подвальном этаже при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует руководствоваться технологическим заданием и действующей на момент проектирования нормативно-технической документацией.
4.6.2.12 Очистку воздуха от пыли в системах с искусственным побуждением следует проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало:
- ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов, при подаче его в помещения жилых и общественных зданий;
- 30% ПДК в воздухе рабочей зоны при подаче его в помещения производственных зданий.
4.6.2.13 Допускается часть приточного воздуха, предназначенного для общественных и административно-бытовых помещений, подавать в коридоры или в смежные помещения в объеме не более 50% расхода воздуха, предназначенного для обслуживаемого помещения.
В кабинетах следователей и адвокатов в сборно-следственном отделении, вентиляцию следует проектировать с использованием приточно-вытяжных вентиляционных клапанов (оконных или внутристенных).
4.6.2.14 Для остальных помещений зданий следственных изоляторов самостоятельные вентиляционные системы следует предусматривать в соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами.
Проектирование естественной вытяжной вентиляции в помещениях с необходимой, но недостаточной инфильтрацией воздуха не допускается без установки вентиляционных клапанов, за исключением помещений с наличием приточной механической вентиляцией.
4.6.2.15 Вытяжные каналы (шахты) должны быть, как правило, выведены на кровлю.
4.6.2.16 Кондиционирование воздуха в помещениях зданий следственных изоляторов следует проектировать согласно действующим на момент проектирования нормативным документам.
4.6.2.17 Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре для зданий следственных изоляторов необходимо предусматривать в тех случаях, в которых средствами архитектурно-планировочных решений невозможно или экономически нецелесообразно предусмотреть все необходимые мероприятия по обеспечению противодымной защиты в соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами.
4.6.3 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение
4.6.3.1 Электроприемники комплекса зданий и сооружений следственных изоляторов следует относить по степени надежности электроснабжения к I особой, I, II, III категории надежности.
4.6.3.2 Распределительные трансформаторные подстанции 10(6)/0,4(0,23) кВ должны предусматриваться закрытого типа, отдельностоящими. Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4(0,23) кВ или РП-10 кВ должны располагаться вне территории режимной зоны следственных изоляторов.
4.6.3.3 Электроснабжение электроприемников особой группы I категории (устройств охранной и пожарной сигнализации, средств оперативной связи и сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, пожарных насосов), а также электроприемников I категории (аварийного освещения помещений, дежурного освещения режимных помещений, охранного и дежурного наружного периметрального освещения) в аварийном режиме должно осуществляться от резервной дизельной электростанции. На время запуска дизельной электростанции для электропитания электроприемников особой группы I категории следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания.
4.6.3.4 На территории следственных изоляторов все электрические сети независимо от напряжения должны выполняться только кабелями и прокладываться в земле (траншеях) на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки земли с покрытием железобетонными плитами или одним рядом кирпича.
4.6.3.5 Для рабочего освещения служебных помещений следственных изоляторов следует, как правило, предусматривать светильники с люминесцентными лампами, за исключением помещений с неблагоприятными условиями среды и с временным пребыванием людей, где необходимо предусматривать светильники с компактными люминесцентными либо светодиодными лампами.
4.6.3.6 Тип ламп для рабочего освещения камер, карцеров, медицинских и боксированных палат (люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы, либо светодиодные лампы) следует определять в соответствии с заданием на проектирование.
4.6.3.7 В камерах, карцерах, медицинских и боксированных палатах следует предусматривать рабочее и дежурное освещение. Для дежурного освещения используются светильники (патроны) с компактными люминесцентными или светодиодными лампами, устанавливаемые над дверью. Для рабочего освещения предусматриваются светильники, устанавливаемые на потолке и надежно огражденные металлической решеткой. Управление дежурным освещением должно быть предусмотрено с поста оператора системы охранного телевидения, а рабочим - выключателями, устанавливаемыми вне этих помещений.
4.6.3.8 Для освещения изолированных санузлов камер следует предусматривать патроны с компактными люминесцентными или светодиодными лампами, устанавливаемые в нише, огражденной металлической решеткой. Управление освещением должно осуществляться в автоматическом режиме посредством ИК-детектора включения освещения, реагирующего на присутствие человека в помещении санузла. ИК-детекторы включения освещения рекомендуется устанавливать в нише совместно с патронами для ламп и камерами видеонаблюдения. Допускается установка ИК-детекторов непосредственно на стене помещения санузла.
4.6.3.9 Аварийное освещение (освещение безопасности) следует предусматривать:
- во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием подозреваемых и обвиняемых;
- в кабинетах начальника и заместителей начальника следственных изоляторов;
- в комнате дежурного помощника начальника следственного изолятора;
- в помещении центральный пост технического контроля и видеонаблюдения;
- в ситуационном центре;
- в серверной;
- в проходном коридоре;
- в шлюзе для досмотра транспортных средств и грузов;
- в месте для заряжания (разряжения) оружия;
- в помещении приема, досмотра и хранения посылок;
- в помещении приема, досмотра и хранения передач;
- в комнате хранения средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны;
- в комнате для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств;
- в комнате чистки оружия; начальника склада вооружения, спецсредств и химимущества;
- в комнате хранения средств противохимической защиты;
- в комнате резервной группы;
- в комнате дежурного инспектора КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону;
- в комнате дежурного инспектора КПП шлюз для досмотра транспортных средств и грузов и группы для досмотра транспортных средств и грузов;
- в комнате служебной подготовки работников дежурной службы и развода смен;
- в комнате для посетителей;
- в комнате приема граждан администрацией.
В остальных помещениях аварийное и эвакуационное освещение выполняется согласно требованиям СП РК 2.04-31.
4.6.3.10 Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения.
4.6.3.11 Освещенность камер, карцеров, медицинских и боксированных палат должна составлять 300 лк, прогулочных дворов - 20 лк.
4.6.3.12 Для подключения бытовых приборов в камерах следует предусматривать штепсельные розетки, которые должны отключаться с поста оператора системы охранного телевидения. Суммарную расчетную нагрузку на штепсельные розетки в камерах следует принимать не менее 0,5 кВт, а в камерах для содержания женщины с ребенком - не менее 1 кВт.
4.6.3.13 В коридорах камерного блока следует устанавливать штепсельную розетку на 2-4 камеры.
4.6.3.14 В рабочих камерах для электроснабжения производственного оборудования должна быть предусмотрена подводка трехфазного электропитания - 380 В, а также по периметру камеры должен быть выполнен внутренний контур заземления для присоединения к нему металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением.
4.6.3.15 Средства электропитания должны обеспечивать:
- бесперебойное электроснабжение всех элементов комплекса технических средств охраны;
- стабильность тока и напряжения в пределах норм, оговариваемых в технической документации на аппаратуру;
- независимость электропитания приемников технических средств охраны от других потребителей;
- автоматическое переключение с основного источника питания на резервный без перерывов в работе аппаратуры. На случай непредвиденного перерыва при переключении на резервный источник питания следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания с встроенными комплектными аккумуляторными батареями, которые не требуют специального помещения;
- контроль за параметрами тока и напряжения, защиту от перегрузок и короткого замыкания;
- безопасность и удобство эксплуатации.
4.6.3.16 Линейные распределительные устройства (шкафы, ящики, коробки) в пределах запретной зоны следует располагать на предупредительном ограждении. Дверцы распределительных устройств должны быть оборудованы запорными устройствами. Дверцы распределительных устройств, где осуществляется распайка сигнальных жил от датчиков обнаружения, оборудуются датчиками блокировки на открывание.
4.6.3.17 Соединительные линии от средств обнаружения, оперативной телефонной связи, громкоговорящего оповещения, видеокамер следует выполнять, как правило, автономными кабелями.
4.6.3.18 Заземление станционных устройств, периметровой аппаратуры, кабельных устройств должно предусматриваться в соответствии требованиями технической документации на аппаратуру и с учетом грунтов площадки.
4.6.3.19 Периметр объекта следует оборудовать основным и дополнительным охранным освещением.
4.6.3.20 Основное охранное освещение предназначено для освещения территории в пределах запретной зоны и прилегающей внутренней территории. Освещенность, создаваемая основным охранным освещением, должна обеспечивать стабильную работу в ночное время телевизионных камер, установленных по линии предупредительного ограждения. Светодиодные светильники (прожекторы) основного охранного освещения располагаются на высоте не менее 7 м на специальных стойках, размещенных по линии предупредительного ограждения с интервалом не более 25 м.
4.6.3.21 Управление основным охранным освещением осуществляется дистанционно в ручном или автоматическом режиме из помещения центрального поста технического контроля и видеонаблюдения.
4.6.3.22 Дополнительное охранное освещение предназначено для освещения запретной зоны при возникновении нештатных ситуаций. Светодиодные светильники дополнительного охранного освещения, направленные в сторону основного ограждения, размещаются на предупредительном ограждении на высоте не менее 4 м.
4.6.3.23 Включение участков дополнительного охранного освещения осуществляется в автоматическом (при срабатывании соответствующих рубежей обнаружения) и ручном режимах из центрального поста технического контроля и видеонаблюдения.
4.6.3.24 Питающие и распределительные линии охранного освещения следует прокладывать независимо от других электросетей. Фидер резервного питания охранного освещения должен прокладываться отдельно от основного (рабочего) фидера.
4.6.3.25 В следственных изоляторах предусматривается система кабельного телевидения. Оборудование для функционирования кабельного телевидения располагается в помещении для клубной работы. Предусматривается трансляция общегородских и местных передач. Перечень помещений, где необходимо установить телевизоры с возможностью приема кабельного телевидения определяется заданием на проектирование.
4.7 Конструктивные решения
4.7.1 При проектировании зданий и сооружений следует применять такие конструктивные решения, которые в максимальной степени отвечали бы требованиям экономичности и индустриализации строительства.
4.7.2 Расчет несущих конструкций зданий следственных изоляторов проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4.7.3 При определении уровня надежности для определенной несущей конструкции допускается провести как классификацию элементов несущей конструкции, так и классификацию несущей конструкции в целом.
4.7.4 Конструктивное решение и выбор материалов для его реализации определяется габаритами зданий и сооружений, их назначением и функциональными особенностями, требуемой долговечностью и капитальностью, архитектурно-эстетическими, экономическими и т.д.
4.7.5 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах или подлежащих реконструкции, усилению (восстановлению), должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
4.7.6 В расчетах зданий и сооружений следует учитывать знакопеременный характер горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок, принимая их направления наиболее невыгодными для напряженно-деформированного состояния рассматриваемого элемента.
4.7.7 Прочность ненесущих стеновых элементов типа перегородок, заполнения каркасов, тяжелых облицовок и их креплений должна быть подтверждена расчетом на действие горизонтальных расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.
4.7.8 При расчете конструкций зданий на подрабатываемых территориях, на просадочных грунтах, в сейсмических районах, а также других сложных геологических условиях следует учитывать дополнительно требования СП РК 5.01-27, СП РК 2.03-03, а также действующих нормативных документов по проектированию в сейсмических районах.
4.7.9 Фундаменты зданий должны быть запроектированы с учетом физико-механических характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима на площадках застройки, а также степени агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям и должны обеспечить необходимую равномерность осадка оснований под элементами здания.
4.7.10 Недопущение прогрессирующего обрушения здания следует обеспечивать:
- рациональным конструктивно-планировочным решением здания с учетом вероятности возникновения аварийной ситуации;
- конструктивными мерами, увеличивающими статическую неопределимость системы;
- применением конструктивных решений, обеспечивающих развитие в несущих конструктивных элементах и их соединениях пластических (неупругих) деформаций;
- необходимой прочностью несущих конструктивных элементов и устойчивостью системы для условий нормальной эксплуатации здания и для случаев локального разрушение отдельных конструктивных элементов здания.
4.7.11 В качестве гипотетического локального разрушения следует рассматривать разрушение в пределах одного (каждого) этажа здания поочередно одной (каждой) колонны (пилона) либо ограниченного участка стен.
4.8 Охрана окружающей среды
4.8.1 При проектировании должны учитываться предельно допустимые нагрузки на окружающую среду, предусматриваться надежные и эффективные меры предупреждения, устранения загрязнения отходами, их утилизация.
4.8.2 В целях соблюдения требований охраны окружающей среды на строительной площадке в период проведения строительно-монтажных работ необходимо учитывать следующие факторы:
- наличие повышенного шумового фона, сопровождающего почти все механизированные строительно-монтажные работы;
- динамическое воздействие работающих механизмов на окружающие строения и грунты;
- выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц различных фракций газов от двигателей внутреннего сгорания;
- выработка большого количества строительных отходов (в том числе строительного мусора);
- разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на почву (включая токсичные);
- нарушения целостности сложившихся геологических условий и гидрологического режима.
4.8.3 При возведении фундаментов и рытье котлована под подвал предусматривается вывоз вынутого из котлована грунта за пределы строительной площадки. После устройства фундаментов при засыпке пазух завозят грунт автосамосвалами.
4.8.4 При организации земельных работ на всех этапах должно быть предусмотрено своевременное устройство поверхностного водоотвода, исключающего скопление воды в понижениях рельефа в периоды таяния снега и ливней и образования непредусмотренных водотоков, смывающих почвенный слой.
Обнаженные при выполнении земляных работ склоны и откосы, как правило, должны быть укреплены до наступления зимы предусмотренным в проекте способом. Проектные водоотводные устройства следует выполнять на возможно более раннем этапе строительства. Их ремонт на последующих этапах проще и дешевле, чем ликвидация возникающих в процессе возведения земляного полотна размывов и очага эрозии.
4.8.5 При хранении материалов инертного состава (каменные материалы, песок и т.п.) должны быть приняты меры для предотвращения размыва ливневыми и талыми водами и выноса материалов в водотоки. Это достигается складированием на возвышенных площадках с уплотненной или защищенной покрытием поверхностью, вертикальной планировкой территории, устройством нагорных и водоотводных канав по периметру площадки для хранения. Хранение материалов инертного состава в прибрежных полосах (зонах) рыбохозяйственных водоемов допускается только по согласованию с уполномоченным органом.
4.8.6 Хранение материалов, активно взаимодействующих с водой (цемент, известь, соли и т.п.) следует осуществлять только в специальных складах под крышей или, более предпочтительно, в герметических емкостях с механизированной погрузкой и разгрузкой.
4.8.7 Хранение органических вяжущих (битум, гудрон, деготь, смола и т.п.) должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах ямного типа или в герметических емкостях. Хранение органических вяжущих в открытых ямах и емкостях не допускается.
4.8.8 При подземном хранении веществ и материалов, захоронении в согласованном с органами госнадзора порядке вредных веществ и отходов производства должны предусматриваться меры, исключающие их распространение за пределы отведенных для этих целей мест и проникновение в подземные и поверхностные воды.
4.8.9 Сбор, хранение, удаление и захоронение медицинских отходов, должны осуществляться с учетом требований действующих нормативных документов, учитывающие работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.
 
 
5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Сокращение энергопотребления
5.1.1 При проектировании в целях энергосбережения рекомендуется свести к минимуму убыток тепла, достичь этого можно путем уменьшения соотношения площади к объему здания.
5.1.2 Эффективное использование дневного света снижает энергопотребление, сведя к минимуму потребность в искусственном освещении. В зданиях рекомендуется обеспечить:
- доступ к дневному освещению путем правильной ориентации здания по сторонам света;
- максимально уменьшить пространства не доступные для дневного света.
5.1.3 Теневые навесы могут быть использованы для защиты здания от избыточного солнечного света. Конструкции теневых навесов, как правило, проектируются на южных фасадах.
5.1.4 Окна могут повысить энергоэффективность за счет дневного освещения и естественной вентиляции. Ниже приведены характеристики окон, которые рекомендуется устанавливать для обеспечения энергоэкономии:
- естественно вентилируемые здания должны иметь эквивалентную площадь проема (окна или двери), не менее 5% от площади пола;
- окна, имеющие открывающиеся створки сверху и снизу, обеспечивающие циркуляцию воздуха путем вывода горячего воздуха сверху и поглощения холодного снизу.
5.1.5 В целях выполнения требований энергоэкономии в зданиях рекомендуется внедрять системы контроля освещения.
5.1.6 В целях экономии энергии рекомендуется использование энергосберегающих ламп.
5.1.7 В целях обеспечения энергоэкономии, в случае автономного теплоснабжения, в системе горячего водоснабжения рекомендуется:
- отдельные устанавливать котлы для отопления и отдельные для нагрева воды;
- выключать котел для отопления воздуха в теплую погоду;
- уменьшить нагрев воды для бытового использования до 50°С - 60°С;
5.1.8 Для обеспечения максимальной энергоэкономии предусматривается использование системы управления микроклиматом (теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование).
5.1.9 В целях обеспечения эффективности рекомендуется использовать двух, трехслойное остекление, тонированное стекло, отражающее стекло, спектрально-селективное стекло с изолированным инертным газом между слоями, стеклопакеты и т.д.
5.1.10 Также рекомендуется использование деревянных или виниловых рам, которые энергоэффективнее алюминиевых.
5.1.11 Для энергоэффективности возможна установка светоотражающей пленки внутри существующих окон, что позволит сэкономить до 25% энергии.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 Рекомендуется при утилизации производить рециклинг строительных материалов.
5.2.2 Для переработки строительного материала на строй площадке рекомендуется четко разграничивать место сбора материала для переработки, утилизации и повторного использования.
5.2.3 Вторичный материал должен содержать не менее 25% переработанного сырья.
5.2.4 Количество материала для переработки устанавливается и рассчитывается по весу или объему.
5.2.5 При посадке деревьев необходимо учитывать: климатические условия, тип почвы, количество осадков, направление ветра.
Во избежание повреждений зданий ветками не рекомендуется высаживать высокие деревья в непосредственной близости от здания.
5.2.6 Для снижения водопотребления рекомендуется осуществлять:
а) использование в системе слива использованной или дождевой воды с предварительной очисткой и обеззараживанием;
б) установка ограничителей расхода воды, установка счетчиков горячей и холодной воды для каждого потребителя;
в) применение аэрации, установка рассеивателя на кран в раковине и на душ, что повышает увлажняющий эффект струи и повышает эффективность использования воды;
г) высадка на территории участка растений, приспособленных к местному климату, и применение для их полива использованной или очищенной дождевой воды;
д) высадка растений, требующих минимального полива;
е) максимальная утилизация канализационной использованной воды, проведение ее очистки и повторное использование.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Административные помещения 
 
Таблица А.1 - Минимальные площади административных помещений
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее, м2), или количество приборов (шт.), при лимите наполнения следственных изоляторов, человек

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1
	2
	3
	4
	5

	Руководство

	1 Кабинет начальника с комнатой отдыха
	18+8
	18+10
	24+10
	24+10

	2 Приемная
	12
	12
	15
	15

	3 Кабинет заместителя начальника по оперативной работе
	15
	15
	18
	18

	4 Кабинет заместителя начальника по режиму и охране
	15
	15
	18
	18

	5 Кабинет заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе
	15
	15
	15
	18

	6 Кабинет заместителя начальника по тылу
	15
	15
	15
	18

	7 Кабинет заместителя начальника по лечебно-профилактической работе
	-
	-
	15
	18

	Канцелярия

	8 Комната начальника канцелярии
	12
	12
	18
	2x12

	9 Помещения для хранения документов
	6
	6
	6
	6

	Блок помещений дежурной службы

	10 Комната дежурного помощника начальника следственных изоляторов (дежурный помощник начальника следственного изолятора) с рабочими местами заместителей дежурный помощник начальника следственного изолятора по охране и надзору
	21
	24
	27
	30

	11 Центральный пост технического контроля и видеонаблюдения
	40
	40
	40
	45

	12 Ситуационный центр
	20
	24
	28
	32

	13 Серверная
	30
	30
	35
	40

	14 Комната хранения средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны
	10
	12
	15
	18

	15 Комната для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств
	16
	20
	24
	28

	16 Комната чистки оружия
	9
	9
	12
	12

	17 Комната начальника склада вооружения, спецсредств и химимущества
	10
	10
	10
	10

	18 Комната хранения средств противохимической защиты1
	12
	15
	18
	18

	19 Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химимущества2
	12
	12
	15
	15

	20 Комната резервной группы
	18
	21
	24
	27

	21 Комната для подогрева и приема пищи дежурной службы
	10
	10
	12
	12

	22 Комната отдыха дежурной службы для мужчин
	18
	18
	18
	18

	23 Комната отдыха дежурной службы для женщин
	18
	18
	18
	18

	24 Класс служебной подготовки работников дежурной службы и развода смен
	3 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены

	25 Аккумуляторная с тамбуром
	12
	12
	15
	15

	26 Сушилка
	4
	4
	4
	4

	27 Помещения для хранения имущества
	4
	4
	6
	6

	28 Уборная с умывальником в тамбуре
	 

	- мужская
	1 унитаз, 1 писсуар

	- женская
	1 унитаз

	29 Гардеробная с душевой (мужская, женская)
	0,6 м на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	30 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	0,8 м 100 м2 общей площади, но не менее 4 м

	31 Комната часового КПП для пропуска людей из локальной зоны с местом для рентгенотелевизионной установки
	15
	15
	15
	15

	32 Помещения для хранения личных вещей сотрудников и посетителей КПП для пропуска людей из локальной зоны
	9
	9
	9
	9

	33 Проходной коридор
	ширина - 2 м

	34 Шлюз для осмотра транспортных средств и грузов КПП (шлюз) для досмотра транспортных средств и грузов
	Ширина 5,6 м, высота до низа выступающих конструкций 4,5 м

	35 Комната группы досмотра транспортных средств и грузов КПП (шлюз) для досмотра транспортных средств и грузов
	16
	18
	22
	26

	36 Уборная с умывальником в тамбуре группы для досмотра транспортных средств и грузов, караула по конвоированию КПП (шлюз) для досмотра транспортных средств и грузов
	1 унитаз, 1 писсуар

	37 Помещения для караула по конвоированию КПП (шлюз) для досмотра транспортных средств и грузов
	9
	9
	9
	12

	Площадка дежурной службы

	38 Площадка дежурной службы
	Определяется планировочными решениями

	39 Место для заряжения (разряжения) оружия
	Определяется планировочными решениями

	40 Вольеры для служебных собак
	Определяется планировочными решениями

	41 Бокс для транспортных средств резервных групп
	Определяется планировочными решениями (для учреждения с протяженностью периметра свыше 1000 м)

	42 Место для курения и чистки обуви
	6
	6
	6
	6

	Помещения для посетителей (по возможности, размещается в КПП для пропуска людей и автотранспорта на въезде в локальную зону)

	43 Бюро пропусков
	8
	8
	8
	8

	44 Комната (зал) для посетителей
	20
	40
	60
	60

	45 Уборная с умывальником в тамбуре: 
- общая 
- мужская 
- женская
	 
1 унитаз
-
-
	 
-
1 унитаз 
1 унитаз

	46 Помещения приема, досмотра и хранения посылок
	10
	12
	12
	15

	47 Помещения приема, досмотра и хранения передач (кол-во приемных окон (по 10 м2 на 1 окно)
	2
	2
	3
	4

	48 Комната приема, граждан администрацией
	12
	12
	12
	12

	49 Комната для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач
	4
	4
	4
	4

	Аптека4

	50 Моечная
	8
	10
	10
	12

	51 Дистилляционная
	8
	10
	10
	12

	52 Расфасовочная
	10
	10
	10
	10

	53 Автоклавная
	8
	10
	10
	12

	54 Материальная
	8
	10
	15
	15

	55 Ассистентская
	16
	20
	24
	24

	56 Распаковочная
	6
	6
	6
	6

	57 Помещения для оформления документов и выдачи лекарственных средств
	6
	6
	6
	6

	58 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз

	59 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4 м

	Организационно-аналитический отдел

	60 Кабинет начальника отдела (группы)
	-
	-
	12
	12

	61 Кабинет старшего инспектора, инспектора, старшего инженера, инженера
	10
	10
	10
	10

	62 Комната старшего инспектора (инспектора)
	10
	10
	10
	10

	Юридическая группа

	63 Кабинет старшего юрконсультанта
	12
	12
	12
	12

	Оперативный отдел (группа)

	64 Кабинет начальника отдела (группы)
	-
	12
	15
	15

	65 Кабинет заместителя начальника отдела
	-
	-
	12
	12

	66 Комната старших оперуполномоченных
	10
	10
	10
	12

	67 Комната оперуполномоченных
	10
	12
	12
	24

	68 Комната младших оперуполномоченных
	-
	-
	15
	24

	69 Комната инспектора по проверке и доставке писем
	10
	10
	10
	12

	70 Комната машиниста
	-
	10
	10
	10

	Отдел (группа) специального учета

	71 Кабинет начальника отдела
	12
	12
	12
	12

	72 Кабинет заместителя начальника отдела
	10
	10
	10
	10

	73 Комната старших инспекторов, инспекторов и сотрудников специального учета
	 
	 
	 
	 

	74 Комната картотеки (смежная с п. 73 настоящей таблицы)
	12
	15
	20
	24

	75 Комната делопроизводителя
	6 на 1 человека, но не менее 10

	Отдел режима

	76 Кабинет начальника отдела
	12
	12
	12
	12

	77 Кабинет заместителя начальника отдела
	10
	10
	10
	10

	Отделение режима

	78 Кабинет начальника отделения
	12
	12
	12
	12

	79 Комната старших инспекторов
	10
	10
	10
	12

	80 Комната инспекторов
	-
	12
	12
	24

	81 Класс службы младших инспекторов
	2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены

	Отделение охраны

	82 Кабинет начальника отделения
	12
	12
	12
	12

	83 Кабинет старшего психолога отдела
	10
	10
	10
	10

	84 Комната старших инспекторов
	6 на 1 человека, но не менее 10

	85 Комната инспекторов
	6 на 1 человека, но не менее 10

	86 Класс службы младших инспекторов
	25 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены

	Кинологическое отделение

	87 Кабинет начальника отделения
	12
	12
	12
	12

	88 Комната инструкторов
	6 на 1 человека, но не менее

	Группа пожарной профилактики6

	89 Комната старшего инспектора и инспектора
	12
	12
	12
	12

	Группа инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения

	90 Комната старшего инженера, инженера
	12
	12
	12
	12

	91 Комната старшего техника, техника
	12
	12
	15
	15

	92 Мастерская по ремонту аппаратуры, технических средств охраны и средств связи
	15
	15
	18
	18

	Группа по боевой и специальной подготовке

	93 Комната старшего инструктора, инструктора
	10
	12
	12
	12

	Психологическая лаборатория

	94 Кабинет начальника
	12
	12
	12
	12

	95 Кабинет старшего психолога
	10
	10
	10
	12

	96 Комната психолога
	10
	10
	12
	18

	Бухгалтерия

	97 Кабинет главного бухгалтера
	12
	12
	12
	12

	98 Кабинет заместителя главного бухгалтера
	-
	-
	10
	10

	99 Комната бухгалтера
	15
	30
	2×24
	2×30

	100 Комната экономиста по финансовой работе
	-
	-
	10
	10

	101 Касса
	6
	6
	6
	6

	Отдел (группа) интендантского и хозяйственного обеспечения

	102 Кабинет начальника отдела
	12
	12
	12
	12

	103 Комната старших инспекторов
	-
	-
	10
	10

	104 Комната инспекторов, агентов по снабжению, экспедиторов
	10
	12
	18
	24

	Отдел коммунально-бытового обслуживания

	105 Кабинет начальника отдела
	12
	12
	12
	12

	106 Комната главного энергетика
	-
	-
	-
	10

	107 Комната старшего инженера-энергетика
	10
	10
	10
	-

	108 Комната главного механика
	-
	-
	-
	10

	109 Комната старшего инженера-механика
	10
	10
	10
	-

	110 Комната старших инспекторов, инспекторов
	10
	10
	10
	10

	111 Комната инженера, инженера по охране труда, техника-теплотехника
	10
	10
	10
	10

	112 Комната коменданта
	10
	10
	10
	10

	Отдел (группа) по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными

	113 Кабинет начальника отдела
	12
	12
	12
	12

	114 Комната старших инспекторов
	10
	10
	10
	12

	115 Комната инспектора
	10
	10
	12
	15

	116 Комната воспитателей7
	10
	10
	12
	15

	Отдел (группа) кадров и работы с работниками уголовно-исполнительной системы

	117 Кабинет начальника
	12
	12
	12
	12

	118 Комната старшего инспектора
	-
	-
	10
	12

	119 Комната инспектора и специалистов по кадрам
	10
	10
	18
	24

	Группа социальной защиты и учета трудового стажа осужденных8

	120 Комната старшего инспектора
	10
	10
	10
	10

	Помещения вспомогательного и обслуживающего назначения

	121 Зал совещаний (общая площадь)
	50
	75
	100
	125

	122 Рабочая комната при зале совещаний
	18
	18
	18
	18

	123 Комната психологической разгрузки
	15
	24
	30
	30

	124 Кабинет прокурора по надзору
	12
	12
	12
	12

	125 Библиотека для работников
	10
	15
	20
	25

	126 Комната заведующего библиотекой
	8
	8
	8
	8

	127 Мужская гардеробная младших инспекторов дежурной смены отдела режима с душевой
	0,6 на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	128 Женская гардеробная младших инспекторов дежурной смены отдела режима с душевой
	0,6 на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	129 Мужская гардеробная младших инспекторов дневной смены отделения режима с душевой
	0,6 на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	130 Женская гардеробная младших инспекторов дневной смены отделения режима с душевой
	0,6 на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	131 Мужская гардеробная младших инспекторов отделения охраны с душевой
	0,6 на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	132 Женская гардеробная младших инспекторов отделения охраны с душевой
	0,6 на 1 человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	133 Комната для подогрева и приема пищи младших инспекторов внутренних постов
	10
	10
	12
	12

	134 Помещения для сушки одежды и обуви
	8
	8
	10
	12

	135 Помещения множительной техники
	9
	9
	9
	9

	136 Радиоузел
	8
	8
	10
	10

	137 Помещения радиостанции
	По расстановке оборудования, но не менее 15

	138 Кросс
	9
	9
	9
	9

	139 Аппаратная связи
	18
	18
	18
	22

	140 Аккумуляторная (при применении кислотных аккумуляторов) с тамбуром3
	12
	12
	15
	15

	141 Дизельная
	по расстановке оборудования, но не менее 36

	142 Архив
	10
	12
	18
	20

	143 Уборная мужская
	1 умывальник в тамбуре, 1 унитаз на 25 работников и 1 писсуар на 18 работников

	144 Уборная женская
	1 умывальник в тамбуре, 1 унитаз на 15 работников, 1 гигиенический душ на 75 работников

	145 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади этажа, но не менее 4 м, при площади этажа менее 400 м2 - одно помещение на два смежных этажа

	146 Помещения хранения люминесцентных ламп9
 
	Определяется проектом

	1 - предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование; 
2 - следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование при наличии самостоятельного стрельбища либо при удаленности следственных изоляторов от территории органа УИС свыше 100 км; 
3 - следует предусматривать при отсутствии источника бесперебойного питания; 
4 - в соответствии с заданием на проектирование допускается вместо помещений аптеки предусматривать помещения аптечного распределительного пункта, состав помещений которого устанавливается заданием на проектирование;
5 - в соответствии с заданием на проектирование в составе помещений могут выделятся комнаты учета: подследственных, подсудимых, осужденных, а также группы оформления из расчета 6 м2 на сотрудника, но не менее 10 м2; 
6 - предусматривается для следственных изоляторов, удаленных от пожарных частей ГПС на расстояние не менее 12 км; 
7 - следует предусматривать при содержании в следственных изоляторах несовершеннолетних; 
8,9 - предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование.
Примечания 
1 В зале совещаний допускается проводить выездные судебные заседания. В этом случае при зале следует предусматривать следующие помещения: совещательную комнату, комнату участников процесса, комнату свидетелей, комнату секретаря. Необходимость проведения выездных судебных заседаний, состав и площади дополнительных помещений уточняются заданием на проектирование. В зале следует предусматривать место для содержания подозреваемых и обвиняемых во время проведения судебных процессов из расчета 1,2 м2 на человека, огороженное перегородкой из стекла, устойчивого к пробиванию. 
2 Размещение дизельной мощностью свыше 100 кВТ следует предусматривать в отдельно стоящем здании в локальной зоне. Высота помещения дизельной должна быть не менее 3,6 м. 
3 Количество и площади технических помещений - венткамер, узлов ввода, электрощитовых и. п. определяются расчетом (согласно действующих нормативно-технических документов). 4 Количество душевых сеток в душевых при гардеробных следует рассчитывать исходя из числа работающих в смену.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Следственное отделение 
 
Таблица Б.1 - Площади помещений следственного отделения
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее), м2, или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	
	 
до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Кабинеты следователей и адвокатов (количество кабинетов при площади каждого не менее 12 м2)
	15
	30
	45
	50

	2 Одноместное помещение для кратковременного нахождения при кабинетах следователей и адвокатов (количество помещений, площадью не менее 4 м2)
	20% от количества кабинетов следователей и адвокатов

	3 Комната для свидетелей (шт. × м2)
	2×12
	2×12
	2×12
	2×12

	4 Уборная с умывальником в тамбуре:
	 

	- мужская
	1 унитаз, 1 писсуар на 50 следователей, адвокатов и младших инспекторов

	- женская
	1 унитаз на 30 следователей, адвокатов и младших инспекторов

	5 Помещения для проведения следственных действий:
	 

	- помещение для опознания
	10

	- помещение для свидетелей и потерпевших
	10

	- помещение для проведения экспертиз
	12

	6 Кабинет оператора системы охранного телевидения1
	8 на одного человека, но не менее 12

	7 Помещение видеоконференцсвязи
	15
	15
	15
	15

	8 Помещение множительной техники
	10
	10
	10
	10

	9 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	0, на 100 м2 общей площади, но не менее 4
	 

	10 Помещение хранения люминесцентных ламп2
	Определяется заданием на проектирование
	 

	1 - допускается, по заданию на проектирование, в случае, когда следственное отделение сблокировано со сборными или карантинным, проектировать общую комнату операторов системы охранного телевидения. 
2 - необходимость помещения определяется проектом.
	 

	
	
	
	
	
	


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Контрольно-пропускные пункты (КПП) 
 
Таблица В.1 - Минимальные площади помещений КПП
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее, м2), или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Комната дежурного инспектора (часового) по КПП
	15
	15
	15
	15

	2 Проходной коридор
	ширина 2 м

	3 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз

	4 Помещение (зал) для посетителей
	20
	40
	60
	60

	5 Уборная с умывальником в тамбуре (для посетителей): 
	 
 
	 
 

	- общая 
	1 унитаз
	-

	- мужская 
	-
	1 унитаз 

	- женская
	-
	1 унитаз

	6 Комната приема граждан администрацией
	12
	12
	12
	12

	7 Помещения приема, досмотра и хранения передач (количество приемных окон из расчета 10 м2 на 1 окно)
	2
	2
	3
	4

	8 Помещения приема, досмотра и хранения посылок
	10
	12
	12
	15

	9 Комната для хранения и мытья инвентаря
	 
	 
	 
	 

	10 Пропусков
	8
	8
	8
	8

	11 Комната хранения личных вещей сотрудников и посетителей
	6
	6
	6
	6

	Примечания 
1 Помещения позиций 4-10 могут быть предусмотрены в административном здании, при этом данные помещения исключаются из состава КПП для пропуска людей и автотранспорта в локальную зону. 
2 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов площади помещений следует определять интерполяцией.

	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Спортивный корпус 
 
Таблица Г.1 - Минимальные площади помещений спортивного корпуса
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее, м2), или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	 
 
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Спортивный зал
	18×15
	24×15
	30×18
	30×18

	2 Тренажерный зал
	40
	40
	40
	50

	3 Зал для борьбы
	18×15
	18×15
	18×15
	18×15

	4 Вестибюль с гардеробом
	0,6 м2 на 1 занимающегося, но не менее 30 м2

	5 Раздевальные мужская и женская
	1,4 м2 на 1 человека из расчета 15% штатной численности работников

	6 Душевые при раздевальных
	1 душевая сетка на 5 мест в раздевальной

	7 Уборная с умывальником в тамбуре:
	 

	- женская
	1 унитаз на 30 мест в раздевальной, но не менее одного

	- мужская
	1 унитаз, 1 писсуар на 50 мест в раздевальной, но не менее одного

	8 Помещения для хранения спортивного инвентаря
	10
	20
	30
	40

	9 Комната инструктора
	10
	10
	10
	10

	10 Кабинет заведующего
	12
	12
	12
	12

	11 Кабинет врача
	15
	15
	15
	15

	12 Ожидальная
	9
	9
	9
	9

	13 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	4
	4
	4
	4

	14 Сауна в составе:
- камера сухого пара 
- раздевальная 
- комната отдыха
	 
16 
12 
16
	 
16 
12 
16
	 
16 
12 
16
	 
16 
12 
16

	- душевая 
- уборная
	1 душевая сетка на 2 м в камере сухого пара 
1 унитаз

	15 Помещения хранения
	Определяется проектом

	люминесцентных ламп1
	 

	Тир

	16 Стрелковая галерея длиной 25 м (количество огневых рубежей), шт.
	2
	2
	4
	4

	17 Комната инструктора
	8
	8
	8
	8

	18 Помещения для хранения инвентаря
	4
	4
	6
	6

	19 Комната для чистки оружия
	8
	8
	12
	12

	20 Гардеробная
	6
	8
	12
	12

	1 - предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование. 
Примечания 
1 Необходимость проектирования помещений тира устанавливается заданием на проектирование. 
2 При промежуточных значениях лимита наполнения площади помещений следует определять интерполяцией.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Д 
(информационное)
 
 
Сборное и карантинное отделение 
 
Таблица Д.1 - Площади помещение сборного и карантинного отделений
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее), м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	 
 
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 700
	св. 750 до 1000

	Сборное отделение

	1 Шлюз для приема подозреваемых и обвиняемых
	ширина 5,6 м

	2 Кабинет заместителя ДПНСИ
	10
	12
	12
	12

	3 Помещение для картотеки
	4
	4
	6
	6

	4 Кабинет оператора системы охранного телевидения
	8 на одного человека, но не менее 12

	5 Кабинет оперативного работника
	10
	12
	12
	12

	6 Камера для временного пребывания прибывающих (шт. × м2)
	2×10
	3×10
	3×12
	5×15

	7 Помещение для металлообнаружителя
	10
	12
	12
	12

	8 Комната обыска
	15
	20
	30
	40

	9 Одноместное помещение для кратковременного нахождения при комнате обыска (количество помещений размерами нее менее 4 м2)
	2
	4
	6
	10

	10 Склад временного хранения личных вещей
	6
	6
	8
	8

	11 Склад личных вещей подозреваемых и обвиняемых
	28
	50
	80
	100

	12 Мастерская сапожная, ремонта одежды и постельных принадлежностей
	8
	10
	10
	12

	13 Кабинет врача
	12
	12
	12
	12

	14 Помещение для картотеки при кабинете врача
	6
	6
	8
	8

	15 Помещение для отбора и временного хранения анализов
	6
	6
	8
	8

	16 Помещения для взятия проб крови
	10
	10
	10
	10

	17 Флюорографический кабинет для диагностических снимков:
	 
	 
	 
	 

	- процедурная
	14
	14
	14
	14

	- комната управления (при отсутствии защитной кабины)
	6
	6
	6
	6

	- фотолаборатория (при необходимости)
	6
	6
	6
	6

	- кабина для раздевания
	3
	3
	3
	3

	- кабинет врача (для аппаратов с цифровой обработкой изображения)
	9
	9
	9
	9

	18 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря
	8
	10
	12
	12

	19 Санпропускник с дезинфекционными потоками:
	 
	 

	- дезинфекционные камеры
	2 камеры на одном потоке

	- грязное отделение дезинфекционных камер
	Определяется расстановкой оборудования

	- чистое отделение дезинфекционных камер
	Определяется расстановкой оборудования

	- душевая сетка для подозреваемых и обвиняемых
	2 душевых сетки на один поток

	- душевая сетка для дезинфектора
	1 душевая стека на один поток

	- раздевальная
	6 на один поток

	- одевальная
	6 на один поток

	- помещение для дезинфицирующих средств с тамбуром
	9
	10
	12
	12

	20 Фотодактилоскопия:
	 
	 
	 
	 

	- съемочная
	8
	10
	12
	12

	- лаборатория
	10
	12
	12
	12

	- помещение для хранения имущества
	6
	6
	6
	6

	21 Комната оформления документов
	15
	20
	20
	20

	22 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	23 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м общей площади, но не менее 4 м

	Карантинное отделение

	24 Карантинная камера 2-х местная1
	не менее 8

	25 Карантинная камера 4-х местная2
	не менее 8

	26 Душевая с раздевальной
	1 сетка на 12 человек, количество душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости

	27 Кабинет оператора системы охранного телевидения3
	8 на одного человека, но не менее 12

	28 Кабинет сотрудника психологической службы и воспитателя
	12
	12
	12
	12

	29 Кабинет оперативного работника
	12
	12
	12
	12

	30 Кабинет сотрудников отдела режима
	12
	12
	12
	12

	31 Помещение для хранения белья и постельных принадлежностей с грязным и чистым отделениями
	10
	10
	10
	10

	32 Комната мытья и хранения посуды
	8
	8
	10
	12

	33 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	34 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	35 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% от количества камер)
	6 на одного человека, но не менее 20

	1,2 - количество камер устанавливается заданием на проектирование на основе анализа численности вновь арестованных лиц, поступающих в следственные изоляторы региона, с учетом предельного срока пребывания подозреваемых и обвиняемых в камерах карантинного отделения 10 суток. 
3 - допускается, по заданию на проектирование, в случае, когда сборное и карантинное отделения сблокированы, проектировать одну комнату оператора системы охранного телевидения на оба отделения.
Примечания 
1 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов- площади помещений следует определять интерполяцией. 
2 Площадь камеры указана без площади уборной с умывальником. 
3 Количество и наполнение камер, а также прогулочных дворов для несовершеннолетних и женщин устанавливается заданием на проектирование. 
4 Размещение больных производится в карантинных палатах и боксированных карантинных палатах медицинской части по указанию медицинского работника. 
5 Количество потоков санпропускника может изменятся в зависимости от потребности, что должно быть отражено в техническом задании.

	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Е 
(информационное)
 
 
Участок для содержания собак
 
Таблица Е.1 - Минимальные размеры участка и площади 
помещений городка для содержания собак
 
	Наименование
	Площадь помещений (м , не менее), при численности служебных собак

	
	до 5
	св. 5 до 10
	св. 10 до 15
	св. 15 до 20

	Примерные размеры участка, городка, га
	0,1
	0,20
	0,25
	0,30

	Павильоны для размещения собак (на каждую)
	 

	- открытый выгул
	Не менее 2 м × 2,5 м

	- закрытый выгул
	Не менее 2 м × 1,8 м

	Кормокухня (варочный цех, прихожая с остывочной, моечная, помещение для хранения суточного запаса продуктов, комната повара)
	Определяется расстановкой оборудования

	Ветеринарный пункт (комната ветеринарного фельдшера, комната для приема больных собак, помещение для хранения дезинфицирующих средств)
	Определяется расстановкой оборудования

	Изолятор для больных собак и проведения карантинных мероприятий
	размерами не менее 2 м × 1,8 м

	- помещение для мытья собак
	не менее 4

	- класс служебной подготовки
	2,5 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены

	- помещение для хранения специального снаряжения и инвентаря
	6
	6
	6
	8

	- кабинет для начальника кинологического подразделения
	10
	10
	10
	10

	- помещение для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	- санузел (уборная с умывальником в тамбуре)
	1 унитаз

	- мужская гардеробная с душевой
	0,6 на человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	- женская гардеробная с душевой
	0,6 на человека, 1 душевая сетка на 15 человек

	Примечание - При промежуточных значениях площади следует определять интерполяцией.


 
Приложение Ж
(информационное)
 
 
Режимный корпус 
 
Таблица Ж.1 - Площади помещений режимного корпуса
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2, или количество приборов, шт.

	1 Камера одноместная (суммарная вместимость камер - не менее 2% от лимита наполнения режимного корпуса)
	6

	2 Камера 2-х местная (суммарная вместимость камер - не менее 38% от лимита наполнения режимного корпуса)
	8

	3 Камера 4-х местная (суммарная вместимость камер - не более 60% от лимита наполнения режимного корпуса)
	16

	4 Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв (одна на 300 подозреваемых и обвиняемых)
	6

	5 Камера для содержания женщины с ребенком (суммарная вместимость камер - не менее 6% от численности женщин)
	12

	6 Помещения яслей в составе: 
- комната воспитателя 
- уборная с умывальником в тамбуре 
- групповая1 с раздевальней, буфетной, зоной отдыха 
- туалетная
	 
9
1 унитаз
5 на 1 ребенка
0,8 на 1 ребенка

	7 Комната для мытья и хранения посуды (не менее одной на этаж)
	15

	8 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей (не менее одной на 2 этажа)
	10

	9 Помещения для хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	10

	10 Кабинет оператора системы охранного телевидения (один оператор на 30 камерных помещений, допускается предусматривать комнату одну на этаж или одну на корпус)
	8 на одного человека, но не менее 12

	11 Кабинет оперативного работника (один на 200 подозреваемых и обвиняемых)
	12

	12 Кабинет приема администрацией подозреваемых и обвиняемых (одна на 400 подозреваемых и обвиняемых)
	12

	13 Кабинет врача для амбулаторного приема с тамбуром и процедурной (один на 250 подозреваемых)
	24

	14 Помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с собакой
	6 на одного человека, но не менее 12

	15 Кабинет коменданта (одна на режимный корпус)
	10

	16 Кабинет психолога
	12

	17 Помещение для групповой психологической работы (одна на режимный корпус)
	30

	18 Помещения для хранения библиотечного фонда (из расчета 10 единиц книжного фонда на 1 осужденного, подозреваемого или обвиняемого)
	2,5 на 1000 единиц книжного фонда

	19 Комната для проведения религиозных обрядов (одна на режимный корпус)2
	0,02 на 1 человека, но не менее 9

	20 Комната для несовершеннолетних по проведению консультаций по общеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра телепередач и фильмов
	0,4 на 1 несовершеннолетнего, но не менее 12

	21 Помещение общеразвивающих тренажеров для несовершеннолетних3
	4,5 на 1 занимающегося, но не менее 25

	22 Учебно-производственные мастерские для несовершеннолетних
	0,5 на 1 несовершеннолетнего, но не менее 24

	23 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на каждом этаже, в каждом корпусном отделении)
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	24 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря (одна на режимный корпус)
	до 500 человек
	свыше 500

	
	10
	12

	25 Душевая (не менее одной на камерный блок (пост))
	1 сетка на 12 человек, количество душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости

	26 Постирочная личного белья подозреваемых или обвиняемых (одна на камерный блок (пост), смежная с душевой)
	10

	27 Сушилка личного белья подозреваемых и обвиняемых (одна на камерный блок (пост), смежная с постирочной)
	10

	28 Санпропускник (из расчета 1 дезинфекционная камера на 500 осужденных, подозреваемых и обвиняемых) в составе:
	 

	- грязное отделение дезинфекционной камеры
	определяется расстановкой оборудования

	- чистое отделение дезинфекционной камеры
	определяется расстановкой оборудования

	- душевая сетка для осужденных, подозреваемых и обвиняемых
	1 сетка на дезинфекционную камеру

	- душевая сетка для дезинфектора 
	1 сетка на дезинфекционную камеру 

	- раздевальная 
	6 

	- одевальная
	6

	30 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% численности подозреваемых и обвиняемых) из них: 
- для занятий спортом (каждый 4-й из прогулочных дворов) в том числе:
	6 на 1 человека, но не менее 20

	- для взрослых 
	30

	- для несовершеннолетних из расчета:
	 

	1 на 100 человек (м)
	18×12

	1 на 50 человек (м)
	12×9

	31 Помещение для хранения спортивного инвентаря
	Не менее 6

	32 Прогулочный двор для женщин с детьми, оборудованный детской площадкой (суммарная вместимость - 50% численности женщин с детьми)
	20

	Блок карцеров

	33 Кабинет оператора системы охранного телевидения
	12

	34 Карцер (суммарная вместимость карцеров - не менее 2% лимита наполнения следственных изоляторов)
	6

	35 Комната для мытья и хранения посуды
	6

	36 Помещения для хранения чистого белья и постельных принадлежностей
	6

	37 Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	6

	38 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	39 Душевая
	1 сетка

	40 Уборная
	1 унитаз

	41 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов 20% от количества карцеров)
	20

	Блок помещений с камерами для размещения осужденных, приговоренных к смертной казни и к пожизненному лишению свободы4

	42 Кабинет оператора системы охранного телевидения
	8 на 1 человека, но не менее 12

	43 Камера одноместная
	9

	44 Камера двухместная
	14

	45 Комната хранения и мытья посуды
	6

	46 Помещения для хранения чистого белья и постельных принадлежностей
	6

	47 Помещения для хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	6

	48 Душевая
	1 сетка

	49 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз

	50 Прогулочные дворы одноместные (суммарная вместимость дворов - 20% от количества камер)
	20

	Камерный блок для подозреваемых, обвиняемых отрицательной направленности5

	51 Камера одноместная (суммарная вместимость камер - не менее 2% от лимита наполнения блока)
	6

	52 Камера 2-х местная (суммарная вместимость камер - не менее 98% от лимита наполнения блока)
	8

	53 Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв (одна на блок)
	6

	54 Кабинет оператора системы охранного телевидения (один оператор на 30 камерных помещений, допускается предусматривать комнату одну на этаж или одну на корпус)
	8 на 1 человека, но не менее 12

	55 Кабинет оперативного работника (один на 200 подозреваемых и обвиняемых)
	12

	56 Помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с собакой
	12

	57 Кабинет врача для амбулаторного приема с процедурной (1 на 250 подозреваемых)
	24

	58 Кабинет психолога
	12

	59 Комната для мытья и хранения посуды (не менее одной на этаж)
	15

	60 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей
	10

	61 Помещения для хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	10

	62 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на каждом этаже, в каждом корпусном отделении)
	8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	63 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря (одна на режимный корпус)
	9

	64 Душевая
	1 сетка на 25 человек, количество душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости (в пределах поста)

	65 Постирочная личного белья подозреваемых и обвиняемых (одна на камерный блок (пост), смежная с душевой)
	10

	66 Сушилка личного белья подозреваемых и обвиняемых, смежная с постирочной
	10

	67 Уборная с умывальником в тамбуре (одна на корпусное отделение)
	1 унитаз

	68 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% численности подозреваемых и обвиняемых) из них:
	6 на 1 человека, но не менее 20

	- для занятий спортом (каждый 4-й прогулочный двор)
	30

	69 Помещения для хранения спортивного инвентаря
	не менее 6

	1 Групповая и туалетная рассчитываются на 50% от количества женщин с детьми. 
2 В случае размещения следственных изоляторов на территории, где население имеет различный национально-религиозный состав, в режимном корпусе (за исключением блока для приговоренных к смертной казни и пожизненному лишению свободы) следует предусматривать несколько комнат для отправления религиозных обрядов. Количество комнат определяется заданием на проектирование. 
3 Количество комнат занимающихся устанавливается заданием на проектирование. 
4 Суммарная вместимость камер устанавливается заданием на проектирование. 
5 Суммарная вместимость камерного блока для лиц отрицательной направленности устанавливается заданием на проектирование.
Примечания 
1 Для содержания отдельных категорий (отрицательной направленности) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений предусматривается камерный блок (изолированный участок), оборудованный системами видеонаблюдения, электронного контроля доступа с выводом на пульты операторов системы охранного телевидения и центрального поста технического контроля и видеонаблюдения, переговорным устройством. 
2 Площадь камеры указана без площади уборной с умывальником. 
3 Туберкулезное отделение следует надежно изолировать от остальных камерных помещений. При лимите наполнения следственных изоляторов 1000 человек- размещение туберкулезного отделения, как правило, следует предусматривать в отдельно стоящем здании. 
4 При туберкулезном отделении дополнительно следует предусматривать производственные мастерские на 25% от вместимости туберкулезного отделения из расчета нормы площади 6 м2 на одного человека. 
5 При реконструкции и расширении режимных корпусов необходимость проектирования санитарного пропускника определяется заданием на проектирование. 
6 Наличие камер временного содержания подозреваемых и обвиняемых определяется заданием на проектирование. 
7 Заданием на проектирование могут предусматриваться отделения для лиц, состоящих на диспансерном учете по туберкулезу. Для них следует проектировать камерные помещения (из расчета 5 м2 на 1 человека), комната хранения и мытья посуды, кладовые чистого и грязного белья, душевые, постирочные и сушилки личного белья, кладовые уборочного инвентаря, кабинета врача с процедурной, санпропускник.
8 По возможности помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с собакой следует размещать на первом этаже корпуса.


 
Приложение К
(информационное)
 
 
Помещения свиданий
 
Таблица К.1 - Площади помещений отделения 
краткосрочных и длительных свиданий
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2, или количество приборов, шт. при лимите наполнения следственных изоляторов, человек

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Помещение для ожидающих свидания
	12
	12
	12
	15

	2 Зал с кабинами (количество кабин с разделительной перегородкой) из расчета 6 м2 на 1 кабину с проходами и местами для ожидания
	6
	12
	18
	24

	3 Уборная с умывальником в тамбуре:
	 
	 

	- общая
	1 унитаз
	-

	- мужская 
	-
	1 унитаз

	- женская
	-
	1 унитаз

	4 Кабинет младшего инспектора
	Комната 6 м2 на 12 кабин

	5 Комната со свободным размещением мебели (для свиданий с осужденными)
	12
	15
	18
	20

	6 Кабины (1,2 м × 1 м) для телефонных переговоров (штук)
	3
	5
	7
	9

	Помещения для проведения длительных свиданий

	7 Жилые комнаты (площадью 12 м2 и 18 м2 в процентном соотношении 50% на 50%)1
	2
	 
	4
	5

	8 Кухня
	8
	10
	12
	14

	9 Игровая
	8
	10
	12
	14

	10 Помещения для хранения имущества
	8
	10
	12
	14

	11 Кабинет младшего инспектора
	10
	10
	10
	10

	12 Санузел с душем
	1 душевая сетка, унитаз, раковина на жилую комнату

	13 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз

	14 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	1 - одна из жилых комнат с санузлом, помещений для длительных свиданий, должна быть устроена с учетом обслуживания маломобильных групп населения.
Примечания 
 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов площади помещений следует определять интерполяцией. 
2 Отделение краткосрочных и длительных свиданий располагается на режимной зоне, как отдельно стоящее здание, так и сблокированное с сборными отделением, следственным отделением или общежитием для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания.


 
Приложение Л 
(информационное)
 
 
Общежития для осужденных, оставленных в следственных 
изоляторах для хозяйственного обслуживания
 
Таблица Л.1 - Рекомендуемые площади помещений общежития для осужденных, 
оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	 
 
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Спальные комнаты на 2-6 человек
	4 на 1 осужденного

	2 Кабинет социального педагога и социального работника
	12 (один на блок)

	3 Кабинет начальника обособленного блока
	12 (один на блок)

	4 Кабинет групповой психологической работы
	30 (один на блок)

	5 Буфетная: 
	 

	- сервировочная 
	0,2 на человека, но не менее 12

	- обеденный зал с местом хранения продуктов индивидуального пользования
	2

	- комната мытья и хранения посуды
	0,15 на человека, но не менее 8

	6 Гардеробная одежды и обуви
	4
	8
	12
	15

	7 Бытовая комната
	8
	10
	12
	14

	8 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря
	10
	10
	10
	10

	9 Сушилка одежды и обуви
	6
	6
	8
	10

	10 Комната проведения досуга
	4 м2 на одно место

	11 Помещение общеразвивающих тренажеров
	4,5 на 1 тренажер, но не менее 25

	12 Душевая
	1 душевая сетка на 12 человек

	13 Уборная
	1 унитаз, 0,4 м лоткового писсуара на 10 человек

	14 Умывальная
	1 умывальник на 10 человек с расстоянием между кранами (при раковинах) 60 см - 70 см, 1 ножная ванна на 15 человек

	15 Уборная с умывальником в тамбуре для АУП
	1 унитаз, 1 писсуар

	16 Помещения для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	Магазин с отдельным входом и окном для разгрузки продуктов

	17 Торговый зал
	16
	20
	22
	24

	18 Помещения для хранения имущества
	8
	10
	12
	14

	19 Распаковочная
	6
	6
	8
	8

	20 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади магазина, но не менее 4

	21 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 умывальник

	Отделение для осужденных, которым предоставлен трудовой отпуск

	22 Жилая комната (количество человек из расчета 4 м2 на 1 человека)
	2
	2
	3
	 

	23 Комната отдыха
	10
	10
	12
	12

	24 Буфетная
	10
	10
	12
	12

	25 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 умывальник

	26 Душевая
	1 душевая сетка на 12 человек

	Примечания 
1 В общежитии для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания, может предусматриваться отделение женской хозобслуги с составом помещений аналогичным составу помещений для мужчин, что должно устанавливаться заданием на проектирование. В этом случае дополнительно следует предусматривать комнату личной гигиены женщин. 
2 Количество посадочных мест в буфетной и в комнате проведения досуга в блоках следует предусматривать исходя из режима в 2 смены. 
3 В общежитии для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания, в соответствии с заданием на проектирование, допускается предусматривать отделение для осужденных хозобслуги, которым предоставлено право передвижения без конвоя за пределами охраняемых территорий. В блоке помещений для проживания указанной категории осужденных, как правило, размещаются те же помещения, что и для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания. 
4 Мужское и женское отделение общежития (а также отделение, указанное в п.3, при его наличии) следует взаимно изолировать. 
5 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов площади помещений следует определять интерполяцией. 
6 Общежитие для осужденных, оставленных в следственных изоляторах для хозяйственного обслуживания, следует проектировать с учетом блочного размещения осужденных. При этом численность блока следует устанавливать заданием на проектирование.

	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение М
(информационное)
 
 
Медицинская часть
                                                 
                                                 Таблица М.1 - Площади помещений медицинской части с амбулаторией и стационаром
 
	Наименование помещений
	Площадь, не менее (м2), или количество приборов, (шт.), при лимите наполнения следственных изоляторов (чел.)

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	Амбулатория

	1 Кабинет начальника медицинской части (врача)
	-
	12
	15
	15

	2 Кабинет начальника врачебного здравпункта
	12
	-
	-
	-

	3 Стоматологический кабинет: 
	 
	 
	 
	 

	- кабинет врача 
	14 
	14 
	14 
	14 

	- предоперационная смежная с операционной 
	6
	6
	6
	6

	- операционная 
	20
	20
	20
	20

	- стерилизационная, при отсутствии центральной стерилизационной
	Определяется расстановкой оборудования, но не менее 6 м2

	4 Рентгенодиагностические помещения: 
	 
	 
	 
	 

	- ожидальная
	-
	-
	9
	9

	- процедурная с одним столом и креслом для снимков зубов
	Определяется расстановкой оборудования, но не менее 26 м2

	- комната управления (при отсутствии защитной кабины)
	6
	6
	6
	6

	- кабина для раздевания
	3
	3
	3
	3

	- кабинет врача (для аппаратов с цифровой обработкой изображения)
	9
	9
	9
	9

	- инженерная
	12
	12
	12
	12

	- кабинет для приготовления бария
	4
	4
	4
	4

	5 Кабинет фтизиатора
	-
	-
	18
	18

	6 Кабинет дерматовенеролога со шлюзом 
- кабина люминесцентной диагностики
	18+2 
6
	18+2 
6
	18+2 
6
	18+2 
6

	7 Медицинский архив
	6
	6
	6
	9

	8 Помещение для отбора и хранения анализов
	9
	9
	9
	12

	9 Кабинет врача-гинеколога
	-
	-
	-
	12

	- смотровая с гинекологическим креслом
	18
	18
	18
	18

	10 Гардеробная персонала для рабочей и домашней одежды с душем (мужская и женская)
	0,6 на 1 человека, но не менее 9; 1 душевая сетка на 10 работающих

	11 Гардеробная уличной одежды персонала
	0,6 на 1 человека, но не менее 9

	12 Ожидальная
	9
	9
	12
	12

	- помещения для кратковременного нахождения при ожидальной (кол-во помещений, площадью не менее 4 м), шт.
	2
	3
	4
	5

	13 Физиотерапевтический кабинет
	24
	24
	24
	30

	- подсобное помещение физиотерапевтического кабинета
	9
	9
	9
	12

	14 Кабинет психиатра
	12
	12
	12
	12

	15 Кабинет функциональной диагностики
	24
	24
	24
	24

	16 Комната для забора крови
	12
	12
	12
	12

	17 Лаборатория (клинико-диагностическая)
	состав и площадь помещений лаборатории определяется по заданию на проектирование

	18 Процедурная:
	 
	 
	 
	 

	- помещение для внутривенных инъекций
	12
	12
	12
	12

	- помещение для внутримышечных инъекций
	12
	12
	12
	12

	19 Кабинет фельдшера
	12
	12
	12
	12

	20 Кабинет врача хирурга
	18
	18
	18
	18

	- перевязочная чистая
	22
	22
	22
	22

	- перевязочная гнойная
	22
	22
	22
	22

	21 Кабинет врача-терапевта
	12
	12
	12
	12

	22 Комната дезинфектора
	6
	6
	6
	6

	23 Помещение для разведения дезинфицирующих средств
	4
	4
	4
	4

	24 Помещение для суточного хранения дезинфицирующих средств (смежное с комнатой дезинфектора)
	4
	4
	4
	4

	25 Стерилизационная:
	 
	 
	 
	 

	- комната приема, обработки и мытья инструментария
	8
	12
	12
	15

	- помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств и упаковочного материала
	6
	6
	6
	6

	- комната стерилизации инструментария
	18
	21
	21
	24

	- комната хранения и выдачи инструментария
	6
	9
	9
	12

	- помещение для хранения уборочного инвентаря
	4
	4
	4
	4

	26 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4

	27 Уборная с умывальником в тамбуре:
	 

	- мужская
	1 унитаз, 1 писсуар

	- женская
	1 унитаз

	28 Комната личной гигиены женщин (персонала)
	6 (предусматривается при численности женщин больше 14 человек)

	Стационар

	29 Приемная
	8
	8
	12
	12

	30 Ожидальная
	8
	8
	10
	10

	31 Санпропускник:
	 
	 
	 
	 

	- раздевальная
	6
	6
	6
	6

	- ванная комната с душевой сеткой и ванной
	12
	12
	12
	12

	- одевальная
	6
	6
	6
	6

	- помещения для временного хранения вещей
	3
	3
	3
	3

	32 Помещения для хранения одежды и обуви больных
	4
	4
	4
	4

	33 Санитарная комната (помещения следует отделять друг от друга перегородками высотой 1,6 м):
	 
	 
	 
	 

	- помещение для мытья и стерилизации суден, горшков, мытья и сушки клеенок
	4
	4
	6
	6

	- помещение для сортировки и временного хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	4
	4
	6
	6

	- помещение для хранения предметов уборки с трапом, краном сушкой; хранения дезинфицирующих средств
	4
	4
	6
	6

	34 Кабинет оператора СОТ
	8 (на одного человека, но не менее 12)

	35 Палата 2-х местная карантинная1
	не менее 14 м2

	36 Палата 2-х местная (шт. × м2)
	2×14
	4×14
	8×14
	12×14

	37 Процедурная
	12
	12
	12
	12

	38 Кабинет врача
	12
	12
	12
	12

	39 Комната дежурного персонала
	12
	12
	12
	12

	40 Комната сестры-хозяйки
	-
	-
	10
	10

	41 Хозяйственная комната
	6
	6
	8
	10

	42 Ванная комната
	-
	-
	12
	12

	43 Душевая с преддушевой при палате
	3
	3
	3
	3

	44 Комната для хранения и мытья посуды, подогрева пищи
	10
	12
	16
	18

	45 Помещение ректороманоскопии с унитазом
	18
	18
	18
	18

	46 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз

	47 Прогулочные дворы
	5 (на 1 место, но не менее 20)

	Медицинский изолятор

	48 Боксированная палата с тамбуром-шлюзом и санузлом
	2×24
	3×24
	4×24
	5×24

	49 Боксированная карантинная палата для инфекционных больных с тамубром-шлюзом и санузлом
	не менее 24 (площадь шлюза и санузла 3+3+2)

	50 Для содержания больных с психическими отклонениями, опасных для окружающих
	8
	8
	8
	8

	50 Санитарная комната (помещения следует отделять друг от друга перегородкой на высоту помещения):
	 
	 
	 
	 

	- помещение для мытья и стерилизации суден, горшков, мытья и сушки клеенок
	4
	4
	4
	6

	- помещение для хранения предметов уборки с трапом, краном и сушкой; хранения дезинфицирующих средств
	4
	4
	4
	4

	51 Комната для хранения и мытья посуды
	6
	6
	6
	6

	52 Помещение временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей
	6
	6
	6
	6

	1,2 - количество карантинных палат устанавливается заданием на проектирование. 
Примечания 
1 Заданием на проектирование при стационаре могут предусматриваться палаты для содержания женщин с детьми и женщин со сроком беременности свыше 6 месяцев. 
2 Площадь палаты в стационаре указана без площади санузла с умывальником, унитазом и душем. 
3 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов площади помещений следует определять интерполяцией. 
4 Площади помещений и количество рабочих мест следует уточнять в зависимости от численности штатов и в соответствии с п. 4.3 настоящего документа. При этом для дежурных служб (дежурных смен) площади помещений, количество рабочих мест, количество душевых сеток в душевых при гардеробных следует рассчитывать исходя из числа работающих в смену. 
5 Необходимость проектирования и количество 2-х местных палат для туберкулезных больных и ВИЧ-инфицированных определяется заданием на проектирование (норму площади на 1 человека следует принимать 7 м2).

	
	
	
	
	
	


 
Приложение Н
(информационное)
 
 
Прачечная 
 
Таблица Н.1 - Площади помещений прачечной
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Ожидальная для сдающих грязное белье
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	2 Помещение для приема, сортировки и метки больничного грязного белья
	6,0
	6,0
	8,0
	8,0

	3 Помещение для приема, сортировки и метки общего грязного белья
	8,0
	8,0
	12,0
	15,0

	4 Стиральная больничного белья
	15,0
	15,0
	15,0
	18,0

	5 Помещение для дезинфицирования белья
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	6 Кладовая дезинфицирующих средств
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	7 Помещение для хранения стиральных материалов
	6,0
	8,0
	10,0
	10,0

	8 Помещение приготовления стиральных растворов
	6,0
	8,0
	10,0
	10,0

	9 Склад материального обеспечения
	8,0
	10,0
	12,0
	14,0

	10 Стиральная общего белья 
	Определяется расстановкой оборудования 

	11 Сушильная и гладильная
	Определяется расстановкой оборудования

	12 Отделение дезинфекции
	2 дезинфекционные камеры (одна из которых резервная)

	- приемная дезинфекционной камеры
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	- помещение для сортировки и временного хранения постельных принадлежностей при грязном отделении дезинфекционной камеры
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	- грязное отделение дезинфекционной камеры
	Определяется расстановкой оборудования

	- чистое отделение дезинфекционной камеры
	Определяется расстановкой оборудования

	- помещение для хранения дезинфицирующих средств
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	- помещение для временного хранения постельных принадлежностей при чистом отделении дезинфекционной камеры
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	- душевая сетка для дезинфектора
	1 душевая сетка

	- раздевальная
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	- одевальная
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	13 Помещение для разборки, починки и хранения чистого белья
	8,0
	15,0
	20,0
	24,0

	14 Помещение выдачи
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	15 Ожидальная для получающих чистое белье
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	16 Комната заведующего прачечной
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	17 Комната приема пищи и отдыха для персонала
	1, на одного работника, но не менее 12,0

	18 Гардеробная для персонала «чистых» цехов
	0,3 на одного работника

	19 Душевая для персонала «чистых» цехов
	1 душевая сетка

	20 Гардеробная для персонала «грязных» цехов
	 

	- чистое отделение
	0,3 на одного работника

	- грязное отделение
	0 3 на одного работника

	21 Душевая для персонала «грязных» цехов
	1 душевая сетка

	22 Мастерская по ремонту обуви с кладовой
	9,0
	9,0
	10,0
	10,0

	23 Мастерская по ремонту верхней одежды с кладовой
	9,0
	9,0
	10,0
	10,0

	24 Санузел с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	25 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	0,8 на каждые 100 м2 этажа, но не менее 4,0

	26 Помещение для хранения тележек
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	Примечания 
1 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов площади помещений следует определять интерполяцией. 
2 Высота производственных помещений прачечной в одноэтажных зданиях должна быть не менее 3,6 м. 
3 Гардеробные и душевые для персонала устраиваются раздельными для работников «чистых» (гладильные цеха, разборка, починка, выдача чистого белья) и «грязных» (прием, сортировка, стирка грязного белья) цехов. Душевые располагают рядом с выходом из гардеробных. Для персонала «грязных» цехов раздевальные и душевые устраиваются по типу санпропусника. 
4 При промежуточных значениях лимита наполнения площади помещений следует определять интерполяцией.

	
	
	
	
	
	


 
Приложение П
(информационное)
 
 
Помещения кухни 
 
Таблица П.1 - Площади помещений кухни
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	 
 
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Комната заведующего производством
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	2 Охлаждаемая камера для отходов
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	3 Помещение мойки тары и бачков для отходов
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	4 Помещение для хранения сухих продуктов
	8,0
	10,0
	12,0
	12,0

	5 Варочный цех
	45,0
	65,0
	78,0
	90,0

	6 Комната персонала
	8,0
	10,0
	12,0
	12,0

	7 Экспедиция
	6,0
	6,0
	8,0
	10,0

	8 Моечная кухонной посуды
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0

	9 Моечная термосов
	8,0
	10,0
	12,0
	15,0

	10 Помещение для сушки и хранения термосов
	8,0
	10,0
	12,0
	15,0

	11 Хлеборезка
	10,0
	12,0
	15,0
	15,0

	12 Холодный цех
	10,0
	12,0
	15,0
	15,0

	13 Мясной цех
	12,0
	14,0
	16,0
	16,0

	14 Рыбный цех
	10,0
	12,0
	12,0
	12,0

	15 Овощной цех
	12,0
	18,0
	22,0
	24,0

	16 Помещение для хранения овощей
	8,0
	12,0
	14,0
	14,0

	17 Цех готовой продукции
	8,0
	10,0
	12,0
	12,0

	18 Помещение для холодильных шкафов с тамбуром
	Определяется расстановкой оборудования

	19 Загрузочная продуктов
	14,0
	18,0
	22,0
	30,0

	20 Комната приема пищи для работников кухни
	8,0
	8,0
	10,0
	14,0

	21 Комната кухонного наряда
	8,0
	 
	10,0
	12,0

	22 Помещение для хранения мягкого и твердого инвентаря и оборудования
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0

	23 Душевая
	1 душевая сетка на 7 человек

	24 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	25 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	26 Помещение для хранения и мытья тележек
	6,0
	6,0
	6,0
	8,0

	Примечание - Допускается, в соответствии с заданием на проектирование, корректировать состав и площади помещений столовой, кухни, кафе, магазина, при этом не нарушая требований действующих нормативных документов.

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Р
(информационное)
 
 
Производственные мастерские 
 
Таблица Р.1 - Площади помещений производственных мастерских
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Комната оператора СОТ (одно рабочее место на 80 осужденных, допускается предусматривать комнату одну на этаж или одну га корпус)
	8,0 на одного человека, но не менее 12,0

	2 Рабочая камера 2-6 местная
	4,0-6,0 на одно рабочее место

	3 Комната начальника мастерской (мастера)
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	4 Комната обыска с металлообнаружителем (размещается в районе перехода из корпуса)
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	5 Помещение для хранения суточного запаса
	10,0
	14,0
	18,0
	22,0

	6 Помещение для хранения готовой продукции
	12,0
	16,0
	20,0
	24,0

	7 Помещение для хранения инструментов
	6,0
	6,0
	10,0
	10,0

	8 Санузел для АУП
	1 унитаз, 1 писсуар

	9 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на этаж)
	0,8 на 100 м2 общей площади этажа, но не менее 4,0

	10 Помещение хранения люминесцентных ламп
	Определяется проектом

	1 - норма площади на одно рабочее место в рабочих камерах задается в зависимости от профиля производства, что определяется заданием на проектирование. 
2 - определяется заданием на проектирование.
Примечания 
1 При промежуточных значениях лимита наполнения площади помещений следует определять интерполяцией. 
2 Площадь камеры указана без площади уборной с умывальником. 
3 Наличие душевых, умывальных и гардероба в производственных мастерских определяется заданием на проектирование. Количество душевых сеток, умывальников определятся в зависимости от группы производственных процессов. 
4 Площади кладовых и наличие кладовой для временного хранения отходов могут уточняться проектом в зависимости от профиля производства.


 
Приложение С
(информационное)
 
 
Помещения поста пожарной 
 
Таблица С.1 - Площади помещений отдельного поста пожарной
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	 
 
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	1 Кабинет начальника поста
	-
	-
	12,0
	12,0

	2 Кабинет заместителя начальника поста
	-
	-
	10,0
	10,0

	3 Кабинет начальника поста
	10,0
	10,0
	-
	-

	4 Комната старших инспекторов, инспекторов и младших инспекторов
	6,0 на 1 человека, но не менее 10,0

	5 Кабинет начальника караула и его помощника
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	6 Общая комната караула
	6,0 на 1 человека, но не менее 10,0

	7 Класс служебной подготовки
	2,5 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены

	8 Помещения пожарной техники
	Определяется типом и количеством пожарной техники

	9 Пост газодымозащитной службы (помещения хранения и проверки противогазов)
	20,0
	30,0
	40,0
	50,0

	10 Помещение мойки и сушки спецодежды
	16,0
	18,0
	20,0
	25,0

	11 Помещение для обслуживания и хранения рукавов
	12,0
	20,0
	25,0
	30,0

	12 Башня для сушки шлангов
	Высота 18,0-22,0 м

	13 Пост технического обслуживания с осмотровой ямой
	70,0
	90,0

	14 Мастерская
	20,0
	25,0

	15 Кладовая инструмента и запасных частей
	10,0
	15,0

	16 Пост мойки
	90,0

	17 Термокамера
	8,0

	18 Помещение спуска по столбикам
	3,0

	19 Пункт связи
	12,0

	20 Аппаратная
	12,0

	21 Комната приема пищи
	1,4 на сотрудника, из расчета 75%-й численности работников дежурной смены

	22 Комната разогрева пищи
	10,0
	12,0

	23 Помещение хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4,0

	24 Санузел (уборная с умывальником в тамбуре)
	1 унитаз

	25 Мужская гардеробная с душевой
	4,0 на человека, 1 душевая сетка на 15 человек, из расчета 100% численности работников

	Примечания 
1 Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 человек. 
2 Необходимость наличия помещений позиций 12 - 18 определяется заданием на проектирование.

	
	
	
	
	
	


 
Приложение Т
(информационное)
 
 
Хозяйственно-складская зона 
 
Таблица Т.1 - Площади помещений зданий хозяйственно-складской зоны
 
	Наименование помещений
	Площадь (не менее) м2 или количество приборов, шт., при лимите наполнения следственных изоляторов, чел.

	
	до 250
	св. 250 до 500
	св. 500 до 750
	св. 750 до 1000

	Продовольственный склад

	1 Помещение для хранения консервов, растительного масла
	22,0
	44,0
	65,0
	86,0

	2 Склад сыпучих продуктов
	12,0
	18,0
	26,0
	34,0

	3 Охлаждаемые камеры для:
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	- мяса
	-
	8,0
	12,0
	16,0

	- рыбы
	10,0
	6,0
	8,0
	10,0

	- жиров и пр.
	-
	4,0
	5,0
	6,0

	4 Овощехранилище с помещениями для:
	 
	 
	 
	 

	- картофеля
	80,0
	145,0
	205,0
	260,0

	- капусты
	9,0
	15,0
	22,0
	26,0

	- свеклы
	6,0
	12,0
	16,0
	20,0

	- моркови
	8,0
	12,0
	18,0
	24,0

	- лука
	8,0
	14,0
	20,0
	24,0

	- охлаждаемых установок
	4,0
	10,0
	14,0
	18,0

	5 Квасильно-засолочный пункт:
	45,0
	65,0
	78,0
	90,0

	- склад квашеной капусты
	10,0
	15,0
	22,0
	28,0

	- склад соленых огурцов
	-
	6,0
	8,0
	10,0

	- помещение разделки овощей и моечная
	12,0
	24,0
	34,0
	42,0

	6 Помещение хранения уборочного инвентаря
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4,0

	7 Загрузочная
	12,0
	18,0
	18,0
	18,0

	8 Разгрузочная
	12,0
	18,0
	18,0
	18,0

	9 Склад тары
	8,0
	12,0
	15,0
	18,0

	10 Машинное отделение холодильных камер
	6,0
	10,0
	14,0
	15,0

	11 Комната заведующего складом
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	12 Помещение хранения технических средств передвижения и взвешивания
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	13 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	Склад вещего имущества
	 

	14 Складские помещения
	50,0
	80,0
	104,0
	125,0

	15 Склад хозяйственного инвентаря и продовольственной службы
	20,0
	30,0
	46,0
	62,0

	16 Склад имущества, бывшего в употреблении
	8,0
	12,0
	15,0
	18,0

	17 Помещение для хранения уборочного инвентаря
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0

	18 Комната кладовщика
	4,0
	6,0
	6,0
	6,0

	19 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	20 Склад для хранения личных вещей осужденных
	0,1 на одного осужденного

	Материально-технический склад
	 

	21 Складское помещение
	80,0
	100,0
	125,0
	150,0

	22 Помещение для хранения технических средств хозяйственной службы
	60,0
	80,0
	90,0
	100,0

	23 Комната кладовщика
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	24 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар

	Подсобные мастерские
	 

	25 Столярно-плотничья
	18,0
	22,0
	25,0
	28,0

	26 Слесарно-сварочная
	24,0
	30,0
	32,0
	34,0

	27 Ремонтно-механическая
	24,0
	30,0
	34,0
	36,0

	28 Уборная с умывальником в тамбуре
	1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник

	29 Гараж (количество единиц автотранспорта)
	3,0-4,0
	5,0-7,0
	7,0-9,0
	8,0-10,0

	30 Бокс для пожарного автомобиля (количество пожарных автомобилей)
	1
	1
	1
	1

	Примечания 
1 Верхние показатели вместимости гаражей принимаются при большой удаленности следственных изоляторов от населенного пункта. Количество обслуживаемых машин, их тип и среднегодовой пробег на каждый тип следует устанавливать заданием на проектирование. Состав и площади помещений гаража устанавливаются заданием на проектирование. При наличии свыше 10 единиц автотранспортных средств предусматривается комната для механика площадью 6 м2. Бокс для пожарного автомобиля размещается при гараже и его следует предусматривать только при отсутствии пожарного депо в составе комплекса следственных изоляторов. 
2 При промежуточных значениях лимита наполнения следственных изоляторов площади помещений следует определять интерполяцией.


 
Приложение У 
(информационное)
 
 
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена
 
Таблица У.1 - Расчетная температура воздуха и кратность 
воздухообмена в помещениях в холодный период года
 
	Наименования помещений
	Расчетная температура воздуха, °С
	Кратность обмена воздуха в 1 час
	Примеч.
	 

	
	
	приток
	вытяжка
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	Комната часового КПП для пропуска людей из локальной зоны в административное здание и в режимную зону
	+18,0
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/час на 1 человека
	 
	 

	Комната часового КПП (шлюз) для досмотра транспортных средств и грузов и группы для досмотра транспортных средств и грузов
	
	
	
	 

	Помещение дежурного по КПП для пропуска людей из локальной зоны
	
	
	
	 

	Комната дежурного по КПП для пропуска людей и автотранспорта в хозяйственно-складскую зону
	
	
	
	 

	Помещение (комната) для хранения личных вещей сотрудников и посетителей
	+18,0
	по расчету, согласно заданию на проектирование (технологическому заданию)
	 
	 

	Помещение для хранения имущества
	
	
	
	 

	Помещение приема, досмотра и хранения посылок и передач
	
	
	
	 

	Склад временного хранения личных вещей
	
	
	
	 

	Склад личных вещей подозреваемых и обвиняемых
	
	
	
	 

	Комната для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач
	16,0
	4,0
	6,0
	 
	 

	Помещение для хранения спортивного инвентаря
	
	
	
	
	 

	Помещение для караула по конвоированию
	+18,0
	2,0
	2,0
	 
	 

	Комната служебной подготовки работников и развода смен
	
	
	
	
	 

	Комната дежурного помощника начальника следственного изолятора с рабочими местами заместителей 
Дежурного помощника следственного изолятора по охране и надзору
	+18,0
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Центральный пост технического контроля и видеонаблюдения
	
	
	
	 

	Комната системы охранного телевидения
	
	
	
	 

	Комната чистки оружия
	+18,0
	8,0
	10,0
	 
	 

	Комната для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств
	+18,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	Комната средств противохимической защиты
	+16,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	Комната хранения средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны
	+16,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химимущества
	 
	по расчету, согласно заданию на проектирование (технологическому заданию)
	 
	 

	Мастерская по ремонту аппаратуры, технических средств охраны и средств связи
	
	
	
	 

	Помещение видеоконференцсвязи
	+18,0
	по расчету на ассимиляцию теплоизбытков, но не менее 40,0 м3/час на 1 человека
	 
	 

	Зал с кабинами с проходами и местами для ожидания
	
	
	
	 

	Кабины для телефонных переговоров
	+16,0
	1,5
	1,5
	 
	 

	Моечная (аптека)
	+18,0
	2,0
	3,0
	 
	 

	Расфасовочная (аптека)
	+18,0
	4,0
	2,0
	 
	 

	Материальная (аптека)
	 
	2,0
	3,0
	 
	 

	Ассистентская (аптека)
	+18,0
	4,0
	2,0
	 
	 

	Распаковочная (аптека)
	+18,0
	2,0
	3,0
	 
	 

	Помещение для оформления документов и выдачи лекарственных средств (аптека)
	+18,0
	2,0
	1,0
	 
	 

	Ситуационный центр
	+18,0
	по расчету на ассимиляцию СО2, но не менее 36,0 м3/час на 1 человека
	 
	 

	Зал совещаний
	
	
	
	 

	Библиотека для работников
	+18,0
	не менее 40 м3/час на 1 человека
	 
	 

	Помещение для хранения библиотечного фонда
	
	
	
	 

	Помещение множительной техники
	+18,0
	2,0
	3,0
	 
	 

	Радиоузел
	+18,0
	по расчету на ассимиляцию теплоизбытков согласно заданию на проектирование
	 
	 

	Помещение радиостанции
	
	
	
	 

	Кросс
	+18,0
	по расчету на ассимиляцию теплоизбытков в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Аппаратная связи
	
	
	
	 

	Аккумуляторная с тамбуром
	+12,0
	по расчету на ассимиляцию вредностей в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Дизельная
	+10,0
	
	
	 

	Помещение для хранения документов
	+18,0
	-
	2,0
	 
	 

	Комната картотеки
	
	
	
	
	 

	Архив
	
	
	
	
	 

	Помещение для металлообнаружителя
	16,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	Комната обыска
	16,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	Помещения для кратковременного нахождения при комнате обыска
	
	
	
	
	 

	Мастерская сапожная, ремонта одежды и постельных принадлежностей
	+18,0
	2,0
	3,0
	 
	 

	Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря
	+18,0
	-
	1,0
	 
	 

	Помещение для отбора временного хранения анализов
	+18,0
	-
	5,0
	 
	 

	Помещение для взятия проб крови
	+18,0
	-
	3,0
	 
	 

	Флюорографический кабинет для диагностических снимков в составе: 
- процедурная; 
- комната управления; 
- фотолаборатория; 
- кабина для раздевания; 
- кабина врача
	+20,0
	3,0
	4,0
	 
	 

	Санпропускник в составе: 
	 
	 
	 
	 
	 

	- грязное отделение дезкамеры
	+16,0
	-
	5,0
	 
	 

	- чистое отделение дезкамеры
	+16,0
	5,0
	-
	 
	 

	- душевые
	+25,0
	-
	75,0 м3/на 1 душевую сетку
	 
	 

	- раздевальная, одевальная
	+25,0
	компенсация вытяжки из душевой
	 
	 
	 

	Помещение фотодактилоскопии: 
съемочная
	 
+18,0
	 
1,0
	 
2,0
	 
	 

	Лаборатория
	+18,0
	по расчету на ассимиляцию вредностей в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Помещение для хранения имущества
	+16,0
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Камера одноместная
	20,0
	по расчету на ассимиляцию СО2, но не менее 36,0 м3/час на 1 человека
	 

	Камера 2-х местная
	
	
	

	Камера 4-х местная
	
	
	

	Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв
	
	
	

	Карцер
	
	
	

	Шлюз для приема подозреваемых
	
	
	

	Камера для содержания женщины с ребенком
	+22,0
	80,0 м3/час на 1 человека
	в размере притока
	 

	Уборная с умывальником в тамбуре
	+16,0
	-
	50,0 м3/час на 1 унитаз
	 

	Помещения яслей в составе:
	 
	 
	 
	 

	- комната воспитателя
	+18,0
	 
	1
50,0 м3/час на 1
	 

	- уборная с умывальником в тамбуре
	+16,0
	 
	унитаз 25,0 м/час на 1 писсуар
	 

	- групповая с раздевальной, буфетной, зоной отдыха
	+22,0
	-
	1,5
	 

	- туалетная
	+22,0
	 
	1,5
	 

	Комната для отправления религиозных обрядов
	 
	по расчету, но не менее 40,0 м3/час наружного воздуха на 1 человека
	 

	Комната отдыха дежурной службы
	 
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/час на 1 человека
	 

	Помещение для занятий спортом несовершеннолетних
	 
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 

	Учебно-производственные мастерские для несовершеннолетних
	+18,0
	по расчету на ассимиляцию вредностей в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Административные помещения (бюро пропускников, кассы, помещения для проведения следственных действий, кабинеты и комнаты, залы для посетителей, приемные и др.)
	+18,0
	2,0
	2,0
	 
	 

	Класс службы младших инспекторов
	+18,0
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/час на 1 человека
	 
	 

	Комната для несовершеннолетних по проведению консультаций по общеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра телепередач и фильмов
	
	
	
	 

	Комната для подогрева и приема пищи
	+18,0
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/час на 1 место
	 
	 

	Сушилка
	+18,0
	компенсация из коридора
	20,0 м3/час 1 комплект
	 
	 

	Душевая
	+25,0
	-
	5,0
	 
	 

	Комната для мытья и хранения посуды
	+20,0
	4,0
	6,0
	 
	 

	Помещение для хранения уборочного инвентаря
	+16,0
	-
	1,0
	 
	 

	Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей
	+16,0
	-
	1,0
	 
	 

	Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	+16,0
	-
	2,0
	 
	 

	Постирочная личного белья подозреваемых и обвиняемых, смежная с душевой
	 
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Серверная
	+17,0
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 60,0 м3/час на 1 человека
	 
	 

	Бокс для транспортных средств резервных групп
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Дистилляционная
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Гардеробная с душевой
	+25,0
	по расчету в соответствии с технологическим заданием
	 
	 

	Помещения для курения и чистки обуви
	+16,0
	-
	10,0
	 
	 

	Примечание - Данные в таблице необходимо уточнять в соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами и составом наружного воздуха.
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