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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в рамках реформирования нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования к проектированию зданий районных (городских) судов.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к зданиям судов.
Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к требованиям рабочих характеристик СН РК 3.02-25-2014 «Здания районных (городских) судов» и не является единственным способом их выполнения.
Настоящий свод правил разработан в развития государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к размещению, земельному участку, объемно-планировочным решениям, инженерным системам зданий районных (городских) судов.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий районных (городских) судов, размещаемых в населенных пунктах, являющихся районными центрами, в городах областного подчинения, не имеющих деления на городские районы, а также в административных районах больших, крупных городов (в соответствии с СП РК 3.01-101).
1.3 При проектировании зданий судов, помимо настоящего свода правил, следует учитывать требования других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 2.02-102-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СП РК 2.03-101-2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СП РК 3.06.101-2012 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства.
СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1Коэффициент пульсации освещения: Колебания во времени светового потока, падающего на единицу поверхности.
3.2Общественная зона: Зона на участке, предназначенная для устройства площадки перед главным входом в здание суда, парковочных мест личного автотранспорта посетителей и сотрудников суда, территории для отдыха посетителей.
3.3Районный (городской) суд: Государственный орган, который образуется, реорганизуется, упраздняется Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа согласованного с председателем Верховного Суда.
3.4 Служебная зона:(здесь) Зона на территории суда, предназначенная для приема автомобилей, осуществляющих транспортировку спецконтингента (охраняемых подсудимых).
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Основные положения
4.1.1 Здания судов рекомендуется проектировать и строить в отдельно стоящих зданиях. Допускается размещение судов в составе кооперированных комплексов с другими административными зданиями при условии обеспечения автономности и безопасности деятельности судов.
4.1.2 Здания районных (городских) судов должны проектироваться высотой от 2 до 5 этажей и, как правило, с подвальным этажом. Число этажей устанавливается в задании на проектирование с учетом градостроительных условий размещения здания.
4.1.3 Высота этажа здания суда принимается не менее 3,3 м от пола до пола. Высоту залов судебных заседаний площадью более 50 м2 допускается принимать от 3,6 м до 4,2 м от пола до пола. При назначении высоты этажа следует учитывать, что залы судебных заседаний должны иметь перепады отметок пола.
4.1.4 Входы в здание должны быть на отметке, превышающей планировочный уровень земли не менее чем на 15 см.
4.1.5 Подсчет общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности зданий судов следует проводить в соответствии с правилами, изложенными в приложении А.
4.1.6 Площади отдельных функциональных зон участков территории и зданий судов рекомендуется определять по приложению Б.
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 Пожарная безопасность зданий судов должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.2 Степень огнестойкости и класс пожарной опасности, число этажей и число эвакуируемых с наиболее населенного этажа должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
 
Таблица 1 - Расчет эвакуации
 
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Предельное число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при числе этажей

	
	
	2
	3
	4-5

	І и ІІ
	С0
	70
	35
	15

	II
	С1
	 
	 
	 

	III
IV
	С0, С1
С0, С1
	50
	35
	15

	IV
V
	С2, С3
С1-С3
	30
	-
	-


 
4.2.3 Лестницы на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2, располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов и иметь уклон не более 1:1, а при наличии в числе маломобильных групп людей с нарушением функций работы опорно-двигательного аппарата - не более 1:2 м и ширину не менее 0,7 м.
4.2.4 Все помещения здания суда, кроме вестибюля и санитарных узлов, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СП РК 2.02-102.
4.2.5 Эвакуационные выходы из подвала или другого этажа, где размещены камеры подсудимых, должны быть обособлены от других эвакуационных выходов из здания. Они должны выходить в служебный двор.
4.2.6 Ширину проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации следует принимать из расчета, чтобы плотность потоков эвакуируемых не превышала 5 чел. на 1 м2; при этом ширину прохода в помещении следует принимать не менее 1 м, ширину коридора или перехода в другое здание - не менее 1,4 м, а при наличии в числе работающих людей, пользующихся креслами-колясками, - не менее 1,2 м и 1,8 м, соответственно.
4.2.7 В зданиях I и II степеней огнестойкости с числом этажей не более трех 50% лестничных клеток допускается предусматривать 2-го типа с верхним естественным освещением при этом расстояние между маршами лестницы должно быть не менее 1,5 м. В этих зданиях главные лестницы допускается проектировать открытыми на всю высоту здания при условии размещения остальных (не менее двух) лестниц в обычных лестничных клетках 1-го типа.
При этом вестибюли и поэтажные холлы, в которых размещены открытые лестницы, должны быть отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.
4.2.8 В помещениях архивов и кладовых вещественных доказательств площадью более 36 м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы для дымоудаления площадью сечения не менее 0,2% площади помещения и снабженные на каждом этаже клапанами с автоматическим и дистанционным приводом.
4.2.9 Двери кладовых вещественных доказательств и архивов должны иметь предел огнестойкости не ниже EI 30.
4.2.10 Акустическая отделка залов судебных заседаний и других помещений, где она предусматривается, должна выполняться из материалов с пожарной опасностью не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2.
4.2.11 Извещатели сигнализации должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по устройству противопожарного оборудования.
4.2.12 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать под перекрытием, при невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
4.2.13 При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
4.2.14 При установке точечных извещателей на стенах следует размещать их на расстоянии не менее 1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 м до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
4.2.15 При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.
4.2.16 В зданиях судов рекомендуется установка звуковой, визуальной сигнализации. Визуальная сигнализация включает в себя огни, которые вспыхивают при частоте приблизительно 1 Гц в соединении со звуковой сигнализацией. Огни должны быть значительно более яркими, чем рассеянный свет.
4.2.17 Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука на 15 дБ выше максимального уровня звука в помещении.
4.2.18 Должна быть осязательная полоса или ориентировочный осязаемый символ около или предпочтительно ниже ручки эвакуационной двери, чтобы проживающие с нарушением функций зрения могли точно идентифицировать эвакуационную дверь. Это также функционально, если помещение наполнено дымом и эвакуационные знаки не видны.
4.3 Параметры участка и территории
4.3.1 Размеры земельных участков рекомендуется принимать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101; они должны быть мне менее 0,15 га на объект при одном судье, не менее 0,4 га при 5 судьях, не менее 0,044 га при 10-ти судьях, не менее 0,028 га при 25-ти судьях.
4.3.2 Площадь застройки здания должна составлять, как правило, не менее 25% площади участка.
4.3.3 Площади отдельных функциональных зон участков судов следует определять в процентном отношении от общей площади участка по Таблице 2.
 
Таблица 2 - Процентные соотношения площадей 
функциональных зон участков судов
 
	Названия функциональных зон
	Площади функциональных зон в % от общей площади участка (не менее)

	Общественная
	40

	Служебная
	25

	Хозяйственная
	10

	Площадь застройки
	25

	Всего
	100


 
4.3.4 Количество пар ковочных мест личного автотранспорта посетителей и сотрудников суда следует определять по таблице 3.
 
Таблица 3 - Количество машино-мест для сотрудников, посетителей 
и специализированного транспорта судов
 
	Назначение машино-мест на автостоянках
	Районные суды с численностью судей

	
	до 10
	не менее 25
	более 25

	
	Количество машино-мест

	Служебный автотранспорт сотрудников
	1
	1
	2

	Личный автотранспорт сотрудников
	5
	12
	24

	Личный автотранспорт посетителей
	10
	24
	48

	Специальный транспорт для подсудимых
	3
	3
	3

	
	
	
	
	


 
4.3.5 Места для личного транспорта маломобильных граждан следует размещать вблизи главного входа в здание суда, не далее 50 м от здания.
4.3.6 Число мест стоянки в хозяйственной зоне служебных автомобилей устанавливается в задании на проектирование исходя из типа и числа автомашин.
4.3.7 При создании стоянок автотранспорта (без функции техобслуживания автомобилей), размещаемых в подвальном или цокольном этажах, количество машино-мест, размещаемых на участке, должно быть, соответственно, уменьшено.
4.3.8 Боксы для посадки-высадки спецконтингента следует размещать со стороны служебной зоны.
4.3.9 Служебная зона должна иметь ограждение высотой не менее 2,5 м, исключающее доступ посторонних лиц и обеспечивающее невозможность наблюдения за происходящим в этой зоне извне.
4.3.10 Ширина проезжей части от въездных ворот до бокса посадки-высадки подсудимых должна предусматриваться не менее 4 м, а возможные повороты проезжей части - радиусом не менее 10 м. Тип и количество автомашин устанавливаются в задании на проектирование.
4.3.11 В служебной зоне также следует предусматривать четыре места стоянки спецавтотранспорта размером не менее 75 м2 каждое.
4.3.12 При размещении в едином здании нескольких судов (например, разных инстанций) площадь участка такого комплекса допускается уменьшить не более, чем на 20% по сравнению с самостоятельной организацией кооперируемых учреждений. Уменьшения следует достигать только за счет сокращения хозяйственной зоны участка и территории для отдыха.
4.3.13 Граница площадки для установки мусоросборников должна отстоять от мусоросборников на 1 м по периметру.
4.4 Объемно-планировочные решения 
4.4.1 Помещения общего пользования
4.4.1.1 В зданиях судов следует предусматривать входы (выходы) следующего назначения:
- для посетителей, судей и работников аппарата суда (главный вход);
- для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя;
- эвакуационные выходы, предназначенные для использования в случаях чрезвычайных ситуаций.
Наличие въезда в здание суда для специального автотранспорта определяется заданием на проектирование.
4.4.1.2По заданию на проектирование в здание суда может быть также предусмотрен отдельный вход для судей или судей и работников суда со стороны хозяйственной зоны.
4.4.1.3 В вестибюле здания должны быть предусмотрены места для установки информационного киоска и информационной панели.
4.4.1.4 Во вновь проектируемых зданиях судов коридоры, по которым не предусматривается движение посетителей, следует проектировать шириной не менее:
- 1,2 м при длине коридора до 10 м;
- 1,5 м при длине коридора свыше 10 м.
В реконструируемых зданиях судов допускается ширина коридоров не менее 1,2 м независимо от их длины.
При использовании коридоров в качестве холлов (кулуаров) при залах судебных заседаний или для ожидания посетителей их ширина должна составлять не менее 2,4 м.
4.4.1.5 Высоту технических этажей следует принимать с учетом размещаемого оборудования, инженерных систем и условий их эксплуатации, при этом высота проходов к этим помещениям обслуживающего персонала должна составлять не менее 1,8 м.
4.4.2 Залы судебных заседаний
4.4.2.1 Число и площадь залов судебных заседаний рекомендуется принимать по таблице 4.
 
Таблица 4 - Площадь залов судебных заседаний
 
	Наименование помещения
	Площадь помещения, м2, не менее

	Зал судебного заседания (большой с учетом 1 зал на 2 судей):

	от односоставных до четырехсоставных судов
	50

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	60

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	80

	Помещение аппаратной при каждом большом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие)
	9

	Зал судебного заседания (малый с учетом 1 зал на 2 судей)

	от односоставных до четырехсоставных судов
	36

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	36

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	50

	Комната для совещания (при каждом зале судебного заседания):

	от односоставных до четырехсоставных судов
	12

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	15

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	15

	Зал судебного заседания для присяжных заседателей
	150


 
4.4.2.2 Залы для слушания уголовных дел в зданиях районных и равных им судов могут подразделяться на залы для проведения судебных заседаний с участием и без участия присяжных заседателей.
4.4.2.3 Геометрические параметры зала судебных заседаний определяются исходя из числа мест для публики и размеров процессуальной зоны.
Расстановка мест должна обеспечивать проход между рядами шириной не менее 45 см.
4.4.2.4 Глубина процессуальной зоны (при ширине зала от 6 м до 9 м) должна составлять:
- не менее 4,5 м в залах по гражданским делам с числом мест для публики 20 и 30;
- не менее 5,5 м в залах по уголовным делам с числом мест для публики 40 и 60;
- не менее 6,5 м в залах по уголовным делам с числом мест для публики 90 с учетом возможного увеличения числа участников процесса при рассмотрении сложных дел, а также числа подсудимых.
4.4.2.5 Глубина подзоны для суда (судьи и заседателей) должна быть не менее 2 м. Минимальная глубина подзоны для остальных участников процесса колеблется от 2,5 м (для залов с числом мест для публики 20) до 4,5 м (для залов с числом мест для публики 90 и удвоенным числом участников процесса).
4.4.2.6 Размер подзоны для подсудимых с конвоем зависит от предполагаемого числа подсудимых и числа рядов для их размещения, что должно определяться заданием на проектирование. Так, при числе подсудимых не более 5 размеры этой подзоны составляют 1 м × 4 м, при числе подсудимых от 5 до 10 и размещением их в два ряда - 2 м × 4 м и т.д.
4.4.2.7 Подзоны процессуальной зоны должны размещаться на разном уровне: уровень пола подзоны для суда (судьи и заседателей) должен на 0,45 м превышать уровень зала, а уровень пола для остальных участников процесса - на 0,15 м.
4.4.2.8 При числе подсудимых не более 10 подзона для подсудимых может быть размещена на одном уровне с подзоной для остальных участников процесса, или на уровне пола подзоны для публики. В первом случае подсудимые размещаются сбоку от суда, во втором - напротив суда. Места для адвокатов должны размещаться перед подзоной для подсудимых.
4.4.2.9 Зал судебных заседаний для слушания уголовных дел должен иметь входы, в том числе отдельный вход для подсудимых с конвоем.
4.4.2.10 В залах для слушания уголовных дел зона для публики должна отделяться от процессуальной зоны барьером высотой не менее 1 м.
4.4.2.11 Места для присутствия подсудимых в зале суда (защитные кабины) необходимо изготавливать из металлической решетки или упрочненного стекла и проектировать величиной из расчета 0,8 м2 на одного подсудимого. Скамьи для подсудимых устанавливаются в один или два ряда. Рекомендуемое количество сидячих мест на скамье - не более 6. Количество мест для подсудимых в залах суда различной вместимости устанавливается заданием на проектирование.
4.4.2.12 Требования к количеству и назначению входов в залы судебных заседаний судов приведены в таблице приложения В.
4.4.3 Сопутствующие помещения
4.4.3.1 Совещательная комната должна иметь площадь не менее 12 м2, примыкать непосредственно к залу заседаний со стороны процессуальной зоны, отдельный вход из зала, расположенный таким образом, чтобы при своем передвижении судьи не вступали в контакт с публикой. Допускается организация второго входа в совещательную комнату из зоны рабочих помещений (кабинетов) судей при условии изоляции пути движения судей от публики. При совещательной комнате следует предусматривать санузел, отдельно женский и мужской.
4.4.3.2 Совещательная комната присяжных заседателей должна иметь площадь не менее 80 м2 и удобный доступ со стороны мест присяжных заседателей из зала суда.
Комнату отдыха для присяжных заседателей следует принимать площадью не менее 80 м2.
4.4.3.3 Состав и количество сопутствующих помещений, предусматриваемых при залах судебных заседаний в судах, следует принимать по приложению Г.
4.4.3.4 Комната для свидетелей должна предусматриваться при каждом зале судебного заседания площадью не менее 9 м2.
4.4.3.5 Комнату для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) следует проектировать площадью не более 10 м2. Свидетельская комната должна примыкать к залу суда непосредственно или через шлюз и располагаться таким образом, чтобы путь от входа в зал до кафедры свидетелей был наиболее коротким. Допускается в отдельных случаях связь между свидетельской комнатой и залом судебных заседаний через коридор.
4.4.3.6 Помещение аппаратной рекомендуется размещать при залах судебных заседаний площадью свыше 50 м2. Оно предназначается для размещения аппаратуры звукозаписи и звуковоспроизведения, а также для размещения диапроектора, эпидиаскопа или другой аппаратуры, обеспечивающей демонстрацию документов на экране. Площадь аппаратной необходимо принимать не менее 9 м2. Экран должен располагаться на стене зала, доступной для обозрения как судьями, так и публикой.
4.4.3.7 Число помещений для участников процесса (прокуроров и адвокатов) определяется из расчета одно помещение на 4 зала судебных заседаний. Площадь этих помещений следует принимать для прокуроров не менее 15 м2 и для адвокатов не менее 20 м2.
4.4.3.8 Площадь кабинетов для приставов следует принимать из расчета на 1 работника не менее 7,5 м2.
Окончательные состав и площади помещений для судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов определяются заданием на проектирование.
4.4.3.9Холлы для публики рекомендуется располагать таким образом, чтобы они примыкали к залам судебных заседаний со стороны подзоны для публики. Площадь холлов (кулуаров), примыкающих к залам судебных заседаний, следует принимать из расчета не менее 0,4 м2 на одно место для публики в зале.
4.4.3.10 Помещение администратора суда следует предусматривать одно на здание площадью не менее 15 м2.
4.4.4 Рабочие помещения судей
4.4.4.1В группу рабочих помещений судей следует включать:
- кабинет председателя суда площадью не менее 36 м2 с комнатой отдыха не менее 10 м2 и приемной не менее 10 м2, в которой предусматривается рабочее место секретаря;
- кабинеты судей - каждое помещение не менее 15 м2;
- кабинет психологической разгрузки судей:
а) для односоставных судов - не менее 12 м2;
б) для четырехсоставных судов - не менее 20 м2;
в) для десятисоставных судов - не менее 24 м2.
4.4.4.2 Допускается проектировать одну приемную для обслуживания двух судей. В ней должны предусматриваться рабочие места для двух секретарей суда и двух помощников судей.
Площадь приемной с размещением 4 рабочих мест должна составлять от 24 м2 до 30 м2.
4.4.4.3При рабочих помещениях судей следует предусматривать помещения ожидания для посетителей.
В качестве таких помещений используются коридоры, если их ширина не менее 2,4 м, а также примыкающие к рабочим помещениям судей холлы.
Габариты холлов должны обеспечивать установку мест для ожидания из расчета 5-6 мест на каждый кабинет судьи.
4.4.5 Рабочие помещения технического аппарата суда
4.4.5.1 Рабочие помещения технического аппарата суда должны включать в себя:
- канцелярию - не менее 7,5 м2 на одного сотрудника (количество сотрудников принимать по техническому заданию);
- комнаты судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
- кабинеты заведующих канцелярией;
- помещения архивов;
- кабинет кодификации;
- кладовые для хранения вещественных доказательств;
- кабинет для судебного исполнителя;
- комнату для ознакомления с делами;
- комнату для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе;
- камеры хранения;
- накопитель для посетителей;
- помещение для охраны здания.
4.4.5.2 Рекомендуемый состав и показатели площади помещений для технического аппарата суда приведены в приложении Д.
4.4.5.3 Канцелярские помещения рекомендуется размещать в едином блоке.
4.4.5.4 В судах с числом судей 4 и более следует предусматривать отдельные помещения для канцелярий по уголовным и гражданским делам.
Площадь канцелярского помещения следует принимать из расчета не менее 7,5 м2 на одного сотрудника.
При оснащении рабочих мест компьютерами или другим крупногабаритным оборудованием площадь помещений допускается увеличивать в соответствии с техническими условиями на эксплуатацию этого оборудования.
4.4.5.5 В помещении канцелярии должно быть предусмотрено место для приема посетителей. Оно должно отделяться барьером. В помещении канцелярии следует предусматривать одно-два рабочих места для адвокатов (для ознакомления их с материалами судебных дел, находящихся в канцелярии). Возможны варианты планировки, когда прием посетителей сотрудниками канцелярий (секретарями суда) осуществляется через окно, расположенное в стене, смежной со специальным холлом для посетителей.
4.4.5.6 Площади кабинетов для заведующего канцелярией, администратора суда должны быть не менее 15 м2.
4.4.5.7 В судах с числом судей 11 и более рекомендуется предусматривать отдельные помещения для ознакомления с делами прокуроров и адвокатов. Желательно размещать их смежно с канцеляриями, предусматривая их сообщение через окно, однако при наличии в суде специальной должности секретаря (делопроизводителя) эти помещения могут размещаться в других местах.
4.4.5.8 Комнаты судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов следует предусматривать площадью не менее 7,5 м2 на одного судебного пристава.
4.4.5.9 Для архивов в зданиях судов следует предусматривать отдельные помещения:
- для архива текущих дел - из расчета 10 м2 на одного судью;
- для архива оконченных производством дел - из расчета 6 м2 на одного судью.
4.4.5.10 В архиве законченных производством дел, работа с которыми производится реже, чем с делами, находящимися в производстве, рекомендуется использовать передвижные стеллажи, обеспечивающие более высокую плотность хранения документов. В архивах дел, находящихся в производстве, рекомендуется применять стационарные стеллажи.
4.4.5.11 Для архива оконченных производством дел следует предусматривать смежное с ним помещение для перевода документов в электронную форму, площадь которого определяется из расчета не менее 9 м2 на одно рабочее место.
4.4.5.12 Примерные требования к проектированию архивов приведены в приложении Е.
4.4.5.13 Для архива и кладовой вещественных доказательств оконченных производством дел с учетом прогнозируемого роста количества хранимых в них документов и вещей, рекомендуется предусматривать резерв площади в размере 15% - 20% от расчетной.
4.4.5.14 В реконструируемых и вновь строящихся зданиях судов архивы рекомендуется размещать на 1 этаже в части здания, не имеющей подвала. При размещении архивов на других этажах прочность перекрытий, воспринимающих нагрузку от стеллажей, должна рассчитываться на основании принятых в проекте технологических решений.
4.4.5.15 В зданиях судов следует также предусматривать помещения для общих отделов делопроизводства, помещение для размещения электронного архива площадью не менее 12 м2.
4.4.5.16 При необходимости проектирования в зданиях судов касс следует руководствоваться заданием на проектирование и приложением Ж.
4.4.5.17 Помещение для экспедиции следует предусматривать в судах с 4 судьями и более. Ее площадь назначается из расчета не менее 6 м2 на работающего в комнате, но не менее 12 м2.
4.4.5.18 Рекомендуется предусматривать отдельные помещения для множительной техники и компьютеров с площадью, определяемой в соответствии с техническими условиями на эксплуатацию этой техники, но не менее 12 м2.
4.4.5.19 Площадь кладовой вещественных доказательств определяется в задании на проектирование в зависимости от числа залов судебных заседаний по слушанию уголовных дел, но должна составлять не менее 12 м2.
4.4.5.20 Площадь кладовой для хранения имущества, изъятого при производстве ареста, определяется из расчета не менее 2,5 м2 на одного судью, но не менее 12 м2.
4.4.5.21 Площадь кабинета кодификации (библиотеки юридической литературы) следует принимать в зависимости от состава судов по приложению Д.
Смежно с кабинетом кодификации рекомендуется размещать кабинет консультанта-кодификатора площадью не менее 12 м2.
4.4.6 Группа помещений для подсудимых и конвоя
4.4.6.1 Помещения подсудимых и конвоя судов могут подразделяться на следующие основные группы:
- бокс для въезда спецавтомобилей, перевозящих охраняемых подсудимых;
- камерный блок;
- лестница для конвоирования подсудимых;
- блок помещений конвоя.
4.4.6.2 Бокс для въезда спецавтомобилей должен устраиваться на уровне земли со стороны служебной зоны участка здания суда. Бокс должен иметь габариты, ширина - не менее 10 м, длина - не менее Ими высота - не менее 4,5 м, которые обеспечивают одновременное нахождение в боксе двух спецавтомобилей.
4.4.6.3 Бокс должен иметь двое ворот размером 4 м × 4 м каждые, капитальные стены и принудительную систему вентиляции для отвода выхлопных газов автомобилей. Из бокса должен быть предусмотрен прямой выход в камерный блок помещений подсудимых и конвоя.
4.4.6.4 Въездные ворота в бокс следует устанавливать раздвижные или распашные усиленной конструкции с дополнительным запором с проушинами под навесной замок (допускается устройство ворот с электромеханическим приводом, включение электропривода ворот устанавливается на стене с внутренней стороны бокса). С внешней стороны въездных ворот в бокс устанавливается видеодомофон с выводом в помещение для конвоя.
4.4.6.5 Кнопки тревожной сигнализации следует устанавливать внутри бокса по стенам, не менее, чем через каждые 3 м, от пола на ориентировочную высоту 0,8 м. Видеокамеры устанавливаются у въезда в бокс с внешней стороны для просмотра подъехавшего спецавтотранспорта, внутри бокса - для просмотра посадки-высадки лиц, содержащихся под стражей.
4.4.6.6 При невозможности устройства встроенных боксов для спецавтотранспорта над входом в помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя следует предусматривать навес, исключающий возможность наблюдения за посадкой-высадкой лиц, содержащихся под стражей, извне.
4.4.6.7 Камерные блоки должны включать в себя:
- камеры для подсудимых;
- комнату для проведения досмотра подсудимых;
- комнату для общения подсудимых с адвокатом и ознакомления с делом;
- помещение для хранения личных вещей подсудимых;
- комнату подогрева пищи для подсудимых;
- уборные для подсудимых.
4.4.6.8 Камеры для подсудимых необходимо предусматривать из расчета 3 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел. Площадь каждой камеры - не менее 4 м2. По заданию на проектирование число камер может быть увеличено для обеспечения раздельного размещения мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних, а также изолированного содержания лиц, которым запрещено общение между собой.
4.4.6.9 20% от общего числа камер для подсудимых следует проектировать как одноместные, остальные 80% - как многоместные.
4.4.6.10 Из числа многоместных камер следует предусматривать одну - на два места, одну - на три места, остальные - на 4 места.
4.4.6.11 Из бокса должен быть предусмотрен прямой выход в группы помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя. Двери из бокса в группу помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя следует устанавливать металлические со звукоизолирующим наполнителем, оборудованные сейфовым замком, оптическим глазком и запором с проушинами для навесного замка.
4.4.6.12 В помещениях для конвоя специальная металлическая дверь должна быть усиленной конструкции со звукоизолирующим наполнителем, камерным замком, запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из устойчивого к пробиванию стекла. Двери камер навешиваются слева, оборудуются ограничителями на открывание наружу на 50°.
4.4.6.13 Скамьи в камерах (высота - 0,45 м, ширина - 0,50 м), как правило, должны устанавливаться вдоль стен и жестко крепить к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка (50 мм × 50 мм) и обшивается деревянными строганными досками толщиной не менее 50 мм без применения гвоздей и шурупов. Доски с металлическим каркасом скрепляются болтами с потайными головками, покрываются специальным противопожарным составом и окрашиваются в светло-серый цвет. По краям скамья укрепляется металлическими уголками.
4.4.6.14 Раскладной стол для принятия пищи следует принимать размером: высота стола - 0,75 м, ширина столешницы - 0,45 м, длина столешницы - 0,7 м. Каркас стола должен выполняться из металлического уголка (30 мм × 30 мм) и крепиться к стене и полу. Столешница толщиной не менее 30 мм скрепляется с металлическим каркасом болтами с потайными головками, покрывается специальным противопожарным составом и окрашивается в светло-серый цвет. Механизм раскладывания выполняется из металлического профиля с фиксатором подъема.
4.4.6.15 Стены камер необходимо гладко штукатурить под покраску, окрашивать пожаробезопасной краской.
4.4.6.16 Одну из камер размером не менее 12 м2 следует оборудовать специальной металлической дверью усиленной конструкции с люком для передачи пищи и смотровым окном из пулестойкого стекла. Она предназначается для обвиняемых, имеющих инфекционные, психические и другие заболевания.
4.4.6.17 Межкамерные перегородки и внешние стены камерного блока должны быть капитальными, толщиной не менее 0,25 м с дополнительным армированием поверхности стен.
4.4.6.18 На оконных проемах камер с наружной стороны следует устанавливать металлические решетки, обеспечивающие доступ естественного освещения.
4.4.6.19 Анкеры для крепления решеток следует заделывать в кладку стены. Оконные переплеты оборудуются для вентиляции форточками с замками вагонного типа.
4.4.6.20 Низ оконных проемов должен быть на высоте не менее 1,6 м от уровня пола. В оконных проемах камер вместо подоконников устраиваются откосы с закругленными углами. Остекление выполняется из пулестойкого стекла.
4.4.6.21 Со стороны камер оконные стекла следует защищать металлической сеткой, обеспечивающей доступ естественного освещения и возможностью открывания форточки.
4.4.6.22 В камерах для подсудимых, скрытно, в труднодоступных местах, рекомендуется устанавливать камеры видеонаблюдения.
4.4.6.23 Комнату для проведения досмотра подсудимых следует располагать в камерном блоке при выходе конвоируемых подсудимых в камерный блок из бокса для высадки из спецавтомобилей.
4.4.6.24 Площадь комнаты должна приниматься размером не менее 12 м2 и оборудоваться аналогично камерам для содержания подсудимых с установкой специальной металлической двери.
4.4.6.25 Комната для общения подсудимых с адвокатом и ознакомления с делом должна оборудоваться столом и тремя стульями с разных сторон, иметь металлическую дверь с окном (15 см × 15 см) из пулестойкого стекла, иметь принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Площадь комнаты должна быть не менее 12 м2.
4.4.6.26 Помещение хранения личных вещей подсудимых размещается поблизости от помещения для досмотра, оборудуется шкафами.
Площадь помещения - не менее 12 м2.
4.4.6.27 Комната подогрева пищи для подсудимых оборудуется как небольшая кухня. Она оснащается металлической дверью, люком для передачи пищи и смотровым окном из пулестойкого стекла. Площадь комнаты должна быть не менее 8 м2.
4.4.6.28 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, следует отделять от помещений для конвоя решетчатой металлической перегородкой с решетчатой металлической дверью высотой не менее 1,8 м и шириной не менее 1,2 м, оборудованной камерным замком проходного типа.
4.4.6.29 Лестницы для конвоирования подсудимых, как правило, должны предусматриваться одновременно для доставки подсудимых из бокса для спецавтомобилей и для их доставки из камерного бокса в залы суда. На лестнице устанавливаются пулестойкие окна, оснащенные металлическими решетками, а также - металлические двери на дверные проемы, ведущие на улицу и на этажи в залы судебных заседаний.
4.4.6.30 Лестничные клетки, предназначенные для конвоирования лиц, содержащихся под стражей, в залы судебных заседаний следует проектировать без окон. Пролеты лестниц прикрываются защитным ограждением с применением арматуры диаметром 12 мм, с ячейками 150 мм × 150 мм. Лестница для конвоирования на каждом этаже оснащается решетчатой дверью с замком камерного типа для исключения несанкционированного прохода между этажами.
4.4.6.31 В реконструируемых зданиях входы с лестницы для конвоирования в подвальные и технические этажи, а также чердаки должны дополнительно перекрываться металлической решетчатой дверью, оборудоваться проходным замком камерного типа и проушинами для навесного замка.
Камеры видеонаблюдения устанавливаются на всех этажах и пролетах лестницы для конвоирования с возможностью просмотра всего лестничного марша.
4.4.6.32 В коридоре, по которому осуществляется конвоирование лиц, содержащихся под стражей, необходимо предусматривать установку камер видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации (кнопки устанавливаются по периметру коридора, у двери каждой камеры на высоте не ниже 0,8 м от пола). Коридор следует оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией и бактерицидными лампами. Короба системы вентиляции устанавливаются по потолку с отводами к камерам, помещению для проведения досмотра и хранения личных вещей, помещению для общения с адвокатом и ознакомления с делом, уборным для лиц, содержащихся под стражей.
4.4.6.33 Санузлы для подсудимых следует предусматривать мужской и женский. Они должны оснащаться подводками горячей и холодной воды, раковины и унитазы устанавливаются металлические с жестким креплением к стене. Двери устанавливаются деревянные со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров.
4.4.6.34 Санузлы следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией аналогично камерным.
Площадь каждой туалетной должна быть не менее 3 м2.
4.4.6.35 Площадь помещения для конвоя следует принимать не менее 12 м2 при числе камер до 10 и не менее 18 м2 - при числе камер более 10.
4.4.6.36 В стене комнаты для конвоя, обращенной в сторону камер, следует предусматривать смотровое окно размером 15 см × 15 см из ударопрочного стекла. Комната должна иметь металлическую дверь с внутренним замком и оптическим глазком.
4.4.6.37 Окна в комнате следует устанавливать пулестойкие неоткрывающиеся.
4.4.6.38 Комната должна оснащаться принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
4.4.6.39 В помещении должно оборудоваться рабочее место для управления техническими средствами охраны: пульт видеоконтроля и видеомониторы, концентратор системы охранно-тревожной сигнализации, телефоны городской (с блокировкой выхода на междугородные линии) и внутренний. Рабочее место оснащается металлическим шкафом для хранения спецсредств, шкафом для хранения служебной документации и ключей от помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.
4.4.6.40 При устройстве комнаты отдыха личного состава конвоя рекомендуется, как минимум, оборудовать диваном, мягкими стульями, журнальным столом, шкафом (стеллажом) для книг. Окна оборудуются, как в комнате дежурного конвойного наряда. Предусматривается приточно-вытяжная вентиляция.
Площадь комнаты должна быть не менее 30 м2.
4.4.6.41 Гардероб конвоя может не иметь естественного освещения. Площадь помещения гардероба должна быть не менее 10 м2.
4.4.6.42 Помещение для одновременного размещения двух служебных собак целесообразно предусматривать в подвальном или цокольном этаже здания с выходом в помещения автомобильного и камерного боксов.
Помещение оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, оснащается решетчатыми дверьми. Помещение должно иметь площадь не менее 16 м2. 
4.4.7 Помещения вспомогательного и обслуживающего назначения
4.4.7.1 В состав помещений вспомогательного и обслуживающего назначения следует включать вестибюль с гардеробом, помещения для охраны здания, буфет или комнату приема пищи, помещение для завхоза, ремонтные мастерские, кладовую оборудования, инвентарные кладовые, помещения для водителей, комнату психологической разгрузки, санитарные узлы.
4.4.7.2 Служебную и хозяйственную зоны следует располагать со стороны, противоположной главному входу в здание суда и предусматривать для них отдельные въезды. В случае стесненных условий размещения зданий допускается объединение служебной и хозяйственной зон при условии соблюдения требований безопасности.
4.4.7.3 Площадь вестибюля определяется из расчета не менее 0,22 м2 на каждое место для публики в залах судебных заседаний плюс 20 м2 в зданиях судов с числом судей до четырех и плюс 10 м2 на каждых четырех судей сверх этого количества.
Площадь гардероба при вестибюле следует определять из расчета не менее 0,1 м2 на один крючок. Количество крючков на вешалках принимается равным общему количеству работающих в здании суда. Допускается устройство гардероба для посетителей, которое рекомендуется рассчитывать на суммарное число мест для публики в залах судебных заседаний.
4.4.7.4 В зданиях судов с 5 судьями и более следует предусматривать буфеты из расчета одно посадочное место на 4-5 сотрудников. Площадь помещения для приема пищи принимается из расчета не менее 1,4 м2 на одно посадочное место, но не менее 12 м2; площади раздаточной, подсобных помещений буфета и моечной столовой посуды рассчитываются в соответствии с нормативами на проектирование предприятий общественного питания.
4.4.7.5 В зданиях судов с числом судей от 1 до 4 включительно рекомендуется предусматривать комнату для приема пищи. Ее площадь следует определять из расчета не менее 1 м2 на сотрудника, но не менее 15 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована мойкой, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником.
4.4.7.6 Состав помещений для психологической разгрузки устанавливается в задании на проектирование, их площадь должна быть не менее:
- 12 м2 - для от односоставных до четырехсоставных;
- 20 м2 - для от четырехсоставных до десятисоставных;
- 24 м2 - для от десятисоставных до двадцатисоставных.
4.4.7.7 Размещать помещения социально-психологической разгрузки рекомендуется в наиболее «тихой» зоне здания, в удалении от основных людских потоков и с учетом расположения здания суда относительно транспортных магистралей.
4.4.7.8 Для обеспечения эксплуатации зданий судов должны предусматриваться мастерские. Их площадь определяется в соответствии с расчетной (нормируемой) площадью здания суда по таблице 5.
 
Таблица 5 - Площадь хозяйственных помещений
 
	Помещения
	Площадь помещения, м2, не менее, при расчетной (нормируемой) площади здания, тыс. м2

	
	до 1
	1,5
	2 и более

	Комната завхоза
	12
	12
	18

	Столярная мастерская
	24
	24
	36

	Электромеханическая и слесарная мастерская
	18
	18
	24

	Мастерская оргтехники
	18
	18
	24

	Кладовые оборудования (суммарно)
	18
	24
	36


 
4.4.7.9 Помещения для охраны здания рекомендуется размещать вблизи главного входа. В состав этих помещений следует включать общую комнату для состава караула, комнату начальника караула и его помощников, комнату приема пищи и санузел. Площадь помещения для охраны здания должна быть не менее 12 м2, комната приема пищи проектируется в соответствии с п. 4.4.6.4.
4.4.7.10 Санитарные узлы рекомендуется предусматривать на каждом этаже здания суда, они должны быть раздельные для сотрудников и посетителей. Количество приборов в санитарных узлах для сотрудников принимается из расчета один унитаз на 30 женщин, один унитаз и один писсуар - на 45 мужчин. Соотношение численности мужчин и женщин определяется заданием на проектирование. При количестве сотрудников на этаже менее 10 допускается размещать санузлы для сотрудников через этаж.
Количество приборов в санитарных узлах для посетителей следует принимать из расчета 2 унитаза на 50 женщин и один унитаз и 2 писсуара на 120 мужчин. Количество посетителей принимается равным количеству мест для публики в залах судебных заседаний. Число мужчин и женщин допускается принимать равным или по заданию на проектирование.
4.4.7.11 При женском санитарном узле следует предусматривать помещение личной гигиены женщин из расчета не менее одного на 50 женщин. Площадь помещения должна быть не менее 4 м2.
4.4.7.12 Санузлы для конвоя при помещениях для подсудимых, при помещениях для охраны здания и при совещательных комнатах оборудуются одним унитазом и одним умывальником.
Входы в санузлы для сотрудников и посетителей должны предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся дверью.
4.4.7.13 На каждом этаже следует предусматривать кладовую уборщицы из расчета не менее 3 м2 на 1000 м2 площади здания, но не менее 1,5 м2 каждая.
4.4.7.14 Для рабочих, обслуживающих инженерные системы здания, ремонтников и уборщиц может быть устроен гардероб домашней и рабочей одежды из расчета не менее 1,2 м2 на человека с умывальной или душевой на одну-две сетки.
4.4.8Лифты
4.4.8.1 Пассажирские лифты в зданиях судов следует проектировать согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.
4.4.8.2 Пассажирские лифты следует устанавливать в зданиях судов высотой 3 этажа и более.
4.4.8.3 Число пассажирских лифтов следует принимать на основе расчета, но, как правило, не менее двух. Один из лифтов должен иметь кабину, доступную для пользования ею маломобильными, передвигающимися на креслах-колясках.
4.4.8.4 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери пассажирского лифта должно быть не более 60 м.
4.4.8.5 Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовой холл. Ширина лифтового холла должна быть не менее 1,3 глубины кабины лифта (при однорядном расположении лифтов). Перед лифтами с кабиной, доступной для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ширина лифтового холла должна быть не менее 2,5 м.
4.4.8.6 Шахты и машинные отделения лифтов не должны примыкать непосредственно к помещениям с постоянным пребыванием сотрудников и к залам судебных заседаний.
4.4.9Доступность для маломобильных групп населения
4.4.9.1 Проектирование элементов зданий судов необходимо производить в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101.
4.4.9.2 Парковочные места для личного транспорта инвалидов следует предусматривать в количестве 5% числа парковочных мест для посетителей суда (но не менее одного места), их следует размещать не далее 50 м от главного входа в здание.
4.4.9.3 Контрольно-пропускные пункты, оборудованные турникетами, должны иметь проезды для кресел-колясок шириной не менее 1,2 м. На пути передвижения маломобильных сотрудников и посетителей с нарушениями функций зрения устройство турникетов-вертушек нежелательно.
4.4.9.4 Первая и последняя ступень каждого лестничного марша должна быть окрашена в контрастные цвета для предупреждения слабовидящих работников в начале и конце лестничного марша.
4.4.9.5 Отдельные элементы оборудования и мебель на рабочих местах маломобильных сотрудников с нарушением функций опорно- двигательного аппарата должны быть трансформируемыми. Рабочий стол должен, как правило, иметь изменяемую высоту и наклон рабочей поверхности, а также регулируемую подставку для ног. Рабочий стул для сотрудников этой категории должен быть оснащен устройством для изменения положения сидения по высоте и наклону, регулируемой подставкой для ног, в отдельных случаях - специальным сидением, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, приспособлением для рабочих инструментов, устройством перемещения вдоль рабочей плоскости по направляющей, а также посредством электромеханических автономных устройств.
4.4.9.6 Площадь помещения для посетителя в приемной суда и отделах, осуществляющих прием посетителей, должна обеспечивать возможность ее использования маломобильными группами населения и составлять не менее 6 м2.
4.4.10Освещение помещений
4.4.10.1 Естественное и искусственное освещение помещений зданий судов должно соответствовать требованиям СП РК 2.04-104.
4.4.10.2 Без естественного освещения следует проектировать помещения архивов и кладовую для хранения оружия.
Без естественного освещения допускается проектировать камеры для подсудимых, кладовую вещественных доказательств, кладовую для хранения имущества, изъятого судебными приставами при аресте, кладовые для уборщиц и санитарные узлы.
4.4.10.3 В отдельных случаях, обусловленных особенностями планировки здания суда, допускается проектировать без естественного освещения залы судебных заседаний. Размещенные на верхнем этаже залы судебных заседаний допускается освещать через световые фонари.
4.4.10.4 Антивандальные светильники следует устанавливать на потолке камер для лиц, находящихся под стражей, на расстоянии 1/3 длины камеры от входной двери. Электрические провода к светильнику подводятся скрытно, в закладных устройствах под штукатуркой.
4.4.10.5 Приточные и вытяжные отверстия системы вентиляции в камерах (размером не более 0,12 м × 0,12 м) необходимо размещать на противоположных стенах камеры и ограждать металлическими пластинами с отверстиями от 3 мм до 7 мм. Оборудование вертикальных или горизонтальных вентиляционных шахт в камерах запрещается.
4.4.11Инженерные системы
4.4.11.1 Отопление и вентиляцию следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 4.02-101.
4.4.11.2 В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25°С в помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха от 0,3 м/с до 0,5 м/с или кондиционеров.
4.4.11.3 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением.
4.4.11.4 Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует предусматривать по раздельным трубопроводам из теплового пункта.
4.4.11.5 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха в помещениях.
4.4.11.6 Системы водоснабжения, канализации зданий судов проектируются в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101.
4.4.11.7 Подводка горячей воды должна предусматриваться к технологическому оборудованию столовых и буфетов, к водоразборным раковинам в инвентарно-уборочных помещениях, к умывальникам в санитарных узлах, к приборам кабин личной гигиены женщин и к другим приборам согласно заданию на проектирование.
4.4.11.8 Отводные трубопроводы рекомендуется проектировать из пластмассовых труб. Прокладку отводных трубопроводов от всех приборов, устанавливаемых в санузлах, лабораториях и т.п., рекомендуется предусматривать над полом в приставных коробах у стен с устройством облицовки водостойкими плитками.
4.4.11.9 В предприятиях питания при зданиях судов рекомендуется устройство жироуловителей. Жироуловители бывают горизонтальные и вертикальные, размеры оборудования могут быть изменены по индивидуальному техническому требованию.
4.4.11.10 Установки электроснабжения, электрического освещения, автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, слаботочной сети телефона, радиофикации, других видов связи, а также часофикации и др., электроснабжение и силовое электрооборудование зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 4.04-107.
4.4.11.11 При проектировании рекомендуется в зону буфета подвести электроснабжение напряжением 220 В и 380 В.
4.4.11.12 Количество розеток в кабинетах на одно рабочее место компьютерного назначения определяется заданием на проектирование, но не менее 2 штук.
Розетки должны использоваться двухполюсные с третьим заземляющим контактом («евростандарт»).
4.4.11.13 В административных помещениях зданий судов с компьютерами должен быть установлен электрощит с устройствами защиты электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания.
4.4.11.14 Электропитание сетевого оборудования в серверной должно осуществляться от двух независимых подключений к городской электросети с автоматическим переключением с основной силовой магистрали на резервную.
4.4.11.15 Необходимо предусмотреть установку 10-ти розеток «чистого» компьютерного электропитания для оборудования серверной в соответствии со схемой компоновки оборудования в помещении.
4.4.11.16 Следует избегать близкого размещения мощных источников электрических или магнитных полей, а также оборудования, которое может вызвать повышенную вибрацию.
4.4.11.17 Звуковая сигнализация (при помощи звонка) должна устанавливаться:
- между совещательными комнатами и конвойной, канцелярией и залами судебных заседаний;
- между помещением охраны и главным входом в здание;
- между комнатой конвоя и служебным входом в здание.
На всех этажах зданий судов должны устанавливаться общие звонки.
4.4.11.18 Входы в залы судебных заседаний должны быть оборудованы световым табло, информирующим о том, что идет заседание, размещаемым, как правило, над дверным проемом.
4.4.11.19 Устройства видеонаблюдения на участке и в здании следует устанавливать в зависимости от планировки участка, назначения помещений и объемно-планировочного решения здания судов в соответствии с заданием на проектирование.
4.4.11.20 При оборудовании рабочих помещений здания суда персональными компьютерами числом более трех рекомендуется их объединение в локальную вычислительную сеть (ЛВС) для повышения эффективности их использования, в том числе в ЛВС с выделенным сервером.
Для уменьшения расходов на монтаж, установку и наладку (ЛВС) она может монтироваться в составе структурированной кабельной системы СКС (для телефонизации ЛВС, видеоконференций и т.п.). Для этого в зданиях суда на этажах должны быть установлены коммуникационные панели для оперативного изменения кабельной инфраструктуры, в рабочих помещениях - розетки для подключения персональных компьютеров и телефонов (для обеспечения модемной связи), а также предусмотрены два специальных помещения - серверная и коммуникационная общей площадью не менее 18 м2.
4.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации здания
4.5.1 В залах судебных заседаний для слушания уголовных дел следует устанавливать из металлической решетки или ударопрочного стекла высотой не менее 2,20 м, огражденное с четырех сторон место для размещения подсудимых во время проведения судебных процессов. Ограждаемая решеткой площадь должна обеспечивать размещение от 3 до 20 подсудимых, она устанавливается в задании на проектирование.
4.5.2 При входе для публики следует предусматривать место для установки малогабаритных металлообнаружителей.
Заградительная решетка должна иметь дверь размером 200 см × 80 см и перекрытие (сетка рабица). Для изготовления заградительной решетки следует применять металлический прут диаметром не менее 14 мм. Допускается выполнять заградительную решетку высотой до потолка зала.
4.5.3 В целях звукоизоляции стены и двери кабинетов судей, стены комнаты для свидетелей должны быть облицованы звукопоглощающим материалом; между комнатой для свидетелей и залом судебных заседаний должны быть двойные двери.
4.5.4 В помещениях, где ведется прием посетителей, зону посетителей рекомендуется отделять барьером или перегородкой с окном. При этом рабочие места сотрудников должны быть недосягаемыми для посетителей.
4.5.5 В камерах также следует предусматривать:
- полы бетонные толщиной не менее 20 см;
- размещение источников света в нишах, защищенных решетками и расположенных в верхней части стен или на потолке;
- размещение выключателей для источников света в коридоре возле камеры или в комнате конвоя;
- оборудование окон и дверей звуковой и световой сигнализацией на открывание.
4.5.6 При необходимости проектирования помещений, предназначающихся для изоляции граждан и судей в случаях осложнения обстановки в судах, а также помещения для служебных собак и кинологов их площадь и расположение в здании следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
4.5.7 Помещения архивов и кладовой для хранения оружия должны быть обеспечены дверями сейфового типа.
4.5.8 В зданиях судов в соответствии с требованиями охранной и тревожной сигнализации должны быть обеспечены следующие помещения:
- залы судебных заседаний и сопутствующие им помещения, кроме холлов для посетителей;
- рабочие помещения для судей, кроме помещений ожидания для посетителей;
- рабочие помещения технического аппарата суда;
- помещения для подсудимых и конвоя;
- вестибюль и помещения для охраны здания.
4.5.9 Акустическая отделка залов судебных заседаний и других помещений, где она предусматривается, должна выполняться из несгораемых и трудносгораемых материалов.
4.6 Конструктивные решения
4.6.1 При проектировании зданий следует применять такие конструктивные решения, которые в максимальной степени отвечали бы требованиям экономичности и индустриализации строительства.
4.6.2 При определении уровня надежности для определенной несущей конструкции допускается провести как классификацию элементов несущей конструкции, так и классификацию несущей конструкции в целом.
4.6.3 Надежность, прочность и устойчивость конструкций зданий судов необходимо рассчитывать в соответствии с положениями действующих на территории Республики Казахстан нормативно-технических документов по обеспечению механической безопасности.
4.6.4 При расчете конструкций зданий на подрабатываемых территориях, на просадочных грунтах, в сейсмических районах, а также других сложных геологических условиях следует учитывать дополнительно требования СП РК 5.01-102, СП РК 2.03-101, а также действующих нормативных документов по проектированию в сейсмических районах.
4.6.5 Расчет конструкций и оснований зданий, проектируемых для строительства в сейсмических районах или подлежащих реконструкции, усилению (восстановлению), должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
4.6.6 В расчетах зданий и сооружений следует учитывать знакопеременный характер горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок, принимая их направления наиболее невыгодными для напряженно-деформированного состояния рассматриваемого элемента.
4.6.7 Конструктивное решение и выбор материалов для его реализации определяется габаритами зданий и сооружений, их назначением и функциональными особенностями, требуемой долговечностью и капитальностью, архитектурно-эстетическими, экономическими требованиями и т.д.
4.6.8 Допустимая минимальная нагрузка на пол в помещениях здания судов 450 кг на 1 м2.
4.6.9 Целесообразно предусматривать расположение опор в два ряда по оси здания, при необходимости, устройства помещений одинаковой глубины по двум сторонам коридора. Коридоры при этом освещаются вторым светом через фрамуги и остекленные двери в перегородках.
4.6.10 Для размещения зданий допускается использовать существующие здания со стандартными конструктивно-планировочными сетками (6 м + 3 м + 6 м) × 6 м, (6 м + 3 м + 6 м) × 9 м и др.
4.6.11 Во вновь проектируемых зданиях судов для экономии рабочей площади и более удобной организации рабочих мест сотрудников глубину рабочих помещений рекомендуется принимать - 7,2 м или 7,5 м, при конструктивно-планировочных сетках зданий (7,2 м + 3,6 м + 7,2 м) × 7,2 м; (7,2 м + 3 м + 7,2 м) × 7,2 м; (7,5 м + 7,5 м)× 6 м; (7,2 м + 7,2 м) × 6 м.
4.6.12 Вероятность одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных значений, соответствующая вероятности достижения одной нагрузкой ее расчетного значения, учитывается коэффициентами сочетаний нагрузок, значение которых не должно превышать 1,0.
4.6.13 При необходимости проведения мероприятий по защите от прогрессирующего обрушения следует выполнять требования приложения К.
4.7 Охрана окружающей среды
4.7.1 При проектировании зданий необходима разработка раздела охраны окружающей среды в составе проектной документации, который содержит ряд предложений по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.
4.7.2 Разработка раздела охраны окружающей среды должна состоять из следующих работ:
- покомпонентная оценка существующего положения окружающей среды;
- экологический и санитарно-гигиенический анализ функционального использования территорий и баланса территорий (соотношение застроенных, открытых и озелененных территорий, доля рекреационных зон);
- анализ и оценка зоны санитарной охраны, охранной зоны историко-культурных объектов, особо охраняемых природных территорий и их границ;
- анализ и оценка атмосферного воздуха;
- анализ и оценка водных ресурсов;
- анализ и оценка отходов и санитарной очистки территорий;
- анализ и оценка физических факторов воздействия;
- санитарно-экологическая оценка почв;
- оценка геологических и гидрогеологических условий;
- благоустройство и озеленение территорий;
- оценка изменений по принятым решениям.
4.7.3 Для сокращения выноса загрязнений с поверхностным стоком рекомендуется предусматривать ограждение зоны озеленения бордюрами, исключающими слив грунта от ливневых дождей на дорожные покрытия.
4.7.4 Некоторые негативные воздействия на окружающую среду при различных видах строительных работ и мероприятия по их минимизации и предотвращению представлены в приложении Л.
4.7.5 Снижение воздействия на поверхностные воды при строительстве объекта достигается выполнением следующих условий:
- строительная площадка должна содержаться в чистоте;
- для бытовых нужд рабочих должны использоваться биотуалеты;
- во избежание вывоза грунта со стройплощадки на проезжую часть городских улиц до начала строительства необходимо выполнить устройство подъездов с твердым покрытием, а во время строительства производить обмыв водой колес автомобильного транспорта.
4.7.6 Если на территории строительной площадки, проездов и парковок произрастают деревья, снос деревьев согласуется с органами управления, а при благоустройстве предусматривается высадка новых деревьев.
При строительстве главным условием защиты сложившейся экологической системы является сохранение деревьев. При производстве работ запрещаются проезд и стоянка машин, работа механизмов ближе 1 м от границы кроны деревьев. При невозможности выполнить эти требования для защиты корневой системы должно укладываться специальное защитное покрытие.
4.7.7 Повышение отметки поверхности земли у стволов деревьев не должно быть более 0,05 м. Для подсыпки пригодны крупнозернистый песок, гравелистые или щебеночные грунты. Не допускается укладка в пределах корневой системы недренирующих грунтов, а также снятие грунта над корнями деревьев.
Разработку выемок необходимо производить не ближе 2 м от ствола.
4.7.8 В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:
- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов;
- привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;
- закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;
- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транспортные машины.
В зоне радиусом 10 м от стволов деревьев запрещается:
- устанавливать работающие машины;
- складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения и т.д.). 
4.7.9 Вывоз мусора с территории стройплощадки должен осуществляться не реже 1-2 раз в месяц.
 
 
5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Обеспечение энергоэффективности
5.1.1 При проектировании в целях энергосбережения рекомендуется свести к минимуму убыток тепла, достичь этого можно путем уменьшения соотношения площади к объему здания.
5.1.2 Порядок определения классов энергоэффективности зданий и сооружений приведен в Приложении М.
5.1.3 Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания не должна превышать 25% общей площади стен. Допускается увеличивать площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведённом сопротивлении теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2 ч °С/Вт.
5.1.4 Для уменьшения потери тепла в здании рекомендуется устанавливать двух, трехслойное остекление, тонированное, отражающее, спектрально-селективное стекла с изолированным инертным газом между слоями, стеклопакеты и т.д..
5.1.5 Для обеспечения энергоэффективности возможна установка светоотражающей пленки внутри существующих окон, что позволит сэкономить до 25% энергии.
5.1.6 Слабые осветительные приборы на улице такие как, например, фонари для ориентирования дорог или оград рекомендуется обеспечить полностью питанием от солнца с помощью установленных непосредственно на фонаре фотоэлектрических преобразователей.
5.1.7 В целях экономии электроэнергии рекомендуется использование энергосберегающих ламп.
5.1.8 В случае применения автономных отопительных приборов в целях обеспечения экономии энергии в системе горячего водоснабжения рекомендуется:
- устанавливать отдельные котлы для отопления и отдельные для нагрева воды;
- выключать котел для отопления воздуха в теплую погоду;
- уменьшить нагрев воды для бытового использования до 50°С - 60°С;
5.1.9 В умывальниках в зданиях судов здании рекомендуется устанавливать смесители с инфракрасным датчиком для остановки подачи воды при отсутствии необходимости.
5.1.10 Для обеспечения максимальной экономии энергии предусматривается использование системы управления микроклиматом (теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование).
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 При проектировании, организации строительства и производстве работ необходимо учитывать требования сохранения целостности чистоты почвенно-растительного покрова за границами полосы отвода, а также минимального повреждения и загрязнения на отведенной территории, не занимаемой сооружениями.
5.2.2 При возведении фундаментов и рытье котлована предусматривается вывоз вынутого из котлована грунта за пределы строительной площадки. После устройства фундаментов при засыпке пазух завозят грунт автосамосвалами.
5.2.3 При организации земельных работ на всех этапах должно быть предусмотрено своевременное устройство поверхностного водоотвода, исключающего скопление воды в понижениях рельефа в периоды таяния снега и ливней и образования непредусмотренных водотоков, смывающих почвенный слой.
5.2.4 В целях обеспечения рационального использования строительного материала необходима переработка, утилизация материала.
5.2.5 Для переработки строительного материала на стройплощадке рекомендуется четко разграничивать место сбора материала для переработки, утилизации и повторного использования.
5.2.6 Экологическая оценка вариантов использования отходов строительных материалов приведена в приложении Н.
5.2.7 При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть складские помещения для утилизации энергосберегающих и газоразрядных ламп, аккумуляторов, электроники и т.д.
5.2.8 Для снижения водопотребления рекомендуется:
- использование в системе слива очищенной или дождевой воды с предварительной очисткой и обеззараживанием;
- установка счетчиков горячей и холодной воды для каждого потребителя;
- установка ограничителей расхода воды;
- очистка и повторное ее использование;
- посадка на территории участка зданий растений, приспособленных к климату, требующих минимального полива, и использование очищенной или дождевой воды для их полива.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема,
площади застройки и этажности зданий
 
А.1 Общая площадь зданий судов определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные).
Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов, зрительных и других залов следует включать в общую площадь здания. Площадь многосветных пространств, помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа.
При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне пола с учетом А.5.
А.2 Полезная площадь зданий судов определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.
А.3 Расчетная площадь зданий судов определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях, предназначенных для отдыха или ожидания обслуживаемых, включается в расчетную площадь.
Площадь пола, находящаяся в пределах дверного проема, в полезную и расчетную площадь не включается.
А.4 Площадь чердака, технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также лоджий, тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую, полезную и расчетную площади зданий не включается.
А.5 Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка не менее 1,6 м.
А.6 Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте).
A.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки.
А.8 При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
А.9 Высота здания определяется разностью отметок уровня планировочной отметки земли и уровня пола верхнего этажа (включая мансардный), не считая верхнего технического этажа.
 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Рекомендуемые площади участка 
 
Таблица Б.1 - Рекомендуемые удельные показатели площади участков судов
 
	При численности судей, человек
	Показатели площади, га, на 1 судью

	1
	0,15

	5
	0,4

	10
	0,044

	25
	0,028

	Примечание - для судов с количеством судей, не совпадающим с данными таблицы, площади участков определяются по интерполяции (экстраполяции).


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Входы в залы судебных заседаний
 
Таблица В.1 - Требование к количеству и назначению входов в залы 
судебных заседаний судов различных инстанций
 
	Назначение входов
	Залы для уголовных дел
	Залы для гражданских дел
	Примечания

	Для посетителей (главный)
	+
	+
	 

	Для свидетелей
	+
	+
	Через тамбур главного входа в зал

	Для судей
	+
	+
	Через совещательную комнату

	Для присяжных заседателей
	-
	-
	 

	Для подсудимых и конвоя
	+
	-
	 


 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Сопутствующие помещения при залах
 
Таблица Г.1 - Состав и количество сопутствующих помещений при залах
судебных заседаний судов
 
	Названия помещений
	Залы для уголовных дел
	Залы для гражданских дел
	Примечание

	Совещательная комната суда
	1
	1
	При зале

	Комната для адвокатов
	Одна на здание
	 

	Комната для прокуроров
	То же
	 

	Аппаратная
	То же
	 

	Комнаты свидетелей
	2
	2
	При зале

	Совещательная комната присяжных заседателей
	-
	-
	То же

	Комната психолога
	Одна на здание
	 

	Комната несовершеннолетних потерпевших
	То же
	 


 
Приложение Д 
(информационное)
 
 
Аппарат суда
 
Таблица Д.1 - Состав и показатели площади помещений 
для технического аппарата суда
 
	Названия помещений и подразделений
	Показатели площади, не менее

	Приемная суда
	10 м2 - для районных и равных им судов

	Кабинет администратора суда
	15 м2 - для районных и равных им судов

	Старший пристав, приставы
	7,5 м2 на 1 рабочее место

	Кабинет заведующего канцелярией
	15 м2

	Кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений)
	7,5 м2 на 1 рабочее место

	Комната для ознакомления с делами прокуроров, адвокатов и посетителей суда
	7,5 м2 на 2 судей

	Кладовая вещественных доказательств по текущим уголовным делам
	Из расчета 2,5 м2 на одного судью, но не менее 12 м2

	Комната приема пищи сотрудников
	Из расчета 1 м2 на 1 сотрудника, но не менее 15 м2

	Кабинет специалистов отдела:
	 

	от односоставных до четырехсоставных судов
	9 м2

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	15 м2

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	20 м2

	Помещение экспедиции
	6 м2 на 1 рабочее место, но не менее 12 м2

	Архив текущих гражданских дел
	10 м2

	Архив оконченных производством дел
	6 м2 на 1 судью

	Помещение для размещения электронных архивов
	12 м2

	Помещения для перевода документов в электронную форму
	9 м2 на 1 рабочее место

	Кабинет консультанта кодификатора библиотеки
	12 м2

	Комната для ознакомления с делами адвокатов и посетителей суда
	7,5 м2 на 2 судей

	Комната множительной техники
	12 м2

	Кладовая вещественных доказательств оконченных производством дел:

	от односоставных до четырехсоставных судов
	12 м2

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	15 м2

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	15 м2

	Кабинет кодификации и библиотеки:

	от односоставных до четырехсоставных судов
	18 м2

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	30 м2

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	40 м2

	Комната для судебных исполнителей
	10 м2

	Камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади):
	 

	от односоставных до четырехсоставных судов
	9 м2

	от четырехсоставных до десятисоставных судов
	9 м2

	от десятисоставных до двадцатисоставных судов
	15 м2

	Накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью)
	4 м2

	Помещение для охраны здания судов
	12 м2

	Кабинет для секретаря судебного заседания
	12 м2

	Комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания)
	9 м2

	Примечание - в случае необходимости проектирования дополнительных помещений, отсутствующих в таблице, их площади следует принимать по заданию на проектирование.


 
Приложение Е 
(информационное)
 
 
Примерные требования к проектированию и содержанию архивов
 
Е.1. Помещения архива должны обеспечивать условия, исключающие возможность появления плесени, насекомых, грызунов, пыли. Отделку помещений проводят с использованием неагрессивных, непылящихся материалов. В помещениях не должно быть газовых и водонесущих магистральных трубопроводов. Помещением основного назначения архива является хранилище. Хранилища должны размещаться в изолированных помещениях, которые должны быть безопасными в пожарном отношении, гарантированы от затопления, иметь запасный выход. Архивные помещения должны быть телефонизированы и оснащены системами пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения. В системах пожаротушения применяются нейтральные, безопасные для документов вещества. Охранный режим архива и хранилищ обеспечивается выбором места размещения архива в здании, техническими средствами защиты и сигнализации. Наружные двери архива и хранилищ должны иметь металлическую облицовку и прочные запирающие устройства. На доступные извне окна устанавливают запираемые, распашные наружу металлические решетки. Помещения архива оборудуются охранной сигнализацией.
Е.2 Допускается строительство помещений хранилищ архивов без окон при наличии в хранилище естественной или искусственной вентиляции, обеспечивающей 2-3-кратный воздухообмен в час. В помещениях хранилищ, оборудованных системами кондиционирования воздуха, должен обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим для хранения документов, учитывающий специфику их хранения. Резкие колебания температуры и влажности в хранилищах не допускаются. В помещениях хранилищ должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха, исключающая образование непроветриваемых зон, опасных в санитарно-биологическом отношении. Открывающиеся в теплое время года окна, а также вентиляционные отверстия в стенах, потолках, полах хранилищ и наружные отверстия вентиляционных систем следует защищать сетками с диаметром ячеек не более 0,5 мм.
Е.3 Освещение архивов может быть естественным и искусственным. Естественное освещение в хранилищах допускается рассеянным светом при условии применения на окнах светорассеивателей, регуляторов светового потока, защитных фильтров, штор, жалюзи, окраски стекол. Для искусственного освещения применяют лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой поверхностью. Допускается применение люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым участком спектра типа ЛБ, ЛХБ, ЛТБ. Уровень освещенности хранилища в диапазоне видимого спектра не должен превышать на вертикальной поверхности стеллажа на высоте 1 м от пола 20-50 лк, на рабочих столах - 100 лк.
Е.4 Электропроводка архивов должна быть скрытой, штепсельные розетки - герметичного исполнения. Размещение электрощитового оборудования в архивных помещениях не допускается.
E.5 Помещения хранилищ архивов оснащаются стационарными или передвижными металлическими стеллажами, мебелью и оборудованием (оргтехникой). Рекомендуемое число смыкающихся передвижных стеллажей - не более 12.
Е.6 В помещениях архивов законченных производством дел, работа с которыми производится реже, чем с делами, находящимися в производстве, рекомендуется использовать передвижные стеллажи, обеспечивающие более высокую плотность хранения документов. В архивах дел, находящихся в производстве, рекомендуется применять стационарные стеллажи.
Е.7 При известном количестве единиц хранения площади помещений архивов рекомендуется принимать исходя из показателей:
- 2,5 м2 на 1 тыс. единиц хранения - для архивов со стационарными стеллажами;
- 1,5 м2 на 1 тыс. единиц хранения - для архивов с передвижными стеллажами. 
Приведенные показатели имеют отношение исключительно к архивам материалов на бумажных носителях, где единицей хранения является одна стандартная архивная папка.
 
Приложение Ж
(информационное)
 
 
Рекомендации по проектированию касс
 
Помещение кассы в здании суда должно отвечать следующим требованиям:
- быть изолированным от других служебных и подсобных помещений;
- располагаться на верхних этажах многоэтажных зданий, иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние стены и перегородки, закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу и внутреннюю, изготовленную в виде стальной решетки открывающейся в сторону внутреннего расположения кассы;
- иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, в обязательном порядке прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола и стен;
- располагать исправным огнетушителем, датчиками пожарно-охранной сигнализации и системой пожаротушения.
Стены, перекрытия, перегородки, двери, окна, системы вентиляции, электроснабжения, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны соответствовать единым требованиям по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией. Выполнение указанных требований должно быть предусмотрено проектно-сметной документацией на здание суда.
 
Приложение К
(информационное)
 
 
Мероприятия по защите от прогрессирующего обрушения
 
К.1 Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения должна проверяться расчетом и обеспечиваться конструктивными мерами, способствующими развитию в несущих конструкциях и их узлах пластических деформаций при предельных нагрузках.
Расчет устойчивости здания рекомендуется производить на особое сочетание нагрузок, включающее постоянные, длительные, кратковременные воздействия и одну из следующих ситуаций:
- повреждение перекрытий общей площадью до 40 м2;
- неравномерные осадки основания;
- воздействие горизонтальной нагрузки на вертикальные несущие конструкции - 35 кН для колонн и 10 кНа на поверхности стен в пределах одного этажа;
- расположение карстовой воронки диаметром 6,0 м в любом месте под фундаментом здания.
К.2 Для расчета зданий против прогрессирующего обрушения рекомендуется использовать пространственную расчетную модель, которая может учитывать элементы, являющиеся при обычных эксплуатационных условиях ненесущими, а при наличии локальных разрушений активно участвуют в перераспределении нагрузки.
К.3 Основное средство защиты зданий от прогрессирующего обрушения - резервирование прочности несущих элементов, обеспечение необходимой несущей способности колонн, ригелей, диафрагм, дисков перекрытий и стыков конструкций; создание неразрезности перекрытий, повышение пластических свойств связей между несущими конструкциями, включение в работу пространственной системы ненесущих элементов.
К.4 В высотных зданиях рекомендуется применять монолитные и сборно-монолитные перекрытия, которые должны быть надежно соединены с вертикальными несущими конструкциями здания связями.
Связи, соединяющие перекрытия с колоннами, ригелями, диафрагмами и стенами, должны удерживать перекрытие от падения (в случае его разрушения) на нижележащий этаж. Связи должны рассчитываться на нормативный вес половины пролета перекрытия с расположенным на нем полом и другими конструктивными элементами.
К.5 В случае локального разрушения одной вертикальной конструкции - стены или колонны, являющейся опорой для монолитного перекрытия, не должно произойти обрушения перекрытия. При этом прогиб и раскрытие трещин в перекрытии не ограничиваются. Количество и места расположения дополнительной арматуры для этого случая определяются расчетом. Указанная арматура может учитываться при расчетах на эксплуатационные нагрузки.
К.6 Сборные конструкции здания - наружные и внутренние стеновые панели, скорлупы, железобетонные перегородки - должны быть соединены с перекрытиями связями, устанавливаемыми по расчету на эксплуатационные или монтажные нагрузки с учетом возможности аварийных локальных разрушений.
Горизонтальные связи между навесными наружными стеновыми панелями и дисками перекрытий следует назначать с несущей способностью не менее 10 кН на 1 м длины стены, шаг связей - не более 3,6 м.
К.7 Перегородки рекомендуется проектировать из листов по каркасу либо едиными сборными элементами из легкого бетона. Конструкции крепления перегородок к вышележащему перекрытию, а также соединения их с соседними перегородками, колоннами и стенами, выполняемые в виде металлических связей, должны быть рассчитаны на восприятие собственного веса перегородок и обеспечивать их зависание в случае обрушения нижележащего перекрытия.
К.8 Эффективная работа связей, препятствующих прогрессирующему обрушению, возможна при обеспечении их пластичности в предельном состоянии, чтобы после исчерпания несущей способности связь не выключалась из работы и допускала без разрушения необходимые деформации. Для выполнения этого требования связи должны предусматриваться из пластичной листовой или арматурной стали, а прочность анкеровки связей должна быть больше усилий, вызывающих их текучесть.
 
Приложение Л 
(информационное)
 
 
Виды строительных работ, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду
 
Таблица Л.1 - Меры по минимизации и предотвращению 
влияния на окружающую среду
 
	Виды работ
	Основные виды воздействий
	Предупреждающие мероприятия

	Организация строительной площадки
	Образование строительного мусора и выезд загрязненного автотранспорта, загрязнение поверхностных стоков, эрозия почвы, изменение ландшафта и т.д.
	Оборудование выездов со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта; установка бункеров-накопителей или организация специальной площадки для сбора мусора, транспортировка мусора при помощи закрытых лотков; вывоз мусора и лишнего грунта в места, определенные Заказчиком. Организация очистки производственных и бытовых стоков; предотвращение «излива» подземных вод при буровых работах и их загрязнения при работах по искусственному закреплению слабых грунтов. Защита от размыва при выпуске воды со стройплощадки; организация срезки и складирования почвенного слоя; правильная планировка временных автодорог и подъездных путей. Пересадка и ограждение сохраняемых деревьев; обеспечение оттеснения животного мира за пределы стройплощадки и пр.

	Транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, работа компрессоров, отбойных молотков и др. строительного оборудования
	Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод, шумовое загрязнение и пр.
	Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами. Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами. Обеспечение шумозащитными экранами мест размещения строительного оборудования (при строительстве вблизи жилых домов и т.п.)

	Сварочные, изоляционные, кровельные и отделочные работы
	Выбросы в окружающую среду вредных веществ (газы, пыль и т.д.)
	Организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло-и шлаковаты) и пр.

	Каменные и бетонные работы
	Образование отходов и возможность запыления воздуха. Вибрационная и шумовая нагрузки
	Обработка естественных камней в специально выделенных местах на территории стройплощадки; обеспечение мест производства работ пылеулавливающими устройствами. Применение, а также вибро- и шумозащитных устройств и т.д. соответствующих стандартам.


 
Приложение М
(информационное)
 
 
Классы энергоэффективности зданий, помещений, сооружений
 
Порядок определения и пересмотра классов 
энергоэффективности зданий, строений, сооружений
 
М.1 Для определения класса энергоэффективности при разработке предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации строительства новых или расширения (капитальный ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений, сооружений:
1) заказчик указывает требуемый класс энергоэффективности в задании на разработку предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации;
2) предпроектная и (или) проектная (проектно-сметная) документация разрабатывается с учетом указанного в задании на разработку класса энергоэффективности;
3) для определения соответствия указываемого класса энергоэффективности в предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации заказчик обращается к юридическому лицу для проведения экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности, получившему свидетельство об аккредитации по данному виду деятельности;
4) по результатам экспертизы предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации выдается заключение, которое содержит информацию о классе энергоэффективности.
М.2 Класс энергоэффективности пересматривается путем проведения энергоаудита не реже одного раза каждые пять лет.
М.З Класс энергоэффективности определяется в соответствии с показателями, указанными в Таблице К.1, в соответствии с государственными нормативами, нормативами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и энергосбережения и повышения энергоэффективности.
М.4 Класс энергоэффективности указывается в техническом паспорте здания, строения, сооружения.
М.5 Присвоение класса энергоэффективности и указание ее в техническом паспорте производятся заказчиком энергоаудита (собственником субъекта энергоаудита) для существующих зданий, строений, сооружений или лицом, ответственным за оформление технического паспорта введенного в эксплуатацию здания, строения, сооружения, на основании заключения энергоаудита или экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
 
Таблица М.1 Классы энергоэффективности зданий
 
	Обозначение класса
	Наименование класса энергоэффективности
	Величина отклонения расчетного (фактического) значения показателя энергоэффективности на отопление и вентиляцию здания от нормативного, %

	При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий

	А++
А+
А
	Очень высокий
	ниже -60
от -50 до -60
от -40 до -50

	В+
В
	Высокий
	от -30 до -40
от -15 до -30

	С+ 
С 
С-
	Нормальный
	от -5 до -15 
от +5 до -5 
от +15 до +5

	При эксплуатации существующих зданий

	D
	Пониженный
	от +15,1 до +50

	Е
	Низкий
	более +50


 
Приложение Н
(информационное)
 
 
Экологическая оценка вариантов использования отходов строительных материалов 
 
Таблица Н.1 - Виды отходов и оценка возможных вариантов использования
 
	Виды отходов
	Повторное использование без переработки
	Повторное использование после переработки
	Сжигание
	Свалка (необходимо избегать)

	каменные материалы
	1
	2
	 
	3

	железобетон
	1
	2
	 
	 

	дерево
	1
	2
	3
	4

	синтетические материалы
	 
	1
	2
	3

	металлы
	1
	2
	3
	4

	бумага и картон
	 
	1
	2
	3

	стекло
	1
	2
	 
	3

	химические отходы (остатки клея, краски и т.п.)
	 
	1
	2
	3

	остальное (остатки тары, упаковки, хозяйственный мусор)
	 
	1
	2
	3

	Примечание - Дана соответствующая оценка нагрузок на окружающую среду в баллах по различным вариантам переработки (чем выше балл, тем выше нагрузка). Вариантов с высокими баллами необходимо избегать.
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