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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий Свод правил РК «Проектирование и содержание кладбищ» определяет принципы проектирования и рекомендации к содержанию кладбищ, к порядку организации похоронного дела, похоронного обряда (обряда захоронения останков или праха человека), а также содержания мест захоронения и работы специализированных служб по вопросам похоронного дела в РК. Действие Свода правил распространяется на все государственные организации в области похоронного дела, организации иных форм собственности, работающие на рынке похоронных услуг в сфере, определяемой законодательством РК, а также на лиц, вовлеченных в похоронное обслуживание населения и взявших на себя соответствующие обязанности, также определенные законодательством РК.
1.2 При расхождении требований настоящего свода правил с требованиями международных соглашений по вопросам похоронного дела, заключенных Республикой Казахстан, в случаях, когда затронуты интересы иностранных граждан или граждан Республики Казахстан, умерших за рубежом, применяются соответствующие требования международных соглашений.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих Правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II.
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СП РК 3.01-11-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов
СП РК 1.02-11-2013 Типовая проектная документация
СП РК 3.01-13-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов
СТ РК 1.5-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
ИСО/МЭК Руководство 2:2004 Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видах деятельности.
Примечание - При пользовании настоящими правилами рекомендуется использовать с проверкой действия ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и опубликованным в текущем году для ежемесячно издаваемых информационных бюллетеней и указателей.
Данный свод правил разработан на базе РДС РК 1.04-05-2003 «Положение о проектировании, порядке организации ритуального (похоронного) обслуживания населения и содержания кладбищ в населенных пунктах» с использованием [1].
При пользовании настоящими Правилами следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
В тех случаях, когда ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не касающейся данной ссылки.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем Своде правил применяются следующие термины [2-6]:
3.1 Агент похоронной службы: Штатный сотрудник салона-магазина специализированной службы по вопросам похоронного дела, предоставляющий услуги по организации похорон и обеспечению заказчика похоронными принадлежностями. Функции агента похоронной службы установлены настоящим документов.
3.2 Административно-хозяйственная зона кладбища (крематория): Часть территории кладбища (крематория), на которой размещаются административно-бытовое здание, гравировальная мастерская, котельная (при значительном удалении кладбища или крематория от сетей ТЭЦ), материальный и инвентарный склады. Для административно-хозяйственной зоны предусматривается отдельный въезд.
3.3 Бальзамирование тела: Обработка тела умершего специальными составами с целью замедления разложения и дезодорации.
3.4 Входная зона кладбища (крематория): Часть территории кладбища (крематория), на которой предусмотрены въезд траурных кортежей, вход для посетителей, стоянка транспорта, цветочный киоск, стенд с планом кладбища (крематория) и правилами их содержания, утвержденными в установленном порядке.
3.5 Захоронение: Погребенные останки или прах.
3.6 Здание траурных гражданских обрядов: Здание ритуального назначения, строящееся по типовым проектам, предусматривающим соответствующее внешнее и внутреннее оформление, и включающее приемную-регистратуру, комнату руководителя обряда и оформления документов, вестибюль, зал ожидания, комнату для родственников, комнату формирования почетного караула, комнаты подготовки к обряду, траурный зал, комнату персонала, гардероб, курительную комнату, реквизит и технические помещения (вентиляционная, электрощитовая, отделение холодильных установок, холодильная камера, помещение для хранения тележек).
3.7 Зона захоронений: Часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умерших в гробах или урн с прахом.
3.8 Зона траурных церемониалов: Часть территории кладбища, на которой размещается здание траурных гражданских обрядов (крематорий) или площадка для проведения траурных церемоний.
3.9 Кремация: Сжигание гробов с телом умерших.
3.10 Кремуляторная: Помещение, где размещен кремулятор (шаровая мельница) для измельчения останков после кремации.
3.11 Кладбище: Градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших или их праха после кремации.
3.12 Мемориальная плита колумбария: Плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны имя, отчество и фамилия, даты рождения и смерти захороненного.
3.13 Места погребения: Отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями и другими зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут относиться к культурно-историческим объектам.
3.14 Обряд похорон: Обряд, в соответствии с которым осуществляются похороны.
3.15 Останки: неразложившиеся остатки трупа [2].
3.16 Постамент: Стационарное возвышение в зале прощания для установки на нем гроба во время обряда прощания.
3.17 Прах: Кремированные останки (пепел).
3.18 Регистрация захоронения: Запись о захоронении умершего в регистрационной книге на основании свидетельства о смерти и счета-заказа на похороны, осуществляемая в конторе кладбища и содержащая фамилию, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти, дату захоронения, номера квартала, сектора и могилы, где захоронено тело (останки), фамилию, имя и отчество ответственного за могилу.
3.19 Сектор: Часть территории кладбища, ограниченная дорогами, для размещения участков захоронений, которая может быть выделена зоной зеленых насаждений.
3.20 Свидетельство о смерти: Медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики причин смерти и основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти может быть медицинским (врачебным) или государственным документом.
3.21 Склеп: Подземное или заглубленное в землю сооружение, часть здания или сооружения, предназначенное для погребения.
3.22 Санитарные и экологические требования к размещению мест погребения: Требования, определяемые в соответствии с санитарными правилами и нормами с учетом застройки города или иного поселения, гидрологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую природную среду [5].
3.23Траур: Вид поведения, связанный с бытовыми ограничениями и психологическими переживаниями по поводу постигшей утраты близкого человека.
3.24 Эксгумация: Извлечение останков из могилы [5].
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Данный свод правил рекомендуется при проектировании кладбищ, организации ритуального обслуживании населения и содержании кладбищ в городах и селах.
4.2 Данный свод правил является рекомендательным для всех юридических и физических лиц любой формы собственности, занимающихся проектированием и содержанием кладбищ, а также оказанием услуг при похоронном обслуживании населения.
4.3 Расчет нормативных показателей учреждений и предприятий похоронного обслуживания, площадей земельных участков кладбищ в зависимости от количества населения в населенных пунктах рекомендуется осуществлять в соответствии с СП РК 3.01-11.
Организация кладбищ возможна для любых по размеру населенных пунктов.
4.4 Территорию планируемого кладбища и строительство на нем зданий и сооружений рекомендуется выполнять по утвержденному в установленном порядке проекту.
4.5 Юридическим и физическим лицам, занимающимся похоронным обслуживанием, рекомендуется предоставлять населению все услуги, связанные с похоронами, а также необходимый для захоронения ассортимент похоронных принадлежностей.
4.6 Юридическим и физическим лицам, являющимся владельцами кладбищ, рекомендуется обеспечивать отвод земельных участков, разработку проектной документации, ее экспертизу, устройство, техническое оснащение, контроль за содержанием кладбищ.
Настоящий свод правил является руководством, рекомендующим разработку инструкций по содержанию кладбищ с определением режима работы, технике безопасности и производственной санитарии для работающих на кладбище.
 
 
5. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КЛАДБИЩА
 
5.1 Проектная документация кладбища рекомендует, в соответствии со строительными нормами и правилами, содержать следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- топографическая, геологическая и гидрогеологическая записка;
- технологический раздел: расчет количества захоронений (вместимость), расчет потребности в эксплуатационном персонале, механизмах;
- генеральный план участка: вертикальная планировка, благоустройство с размещением основной зоны захоронений, зоны почетного захоронения, административно- хозяйственной, зоны въездной зоны;
- архитектурно-строительный раздел;
- санитарно-технический раздел;
- электротехнический раздел;
- сводная смета (при необходимости).
Примечание - Приведен перечень разделов для стадии проектирования - рабочий проект. 
5.2 Проект рекомендуется утверждать в установленном порядке на основании положительного заключения экспертизы.
 
 
6. ВЫБОР УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА
 
6.1 Выбор участка для размещения кладбища рекомендуется предусматривать при разработке территориального развития регионов и генеральных планов городских и сельских поселений с учетом возможности использования территории кладбища после его закрытия под устройство парка для общественного пользования.
6.2 Размещение кладбищ рекомендуется осуществлять в пригородной зоне города или другого населенного пункта.
Санитарно-защитную зону от жилой застройки и зон отдыха до границ кладбища рекомендуется оставлять не менее 500 м, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Строительство жилых и общественных зданий не рекомендуется на территории санитарно-защитной зоны от проектируемых и действующих кладбищ. Колодцы, каптажи и другие устройства для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, являющиеся источниками водоснабжения в сельских населенных пунктах, кладбища расположены выше по потоку грунтовых вод, питающих эти источники, размер санитарно-защитной зоны между кладбищем и населенным пунктом рекомендуется принимать 500 м. В тех сельских населенных пунктах, где также используются колодцы и другие источники грунтовых вод, но кладбища расположены ниже по грунтовому потоку, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом может быть уменьшена до 100 м.
6.3 Рекомендуется согласовывать с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической и других заинтересованных служб отвод земельного участка под кладбище, проекты устройства новых кладбищ, а также расширение и реконструкции действующих.
6.4 Не рекомендуется устройство кладбищ на территориях:
- зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников первого и второго поясов, а также первой и второй зон округа санитарной охраны курорта;
- в местах выклинивания водоносных горизонтов и с выходом на поверхность сильно трещиноватых (карстовых) пород;
- на берегах различных открытых водоемов, включая озера, моря и реки, используемые населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий.
6.5 Территория, выделяемая под кладбище, как правило, удовлетворяет следующим рекомендациям:
а) имеет уклон в сторону, противоположную от населенного пункта и открытых водоемов, применяемых для хозяйственных и бытовых целей;
б) исключает возможности оползней и обвалов;
в) исключает затопление при паводках;
г) присутствие грунтовых вод на участке, не ближе чем в 2-х метрах от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии;
Примечание - Если участки, не соответствующие этому требованию отсутствуют, рекомендуется дренировать участок, выделяемый под кладбище.
д) имеет сухую пористую почву (песчаную, суглинистую, супесчаную и т.п.), позволяющую обеспечивать достаточную проницаемость воздуха и быстрое просыхание, а также необходимостью избегать участков с торфянистыми грунтами и тяжелыми глинами;
е) имеется возможность обустройства удобных подъездов.
6.6 Строительство кладбища не рекомендуется осуществлять на территории, непосредственно примыкающей к дорогам с интенсивным транспортным движением. Для этого случая при въезде на кладбище и выезда с него рекомендуется предусматривать отдельные дороги.
6.7 Связь кладбища с городом или обслуживаемым районом рекомендуется осуществлять общественным транспортом или иметь крытый павильон на остановке общественного транспорта у въезда на кладбище.
 
 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА
 
7.1 К главным элементам кладбища относятся: подъездной путь, непосредственный участок захоронений, хозяйственная зона, инженерные коммуникации.
Подъездной путь соединяет существующую транспортную магистраль с кладбищем.
Подъездной путь рекомендуется рассчитывать на двустороннее движение. Категория и основные параметры подъездного автомобильного пути рекомендуется определять в соответствии с расчетной интенсивностью движения (автомобилей/сутки).
7.2 Определение размера участка под кладбище, согласно п. 4.3 настоящего свода правил, основывается на вычислении площади кладбища традиционного захоронения и рекомендуется рассчитывать, исходя из нормы: 0,24 га на 1000 человек. При этом, площадь захоронений, как правило, составляет 65-75% от общей площади кладбища.
Территориальная площадь кладбища делится на следующие зоны:
1) входная зона, где учитывается въезд и выезд траурных кортежей, вход для посетителей, стенд с планом кладбища;
2) зона траурных церемониалов, где располагается здание траурных обрядов или место для выполнения траурных церемоний;
3) зона административно-хозяйственная, для которой рекомендуется предусматривать отдельный въезд;
4) зона захоронений.
В проекте рекомендуется предусматривать:
1) участки (кварталы), предназначенные для захоронения и порядок их использования;
2) проезды, дорожки для пешеходов и их обустройство;
3) расположение и характер насаждений зелени;
4) сооружение нужных для работы кладбища зданий и сооружений (административно-бытовые помещения, проходная, здание для проведения обряда прощания или траурная площадка с навесом, водопроводная сеть или баки для воды, помещение для продажи цветов, склады для инвентаря, общественные туалеты, ограждение и другие);
5) создание зеленой зоны кладбища (посадка защитных барьеров по периметру кладбища, а также насаждений декоративного характера вдоль центральных аллей к местам захоронения при обеспечении необходимого проветривания и инсоляции). Зеленые насаждения по площади рекомендуется принимать до 20% от общей площади кладбища.
На сельских кладбищах рекомендуется обязательное выполнение требований подпунктов «1», «2», «3», «5» а также подпункта «4» в части общественного туалета и ограждения кладбища. Не рекомендуется в обязательном порядке строительство внутри площадочного освещения и конторы кладбища.
7.3 Территорию кладбища рекомендуется ограждать способом, позволяющим обеспечение быстрого удаления поверхностных вод.
7.4 До въезда на кладбище в городах, промышленных центрах и других крупных населенных пунктах рекомендуется предусматривать площадки для стоянки автомобильного транспорта.
 
 
8. РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ КЛАДБИЩА
 
8.1 Вместимость кладбища рекомендуется рассчитывать с учетом площади участка на одно захоронение.
8.2 При расчете площади участка для каждого отдельного захоронения с учетом типа могилы и характера грунтов рекомендуется принимать не менее 5,4 м2, однако во всех случаях она не составляет более 8,1 м2.
8.3 Кладбище рекомендуется проектировать в соответствии с отведенным земельным участком (таблица 8.1).
8.4 Рекомендуется разделение территории зоны захоронений дорожной сетью на участки-кварталы.
 
Таблица 8.1 - Наименование показателей, приводимых в проектах
 
	Наименование показателей, приводимых в проектах
	Единицы измерения

	Площадь участка кладбища
	га

	Площадь, занимаемая хозяйственной зоной
	га

	Площадь зоны захоронений (с учетом дорог)
	га

	Площадь участков для непосредственного захоронения (без учета дорог)
	га

	Площадь на одно захоронение
	м2

	Количество захоронений (вместимость)
	тыс. единиц


 
 
9. ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КЛАДБИЩА
 
9.1 К каждому сектору захоронений рекомендуется так проектировать подъездные дороги, чтобы, по возможности, избежать переноса гробов на руках.
9.2 Рекомендуется ширину проезжей части дорог принимать из расчета однопутного движения т.е. 3,5 м и с учетом незначительного движения транспорта.
9.3 Разъезд транспорта рекомендуется устраивать в местах на пересечении дорог, имеющих необходимый радиус поворота.
9.4 Проектируемая проезжая часть главных дорог и аллей, у которых предусмотрено размещение могил с почетными захоронениями, рекомендуется шириной до 7,0 метров, а в крупных городах - до 9,0 метров.
9.5 Рекомендуемая ширина тротуаров на главных аллеях - не менее 1,5 метров, на прочих дорогах - не менее 0,75 метра. Проектирование тротуаров на второстепенных дорогах рекомендуется только с одной стороны проезжей части или предусматривать для пешеходов проезжую часть. Рекомендуется придавать дорогам и аллеям поперечный и продольный профили, обеспечивающие сток атмосферных и талых вод в кюветы и лотки.
9.6 Для дорог и тротуаров рекомендуются следующие виды одежды:
- для кладбищ больших городов на главных аллеях и дорогах - асфальтобетон или бетонные плиты, второстепенные дороги - грунтовые;
- для малых городов и сел главные аллеи - из асфальтобетона или улучшенной грунтовой смеси, второстепенные дороги могут быть грунтовыми профилированными или укрепленными посевами газонных трав.
 
 
10. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ
 
10.1 Рекомендуется осуществлять озеленение, размещение и характер насаждений с учетом почвенно-климатических условий и существующей растительности. До 20% от общей территории кладбища рекомендуется отводить под зеленые насаждения.
10.2 Работы по озеленению новых кладбищ рекомендуется вводить в общий комплекс строительных работ и заканчивать после завершения определенного этапа строительства или к моменту ввода в эксплуатацию кладбища.
10.3 Рекомендуется выполнять работы по озеленению только на тех участках где закончено строительство дорог и наземных, подземных сооружений.
10.4 Плотность посадок деревьев на 1 га не рекомендуется к превышению 170-250, кустарников 2000-2500 штук для обеспечения проветривания и инсоляции территории кладбища.
10.5 При осуществлении подбора ассортимента деревьев и кустарников, цветочных растений и газонных трав предпочтение следует отдавать местным породам, что определяется почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания.
10.6 При озеленении территории до 30% общей площади рекомендуется устраивать газоном. На всей территории предусматривается газон садового типа. Только на особо ответственных участках входной зоны и зоны траурных церемоний рекомендуется устраивать газон улучшенного качества (партерного типа).
10.7 Зону траурных церемониалов и входную зону рекомендуется оформлять торжественно. Элементы озеленения и их размещение могут носить как регулярный, так и свободный характер. Основные направления движения и распределения посетителей по зонам рекомендуется осуществлять и выявлять средствами зеленых насаждений.
10.8 Входную зону и зону траурных церемониалов для озеленения рекомендуется применять посадочный материал согласно приложению А. До 60% в общем объеме посадок рекомендуются хвойные породы.
10.9 Зоны захоронений, разделенные сетью дорог на кварталы при озеленении, рекомендуется выполнять рядовыми посадками кустарников и деревьев по периметру кварталов в соблюдении сочетания с групповыми посадками в кварталах.
10.10 Осуществление гражданами посадок деревьев на участках захоронений рекомендуется к допущению только в соответствии с проектом озеленения.
10.11 Административно-хозяйственные зоны кладбищ должны быть изолированы озеленением их от остальной территории и рекомендуется выполнять следующими приемами:
- на всех свободных от застройки и дорог участках устройством газона;
- живыми изгородями из кустарников с окружением хозяйственных площадок;
- декорированием вьющимися растениями отдельных построек;
- во внутренних дворах посадками низкорослых форм деревьев.
10.12 При озеленении административно-хозяйственной зоны хвойными породами не рекомендуется превышать 10% общего объема посадок.
10.13 По периметру кладбища должна быть образована плотная зона зеленой защиты с полосой насаждений шириной 10-20 м, при минимальной ширине полосы в 2 ряда деревьев и кустарников.
10.14 Рекомендуется использовать живую изгородь из кустарников для ограждения территории кладбищ расположенных, в существующих достаточно плотных насаждениях.
10.15 Все насаждения, используемые при озеленении, рекомендуется регулярно поливать, согласно срокам и нормам полива, установленным в соответствии с местными климатическими условиями.
 
 
11. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ И ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД
 
11.1 Водоснабжение расположенных на территории кладбищ зданий рекомендуется осуществлять присоединением к сети городского водопровода или устройством скважины, расположенной вблизи территории кладбища. Скважина с учетом фильтрующих свойств грунтов и направления движения грунтовых вод от скважины рекомендуется на удалении от мест захоронения не менее чем на 100 метров.
11.2 Кладбища с ее территорией необходимо оборудовать системой поливочного водопровода. При поливе рекомендуется применение следующих способов:
- при поливе проездов и зеленых насаждений, ограждающих проезды, с применением поливомоечных машин;
- при поливе газонных участков с использованием дождевально-капельных аппаратов различных типов;
- при поливе цветов посетителями с использованием поливочных чаш, к которым подводится вода от сети в летний период.
11.3 Проведение и прокладка магистральных линий городского (поселкового) хозяйственно-питьевого водоснабжения по территории кладбищ запрещается.
 
 
12. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
КЛАДБИЩ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
 
12.1 Рекомендуется предусматривать наружное освещение территории кладбищ в следующих зонах:
- во входной зоне (на местах остановки общественного транспорта), въезде и выезде траурных кортежей, у входов и выходов для посетителей, на автомобильной стоянке;
- в зоне траурных церемониалов;
- в административно-хозяйственной зоне;
- на главных аллеях и основных дорогах к секторам захоронений.
12.2 Рекомендуется освещать только главную аллею на кладбищах малых городов и поселков при норме освещенности 0,2 люкса на кв.м.
12.3 С одной стороны проезжей части дороги или аллеи на удалении 1 м от ее края рекомендуется устанавливать опоры со светильниками. Расстояние между опорами рекомендуется принимать 40-50 м.
12.4 На кладбищах эксплуатацию, ремонт и обслуживание электрических установок рекомендуется производить в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП)» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ при ЭЭП)».
12.5 При наличии на территории кладбищ зданий и сооружений с постоянным пребыванием персонала рекомендуется осуществлять их телефонизацию и радиофикацию.
 
 
13. ОГРАЖДЕНИЕ КЛАДБИЩ
 
13.1 Рекомендуется ограждать территорию кладбищ. Расположенные в городах кладбища, должны иметь долговечную ограду высотой от 1,5 до 2,0 м, выполняемую из типовых железобетонных конструкций или местных строительных материалов.
В расположенных в сельской местности кладбищах допускается выполнять ограждение в виде живой изгороди из кустарниковых и древесных пород. Стрижку живой изгороди рекомендуется производить ранней весной один раз в год.
13.2 Ширина ворот на кладбищах рекомендуется 4,0-5,0 метров для обеспечения беспрепятственного прохождения траурных процессий и церемоний.
13.3 Несколько входов (центральный и второстепенные) могут иметь место на кладбищах если их площадь свыше 20 гектар.
 
 
14. ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНОГО (ПОХОРОННОГО) 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 
14.1 На специальные предприятия (спецпредприятия), занимающиеся оказанием ритуальных услуг, рекомендуется возлагать следующие функции:
- организация связанных с захоронением всех видов обслуживания; 
- эксплуатация необходимых для похоронного обслуживания сооружений (помещений), подсобных предприятий, транспорта и т.д.;
- заключение договоров с организациями или частными лицами на изготовление необходимой продукции для захоронений и предоставление услуг;
- выдача, по согласованию с заинтересованными организациями, заданий на проектирование благоустройства мест захоронений;
- эксплуатация кладбищ, охрана и уход за отдельными могилами общественного значения.
14.2 В удобных для обозрения местах в помещениях предприятий похоронного обслуживания рекомендуется следующая информация:
- перечень предоставляемых услуг (Приложение Б);
- правила приема и исполнения заказов;
- альбомы или витрины с образцами изделий для похорон;
- информация о приеме заказов, их стоимости и режиме работы.
14.3 По согласованию с акимами городских и сельских поселений устанавливается распорядок работы спецпредприятий.
14.4 Специальным предприятиям рекомендуется иметь возможность обеспечить реализацию предметов похоронного ритуала и сопутствующих товаров, обеспечить специальным автотранспортом, оркестром для сопровождения похоронных процессий, агентской и другими службами. Агентская служба укомплектовывается агентами - организаторами похоронного ритуала, которым по желанию родственников умершего или организаций, их заменяющих, может быть поручено исполнение всех формальностей и операций, связанных с похоронами, перевозкой умершего в другой населенный пункт или перезахоронением (Приложение В).
Транспортный цех (служба) рекомендуется к обеспечению необходимым количеством спецавтотранспорта - автокатафалков. При отсутствии таковых (с разрешения органов дорожной полиции) под автокатафалки переоборудуются обычные автобусы, в них предусматриваются место для установки гроба, вдоль боковых стенок автобуса устанавливаются места для сидения.
Вдоль кузова автокатафалка рекомендуется иметь траурную полосу черного цвета.
Оборудование открытого автокатафалка на базе грузовой автомашины с постаментом посредине и местами для сидения вдоль кузова допускается, с разрешения органов дорожной полиции.
 
 
15. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
 
15.1 Общие положения
15.1.1 Рекомендуется обязывать администрации кладбищ иметь на постоянной основе для общего обозрения у входа на кладбище: план-схему кладбища, правила для посетителей, распорядок работы кладбища.
15.1.2 Осуществляется захоронение умерших, как правило, на действующем кладбище.
15.1.3 Рекомендуется проводить захоронение умерших в определенное время, установленное организацией, осуществляющей захоронение.
15.1.4 Производить захоронения рекомендуется только после предъявления свидетельства о смерти, выданного органами, регистрирующими факт смерти.
15.1.5 Производить захоронение умерших рекомендуется не ранее чем через 24 часа после наступления смерти.
Примечание - Допускается захоронение умерших и в более ранние сроки, если труп подвергался судебно-медицинскому исследованию или патологоанатомическому вскрытию.
15.1.6 Администрация органа, осуществляющего захоронение на основании свидетельства о смерти, производит соответствующую запись в регистрационной книге и выдает регистрационный номер на могилу.
Заполняются в регистрационной книге следующие сведения: число месяц, год, погребения, номер могилы, фамилия, имя, отчество умершего, дата рождения и смерти, причина смерти, номер, дата и кем выдано свидетельство о смерти, фамилия, имя, отчество, адрес близких родственников покойного или наименование и адрес организации, производящей захоронение (Приложение Г) [6]. В регистрационной книге кроме записи родственникам или организации ответственной за погребение, выдается удостоверение о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, даты захоронения (Приложение Д).
15.1.7 Администрацией кладбища на основании разбивочного чертежа генерального плана кладбища отводится место для захоронения.
Во время похорон обязанностью органа, осуществляющего захоронение и другие услуги, являются: устройство могилы, опускание гроба в неё, засыпка могилы. Выполнение работ по захоронению силами родственников или других лиц производится после согласования с администрацией органа, осуществляющего захоронение.
Осуществляющая захоронение администрация органа, должна иметь возможность обеспечения места захоронения ограждением, надгробным памятником и другими услугами.
15.1.8 В зависимости от местных традиций и вероисповедания перевозка и перенос умерших к местам захоронения совершается в гробах (в отдельных случаях, оцинкованных в запаянном виде) или на специальных носилках.
Примечание - Умерших в сидячем положении при переносе их к месту захоронения совершается на специальных носилках, а перевозка умерших вдали от предполагаемых мест погребения - в гробах.
15.1.9 Транспортировка умерших от инфекционных болезней или в случае, если смерть последовала в результате транспортных катастроф, вызвавших деформацию трупа, а также в случае разложения трупа рекомендуется совершать в закрытом гробу.
15.1.10 При оформлении транспортировки умершего необходимо получить разрешение, которое выдается местными органами санитарно-эпидемиологической службы (по месту смерти), на основании свидетельства о смерти, выданного органом, фиксирующим факт смерти. Транспортировка умершего для захоронения в другом районе, городе или за пределами республики при согласии соответствующего транспортного предприятия рекомендуется любыми транспортными средствами.
Перед транспортировкой труп рекомендуется забальзамировать для длительного хранения и поместить в оцинкованный, герметично запаянный гроб, заполненный материалом впитывающим влагу (опилки, мелкая древесная стружка и др.). Затем гроб рекомендуется поместить в ящик для транспортировки в багажном отделении. В случае транспортировки от момента наступления смерти до погребения умершего должно пройти не более 5 суток.
15.1.11 Транспортировка трупа запрещается, если причиной смерти явились особо опасные инфекции (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва, проказа и др.), а так же когда условия запрещения устанавливаются патологоанатомом (сильное разложение трупа, смерть, последовавшая в результате транспортных аварий и др.).
15.1.12 Захоронение трупов умерших целесообразно производить в деревянных гробах для ускорения процессов разложения и минерализации за исключением случаев, оговоренных в пп. 15.8, 15.9, 15.10, настоящего положения.
15.1.13 Перезахоронение останков умерших допускается не ранее трех лет в сырых грунтах, где процессы разложения и минерализации замедлены и не ранее одного года с момента погребения в песчаных грунтах. Эксгумацию (извлечение) останков из могилы желательно производить в холодное время года днем, в присутствии представителей органов коммунального хозяйства, полиции и местного учреждения санитарно-эпидемиологической службы.
Заключение о возможности эксгумации останков, по предъявлению разрешающих документов от спецпредприятий на захоронение в другом месте, транспортных организаций на перевоз и справки лечебного учреждения о причине смерти дают местные органы санитарно-эпидемиологической службы.
Акимами населенных пунктов выдается разрешение на извлечение останков из могилы и транспортировку их на другое место захоронения.
Транспортировка останков осуществляется с соблюдением требований изложенных в пп. 15.1.10, 15.1.11. настоящих правил.
Примечание - Эксгумация останков допускается в особых случаях, в частности, когда производится по требованию следственных органов и прокуратуры и др. в виде исключения из вышеуказанных правил.
15.1.14 После извлечения останков могилу рекомендуется немедленно засыпать и поверхность почвы спланировать.
15.1.15 Не разрешается извлечение останков умершего из братских могил для перезахоронения. Исключение допускается лишь в случаях извлечения для перезахоронения останков всех захороненных в братской могиле, по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.
15.1.16 Захоронение найденных тел умерших (отдельных частей тел умерших, утопленников, скоропостижно умерших вне дома и т.п.) и находящихся в морге после судебно-медицинского исследования при отсутствии родственников или лиц и учреждений, которые могут взять на себя организацию похорон, возлагаются на уполномоченный орган, осуществляющий захоронение после регистрации в органах, фиксирующих наступление смерти.
Захоронения производятся за счет средств, определяемых акимами населенных пунктов в соответствии с требованиями настоящих норм.
15.2 Устройство могил
15.2.1 В соответствии с п. 5.2 настоящих правил для каждого отдельного захоронения отводится территория. Длина могилы рекомендуется не менее 2,2 метра, ширина не менее 1 метра.
Согласно местным традициям, когда размеры могилы принимаются 2,2 × 2,0 м («с подкопом») площадь участка захоронения принимается 8,1 м согласно п.8.1 настоящих норм. Размеры могилы при захоронении умерших детей соответственно уменьшаются.
Между участками захоронений принимается расстояние по длинным сторонам до 1,0 м, а по коротким до 0,5 м, кроме того во всех случаях расстояние между могилами должно быть не менее 1,0 м. В зависимости от характера грунтов и уровня подпочвенных вод устанавливается глубина могилы, при этом она должна быть не менее чем на 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. Дно могилы во всех случаях должно быть расположено на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. глубину могилы следует увеличить до 2 метров от поверхности до крышки гроба, при этом дно могилы покрывается хлорной известью, слоем в 10 см при захоронении умерших от особо опасных инфекций.
Каждая могила от прилегающей поверхности должна иметь насыпь высотой 0,5 м. Для защиты могилы от поверхностных вод насыпь должна выступать за ее края. На каждом надмогильном холме после захоронения должна быть установлена металлическая табличка (регистрационный номер).
Примечания
1) слой земли над трупом, считая с надмогильной плитой, должен быть не менее 1 м при захоронении тела умершего в сидячем положении;
2) при строительстве крематориев, в случае необходимости на кладбище должны предусматриваться места для захоронения урн в специальных нишах из расчета 1-1,2 м2 на одну урну, а для захоронения урн в земле - 0,02 га на 1000 человек;
3) нежелательно захоронение трупов умерших в семейных склепах. В отдельных случаях, когда по местным традициям допускается устройство семейных склепов, захоронение умерших должно производиться в металлических (оцинкованных), герметично запаянных гробах.
4) в европейских странах используются различные типы могильных участков [7] (Приложение Е), обслуживаемых согласно схеме основных положений кладбищенского законодательства [7] (Приложение Ж).
15.2.2 Как правило, не рекомендуется устройство братских могил. В исключительных случаях по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы захоронение в братских могилах рекомендуется к допущению при соблюдении следующих правил:
1) в братских могилах рекомендуется расстояние между гробами не менее 0,5 м;
2) верхний ряд рекомендуется отстоять от нижнего не менее чем на 0,5 м при захоронении в два ряда;
3) рекомендуется гробы верхнего ряда располагать над промежутками между гробами нижнего ряда;
4) для братских могил глубина при захоронениях в два ряда рекомендуется не менее 2,5 м и дно могилы выше уровня стояния грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.
15.2.3 На действующих и закрытых кладбищах запрещается перезахоронение останков, кроме следующих случаев:
1) преждевременной ликвидации кладбища или его участка;
2) при транспортировке останков из отдельных могил для перезахоронения в других местах республики или за ее пределами.
15.2.4 Перезахоронение останков может быть разрешено не ранее чем через год со дня погребения в песчаных грунтах и не ранее трех лет в других грунтах (согласно разрешения органа, осуществляющего надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в каждом отдельном случае).
15.3 Содержание кладбищ
15.3.1 Администрации кладбищ рекомендуется обеспечивать:
- правила подготовки могил согласно настоящих правил и соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для захоронения;
- проведение текущих и капитальных ремонтов зданий, сооружений, внешнего ограждения, дорог и других элементов благоустройства;
- своевременное выполнение заказов граждан и организаций на подготовку могил, захоронение и засыпку могил, на установку надмогильных сооружений;
- проведение работ по уходу за зелеными насаждениями общего пользования и озеленению кладбища;
- содержание и благоустройство надмогильных сооружений, находящихся под охраной государства, а также братских могил погибших воинов, средства на выполнение этих работ определяются акимами населенных пунктов.
Плата за услуги должна производиться по утвержденному в установленном порядке прейскуранту.
15.3.2 Граждане и организации, производившие захоронения, обязаны
- своевременно и за свой счет производить ремонт надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил и территории захоронений.
15.3.3 В границах участка, отведенного под захоронение рекомендуется:
- устанавливать надмогильные памятники, цветники, скамейки;
- осуществлять посадку зеленых насаждений.
Не рекомендуется установка деревянных памятников, а также устройство столиков, скамеек и других сооружений за пределами участка захоронения.
15.3.4 Рекомендуется производить установку надмогильных сооружений органом, проводившим захоронение, при наличии документов на их приобретение или изготовление.
15.3.5 Надмогильные сооружения в границах участка, отведенного под захоронение, являются собственностью родственников или учреждений, их установивших.
15.3.6 Памятники выдающихся деятелей государства, науки, культуры, памятники, представляющие историко-художественную и архитектурную ценность, установленные организациями или частными лицами, включаются в фонд государственного имущества с согласия лиц или организаций, их установивших.
15.3.7 Кладбища рекомендуется быть ежедневно открытыми для посетителей. Посетители на территории кладбища должны соблюдать общественный порядок.
15.3.8 При нарушении правил общественного порядка на кладбище граждане привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
15.4 Рекомендации по механизации трудоемких работ
15.4.1 В летний и зимний периоды на свободных площадках кладбищ подготовка могил может вестись траншейным способом. Для этого применяют траншейные экскаваторы. Подготовку могил производят следующим способом: экскаватором отрывают траншею глубиной 190 см, шириной 100 см. Затем через каждые 2,0 м по длине траншеи ставят перемычки шириной 50 см, которые засыпают грунтом и утрамбовывают, а образовавшиеся могилы закрывают сверху съемными крышками. Перед захоронением крышки снимают и переставляют на следующую траншею. Зимой может осуществляться комбинированная подготовка могил траншейными экскаваторами, оснащенными навесным режущим оборудованием.
Производят разрез мерзлого грунта этим оборудованием сначала по длине могилы четырьмя, пятью разрезами глубиной 1,5-1,9 м, затем по ширине двумя разрезами.
Выбор разрыхленного грунта из могилы осуществляется экскаваторами с последующей зачисткой участков у основания могилы. Внедрение такого метода сокращает время на подготовку могилы в 4-5 раз по сравнению с ручной.
15.4.2 При механизации работ по уборке кладбищ и транспортировке грузов рекомендуется применять следующие механизмы и транспортные средства:
а) универсальное самоходное шасси и колесный универсальный трактор для вывоза мусора, подвозки грунта и песка, транспортировки памятников;
б) уборочные и подметально-уборочные машины;
в) газонокосилки;
г) гидравлическую вышку для снятия сухостоя и обрезки крон деревьев.
 
 
16. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ КЛАДБИЩ
 
16.1 Осуществление закрытия кладбища рекомендуется выполнять после достижения проектной вместимости на основании решения акимов городских и сельских поселений.
16.2 Земельный покров и все надмогильные сооружения, после закрытия кладбища, рекомендуется оставлять в полной неприкосновенности. Соблюдение порядка на закрытых кладбищах рекомендуется в соответствии с настоящим сводом правил.
16.3 Участок для вторичного погребения допускается использовать с согласия родственников погребенного только по истечении периода минерализации - 20 лет, а при благоприятных почвенных условиях (песчаные грунты) - 15 лет с момента захоронения и по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.
16.4 Ликвидация действующего кладбища, в случае необходимости, сопровождается вырывания всех останков, и перезахоронения их на другое кладбище с соблюдением правил по эксгумации и перезахоронению, изложенных в настоящем своде правил.
16.5 Использование закрытого кладбища для других целей не рекомендуется в течение 40 лет.
Сохранность закрытого кладбища по истечении 40 лет определяется и учитывается для разработки схем территориального развития регионов и генеральных планов городских и сельских поселений.
16.6 По истечении 40 лет территорию кладбища, подлежащего ликвидации рекомендуется к использованию в качестве зеленого массива для общественного пользования. В этом случае ликвидация могил, как правило, осуществляется путем снятия надгробий и планировки поверхности.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Ассортимент древесно-кустарниковых и цветочных растений 
для озеленения территорий кладбищ
 
	1. Входная зона и зона траурных церемоний

	Деревья
	Кустарники в живых изгородях

	Рядовые, аллейные и групповые посадки
	а) высокие

	1. Береза бородавчатая
	1. Боярышник обыкновенный

	2. Береза пушистая
	2. Боярышник кроваво-красный

	3. Ель обыкновенная
	3. Жимолость татарская

	4. Ель колючая
	4. Смородина золотистая

	5. Клен остролистный
	5. Боярышник перистонадрезаный

	6. Липа крупнолистная
	6. Клен Гиннала

	7. Липа мелколистная
	7. Сирень венгерская

	8. Лиственница сибирская
	8. Клен татарский

	9. Лиственница европейская
	9. Сирень обыкновенная

	9. Ясень зеленый
	10. Лох серебристый

	10. Ива белая
	11. Шиповник обыкновенный

	 
	12. Каштан конский

	 
	13. Клен серебристый

	 
	14. Пихта сибирская

	 
	15. Тополь пирамидальный

	 
	16. Сосна обыкновенная

	 
	17. Черемуха Маака

	 
	18. Рябина обыкновенная

	 
	19. Дуб красный

	 
	б) средней высоты и низкие

	 
	1. Кизильник блестящий

	 
	2. Смородина альпийская

	 
	3. Жимолость обыкновенная

	 
	4. Барбарис Тунберга

	 
	5. Магония падуболистная

	 
	6. Можжевельник казацкий

	 
	7. Снежноягодник кистистый

	 
	8. Таволга дубравколистная, японская, средняя и другие

	2. Зона захоронений

	Деревья
	Кустарники в живой изгороди средней высоты и низкие

	1. Береза бородавчатая (форма плакучая)
2. Бархат амурский
	1. Барбарис Тунберга

	3. Дуб красный
	2. Барбарис японский

	4. Ива колючая
	3. Лох серебристый

	5. Ива белая (форма плакучая)
	4. Магония падуболистная

	6. Каштан конский
	5. Можжевельник казацкий

	7. Лиственница сибирская
	6. Можжевельник обыкновенный

	8. Орех маньчжурский
	7. Розы парковые

	9. Пихта сибирская
	8. Снежноягодник кистистый

	10. Рябина обыкновенная (ф. плакучая)
	9. Спирея Вангутта

	11. Сосна обыкновенная
	10. Спирея японская

	12. Тополь пирамидальный
	 

	13. Туя западная
	 

	14. Черемуха Маака
	 

	Кустарники цветущие для оформления мест захоронений.

	1. Барвинок
	10. Чубушник Лемуана

	2. Вейгела цветущая
	11. Калина бульденеж

	3. -»- корейская
	12. Пион древовидный

	4. -»- садовая
	13. Сирень сортовая

	5. Гортензия древовидная
	14. Форзиция пониклая

	6. -»- метельчатая
	15. -»- средняя

	7. Дейция грациозная
	16. Хеномелес Маулея

	8. -»- городская
	 

	9. -»- Шнейдера
	 

	Кустарники вьющиеся для декорирования ограды территории и других малых архитектурных форм.

	1. Виноград амурский
	4. Лимонник китайский

	2. Девичий виноград пятилисточковый
	5. Лимонос

	3. Жимолость каприфоль
	6. Плющ обыкновенный

	Цветочное оформление

	Цветы - летники для оформления подъездной зоны, зоны торжественных траурных церемониалов и главных аллей:

	1. Агератум
	7. Гвоздика Шабо

	2. Астры
	8. Горошек душистый

	3. Алиссум
	9. Георгины летние

	4. Антириум
	10. Календула

	5. Бегония
	11. Канны

	6. Вербена
	12. Лобелия

	
	
	


 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Перечень услуг спецпредприятий, занятых ритуальным (похоронным) обслуживанием населения
 
Спецпредприятия предоставляют в установленном порядке следующие услуги:
- оформление документов на отвод участка для захоронения на кладбище;
- реализация населению похоронных принадлежностей и предметов оформления похоронного ритуала (гробы, венки, траурные ленты и др.)
- исполнение омовения, бальзамирование, одевание и укладка умершего в гроб по месту смерти или в морге;
- обеспечение транспортного обслуживания похорон с предоставлением автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего и пассажирского транспорта для следования процессии на кладбище и возвращения участников похорон;
- предоставление оркестра для музыкального сопровождения похоронной процессии;
- предоставление через агента - организацию похоронного ритуала с учетом местных и национальных обычаев;
- прием заказов на изготовление и установку памятников, надгробий, оформление мест захоронений;
- организация фотографирования умершего, похоронной процессии и погребения;
- обеспечение по требованию органов полиции доставку в морг на спецавтотранспорте умерших дома и погибших от различных причин граждан;
- организация перевозки для погребения в другом населенном пункте, а также при перезахоронении.
 
Приложение В
(информационное)
 
 
Обязанности агента ритуальной (похоронной) службы
 
В обязанности агента входит предоставление услуг по организации похорон и обеспечению заказчика похоронными принадлежностями.
Агент должен быть осведомлен о порядке проведения похорон, о времени работы кладбищ, знать правила оформления мест захоронений, а также правила оформления соответствующих документов.
Право выбора способа захоронения принадлежит близким умершего или захоронение выполняется согласно завещанию умершего.
Агент, принимающий заказ на похоронное обслуживание должен иметь возможность обеспечить:
- оформление свидетельства о смерти;
- приобретение и доставку похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком;
- подготовку места захоронения (могилы);
- представление зала в здании траурных обрядов или другого, предусмотренного для этого места;
- представление автокатафалка для перевозки на кладбище гроба с телом умершего;
- фотографирование похоронного ритуала;
- музыкальное сопровождение похорон;
Агент-организатор похоронного ритуала во время исполнения служебных обязанностей должен иметь служебное удостоверение.
 
 
Удостоверение агента ритуальной (похоронной) службы
 
Специализированное предприятие ритуального (похоронного) обслуживания
населения____________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
Удостоверение_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
является агентом ритуальной (похоронной) службы
Действительно по «___»___________________20__________года
М.П.         Начальник (директор)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
Выдано «____»_____________года      Продлено по «___»____________года
М.П.         Начальник (директор)________________________________________________
(подпись)
Продлено по «___»____________года
М.П.         Начальник (директор)________________________________________________
(подпись)
Место для_______________
фотокарточки Личная подпись             Рабочий номер телефона
 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Форма книги регистрации захоронений
 
	Дата погребения
	№ могилы (участка)
	Ф.И.О. умершего
	Дата рождения и смерти
	Причина смерти
	№, свидетельства о смерти, дата, кем выдано
	Ф.И.О., адрес близких родственников покойного
	Наименование и адрес организации, производящей захоронение
	Ф.И.О. ответственного за похороны

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Приложение Д 
(информационное)
 
 
Форма удостоверения о захоронении
 
Удостоверение о захоронении
_________________________________________________________________________
(населенный пункт) 
Удостоверение выдано
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
О регистрации захоронения_________________________________________________
(фамилия)
_________________________________________________________________________
(имя, отчество) 
«___»_________________года на городском кладбище
_________________________________________________________________________
(наименование кладбища, адрес) 
Квартал №_____ сектор №______ могила №______
Заведующий кладбищем____________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М. П. «____»_______________года
 
Приложение Е 
(информационное)
 
 
Типы могильных участков на кладбищах Европейского Союза [7]
 
	Тип участка
	Условия предоставления
	Размер участка

	Типовые могильные участки
	Стандартные могилы, расположены в строгой последовательности, продление аренды исключено.
	2,5 м длина и 1,2 м ширина

	«Неординарные» могильные участки
	Место могилы выбирается родственникам, для погребения лиц с большими заслугами, предусмотрено продление аренды
	2,7 м длина и 1,4 м ширина

	Глубокие двухъярусные захоронения
	Могилы для двух или более захоронений. Продление права аренды распространяется на общую площадь всех захоронений.
	увеличивают в ширину на 1,4 м на каждое погребение

	«Типовые» могилы для погребения урн
	Погребение одной-единственной урны, без права продления аренды
	от 1×1 м до 1,25×1,25 м

	«Неординарная» могила для урн
	Может быть увеличена до размеров, соответствующих захоронению 6 урн, продление права аренды.
	1,2 м в длину и 1,0 м в ширину


 
Приложение Ж
(информационное)
 
 
Схема основных положений кладбищенского законодательства Европейского Союза [7]
 
[image: ]
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