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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан в рамках реформирования нормативно-технической базы строительной отрасли Республики Казахстан. Настоящий документ содержит правила и положения, нормируемые показатели приемлемых решений, применяемых в качестве официально признанных, и оправдавшие себя на практике, которые позволяют обеспечить выполнение обязательных требований законодательства Республики Казахстан при разработке раздела проекта по проектированию полосы земельного отвода для строительства (реконструкции, модернизации) линий связи.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил направлен на обеспечение устойчивого развития территории Республики Казахстан и применяется в целях:
1) выделения при подготовке проектов планировки территории элементов планировочной структуры (коммуникационных коридоров - линий связи);
2) установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры (коммуникационных коридоров - линий связи);
3) установления параметров зон планируемого размещения линейных объектов.
1.2 Настоящий свод правил рекомендуется к применению при подготовке проектов планировки территорий для планируемого размещения линейных объектов (линий связи) и предназначен для использования:
1) местными исполнительными органами Республики Казахстан, обеспечивающими подготовку документации по планировке территории;
2) организациями, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации на профессиональной основе.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.
Гражданский кодекс Республики Казахстан.
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК.
Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III.
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.
Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе».
Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-II «О связи».
СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
«Правила охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1689.
Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил используются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Генеральный план населенного пункта: Градостроительный проект комплексного планирования развития и застройки города, поселка, аула (села) либо другого поселения, устанавливающий зонирование, планировочную структуру и функциональную организацию их территории, систему транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения и благоустройства.
3.2 Городское зонирование: Распределение территории населенного пункта в соответствии с ее функциональным назначением (жилая, общественная, промышленная, рекреационная, коммунальная и другие функциональные зоны).
3.3 Границы зоны размещения линейного объекта: Определенные в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы (с фиксированными начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения линейного объекта.
3.4 Единая автоматизированная сеть связи (ЕАСС): Общегосударственная первичная автоматизированная сеть связи.
3.5 Зоны с особыми условиями пользования землей: Зоны, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон. К зонам с особыми условиями пользования землей относятся охранные зоны, определяемые Правилами охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них.
3.6 Красные линии: Границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов от улиц (проездов, площадей). Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки; в том числе, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).
3.7 Линии связи: Линии передачи (кабельные, радиорелейные, спутниковые и другие), физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи, в том числе магистральные (международные и междугородные).
3.8 Пункт кабельной линии связи: Комплекс, состоящий из аппаратуры систем передачи, оборудования электропитания и электроснабжения, средств технической эксплуатации, а также гражданских сооружений для их размещения, дислоцируемый в одном населенном (географическом) пункте на трассе магистральных кабельных линий связи (МКЛС).
В состав МКЛС входят: сетевые узлы, являющиеся, как правило, оконечными или транзитными пунктами.
3.9 Регламенты: Режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использования территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, а также любых допустимых изменений их состояния, установленных в законодательном порядке.
Режим использования земель в зонах с особыми условиями пользования определяются органом, принявшим решение о предоставлении земель в собственность или землепользование, в соответствии с нормами и проектно-технической документацией.
3.10 Соединительная кабельная линия связи с потребителем (СПКЛС): Является линией связи, соединяющей между собой сетевой узел магистральной первичной сети с сетевыми узлами и станциями потребителей других ведомств.
3.11 Территориальные зоны: Зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
 
 
4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Правила содержат рекомендации по выбору и установлению ширины полос земель для линий и линейно-кабельных сооружений связи.
Требования для конкретного оборудования, инструментов, материалов, процессов, связанных с эксплуатацией магистральных линий связи в настоящие правила не включаются и должны указываться в руководствах и инструкциях на проектирование новых или реконструкцию действующих и их эксплуатации.
4.1.2 К землям для нужд связи, радиовещания, телевидения, информатики относятся земли, отведенные для размещения объектов соответствующих инфраструктур, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, в том числе подземных, а также их охранные зоны.
Для обеспечения сохранности и создания условий эксплуатации объектов связи устанавливаются охранные зоны линий связи на основании Закона «О связи», строительных норм и правил, правил охраны линий связи и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
4.1.3 Земельные участки для магистральных линий связи предоставляются в соответствии с проектно-технической документацией и генеральными схемами развития инженерных коммуникаций по нормативам и законодательными актами Республики Казахстан.
4.1.4 Изъятие, включая выкуп, земельного участка у собственника и права землепользования без их согласия у землепользователя не допускается, кроме случаев, установленных Земельным кодексом РК, а именно, принудительного отчуждения, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных нужд.
4.1.5 Настоящие Правила определяют только общие нормы и требования выбора трасс и площадок, установление полос отвода земель для линий связи, охранных зон и режима их использования. Проектирование магистральных кабельных линий связи в части их структуры, состава сооружений и служб, площадей помещений служб, норм размещения усилительных пунктов и организации технической эксплуатации осуществляется соответствующей нормативно-технической документацией, а также ведомственными нормами технологического проектирования и эксплуатации.
Порядок охраны сетей телекоммуникаций, включая установление охранных зон, а также порядок работы в них, определяется Законом «О связи», Правилами охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них.
4.2Нормы отвода земель для линий связи
4.2.1 Нормы отвода ширины полосы земли для линий связи, а также размеры земельных участков для размещения линейно-кабельных сооружений устанавливаются в соответствии с настоящим сводом правил на основе разработанного проекта.
4.2.2 К линиям связи в настоящем своде правил отнесены линии Единой сети телекоммуникаций РК (магистральные, внутризоновые и сельские), соединительные линии между объектами связи, а также линии радиофикации, радиорелейные линии, радиотелевизионные передающие станции.
4.2.3 Полосы земель для строительства линий связи и земельные участки для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов необходимы для краткосрочного пользования на период строительства.
4.2.4 Земельные участки для размещения линейно-кабельных сооружений связи, указанных в Таблице 4.2, предоставляются для постоянного пользования.
4.2.5 При выборе, отводе и использовании земель для линий связи необходимо руководствоваться законами Республики Казахстан, а также нормативными актами по природопользованию, документами по проектированию сооружений связи, обосновывающими выбор трассы строительства и регламентирующими порядок производства работ на землях, изъятых во временное пользование.
Трассу строительства линий связи и радиофикации вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от конкретных условий на всех земельных участках и, как правило, вдоль автомобильных дорог всех категорий, железных дорог и путепроводов, в том числе в полосах отвода автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах дорог. При наличии в полосе дороги других коммуникаций (линий связи, ЛЭП, водоводов, нефтепроводов и т.д.), препятствующих прокладке, линии связи размещать по границе отвода земли дороги или за ее пределами.
В придорожной полосе, при проектировании новых автодорог, должна предусматриваться резервная полоса для размещения линий связи и радиофикации.
При совместной подвеске линий связи на опорах вновь строящейся линии электропередач (ЛЭП) руководствоваться нормами отвода земель для электрических сетей.
4.2.6 Ширина полос отвода земель для линий связи и радиофикации должна устанавливаться по таблице 4.1 (временное занятие на период строительства).
 
Таблица 4.1 - Ширина полос отвода земель для линий связи и радиофикации
 
	Линии связи и радиофикации
	Ширина полос, земель, м

	1. Кабельные линии
	 

	Полоса земли для прокладки кабелей по всей длине трассы
	6

	2. Воздушные линии
	 

	Полоса земли для установки опор для подвески проводов по всей длине трассы:
	 

	а) для линий связи
	6

	б) для линий радиофикации
	5


 
4.2.7 Ширина полос для линий, строящихся в стесненных условиях на землях населенных пунктов, территория предприятий в труднопроходимой местности (на болотах, горных условиях и т.п.), определяются при изысканиях на стадии предпроектных работ в установленном порядке.
4.2.8 Размеры земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвозки и складирования оборудования и материалов определяются проектом организации строительства и проектом производства работ, а по окончании строительства нарушенные земли должны быть восстановлены в соответствии с действующими положениями.
4.2.9 Использование земель над кабельными линиями, под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землевладельцами с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны линий связи.
4.2.10 Размеры земельных участков для сооружений связи (в постоянное пользование) должны устанавливаться по таблице 4.2.
 
Таблица 4.2 - Размеры земельных участков для сооружений связи (в постоянное пользование)
 
	Сооружения связи
	Размеры земельных участков, га

	1
	2

	А. Кабельные линии
	 

	1. Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: а) при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м
	0,021

	б) то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м
	0,013

	в) то же, на глубине более 1,3 м
	0,006

	2. Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах
	0,001

	3. Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения
	0,29

	4. Вспомогательные сетевые узлы выделения
	1,55

	5. Сетевые узлы управления и коммуникации:
	 

	а) с загубленными зданиями площадью до 3000 м2
	1,98

	б) то же, площадью 6000 м2
	3,0

	в) то же, площадью 9000 м2
	4,1

	6. Технические службы кабельных участков
	0,15

	7. Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных линий
	0,37

	Б. Воздушные линии
	 

	8. Основные усилительные пункты
	0,29

	9. Дополнительные усилительные пункты
	0,06

	10. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью)
	Определяются проектами, утвержденными в установленном порядке

	В. Радиорелейные линии
	 

	11. узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:
	 

	40
	0,80/0,30

	50
	1,00/0,40

	60
	1,10/0,45

	70
	1,30/0,50

	80
	1,40/0,55

	90
	1,50/0,60

	100
	1,65/0,70

	110
	1,90/0,80

	120
	2,10/0,90

	12. Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:
	 

	30
	0,80/0,40

	40
	0,85/0,45

	50
	1,00/0,50

	60
	1,10/0,55

	70
	1,30/0,60

	80
	1,40/0,65

	90
	1,50/0,70

	100
	1,65/0,80

	110
	1,90/0,90

	120
	2,10/1,00

	13. Аварийно-профилактические службы
	0,4

	14. Радиотелевизионные передающие станции (РПС) с мачтой, м:
	 

	250
	12,5

	350
	24,5

	Примечания 
1. Размеры земельных участков в позициях 11 и 12 даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормами и расчетами для размещения сооружений на стадии предпроектных работ в установленном порядке: при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05%, а также при пересеченной местности; при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине не менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,01%. 
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков, приведенные в позиции 5, должны увеличиваться на 0,2 га.


 
4.3 Выбор трассы МКЛС (МСКЛС) и площадки пунктов МКЛС
4.3.1 Трасса магистральной кабельной линии связи выбирается из условия минимальной ее длины, выполнения наименьшего объема работ при строительстве, возможности максимального применения строймеханизмов, удобства эксплуатации и минимальных затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных влияний, ударов молний и коррозии.
4.3.2 В загородной части трасса должна проходить, как правило, вдоль автомобильных дорог по землям несельскохозяйственного назначения или по сельскохозяйственным угодьям худшего качества. Прокладываемые в полосе автодорог новые линии связи располагаются по возможности вблизи границ полосы отвода, обеспечивая сохранность снегозащитных зеленых насаждений, и таким образом, чтобы не возникла необходимость их переустройства при реконструкции дорог.
4.3.3 Выбор трассы для прокладки кабелей связи и площадок для размещения узлов связи должен производиться с соблюдением основ земельного законодательства Республики Казахстан, законодательных актов по охране природы и использованию природных ресурсов, норм и правил строительного проектирования, в соответствии с утвержденным генеральным планом города (поселка), схемой районной планировки.
4.3.4 Площадки для строительства необслуживаемых усилительных пунктов (НУП), необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП) должны располагаться, как правило: на непригодных для сельскохозяйственного использования земель, в местах, не затапливаемых во время весенних паводков и не подверженных разрушениям селевыми потоками, снежными лавинами, оползнями и пучением грунта. В случае необходимости расположения НУП, НРП на пахотных землях проектом должны предусматриваться средства для компенсации изымаемых земель.
При вынужденном размещении НУП, НРП в бездорожных местах, что должно обосновываться проектом, следует предусматривать оснащение соответствующих эксплуатационных подразделений специальными транспортными средствами (вездеходы, амфибии, в отдельных случаях - аренда вертолетов).
При планировании использования вертолетов следует предусматривать устройство взлетно-посадочных площадок.
4.3.5 Площади земельных участков, отводимых для строительства линейно-кабельных сооружений связи и размещения соответствующих эксплуатационных подразделений в соответствии с нормами отвода земель для линий связи (СН РК 3.02-03) приведены в таблице 4.2.
4.4Основные положения по размещению линий связи при проектировании
4.4.1 Повторная прокладка МКЛС по одной трассе с существующими МКЛС, как правило, не рекомендуется. Она допускается в исключительных случаях, когда изыскать новые трассы для прокладки МКЛС в заданном направлении не представляется возможным, а также в случаях прокладки ее по трассе существующих МКЛС малой емкости или оборудованных морально устаревшими системами передачи. Необходимость такой прокладки МКЛС должна быть обоснована в проекте и согласована с заказчиком.
4.4.2 При проектировании магистральных кабельных линий связи должно предусматриваться использование существующих или строительство новых сетевых узлов связи.
4.4.3 Проектирование технических зданий сетевых узлов должно выполняться с учетом размещения оборудования всех намечаемых генеральной схемой развития магистральных кабельных и радиорелейных линий связи на перспективу в 15-20 лет и соединительных линий к потребителям.
4.4.4 Монтируемая мощность электропитающих установок (ЭПУ) сетевых узлов определяется с учетом пятилетнего развития, а площади для ЭПУ предусматриваются с учетом полного развития линейно-аппаратных цехов (ЛАЦ) и других служб.
Линии электропередачи (ЛЭП) и площади для дизельных электростанций (ДЭС) и трансформаторных подстанций (ТП) должны предусматриваться на конечное развитие данного узла.
4.4.5 Площади технических помещений зданий узлов связи должны предусматриваться с учетом установки в них аппаратуры: систем передачи на предельную емкость проектируемой линии оконечного оборудования, оборудования электроснабжения и электропитания.
4.4.6 Проектирование установки аппаратуры систем передачи и устройств их электропитания следует вести в точном соответствии с техническими условиями на оборудование и нормативными документами, содержащими исходные данные на проектирование этих систем передачи.
4.4.7 Для обеспечения возможности взаимного резервирования и совместного использования с находящимися (или проектируемыми) в данном регионе ведомственными линиями связи во вновь строящихся сетевых узлах на проектируемой МКЛС, являющих пунктами присоединения ведомственных линий связи, должны предусматриваться резервные площадь и мощность ЭПУ для возможности установки и обеспечения нормальной работы аппаратуры систем передачи на ведомственных соединительных линиях к этим узлам.
Вопрос о размещении оборудования ведомственных соединительных линий и его электропитании при присоединении к существующим сетевым узлам решается при конкретном проектировании.
4.4.8 Узлы связи при проектировании линий связи следует размещать таким образом, чтобы обеспечить выполнение норм на параметры линейных, трактов при наилучших технико-экономических показателях. Размещение узлов связи по трассе проектируемой линии связи также определяется проектом.
4.5Основные положения принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд
4.5.1 Земельный участок в исключительных случаях может быть принудительно отчужден для государственных нужд по решению суда при невозможности иного способа удовлетворения этих нужд и при условии равноценного возмещения имущества. Таким исключительными случаем, для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, наряду с другими, оговоренными законом случаями, является строительство линий связи.
4.5.2 Не допускается принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд при наличии иного (альтернативного) способа удовлетворения государственных нужд.
4.5.3 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд допускается только в том объеме, в каком это необходимо для удовлетворения государственных нужд.
4.5.4 Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд (строительство линий связи), предоставленного во временное землепользование, если предоставленное право не выкуплено у государства землепользователем, осуществляется без выкупа права землепользования. Землепользователям возмещаются убытки в полном объеме, а также по их желанию может быть предоставлен другой земельный участок.
4.5.5 О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан, принимается постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа в соответствии с компетенцией, предусмотренной Земельным кодексом Республики Казахстан.
4.5.6 Указанные постановления подлежат опубликованию соответственно в республиканских или местных средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента их принятия.
4.5.7 В случае, если право частной собственности на земельный участок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не зарегистрировано, собственник после принятия указанного постановления, может осуществить необходимые мероприятия по подтверждению права частной собственности на земельный участок, в отношении которого принято постановление. При этом срок принудительного отчуждения для государственных нужд, установленный постановлением, продлевается не более чем на шесть месяцев.
4.5.8 Исполнительный орган обязан не позднее трех календарных дней после опубликования указанного постановления, направить собственнику или негосударственному землепользователю письменное уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд. Уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд как юридическое притязание подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».
4.5.9 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется после истечения сроков, установленных в постановлении, с согласия собственника или негосударственного землепользователя, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, либо по решению суда.
4.5.10 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в целях реализации концессионных проектов может осуществляться местными исполнительными органами за счет средств концессионера. При этом, обязательным является передача концеденту выкупленных ими земельных участков на условиях и в сроки, которые предусмотрены договором концессии, но не позднее передачи объекта концессии или незавершенного строительства объекта концессии в государственную собственность.
4.5.11 Основанием принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд является договор о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд или решение суда.
4.5.12 Проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд рассматривается постоянной комиссией местного представительного органа не позднее двухнедельного срока с момента его внесения с обязательным приглашением собственника и лиц, права которых в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены.
4.5.13 Цена за земельный участок, выкупаемый при принудительном отчуждении для государственных нужд (строительство линий связи), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем в соответствии с положениями Земельного кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».
4.5.14 Принудительное отчуждение земельных участков у собственников и негосударственных землепользователей для государственных нужд (строительство магистральных линий связи), если право землепользования ими выкуплено, осуществляется в порядке выкупа в соответствии с Земельным кодексом РК, а в части, не урегулированной им, иными законами Республики Казахстан.
4.5.15 Если собственник земельного участка или негосударственный землепользователь после принудительного отчуждения для государственных нужд части земельного участка не может использовать по прежнему целевому назначению оставшуюся часть, то выкупается весь земельный участок.
4.5.16 Изъятие земельного участка у государственного землепользователя для государственных нужд производится на основании одностороннего решения исполнительного органа, осуществляющего изъятие.
4.6 Размер возмещения стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
4.6.1 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд (без учета убытков), приобретенного собственником у государства, определяется в размере суммы, уплаченной государству, за исключением земельных участков, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный жилой дом.
4.6.2 При неполной оплате суммы за земельный участок (без учета убытков), проданный государством в рассрочку, и изъятии его при принудительном отчуждении для государственных нужд цена отчуждаемого земельного участка определяется в размере выплаченной государству суммы.
4.6.3 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный жилой дом, определяется в размере стоимости земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества в размере, не превышающем их рыночную стоимость.
4.6.4 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, перешедшего к собственнику по гражданско-правовой сделке или по решению суда, определяется в размере стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре или в решении суда, но не превышающей рыночную стоимость. В случае, если в гражданско-правовом договоре цена за земельный участок не указана, стоимость земельного участка определяется по его кадастровой (оценочной) стоимости.
4.6.5 Стоимость недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, определяется в размере, не превышающем его рыночную стоимость.
4.6.6 Рыночная стоимость земельного участка или иного недвижимого имущества, отчуждаемого в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, определяется независимым оценщиком на момент получения собственником или негосударственным землепользователем уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд
4.6.7 Размер возмещения определяется исходя из стоимости имущества и убытков в полном объеме, причиненных собственнику или негосударственному землепользователю в результате принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд и (или) вызванных досрочным прекращением исполнения собственником или негосударственным землепользователем обязательств перед третьими лицами.
4.6.8 Размер возмещения иным лицам, права которых в отношении принудительно отчуждаемого для государственных нужд земельного участка будут прекращены или ограничены, определяется исходя из убытков, которые возникнут у них в результате такого принудительного отчуждения.
4.6.9 По соглашению с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем, ему может быть предоставлен взамен изымаемого земельного участка, другой земельный участок с зачетом стоимости предоставляемого земельного участка (или права на него) в стоимость отчуждаемого земельного участка (или права на него) по кадастровой (оценочной) стоимости.
4.6.10 Возмещение стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, подлежащих возмещению, производится в полном объеме до момента перехода к Республике Казахстан или административно-территориальной единице права собственности на указанное имущество.
4.6.11 Выплата возмещения осуществляется из бюджетных средств. Не допускается осуществление принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, предусматривающего рассрочку выплаты возмещения.
4.6.12 Выплата возмещения иным, чем деньги, имуществом допускается по соглашению между Республикой Казахстан в лице Правительства Республики Казахстан или административно-территориальной единицей в лице местного исполнительного органа и собственником имущества.
4.6.13 Для удобства сбора исходной информации (Приложение А), согласований и организации общественных слушаний, при пикетной разбивке трассы на участки рекомендуется учитывать административные границы территорий, через которые проходит магистральная линия связи.
4.7Состав раздела «Проект полосы отвода»
4.7.1 Рекомендуемый состав раздела «Проект полосы отвода» содержит:
1) Характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
2) Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линий связи (полоса отвода);
3) Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
4) Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
5) Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
6) Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;
7) Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках;
8) Сведения о землепользователях и участках землепользования;
4.7.2 Графическая часть проекта полосы отвода содержит:
1) Топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу;
2) План и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;
3) План трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);
4.7.3 В Проекте полосы отвода определяются (Приложение А):
1) Лица, чьи интересы затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода;
2) Размер компенсации - выплаты в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход;
3) Право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы.
4) Информация о социально-экономическом срезе лиц, чьи интересы затрагиваются, может быть получена путем переписи и социально-экономического исследования.
5) Размеры компенсации определяются в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
 
Приложение А
(информационное) 
 
 
Формы для анализа и сбора исходных данных
 
Таблица A.1 - Сводные данные о последствиях выкупа земель и переселения
 
	№.
	Наименование
	Количество/Площадь

	1
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых в постоянное пользование: 
- частные/арендуемые земли; 
- земли сельских округов и земли запаса
	 

	2
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых временно
	 

	3
	Общая площадь земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 



	4
	Общая площадь земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	5
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	6
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	7
	Общая площадь земель коммерческого назначения, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	8
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	9
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых временно (га)
	 

	10
	Общая площадь частных земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	11
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	12
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых временно
	 

	13
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются навсегда
	 

	14
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются временно
	 

	15
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, интересы которых затрагиваются серьезно
	 

	16
	Общее количество социально незащищенных крестьянских хозяйств
	 

	17
	Общее количество отчуждаемых строений
	 

	18
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих бизнес
	 

	19
	Общее количество работников, чьи интересы затрагиваются: 
- работники предприятий, на которые оказывается воздействие; 
- сельскохозяйственные рабочие хозяйств, на которые оказывается воздействие
	 

	20
	Общее число лиц, подвергающихся воздействию проекта, включая работников предприятий, на которые оказывается воздействие
	 


 
Таблица А.2 - Утрата земель по категориям
 
А). Крестьянские хозяйства, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств, интересы которых затрагиваются
	Число лиц, чьи интересы затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно
	 

	С/х земли
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли жилого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются, без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
В). Юридические лица, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число Фирм/Юридических лиц, интересы которых затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно

	С/х земли
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются без двойного учета)
	 
	 
	 

	Итого (А и В)
	 
	 
	 
	 

	Общее число крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих земли (без двойного учета)
	 
	 
	 


 
Таблица A.3 - Утрачиваемые земли по типу собственности / статусу аренды 
крестьянских хозяйств/ юридических лиц / сельских округов
 
	Право собственности /Статус аренды
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств (к/х) / юридических лиц (ю/л), интересы которых затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Итого
	Постоянно
	Временно
	Итого без двойного учета

	Частная собственность
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Долгосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Краткосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Незарегистрированные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов / земли запаса
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого (без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
Таблица A.4 - Список выкупаемых земель, находящихся в частной собственности
 
	№
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Общая площадь земли (га)
	Выкупаемая площадь (га)
	%о т выкупаемой площади

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А.5 - Лица, подвергающиеся воздействию Проекта и утрачивающие бизнес
 
	№
	ЛИЗ (лица, интересы которых затрагиваются), утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Год начала бизнеса
	Ежемесячный доход, тенге

	Частные собственники

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Арендаторы

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А.6 - Оценка выкупаемых частных земель
 
	№ п/п
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Выкупаемая площадь (га)
	Начислено компенсации, тенге

	Административный район 1

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	Административный район 2

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	 


 
Таблица А.7 - Оценка дохода с сельскохозяйственных земель по административным районам
 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Административный район 1
	Административный район 2

	
	
	
	Наименование выращиваемой культуры 1
	Наименование выращиваемой культуры 2
	Наименование выращиваемой культуры 3
	Наименование выращиваемой культуры 1
	Наименование выращиваемой культуры 2

	1
	Рыночная цена реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Себестоимость реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Чистая прибыль с 1 центнера
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А.8 - Расчет компенсаций за участки, имеющие затраты 
на освоение участков и обременения перед третьими лицами
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер
	№ и дата постановления, решения
	Право пользования
	Степень воздействия, %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	
	
	
	
	
	
	 за досрочное прекращение обязательств перед третьими лицами
	за затраты на освоение земельного участка
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Административный район 1
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 


 
Таблица А.9 - Хозяйства и юридические лица, арендаторы сельскохозяйственных земель, 
интересы которых затрагиваются серьезно (степень воздействия 10% и более)
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер земельного участка № и дата постановления, решения
	Право пользования
	Общая площадь, га
	Отчуждаемая площадь, га
	Степень воздействия, %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А.10 - Компенсация за утрату бизнеса
 
	№
	ЛИЗ,
утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Ежемесячный доход (тенге)
	Кол-во месяцев
	Сумма компенсации (тенге)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 


 
Таблица A.11 - Бюджет выкупа земель и переселения
 
	 
	Виды затрат
	Число ЛИЗ
	Единица измерения
	Количество
	Расчетный бюджет (тенге)

	1
	Компенсация за частные земли
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. с/х земли 
b. коммерческие земли
	 
	 
	 
	 

	2
	Компенсация за арендуемые с/х земли, отчуждаемые в постоянное пользование
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Административный район 1: 
a1. Зерновые 
а2. Многолетние травы 
а3. ............ 
b. Административный район 2:
b1. Зерновые 
b2. Многолетние травы
	 
	 
	 
	 

	3
	Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (утрата более 10% продуктивных земель)
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за строения
	 
	 
	 
	 

	5
	Компенсация работникам, чьи интересы затрагиваются
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за утрату бизнеса
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Компенсация за утраченный доход от бизнеса
в. Утрата работы работниками отчуждаемого бизнеса
	 
	 
	 
	 

	5
	Помощь в переселении
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Помощь социально незащищенным ЛИЗ
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Перерегистрация оставшихся участков ЛИЗ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Компенсация за временные последствия, включая меры по восстановлению земель
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Администрирование /реализация выкупа земель и переселения, включая внутренний мониторинг со стороны уполномоченного органа/
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Внешний мониторинг
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты (10%)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого + Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица А.12 - Процесс подготовки, окончательного завершения и реализации 
Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП)
 
	№
	Наименование работ
	Ответственная организация/подразделение

	А. Подготовка ПВЗП

	A1
	Детальные исследования/консультации
	 

	А2
	Подготовка проекта ПВЗП
	 

	A3
	Рассмотрение ПВЗП
	 

	A4
	Одобрение и раскрытие
	 

	В. Обновление ПВЗП

	В1
	Обновление исследований
	 

	В2
	Утверждение ставок компенсации
	 

	В3
	Определение участков для замены
	 

	В4
	Легализация легализуемых ЛИЗ
	 

	В5
	Идентификация социально незащищенных ЛИЗ
	 

	В6
	Подготовка обновленного ПВЗП
	 

	В7
	Рассмотрение/одобрение обновленного ПВЗП и выпуск отсутствия возражений по присуждению контрактов
	 

	В8
	Одобрение и раскрытие
	 

	С. Реализация ПВЗП

	Cl
	Распределение фондов на ВЗП, включая средства на помощь по переселению и восстановлению
	 

	С2
	Подготовка Плана действий
	 

	С3
	Идентификация различных типов лиц, интересы которых затрагиваются
	 

	С4
	Официальное уведомление
	 

	С5
	Подготовка ваучеров
	 

	С6
	Подготовка участков для замены
	 

	С7
	Регистрация новых участков
	 

	С8
	Процедуры выкупа
	 

	С9
	Выплата компенсаций
	 

	С10
	Перемещение придорожных торговцев, чьи интересы затрагиваются
	 

	С11
	Мониторинг
	 

	С12
	Подготовка отчета о соответствии
	 

	С13
	Рассмотрение отчета о соответствии и выпуск отсутствия возражений по строительным работам
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