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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к участку, объемно-планировочным решениям и инженерному обеспечению учреждений массового отдыха детей и подростков.
1.2 Строительные нормы распространяются на проектирование, строительство, реконструкцию, эксплуатацию учреждений массового отдыха детей и подростков, сооружений и помещений дворцов школьников, станций юных техников, юных натуралистов и юных туристов, детских клубов и школ, лагеря, спортивных школ и т.д.
1.3 Требования настоящих строительных норм не распространяются на проектирование спортивно-зрелищных и спортивно-демонстрационных залов, катков, бассейнов, в том числе с местами для зрителей.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный ппостановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 апреля 2018 года № 146.
СН РК 1.02-02-2013 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрозонирование. Общие положения.
СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.02-11-2011 Общеобразовательные учреждения.
СН РК 3.02-18-2013 Закрытые спортивные залы.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Дети (ребенок): Лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).
3.2 Подросток: Юноша или девушка в переходном от детства к юности возрасте (от 12-14 до 15-17 лет).
3.3 Диспетчерская: Специальная комната, в которой находится диспетчерский пульт с органами управления, средствами связи, устройствами визуального контроля и сигнализации.
3.4 Лагерь с круглогодичным ядром: Лагерь труда и отдыха детей и подростков, имеющий в своем составе помещения, которые могут использоваться всесезонно.
3.5 Кордодром: Специальная площадка для испытания управляемых с помощью корда авиамоделей.
3.6 Функционально-типологическая структура учреждения: Группировка помещений, соответствующая принципам организации работы данного учреждения.
3.7 Внешкольная деятельность: Деятельность учащихся, осуществляемая непосредственно во внешкольных учреждениях, в внеучебное время.
3.8 Обсерватория: Специализированное учреждение (помещение), предназначенное для проведения астрономических, геофизических и метеорологических исследований.
3.9 Игротека: Зал для проведения настольных игр.
3.10 Внеучебная деятельность: Вся деятельность учащихся общеобразовательных школ в внеучебное время, подразделяемая на внеклассную и внешкольную.
3.11 Пандус: Наклонная плоскость для вертикального сообщения как внутри, так 
и вне здания.
3.12 Внеклассная деятельность: Деятельность учащихся, осуществляемая в стенах школьного здания в неучебное время.
3.13 Функционально-планировочная группа (блок) помещений: Группа помещений, предназначенных для определенного профиля клубно-кружковой 
работы.
3.14 Функционально-планировочная единица: Помещения, предназначенные для одного направления деятельности.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цель нормативных требований
 
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности при проектировании и возведении учреждений массового отдыха детей и подростков, создания условий для отдыха, оздоровления, проживания (пребывания), питания, занятости, оказание медицинского и административно-бытового обслуживания с учетом пожарных, санитарно-гигиенических, эргономических требований, надежности и устойчивости конструкций, не допуская возникновения неприемлемых рисков причинения вреда здоровью и жизни детей и персонала, соблюдая меры по охране окружающей среды, сокращению энергопотребления и рационального использования природных ресурсов.
 
 
4.2 Функциональные требования
 
4.2.1 Здания учреждений массового отдыха детей и подростков должны проектироваться таким образом, чтобы конструкции и детали здания сохраняли заданные качества в течение установленного срока их службы.
4.2.2 Основания и несущие конструкции должны выдерживать сочетание предполагаемых воздействий, которые они могут испытывать с учетом нагрузок и воздействий, в том числе климатических, геологических, а также особенностей внутренней среды в здании.
4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности учреждений массового отдыха детей и подростков должно предусматривать комплекс мероприятий по своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при пожаре, защите строительных конструкций от огня и предотвращению распространения пожара.
4.2.4 Необходимо учитывать при проектировании и строительстве учреждений массового отдыха детей и подростков мероприятия по раннему обнаружению 
очага пожара, оповещению людей и ликвидации пожара в максимально короткие сроки.
4.2.5 Объемно-планировочные и конструктивные решения учреждений должны соответствовать его назначению, необходимому составу и параметрам отдельных помещений, должны быть предусмотрены безопасные и комфортные условия для проживания или иной деятельности детей, подростков и персонала.
4.2.6 В зданиях учреждений массового отдыха детей и подростков должен учитываться комплекс мероприятий по обеспечению микроклимата помещений (температура, допускаемый уровень шума, влажность, скорость движения воздуха в помещениях, освещенность и инсоляция), наличие специальных помещений и оборудования в соответствии с назначением здания.
4.2.7 При проектировании, строительстве и эксплуатации учреждений массового отдыха детей и подростков следует обеспечить соблюдение экологических требований, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям жизни человека, не вызывающих загрязнение воздушного и водного бассейнов, с максимальной сохранностью природного ландшафта.
4.2.8 Здание и прилегающую территорию учреждений массового отдыха детей и подростков необходимо проектировать с учетом доступности для маломобильных групп населения.
4.2.9 При строительстве и эксплуатации учреждений массового отдыха детей и подростков должна обеспечиваться охрана окружающей среды, сокращение энергопотребления и рациональное использование природных ресурсов.
Раздел дополнен пунктом 4.2.10 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ 
4.2.10 На этапе проектирования учреждений массового отдыха детей и подростков необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

5.1 Основные положения
 
5.1.1 Учреждения массового отдыха детей и подростков следует проектировать в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», «Санитарно-эпидемиологические требования к санаторным и оздоровительным объектам» и других нормативно-технических документов, устанавливающих требования к проектированию, строительству и эксплуатации.
5.1.2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков подразделяются на следующие виды:
а) дворец школьников (дома, центры, комплексы, центры детско-юношеского творчества и иные);
б) станция юных натуралистов (детские экологические центры, биологические центры, экобиоцентры);
в) станция юных техников (центры, школы технического творчества детей и юношества);
г) станция юных туристов (центры детско-юношеского туризма);
д) детский дворовый и военно-патриотический клубы (другие клубные досуговые организации);
е) детские школы искусств (музыкальные, художественные, школы искусств и другие школы художественно-эстетической направленности);
ж) детский оздоровительный лагерь (центры, комплексы, загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания, палаточные, юрточные и иные);
к) детско-юношеская спортивная школа;
л) специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
м) учебно-методический центр дополнительного образования для детей;
н) другие организации по направлениям деятельности и интересам детей.
 
Примечание - Учебно-методические центры могут быть республиканские, областные и районные. Научно-практические центры могут быть республиканские и областные.
 
5.1.3 Проектирование учреждений массового отдыха детей и подростков должно основываться на функциональном назначении.
5.1.4 При проектировании учреждений массового отдыха детей и подростков в сейсмической зоне и проведении инженерных изысканий обязательно выполнение требований СН РК 1.02-02 и действующих нормативно-технических документов, обеспечивающих безопасность проектирования зданий в сейсмических районах.
5.1.5 При проектировании учреждений массового отдыха детей и подростков должны учитываться зональные и региональные требования условий строительства, специфика, состав и количество основных и вспомогательных зданий и сооружений.
5.1.6 При проектировании сети внешкольных учреждений необходимо учитывать демографические условия.
5.1.7 При проектировании домов школьников необходимо использовать опыт разработки типовых проектов, дворцы школьников должны иметь индивидуальный состав помещений, определяемый местными условиями.
5.1.8 Безопасность учреждений массового отдыха детей и подростков, а также связанные со зданиями или сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, эксплуатации и утилизации следует обеспечивать в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
 
 
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
 
5.2.1 Нормативные значения нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и 
перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть приняты в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.2.2 Для обеспечения надежности и устойчивости зданий необходимо предусмотреть конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий, а также их отдельных элементов.
5.2.3 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность:
а) разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации здания;
б) недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в целом, вследствие деформаций, образования трещин.
5.2.4 Соответствие несущих конструкций требованиям по механической безопасности должно осуществляться на основании анализа всей проектируемой 
несущей конструкции и ее элементов с применением табличных или опытных данных в целях обеспечения надежности и устойчивости здания.
5.2.5 При проектировании учреждений следует учитывать сохранение прочности и устойчивости при условии систематического технического обслуживания, соблюдения правил эксплуатации и ремонта здания.
5.2.6 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими 
условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение следует соблюдать требования, установленные в нормативно-технических документах по инженерным сетям.
5.2.7 Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов.
 
 
5.3 Требования по пожарной безопасности
 
5.3.1 Пожарная безопасность и объемно-планировочное решение здания 
должны соответствовать требованиям технических регламентов «Общие требования к пожарной безопасности», «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и  требованиям действующих нормативно-технических документов по противопожарной безопасности.
5.3.2 В зданиях дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СН РК 2.02-02 и действующими нормативными документами.
5.3.3 Территория лагеря обеспечивается противопожарными щитами, устройствами и инвентарем по форме, установленной местными органами противопожарного надзора.
5.3.4 Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточенно.
5.3.5 При эксплуатации отопительных котлов на газообразном и жидком топливе во избежание взрывоопасной ситуации при технологическом проектировании необходимо строго соблюдать требования действующих нормативных документов.
5.3.6 Для обеспечения пожарной безопасности учреждений массового отдыха детей и подростков необходимо предусматривать:
а) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего существующего здания или сооружения;
б) использование несгораемых или трудносгораемых строительных материалов на путях эвакуации людей;
в) безопасную эвакуацию людей, в том числе маломобильных групп населения;
г) минимальную протяженность путей эвакуации;
д) систему обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей (в том числе маломобильных групп населения);
е) автоматическое пожаротушение;
ж) противодымную защиту;
к) необходимое количество, удобное расположение и безопасные габариты эвакуационных выходов;
л) возможность проезда и подъезда пожарной техники, безопасного доступа подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара;
м) наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение.
 

5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
 
5.4.1 Градостроительные решения
 
5.4.1.1 Общие планировочные решения 
 
5.4.1.1.1 При выборе участка под строительство учреждений для массового отдыха детей и подростков необходимо учитывать санитарно-гигиенические условия, эпидемиологическую и физико-геологическую характеристики района.
5.4.1.1.2 Санитарно-гигиенические условия размещения внешкольных учреждений должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к школьным зданиям согласно СН РК 3.02-11.
5.4.1.1.3 Объемно-планировочные решения всех помещений учреждений для массового отдыха детей и подростков необходимо подразделить на следующие группы:
а) приемные и административные;
б) спальные, питания, культурно-массового обслуживания, хозяйственные.
5.4.1.1.4 Не допускается на территории высаживать колючие кустарники, зеленые насаждения (деревья, кустарники), дающие мелкие семена, ядовитые и вызывающие аллергию у детей плоды. 
5.4.1.1.5 Направление основного светового потока естественного освещения в помещениях с пребыванием детей должно быть боковое.
5.4.1.1.6 Требования к инсоляции и солнцезащите следует обеспечивать путем ориентации помещений по сторонам света, а также мерами конструктивного и планировочного характера.
5.4.1.1.7 Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема и снижать нормируемую величину коэффицента естественной освещенности помещения.
5.4.1.1.8 На земельных участках учреждений должен предусматриваться отвод дождевых и талых вод.
 
5.4.1.2 Планировочные решения участка дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов
 
5.4.1.2.1 Зону физкультурно-спортивных занятий следует располагать вблизи группы помещений спортблока и делить на подзоны военно-спортивных и физкультурно-спортивных занятий.
5.4.1.2.2 Для обеспечения доступности для всех возрастных групп детей (подростков) и равномерного их охвата внеучебной деятельностью дома (дворцы) школьников необходимо размещать в центре обслуживаемой зоны, в удобной и безопасной связи с остановками городского транспорта.
5.4.1.2.3 Станции юных техников и натуралистов следует размещать на благоприятной для организации занятий территории.
5.4.1.2.4 Площадь и конфигурация участка дворца школьников должна обеспечивать необходимой территорией для проведения и размещения парадов и торжественных построений, сооружений и площадок, необходимых для кружковой работы (технического творчества, юннатской, военно- и физкультурно-спортивных занятий), организацию досуга и развлечений различных возрастных групп детей (подростков).
5.4.1.2.5 Здание станции юных натуралистов необходимо располагать на отдельном участке.
5.4.1.2.6 Парники и теплицы должны располагаться рядом на участке, изолированном от воздействия ветров.
5.4.1.2.7 Географическую площадку необходимо устраивать на учебно-опытном участке.
 
5.4.1.3 Планировочные решения участка лагерей
 
5.4.1.3.1 Предоставление земельного участка под строительство лагеря, ввод в эксплуатацию зданий (отдельных помещений), увеличение проектной мощности учреждения или изменение ее целевого назначения подлежат согласованию с органами и учреждениями в порядке, установленном актами законодательства Республики Казахстан.
5.4.1.3.2 Проектная документация на реконструкцию, в том числе модернизацию, на капитальный ремонт, при которых осуществляются расширение или увеличение мощности, а также услуги, связанные с питанием, организацией воспитательного процесса, проживанием детей, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья, подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.
5.4.1.3.3 Загородные лагеря следует размещать за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Расстояния от промышленных, коммунальных и хозяйственных организаций до оздоровительных учреждений принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских, поселковых и сельских населенных пунктов.
5.4.1.3.4 Лагерь должен иметь самостоятельный земельный участок, позволяющий создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей.
5.4.1.3.5 Лагерь следует размещать с учетом розы ветров, с наветренной стороны от источников шума, загрязнений атмосферного воздуха, выше по течению водоемов относительно источников загрязнения.
5.4.1.3.6 При выборе участка под строительство лагеря не допускается:
а) размещение лагеря на участках, ранее используемых под свалки, скотомогильники, поля ассенизации, кладбища, а также участках, имеющих химическое, бактериальное или другое загрязнение почвы;
б) прокладка по территории лагеря магистральных инженерных коммуникаций городского (сельского) назначения (водоснабжения, водооотведения, теплоснабжения, электроснабжения);
в) размещение на территории лагеря жилых строений, в том числе для персонала, организаций, построек и сооружений, не имеющих отношения к содержанию и эксплуатации лагеря;
г) нахождение и выпас на территории лагеря домашних животных и птиц.
 
 
5.5 Архитектурно - планировочные решения дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов
 
5.5.1 Общие параметры к проектированию зданий дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов
 
5.5.1.1 Объемно-планировочное решение зданий дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов следует принимать с учетом следующих положений:
а) требований к функционально-типологической структуре вида учреждения и типа здания (с учетом очередности строительства);
б) конструктивного решения;
в) природно-климатических и строительных условий района;
г) условий конкретного участка при индивидуальном или экспериментальном строительстве;
д) архитектурно-художественной выразительности с учетом значимости объекта и его градостроительной роли.
5.5.1.2 В здании детской юношеской спортивной школы предусматривают зоны:
а) игровые;
б) общей физической подготовки;
в) специализированные по видам спорта для технической и тактической подготовки с группами обслуживающих помещений;
г) административно-хозяйственные и другие помещения в зависимости от профиля школы.
5.5.1.3 Каждое внешкольное учреждение необходимо размещать в самостоятельном здании или нескольких отдельных зданиях. 
Объекты, размещаемые в многоквартирном жилом доме, должны иметь отдельный вход, не совмещенный с подъездом жилого дома.
5.5.1.4 Все помещения, кроме обслуживающих (помещение бассейна для испытания плавающих моделей, помещение для испытания моторов, кладовые, хозяйственные мастерские, помещения, обслуживающие плавательный бассейн и т.д.), должны располагаться в надземной части здания.
5.5.1.5 Ориентация кружковых помещений принимается согласно требованиям нормативно-технических документов к общественным зданиям.
5.5.1.6 При ориентации оконных проемов зальных помещений на юг и юго-запад необходимо предусматривать регулируемую солнцезащиту (согласно действующим нормам по инсоляции зданий и помещений).
5.5.1.7 Во всех кружковых помещениях, предназначенных для работы с детьми, а также в методических и административных помещениях должно быть предусмотрено естественное освещение в соответствии с СН РК 2.04-01.
5.5.1.8 На цокольном этаже не допускается размещать помещения для пребывания детей, а также учебные помещения.
 
5.5.2 Структура зданий, взаимосвязь функционально - планировочных групп помещений и связь их с участком
 
5.5.2.1 Функционально-типологическая структура учреждения должна обеспечивать группировку помещений в здании в функционально - планировочные группы в соответствии с принципами организации работы данного вида учреждения и типа здания.
5.5.2.2 Здание станций юных техников должно подразделяться на следующие функционально - планировочные группы помещений:
а) группа кружковых помещений объединяет группу помещений для младших школьников, конструкторов - рационализаторов, научных обществ детей (подростков), технических видов спорта;
б) организационно - массовый отдел;
в) административно - хозяйственная группа помещений;
г) блок гаражей.
5.5.2.3 Группу помещений для технических видов спорта следует совмещать с блоком гаражей и проектировать в виде здания отдельно стоящего или соединенного с основным зданием теплым переходом.
5.5.2.4 Комплекс зданий станции юных натуралистов должен подразделяться на следующие функционально - планировочные группы помещений:
а) блок учебных лабораторий;
б) блок помещений инструктивно - методической и организационно - массовой работы;
в) система павильонов на участке (теплицы, павильон животноводства, хозблок, профильный лагерь).
5.5.2.5 Планировочное решение строений зданий должно обеспечивать возможность как автономной, так и совместной эксплуатации функционально - планировочных групп помещений.
5.5.2.6 Планировочное и конструктивное решение здания должно обеспечивать необходимую звукоизоляцию для автономной эксплуатации зрительного зала, зала массовых мероприятий, игровых залов и остальных помещений массовой работы, а также объединение и совместное использование этих помещений в различных их сочетаниях.
 
5.5.3 Клубно-кружковые помещения
 
5.5.3.1 К кружковым помещениям необходимо предъявлять те же гигиенические требования, что и к учебным помещениям общеобразовательных школ.
5.5.3.2 Каждая группа помещений по направлению (профилю) и разновидности клубно-кружковой работы должна образовывать функционально - планировочную единицу, размещаемую в здании в возможно более тесной связи по горизонтали или по вертикали (в зависимости от функционально - технологической специфики каждого вида деятельности).
5.5.3.3 Кружковые помещения одной функционально-планировочной группы помещений или родственные (по характеру работы) следует группировать вокруг общих помещений холлов - выставок.
5.5.3.4 Лаборантские (подсобные) должны располагаться смежно с соответствующими лабораториями и соединяться с ними дверями.
5.5.3.5 В мастерских (лабораториях) с тяжелым станочным оборудованием должны быть специальные полы, выдерживающие высокую нагрузку.
 
5.5.4 Помещения для массовой работы
 
5.5.4.1 Помещения для массово - методической работы включают зал массовых мероприятий, игротеку (зал настольных игр), музеи и выставки общественно-политические и историко-краеведческие, художественного и научно-технического творчества, подгруппу помещений зрительного зала с обслуживающими помещениями и кинолекционный зал.
5.5.4.2 Зрительный зал, сцену и помещения технического обслуживания сцены и зала следует проектировать с учетом требований соответствующих нормативных документов.
5.5.4.3 Объемно-пространственное решение зрительного зала должно обеспечивать нормативные условия видимости при всех видах мероприятий и быть благоприятным для акустики зала.
5.5.4.4 На планшет сцены необходимо предусматривать выходы.
5.5.4.5 Помещения, обслуживающие сцену, должны быть удобно связаны с кружковыми помещениями для сценического искусства, используемыми в качестве артистических.
5.5.4.6 Помещения выставок и музеев должны образовывать функционально-планировочную подгруппу помещений, входящую в состав группы помещений массовой работы.
5.5.4.7 Кинолекционный зал следует группировать с помещениями выставки творчества, в котором могут устраиваться периодические выставки по тематике проводимых мероприятий.
Необходимо предусматривать связь кинолекционного зала не только с помещениями массово - методической работы, но и с клубно-кружковыми.
5.5.4.8 Помещение актового зала следует проектировать по аналогии с помещением актового зала школьного здания.
5.5.4.9 В зрительном зале дворца школьников необходимо предусмотреть оборудование, позволяющее рассаживать дополнительное число детей.
5.5.4.10 При проектировании зрительного зала дворцов школьников по периметру стен и под потолком необходимо предусмотреть устройства для крепления декоративного и праздничного оформления, а также электророзетки для подключения игровых 
установок и аттракционов.
 
5.5.5 Помещения для физкультурно-спортивных занятий
 
5.5.5.1 Требования, предъявляемые к проектированию спортивного зала и бассейна во дворцах школьников, принимаются согласно СН РК 3.02-18 и соответствующих нормативных документов по проектированию спортивных сооружений.
5.5.5.2 Несущие и ограждающие конструкции спортивного зала должны обеспечивать возможность крепления к ним встроенного и переносного оборудования (конструкции для баскетбольных щитов, консоли для гимнастических колец, гимнастические перекладины, стойки для волейбола и др.). 
5.5.5.3 Внутреннюю отделку следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.5.5.4 Расположение помещений группы спортзала и их взаимосвязь должны обеспечивать движение занимающихся в следующей последовательности: вестибюль с гардеробной верхней одежды - помещения для переодевания для мальчиков и девочек (с душевыми и санузлами) - спортивный зал.
5.5.5.5 Взаимное расположение сооружений и помещений бассейна должно обеспечивать движение занимающихся в следующей последовательности: вестибюль с гардеробной верхней одежды и регистратурой - помещение для переодевания - зал для подготовительных занятий - помещение для переодевания - душевая - проходной ножной душ - ванна, на обратном пути из ванны: душевая - помещение для переодевания.
 
5.5.6 Помещения административно-хозяйственного назначения и обслуживания
 
5.5.6.1 Состав и площади помещений административно-хозяйственного назначения принимаются в зависимости от вида учреждения и типа здания.
5.5.6.2 Помещения административно-хозяйственного назначения и обслуживания включают следующие группы помещений: административно-хозяйственные, входные и обслуживающие, технические. 
5.5.6.3 В зданиях дворцов школьников санитарные узлы следует предусматривать раздельно - для обслуживания посетителей зрелищно-массовой группы помещений, посетителей клубно-кружковой и методической группы помещений и помещений физкультурно-спортивных занятий.
5.5.6.4 Не допускается размещать входы в санузлы и умывальные из лестничных клеток и непосредственно против входов в кружковые помещения.
5.5.6.5 В зданиях дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов в зависимости от вида учреждения и величины обслуживаемого 
контингента (типа здания) предусматривается буфет периодического использования (для обслуживания мероприятий массовых или методических) или буфет постоянно действующий (круглосуточный), рассчитанный на обслуживание постоянного контингента (административно-хозяйственного персонала, педагогов и воспитателей, части детей).
 
5.5.7 Помещения учреждений дворцов школьников, станций юных техников и юных натуралистов
 
5.5.7.1 Площадь каждой лаборатории (кружкового помещения) определяется видом деятельности, числом участников (рабочих мест), необходимым набором мебели, оборудования и функциональной организацией процесса.
5.5.7.2 Необходимо избегать узких и длинных помещений.
5.5.7.3 В помещениях музыкальных, хореографических отделений, студий и кабинетов звукозаписи должна быть обеспечена звукоизоляция. 
5.5.7.4 Во всех помещениях, предназначенных для учебных занятий музыкой, необходимо предусматривать акустические тамбуры.
5.5.7.5 Для отделки помещений используют строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. 
5.5.7.6 Полы в помещениях со станочным оборудованием должны отвечать следующим требованиям: высокая износостойкость (в том числе против металлической стружки), стойкость к воздействию масел и растворителей, ударная стойкость, легкость и простота уборки.
5.5.7.7 Покрытие полов в лабораториях физики и химии должно обеспечивать надежную ликвидацию последствий различных химических реакций и стойкость к химическим реагентам.
5.5.7.8 Все оборудование, являющееся источником пылевыделений, должно иметь местную механическую вытяжную вентиляцию при наличии общеобменной механической вентиляции.
5.5.7.9 Мастерские оснащают малошумным оборудованием, уровни шума и вибрации не должны превышать допустимых уровней в соответствии с установленными требованиями законодательства Республики Казахстан.
5.5.7.10 Для проведения теоретических занятий с туристско-краеведческим, эколого-биологическим направлением деятельности должны быть выделены учебные помещения, имеющие удобную связь с экспериментальными лабораториями и лаборантскими, лабораторией цветоводства и растениеводства, с теплицами через теплый переход.
5.5.7.11 При устройстве в здании оранжереи, зимнего сада, уголка живой природы необходимо обеспечивать температурный и влажностный режим, благоприятный для растений и животных, выделить помещения для теоретических занятий и прилегающие к ним подсобные помещения для хранения инвентаря, приготовления кормов для животных.
5.5.7.12 Во всех помещениях следует применять систему общего освещения. 
 
 
5.6 Архитектурно-планировочные решения лагерей
 
5.6.1 Общие параметры к проектированию лагерей
 
5.6.1.1 Функционально - планировочную структуру лагеря необходимо определять с учетом условий размещения лагерей и существующих учреждений культурно - бытового обслуживания населения, уровня комфорта, соответствия профиля в период каникул, особенностей эксплуатации во внеканикулярный период.
5.6.1.2 В лагере с сокращенным составом помещений функционально-планировочная структура должна формироваться из следующих групп: проживания, приемно-вестибюльной и административно - хозяйственной.
5.6.1.3 Функционально-планировочная структура лагеря должна предусматривать возможность очередности строительства зданий, расширение лагеря на отведенной территории, в том числе его перепрофилирование в зависимости от изменения 
профиля работ старшеклассников, особенностей внеканикулярного использования помещений.
5.6.1.4 Функционально-планировочная структура лагеря должна обеспечивать тесную взаимосвязь между помещениями и площадками групп проживания, питания, культурно - массового назначения. При этом необходимо помещения приемно-вестибюльной группы размещать таким образом, чтобы они обеспечивали тесную взаимосвязь между основными группами помещений.
5.6.1.5 Объемно-планировочные решения лагеря следует принимать с учетом климатических условий региона строительства.
5.6.1.6 В группу помещений лагеря должны входить помещения - питания, жилые, медицинского, административно - хозяйственного назначения, а также спортивные площадки и сооружения культурно - массового назначения.
5.6.1.7 Не допускается помещения с шумо-вибрирующим оборудованием размещать смежно над и под спальными помещениями.
5.6.1.8 Спальные помещения должны быть изолированы от источников шума. 
5.6.1.9 Спальные, культурно-массового назначения и административные помещения в стационарных оздоровительных организациях должны размещаться только в наземных этажах.
 
5.6.2 Помещения проживания
 
5.6.2.1 Группа помещений проживания должна включать:
а) жилые комнаты;
б) санитарные узлы;
в) комнаты дневного пребывания (или веранды);
г) жилые комнаты для педагогов с санитарными узлами;
д) помещения бытового обслуживания общего назначения. 
5.6.2.2 В круглогодичных лагерях (кроме лагерей в комплексе со школой) уровень комфортности помещений для проживания зависит от количества мест в комнате, площади, наличия соответствующего санитарно-технологического оборудования.
5.6.2.3 Помещения каждого отряда (группы) должны иметь самостоятельный выход на участок.
 
5.6.3 Помещения питания
 
5.6.3.1 Группа помещений питания должна иметь следующие подгруппы помещений: обеденный зал с раздаточной, служебно-бытовые и производственные помещения, помещения приема и хранения продуктов.
5.6.3.2 На генеральном плане пищеблок должен быть приближен к въезду в лагерь и занимать место, равноудаленное от жилых помещений, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.6.3.3 Следует предусматривать последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречного движения посетителей и персонала путем объемно-планировочных и конструктивных решений.
5.6.3.4 Обеденные залы необходимо разделить на ряд малых зон для создания определенного комфорта для групп, отрядов и подразделений лагеря.
5.6.3.5 В помещениях питания предусматривается пищеблок, работающий на сырье или на полуфабрикатах.
 
5.6.4 Помещения культурно - массового назначения
 
5.6.4.1 Группа помещений культурно-массового назначения должна включать следующие подгруппы помещений: зрелищную, политико-массовую, клубно-производственную и спортивную, а также помещение трудового обучения.
5.6.4.2 В составе помещений проектируемых лагерей для старшеклассников обязательно должны быть универсальные залы для просмотра кино и видеофильмов, проведения сборов, вечеров, лекций и других массовых мероприятий.
5.6.4.3 Универсальный зал должен оснащаться амфитеатром, и загрузка зала должна осуществляться по пандусам.
5.6.4.4 Площадки политико-массового, культурно - массового и спортивного назначения следует проектировать с учетом возможности проведения отрядных мероприятий.
5.6.4.5 В состав помещений культурно - массового назначения должна входить библиотека с читальным залом и местом для проведения выставок, игротека со столами для игр, игровыми залами.
5.6.4.6 Все лагеря должны иметь открытую или крытую площадку с эстрадой для просмотра кино и видеофильмов, концертов, выступлений участников художественной самодеятельности, а также площадку массовых действий. 
5.6.4.7 В состав клубно-производственной подгруппы должны входить универсальные мастерские для технического и художественного творчества с подсобными помещениями.
 
5.6.5 Помещения административно - хозяйственного назначения
 
5.6.5.1 Группа помещений административно - хозяйственного назначения должна включать следующие подгруппы помещений: административные, хозяйственные и бытовые.
5.6.5.2 Приемно-вестибюльная группа должна включать следующие подгруппы помещений: вестибюльную или медицинскую.
5.6.5.3 Помещение для хранения спецодежды необходимо объединить с помещением для сушки одежды и обуви и расположить его отдельно от всей группы спальных помещений.
5.6.5.4 В зоне административно-хозяйственного назначения размещаются инженерные сооружения, склады, мастерские, гараж, автостоянки индивидуального транспорта, жилые помещения для работников.
5.6.5.5 Зона административно-хозяйственного назначения должна размещаться с учетом розы ветров с подветренной стороны по отношению к основным зданиям, со стороны входа в производственные помещения пищеблока и иметь отдельный въезд.
5.6.5.6 В подвальных помещениях должны размещаться складские и подсобные помещения, вентиляционные камеры, подъемники-лифты и другие подсобные службы.
 
5.6.6 Медицинские помещения
 
5.6.6.1 В лагерях всех типов, кроме лагерей с сокращенным составом помещений, в составе медицинской подгруппы следует предусмотреть медицинский пункт.
5.6.6.2 Минимальный набор помещений медицинского пункта должен включать кабинет врача, процедурный кабинет, дополнительно предусматривается палата изолятора. 
5.6.6.3 Палаты изолятора должны быть непроходными.
5.6.6.4 Для внутренней отделки медицинских помещений должны применяться материалы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
 
5.6.7 Сооружения и площадки, специализированные по профилю лагеря
 
5.6.7.1 В лагерях всех типов необходимо предусматривать спортивные сооружения и площадки. 
5.6.7.2 В составе спорткомплекса лагеря, независимо от вместимости, следует обязательно включать футбольное поле.
5.6.7.3 Количество площадок для спортивных игр (волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис) рассчитывается в зависимости от вместимости лагеря.
5.6.7.4 Спорткомплекс следует проектировать компактной группой, отделяя от жилых зданий зеленой защитной зоной.
5.6.7.5 При наличии вблизи лагеря водоемов необходимо обустроить их для обучения основам плавания и проведения игр на воде.
5.6.7.6 Оборудование строевой площадки должно включать твердое покрытие, разбивку поверхности с нанесением ярких меток, размещение наглядных пособий и средств наглядной агитации.
5.6.7.7 Участок оборонно-спортивного лагеря должен иметь ограждение с контрольно - пропускным пунктом при въезде.
5.6.7.8 При специализации «плавание» или «водное поло» следует обязательно проектировать искусственный сборный бассейн с подогревом воды от котельной пищеблока.
5.6.7.9 Профильные лагеря технического творчества должны иметь необходимые помещения для различных видов работ по техническому творчеству и кордодром для испытания моделей с площадкой управления.
5.6.7.10 Лагеря, специализирующиеся по художественному творчеству, должны иметь клубный корпус со зрительным залом. 
5.6.7.11 Состав специализированных зон лагерей творчества определяется внешкольными учреждениями, на базе которых организованы эти лагеря.
5.6.7.12 Для лагеря малой вместимости в состав культурного центра необходимо вводить блок универсального использования. 
5.6.7.13 В лагерях большой вместимости необходимо применять специализированные блоки для занятий по профилю лагеря.
 
 
5.7 Инженерные сети и системы
 
5.7.1 Отопление и вентиляция
 
5.7.1.1 Учреждения следует оборудовать системами центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Отопление и вентиляцию зданий домов школьников, станций юных техников и юных натуралистов следует проектировать в соответствии с СН РК 4.02-01 и требованиями действующих нормативных документов.
5.7.1.2 Все помещения должны быть оборудованы системой вентиляции посредством системы воздуховодов, форточек, откидных фрамуг, створок и других приспособлений в оконных переплетах и наружных стенах. 
5.8.1.3 Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений учреждений в жаркое время года окна, имеющие южную, юго-западную и западную ориентации, должны быть обеспечены солнцезащитными устройствами или шторами.
5.8.1.4 Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.
5.7.1.5 Отдельные системы вытяжной вентиляции предусматривают в учебных помещениях, кабинетах (при отсутствии воздушного отопления), лабораториях, зрительных залах с артистическими, лекционных аудиториях, мастерских, спортивных залах, бассейнах, душевых, помещениях питания, медицинском пункте, киноаппаратной, санитарных узлах, помещениях для дезинфекции и обработки уборочного инвентаря.
5.7.1.6 Вытяжная вентиляция из палат медицинского изолятора должна осуществляться посредством индивидуальных раздельных воздушных каналов, исключающих перетекание воздуха по вертикали.
5.7.1.7 В оздоровительных организациях круглогодичного функционирования отопление должно предусматриваться во всех зданиях и сооружениях.
5.7.1.8 Концентрации вредных веществ в воздухе всех помещений учреждений не должны превышать предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия для атмосферного воздуха населенных мест.
 
5.7.2 Водоснабжение и канализация
 
5.7.2.1 Холодное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки следует проектировать согласно требованиям СН РК 4.01-01 и действующих нормативно-технических документов.
5.7.2.2 При отсутствии централизованной системы водоснабжения следует оборудовать местные системы водоснабжения.
5.7.2.3 В системах оборотного водоснабжения следует использовать природные и сточные воды при соответствующей очистке и обработке.
5.7.2.4 В районах без централизованной канализации по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения оборудуют местную систему канализации с септиком.
5.7.2.5 При отсутствии систем внутренней канализации устройство внутреннего водопровода в здании не допускается.
5.7.2.6 Не допускается устройство канализационных стояков и трубопроводов в помещениях для хранения и обработки пищевых продуктов и приготовления пищи, помещениях медицинского назначения.
5.7.2.7 Системы канализации должны обеспечивать безопасное отведение сточных вод в объемах, соответствующих расчетному числу водопотребителей и установленных санитарно-технических приборов.
 
5.7.3 Искусственное освещение
 
5.7.3.1 Освещение учреждений массового отдыха детей и подростков следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01 и действующими нормативно-технических документов.
5.7.3.2 Общее искусственное освещение должно предусматриваться во всех помещениях. 
Для освещения отдельных функциональных зон и рабочих мест следует устанавливать местное освещение.
5.7.3.3 Для искусственного освещения необходимо использовать лампы одного типа.
5.7.3.4 Светильники следует располагать параллельно светонесущей стене.
5.7.3.5 В вестибюлях, коридорах, рекреациях, гимнастических и актовых 
залах, мастерских, на лестничных клетках необходимо оборудовать аварийное освещение.
 
5.7.4 Электроснабжение и слаботочные устройства
 
5.7.4.1 Электротехнические устройства учреждений следует проектировать в соответствии с СН РК 4.04-07 и требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.7.4.2 Здание дворца школьников должно быть оборудовано системой технологической звукофикации, трансляции концертов и оповещения по служебным помещениям.
5.7.4.3 Электрощитовые помещения должны быть оборудованы:
а) пожарно-охранной сигнализацией с выводом сигнала в диспетчерскую 
службу;
б) электропитанием переменного тока с первой категорией надежности электроснабжения, с автоматическим включением резерва;
в) защитным заземлением.
5.7.4.4 Электропроводка должна быть выполнена скрыто.
5.7.4.5 На выходах из зрительных и актовых залов массовых мероприятий должны быть установлены световые указатели от сети аварийного освещения.
5.7.4.6 Для запитки аварийного освещения следует обязательно предусмотреть установку с аккумуляторными батареями.
5.7.4.7 Система оповещения и управления эвакуацией людей должна обеспечивать своевременное сообщение людям информации о возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций.
5.7.4.8 Время работы систем оповещения и управления эвакуацией должно быть не меньше времени эвакуации из объекта.
Пункт 5.7.4.9 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
5.7.4.9 Система видеонаблюдения должна выполнять как охранные функции, так и давать информацию для оценки тревожной ситуации в управление службы по охране порядка по требованиям, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5.8 Требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения
 
5.8.1 Учреждения массового отдыха детей и подростков, рассчитанные на одновременное пребывание детей-инвалидов следует проектировать с учетом требований СН РК 3.06-01.
5.8.2 Планировочные решения, оборудование и благоустройство территории учреждений массового отдыха детей и подростков должны обеспечивать безопасное и беспрепятственное передвижение всех маломобильных групп посетителей, включая посетителей на креслах-колясках, и свободный доступ их ко всем сооружениям и площадкам.
5.8.3 При проектировании учреждений следует предусматривать специальные устройства для удобного доступа в помещения, свободного передвижения маломобильных групп населения. Необходимо исключить перепад уровней в помещениях на путях перемещения маломобильных групп.
5.8.4 При входах в здания необходимо проектировать наряду с лестницами пандусы, специальные двери, тамбуры и другие приспособления для маломобильных групп.
5.8.5 Для обеспечения безопасности путей движения для маломобильных посетителей все продольные уклоны на путях движения не должны превышать соответствующие параметры, разрешенные для пандусов.
 
 
5.9 Требования по охране окружающей среды 
 
5.9.1 При размещении учреждений массового отдыха детей и подростков необходимо обеспечить выполнение природоохранных требований:
а) восстановление природной среды, экологической безопасности с учетом ближайших (отдаленных) экологических, экономических, иных последствий их эксплуатации;
б) приоритет сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия;
в) соблюдение правовых экологических требований при выборе места строительства объекта;
г) выполнение санитарных правил и установление санитарно-защитных зон при размещении объектов.
5.9.2 Следует дополнительно предусматривать экологические требования, в частности:
а) обеспечение сохранения среды обитания и путей миграции животного мира, неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий;
б) соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха, учета фонового уровня, прогноза изменения его качества;
в) учет влияния объекта на состояние вод и природную среду, согласование 
места строительства объектов, охрана водного фонда, охрана окружающей среды, использование и охрана природных ресурсов с соответствующими органами;
г) согласование размещения и определения места строительства объекта, 
проведение экологической экспертизы проекта.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

6.1 Требования по сокращению энергопотребления
 
6.1.1 Проектирование учреждений массового отдыха детей и подростков в части сокращения энергопотребления должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, требования которых направлены на эффективное использование энергетических ресурсов.
6.1.2 Учреждения массового отдыха детей и подростков необходимо проектировать с учетом увеличения теплозащитных свойств ограждающих конструкций при одновременном использовании современных инженерных энергосберегающих методов и технологий.
6.1.3 При проектировании следует применять современные технологии, позволяющие обеспечивать оптимальный уровень потребления энергии и рационального расхода имеющихся ресурсов.
6.1.4 Учреждения должны быть оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, а также допускается установка оборудования, обеспечивающая выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования.
6.1.5 При проектировании учреждений массового отдыха детей и подростков разрешается использовать возобновляемые источники энергии для освещения на территории.
 
 
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
 
6.2.1 Для рационального использования природных ресурсов при проектировании учреждений массового отдыха детей и подростков следует обеспечить выполнение требований нормативно-технических документов Республики Казахстан в области природопользования.
6.2.2 При проектировании, строительстве и эксплуатации следует использовать технологии, обеспечивающие экономное расходование сырья, материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию отходов.
6.2.3 При проектировании необходимо учитывать мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов.
6.2.4 Все участки земли должны быть выровнены для предотвращения эрозии почвы и накопления застойных вод вблизи или внутри размещенных на них сооружений.
6.2.5 Ландшафтные планы следует предусматривать с учетом климатических условий, типа почвы, количества осадков, направления ветра и обслуживания растений.
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