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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению, объемно-планировочным решениям и инженерному оборудованию открытых спортивных сооружений.
1.2 Требования строительных норм распространяются на проектирование и строительство новых, а также расширение, реконструкцию, техническое перевооружение открытых спортивных сооружений, в том числе площадок общеобразовательных школ.
1.3 В настоящих строительных нормах отражены вопросы проектирования сооружений для национальных видов спорта.
1.4 При изменении функционального назначения существующих спортивных сооружений или отдельных помещений к ним должны применяться действующие 
государственные нормативы в соответствии с новым назначением этих сооружений или помещений. 
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125.
Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
СН РК 1.02-02-2013 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Общие положения.
СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СН РК 2.03-01-2011 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 2.04-03-2011 Тепловая защита зданий.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-18-2013 Закрытые спортивные залы.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Арена: Спортивное сооружение, при котором построены трибуны.
3.2 Зона безопасности (забег): Зона безопасности, свободная от препятствий или предметов, опасных для занимающихся.
3.3 Люк: Горизонтальный (или по пандусу) проход сквозь трибуну, в крытых сооружениях имеет дверной проем со стороны фойе или вестибюля. 
3.4 Поле для игры: Часть площадки для того или иного вида спортивной игры, ограниченная наружными линиями разметки.
3.5 Спортивное ядро: Плоскостное спортивное сооружение, состоящее из поля для футбола, окаймленного легкоатлетической дорожкой для бега по кругу, мест для толкания ядра, легкоатлетических прыжков, метания диска, молота и копья.
3.6 Спортивная арена: Площадка на открытом воздухе или в помещении, предназначенная для проведения спортивных соревнований, с трибуной для зрителей.
3.7 Створ финиша: Вертикальная плоскость, проходящая по линии финиша и ее продолжению.
3.8 Тир открытый: Тир, в котором огневая зона ограждается пулеприемным и боковыми валами, а за их пределами предусматриваются зоны безопасности («взлетные поля»).
3.9 Тропа здоровья: Дорожка для оздоровительного бега и ходьбы с замкнутым контуром произвольной конфигурации размещенными на ней снарядами для общеразвивающих упражнений.
3.10 Эллинг: Здание (помещение) для хранения лодок, весел и оснастки лодок.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности при проектировании и возведении открытых спортивных сооружений, предназначенных для занятий, тренировок, соревнований как локальных команд, так и проведения чемпионатов с учетом пожарных, санитарно-гигиенических, эргономических требований, надежности и устойчивости конструкций, не допуская возникновения неприемлемых рисков причинения вреда здоровью и жизни людей, охраны окружающей среды, обеспечения энергетической эффективности и рационального использования природных ресурсов.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Спортивные сооружения должны выдерживать возможные воздействия без механических повреждений и с необходимой надежностью сохранять требуемые эксплуатационные показатели в процессе строительства и в течение проектного срока.
4.2.2 Открытые спортивные сооружения должны обеспечивать пожарную безопасность, при которой предусматривается эвакуация людей, своевременное оповещение о пожаре, безопасные пути и выходы, а также ликвидация пожара в максимально короткие сроки.
4.2.3 Сооружения должны возводиться с учетом функциональной целесообразности, при которой зонируется пространство для спортсменов, посетителей, зрителей, площадки для выступлений спортивных команд, различные технические помещения и офисный блок.
4.2.4 Открытые спортивные сооружения должны проектироваться и возводиться с учетом градостроительных требований, создания парковочных мест, благоустройства территории вокруг сооружения, удобных подъездных путей.
4.2.5 Открытые спортивные сооружения должны проектироваться и возводиться с применением различных современных материалов для отделки площадок соревнований, покрытий, безопасного остекления и оформления ограждающих конструкций в соответствии со всеми требованиями спортивных ассоциаций.
4.2.6 Системы водоснабжения и внутренние системы водопровода должны обеспечивать возможность непрерывной и в требуемом количестве подачи воды, не допускать утечек и загрязнений.
4.2.7 Искусственное освещение и естественная инсоляция помещений сооружения должны создавать условия для нормального тренировочного процесса и предотвращения угрозы причинения вреда здоровью человека.
4.2.8 Пути передвижения спортсменов и посетителей, в том числе с ограниченными возможностями, по территории должны быть удобными и безопасными с учетом наличия лестниц, проемов, наклонных поверхностей (пандусов), разности высот и низкорасположенных элементов, а также движения транспорта.
4.2.9 Строительство спортивных сооружений должно осуществляться с учетом соблюдения экологических требований, а также максимального сохранения природного ландшафта, комплексного озеленения и благоустройства территории.
4.2.10 Сооружения должны проектироваться и возводиться с учетом рационального использования природных ресурсов, в частности, повторного применения строительных конструкций, материалов и частей, использования экологически совместимых и вторичных материалов.
4.2.11 На этапе проектирования открытых спортивных сооружений необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Основные положения
5.1.1 Открытые спортивные сооружения следует проектировать в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» и другими нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к проектированию, строительству и эксплуатации.
5.1.2 При строительстве спортивных сооружений должны использоваться материалы и оборудование, имеющие сертификаты соответствия подтверждающие безопасность продукции.
5.1.3 Классификацию открытых спортивных сооружений и площадок по уровню ответственности необходимо принимать в зависимости от мощности возводимого объекта и согласно Правилам отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам.
5.1.4 К открытым спортивным сооружениям следует относить:
а) по летним видам спорта:
- поля и площадки для спортивных занятий: бадминтон, баскетбол, волейбол, городки, регби, теннис, теннис настольный, футбол, хоккей на траве;
- поля и площадки для оздоровительных занятий: кегли (одна дорожка), крокет, малый бейсбол, мини - баскетбол, мини - волейбол, мини - гольф, мини - футбол;
- дорожки и трассы для спортивных занятий: лыжероллеры, кроссы;
- дорожки и трассы для физкультурно-оздоровительных занятий: велосипедные, здоровья, оздоровительного бега и ходьбы;
б) по зимним видам спорта:
- поля и площадки для спортивных занятий: фигурное катание на коньках, хоккей, хоккей с мячом;
- поля и площадки для физкультурно-оздоровительных занятий: керлинг, массовое катание на коньках начинающих кататься, фигурное катание на коньках;
- дорожки и трассы для спортивных занятий: лыжный спорт, скоростной бег на коньках;
- дорожки для физкультурно-оздоровительных занятий: здоровья, оздоровительного бега и ходьбы, катания на лыжах.
5.1.5 Открытые спортивные сооружения для летних видов спорта должны иметь гардеробные помещения, раздевальные отдельно для женщин и мужчин, душевые, уборные, административно-хозяйственные помещения (комнаты инструктора, врача и др.), при необходимости места для зрителей. При проведении массовых физкультурных мероприятий на открытых площадках населенного пункта необходимо использование биотуалетов.
5.1.6 Специальное покрытие открытых спортивных сооружений должно быть с ровной, нескользкой поверхностью, не пылящей и не содержащей посторонних включений, которые могут привести к травмам. Травяной покров для футбольного поля должен быть устойчивым, регулярно подвергаться стрижке, поливу и уборке.
Покрытие площадок открытых спортивных сооружений следует устраивать в соответствии с правилами по видам спорта, учитывая особенности проектируемой площадки исходя из назначения и характера использования.
5.1.7 Спортивные сооружения должны быть оборудованы централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления, естественной и механической приточно-вытяжной вентиляции, естественного и искусственного освещения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, устанавливающих обязательные к исполнению требования к инженерным системам.
5.1.8 С целью создания хорошей видимости в спортивных сооружениях следует проектировать естественные и искусственные осветительные системы в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01.
5.1.9 Для исключения случаев перебоя в подаче электроэнергии стадион должен быть оборудован от различных источников света, не зависимыми друг от друга.
5.1.10 Дополнительно необходимо предусмотреть аварийный генератор для обеспечения электричеством в случае аварийной ситуации, когда оба из независимых источников энергии выходят из строя.
5.1.11 Основные группы помещений (для посетителей, административные, складские, служебно-бытовые) следует располагать в соответствии с их функциональным назначением.
Пункт 5.1.12 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.12 Обеспечение антитеррористической защищенности открытых спортивных сооружений должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла сооружения.
Пункт 5.1.13 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.13 В пределах границ земельного участка открытых спортивных сооружений (массового посещения) перед точкой доступа на объект следует обеспечивать возможность мониторинга пространства на предмет выявления оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи охранных систем, видеокамер, освещения и других средств безопасности, установленных в каждом конкретном случае.
Необходимость оснащения системой и средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом, системой и средствами оповещения, телевизионной системой видеонаблюдения определяется по требованиям, установленным в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости сооружений
5.2.1 В целях обеспечения механической безопасности сооружений при их проектировании должны учитываться все возможные виды нагрузок и их сочетания.
5.2.2 Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагаемый срок службы спортивного сооружения, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными периодами. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных периодов устанавливается технико-экономическими расчетами.
5.2.3 При проектировании спортивных сооружений, для обеспечения требуемой долговечности необходимо учитывать:
а) условия эксплуатации по назначению;
б) расчетное влияние окружающей среды;
в) свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.
5.2.4 Проектирование и строительство открытых спортивных сооружений, горнолыжных трасс и склонов, в том числе в сейсмических районах, должно осуществляться с соблюдением требований по надежности и устойчивости согласно действующим нормативно-техническим документам.
5.2.5 При строительстве сооружений и устройстве открытых площадок в районах со сложными, а также неблагоприятными геологическими условиями, подверженных подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, с целью необходимости компенсации возможных деформаций основания следует выполнять требования СН РК 2.03-01.
5.2.6 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов, согласно требованиям СН РК 2.01-01.
5.2.7 Для обеспечения требуемой долговечности открытых спортивных сооружений при проектировании необходимо учитывать:
- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.
5.2.8 Наряду с видами нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению сооружения, должны учитываться климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания.
5.2.9 При проектировании сооружений должны быть учтены факторы, вызывающие изменения механических и физических свойств материала под длительным действием циклически изменяющихся во времени напряжений и деформаций.
5.2.10 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и других эксплуатационных воздействиях.
Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимы с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
5.3 Противопожарные требования
5.3.1 При проектировании открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует соблюдать требования технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СН РК 2.02-02 и настоящих строительных норм.
5.3.2 Эвакуационные пути из сооружений должны обеспечивать безопасный выход всех людей, находящихся в помещениях и на территории.
5.3.3 Специальные эвакуационные полосы и площадки должны иметь яркую контрастную разметку, звуковую сигнализацию и информационные подсвеченные в вечернее время знаки и стенды.
5.3.4 При проектировании открытых спортивных сооружений следует обеспечивать пожарную безопасность занимающихся и зрителей с учетом применения спортивного оборудования, трибун для зрителей, строительных конструкций и материалов, а также объемно-планировочных решений вспомогательных помещений.
5.3.5 Помещения, располагаемые под трибунами открытых спортивных сооружений, должны отделяться от трибун противопожарными преградами с проемами (дверями или люками) для выхода (входа) из подтрибунных помещений на трибуны или в зал, снабженными самозакрывающимися дверными полотнами с плотным притвором.
5.3.6 Части сооружений, различающиеся по функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости, должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
5.3.7 Пожарные отсеки разной функциональной пожарной опасности должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
5.3.8 Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская должны отделяться от остальных помещений стенами из несгораемых материалов.
5.3.9 При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы этого пространства.
5.3.10 Места для зрителей на открытых спортивных сооружениях должны быть разделены на блоки.
5.3.11 Отделку стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации (коридорах, холлах, вестибюлях, фойе), а также технических этажах необходимо предусматривать из негорючих материалов.
5.3.12 Тепло- и звукоизоляцию помещений, наружных ограждений, оборудования и коммуникаций следует предусматривать из негорючих материалов.
5.3.13 Поверхность покрытия на путях эвакуации зрителей не должна быть скользкой под влиянием дождя и снега.
5.3.14 На открытых сооружениях путь эвакуации через люки должен быть горизонтальным или по пандусу.
5.3.15 Двери эвакуационных выходов, лестничных клеток и выходов непосредственно наружу должны открываться по направлению движения людей при эвакуации, оборудоваться автоматическими устройствами для их закрывания при пожаре, уплотнениями в притворах.
5.3.16 Для повышения давления в водопроводной сети следует предусматривать насосную станцию и, при необходимости, резервуары для хранения противопожарного запаса воды. 
В местах подключения необходимо устанавливать обратные клапаны и другую запорно-регулирующую арматуру.
5.3.17 Выбор типа насосов и количество рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов с учетом условий пожаротушения.
5.4 Инженерные изыскания
5.4.1 При проведении инженерных изысканий для проектирования открытых спортивных сооружений следует обеспечить выполнение обязательных требований действующих нормативно-технических документов по проведению изысканий.
5.4.2 Фундаменты и основания сооружений должны быть рассчитаны на восприятие постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02.
5.4.3 При проектировании открытых спортивных сооружений в сейсмической зоне обязательно выполнение требований СН РК 1.02-02.
5.4.4 Состав и объем инженерных изысканий должны определяться программой изысканий в соответствии со стадией проектирования, природными условиями и характером проектируемого объекта.
5.4.5 Инженерные изыскания должны обеспечивать получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрогеологических материалов и данных, необходимых и достаточных для разработки предпроектной и рабочей документации на проектирование открытых спортивных сооружений.
5.4.6 Программа изысканий должна исключить загрязнение окружающей среды в процессе проведения изысканий и обеспечить возможность получения в комплексе с инженерно-геологическими и инженерно-гидрометеорологическими изысканиями данных и информации, необходимых для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, а также установления мероприятий по охране природной среды и определения с учетом этого фактора стоимости строительства.
5.5 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации сооружений
5.5.1 Требования к размещению, участку и территории
5.5.1.1 Открытые спортивные сооружения следует размещать на обособленных и благоприятных для строительства земельных участках, соответствующих требованиям СН РК 3.01-01 и настоящим строительным нормам.
5.5.1.2 Размещение сооружений должно соответствовать нормативным документам, устанавливающим требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных зданий, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
5.5.1.3 Территория земельного участка физкультурно-спортивных сооружений должна быть благоустроена, освещена и содержаться в чистоте. 
5.5.1.4 Композиция генеральных планов открытых спортивных сооружений должна решаться на основе функционального зонирования территории с учётом рельефа местности, градостроительных и других требований, связанных с назначением сооружения и конкретными местными условиями.
5.5.1.5 Территория открытых спортивных сооружений должна делиться на зоны основных занятий физической культурой и спортом, зоны обслуживания и отдыха, соединённые системой внутренних коммуникаций.
5.5.1.6 Градостроительные параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений (игровые площадки, игровые поля, места проведения спортивных соревнований) устанавливаются в соответствии с правилами соответствующих видов спорта и при проектировании являются обязательными.
5.5.1.7 Решение генерального плана открытых спортивных сооружений, расположение главных, второстепенных и хозяйственных входов, въездов и внутренних коммуникаций должно быть увязано с планировкой уличной и транспортной сети прилегающих территорий населённого пункта.
5.5.1.8 При использовании свободной компоновки необходимо учитывать технико-экономическую оценку принятых решений, не допуская удорожания строительства за счёт увеличения протяжённости инженерных сетей, пешеходных и транспортных коммуникаций, площади искусственных покрытий и других расходов, связанных с освоением участков, выделенных для строительства.
5.5.1.9 Для открытых спортивных сооружений следует использовать хорошо озеленённые территории с рельефом местности, позволяющим оборудовать плоскостные спортивные сооружения на участках с минимальными уклонами, водные станции - на естественных водоёмах, а трибуны - на естественных склонах местности.
5.5.1.10 Естественный рельеф местности, зелёные насаждения и принятое взаиморасположение искусственных сооружений должны обеспечивать защиту физкультурников и зрителей от слепящего действия солнца, от сильных ветров и занесения загрязнений с прилегающих территорий.
5.5.1.11 Используя для расположения трибун естественные склоны местности, следует предусмотреть меры, связанные с необходимостью отвода поверхностных вод, которые могут стекать на расположенные внизу основные плоскостные спортивные сооружения.
5.5.1.12 Спортивные площадки в зависимости от вида спорта должны иметь определенные защитные ограждения.
5.5.1.13 При группировке спортивных площадок (полей) их следует объединять по видам спорта.
5.5.1.14 Взаиморасположение зданий и сооружений на территории открытых спортивных сооружений осуществляется с соблюдением необходимых санитарных и противопожарных разрывов, которые регламентированы соответствующими нормами.
5.5.1.15 Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, конноспортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы, яхт-клубы, лыжные, гребные базы и др.) проектируются в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов с учетом местных условий.
5.5.1.16 При проектировании объединенных открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на участках общеобразовательных школ не допускается размещение открытых сооружений со стороны окон классных помещений.
5.5.1.17 Спортивные площадки (или группы площадок) с наибольшей единовременной пропускной способностью, а также площадки (поля), предназначенные в зимнее время для заливки под каток для массового катания, следует располагать в максимально возможной близости к помещениям обслуживания (раздевальным и т.п.).
5.5.1.18 Зона обслуживания должна иметь удобную связь с зоной основных занятий физической культурой, спортом и служебными входами (или въездами), выходящими на второстепенные магистрали города.
5.5.1.19 Проезды и пешеходные дорожки следует предусматривать ко всем располагаемым на земельном участке спортивного комплекса сооружениям.
5.5.1.20 Проезды должны иметь усовершенствованное облегченное или капитальное покрытие. Тип покрытия пешеходных дорожек не нормируется. 
5.5.1.21 При проектировании открытых плоскостных сооружений для обеспечения поверхностного водоотведения и улучшения условий дренирования должны быть предусмотрены нормативные уклоны для сброса дождевых вод за пределы сооружения (по рельефу, в водоотводные лотки или дренажные канавы).
5.5.1.22 Не допускается прокладка трасс через естественные препятствия, представляющие риск для здоровья и жизни спортсменов и отдыхающих (автомобильные дороги, железнодорожные пути), а также по незамерзающим или плохо замерзающим рекам, озерам и участкам с густым кустарником или деревьями.
5.5.1.23 На лыжных базах скоростного спуска и слалома-гиганта, на трассах лыжных гонок и биатлона, предназначенных для проведения соревнований, должны предусматриваться технические средства связи между местами стартов и финишей, а также промежуточными контрольными пунктами, помещениями дежурного персонала медицинской и горноспасательной службы, тренерскими трибунами и местоположением судей.
5.5.1.24 Расстояния между сооружениями ипподромов следует принимать равными противопожарным разрывам, если не возникает необходимости увеличения их в связи с технологическими, ветеринарными и планировочными требованиями.
5.5.2 Требования к объёмно-планировочным решениям открытых спортивных сооружений
5.5.2.1.1 При выборе участка для лыжных баз следует исходить из условия, что спортивные трассы (горнолыжные, для лыжных гонок, биатлона) не должны пересекаться одна с другой, а также с трассами для массового катания и туристическими. 
5.5.2.1.2 Трассы для лыжных гонок и гонок со стрельбой (биатлон) должны прокладываться по пересеченной местности и иметь соответствующие правилам соревнований перепады высот, подъемы, ровные участки и спуски.
5.5.2.1.3 На стартах горнолыжных трасс должны устраиваться горизонтальные стартовые площадки.
5.5.2.1.4 За финишем горнолыжных трасс следует устраивать ровные, свободные от препятствий площадки для остановки.
5.5.2.1.5 Участки для горнолыжных трасс и массового катания с гор должны быть лавинобезопасными и не иметь препятствий, представляющих опасность для горнолыжников.
5.5.2.1.6 Склон, выбираемый для трамплина, должен быть защищенным от бокового ветра и снежных заносов.
5.5.2.1.7 Проектирование трамплинов, полностью расположенных на эстакаде, не допускается.
5.5.2.1.8 Вдоль трасс слалома-гиганта и скоростного спуска следует дополнительно предусматривать помещения (хижины) для дежурного персонала медицинской и горно-спасательной службы; число этих помещений определяется в зависимости от конфигурации трассы исходя из условия обеспечения обзора всех участков трассы и подходов к ним.
5.5.2.1.9 На горнолыжных трассах и трамплинах должны предусматриваться подъёмные устройства.
5.5.2.1.10 В здании лыжной базы следует размещать вспомогательные помещения (в том числе пункты проката спортивного инвентаря, гардеробные, буфеты, душевые, туалеты и др.) исходя из расчетной пропускной способности сооружений.
5.5.2.1.11 Выбор типа тира (открытый, полуоткрытый, крытый), а также число стрелковых мест в нём определяются исходя из вместимости.
5.5.2.1.12 Ширина огневой зоны у стрелковых мест должна быть не менее ширины стрелковой галереи, а у мишеней - не менее протяжённости линии мишеней.
5.5.2.1.13 Линия мишеней должна располагаться параллельно линии огня, а мишени - размещаться против каждого стрелкового места.
5.5.2.1.14 Пулеулавливатели устанавливаются по всей ширине огневой зоны в тирах для скоростной стрельбы по «бегущему кабану» и по поворачивающимся фигурным мишеням или за каждым мишенным щитом в отдельности в тирах для стрельбы по мишеням с чёрным кругом. 
5.5.2.1.15 Между линией мишеней и пулеулавливателями следует предусматривать экран из легкопробиваемых материалов, создающий за мишенями ровный светлый фон.
5.5.2.1.16 В открытых тирах стрелковая галерея должна иметь навес для защиты от осадков, солнца и ограждаться стенами (щитами).
5.5.2.1.17 Все выступающие внутрь огневой зоны конструкции, а также перехваты (если они выполнены из материалов, приводящим к рикошетам) должны иметь противорикошетные обшивки на поверхности, обращённой к стрелковым местам.
5.5.2.1.18 В открытых и полуоткрытых тирах над «окнами» блиндажей (в тирах для скоростной стрельбы по мишени «бегущий кабан» - над траншеей вдоль «окна») следует предусматривать съёмные или выдвижные устройства, предохраняющие блиндаж (траншею) от осадков.
5.5.2.1.19 Тиры для биатлона должны проектироваться открытыми. Стрельбище (тир), старт, финиш и штрафной круг должны составлять единый целостный комплекс.
5.5.2.1.20 В зависимости от назначения базы по виду (видам) гребного спорта её следует проектировать для академической гребли или гребли на байдарках и каноэ, или народной гребли, или универсальной (предназначаемой для нескольких видов гребли). 
5.5.2.1.21 Спортивное сооружение для академической гребли должно быть композиционно целостным комплексом специально сконструированных, построенных и оборудованных сооружений на суше и воде, позволяющим осуществлять круглогодичный учебно-тренировочный процесс и специализированные физкультурно-спортивные мероприятия по академической гребле.
5.5.2.1.22 Размер землеотвода на гребных базах должен быть достаточен для обеспечения работы всех инфраструктур. 
5.5.2.1.23 На гребных базах круглогодичного действия для академической гребли и (или) для гребли на байдарках и каноэ следует предусматривать залы гребных бассейнов.
Внутренняя поверхность ограждающих конструкций залов гребных бассейнов должна быть влагостойкой, а поверхность пола - нескользкой.
5.5.2.1.24 Судейская вышка должна размещаться в створе финиша. При предназначении базы для соревнований республиканского и более высокого масштаба вышка должна быть стационарной, в её составе, кроме мест для судей, должно быть дополнительно предусмотрено место (кабина) для информатора (диктора) и помещение для аппаратуры фотофиниша или другой необходимой техники и обслуживающего их персонала.
5.5.2.1.25 Эллинги могут быть самостоятельными сооружениями или должны входить составной частью в спортивное сооружение для гребных видов спорта.
5.5.2.1.26 При проектировании необходимо предусматривать устройство открытой площадки с твердым покрытием для временного размещения лодок.
5.5.2.1.27 В состав открытых плоскостных сооружений должны входить комплексная площадка, полоса для преодоления препятствий, «тропа здоровья».
5.5.2.1.28 Места для зрителей должны располагаться за пределами арены (включая забеги, зоны безопасности, места для судей) и эвакуационного прохода вдоль рядов зрительских мест.
Установка временных мест для сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях должна исключать возможность их опрокидывания или сдвижки.
Ограждения вдоль проходов рядов трибуны не должны мешать видимости, а в бассейнах (вдоль первого ряда) должны быть глухими.
5.5.2.1.29 Общественные туалеты в спортивных объектах и комплексах должны размещаться на территориях, куда посетители, включая и инвалидов на креслах-колясках, могли бы легко и беспрепятственно добраться.
5.5.2.1.30 Основное поле для игры должно быть окружено зонами безопасности (забегами), свободными от препятствий или предметов, опасных для занимающихся.
5.5.2.1.31 На площадках для тенниса, городков и волейбола необходимо предусматривать ограждение сетками для задержания мяча.
5.5.2.1.32 Состав технических и вспомогательных помещений определяется в зависимости от инженерного оснащения сооружения, а их площади принимаются по расчету в соответствии с СН РК 3.02-18 и действующими нормативно-техническими документами.
5.5.2.1.33 Раздевальные должны быть раздельными, находиться вблизи плавательного бассейна и восстановительного центра. Площадь и количество индивидуальных мест зависят от количества гребцов.
5.5.2.1.34 На спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях должны предусматриваться буфеты. Буфеты для занимающихся следует проектировать стационарными с подогревом пищи, для зрителей - стационарными и передвижными (привозными).
5.5.2.1.35 Буфеты для зрителей предусматриваются только при наличии стационарных трибун и устраиваются передвижными.
5.5.2.1.36 На открытых сооружениях круглогодичного действия вспомогательные помещения буфетов для зрителей должны располагаться в отапливаемых помещениях.
5.5.2.1.37 Размеры помещения для приема пищи зависят от общей пропускной способности сооружения.
5.5.2.1.38 Помещение для получения и сдачи лыж должно размещаться смежно с помещением для хранения лыж и сообщаться с ним через проемы.
5.5.2.1.39 Склады оружия и боеприпасов не должны иметь окон, а окна оружейной мастерской должны иметь решетки и запирающиеся изнутри ставни.
5.5.2.1.40 Вспомогательные помещения тиров следует размещать в стрелковом павильоне.
5.5.2.1.41 Вспомогательные помещения стрельбища, кроме кладовых для инвентаря и оборудования стрелковых галерей и блиндажей, а также помещений комиссии определения результатов при блиндажах, следует размещать в отдельно стоящем здании.
5.5.2.1.42 Вспомогательные помещения гребных баз, кроме эллинга, должны размещаться в отдельно стоящем здании.
5.5.2.1.43 Размеры помещений должны соответствовать общей пропускной способности гребной базы.
5.5.2.1.44 На базах, предназначаемых для проведения соревнований, в районе эллинга следует предусматривать устройство открытой площадки с твёрдым покрытием для временного размещения лодок.
5.5.2.1.45 Внутри и вокруг эллингов должны быть предусмотрены крытые помещения, где спортсмены и тренеры могли бы укрыться от непогоды.
5.5.2.1.46 Эллинги должны иметь легкий и удобный доступ для погрузки, разгрузки, место для свободного движения трейлеров для перевозки лодок.
5.5.2.1.47 Стоянка для транспортных средств команд должна быть организована в непосредственной близости от зоны эллингов.
5.5.2.1.48 При открытых плоскостных сооружениях для физкультурно-оздоровительных занятий, размещаемых в микрорайоне, допускается предусматривать только санитарные узлы для занимающихся и кладовые для переносного оборудования и инвентаря, располагаемые в близлежащих зданиях.
5.5.2.1.49 На демонстрационных открытых плоскостных и в крытых сооружениях следует дополнительно предусматривать помещения для судей, а при предназначении их для проведения республиканских и международных соревнований - помещения для прессы (пресс-центр). Состав и площади помещений для судей и прессы определяются исходя из назначения сооружения.
5.5.2.1.50 Места для судей (судейская ложа) необходимо располагать на трибунах, при легкоатлетических соревнованиях - в районе створа финиша всех дистанций бега. 
При судейской ложе предусмотреть помещения для аппаратуры фотофиниша, для управления демонстрационным табло, для судей - информаторов, для секретариата.
Соотношение размеров этих групп помещений зависит от назначения стадиона.
5.5.2.1.51 Спортивная арена стадиона с трибунами для зрителей должна являться основным сооружением стадиона.
5.5.2.1.52 Крупные стадионы и стадионы средней величины следует 
размещать изолированно в окружении автостоянок и транспортных магистралей.
5.5.2.1.53 Футбольно-легкоатлетические стадионы должны проектироваться овальной формы. Стадионы, предназначенные только для футбола, - прямоугольной. 
5.5.2.1.54 Кроме стационарных трибун необходимо предусмотреть трансформируемые пневматическим способом трибуны.
5.5.2.1.55 Для приближения зрителя к арене необходимо конструировать многоярусные трибуны.
5.5.2.1.56 Для защиты зрителей от солнца и атмосферных осадков необходимо трибуны оборудовать козырьком (навесом).
5.5.2.1.57 Целесообразность устройства вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве и их номенклатура определяются в каждом конкретном случае.
5.5.2.1.58 В группу помещений обслуживания зрителей следует включать, помимо обязательных, рестораны, кафе, бары, торговые киоски, залы для проведения конференций.
5.5.2.1.59 В состав спортивного ядра необходимо включать круговую и прямую легкоатлетические дорожки, секторы для толкания ядра, прыжков и метаний снарядов, игровое поле и дорожки для бега с препятствиями, оборудованные ямой с водой.
5.5.2.1.60 Форму трибун спортивных арен определять в зависимости от вместимости и условий оптимальной видимости.
5.5.2.1.61 Проектирование площадок для национальных видов спорта следует предусматривать в каждом конкретном случае и в соответствии с правилами по видам спорта.
5.5.2.1.62 Конноспортивные соревнования должны проводиться на ипподромах.
5.5.2.1.63 Вокруг скакового поля обязательно устраивают ограду. Поле окружается трибунами с разрывами для въездных и выездных ворот. 
5.5.2.1.64 Соревнования по «Кокпару» необходимо проводить на специальном поле, разделенном равномерно между командами.
5.5.2.1.65 Для проведения игры «Саят» необходимо выделить специальное поле с возвышенным местом, с которого производится вылет птиц.
5.6 Инженерные сети и системы
5.6.1 Водоснабжение и канализация
5.6.1.1 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и канализации, присоединяемыми к наружным сетям населенного пункта с соблюдением требований СН РК 4.01-01.
5.6.1.2 При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения следует использовать местные источники, вода в которых удовлетворяет требованиям действующих нормативных документов.
В неканализированных районах следует предусматривать местные очистные сооружения, состав и степень очистки которых должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
5.6.1.3 Вода для хозяйственно-питьевых и для технологических нужд спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
5.6.1.4 Горячее водоснабжение следует предусматривать для обеспечения хозяйственно-бытовых и технологических нужд спортивных сооружений.
5.6.1.5 Подводку горячей воды следует предусматривать к душевым, кабинету врача, комнатам медицинской сестры и оказания первой медицинской помощи, а также к массажным, бытовым помещениям для рабочих, раздевальням для занимающихся, комнатам инструкторского и тренерского состава, лаборатории анализа воды в ваннах бассейнов, помещениям для уборочного инвентаря, а также к другим помещениям в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.6.1.6 К открытым плоскостным сооружениям, используемым в зимнее время под заливку сезонных катков, а также к открытым каткам с искусственным льдом должна предусматриваться подводка незамерзающей водопроводной сети с установкой на ней пожарных гидрантов.
5.6.1.7 Отвод воды с поверхности открытых плоскостных спортивных сооружений и с трибун при них следует предусматривать в сеть дождевой канализации.
5.6.1.8 В системе водопровода спортивного ядра следует предусмотреть устройство поверхностных стоков, дренажей и кольцевых водоотводящих лотков или труб, расположенных по внутреннему периметру замкнутой беговой дорожки.
5.6.1.9 Расстановка канализационных колодцев и кранов поливочного водопровода на территории комплексов открытых плоскостных сооружений должна предусматривать возможность присоединения к ним дополнительных перевозных санитарных узлов для участников и зрителей массовых мероприятий.
5.6.1.10 В санитарных узлах для занимающихся и зрителей следует устанавливать унитазы или напольные чаши со смывным краном.
5.6.2 Отопление и вентиляция
5.6.2.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать соответствующие гигиеническим нормативам параметры микроклимата и воздушной среды помещений. 
Все отапливаемые помещения должны быть снабжены термометрами для контроля за температурой воздуха в процессе эксплуатации.
5.6.2.2 Отопление и вентиляцию помещений открытых спортивных сооружений следует проектировать с соблюдением требований СН РК 4.02-01, СН РК 2.04-03 и действующих нормативных документов.
5.6.2.3 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих;
- хлораторных и складов хлора;
- технических помещений.
5.6.3 Электроснабжение и электротехнические устройства
5.6.3.1 На спортивных сооружениях должно предусматриваться устройство осветительных систем с учетом требований СН РК 2.04-01.
5.6.3.2 Высота установки осветительного оборудования вокруг поля должна выбираться таким образом, чтобы исключить слепящий эффект.
5.6.3.3 Искусственное освещение спортивных сооружений должно обеспечивать возможность различения всех деталей игр, упражнений или соревнований как самими спортсменами, так и зрителями.
5.6.3.4 При устройстве искусственного освещения необходимо учитывать параметры перепадов освещения, рейтинга слепящего действия, проходящего спектра температуры цвета, степени передачи света, угол подъема светильников и нормы освещенности спортивных площадок и полей.
5.6.3.5 Осветительные системы на спортивных сооружениях следует устанавливать в зависимости от класса исходя из нужд организаторов телевизионных или нетелевизионных соревнований.
5.6.3.6 Проектирование систем и устройств электроснабжения должно осуществляться с соблюдением требований СН РК 4.04-07, Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов.
5.6.3.7 Система освещения спортивного сооружения должна обеспечивать:
- возможность спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям на трибунах и телезрителям хорошо видеть спортивную площадку, игровые предметы, ближайшее пространство, окружающее игровую зону;
- отсутствие слепящего действия;
- освещение проходов и выходов в аварийных ситуациях;
- безопасность как для игроков, так и для зрителей.
5.6.3.8 Искусственное освещение следует предусматривать на открытых катках для скоростного бега и фигурного катания на коньках, хоккея, хоккея с мячом и массового катания на коньках, а также во всех помещениях и на участках территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, предназначенных для прохода людей и движения транспорта.
На других открытых сооружениях искусственное освещение следует предусматривать при наличии трибун.
5.6.3.9 Осветительные установки должны обеспечивать необходимый уровень освещения спортивных сооружений.
5.6.3.10 На территории открытых спортивных сооружений должно предусматриваться устройство электротехнических устройств для проведения соревнований.
5.6.3.11 Осветительные установки, необходимые для обеспечения освещенности, требуемой при передачах цветного телевидения, должны проектироваться стационарными.
5.6.3.12 На освещаемых открытых плоскостных сооружениях, предназначаемых для спортивных игр (кроме городков), следует предусматривать верхнебоковое освещение. 
5.6.3.13 Проектирование устройств для осуществления радио- и телевизионных передач со спортивных сооружений должно производиться в зависимости от профиля сооружения.
5.6.3.14 На спортивных сооружениях, имеющих стационарные трибуны, следует дополнительно предусматривать звуковую передачу информации и звуковоспроизведение музыки для зрителей на трибуны, в отдельные помещения и сооружения, а также озвучение отдельных зон территории комплексов открытых плоскостных спортивных сооружений, лыжных и гребных баз и стрельбищ (в том числе перед главным входом на территорию сооружения).
5.6.3.15 На лыжных базах, предназначаемых для проведения соревнований республиканского и более высокого масштаба, следует дополнительно предусматривать технические средства, позволяющие осуществлять радиосвязь между местами стартов и финишей, а также промежуточными контрольными пунктами на трассах лыжных гонок и биатлона, помещениями дежурного персонала медицинской и горноспасательной службы на трассах скоростного спуска и слалома гиганта и финишем этих трасс, трибуной для тренеров и судейской вышкой при трамплинах, а также установку на стартах и финишах горнолыжных трасс нестационарной аппаратуры электрохронометража.
5.6.3.16 В помещениях складов оружия и боеприпасов необходимо предусмотреть охранную сигнализацию.
5.6.3.17 При проектировании гребных баз следует устраивать связь между местами стартов.
5.7 Требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения
5.7.1 Открытые спортивные сооружения, рассчитанные на одновременное пребывание инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы, проектируются с учетом требований СН РК 3.06-01.
Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением.
5.7.2 Планировочное решение, оборудование и благоустройство территории спортивных объектов и комплексов должно обеспечивать безопасное и беспрепятственное передвижение всех маломобильных групп посетителей, включая посетителей на креслах-колясках, и свободный доступ их ко всем сооружениям и открытым спортивным площадкам.
5.7.3 При наличии специализированных залов в составе сооружений общего пользования следует предусматривать решения с устройством параллельных путей движения и мест обслуживания инвалидов.
5.7.4 Следует обязательно предусматривать на трибунах места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, места для представителей прессы и судейские ложи.
5.7.5 При проектировании открытых плоскостных сооружений следует предусматривать зону безопасности, свободную от всякого рода препятствий. Покрытие зон безопасности должно быть однородно с покрытием спортивной площадки.
5.7.6 Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны должны быть окружены полосами кустарниковых насаждений (за исключением колючих и ядовитых кустарников). Размещение, окраска и габариты зеленых насаждений должны способствовать получению дополнительной информации инвалидами с дефектами зрения.
5.7.7 Все основные и дополнительные элементы спортивных сооружений должны быть доступны для маломобильных посетителей.
5.7.8 При проектировании сооружений с учетом использования их инвалидами следует соблюдать основные принципы архитектурно-планировочных решений зданий:
- максимально возможное расположение основных и вспомогательных помещений на одной отметке;
- при расположении помещений на разных уровнях обеспечение удобных вертикальных связей посредством лифтов, пандусов, специально оборудованных лестничных маршей, максимально простая и компактная структура плана для обеспечения свободной ориентации инвалидов.
5.7.9 Нормируемое пространство для прохода маломобильных групп населения, а также проезда или маневрирования кресла-коляски не должно быть сокращено выступающими элементами и частями здания, а также устройствами и оборудованием, размещаемыми на стенах учреждения или на отдельных конструкциях.
5.7.10 Расчетное количество инвалидов и маломобильных зрителей, участников спортивных и других зрелищных мероприятий принимается в зависимости от типа спортивного комплекса или сооружения, степени их оборудованности для беспрепятственного посещения инвалидами.
5.8 Охрана окружающей среды
5.8.1 При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий должны учитываться нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению, устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, способствующие охране окружающей и восстановлению природной среды.
5.8.2 При проектировании должны учитываться нормативы окружающей среды, предусматриваться обезвреживание и утилизация вредных отходов, эффективные меры предупреждения загрязнения окружающей среды.
5.8.3 В целях охраны окружающей среды при проектировании следует выполнять требования по:
а) обеспечению экологической безопасности и охране здоровья населения;
б) предусматривать мероприятия по охране природы;
в) оздоровлению окружающей среды. 
5.8.4 На территории сооружения необходимо обеспечивать достижение нормативных требований, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.
5.8.5 В процессе строительства открытых спортивных сооружений подлежат учету:
а) прямые воздействия - непосредственно оказываемые основными и сопутствующими видами планируемой деятельности в районе размещения сооружения;
б) косвенные воздействия - на окружающую среду, которые вызываются вторичными факторами, возникающими вследствие эксплуатации сооружения;
в) кумулятивные воздействия - возникающие в результате постоянно возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно предсказуемыми действиями, сопровождающими эксплуатацию сооружения.
5.8.6 При проектировании сооружений должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие сброс загрязненных сточных вод и препятствующие непосредственному загрязнению подземных и поверхностных вод.
5.8.7 При проектировании и строительстве зданий следует учитывать
степень радоноопасности участка застройки, наличие техногенного радиоактивного загрязнения и радиоактивность строительных конструкций.
При этом необходимо выполнять требования радиационной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования по сокращению энергопотребления
6.1.1 Проектирование открытых спортивных сооружений в части сокращения энергетических ресурсов, уменьшения потерь тепла должно выполняться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, требования которых направлены на эффективное использование и экономию энергетических ресурсов.
6.1.2 Сооружения должны быть спроектированы и построены с учетом требований по эффективному использованию энергии для систем и частей зданий.
6.1.3 При проектировании открытых спортивных сооружений должна обеспечиваться экологическая безопасность при эксплуатации. Энергосберегающие конструкции и снижение ресурсоемкости при их изготовлении также должны быть экологически безопасными за счет использования новых технологий.
6.1.4 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха. Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время. При централизованном снабжении холодной и горячей водой, электроэнергией и теплом должны устанавливаться приборы учета расхода энергии, воды, газа и т.д.
6.1.5 В соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормативно-техническими документами предусмотреть решения и комплекс мер по повышению энергоэффективности открытых спортивных сооружений.
6.1.6 Ограждающие конструкции сооружений должны быть сооружены с использованием энергосберегающих материалов, а также следует применить энергосберегающие мероприятия в инженерных системах.
6.1.7 При совершенствовании энергетической эффективности открытых спортивных сооружений должны приниматься во внимание климатические и местные условия, а также микроклимат внутри помещений и учитываться экономическая эффективность. Эти меры не должны влиять на другие технические требования к зданиям, а также на их общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 При проектировании открытых спортивных сооружений следует использовать технологии, обеспечивающие экономное расходование материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию отходов.
6.2.2 Для рационального использования природных ресурсов при проектировании следует обеспечить выполнение требований нормативных документов Республики Казахстан в области природопользования.
6.2.3 Ландшафтные планы должны включать разумное сохранение ресурсов таких, как вода, почва, биологическое разнообразие, энергетические ресурсы, качество воздуха и другие природные ресурсы в интересах общества.
6.2.4 При посадке деревьев необходимо учитывать:
а) климатические условия;
б) тип почвы;
в) количество осадков;
г) направление ветра;
д) обслуживание растений.
6.2.5 При проектировании необходимо учитывать мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов таких, как:
а) сокращение водопотребления;
б) увеличение использования воды в системах оборотного и повторно-последовательного использования;
в) очистка сточных вод и др.
6.2.6 В целях обеспечения рационального использования строительного материала, необходима переработка утилизированного материала.
6.2.7 Работы по демонтажу, сносу сооружений, их инженерных систем и конструкций, перевозке, хранению, складированию, переработке, восстановлению, утилизации с целью получения вторичного сырья и энергии строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, а также работы, связанные с утилизацией строительного мусора и отходов переработки (восстановления возвратных ресурсов), должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2.8 Строительные материалы, изделия и конструкции, предназначенные для повторного использования в строительстве, должны после восстановления (доработки) отвечать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Республики Казахстан для строительных материалов, изделий и конструкций:
а) пожаробезопасности;
б) взрывобезопасности;
в) химической безопасности;
г) радиационной безопасности;
д) биологической безопасности;
е) санитарно-эпидемиологической безопасности.
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