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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают основные требования к размещению, участку, объемно-планировочным решениям, инженерному обеспечению, внутренней среде, составу и площадям помещений культурно-зрелищных учреждений.
1.2 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых культурно-зрелищных учреждений (театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек и выставочных галерей) как самостоятельных, так и входящих в состав многопрофильных комплексов и зданий различного назначения. 
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Колосниковый настил: Перекрытие над игровой площадкой сцены с арьерсценой, изготовленное в виде специальных деревянных решеток.
3.2 Надколосниковое пространство: Пространство, находящееся над колосниковым настилом. 
3.3 Планшет сцены: специальный пол игровой площадки основной части сцены.
3.4 Сцена: Специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров. В зависимости от размещения игрового пространства и оборудования сцены подразделяются на следующие типы: глубинная колосниковая, панорамная, трехпортальная, кольцевая, центральная, дисперсная, трансформирующаяся, а также различные сочетания этих разновидностей.
В состав традиционной глубинной колосниковой сцены входят основная игровая часть (планшет сцены), сообщающаяся со зрительным залом портальным проемом, авансцена, арьерсцена (в отдельных случаях), боковые карманы, объединенные проемами в стенах с основной игровой частью сцены, а также трюм, колосниковое и надколосниковое пространство.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности при проектировании культурно-зрелищных учреждений в целях защиты жизни, здоровья людей, имущества, выполнение санитарно-гигиенических требований, обеспечение пожарной, механической безопасности, охраны окружающей среды, энергетической эффективности и ресурсосбережения.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Здания культурно-зрелищных учреждений следует проектировать и возводить с учетом ограничения вероятности того, что в результате строительства или эксплуатации несущие конструкции будут подвергнуты неприемлемому риску повреждения или станут непригодными к эксплуатации вследствие полного или частичного нарушения их работоспособности.
4.2.2 При проектировании и строительстве зданий должны учитываться мероприятия по раннему обнаружению очага пожара, нераспространению пожара на соседние здания и сооружения, оповещению людей, сохранению жизни людей, созданию условий безопасной эвакуации, в том числе маломобильных людей, ликвидации пожара в максимально короткие сроки.
4.2.3 Здания культурно-зрелищных учреждений следует проектировать с учетом защиты людей и имущества от негативных последствий полного или частичного разрушения несущих конструкций или потери устойчивости, вызванной их перемещением.
4.2.4 Культурно-зрелищные учреждения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в течение срока его службы при пребывании в них людей не создавалась угроза для здоровья человека, связанная с содержанием в воздухе помещений загрязняющих веществ, сыростью, плесенью, освещением, инсоляцией, солнцезащитой, шумом, вибрацией и излучениями.
4.2.5 В культурно-зрелищных учреждениях должны создаваться необходимые комфортные условия для пребывания, обеспечивающие защиту жизни и здоровья посетителей в процессе эксплуатации, с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.6 При проектировании здания должна предусматриваться рациональная группировка помещений, удобные и четкие функциональные взаимосвязи между 
ними.
4.2.7 Прилегающие территории культурно-зрелищных учреждений должны проектироваться и строиться с учетом требований к эксплуатации, при выполнении которых были бы сведены к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку, создание угрозы для его жизни в результате передвижения, а также обеспечение доступности здания для всех категорий посетителей, в том числе маломобильных групп населения.
4.2.8 Культурно-зрелищные учреждения должны быть спроектированы и построены таким образом, при котором использование природных ресурсов являлось комплексным, и, в частности, обеспечивалось ресурсосбережение при строительстве, эксплуатации и ликвидации зданий.
Строительные нормы дополнены пунктом 4.2.9 в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ 
4.2.9 На этапе проектирования культурно-зрелищных учреждений необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Основные положения
5.1.1 Вместимость и тип культурно-зрелищного учреждения определяется с учетом потребностей населенного пункта в различных формах и видах культурного обслуживания, концепции социально-экономического и градостроительного развития территориальных единиц и задач модернизации существующей системы культурно-досугового обслуживания, заложенных в градостроительных документах.
5.1.2 При формировании многопрофильных и реконструкции существующих культурно-зрелищных зданий и комплексов для повышения комплексности услуг и привлекательности объекта в их состав могут быть введены сопутствующие объекты общественного обслуживания.
5.1.3 Материалы, применяемые в строительстве культурно-зрелищных зданий, должны иметь сертификаты соответствия.
5.1.4 При проектировании многофункционального здания или комплекса, необходимо руководствоваться санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий».
5.2 Обеспечение надежности и устойчивости зданий
5.2.1 Несущие конструкции следует проектировать таким образом, чтобы они в процессе строительства и в течение проектного срока эксплуатации с необходимой надежностью выдерживали возможные воздействия и сохраняли требуемые эксплуатационные показатели.
5.2.2 Основание и несущие конструкции должны выдерживать комбинацию предполагаемых воздействий, которые они могут испытывать во время строительства или реконструкции и эксплуатации в течение проектного срока службы зданий культурно-зрелищных учреждений.
5.2.3 Несущие конструкции должны быть запроектированы с использованием характерных численных значений воздействий и коэффициентов безопасности, возведены с соблюдением технологических норм и эксплуатироваться с соблюдением предупреждающих и защитных мероприятий.
5.2.4 Несущую конструкцию следует рассчитывать таким образом, чтобы изменяющиеся со временем показатели не влияли на несущую способность конструкции в течение проектного срока эксплуатации. При этом следует учитывать условия окружающей среды и плановые мероприятия по техническому обслуживанию.
5.2.5 Для создания несущей конструкции, соответствующей требованиям и допущениям проектирования, следует проводить мероприятия по обеспечению качества.
5.2.6 Строительные конструкции культурно-зрелищных зданий следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
5.2.7 Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки, настилы и др.) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует считать несущими элементами здания.
5.2.8 Крыши, внешние стены, полы и конструкционные элементы, находящиеся в контакте с землей, должны предотвратить проникновение воды, которая может вызвать повреждение элементов здания.
5.2.9 Скрытые пространства и пустоты в здании должны быть сооружены таким образом, чтобы предотвратить размыв элементов здания внешней влажностью.
5.2.10 Должно быть обеспечено отсутствие протечек воды в помещения с наружных поверхностей ограждающих конструкций и недопущение образования конденсата на внутренних поверхностях конструкций, а также созданы условия для своевременного удаления влаги из конструкций без существенных изменений свойств материалов.
5.3 Безопасность зданий при пожарах и других аварийных ситуациях
5.3.1 Требования пожарной безопасности к культурно-зрелищным зданиям и класс зданий по функциональной пожарной опасности определяется по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и СН РК 2.02-02.
5.3.2 Здания должны размещаться с учетом обеспечения пожарной безопасности и нераспространения пожара на соседние здания при самых неблагоприятных погодных условиях.
5.3.3 Здания должны иметь проходы, проезды и подъезды, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним со всех сторон пожарной техники, технических средств спасательных и медицинских служб.
5.3.4 Соответствие несущей конструкции требованиям по противопожарной защите должно осуществляться на основании анализа всей несущей конструкции, участков или ее элементов с применением табличных или опытных данных.
5.3.5 Поведение несущей конструкции при пожаре следует рассчитывать совместно с сопровождающими воздействиями, а также с учетом условной и естественной характеристик моделей пожара.
5.3.6 Здание должно быть спроектировано и построено с применением таких строительных материалов, изделий и конструкций, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения и распространения пожара, а в случае его возникновения - устойчивость несущих конструкций на время эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями передвижения.
5.3.7 Здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в случае невозможности быстрой ликвидации очага возгорания ограничивалось распространение пожара и его опасных факторов за пределы очага возгорания.
5.3.8 Эвакуационные пути и выходы из здания и его помещений должны обеспечить возможность безопасной эвакуации людей, в том числе маленьких детей с помощью сопровождения взрослыми, при пожаре в безопасные зоны за пределы здания или внутри здания (при невозможности обеспечить в полной мере безопасную эвакуацию людей за пределы здания) в течение минимально необходимого времени до нанесения вреда их жизни и здоровью с учетом допустимого уровня воздействия на них опасных факторов пожара.
5.3.9 Здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы обеспечивалось раннее обнаружение очага пожара, оповещение людей, создание условий безопасной эвакуации людей, максимально быстрой ликвидации пожара.
5.3.10 Объекты культурно-зрелищного назначения могут размещаться ниже, выше уровня земли, состоять из подземной и наземной частей, пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, за исключением зданий школ, детских учреждений, спальных корпусов, лечебных учреждений и промышленных зданий. Культурно-зрелищные учреждения могут размещаться под жилыми помещениями в соответствии с требованиями норм проектирования жилых зданий.
5.3.11 Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре из здания вместе с другими противопожарными мероприятиями должна обеспечивать безопасность людей согласно требованиям технического регламента «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и СН РК 2.02-02. Допускается использование линейных световых указателей, места установки которых определяются расчетом.
5.3.12 Эффективность систем дымоудаления зданий с атриумами должна быть подтверждена в проекте путем сравнения необходимого времени эвакуации и расчетного времени эвакуации. Расчетное время и необходимое время эвакуации, рассчитываемые с учетом характера реального пожара, определяются в соответствии с действующими нормативными документами.
5.3.13 При проектировании видеотек и видеопросмотровых залов должны соблюдаться особые требования пожарной безопасности.
5.3.14 Решения, не предусмотренные настоящими нормами, должны приниматься на основе расчетных сценариев развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром.
5.3.15 Ограждающие конструкции оркестровой ямы должны быть противопожарными.
5.3.16 Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической проекции, должны быть защищены стеклом.
5.3.17 В зданиях культурно-зрелищных учреждений следует предусматривать электрооборудование, электрическое освещение, системы связи и передачи информации, автоматическую пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре в соответствии с требованиями технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СН РК 2.02-02 и других действующих нормативных документов.
5.4 Обеспечение охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий
5.4.1 Требования к планированию участка
5.4.1.1 Размещение культурно-зрелищных учреждений в городской среде, выбор земельных участков под их строительство следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
5.4.1.2 Выбор участка под строительство новых и развитие существующих зданий культурно-зрелищного назначения следует осуществлять с учетом их транспортной доступности и ожидаемой посещаемости.
5.4.1.3 Размеры участка и размещение на нем здания определяются в соответствии с действующими нормативами и программами социально-экономического и градостроительного развития населенных пунктов.
5.4.1.4 При проектировании многопрофильных зданий культурно-зрелищных учреждений в их нижних наземных и подземных ярусах допускается размещение многоярусных автостоянок для обеспечения потребности в машино-местах персонала и посетителей.
5.4.1.5 Подземные и наземные автостоянки следует проектировать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
5.4.2 Требования к объемно-планировочным решениям
5.4.2.1 Вместимость зрительного зала (залов) и других помещений для посетителей определяется в зависимости от назначения, с учетом обоснования типа и вместимости выбранного культурно-зрелищного объекта в соответствии с настоящими нормами и требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.4.2.2 Ориентировочные вместимости учреждений культурно-досугового назначения, встроенных (встроенно-пристроенных) в жилые здания, определяются нормами проектирования жилых зданий.
5.4.2.3 Зрительные залы следует размещать на этажах зданий, включая подземные, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами к общественным зданиям и сооружениям.
5.4.2.4 Форма зрительного зала, его размеры, звукоотражающие поверхности должны обеспечивать равномерное распределение прямой и отраженной звуковой энергии на всех зрительских местах, исключать возможность возникновения эха, концентрации звуковых отражений.
5.4.2.5 При проектировании зрительных залов помещение оркестра должно обеспечиваться короткими связями со всеми необходимыми помещениями.
5.4.2.6 Размещение зрительских мест следует принимать исходя из вместимости зала и назначения культурно-зрелищного учреждения.
5.4.2.7 Мероприятия по звукоизоляции помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.4.2.8 Трюм следует размещать под планшетом сцены.
5.4.2.9 Осветительную ложу и оборудование следует размещать с учетом охвата освещения всей сцены.
5.4.2.10 Проектирование в составе культурно-зрелищных учреждений кино- и видеокафе (или баров), кафе, ресторанов и т.п. следует осуществлять по соответствующим нормативным документам и учитывать наряду с требованиями к предприятиям общественного питания и комплекс технологических требований к помещениям для коллективных кино- и видеопросмотров.
Площади помещений кино- и видеокафе определяются в зависимости от вместимости учреждения.
5.4.2.11 Выставочно-музейные помещения культурно-зрелищных учреждений должны обеспечивать условия для организации постоянной экспозиции, устройства выставок, формирования и хранения коллекций, проведения культурно-просветительской работы.
Выставочно-музейные помещения должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов к общественным зданиям и сооружениям, и настоящих норм, а также положениям нормативно-методических документов по проектированию музеев и выставок.
5.4.2.12 Расчетными показателями выставочно-музейных помещений являются число посетителей, а также количество и характер экспонатов. Эти показатели устанавливаются в соответствии с назначением, уровнем комфорта культурно-зрелищного учреждения и формами его работы.
Помещения постоянной экспозиции должны быть максимально приближены к посетителю культурно-зрелищного учреждения и иметь удобную связь с фондохранилищем и мастерскими. Пешеходные и технологические коммуникации к ним должны быть максимально короткими и удобными. Выставочные помещения должны иметь непосредственную связь с вестибюлем. 
5.4.2.13 Площадь помещений фондохранилища определяется в зависимости от характера и размера хранимых материалов.
5.4.2.14 Помещения библиотеки культурно-зрелищного учреждения должны отвечать требованиям организации пользования произведениями печати для сотрудников и посетителей.
5.4.2.15 Проектирование помещений библиотеки культурно-зрелищного учреждения следует вести с учетом требований действующих нормативно-технических документов к общественным зданиям и сооружениям и настоящих норм, а также положений нормативно-методических материалов по проектированию библиотек, действующих на территории Республики Казахстан.
Помещения детского отделения (кроме зоны читательских мест, фонда открытого доступа при читальном зале и абонементе, а также зоны отдыха) следует проектировать в соответствии с нормативами помещений библиотек для взрослых.
5.4.2.16 При проектировании видеотек и видео просмотровых залов индивидуального назначения (видеокабин) кроме требований настоящих норм, следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.4.2.17 Площадь помещений хранения фото- и фонотек устанавливается в зависимости от объема фонда и видов хранимых материалов.
5.4.2.18 Помещения медицинско-оздоровительного назначения должны удовлетворять требованиям организации медицинского обслуживания, оздоровления и профилактики заболеваний персонала культурно-зрелищного учреждения.
Помещения медицинско-оздоровительного назначения должны отвечать требованиям действующих нормативно-технических документов к общественным зданиям и сооружениям, а также положениям нормативно-методических документов по проектированию лечебно-профилактических, а также физкультурно-оздоровительных зданий и сооружений.
5.4.2.19 Расчетным показателем для проектирования помещений медицинско-оздоровительного назначения следует принимать число посетителей, устанавливаемое на основе численности типовых штатов культурно-зрелищного учреждения.
5.4.2.20 В группу помещений медицинско-оздоровительного назначения входят помещения медицинского обслуживания, оздоровления и профилактики заболеваний, а также служебно-бытовые помещения. Их состав определяется в соответствии с назначением и категорией культурно-зрелищного учреждения. При размещении помещений медицинско-оздоровительного назначения в изолированном блоке или отдельно стоящем здании в их составе следует предусматривать вестибюльную группу помещений.
5.4.3 Требования по инженерным системам
5.4.3.1 В культурно-зрелищном комплексе следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки. Их следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01.
5.4.3.2 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в культурно-зрелищных зданиях следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01.
5.4.3.3 Системы электроснабжения, силового электрооборудования и электрического освещения следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Величины освещенности помещений культурно-зрелищных учреждений принимаются в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01.
5.4.3.4 Осветительные сети должны быть защищены от перегрузки. Силовые сети должны быть защищены от перегрузки в пределах сцены (эстрады, манежа). 
5.4.4 Обеспечение безопасности во время эксплуатации
5.4.4.1 Здания культурно-зрелищных учреждений должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить защиту людей и собственность от последствий пожаров или взрывов.
Пункт 5.4.4.2 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.4.2 Систему антитеррористической защиты посетителей, зданий и территории культурно-зрелищных учреждений необходимо предусматривать в соответствии с требованиями, установленными в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
В целях обеспечения комплексной безопасности следует предусматривать помещения службы охраны, устройство систем безопасности в виде переносных устройств, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органах внутренних дел.
5.4.4.3 Пути выхода должны быть ясно обозначены, обеспечены освещением и должны быть удобны и безопасны для пользования.
5.4.4.4 Крыши с постоянным доступом должны быть оборудованы барьером.
5.4.4.5 В зданиях должна быть обеспечена возможность безопасного обслуживания и ухода за строительными конструкциями и оборудованием.
5.4.4.6 Установка (монтаж) электрических приборов и оборудования должны производиться в соответствии с обеспечением безопасности их применения.
5.4.4.7 При проектировании здания культурно-зрелищного учреждения должна быть обеспечена безопасная установка (монтаж) электрических приборов.
5.4.4.8 Молниезащита зданий культурно-зрелищных учреждений должна предусматриваться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.4.4.9 Для предотвращения загазованности и ее локализации следует разрабатывать планировочные решения с учетом условий аэрации территорий обеспечивающие санитарно-гигиенические требования качества атмосферного воздуха.
5.4.4.10 При превышении предельно допустимого уровня электромагнитного излучения необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий, соответствующих требованиям действующих нормативно-технических документов.
5.4.4.11 Разрабатываемые меры защиты должны включать градостроительные, архитектурно-планировочные, строительно-акустические мероприятия.
5.5 Обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения
5.5.1 При проектировании нового строительства и реконструкции культурно-зрелищных учреждений должна быть обеспечена доступность для инвалидов всех помещений в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.5.2 Конкретные мероприятия по доступности территории для инвалидов и других маломобильных групп населения следует выполнять с учетом местных условий.
5.5.3 Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории с учетом требований градостроительных норм.
5.5.4 Маломобильным группам населения и инвалидам следует обеспечить беспрепятственный доступ в вестибюльную группу, к лифтам, помещениям общественного назначения.
5.5.5 Следует предусматривать пандусы (или подъемники для перемещения инвалидов-колясочников) на перепадах уровней при входе в здание, подходе к лифту и в коридорах, а также другие необходимые устройства и приспособления для всех групп инвалидов в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01. Конструкции таких подъемников не должны уменьшать расчетную (минимальную) ширину путей эвакуации. 
5.5.6 Уклон пандуса для проезда инвалида на кресле-коляске принимается в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.5.7 Размещение мест для стоянки легковых автомобилей инвалидов на кресле-коляске следует предусматривать максимально близко к лифтам и траволаторам.
5.6 Охрана окружающей среды
5.6.1 Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация, консервация и ликвидация культурно-зрелищных учреждений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых документов в области охраны окружающей среды.
5.6.2 При проектировании и организации участка и территории следует свести к минимуму любые отрицательные воздействия на окружающую среду, микроклимат, обеспечить правильное использование ландшафта и биологического разнообразия с эффективным использованием энергии и ресурсов.
5.6.3 При проектировании и эксплуатации здания должны предусматриваться мероприятия по охране и восстановлению окружающей и природной среды и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
5.6.4 При проектировании культурно-зрелищного учреждения должны обеспечиваться приоритетность охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья и формирования безопасной среды обитания населения. Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, должны быть установлены соответствующими Законами Республики Казахстан.
5.6.5 На всех стадиях проектирования должны проводиться оценочные работы по воздействию намечаемой хозяйственной деятельности учреждения на окружающую среду в соответствии с требованиями нормативных документов и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений путем расчетов уровней загрязнения атмосферы от совокупности всех видов источников с учетом рельефа, планировочной организации, микроклиматических условий территории, включая аэрационный режим. 
При этом должны учитываться все требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов и документации, регламентирующей деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования по энергоэффективности зданий
6.1.1 Проектирование зданий культурно-зрелищных учреждений в части экономии энергии и сокращения расхода тепла должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, которые направлены на эффективное использование и экономию энергетических ресурсов.
6.1.2 Для обеспечения эффективного использования тепла ограждающие конструкции здания должны быть сооружены с использованием энергосберегающих материалов.
6.1.3 Учреждения и их установки обогрева, охлаждения и вентиляции должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая теплоизоляция и вентиляция зданий.
6.1.4 При проектировании следует применить энергосберегающие мероприятия в инженерных системах.
6.1.5 При совершенствовании энергетической эффективности зданий должны приниматься во внимание климатические и местные условия, а также условия внутри помещений и учитывать экономическую эффективность. Эти меры не должны влиять на другие технические требования зданий, а также на их общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.1.6 Необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие перегрев, такие как затенение, обоснование тепловой мощности при строительстве зданий, а также развитие и применение технологий пассивного охлаждения, которые улучшают климатические условия внутри здания и микроклимат вокруг здания.
6.1.7 Следует обеспечить оптимальную работу системы отопления и кондиционирования воздуха с точки зрения экологии, безопасности и энергетики путем регулярного технического обслуживания и проверки систем квалифицированным персоналом.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, при котором использование природных ресурсов является комплексным, обеспечивается повторное использование или рециклинг строительных конструкций, их материалов и частей, использование экологически совместимых материалов.
6.2.2 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, при котором предусматривается: 
- система мер, направленных на защиту почвы от эрозии;
- восстановление и повышение плодородия разрушенных эрозией почв;
- вовлечение бросовых земель в рациональное хозяйственное использование.
6.2.3 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, при котором достигается сокращение потребления воды, в том числе используемой для полива и на нужды канализации.
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