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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящие строительные нормы разработаны в рамках реформирования нормативно-технической базы строительной отрасли Республики Казахстан и направлены на установление обязательных нормативных требований по проектированию рынков с целью обеспечения безопасности эксплуатации рынков и защиты от негативных производственных и природных факторов, создания в зданиях и помещениях рынков благоприятного микроклимата и безопасной среды для здоровья и жизни людей и надлежащего хранения и сохранности материальных ценностей.
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы предназначены для применения при проектировании, новом строительстве, реконструкции рынков и эксплуатации их на территории Республики Казахстан.
Строительные нормы не распространяются на крытые торговые центры и комплексы. 
1.2 При проектировании торговых павильонов рынков необходимо дополнительно руководствоваться другими нормативными документами, применительно к зданиям для предприятий торговли, в том числе, по обеспечению доступности зданий и помещений, где организуются рабочие места для маломобильных групп населения (инвалидов).
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Гигиенический норматив к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией», утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 358.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.
 
Примечание - При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. 
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Авторынок: Наружная, огражденная площадка для хранения и реализации автомобилей.
3.2 Администрация рынка: Аппарат управления, созданный собственником (владельцем) рынка для непосредственного управления его деятельностью.
3.3 Гипермаркет: Магазин самообслуживания с универсальным ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, преимущественно, повседневного спроса.
3.4 Доступные для маломобильных групп населения здания и сооружения: Здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям по обеспечению доступности и безопасности маломобильных групп населения (МГН).
3.5 Здание: Искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть.
3.6 Киоск: Одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м2, предназначенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.
3.7 Кладовая: Склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места.
3.8 Контроль: Процедура проверки на соответствие установленным требованиям.
3.9 Крытый рынок: Комплекс взаимосвязанных предприятий рыночной торговли с предприятиями розничной торговли и предприятиями общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.
3.10 Коэффициент установочной площади: Отношение площади, занятой торгово-технологическим оборудованием, к площади торгового зала.
3.11 Обращение строительной продукции на рынке: Перемещение строительной продукции от изготовителя к потребителю до момента ее применения на постоянной основе в качестве интегрированного элемента строительного объекта
3.12 Ответственный пользователь здания и сооружения: Физическое или юридическое лицо (собственники зданий и сооружений, за исключением собственников помещений (квартир), физические и юридические лица, управляющие объектами кондоминиума и иными объектами промышленного и гражданского назначения), ответственное за проведение контроля технического состояния, технического обслуживания и текущего ремонта здания и сооружения.
3.13 Основные эвакуационные проходы: Проходы в торговом зале между торговым оборудованием или отделами (секциями), непосредственно связанные с эвакуационными выходами из зала.
3.14 Павильон: Сооружение, предназначенное для оптовой или розничной торговли с обслуживанием покупателей внутри помещения.
3.15 Постоянное рабочее место: Место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% рабочего времени.
3.16 Помещение, не имеющее естественного освещения: Помещение, не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждениях.
3.17 Пристроенный магазин: Магазин, ограждающая стена (или стены) которого являются общими или смежными со стенами жилого здания.
3.18 Рынок: Имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе цен, свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда, и имеющий в своем составе торговые места.
3.19 Собственник (владелец) рынка: Это юридическое и/или физическое лицо с правом владения, пользования, распоряжения имуществом рынка с целью предоставления торговых мест и оказания других видов услуг для осуществления торговой деятельности, действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.20 Строительная документация: Система взаимоувязанных документов (включая предпроектную и проектную документацию, государственные и межгосударственные нормативные документы), необходимых для организации территорий, строительства (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объектов, а также организации строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства, озеленения, внешнего оформления.
3.21 Строительная продукция: Строительные материалы, изделия и конструкции, промежуточный и (или) конечный результат архитектурной, градостроительной и (или) строительной деятельности.
3.22 Строительная конструкция: Постоянный элемент строительного объекта, изготовленный из строительных материалов и/или изделий.
3.23 Строительный материал: Строительная продукция природного происхождения или произведенная промышленным способом, предназначенная для изготовления строительных изделий и/или конструкций.
3.24 Тамбур: Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
3.25 Торговый центр: Комплекс функционально и пространственно взаимосвязанных предприятий и учреждений: магазинов разных типов, а также предприятий питания, бытового и других видов обслуживания, размещенных на одной территории или в едином объеме.
3.26 Торговая площадь: Сумма площадей торговых залов, а также помещений и площадей для дополнительного обслуживания покупателей.
3.27 Универмаг: Магазин с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров и отделом продовольственных товаров.
Строительные нормы дополнены пунктом 3.28 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
3.28 Универсам (супермаркет): Магазин самообслуживания с универсальным ассортиментом продовольственных товаров и ограниченным ассортиментом непродовольственных товаров повседневного спроса.
3.29 Этаж мансардный: Этаж, размещаемый внутри чердачного пространства.
3.30 Этаж надземный: Этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли. 
3.31 Этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.
3.32 Этаж цокольный: Этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
3.33 Этаж подвальный: Этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативного документа
 
Целью нормативного документа является обеспечение функционирования рынков с учетом соблюдения требований безопасности, эксплуатационной безопасности, надежности, экономичности и долговечности, а также противопожарных и санитарно-гигиенических требований, недопущения возникновения неприемлемых рисков причинения вреда здоровью и жизни людей, окружающей среде в соответствии с основными принципами Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», 
 
В подраздел 4.2 внесены изменения в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
4.2 Функциональные требования
К функциональным требованиям рынков относятся: 
а) обеспечение эксплуатационной безопасности и надежности, экономичности с учетом рационального их размещения, объемно-планировочных и конструктивно-технологических решений, организации торговых мест;
б) обеспечение пожарной безопасности объекта- недопущение пожара; ограничение возгорания и распространения огня и дыма; создание условий для безопасной эвакуации людей с учетом особенностей групп населения в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; сохранение несущей способности строительных конструкций на протяжении установленного строительными нормами времени; обеспечение доступа противопожарных подразделений и спасателей и возможность доставки средств пожаротушения во все помещения здания или сооружения рынков;
в) обеспечение безопасности для здоровья людей, животных и окружающей среды - исключение создания опасных санитарно-эпидемиологических и экологических условий, в том числе, в результате распространения токсичных веществ, опасных твердых частиц и газообразных примесей, возникновения опасного уровня радиации, загрязнения или отравления воды, неадекватного удаления отработанных твердых и жидких отходов;
г) обеспечение безопасности в процессе эксплуатации (использования) рынков посредством исключения рисков несчастных случаев, включая падение, столкновение, ожоги, удары электрическим током, травмы в результате взрывов, а также путем обеспечения доступности маломобильных групп населения;
д) обеспечение антитеррористической безопасности на этапе проектирования по перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принятия соответствующих мер согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРСТИКАМ РЫНКОВ
 
5.1 Общие требования по обеспечению эксплуатационной безопасности и надежности рынков.
 
5.1.1 Рынки должны быть запроектированы и построены с учетом обеспечения выполнения функциональных требований, в том числе по обеспечению эксплуатационной безопасности и надежности, экономичности с учетом рационального их размещения, объемно-планировочных и конструктивно-технологических решений, организации торговых мест.
5.1.2 Выбор вариантов размещения рынков осуществляется в зависимости от планировки застройки территорий на самостоятельном земельном участков соответствии с градостроительной документацией города или населенного пункта и других нормативных документов.
5.1.3 Не допускается размещение земельного участка для проектирования рынков на дворовой территории жилых зданий, на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по переработке отходов и других мест возможного загрязнения.
Рынки следует размещать в районах с преобладающей жилой застройкой, в составе торговых центров, вблизи транспортных магистралей, остановок городского транспорта, автобусных и железнодорожных вокзалов (станций).
5.1.4 Основные технические решения по вариантам размещения рынков по выбору их специализации и типов определяются при технико-экономическом сопоставлении показателей и строительных и эксплуатационных затрат за весь период жизненного цикла рынков в зависимости от перспективного плана развития города или населенного пункта.
5.1.5 По своему назначению рынки относятся к повышенному уровню ответственности, как места по скоплению множества людей.
5.1.6 Объемно-планировочные и конструктивно-технологические решения рынков должны приниматься с учетом:
- пожарной безопасности, что даст возможность обеспечить: недопущение пожара, ограничение возгорания и распространения огня и дыма, возможность безопасной эвакуации людей, сохранение несущей способности строительных конструкций в течении времени, установленного строительными нормами; доступ противопожарных подразделений и спасателей и возможность доставки средств пожаротушения во все помещения здания и сооружения рынков;
- безопасности для здоровья людей путем соблюдения санитарно-гигиенических требований (например, наличие канализации, питьевых фонтанчиков, своевременная утилизация бытовых отходов, и прочее), что позволит сохранить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие населения и местности.
5.1.7 Проектирование, строительство рынков должно обеспечивать безопасность в процессе эксплуатации (использования) рынков, предусматривая, в том числе, исключение рисков возникновения несчастных случаев, выделения токсичных веществ и газообразных примесей, загрязнения или отравления воды, неадекватного удаления отработанных твердых и жидких отходов.
5.1.8 Торговля и оказание услуг на рынке осуществляются юридическими и/или физическими лицами в виде оптовой и розничной продажи товаров через специально оборудованные торговые ряды и места, а также сети магазинов, киосков, палаток, расположенных на территории рынка.
5.1.9 Эксплуатация торговых рынков производятся в соответствии с требованиями, предусмотренными действующими нормативными актами по согласованию в установленном порядке с соответствующими государственными органами надзора. 
Эксплуатация рынка до оформления в установленном порядке акта о приемке объекта в эксплуатацию, запрещается.
5.1.10 Специализация и зонирование территории рынка по товарно-отраслевому признаку, а также тип рынка, в зависимости от объема и характера осуществляемых на рынке сделок, определяются администрацией рынка в соответствии с действующими нормативами.
5.1.11 Рынки классифицируются по товарной специализации: 
1) продовольственные - по реализации продовольственных товаров; 
2) непродовольственные - по реализации промышленных товаров, бытовой техники и т.п.;
3) специализированные - по реализации отдельных групп товаров (автомобильный, живности и т.д.);
4) универсальные - по реализации продовольственных и непродовольственных товаров в специализированных торговых зонах.
5.1.12 Рынки должны быть запроектированы и построены с учетом обеспечения доступности зданий и сооружений рынка для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также создания условия беспрепятственного и удобного передвижения их по территории рынка.
5.1.13 Торговля на рынке осуществляется физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и других государств путем реализации продовольственных и промышленных товаров на специально оборудованных торговых рядах и местах. 
5.1.14 Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должна иметь бетонное, асфальтовое, замощенное или иное твердое покрытие, отделяться от прилегающей территории ограждением и предусматривать не менее двух въездов-выездов, пешеходные дорожки.
Водоснабжение и канализация рынка осуществляется путем присоединения к действующим инженерным коммуникациям или строительства локальных сооружений.
Здания, строения, сооружения и находящиеся в них помещения должны быть оборудованы энерго-, тепло-, водоснабжением и канализацией.
5.1.15 Территория рынка должна включать в себя следующие функциональные зоны:
1) торговая - павильоны, палатки, киоски, лотки, прилавки и иные специально оборудованные и отведенные управляющей рынком компанией для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) торговые места, помещения для оказания дополнительных услуг покупателям, в том числе помещения для размещения предприятий общественного питания, туалеты.
Территория торговой зоны должна быть разделена по группам реализуемых товаров. При зонировании по группам реализуемых товаров должно обеспечиваться соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Организуемые на сельскохозяйственном (сельскохозяйственном кооперативном) рынке торговые места для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленной переработки, с автотранспортных средств, не должны совмещаться со стоянкой для автотранспортных средств лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей;
2) административно-складская - здания и сооружения общественного назначения для размещения администрации рынка, охраны рынка, а также помещения для сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, бытовые помещения для сотрудников (комната приема пищи, гардероб и т.д.), туалеты для персонала рынка; пункт первой медицинской помощи; складские помещения, помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы (в случаях осуществления деятельности по продаже пищевых продуктов животного и (или) растительного происхождения);
3) хозяйственная - помещения для мойки и хранения торгового инвентаря, оборудования, санитарной одежды; погрузочно-разгрузочная площадка, места временного складирования товара (навесы); электрощитовая; оборудованная контейнерная площадка для сбора мусора и отходов; иные объекты в соответствии с проектным заданием.
Для сбора мусора и пищевых отходов предусматривают раздельные контейнеры с крышками (или специально закрытые конструкции), установленные на площадках с твердым покрытием;
4) обособленная от торговых мест стоянка для автотранспортных средств лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей. Количество парковочных мест на автостоянках определяется управляющей компанией в зависимости от количества торговых мест.
5.1.16 Оптимальные показатели по всем составляющим элементам функциональной схемы рынка определяются расчетным путем в процессе разработки проектной документации в зависимости от количества торговых мест, типа рынка и в соответствии с требованиями задания на проектирование.
Пункт 5.1.17 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.1.17 Минимальные расстояния между расположенными на рынке зданиями, строениями, сооружениями и находящимися в них помещениями определяются в соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 1077.
5.1.18 Организация торговых мест, а также расстояние между торговыми местами должны обеспечивать безопасное передвижение персонала и посетителей, удобные и безопасные действия с товарами и тарой, а также техническое обслуживание, ремонт и уборку производственного оборудования. Торговое место должно быть оборудовано электропитанием для подключения торгового оборудования и контрольно-кассовой техники для использования ее в случаях, предусмотренных законодательством.
Торговое оборудование должно располагаться с учетом устройства свободных проходов вдоль рядов к эвакуационным выходам для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара.
5.1.19 Туалеты от торговых мест должны располагаться на расстоянии, соответствующем санитарным нормам. Туалеты для персонала и посетителей должны быть раздельными.
5.1.20 Складские помещения для продовольственных и непродовольственных товаров должны быть раздельными. Помещения для хранения и подготовки пищевых продуктов к продаже должны быть приближены к загрузочным местам и местам реализации и не должны быть проходными.
5.1.21 Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы размещается в здании рынка или в отдельно стоящем здании в непосредственной близости от входа в здание рынка, через который осуществляется поступление пищевых продуктов, подлежащих экспертизе.
Планировка помещений лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках должна обеспечивать поточность технологического процесса, исключая пересечение потоков поступления продукции в лабораторию для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и выпуска ее в торговую зону для последующей реализации.
 
5.2 Требования к проектированию рынков
 
5.2.1 Строительство, реконструкция рынков производится по проектам, согласованным в установленном порядке с государственными надзорными органами с соблюдением требований, предусмотренных законодательными актами и нормативно-техническими документами Республики Казахстан, в том числе, санитарными правилами и действующими градостроительными документами, строительными нормами.
5.2.2 В состав исходных данных на предпроектой стадии входят: задание на проведение инженерных изысканий для проектирования рынков, решение местного уполномоченного органа о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением других материалов и документов, необходимых для обоснования выбора местности, в соответствии с действующими нормативными документами.
5.2.3 Инженерные изыскания для проектирования рынков должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями.
5.2.4 Исходными данными для проектирования рынков на стадии разработки проектной документации являются: задание на проектирование рынков, составленное с учетом требований соответствующих нормативных правовых документов с приложением необходимых исходных материалов и документов для проектирования, определенных действующими законодательными актами и нормативно-техническими документами.
5.2.5 Состав и порядок разработки и подготовки исходных данных и технические требования к проектно-сметной документации, согласованные архитектурно-планировочным заданием, определяются и уточняются заданием на проектирование объекта.
Задание на проектирование составляется с учетом указания требуемых основных технико-экономических показателей и параметров рынка, технических требований по объемно-планировочным решениям и т.д.
5.2.6 Разработанная и согласованная в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием, иными исходными материалами и техническими условиями проектная документация на основании положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проектов подлежит утверждению в порядке, установленном законодательством и в соответствии с требованиями, установленными государственными нормативными документами.
5.2.7 Размеры земельных участков рынков следует определять проектным решением исходя из градостроительной ситуации в соответствии с архитектурными требованиями, строительными нормами и правилами и расчетными показателями обеспеченности.
5.2.8 Для создания удобств для людей на прилегающих к рынку территориях следует предусматривать площадки для временной парковки легковых автомобилей.
5.2.9 Рынки следует проектировать с учетом специфики размещения товаров и по объемам сделок и способам их осуществления: розничные, оптовые.
По типам объемно-планировочных и конструктивных решений рынки проектируются - открытыми, крытыми и комбинированными.
5.2.10 Крытые и комбинированные рынки проектируются малоэтажными с павильонами, разделенными по специализации.
5.2.11 Авторынки следует проектировать из расчета необходимой потребности населения (по численности).
Строительные нормы дополнены пунктом 5.2.12 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
5.2.12 Рынки с торговой площадью 3500 м2 и более подлежат проектированию и размещению на расстоянии не более 3 км в радиусе обслуживания пожарного депо, за исключением рынков, имеющих стационарный пожарный пост, оборудованный пожарной техникой. Количество пожарных машин, численность работников пожарного поста регулируются Правилами осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб.
Строительные нормы дополнены пунктом 5.2.12 в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ
5.2.12 Системы антитеррористической защиты при проектировании рынков следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
5.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения рынков
 
5.3.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения рынков зависят от выбранного типа рынков.
5.3.2 Открытые рынки должны иметь торговую зону, поделенную на торговые отсеки.
5.3.3 Торговые столы, прилавки, лотки на рынках должны быть выполнены из негорючих материалов, над которыми должны быть устроены навесы, выполненные также из негорючих материалов.
Навесы могут быть устроены в виде легкой металлической конструкции, обеспечивающей прочность и несущую способность элементов при воздействии нагрузок без повреждения и разрушения.
Обрешетку покрытия навеса допускается выполнять из древесины обработанной огнезащитными составами.
Накрывать открытые проходы между торговыми рядами тканями, бумагой, пленками не допускается.
5.3.4 Крытые склады (кладовые) устраиваются для хранения товаров из легких негорючих материалов конструкций с разделением на отсеки- перегородки из негорючих материалов (металлическая сетка).
5.3.5 Павильоны открытых рынков устраиваются из отдельных зданий, предназначенные для организации торговли товарами в их торговых залах. Павильоны открытых рынков, в отличие от крытых рынков, не имеют складов (кладовых) и камер хранения.
Размещение павильонов в части зданий иного назначения или в пристройках к ним не допускается.
5.3.6 Строительство павильонов открытых рынков должно осуществляться по специально разработанному проекту с соблюдением требований действующих нормативных документов, в том числе санитарных правил.
Пункт 5.3.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.7 Павильоны и киоски, предназначенные для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, дезодорантами, сжатыми газами должны соответствовать I, II, III степени огнестойкости.
5.3.8 Киоски устраиваются из негорючих строительных материалов.
5.3.9 Проектные и строительные решения крытых рынков должны обеспечивать механическую и пожарную безопасность эксплуатации с соблюдением санитарно-гигиенических требований и мер по защите здоровья людей.
Крытые рынки должны быть запроектированы и построены с торговыми залами, санитарно-бытовыми помещениями и кладовыми, хозяйственными помещениями и помещениями для обслуживающего персонала, инженерными сетями и системами защиты и охраны, необходимыми для создания комфортных условий для торговли.
Пункт 5.3.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.10 В зданиях всех степеней огнестойкости, за исключением V степени огнестойкости, внутренняя отделка торговых залов, других помещений и путей эвакуации должна выполняться из негорючих материалов.
5.3.11 Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.
5.3.12 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.
Пункт 5.3.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.13 Эвакуационные пути и выходы должны соответствовать требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
5.3.14 В крытых рынках на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала, если не предусмотрено аварийное освещение.
5.3.15 На авторынках запрещается:
- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, расстояние между автомобилями, загромождать выездные ворота и проезды;
- производить ремонтные, сварочные, малярные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
 
5.4 Санитарно-эпидемиологические требования
 
Пункт 5.4.1 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15.11.18 г. № 235-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.1 Проектирование, строительство, реконструкция рынков производится по проектам, разработанным с соблюдением требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, в том числе, санитарных правил, разработанных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
5.4.2 Для обеспечения безопасности здоровья людей, животных и окружающей среды в процессе функционирования (эксплуатации) строительные объекты рынка должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы функционирование системы санитарно-эпидемиологического благосостояния рынков было обеспечено в проектной документации строительства с учетом предотвращения проявления недопустимых факторов, в том числе:
1) выделения токсичных веществ;
2) присутствия в воздухе опасных твердых частиц и газообразных примесей;
3) опасного уровня радиации;
4) загрязнения или отравления воды и почвы;
5) неадекватного удаления отработанной воды, дыма, твердых и жидких отходов;
6) просачивания влаги в частях строительного объекта или на его поверхностях за счет атмосферных осадков и утечки водопроводно-канализационных сетей.
5.4.3 Для сбора мусора необходимо использовать контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием, которая ограждается с трех сторон. Высота ограждения не должна быть менее высоты установленного контейнера. 
5.4.4 На территории всех типов рынков, в торговых залах, хозяйственных и бытовых помещениях должны быть оборудованы туалеты для персонала и посетителей с подключением к инженерным сетям водопровода и канализации. 
При отсутствии технической возможности подключения к централизованной канализации на рынках, по согласованию с органами архитектуры и градостроительства, органами и учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора допускается устройство надворных уборных выгребного типа с водонепроницаемым выгребным колодцем. Удаление хозяйственно-бытовых сточных вод должно осуществляться специализированным транспортом по мере заполнения колодцев не более чем на 2/3 их объема. Уборные должны иметь удобно замощенные и свободные подходы, а также ясные указатели об их местонахождении. 
5.4.5 Для посетителей и персонала на территории рынка должны быть оборудованы устройства для мытья рук, торгового инвентаря, фруктов и овощей. 
Санитарные узлы и умывальники должны содержаться в исправности, чистоте и ежедневно дезинфицироваться. Персоналу, обслуживающему санитарные узлы, запрещается заниматься другими работами на рынке.
5.4.6 В крытых рынках и павильонах, в том числе в торговых залах, а также в подсобных и служебно-бытовых помещениях, предусматривается естественное освещение или только искусственное, или совмещенное освещение с учетом требований энергосбережения.
5.4.7 При размещении торговых отделов в подземных и цокольном этажах следует предусматривать инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность и комфортный температурно-влажностный и световой режим в помещениях.
5.4.8 Стены и перегородки в помещениях с влажным режимом должны иметь влагостойкую отделку. В зданиях рынков следует использовать строительные и отделочные материалы, а также оборудование, имеющее гигиенические сертификаты и не являющиеся источником загрязнения атмосферного воздуха и выделения вредных для здоровья людей отравляющих веществ.
5.4.9 При проектировании элементов конструкций, узлов их соединений, а также вентиляционных решеток следует учитывать требование по защите помещений от проникновения паразитирующих животных и насекомых.
5.4.10 Звукоизоляция и виброизоляция строительных конструкций крытых рынков и павильонов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по защите от шума и обеспечивать нормируемые акустические показатели в помещениях с постоянным пребыванием людей (работающих или проживающих).
5.4.11 Водоснабжение и канализация рынков осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Системы холодного и горячего водоснабжения должны обеспечивать подачу воды соответствующего санитарным правилам, утвержденным Правительством Республики Казахстан.
Система водоотведения должна обеспечивать безопасный отвод сточных вод. Санитарно-технические сети, устройства и приборы должны находиться в исправном состоянии.
При отсутствии водопровода рынки должны быть обеспечены водой из местных источников водоснабжения, при их отсутствии вода должна подвозиться специальным автотранспортом. Продовольственные рынки должны обеспечиваться водой бесперебойно и в достаточном количестве.
Качество воды для хозяйственно-питьевых целей должно отвечать требованиям действующих стандартов.
5.4.12 Все предприятия и помещения рынка должны иметь освещение в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Уровни естественного и искусственного освещения, а также содержание вредных веществ в воздухе рабочих мест должны соответствовать санитарным правилам. Запрещается использование оборудования, являющегося источником повышенного шума, вибрации, ультрафиолетового, инфракрасного, электромагнитного излучений.
5.4.13 Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха крытых рынков (базаров), ярмарок, павильонов и т.д. следует производить в соответствии с действующими нормативными документами.
При отсутствии в населенных пунктах централизованных систем отопления при стационарных объектах должно предусматриваться местное отопление (котельные, печи).
5.4.14 В помещениях с постоянным пребыванием людей должно быть естественное проветривание и естественное освещение.
Из расположенных в наземных и цокольных этажах и не имеющих естественного освещение коридоров крытых рынков, павильонов должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция независимо от площади последних.
5.4.15 В торговых залах крытых рынков, павильонов должны быть предусмотрены естественная, искусственная вентиляции.
5.4.16 В помещениях камер хранения (кладовых) следует, как правило, предусматривает естественную вытяжную систему вентиляции с раздельными каналами.
Общеобменные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением из кладовых и подсобных помещений допускается проектировать общими при установке в воздуховодах огнезадерживающих клапанов в местах пересечения стен и перегородок этих помещений.
5.4.17 В торговых залах крытых рынков, павильонов следует, как правило, предусматривать устройство воздушного отопления совмещенного с приточной вентиляцией, и центрального водяного отопления во вспомогательных помещениях.
5.4.18 Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах, следует устраивать электрическое (с применением масляных радиаторов, греющих панелей) или водяное.
5.4.19 Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения на рынках должны быть организованы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках определяется уполномоченным государственным органом в области ветеринарии. Техническая компетентность лаборатории подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
 
6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКОВ
 
6.1 Общие требования
 
6.1.1 При проектировании, строительстве и реконструкции рынков необходимо руководствоваться положениями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Настоящие требования пожарной безопасности являются обязательными для исполнения всеми органами государственной власти, местными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, иными юридическими лицами (независимо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности), их должностными лицами, гражданами Республики Казахстан, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Пункт 6.1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
6.1.2 На рынке должна быть обеспечена безопасность людей в случае возникновения пожара, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого павильона, площадки, киоска и т.п., которые утверждаются руководителем объекта.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности:
- рынка в целом, его структурных подразделений возлагается на собственников (руководителей администрации) рынков;
- отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, электросетей и т.п., возлагается на лиц, которых определяет и назначает руководитель администрации своим приказом, с ознакомлением под роспись ответственных лиц;
- при аренде территорий, зданий, сооружений, павильонов, помещений, киосков, несут арендаторы, если иное не оговорено в договоре на аренду.
Пункт 6.1.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
6.1.3 Собственники (администрация) рынков, независимо от форм собственности, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Техническом регламенте «Общие требования к пожарной безопасности».
6.1.4 Все вновь принимаемые на работу рабочие и служащие должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на рынке противопожарного режима. По истечении одного года, а также при изменении специфики рынка проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму. По окончании прохождения пожарно-технического минимума принимаются зачеты.
6.1.5 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов не допускается использовать под складирование материалов, оборудования, тары, для стоянки транспорта.
Пункт 6.1.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
6.1.6 Рынки и входящие в его состав павильоны, здания, сооружения и киоски (контейнеры) должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, исправными первичными средствами пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной службы и противопожарной автоматикой в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
6.1.7 Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства противопожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) рынков должны постоянно содержаться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
6.1.8 В помещениях рынков, павильонов и сооружений запрещается:
-хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых и пиротехнических веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывчатых веществ и материалов;
- хранение веществ и материалов без учета их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновению с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ;
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для хранения товаров, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
- организовывать торговлю на путях эвакуации;
- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
- загромождать товаром, мебелью, оборудованием и другими предметами двери, коридоры и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устанавливать глухие решетки на окнах;
- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;
- размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;
- размещать на путях эвакуации и в лестничных клетках пункты ремонта часов, граверные и другие мастерские, а также аптечные, газетные, книжные и другие киоски;
- устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и других целей;
- размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации;
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на площадках товары, мебель и другие горючие материалы.
6.1.9 Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации не допускается. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Не допускается складировать горючую тару вплотную к окнам зданий.
6.1.10 Организовывать хранение горючих товаров равно, как и негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не допускается.
6.1.11 Не допускается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, расфасованными в стеклянную тару емкостью более литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями, такими как «огнеопасно», «не распылять вблизи огня» и т.п.
Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях.
6.1.12 Боеприпасы и пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях выгороженных противопожарными перегородками. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных помещениях.
Строительные нормы дополнены пунктом 6.1.13 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ
6.1.13 Внутренний противопожарный водопровод в зданиях рынков должен предусматриваться в соответствии с требованиями государственного норматива по внутреннему водопроводу и канализации зданий, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с подпунктом 12) пункта 17 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011.
 
6.2 Пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение, оповещение о пожаре
 
Пункт 6.2.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
6.2.1 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы все помещения, независимо от площади, кроме помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов, овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов.
Пункт 6.2.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
6.2.2 Установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы:
- все помещения, независимо от площади, для подземных зданий и помещений;
- все помещения, независимо от торговой площади, для одноэтажных и двухэтажных зданий при размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах;
- все помещения, независимо от величины торговой площади, для зданий в три этажа и более;
- все помещения, независимо от площади, для двухэтажных зданий с общей площадью 3500 м2 и более;
- торговой площадью 500 м2 и более, размещённые в надземных этажах, встроенных в здания иного назначения;
- одноэтажные крытые рынки и базары площадью 3500 м2 и более.
6.2.3 Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.08.18 г. № 175-НҚ (см. стар. ред.)
6.2.4 Крытые рынки, павильоны должны иметь систему оповещения людей о пожаре, выполненную в соответствии с требованиями нормативных документов.
6.2.5 Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
6.2.6 Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не изменяющими карту орошения.
Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки не допускается.
6.2.7 Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию рынка (сооружению), его территории или выборочно в отдельные его части (этажи, секции, павильоны и т.п.).
 
6.3 Эвакуация людей из зданий и сооружений
 
6.3.1 Эвакуационные выходы должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся на территории и в помещениях рынков.
6.3.2 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдать проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
6.3.3 Из торгового зала крытых рынков должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу или в закрытые лестничные клетки. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.
6.3.4 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.
6.3.5 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения) возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
6.3.6 Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
6.3.7 При расстановке технологического оборудования в помещениях, как правило, оставляются эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
6.3.8 В зданиях, павильонах, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель рынка должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.
6.3.9 Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.
6.3.10 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается:
1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
2) устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
4) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
5) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
6) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
7) заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
 
 
7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 
7.1 При проектировании рынков, доступных для маломобильных категорий пользователей (посетителей, потребителей), следует учитывать общие требования к формированию архитектурной среды, специфические требования к отдельным типам рынков, в том числе к продовольственным и непродовольственным рынкам. 
7.2 Проектирование и строительство рынков с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения должны производиться с учетом требований РДС РК 3.01-05-2001 и СП РК 3.06-15-2005.
7.3 При проектировании рынков, доступных для маломобильных категорий пользователей (посетителей, потребителей), следует учитывать общие требования к формированию архитектурной среды, специфические требования к отдельным типам рынков.
7.4 Для личного транспорта инвалидов на автостоянках при рынках следует выделять из общего количества мест для отделов или павильонов, обслуживающих маломобильных групп населения.
7.5 Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, доступных инвалидам, должны быть рассчитаны на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. 
7.6 Размеры проходов между рядами торгового оборудования определяются исходя из габаритов средств передвижения в процессе их следования и зон досягаемости товаров.
 
 
8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
 
8.1 В составе проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию рынков должен быть предусмотрен раздел «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» с содержанием мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защиты людей и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
8.2 В качестве источников чрезвычайных ситуаций должны рассматриваться как проектные, так и внутренние и внешние аварии на потенциально опасных объектах, в соответствии с исходными данными и требованиями соответствующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в этой сфере.
8.3 При расположение рынков в зонах тектонических разломов, в местах повышенного водосбора (в логах, под седловинами водоразделов и т.д.) и в зонах опасных геологических процессов (оползней, обвалов, селевых потоков, снежных лавин и др.) необходимо иметь защитные сооружения или, в соответствии с действующими нормативными документами, предусматривать мероприятия, обеспечивающие необходимую защиту рынков от этих процессов
 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
9.1 Мероприятия и технические решения по охране окружающей среды на рынках должны выполнятся в соответствии с положениями нормативных правовых документов Республики Казахстан, осуществляемые в процессе строительства и эксплуатации рынков.
9.2 С учетом требований законодательных актов экологические факторы при принятии решения о строительстве новых и реконструкции действующих рынков являются определяющими.
Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, анализа альтернативных вариантов размещения рынков, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации рынков.
9.3 Строительство и эксплуатация рынков не должны вызывать загрязнения в недопустимых пределах атмосферы, водоемов, водотоков, подземных вод, возникновение и развитие эррозионных процессов и другие неблагоприятные явления.
9.4 Отвод территорий под строительство и охрану недр следует выполнять в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды.
9.5 Мероприятия и технические решения, направленные на охрану окружающей среды и осуществляемые в процессе строительства, необходимо согласовать в установленном порядке с территориальными государственными органами управления и надзора.
9.6 Система отведения и очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод на рынках в процессе строительства и эксплуатации рынков должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
9.7 Необходимо обеспечить защиту рынков от проникания в них опасных для здоровья людей вредных веществ от производств, находящихся вблизи рынков.
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