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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан в рамках реформирования нормативно-технической базы строительной отрасли Республики Казахстан.
Настоящий документ содержит правила и положения, нормируемые показатели приемлемых решений, применяемых в качестве официально признанных, и оправдавшие себя на практике, которые позволяют обеспечить выполнение обязательных требований законодательства Республики Казахстан при разработке раздела проекта по проектированию полосы земельного отвода для строительства (реконструкции, модернизации) магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил направлен на обеспечение устойчивого развития территории Республики Казахстан и применяется в целях:
1) выделения при подготовке проектов планировки территории элементов планировочной структуры (транспортных и коммуникационных коридоров);
2) установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры (транспортных и коммуникационных коридоров);
3) установления параметров зон планируемого размещения линейных объектов.
1.2 Настоящий свод правил рекомендуется к применению при подготовке проектов планировки территорий для планируемого размещения линейных объектов (магистральных водоводов и канализационных коллекторов) и предназначен для использования:
1) местными исполнительными органами Республики Казахстан, обеспечивающими подготовку документации по планировке территории;
2) организациями, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации на профессиональной основе.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481
Гражданский кодекс Республики Казахстан
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК
Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477
Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II
Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»
СНиП РК 3.01.-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах используются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1Генеральный план населенного пункта: Градостроительный проект комплексного планирования развития и застройки города, поселка, аула (села) либо другого поселения, устанавливающий зонирование, планировочную структуру и функциональную организацию их территории, систему транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения и благоустройства;
3.2Генеральный план объекта: Часть проекта строительства объекта (здания, сооружения, комплекса), содержащая комплексное решение вопросов его размещения на территории (участке), прокладки транспортных коммуникаций, инженерных сетей, инженерной подготовки участка, благоустройства и озеленения, организации хозяйственного обслуживания и иных мероприятий, связанных с местоположением проектируемого объекта;
3.3Городское зонирование: Распределение территории населенного пункта в соответствии с ее функциональным назначением (жилая, общественная, промышленная, рекреационная, коммунальная и другие функциональные зоны);
3.4Государственный градостроительный кадастр: Государственная система количественных и качественных показателей, включающих градостроительные регламенты, картографическую, статистическую и текстовую информацию, характеризующую территорию градостроительной, архитектурной и строительной деятельности по признакам социально-правового режима ее использования, уровню инженерно-технической обеспеченности, по параметрам и состоянию объектов, расположенных на ней, а также природно-климатическим условиям и экологическому состоянию;
3.5Границы зоны размещения линейного объекта: Определенные в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы (с фиксированными начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения линейного объекта;
3.6Зоны с особыми условиями пользования землей: Зоны, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон.
3.7Зоны с особыми условиями использования территорий: Земли, в пределах которых устанавливаются, ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон (зоны санитарной охраны (ЗСО)).
К зонам с особыми условиями пользования землей относятся защитные зоны водозаборных сооружений, охранные зоны магистральных трубопроводов, водоохранные зоны и полосы;
3.8Зона планируемого размещения линейного объекта: Территория, предназначенная для размещения линейного объекта, в отношении которой проектом планировки территории устанавливается режим использования земельных участков, включенных в её границы, и в пределах которой осуществляется выбор вариантов размещения и установление полос отвода линейного объекта;
3.9Инженерная инфраструктура: Совокупность предприятий (организаций), объектов (зданий и сооружений), коммуникаций и сетей инженерного и коммунального обеспечения, создающая нормальные условия для жизнедеятельности людей, а также устойчивого функционирования производства или обращения товаров и услуг;
3.10Красные линии: Границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов от улиц (проездов, площадей). Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки; в том числе, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);
3.11Класс линейных объектов: Определяется способом его прокладки: под землёй, на земле, над землёй, соответственно линейные объекты могут быть подземные, наземные и надземные;
3.12Линейный объект: Сооружение инженерной, транспортной инфраструктуры протяжённого характера, самостоятельный инвентарный объект в соотношении размеров которого длина на порядок превосходит его ширину (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи, связи, и др.);
3.13Регламенты: Режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использования территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, а также любых допустимых изменений их состояния, установленных в законодательном порядке.
Режим использования земель в зонах с особыми условиями пользования определяются органом, принявшим решение о предоставлении земель в собственность или землепользование, в соответствии с нормами и проектно-технической документацией;
3.14Реконструкция линейных объектов: Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
3.15Санитарно-защитная зона: Территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные предприятия и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов;
3.16Сервитут: Право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком;
3.17Территориальные зоны: Зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
3.18Территория градостроительного регулирования: Территория, в пределах которой осуществляется какая-либо архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;
3.19Территории общего пользования: Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
3.20Учетные единицы градостроительного кадастра: Элементы организованной и используемой территории Республики Казахстан в целом, областей, районов, населенных пунктов, объектов недвижимости, включая все виды объемных, плоскостных и линейных сооружений;
3.21Элементы планировочной структуры: Территории, границы которых определяются красными линиями и иными линиями регулирования застройки.
 
 
4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ 
И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Правила содержат требования по выбору и установлению ширины полос земель линейных объектов - магистральных водоводов и канализационных коллекторов, установления режима использования земельных участков, включенных в её границы, и в пределах которой осуществляется выбор вариантов размещения линейного объекта, установление зоны охраны; иные требования, выполнение которых является обязательным.
Требования для конкретного оборудования, инструментов, материалов, процессов, связанных с эксплуатацией магистральных линий связи в настоящие правила не включаются и должны указываться в руководствах и инструкциях на проектирование новых или реконструкцию действующих и их эксплуатации.
4.1.2 Строительство и реконструкция магистральных водоводов имеет важное промышленное, экономическое и социальное значение и требует соблюдения настоящих Правил, которые основаны на законодательных актах Республики Казахстан и ставят следующие основные цели:
1) обеспечение безопасности потребителей воды и здоровья населения, а также объектов магистральных водоводов (MB) и магистральных канализационных коллекторов (МКК), водоподготовки;
2) охрана окружающей природной и воздушной среды, безопасность людей на территории, прилегающей к объектам MB;
3) защиты законных интересов лиц, которые будут затронуты при строительстве магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
4.1.3 К землям для нужд трубопроводного транспорта относятся земли, отведенные для размещения водопроводов, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта. К указанным землям также относятся охранные зоны магистральных трубопроводов с особыми условиями использования земельных участков, границы которых определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
Охранные зоны могут устанавливаться без изъятия земельных участков у собственников земельных участков и землепользователей.
4.1.4 Земельные участки для магистральных водоводов и канализационных коллекторов предоставляются в соответствии с проектно-технической документацией и генеральными схемами развития инженерных коммуникаций по нормативам и законодательными актами Республики Казахстан.
4.1.5 Земли, включенные в зоны с особыми условиями пользования, обозначаются на местности специальными знаками. Указанные земли могут не изыматься у собственников земельных участков и землепользователей, за исключением первого пояса зоны охраны водозаборных сооружений.
4.1.6 При разработке проектов и сооружении магистральных водоводов и канализационных коллекторов необходимо предусматривать комплекс мероприятий по охране окружающей воздушной, водной и наземной среды и обеспечению минимального изменения водно-теплового режима почв и горных пород, гравитационного и биохимического равновесия, а также защите животного и растительного мира. В проектах должны быть разработаны технические решения по сохранности исторических, этнографических, архитектурных и других памятников от воздействия проектируемых объектов.
4.1.7 Изъятие, включая выкуп, земельного участка у собственника и права землепользования без их согласия у землепользователя не допускается, кроме случаев, установленных Земельным кодексом Республики Казахстан, а именно, принудительного отчуждения, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных нужд.
4.1.8 Исключительными случаями для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, кроме других, установленных Земельным кодексом, являются: строительство дорог, линий электропередачи, линий связи, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей общего пользования населенных пунктов, а также других объектов, имеющих государственное значение.
Кроме того, исключительными случаями для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд является исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов, подпадающих под перечень исключительных случаев, установленных настоящей статьей, а также строительства объектов, предусмотренных государственными и региональными программами, и инвестиционных проектов, обеспечивающих государственные интересы и достижение общественно значимых целей.
4.1.9 Заинтересованным лицам в пределах полосы отвода магистральных водоводов и канализационных коллекторов представляется сервитут для строительства и эксплуатации инженерных коммуникаций, путепроводов, переездов, линий связи, электропередачи, нефте- и газопроводов, а также других пересекающих объектов или находящихся в непосредственной близости от них.
Собственник или землепользователь также обязан предоставить право ограниченного целевого пользования земельным участком, на который ему принадлежит право собственности или землепользования - сервитут, для обслуживания и эксплуатации магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
Право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком (сервитут) может возникать: непосредственно из нормативного правового акта; на основе договора заинтересованного лица с собственником или землепользователем; на основе акта местного исполнительного органа; на основании решения суда; в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Если нормативный правовой акт предусматривает установление сервитута на основании договора заинтересованного лица с собственником или землепользователем, отказ последних заключить такой договор (или условия договора, предлагаемые собственником или землепользователем), могут быть оспорены в судебном порядке заинтересованным лицом путем предъявления иска к собственнику или землепользователю. Если нормативный правовой акт предусматривает установление сервитута на основе акта местного исполнительного органа, этот акт может быть обжалован в судебном порядке заинтересованным в установлении сервитута лицом, собственником или землепользователем.
4.1.10 Настоящие Правила определяют только общие нормы и требования выбора трасс и площадок, установление полос отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, охранных зон и режима их использования. Проектирование магистральных кабельных линий связи в части их структуры, состава сооружений и служб, площадей помещений служб, норм размещения усилительных пунктов и организации технической эксплуатации осуществляется соответствующими строительными нормами и правилами, а также ведомственными нормами технологического проектирования и эксплуатации.
4.1.11 Выбор участков и размещение производственных объектов магистральных водоводов и канализационных коллекторов должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан.
4.2Основные требования к генеральному плану и режиму использования территории
4.2.1 При выборе, предоставлении и использовании земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов должны соблюдаться Земельный кодекс Республики Казахстан, Экологический кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», действующие положения и другие нормативные акты.
4.2.2 Магистральные водоводы и канализационные коллекторы следует проектировать в увязке со схемами генеральных планов промышленных узлов, генеральными схемами комплексного развития промышленных районов, проектами районной планировки и застройки городов и других населенных пунктов, разработанных в соответствии с «Инструкцией по составлению схем и проектов районной планировки».
4.2.3 При отводе земель под участки нового строительства и реконструкцию существующих надземных и наземных магистральных водоводов, и канализационных коллекторов следует руководствоваться нормами отвода земель для скважин, магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
4.3Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов
4.3.1 Настоящий свод правил устанавливает ширину полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения указанных водоводов и канализационных коллекторов.
4.3.2 При выборе, отводе и использовании земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов необходимо руководствоваться законами Республики Казахстан, а также другими нормативными актами по земле и природопользованию.
Примечания
1. Полосы земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов необходимы для временного краткосрочного использования на период их строительства, а земельные участки для размещения колодцев и камер переключения - для постоянного пользования.
2. Ширина полос для магистральных надземных и наземных водоводов и канализационных коллекторов определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.
4.3.3 Ширина полос земель на период строительства магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться по таблице 4.1.
4.3.4 Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть не более: для колодца - 3×3 м, для камеры переключения - 10×10 м.
4.3.5 Использование земель над магистральными водоводами и канализационными трубопроводами по назначению должно осуществляться землевладельцами (собственниками и (или) арендаторами) в соответствии с установленным сервитутом, которым оговаривается соблюдение мер по обеспечению сохранности водоводов и канализационных коллекторов, доступа заинтересованных лиц и техники для их эксплуатационного обслуживания и ремонта.
4.3.6 По окончании работ по устройству магистральных водоводов и канализационных коллекторов, нарушенные земли в процессе строительства должны быть восстановлены в соответствии с действующими положениями.
 
Таблица 4.1 - Ширина полос земель планируемого размещения магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов
 
	№
	Материал труб, диаметр водовода или канализационного коллектора, мм
	Глубина заложения м
	Ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов на землях сельскохозяйственного назначения, м

	
	
	
	в несвязных грунтах
	в связных грунтах

	
	
	
	в сухих
	в мокрых 
(с водопонижением)
	в сухих
	в мокрых 
(с открытым водоотливом)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	А. Трубы стальные и полиэтиленовые

	1
 
	До 400 включительно
 
	2
	30
	34
	28
	31

	
	
	3
	35
	39
	31
	37

	
	
	4
	40
	44
	37
	43

	2
 
	Более 400 до 700 включительно
 
	2
	31
	35
	29
	32

	
	
	3
	36
	40
	32
	38

	
	
	4
	41
	45
	38
	44

	3
 
 
	Более 700 до 1000 включительно
 
	2
	32
	36
	30
	33

	
	
	3
	37
	41
	33
	39

	
	
	4
	42
	46
	39
	46

	4
 
 
	Более 1000 до 1200 включительно
 
	2
	33
	-
	31
	-

	
	
	3
	38
	42
	34
	40

	
	
	4
	42
	46
	39
	46

	5
	Более 1200 до 1400 включительно
 
	2
	-
	-
	31
	-

	
	
	3
	38
	42
	34
	41

	
	
	4
	43
	47
	40
	47

	 
	Б. Трубы железобетонные, чугунные, керамические и асбестоцементные

	1
 
	До 600 включительно
 
 
 
 
	2
	32
	36
	29
	31

	
	
	3
	37
	41
	32
	38

	
	
	4
	41
	45
	38
	47

	
	
	5
	46
	50
	42
	51

	
	
	6
	58
	62
	52
	64

	
	
	7
	69
	73
	62
	70

	2
 
 
 
 
 
	Более 600 до 800 включительно
 
 
	2
	33
	37
	30
	32

	
	
	3
	38
	42
	33
	39

	
	
	4
	42
	46
	39
	48

	
	
	5
	47
	51
	43
	53

	
	
	6
	59
	63
	53
	65

	
	
	7
	70
	74
	63
	71

	3
 
	Более 800 до 1000 включительно
 
 
 
 
 
	2
	33
	37
	31
	33

	
	
	3
	38
	42
	34
	40

	
	
	4
	43
	47
	40
	48

	
	
	5
	48
	52
	44
	57

	
	
	6
	60
	64
	54
	67

	
	
	7
	70
	74
	64
	72

	4
 
 
	Более 1000 до 1200 включительно
 
  
 
 
	2
	34
	38
	32
	34

	
	
	3
	39
	43
	35
	41

	
	
	4
	43
	47
	41
	49

	
	
	5
	49
	53
	45
	58

	
	
	6
	64
	68
	59
	72

	
	
	7
	74
	78
	66
	76

	5
 
	Более 1200 до 1500 включительно
 
 
	3
	39
	43
	35
	42

	
	
	4
	43
	47
	42
	49

	
	
	5
	50
	54
	46
	58

	
	
	6
	65
	70
	60
	73

	
	
	7
	75
	79
	68
	78

	6
 
 
	Более 1500 до 2000 включительно
 
	3
	41
	45
	36
	43

	
	
	4
	45
	49
	43
	50

	
	
	5
	53
	57
	47
	60

	
	
	6
	68
	72
	62
	75

	
	
	7
	76
	80
	72
	80

	7
	Более 2000 до 2500 включительно
 
	3
	42
	46
	37
	44

	
	
	4
	46
	50
	44
	51

	
	
	5
	54
	58
	48
	61

	
	
	6
	70
	74
	63
	76

	
	
	7
	78
	82
	73
	81

	Примечания 
1. Таблица составлена для прокладки трубопроводов на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя. На землях, непригодных для сельского хозяйства (такыры, солончаки, дресва, галька, скала), ширина полос определяется проектом, но она не должна превышать значений, приведенных в таблице. 
2. При прокладке двух водоводов или коллекторов в одной траншее ширину полосы, определенную для одной линии, следует увеличивать на Д+2,0 м. Ширина полос земель для трех и более магистральных коллекторов, прокладываемых в одной траншее, для водоводов и канализационных коллекторов диаметром более указанных в таблице или строящихся на землях населенных пунктов, территориях предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном порядке. 
3. Ширина полосы отвода земель на обводненных несвязных грунтах (песчаных, гравийно-песчаных и супесчаных) определена при условии водоснабжения иглофильтровыми установками, располагаемыми с одной стороны траншеи. При необходимости (по гидрогеологическим условиям) установки иглофильтров с двух сторон ширина полосы увеличивается на 5,0 м от табличной. Водоотлив из траншеи в связных грунтах учитывается захватками длиной 100 м с применением передвижного всасывающего насоса производительностью не более 100 м3/час. При других способах водопонижения или водоотлива ширина полосы уточняется проектом и согласовывается в установленном порядке. 
4. При любом способе водопонижения или водоотлива место временного отвода дренажных вод согласовывается и утверждается в установленном порядке. 
5. Ширина полос земель, необходимых для капитального ремонта магистральных водоотводов и канализационных коллекторов, определяется проектом, утвержденным в установленном порядке, при этом ширина указанных полос не должна превышать ширины, предусмотренной таблицей.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4 Основные положения по размещению инженерных коммуникаций при проектировании
4.4.1 Рекомендуется предусматривать совместное размещение инженерных коммуникаций в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и правил безопасности эксплуатации.
4.4.2 Подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог. На земельных участках реконструируемых объектов допускается размещение подземных коммуникаций под автомобильными дорогами.
4.4.3 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений, а также между соседними подземными инженерными коммуникациями при их параллельном размещении следует принимать с соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.
4.4.4 Ширина зоны планируемого размещения на магистральных водоводах определятся исходя из положений действующих нормативных документов, регламентирующих ширину полос отвода земель на период строительства, нормируемых параметров прокладки водоводов и технологических особенностей совместной прокладки водоводов с другими инженерными коммуникациями, а также размеров санитарно-защитных полос от крайних линий водовода в разных инженерно-геологических условиях.
4.4.5 При определении ширины зоны планируемого размещения водоводов необходимо учитывать условия намечаемого строительства в пределах населённых пунктов или за их пределами, наличие грунтовых вод, а также ширину санитарно-защитной полосы, на которой должны соблюдаться особые условия, не попускающие загрязнения грунта.
4.4.6 Ширина санитарно-защитной полосы линейной части водовода согласно СНиП РК 4.01-02 должна составлять на незастроенной территории:
- при прокладке в сухих грунтах не менее 10 м при диаметре до 1000 м и не менее 20 м при большем диаметре;
- в мокрых грунтах менее 50 м независимо от диаметра.
Примечание. Расстояния определяются от крайних водоводов.
При прокладке по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами Государственной санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшить.
На каждом объекте (участке) составляется и вывешивается схема расположения объекта и трассы трубопровода с указанием охранной зоны, производственной инфраструктуры, перечня запрещенных работ и работ, производимых по специальному разрешению, указанием принадлежности (собственности) территории (объекта), расположенной и прилегающей к охранной зоне. Схема и перечень утверждается главным техническим руководителем предприятия, подписывается руководителем объекта, согласовывается с органами местной власти и, при необходимости, с другими заинтересованными организациями.
4.5 Зоны санитарной охраны магистральных водоводов
4.5.1 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на магистральных водоводах устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с нормативной документацией, Положений о проектировании по согласованию с органами Государственного санитарного надзора Республики Казахстан.
ЗСО включает 3 пояса, в которых действует особый режим: первый пояс, второй пояс, третий пояс.
4.5.2 Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой, ширину которой следует принимать по обе стороны от крайних линий водовода:
- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.
4.5.3 Земельные участки на объекты магистральных водоводов представляются в постоянное и временное пользование в соответствии с действующими нормами отвода земель.
Земельные участки, отводимые в постоянное пользование, определяются проектом и оформляются в установленном порядке.
Земельные участки, предоставляемые во временное пользование (на период строительства или ремонта), должны быть возвращены землепользователям после окончания и приемки указанных работ в соответствии с действующим законодательством.
4.5.4 Территория зоны санитарной охраны действующих насосно-фильтровальных станций, водозаборных сооружений, резервуаров независимо от санитарно-технических и оздоровительных мероприятий, выполняемых согласно утвержденному проекту, должна иметь:
1) проезды и сооружения, обеспечивающие возможность подвоза эксплуатационных и ремонтных материалов в любое время года, внутренние дороги должны быть соединены с дорогами общего пользования;
2) планировку, обеспечивающую отвод атмосферных осадков от всех зданий, сооружений и прочих объектов и предохраняющую от скопления и застаивания их на территории зоны;
3) систему канализации хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод, обеспечивающую нормальный санитарно-гигиенический режим в зданиях, сооружениях и на территории зоны;
4) сеть наружного освещения, достаточную как для целей охраны зоны, так и для нормального передвижения по территории в ночное время.
4.5.5 В первом поясе зоны санитарной охраны должно быть ограждение территории зоны (забором, изгородью, наземными столбами-указателями, на акваториях - бакенами) в соответствии со СНиП РК 4.01-02 с воспрещением свободного доступа на территорию посторонних лиц и содержание ограждения в исправном состоянии.
4.6 Основные положения принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд
4.6.1 Земельный участок в исключительных случаях может быть принудительно отчужден для государственных нужд по решению суда при невозможности иного способа удовлетворения этих нужд и при условии равноценного возмещения имущества. Таким исключительным случаем для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, наряду с другими, оговоренными законом случаями, является строительство магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
4.6.2 Не допускается принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд при наличии иного (альтернативного) способа удовлетворения государственных нужд.
4.6.3 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд допускается только в том объеме, в каком это необходимо для удовлетворения государственных нужд.
4.6.4 Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд (строительство магистральных водоводов и канализационных коллекторов), предоставленного во временное землепользование, если предоставленное право не выкуплено у государства землепользователем, осуществляется без выкупа права землепользования. Землепользователям возмещаются убытки в полном объеме, а также по их желанию может быть предоставлен другой земельный участок.
4.6.5 О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан, принимается постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа в соответствии с компетенцией, предусмотренной Земельным кодексом Республики Казахстан.
Примечание. Указанные постановления подлежат опубликованию соответственно в республиканских или местных средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента их принятия.
4.6.6 В случае, если право частной собственности на земельный участок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не зарегистрировано, собственник после принятия указанного постановления, может осуществить необходимые мероприятия по подтверждению права частной собственности на земельный участок, в отношении которого принято постановление. При этом срок принудительного отчуждения для государственных нужд, установленный постановлением, продлевается не более чем на шесть месяцев.
4.6.7 Исполнительный орган обязан не позднее трех календарных дней после опубликования указанного постановления, направить собственнику или негосударственному землепользователю письменное уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд. Уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд как юридическое притязание подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».
4.6.8 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется после истечения сроков, установленных в постановлении, с согласия собственника или негосударственного землепользователя, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, либо по решению суда.
4.6.9 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в целях реализации концессионных проектов может осуществляться местными исполнительными органами за счет средств концессионера. При этом, обязательным является передача концеденту выкупленных ими земельных участков на условиях и в сроки, которые предусмотрены договором концессии, но не позднее передачи объекта концессии или незавершенного строительства объекта концессии в государственную собственность.
4.6.10 Основанием принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд является договор о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд или решение суда.
4.6.11 Проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд рассматривается постоянной комиссией местного представительного органа не позднее двухнедельного срока с момента его внесения с обязательным приглашением собственника и лиц, права которых в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены.
4.6.12 Цена за земельный участок, выкупаемый при принудительном отчуждении для государственных нужд (строительство магистральных водоводов), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем в соответствии с положениями Земельного кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».
4.6.13 Принудительное отчуждение земельных участков у собственников и негосударственных землепользователей для государственных нужд (строительство магистральных водоводов), если право землепользования ими выкуплено, осуществляется в порядке выкупа в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, а в части, не урегулированной им, иными законами Республики Казахстан.
4.6.14 Если собственник земельного участка или негосударственный землепользователь после принудительного отчуждения для государственных нужд части земельного участка не может использовать по прежнему целевому назначению оставшуюся часть, то выкупается весь земельный участок.
4.6.15 Изъятие земельного участка у государственного землепользователя для государственных нужд производится на основании одностороннего решения исполнительного органа, осуществляющего изъятие.
4.7 Размер возмещения стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
4.7.1 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд (без учета убытков), приобретенного собственником у государства, определяется в размере суммы, уплаченной государству, за исключением земельных участков, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный жилой дом.
4.7.2 При неполной оплате суммы за земельный участок (без учета убытков), проданный государством в рассрочку, и изъятии его при принудительном отчуждении для государственных нужд цена отчуждаемого земельного участка определяется в размере выплаченной государству суммы.
4.7.3 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный жилой дом, определяется в размере стоимости земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества в размере, не превышающем их рыночную стоимость.
4.7.4 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, перешедшего к собственнику по гражданско-правовой сделке или по решению суда, определяется в размере стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре или в решении суда, но не превышающей рыночную стоимость. В случае, если в гражданско-правовом договоре цена за земельный участок не указана, стоимость земельного участка определяется по его кадастровой (оценочной) стоимости.
4.7.5 Стоимость недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, определяется в размере, не превышающем его рыночную стоимость.
4.7.6 Рыночная стоимость земельного участка или иного недвижимого имущества, отчуждаемого в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, определяется независимым оценщиком на момент получения собственником или негосударственным землепользователем уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд
4.7.7 Размер возмещения определяется исходя из стоимости имущества и убытков в полном объеме, причиненных собственнику или негосударственному землепользователю в результате принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд и (или) вызванных досрочным прекращением исполнения собственником или негосударственным землепользователем обязательств перед третьими лицами.
4.7.8 Размер возмещения иным лицам, права которых в отношении принудительно отчуждаемого для государственных нужд земельного участка будут прекращены или ограничены, определяется исходя из убытков, которые возникнут у них в результате такого принудительного отчуждения.
4.7.9 По соглашению с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем ему может быть предоставлен взамен изымаемого земельного участка, другой земельный участок с зачетом стоимости предоставляемого земельного участка (или права на него) в стоимость отчуждаемого земельного участка (или права на него) по кадастровой (оценочной) стоимости.
4.7.10 Возмещение стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, подлежащих возмещению, производится в полном объеме до момента перехода к Республике Казахстан или административно-территориальной единице права собственности на указанное имущество.
4.7.11 Выплата возмещения осуществляется из бюджетных средств. Не допускается осуществление принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, предусматривающего рассрочку выплаты возмещения
4.7.12 Выплата возмещения иным, чем деньги, имуществом допускается по соглашению между Республикой Казахстан в лице Правительства Республики Казахстан или административно-территориальной единицей в лице местного исполнительного органа и собственником имущества.
4.7.13 Для удобства сбора исходной информации (Приложение А), согласований и организации общественных слушаний, при пикетной разбивке трассы на участки рекомендуется учитывать административные границы территорий, через которые проходит магистральный водовод
4.8 Состав раздела «Проект полосы отвода»
4.8.1 Рекомендуемый состав раздела «Проект полосы отвода» содержит:
1) Характеристику трассы магистральных водоводов и канализационных коллекторов (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
2) Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения магистральных водоводов и канализационных коллекторов (полоса отвода);
3) Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
4) Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
5) Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
6) Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;
7) Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках;
8) Сведения о землепользователях и участках землепользования.
4.8.2 Графическая часть проекта полосы отвода содержит:
1) Топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу;
2) План и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;
3) План трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений).
4.8.3 В Проекте полосы отвода определяются (Приложение А):
1) Лица, чьи интересы затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода;
2) Размер компенсации - выплаты в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход;
3) Право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы;
4) Информация о социально-экономическом срезе лиц, чьи интересы затрагиваются, может быть получена путем переписи и социально-экономического исследования;
5) Размеры компенсации определяются в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Формы для анализа и сбора исходных данных

Таблица А1 - Сводные данные о последствиях выкупа земель и переселения
 
	№
	Наименование
	Количество/Площадь

	1
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых в постоянное пользование: 
- частные/арендуемые земли; 
- земли сельских округов и земли запаса
	 

	2
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых временно
	 

	3
	Общая площадь земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	4
	Общая площадь земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	5
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	6
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	7
	Общая площадь земель коммерческого назначения, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	8
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	9
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых временно (га)
	 

	10
	Общая площадь частных земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	11
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	12
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых временно
	 

	13
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются навсегда
	 

	14
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются временно
	 

	15
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, интересы которых затрагиваются серьезно
	 

	16
	Общее количество социально незащищенных крестьянских хозяйств
	 

	17
	Общее количество отчуждаемых строений
	 

	18
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих бизнес
	 

	19
	Общее количество работников, чьи интересы затрагиваются: 
- работники предприятий, на которые оказывается воздействие; 
- сельскохозяйственные рабочие хозяйств, на которые оказывается воздействие
	 

	20
	Общее число лиц, подвергающихся воздействию проекта, включая работников предприятий, на которые оказывается воздействие
	 


 
Таблица А2 - Утрата земель по категориям

А. Крестьянские хозяйства, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
 
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств, интересы которых затрагиваются
	Число лиц, чьи интересы затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно
	 

	С/х земли
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли жилого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются, без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
В. Юридические лица, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число Фирм/Юридических лиц, интересы которых затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно

	С/х земли
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются без двойного учета)
	 
	 
	 

	Итого (А и В)
	 
	 
	 
	 

	Общее число крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих земли (без двойного учета)
	 
	 
	 


 
Таблица A3 - Утрачиваемые земли по типу собственности / статусу аренды крестьянских хозяйств / юридических лиц / сельских округов
 
	Право собственности / Статус аренды
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств (к/х) / юридических лиц (ю/л), интересы которых затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Итого
	Постоянно
	Временно
	Итого без двойного учета

	Частная собственность
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Долгосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Краткосрочна я аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Незарегистрированные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов/ земли запаса
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого (без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А4 - Список выкупаемых земель, находящихся в частной собственности
 
	№
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Общая площадь земли (га)
	Выкупаемая площадь (га)
	% от выкупаемой площади

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А5 - Лица, подвергающиеся воздействию Проекта и утрачивающие бизнес
 
	 
	ЛИЗ (лица, интересы которых затрагиваются), утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Год начала бизнеса
	Ежемесячный доход, тенге

	Частные собственники

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Арендаторы

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А6 - Оценка выкупаемых частных земель
 
	№ п/п
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Выкупаемая площадь (га)
	Начислено компенсации, тенге

	Административный район 1

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	Административный район 2

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	 


 
Таблица А7 - Оценка дохода с сельскохозяйственных земель по административным районам
 
	№ п/п
 
	Показатели
 
	Единица измерения
 
	Административный район 1
	Административный район 2

	
	
	
	Наименование выращиваемой культуры 1
	Наименование выращиваемой культуры 2
	Наименование выращиваемой культуры 3
	Наименование выращиваемой культуры 1
	Наименование выращиваемой культуры 2

	1
	Рыночная цена реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Себестоимость реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Чистая прибыль с 1 центнера
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А8 - Расчет компенсаций за участки, имеющие затраты на освоение участков и обременения перед третьими лицами
 
	№
 
 
	Землепользователи
	Кадастровый номер
	№ и дата постановления, решения
	Право пользования
 
	Степень воздействия, %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	
	
	
	
	
	
	за досрочное прекращение обязательств перед третьими лицами
	за затраты на освоение земельного участка
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Административный район 1
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 



Таблица А9 - Хозяйства и юридические лица, арендаторы сельскохозяйственных земель, интересы которых затрагиваются серьезно 
(степень воздействия 10% и более)
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер земельного участка № и дата постановления, решения
	Право пользования
	Общая площадь, га
	Отчуждаемая площадь, га
	Степень воздействия, %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А10 - Компенсация за утрату бизнеса
 
	№
	ЛИЗ, утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Ежемесячный доход (тенге)
	Кол-во месяцев
	Сумма компенсации (тенге)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 


 
Таблица A11 - Бюджет выкупа земель и переселения
 
	№
	Виды затрат
	Число ЛИЗ
	Единица измерения
	Количество
	Расчетный бюджет (тенге)

	1
	Компенсация за частные земли
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. с/х земли
	 
	 
	 
	 

	 
	b. коммерческие земли
	 
	 
	 
	 

	2
	Компенсация за арендуемые с/х земли, отчуждаемые в постоянное пользование
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Административный район 1:
	 
	 
	 
	 

	 
	a1. Зерновые
	 
	 
	 
	 

	 
	а2. Многолетние травы
	 
	 
	 
	 

	 
	а3. ............
	 
	 
	 
	 

	 
	b. Административный район 2:
	 
	 
	 
	 

	 
	b1. Зерновые
	 
	 
	 
	 

	 
	b2. Многолетние травы
	 
	 
	 
	 

	3
	Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (утрата более 10% продуктивных земель)
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за строения
	 
	 
	 
	 

	5
	Компенсация работникам, чьи интересы затрагиваются
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за утрату бизнеса
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Компенсация за утраченный доход от бизнеса 
в. Утрата работы работниками отчуждаемого бизнеса
	 

	5
	Помощь в переселении
	 
	 
	 
	 

	6
	Помощь социально незащищенным ЛИЗ
	 
	 
	 
	 

	7
	Перерегистрация оставшихся участков ЛИЗ
	 
	 
	 
	 

	8
	Компенсация за временные последствия, включая меры по восстановлению земель
	 
	 
	 
	 

	9
	Администрирование /реализация выкупа земель и переселения, включая внутренний мониторинг со стороны уполномоченного органа/
	 
	 
	 
	 

	10
	Внешний мониторинг
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты (10%)
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого + Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А12 - Процесс подготовки, окончательного завершения и реализации Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП)
 
	№
	Наименование работ
	Ответственная организация/подразделение

	А. Подготовка ПВЗП

	А1
	Детальные исследования/консультации
	 

	А2
	Подготовка проекта ПВЗП
	 

	A3
	Рассмотрение ПВЗП
	 

	А4
	Одобрение и раскрытие
	 

	В. Обновление ПВЗП

	В1
	Обновление исследований
	 

	В2
	Утверждение ставок компенсации
	 

	В3
	Определение участков для замены
	 

	В4
	Легализация легализуемых ЛИЗ
	 

	В5
	Идентификация социально незащищенных ЛИЗ
	 

	В6
	Подготовка обновленного ПВЗП
	 

	В7
	Рассмотрение/одобрение обновленного ПВЗП и выпуск отсутствия возражений по присуждению контрактов
	 

	В8
	Одобрение и раскрытие
	 

	С. Реализация ПВЗП

	С1
	Распределение фондов на ВЗП, включая средства на помощь по переселению и восстановлению
	 

	С2
	Подготовка Плана действий
	 

	С3
	Идентификация различных типов лиц, интересы которых затрагиваются
	 

	С4
	Официальное уведомление
	 

	С5
	Подготовка ваучеров
	 

	С6
	Подготовка участков для замены
	 

	С7
	Регистрация новых участков
	 

	С8
	Процедуры выкупа
	 

	С9
	Выплата компенсаций
	 

	С10
	Перемещение придорожных торговцев, чьи интересы затрагиваются
	 

	С11
	Мониторинг
	 

	С12
	Подготовка отчета о соответствии
	 

	С13
	Рассмотрение отчета о соответствии и выпуск отсутствия возражений по строительным работам
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