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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящие Указания устанавливают единый порядок применения Ценников на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях и применяются на всей территории Республики Казахстан.
Настоящие Указания обязательны для всех предприятий и организаций независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющих строительство за счет средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
В Указаниях приводятся состав и характеристика сметных норм и расценок на пусконаладочные работы по оборудованию межотраслевого назначения, порядок применения расценок при выполнении работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в Ценниках.
 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1 Настоящие Указания содержат рекомендации, являющиеся общими для всех Ценников на пусконаладочные работы. Перечень Ценников приведен в приложении.
В технических частях и вводных указаниях Ценников приводятся положения, обусловленные особенностями пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию тех или иных видов оборудования, устройств, систем, которые необходимо учитывать при применении соответствующих Ценников.
1.2 Ценники на пусконаладочные работы являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Республики Казахстан.
Ценники на пусконаладочные работы предназначены для составления смет и расчетов между заказчиками и подрядчиками за выполненные пусконаладочные работы по видам оборудования, устройств и систем на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.
Ценники составлены в базовых ценах 2001 года.
1.3 Ценники разработаны по номенклатуре оборудования межотраслевого применения. 
Для специального технологического оборудования предприятий и производств в составе отраслей экономики министерствами, ведомствами, другими отраслевыми структурами разрабатываются ведомственные цены на пусконаладочные работы.
Порядок разработки, утверждения и применения ведомственных Ценников регламентируется соответствующими методическими документами.
1.4 Ценники отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой в них технологии и организации пусконаладочных работ и могут применяться всеми организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их принадлежности и форм собственности.
Не допускается корректировка сметных норм в зависимости от способа производства работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Указаниями, а также техническими частями и вводными указаниями соответствующих Ценников.
1.5 Ценники на пусконаладочные работы разработаны исходя из следующих условий:
- оборудование, подлежащее наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае длительного или неправильного хранения предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;
- режимы работы налаживаемого оборудования в соответствии с согласованными программами и графиками, проведение физико-технических и химических анализов, а также устройство подмостей, лестниц-стремянок и другие вспомогательные работы обеспечиваются заказчиком;
- работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом, прошедшим аттестацию (сертификацию), пусконаладочных организаций, имеющих лицензию на проведение соответствующих видов работ.
1.6 Ценники разработаны с учетом требований:
- государственных и отраслевых стандартов;
- технической документации предприятий-изготовителей оборудования, утвержденных в установленном порядке инструкций, технологических регламентов, руководящих технических материалов и другой технической документации по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования;
- органов государственного контроля, правил по охране труда и технике безопасности, пожарной и газовой безопасности, охране окружающей среды.
1.7 Ценники на пусконаладочные работы содержат техническую часть, вводные указания к отделам или разделам, сметные нормы и расценки и необходимые приложения.
В технических частях Ценников приводятся указания, касающиеся состава и порядка применения норм данного Ценника, не предусмотренные настоящими Указаниями.
Во вводных указаниях к отделам и разделам Ценников содержатся сведения о порядке применения норм данного отдела или раздела, обусловленные особенностями пусконаладочных работ по соответствующим видам оборудования.
1.8 Каждая расценка имеет шифр, наименование, измеритель, количественные и стоимостные показатели.
Шифр расценки состоит из номера Ценника, номера группы в составе Ценника и порядкового номера расценки в данной группе.
1.9 Расценки в составе группы составлены, как правило, на несколько типоразмеров оборудования, имеющих общее или близкое наименование, назначение, состав работ, но отличающихся конкретными параметрами и трудоемкостью работ.
1.10 В расценках наименования и технические характеристики оборудования содержат основные признаки, влияющие на трудоемкость пусконаладочных работ. Параметры отдельных характеристик (производительность, мощность, объем, давление и т.п.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словом «от» -исключая указанную величину, т.е. свыше.
1.11 Расценки содержат следующие показатели:
- затраты труда пусконаладочного персонала, ч-час;
- прямые затраты, тенге.
Цены на пусконаладочные работы содержат только основную заработную плату пусконаладочного персонала, рассчитанную в уровне цен 2001 года.
Показатели, приведенные в Ценниках в графе 4 «Прямые затраты (основная заработная плата), тенге» соответствуют по величине основной заработной плате пусконаладочного персонала с коэффициентом 1, без премий и пр. выплат.
В случае, если на работников-исполнителей пусконаладочных работ распространяются условия оплаты труда, отличные от предусмотренных Ценниками, цены следует корректировать.
Внесены изменения в соответствии с изменениями и дополнениями. Выпуск 10 (введены в действие с 1 февраля 2012 г.) (см. стар. ред.)
1.12 Накладные расходы и ненормируемые и непредвиденные затраты ценами не учтены и должны начисляться в локальных сметах дополнительно:
- накладные расходы в размере 75% от основной заработной платы пусконаладочного персонала согласно п. 48 приложения 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с п. 4.3.16 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».
При разработке сметной документации в составе накладных расходов выделяется заработная плата и нормативная трудоемкость в размере соответственно 6% и 0,0065% от массы накладных расходов.
1.13 В ценах не учтены затраты на приобретение материальных (в том числе энергетических) ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении пусконаладочных работ, включая комплексное опробование оборудования, обеспечиваемых заказчиком; участие эксплуатационного персонала заказчика; проведение заказчиком лабораторных физико-технических и химических анализов и другие работы, обеспечиваемые заказчиком. Средства на покрытие указанных затрат предусматриваются в сводных сметах на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений.
1.14 В сметных нормах учтены затраты, связанные с выполнением полного комплекса пусконаладочных работ, установленного соответствующими нормативными и техническими документами, включая:
- организационную и инженерную подготовку работ;
- изучение проектной и технической документации;
- обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ;
- участие в проводимых монтажными организациями индивидуальных испытаниях оборудования;
- определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий-изготовителей оборудования и проектом;
- регулировку, настройку отдельных видов оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы;
- пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплекте с системами обеспечения - управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи, перевод оборудования на работу под нагрузкой;
- комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей предприятий в начальный период.
Подробный состав пусконаладочных работ, учитываемых в ценах, по видам оборудования приводится в технических частях и вводных указаниях к отделам и разделам Ценников.
Ценниками на пусконаладочные работы № 2 «Автоматизированные системы управления» и № 9 «Сооружения водоснабжения и канализации» предусматриваются отдельные виды работ, выполняемые пусконаладочными организациями после подписания акта приемочной комиссии.
Стоимость работ, предусмотренных отделом 2 «Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде на действующих предприятиях, зданиях и сооружениях» Ценника № 3 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха», выполняемые только на действующих предприятиях, не включается в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений и оплачиваются в порядке, установленном соответствующим министерством или ведомством.
1.15 В сметных нормах не учтены затраты на выполнение следующих работ, не относящихся к пусконаладочным работам:
- ревизия оборудования, устранение его дефектов и дефектов монтажа, недоделок строительно-монтажных работ;
- проектно-конструкторские работы;
- корректировка и доработка прикладного программного обеспечения;
- разработка эксплуатационной и сметной документации;
- сдачу средств измерения в госпроверку;
- согласование выполненных работ с надзорными органами;
- техническое обслуживание и периодические проверки оборудования в период его эксплуатации.
 
2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
 
2.1 Ценами предусмотрено выполнение пусконаладочных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при положительной температуре окружающей среды. Затраты времени на оформление специальных допусков к работе, специальных пропусков или разрешений ценами не учитываются.
При выполнении пусконаладочных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в Ценниках, вследствие чего снижается производительность труда исполнителей работ, к затратам труда и заработной плате пусконаладочного персонала следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1.
 
Таблица 1
 
	№ пп
	Условия производства работ
	Коэффициент

	1
	2
	3

	1
	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ
	1,2

	2
	То же, на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической промышленности
	1,25

	3
	На предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.)
	1,15

	4
	В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности
	1,2

	5
	В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения
	1.3

	6
	На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения
	1.35

	7
	На электрооборудовании, защищенном от воздействия окружающей среды по конструктивному исполнению: пыле-, взрыво-, брызго-, водозащищенном, герметическом, защищенном от агрессивной среды
	1,1.

	8
	Вблизи источников ионизирующего излучения
	1,3

	9
	В помещениях категории А и Б по пожаро-, взрывоопасности, на взрывоопасных блоках 1-й, 2-й и 3-й категорий взрывоопасности
	1,25

	10
	В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а работники, выполняющие пусконаладочные работы, имеют рабочий день нормальной продолжительности
	1,15

	11
	То же, при наличии, кроме того, производственных условий. указанных в п. 1
В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда и при наличии производственных условий, указанных в п. 1, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день:
	1,32

	12
	при 36-часовой рабочей неделе
	1,47

	13
	при 30-часовой рабочей неделе
	1,76

	14
	при 24-часовой рабочей неделе
	2,2

	15
	При температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях
	1,25

	16
	При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С
	1,1

	 
	Производство пусконаладочных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях:
	 

	17
	при отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем
	1,67

	18
	при наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе 36 часов
	1,85

	19
	при наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе 30 часов
	2,04

	20
	при наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе 24 часа
	2.6

	 
	Производство пусконаладочных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:
	 

	21
	при использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
	3

	22
	при использовании части рабочей смены (до пуска в тоннель и после выхода из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном»
	2


 
Примечания
1 Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:
 
	Линии напряжением, кВ
	Расстояние, м

	1
	2

	1 до 20
	10

	35
	15

	110
	20

	150
	25

	220, 330
	25

	400
	30

	500
	30

	750
	40

	800 (постоянный ток)
	30


 
окончание таблицы
 
2 Применение коэффициентов должно быть обосновано решениями по организации строительства (ПОС) или согласованной с заказчиком программой работ. При этом коэффициенты применяются к нормам затрат тех этапов работ, которые фактически выполняются в более сложных производственных условиях.
3 При выполнении работ в условиях, предусмотренных в таблице 1, может быть применен только один из коэффициентов. Исключение составляют коэффициенты, приведенные в пп. 4-5, каждый из которых может применяться одновременно с одним из других коэффициентов, содержащихся в данной таблице. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
4 Коэффициенты, приведенные в пп. 1-16, не применяются при производстве работ в подземных условиях в метрополитенах, тоннелях и подземных сооружениях специального назначения.
5 Коэффициенты, приведенные в пп. 17-22 применяются только к заработной плате пусконаладочного персонала.
 
2.2 В тех случаях, когда пусконаладочные работы выполняются на нескольких однотипных единицах оборудования, расценки по второй и последующим единицам оборудования следует принимать с понижающим коэффициентом, указанным в технической части или вводных указаниях соответствующего Ценника.
2.3 При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) к сметным нормам соответствующих видов оборудования (работ) необходимо применять коэффициенты, приведенные в технических частях или вводных указаниях Ценников.
Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.
2.4 В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), нормы затрат труда на пусконаладочные работы по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8.
Этот же коэффициент применяется к нормам и в случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве шефперсонала предприятий-изготовителей оборудования или фирм-поставщиков.
2.5 При расчетах за выполненные пусконаладочные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться составом и структурой (по этапам) этих работ, приведенными в технических частях или вводных указаниях Ценников (если иные условия взаиморасчетов не предусмотрены договором). Расчеты производятся только за законченные этапы работ, при условии выполнения полного перечня работ (операций), предусмотренного содержанием данного этапа.
2.6 При отсутствии в Ценниках тех или иных видов оборудования, в том числе импортного, расценки на пусконаладочные работы могут определяться:
- для оборудования, близкого по назначению, технической характеристике и конструктивной сложности приведенному в Сборнике, - по норме для этого оборудования, без ее корректировки;
- для экспериментального или опытного оборудования - по норме для аналогичного оборудования с коэффициентом 1,2;
- при отсутствии оборудования-аналога в действующих Ценниках - на основе индивидуальной сметной нормы, разрабатываемой и утверждаемой в установленном порядке.
 
 
Приложение
 
 
Перечень Ценников на пусконаладочные работы
 
	№ Ценника
	Наименование

	1
	2

	1
	Электротехнические устройства

	2
	Автоматизированные системы управления

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

	4
	Подъемно-транспортное оборудование

	5
	Металлообрабатывающее оборудование

	6
	Холодильные и компрессорные установки

	7
	Теплоэнергетическое оборудование

	8
	Деревообрабатывающее оборудование

	9
	Сооружения водоснабжения и канализации


 



