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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает ширину полос земель, отводимых в бессрочное (постоянное) и во временное (на период строительства) пользование для мелиоративных каналов (оросительных, водосборно-сбросных, осушительных, коллекторно-дренажных) с пропускной способностью воды не более 10 м3/с.
1.2 При выборе и отводе земель для мелиоративных каналов следует руководствоваться требованиями Земельного кодекса РК, Экологическим кодексом РК, природоохранными нормативами, правилами и стандартами, а также другими нормативными документами, регулирующими земельные отношения.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481;
Гражданский кодекс Республики Казахстан;
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК;
Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477;
Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II;
Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;
СП РК 3.04-09-2013 «Мелиоративные системы и сооружения»;
ГОСТ 26967-86 (СТС ЭВ 5183-85) «Гидромелиорация. Термины и определения»;
ГОСТ 7.5.3.06-85 Охрана природы земли. Рекультивация земель;
ГОСТ 17.5.03-78 Биологическая рекультивация.
Примечание. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормативами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Отвод земель: Предоставление в установленном земельным законодательством порядке и в размерах, определяемых нормативными документами, земель (земельных участков), необходимых для строительства, эксплуатации и развития предприятий, зданий и сооружений.
3.2 Граница земельного участка: Линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, разделяющая землепользования и землевладения.
Границы зоны размещения линейного объекта: Определенные в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы (с фиксированными начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения линейного объекта.
Зоны с особыми условиями пользования землей: Зоны, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон.
Зоны с особыми условиями использования территорий: Земли, в пределах которых устанавливаются, ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон (зоны санитарной охраны (ЗСО).
К зонам с особыми условиями пользования землей относятся защитные зоны водозаборных сооружений, охранные зоны магистральных трубопроводов, водоохранные зоны и полосы.
Зона планируемого размещения линейного объекта: Территория, предназначенная для размещения линейного объекта, в отношении которой проектом планировки территории устанавливается режим использования земельных участков, включенных в ее границы, и в пределах которой осуществляется выбор вариантов размещения и установление полос отвода линейного объекта.
3.3 Гидромелиорация: Совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих улучшение природных условий сельскохозяйственного использования земель путем регулирования водного режима почв.
3.4 Гидромелиоративная система: Комплекс взаимодействующих сооружений и технических средств для гидромелиорации земель.
3.5 Гидромелиоративная борозда: Временный канал мелиоративной сети, прокладываемый на поле и проходимый для сельскохозяйственных машин.
3.6 Мелиорация земель: Комплекс гидротехнических, культуртехнических, химических, агротехнических, агролесотехнических, других мелиоративных мероприятий, осуществляемых в целях регулирования водного, теплового, воздушного и питательного режима почв, сохранения и повышения их плодородия и формирования экологически сбалансированной рациональной структуры угодий.
3.7 Мелиорированные земли: Угодья, на которых осуществлен комплекс мелиоративных мероприятий в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
3.8 Мелиоративные мероприятия: Работы, направленные на улучшение химических и физических свойств почв, обводнение пастбищ, создание защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, улучшение земель с неблагоприятными водным режимом и инженерно-геологическими условиями, проектирование, строительство (реконструкция) и эксплуатация мелиоративных систем, включая научное, организационное и производственно-техническое обеспечение этих работ.
3.9 Мелиоративная система: Технологически целостная инженерная инфраструктура, включающая такие отдельные объекты, как мелиоративная сеть каналов, трубопроводов (оросительных, осушительных, осушительно-увлажнительных, коллекторно-дренажных) с гидротехническими сооружениями и насосными станциями, защитные дамбы, наблюдательная сеть, дороги и сооружения на них, взаимодействие которых обеспечивает управление водным, тепловым, воздушным и питательным режимом почв на мелиорированных землях.
3.10 Мониторинг орошаемых и осушаемых земель: Комплекс специальных работ, включающих сбор, обработку, хранение и передачу информации о состоянии мелиорированных земель и мелиоративных систем, их водном балансе, а также анализ, оценку и прогнозирование возможного влияния мелиоративных мероприятий на окружающую природную среду.
 
 
4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА 
ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ
 
4.1Общие положения
4.1.1 Правила содержат рекомендации по выбору и установлению ширины полос земель линейных объектов - мелиоративных каналов, установления режима использования земельных участков, включенных в ее границы, и в пределах которой осуществляется выбор вариантов размещения линейного объекта, установление зоны охраны; иные требования, выполнение которых является обязательным.
Рекомендации для конкретного оборудования, инструментов, материалов, процессов, связанных с эксплуатацией мелиоративных каналов в настоящие правила не включаются и должны указываться в руководствах и инструкциях на проектирование новых или реконструкцию действующих и их эксплуатации.
4.2Основные положения по выбору, отводу (предоставлению) земельных участков
4.2.1 При выборе, предоставлении и использовании земель для мелиоративных каналов должны соблюдаться: Земельный, Водный, Лесной, Гражданский, Экологический кодексы Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», действующие положения и другие нормативные правовые акты.
4.2.2 Земельные участки для мелиоративных каналов предоставляются в соответствии с проектно-технической документацией, нормативами и законодательными актами Республики Казахстан.
4.2.3 Для строительства мелиоративных каналов предварительно производится выбор земельного участка, который осуществляют специальные комиссии, создаваемые местными исполнительными органами в пределах своей компетенции по предоставлению земельных участков.
4.2.4 Изъятие, включая выкуп, земельного участка у собственника и права землепользования без согласия землепользователя не допускается, кроме случаев, установленных Земельным кодексом Республики Казахстан, а именно принудительного отчуждения, в том числе путем выкупа земельного участка для государственных нужд.
4.2.5 Результаты выбора земельного участка для строительства мелиоративного канала, а в необходимых случаях и для установления его охранной зоны, оформляются уполномоченным органом области, административного района актом о выборе земельного участка. К данному акту прилагаются проекты границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора.
4.2.6 Акты выбора земельного участка и проекты границ земельного участка представляются в комиссию для рассмотрения и подготовки заключения. На основании заключения комиссии подготавливается землеустроительный проект о предоставлении права на землю.
4.2.7 В составе землеустроительного проекта уточняется площадь предоставляемого земельного участка, его границы и местоположение, смежные собственники земельного участка и землепользователи, а также обременения и сервитуты предоставляемого земельного участка.
4.2.8 В случае предполагаемого изъятия, принудительного отчуждения земельных участков, в том числе путем выкупа, для государственных нужд прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков и землепользователей (арендаторов), потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий.
4.2.9 На основании землеустроительного проекта уполномоченным органом области, административного района по месту нахождения земельных участков подготавливается проект решения местного исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на землю.
4.2.10 Земли, предоставленные для обеспечения деятельности и (или) эксплуатации мелиоративных каналов, признаются землями сельскохозяйственного назначения. В целях создания условий для развития, строительства и реконструкции мелиоративных каналов может осуществляться резервирование земель в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о транспорте.
4.2.11 Временные землепользователи используют предоставленные им в возмездное пользование земельные участки в пределах полосы отвода в соответствии с целевым назначением, не допуская нанесения вреда мелиоративным каналам. Временные землепользователи в пределах полосы отвода обеспечивают соблюдение требований режима использования земель в полосе отвода, установленных нормативно-правовыми документами.
4.3 Порядок установления размера, режима пользования земель охранных зон
4.3.1 Принудительное отчуждение земель для государственных нужд может быть:
1) постоянным (постоянная утрата) - для полосы отвода;
2) временным (временная утрата) - земли, отчуждаемые на период строительства и подлежащие возврату после их рекультивации.
4.3.2 Границы земельных участков в пределах полосы отвода определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель, градостроительной и проектной документацией, и обозначаются на местности специальными знаками. Изменение размеров полос отвода осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.3.3 Предоставление полосы земель для строительства мелиоративных каналов следует оформлять участками в соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом, и после завершения рекультивационных работ на предшествующих очередях строительства в соответствии с действующими положениями.
4.3.4 Ширина полос отвода земель для каналов с пропускной способностью воды более 10 куб. м/с, каналов, разрабатываемых взрывным методом, а также проходящих в районах, подверженных оползням и селям, и в населенных пунктах, определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.
4.3.5 Ширина полос отвода земель, принимаемая в проектах строительства мелиоративных каналов, сооружаемых на землях гослесфонда, покрытых ценными лесными насаждениями, согласовывается с органами, в ведении которых находятся леса.
4.3.6 Полосы земель для мелиоративных каналов следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными культурами в период производства работ, участками в соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом [3].
 
Рисунок 2 - Поперечное сечение канала в выемке
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4.3.7 Ширина полос земель, отводимых в постоянное и во временное пользование для мелиоративных каналов, в зависимости от их размеров, принимается для каналов, проходящих: в выемке (рис. 2) - по табл. 1, в полувыемке (рис. 3) - по табл. 2, в полунасыпи (рис. 3) - по табл. 3 и в насыпи (рис. 4) - по таблице 4.
 
Рисунок 3 - Поперечное сечение канала
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Рисунок 4 - Поперечное сечение канала в насыпи
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4.3.8 Ширина отводимых в постоянное пользование полос земель для лотковой оросительной сети (рис. 4) должна приниматься при высоте лотка (параболического, полукруглого и эллиптического сечения) 0,4 м - 7 м, при высоте лотка от 0,6 до 0,8 м - 8 м и при высоте лотка от 1 до 1,4 м - 9 м.
 
Рисунок 5 - Поперечное сечение лотка
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1. B - ширина полосы отвода земель в постоянное пользование.
2. L - ширина полосы отвода земель во временное (на период строительства) пользование.
Примечание. В ширину полос отвода земель для лотковой сети включена земля, на которой должны быть размещены предохранительная полоса и эксплуатационная дорога.
В случаях, когда по условиям эксплуатации требуется проезд вдоль канала, площадь дополнительно отводимой земли для него определяется проектом.
 
Таблица 1 - Ширина полос земель в выемке
 
	Параметры канала
	Ширина полосы отвода земель, м

	ширина по дну, м
	ctg а
	строительная глубина hстр., м
	в бессрочное пользование В
	во временное пользование L

	1
	2
	3
	4
	5

	0,4
	1,0
	от 0,5 до 1,0
	от 3,5 до 4,5
	от 9,0 до 11,0

	0,4
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 4,0 до 5,5
	от 10,0 до 12,0

	0,4
	1,0
	от 1,0 до 2,0
	от 4,5 до 6,5
	от 11,0 до 15,0

	0,4
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 5,5 до 8,5
	от 14,0 до 20,0

	0,6
	1,0
	от 0,5 до 1,0
	от 3,5 до 4,5
	от 14,0 до 16,0

	0,6
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 4,0 до 5,5
	от 15,0 до 17,0

	0,6
	1,0
	от 1,0 до 2,0
	от 4,5 до 6,5
	от 16,0 до 19,0

	0,6
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 5,5 до 8,5
	от 17,0 до 22,0

	0,8
	1,0
	от 0,5 до 1,0
	от 4,0 до 5,0
	от 14,0 до 17,0

	0,8
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 4,5 до 6,0
	от 15,0 до 19,0

	0,8
	1,0
	от 1,0 до 2,0
	от 5,0 до 7,0
	от 17,0 до 22,0

	0,8
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 6,0 до 9,0
	от 19,0 до 27,0

	1,0
	1,0
	от 0,5 до 1,0
	от 4,0 до 5,0
	от 15,0 до 17,0

	1,0
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 4,5 до 6,0
	от 16,0 до 19,0

	1,0
	1,0
	от 1,0 до 2,0
	от 5,0 до 7,0
	от 17,0 до 21,0

	1,0
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 6,0 до 9,0
	от 19,0 до 25,0

	1,0
	1,5
	от 2,0 до 3,0
	от 8,0 до 12,0
	от 25,0 до 30,0

	1,5
	1,0
	от 1,0 до 2,0
	от 5,5 до 7,5
	от 20,0 до 23,0

	1,5
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 6,5 до 9,5
	от 22,0 до 26,0

	1,5
	1,5
	от 2,0 до 3,0
	от 9,5 до 12,5
	от 26,0 до 31,0

	1,5
	2,0
	от 2,0 до 3,0
	от 11,5 до 15,5
	от 23,0 до 35,0

	2,0
	1,0
	от 1,0 до 2,0
	от 6,0 до 8,0
	от 22,0 до 25,0

	2,0
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 7,0 до 10,0
	от 24,0 до 28,0

	2,0
	1,5
	от 2,0 до 3,0
	от 10,0 до 13,0
	от 28,0 до 33,0

	2,0
	2,0
	от 2,0 до 3,0
	от 12,0 до 16,0
	от 31,0 до 37,0

	2,5
	1,5
	от 2,0 до 3,0
	от 10,5 до 13,5
	от 30,0 до 35,0

	2,5
	2,0
	от 2,0 до 3,0
	от 12,5 до 16,0
	от 33,0 до 40,0

	3,0
	1,5
	от 2,0 до 3,0
	от 11,0 до 14,0
	от 32,0 до 38,0

	3,0
	2,0
	от 2,0 до 3,0
	от 13,0 до 17,0
	от 38,0 до 45,0


 
Таблица 2 - Ширина полос земель в полувыемке
 
	Параметры канала
	Ширина полосы отвода, м

	ширина по дну, м
	ctg а1
	ctg a2
	строительная глубина hстр., м
	глубина выемки һв, м
	ширина дамбы поверху а,м
	в бессрочное пользование В
	во временное пользование L

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,4
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,0
	10,0

	0,4
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,0
	10,0

	0,4
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 12,5 до 11,5
	от 16,0 до 12,0

	0,4
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	12,0

	0,4
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,5 до 12,5
	от 20,0 до 16,0

	0,6
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,0
	11,0

	0,6
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,0 до 11,5
	от 19,0 до 13,0

	0,6
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	13,0

	0,6
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,0 до 12,5
	от 22,0 до 16,0

	0,8
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	23,0

	0,8
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,0 до 12,0
	от 25,0 до 24,0

	0,8
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 16,5 до 11,0
	от 31,0 до 27,0

	0,8
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	12,0
	24,0

	0,8
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,0 до 13,0
	от 27,0 до 25,0

	0,8
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 18,5 до 16,0
	от 35,0 до 32,0

	1,0
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	25,0

	1,0
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,0 до 12,0
	от 27,0 до 25,0

	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 16,5 до 14,0
	от 32,0 до 28,0

	1,0
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	12,0
	26,0

	1,0
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,0 до 13,0
	от 28,0 до 27,0

	1,0
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 17,0 до 16,0
	от 35,0 до 31,0

	1,5
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,5 до 12,5
	от 31,0 до 30,0

	1,5
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 17,0 до 14,5
	от 35,0 до 32,0

	1,5
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,5 до 13,5
	от 32,0 до 31,0

	1,5
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 19,0 до 16,5
	от 37,0 до 34,0

	1,5
	1,5
	1,5
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 25,5 до 21,5
	от 40,0 до 38,0

	2,0
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	4,0
	от 16,0 до 15,0
	от 35,0 до 34,0

	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 20,0 до 17,0
	от 40,0 до 37,0

	2,0
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 21,5 до 19,0
	от 42,0 до 39,0

	2,0
	1,5
	1,5
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 26,0 до 22,0
	от 46,0 до 42,0

	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 25,0 до 21,0
	от 45,0 до 41,0

	2,0
	2,0
	2,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 31,0 до 25,0
	от 50,0 до 45,0

	2,5
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 22,0 до 20,0
	от 43,0 до 40,0

	2,5
	1,5
	1,5
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 27,0 до 22,5
	от 52,0 до 44,0

	2,5
	2,0
	2,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 25,5 до 21,5
	от 50,0 до 43,0

	2,5
	2,0
	2,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 31,5 до 25,5
	от 60,0 до 50,0

	3,0
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 22,5 до 20,0
	от 49,0 до 45,0

	3,0
	1,5
	1,5
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 27,0 до 23,0
	от 57,0 до 48,0

	3,0
	2,0
	2,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 26,0 до 22,0
	от 55,0 до 47,0

	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 32,0 до 26,0
	от 65,0 до 55,0


 
Таблица 3 - Ширина полос земель в полунасыпи
 
	Параметры канала
	Ширина полосы отвода, м

	ширина по дну, м
	ctg a1
	ctg a2
	строительная глубина hстр., м
	высота насыпи һн,м
	ширина дамбы поверху а, м
	в бессрочное пользование В
	во временное пользование L

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,4
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,0
	20,0

	0,4
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 12,5 до 14,0
	от 22,0 до 24,0

	0,4
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	21,0

	0,4
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,5 до 15,0
	от 23,0 до 25,0

	0,6
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,0
	20,0

	0,6
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,0 до 14,0
	от 23,0 до 24,0

	0,6
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	21,0

	0,6
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,0 до 15,0
	от 24,0 до 25,0

	0,8
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	21,0

	0,8
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,0 до 14,0
	от 23,0 до 24,0

	0,8
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 16,5 до 19,0
	от 27,0 до 30,0

	0,8
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	12,0
	21,0

	0,8
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,0 до 15,0
	от 21,0 до 25,0

	0,8
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 18,5 до 21,0
	от 30,0 до 33,0

	1,0
	1,0
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	11,5
	22,0

	1,0
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,0 до 14,5
	от 26,0 до 30,0

	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 16,5 до 19,5
	от 35,0 до 43,0

	1,0
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	3,0
	12,0
	23,0

	1,0
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,0 до 15,5
	от 29,0 до 33,0

	1,0
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 18,5 до 21,5
	от 40,0 до 48,0

	1,5
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 13,5 до 15,0
	от 25,0 до 27,0

	1,5
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 17,0 до 20,0
	от 29,0 до 32,0

	1,5
	1,5
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	3,0
	от 14,5 до 16,0
	от 26,0 до 28,0

	1,5
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	3,0
	от 19,0 до 22,0
	от 31,0 до 34,0

	1,5
	1,5
	1,5
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	3,0
	от 23,5 до 28,0
	от 36,0 до 41,0

	1,5
	2,0
	2,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 24,5 до 28,0
	от 37,0 до 4 1,0

	1,5
	2,0
	2,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 30,5 до 36,0
	от 44,0 до 50,0

	2,0
	1,0
	1,5
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	4,0
	от 16,0 до 17,5
	от 40,0 до 42,0

	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 19,5 до 22,5
	от 44,0 до 47,0

	2,0
	1,5
	3,0
	1,0
	от 0,5 до 0,9
	4,0
	от 19,5 до 21,5
	от 44,0 до 46,0

	2,0
	1,5
	3,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 25,5 до 30,5
	от 51,0 до 14,0

	2,0
	1,5
	3,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 31,5 до 39,5
	от 58,0 до 67,0

	2,0
	2,0
	3,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 27,5 до 32,5
	от 53,0 до 59,0

	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 34,5 до 42,5
	от 51,0 до 70,0

	2,5
	1,5
	3,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 26,0 до 31,0
	от 45,0 до 54,0

	2,5
	1,5
	3,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 32,0 до 40,0
	от 52,0 до 70,0

	2,5
	2,0
	3,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 28,0 до 33,0
	от 49,0 до 57,0

	2,5
	2,0
	3,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 35,0 до 43,0
	от 61,0 до 75,0

	3,0
	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 22, 5 до 25,5
	от 46,0 до 53,0

	3,0
	1,5
	1,5
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 27,0 до 31,5
	от 56,0 до 66,0

	3,0
	2,0
	2,0
	2,0
	от 1,0 до 1,9
	4,0
	от 26,0 до 29,5
	от 54,0 до 64,0

	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	от 1,5 до 2,9
	4,0
	от 32,0 до 37,5
	от 68,0 до 80,0


 
Таблица 4 - Ширина полос земель в насыпи
 
	Параметры канала
	Ширина полосы отвода, м

	ширина по дну, м
	ctg a1
	ctg a2
	строительная глубина hстр., м
	высота насыпи һн, м
	ширина дамбы поверху а, м
	в бессрочное пользование В
	во временное пользование L

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,6
	1,0
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 0,6 до 1,1
	3,0
	от 12,0 до 14,5
	от 47,0 до 49,0

	0,6
	1,5
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 0,6 до 1,1
	3,0
	от 12,5 до 15,5
	от 48,0 до 50,0

	0,8
	1,0
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 0,6 до 1,1
	3,0
	от 12,5 до 15,0
	от 48,0 до 50,0

	0,8
	1,0
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	3,0
	от 15,0 до 20,0
	от 50,0 до 54,0

	0,8
	1,5
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 0,6 до 1,1
	3,0
	от 13,0 до 16,0
	от 48,0 до 51,0

	0,8
	1,5
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,0
	3,0
	от 16,0 до 22,0
	от 51,0 до 56,0

	1,0
	1,0
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 0,6 до 1,1
	3,0
	от 12,5 до 15,0
	от 48,0 до 51,0

	1,0
	1,0
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	3,0
	от 15,0 до 20,0
	от 51,0 до 56,0

	1,0
	1,5
	1,5
	от 0,5 до 1,0
	от 0,6 до 1,1
	3,0
	от 13,0 до 16,0
	от 49,0 до 52,0

	1,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	3,0
	от 17,5 до 24,5
	от 53,0 до 60,0

	1,5
	1,0
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	3,0
	от 15,6 до 20,5
	от 50,0 до 54,0

	1,5
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	3,0
	от 18,0 до 25,0
	от 52,0 до 58,0

	1,5
	1,5
	3,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 31,5 до 40,5
	от 63,0 до 70,0

	1,5
	2,0
	3,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 33,5 до 43,5
	от 64,0 до 72,0

	2,0
	1,0
	1,5
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	4,0
	от 18,0 до 23,0
	от 54,0 до 59,0

	2,0
	1,5
	2,0
	от 1,0 до 2,0
	от 1,1 до 2,1
	4,0
	от 20,5 до 27,5
	од 57,0 до 64,0

	2,0
	1,5
	1,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 27,5 до 34,5
	от 64,0 до 71,0

	2,0
	2,0
	3,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 34,0 до 44,0
	от 70,0 до 81,0

	2,5
	1,5
	",0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 28,0 до 35,0
	от 70,0 от 79,0

	2,5
	2,0
	3,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 34,5 до 44,5
	от 77,0 до 85,0

	3,0
	1,5
	2,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 28,5 до 35,5
	от 75,0 до 85,0

	3,0
	2,0
	3,0
	от 2,0 до 3,0
	от 2,1 до 3,1
	4,0
	от 35,0 до 45,0
	от 84,0 до 100,0


 
Примечания
1. Ширина полос земель, отводимых в постоянное и во временное пользование, установленная в табл. 1-4, определена с учетом предохранительной полосы шириной 1 м с каждой стороны от бровки канала при прохождении канала в выемке или от подошвы дамбы при прохождении канала в полувыемке, полу насыпи и насыпи.
2. В ширину полос земель, отводимых во временное пользование, включены полосы, занимаемые отвалами и резервами, которые по окончании работ приведены в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве.
3. При проектировании каналов в просадочных грунтах ширина предохранительной полосы при деформации от просадки грунтов:
- до 0,2 м приниматься 5 м;
- свыше 0,2 до 0,5 м должна приниматься 7 м;
- свыше 0,5 м должна приниматься 10 м.
Ширина предохранительной полосы после завершения просадочных деформаций по трассе канала принимается 1 м.
4. При проектировании мелиоративных каналов для орошения земель водой повышенной мутности, обусловливающей необходимость очистки каналов в вегетационный период, ширина предохранительной полосы определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.
5. Наибольшие (наименьшие) значения ширины полос отвода земель в постоянное и во временное пользование соответствуют для каналов, проходящих:
- в выемке (табл. 1) - наибольшим (наименьшим) значениям строительных глубин (hстр.);
- в полувыемке (табл. 2) - наименьшим (наибольшим) значениям глубин выемки (hв);
- в полунасыпи (табл. 3) - наибольшим (наименьшим) значениям высот насыпи (hн);
- в насыпи (табл. 4) - наибольшим (наименьшим) значениям строительных глубин (hстр.) и высот насыпи (һв).
При промежуточных значениях hстр., һв, һн, отличающихся от значений, приведенных в табл. 1-4, ширина полос отвода земель должна определяться по интерполяции.
6. Для каналов с расходом до 10 м3/с, но строительной глубиной более 3 м или проходящих в неустойчивых грунтах, величина заложения откосов и ширина полосы отвода земель определяются проектом.
4.4 Основные положения принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд
4.4.1 Земельный участок в исключительных случаях может быть принудительно отчужден для государственных нужд по решению суда при невозможности иного способа удовлетворения этих нужд и при условии равноценного возмещения имущества. Таким исключительным случаем для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, наряду с другими, оговоренными законом случаями, является строительство мелиоративных каналов.
4.4.2 Не допускается принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд при наличии иного (альтернативного) способа удовлетворения государственных нужд.
4.4.3 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд допускается только в том объеме, в каком это необходимо для удовлетворения государственных нужд.
4.4.4 Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд (строительство мелиоративных каналов), предоставленного во временное землепользование, если предоставленное право не выкуплено у государства землепользователем, осуществляется без выкупа права землепользования. Землепользователям возмещаются убытки в полном объеме, а также по их желанию может быть предоставлен другой земельный участок.
4.4.5 О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан, принимается постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа в соответствии с компетенцией, предусмотренной Земельным кодексом Республики Казахстан.
4.4.6 Указанные постановления подлежат опубликованию соответственно в республиканских или местных средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента их принятия.
4.4.7 В случае, если право частной собственности на земельный участок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не зарегистрировано, собственник после принятия указанного постановления, может осуществить необходимые мероприятия по подтверждению права частной собственности на земельный участок, в отношении которого принято постановление. При этом срок принудительного отчуждения для государственных нужд, установленный постановлением, продлевается не более чем на шесть месяцев.
4.4.8 Исполнительный орган обязан не позднее трех календарных дней после опубликования указанного постановления направить собственнику или негосударственному землепользователю письменное уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд. Уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд как юридическое притязание подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».
4.4.9 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется после истечения сроков, установленных в постановлении, с согласия собственника или негосударственного землепользователя, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, либо по решению суда.
4.4.10 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в целях реализации концессионных проектов может осуществляться местными исполнительными органами за счет средств концессионера. При этом обязательным является передача концеденту выкупленных ими земельных участков на условиях и в сроки, которые предусмотрены договором концессии, но не позднее передачи объекта концессии или незавершенного строительства объекта концессии в государственную собственность.
4.4.11 Основанием принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд является договор о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд или решение суда.
4.4.12 Проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд рассматривается постоянной комиссией местного представительного органа не позднее двухнедельного срока с момента его внесения с обязательным приглашением собственника и лиц, права которых в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены.
4.4.13 Цена за земельный участок, выкупаемый при принудительном отчуждении для государственных нужд (строительство мелиоративных каналов), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем в соответствии с положениями Земельного кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».
4.4.14 Принудительное отчуждение земельных участков у собственников и негосударственных землепользователей для государственных нужд (строительство магистральных мелиоративных каналов), если право землепользования ими выкуплено, осуществляется в порядке выкупа в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, а в части, не урегулированной им, иными законами Республики Казахстан.
4.4.15 Если собственник земельного участка или негосударственный землепользователь после принудительного отчуждения для государственных нужд части земельного участка не может использовать по прежнему целевому назначению оставшуюся часть, то выкупается весь земельный участок.
4.4.16 Изъятие земельного участка у государственного землепользователя для государственных нужд производится на основании одностороннего решения исполнительного органа, осуществляющего изъятие.
4.5 Размер возмещения стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
4.5.1 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд (без учета убытков), приобретенного собственником у государства, определяется в размере суммы, уплаченной государству, за исключением земельных участков, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный жилой дом.
4.5.2 При неполной оплате суммы за земельный участок (без учета убытков), проданный государством в рассрочку, и изъятии его при принудительном отчуждении для государственных нужд цена отчуждаемого земельного участка определяется в размере выплаченной государству суммы.
4.5.3 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный жилой дом, определяется в размере стоимости земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества в размере, не превышающем их рыночную стоимость.
4.5.4 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, перешедшего к собственнику по гражданско-правовой сделке или по решению суда, определяется в размере стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре или в решении суда, но не превышающей рыночную стоимость. В случае, если в гражданско-правовом договоре цена за земельный участок не указана, стоимость земельного участка определяется по его кадастровой (оценочной) стоимости.
4.5.5 Стоимость недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, определяется в размере, не превышающем его рыночную стоимость.
4.5.6 Рыночная стоимость земельного участка или иного недвижимого имущества, отчуждаемого в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, определяется независимым оценщиком на момент получения собственником или негосударственным землепользователем уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд.
4.5.7 Размер возмещения определяется исходя из стоимости имущества и убытков в полном объеме, причиненных собственнику или негосударственному землепользователю в результате принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд и (или) вызванных досрочным прекращением исполнения собственником или негосударственным землепользователем обязательств перед третьими лицами.
4.5.8 Размер возмещения иным лицам, права которых в отношении принудительно отчуждаемого для государственных нужд земельного участка будут прекращены или ограничены, определяется исходя из убытков, которые возникнут у них в результате такого принудительного отчуждения.
4.5.9 По соглашению с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем ему может быть предоставлен взамен изымаемого земельного участка другой земельный участок с зачетом стоимости предоставляемого земельного участка (или права на него) в стоимость отчуждаемого земельного участка (или права на него) по кадастровой (оценочной) стоимости.
4.5.10 Возмещение стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, подлежащих возмещению, производится в полном объеме до момента перехода к Республике Казахстан или административно-территориальной единице права собственности на указанное имущество.
4.5.11 Выплата возмещения осуществляется из бюджетных средств. Не допускается осуществление принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, предусматривающего рассрочку выплаты возмещения.
4.5.12 Выплата возмещения иным, чем деньги, имуществом допускается по соглашению между Республикой Казахстан в лице Правительства Республики Казахстан или административно-территориальной единицей в лице местного исполнительного органа и собственником имущества.
4.5.13 Для удобства сбора исходной информации (Приложение А), согласований и организации общественных слушаний, при пикетной разбивке трассы на участки рекомендуется учитывать административные границы территорий, через которые проходит мелиоративный канал.
4.6 Состав раздела «Проект полосы отвода»
4.6.1 Рекомендуемый состав раздела «Проект полосы отвода» содержит:
1) Характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
2) Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения мелиоративных каналов (полоса отвода);
3) Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
4) Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
5) Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
6) Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;
7) Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках;
8) Сведения о землепользователях и участках землепользования.
4.6.2 Графическая часть проекта полосы отвода содержит:
1) Топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу;
2) План и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;
3) План трассы с указанием участков мелиоративных каналов.
4.6.3 В Проекте полосы отвода определяются (Приложение А):
1) Лица, чьи интересы затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода;
2) Размер компенсации - выплаты в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход;
3) Право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы.
4) Информация о социально-экономическом срезе лиц, чьи интересы затрагиваются, может быть получена путем переписи и социально-экономического исследования.
5) Размеры компенсации определяются в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Формы для анализа и сбора исходных данных
 
Таблица A1 - Сводные данные о последствиях выкупа земель и переселения
 
	№
	Наименование
	Количество/Площадь

	1
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых в постоянное пользование: 
- частные/арендуемые земли; 
- земли сельских округов и земли запаса
	 

	2
	Общее количество земельных участков, отчуждаемых временно
	 

	3
	Общая площадь земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	4
	Общая площадь земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	5
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	6
	Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых временно (га)
	 

	7
	Общая площадь земель коммерческого назначения, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	8
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых в постоянное пользование (га)
	 

	9
	Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых временно (га)
	 

	10
	Общая площадь частных земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	11
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых в постоянное пользование
	 

	12
	Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых временно
	 

	13
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются навсегда
	 

	14
	Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются временно
	 

	15
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, интересы которых затрагиваются серьезно
	 

	16
	Общее количество социально незащищенных крестьянских хозяйств
	 

	17
	Общее количество отчуждаемых строений
	 

	18
	Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих бизнес
	 

	19
	Общее количество работников, чьи интересы затрагиваются: 
- работники предприятий, на которые оказывается воздействие; 
- сельскохозяйственные рабочие хозяйств, на которые оказывается воздействие
	 

	20
	Общее число лиц, подвергающихся воздействию проекта, включая работников предприятий, на которые оказывается воздействие
	 


 
Таблица А2 - Утрата земель по категориям 
 
А. Крестьянские хозяйства, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств, интересы которых затрагиваются
	Число лиц, чьи интересы затрагиваются

	
	Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно
	 

	С/х земли
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли жилого назначения
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются, без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
Б. Юридические лица, интересы которых затрагиваются
 
	Категория земель
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число Фирм/Юридических лиц, интересы которых затрагиваются

	
	 Постоянно
	Временно
	Постоянно
	Временно

	С/х земли
	 
	 
	 
	 

	Земли коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются)
	 
	 
	 
	 

	Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются без двойного учета)
	 
	 
	 

	Итого (А и Б)
	 
	 
	 
	 

	Общее число крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих земли (без двойного учета)
	 
	 
	 


 
Таблица A3 - Утрачиваемые земли по типу собственности / статусу аренды 
крестьянских хозяйств / юридических лиц / сельских округов
 
	Право собственности /Статус аренды
	Земли, подлежащие выкупу (га)
	Число хозяйств (к/х) / юридических лиц (ю/л), интересы которых затрагиваются

	
	 Постоянно
	Временно
	Итого
	Постоянно
	Временно
	Итого без двойного учета

	Частная собственность
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Долгосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Краткосрочная аренда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Незарегистрированные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земли сельских округов / земли запаса
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого (без двойного учета)
	 
	 
	 
	 


 
Таблица A4 - Список выкупаемых земель, находящихся в частной собственности
 
	№
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Общая площадь земли (га)
	Выкупаемая площадь (га)
	% от выкупаемой площади

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А5 - Лица, подвергающиеся воздействию Проекта и утрачивающие бизнес
 
	 
	ЛИЗ (лица, интересы которых затрагиваются), утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Год начала бизнеса
	Ежемесячный доход, тенге

	Частные собственники

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Арендаторы

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А6 - Оценка выкупаемых частных земель
 
	№ п/п
	Имя частного собственника
	Назначение земельного участка
	Выкупаемая площадь (га)
	Начислено компенсации, тенге

	Административный район 1

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	Административный район 2

	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	 


 
Таблица А7 - Оценка дохода с сельскохозяйственных земель по административным районам
 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Административный район 1
	Административный район 2

	
	
	
	Наименование
выращиваемой
культуры 1
	Наименование
выращиваемой
культуры 2
	Наименование
выращиваемой
культуры 3
	Наименование
выращиваемой
культуры 1
	Наименование
выращиваемой
культуры 2

	1
	Рыночная цена реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Себестоимость реализованных продуктов за 1 центнер
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Чистая прибыль с 1 центнера
	тенге
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А8 - Расчет компенсаций за участки, имеющие затраты на освоение участков и обременения перед третьими лицами
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер
	№ и дата постановления, решения
	Право пользования
 
	степень воздействия, %
	Всего начислено компенсаций, тенге

	
	
	
	
	
	
	за досрочное прекращение обязательств перед третьими лицами
	за затраты на освоение земельного участка
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Административный район 1
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 


 
Таблица А9 - Хозяйства и юридические лица, арендаторы сельскохозяйственных земель, интересы которых 
затрагиваются серьезно (степень воздействия 10% и более)
 
	№
	Землепользователи
	Кадастровый номер земельного участка, № и дата постановления, решения
	Право пользования
	Общая площадь, га
	Отчуждаемая площадь, га
	Степень воздействия,
%
	Всего начислено компенсаций, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А10 - Компенсация за утрату бизнеса
 
	№
	ЛИЗ, утрачивающие бизнес
	Описание бизнеса
	Ежемесячный доход (тенге)
	Кол-во месяцев
	Сумма компенсации (тенге)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 


 
Таблица A11 - Бюджет выкупа земель и переселения
 
	№
	Виды затрат
	Число ЛИЗ
	Единица измерения
	Количество
	Расчетный бюджет (тенге)

	1
	Компенсация за частные земли
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. с/х земли 
b. коммерческие земли
	 
	 
	 
	 

	2
	Компенсация за арендуемые с/х земли, отчуждаемые в постоянное пользование
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 

	 
	а. Административный район 1: 
a1. Зерновые 
а2. Многолетние травы 
а3.............. 
b. Административный район 2: 
b1 .Зерновые 
b2. Многолетние травы
	 
	 
	 
	 

	3
	Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (утрата более 10% продуктивных земель)
	 
	 
	 
	 

	4
	Компенсация за строения
	 
	 
	 
	 

	5
	Компенсация работникам, чьи интересы затрагиваются
	 
	 
	 
	 

	6
	Компенсация за утрату бизнеса
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
а. Компенсация за утраченный доход от бизнеса 
в. Утрата работы работниками отчуждаемого бизнеса
	 

	7
	Помощь в переселении
	 

	8
	Помощь социально незащищенным ЛИЗ
	 

	9
	Перерегистрация оставшихся участков ЛИЗ
	 

	10
	Компенсация за временные последствия, включая меры по восстановлению земель
	 
	 
	 
	 

	11
	Администрирование /реализация выкупа земель и переселения, включая внутренний мониторинг со стороны уполномоченного органа/
	 
	 
	 
	 

	12
	Внешний мониторинг
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты (10%)
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого + Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 


 
Таблица А12 - Процесс подготовки, окончательного завершения и реализации 
Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП)
 
	№
	Наименование работ
	Ответственная организация/подразделение

	А. Подготовка ПВЗП

	A1
	Детальные исследования/консультации
	 

	А2
	Подготовка проекта ПВЗП
	 

	A3
	Рассмотрение ПВЗП
	 

	A4
	Одобрение и раскрытие
	 

	В. Обновление ПВЗП

	В1
	Обновление исследований
	 

	В2
	Утверждение ставок компенсации
	 

	В3
	Определение участков для замены
	 

	В4
	Легализация легализуемых ЛИЗ
	 

	В5
	Идентификация социально незащищенных ЛИЗ
	 

	В6
	Подготовка обновленного ПВЗП
	 

	В7
	Рассмотрение/одобрение обновленного ПВЗП и выпуск отсутствия возражений по присуждению контрактов
	 

	В8
	Одобрение и раскрытие
	 

	С. Реализация ПВЗП

	C1
	Распределение фондов на ВЗП, включая средства на помощь по переселению и восстановлению
	 

	С2
	Подготовка Плана действий
	 

	С3
	Идентификация различных типов лиц, интересы которых затрагиваются
	 

	С4
	Официальное уведомление
	 

	С5
	Подготовка ваучеров
	 

	С6
	Подготовка участков для замены
	 

	С7
	Регистрация новых участков
	 

	С8
	Процедуры выкупа
	 

	С9
	Выплата компенсаций
	 

	С10
	Перемещение придорожных торговцев, чьи интересы затрагиваются
	 

	С11
	Мониторинг
	 

	С12
	Подготовка отчета о соответствии
	 

	С13
	Рассмотрение отчета о соответствии и выпуск отсутствия возражений по строительным работам
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[1] СП 81.13330.2011 «Мелиоративные системы и сооружения».
[2] ВСН 33-2.2.07-86 «Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования».
[3] ОСТ 33-22.13-87. Каналы осушительных систем на расходы до 10 м3/с. Поперечные сечения.
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